机 电 产 品 采 购
国 际 竞 争 性 招 标 文 件
第 二 册 
招标方：上海市公安局警务航空总队
项目名称：计划外航材采购及维修
招标编号：0808-2640GJF29009
上海浦成机电设备招标有限公司
2026年7月
第5章 投标邀请
日    期：2026年7月

招标编号：0808-2640GJF29009 国际竞争性招标
1. 上海浦成机电设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受招标人委托，邀请合格投标人就所需的下列货物和有关服务提交密封投标。

	包件号
	项目内容
	交货期/服务期限
	交货地点

	1
	航材采购
	产品类：合同签订后6个月内，最多分6批次交付
	用户指定地点。

	
	航材送修
	产品类：合同签订后6个月内，最多分6批次交付
	


有意向的合格投标人可在上海浦成机电设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。
2. 有意向的合格投标人可从2026-07-15至2026-07-22起，每天（节假日除外）9:00-11:30,13:30-15:00（北京时间）在上海浦成机电设备招标有限公司（上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼）楼购买招标文件，本招标文件售价为人民币600元/本或美金85元/本（国内邮购另加邮资人民币50元，国外邮购另加邮资美金50元），售后不退。
3. 投标人应于开标前在“机电产品招标投标电子交易平台”（www.chinabidding.com）网站注册，并可通过网站查询评标结果。
4. 所有投标书应于2026-08-05 10:00时（北京时间）之前递交到上海浦成机电设备招标有限公司（上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼会议室），晚于投标截止时间递交的投标文件恕不接受。
5. 定于2026-08-05 10:00时（北京时间），在上海浦成机电设备招标有限公司（上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼会议室）公开开标，届时邀请参加投标的代表出席开标仪式。
以上招标、投标、开标顺序为本次招标的法定程序，日程安排如有变更，以本公司的书面通知为准。欢迎有制造或供货能力的国内外合格投标人就标书的内容进行投标。
投标保证金

以人民币支付投标保证金（请以电汇、网银形式支付）、标书费、中标服务费（人民币或者其他外币）请付至以下账号：

开户名：上海浦成机电设备招标有限公司
开户银行：浙商银行上海闵行支行
银行账号：2900000110120100336816

开户银行代码：316290000035
以下账号仅用于支付除人民币以外的外汇保证金：

开户名: 上海浦成机电设备招标有限公司

开户银行: Industrial Bank Co.,Ltd.,Shanghai Branch

美元: 2163 2140 0100 0550 84

日元: 2163 2270 0100 0008 15

欧元: 2163 2110 0100 0036 06

SWIFT CODE: FJIBCNBA600

摘要:0808-264XXGJFXXXXX投标保证金

招标机构：上海浦成机电设备招标有限公司
详细地址：上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼
邮编：200120
联系人：陈全 顾珉敏
电话：86-21-50934529
传真：86-21-50934522

电子信箱：chen19831@qq.com

第六章 投标资料表
本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内容

	说      明

	1.1
	资金来源：财政资金

	1.2
	招标人名称：上海市公安局警务航空总队
招标人地址：上海市长宁区绥宁路151号
联系人：王炜
电话：021-28958908

传真：021-52191806
招标代理机构名称：上海浦成机电设备招标有限公司
招标代理机构地址：上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼
邮编：200120
联系人：陈全 顾珉敏
电话：86-21-50934529
传真：86-21-50934522
邮箱：chen19831@qq.com

	1.3
	项目名称：计划外航材采购及维修

包件号

项目内容

交货期/服务期限

交货地点

项目预算

1

航材采购
产品类：合同签订后6个月内，最多分6批次交付。 

用户指定地点。
115万人民币

航材送修

产品类：合同签订后6个月内，最多分6批次交付。 
预算编号：0026-00030266
资金已落实

	2.1
	投标人是响应招标、已在招标机构处领购招标文件并参加投标竞争的法人或其他组织。任何未在招标机构处领购招标文件的法人或其他组织均不得参加投标。

	2.2
	除非另有规定，凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区（以下简称“合格来源国/地区”）的法人或其他组织均可投标。

	2.3
	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织不得参加投标。

	2.4
	接受委托参与项目前期咨询和招标文件编制的法人或其他组织不得参加受托项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。

	2.5
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目包投标，共同组成联合体投标的除外。

	2.6
	联合体各方不得在同一招标项目包中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标。

	2.7
	只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。

	2.8
	投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在机电产品招标投标电子交易平台（以下简称“招标网”，网址：http://www.chinabidding.com）成功注册（免费）。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。

	4.1
	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

	招标文件

	5.2
	要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文或中、英文两种文字编写。以中、英文两种文字编写时，两种文字具有同等效力；中文本与英文本如有差异时，以中文本为准。纸质招标文件与电子介质招标文件具有同等法律效力，除另有约定外，两者出现不一致时，以纸质招标文件为准。

	6.1
	潜在投标人要求对招标文件（包括对招标文件修改的内容）进行澄清的，均应在2026年07月22日16:00之前以书面形式通知招标机构。招标机构将对规定的时间之前收到的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领购招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。

	投标文件的编制

	8
	投标文件及有关投标的所有来往函电语言：中文和/或英文，以中、英文两种文字同时编写时，两种文字具有同等效力，中文本与英文本如有差异，以中文为准，技术标书必须提供中文。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

	9
	投标文件的构成： 

其中附件一至附件九的格式参照招标文件第一册第四章，附件十至附件十三的格式参照招标文件第二册第九章。

附件一  投标书；
附件二  开标一览表；
附件三  投标分项报价表； 请投标人列明每部分内容的详细分项报价

附件四  产品说明一览表；

附件五  技术规格响应/偏离表；

附件六  商务条款响应/偏离表；

附件七  投标保证金保函或投标保证金网银或电汇复印件；（如为保函必须提供原件，并与开标一览表一起单独密封）；

附件八  单位负责人授权书（必须为原件）；（关境内的投标人的单位负责人必须为法人代表，关境外的投标人可以提供单位负责人授权书）

附件九  资格证明文件（必须为原件）；

附件九-1 资格声明；

附件九-2  制造商资格声明；

附件九-3  投标人(作为代理)的资格声明；（如制造商直接投标，则无需提供）；

附件九-4  制造商出具的授权函或经销商证明（如制造商直接投标，则无需提供）；

附件九-5  证书；

附件十 航材、工具设备的技术及详细方案；
附件十一 投标人的其他资格证明文件；

表1  投标代表身份证（复印件加盖单位公章）；

表2  投标人必须提供营业执照复印件加盖公章；

表3  制造商授权函或经销商证明；

表3  无利害关系声明；
表4  投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件；

表5  其他资格证明文件（相关资质证书复印件加盖公章）；

表6  投标保证金退款账号；

附件十二  招标文件要求提供的其他资料

	10.3
	本项目只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。

	11.2
	本次招标允许缺漏项范围的比重不得超过投标总价的20%。

	11.4
	本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。

	11.5
	项目采购预算：115万元人民币。（从中华人民共和国境外供货）外币报价折算限价为112.6126万元人民币，超过投标限价的报价不予接受。
注：1）超过投标限价的不能成交。
    2）超过采购预算的项目合同无效。

    3）若报价涉及外币，评标汇率按开标日零点中国银行公布汇率卖出价进行折算，折算价格不超过投标限价。
4）若报价涉及外币，合同汇率按照合同签署各方的约定进行，折算后的人民币价格不超过外币报价折算限价。最终合同总价格不能超过项目采购预算，超过项目采购预算的合同无效。

	11.6.1
	投标报价（从中华人民共和国境内供货）：
货物类：DDP完税价格。
送货至用户指定地点(从中华人民共和国关境内提供的货物：指关境内制造的货物或提供的服务和投标截止时间前已经进口的货物）
相关费用：请在投标文件中单独报价并计入投标总价，如不计入总价需要在标书中说明。

（1） 设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、装卸、保险、现场仓储、税费（包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从国外进口所有税款，含进口关税、增值税、商检费、报关费、仓储杂费等）以及检验验收、技术培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期保障和快速的维修保养服务等相关服务的全部费用。投标人必须针对本招标文件里所有的货物及相关服务进行报价，不能只对部分货物及服务进行报价。 
（2）货物运至最终目的地的内陆运输费、保险和伴随货物交运的有关费用。
（3）投标总价中不得包含招标文件要求以外的产品或服务，否则，在评标时不予核减。
（4） 投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价，如有缺漏项，评标时将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价。
服务类：需要备注交货方式、相关费用和相关税费。

	11.6.2
	投标报价（从中华人民共和国境外供货）：
EXW价/工厂交货（从中华人民共和国关境外提供的货物）；
FOB价/主要港口交货（从中华人民共和国关境外提供的货物）；

相关费用：请在投标文件中单独报价并计入投标总价。

（1） 主机和标准件；质保期内的专用工具费、易损件和易耗件费；与执行本合同相关的伴随服务费，请提供详细的分项的报价，并计入投标总价。（其中如备件属投标方外购的，应列明投标人名称、地址和联系方式；请投标方提供主机和附件详细清单，质保期内正常使用的专用工具、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其价格包括在设备总价中）。

（2） 投标总价中不得包含招标文件要求以外的产品或服务，否则，在评标时不予核减。

（3） 投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求列出供货产品清单和分项报价，如有缺漏项，评标时将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价。

	11.8
	投标人根据本须知第 11.6 条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标人对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。

	12.1
	投标货币：人民币（从中华人民共和国境内供货）。

	12.2
	投标货币：美元和/或欧元（从中华人民共和国境外供货）。

	13.1
	本次项目不允许联合体投标。

	13.2
	（从中华人民共和国境外供货）
本项目的进口代理：由招标人委托

	13.3
	招标文件对投标人的资格标准：
资格标准：
1）投标人必须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖公章）；如是境外投标人则只需提供企业合法注册成立的法律文件或相关证明材料（复印件加盖公章）；
2）如投标人为代理商，应出具销售招标项目航材的制造商授权函或经销商证明；
3）投标人须提供由其开立基本账户的银行近三个月开具的银行资信证明的原件或复印件。
如投标人不满足资格标准则废标。
投标人必须在机电产品招标投标电子交易平台上注册，网址：http://www.chinabidding.com

	14.3 3）
	投标人对加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或官网发布的数据为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

	15.1
	投标保证金金额：投标总价的2%。投标保证金应有效期与投标有效期保持一致（有效期90天）。

	15.3
	投标保证金形式：银行保函和（国产或）电汇、网银

投标方如以电汇、网银形式提交投标保证金,投标保证金应在递交投标文件的截止时间前到账。电汇或网银底单应密封在投标文件开标一览表中。投标保证金应于2026年08月05日上午9：30前到账。

境内投标方的投标保证金应从基本账户转出。

以人民币支付投标保证金（请以电汇、网银形式支付）、标书费、中标服务费（人民币或者其他外币）请付至以下账号：

开户名：上海浦成机电设备招标有限公司

开户银行：浙商银行上海闵行支行

银行账号：2900000110120100336816

开户银行代码：316290000035

摘要：0808-2640GJF29009投标保证金

以下账号仅用于支付除人民币以外的外汇保证金：

开户名: 上海浦成机电设备招标有限公司

开户银行: Industrial Bank Co.,Ltd.,Shanghai Branch

美元: 2163 2140 0100 0550 84

日元: 2163 2270 0100 0008 15

欧元: 2163 2110 0100 0036 06

SWIFT CODE: FJIBCNBA600

摘要:0808-264XXGJFXXXXX 投标保证金

注:该账户仅供境外公司以外汇支付投标保证金，标书费及中标服务费一律汇入交行账号

	16.1
	投标有效期：90天

	17.1
	投标文件的份数：正本1份，副本4份
投标人必须提供用USB闪存盘或光盘为载体的包括全部投标文件内容的电子文档1份，密封在投标文件的正本内。
★注：请各投标单位编制投标文件时从第一页开始就标注页码！包括资格证明文件，均应编入页码。

	17.2
	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中。投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本应为正本的复印件。

关境内的投标人的单位负责人必须为法人代表，关境外的投标人可以提供单位负责人授权书。

	投标文件的递交

	18.2
	投标书递交至：上海浦成机电设备招标有限公司
详细地址：上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼

	18.2
	项目名称：计划外航材采购及维修
投标邀请的标题和编号：0808-2640GJF29009
开标日期：2026-08-05
开标时间：10：00（北京时间）

	19.1
	开标日期：2026-08-05
开标时间：10：00（北京时间）
投标文件递交地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼

	开标与评标

	22.1
	开标日期：2026-08-05
开标时间：10：00（北京时间）
开标地点：上海浦成机电设备招标有限公司/上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼

	23.1
	评标方法

根据中华人民共和国商务部颁布的《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（2014年第1号令）中规定的最低评标价评标法评标。

（1） 招标文件中加注星号（“★”）的重要商务条款和重要技术条款（参数）必须满足，若不满足任何一条带星号（“★”）的条款（参数）将视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决；

（2） 招标文件中其他非星号（“★”）的一般商务条款和一般技术条款（参数），每负偏离一项，评标价格上升该航材、油料化工品、工具设备或技术服务投标价格的1%，投标文件中没有单独列出该航材、油料化工品、工具设备或技术服务分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算；交货期、付款方式的偏离加价详见招标文件相应条款；
（3） 如非星号（“★”）的一般商务条款和一般技术条款（参数）负偏离的项数累计超过 5项（含5项）或超出容许偏离最大范围（20%）将导致投标被否决；

（4） 在实质性响应招标文件要求的前提下投标文件分项报价允许缺漏项不得超过投标总价的20%，如缺漏项超过允许的最大范围，则该投标将被视为实质性不满足招标文件要求，并将导致投标被否决；

（5） 标有百分数的即为评标加价值m，评标价 = 开标价×（ 1 + ∑m ）。
（6） 本招标文件中没有指定的其他技术参数，招标方有权在开标后根据评标委员会的意见，根据具体情况进行调整； 
（7） 开标后，如各投标人的投标文件都无法满足招标文件中的某一条星号（“★”）的重要商务条款或重要技术条款（参数），招标方有权根据评标委员会的意见，对该条款做适当的修改；
（8） 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料，未提供的，评标时不予认可。

	24.2
	投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。

	24.5.1
	实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决。投标人不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。招标文件要求提供原件的，应当提供原件，否则将否决其投标。
在商务评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：

（一）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的；

（二）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的；

（三）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（四）投标文件未按招标文件的要求签署的；（投标文件必须逐页小签，包括样本）

（五）投标联合体没有提交共同投标协议的；

（六）投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的；

（七）同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外；

（八）投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或出具投标保函的银行不符合招标文件要求的；

（九）投标文件不满足招标文件加注星号（“★”）的重要商务条款要求的；

（十）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（十一）投标有效期不足的；

（十二）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（十三）存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。

前款所列材料在开标后不得澄清、后补；招标文件要求提供原件的，应当提供原件，否则将否决其投标。

技术评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：
（一）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“★”）的重要条款（参数）要求，或加注星号（“★”）的重要条款（参数）无符合招标文件要求的技术资料支持的；

（二）投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最多项数的；

（三）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（四）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的；

（五）存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。

	26.2
	计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。有价格调整的，计算评标总价时，包含偏离加价。计算关境内产品偏离加价时，扣除投标报价中包含的相关税费。评标总价的计算方法如下：
1）关境外产品：EXW价+国际运费+估算关增税+缺漏项加价＋技术商务偏离加价+其他费用。（采用 FOB等其他报价方式的，参照此方法计算评标总价）
2）关境内产品：DDP价格或出厂价(含增值税)＋消费税（如适用）＋运输、保险费＋缺漏项加价＋技术商务偏离加价+其他费用。
3）已经进口的产品：DDP价格或者销售价（含进口环节税、销售环节增值税）＋运输、保险费＋缺漏项加价＋技术商务偏离加价+其他费用。

	26.3
	评标因素：
（1）在中国国外所发生的运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用；

（2）在中国国内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用；
（3）投标文件申报的交货期；
（4）与合同条款规定的付款条件的偏差；
（5）其它额外的评标因素和标准。

	26.4 .1
	运输、保险及其伴随服务：
投标人应提供：
（1） 每件包装箱的估计的尺寸、装运重量。
（2） 每件包装箱的估计的EXW价/FOB价/DDP价的价值。 

	26.4.2
	交货期的偏离：
详见第八章
交货期：产品类：合同签订后6个月内，最多分6批次交付。
交货期的偏离：每延迟1周评标价上浮1%，未满1周按1周计算，最多不能延迟4周。

	26.4.3
	付款方法和条件：
投标人应按照合同条款所列的付款条件报价，评标时以此报价为基础。如不满足此付款方法，则在投标价格的基础上上浮1%。

付款方法和条件： （适用于国际贸易）
1. 付款条件：  

合同签署后生效后，投标人通过进口代理支付合同金额10%的履约保证金给招标人，招标人确认：

1）采购航材、送修航材到达指定地点，验收合格后，产权随之由投标人转移至招标人。

2）单据和证明：投标人交付的采购航材、送修航材应附装箱清单以及产品合格证书等，进口产品还应附原产地证明。
招标人每月度末依据合同项目交付验收进度，支付合同对应合同款项，直到合同执行完毕。

付款方法和条件：（适用于国内贸易）
1．付款条件：

合同签署生效后，投标人支付合同金额10%的履约保证金给招标人后，招标人每月度末依据合同标的交付验收进度及票据、凭证支付相应的合同款项，直至合同执行完毕。
1）采购航材、送修航材到达指定地点，验收合格后，产权随之由投标人转移至招标人。

2）单据和证明：投标人交付的采购航材、送修航材应附装箱清单以及产品合格证书等，进口产品还应附原产地证明。

	26.4.5
	采购航材和送修航材供应保障和售后服务： 

1）投标方或原厂制造商在中国关境内应有维修服务设施和零部件仓库，配有专业维修技术人员，并提供零部件库存清单和主要零部件的供货周期，如没有，招标人将考虑建立最起码的维修服务设施和零部件库房所需的费用，评标时计入评标价中。

	26.4.6
	采购航材和送修航材性能和证明材料：
投标人交付的产品必须符合国际航空标准、行业标准及其他相关标准，具有完善的质量检测手段和质量保证体系，所有产品必须持有相应的适航标签:FAA或EASA或CAAC证书，或制造厂商或维修厂出示的官方授权放行证明。

采购航材必须是全新的、完整的、未使用过的；送修航材可以是全新的或翻修后有完整或合理寿命的，并在各个方面符合合同规定的质量，技术规格和性能的。

	26.4.7
	其它额外评标因素和标准： 

1) 详见招标文件第八章货物需求一览表及技术规格；

2) 招标文件第八章货物需求一览表及技术规格中标注( ★)号的为关键条款，必须满足，对这些关键条款的任何负偏离可视为非实质性响应标书而予以拒绝；

3) 超出采购预算且招标方不能支付的，可视为非实质性响应标书而予以拒绝；

4) 未领购招标文件的投标人参与投标项目，该投标可予以否决；

5) 投标文件必须包含“技术规格响应/偏离表”和“商务条款响应/偏离表”，对照招标文件的要求，逐条做出响应和描述，不能用“无偏离”简单概括，否则将可视为非实质性响应标书而予以拒绝；

6) 投标文件必须包含各配置采购航材分项报价表，否则将可视为非实质性响应标书而予以拒绝；

7) 投标人必须对主要技术指标提供技术支持资料（例如：制造厂商或维修厂的维修手册等相关资料或出具的检测报告等具有法律效力的文件，若为网站资料则需加盖投标人的公章），未提供的，评标时不予认可；

8) 若投标人提供采购航材、送修航材数量不满足本招标文件需求一览表的要求，则招标机构有权决定是否构成废标或在评标价格中增加其他投标人所投采购航材、送修航材的最高价格；

	六、授  予  合  同

	26.5
	中标候选人的推荐方法：最低评标价评标法

	28.1
	评标结束后，依法必须进行招标的项目将在机电产品招标投标电子交易平台（网址：http://www.chinabidding.com）进行评标结果公示，公示期为 3 日。评标结果公示无异议的，公示期结束后该评标结果自动生效并进行中标结果公告。已成功注册的投标人可以在机电产品招标投标电子交易平台（网址：http://www.chinabidding.com）上查看评标结果公示和中标结果公告。

	28.2
	投标人应于开标前在网站注册，并可通过网站查询评标结果，包括建议的中标人和/或该投标人未中标的原因。投标人有权在公示期间内对评标结果进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

	36.1
	中标单位须向招标机构按如下标准和规定交纳招标服务费：
（1） 招标服务费的收费标准
根据《招标代理收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）规定的货物招标收费标准中标单位收取中标服务费。
（2） 中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数；
（3） 招标服务费币种与中标签订合同的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行公布汇率卖出价折算）；
（4） 招标服务费的交纳方式：在签约前按36.1（1）--（3）的规定，向招标机构直接交纳招标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等支付方式。


第七章  合同专用条款
本表关于要采购的货物的合同专用条款是对合同通用条款的具体补充和修改和强调，如有矛盾，应以本合同专用条款为准。
	条款号
	内容

	1.1
	招标人名称：上海市公安局警务航空总队
投标人名称：中标的投标人
项目现场名称：上海市长宁区绥宁路151号

	7.1
	★履约保证金：相当于合同人民币总价格10%。
履约保证金金额在合同涉及的货物全部交付前有效，任何偏离将导致废标。
保证金货币：人民币。

	11
	交货地点：用户指定地点。

	16.1
	应提供的伴随服务（如招标人有要求）：
（1） 实施或监督所供采购航材、送修航材的现场交付和/或安装测试；
（2） 为采购航材、送修航材提供详细的中/英文说明文档；
（3） 在双方商定的一定期限内对所供采购航材、送修航材实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除投标人在合同保证期内所承担的义务；
（4） 在投标人厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对招标人人员进行培训。
（5）对采购的技术服务进行全程的跟踪和沟通。

	18.2
	质保期：详见第八章相关要求

	18.4
	免费维修与更换缺陷部件的期限为投标人收到招标人通知后最多不超过20个工作日

	20.1
	付款方法和条件：见26.4.3

	35
	投标人通知送达地址：上海市长宁区绥宁路151号

	36
	互惠协议的标题是：“中华人民共和国政府和政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”

	适用于本合同的额外变动
下列条款作为合同条款的有效补充，两者之间如有抵触时，应以本变动条款为准。

	1
	技术规格和标准
投标人交付的产品必须符合国际航空标准、行业标准及其他相关标准，具有完善的质量检测手段和质量保证体系，所有产品必须持有相应的适航标签:FAA或EASA或CAAC证书，或厂家出示的官方授权放行证明。

采购航材必须是全新的、完整的、未使用过的；送修航材可以是全新的或翻修后有完整或合理寿命的，并在各个方面符合合同规定的质量，技术规格和性能的。

	2
	交货
投标方提出所投标项目的最快交货时间，供货方应按合同规定的交货时间将货物运送到合同规定的地点。未经招标人许可，投标人不得延期交货。如果投标人延期交货（除不可抗拒因素外），将支付招标人按延误时间核定比率的损失费（由合同规定）。

	3
	最终验收
1. 最终验收在用户方库房验收或者生产现场安装调试完毕。
2. 验收需双方技术人员参加，对所有机械性能和控制的功能按验收项目与标准进行验收，验收项目及标准根据双方在合同中公认的技术参数。
3. 采购航材和维修航材完成验收后，由招标人出具验收报告。


	4
	运输及包装方式的要求
1. .a、投标人负责安排运输；（适用于国内贸易，有特殊约定的除外）
b、招标人或招标人委托的进口代理负责安排运输；（适用于国际贸易，有特殊约定的除外）
2. 包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。投标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照相关部门的规定，对木质包装进行除害处理并施加IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。

	5
	证书、铭牌和标志
投标人提供的采购航材、送修航材，所有的证书、铭牌、使用指示、警告指示必须符合航空业规范表示。周转航材、应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、容量、制造年份及其他性能资料等可完全识别此项航材。其余采购航材、送修航材所必需的资料。

	6
	质保期
1. 详见第八章相关要求。重要部件如有特定延长的保期，签订合同时按承诺的质保期执行。

2.在采购航材、送修航材的质保期内如出现任何故障或问题，投标人应该无偿修理以及免费提供备件。
3. 采购航材、送修航材在质保期内，如遇重大安全隐患，投标人除按上述条款执行外，质保期应按直升机停场时间相应延长或重新计算。

	7
	监督双方共同遵守中国的相关法律，接受相关部门的监督和检查

	8
	其他
1. 赋税按国内外有关规定执行，合同纠纷的仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会按其仲裁规则和程序在中国上海进行。
2. 除招标人事先同意外，投标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
3. 招标人可以就采购航材、送修航材的某些参数或规格及其他商务要求做出修改，如可能导致投标人增加较多的费用和时间时，可以对合同价格和交货进度进行合理的调整，并对合同作必要的修改。
4. 合同的一切行为仅受中华人民共和国的相关法律管辖，任何与此相抵触的法案条款均无约束力


投标方需对以上条款逐条响应。

第8章  需求一览表及技术规格
一 、需求一览表
	包件号
	项目内容
	交货期/服务期限
	交货地点
	项目预算

	1
	航材采购
	产品类：合同签订后6个月内，最多分6批次交付 
	用户指定地点
	115万人民币

	
	航材送修
	产品类：合同签订后6个月内，最多分6批次交付 
	
	


已做过进口产品论证，允许采购进口产品
二、项目要求  

	序号
	招标要求
	投标响应内容
	优于/偏离/符合说明

	1
	为上海市公安局警务航空总队提供本章“第三部分”航材采购、航材送修清单中所列全部对应项目的航材采购服务及航材送修服务。
	
	

	2
	投标人交付的产品必须符合国际航空标准、行业标准及其他相关标准，具有完善的质量检测手段和质量保证体系，所有产品必须持有相应的适航标签:FAA或EASA或CAAC证书，或制造厂商或维修厂出示的官方授权放行证明。
采购航材必须是全新的、完整的、未使用过的；送修航材可以是全新的或翻修后有完整或合理寿命的，并在各个方面符合合同规定的质量，技术规格和性能的。
所投产品为进口产品的必须经过正规通关口岸，进口的手续合法完整。
	
	

	3
	售后服务
	
	

	3.1
	投标人交付的所有从厂家发出的航材和服务在正常使用和服务过程中不存在任何材质和工艺问题，按照原厂家的保修政策执行。在质保期内，如招标人发现货物的质量问题或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，或者提供的服务存在瑕疵，包括潜在的缺陷的航材、工具设备、技术服务，招标人有权向投标人提出保修、调换及索赔，投标人应承担相应责任。
	
	

	3.2
	在质保期内，投标人接到招标人的质保通知后，对一般性问题将在48小时内作出响应，并在5个日历日内给出解决方案；对于可能影响其它相关航材、工具设备作业的故障，将在24小时内达到招标人现场，并在48小时给出解决方案排除故障；对于由于其产品存在质量问题可能影响到招标人正常使用的，投标人承诺在48小时内重新提供合格产品调换方案。
	
	

	4
	运输及包装方式的要求: 包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。投标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并施加IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。
	
	


投标方需对以上条款逐条响应。

3、 具体需求

1、航材采购
	编号
	件号PN
	英文名称
	中文名称
	数量
	单位

	1
	823UN01S4BA0A
	TOGGLE SWITCH
	液压系统测试开关
	2
	个

	2
	L671M20V1002
	CONTROL ROD
	变距拉杆杆身
	4
	个

	3
	L623M2005213
	RING
	保护环
	2
	个

	4
	L672M1001225
	SUPPORT
	支架
	2
	个

	5
	L671M20V1004
	ROD END
	球头轴承
	4
	个

	6
	L671M20V1005
	ROD END
	球头轴承
	4
	个

	7
	L630M1001213
	STOP RING
	止动环
	6
	个

	8
	BB216000-000
	CONTROL ROD
	杆体
	4
	个

	9
	SA8C
	ROD END
	球头轴承
	4
	个

	10
	22438BC080L
	NUT HEXAGONAL
	螺帽
	8
	个

	11
	LN9156A8
	WASHER
	垫片
	8
	个

	12
	LN9342B08
	NUT
	螺帽
	8
	个

	13
	SAL8C
	ROD END
	球头轴承
	4
	个

	14
	EN3820C080022F
	BOLT HEXAGON HEAD
	螺栓
	8
	个

	15
	 L313M2865211
	SAFETY CABLE SHORT
	保险
	4
	个

	16
	GPN910-3280
	COVER
	堵头
	10
	个

	17
	NAS1612-5
	O-RING
	密封圈
	5
	个

	18
	30903894
	CARTRIDGE
	爆炸帽
	1
	个

	19
	30903896
	CARTRIDGE
	爆炸帽
	1
	个

	20
	CN6ME-GRK
	ROD END, LH THREAD
	球头轴承
	2
	个

	21
	L221M1047210
	CONNECTOR
	接头
	2
	个

	22
	L672M2003210
	ADAPTER
	转接头
	2
	个

	23
	ISO4762-M5X14-A2-70
	SCREW CAP SOCKET HEAD
	螺栓
	32
	个


2、航材送修
	编号
	中文名称
	英文名称
	制造商件号MPN
	空客直件号PN
	需求

	1
	液压油泵（工具）
	Pump Drive
	L135M2901101
	L135M2901101
	故障维修

	2
	GPS接收机
	RECEIVER DISPLAY UNIT
	8144032241J
	704A45807099
	故障维修

	3
	外吊挂
	Cargo hook
	AS21-5-7
	704A41811029
	到寿翻修

	4
	PFD显示器
	PFD
	C19267VG11
	704A45751184
	故障维修

	5
	PFD显示器
	PFD
	C19267VG11
	704A45751184
	故障维修

	6
	RA收发机
	RADIO ALTIMETER TRANSCEVER
	959960718503
	959960718503
	故障维修


备注：每行对应一个送修航材。

四、其他商务要求
1.采用标准
1.1现行有关的中华人民共和国的标准。
1.1.1投标人提供的货物和服务所采用的标准和规范作出说明。
1.1.2当所采用的标准和规范被招标人认可前，投标人应提供标准的名称和编号。
2. 产品质保

2.1关于采购航材及送修航材：
投标人保证：本项目内提供的产品，所有从制造厂商或维修厂发出的航材在正常使用和服务过程中不存在任何材质和工艺问题。
1)质保期：

a）对于采购航材：一千个飞行小时或自置入直升机后十二个月内，或自卖方工厂交付后的二十四个月内，以先到时间为准。 

b）对于送修航材：五百个飞行小时内或置入直升机后的六个月内或自卖方场地交付后的十二个月内，以先到时间为准。
2)招标人若发现任何缺陷，需尽可能快地（不超过15天内）通知投标人，并填写相关索赔申请表格，描述航材的实际情况和相应索赔条款。投标人在收到索赔申请表格后，协调制造厂商或维修厂需尽快反馈索赔申请接收函和返回航材授权书。招标人须在收到以上两张文件后的15天内将所谓的缺陷航材运返至制造厂商或维修厂的地址。

3)其他未尽事宜，依据制造厂商或维修厂的保修条款，由招标人和投标人协商解决。
3. 技术服务与产品的技术文件（如需则提供）
3.1技术服务
3.1.1对于投标人提供的技术服务：保证负责航材的正确安装、调试和验收，满足正常运行和维修保养的需要。投标人应承担因不正确操作导致人员伤亡、直升机、航材、工具设备或部件损坏的责任。

3.2 资料要求
3.2.1确认中标的投标人应免费提供该航材全套技术资料；同时提供中文资料（如无中文资料需提供翻译件）；确认中标的投标人应保证所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误。
3.2.3确认中标的投标人应承担因正确按技术资料进行操作导致航材、工具设备或部件损坏的责任。
3.2.4  资料内容：
a原产地证明书、b产品合格证书、c适航证书（航材类）。

3.3 确认中标的投标人提供的技术资料
3.3.1资料数量共1套。
3.3.2招标人可能会对某些资料的提供提出具体要求，确认中标的投标人应无条件接受。
3.3.3招标人或招标人指定代表签收技术资料的日期视为技术资料提交的日期。
3.3.4对于未列入合同而本项目确属必须的技术资料，招标人一经发现，投标人应及时免费补交。
3.3.5招标人如发现技术资料有短缺、遗失或损坏，投标人应在7天内补齐。

4. 包装
4.1货物的包装
4.1.1包装箱应采用坚固的材料制作，适于长途运输和陆运以及整体吊装，具有防潮、防锈、防震、防粗暴装卸等措施。
注：招标文件中带“★”条款为主要条款，任何一项带“★”条款的偏离将导致废标。（如有）
第九章  投标文件格式

请投标人结合第一册第四章和第二册第九章的投标文件格式制作投标文件。

开 标 一 览 表
投标人名称：                          

国别/地区：                          

招标编号：                           

分项报价表

1、航材采购
	编号
	件号PN
	英文名称
	中文名称
	数量（个）
	单价

	1
	823UN01S4BA0A
	TOGGLE SWITCH
	液压系统测试开关
	2
	

	2
	L671M20V1002
	CONTROL ROD
	变距拉杆杆身
	4
	

	3
	L623M2005213
	RING
	保护环
	2
	

	4
	L672M1001225
	SUPPORT
	支架
	2
	

	5
	L671M20V1004
	ROD END
	球头轴承
	4
	

	6
	L671M20V1005
	ROD END
	球头轴承
	4
	

	7
	L630M1001213
	STOP RING
	止动环
	6
	

	8
	BB216000-000
	CONTROL ROD
	杆体
	4
	

	9
	SA8C
	ROD END
	球头轴承
	4
	

	10
	22438BC080L
	NUT HEXAGONAL
	螺帽
	8
	

	11
	LN9156A8
	WASHER
	垫片
	8
	

	12
	LN9342B08
	NUT
	螺帽
	8
	

	13
	SAL8C
	ROD END
	球头轴承
	4
	

	14
	EN3820C080022F
	BOLT HEXAGON HEAD
	螺栓
	8
	

	15
	 L313M2865211
	SAFETY CABLE SHORT
	保险
	4
	

	16
	GPN910-3280
	COVER
	堵头
	10
	

	17
	NAS1612-5
	O-RING
	密封圈
	5
	

	18
	30903894
	CARTRIDGE
	爆炸帽
	1
	

	19
	30903896
	CARTRIDGE
	爆炸帽
	1
	

	20
	CN6ME-GRK
	ROD END, LH THREAD
	球头轴承
	2
	

	21
	L221M1047210
	CONNECTOR
	接头
	2
	

	22
	L672M2003210
	ADAPTER
	转接头
	2
	

	23
	ISO4762-M5X14-A2-70
	SCREW CAP SOCKET HEAD
	螺栓
	32
	


2、航材送修
	编号
	中文名称
	英文名称
	制造商件号MPN
	空客直件号PN
	价格

	1
	液压油泵（工具）
	Pump Drive
	L135M2901101
	L135M2901101
	

	2
	GPS接收机
	RECEIVER DISPLAY UNIT
	8144032241J
	704A45807099
	

	3
	外吊挂
	Cargo hook
	AS21-5-7
	704A41811029
	

	4
	PFD显示器
	PFD
	C19267VG11
	704A45751184
	

	5
	PFD显示器
	PFD
	C19267VG11
	704A45751184
	

	6
	RA收发机
	RADIO ALTIMETER TRANSCEVER
	959960718503
	959960718503
	


附件十 采购航材和送修航材的技术及详细方案

请投标人提供完整的项目技术方案，对用户需求书中提出的需求应有量化的技术性能参数和技术指标，标明应达到的相应国家标准。

附件十一 投标人的其他资格证明文件；

表1  投标代表身份证（复印件加盖单位公章）；

表2  投标人必须提供营业执照复印件加盖公章；

表3  制造商授权函或经销商证明；

表4  无利害关系声明；

表5  投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件；

表6  其他资格证明文件（相关资质证书复印件加盖公章）；

表7  投标保证金退款账号；

表1   投标代表身份证

（复印件加盖单位公章）

表2  营业执照

（复印件加盖单位公章）

表3  制造商授权函或经销商证明

表4 无利害关系声明
我方承诺与招标人及其代理机构不存在隶属关系或者其他利益关系。

投标单位授权代表签字：

投标单位名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

表5 开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件

表6 其他资格证明文件

各投标公司应保证上述资料的真实、可靠，如提供的资料和数据出现弄虚作假的情况即取消其中标资格。

         投标单位授权代表签字：

              投标单位名称（盖公章）：

            日期：   年   月   日

表7 投标保证金

投标保证金办理电汇和、网银，请提供相关的银行底单复印件。

开户银行：                      账号：                

注：请填写开户银行和账号，以方便招投标项目结束时，保证金的退回。
     投标单位授权代表签字：

     投标单位名称（盖公章）：

     日期：   年   月   日
附件十二 招标文件要求提供的其他资料

附件十三 招标文件要求提供的其他资料
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