
	序号
	事项
	内容

	1
	采购单位（加盖公章）
	上海市公安局黄浦分局（本级）

	2
	项目名称
	上海市公安局黄浦分局（本级）——派出所综合大屏显示系统升级改造及配套项目-主体建设

	3
	采购预算金额
	采购编号：0126-000203256，0126-K00012321

预算资金：18,212,400.00元（国库资金）

	4
	项目属性
	货物 □        服务(

	5
	采购意向是否已公开
	2026年08月25日已公示采购意向

	6
	采购标的所属行业
	软件和信息技术服务业

（按工信部联企业〔2011〕300号文件内容划分，仅用于中小微企业认定）

	7
	特定资格要求
	具备电子与智能化工程专业承包一级资质

	8
	是否专门面向中小企业
	否

	9
	是否招一用三
	否

	10
	合同履行期限（安装交付）
	合同签订之日起9个月（含试运行1个月）

	11
	质保或免费维护期
	项目整体不少于36个月。

	12
	是否允许联合体投标
	否

	13
	是否允许采购进口产品
	否

	14
	是否现场踏勘
	否

	15
	付款方式
	合同签订后支付合同总价的30%；整体建设完成并验收合格后，支付至合同总价的80%；终审完成确认后支付剩余款项。

	16
	验收方式
	甲方自行验收

	17
	本项目询问、质疑受理委托授权范围
	采购人授权采购中心受理和答复本项目潜在投标人依法提出的询问和质疑

	18
	本项目是否属于政务信息系统（信息化项目填写）
	是 (       否 ☑

	19
	评审办法
	综合评分法


项目概述

项目背景

本项目旨在构建现代化指挥调度“神经中枢”，实现指挥调度、视频会商、协同会商、应急指挥、办公会议等多项业务功能与上级机关视频会议互联互通。结合我单位各相关办公点位实际情况，选择性实施如下分项：更新升级LED大屏、更新升级视频信号控制设备，更新升级大屏集控系统，新建视频会议系统，新建扩声系统，更新席位控制台，同步实施配套工程及临时指挥室搭建及拆除。

项目依据

政策及规范性文件

《“十四五”国家信息化规划》

公通字〔2022〕16号公安部关于完善指挥警务运行机制推进指挥工作标准化建设的意见

公通字〔2023〕1号公安部关于印发《加强新时代公安指挥工作三年行动计划(2023-2025年）》的通知

沪公发〔2007〕170号关于印发《上海公安指挥内部布局和设施建设标准》的通知

《上海公安指挥规范化建设指引（试行）》

国家、行业现行技术标准规范

GB/T50371-2006（2024年局部修订）《厅堂扩声系统设计标准》

GY5055-2008《扩声、会议系统安装工程施工及验收规范》

GB/T4959-2026《厅堂扩声特性测量方法》

GB/T12060.3-2011《声系统设备第3部分：声频放大器测量方法》

GB/T12060.4-2012《声系统设备第4部分：传声器测量方法》

GB/T12060.11-2012《声系统设备第11部分：声系统设备互连用连接器的应用》

SJ/T11141-2025《发光二极管（LED）显示屏通用规范》

SJ/T11281-2025《发光二极管（LED）显示屏测试方法》

GB50314-2015《智能建筑设计标准》

GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》

GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50189-2015《公共建筑节能设计标准》

GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB50174-2017《数据中心设计规范》

GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

GB50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

GA专网、互联网布线按照六类屏蔽线缆进行设计、施工，布线系统满足GB50311-2016、GB/T 50312-2016相关技术要求。

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际国内最新标准时，投标单位应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。
建设周期

本项目建设周期为项目合同签订之日起9个月（含试运行1个月）。

项目目标

完成15个办公点位综合指挥室的升级改造，解决基础设施老化，保障指挥调度体系长期安全稳定运行。

升级显示系统，达到像素间距≤0.94mm的超高清显示效果，实现可视化指挥分析决策。

通过视频会议贯通，实现扁平化、可视化、移动化的指挥调度体系。

建设标准规范的模块化席位控制台系统，创造现代化指挥作战工作环境。

本项目覆盖15个办公点。

项目现状

15个办公点中，有8个点位目前仍然使用着较早版本的指挥大屏、视频管理平台以及大屏控制软件，老旧设备及软件由于其自身的限制和不足，已经无法满足这些新的需求。在中标后开始施工前，中标人应对现场实际查勘了解现场情况，应提供完善的施工图纸，包含但不限于设备平面布置示意图、LED立面效果示意图等。
本项目没有总包，不涉及总包配合费。

技术参数

	序号
	设备名称
	参数

	
	
	

	一、升级改造

	1、LED大屏（电源双备份）

	1.1
	P0.9 室内LED显示屏（含屏体钢结构、不锈钢拉丝包边装饰）
	1、物理实像素点间距≤0.94mm；物理实像素点密度：≥1137777点/㎡；物理实像素箱体分辨率≥640×360dots；像素组成：纯红+纯绿+纯蓝，每个像素点由独立的红绿蓝发光芯片构成,不接受像素点之间红绿蓝发光芯片复用（不接受虚拟像素及动态像素引擎）。采用与RGB晶片全倒装技术同等或更优技术，发光晶片单边尺寸≤120μm（投标人提供有效的证明材料，例如第三方检测报告或原厂技术参数表（Product Data Sheet）或产品说明书（使用手册、图纸、彩页）或官网资料截屏等。）
2、共阴设计：LED面板设计按共阴原理设计
3、显示屏最高亮度：≥600cd/m²；视角水平≥160°/垂直≥160°；像素中心距偏差＜3%；对比度≥12000:1；灰度等级≥16bit；平整度/箱体间隙：≤0.1mm；拼装精度：≤0.1mm（投标人提供有效的证明材料，例如第三方检测报告或原厂技术参数表（Product Data Sheet）或产品说明书（使用手册、图纸、彩页）或官网资料截屏等。）
4、亮度均匀性：C级：IGU≥97%
5、刷新率：C级，≥3840Hz
6、峰值功耗：≤380W/m²，平均功耗：≤220W/m²；
7、箱体尺寸：≤600mm×337.5mm
8、屏体防护：符合 GB/T 4208-2017 标准，防尘 IP6X，防水 IPX5
9、非OEM、贴牌、改标厂家

	1.2
	电源（双备份模式）
	含箱体增加1个电源，增加备用电源转换电路、电源切换电路、双路状态监测电路。电路板划分独立的双电源转换区、切换电路区，实现双电源通道的电磁屏蔽，避免相互干扰

	1.3
	屏体控制器（发送卡）
	1、1路DP1.2和1路HDMI2.0 4K 输入
2、最大输出带载885万像素点，最宽8192像素点，或最高8192像素点
3、单网口最大带载65万像素点（高度不超过1280像素点），最宽或最高为4096像素点
4、最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置
5、20路网口输出
6、USB级联控制和RS232串口协议控制
7、与LED屏同一品牌为宜。

	1.4
	配电柜（含控制软件）
	1、三相配电系统，功率:20 KW
2、具有过载、过流、过载保护
3、通过定制软件控制电源系统的开关，具有温湿度采集
4、通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源
5、通过PLC可设定任意时间关闭计算机

	1.5
	大屏控制终端
	运算处理单元：采用市面主流通用运算芯片，具备多核心并行处理能力，满足多任务并发运算需求。

内存单元：配置≥32GB 高速内存，支持 DDR5 传输规范，具备充足内存扩展能力，适配大型业务软件并发运行。

高速存储单元：配置≥1TB NVMe 高速固态存储介质，读写性能优异，支持业务数据快速调取与存储。

图形处理单元：搭载独立图形处理模块，图形专用缓存容量≥8GB，支持多路高清画面输出、图像处理、可视化业务渲染，具备过压、过流、短路保护功能，可保障设备长时间不间断稳定运行。

显示单元：≥23.8 inch
1、支持产品控制，可通过软件下发具体的的参数，支持串口、网口等多种控制方式。

2、支持监控功能：显示屏包含发送卡，工作状态、DVI状态、网口及硬件连接状态；

3、显示屏亮度监控及亮度日志功能，支持控制屏幕亮度；支持亮度调节日志记录

4、显示屏点检功能，可执行显示屏进行坏点检测，检测具体的坏点数量

5、支持联机校正功能，可搭配同步发送系列对屏体进行校正

6、支持显示屏亮暗线调功能

	1.6
	线缆
	定制 UTP6

	1.7
	线缆
	定制 RVV3*2.5

	1.8
	LED显示模组备品备件
	按LED显示屏面积，每年1%计算提取，3年为3%（该项内容为备品备件数量要求描述，不涉及质保）

	2、视频信号控制设备（视频综合平台）（双主控板热备）

	2.1
	视频信号控制设备（视频综合平台）
	1、插拔式模块化设计，具备23个业务槽位，输入槽位7个，输出槽位13个，混插槽位3个，业务板卡支持热插拔
2、采用嵌入式纯硬件架构,无需其他操作系统
3、客户端软件支持对电视墙进行回显功能，可将拼接电视墙显示画面作为输入信号接入显示器，每个电视墙支持独立回显，回显内容和大屏内容同步
4、支持多个电视墙独立控制、独立切换场景，互相不干扰，支持实现16个电视墙独立管理
支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输入
5、支持虚拟LED字幕功能，支持侧边栏字幕、横幅字幕和时钟字幕配置
6、支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和信号源显示位置的亮度情况，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式
7、可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象
8、支持多种热备方式，包括单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备，双机热备，全链路热备等
9、支持双主控板热备功能，支持热插拔更换。双主控自动切换过程，解码显示视频无缝切换，编码预览视频无卡顿现象（投标人提供有效的证明材料，例如第三方检测报告或原厂技术参数表（Product Data Sheet）或产品说明书（使用手册、图纸、彩页）或官网资料截屏等。）
10、支持电源冗余设置，支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响
11、支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作
12、机箱接口：RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口*3；USB 2.0*1；2个，Console控制口（RJ45接口）*1 ；RS485/232复用口（RJ45接口）*1

	2.2
	主控板
	1、支持热备
2、网口：1个，RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口
3、USB接口：1个，USB 2.0
4、串行接口：2个，1个Console控制口（RJ45接口）+1个RS485/232复用口（RJ45接口）

	2.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1、支持2路HDMI信号输入，单路分辨率≤4096×2160@60Hz
2、单板编码能力为2路4096×2160@30Hz
3、支持H.264/H.265编码，默认采用H.265
4、支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入
5、音频输入支持16bit，48K Hz采样；支持双声道，立体声
6、视频输入接口类型：HDMI 2.0
7、视频输入接口数：2
8、视频输入分辨率：1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz、3840×2160@60Hz（仅奇数口）、4096×2160@30Hz、4096×2160@60Hz（仅奇数口）；

	2.4
	4路 HDMI输入板
	1、支持4路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920×1200@60Hz
2、单板编码能力为4路1080p@60Hz
3、支持H.264/H.265编码，默认采用H.265
4、支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入
5、音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道，立体声
6、视频输入接口类型：HDMI1.4
7、视频输入接口数：4
8、视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz

	2.5
	2路 4K HDMI输出板
	1、4K HDMI输出板：单板2路HDMI输出，YUV444输出，支持2路4K60输出
支持内嵌复合音频输出，支持mini-DP转3.5mm音频输出
2、视频输出接口类型：HDMI 2.0
3、视频输出接口数：2
4、视频输出分辨率：4096*2160@60Hz、3840*2160@60Hz、4096*2160@30Hz、3840*2160@30Hz、2560*1600@60Hz、2560*1440@60Hz、1920*1200@60Hz、1920*1080@60Hz
5、LED屏幕支持60hz带载输出，884W带载的宽度范围是144~8192，高度范围是144~4320，
6、视频输出最大分辨率：4K
7、视频输出LED带载能力：单口带载880W，宽度144~8192，高度144~4320
8、视频解码格式：H264，H265
9、视频解码通道：64
10、单板支持32路1080p，64路720p，16路400万像素，8路800万像素，4路1600万像素解码；最大支持2路3200万像素解码

	2.6
	4路 HDMI输出板
	1、支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz
2、适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力260W
3、具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W
4、支持3200W高清视频解码
5、支持H.265、H.264、MPEG等主流格式
6、支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
7、视频输出接口类型：HDMI1.4
8、视频输出接口数：4
9、视频输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz
10、视频输出LED带载能力：单口带载260W，宽度144~4096，高度144~2160
11、视频输出最大分辨率：1080P
12、视频解码格式：H264,H265
13、视频解码通道：64
14、单板支持32路1080p，64路720p，16路400万像素，8路800万像素，4路1600万像素解码；最大支持2路3200万像素解码

	2.7
	HDMI矩阵
	1、输入接口：HDMI*8
2、输出接口：HDMI*8、RCA同轴口*8、3.5mm接口*8
3、控制接口：IR EXT*1、RS-232*2、RJ45*1
4、HDMI接口：HDMI 2.0（向下兼容）
5、分辨率：4K*2K60Hz

	2.8
	无线投屏器
	1、传输方式：无线 WiFi
2、WIFI频段：5.8G
3、配网方式：按键配网
4、分辨率/刷新率：4K/60Hz

	2.9
	线缆
	定制 光纤HDMI线

	3、大屏集控系统

	3.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1、含大屏集中控制软件
2、支持对电源控制模块进行指令控制（通过网络接口协议适配）
3、兼容主流厂家的大屏拼接设备，集成视频联网管理系统、解码器、音视频矩阵等视频技术系统和设备，实现了治安监控、内部监控、计算机信号、视频会议信号等视频源上屏显示的基础功能，同时提供了大屏开窗、窗口漫游、同步大屏、云镜控制、预案管理等操控功能。
4、处理器：配置2颗处理器，每颗处理器核心数≥8核，主频≥2.1GHz
5、内存：≥32G
6、硬盘：≥SATA 1T*2（RAID1）
7、网口：2个10/100/1000M自适应以太网口
8、电源：≥1个400W冗余电源

	3.2
	线缆
	定制

	4、视频会议（新建）

	4.1
	接入端口授权
	1个接入端口

	4.2
	多功能网呈（多功能视频会议一体机）
	1、采用一体化集成式设计，包含一体化支架、显示屏、核心编解码器（包含PTZ摄像机、阵列麦克风）、智能中控主机、遥控器
2、终端采用国产嵌入式操作系统
3、终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片等、安全芯片均采用国产化器件（投标人提供有效的证明材料，例如第三方检测报告或原厂技术参数表（Product Data Sheet）或产品说明书（使用手册、图纸、彩页）或官网资料截屏等。）
4、支持 H.323、SIP、RTC 通信协议、会议速率支持128Kbps－8Mbps，支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议
5、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入
6、支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法
7、支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议内容的盗摄溯源。

	4.3
	线缆
	定制

	4.6
	鹅颈数字麦克风
	1、单一指向
2、灵敏度-55dB
3、频响50Hz～15KHz
4、信噪比91dB
5、最佳拾音距离10～50cm
6、USB音频接口
7、线缆长度≥10米

	4.7
	会议电视终端（分体式）
	1、采用硬件分体式结构，国产嵌入式操作系统，音视频编解码芯片、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件
2、支持≥2路高清HDMI视频输入接口、≥2路高清HDMI视频输出接口。支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口
3、终端支持SM2、SM3、SM4等国家加密算法
4、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入
5、支持叠加视频水印，可实现辅流数据内容叠加水印，实现会议的盗摄溯源

	4.8
	智能高清摄像机
	1、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式

2.采用不低于1/2"4K CMOS传感器

3、支持不小于12倍光学变倍

4、支持不小于16倍数字变焦

5、视频输出接口具备HDBaseT、HDMI、USB接口

6、水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30°

7、支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率

8、支持图像防抖功能，可实现图像防抖

9、支持HDR高动态功能（旋转范围，清晰度）

10、支持图像抗闪烁功能

11.支持不低于4K、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出

	4.9
	电信级中型云多点控制单元
	1、采用嵌入式操作系统、插卡式设计。单台设备具备2个主控板插槽，业务板卡插槽数≥4（投标人提供有效的证明材料，例如第三方检测报告或原厂技术参数表（Product Data Sheet）或产品说明书（使用手册、图纸、彩页）或官网资料截屏等。）
2、支持H.265全编全解技术
3、支持4K分辨率并向下兼容
4、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果
5、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入
6、支持录播服务器统一管理
7、支持使用统一账号登录门户系统
8、支持在会控上显示观看直播人员的列表
9、支持邀请正在观看直播的终端加入视频会议中进行互动
10、支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等。除了预览图像，还可以聆听声音
11、支持不少于4个独立的预监窗口

	4.10
	综合管理平台
	1、一体化结构设计，非软件加通用服务器组合，配置双电源模块，
2、支持电源热备份
3、支持B/S架构，通过WEB方式登录统一管理平台即可完成系统的配置和会议操作
4、支持统一门户登录，提供用户管理、设备管理、会议管理、资源管理、运维管理等功能
5、支持根据用户的组织架构关系管理全网设备
6、支持创建用户域，同一用户域内支持共享会议信息
7、支持创建多个用户域，用户域内可以创建用户组和用户
8、支持会议密码功能、会议免打扰、会议不可见
9、支持会议分享，分享的会议链接包括会议名称、时间、会议号码
10、支持将会议纪要、会议签到、会议录像、会议文档进行整合，实现一会一档。

	4.11
	多媒体录播服务平台
	1、采用19英寸标准机架式结构，嵌入式一体化设计

2、支持设备长时间稳定运行

3、支持通过MCU会控系统统一界面控制功能，包括开启录制、结束录制、开启直播、指定会场录像等功能

4、支持不少于20组会议同时录像，会议分辨率支持1080p60fps

5、支持多网口聚合，支持不少于3000方用户同时观看

#6、支持融合管理，设备受管于视讯综合业务服务器，纳入云统一管理系统，支持单点登录，统一账号，支持门户、短信以及邮件等多种直播通知方式（投标人提供有效的证明材料，例如第三方检测报告或原厂技术参数表（Product Data Sheet）或产品说明书（使用手册、图纸、彩页）或官网资料截屏等。）

7、支持设备状态显示，显示信息包括：CPU使用率、风扇状态、机箱温度、内存使用率、硬盘可用空间、网口状态及流量、注册信息、资源使用情况（录像路数、点播路数、放像路数、直播路数）。

8.存储容量不小于4T，可满足不小于4000小时1Mbps速率视频、音频和内容存储为MP4/ASF格式文件。

	5、视频会议扩声（新建）

	5.1
	音柱主音箱
	1、单元类型 8×3"
2、额定功率 160W
3、角度 120度×20度
4、标准阻抗 8Ω
5、最大峰值 SPL@1m120dB

	5.2
	全频同轴吸顶音箱
	1、额定功率：100W
2、频率响应：55Hz-20KHz
3、灵敏度m.w: 91dB
4、输入方式：定阻8欧姆

	5.3
	12路调音台
	1、2个输入通道，6个话筒输入，4组立体声线路输入

2、1-6通道设三段式均衡，7/8-9/10-11/12通道设二段式均衡器
3、4组母线(立体声+2编组)，1个辅助发送，一个立体声回送
4、前6个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器
5、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平
6、优质+48V幻象供电
7、60MM行程高分析度推子
8、外置式静噪电源器,使用方便灵活
9、总谐波失真：低于0.1%（THD+N）

	5.4
	音频处理器
	1、4路平衡输入，8路平衡输出
2、最大输入电平：+15-+22dBu
3、共模抑制比(CMRR): > 65dB @1kHz
4、56位DSP芯片，192kHz采样频率，24bit ADC/DAC转换器
5、信噪比(S/N): > 110dB
6、失真度： < 0.006% @1kHz, +4dBu
7、输入通道包括：增益，相位，31段图示均衡器(GraphicEQ)，15段多功能滤波器(Multi-Type Filter)，噪声门，最大1100毫秒(377米)延时,限幅器，压缩器
8、输出通道包括：分频滤波器(CrossOver Filter)，15段多功能滤波器(Multi-Type Filter)，增益，相位，最大800毫秒(274米)延时，限幅器，压缩器
9、延时调节最小5微秒(0.1厘米)的调节步进，滤波器频率调节精度1Hz

	5.5
	反馈抑制器
	1、噪音消除量17dB（最大值）
2、灵敏度：直达声的传播时间120ms（最大值）
3、频率响应：100至20.000hz

	5.6
	功放
	1、功率2 × 350W  8ohm/2 × 500W  4ohm
2、频率响应20Hz-20KHz ±0.5dB
3、信噪比 90 dB
4、输入阻抗20KΩ

	5.7
	有线鹅颈会议话筒
	1、支持增益位置 0dB -20 dBV 较大值 
2、增益位置 -10dB -10 dBV较大值 
3、支持10dB增益调节范围
4、支持10 mW射频发射机输出,典型

	5.8
	话筒混音器
	1、幻象供电： 八路输入均提供直流 48V 幻象供电
2、自动语言开启电路设计，具有较好的抑制反馈啸叫功能
3、输入阻抗 麦克风： 600Ω
4、辅助输入： 50KΩ
5、串联输入： 20KΩ

	5.9
	时序电源
	1、带有多台联机功能，联机后实现多台机器按顺序开关机
2、带有电压显示 
3、采用的万能插座，方便不同的插头使用 
4、每个通道提供了30A的负载电流

	5.10
	机柜
	1、600*600*1600
2、国标PDU*2 

	5.11
	线缆
	定制

	6、席位控制台

	6.1
	席位控制台1
	1、主体框架结构采用模块化结构。
2、 主体框架结构中，主承重结构为3.0mm冷轧钢板，一般受力配件为2.0mm冷轧钢板。
3、 席位控制台宽度≥1200mm（具体以业主要求为准），深度范围为850-1050mm，腿部空间≥450mm，满足用户对宽度、深度和腿部空间等的各种需求。
4、 内部架构可放置主机托盘及标准19英寸设备架，可安装设备≥6U，满足用户放置不同设备的各种需求。
5、 工作台表面到地面距离：740-755mm，底部调节脚可微调高度，主体框架结构采用模块化结构，具备灵活性。
6、 有背墙时可选择是否安装亚克力屏风，无背墙显示器支臂采用桌面式显示器支臂有单和双可选。
7、 背墙上端可以添加亚克力和LED灯光。
8、 面板为实木颗粒板双面贴防火板，整体厚度≥26mm。前后门板为实木颗粒板双贴防火板，整体厚度≥20mm。
9、 前侧聚氨酯鸭嘴边封边条厚度≥39mm，可与桌面材质无缝拼接。（投标人提供有效的证明材料，例如第三方检测报告或原厂技术参数表（Product Data Sheet）或产品说明书（使用手册、图纸、彩页）或官网资料截屏等。）

10、后侧T型封边或者PVC封边，整体外观协调统一。
11、 显示器支臂：每席可配置8-16KG下液压支臂*1、支持49寸带鱼屏、重力自适应、快拆式定位安装结构或每席可配置2-8KG下液压支臂*2、支持27寸以下显示屏、重力自适应、快拆式定位安装结构。
12、 PDU：每席配置2条8位10A多用孔PDU、采用标准19英寸PDU电源分配模块，有接地安装位置。
13、 文具键盘盒：每席配置1个文具键盘盒、PVC材料一次成型、桌面下设置抽拉式托盘，隔断可放纸笔等物品、使用优质含滑轨实心钢珠顺滑消音，抽拉灵活，左右晃动少、前端边缘弧形设计，防止磕碰。
14、 移动桌边柜：每席配置1个移动桌边柜、防火板材质，两层抽屉设计，下层可放置水杯，颜色与席位控制台整体风格保持一致。
15、 多媒体盒：嵌入、翻盖，表面采用铝合金材质，基本配置为2个万用电源插座、2个RJ-45网络接口、1个HDMI接口、1个3.5mm音频几口、2个USB数据接口和2个USB快充接口，可满足用户对接口的各种需求。
16、 指挥椅：“环颈式”头枕设计，头枕高度、角度及前后均可调节，椅背倾仰多段锁定，椅脚采用340mm尼龙加玻纤椅脚，椅脚承重力超过1300kg、椅轮采用65mmPU椅轮、1段锁定底盘、后仰弹力大小可调，满足不同体重使用者用椅需求、PU材质扶手面，扶手高度可调节。

	6.2
	席位控制台2
	1、 主体框架结构采用模块化结构。
2、 主体框架结构中，主承重结构为3.0mm冷轧钢板，一般受力配件为2.0mm冷轧钢板。
3、 席位控制台宽度≥1650mm（具体以业主要求为准），深度范围为850-1050mm，腿部空间≥450mm，满足用户对宽度、深度和腿部空间等的各种需求。。
4、 内部架构可放置主机托盘及标准19英寸设备架，可安装设备≥6U，满足用户放置不同设备的各种需求。
5、 工作台表面到地面距离：740-755mm，底部调节脚可微调高度，主体框架结构采用模块化结构，具备灵活性。
6、 有背墙时可选择是否安装亚克力屏风，无背墙显示器支臂采用桌面式显示器支臂有单和双可选。
7、 背墙上端可以添加亚克力和LED灯光。
8、 面板为实木颗粒板双面贴防火板，整体厚度≥26mm。前后门板为实木颗粒板双贴防火板，整体厚度≥20mm。
9、 前侧聚氨酯鸭嘴边封边条厚度≥39mm，可与桌面材质无缝拼接。（投标人提供有效的证明材料，例如第三方检测报告或原厂技术参数表（Product Data Sheet）或产品说明书（使用手册、图纸、彩页）或官网资料截屏等。）

10、后侧T型封边或者PVC封边，整体外观协调统一。
11、 显示器支臂：每席可配置8-16KG下液压支臂*1、支持49寸带鱼屏、重力自适应、快拆式定位安装结构或每席可配置2-8KG下液压支臂*2、支持27寸以下显示屏、重力自适应、快拆式定位安装结构。
12、 PDU：每席配置2条8位10A多用孔PDU、采用标准19英寸PDU电源分配模块，有接地安装位置。
13、 文具键盘盒：每席配置1个文具键盘盒、PVC材料一次成型、桌面下设置抽拉式托盘，隔断可放纸笔等物品、使用优质含滑轨实心钢珠顺滑消音，抽拉灵活，左右晃动少、前端边缘弧形设计，防止磕碰。
14、 移动桌边柜：每席配置1个移动桌边柜、防火板材质，两层抽屉设计，下层可放置水杯，颜色与席位控制台整体风格保持一致。
15、 多媒体盒：嵌入、翻盖，表面采用铝合金材质，基本配置为2个万用电源插座、2个RJ-45网络接口、1个HDMI接口、1个3.5mm音频几口、2个USB数据接口和2个USB快充接口，可满足用户对接口的各种需求。
16、 指挥椅：“环颈式”头枕设计，头枕高度、角度及前后均可调节，椅背倾仰多段锁定，椅脚采用340mm尼龙加玻纤椅脚，椅脚承重力超过1300kg、椅轮采用65mmPU椅轮、1段锁定底盘、后仰弹力大小可调，满足不同体重使用者用椅需求、PU材质扶手面，扶手高度可调节。

	二、配套项目

	1
	防静电架空地板（含支架）
	电性能： 系统电阻 106— 109欧姆

静电起电电压 ≤100伏

半衰时间 ≤ 0.5

机械性能：均布载荷≥ 1600kg

极限集中载荷≥ 1000kg

挠度≤ 2mm

耐老化性： 使用寿命60年以上

标准地板： 600×600mm，厚度不小于40mm

防火性能： 至少符合国家A级防火材料

耐磨性：≥0.1g/1000转

静电地板支架高度125mm

	2
	踢脚线
	铝合金踢脚线60mm。

	3
	接地
	防静电架空地板、设备和机柜等接地

铜箔宽度≥2cm，厚度≥0.5mm，联合接地电阻≤4Ω

	4
	吊顶
	600*600*1.0mm，铝合金烤漆集成铝扣板，吊筋按原有长度定制。

	5
	墙面
	1.原有墙面涂料铲除

2.基础处理

3.挂网格布≥200K/m²

4.墙面批嵌

5.涂料一底二面

6.施工所用腻子、封闭底漆、内墙饰面涂料、界面剂、接缝辅料等材料均采用水性环保材料，通过第三方环保检测。

	6
	玻璃隔断
	1.产品类型：钢化玻璃内置百叶隔断；厚度≥1.2cm
2.产品材料：钢化玻璃；
3.包边材料：优质铝镁合金；
4.产品颜色：透明。

	7
	照明
	1. 安装方式：集成吊顶式
2. 尺寸：600mm*600mm

3. 类别：LED光源
4. 色温（K）：5700K

5. 冷光：5000K以上
6. 功率：20-30W（含）
7. 电压：220V

	8
	空调

“★”政府采购强制采购节能产品
	1.一线品牌吸顶式（冷暖变频新能效）

2.匹数：≥5匹

3.制冷量：≥12 kW

4.制热量：≥13 kW

5.能效等级：二级及以上能效

6.变频功能：至少支持变频控制，节能且温度稳定

7.噪音水平：室内机40-45 dB，室外机50-55 dB

8.制冷剂：R32环保冷媒

	9
	强弱电
	1、包含设备电源、照明线路、插座安装、信息点和语音点的线路、模块和面板安装等。

2、满足各业务单位需求。

	10
	原有监控、门禁设备和电台馈线等拆除/恢复
	监控及门禁等设备拆除。

指挥中心装修时，重新敷设管线。

设备安装、接线。

设备调试。

系统调试和开通。

电台馈线拆除及恢复

	11
	原有屏体维修通道门体封闭
	包含封门、阳台封闭和室外防水

	12
	原有设备和设施拆除（含协助业务单位进行资产登记和报废等）
	1、 拆除原电视墙、LCD大屏、LCD钢结构、操作台、工作台、坐席电脑及外设等设备。
2、 拆除原吊顶及辅助设施、空调、防静电架空地板、玻璃隔断和垃圾清运等，
3、 协助业务单位进行资产登记和报废等。

	三、临时指挥室

	1
	临时设备搭建及拆除
	1.临时网络环境搭建，包括设备安装、布线、调试；
2.4台显示屏移动支架搭建；
3.B20设备临时调试开通（设备利旧）；
4.工作站5套（设备由派出所提供）；
5.350兆数字基地台安装调试（设备利旧）；
6.空气净化器；
4.控制设备和软件调试（设备利旧）；
5.临时指挥中心运行保障；
6.临时设备拆除；
7.临时指挥中心场地清理、恢复。

	2
	液晶显示屏

“★”政府采购强制采购节能产品
	屏幕尺寸：≥55英寸
扬声器数量：≥2个
屏幕比例：16:9
亮度：≥350nits

类型：4K
接口类型：HDMI

显示技术类型：液晶显示屏
光源类型：DLED
蓝牙功能：支持蓝牙功能

含显示屏支架：

1、适配屏幕：设备适配55英寸显示屏，兼容主流标准安装孔位

2、承重性能：支架整机额定承重≥50Kg

3、主杆：壁厚≥1.5mm

4、高度及角度调节：挂架支持多档位手动高度调节，屏幕中心安装高度调节范围为1100mm-1550mm

5、移动脚轮：标配4颗大尺寸静音万向轮，单轮直径≥70mm

6、底座结构：底座横向宽度≥850mm，纵向深度≥550mm

	3
	施工辅料
	工具、接插件、耗材等


项目实施要求

实施主要内容

本项目建设内容为框架性初步建设要求，投标人需进行深入需求调研，针对本次建设内容并结合采购人实际业务和工作场景，进行各子系统安装调试，并作为项目验收的最终依据。中标方需完成但不仅限于以下工作：

1) 完成所有软硬件设备安装调试。（含配套所需强弱电线路的铺设）

2) 完成各系统的整体集成，通过兼容性测试。

3) 完成场所的防静电地板、装修隔断、空调、维修通道门体封闭，原有设备拆除及恢复等。要求与建筑物内部原有装修风格和品质一致。

4) 完成临时指挥室的搭建和恢复。

5) 提供项目全过程的组织与保障。

实施团队要求

为保障本项目现场施工、设备安装、系统调试全过程规范有序开展，杜绝人员配置不足、无证施工等安全及质量隐患，投标人须组建专职、稳定、专业的项目实施团队，配齐足额专业技术人员，所有进场作业人员资质齐全、证件在有效期内，严格落实持证上岗制度，全程保障项目施工安全、工期可控、质量达标。

拟任本项目的项目负责人最好具备信息系统项目管理师和高级职称证书，必须为本单位正式在职员工,具备相应的管理经验和业绩。

投标供应商应根据服务内容自行安排项目实施团队现场服务总人数，应具备中级及以上职称，投标人须根据本项目装修、音视频设备安装、强弱电布线、系统调试等全部施工内容匹配对应专业人员，人员配置充足，不得出现人员缺位、一人多岗超负荷作业情况，保障项目按期完工。

投标人须承诺：项目实施期间，如遇紧急情况需压缩工期，投标供应商应按紧急情况的轻重自行增派临时服务人员的施工班组进场作业，配套配齐相应施工机具与材料，保障项目按调整后工期节点顺利完成。

节假日及重大活动期间，投标人须落实专项人员保障机制，安排足够项目管理、技术及值守人员在岗待命，保持通讯24小时畅通；做好应急处置准备，如发生设备故障、线路异常等突发事件，保障人员可第一时间赶赴现场开展抢修处置，保障系统稳定运行。

所有进场实施现场作业的人员须做到特种作业持证上岗，高低压电工、高处作业等特种工种作业人员，必须持有在有效期内的对应特种作业操作资格证书，无证人员严禁从事特种作业。

投标文件中须附项目实施团队人员清单、对应人员身份证、各类相关证书复印件，中标后建设单位有权现场核验人员及证件真实性，证件过期、人证不符、人员缺岗的，建设单位有权要求中标人限期整改，由此产生的工期延误及相关损失由中标人全部承担。

现场保障要求

为规范项目施工现场管理，落实施工安全、成品保护、现场文明、设备运维、应急处置等各项保障措施，规避施工损坏原有设施、安全事故、扬尘噪音、垃圾乱堆、突发故障停工等各类风险，投标人须建立完善的现场全流程保障机制，配齐防护物资、应急器材、成品保护材料，落实专人现场管控，全过程做好原有设备、原有装修成品防护，规范施工、及时清运、快速处置各类突发情况，保障项目施工期间原有业务正常运转，施工完成后现场整洁、无遗留隐患。

成品保护保障：施工前对原有指挥控制台、大屏、摄像机、办公家具、墙面地面完好区域、门窗等原有设施全覆盖防护，采用保护膜、防护垫、围挡等材料隔离，施工全过程避免磕碰、划伤、污染、损坏原有设备及装修，如造成损毁由中标单位全额赔偿修复。

施工安全保障：现场配齐安全帽、绝缘手套、绝缘工具、高空安全带、防滑梯、警示围挡、警示标识等安全防护用品；施工区域设置隔离警示区，禁止无关人员进入；每日开工前开展安全交底，高空、电气作业严格落实双人监护制度。

用电安全保障：现场临时用电规范布线，配备合格临时配电箱、漏电保护装置，强弱电施工分区作业，完工及时切断临时电源，杜绝私拉乱接、线路裸露等用电隐患。

文明施工与垃圾清运保障：采取防尘、降噪措施，合理安排施工时段减少对单位日常办公、业务值守干扰；施工垃圾每日定点集中堆放，当日清运出场，现场无杂物堆积、无粉尘污染，施工结束全面清扫场地。

原有业务运行保障：施工过程需分区、分时段作业，最大限度降低对公安日常业务影响，如需临时断网、断电须提前报备建设单位，经同意并做好业务临时保障后方可实施。

应急处置保障：配备故障抢修工具、备用线缆、临时供电设备等应急物资；发生设备故障、漏水、断电、线路故障等突发情况，安排专人第一时间到场处置，快速恢复原有系统正常运行。

现场值守保障：施工期间安排现场负责人全程在岗，统筹协调施工进度、人员管理、甲方对接、现场问题整改；每日完工后检查现场水电、门窗，确认无安全隐患后方可离场。

完工清理保障：全部施工工序完成后，对施工区域全面清洁，清理所有施工辅料、废料、包装材料，恢复现场原有物品摆放秩序，做到工完场清。

保密要求

投标人在参与本项目投标以及中标后的实施过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。要求如下：

投标人需提交针对本项目的信息安全保密承诺书，并自愿接受用户方的保密审查；

投标人应妥善保管本项目投标以及中标建设过程中的所有技术文档，保证不被不应获取者获取，保证未经用户方同意不以任何方式泄露其内容。

投标人须按照用户方内部安全保密管理制度，严格遵守相关规章制度，不得发生失泄密事件、不得发生网络安全事件等。

安全要求

施工现场安全管理

投标人对项目现场全部作业安全负主体责任，严格执行现场管理、动火作业、高空作业、用电作业、土建作业管理规定；作业人员持证上岗，落实安全防护措施，做好现场消防防火、防触电、防坠落防护；做好既有设备、线缆保护，施工不得损坏原有公安业务设备及线路；施工产生废弃物及时清运，做好现场成品保护，发生安全事故由投标人承担全部责任与损失。

网络与信息安全要求

项目建设的软硬件设备需符合公安专网安全接入相关要求，设备具备安全防护能力；涉及国密应用场景应支持国密算法加密；系统配置访问权限管控、操作日志审计、登录安全策略；严禁私自将专网设备接入互联网，严禁私改网络配置，防止越权访问、非法入侵风险。

数据及业务安全要求

系统产生的视频、日志、预案、用户权限等业务数据不得违规导出、外传；所有操作可追溯；系统故障处置不得造成原有业务数据丢失、业务中断；开展调试、配置操作不得影响公安现有在用业务系统正常运行。

安全应急管理

制定施工及系统运行安全应急预案，针对施工误操作、系统宕机、网络异常、安全风险事件具备应急处置措施；发生安全事件第一时间上报建设单位，快速开展处置，降低业务影响。

人员安全管理

所有进场施工、调试人员须接受建设单位安全、保密教育，人员信息报备建设单位；无关人员不得进入业务机房、指挥室等重点区域；人员发生变动须及时更新报备。

与相关单位协同配合要求

投标人应主动配合建设单位及相关协作单位开展项目实施工作，服从建设单位的总体进度、现场管理、业务对接安排，做好接口对接、联调测试、资料交互等协同工作，不得以界面划分、不属于本合同范围等理由消极配合。

明确各方工作界面，对交叉作业、系统联调等工作，主动牵头对接，严禁出现推诿扯皮现象；因协同配合不到位造成工期延误、系统故障的，由投标人承担相应责任。

项目实施、联调、故障处置过程中，如需其它单位配合协助的，由投标人负责牵头沟通协调，建设单位予以必要协助，不得将自身应承担的工作转嫁至其他单位。

投标人须承诺：视频会议系统建成后可以无缝接入市局、分局视频会议系统。

投标人须在投标文件中附★《协同配合及服务保障承诺函》，承诺函加盖投标人公章，对上述协同配合、禁止推诿、响应全部条款予以书面确认；经评审委员会认定为无承诺函或承诺内容不完整的，视为无效标处理。（具体要求详见第四章 评分办法及评分标准）
临时设备搭建要求

本次临时指挥中心搭建、系统切换及割严格管控指挥中心业务中断时长，主指挥中心大屏显示、核心网络链路整体切断总时长不得超过2小时，具体割接内容如下：

（1）临时网络环境搭建，包括设备安装、布线、调试；

（2）4台显示屏移动支架搭建；

（3）B20设备临时调试开通（设备利旧）；

（4）工作站5套（设备甲供）；

（5）350兆数字基地台安装调试（设备利旧）；

（6）空气净化器；

（7）制设备和软件调试（设备利旧）；

（8）临时指挥中心运行保障；

（9）临时设备拆除；

（10）临时指挥中心场地清理、恢复。

时限硬性要求：自大屏断电、核心网络切断起，至临时指挥中心全部业务正常稳定运行、主中心链路恢复就绪止，全程总耗时严格控制在2小时以内，安排专职技术人员全程值守，提前备好备用线缆、调试工具，快速处置切换故障，压缩中断时长。

撤场回切规范：临时指挥任务结束后，再次按限时标准完成系统回切，断开临时整套设备链路，恢复主指挥中心大屏、原有网络架构；完成全部临时设备拆除、场地清理复原，回切中断时长同样遵循不超2小时管控标准，确保主指挥中心快速恢复常态化值守。

售后服务及维保要求

产品质保服务标准

投标人在进行系统设计时要考虑各系统的实用性、安全性、可靠性、兼容性、灵活性、先进性、开放性、扩展性、便捷性、高效节能、环保等各项因素，要选用技术先进、性能优良、使用可靠的设备和产品（不得选用已经停产或即将停产淘汰的产品）。

保修范围：产品范围包括本项目中标单位所提供的所有货物及软件产品。

质保期：不少于36个月。

质量保证期自货物最终交付并验收通过后起算。乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

保修期间，乙方应在接到使用单位通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来修补或更换有缺陷的部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应相应延长经修补或更换部件、设备的质量保证期。

售后服务体系

在对应质保期间，投标方需提供免费保修服务。如果系统发生故障或被发现存在安全漏洞，投标方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。

在保修期内，投标人应提供7×24小时售后服务响应，如果系统发生故障，应在接到报修通知后4小时内赶到现场,排除故障直至完全恢复正常服务。如12小时内无法完成修复工作，需提供同等配件予以替换，由此发生的全部费用由中标人负责。

在保修期内，如投标人无法及时响应维修信息，招标人有权安排响应他人进行维修，保证系统运行正常。

免费售后维护保养期内，每季度进行1次上门维护保养服务，维护保养服务中需要填写满意度调查表、回访记录表、保养记录表。
投标供应商需提供LED大屏出保后的维保服务费用、主要备品备件供货保障和价格、软硬件升级保障等相关费用明细表。
项目培训要求

培训总体要求

中标供应商应当制定详细的培训计划，培训计划要包括课程培训和实际操作培训。制作并提供所有必要的培训手册。培训手册需要和用户在培训之前确认定稿。具体的培训时间、地点、形式应与招标方商榷后确定。

培训内容要求

培训内容主要包括设备的故障排查、安装调试；平台中心系统的使用及相关领域前沿技术。

培训人员要求 

所有的培训都应当由工程师来进行，培训讲师应对培训内容进行充分准备，确保培训内容的有效传达。培训人员应包括所有参与该项目建设及运行维护管理人员以及用户的相关管理、建设人员。参与培训人员由甲方指定。

验收要求

投标方需按照信息化项目管理要求，准备验收相关文档，对拟验收成果进行自测及安全保护，通过相关检测。在系统试运行后，委托方需对全套功能进行清点和全面的性能验收。

验收依据

本项目所涉及的相关国家标准。

项目质量验收主要包括：

项目完成合同所规定的任务，达到系统所规定的功能要求；

系统运行稳定可靠、试运行时系统所有软件性能满足合同要求及试运行期间出现的问题已被解决；

钢结构须通过现场施工监理检测验收。

验收实施

系统初验：施工完成后，由中标方组织进行初步验收，地点在委托方现场。在系统初验前需拟订初验计划和验收内容，并形成正式文件，供委托单位参考。中标方应对委托方的验收提供必要的协助，并提供需要的专用仪器。验收测试所需要的材料，设备和测试样品等均由投标人负责提供。

初验时，中标方须提供管理文档（包括但不限于《开工报告》、《实施方案》、《设备开箱检查记录》、《测试方案》、《测试报告》、《初验方案》、《完工报告》、《初验报告》）。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。前述软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过，由甲方向乙方出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定信息系统的任务、需求和功能。如有缺陷，应向乙方出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。乙方应立即严格依照甲方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。
系统终验：系统初验合格后进入系统试运行阶段，试运行至少1个月。在试运行期间，若所提供的软件系统出现问题或故障时，应派出经验丰富的技术人员，及时赶到现场进行更换和维修，同时试运行时间重新计算。试运行结束后进行终验。终验时，中标方应提供详细的终验文档。包括但不限于管理类文档（项目各类计划、报告、组织安排、季报、会议纪要和备忘录等文档）、项目类文档（项目各类项目分析、流程梳理、系统设计、系统详细设计、测试、培训、运维、操作手册等文档）。

注：根据《政府采购品目分类目录》，凡本项目采购适用本国产品支持政策的产品，享受扶持政策的须提供声明函。关于本国产品标准及相关政策，具体要求与填报格式详见“第四章 评分办法及评分标准”和“第六章 投标文件格式参考附件”。
设备清单

汇总清单

	序号
	设备名称
	点位1
	点位2
	点位3
	点位4
	点位5
	点位6
	点位7
	点位8
	点位9
	点位10
	点位11
	点位12
	点位13
	点位14
	点位15
	数量汇总
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、LED大屏（电源双备份）

	1.1
	P0.9 室内LED显示屏（含屏体钢结构、不锈钢拉丝包边装饰）
	24.1
	16.2
	17.21
	20.05
	13.16
	18.23
	15.19
	16.2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	140.34
	㎡
	　

	1.2
	电源（双备份模式）
	24.1
	16.2
	17.21
	20.05
	13.16
	18.23
	15.19
	16.2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	140.34
	㎡
	　

	1.3
	屏体控制器（发送卡）
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	25
	台
	　

	1.4
	配电柜（含控制软件）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	台
	　

	1.5
	大屏控制终端
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	台
	　

	1.6
	线缆
	70
	50
	53
	57
	41
	56
	47
	50
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	424
	根
	按30米/根估算

	1.7
	线缆
	9
	8
	9
	6
	7
	9
	8
	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	64
	组
	按30米/根估算

	1.8
	LED显示模组备品备件
	0.72
	0.49
	0.52
	0.6
	0.39
	0.55
	0.46
	0.49
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4.22
	㎡
	　

	2、视频信号控制设备（双主控板热备）

	2.1
	视频信号控制设备
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	13
	台
	　

	2.2
	主控板
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	13
	块
	　

	2.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	13
	块
	　

	2.4
	4路 HDMI输入板
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	　
	2
	　
	2
	26
	块
	　

	2.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	　
	2
	　
	2
	26
	块
	　

	2.6
	4路 HDMI输出板
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	　
	2
	　
	2
	26
	块
	　

	2.7
	HDMI矩阵
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	13
	台
	　

	2.8
	无线投屏器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	13
	套
	　

	2.9
	线缆
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	　
	30
	　
	30
	390
	根
	按30米/根估算

	3、大屏集控系统

	3.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	13
	套
	　

	3.2
	线缆
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	1
	　
	1
	13
	套
	　

	4、视频会议（新建）

	4.1
	接入端口授权
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	8
	1
	4
	25
	个
	　

	4.2
	多功能网呈
	1
	　
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	1
	　
	1
	　
	7
	套
	　

	4.3
	线缆
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	14
	套
	　

	4.6
	鹅颈数字麦克风
	　
	1
	　
	　
	　
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	6
	台
	　

	4.7
	会议电视终端（分体式）
	　
	1
	　
	　
	　
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	6
	台
	　

	4.8
	智能高清摄像机
	　
	1
	　
	　
	　
	1
	1
	1
	　
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	6
	台
	　

	4.9
	电信级中型云多点控制单元
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	1
	套
	　

	4.10
	综合管理平台
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	1
	台
	　

	4.11
	多媒体录播服务平台
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	　
	　
	1
	台
	　

	5、视频会议扩声（新建）

	5.1
	音柱主音箱
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	　
	　
	　
	24
	只
	　

	5.2
	全频同轴吸顶音箱
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	4
	4
	4
	4
	　
	　
	　
	80
	只
	含情报研判室所需更换的4只

	5.3
	12路调音台
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	12
	台
	　

	5.4
	音频处理器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	12
	台
	　

	5.5
	反馈抑制器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	12
	台
	　

	5.6
	功放
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	　
	　
	　
	24
	台
	　

	5.7
	有线鹅颈会议话筒
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	　
	　
	　
	72
	台
	　

	5.8
	话筒混音器
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	12
	台
	　

	5.9
	时序电源
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	12
	台
	　

	5.10
	机柜
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	12
	只
	　

	5.11
	线缆
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	12
	套
	　

	6、席位控制台

	6.1
	席位控制台1
	10
	8
	6
	4
	　
	11
	7
	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	50
	单元
	含席位卡5个和多媒体盒连接线缆

	6.2
	席位控制台2
	　
	　
	　
	　
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	7
	单元
	含席位卡5个和多媒体盒连接线缆

	二、配套项目

	1
	防静电架空地板（含支架）
	178.5
	95.8
	165.3
	97.2
	126.44
	136.7
	97.7
	110
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1007.64
	㎡
	　

	2
	踢脚线
	51
	40
	52
	38
	46
	48
	41
	47
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	363
	米
	　

	3
	接地
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	项
	　

	4
	吊顶
	178.5
	95.8
	165.3
	97.2
	126.44
	136.7
	97.7
	110
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1007.64
	㎡
	　

	5
	墙面
	180
	95
	139
	136
	115
	115
	96
	111
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	987
	㎡
	含新建墙基层和局部墙体加固

	6
	玻璃隔断
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	240
	㎡
	暂估

	7
	照明
	45
	24
	42
	25
	32
	35
	25
	28
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	256
	个
	　

	8
	空调
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	26
	台
	“★”

	9
	强弱电
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	项
	暂估

	10
	原有监控、门禁设备和电台馈线等拆除/恢复
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	项
	　

	11
	原有屏体维修通道门体封闭
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	项
	　

	12
	原有设备和设施拆除（含协助业务单位进行资产登记和报废等）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	项
	　

	三、临时指挥室

	1
	临时设备搭建及拆除
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	项
	临时搭建和拆除以各业务单位具体要求为准

	2
	显示屏
	4
	4
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	台
	　

	3
	施工辅料
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	项
	　


点位1

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、LED大屏（电源双备份）

	1.1
	P0.9 室内LED显示屏（含屏体钢结构、不锈钢拉丝包边装饰）
	24.1
	㎡
	　

	1.2
	电源（双备份模式）
	24.1
	㎡
	　

	1.3
	屏体控制器（发送卡）
	4
	台
	　

	1.4
	配电柜（含控制软件）
	1
	台
	　

	1.5
	大屏控制终端
	1
	台
	　

	1.6
	线缆
	70
	根
	按30米/根估算

	1.7
	线缆
	9
	组
	按30米/根估算

	1.8
	LED显示模组备品备件
	0.72
	㎡
	　

	2、视频信号控制设备（双主控板热备）

	2.1
	视频信号控制设备
	1
	台
	　

	2.2
	主控板
	1
	块
	　

	2.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	块
	　

	2.4
	4路 HDMI输入板
	2
	块
	　

	2.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.6
	4路 HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.7
	HDMI矩阵
	1
	台
	　

	2.8
	无线投屏器
	1
	套
	　

	2.9
	线缆
	30
	根
	按30米/根估算

	3、大屏集控系统

	3.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	套
	　

	3.2
	线缆
	1
	套
	　

	4、视频会议（新建）

	4.1
	接入端口授权
	1
	个
	　

	4.2
	多功能网呈
	1
	套
	　

	4.3
	线缆
	1
	套
	　

	5、视频会议扩声（新建）

	5.1
	音柱主音箱
	2
	只
	　

	5.2
	全频同轴吸顶音箱
	8
	只
	含情报研判室所需更换的4只

	5.3
	12路调音台
	1
	台
	　

	5.4
	音频处理器
	1
	台
	　

	5.5
	反馈抑制器
	1
	台
	　

	5.6
	功放
	2
	台
	　

	5.7
	有线鹅颈会议话筒
	6
	台
	　

	5.8
	话筒混音器
	1
	台
	　

	5.9
	时序电源
	1
	台
	　

	5.10
	机柜
	1
	只
	　

	5.11
	线缆
	1
	套
	　

	6、席位控制台

	6.1
	席位控制台1
	10
	单元
	含席位卡5个和多媒体盒连接线缆

	二、配套项目

	1
	防静电架空地板（含支架）
	178.5
	㎡
	　

	2
	踢脚线
	51
	米
	　

	3
	接地
	1
	项
	　

	4
	吊顶
	178.5
	㎡
	　

	5
	墙面
	180
	㎡
	含新建墙基层和局部墙体加固

	6
	玻璃隔断
	30
	㎡
	暂估

	7
	照明
	45
	个
	　

	8
	空调
	4
	台
	“★”政府采购强制采购节能产品

	9
	强弱电
	1
	项
	暂估

	10
	原有监控、门禁设备和电台馈线等拆除/恢复
	1
	项
	　

	11
	原有屏体维修通道门体封闭
	1
	项
	　

	12
	原有设备和设施拆除（含协助业务单位进行资产登记和报废等）
	1
	项
	　

	三、临时指挥室

	1
	临时设备搭建及拆除
	1
	项
	临时搭建和拆除以各业务单位具体要求为准

	2
	显示屏
	4
	台
	　

	3
	施工辅料
	1
	项
	　


点位2

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、LED大屏（电源双备份）

	1.1
	P0.9 室内LED显示屏（含屏体钢结构、不锈钢拉丝包边装饰）
	16.2
	㎡
	　

	1.2
	电源（双备份模式）
	16.2
	㎡
	　

	1.3
	屏体控制器（发送卡）
	3
	台
	　

	1.4
	配电柜（含控制软件）
	1
	台
	　

	1.5
	大屏控制终端
	1
	台
	　

	1.6
	线缆
	50
	根
	按30米/根估算

	1.7
	线缆
	8
	组
	按30米/根估算

	1.8
	LED显示模组备品备件
	0.49
	㎡
	　

	2、视频信号控制设备（双主控板热备）

	2.1
	视频信号控制设备
	1
	台
	　

	2.2
	主控板
	1
	块
	　

	2.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	块
	　

	2.4
	4路 HDMI输入板
	2
	块
	　

	2.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.6
	4路 HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.7
	HDMI矩阵
	1
	台
	　

	2.8
	无线投屏器
	1
	套
	　

	2.9
	线缆
	30
	根
	按30米/根估算

	3、大屏集控系统

	3.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	套
	　

	3.2
	线缆
	1
	套
	　

	4、视频会议（新建）

	4.1
	接入端口授权
	1
	个
	　

	4.2
	线缆
	1
	套
	　

	4.4
	鹅颈数字麦克风
	1
	台
	　

	4.5
	会议电视终端（分体式）
	1
	台
	　

	4.6
	智能高清摄像机
	1
	台
	　

	5、视频会议扩声（新建）

	5.1
	音柱主音箱
	2
	只
	　

	5.2
	全频同轴吸顶音箱
	8
	只
	含情报研判室所需更换的4只

	5.3
	12路调音台
	1
	台
	　

	5.4
	音频处理器
	1
	台
	　

	5.5
	反馈抑制器
	1
	台
	　

	5.6
	功放
	2
	台
	　

	5.7
	有线鹅颈会议话筒
	6
	台
	　

	5.8
	话筒混音器
	1
	台
	　

	5.9
	时序电源
	1
	台
	　

	5.10
	机柜
	1
	只
	　

	5.11
	线缆
	1
	套
	　

	6、席位控制台

	6.1
	席位控制台1
	8
	单元
	含席位卡5个和多媒体盒连接线缆

	二、配套项目

	1
	防静电架空地板（含支架）
	95.8
	㎡
	　

	2
	踢脚线
	40
	米
	　

	3
	接地
	1
	项
	　

	4
	吊顶
	95.8
	㎡
	　

	5
	墙面
	95
	㎡
	含新建墙基层和局部墙体加固

	6
	玻璃隔断
	30
	㎡
	暂估

	7
	照明
	24
	个
	　

	8
	空调
	3
	台
	“★”政府采购强制采购节能产品

	9
	强弱电
	1
	项
	暂估

	10
	原有监控、门禁设备和电台馈线等拆除/恢复
	1
	项
	　

	11
	原有屏体维修通道门体封闭
	1
	项
	　

	12
	原有设备和设施拆除（含协助业务单位进行资产登记和报废等）
	1
	项
	　

	三、临时指挥室

	1
	临时设备搭建及拆除
	1
	项
	临时搭建和拆除以各业务单位具体要求为准

	2
	显示屏
	4
	台
	　

	3
	施工辅料
	1
	项
	　


点位3

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、LED大屏（电源双备份）

	1.1
	P0.9 室内LED显示屏（含屏体钢结构、不锈钢拉丝包边装饰）
	17.21
	㎡
	　

	1.2
	电源（双备份模式）
	17.21
	㎡
	　

	1.3
	屏体控制器（发送卡）
	3
	台
	　

	1.4
	配电柜（含控制软件）
	1
	台
	　

	1.5
	大屏控制终端
	1
	台
	　

	1.6
	线缆
	53
	根
	按30米/根估算

	1.7
	线缆
	9
	组
	按30米/根估算

	1.8
	LED显示模组备品备件
	0.52
	㎡
	　

	2、视频信号控制设备（双主控板热备）

	2.1
	视频信号控制设备
	1
	台
	　

	2.2
	主控板
	1
	块
	　

	2.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	块
	　

	2.4
	4路 HDMI输入板
	2
	块
	　

	2.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.6
	4路 HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.7
	HDMI矩阵
	1
	台
	　

	2.8
	无线投屏器
	1
	套
	　

	2.9
	线缆
	30
	根
	按30米/根估算

	3、大屏集控系统

	3.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	套
	　

	3.2
	线缆
	1
	套
	　

	4、视频会议（新建）

	4.1
	接入端口授权
	1
	个
	　

	4.2
	多功能网呈
	1
	套
	　

	4.3
	线缆
	1
	套
	　

	5、视频会议扩声（新建）

	5.1
	音柱主音箱
	2
	只
	　

	5.2
	全频同轴吸顶音箱
	8
	只
	含情报研判室所需更换的4只

	5.3
	12路调音台
	1
	台
	　

	5.4
	音频处理器
	1
	台
	　

	5.5
	反馈抑制器
	1
	台
	　

	5.6
	功放
	2
	台
	　

	5.7
	有线鹅颈会议话筒
	6
	台
	　

	5.8
	话筒混音器
	1
	台
	　

	5.9
	时序电源
	1
	台
	　

	5.10
	机柜
	1
	只
	　

	5.11
	线缆
	1
	套
	　

	6、席位控制台

	6.1
	席位控制台1
	6
	单元
	含席位卡5个和多媒体盒连接线缆

	二、配套项目

	1
	防静电架空地板（含支架）
	165.3
	㎡
	　

	2
	踢脚线
	52
	米
	　

	3
	接地
	1
	项
	　

	4
	吊顶
	165.3
	㎡
	　

	5
	墙面
	139
	㎡
	含新建墙基层和局部墙体加固

	6
	玻璃隔断
	30
	㎡
	暂估

	7
	照明
	42
	个
	　

	8
	空调
	4
	台
	“★”政府采购强制采购节能产品

	9
	强弱电
	1
	项
	暂估

	10
	原有监控、门禁设备和电台馈线等拆除/恢复
	1
	项
	　

	11
	原有屏体维修通道门体封闭
	1
	项
	　

	12
	原有设备和设施拆除（含协助业务单位进行资产登记和报废等）
	1
	项
	　

	三、临时指挥室

	1
	临时设备搭建及拆除
	1
	项
	临时搭建和拆除以各业务单位具体要求为准

	2
	施工辅料
	1
	项
	　


点位4

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、LED大屏（电源双备份）

	1.1
	P0.9 室内LED显示屏（含屏体钢结构、不锈钢拉丝包边装饰）
	20.05
	㎡
	　

	1.2
	电源（双备份模式）
	20.05
	㎡
	　

	1.3
	屏体控制器（发送卡）
	3
	台
	　

	1.4
	配电柜（含控制软件）
	1
	台
	　

	1.5
	大屏控制终端
	1
	台
	　

	1.6
	线缆
	57
	根
	按30米/根估算

	1.7
	线缆
	6
	组
	按30米/根估算

	1.8
	LED显示模组备品备件
	0.6
	㎡
	　

	2、视频信号控制设备（双主控板热备）

	2.1
	视频信号控制设备
	1
	台
	　

	2.2
	主控板
	1
	块
	　

	2.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	块
	　

	2.4
	4路 HDMI输入板
	2
	块
	　

	2.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.6
	4路 HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.7
	HDMI矩阵
	1
	台
	　

	2.8
	无线投屏器
	1
	套
	　

	2.9
	线缆
	30
	根
	按30米/根估算

	3、大屏集控系统

	3.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	套
	　

	3.2
	线缆
	1
	套
	　

	4、视频会议（新建）

	4.1
	接入端口授权
	1
	个
	　

	4.2
	多功能网呈
	1
	套
	　

	4.3
	线缆
	1
	套
	　

	5、视频会议扩声（新建）

	5.1
	音柱主音箱
	2
	只
	　

	5.2
	全频同轴吸顶音箱
	8
	只
	含情报研判室所需更换的4只

	5.3
	12路调音台
	1
	台
	　

	5.4
	音频处理器
	1
	台
	　

	5.5
	反馈抑制器
	1
	台
	　

	5.6
	功放
	2
	台
	　

	5.7
	有线鹅颈会议话筒
	6
	台
	　

	5.8
	话筒混音器
	1
	台
	　

	5.9
	时序电源
	1
	台
	　

	5.10
	机柜
	1
	只
	　

	5.11
	线缆
	1
	套
	　

	6、席位控制台

	6.1
	席位控制台1
	4
	单元
	含席位卡5个和多媒体盒连接线缆

	二、配套项目

	1
	防静电架空地板（含支架）
	97.2
	㎡
	　

	2
	踢脚线
	38
	米
	　

	3
	接地
	1
	项
	　

	4
	吊顶
	97.2
	㎡
	　

	5
	墙面
	136
	㎡
	含新建墙基层和局部墙体加固

	6
	玻璃隔断
	30
	㎡
	暂估

	7
	照明
	25
	个
	　

	8
	空调
	3
	台
	“★”政府采购强制采购节能产品

	9
	强弱电
	1
	项
	暂估

	10
	原有监控、门禁设备和电台馈线等拆除/恢复
	1
	项
	　

	11
	原有屏体维修通道门体封闭
	1
	项
	　

	12
	原有设备和设施拆除（含协助业务单位进行资产登记和报废等）
	1
	项
	　

	三、临时指挥室

	1
	临时设备搭建及拆除
	1
	项
	临时搭建和拆除以各业务单位具体要求为准

	2
	施工辅料
	1
	项
	　


点位5

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、LED大屏（电源双备份）

	1.1
	P0.9 室内LED显示屏（含屏体钢结构、不锈钢拉丝包边装饰）
	13.16
	㎡
	　

	1.2
	电源（双备份模式）
	13.16
	㎡
	　

	1.3
	屏体控制器（发送卡）
	3
	台
	　

	1.4
	配电柜（含控制软件）
	1
	台
	　

	1.5
	大屏控制终端
	1
	台
	　

	1.6
	线缆
	41
	根
	按30米/根估算

	1.7
	线缆
	7
	组
	按30米/根估算

	1.8
	LED显示模组备品备件
	0.39
	㎡
	　

	2、视频信号控制设备（双主控板热备）

	2.1
	视频信号控制设备
	1
	台
	　

	2.2
	主控板
	1
	块
	　

	2.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	块
	　

	2.4
	4路 HDMI输入板
	2
	块
	　

	2.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.6
	4路 HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.7
	HDMI矩阵
	1
	台
	　

	2.8
	无线投屏器
	1
	套
	　

	2.9
	线缆
	30
	根
	按30米/根估算

	3、大屏集控系统

	3.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	套
	　

	3.2
	线缆
	1
	套
	　

	4、视频会议（新建）

	4.1
	接入端口授权
	1
	个
	　

	4.2
	多功能网呈
	1
	套
	　

	4.3
	线缆
	1
	套
	　

	5、视频会议扩声（新建）

	5.1
	音柱主音箱
	2
	只
	　

	5.2
	全频同轴吸顶音箱
	8
	只
	含情报研判室所需更换的4只

	5.3
	12路调音台
	1
	台
	　

	5.4
	音频处理器
	1
	台
	　

	5.5
	反馈抑制器
	1
	台
	　

	5.6
	功放
	2
	台
	　

	5.7
	有线鹅颈会议话筒
	6
	台
	　

	5.8
	话筒混音器
	1
	台
	　

	5.9
	时序电源
	1
	台
	　

	5.10
	机柜
	1
	只
	　

	5.11
	线缆
	1
	套
	　

	6、席位控制台

	6.1
	席位控制台2
	7
	单元
	含席位卡5个和多媒体盒连接线缆

	二、配套项目

	1
	防静电架空地板（含支架）
	126.44
	㎡
	　

	2
	踢脚线
	46
	米
	　

	3
	接地
	1
	项
	　

	4
	吊顶
	126.44
	㎡
	　

	5
	墙面
	115
	㎡
	含新建墙基层和局部墙体加固

	6
	玻璃隔断
	30
	㎡
	暂估

	7
	照明
	32
	个
	　

	8
	空调
	3
	台
	“★”政府采购强制采购节能产品

	9
	强弱电
	1
	项
	暂估

	10
	原有监控、门禁设备和电台馈线等拆除/恢复
	1
	项
	　

	11
	原有屏体维修通道门体封闭
	1
	项
	　

	12
	原有设备和设施拆除（含协助业务单位进行资产登记和报废等）
	1
	项
	　

	三、临时指挥室

	1
	临时设备搭建及拆除
	1
	项
	临时搭建和拆除以各业务单位具体要求为准

	2
	施工辅料
	1
	项
	　


点位6

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、LED大屏（电源双备份）

	1.1
	P0.9 室内LED显示屏（含屏体钢结构、不锈钢拉丝包边装饰）
	18.23
	㎡
	　

	1.2
	电源（双备份模式）
	18.23
	㎡
	　

	1.3
	屏体控制器（发送卡）
	3
	台
	　

	1.4
	配电柜（含控制软件）
	1
	台
	　

	1.5
	大屏控制终端
	1
	台
	　

	1.6
	线缆
	56
	根
	按30米/根估算

	1.7
	线缆
	9
	组
	按30米/根估算

	1.8
	LED显示模组备品备件
	0.55
	㎡
	　

	2、视频信号控制设备（双主控板热备）

	2.1
	视频信号控制设备
	1
	台
	　

	2.2
	主控板
	1
	块
	　

	2.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	块
	　

	2.4
	4路 HDMI输入板
	2
	块
	　

	2.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.6
	4路 HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.7
	HDMI矩阵
	1
	台
	　

	2.8
	无线投屏器
	1
	套
	　

	2.9
	线缆
	30
	根
	按30米/根估算

	3、大屏集控系统

	3.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	套
	　

	3.2
	线缆
	1
	套
	　

	4、视频会议（新建）

	4.1
	接入端口授权
	1
	个
	　

	4.2
	线缆
	1
	套
	　

	4.4
	鹅颈数字麦克风
	1
	台
	　

	4.5
	会议电视终端（分体式）
	1
	台
	　

	4.6
	智能高清摄像机
	1
	台
	　

	5、视频会议扩声（新建）

	5.1
	音柱主音箱
	2
	只
	　

	5.2
	全频同轴吸顶音箱
	8
	只
	含情报研判室所需更换的4只

	5.3
	12路调音台
	1
	台
	　

	5.4
	音频处理器
	1
	台
	　

	5.5
	反馈抑制器
	1
	台
	　

	5.6
	功放
	2
	台
	　

	5.7
	有线鹅颈会议话筒
	6
	台
	　

	5.8
	话筒混音器
	1
	台
	　

	5.9
	时序电源
	1
	台
	　

	5.10
	机柜
	1
	只
	　

	5.11
	线缆
	1
	套
	　

	6、席位控制台

	6.1
	席位控制台1
	11
	单元
	含席位卡5个和多媒体盒连接线缆

	二、配套项目

	1
	防静电架空地板（含支架）
	136.7
	㎡
	　

	2
	踢脚线
	48
	米
	　

	3
	接地
	1
	项
	　

	4
	吊顶
	136.7
	㎡
	　

	5
	墙面
	115
	㎡
	含新建墙基层和局部墙体加固

	6
	玻璃隔断
	30
	㎡
	暂估

	7
	照明
	35
	个
	　

	8
	空调
	3
	台
	“★”政府采购强制采购节能产品

	9
	强弱电
	1
	项
	暂估

	10
	原有监控、门禁设备和电台馈线等拆除/恢复
	1
	项
	　

	11
	原有屏体维修通道门体封闭
	1
	项
	　

	12
	原有设备和设施拆除（含协助业务单位进行资产登记和报废等）
	1
	项
	　

	三、临时指挥室

	1
	临时设备搭建及拆除
	1
	项
	临时搭建和拆除以各业务单位具体要求为准

	2
	施工辅料
	1
	项
	　


点位7

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、LED大屏（电源双备份）

	1.1
	P0.9 室内LED显示屏（含屏体钢结构、不锈钢拉丝包边装饰）
	15.19
	㎡
	　

	1.2
	电源（双备份模式）
	15.19
	㎡
	　

	1.3
	屏体控制器（发送卡）
	3
	台
	　

	1.4
	配电柜（含控制软件）
	1
	台
	　

	1.5
	大屏控制终端
	1
	台
	　

	1.6
	线缆
	47
	根
	按30米/根估算

	1.7
	线缆
	8
	组
	按30米/根估算

	1.8
	LED显示模组备品备件
	0.46
	㎡
	　

	2、视频信号控制设备（双主控板热备）

	2.1
	视频信号控制设备
	1
	台
	　

	2.2
	主控板
	1
	块
	　

	2.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	块
	　

	2.4
	4路 HDMI输入板
	2
	块
	　

	2.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.6
	4路 HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.7
	HDMI矩阵
	1
	台
	　

	2.8
	无线投屏器
	1
	套
	　

	2.9
	线缆
	30
	根
	按30米/根估算

	3、大屏集控系统

	3.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	套
	　

	3.2
	线缆
	1
	套
	　

	4、视频会议（新建）

	4.1
	接入端口授权
	1
	个
	　

	4.2
	线缆
	1
	套
	　

	4.4
	鹅颈数字麦克风
	1
	台
	　

	4.5
	会议电视终端（分体式）
	1
	台
	　

	4.6
	智能高清摄像机
	1
	台
	　

	5、视频会议扩声（新建）

	5.1
	音柱主音箱
	2
	只
	　

	5.2
	全频同轴吸顶音箱
	8
	只
	含情报研判室所需更换的4只

	5.3
	12路调音台
	1
	台
	　

	5.4
	音频处理器
	1
	台
	　

	5.5
	反馈抑制器
	1
	台
	　

	5.6
	功放
	2
	台
	　

	5.7
	有线鹅颈会议话筒
	6
	台
	　

	5.8
	话筒混音器
	1
	台
	　

	5.9
	时序电源
	1
	台
	　

	5.10
	机柜
	1
	只
	　

	5.11
	线缆
	1
	套
	　

	6、席位控制台

	6.1
	席位控制台1
	7
	单元
	含席位卡5个和多媒体盒连接线缆

	二、配套项目

	1
	防静电架空地板（含支架）
	97.7
	㎡
	　

	2
	踢脚线
	41
	米
	　

	3
	接地
	1
	项
	　

	4
	吊顶
	97.7
	㎡
	　

	5
	墙面
	96
	㎡
	含新建墙基层和局部墙体加固

	6
	玻璃隔断
	30
	㎡
	暂估

	7
	照明
	25
	个
	　

	8
	空调
	3
	台
	“★”政府采购强制采购节能产品

	9
	强弱电
	1
	项
	暂估

	10
	原有监控、门禁设备和电台馈线等拆除/恢复
	1
	项
	　

	11
	原有屏体维修通道门体封闭
	1
	项
	　

	12
	原有设备和设施拆除（含协助业务单位进行资产登记和报废等）
	1
	项
	　

	三、临时指挥室

	1
	临时设备搭建及拆除
	1
	项
	临时搭建和拆除以各业务单位具体要求为准

	2
	施工辅料
	1
	项
	　


点位8

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、LED大屏（电源双备份）

	1.1
	P0.9 室内LED显示屏（含屏体钢结构、不锈钢拉丝包边装饰）
	16.2
	㎡
	　

	1.2
	电源（双备份模式）
	16.2
	㎡
	　

	1.3
	屏体控制器（发送卡）
	3
	台
	　

	1.4
	配电柜（含控制软件）
	1
	台
	　

	1.5
	大屏控制终端
	1
	台
	　

	1.6
	线缆
	50
	根
	按30米/根估算

	1.7
	线缆
	8
	组
	按30米/根估算

	1.8
	LED显示模组备品备件
	0.49
	㎡
	　

	2、视频信号控制设备（双主控板热备）

	2.1
	视频信号控制设备
	1
	台
	　

	2.2
	主控板
	1
	块
	　

	2.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	块
	　

	2.4
	4路 HDMI输入板
	2
	块
	　

	2.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.6
	4路 HDMI输出板
	2
	块
	　

	2.7
	HDMI矩阵
	1
	台
	　

	2.8
	无线投屏器
	1
	套
	　

	2.9
	线缆
	30
	根
	按30米/根估算

	3、大屏集控系统

	3.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	套
	　

	3.2
	线缆
	1
	套
	　

	4、视频会议（新建）

	4.1
	接入端口授权
	1
	个
	　

	4.2
	线缆
	1
	套
	　

	4.4
	鹅颈数字麦克风
	1
	台
	　

	4.5
	会议电视终端（分体式）
	1
	台
	　

	4.6
	智能高清摄像机
	1
	台
	　

	5、视频会议扩声（新建）

	5.1
	音柱主音箱
	2
	只
	　

	5.2
	全频同轴吸顶音箱
	8
	只
	含情报研判室所需更换的4只

	5.3
	12路调音台
	1
	台
	　

	5.4
	音频处理器
	1
	台
	　

	5.5
	反馈抑制器
	1
	台
	　

	5.6
	功放
	2
	台
	　

	5.7
	有线鹅颈会议话筒
	6
	台
	　

	5.8
	话筒混音器
	1
	台
	　

	5.9
	时序电源
	1
	台
	　

	5.10
	机柜
	1
	只
	　

	5.11
	线缆
	1
	套
	　

	6、席位控制台

	6.1
	席位控制台1
	4
	单元
	含席位卡5个和多媒体盒连接线缆

	二、配套项目

	1
	防静电架空地板（含支架）
	110
	㎡
	　

	2
	踢脚线
	47
	米
	　

	3
	接地
	1
	项
	　

	4
	吊顶
	110
	㎡
	　

	5
	墙面
	111
	㎡
	含新建墙基层和局部墙体加固

	6
	玻璃隔断
	30
	㎡
	暂估

	7
	照明
	28
	个
	

	8
	空调
	3
	台
	“★”政府采购强制采购节能产品

	9
	强弱电
	1
	项
	暂估

	10
	原有监控、门禁设备和电台馈线等拆除/恢复
	1
	项
	　

	11
	原有屏体维修通道门体封闭
	1
	项
	　

	12
	原有设备和设施拆除（含协助业务单位进行资产登记和报废等）
	1
	项
	　

	三、临时指挥室

	1
	临时设备搭建及拆除
	1
	项
	临时搭建和拆除以各业务单位具体要求为准

	2
	施工辅料
	1
	项
	　


点位9

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、视频信号控制设备（双主控板热备）

	1.1
	视频信号控制设备
	1
	台
	　

	1.2
	主控板
	1
	块
	　

	1.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	块
	　

	1.4
	4路 HDMI输入板
	2
	块
	　

	1.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	块
	　

	1.6
	4路 HDMI输出板
	2
	块
	　

	1.7
	HDMI矩阵
	1
	台
	　

	1.8
	无线投屏器
	1
	套
	　

	1.9
	线缆
	30
	根
	按30米/根估算

	2、大屏集控系统

	2.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	套
	　

	2.2
	线缆
	1
	套
	　

	3、视频会议（新建）

	3.1
	接入端口授权
	1
	个
	　

	3.2
	多功能网呈
	1
	套
	　

	3.3
	线缆
	1
	套
	　

	4、视频会议扩声（新建）

	4.1
	音柱主音箱
	2
	只
	　

	4.2
	全频同轴吸顶音箱
	4
	只
	含情报研判室所需更换的4只

	4.3
	12路调音台
	1
	台
	　

	4.4
	音频处理器
	1
	台
	　

	4.5
	反馈抑制器
	1
	台
	　

	4.6
	功放
	2
	台
	　

	4.7
	有线鹅颈会议话筒
	6
	台
	　

	4.8
	话筒混音器
	1
	台
	　

	4.9
	时序电源
	1
	台
	　

	4.10
	机柜
	1
	只
	　

	4.11
	线缆
	1
	套
	　


点位10

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、视频信号控制设备（双主控板热备）

	1.1
	视频信号控制设备
	1
	台
	　

	1.2
	主控板
	1
	块
	　

	1.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	块
	　

	1.4
	4路 HDMI输入板
	2
	块
	　

	1.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	块
	　

	1.6
	4路 HDMI输出板
	2
	块
	　

	1.7
	HDMI矩阵
	1
	台
	　

	1.8
	无线投屏器
	1
	套
	　

	1.9
	线缆
	30
	根
	按30米/根估算

	2、大屏集控系统

	2.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	套
	　

	2.2
	线缆
	1
	套
	　

	3、视频会议（新建）

	3.1
	接入端口授权
	1
	个
	　

	3.2
	线缆
	1
	套
	　

	3.4
	鹅颈数字麦克风
	1
	台
	　

	3.5
	会议电视终端（分体式）
	1
	台
	　

	3.6
	智能高清摄像机
	1
	台
	　

	4、视频会议扩声（新建）

	4.1
	音柱主音箱
	2
	只
	　

	4.2
	全频同轴吸顶音箱
	4
	只
	含情报研判室所需更换的4只

	4.3
	12路调音台
	1
	台
	　

	4.4
	音频处理器
	1
	台
	　

	4.5
	反馈抑制器
	1
	台
	　

	4.6
	功放
	2
	台
	　

	4.7
	有线鹅颈会议话筒
	6
	台
	　

	4.8
	话筒混音器
	1
	台
	　

	4.9
	时序电源
	1
	台
	　

	4.10
	机柜
	1
	只
	　

	4.11
	线缆
	1
	套
	　


点位11

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、视频信号控制设备（双主控板热备）

	1.1
	视频信号控制设备
	1
	台
	　

	1.2
	主控板
	1
	块
	　

	1.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	块
	　

	1.4
	4路 HDMI输入板
	2
	块
	　

	1.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	块
	　

	1.6
	4路 HDMI输出板
	2
	块
	　

	1.7
	HDMI矩阵
	1
	台
	　

	1.8
	无线投屏器
	1
	套
	　

	1.9
	线缆
	30
	根
	按30米/根估算

	2、大屏集控系统

	2.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	套
	　

	2.2
	线缆
	1
	套
	　

	3、视频会议（新建）

	3.1
	接入端口授权
	1
	个
	　

	3.2
	线缆
	1
	套
	　

	3.4
	鹅颈数字麦克风
	1
	台
	　

	3.5
	会议电视终端（分体式）
	1
	台
	　

	3.6
	智能高清摄像机
	1
	台
	　

	4、视频会议扩声（新建）

	4.1
	音柱主音箱
	2
	只
	　

	4.2
	全频同轴吸顶音箱
	4
	只
	含情报研判室所需更换的4只

	4.3
	12路调音台
	1
	台
	　

	4.4
	音频处理器
	1
	台
	　

	4.5
	反馈抑制器
	1
	台
	　

	4.6
	功放
	2
	台
	　

	4.7
	有线鹅颈会议话筒
	6
	台
	　

	4.8
	话筒混音器
	1
	台
	　

	4.9
	时序电源
	1
	台
	　

	4.10
	机柜
	1
	只
	　

	4.11
	线缆
	1
	套
	　


点位12

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、视频会议（新建）

	1.1
	接入端口授权
	1
	个
	　

	1.2
	多功能网呈
	1
	套
	　

	1.3
	线缆
	1
	套
	　

	2、视频会议扩声（新建）

	2.1
	音柱主音箱
	2
	只
	　

	2.2
	全频同轴吸顶音箱
	4
	只
	含情报研判室所需更换的4只

	2.3
	12路调音台
	1
	台
	　

	2.4
	音频处理器
	1
	台
	　

	2.5
	反馈抑制器
	1
	台
	　

	2.6
	功放
	2
	台
	　

	2.7
	有线鹅颈会议话筒
	6
	台
	　

	2.8
	话筒混音器
	1
	台
	　

	2.9
	时序电源
	1
	台
	　

	2.10
	机柜
	1
	只
	　

	2.11
	线缆
	1
	套
	　


点位13

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、视频信号控制设备（双主控板热备）

	1.1
	视频信号控制设备
	1
	台
	　

	1.2
	主控板
	1
	块
	　

	1.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	块
	　

	1.4
	4路 HDMI输入板
	2
	块
	　

	1.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	块
	　

	1.6
	4路 HDMI输出板
	2
	块
	　

	1.7
	HDMI矩阵
	1
	台
	　

	1.8
	无线投屏器
	1
	套
	　

	1.9
	线缆
	30
	根
	按30米/根估算

	2、大屏集控系统

	2.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	套
	　

	2.2
	线缆
	1
	套
	　

	3、视频会议（新建）

	3.1
	接入端口授权
	8
	个
	　

	3.2
	线缆
	1
	套
	　

	3.4
	电信级中型云多点控制单元
	1
	套
	　

	3.5
	综合管理平台
	1
	台
	　

	3.6
	多媒体录播服务平台
	1
	台
	　


点位14

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、视频会议（新建）

	1.1
	接入端口授权
	1
	个
	　

	1.2
	多功能网呈
	1
	套
	　

	1.3
	线缆
	1
	套
	　


点位15

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	一、升级改造

	1、视频信号控制设备（双主控板热备）

	1.1
	视频信号控制设备
	1
	台
	　

	1.2
	主控板
	1
	块
	　

	1.3
	2路 HDMI超高清输入板
	1
	块
	　

	1.4
	4路 HDMI输入板
	2
	块
	　

	1.5
	2路 4K HDMI输出板
	2
	块
	　

	1.6
	4路 HDMI输出板
	2
	块
	　

	1.7
	HDMI矩阵
	1
	台
	　

	1.8
	无线投屏器
	1
	套
	　

	1.9
	线缆
	30
	根
	按30米/根估算

	2、大屏集控系统

	2.1
	大屏集中控制软硬一体机（含软件）
	1
	套
	　

	2.2
	线缆
	1
	套
	　

	3、视频会议（新建）

	3.1
	接入端口授权
	4
	个
	　


附件图纸
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点位2平面图
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点位4平面图
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附件：（“★”号“＃”号汇总）
★重要提示：投标人必须对本技术规格要求逐条响应“★”号为必须实质响应的内容，若无法满足，作无效标处理；“＃”号为主要指标，未提供或提供不完整的，均不得分。
为提高评审效率方便评委核查，招标文件凡涉及以下“★”号指标和“＃”号指标要求的响应情况及内容应当按照“第六章投标文件格式参考，表格1、招标需求索引表”的格式及要求制作索引表，不制作索引表或未按照要求逐一明确标注相关内容所在页码的，可能导致评委会无法准确查找到相关重要响应内容，由此产生的不利后果由投标人自行承担。
 “★”号指标汇总表：
	序号
	名称
	技术指标

	1
	资格性审查要求（由采购人审核）
	（1）营业执照：

投标人应提供营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）的清晰扫描件。

投标人未按照要求提供的，作无效标处理。
（2）资格声明函：

投标人须按招标文件“第六章 投标文件参考格式，样式3、资格声明函”的格式填写，必须包括该样式中所含的全部内容，并按其要求加盖投标人公章。

投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署的，作无效标处理。
（3）法人代表授权书：

授权书必须有单位负责人签字或盖章、 被授权人签字或盖章、加盖供应商单位公章；授权书中必须附带单位负责人和被授权人身份证的清晰扫描件。

投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署的，作无效标处理。

注：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
（4）信用记录查询：

凡列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应无效。

注：投标人无需提供资料，由采购人或采购人授权的集中采购机构于开标后、评标前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别。

（5）特定资质：

投标人须具备电子与智能化工程专业承包一级资质；未按照要求提供的，出现以下情形的，作无效标处理：（1）未提供证书或者提供失效证书的。

	2
	符合性审查要求
	（1）“★”承诺函：

投标人须按照采购需求中附件格式提供★协同配合及服务保障承诺函。完全按照格式要求提供并签署的，视为有效投标；未提供或提供不完整的视为无效投标。
（2）“★”政府采购强制采购节能产品

本项目采购产品中的   空调 和 液晶显示屏（屏幕尺寸：≥55英寸）   为政府强制采购节能产品，投标人须提供由国家确定的认证机构（以市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》为准）所出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，否则视为未实质性响应，做无效标处理。除以上列明的投标产品外，所投产品凡是属于节能强制采购品目的，如：计算机设备/激光、针式打印机/液晶显示器/制冷压缩机/空调机组/空调机/专用制冷、空调设备/电热水器/镇流器/普通照明用双端荧光灯/电视设备/视频设备/便器/水嘴等（以最新一期《节能产品政府采购品目清单》为准），投标人都应当按照上述要求提供相应产品型号的节能认证证书并做标记（应与所投产品一一对应）。
（3）法律、法规和招标文件规定的无效情形：

包括但不限于：投标报价超财政预算或最高限价的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；投标人存在串标、围标或以虚假材料谋取中标情形的；投标人报价明显过低，可能影响产品质量或诚信履约且无法证明报价合理性的；违反劳动法律法规，其他违法违规或违反招标文件约定构成无效标的情形。

（3）工程或服务类项目，供应商需在投标响应文件中包含项目负责人及相关信息

工程或服务类项目，投标人须在上传的投标(响应)文件中填报项目负责人相关信息，并附项目负责人身份证复印件，材料提交要求以招标文件具体规定为准，确保投标文件有效。


附件：

★协同配合及服务保障承诺函

致：上海市公安局黄浦分局

我单位作为上海市公安局黄浦分局（本级）——派出所综合大屏显示系统升级改造及配套项目-主体建设项目的投标单位，针对本项目协同配合及服务保障郑重作出如下承诺：

1. 项目全过程服从建设单位统一调度管理，主动配合建设单位、现有系统运维单位、业务使用部门开展接口对接、现场施工、系统联调、测试验收等各项工作。

2. 严格厘清工作界面，对于交叉作业、联调工作主动牵头对接，绝不发生工作推诿、扯皮现象，不因界面问题影响项目工期、质量及业务使用；如因我方配合不力造成项目损失，我方承担全部相应责任。

3. 需要其他协作单位配合开展工作时，由我方负责牵头沟通协调，不将我方职责范围内工作转嫁其他单位。

4. 视频会议系统建成后，可以无缝接入市局、分局视频会议系统。
本承诺函真实有效，若我方未履行以上承诺，愿意接受招标文件及合同约定的相应处罚。

投标人（盖章）：________________

法定代表人/授权代表（签字）：________

日期：______年____月____日
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