ZC20260098 长宁区2026年度一批新能源环卫车辆采购公开招标项目  招标需求文件  
第五标包：4辆5吨纯电动拉臂车
招标需求文件


[bookmark: _Toc414954012][bookmark: _Toc9410504][bookmark: _Toc11072740]一、项目概况
[bookmark: _Toc9410505][bookmark: _Toc414954013][bookmark: _Toc11072741]1、采购内容：5吨纯电动拉臂车
[bookmark: _Toc11072742][bookmark: _Toc414954014][bookmark: _Toc9410506]2、采购数量：4辆
[bookmark: _Toc9410507][bookmark: _Toc11072743][bookmark: _Toc414954015]3、设备描述
拉臂车，又称车厢可卸式垃圾清运车，在车辆底盘的基础上加装钩臂、锁紧架、液压装置等专业机构，用于清运小型生活垃圾压缩站中的压缩箱，且具备在上海市区道路上牌行驶的条件。
随车需配置调节式充电桩（枪），最大输出功率不小于40KW；充电桩适合室外安装使用，具有短路、过流、过压、过充、放反接等保护功能，具有水浸报警功能；具备SOC等指示功能，可实时监测机器运行状态，具备预约充电功能，实现错峰充电；充电桩附带配电柜至充电桩的动力电缆,每辆车平均约需200米的动力电缆及相关配套桥架（电缆标准需大于国标4*95+1*50）。
4、投标报价：包含车价、购置税、交强险、车辆上牌及相关杂费、送货、安装、调试、人员培训、售后服务相关伴随服务费用等，并直至项目交付并验收合格时
所发生的全部费用。
5、本项目属于货物类招标项目。本标包核心产品有：5吨纯电动拉臂车。
6、本采购项目及要求中所有涉及到软硬件产品的品牌、型号等内容，除特别声明外，均为参考要求而非必须要求，采购方欢迎投标供应商根据自身情况响应其他品牌、型号的产品，但其性能、技术参数应当接近或更优于采购要求。
[bookmark: _GoBack]二、技术参数、主要性能
技术参数、主要性能需提供国家工信部产品公告截屏、电动车环保信息截屏等国家权威认证，或提供附实际车辆照片的说明函，未提供的不得分。若涉及虚假投标响应，将报监管部门依法依规处理。
一）重要技术参数★
1、外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≤6300×2550×2700；(允许偏离范围:外形尺寸:6300*2550*2700mm~6400*2550*2800mm之间)
2、电池单体种类：磷酸铁锂；电量（kWh）：≥190；(允许偏离范围:电量：180kWh-190kWh之间)
3、额定载质量（kg）：≥7600；(允许偏离范围:额定载质量:7500kg~7600kg)      
4、额定提升能力≥8t，(允许偏离范围:额定提升能力:7~8t）
重要技术参数要求说明:
一)上述重要技术参数要求，每项4分，全部满足的得满分。
二)若不完全满足上述技术参数,但相关投标响应产品参数在允许偏离范围内的，每项扣 2分。
三)投标响应产品针对上述4项技术参数须逐项响应，其中任何一项(既不满足重要技术参数，也超出允许偏离范围值的)，均属于严重不符合需求，该“重要技术参数”整项得0分。
四）采购方将根据投标方投标产品型号，需要通过国家权威网站，进行查证。经查证相应指标无法证实的，相应评分项作0分处理。若涉及虚假投标响应，将报监管部门依法依规处理。
二）普通技术参数
1、总质量（kg）：≤14500；
2、驱动电机峰值功率（KW）：≥185；
3、接近角（°）：≥17；
4、离去角（°）：≥20；
5、前悬（mm）：≤1200；
6、后悬（mm）：≤1270。
三）性能指标
1、拉臂的关键部位需采用高强度精铸件，提高安全性和延长使用寿命。
2、拉臂装置须装有箱体锁，用于锁紧箱体，限制箱体移动，保障安全运输；车辆拉臂上装须设置有多层电液互锁逻辑控制装置，安全性高；在卸料工况时，需要箱体锁和自卸锁锁上以后，箱体才能举升卸料；卸料过程中，箱体锁与前架不能动作。
3、车辆需配置蜂鸣器，拉臂上装进行动作时发出声音报警，对作业区域人员提出警示，保障人员安全。
4、车辆尾部安装有后滚轮支撑装置，钩臂车拉满载箱体前，将后滚轮支撑在地面，防止车辆向后倾翻，安全可靠；车辆装配有安全支撑装置，车辆因维修需要举升拉臂时，应撑起安全撑杆，保护维修人员安全。
5、车辆的液压系统为开式系统，油泵依靠取力器取力，向各回路油缸提供压力油，通过多路阀换向，控制压力油的流向，从而控制各回路的工作。液压系统由主油缸回路﹑滑臂回路、锁紧回路、后支撑回路和车厢回路组成。
[bookmark: _Toc395009830][bookmark: _Toc394477219][bookmark: _Toc394476276][bookmark: _Toc394477546]6、车辆的电气系统是从底盘电源取电，通过开关、继电器及接近开关的控制，主要实现了主臂的升降、滑臂的出入、箱锁的开关、支撑的出入、箱门的开关。
7、车辆改装部分的钢制部件应采用电泳工艺，耐防腐材质。
8、车辆需配备行车安全配置包括ADAS（前向智能摄像头）、DSM（司机脸部智能摄像头具有疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、抽烟报警、偏离驾驶位、摄像头遮挡,驾驶员离开等）、BSD右侧盲区智能摄像头（右盲）、车头盲区智能摄像头（前盲）、倒车摄像头、声光报警器、500G硬盘，该系统可与业主指定信息平台联网通讯。
三、商务要求
1、投标人应提供其投标产品符合国家及招标文件规定的证明文件(如投标产品的质量保证书、技术资料)、其投标产品的国家工信部产品公告截屏等资料。
2、在投标文件中应注明易耗品的价格（易耗品不包含在本次投标报价中）。招标人在保修期外维护如有更换要求，中标人不得高于此价格提供。
3、验收：招标人及实际使用人进行验收，验收期限：产品交付后5个工作日内初步验收，初步验收合格后，进入7个工作日试用期，若试用期存在重大质量问题，修复后试用应相应顺延，试用期结束后5个工作日完成最终验收。若招标人或实际使用人对中标人交付的中标产品有异议的，可由招标人或实际使用人邀请具有CNAS、CMA资质的机动车（或汽车）检测机构或者行业专家参与验收（验收标准：以中标人投标文件所描述和承诺的技术和商务文件），未通过验收的，验收费用由中标人承担，交付产品退回；通过验收的，验收费用由招标人承担。
4、质保期：整车质保不少于1年，新能源动力电池质保期不少于8年且使用期间须提供每年1次上门电池保养服务，驱动电机和驱动电机控制器质保期不少于5年。
5、售后服务：
①遇故障问题1小时内响应；接到故障电话2小时内到达现场；一般故障恢复时间3小时；紧急故障恢复时间1小时；
②提供7*24小时电话，节假日照常上班；
③如果8小时内不能修复，提供同等档次备用设备供招标人使用，保证招标人工作正常运行；
④配备固定专业的维修团队；
⑤提供对于突发状况的应急保障措施方案。
6、保证车辆能上正式机动车牌照，且承诺如中标，车辆信息按招标人指令接入上海市新能源汽车数据平台。
7、付款方式：车辆上牌交付后，招标人30日内向中标人支付合同总价的25%；实际交付日后第一个周年日，满足次新车的检测要求（检测单位由使用单位选定、检测费用由中标人承担）并经使用单位书面确认质保服务情况后，招标人30日内日向中标人支付合同总价的35%；实际交付日后第二个周年日并经使用单位书面确认质保服务情况后，招标人30日内向中标人支付合同总价的40%。
8、交货时间及地点：合同签订生效后，招标人依据合同下达订单后的60个自然日内（含改装、完税、上牌等服务时间），中标人负责将该批次所有货物根据招标人指令卸至招标人指定地点：长宁区各环卫停车场内。

四、其他说明
1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。
2、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。
3、项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。
5、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。
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