ZC20260098 长宁区2026年度一批新能源环卫车辆采购公开招标项目  招标需求文件 
第二标包：4辆8吨纯电动清洗车
招标需求文件


[bookmark: _Toc414954012][bookmark: _Toc11072740][bookmark: _Toc9410504]一、项目概况
[bookmark: _Toc9410505][bookmark: _Toc11072741][bookmark: _Toc414954013]1、采购内容：8吨纯电动清洗车
[bookmark: _Toc9410506][bookmark: _Toc11072742][bookmark: _Toc414954014]2、采购数量：4辆
[bookmark: _Toc9410507][bookmark: _Toc11072743][bookmark: _Toc414954015]3、设备描述
[bookmark: OLE_LINK8]在车辆底盘的基础上加装低压水路系统，高压水路系统，钢制水罐，后工作平台等组装而成，且具备在上海市区道路上牌行驶的条件。
随车需配置调节式充电桩（枪），最大输出功率不小于40KW；充电桩适合室外安装使用，具有短路、过流、过压、过充、放反接等保护功能，具有水浸报警功能；具备SOC等指示功能，可实时监测机器运行状态，具备预约充电功能，实现错峰充电；充电桩附带配电柜至充电桩的动力电缆,每辆车平均约需200米的动力电缆及相关配套桥架（电缆标准需大于国标4*95+1*50）。
4、投标报价：包含车价、购置税、交强险、车辆上牌及相关杂费、送货、安装、调试、人员培训、售后服务相关伴随服务费用等，并直至项目交付并验收合格时
所发生的全部费用。
5、本项目属于货物类招标项目。本标包核心产品有：8吨纯电动清洗车。
6、本采购项目及要求中所有涉及到软硬件产品的品牌、型号等内容，除特别声明外，均为参考要求而非必须要求，采购方欢迎投标供应商根据自身情况响应其他品牌、型号的产品，但其性能、技术参数应当接近或更优于采购要求。
[bookmark: _GoBack]
二、技术参数、主要性能
技术参数、主要性能需提供国家工信部产品公告截屏、电动车环保信息截屏等国家权威认证，或提供附实际车辆照片的说明函，未提供的不得分。若涉及虚假投标响应，将报监管部门依法依规处理。
一）重要技术参数★
1、外形尺寸(长*宽*高):≤8400mm*2500mm*2900mm，长度包含前喷淋架，(允许偏离范围:外形尺寸:8400*2500*2900mm~8500*2600*3000mm之间) 
2、电池类型:磷酸铁锂电池，电池电量:≥160Kwh，(允许偏离范围:电池电容:150~160kwh)
3、公告罐体有效容积≥9.5m³，(允许偏离范围:公告罐体有效容积:9~9.5m³）
4、额定载质量：≥9800KG，（允许偏离范围：额度载质量：9500~9800KG）
重要技术参数要求说明:
一)上述重要技术参数要求，每项4分，全部满足的得满分。
二)若不完全满足上述技术参数,但相关投标响应产品参数在允许偏离范围内的，每项扣 2分。
三)投标响应产品针对上述4项技术参数须逐项响应，其中任何一项(既不满足重要技术参数，也超出允许偏离范围值的)，均属于严重不符合需求，该“重要技术参数”整项得0分。
四）采购方将根据投标方投标产品型号，需要通过国家权威网站，进行查证。经查证相应指标无法证实的，相应评分项作0分处理。若涉及虚假投标响应，将报监管部门依法依规处理。
二）普通技术参数
1、 驾驶室内装备空调制冷制热系统；
2、爬坡性能：最大爬坡度≥20%；
3、电机额定功率：≥120kW；
4、电机峰值功率：≥180kW；
5、接近角/离去角：≥11°/10°；
6、前悬/后悬：≤1500mm/2400mm；
三）性能指标
1、底盘电池、驱动电机、整车控制器防护等级不低于 IP67，确保整车安全；
2、车辆需具有独立的高、低压两套水路系统，具备前喷水架冲洗、前鸭嘴冲洗、对冲洒水、后洒水、后高炮洒水以及喷雾等功能；
3、罐体表面无突起，不易粘积污物、便于清洗，表面油漆需采用高温烤漆工艺；
4、操作系统:CAN总线控制，常用作业模式可在驾驶室内一键操作，配有语音报警装置，并具有多种安全保护报警装置；车辆需配备行人识别技术，可智能识别行人来自动控制水射流距离方位，避免冲洗水流喷洒行人。
5、车辆需采用带自动压力保护的的高压水路控制装置，水泵卸荷阀自动开启，消除对水泵的冲击，提高高压水泵的使用寿命；清水箱设有低水位传感报警系统，无水时自动报警，防止水泵缺水损坏；车辆管路系统需采用数控弯管机自动成型，无焊接接头；
6、车辆可以对接到自有或制造商的实时监测平台系统，可实时观察车辆状态，为用户提供运行情况数据支持以及异常情况反馈；
7、辆改装部分的钢制部件应采用电泳工艺，罐体内壁应采用不锈钢材质。
8、车辆需配备行车安全配置包括ADAS（前向智能摄像头）、DSM（司机脸部智能摄像头具有疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、抽烟报警、偏离驾驶位、摄像头遮挡,驾驶员离开等）、BSD右侧盲区智能摄像头（右盲）、车头盲区智能摄像头（前盲）、倒车摄像头、声光报警器、500G硬盘，该系统可与业主指定信息平台联网通讯。

三、商务要求
1、投标人应提供其投标产品符合国家及招标文件规定的证明文件(如投标产品的质量保证书、技术资料)、其投标产品的国家工信部产品公告截屏等资料。
2、在投标文件中应注明易耗品的价格（易耗品不包含在本次投标报价中）。招标人在保修期外维护如有更换要求，中标人不得高于此价格提供。
3、验收：招标人及实际使用人进行验收，验收期限：产品交付后5个工作日内初步验收，初步验收合格后，进入7个工作日试用期，若试用期存在重大质量问题，修复后试用应相应顺延，试用期结束后5个工作日完成最终验收。若招标人或实际使用人对中标人交付的中标产品有异议的，可由招标人或实际使用人邀请具有CNAS、CMA资质的机动车（或汽车）检测机构或者行业专家参与验收（验收标准：以中标人投标文件所描述和承诺的技术和商务文件），未通过验收的，验收费用由中标人承担，交付产品退回；通过验收的，验收费用由招标人承担。
4、质保期：整车质保不少于1年，新能源动力电池质保期不少于8年且使用期间须提供每年1次上门电池保养服务，驱动电机和驱动电机控制器质保期不少于5年。
5、售后服务：
①遇故障问题1小时内响应；接到故障电话2小时内到达现场；一般故障恢复时间3小时；紧急故障恢复时间1小时；
②提供7*24小时电话，节假日照常上班；
③如果8小时内不能修复，提供同等档次备用设备供招标人使用，保证招标人工作正常运行；
④配备固定专业的维修团队；
⑤提供对于突发状况的应急保障措施方案。
6、保证车辆能上正式机动车牌照，且承诺如中标，车辆信息按招标人指令接入上海市新能源汽车数据平台。
7、付款方式：车辆上牌交付后，招标人30日内向中标人支付合同总价的25%；实际交付日后第一个周年日，满足次新车的检测要求（检测单位由使用单位选定、检测费用由中标人承担）并经使用单位书面确认质保服务情况后，招标人30日内日向中标人支付合同总价的35%；实际交付日后第二个周年日并经使用单位书面确认质保服务情况后，招标人30日内向中标人支付合同总价的40%。
8、交货时间及地点：合同签订生效后，招标人依据合同下达订单后的60个自然日内（含改装、完税、上牌等服务时间），中标人负责将该批次所有货物根据招标人指令卸至招标人指定地点：长宁区各环卫停车场内。

四、其他说明
1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。
2、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。
3、项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。
5、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。
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