ZC20260098 长宁区2026年度一批新能源环卫车辆采购公开招标项目  招标需求文件  
第四标包：2辆5吨纯电动压缩车
招标需求文件


[bookmark: _Toc414954012][bookmark: _Toc9410504][bookmark: _Toc11072740]一、项目概况
[bookmark: _Toc9410505][bookmark: _Toc11072741][bookmark: _Toc414954013]1、采购内容：5吨纯电动压缩车
[bookmark: _Toc11072742][bookmark: _Toc414954014][bookmark: _Toc9410506]2、采购数量：2辆
[bookmark: _Toc414954015][bookmark: _Toc11072743][bookmark: _Toc9410507]3、设备描述
[bookmark: OLE_LINK8]在车辆底盘的基础上加装提桶机构、垃圾箱、推铲、装填器等专业机构形成的垃圾压缩车，且具备在上海市区道路上牌行驶的条件。
随车需配置调节式充电桩（枪），最大输出功率不小于40KW；充电桩适合室外安装使用，具有短路、过流、过压、过充、放反接等保护功能，具有水浸报警功能；具备SOC等指示功能，可实时监测机器运行状态，具备预约充电功能，实现错峰充电；充电桩附带配电柜至充电桩的动力电缆,每辆车平均约需200米的动力电缆及相关配套桥架（电缆标准需大于国标4*95+1*50）。
4、投标报价：包含车价、购置税、交强险、车辆上牌及相关杂费、送货、安装、调试、人员培训、售后服务相关伴随服务费用等，并直至项目交付并验收合格时
所发生的全部费用。
5、本项目属于货物类招标项目。本标包核心产品有：5吨纯电动压缩车。
6、本采购项目及要求中所有涉及到软硬件产品的品牌、型号等内容，除特别声明外，均为参考要求而非必须要求，采购方欢迎投标供应商根据自身情况响应其他品牌、型号的产品，但其性能、技术参数应当接近或更优于采购要求。
二、技术参数、主要性能
[bookmark: _GoBack]技术参数、主要性能需提供国家工信部产品公告截屏、电动车环保信息截屏等国家权威认证，或提供附实际车辆照片的说明函，未提供的不得分。若涉及虚假投标响应，将报监管部门依法依规处理。
一）重要技术参数★
1、外形尺寸(长*宽*高):≤8200mm*2450mm*3000mm，(允许偏离范围:外形尺寸:8200*2450*3000mm~8500*2500*3100mm之间)
2、电池类型:磷酸铁锂电池，电池电量:≥190Kwh，(允许偏离范围:电池电容:180~190kwh)
3、垃圾箱有效容积≥10m³，采用耐腐蚀材质，密封性好，(允许偏离范围:垃圾箱有效容积:9~10m³); 
4、额定载质量：≥5100KG，（允许偏离范围：额定载质量：4800~5100KG）
重要技术参数要求说明:
一)上述重要技术参数要求，每项4分，全部满足的得满分。
二)若不完全满足上述技术参数,但相关投标响应产品参数在允许偏离范围内的，每项扣 2分。
三)投标响应产品针对上述4项技术参数须逐项响应，其中任何一项(既不满足重要技术参数，也超出允许偏离范围值的)，均属于严重不符合需求，该“重要技术参数”整项得0分。
四）采购方将根据投标方投标产品型号，需要通过国家权威网站，进行查证。经查证相应指标无法证实的，相应评分项作0分处理。若涉及虚假投标响应，将报监管部门依法依规处理。
二）普通技术参数
1、电机额定功率：≥100kW；
2、电机峰值功率：≥180kW；
3、爬坡性能：最大爬坡度≥20%；
4、接近角/离去角：≥18°/11°；
5、前悬/后悬：≤1250mm/2500mm；
6、总质量：≤14100KG，驾驶室准乘3人。
三）性能指标
1、车辆需采用后装压缩和双向压缩技术，垃圾压缩比高,垃圾箱有效容积不低于10m³ ,装载能力强，装载量大；
2、垃圾桶提升机构须至少可兼容提升容积 120L、240L 两种标准垃圾桶，装填体两侧需配置紧急停止按钮，可在紧急情况下停止作业，确保作业安全；
3、车辆需采用先进的 CAN 总线控制，可实现故障语音报警，通过自诊断、预警处理，可实现故障提前预警并自动显示故障，方便维修且可靠性好；
4、填装器需采用独立油缸自动锁紧，并配置安全撑杆，填装器与垃圾箱结合面处采用 M 型双接触面橡胶密封，有效杜绝污水滴漏；液压钢管需采用镀锌精密无缝钢管，数控折弯成型，避免液压油泄露问题，液压系统压力不低于 20MPa；
5、翻桶上料一次工作循环时间≤10S，压填一次工作循环时间≤12S，卸料装置一次工作循环时间≤45S；电机功率输出需全自动控制，保证车辆在各种作业状态下，电机能自动选择加速和怠速状态，避免了能量损耗和系统发热；
6、底盘电池、驱动电机、整车控制器防护等级达不低于 IP67，确保整车安全；车辆可以对接到自有或制造商的实时监测平台系统，可实时观察车辆状态，为用户提供运行情况数据支持以及异常情况反馈；
7、车辆改装部分的钢制部件油漆应采用电泳工艺，与生活垃圾直接接触的垃圾厢、填塞器（或压填机构）应采用高强度、耐腐蚀性强的材料，填塞器圆弧板采用耐磨钢板，厚度≥5mm，填塞器下部污水箱应采用 304 不锈钢材质。
8、车辆需配备行车安全配置包括ADAS（前向智能摄像头）、DSM（司机脸部智能摄像头具有疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、抽烟报警、偏离驾驶位、摄像头遮挡,驾驶员离开等）、BSD右侧盲区智能摄像头（右盲）、车头盲区智能摄像头（前盲）、倒车摄像头、声光报警器、500G硬盘，该系统可与业主指定信息平台联网通讯。
三、商务要求
1、投标人应提供其投标产品符合国家及招标文件规定的证明文件(如投标产品的质量保证书、技术资料)、其投标产品的国家工信部产品公告截屏等资料。
2、在投标文件中应注明易耗品的价格（易耗品不包含在本次投标报价中）。招标人在保修期外维护如有更换要求，中标人不得高于此价格提供。
3、验收：招标人及实际使用人进行验收，验收期限：产品交付后5个工作日内初步验收，初步验收合格后，进入7个工作日试用期，若试用期存在重大质量问题，修复后试用应相应顺延，试用期结束后5个工作日完成最终验收。若招标人或实际使用人对中标人交付的中标产品有异议的，可由招标人或实际使用人邀请具有CNAS、CMA资质的机动车（或汽车）检测机构或者行业专家参与验收（验收标准：以中标人投标文件所描述和承诺的技术和商务文件），未通过验收的，验收费用由中标人承担，交付产品退回；通过验收的，验收费用由招标人承担。
4、质保期：整车质保不少于1年，新能源动力电池质保期不少于8年且使用期间须提供每年1次上门电池保养服务，驱动电机和驱动电机控制器质保期不少于5年。
5、售后服务：
①遇故障问题1小时内响应；接到故障电话2小时内到达现场；一般故障恢复时间3小时；紧急故障恢复时间1小时；
②提供7*24小时电话，节假日照常上班；
③如果8小时内不能修复，提供同等档次备用设备供招标人使用，保证招标人工作正常运行；
④配备固定专业的维修团队；
⑤提供对于突发状况的应急保障措施方案。
6、保证车辆能上正式机动车牌照，且承诺如中标，车辆信息按招标人指令接入上海市新能源汽车数据平台。
7、付款方式：车辆上牌交付后，招标人30日内向中标人支付合同总价的25%；实际交付日后第一个周年日，满足次新车的检测要求（检测单位由使用单位选定、检测费用由中标人承担）并经使用单位书面确认质保服务情况后，招标人30日内日向中标人支付合同总价的35%；实际交付日后第二个周年日并经使用单位书面确认质保服务情况后，招标人30日内向中标人支付合同总价的40%。
8、交货时间及地点：合同签订生效后，招标人依据合同下达订单后的60个自然日内（含改装、完税、上牌等服务时间），中标人负责将该批次所有货物根据招标人指令卸至招标人指定地点：长宁区各环卫停车场内。

四、其他说明
1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。
2、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。
3、项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。
5、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。
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