[bookmark: _Hlk234682221][bookmark: _Hlk234682220]ZC20260124上海市同仁医院武夷路院区家具公开招标项目（第三标包 护理治疗车等）                                                           招标需求文件
[bookmark: _Toc75][bookmark: _Hlk234682192]上海市同仁医院武夷路院区家具公开招标项目
第三标包 护理治疗车等
招标需求
[bookmark: _Hlk234682022]一、原则
1.投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
2.投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
3.投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
4.投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
5.若本项目涉及国家强制认证产品（3C认证产品等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。
6.招标人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
7.投标人在投标前应认真了解招标人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
8.投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。
[bookmark: _Toc17059]二、项目概况
1.交付日期：自合同签订之日起15个工作日内完成交付。
2.依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施。
3.本项目不允许分包。
4.本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
5.本项目合同总价不变，招标人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
6.投标人在服务期内，根据招标人的实际采购量按实结算。
7.采购清单为招标人预计采购的品目，如采购过程中超出采购清单范围以外的，以双方协商价为准。
8.支付方式：合同签订后10日内支付合同总价的45%，余款于验收合格后一次性付清。
[bookmark: OLE_LINK20]具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。如有冲突，以中华人民共和国国务院令第802号《保障中小企业款项支付条例》为准。
9.中标人因自身原因造成返工的工作量，招标人将不予计量和支付。
10.投标人资格要求（详见本项目招标公告）
三、参数标准要求
1、国标 S30408不锈钢板材：符合 GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规 定中的检验检测项目；国标 S30408 不锈钢圆管及方管：符合 GB/T6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》 标准规定中的检验检测项目
2、铝制分隔片及铝型材： 符合GB/T3190-2020《变形铝及铝合金化学成分》标准规定中的检验检测项目
3、金属喷塑：符合 GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定中的检验检测项目
4、脚轮：符合 QB/T4765-2014《家具用脚轮》标准规定中的检验检测项目
5、台面操作软垫及抽屉垫：符合GB6675.4-2014标准规定中八种可迁移元素的检验检测项目
6、ABS 药盘：符合 GB 18584-2024 标准规定中的检验检测项目
7、防撞圈：符合GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》、GB/T 1043.1-2008《塑料简支梁冲击性能的测定第 1 部分:非仪器化冲击试验》标准规定中的检验检测项目
8、防撞角：符合 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、 GB/T 1043.1-2008《塑料简支梁冲击性能的测定第 1 部分：非仪器化冲击实验》标准规定中的检验检测项目
9、插销组件（由国标S30408不锈钢，符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目板材及国标S30408不锈钢，符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准规定中的检验检测项目板棒制作组成）：符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》和GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准规定中的检验检测项目
10、发药车、急救车、治疗车、仪器车、晨间护理车、病历夹车：需提供产品通过噪声检测，检测限量值优于GB3096-2008《声环境质量标准》1类标准，昼间限量值小于50dB(A)。
注：⑴各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
⑵投标人提供的产品应能满足上述标准要求且提供满足上述标准的检测报告，出具检测报告的检测机构应获得市场监督管理部门的认可，具备相关标准的检测资质，否则评标委员会有权做出不利判定。
⑶受检单位要求：检测报告上的委托单位（受检单位）名称应与投标人、投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致。
[bookmark: _Hlk234684534]（4）产品技术参数与检测报告要求不相符的，以检测报告要求为准。
[bookmark: _Hlk234682446]四、供货期要求
1.本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
2．本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入招标人的管理范围，在此过程中，中标人须服从招标人的时间和管理协调。
3. 质量标准与验收要求
3.1本项目验收将由招标人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照招标文件相关条款规定一次验收合格。
3.2如验收未获通过，招标人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
3.3项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织实施。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4.供应商在投标文件中提供投标产品实样图册，中标后根据招标人的实际情况，做相应深化设计。
5.投标人需依据投标产品制作整体平面布置效果图，效果图视觉风格、空间布局应与医院整体环境及风格保持协调统一。
五、样品要求
[bookmark: _Hlk234683757]1、样品清单
	[bookmark: _Hlk234683915]对应采购清单中序号
	名称
	数量
	技术参数

	1
	发药车
	1台
	详见后文技术参数要求

	3
	急救车
	1台
	

	7
	多功能治疗车
	1台
	


2、投标人在2026年8月19日（周三）14时00分至16时00分将样品提前送至上海市武夷路728号，投标文件提交截止时间后提交的样品将拒收，投标人提前递交样品的需提前联系招标方（联系人：高志军， 联系方式：18101975659 ）。
3、所有样品均需注明项目名称、包件名称、投标人名称及样品名称。
4、样品是评审的依据。招标人在实施过程中根据实际情况有权对样品的色样作调整，投标人在核算单价时，不受颜色影响。同时在评标过程中若对样品进行破坏性实验造成的物品损耗由投标人承担，招标方对投标人所递交的样品损坏等不负任何责任。
5、中标人的样品留存封样，未中标人应在接到招标方通知后三个工作日内按通知要求领回样品，未领回的，则由招标方代为处理。
6、中标人在投标阶段提供的样品将由招标人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。
[bookmark: _Toc7537][bookmark: _Hlk234683936]六、人员及设备配备要求
1.人员配备要求：供应商提供为本项目提供售后服务的专职服务人员名单。
2.设备要求：中标人在实施本项目时，自行准备车辆以及现场安装所需的工具。
[bookmark: _Toc27966]3.安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且招标人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc11993]七、售后服务要求
1、投标人必须提供所投设备整体不少于5年的免费质保期，质保期内提供质量“三包”，并免费上门服务。提供定期上门巡检，发现问题及时解决。质保期外投标人须提供终身保养服务，继续提供设备使用的技术支持，包括故障排除及零备件的供应，应长期负责有偿优惠维修服务。
2、投标人应具有较完善的售后服务体系及场所，有售后服务专线，保证在接到故障报修电话后能及时上门解决问题。投标人必须提供全年5×8小时上门服务（所有部件上门更换），做到2小时内电话响应、4小时内到达现场、24小时内修复或提供备用设备。提供正常的技术、备品备件服务。
3、投标人必须在投标文件中对其售后故障解决方案、服务方案，包括售后服务网点详细介绍、响应到场修复时间、专线报修电话、投诉方式、售后服务人员组成情况、无法解决问题的应急措施等进行详细阐述。
4、操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对招标人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc8245][bookmark: OLE_LINK3]八、其他要求
[bookmark: _Toc3591]（一）投标报价依据
1. 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
2. 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
3. 供货清单说明
4. 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
5. 投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
6. 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件均不得超过对应的预算金额或最高限价。
7. 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
8. 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

九、采购清单及技术参数
说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。本包件核心产品：急救车
	序号
	产品
	示意图
	规格型号
	数量
	单位
	技术参数

	1
	发药车
	[image: ]
	长660×宽500×台面高960/围栏高1040（mm）±5mm
	4
	台
	1. 尺寸：长660×宽500×台面高960/围栏高1040（mm）±5mm；
2.主体结构：正面抽屉×4，左侧抽屉（核对记录本装置）×1；
3.产品组成：左侧：冷水壶装置×1、不锈钢手消挂架×1；右侧：优质塑料污物桶×1、侧面通锁×1；抽屉内部：ABS药盘×4,五轮定位装置×1
4.附件：
4.1.抽屉导轨 5 副:承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T 2454-2013标准规定；
4.2.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）:双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面 pu 材质（85%硬度，适用于 PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
4.3.抽屉垫 5块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.4.台面操作软垫 1 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.5.防撞角4只：符合 GB/T 32487-2016、GB/T 1043.1-2008标准规定；
4.6.铝制把手 5 只：全圆弧设计；
5.主体材质：铝制分隔片及铝型材，符合GB/T3190-2020标准规定；国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管及方管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
6.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
7.表面处理工艺：抽屉、侧背板、台面底板表面喷塑处理，≥25种符合色彩学色系供选择，符合 GB/T 3325-2024 标准规定；
8.不锈钢围栏、立柱横杆及竖杆的交接处配置 ABS 防尘罩；
9.抽屉双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，避免划伤手部,不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求；
10.ABS 药盘：符合 GB 18584-2024 标准规定
11.ABS 药盘 (530×480×70mm±10mm）；
11.1.ABS 模具化一体成型，无毛刺无尖角；
11.2.至少三种不同色彩可供选择；
11.3.发药盘内可至少分别组合成 49/56/63 格；
11.4.每格标牌卡槽位于左上角；
11.5.药盘正面配置 2 个标牌卡槽；
12.推动时的噪声检测限量值符合 GB3096-2008《声环境质量标准》；
13.五轮定位装置：底部四个脚轮+车体的底部还设置有第五轮，车体侧面上方设置有把手组件，把手组件拉动滑块与第五轮组件的相对位置，驱动第五轮组件的第五轮在定向轮和脚轮之间转变；通过增加第五轮组件，当车体较重、推车行车方向不宜控制时，手动拉动拉杆，第五轮从脚轮变成定向轮；
14.不锈钢电抛光储物篮及不锈钢电抛光手消挂架：为全圆弧无断丝设计，可拆卸式，并配置模具一体成型的静音防磨损装置；
15.抽屉面标牌卡：标牌卡主体上加上透明盖板，拿下透明盖板可更换标示卡片，标牌主体通过膨胀螺丝固定在抽屉面上。
16.配有抽屉自动落锁机构，避免锁定状态下抽屉未及时闭合，造成锁具重开的的损耗或强制关闭导致的锁具损坏内藏式一次性锁具：ABS 模具化一体成型。

	2
	治疗车
	[image: ]
	长600×宽450×台面高840/围栏高970（mm）±5mm
	22
	台
	1. 尺寸：长600×宽450×台面高840/围栏高970（mm）±5mm；
2.主体结构：双层、单抽（配置分隔装置1套）；
3.产品组成：优质防摔塑料污物桶×2；
4.附件：
4.1.抽屉导轨 1 副:承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T 2454-2013标准规定；
4.2.脚轮4只（其中2只带刹车）:双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面 pu 材质（85%硬度，适用于 PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
4.3.抽屉垫 1 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.4.台面操作软垫 1 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.5.防撞圈 4 只：符合GB/T 32487-2016 、GB/T 1043.1-2008标准规定；
4.6.铝制把手 1 只：全圆弧设计
5.主体材质：国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
6.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
7.表面处理工艺：抽屉、侧背板、台面底板表面喷塑处理，≥25种符合色彩学色系供选择，符合 GB/T 3325-2024标准规定；
8.不锈钢围栏、立柱横杆及竖杆的交接处配置 ABS 防尘罩；
9.推动时的噪声检测限量值符合 GB3096-2008《声环境质量标准》。

	3 
	急救车
	[image: ]
	长645×宽500×台面高1030/支架高1400（mm）±5mm
	14
	台
	1. 尺寸：长645×宽500×台面高1030/支架高1400（mm）±5mm；
2.主体结构：正面抽屉×5、右侧面延伸操作台面×1；
3.产品组成：左侧：ABS储物盒×1、手动机构+桶盖×1，优质塑料污物桶×1；右侧：不锈钢储物篮×1、优质塑料污物桶×1、直径140氧气瓶圈×1、不锈钢氧气瓶架子×1；背部：可调式除颤仪托盘×1，不锈钢升降输液杆×1、电力插座组×1、CPR抢救板（薄型）×1；抽屉内部：任意分隔装置×5；内藏式一次性锁具×1、除颤仪支架×1；
4.附件：
4.1.抽屉导轨 5 副:承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T 2454-2013标准规定；
4.2.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全ABS外罩双轴承，轮面pu材质（85%硬度，适用于 PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
4.3.抽屉垫 5 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.4.台面操作软垫 1 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.5.防撞角4只：符合 GB/T 32487-2016、 GB/T 1043.1-2008标准规定；
5.主体材质：铝制分隔片及铝型材，符合GB/T3190-2020标准规定；国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
6.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
7.表面处理工艺：抽屉、侧背板、台面底板表面喷塑处理，≥25种符合色彩学色系供选择，符合 GB/T 3325-2024 标准规定；
8.不锈钢围栏、立柱横杆及竖杆的交接处配置 ABS 防尘罩；
9.抽屉双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，避免划伤手部,不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求；
10.配有抽屉自动落锁机构，避免锁定状态下抽屉未及时闭合，造成锁具重开的的损耗或强制关闭导致的锁具损坏；
11.抽屉内部配置任意分隔装置：材质为铝合金，物品分类装置的所有隔条上下均无齿口/ 切口，隔条在抽屉中可前后移动，所有隔条的正面/两侧面可放置标牌卡，标牌需至少三种不同尺寸、三种不同颜色可选；
12.抽屉面标牌卡：标牌卡主体上加上透明盖板，拿下透明盖板可更换标示卡片，标牌主体通过膨胀螺丝固定在抽屉面上；
13.内藏式一次性锁具：ABS 模具化一体成型；疲劳测试重复循环≥100000 次（频率 6 次/分钟）。测试后开关无破损，且保持正常功能；
14.除颤仪支架：重复循环10000次的疲劳测试，保持正常功能；
15.ABS储物盒：尺寸长度400mm×宽度110mm×高度100（mm）±5mm，①ABS 模具化一体成型，四周无毛刺无尖角，可分隔约≥ 6 个小空间，分隔片可移动；②可手动从车体上取下进行清洗保洁，工艺为活动外挂式，不可见外露安装螺栓、挂钩等；
16.CPR 抢救板：尺寸长630mm×宽410×高度15（mm）±5mm,需模具化一体成型，四周无毛刺无尖角，摆放方式为插入式，插入式底座为模具化一体成型并有限位功能；；
17.不锈钢电抛光储物篮：为全圆弧无断丝设计，可拆卸式，并配置模具一体成型的静音防磨损装置；
18.推动时的噪声检测限量值符合 GB3096-2008《声环境质量标准》。

	4
	治疗车(仪器车)
	[image: ]
	长500×宽400×台面高710/围栏高840（mm）±5mm
	15
	台
	1.尺寸：长500×宽400×台面高710/围栏高840（mm）±5mm；
2.主体结构：双层、单抽；
3.附件：
3.1.抽屉导轨 1 副：承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T 2454-2013标准规定；
3.2.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面 pu 材质（85%硬度，适用于 PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
3.3.抽屉垫 1 块:符合 GB 6675.4-2014标准规定；
3.4.台面操作软垫 1 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
3.5.防撞圈 4 只：符合 GB/T32487-2016 、GB/T 1043.1-2008标准规定；
3.6.铝制把手 1 只：全圆弧设计
4.主体材质：国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
5.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
6.表面处理工艺：抽屉、侧背板、台面底板表面喷塑处理，≥25种符合色彩学色系供选择，符合 GB/T 3325-2024 标准规定；
7.不锈钢围栏、立柱横杆及竖杆的交接处配置 ABS 防尘罩；
8.抽屉双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，避免划伤手部,不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求；
9.推动时的噪声检测限量值符合 GB3096-2008《声环境质量标准》。

	5
	晨间护理车
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	台面长585～折叠总长945×宽460×台面高840/把手高950(mm)±5mm
	6
	台
	1.尺寸：台面长585～折叠总长945×宽460×台面高840/把手高950(mm)±5mm；
2.主体结构：喷涂、折叠式、三层、正面抽屉×1、带垃圾袋固定卡；
3.附件：
3.1.抽屉导轨 1 副：承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T 2454-2013标准规定；
3.2.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质（85%硬度，适用于 PVC 胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
3.3.抽屉垫 1 块：符合 GB6675.4-2014 标准规定；
3.4.台面操作软垫 1 块：符合 GB6675.4-2014 标准规定；
3.5.防撞角 4 只：符合 GB/T 32487-2016 、GB/T 1043.1-2008标准规定；
3.6.铝制把手 1 只：全圆弧设计；
4.主体材质：国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
5.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
6.表面处理工艺：抽屉、侧背板、台面底板表面喷塑处理，≥25 种符合色彩学色系供选择，符合 GB/T 3325-2024 标准规定；
7.抽屉双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，避免划伤手部,不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求；
8.推动时的噪声检测限量值符合 GB3096-2008《声环境质量标准》。

	6
	病历夹车
	[image: ]
	长406×宽410×高1025（mm）±5mm
	13
	台
	1.尺寸：长406×宽410×高1025（mm）±5mm；
2.主体结构：25 格一抽、带锁；
3.产品组成：洗手液挂板×1；
4.附件：
4.1.抽屉导轨 1 副：承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T 2454-2013标准规定；
4.2.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面 pu 材质（85%硬度，适用于PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
4.3.抽屉垫 1 块：符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.4.台面操作软垫1块：符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.5.防撞角 4 只：符合 GB/T32487-2016 、GB/T 1043.1-2008标准规定；
4.6.铝制把手1只：全圆弧设计；
5.主体材质：铝型材，符合GB/T3190-2020标准规定；国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；
6.主材规格：板材厚度≥1.0mm；
7.表面处理工艺：抽屉、侧背板、台面底板表面喷塑处理，≥25 种符合色彩学色系供选择，符合 GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件标准规定；
8.抽屉双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，避免划伤手部,不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求；
9.推动时的噪声检测限量值符合 GB3096-2008《声环境质量标准》。
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	多功能治疗车
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	长645×宽500×台面高950/支架高1560（mm）±5mm
	1
	台
	1.尺寸：长645×宽500×台面高950/支架高1560（mm）±5mm；
2.主体结构：正面抽屉×4；
3.产品组成：左侧：ABS储物盒×1、手动机构+桶盖×1，优质塑料污物桶×1；右侧：不锈钢锐器盒挂架及圆桶圈×1、优质塑料污物桶×2；背部：不锈钢升降式输液挂架（两层挂钩共12只）×1、不锈钢折叠护士凳×1；抽屉内部：任意分隔装置×2、ABS物品管理盒（尺寸：长400×宽117×高90（mm）±5mm）×4、ABS物品管理盒（尺寸：长400×宽235×高90（mm）±5mm）×2，侧边通锁×1；
4.附件：
4.1.抽屉导轨 4 副:承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T 2454-2013标准规定；
4.2.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）:双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面 pu 材质（85%硬度，适用于 PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
4.3.抽屉垫 4 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.4.台面操作软垫 1 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.5.防撞角 4 只：符合 GB/T32487-2016 、GB/T 1043.1-2008标准规定；
4.6.铝制把手 4 只：全圆弧设计
5.主体材质：铝制分隔片及铝型材，符合GB/T3190-2020标准规定；国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
6.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
7.表面处理工艺：抽屉、侧背板、台面底板表面喷塑处理，≥25种符合色彩学色系供选择，符合 GB/T 3325-2024 标准规定；
8.不锈钢围栏、立柱横杆及竖杆的交接处配置 ABS 防尘罩；
9.抽屉双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，避免划伤手部,不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求；
10.抽屉内部配置任意分隔装置：材质为铝合金，物品分类装置的所有隔条上下均无齿口/ 切口，隔条在抽屉中可前后移动，所有隔条的正面/两侧面可放置标牌卡，标牌需至少三种不同尺寸、三种不同颜色可选；
12.抽屉面标牌卡：标牌卡主体上加上透明盖板，拿下透明盖板可更换标示卡片，标牌主体通过膨胀螺丝固定在抽屉面上；
13.ABS储物盒：长400mm×宽110mm×高100（mm）±5mm，①ABS 模具化一体成型，四周无毛刺无尖角，可分隔约≥ 6 个小空间，分隔片可移动，操作轻松；②可手动从车体上取下进行清洗保洁， 工艺为活动外挂式，不可见外露安装螺栓、挂钩等。

	8
	吸痰车
	[image: ]
	长660×宽500×台面高1000/围栏高1080（mm）±5mm
	2
	台
	1. 尺寸：长660×宽500×台面高1000/围栏高1080（mm）±5mm；
2.主体结构：正面抽屉×3、箱式物品放置空间×1；
3.产品组成：双门普通锁具×1、侧边通锁×1、左侧：吸痰管存放篮筐（尺寸待定）×2，右侧：挂便携式吸痰器、抽屉内任意分隔装置×3；
4.附件：
4.1.抽屉导轨 3 副:承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T2454-2013标准规定；
4.2.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）:双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面 pu 材质（85%硬度，适用于 PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标规定；
4.3.抽屉垫 3 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.4.台面操作软垫 1 块:符合GB6675.4-2014 标准规定；
4.5.防撞角 4 只：符合GB/T32487-2016 、GB/T1043.1-2008标准规定；
4.6.铝制把手 5 只：全圆弧设计；
4.7.插销组件1只：符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》；GB/T 1220-2007《不锈钢棒》检测标准要求；
5.主体材质：铝制分隔片及铝型材，符合GB/T3190-2020标准规定；国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
6.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
7.表面处理工艺：抽屉、侧背板、台面底板表面喷塑处理，≥25种符合色彩学色系供选择，符合GB/T3325-2024标准规定；
8.不锈钢围栏交接处配置 ABS 防尘罩；
9.抽屉双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，避免划伤手部,不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求；
10.抽屉内部配置任意分隔装置：材质为铝合金，物品分类装置的所有隔条上下均无齿口/ 切口，隔条在抽屉中可前后移动，所有隔条的正面/两侧面可放置标牌卡，标牌需至少三种不同尺寸、三种不同颜色可选；
11.抽屉面标牌卡：标牌卡主体上加上透明盖板，拿下透明盖板可更换标示卡片，标牌主体通过膨胀螺丝固定在抽屉面上。

	9
	治疗车（无桶）
	[image: ]
	长690×宽450×台面高840/围栏高970（mm）±5mm
	4
	台
	1.尺寸：长690×宽450×台面高840/围栏高970（mm）±5mm；
2.主体结构：双层、双抽（配置分隔装置1套）；
3.附件：
3.1.抽屉导轨 2 副:承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T2454-2013标准规定；
3.2.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面 pu 材质（85%硬度，适用于 PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
3.3.抽屉垫 2 块:符合GB6675.4-2014标准规定；
3.4.台面操作软垫 1 块:符合GB6675.4-2014标准规定；
3.5.防撞圈 4 只：四脚安装防撞塑圈，符合GB/T32487-2016、GB/T1043.1-2008标准规定；
3.6.铝制把手 2 只：全圆弧设计；
4.主体材质：国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
5.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
6.表面处理工艺：抽屉、侧背板、台面底板表面喷塑处理，≥25种符合色彩学色系供选择，符合GB/T3325-2024标准规定；
7.不锈钢围栏、立柱横杆及竖杆的交接处配置 ABS 防尘罩；
8.抽屉双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，避免划伤手部,不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求；
9.推动时的噪声检测限量值符合 GB3096-2008《声环境质量标准》。
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	晨间护理车（带翻盖污物桶）
	[image: ]
	长1000×宽500×台面高810/围栏高950（mm）±5mm
	1
	台
	1.尺寸：长1000×宽500×台面高810/围栏高950（mm）±5mm；
2.主体结构：正面抽屉×2；
3.产品组成：右侧：翻盖污物桶×1；
4.附件：
4.1.抽屉导轨 2 副:承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T 2454-2013标准规定；
4.2.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）:双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全ABS外罩双轴承，轮面pu材质（85%硬度，适用于 PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
4.3.抽屉垫 2 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.4.台面操作软垫 1 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.5.防撞角 4 只：符合 GB/T32487-2016、GB/T 1043.1-2008标准规定；
4.6.铝制把手 2 只：全圆弧设计
5.主体材质：国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
6.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
7.表面处理工艺：抽屉、侧背板、台面底板表面喷塑处理，≥25种符合色彩学色系供选择，符合 GB/T 3325-2024 标准规定；
8.不锈钢围栏交接处配置 ABS 防尘罩；
9.抽屉双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，避免划伤手部,不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求。
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	仪器车
	[image: ]
	长510×宽435×台面高830/围栏高910（mm）±5mm
	2
	台
	1.尺寸：长510×宽435×台面高830/围栏高910（mm）±5mm；
2.主体结构：单层、正面抽屉×1（抽屉做走线缝隙）；
3.附件：
3.1.抽屉导轨 1 副：承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T 2454-2013标准规定；
3.2.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面 pu 材质（85%硬度，适用于 PVC 胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
3.3.抽屉垫 1 块：符合 GB6675.4-2014 标准规定；
3.4.台面操作软垫 1 块：符合 GB6675.4-2014 标准规定；
3.5.铝制把手 1 只：全圆弧设计；
4.主体材质：国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管及方管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
5.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
6.表面处理工艺：抽屉、侧背板、台面底板表面喷塑处理，≥25种符合色彩学色系供选择，符合 GB/T 3325-2024 标准规定；
7.不锈钢围栏交接处配置 ABS 防尘罩；
8.抽屉双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，避免划伤手部,不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求；
9.推动时的噪声检测限量值符合 GB3096-2008《声环境质量标准》。
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	产房治疗车
	[image: ]
	长620×宽460×台面高1000/围栏高1080（mm）±5mm
	2
	台
	1.尺寸：长620×宽460×台面高1000/围栏高1080（mm）±5mm；
2.主体结构：三层、正面抽屉×2，正面延伸操作台面×1；
3.产品组成：左侧：优质塑料污物桶×2、不锈钢把手×1，右侧：不锈钢手消挂架×1，不锈钢储物篮×1、第二抽：ABS物品管理盒×2；
4.附件：
4.1.抽屉导轨 3 副:承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T 2454-2013标准规定；
4.2.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）:双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面 pu 材质（85%硬度，适用于 PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
4.3.抽屉垫 2 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.4.台面操作软垫 1 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.5.防撞角 4 只：符合 GB/T32487-2016 、GB/T 1043.1-2008标准规定；
4.6.铝制把手 3 只：全圆弧设计；
5.主体材质：国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
6.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
7.表面处理工艺：抽屉、侧背板、台面底板表面喷塑处理，≥25种符合色彩学色系供选择，符合 GB/T 3325-2024 标准规定；
8.不锈钢围栏、立柱横杆及竖杆的交接处配置 ABS 防尘罩；
9.抽屉双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，避免划伤手部,不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求；
10.不锈钢电抛光储物篮及不锈钢电抛光手消挂架：为全圆弧无断丝设计，可拆卸式，并配置模具一体成型的静音防磨损装置。
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	治疗车
	[image: ]
	长690×宽450×台面高840/围栏高970（mm）±5mm
	4
	台
	1.尺寸：长690×宽450×台面高840/围栏高970（mm）±5mm；
2.主体结构：双层、双抽（配置分隔装置1套）；
3.产品组成：优质防摔塑料污物桶×2；
4.附件：
4.1.抽屉导轨 2 副:承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准规定；
4.2.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面 pu 材质（85%硬度，适用于 PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
4.3.抽屉垫 2 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.4.台面操作软垫 1 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
4.5.防撞圈 4 只：符合 GB/T32487-2016 、GB/T 1043.1-2008标准规定；
4.6.铝制把手 2 只：全圆弧设计；
5.主体材质：国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
6.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
7.表面处理工艺：抽屉、侧背板、台面底板表面喷塑处理，≥25种符合色彩学色系供选择，符合 GB/T 3325-2024 标准规定；
8.不锈钢围栏、立柱横杆及竖杆的交接处配置 ABS 防尘罩；
9.抽屉双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，避免划伤手部,不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求；
10.推动时的噪声检测限量值符合 GB3096-2008《声环境质量标准》。
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	小推车
	[image: ]
	长380×宽280×台面高720/围栏高790（mm）±5mm
	6
	台
	1. 尺寸：长380×宽280×台面高720/围栏高790（mm）±5mm；
2. 主体结构：台面模压一次成型、双层（复合工艺），上、下台面四面直管式围栏；
3. 附件：
3.1.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面 pu 材质（85%硬度，适用于 PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
3.2.防撞圈 4 只：符合 GB/T32487-2016 、GB/T 1043.1-2008标准规定；
4.主体材质：国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管及方管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
5.不锈钢围栏、立柱横杆及竖杆的交接处配置 ABS 防尘罩。
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	双层不锈钢推车
	[image: ]
	长820×宽500×台面高865/围栏高935（mm）±5mm
	2
	台
	1. 尺寸：长820×宽500×台面高865/围栏高935（mm）±5mm；
2. 主体结构：台面模压一次成型、双层（复合工艺），台面三面直管式围栏，上台面加四面加强管；
3. 附件：
3.1.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面 pu 材质（85%硬度，适用于 PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
3.2.防撞圈 4 只：符合 GB/T32487-2016 、GB/T 1043.1-2008标准规定；
4.主体材质：国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管及方管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
5.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
6.不锈钢围栏、立柱横杆及竖杆的交接处配置 ABS 防尘罩。
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	踏脚凳（大号）
	[image: ]
	长500×宽350×高150（mm）±5mm
	4
	台
	1.尺寸：长500×宽350×高150（mm）±5mm；
2.主体结构：凳面防滑工艺、双层复合式、可叠放；
3.主体材质：国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
4.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm。
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	不锈钢仪器车
	[image: ]
	尺寸：长550×宽450×台面高760/围栏高890（mm）±5mm
	13
	台
	1. 尺寸：长550×宽450×台面高760/围栏高890（mm）±5mm；
2.主体结构：双层、单抽；
3.附件：
3.1.抽屉导轨 1 副:承重≥15kg，使用寿命≥60000 次循环，具有止动防滑功能，符合 QB/T 2454-2013标准规定；
3.2.脚轮 4 只（其中 2 只带刹车）:双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面 pu 材质（85%硬度，适用于 PVC胶地板），防锈防卷发静音脚轮；符合 QB/T 4765-2014标准规定；
3.3.抽屉垫 1 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
3.4.台面操作软垫 1 块:符合 GB6675.4-2014 标准规定；
3.5.防撞圈 4 只：符合 GB/T32487-2016 、GB/T 1043.1-2008标准规定；
3.6.铝制把手 1 只：全圆弧设计；
4.主体材质：国标 S30408 不锈钢板材，符合GB/T3280-2015 标准规定；国标 S30408 不锈钢圆管：符合 GB/T6725-2017标准规定；
5.主材规格：板材及管材厚度≥1.0mm；
6.不锈钢围栏、立柱横杆及竖杆的交接处配置 ABS 防尘罩；
7.抽屉双面复合工艺，无安装把手及导轨的螺栓/铆钉外漏，避免划伤手部,不易藏污纳垢，易于清洁，符合感控要求。
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	专用治疗车（口腔）
	[image: ]
	长530×宽490×高860（mm）±5mm
	6
	台
	1.尺寸：长530×宽490×高860（mm）±5mm；
2.主体结构：选用优质镀锌钢板环氧树脂静电喷塑柜体加一体成型瓷釉台面；
3.附件：
3.1.抽屉轨道：采用托底阻尼轨道，使用活动自如，无堵塞。具有隐藏式、静音、自动复位功能，使用过程无噪音，使用寿命长，耐久性测试可以达到≥5万次，承重≥25kg的标准；
3.2.脚轮：配有医疗专用脚轮，采用TPR热塑性弹性体材质，运行安静无噪音。轮子两侧安装ABS材质大罩壳，防缠入，前轮带刹；
3.3.抽屉搁盘：抽屉内置口腔科专用的各式搁盘，采用ABS材料真空成型的工艺通过模塑成型，可以拿出来清洗和消毒。搁盘具备四格、六格及多格等不同款式，且具有三种或以上高度可选，满足科室不同器械的分类放置要求；
3.4.锁：带连排锁功能；
3.5.拉手：氧化铝、无锐角设计，手感佳，表面涂层附着力强、颜色：多种色可选；
4.主体材质：台面选用密胺（瓷釉）材料整体浇注成型，无后期粘接，上部为三边围挡设计，边缘作弧形处理，整体厚度12mm，边缘弧形加厚至30mm；
5.主体规格：柜体采用双侧双层镀锌钢板，钢板厚度≥1.0mm，精密的框架结构设计及加强承重钢管与内衬，厚度≥1.0mm；
6.表面处理工艺：覆盖抗酸碱耐磨树脂层，具防渗透着色功能，耐高温，抗化学腐蚀不变色。防霉，防菌,清洁简单方便。
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