ZC20260176  长宁区绿化和市容管理局3吨纯电动压缩车采购公开招标项目 
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采购需求文件
一、项目概况
[bookmark: _Toc11072741][bookmark: _Toc414954013][bookmark: _Toc9410505]1、采购内容：3吨纯电动压缩车
[bookmark: _Toc9410506][bookmark: _Toc414954014][bookmark: _Toc11072742]2、采购数量：3辆
[bookmark: _Toc9410507][bookmark: _Toc11072743][bookmark: _Toc414954015]3、设备描述
[bookmark: OLE_LINK8]在车辆底盘的基础上加装提桶机构、垃圾箱、推铲、装填器等专业机构形成的垃圾压缩车，且具备在上海市区道路上牌行驶的条件。
随车需配置调节式充电桩（枪），最大输出功率不小于40KW；充电桩适合室外安装使用，具有短路、过流、过压、过充、放反接等保护功能，具有水浸报警功能；具备SOC等指示功能，可实时监测机器运行状态，具备预约充电功能，实现错峰充电；充电桩附带配电柜至充电桩的动力电缆,每辆车平均约需200米的动力电缆及相关配套桥架（电缆标准需大于国标4*95+1*50）。
4、投标报价：包含车价、购置税、交强险、车辆上牌及相关杂费、送货、安装、调试、人员培训、售后服务相关伴随服务费用等，并直至项目交付并验收合格时所发生的全部费用。
5、本项目属于货物类招标项目。本标包核心产品有：3吨纯电动压缩车。
6、本采购项目及要求中所有涉及到软硬件产品的品牌、型号等内容，除特别声明外，均为参考要求而非必须要求，采购方欢迎投标供应商根据自身情况响应其他品牌、型号的产品，但其性能、技术参数应当接近或更优于采购要求。
二、重要技术参数
▲1、外形尺寸(长*宽*高):≤6300mm*2000mm*2500mm   (允许偏离范围：外形尺寸：6300mm*2000mm*2500mm~6600mm*2050mm*2500mm之间)
▲2、电池类型：磷酸铁锂电池，电池电量：≥105Kwh,  (允许偏离范围：电池电容：95 ~105kwh)
▲3、轴距：≤3000mm ,(允许偏离范围：轴距：3000mm~3100mm)
▲4、额定载质量：≥3000KG,  (允许偏离范围：额定载质量：2500~3000KG)。  
三、普通技术参数
1、 电机额定功率：≥70kW;
2、电机峰值功率：≥160kW;
3、最高车速：≥80km/h;
4、总质量：≤12000KG;
5、接近角/离去角：≥18/11°;
6、前悬/后悬：≤1200mm/2000mm。
四、性能指标
1、车辆需采用后装压缩和双向压缩技术，垃圾压缩比高，垃圾箱有效容积不低于5.5m³,  装载能力强，装载量大；
2、垃圾桶提升机构须至少可兼容提升容积120L、240L  两种标准垃圾桶，装填体两侧需配置紧急停止按钮，可在紧急情况下停止作业，确保作业安全；
3、车辆需采用先进的CAN总线控制，可实现故障语音报警，通过自诊断、预警处理，可实现故障提前预警并自动显示故障，方便维修且可靠性好；
4、填装器需采用单独油缸自动锁紧，锁紧力更强；需采用侧面防漏技术，双线接触密封条+箱体引水槽+侧接水盒，三道防线，确保收运污水无滴漏；需配置后盖密封，运输过程有效防止垃圾洒落；
5、翻桶上料一次工作循环时间≤10S,  压填一次工作循环时间≤10S,  卸料装置一次工作循环时间≤40S；
6、底盘电池、驱动电机、整车控制器防护等级达不低于 IP67,  确保整车安全；车辆可以对接到自有或制造商的实时监测平台系统，可实时观察车辆状态，为用户提供运行情况数据支持以及异常情况反馈；
五、售后要求
1、投标人应提供其投标产品符合国家及招标文件规定的证明文件(如投标产品的质量保证书、技术资料)、其投标产品的国家工信部产品公告截屏等资料。
2、在投标文件中应注明易耗品的价格（易耗品不包含在本次投标报价中）。招标人在保修期外维护如有更换要求，中标人不得高于此价格提供。
3、质保期：整车质保不少于2年，新能源动力电池质保期不少于8年且使用期间须提供每年1次上门电池保养服务，驱动电机和驱动电机控制器质保期不少于5年。
4、售后服务：
①遇故障问题1小时内响应；接到故障电话2小时内到达现场；一般故障恢复时间3小时；紧急故障恢复时间1小时；
②提供7*24小时电话，节假日照常上班；
③如果8小时内不能修复，提供同等档次备用设备供招标人使用，保证招标人工作正常运行；
④配备固定专业的维修团队；
⑤提供对于突发状况的应急保障措施方案。
5、保证车辆能上正式机动车牌照，且承诺如中标，车辆信息按招标人指令接入上海市新能源汽车数据平台。
6、交货时间及地点：合同签订生效后，招标人依据合同下达订单后的60个自然日内（含改装、完税、上牌等服务时间），中标人负责将该批次所有货物根据招标人指令卸至招标人指定地点：长宁区各环卫停车场内。
7、培训方案：提供培训方案，承诺培训时间不少于 8 课时（每课时不少于 40 分钟），提供培训时间计划、培训内容设计安排、培训人员安排、培训内容重点难点及培训结果保障措施。
六、其他说明
1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。
2、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。
3、项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
4、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。
5、后续的全生命周期成本及后续采购价格情况等相关说明。

七、验收要求
招标人及实际使用人进行验收，验收期限：产品交付后5个工作日内初步验收，初步验收合格后，进入7个工作日试用期，若试用期存在重大质量问题，修复后试用应相应顺延，试用期结束后5个工作日完成最终验收。若招标人或实际使用人对中标人交付的中标产品有异议的，可由招标人或实际使用人邀请具有CNAS、CMA资质的机动车（或汽车）检测机构或者行业专家参与验收（验收标准：以中标人投标文件所描述和承诺的技术和商务文件），未通过验收的，验收费用由中标人承担，交付产品退回；通过验收的，验收费用由招标人承担。
八、付款要求
第一期：车辆上牌交付后，招标人30日内向中标人支付合同总价的25%；
第二期：实际交付日后第一个周年日，满足次新车的检测要求（检测单位由使用单位选定、检测费用由中标人承担）并经使用单位书面确认质保服务情况后，招标人30日内日向中标人支付合同总价的35%；
第三期：实际交付日后第二个周年日并经使用单位书面确认质保服务情况后，招标人30日内向中标人支付合同总价的40%。
九、投标单位资质要求（详见本项目招标公告）
1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；
2、供应商及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；
3、供应商有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；
4、本项目不接受联合体投标。
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