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项目概况
本次项目主要完成三部分内容，第一部分为：采购一体化智能分析设备，实现社会面通用视频监控智能化管控、全天候AI智能分析、高清视频存储解码、异常事件自动预警及人员数据统计分析。第二部分为：依据大模型技术规范的中市、区两级架构建设要求，建设长宁分局视觉大模型应用模块，实现多模态检索、场景策略编排、大模型应用展示、微训练等应用功能及预警数据级联。第三部分为：按照《关于进一步推进上海公安视频图像建设应用高质量发展的指导意见》和《上海公安街面治安防控四类“机器看视频”场景应用推进方案》相关要求，聚集街面治安常态化巡防业务场景，部署人车物事件多类型多要素场景异动识别检测算法，充分挖掘算力算法软硬件协同计算潜力，深化机器看视频应用能力建设，以更好的支撑和赋能长宁公安各警种业务实战应用能力和重大任务活动保障能力。
建设内容及要求
建设内容
级联结构建设及多厂商大模型能力集群对接
依据大模型技术规范的中市、区两级架构建设要求，分局公安视频传输网侧：在城市之眼系统能力服务架构下，建设长宁分局视觉大模型能力集群，依托视觉大模型跨模态解析、比对、训练等基础设施，提供检索、预警、微训练等服务及任务管理、语义分析、策略生成等能力，实现统一接口调用。分局公安信息网侧：在城市之眼系统应用服务架构下，建设长宁分局视觉大模型应用模块，实现多模态检索、场景策略编排、大模型应用展示、微训练等应用功能及预警数据级联，赋能新质战斗力合成作战平台等业务系统，并接收核处结果。
智能算法支撑
针对长宁区公共安全领域以往事件的类型特点和常态化巡防工作关注的重点目标，聚焦街面安全防控重点，面向220路社会面安防重点关注区域、场所、目标采集的视频场景，新建15种场景异动类智能算法，包括人群聚集、拉不特定标识、人员徘徊、人员奔跑、人员摔倒、人员穿着奇装异服、机动车闯入、行人非机动车闯入、机动车逆行、大型四脚动物、遛狗未牵狗绳、烟雾火焰等，实现对场景内人、车、物、事件等要素的异动检测和分析预警能力，为上层实战应用提供必要的底层智能算法支撑。后端配套部署一定数量的高性能、具备深度学习能力的视频计算GPU算力设备和少量信创基础设施，用于平台软件运行环境的搭建。
[bookmark: _Toc459132041][bookmark: _Toc459132034]智能分析服务器部署
集成视频接入、存储转发、高清解码、AI智能分析、报警联动、算法迭代等一体化功能，依托国产系统实现信创安全，通过高密度算力实现多场景智能安防应用，以高可靠硬件架构保障系统稳定运行，简化项目安防系统架构，降低运维成本，实现监控业务智能化、精细化、数字化管控。
支持大于300路前端智能摄像机接入，可并行实现人脸检测、人脸识别、视频结构化、通用行为分析四大核心智能业务，完成视频画面智能解析与特征数据提取。
[bookmark: _Toc167352835]级联结构建设及多厂商大模型能力集群对接具体建设需求
依据大模型技术规范的中市、区两级架构建设要求，分局公安视频传输网侧：在城市之眼系统能力服务架构下，建设长宁分局视觉大模型能力集群，依托视觉大模型跨模态解析、比对、训练等基础设施，提供检索、预警、微训练等服务及任务管理、语义分析、策略生成等能力，实现统一接口调用。分局公安信息网侧：在城市之眼系统应用服务架构下，建设长宁分局视觉大模型应用模块，实现多模态检索、场景策略编排、大模型应用展示、微训练等应用功能及预警数据级联，赋能新质战斗力合成作战平台等业务系统，并接收核处结果。
本次项目仅针对城市安全管理大模型技术规范中，市局考核相关接口模块进行软件定制，不涉及上层相关应用功能开发。

级联结构建设要求
级联结构上包含2类，上下级联和双网级联。市局和分局的平台都按编码规范生成唯一的系统编码标识。
上下级联：市局和分局之间的平台形成1对N的上下级联关系，上下级联的网络保证在API接口（信令）传输可进行双向通信、在数据传输可进行单向通信。
双网级联：市、区两级视觉大模型能力集群部署在公安视频传输网内，市、区两级城市之眼系统视觉大模型应用模块部署在公安信息网内，双网之间的视觉大模型能力集群和城市之眼系统视觉大模型应用模块之间形成1对1的双网级联关系，双网级联的网络保证在API接口（信令）传输可进行双向通信、在数据传输可进行单向通信。
接口模块概览建设要求
（1）上下级联
	序号
	说明
	分类

	1
	注册
	管理

	2
	注销
	

	3
	保活
	

	4
	场景查询接口
	场景

	5
	算力资源统计查询接口
	资源

	6
	预警结果推送
	预警

	7
	预警核处反馈
	

	8
	语义分析任务管理
	检索

	9
	语义任务状态查询
	

	10
	语义检索同步接口
	

	11
	标注素材接口
	训练

	12
	创建微训练任务接口
	

	13
	查询微训练任务状态及进度接口
	

	14
	采集设备查询接口
	设备



（2）双网级联
	序号
	说明
	分类

	1
	预警任务创建
	预警

	2
	预警结果推送
	

	3
	预警核处反馈
	

	4
	语义分析任务管理
	检索

	5
	语义任务状态查询
	

	6
	语义检索同步接口
	

	7
	标注素材接口
	训练

	8
	创建微训练任务接口
	

	9
	查询微训练任务状态及进度接口
	

	10
	场景查询接口
	场景

	11
	算力资源统计查询接口
	资源

	12
	采集设备查询接口
	设备



（3）三方共享
	序号
	说明
	分类

	1
	预警结果推送
	预警

	2
	预警核处反馈
	



接口模块功能指标需求
（1）管理接口
本接口用于系统之间在通信先进行身份确认，系统之间是双网级联关系还是上下级联关系，不通过协议体现，由系统内部实现和区分。
本接口应具备注册、注销、保活功能。
（2）语义检索接口
本接口用于对上层多模态检索（文搜/图搜）功能提供接口封装，其中文搜/图搜图片，采用同步接口。文搜/图搜视频（历史录像），采用先创建语义分析任务，再用同步接口关联分析任务ID去检索。
本接口应具备语义分析任务管理、语义任务状态查询、语义检索同步接口（文搜/图搜）功能。
语义分析任务管理：增加、删除、查询分析任务对象，支持批量操作。
语义任务状态查询：查询视频图像分析任务状态。
（3）场景接口
本接口用于对上层场景策略编排功能提供接口封装。
本接口应具备查询、新增场景信息功能。
（4）预警开放接口
本接口用于上层大模型应用展示关于对各类预警进行统一展示、历史查询的能力提供接口封装。
本接口应具备预警任务、预警结果推送、预警核处反馈、预警任务查询功能。
预警任务：增加、查询、更新和删除布控任务，支持批量操作。
预警结果推送：增加告警对象，实现向任务创建发出方上报告警信息，推送前，对告警初步研判有效无效，支持批量操作。
预警核处反馈：增加预警反馈对象，实现向发起方反馈信息，支持批量操作。
预警任务查询：支持根据属性、分页参数查询查询信息，返回对象中添加总数。
（5）微训练接口
本接口用于上层微训练功能提供接口封装。
本接口应具备标注素材、创建微训练任务、查询微训练任务状态进度功能。
标注素材：标注信息。
创建微训练任务：下发训练任务。
查询微训练任务状态进度：支持批量上传素材+标注信息。
（6）统计接口
本接口用于上层算力资源统计查询能力提供接口封装。
本接口应具备算力资源统计查询功能。
算力资源统计查询：查询系统资源和状态。
（7）采集设备接口
本接口用于上层大模型应用展示关于设备资源查询能力的接口封装。
本接口应具备采集设备查询功能。
采集设备查询：获取设备列表。
（8）上下级级联跨边界对接接口
按照市局安全边界跨网传输交互要求，开发相关对接接口，进行分局公安信息网和上级市局公安信息网的纵向安全边界的申请、对接、调试，实现公安信息网侧大模型模块市局、分局上下级级联跨边界对接交互。
（9）双网级联跨边界对接接口
按照分局安全边界跨网传输交互要求，开发相关对接接口，进行分局公安信息网和视频传输网通过市局两网横向安全边界的申请、对接、调试，实现分局公安信息网侧大模型模块与分局视频传输网大模型能力集群双网级联跨边界对接交互。
 多厂商大模型能力集群对接功能指标需求
依据分局视频传输网侧视觉大模型能力集群建设部署情况，按市局技术规范要求，完成与2家不同大模型能力集群厂商平台的接口开发、对接、调试，满足市局对于分局“机器看视频”城市安全管理大模型相关场景预警考核要求。
此部分建设内容工程量清单
	序号
	模块
	子模块
	描述

	1
	城市安全管理大模型
考核相关接口
（公安信息网侧）
	大模型模块上下级级联跨边界对接
	开发相关对接接口，进行分局公安信息网和上级市局公安信息网的纵向安全边界的申请、对接、调试，实现大模型模块上下级级联跨边界对接。

	2
	
	接口开发对接
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【管理接口】开发、对接、调试

	3
	
	
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【语义检索接口】开发、对接、调试

	4
	
	
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【场景接口】开发、对接、调试

	5
	
	
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【预警开放接口】开发、对接、调试

	6
	
	
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【微训练接口】开发、对接、调试

	7
	
	
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【统计接口】开发、对接、调试

	8
	
	
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【采集设备接口】开发、对接、调试

	9
	城市安全管理大模型
考核相关接口
（视频传输网侧）
	大模型模块双网级联跨边界对接
	开发相关对接接口，进行分局公安信息网和视频传输网通过市局两网横向安全边界的申请、对接、调试，实现大模型模块双网级联跨边界对接。

	10
	
	接口开发对接
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【管理接口】开发、对接、调试

	11
	
	
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【语义检索接口】开发、对接、调试

	12
	
	
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【场景接口】开发、对接、调试

	13
	
	
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【预警开放接口】开发、对接、调试

	14
	
	
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【微训练接口】开发、对接、调试

	15
	
	
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【统计接口】开发、对接、调试

	16
	
	
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【采集设备接口】开发、对接、调试

	17
	多厂商大模型能力集群对接
	完成与2家不同大模型能力集群厂商平台的接口开发、对接、调试，满足市局对于分局“机器看视频”城市安全管理大模型相关场景预警考核要求。




智能算法支撑具体建设需求
场景异动类算法产品业务需求
本项目依据长宁辖区地理环境的客观情况和区情区况实际业务需求，拟配套构建相关场景异动预警底层计算能力。即面向220路社会面安防重点关注区域、场所、目标采集的视频场景，新建不少于15种常用场景异动类智能算法，包括但不限于人群聚集行为检测、人员拉不特定标识行为检测、人员摔倒检测、人员绊线/区域入侵行为检测、人员徘徊行为检测、人员穿着奇装异服行为检测、人员奔跑行为检测，行人非机动车闯入检测、机动车闯入检测、机动车逆行检测、非机车逆行检测、机动车绊线入侵检测、大型四脚动物检测、遛狗未牵狗绳检测、烟雾火焰检测等，以实现在多类型细分场景的具体算法实战化应用实践。
场景异动类算法产品1
面向110路社会面安防重点关注区域、场所、目标采集的视频场景，除了前述2种场景异动类算法产品外，基于大模型、多模态等新技术，提供与前述场景异动类检测算法不同，可实现如离线解析、实时图像结构化解析、录像结构化解析、特征要素多模态解析、以文字和图片搜图片、以文字和图片搜视频等功能，且不少于1种用户认可的特定类场景应用或特定类算法。
算法产品供应商需承诺在建设及免费质保期内，针对上述算法提供免费升级、迭代更新服务，以确保用户实战使用效果。
场景异动类算法产品2
面向110路社会面安防重点关注区域、场所、目标采集的视频场景，除了前述2种场景异动类算法产品外，基于大模型、多模态等新技术，提供与前述场景异动类检测算法不同，可实现如离线解析、实时图像结构化解析、录像结构化解析、特征要素多模态解析、以文字和图片搜图片、以文字和图片搜视频等功能，且不少于1种用户认可的特定类场景应用或特定类算法。
算法产品供应商需承诺在建设及免费质保期内，针对上述算法提供免费升级、迭代更新服务，以确保用户实战使用效果。
平台视频计算能力设备（GPU）需求
为实现面向220路社会面安防重点关注区域、场所、目标采集的视频场景，新建的15种场景异动类智能算法顺利运行，本项目拟新增配套部署1台高性能算力GPU硬件设备。
单台GPU设备硬件配置要求如下：
1、核心处理器：不少于4颗国产高性能处理器，每颗CPU核心数不低于48核，每颗CPU主频不低于2.6GHz；
2、内存：不少于32*32GB，DDR4内存；内存频率不低于3200MHz；
3、硬盘1：不少于2块960G，SSD硬盘
4、硬盘2：不少于2块3.84T，NVMe硬盘；
5、RAID卡：不少于1块高性能RAID控制器，板载不低于4GB缓存，支持RAID 0/1/10/6/5/50/60，配置超级电容保护;
6、AI处理器：不少于8颗国产AI处理器，单芯片提供不低于280T FLOPS FP16算力，AI处理器支持直出不低于200GE网络接口，单颗AI处理器HBM不低于64GB；
7、网卡：配置不少于8*200GE光口（含满配光模块）；不少于2*100GE光口（含满配光模块）；不少于4*25GE光口（含满配光模块）；  
8、电源模块：满配冗电单电功率不低于2600W电源4个；  
9、 不少于8个风扇，支持单风扇失效；  
10、提供存储介质保留服务，提供原厂售后服务承诺函和授权书。
软件开发部署配套基础设施需求
通用服务器
结合分局现有通用服务器资源现状，本次项目新建视图智能计算预警应用软件平台，拟利旧分局现有云计算硬件空余资源按虚拟机方式部署运行环境，按用途分具体部署形态为：部署1台虚拟机为应用服务器，用于平台软件的部署；2台虚拟机为对接服务器，分别对接外部算力资源，外部算法资源、第三方应用系统；2台虚拟机为数据库服务器（一主一备）。
[bookmark: _Toc167116763][bookmark: _Toc167116762]智能分析服务器部署具体建设需求
集成视频接入、存储转发、高清解码、AI智能分析、报警联动、算法迭代等一体化功能，依托国产系统实现信创安全，通过高密度算力实现多场景智能安防应用，以高可靠硬件架构保障系统稳定运行，简化项目安防系统架构，降低运维成本，实现监控业务智能化、精细化、数字化管控。
单台支持大于300路前端智能摄像机接入，可并行实现人脸检测、人脸识别、视频结构化、通用行为分析四大核心智能业务，完成视频画面智能解析与特征数据提取。
核心硬件平台需求
1. 核心配置：设备搭载64位高性能多核处理器，预装国产操作系统，满足信创建设要求，系统安全稳定、兼容性强，可承载多业务并发运行。
2. AI算力配置：内置高密度GPU算力模组，配备32颗高性能GPU，单颗GPU算力要求22TOPS（INT8）；支持GPU虚拟化，单颗GPU可虚拟多组独立智能引擎，可灵活分配资源，支持多类AI算法并行运行。
▲ 3、GPU引擎状态界面可现实引擎工作温度，可查看引擎配置及利用率。（提供原厂授权及证明材料）
视频接入与网络性能需求
1. 接入能力：设备最大支持384路高清视频同时接入，可集中管控项目内各类高清、超高清前端摄像机，满足大规模视频点位统一管理需求。
2. 带宽性能：接入、存储、转发带宽均不低于1280Mbps，实现高码流视频稳定接入、高速存储、低延迟转发，适配高并发监控场景。
3. 分辨率兼容：全面兼容720P至32MP全系列主流视频分辨率，适配项目各类标清、高清、超高清前端设备接入。
 4、支持对动态视频惊醒不低于13倍的压缩，压缩前后视频文件帧率、分辨率、时长不变。压缩后图像峰值信噪比PSNR≥33.7dB；结构相似度SSIM≥0.98。
视频解码能力需求
设备需具备超强多路多级解码能力，支持32MP、24MP、16MP、12MP、8MP及以下各分辨率视频多路并发解码，满足监控大屏实时预览、视频回放、录像调取等业务需求。12MP以上超高清视频支持H.265高效解码，适配超高清视频传输存储标准，节约系统带宽与存储资源。
智能算法功能需求
（一）后端智能分析能力
设备支持最多16类智能算法选配部署，具备实时分析、分时轮巡双模式切换能力，可根据场景灵活配置分析策略；支持算法版本查看、状态监测及手动在线升级，便捷完成算法迭代更新。
（二）前端智能识别能力
支持300路前端智能摄像机接入，可并行实现人脸检测、人脸识别、视频结构化、通用行为分析四大核心智能业务，完成视频画面智能解析与特征数据提取。
（三）专项安防智能应用
1. 具备智能客流统计功能，支持绊线统计、区域人数统计、排队监测、区域拥堵检测，满足园区人流管控、态势分析需求。
（四）其他功能
▲ 1、支持利用大模型对分析结果进行二次研判；支持去除误报和增补漏报两种模式；经过二次研判的结果均自动打标，包括正报、疑似误报、漏报三种状态，支持人工复合。（提供原厂授权及证明材料）
▲ 2、每个GPU支持3种引擎功能设置：视频压缩、智能分析、大模型引擎；智能分析引擎支持人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析、物品类分析、时间类分析和AI训练算法混合运行；大模型引擎可选择加载视觉大模型、多模态大模型、语言大模型。（提供原厂授权及证明材料）
接口与存储需求
1. 配备独立RCA音频输入、输出接口，支持音视频同步收录与语音联动播报；
2. 具备16路报警输入、8路报警输出，可对接各类安防报警外设，实现智能事件与硬件报警联动；
3. 搭载24个SATA硬盘接口，单盘最大支持24TB大容量硬盘，存储扩展性强，可满足海量高清视频长期存储、7×24小时持续读写的专业安防需求。
参数配置需求
	产品名称
	参数分类
	参数项
	描述

	智能分析服务器
	整机硬件规格
	机箱规格
	4U 机箱

	
	
	电源配置
	1+1 冗余电源

	
	
	硬盘方案
	24 盘位，最大可满配24TB硬盘

	
	
	存储控制器
	支持 RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘

	
	系统配置
	主处理器
	非国产 64 位高性能多核处理器

	
	
	操作系统
	国产操作系统

	
	GPU 算力配置
	GPU 数量
	设备内置 32 颗高性能 GPU

	
	
	单颗算力
	单颗 GPU 算力 22TOPS（int8）

	
	
	虚拟化能力
	每颗 GPU 最多可虚拟成 4 个智能引擎；每个智能引擎支持最多单独运行1类算法（以具体算法的加载要求为准）

	
	端口
	显示输出
	1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出，支持前面板液晶屏操作展示；

	
	
	网络
	4个10/100/1000/2500Mbps自适应以太网口；

	
	
	视频接入
	支持384路H.264/H.265混合接入，网络带宽1280Mbps接入、1280Mbps存储、1280Mbps转发；

	
	视频解码能力
	解码输出
	支持28个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码；

	
	智能算法
	算法管理
	支持最大选配16类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；

	
	
	文搜图功能
	支持一句话检索图片并关联录像和按目标精准检索，单GPU支持全通道事件抓图图片流分析与全通道定时抓拍分析，并发解析能力16张/秒；

	
	
	文本布控功能
	支持一句话生成算法，支持正向提示词和负向提示词，关联指定智能事件抓图实现文本算法报警，单GPU支持16路1080p或400万分辨率图片流分析，并发解析能力16张/秒；

	
	
	配套前端智能算法
	支持人脸检测、人脸识别 、视频结构化、通用行为分析（绊线入侵、区域入侵、人员聚集、停车检测、徘徊检测、穿越围栏、物品遗留、物品搬移、快速移动）、人数统计（人数统计、排队、拥堵）

	
	视频压缩能力
	压缩路数（压缩模式）
	最大支持 256 路 400 万 或 384 路 1080p（1080p 及以下）视频压缩

	
	
	压缩配套功能
	支持压缩预览、压缩回放、压缩下载、水印叠加

	
	
	平均压缩率
	75%

	
	智能分析运行模式
	单通道
	算法能力范围内，支持单通道多智能

	
	
	后智能分析
	支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持384路，轮巡间隔可配置30-3600秒；

	
	报警联动机制
	联动类型
	支持联动录像、抓图、日志、蜂鸣、邮件、预置点、本地报警输出、IPC 报警输出、门禁、语音播报、声光报警



保密要求、知识产权、工作纪律要求
3.1  合同签订时，甲乙双方应签订保密协议，双方均有保密义务。
3.2  保密期限由保密内容提供方确定，保密期限届满后，保密内容公开时，应书面征得保密内容提供方同意。
3.3  委托开发软件的知识产权归委托方所有。供应商交付使用的信息系统已享有知识产权的，使用方可在合同文件明确的范围内自主使用。信息系统中所有文档资料和数据、收集和储存的个人信息所有权均属于使用方，未经使用方允许不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。
[bookmark: _Toc134435581][bookmark: _Toc727073087]3.4  供应商应在建设工作期间保证参与项目的技术人员的相对固定，不得随意调换。如确有原因需要调换的，需提前一个月向业主方提出并备案，经业主方同意后方可调换。供应商应对技术人员调换的交接工作进行严格管理，确保数据不外泄、工作界面不留空白。
[bookmark: _Toc956178045][bookmark: _Toc134435582]3.5  供应商应参加业主方组织项目负责人及相关技术人员进行安全保密教育，并记录学习情况。所有参与项目的技术人员均应参加学习并在学习记录上签字。
3.6  遵守以下相关条款：
（场所管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得擅自进入民警办公区域、业务机房等重要场所。
（设备管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得使用公安网计算机和涉密计算机单机，严禁将自己携带的计算机联入公安网络和可存储警务秘密（含）以上密级信息的各类计算机、复印机、速印机等设备。
（禁止行为）合作单位及其技术人员获得民警授权使用指定的公安网计算机时，须由民警全程陪同，并严格遵守以下规定：
（一）不得违反禁止“一机两用”的有关规定，不得擅自删除监控程序、逃避监控、扰乱上网注册工作。
（二）不得使用民警的数字身份证书访问公安业务系统，如确需使用的，必须由民警亲自使用证书进行操作。
（三）不得擅自使用自带的移动存储介质或擅自开设FTP、共享文件夹在公安网计算机上进行文件拷贝与传递。
（四）不得使用公安网计算机玩游戏、聊天或从事其它与本职工作无关的活动。
（五）不得浏览、访问与本职工作无关的公安信息网站（页），不得尝试登录或使用与本职工作无关的公安业务系统。
（六）严禁将公安网上发布的各类警务信息通过下载、打印等方式带出公安机关。
（七）禁止使用点对点（P2P）文件共享类软件（如BitTorrent、BitComet、BitSpirit、eMule、eDonkey、Kazaa、WinMx、迅雷等软件）进行数据下载。
（八）不得擅自对公安业务用计算机重新安装或加装操作系统，不得安装黑客类工具。
（九）不得编制或故意传播破坏计算机功能、破坏信息数据的病毒，或者恶意攻击、删改各类信息网站和信息系统数据。
（十）不得有其它违反党纪、政纪、社会公德、职业道德的网上行为。
（操作管理）合作单位及其技术人员不得使用远程拨号上公安网方式进行系统维护、软件开发、设备调试等工作，只允许在项目建设单位指定的区域内使用专用设备进行操作，并由公安民警全程陪同。
（保密责任）对于警务工作秘密（含）以上的事项，合作单位及其技术人员应当做到不该问的不问，不该说的不说，并且在知悉秘密事项的情况下自觉负有保密义务，不得以任何形式泄露给无关人员。
项目工期、人员、售后服务、培训、验收及质保要求
1、本项目整体建设工期为12个月，含试运行期1个月。免费质保期为最终竣工验收日期起免费维保3年。
投标人需在上海本地有固定的经营场所、维护人员和故障报修电话，且能提供良好的技术支持。投标人应提供人员稳定、素质和技能水平良好的项目管理和运维服务团队，为本项目提供 7× 24小时应急抢修的服务响应。中标人在项目建设周期内安排1名专职项目经理（需具有信息化工作类高级工程师和系统集成项目管理工程师证书及不少于5年的公安图像监控项目建设经验）负责整个项目的过程管理和进度质量把控。项目经理组建的项目团队中相关技术、实施成员需具有2年以上公安图像监控项目建设经验及相应的资质资格证书，确保能高效顺利的开展项目各项建设任务。
在免费质保期内，中标人须为本项目组建专属本地服务日常团队，项目团队人员(除项目负责人外)需配备超过10人(含10人)。需提供至少1名运维工程师常驻分局提供驻场服务，常驻工程师需熟悉本项目各子系统软硬件系统架构、功能、性能、常见问题的基本处置操作等。重大活动期间应根据用户具体活动任务安排，视情况再增派相关保障人员提供现场值守服务。维护维修人员须具备一定的图像监控类信息化系统维护维修经验，各系统核心部件应由专业工程师维护。在免费维保期内，设备内外、场故障自报修起24小时内完成排故，内外场发生非常见基础故障需更换相应配件才能解决的，需及时上报用户并尽快联系相关厂家调配部件、跟进解决。
中标公司在免费质保期间内，必须保证提供充足的备品备件用来保证业主方完成运维目标。
2、本项目设备涉及到的故障硬盘维护，采取硬盘介质保留、直接换新方式。如果有被替换的硬盘介质，将被采购方留存，不予返还给成交方。
3、中标人在项目交付时应针对平台及系统提供至少为期3天的详细技术培训服务。使培训后的相关人员能够快速熟练的掌握相关的基础知识和系统操作，能够熟练查询各种手册和资料，能够熟练的进行日常技术维护，能够对系统的各级提示和告警进行初步判断，能够独立安装、调试供应商提供的产品，同时对单位人员进行相关资质证书培训，如CISP、PMP证书等。针对培训服务的具体要求包括：
1）培训教师必须具有专业的培训经历和经验，所讲内容要有针对性和操作系统。
2）培训对象按照领导、业务人员和技术人员进行分类培训。
3）培训课件和培训教材：包括培训课件和培训教材。
4）根据用户的工作安排，详细制定人员培训方案，包括培训的详细课程、培训方式、培训教材安排、培训时间安排等内容。
5）培训人数应满足招标人的实际需求。
6）针对单位相关人员资质证书培训，如CISP、PMP证书，共计需提供10人次。
4、本项目具有一定的保密性，中标公司要注意加强对项目资料、网络拓扑、作业文件等内容的保密，不得以任何理由任何名义有意或无意提供给第三方。
5、中标公司在本项目建设及执行作业过程中要加强注意自身人员及周围人员的安全，对具有危险性的作业要采取必要的防护措施。中标公司需自行承担维护作业过程中因防护不周全而引起的损害责任。
6、本项目的报价须包含向招标人提供的为服务于本项目所发生的全部费用（含车辆等一切交通工具延展费用）、人员食宿、远程及现场技术协助、培训、技术指导等其他全部必须或视同必须提供的关联费用等。
7、投标方在投标报价时需充分考虑，节假日、双休日除正常服务保障人员外，因业主方工作需要需增加人员的情况，中标方必须全力配合。
8、投标方在投标报价时，需充分考虑到国家调整职工最低工资保障线的情况以及物价上涨等因素。业主方不会因国家调整职工最低工资保障线以及物价上涨等因素，而另行支付任何费用。
9、本项目有长宁公安自行验收。
付款方式
本项目采取分期付款方式，具体要求如下：
1、合同签订后30个工作日内支付预付款,金额为872000元；
2、在完成主要设备到货、签收；系统部署完成进入试=运行阶段后，支付合同金额的50%；
3、项目通过验收后支付剩余合同金额。
长宁公安视图大模型应用建设公开招标项目    采购需求文件     ZC20260174
（合同履约事宜：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。）
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项目采购清单
本项目的预估工程量清单如下：
	序号
	设备/模块名称
	设备/模块二级名称
	功能/性能描述
	数量
	单位
	是否主要设备

	一、视图大模型应用--大模型能力集群对接
	
	
	

	（一）城市安全管理大模型考核相关接口（公安信息网侧）
	
	
	

	1
	大模型模块上下级级联跨边界对接
	上下级级联跨边界对接
	开发相关对接接口，进行分局公安信息网和上级市局公安信息网的纵向安全边界的申请、对接、调试，实现大模型模块上下级级联跨边界对接。
	1
	项
	是

	2
	接口开发对接
	管理接口
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【管理接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	3
	
	语义检索接口
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【语义检索接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	4
	
	场景接口
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【场景接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	5
	
	预警开放接口
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【预警开放接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	6
	
	微训练接口
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【微训练接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	7
	
	统计接口
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【统计接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	8
	
	采集设备接口
	分局公安信息网侧，满足市局接口规范中定义的【采集设备接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	（二）城市安全管理大模型考核相关接口（视频传输网侧）
	
	
	

	9
	大模型模块双网级联跨边界对接
	双网级联跨边界对接
	开发相关对接接口，进行分局公安信息网和视频传输网通过市局两网横向安全边界的申请、对接、调试，实现大模型模块双网级联跨边界对接。
	1
	项
	是

	10
	接口开发对接
	管理接口
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【管理接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	11
	
	语义检索接口
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【语义检索接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	12
	
	场景接口
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【场景接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	13
	
	预警开放接口
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【预警开放接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	14
	
	微训练接口
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【微训练接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	15
	
	统计接口
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【统计接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	16
	
	采集设备接口
	分局视频传输网侧，满足市局接口规范中定义的【采集设备接口】开发、对接、调试
	1
	项
	否

	（二）城市安全管理大模型考核相关接口（视频传输网侧）
	
	
	

	17
	多厂商大模型能力集群对接
	多平台对接
	完成与2家不同大模型能力集群厂商平台的接口开发、对接、调试，满足市局对于分局“机器看视频”城市安全管理大模型相关场景预警考核要求。
	1
	项
	否

	二、视图大模型应用--智能分析服务器部署
	
	
	

	（一）智能分析设备
	
	
	

	18
	智能分析服务器
	不低于“智能分析服务器部署参数配置需求”
	
	3
	套
	否

	三、视图大模型应用--多类型算法购置
	
	
	

	（一）算法产品1
	
	
	

	19
	场景异动类算法
	基于大模型、多模态等新技术，提供与前述场景异动类检测算法不同，可实现如离线解析、实时图像结构化解析、录像结构化解析、特征要素多模态解析、以文字和图片搜图片、以文字和图片搜视频等功能，且不少于1种用户认可的特定类场景应用或特定类算法（重点人车告警应用、人员异动类）。
	
	110
	路
	是

	（二）算法产品2
	
	
	

	20
	场景异动类算法
	基于大模型、多模态等新技术，提供与前述场景异动类检测算法不同，可实现如离线解析、实时图像结构化解析、录像结构化解析、特征要素多模态解析、以文字和图片搜图片、以文字和图片搜视频等功能，且不少于1种用户认可的特定类场景应用或特定类算法（车辆异动类、物类异动类、事件异动类）。
	
	110
	路
	是

	[bookmark: _GoBack]四、图数融合应用能力--配套软硬件
	
	
	

	（一）算力设备
	
	
	

	21
	平台视频计算能力设备（GPU）
	　不低于“平台视频计算能力设备（GPU）需求”
	
	1
	台
	是



