长宁分局新虹桥派出所迁建弱电配套竞争性磋商项目
采购需求文件
1、 项目简介
项目名称：长宁分局新虹桥派出所迁建弱电配套竞争性磋商项目
项目编号：ZC20260181
项目预算：1,323,300.00元（报价超过预算金额的予以废标处理）
建设周期：合同签订后60日历天内完成搬迁、安装、设备调试。
服务地点：采购人指定地点

2、 项目背景
1． 项目背景
根据分局安排，需对新虹桥派出所进行改造施工，现要求弱电施工单位根据用户单位需求，对新虹桥派出所进行弱电配套建设。
2． 目标
本项目建成后，将进一步改善优化新虹桥派出所的办公布局和办公环境，提升公安新虹桥派出所的形象和服务质量。通过空间功能重划、弱电与信息化系统重建、既有设备利旧搬迁，形成布局合理、系统完备、运行可靠的基层公安业务场所。
3． 主要服务内容
本项目服务内容包括光缆敷设部分、会议扩声部分、综合布线部分、执法办案区搬迁部分、存储网络设备搬迁部分，共计5块建设内容。
3、 服务内容及要求
（1） 服务内容
1． 光缆敷设部分
根据新虹桥派出所改造弱电信息需求，新址至各机房及所内各楼层的室外光缆敷设、内道管敷设、人手井作业、光缆熔接成端、分纤箱安装、光缆测试、OLT 设备移位；
2． 会议扩声部分
根据新虹桥派出所改造弱电信息需求，原址会议室、指挥室扩声及视频会议设备的拆除、包装、运输、二次安装、调试，以及会议室扩声设备更新与指挥室增补；
3． 综合布线部分
根据新虹桥派出所改造弱电信息需求，新址一层、二层信息点位布线与端接，一层机房图像柜汇聚布线，机柜与配线设施安装，语音（电话）子系统建设，以及整体机房网络设备搬迁与链路割接配套服务；
4． 执法办案区搬迁部分
根据新虹桥派出所改造弱电信息需求，办案区信息管理系统重新部署、执法登记与审讯设备、办案区视频监控、人员定位系统、智能物品柜、办案区网络与综合布线；
5． 存储网络设备搬迁部分
根据新虹桥派出所改造弱电信息需求，存储 NVR 及 NC、6200、NCG 等设备拆除、迁移、安装恢复；
6． 上述系统配套的深化设计、材料设备采购（利旧设备除外）、施工安装、检测调试、系统联调、试运行、竣工资料编制、培训及质保期服务。
（2） 主要设备技术要求
1． 电话多业务传输光端机
(1) 支持太网接口10M/100M速率自动协商；
(2) 支持VLAN划分功能，可实现不同业务数据流的逻辑隔离，适配复杂的局域网络部署场景；
(3) 支持16路独立语音接入；
(4) 支持多规格灵活选择，可适配AC220V常规市电，也支持DC-48V、DC24V两种直流供电模式；
(5) 多模光纤适配50/125um或62.5/125um规格，在850nm工作波长下最大传输距离可达2Km，链路衰减按3dBm/km设计，光发射功率范围为-12dBm~-9dBm，最小接收灵敏度不低于-28dBm，整体链路预算达到16dBm；
(6) 单模光纤适配8/125um或9/125um规格，常规1310nm工作波长下最大传输距离可达20Km，链路衰减按0.35dBm/km设计，光发射功率范围为-9dBm~-5dBm，最小接收灵敏度不低于-27dBm，整体链路预算达到18dBm。
2． 吸顶音箱
(1) 设备净重不得超过1.6kg；
(2) 设备的频率响应范围需达到83Hz~19000Hz（-10dB）；
(3) 水平覆盖角度不小于150°，垂直覆盖角度同样不小于150°；
(4) 距离声源1米的位置，设备可实现的最大声压级不低于98dB；
(5) 旁路模式下的额定阻抗不小于16Ω，可直接适配常规低阻功放的输出端口，无需额外配置阻抗转换装置。设备的功率处理能力需满足双重要求，长时连续额定功率不低于16W；
(6) 支持双电压规格，100V定压模式下需至少具备2W、4W、8W、16W四档功率档位并配备旁路模式，70V定压模式下需至少具备1W、2W、4W、8W、16W五档功率档位并配备旁路模式。
3． 调音台
(1) 至少配备8路独立单声道输入接口；
(2) 支持2路立体声输入通道，可同时接入话筒、音源播放器等多种不同类型的音频信号。
4． 音箱
(1) 支持70V、100V两种主流定压广播线路规格；
(2) 低音单元规格不低于130mm；
(3) 高音单元规格不低于20mm。
5． 功放
(1) 支持运行模式的灵活切换，可在立体声独立双声道模式、双声道并联模式、单声道桥接模式之间自由选择；
(2) 支持设备输入灵敏度的用户自主选择，可在0.775V和1.4V两档标准档位之间切换。
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（3） 项目清单
	光缆敷设部分

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	通信光缆
	4芯
	1620
	米
	

	2
	通信光缆
	6芯
	4860
	米
	

	3
	通信光缆
	12芯
	6480
	米
	

	4
	通信光缆
	24芯
	11340
	米
	

	5
	通信光缆
	48芯
	1620
	米
	

	6
	通信带状光缆
	144芯
	1620
	米
	

	7
	光缆内道管
	28/32
	25840
	米
	

	8
	光缆接头盒
	
	16
	套
	

	9
	带状光缆接头盒
	
	1
	套
	

	10
	光纤接续盘片
	
	1
	片
	

	11
	带状尾纤
	FC/UPC-12芯2.0mm-2m
	12
	根
	

	12
	钢管
	89
	38
	米
	

	13
	钢管束节
	102
	4
	只
	

	14
	水泥
	
	0.01
	吨
	

	15
	黄沙
	
	0.294
	吨
	

	16
	单模光跳纤
	10米FC/FC
	68
	根
	

	17
	单模光跳纤
	10米FC/LC
	18
	根
	

	18
	单模光跳纤
	10米FC/SC
	10
	根
	

	19
	单模光跳纤
	10米LC/LC
	8
	根
	

	20
	多模光跳纤
	10米LC/LC
	6
	根
	

	21
	机柜式分纤箱
	12芯
	6
	只
	

	22
	机柜式分纤箱
	24芯
	3
	只
	

	23
	机柜式分纤箱
	48芯
	2
	只
	

	24
	机柜式分纤箱
	72芯
	3
	只
	

	25
	加强热缩套管
	
	572
	根
	

	26
	带状热缩管
	
	24
	根
	

	27
	光缆挂牌
	
	880
	只
	

	28
	光缆托板
	
	918
	块
	

	29
	小号光缆托板及支架
	70*17mm
	16
	付
	

	30
	大号光缆托板及支架
	70*21mm
	1
	付
	

	31
	光缆铺设
	
	27540
	米
	

	32
	内道管敷设
	
	25840
	米
	

	33
	光缆熔接
	
	860
	芯
	

	34
	光跳纤
	
	110
	根
	

	35
	敷设钢管
	
	38
	米
	

	36
	开挖路面
	
	0.056
	百平方米
	

	37
	人井抽水
	
	459
	处
	

	38
	光缆测试
	
	17
	段
	

	39
	道路修复费
	
	5.6
	平方米
	

	40
	OLT移位
	
	2
	套
	




	会议扩声部分

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	可视对讲终端
	ZXV10 ET301 ZF
	1
	台
	利旧拆除部分
报价需涵盖设备拆除、搬运、安装及调试费用

	2
	音箱
	6寸全频
	2
	只
	

	3
	功放
	ME-2150A
	1
	台
	

	4
	无线话筒
	ES688
	1
	套
	

	5
	全向麦
	ZXV10A100
	1
	只
	

	6
	视频会议终端
	ZXV10 T700S-4MX
	1
	台
	

	7
	调音台
	EPM8
	1
	台
	

	8
	会议摄像头
	ZXV10 V212DFC
	1
	只
	

	9
	枪式摄像机
	DH-HAC-HF5208E
	1
	只
	

	10
	无线会议话筒
	ACC-M700 
	1
	套
	

	11
	有线话筒
	917A/AT8668S
	1
	套
	

	12
	音频处理器
	PA
	1
	台
	

	13
	压缩器
	266XL
	1
	台
	

	14
	无线话筒
	WM212
	1
	台
	

	15
	功放
	XLS 202
	1
	台
	

	16
	转换器
	HY_SDI01H
	1
	台
	

	17
	喇叭
	LSW-1
	1
	只
	

	18
	扬声器
	LA-14
	2
	只
	

	19
	时序电源
	1018B
	1
	台
	

	20
	电视机
	65寸
	2
	台
	

	21
	机柜
	1.2米
	1
	只
	

	22
	发烧线
	200芯
	50
	米
	

	23
	音频线
	100米
	1
	卷
	

	24
	吸顶音箱
	
	2
	只
	详见主要设备技术要求

	25
	调音台
	
	1
	台
	详见主要设备技术要求

	26
	音箱
	
	2
	对
	详见主要设备技术要求

	27
	功放
	
	2
	台
	详见主要设备技术要求

	28
	机柜
	22U
	1
	台
	

	29
	高清线
	10米
	4
	根
	

	30
	高清线
	3米
	1
	根
	

	31
	HDMI切换器
	
	1
	只
	

	32
	发烧线
	100米
	1
	根
	

	33
	信号线
	100米
	1
	卷
	

	34
	信息盒
	暗藏式
	2
	只
	



	综合布线部分

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	六类非屏蔽双胶线缆
	
	78
	箱
	新虹桥所一层、二层

	2
	六类配线架
	
	15
	套
	

	3
	平口六类非屏蔽模块
	
	324
	个
	

	4
	2米六类网络跳线
	
	238
	根
	

	5
	3米六类网络跳线
	
	238
	根
	

	6
	单.双口终端面板
	
	186
	套
	

	7
	3米电话跳线
	
	86
	根
	

	8
	5米电话跳线
	
	86
	根
	

	9
	电话多业务传输光端机
	
	1
	套
	详见主要设备技术要求

	10
	电话条（10对）
	
	16
	根
	

	11
	条背架（100对机架式）
	
	2
	套
	

	12
	光纤跳纤
	FC-FC/LC单模5/10/15米
	24
	根
	

	13
	HDMI4K高清线缆
	10米
	2
	根
	

	14
	HDMI4K高清线缆
	15米
	2
	根
	

	15
	弱电机柜
	600×800×2055
	9
	台
	

	16
	弱电机柜
	600×1000×2055
	5
	台
	

	17
	护套软管
	
	15
	卷
	

	18
	信息点位标识
	9mm/12mm/18mm
	1944
	个
	

	19
	FLUKE测试
	
	324
	根
	

	20
	辅材配件
	
	1
	批
	

	21
	六类非屏蔽双胶线缆
	
	4
	箱
	新虹桥所一层机房

	22
	六类配线架
	
	8
	套
	

	23
	2米六类网络跳线
	
	64
	根
	

	24
	3米六类网络跳线
	
	64
	根
	

	25
	护套软管
	
	4
	卷
	

	26
	信息点位标识
	9mm/12mm/18mm
	384
	个
	

	27
	FLUKE测试
	
	64
	根
	

	28
	辅材配件
	
	1
	批
	

	29
	新虹桥所信息化网络设备搬迁配套服务
	整体机房交换机设备清理、下架、搬迁、运输、二次上架安装调试联网链路连接，网络交换机VLAN划分配置服务；                                                        
1、公安网核心华为7703交换机1台，公安网汇聚华为5700堆叠交换机2台，内部声像公安网华为5720交换机2台，执法办案华为S5720交换机3台。
2、图像网络核心华为7706交换机1台，图像网PC汇聚使用华为5720交换机1台，图像网图像设备汇聚使用华三5120交换机1台，大屏使用华为5720交换机1台。
3、互联网络华为5720交换机1台，互联网华为1720PWR交换机1台。
4、区府网络华为2318交换机1台。
5、阿尔卡特语音电话程控交换机1台，语音程控电话号码校对，大对数电话电缆迁打配架，电话开通放号跳线连接50门）机房线路链路施工布线连接，设备排序安装调试，机房环境清理，机柜调整安装，老所机房废除线路拆除清理。
	1
	批
	

	30
	设备贴标标识
	9mm/12mm/18mm
	300
	个
	

	31
	辅材+配件
	
	1
	批
	



	执法办案区搬迁部分

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	办案区信息管理系统
	V10
	1
	套
	利旧拆除部分
报价需涵盖设备拆除、搬运、安装及调试费用

	2
	执法登记管理终端
	SD-DJYTJ02
	1
	台
	

	3
	流媒体一体机
	SD-LMT08/32
	1
	台
	

	4
	自动光盘刻录打印机
	Bravo 4052
	1
	台
	

	5
	高拍仪
	S1280AF
	1
	台
	

	6
	20门智能物品柜
	SD-CWG-BGZ-20
	1
	套
	

	7
	智能定位手环
	LKT-B1301A
	15
	个
	

	8
	民警/看管卡/证人定位卡
	LKT-C1201A
	20
	张
	

	9
	定位器基站
	SHT-LKT-IL
	8
	个
	

	10
	定位引擎服务器
	LKT-S1201A
	1
	台
	

	11
	定位应用服务器
	LKT-S1201B
	1
	台
	

	12
	温湿度显示屏
	IS-TH100-A
	1
	台
	

	13
	拾音器
	DS-2FP4021-B
	8
	个
	

	14
	特写摄像机
	DS-2CD8265/BA(M)
	1
	台
	

	15
	全景摄像机
	DS-2CD8365/BA(M)
	9
	台
	

	16
	NVR存储设备
	DS-9616N-I16/BA(M)
	2
	台
	

	17
	审讯主机
	DS-8104SHFHL-K4
	1
	台
	

	18
	视频管理服务器
	DS-VE2208X-RBD
	1
	台
	

	19
	摄像机机架式电源24V
	PS-16-AC24/300W
	1
	台
	

	20
	拾音器机架式电源12V
	PS-16-DC12/300W
	1
	台
	

	21
	讯询问室LED门牌
	单色3汉字
	1
	个
	

	22
	24口千兆POE堆叠交换机（定位用）
	S5720S-28P-PWR-LI-AC
	1
	台
	

	23
	24口千兆POE双电源堆叠交换机（摄像机用）
	S5720-28X-PWR-SI-AC
	1
	台
	

	24
	24口千兆双电源堆叠交换机
	S5720-28P-SI-AC
	1
	台
	

	25
	42U设备机柜
	2000*1000*600
	1
	台
	

	26
	六类非屏蔽网线
	
	3200
	米
	

	27
	电源线
	RVV2*1.0
	3200
	米
	

	28
	24口六类非屏蔽配线架
	
	1
	只
	

	29
	2米六类非屏蔽网线
	
	28
	根
	

	30
	网络面板模块
	双口六类模块面板
	6
	个
	

	31
	网络面板模块
	单口六类模块面板
	2
	个
	

	32
	理线架
	1U机架式
	3
	个
	

	33
	设备安装配件及辅材
	
	1
	套
	



	存储网络设备搬迁部分

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	存储NVR
	原设备
	12
	台
	

	2
	NC
	原设备
	1
	台
	

	3
	6200
	原设备
	1
	台
	

	4
	NCG
	原设备
	1
	台
	

	5
	辅材
	捆扎标签，辅材等
	1
	项
	





4、 保密要求、知识产权、工作纪律要求
1． 合同签订时，甲乙双方应签订保密协议，双方均有保密义务。
2． 保密期限由保密内容提供方确定，保密期限届满后，保密内容公开时，应书面征得保密内容提供方同意。
3． 委托开发软件的知识产权归委托方所有。供应商交付使用的信息系统已享有知识产权的，使用方可在合同文件明确的范围内自主使用。信息系统中所有文档资料和数据、收集和储存的个人信息所有权均属于使用方，未经使用方允许不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。
4． 供应商应在建设工作期间保证参与项目的技术人员的相对固定，不得随意调换。如确有原因需要调换的，需提前一个月向业主方提出并备案，经业主方同意后方可调换。供应商应对技术人员调换的交接工作进行严格管理，确保数据不外泄、工作界面不留空白。
5． 供应商应参加业主方组织项目负责人及相关技术人员进行安全保密教育，并记录学习情况。所有参与项目的技术人员均应参加学习并在学习记录上签字。
6． 除上述条款外投标方遵守以下相关条款：
（场所管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得擅自进入民警办公区域、业务机房等重要场所。
（设备管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得使用公安网计算机和涉密计算机单机，严禁将自己携带的计算机联入公安网络和可存储警务秘密（含）以上密级信息的各类计算机、复印机、速印机等设备。
（禁止行为）合作单位及其技术人员获得民警授权使用指定的公安网计算机时，须由民警全程陪同，并严格遵守以下规定：
（一）不得违反禁止“一机两用”的有关规定，不得擅自删除监控程序、逃避监控、扰乱上网注册工作。
（二）不得使用民警的数字身份证书访问公安业务系统，如确需使用的，必须由民警亲自使用证书进行操作。
（三）不得擅自使用自带的移动存储介质或擅自开设FTP、共享文件夹在公安网计算机上进行文件拷贝与传递。
（四）不得使用公安网计算机玩游戏、聊天或从事其它与本职工作无关的活动。
（五）不得浏览、访问与本职工作无关的公安信息网站（页），不得尝试登录或使用与本职工作无关的公安业务系统。
（六）严禁将公安网上发布的各类警务信息通过下载、打印等方式带出公安机关。
（七）禁止使用点对点（P2P）文件共享类软件（如BitTorrent、BitComet、BitSpirit、eMule、eDonkey、Kazaa、WinMx、迅雷等软件）进行数据下载。
（八）不得擅自对公安业务用计算机重新安装或加装操作系统，不得安装黑客类工具。
（九）不得编制或故意传播破坏计算机功能、破坏信息数据的病毒，或者恶意攻击、删改各类信息网站和信息系统数据。
（十）不得有其它违反党纪、政纪、社会公德、职业道德的网上行为。
（操作管理）合作单位及其技术人员不得使用远程拨号上公安网方式进行系统维护、软件开发、设备调试等工作，只允许在项目建设单位指定的区域内使用专用设备进行操作，并由公安民警全程陪同。
（保密责任）对于警务工作秘密（含）以上的事项，合作单位及其技术人员应当做到不该问的不问，不该说的不说，并且在知悉秘密事项的情况下自觉负有保密义务，不得以任何形式泄露给无关人员。
5、 项目工期、人员、售后服务、培训、验收及质保要求
1． 本项目合同签订后60日历天内完成搬迁、安装、设备调试，终验后提供三年免费质保。
2． 投标人需有固定的经营场所、维护人员和故障报修电话，且能提供良好的技术支持。投标人应提供人员稳定、素质和技能水平良好的项目管理和运维服务团队，为本项目提供5×8小时应急抢修的服务响应。中标人在项目建设周期内安排1名专职项目经理（须具备系统集成项目管理工程师或PMP类项目管理证书）负责整个项目的过程管理和进度质量把控。项目经理组建的项目团队中相关技术、实施成员须具备运维、风险管理、集成类证书资格证书，团队人员不少于4人，确保能高效顺利地开展项目各项建设任务。
3． 投标人拟派专职项目经理，除须具备系统集成项目管理工程师证书或PMP类项目管理证书外，还需具备至少3年及以上相关系统集成、项目管理或运维服务项目经验，且近3年内（自投标截止之日起倒算）至少牵头完成过1个及以上同类项目，须在投标文件中提供该项目经理的资质证书扫描件、项目合同关键页、项目验收证明等相关佐证材料。
4． [bookmark: _GoBack]中标供应商需承诺若有特殊任务应听从上海市公安局长宁分局的安排，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的重大故障。在接到故障报修后，中标供应商须在30分钟内响应，技术工程师1小时内到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。对于一时无法按时排除故障，要求在24小时内提供备件更换解决（对于特殊情况经双方协商决定排除故障时间，如基础设备损坏等），由此产生的费用由中标供应商承担。
5． 如有重大活动，中标供应商提前对重点设备进行检修，排除故障隐患，随时准备启动备品备件库，并在活动期间免费提供技术保障。确保系统正常运行，协助完成活动任务。
6． 除不可抗力外，质保期内设备和设施由于雷击、被盗、被破坏和其他等因素所造成的损失由中标供应商自行解决。
7． 在免费质保期内，中标方提供的服务人员需熟悉本项目系统软硬件系统架构、功能、性能、常见问题的基本处置操作等。在免费维保期内，设备故障自报修起24小时内完成排故，若发生非常见基础故障需更换相应配件才能解决的，需及时上报用户并尽快联系相关厂家调配部件、跟进解决。
8． 中标公司在免费质保期间内，必须保证提供充足的备品备件用来保证业主方完成运维目标。
9． 本项目设备若涉及的故障硬盘维护，采取硬盘介质保留、直接换新方式。如果有被替换的硬盘介质，将被采购方留存，不予返还给成交方。
10． 中标人在项目交付时应针对平台及系统提供至少为期3天的详细技术培训服务。使培训后的相关人员能够快速熟练的掌握相关的基础知识和系统操作，能够熟练查询各种手册和资料，能够熟练的进行日常技术维护，能够对系统的各级提示和告警进行初步判断，能够独立安装、调试供应商提供的产品，同时对单位人员进行相关培训。针对培训服务的具体要求包括：
1) 培训教师必须具有专业的培训经历和经验，所讲内容要有针对性和操作系统。
2) 培训对象按照领导、业务人员和技术人员进行分类培训。
3) 培训课件和培训教材：包括培训课件和培训教材。
4) 根据用户的工作安排，详细制定人员培训方案，包括培训的详细课程、培训方式、培训教材安排、培训时间安排等内容。
5) 培训人数应满足招标人的实际需求。
11． 本项目具有一定的保密性，中标公司要注意加强对项目资料、网络拓扑、作业文件等内容的保密，不得以任何理由任何名义有意或无意提供给第三方。
12． 中标公司在本项目建设及执行作业过程中要加强注意自身人员及周围人员的安全，对具有危险性的作业要采取必要的防护措施。中标公司需自行承担维护作业过程中因防护不周全而引起的损害责任。
13． 本项目的报价须包含向招标人提供的为服务于本项目所发生的全部费用（含车辆等一切交通工具延展费用）、人员食宿、远程及现场技术协助、培训、技术指导等其他全部必须或视同必须提供的关联费用等。
14． 投标方在投标报价时需充分考虑，节假日、双休日除正常服务保障人员外，因业主方工作需要需增加人员的情况，中标方必须全力配合。
15． 投标方在投标报价时，需充分考虑到国家调整职工最低工资保障线的情况以及物价上涨等因素。业主方不会因国家调整职工最低工资保障线以及物价上涨等因素，而另行支付任何费用。
16． 项目履约验收工作由采购人按照相应方案组织验收。具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
6、 付款方式
本合同以人民币付款(单位：元)
1． 本合同款项按照以下方式支付：甲方将所有应付款项通过银行汇款方式汇入乙方的银行账号，付款日期以甲方银行汇出日期为准。
2． 首付款：甲方在本合同签订后并收到乙方提供的正式发票后15个工作日内，向乙方支付50万元。
3． 项目进度款：项目完工后，并通过甲方验收后，甲方在收到乙方提供的正式发票后15个工作日内向乙方支付合同总价款50%。
4． 尾款：项目经审计决算后，甲方在收到乙方提供的正式发票后向乙方支付审计后的余款。
（合同履约事宜：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。）

