ZC20260171           上海市同仁医院所需神经肌肉刺激治疗仪公开招标项目               需求文件
上海市同仁医院所需神经肌肉刺激治疗仪公开招标项目
采购需求文件
一、项目概况
本项目为上海同仁医院武夷路院区康复中心的项目，拟采购神经肌肉刺激治疗仪7台。设备主要用于脑卒中偏瘫、神经损伤及盆底功能障碍等患者的康复治疗，通过电刺激促进神经肌肉功能重建，提升运动功能与生活质量。
二、采购内容

	神经肌肉刺激治疗仪
配置清单

	产品名称
	数量

	神经肌肉刺激治疗仪（含移动小车）
	7台

	软件包(盆底功能个性化治疗系统、治疗工作站软件V1.0)
	7套

	电源适配器
	7个

	电源线
	7条

	输出电缆线
	14条

	压力传感器
	7套

	导联线
	63条

	USB线
	7条

	神经肌肉刺激治疗仪使用手册
	7本

	计算机
	7台

	音响
	7个

	扫码枪
	7个



[bookmark: _GoBack]三、技术参数（▲项为关键指标，每满足一项得5分，上限25分）
1. 电流类型≥3种。
2. ▲压力传感器量程：0~800cmH2O，压力分辨率≤0.1cmH2O。（▲参数需提供能清晰体现参数指标的资料：诸如产品彩页、技术白皮书、产品使用说明书等）
3. 电流输出延迟时间0-120s，上升时间0-10s,平台时间0-30s，下降时间0-10s，休息时间0-30s。
4. ▲电刺激强度：0-50mA。
5. ▲配置双显示屏，显示屏支架支持灵活调节，可独立显示并控制，便于医师患者治疗时分别使用屏幕。
6.具备自动评估功能，可根据评估后的曲线自动读取≥13项指标形成报告并自动判断分型结果，支持灵活修改自动读取的数据，包括：一类肌肌力等级及疲劳度、二类肌肌力等级及疲劳度、最大肌电位、阴道最大收缩压力值、前静息阶段肌电位、快速收缩阶段最大肌电位、快速收缩后放松时间、紧张收缩阶段肌电位、紧张性收缩后放松时间、耐力收缩阶段肌电位、后静息阶段肌电位。
7.内置评估问卷，可根据问卷填写结果，自动推荐治疗方案，支持进行≥3个反馈通道的反馈采集，可同时进行肌电与压力信号采集。
8.▲预置≥40个动态康复治疗方案及其标配示教视频、带教视频，治疗方案包括其电极贴片位置、训练动作、注意事项图解说明。
9.集成≥9种报告模版，包含盆底压力筛查报告、盆底肌电检测报告、盆底肌电Glazer检查报告、盆底压力+Glazer检查报告、盆底三分钟Glazer快速评估报告、盆底一分钟Glazer快速评估报告、盆底肌肉动静态检查报告、盆底预收缩反射评估报告、咳嗽反射评估报告。
10.▲具有疗效分析功能，支持将≥5次盆底压力检查、肌电检查、POP-Q检查指标同时进行对比，自定义设置时间区间并生成曲线图。

四、交货、付款及验收要求
1、交货要求：合同签订后30日内，供应商需完成供货及安装调试。
2、质量标准与验收要求
1）投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以最新的为准。
2）本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。
3）项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行，合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约责任进行处理。
3、 货（设备）到验收合格后六个月内招标人支付货款的100%。（合同履约：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任）

5、 售后服务要求
1、售后服务要求：整机质保期≥5 年，自验收合格之日起计算。
2、上门提供安装及现场培训服务，帮助用户启动系统的应用。
3、提供系统安装调试服务，确保所有系统成功运行。
4、提供免费培训，包括对设备操作者及技术管理员的操作培训。




