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W4550mm×D950m
m ×H2200mm/3000 mm
	
产品尺寸 ：W4550mm×D950mm×H2200mm/3000mm(蚊帐杆高度≥800mm)  (±10mm）
一、床架：
1、床立柱（床边立柱）：采用冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管（不得出现两条及以上闭合焊缝），截面尺寸为65mm ×70mm  (±5mm），横截面周长≥285mm ，壁厚≥1.2mm；靠外边为大圆弧状（圆弧面边长≥110mm），避免磕碰撞伤；管件≥11个面 ，折弯≥11道 ，折弯处相邻两个面呈90 °状；管件中间部位折弯呈内凹矩形槽（截面17mm×17mm ，±5mm），以加强管件抗扭强度及板材与管件嵌入连接时的严密性及美观性 ，同时内凹槽可具备蚊帐杆、置物层板的升降固定功能；
2、衣柜前立柱 ：2.冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管 ，截面尺寸为82mm*41mm  (±5mm）(横截面周长≥285mm) ，壁厚≥1.2mm；管壁靠外侧内凹陷造型槽位可便于物品挂置 ，管件向内不少于2道大于75 °转角折弯 ，管截面观测不少于8条折边设计 ，保证管材抗扭强度 ，避免弯折形变。
3、衣柜后立柱 ：冷轧钢板经成型工艺焊接一次成形闭合管 ，截面尺寸为65mm*74mm  (±5mm）(横截面周长≥350mm) ，壁厚≥1.2mm；管件向内不少于6道大于75 °转角折弯 ，管截面观测不少于10条折边设计 ，保证管材抗扭强度 ，避免弯折形变 ，管壁外侧延伸呈90度内切角便于衣柜封板的嵌入式安装 ，同时内凹槽可具备置物层板的升降固定功能；
4、床横梁 ：采用由冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管材（不得出现两条及以上闭合焊缝），床长横梁截面尺寸为25mm ×75mm或20mm*80mm  (±5mm）(横截面周长≥195mm)壁厚≥1.2mm；
5、床护栏：床护栏为钢制骨架内嵌ENF级实木多层板 ，床前护栏高度≥300mm（不含横梁及床板）并设有垫褥高度安全警示线 ，床前护栏管截面尺寸为20mm×30mm  (±5mm）D形管（横截面周长≥90mm），壁厚≥1.2mm ，护栏带ABS塑料置物盒 ，采用全新塑料一体注塑成型 ，ABS塑料置物盒外轮廓尺寸：709*100*211mm  (±5mm）、材料厚度≥3mm ，储物盒外侧可丝印学校LOGO ，满足使用者日常物品的放置需求；床后护栏管截面尺寸为20mm ×20mm  (±5mm）方形管（横截面周长≥80mm），壁厚≥1.2mm；床头护栏管截面尺寸为20mm×30mm  (±5mm）D形管（横截面周长≥90mm），壁厚≥1.2mm；床尾护栏管截面尺寸为15mm×20mm  (±5mm）方形管（横截面周长≥70mm），壁厚≥
1.2mm；
6、书桌区中间立柱：采用冷轧钢板经成型工艺一次成型 ，截面尺寸为35mm ×28mm  (±5mm）（横截面周长≥115mm），壁厚≥1.2mm；管件≥7个面 ，折弯≥6道 ，带内槽设计 ，保证管材抗扭强度 ，可具备置物层板的升降固定功能；
7、床板支撑：采用冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管材 ，截面尺寸为20mm×30mm  (±5mm），横截面周长≥95mm ，壁厚≥1.0mm ，数量≥4根排列；
8、中走梯（两侧均分敞开储物） ：尺寸为550mm×920mm×1780mm  (±10mm）；梯架管采用30mm ×20mm  (±5mm）P型管（横截面周长≥95mm），壁厚≥1.0mm ，两侧焊接成整体；靠后竖向管采用16mm×16mm  (±5mm）方管 （横截面周长≥60mm），壁厚≥1.0mm ，通过焊接形成整体；中梯整体为四层空格柜 ，拿取方式为侧面取物 ，中梯中间以隔板均分；踏板采用ENF级实木多层板 ，踏板厚度≥17mm ，其余板件厚度≥15mm；整体框架式结构 ，板件均固定在钢架上以增加稳定性 ，防止形变及板材因受潮、水浸腐蚀；
9、桌下侧边拉杆 ：为15mm*30mm  (±5mm）的钢制封闭管件 ，壁厚≥1.2mm。
10、桌下拉杆 ：为25mm*25mm  (±5mm）的钢制封闭管件 ，壁厚≥1.2mm。
11、蚊帐杆：采用直径15mm  (±5mm）圆形管或15mm×15mm  (±5mm）方管 ，壁厚≥1.0mm；蚊帐杆连接滑块采用全新塑料或铝合金材质；蚊帐杆与立柱连接方式：插入立柱的管件内壁，管件内置蚊帐杆滑块对蚊帐杆进行承托，滑块嵌入蚊帐杆中由滑块上弹扣锁紧，滑块上设有紧固件穿孔以实现蚊帐杆的固定；立柱内壁可根据宿舍层高调节固定蚊帐杆的高度，蚊帐杆与立柱管件内壁贴合稳定，无需借助塑料旋钮固定蚊帐杆，避免塑料锁件长久破裂及蚊帐杆晃动的情况，蚊帐杆不可随意取出避免遗失。
12、床板：采用ENF级实木多层板 ，尺寸为1920mm*875mmmm  (±5mm），厚度≥15mm；
13、结构要求：整体床骨架与地面接触支撑的立柱数量须≥12根 ，所有立柱均需与床横梁采用卡扣或紧固件连接；立柱的管塞为PP塑料且为内塞式 ，形状需与立柱相同 ，壁厚≥2mm ，下管塞均带可调节高度功能 ，以解决地面不平整问题，确保长期使用可靠性与使用安全性 ，杜绝隐患；每根立柱需带有托臂支撑孔位 ，以满足横向或纵向置物层板的装配与固定功能；
二、衣柜 ：≥730mm×920mm×1800mm
1、衣柜深度与床铺宽度等同 ，内置横向置物层板一块 ，纵向置物层板一块 ，并配有壁厚≥1.0mm的横向不锈钢挂衣杆2根；
2、结构要求：衣柜四角均为钢制立柱骨架 ，骨架间封木制实木多层板；底部为回形钢制框 ，底板嵌入底框中；置物层板通过托臂固定与立柱连接；两侧板及背板直接锁定在立柱骨架上 ，以加强衣柜的整体牢固性；
3、木制件：采用ENF级实木多层板 ，门板、层板、底板厚度≥17mm ，其余板件厚度≥15mm；
三、书桌区 ：≥1180mm×880mm×1800mm
1、书桌上方设有4块层板 ，2块洞洞板 ，台面板尺寸为≥1180mm×880mm ，落地柜尺寸≥300mm×550mm×725mm；
2、结构要求：桌面固定在短拉条上 ，书桌上方托臂整体固定在对应的立柱上；
3、木制件：采用ENF级实木多层板 ，台面板厚度≥25mm ，置物层板、抽面板、书桌挡板厚度≥17mm ，其余板件厚度≥15mm；
四、配件
1、托臂：层板托臂采用冷轧钢板经模压一次成型 ，长220mm*宽44mm*高71mm  (±5mm）壁厚≥1.5mm ，设有≥2个固定卡齿和≥1个防盗卡齿 ，避免层板的脱落及遗失风险。
2、连接配件：卡扣式双孔横梁挂件 ，外形长度≤95mm保证美观同时需避免过多外漏挂齿面造成剐蹭，挂件上带≥2个螺丝固定孔位可加固锁定 ，挂件壁厚≥2.0mm。
3、洞洞板：采用冷轧钢板经模压并经高频焊接一次成型 ，壁厚≥0.6mm；
4、五金：采用铰链、导轨、锁具及所有螺丝均为不锈钢或具有防锈功能 ，确保连接牢固、耐久如新；
5、拉手：外径145mm*69mm  (±5mm）、内径113mm*53mm  (±5mm），基材塑料 ，可内置金属转舌锁 ，设计装饰盖板遮挡裸露锁具降低水汽侵蚀可能导致的生锈情况 ，满足设计美观性并方便柜门提拉 ，可避免明锁外漏带来的拉扯、磕碰隐患。
6、顶盖及脚垫 ：采用全新PP塑料 ，内嵌式安装方式 ，贴合管壁 ，与管轮廓造型一致 ，主料壁厚≥2.0mm。可下设调节脚解决地面不平整的高差问题。
7、防滑踏步盖板：长度可随踏步板长度进行裁切定制 ，宽37mm*高18mm  (±5mm），基材塑料 ，整体造型呈“L”边缘处倒角；踏步中央开内凹槽位，槽宽27mm*槽高3mm（±5mm），镶嵌防滑胶条 ，胶条附带6mm*2mm（±5mm）夜光标识昏暗环境下清晰可见踏步位 ，避免安全隐患发生。
五、结构及功能
1.除中步梯外整体床骨架与地面接触支撑的立柱数量须≥12根 ，单人位床支撑脚≥6根 ，所有立柱均需与床横梁采用卡扣或紧固件连接 ，增加床体的受力点保障稳定性；一体式拆装结构 ，床架与床下柜及书桌架整体固定；非床、桌、柜分体组合家具 ，除副柜外板式与板式间无需三合一（二合一）锁件 ，板式均需床架进行配合锁定 ，增加床体自重加强床体稳定性。
2.床架上预设高低调节孔位 ，置物层板与钢制托臂锁定后可不借助任何工具实现层板的徒手高度调节 ，单床位≥10个可徒手调节高度的固定点，调节时不可脱离床架避免遗失 ，满足不同尺寸物品的灵活收纳。
3.中梯采用侧向储物 ，整体为四层空格柜 ，每层均可储物 ，拿取方式为侧面取物 ，方便存取物品；中梯中间以隔板均分 ，公平分配中梯内储物空间；侧储物避免中梯门板开合带来的安全隐患；杜绝滑轨、铰链等五金件高频使用的维修率；增加中梯净深空间利用率；中梯两侧设异形装饰侧板。整体框架式结构 ，板式均固定在钢架上增加稳定性 ，防止形变及板材因受潮、水浸腐蚀。
工艺要求：
1、所有钢制件经焊接打磨处理 ，无流挂、焊疤、虚焊等现象；钢制件表面经脱脂、水洗、陶化工艺、除油除锈后形成保护层 ，再进行粉末涂料高温静电喷涂 ，厚度均匀 ，避免喷涂瑕疵 ，单管激光焊缝位于不见光面；
2、木制部分：表面为浸渍胶膜纸双饰面 ，四周采用封边条经热熔四边封边工艺处理 ，须封边牢固、平直、无缺口、无毛刺、无脱胶、漏胶等现象；台面板封边条厚度≥1.5mm ，其余部位封边条厚度≥1.2mm；采用离地式防潮设计 ，所有板式部分均不直接落地 ，悬空高度≥50mm；
人性化功能要求：
1、置物层板：衣柜内部置物层板可根据用户需求 ，在不借助任何工具且无需松动螺丝的情况下进行不同高度的调节 ，调节过程中层板不与主体脱离；
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公寓床B （楼梯款）
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W2550mm×D950m
m ×H2200mm/3000
mm
	产品尺寸 ：W2550mm×D950mm×H2200mm/3000mm(蚊帐杆高度≥800mm)  (±10mm）
因宿舍平面布局差异 ，户型可能存在尺寸误差；为保证项目顺利落地及交付效果 ，货物可随实际量房尺寸进行微调 ，以采购方确认为准。
一、床架：
1、床立柱（床边立柱）：采用冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管（不得出现两条及以上闭合焊缝），截面尺寸为65mm ×70mm  (±5mm），横截面周长≥285mm ，壁厚≥1.2mm；靠外边为大圆弧状（圆弧面边长≥110mm），避免磕碰撞伤；管件≥11个面 ，折弯≥11道 ，折弯处相邻两个面呈90 °状；管件中间部位折弯呈内凹矩形槽（截面17mm×17mm ，±5mm），以加强管件抗扭强度及板材与管件嵌入连接时的严密性及美观性 ，同时内凹槽可具备蚊帐杆、置物层板的升降固定功能；
2、衣柜前立柱 ：2.冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管 ，截面尺寸为82mm*41mm  (±5mm）(横截面周长≥285mm) ，壁厚≥1.2mm；管壁靠外侧内凹陷造型槽位可便于物品挂置 ，管件向内不少于2道大于75 °转角折弯 ，管截面观测不少于8条折边设计 ，保证管材抗扭强度 ，避免弯折形变。
3、衣柜后立柱 ：冷轧钢板经成型工艺焊接一次成形闭合管 ，截面尺寸为65mm*74mm  (±5mm）(横截面周长≥350mm) ，壁厚≥1.2mm；管件向内不少于6道大于75 °转角折弯 ，管截面观测不少于10条折边设计 ，保证管材抗扭强度 ，避免弯折形变 ，管壁外侧延伸呈90度内切角便于衣柜封板的嵌入式安装 ，同时内凹槽可具备置物层板的升降固定功能；
4、床横梁 ：采用由冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管材（不得出现两条及以上闭合焊缝），床长横梁截面尺寸为25mm ×75mm或20mm*80mm  (±5mm）(横截面周长≥195mm)壁厚≥1.2mm；
5、床护栏：床护栏为钢制骨架内嵌ENF级实木多层板 ，床前护栏高度≥300mm（不含横梁及床板）并设有垫褥高度安全警示线 ，床前护栏管截面尺寸为20mm×30mm  (±5mm）D形管（横截面周长≥90mm），壁厚≥1.2mm ，护栏带ABS塑料置物盒 ，采用全新塑料一体注塑成型 ，ABS塑料置物盒外轮廓尺寸：709*100*211mm  (±5mm）、材料厚度≥3mm ，储物盒外侧可丝印学校LOGO ，满足使用者日常物品的放置需求；床后护栏管截面尺寸为20mm ×20mm  (±5mm）方形管（横截面周长≥80mm），壁厚≥1.2mm；床头护栏管截面尺寸为20mm×30mm  (±5mm）D形管（横截面周长≥90mm），壁厚≥1.2mm；床尾护栏管截面尺寸为15mm×20mm  (±5mm）方形管（横截面周长≥70mm），壁厚≥
1.2mm；
6、书桌区中间立柱：采用冷轧钢板经成型工艺一次成型 ，截面尺寸为35mm ×28mm  (±5mm）（横截面周长≥115mm），壁厚≥1.2mm；管件≥7个面 ，折弯≥6道 ，带内槽设计 ，保证管材抗扭强度 ，可具备置物层板的升降固定功能；
7、床板支撑：采用冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管材 ，截面尺寸为20mm×30mm  (±5mm），横截面周长≥95mm ，壁厚≥1.0mm ，数量≥4根排列；
8、中走梯（两侧均分敞开储物） ：尺寸为550mm×920mm×1780mm  (±10mm）；梯架管采用30mm ×20mm  (±5mm）P型管（横截面周长≥95mm），壁厚≥1.0mm ，扶手管20mm ×30mm  (±5mm）D形管（横截面周长≥90mm），壁厚≥1.2mm ，两侧焊接成整体；靠后竖向管采用16mm×16mm  (±5mm）方管（横截面周长≥60mm），壁厚≥1.0mm ，通过焊接形成整体；中梯整体为四层空格柜 ，拿取方式为侧面取物 ，中梯中间以隔板均分；踏板采用ENF级实木多层板 ，踏板厚度≥17mm ，其余板件厚度≥15mm；整体框架式结构 ，板件均固定在钢架上以增加稳定性 ，防止形变及板材因受潮、水浸腐蚀；
9、桌下侧边拉杆 ：为15mm*30mm  (±5mm）的钢制封闭管件 ，壁厚≥1.2mm。
10、桌下拉杆 ：为25mm*25mm  (±5mm）的钢制封闭管件 ，壁厚≥1.2mm。
11、蚊帐杆：采用直径15mm  (±5mm）圆形管或15mm×15mm  (±5mm）方管 ，壁厚≥1.0mm；蚊帐杆连接滑块采用全新塑料或铝合金材质；蚊帐杆与立柱连接方式：插入立柱的管件内壁，管件内置蚊帐杆滑块对蚊帐杆进行承托，滑块嵌入蚊帐杆中由滑块上弹扣锁紧，滑块上设有紧固件穿孔以实现蚊帐杆的固定；立柱内壁可根据宿舍层高调节固定蚊帐杆的高度，蚊帐杆与立柱管件内壁贴合稳定，无需借助塑料旋钮固定蚊帐杆，避免塑料锁件长久破裂及蚊帐杆晃动的情况，蚊帐杆不可随意取出避免遗失。
12、床板：采用ENF级实木多层板 ，尺寸为1920mm*875mmmm  (±5mm），厚度≥15mm；
13、结构要求：整体床骨架与地面接触支撑的立柱数量须≥12根 ，所有立柱均需与床横梁采用卡扣或紧固件连接；立柱的管塞为PP塑料且为内塞式 ，形状需与立柱相同 ，壁厚≥2mm ，下管塞均带可调节高度功能 ，以解决地面不平整问题，确保长期使用可靠性与使用安全性 ，杜绝隐患；每根立柱需带有托臂支撑孔位 ，以满足横向或纵向置物层板的装配与固定功能；
二、衣柜 ：≥730mm×920mm×1800mm
1、衣柜深度与床铺宽度等同 ，内置横向置物层板一块 ，纵向置物层板一块 ，并配有壁厚≥1.0mm的横向不锈钢挂衣杆2根；
2、结构要求：衣柜四角均为钢制立柱骨架 ，骨架间封木制实木多层板；底部为回形钢制框 ，底板嵌入底框中；置物层板通过托臂固定与立柱连接 ，置物层板尺寸为300mm×650mm；两侧板及背板直接锁定在立柱骨架上 ，以加强衣柜的整体牢固性；
3、木制件：采用ENF级实木多层板 ，门板、层板、底板厚度≥17mm ，其余板件厚度≥15mm；
三、书桌区 ：≥1180mm×880mm×1800mm
1、书桌上方设有4块层板 ，2块洞洞板 ，台面板尺寸为≥1180mm×880mm ，落地柜尺寸≥300mm×550mm×725mm；
2、结构要求：桌面固定在短拉条上 ，书桌上方托臂整体固定在对应的立柱上；
3、木制件：采用ENF级实木多层板 ，台面板厚度≥25mm ，置物层板、抽面板、书桌挡板厚度≥17mm ，其余板件厚度≥15mm；
四、配件
1、托臂：层板托臂采用冷轧钢板经模压一次成型 ，长220mm*宽44mm*高71mm  (±5mm）壁厚≥1.5mm ，设有≥2个固定卡齿和≥1个防盗卡齿 ，避免层板的脱落及遗失风险。
2、连接配件：卡扣式双孔横梁挂件 ，外形长度≤95mm保证美观同时需避免过多外漏挂齿面造成剐蹭，挂件上带≥2个螺丝固定孔位可加固锁定 ，挂件壁厚≥2.0mm。
3、洞洞板：采用冷轧钢板经模压并经高频焊接一次成型 ，壁厚≥0.6mm；
4、五金：采用铰链、导轨、锁具及所有螺丝均为不锈钢或具有防锈功能 ，确保连接牢固、耐久如新；
5、拉手：外径145mm*69mm  (±5mm）、内径113mm*53mm  (±5mm），基材塑料 ，可内置金属转舌锁 ，设计装饰盖板遮挡裸露锁具降低水汽侵蚀可能导致的生锈情况 ，满足设计美观性并方便柜门提拉 ，可避免明锁外漏带来的拉扯、磕碰隐患。
6、顶盖及脚垫 ：采用全新PP塑料 ，内嵌式安装方式 ，贴合管壁 ，与管轮廓造型一致 ，主料壁厚≥2.0mm。可下设调节脚解决地面不平整的高差问题。
7、防滑踏步盖板：长度可随踏步板长度进行裁切定制 ，宽37mm*高18mm  (±5mm），基材塑料 ，整体造型呈“L”边缘处倒角；踏步中央开内凹槽位，槽宽27mm*槽高3mm（±5mm），镶嵌防滑胶条 ，胶条附带6mm*2mm（±5mm）夜光标识昏暗环境下清晰可见踏步位 ，避免安全隐患发生。
五、结构及功能
1.除中步梯外整体床骨架与地面接触支撑的立柱数量须≥12根 ，单人位床支撑脚≥6根 ，所有立柱均需与床横梁采用卡扣或紧固件连接 ，增加床体的受力点保障稳定性；一体式拆装结构 ，床架与床下柜及书桌架整体固定；非床、桌、柜分体组合家具 ，除副柜外板式与板式间无需三合一（二合一）锁件 ，板式均需床架进行配合锁定 ，增加床体自重加强床体稳定性。
2.床架上预设高低调节孔位 ，置物层板与钢制托臂锁定后可不借助任何工具实现层板的徒手高度调节 ，单床位≥10个可徒手调节高度的固定点，调节时不可脱离床架避免遗失 ，满足不同尺寸物品的灵活收纳。
3.中梯采用侧向储物 ，整体为四层空格柜 ，每层均可储物 ，拿取方式为侧面取物 ，方便存取物品；中梯中间以隔板均分 ，公平分配中梯内储物空间；侧储物避免中梯门板开合带来的安全隐患；杜绝滑轨、铰链等五金件高频使用的维修率；增加中梯净深空间利用率；中梯两侧设异形装饰侧板。整体框架式结构 ，板式均固定在钢架上增加稳定性 ，防止形变及板材因受潮、水浸腐蚀。
工艺要求：
1、所有钢制件经焊接打磨处理 ，无流挂、焊疤、虚焊等现象；钢制件表面经脱脂、水洗、陶化工艺、除油除锈后形成保护层 ，再进行粉末涂料高温静电喷涂 ，厚度均匀 ，避免喷涂瑕疵 ，单管激光焊缝位于不见光面；
2、木制部分：表面为浸渍胶膜纸双饰面 ，四周采用封边条经热熔四边封边工艺处理 ，须封边牢固、平直、无缺口、无毛刺、无脱胶、漏胶等现象；台面板封边条厚度≥1.5mm ，其余部位封边条厚度≥1.2mm；采用离地式防潮设计 ，所有板式部分均不直接落地 ，悬空高度≥50mm；
人性化功能要求：
3、置物层板：衣柜内部置物层板可根据用户需求 ，在不借助任何工具且无需松动螺丝的情况下进行不同高度的调节 ，调节过程中层板不与主体脱离；
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连体公寓床C （爬梯款）
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	产品尺寸 ：W4000mm×D950mm×H2200mm/3000mm(蚊帐杆高度≥800mm)  (±10mm）
因宿舍平面布局差异 ，户型可能存在尺寸误差；为保证项目顺利落地及交付效果 ，货物可随实际量房尺寸进行微调 ，以采购方确认为准。
一、床架：
1、床立柱（床边立柱）：采用冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管（不得出现两条及以上闭合焊缝），截面尺寸为65mm ×70mm  (±5mm），横截面周长≥285mm ，壁厚≥1.2mm；靠外边为大圆弧状（圆弧面边长≥110mm），避免磕碰撞伤；管件≥11个面 ，折弯≥11道 ，折弯处相邻两个面呈90 °状；管件中间部位折弯呈内凹矩形槽（截面17mm×17mm ，±5mm），以加强管件抗扭强度及板材与管件嵌入连接时的严密性及美观性 ，同时内凹槽可具备蚊帐杆、置物层板的升降固定功能；
2、衣柜前立柱 ：2.冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管 ，截面尺寸为82mm*41mm  (±5mm）(横截面周长≥285mm) ，壁厚≥1.2mm；管壁靠外侧内凹陷造型槽位可便于物品挂置 ，管件向内不少于2道大于75 °转角折弯 ，管截面观测不少于8条折边设计 ，保证管材抗扭强度 ，避免弯折形变。
3、衣柜后立柱（中前立柱、中后立柱）：冷轧钢板经成型工艺焊接一次成形闭合管 ，截面尺寸为65mm*74mm  (±5mm）(横截面周长≥350mm) ，壁厚≥1.2mm；管件向内不少于6道大于75 °转角折弯 ，管截面观测不少于10条折边设计 ，保证管材抗扭强度 ，避免弯折形变 ，管壁外侧延伸呈90度内切角便于衣柜封板的嵌入式安装 ，同时内凹槽可具备置物层板的升降固定功能；
4、床横梁 ：采用由冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管材（不得出现两条及以上闭合焊缝），床长横梁截面尺寸为25mm ×75mm或20mm*80mm  (±5mm）(横截面周长≥195mm)壁厚≥1.2mm；
5、床护栏：床护栏为钢制骨架内嵌ENF级实木多层板 ，床前护栏高度≥300mm（不含横梁及床板）并设有垫褥高度安全警示线 ，床前护栏管截面尺寸为20mm×30mm  (±5mm）D形管（横截面周长≥90mm），壁厚≥1.2mm ，护栏带ABS塑料置物盒 ，采用全新塑料一体注塑成型 ，ABS塑料置物盒外轮廓尺寸：709*100*211mm  (±5mm）、材料厚度≥3mm ，储物盒外侧可丝印学校LOGO ，满足使用者日常物品的放置需求；床后护栏管截面尺寸为20mm ×20mm  (±5mm）方形管（横截面周长≥80mm），壁厚≥1.2mm；床头护栏管截面尺寸为20mm×30mm  (±5mm）D形管（横截面周长≥90mm），壁厚≥1.2mm；床尾护栏管截面尺寸为15mm×20mm  (±5mm）方形管（横截面周长≥70mm），壁厚≥
1.2mm；
6、书桌区中间立柱：采用冷轧钢板经成型工艺一次成型 ，截面尺寸为35mm ×28mm  (±5mm）（横截面周长≥115mm），壁厚≥1.2mm；管件≥7个面 ，折弯≥6道 ，带内槽设计 ，保证管材抗扭强度 ，可具备置物层板的升降固定功能；
7、床板支撑：采用冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管材 ，截面尺寸为20mm×30mm  (±5mm），横截面周长≥95mm ，壁厚≥1.0mm ，数量≥4根排列；
8、梯架管：床梯两侧立柱支架采用φ32mm(±5mm)圆管 ，钢管厚度≥1.0mm ，踏步支撑板采用优质冷轧钢板经冲床一次冲压而成 ，表需有加强筋,支撑板表面需加塑料爬梯踏板。；
9、桌下拉杆 ：为25mm*25mm  (±5mm）的钢制封闭管件 ，壁厚≥1.2mm。
10、蚊帐杆：采用直径15mm  (±5mm）圆形管或15mm×15mm  (±5mm）方管 ，壁厚≥1.0mm；蚊帐杆连接滑块采用全新塑料或铝合金材质；蚊帐杆与立柱连接方式：插入立柱的管件内壁，管件内置蚊帐杆滑块对蚊帐杆进行承托，滑块嵌入蚊帐杆中由滑块上弹扣锁紧，滑块上设有紧固件穿孔以实现蚊帐杆的固定；立柱内壁可根据宿舍层高调节固定蚊帐杆的高度，蚊帐杆与立柱管件内壁贴合稳定，无需借助塑料旋钮固定蚊帐杆，避免塑料锁件长久破裂及蚊帐杆晃动的情况，蚊帐杆不可随意取出避免遗失。
11、床板：采用ENF级实木多层板 ，尺寸为1920mm*875mmmm  (±5mm），厚度≥15mm；
12、结构要求：整体床骨架与地面接触支撑的立柱数量须≥12根 ，所有立柱均需与床横梁采用卡扣或紧固件连接；立柱的管塞为PP塑料且为内塞式 ，形状需与立柱相同 ，壁厚≥2mm ，下管塞均带可调节高度功能 ，以解决地面不平整问题，确保长期使用可靠性与使用安全性 ，杜绝隐患；每根立柱需带有托臂支撑孔位 ，以满足横向或纵向置物层板的装配与固定功能；
二、衣柜 ：≥730mm×920mm×1800mm
1、衣柜深度与床铺宽度等同 ，内置横向置物层板一块 ，纵向置物层板一块 ，并配有壁厚≥1.0mm的横向不锈钢挂衣杆2根；
2、结构要求：衣柜四角均为钢制立柱骨架 ，骨架间封木制实木多层板；底部为回形钢制框 ，底板嵌入底框中；置物层板通过托臂固定与立柱连接 ，置物层板尺寸为300mm×650mm；两侧板及背板直接锁定在立柱骨架上 ，以加强衣柜的整体牢固性；
3、木制件：采用ENF级实木多层板 ，门板、层板、底板厚度≥17mm ，其余板件厚度≥15mm；
三、书桌区 ：≥1180mm×880mm×1800mm
1、 书桌上方设有4块层板 ，2块洞洞板 ，台面板尺寸为≥1180mm ×880mm ，落地柜尺寸≥300mm×550mm×725mm；
2、结构要求：桌面固定在短拉条上 ，书桌上方托臂整体固定在对应的立柱上；
3、木制件：采用ENF级实木多层板 ，台面板厚度≥25mm ，置物层板、抽面板、书桌挡板厚度≥17mm ，其余板件厚度≥15mm；
四、配件
1、托臂：层板托臂采用冷轧钢板经模压一次成型 ，长220mm*宽44mm*高71mm  (±5mm）壁厚≥1.5mm ，设有≥2个固定卡齿和≥1个防盗卡齿 ，避免层板的脱落及遗失风险。
2、连接配件：卡扣式双孔横梁挂件 ，外形长度≤95mm保证美观同时需避免过多外漏挂齿面造成剐蹭，挂件上带≥2个螺丝固定孔位可加固锁定 ，挂件壁厚≥2.0mm。
3、洞洞板：采用冷轧钢板经模压并经高频焊接一次成型 ，壁厚≥0.6mm；
4、五金：采用铰链、导轨、锁具及所有螺丝均为不锈钢或具有防锈功能 ，确保连接牢固、耐久如新；
5、拉手：外径145mm*69mm  (±5mm）、内径113mm*53mm  (±5mm），基材塑料 ，可内置金属转舌锁 ，设计装饰盖板遮挡裸露锁具降低水汽侵蚀可能导致的生锈情况 ，满足设计美观性并方便柜门提拉 ，可避免明锁外漏带来的拉扯、磕碰隐患。
6、顶盖及脚垫 ：采用全新PP塑料 ，内嵌式安装方式 ，贴合管壁 ，与管轮廓造型一致 ，主料壁厚≥2.0mm。可下设调节脚解决地面不平整的高差问题。
7、塑料爬梯踏板：采用注塑工艺一次成型 ，成型尺寸433mm*120mm*25mm(±5mm),材料为全新环保聚乙烯 ，表面有防滑纹 ，表面有不少于三条防滑加强筋 ，加强筋中可内嵌夜光条 ，夜晚关灯后可起到警示作用 ，夜光条尺寸6mm*37mm  (±5mm），与支撑板固定采用卡扣固定 ，卡扣数量不少于于10个 ，形状与楼梯脚踏板完全贴合 ，不脱落。
五、结构及功能
1.整体床骨架与地面接触支撑的立柱数量须≥12根 ，单人位床支撑脚≥6根 ，所有立柱均需与床横梁采用卡扣或紧固件连接 ，增加床体的受力点保障稳定性；一体式拆装结构 ，床架与床下柜及书桌架整体固定；非床、桌、柜分体组合家具，除副柜外板式与板式间无需三合一（二合一）锁件 ，板式均需床架进行配合锁定 ，增加床体自重加强床体稳定性。
2.床架上预设高低调节孔位 ，置物层板与钢制托臂锁定后可不借助任何工具实现层板的徒手高度调节 ，单床位≥10个可徒手调节高度的固定点，调节时不可脱离床架避免遗失 ，满足不同尺寸物品的灵活收纳。
工艺要求：
1、所有钢制件经焊接打磨处理 ，无流挂、焊疤、虚焊等现象；钢制件表面经脱脂、水洗、陶化工艺、除油除锈后形成保护层 ，再进行粉末涂料高温静电喷涂 ，厚度均匀 ，避免喷涂瑕疵 ，单管激光焊缝位于不见光面；
2、木制部分：表面为浸渍胶膜纸双饰面 ，四周采用封边条经热熔四边封边工艺处理 ，须封边牢固、平直、无缺口、无毛刺、无脱胶、漏胶等现象；台面板封边条厚度≥1.5mm ，其余部位封边条厚度≥1.2mm；采用离地式防潮设计 ，所有板式部分均不直接落地 ，悬空高度为≥50mm；
人性化功能要求：
2、置物层板：衣柜内部置物层板可根据用户需求 ，在不借助任何工具且无需松动螺丝的情况下进行不同高度的调节 ，调节过程中层板不与主体脱离；
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公寓床D （爬梯款）
	














B1户型
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产品尺寸 ：W2000mm×D950mm×H2200mm/3000mm(蚊帐杆高度≥800mm)  (±10mm）
因宿舍平面布局差异 ，户型可能存在尺寸误差；为保证项目顺利落地及交付效果 ，货物可随实际量房尺寸进行微调 ，以采购方确认为准。
一、床架：
1、床立柱（床边立柱）：采用冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管（不得出现两条及以上闭合焊缝），截面尺寸为65mm ×70mm  (±5mm），横截面周长≥285mm ，壁厚≥1.2mm；靠外边为大圆弧状（圆弧面边长≥110mm），避免磕碰撞伤；管件≥11个面 ，折弯≥11道 ，折弯处相邻两个面呈90 °状；管件中间部位折弯呈内凹矩形槽（截面17mm×17mm ，±5mm），以加强管件抗扭强度及板材与管件嵌入连接时的严密性及美观性 ，同时内凹槽可具备蚊帐杆、置物层板的升降固定功能；
2、衣柜前立柱 ：2.冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管 ，截面尺寸为82mm*41mm  (±5mm）(横截面周长≥285mm) ，壁厚≥1.2mm；管壁靠外侧内凹陷造型槽位可便于物品挂置 ，管件向内不少于2道大于75 °转角折弯 ，管截面观测不少于8条折边设计 ，保证管材抗扭强度 ，避免弯折形变。
3、衣柜后立柱（中前立柱、中后立柱）：冷轧钢板经成型工艺焊接一次成形闭合管 ，截面尺寸为65mm*74mm  (±5mm）(横截面周长≥350mm) ，壁厚≥1.2mm；管件向内不少于6道大于75 °转角折弯 ，管截面观测不少于10条折边设计 ，保证管材抗扭强度 ，避免弯折形变 ，管壁外侧延伸呈90度内切角便于衣柜封板的嵌入式安装 ，同时内凹槽可具备置物层板的升降固定功能；
4、床横梁 ：采用由冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管材（不得出现两条及以上闭合焊缝），床长横梁截面尺寸为25mm ×75mm或20mm*80mm  (±5mm）(横截面周长≥195mm)壁厚≥1.2mm；
5、床护栏：床护栏为钢制骨架内嵌ENF级实木多层板 ，床前护栏高度≥300mm（不含横梁及床板）并设有垫褥高度安全警示线 ，床前护栏管截面尺寸为20mm×30mm  (±5mm）D形管（横截面周长≥90mm），壁厚≥1.2mm ，护栏带ABS塑料置物盒 ，采用全新塑料一体注塑成型 ，ABS塑料置物盒外轮廓尺寸：709*100*211mm  (±5mm）、材料厚度≥3mm ，储物盒外侧可丝印学校LOGO ，满足使用者日常物品的放置需求；床后护栏管截面尺寸为20mm ×20mm  (±5mm）方形管（横截面周长≥80mm），壁厚≥1.2mm；床头护栏管截面尺寸为20mm×30mm  (±5mm）D形管（横截面周长≥90mm），壁厚≥1.2mm；床尾护栏管截面尺寸为15mm×20mm  (±5mm）方形管（横截面周长≥70mm），壁厚≥
1.2mm；
6、书桌区中间立柱：采用冷轧钢板经成型工艺一次成型 ，截面尺寸为35mm ×28mm  (±5mm）（横截面周长≥115mm），壁厚≥1.2mm；管件≥7个面 ，折弯≥6道 ，带内槽设计 ，保证管材抗扭强度 ，可具备置物层板的升降固定功能；
7、床板支撑：采用冷轧钢板经成型工艺焊接一次成型闭合管材 ，截面尺寸为20mm×30mm  (±5mm），横截面周长≥95mm ，壁厚≥1.0mm ，数量≥4根排列；
8、梯架管：床梯两侧立柱支架采用φ32mm(±5mm)圆管 ，钢管厚度≥1.0mm ，踏步支撑板采用优质冷轧钢板经冲床一次冲压而成 ，表需有加强筋,支撑板表面需加塑料爬梯踏板。；
9、桌下拉杆 ：为25mm*25mm  (±5mm）的钢制封闭管件 ，壁厚≥1.2mm。
10、蚊帐杆：采用直径15mm  (±5mm）圆形管或15mm×15mm  (±5mm）方管 ，壁厚≥1.0mm；蚊帐杆连接滑块采用全新塑料或铝合金材质；蚊帐杆与立柱连接方式：插入立柱的管件内壁，管件内置蚊帐杆滑块对蚊帐杆进行承托，滑块嵌入蚊帐杆中由滑块上弹扣锁紧，滑块上设有紧固件穿孔以实现蚊帐杆的固定；立柱内壁可根据宿舍层高调节固定蚊帐杆的高度，蚊帐杆与立柱管件内壁贴合稳定，无需借助塑料旋钮固定蚊帐杆，避免塑料锁件长久破裂及蚊帐杆晃动的情况，蚊帐杆不可随意取出避免遗失。
11、床板：采用ENF级实木多层板 ，尺寸为1920mm*875mmmm  (±5mm），厚度≥15mm；
12、结构要求：整体床骨架与地面接触支撑的立柱数量须≥12根 ，所有立柱均需与床横梁采用卡扣或紧固件连接；立柱的管塞为PP塑料且为内塞式 ，形状需与立柱相同 ，壁厚≥2mm ，下管塞均带可调节高度功能 ，以解决地面不平整问题，确保长期使用可靠性与使用安全性 ，杜绝隐患；每根立柱需带有托臂支撑孔位 ，以满足横向或纵向置物层板的装配与固定功能；
二、衣柜 ：≥730mm×920mm×1800mm
1、衣柜深度与床铺宽度等同 ，内置横向置物层板一块 ，纵向置物层板一块 ，并配有壁厚≥1.0mm的横向不锈钢挂衣杆2根；
2、结构要求：衣柜四角均为钢制立柱骨架 ，骨架间封木制实木多层板；底部为回形钢制框 ，底板嵌入底框中；置物层板通过托臂固定与立柱连接 ，置物层板尺寸为300mm×650mm；两侧板及背板直接锁定在立柱骨架上 ，以加强衣柜的整体牢固性；
3、木制件：采用ENF级实木多层板 ，门板、层板、底板厚度≥17mm ，其余板件厚度≥15mm；
三、书桌区 ：≥1180mm×880mm×1800mm
1、 书桌上方设有4块层板 ，2块洞洞板 ，台面板尺寸为≥1180mm ×880mm ，落地柜尺寸≥300mm×550mm×725mm；
2、结构要求：桌面固定在短拉条上 ，书桌上方托臂整体固定在对应的立柱上；
3、木制件：采用ENF级实木多层板 ，台面板厚度≥25mm ，置物层板、抽面板、书桌挡板厚度≥17mm ，其余板件厚度≥15mm；
四、配件
1、托臂：层板托臂采用冷轧钢板经模压一次成型 ，长220mm*宽44mm*高71mm  (±5mm）壁厚≥1.5mm ，设有≥2个固定卡齿和≥1个防盗卡齿 ，避免层板的脱落及遗失风险。
2、连接配件：卡扣式双孔横梁挂件 ，外形长度≤95mm保证美观同时需避免过多外漏挂齿面造成剐蹭，挂件上带≥2个螺丝固定孔位可加固锁定 ，挂件壁厚≥2.0mm。
3、洞洞板：采用冷轧钢板经模压并经高频焊接一次成型 ，壁厚≥0.6mm；
4、五金：采用铰链、导轨、锁具及所有螺丝均为不锈钢或具有防锈功能 ，确保连接牢固、耐久如新；
5、拉手：外径145mm*69mm  (±5mm）、内径113mm*53mm  (±5mm），基材塑料 ，可内置金属转舌锁 ，设计装饰盖板遮挡裸露锁具降低水汽侵蚀可能导致的生锈情况 ，满足设计美观性并方便柜门提拉 ，可避免明锁外漏带来的拉扯、磕碰隐患。
6、顶盖及脚垫 ：采用全新PP塑料 ，内嵌式安装方式 ，贴合管壁 ，与管轮廓造型一致 ，主料壁厚≥2.0mm。可下设调节脚解决地面不平整的高差问题。
7、塑料爬梯踏板：采用注塑工艺一次成型 ，成型尺寸433mm*120mm*25mm(±5mm),材料为全新环保聚乙烯 ，表面有防滑纹 ，表面有不少于三条防滑加强筋 ，加强筋中可内嵌夜光条 ，夜晚关灯后可起到警示作用 ，夜光条尺寸6mm*37mm  (±5mm），与支撑板固定采用卡扣固定 ，卡扣数量不少于于10个 ，形状与楼梯脚踏板完全贴合 ，不脱落。
五、结构及功能
1.整体床骨架与地面接触支撑的立柱数量须≥12根 ，单人位床支撑脚≥6根 ，所有立柱均需与床横梁采用卡扣或紧固件连接 ，增加床体的受力点保障稳定性；一体式拆装结构 ，床架与床下柜及书桌架整体固定；非床、桌、柜分体组合家具，除副柜外板式与板式间无需三合一（二合一）锁件 ，板式均需床架进行配合锁定 ，增加床体自重加强床体稳定性。
2.床架上预设高低调节孔位 ，置物层板与钢制托臂锁定后可不借助任何工具实现层板的徒手高度调节 ，单床位≥10个可徒手调节高度的固定点，调节时不可脱离床架避免遗失 ，满足不同尺寸物品的灵活收纳。
工艺要求：
1、所有钢制件经焊接打磨处理 ，无流挂、焊疤、虚焊等现象；钢制件表面经脱脂、水洗、陶化工艺、除油除锈后形成保护层 ，再进行粉末涂料高温静电喷涂 ，厚度均匀 ，避免喷涂瑕疵 ，单管激光焊缝位于不见光面；
2、木制部分：表面为浸渍胶膜纸双饰面 ，四周采用封边条经热熔四边封边工艺处理 ，须封边牢固、平直、无缺口、无毛刺、无脱胶、漏胶等现象；台面板封边条厚度≥1.5mm ，其余部位封边条厚度≥1.2mm；采用离地式防潮设计 ，所有板式部分均不直接落地 ，悬空高度≥50mm；
人性化功能要求：
4、置物层板：衣柜内部置物层板可根据用户需求 ，在不借助任何工具且无需松动螺丝的情况下进行不同高度的调节 ，调节过程中层板不与主体脱离；
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储物柜A
	

A5 户型
A6户型
B 户型
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W500*D600*H2000
	1、木制件均采用优质ENF级实木多层板 ，面贴三聚氰胺饰面纸 ，板材经过防虫、防腐、防潮等化学处理 ，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点 ，抗弯力强 ，甲醛释放量≤0.038mg/m³;
2、储物柜门板 ，开门分上下开门 ，门内置物层板一块 ，门板及柜体厚度≥18mm
3、拉手采用铝合金条形拉手 ，总长144mm,孔距128mm
4、封边：采用2.0mm厚PVC封边 ，完全无缝粘接 ，外观完美无瑕 ，耐磨损、耐黄变 ，易清洁卫生 ，具有最优化的防潮性和耐热性；
5、胶水：采用优质环保型无醛PUR防水封边胶 ，具有防水性好、粘接强度高、附着力高 ，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良；
6、五金配件：铰链采用优质品牌阻尼铰链 ，带阻尼的缓冲装置 ，使开关自动回位顺滑无声 ，耐久性好；
7、板件之间采用品牌三合一及木榫连接结构 ，制作牢固可靠 ，拉手缘圆滑 ，完美贴合手指着力点 ，需做到轻松拉合 ，无需费力
8、优质品牌挂锁五金配件 ，学生可自行配备挂锁。
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	6
	公寓床E
	C户型
C1户型
	[image: ]
	W950*D2000*H1100
	1、外框采用白蜡木或同档次实木材料，纹理清晰自然，表面无开裂、死结、针孔、结孔、霉变等缺陷；经去皮、烘干、 防虫防腐处理。
2、床头、带软包，采用优质超纤仿皮，材质均一，纹理自然细腻，仿真度极高，厚度≥1.5mm，海绵采用优质高回弹PU泡棉，回弹好，不变形、无味、阻燃不助燃、涂防老化变形保护膜，密度≥40kg/m3，回弹性≥46%，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好；标配阻燃，不易塌陷，永久不变形，让你久坐不累，环保美观，零甲醛。
3、床头、床尾、床侧厚度≥40mm，床板为≥25mm，床头尺寸950*1100mm,顶部两端带圆弧角，床头软包尺寸不小于800*400，软包厚度≥50mm，床尾尺寸950*500
4、床侧边带抽屉
5、油漆：采用优质环保型水性净味油漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到3H。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。
6、标准五金件
	22
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写字桌
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W1000*D600*H180
0
	1、木制件均采用优质ENF级实木多层板 ，面贴三聚氰胺饰面纸 ，板材经过防虫、防腐、防潮等化学处理 ，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点 ，抗弯力强 ，甲醛释放量≤0.038mg/m³;
2、写字桌尺寸1000*600*750 ，带抽屉 ，桌板厚度25mm,其余板材厚度18mm,桌上设置80mm高挡条 ，桌下挡板250mm
3、桌上书架尺寸1200*250*1050 ，板厚18mm,分三层
4、封边：采用2.0mm厚PVC封边 ，完全无缝粘接 ，外观完美无瑕 ，耐磨损、耐黄变 ，易清洁卫生 ，具有最优化的防潮性和耐热性；
5、胶水：采用优质环保型无醛PUR防水封边胶 ，具有防水性好、粘接强度高、附着力高 ，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良；
6、五金配件：采用优质品牌三节静音导轨 ，耐久性好 ，垂直向下静荷载 200N ，水平侧向静荷载100N ，耐腐蚀试验不低于9级；
7、板件之间采用品牌三合一及木榫连接结构 ，制作牢固可靠 ，拉手缘圆滑 ，完美贴合手指着力点 ，需做到轻松拉合 ，无需费力
	

22
	

件
	
	

	

8
	

储物柜B
	
B1户型
C户型
C1户型
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W900*D600*H2000
	1、木制件均采用优质ENF级实木多层板 ，面贴三聚氰胺饰面纸 ，板材经过防虫、防腐、防潮等化学处理 ，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点 ，抗弯力强 ，甲醛释放量≤0.038mg/m³;
2、储物柜门板 ，开门分上下开门 ，门内置物层板一块 ，门板及柜体厚度≥18mm
3、拉手采用铝合金条形拉手 ，总长144mm,孔距128mm
4、封边：采用2.0mm厚PVC封边 ，完全无缝粘接 ，外观完美无瑕 ，耐磨损、耐黄变 ，易清洁卫生 ，具有最优化的防潮性和耐热性；
5、胶水：采用优质环保型无醛PUR防水封边胶 ，具有防水性好、粘接强度高、附着力高 ，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良；
6、五金配件：铰链采用优质品牌阻尼铰链 ，带阻尼的缓冲装置 ，使开关自动回位顺滑无声 ，耐久性好；
7、板件之间采用品牌三合一及木榫连接结构 ，制作牢固可靠 ，拉手缘圆滑 ，完美贴合手指着力点 ，需做到轻松拉合 ，无需费力
8、优质品牌挂锁五金配件 ，学生可自行配备挂锁。
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写字椅
	
A 户型
A5户型
A6户型
B 户型
B1户型
C户型
C1户型
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	常规
	主要配置：
①精密安装结构高频久坐螺丝不松+隐藏式设计手抠
②全新升级底护壳防止座板划伤+
③全新升级3合1脚垫；高强螺丝固定防止串动脱落；软硬结合防止划伤地板/推动异响
椅背：座背双拼插扣+螺丝固定结构；可任意搭配座背颜色；全新工程PP+玻纤 ，超韧弹性 ，通过材料性能实现靠背倾仰 ，舒缓背部压力 ，表面晒纹处理 ，质感好 ，椅背施加102kg的推力 ，持续60s ，无异常 ，符合BIFMA测试标准。
椅脚：采用Φ12mm实心圆钢+4mm冲压型钢 ，通过台湾进口5轴钢线成型机一次性成型精度更高；焊接采用高精密机械手臂自动焊接 ，稳固性强 ，表面经高速打砂除锈处理 ，喷粉高温烤漆工艺处理 ，漆面牢固 ，金属质感,搭配PP磨地脚， 102kg实验沙袋悬空椅座正上方152mm处 ，自由落体冲击 ，椅脚无异常。
底护壳：采用PP材质；有效保护堆叠产生的划伤椅座
螺丝安装 ：采用国标8.8级硬度内六角螺丝
脚垫：采用PC+高强螺丝+PE软胶或硬质毛毡垫；
功能：上下可叠加4-6张 ，节省空间。
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