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	1
	上床下桌，踏步梯，
	房型A
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	W4500mm*D900mm*H2205mm（蚊帐架H750mm）
	700
	1、床立柱：边立柱≥104*60*1.2mm鸭嘴闭口钢管。正面一侧设有不少于1个圆弧尖角，尺寸≥10X15mm，避免前护栏与床立柱之间的缝隙，使整体更美观。侧面R48安全圆弧，内侧设有≥38mm安全斜边。立柱底部采用优质塑料的静音内塞。
2、床挺：≥60*78*1.2mm T型闭口钢管，T形管底部设有宽度≥60mm整体安全圆弧，钢管上端两侧设有≥45*20mm台阶，内侧放置床板，顶部宽度≥20mm。
3、侧边架上中下短横梁：25*25*1.0mm方管、25*50*1.0mm方管、20*40*1.0mm方管。
4、床板加固档：采用≥20mm*30mm*1.2mm方管，数量5根。
5、床护栏：前护栏高度≥380mm，护栏整体框架采用≥25mm*25mm*1.0mm优质方管，內镶一块优质ENF级三聚氰胺饰面多层板厚18mm，并安装一观察窗。推拉窗整体规格：≥640*265*40mm；外形采用跑道圆设计，内外框材质采用环保PP材质注塑工艺一次成型，两者采用螺丝固定，稳固可靠。安装螺丝位置环形整体扣边条内扣遮挡设计，安全美观。中间推拉滑块采用PP材质中空吹塑工艺一次成型，内侧设有深度10mm弧形凹坑，可进行推拉开启关闭功能，保护使用者的隐私。
6、床头靠背：整体框架由≥25*25*1.0mm方管、≥25*50*1.0mm方管组成，并安装一块优质ENF级三聚氰胺饰面多层板。床头安装一塑料床头靠背，床头靠材质采用纯新PP材质，注塑模具一体成型。采用螺丝与床头护栏固定，尺寸规格≥（长）590*（高）310*（厚）80mm；安装后增加床头护栏厚≥度55mm；正面设有≥440*200mm防滑面，设密集防滑条纹，条纹数量≥50条，防滑面内凹≥10mm贴合人体肌肉。
7、床尾：床尾栏杆设直径≥176mm圆形拉手， 采用优质PP制作，两边采用卡扣式结构。
8、蚊帐架：立柱采用≥20*40*1.0mm方管制作，蚊帐杆采用≥φ19*1.0mm圆管制作，连接牢固，蚊帐架带3个挂物品的固定件。
9、走梯：宽度≥500mm，整体采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板制作，踏板采用PP塑料制作模具一体注塑成型，规格：≥500*220*85mm，踏板上方带有460mm（宽）170mm（深）2mm（高）方形凹槽，凹槽四角镶嵌四条弧型的夜光条，便于夜间使用。
10、床板采用≥15mm厚的优质杉木板，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板平铺钉在4根30×40mm的木档上。
11、床下组合桌柜：板材采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板。书桌桌面厚25mm,其余18mm桌面离地760mm；桌下侧面配置开放式落地柜，安装两块层板；桌上正面设单层书架，侧面设双层书架，正面书架下方安装一块钢制洞洞板，侧面书架正面安装3个挂物品的固定件；衣柜：门板单开门结构，门板为18mm厚R≥60圆角多层曲木板柜门，内设不锈钢管衣杆和层板，上部储物，下部挂衣。衣柜门板拉手：主拉手采用铝、塑复合材质制作，握把式设计，拉手铸铝底座规格：≥160*30*25mm，塑料拉手盖规格：≥115*20*15mm；副拉手主体采用铸铝成型件+钢板锁片组成，铸铝成型件由旋转部件、外基座、内基座组成。旋转部件尺寸≥25*25*55mm；外基座尺寸：≥30*30*30mm；内基座尺寸：≥30*30*10mm。使用者可配挂锁，锁悬挂于旋转部件与外基座内孔中（≥8*12mm）。组合家具的下方加设防潮架采用≥20*50*1.0mm方管制作，五金件采用品牌五金件
12、桌面配置：公寓智联轨道灯。产品尺寸：插座尺寸(不含椭圆灯):≥260mm*64mm*38mm。主体材质：阻燃PC，由3个五孔插孔组成，插孔横向排列。轨道上连接LED灯，输入电压:220V~50Hz，输入电流:0.1A功率因数:>0.5，功率:10W，色温:4000K；Ra:>90，亮度调节:10%-100%，桌面平均照度:>550Lx。LED灯杆高度：椭圆灯尺寸:≥292mm*45mm*18mm，LED灯开关：无极调光开关。LED灯与智联轨道连接为一体。轨道主体上带3个横向排列的五孔插孔，符合3C认证，满足国标GB/T 1002-2021要求。插座提供过载保护,电流超过设置值时，插座自动断电。
	
	

	2
	椅
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	常规
	1400
	1.产品规格：总深540宽520高860mm
2.椅座：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，坐宽≥445mm，有效坐深≥420mm,座板厚度≥9mm；座面安装高度440mm，椅面正面做≥355mm宽*400mm深装饰沟槽面；与椅背连接活动位置，设有不少于19个导轨滑槽，滑槽垂直地面最大高度9mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定。背面配≥75*20mmPP材质弧型螺丝闷盖。
3.椅背：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，背宽≥418mm，背高≥435mm,靠背厚度≥7mm；椅背正面设有宽度≥325mm高度345mm防滑透气面，防滑透气面设有不少于34根宽≥度1.5*0.5mm的筋位，
防滑透气。背部设有≥（宽）265mm*(高）120mm*（深）30mm滑动面，通过≥90mm*45mm*30mm塑料成型活动件、≥φ7*105mm圆钢、螺丝与椅背固定连接，滑槽导轨水平方向深度不小于25mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定；内置双弹簧机构，与使用者背部实时联动，调节角度7-10度。
4.椅脚：采用优质圆管≥16mm*1.5mm（厚）；(喷涂架），金属件表面工艺：各金属件进行打磨、去油、酸洗、磷化、清洗、防锈等工艺处理后，通过粉沫喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀。
5.地脚：配有4个PP材质脚垫。
6.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。塑料板用料检验须依据QB/T4371-2012，抑制金黄色葡萄球菌率大于99%，抑制大肠杆菌率大于99%。
	
	

	1
	上床下桌，爬梯，
	房型A1、A4、A7
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	W4000mm*D900mm*H2205mm（蚊帐架H750mm）
	158
	1、床立柱：边立柱≥104*60*1.2mm鸭嘴闭口钢管。正面一侧设有不少于1个圆弧尖角，尺寸≥10X15mm，避免前护栏与床立柱之间的缝隙，使整体更美观。侧面R48安全圆弧，内侧设有38mm安全斜边。中立柱≥75*89*1.2mmT形闭口钢管。正面一侧设有2个圆弧尖角，尺寸≥10X8mm，避免床挺与床立柱之间的缝隙，使整体更美观，T形管顶部设有宽度≥75mm整体安全圆弧，T形管底部宽度20mm,内侧设有≥35mm安全斜边。立柱底部采用优质塑料的静音内塞。
2、床挺：≥60*78*1.2mm T型闭口钢管，T形管底部设有宽度≥60mm整体安全圆弧，钢管上端两侧设有45*20mm台阶，内侧放置床板，顶部宽度20mm。
3、侧边架上中下短横梁：≥25*25*1.0mm方管、≥25*50*1.0mm方管、≥20*40*1.0mm方管。
4、床板加固档：采用20mm*30mm*1.2mm方管，数量5根。
5、床护栏：前护栏高度≥380mm，护栏整体框架采用≥25mm*25mm*1.2mm优质方管，內镶一块优质ENF级三聚氰胺饰面多层板厚18mm，并安装一观察窗。推拉窗整体规格：≥640*265*40mm；外形采用跑道圆设计，内外框材质采用环保PP材质注塑工艺一次成型，两者采用螺丝固定，稳固可靠。安装螺丝位置环形整体扣边条内扣遮挡设计，安全美观。中间推拉滑块采用PP材质中空吹塑工艺一次成型，内侧设有深度10mm弧形凹坑，可进行推拉开启关闭功能，保护使用者的隐私。
6、床头靠背：整体框架由≥25*25*1.0mm方管、≥25*50*1.0mm方管组成，并安装一块优质ENF级三聚氰胺饰面多层板，安全、美观。床头安装一塑料床头靠背，床头靠材质采用纯新PP材质，注塑模具一体成型。采用螺丝与床头护栏固定。尺寸规格≥（长）590*（高）310*（厚）80mm；安装后增加床头护栏厚≥度55mm；正面设有≥440*200mm防滑面，设密集防滑条纹，条纹数量≥50条，防滑面内凹≥10mm贴合人体肌肉。
7、蚊帐架：立柱采用≥20*40*1.0mm方管制作，蚊帐杆采用≥φ19*1.0mm圆管制作，连接牢固，蚊帐架带3个挂物品的固定件。
8、侧爬梯：主管采用≥25*40*1.2mmD形管。爬梯踏板规格：≥360*135*35mm，爬梯踏板采用PP塑料制作，踏板上方带有310mm（宽）85mm（深）梯形斜坡凹槽，凹槽内部设有≥9条凸起的防滑条。踏板镶嵌两条尺寸为≥85*14mm的夜光条，便于夜间使用。踏板下方安装≥20*20*1.2mm方管加固框。
9、床板采用≥15mm厚的优质杉木板，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板平铺钉在4根30×40mm的木档上。
10、床下组合桌柜：板材采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板。书桌桌面厚25mm,其余18mm桌面离地760mm；桌下侧面配置开放式落地柜，安装两块层板；桌上正面设单层书架，侧面设双层书架，正面书架下方安装一块钢制洞洞板，侧面书架正面安装3个挂物品的固定件；衣柜：门板单开门结构，门板为18mm厚R≥60圆角多层曲木板柜门，内设不锈钢管衣杆和层板，上部储物，下部挂衣。衣柜门板拉手：主拉手采用铝、塑复合材质制作，握把式设计，拉手铸铝底座规格：≥160*30*25mm，塑料拉手盖规格：≥115*20*15mm；副拉手主体采用铸铝成型件+钢板锁片组成，铸铝成型件由旋转部件、外基座、内基座组成。旋转部件尺寸≥25*25*55mm；外基座尺寸：≥30*30*30mm；内基座尺寸：≥30*30*10mm。使用者可配挂锁，锁悬挂于旋转部件与外基座内孔中（≥8*12mm）。组合家具的下方加设防潮架采用≥20*50*1.0mm方管制作，五金件采用品牌五金件
11、桌面配置：公寓智联轨道灯。产品尺寸：插座尺寸(不含椭圆灯):≥260mm*64mm*38mm。主体材质：阻燃PC，由3个五孔插孔组成，插孔横向排列。轨道上连接LED灯，输入电压:220V~50Hz，输入电流:0.1A功率因数:>0.5，功率:10W，色温:4000K；Ra:>90，亮度调节:10%-100%，桌面平均照度:>550Lx。LED灯杆高度：椭圆灯尺寸:≥292mm*45mm*18mm，LED灯开关：无极调光开关。LED灯与智联轨道连接为一体。轨道主体上带3个横向排列的五孔插孔，符合3C认证，满足国标GB/T 1002-2021要求。插座提供过载保护,电流超过设置值时，插座自动断电。
	
	

	2
	椅
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	常规
	316
	1.产品规格：总深540宽520高860mm
2.椅座：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，坐宽≥445mm，有效坐深≥420mm,座板厚度≥9mm；座面安装高度440mm，椅面正面做≥355mm宽*400mm深装饰沟槽面；与椅背连接活动位置，设有不少于19个导轨滑槽，滑槽垂直地面最大高度9mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定。背面配≥75*20mmPP材质弧型螺丝闷盖。
3.椅背：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，背宽≥418mm，背高≥435mm,靠背厚度≥7mm；椅背正面设有宽度≥325mm高度345mm防滑透气面，防滑透气面设有不少于34根宽≥度1.5*0.5mm的筋位，
防滑透气。背部设有≥（宽）265mm*(高）120mm*（深）30mm滑动面，通过≥90mm*45mm*30mm塑料成型活动件、≥φ7*105mm圆钢、螺丝与椅背固定连接，滑槽导轨水平方向深度不小于25mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定；内置双弹簧机构，与使用者背部实时联动，调节角度7-10度。
4.椅脚：采用优质圆管≥16mm*1.5mm（厚）；(喷涂架），金属件表面工艺：各金属件进行打磨、去油、酸洗、磷化、清洗、防锈等工艺处理后，通过粉沫喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀。
5.地脚：配有4个PP材质脚垫。
6.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。塑料板用料检验须依据QB/T4371-2012，抑制金黄色葡萄球菌率大于99%，抑制大肠杆菌率大于99%。
	
	

	1
	上床下桌，踏步梯
	房型A2、A3
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	W4500mm*D900mm*H2205mm（蚊帐架H750mm）
	122
	1、床立柱：边立柱≥104*60*1.2mm鸭嘴闭口钢管。正面一侧设有不少于1个圆弧尖角，尺寸≥10X15mm，避免前护栏与床立柱之间的缝隙，使整体更美观。侧面R48安全圆弧，内侧设有≥38mm安全斜边。立柱底部采用优质塑料的静音内塞。
2、床挺：≥60*78*1.2mm T型闭口钢管，T形管底部设有宽度≥60mm整体安全圆弧，钢管上端两侧设有≥45*20mm台阶，内侧放置床板，顶部宽度≥20mm。
3、侧边架上中下短横梁：25*25*1.0mm方管、25*50*1.0mm方管、20*40*1.0mm方管。
4、床板加固档：采用≥20mm*30mm*1.2mm方管，数量5根。
5、床护栏：前护栏高度≥380mm，护栏整体框架采用≥25mm*25mm*1.0mm优质方管，內镶一块优质ENF级三聚氰胺饰面多层板厚18mm，并安装一观察窗。推拉窗整体规格：≥640*265*40mm；外形采用跑道圆设计，内外框材质采用环保PP材质注塑工艺一次成型，两者采用螺丝固定，稳固可靠。安装螺丝位置环形整体扣边条内扣遮挡设计，安全美观。中间推拉滑块采用PP材质中空吹塑工艺一次成型，内侧设有深度10mm弧形凹坑，可进行推拉开启关闭功能，保护使用者的隐私。
6、床头靠背：整体框架由≥25*25*1.0mm方管、≥25*50*1.0mm方管组成，并安装一块优质ENF级三聚氰胺饰面多层板。床头安装一塑料床头靠背，床头靠材质采用纯新PP材质，注塑模具一体成型。采用螺丝与床头护栏固定，尺寸规格≥（长）590*（高）310*（厚）80mm；安装后增加床头护栏厚≥度55mm；正面设有≥440*200mm防滑面，设密集防滑条纹，条纹数量≥50条，防滑面内凹≥10mm贴合人体肌肉。
7、床尾：床尾栏杆设直径≥176mm圆形拉手， 采用优质PP制作，两边采用卡扣式结构。
8、蚊帐架：立柱采用≥20*40*1.0mm方管制作，蚊帐杆采用≥φ19*1.0mm圆管制作，连接牢固，蚊帐架带3个挂物品的固定件。
9、走梯：宽度≥500mm，整体采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板制作，踏板采用PP塑料制作模具一体注塑成型，规格：≥500*220*85mm，踏板上方带有460mm（宽）170mm（深）2mm（高）方形凹槽，凹槽四角镶嵌四条弧型的夜光条，便于夜间使用。
10、床板采用≥15mm厚的优质杉木板，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板平铺钉在4根30×40mm的木档上。
11、床下组合桌柜：板材采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板。书桌桌面厚25mm,其余18mm桌面离地760mm；桌下侧面配置开放式落地柜，安装两块层板；桌上正面设单层书架，侧面设双层书架，正面书架下方安装一块钢制洞洞板，侧面书架正面安装3个挂物品的固定件；衣柜：门板单开门结构，门板为18mm厚R≥60圆角多层曲木板柜门，内设不锈钢管衣杆和层板，上部储物，下部挂衣。衣柜门板拉手：主拉手采用铝、塑复合材质制作，握把式设计，拉手铸铝底座规格：≥160*30*25mm，塑料拉手盖规格：≥115*20*15mm；副拉手主体采用铸铝成型件+钢板锁片组成，铸铝成型件由旋转部件、外基座、内基座组成。旋转部件尺寸≥25*25*55mm；外基座尺寸：≥30*30*30mm；内基座尺寸：≥30*30*10mm。使用者可配挂锁，锁悬挂于旋转部件与外基座内孔中（≥8*12mm）。组合家具的下方加设防潮架采用≥20*50*1.0mm方管制作，五金件采用品牌五金件
12、桌面配置：公寓智联轨道灯。产品尺寸：插座尺寸(不含椭圆灯):≥260mm*64mm*38mm。主体材质：阻燃PC，由3个五孔插孔组成，插孔横向排列。轨道上连接LED灯，输入电压:220V~50Hz，输入电流:0.1A功率因数:>0.5，功率:10W，色温:4000K；Ra:>90，亮度调节:10%-100%，桌面平均照度:>550Lx。LED灯杆高度：椭圆灯尺寸:≥292mm*45mm*18mm，LED灯开关：无极调光开关。LED灯与智联轨道连接为一体。轨道主体上带3个横向排列的五孔插孔，符合3C认证，满足国标GB/T 1002-2021要求。插座提供过载保护,电流超过设置值时，插座自动断电。
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	储物柜
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	W500mm*D600mm*H1800mm
	122
	规格：W500mm*D600mm*H1800mm
1、板材：优质ENF级三聚氰胺饰面多层板厚18mm。 
2、结构：上部上下双开门结构，内部安装层板。
3、底架：20*40*1.0mm方管。
4、拉手：使用铝合金材质复合环形几何体，整体规格120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：120*45*19mm、下盖尺寸：120*45*18mm。拉手表面进行电泳、静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落。涂装无明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。
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	椅
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	常规
	244
	1.产品规格：总深540宽520高860mm
2.椅座：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，坐宽≥445mm，有效坐深≥420mm,座板厚度≥9mm；座面安装高度440mm，椅面正面做≥355mm宽*400mm深装饰沟槽面；与椅背连接活动位置，设有不少于19个导轨滑槽，滑槽垂直地面最大高度9mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定。背面配≥75*20mmPP材质弧型螺丝闷盖。
3.椅背：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，背宽≥418mm，背高≥435mm,靠背厚度≥7mm；椅背正面设有宽度≥325mm高度345mm防滑透气面，防滑透气面设有不少于34根宽≥度1.5*0.5mm的筋位，
防滑透气。背部设有≥（宽）265mm*(高）120mm*（深）30mm滑动面，通过≥90mm*45mm*30mm塑料成型活动件、≥φ7*105mm圆钢、螺丝与椅背固定连接，滑槽导轨水平方向深度不小于25mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定；内置双弹簧机构，与使用者背部实时联动，调节角度7-10度。
4.椅脚：采用优质圆管≥16mm*1.5mm（厚）；(喷涂架），金属件表面工艺：各金属件进行打磨、去油、酸洗、磷化、清洗、防锈等工艺处理后，通过粉沫喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀。
5.地脚：配有4个PP材质脚垫。
6.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。塑料板用料检验须依据QB/T4371-2012，抑制金黄色葡萄球菌率大于99%，抑制大肠杆菌率大于99%。
	
	

	1
	上床下桌，踏步梯
	房型A5
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	W4500mm*D900mm*H2205mm（蚊帐架H750mm）
	12
	1、床立柱：边立柱≥104*60*1.2mm鸭嘴闭口钢管。正面一侧设有不少于1个圆弧尖角，尺寸≥10X15mm，避免前护栏与床立柱之间的缝隙，使整体更美观。侧面R48安全圆弧，内侧设有≥38mm安全斜边。立柱底部采用优质塑料的静音内塞。
2、床挺：≥60*78*1.2mm T型闭口钢管，T形管底部设有宽度≥60mm整体安全圆弧，钢管上端两侧设有≥45*20mm台阶，内侧放置床板，顶部宽度≥20mm。
3、侧边架上中下短横梁：25*25*1.0mm方管、25*50*1.0mm方管、20*40*1.0mm方管。
4、床板加固档：采用≥20mm*30mm*1.2mm方管，数量5根。
5、床护栏：前护栏高度≥380mm，护栏整体框架采用≥25mm*25mm*1.0mm优质方管，內镶一块优质ENF级三聚氰胺饰面多层板厚18mm，并安装一观察窗。推拉窗整体规格：≥640*265*40mm；外形采用跑道圆设计，内外框材质采用环保PP材质注塑工艺一次成型，两者采用螺丝固定，稳固可靠。安装螺丝位置环形整体扣边条内扣遮挡设计，安全美观。中间推拉滑块采用PP材质中空吹塑工艺一次成型，内侧设有深度10mm弧形凹坑，可进行推拉开启关闭功能，保护使用者的隐私。
6、床头靠背：整体框架由≥25*25*1.0mm方管、≥25*50*1.0mm方管组成，并安装一块优质ENF级三聚氰胺饰面多层板。床头安装一塑料床头靠背，床头靠材质采用纯新PP材质，注塑模具一体成型。采用螺丝与床头护栏固定，尺寸规格≥（长）590*（高）310*（厚）80mm；安装后增加床头护栏厚≥度55mm；正面设有≥440*200mm防滑面，设密集防滑条纹，条纹数量≥50条，防滑面内凹≥10mm贴合人体肌肉。
7、床尾：床尾栏杆设直径≥176mm圆形拉手， 采用优质PP制作，两边采用卡扣式结构。
8、蚊帐架：立柱采用≥20*40*1.0mm方管制作，蚊帐杆采用≥φ19*1.0mm圆管制作，连接牢固，蚊帐架带3个挂物品的固定件。
9、走梯：宽度≥500mm，整体采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板制作，踏板采用PP塑料制作模具一体注塑成型，规格：≥500*220*85mm，踏板上方带有460mm（宽）170mm（深）2mm（高）方形凹槽，凹槽四角镶嵌四条弧型的夜光条，便于夜间使用。
10、床板采用≥15mm厚的优质杉木板，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板平铺钉在4根30×40mm的木档上。
11、床下组合桌柜：板材采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板。书桌桌面厚25mm,其余18mm桌面离地760mm；桌下侧面配置开放式落地柜，安装两块层板；桌上正面设单层书架，侧面设双层书架，正面书架下方安装一块钢制洞洞板，侧面书架正面安装3个挂物品的固定件；衣柜：门板单开门结构，门板为18mm厚R≥60圆角多层曲木板柜门，内设不锈钢管衣杆和层板，上部储物，下部挂衣。衣柜门板拉手：主拉手采用铝、塑复合材质制作，握把式设计，拉手铸铝底座规格：≥160*30*25mm，塑料拉手盖规格：≥115*20*15mm；副拉手主体采用铸铝成型件+钢板锁片组成，铸铝成型件由旋转部件、外基座、内基座组成。旋转部件尺寸≥25*25*55mm；外基座尺寸：≥30*30*30mm；内基座尺寸：≥30*30*10mm。使用者可配挂锁，锁悬挂于旋转部件与外基座内孔中（≥8*12mm）。组合家具的下方加设防潮架采用≥20*50*1.0mm方管制作，五金件采用品牌五金件
12、桌面配置：公寓智联轨道灯。产品尺寸：插座尺寸(不含椭圆灯):≥260mm*64mm*38mm。主体材质：阻燃PC，由3个五孔插孔组成，插孔横向排列。轨道上连接LED灯，输入电压:220V~50Hz，输入电流:0.1A功率因数:>0.5，功率:10W，色温:4000K；Ra:>90，亮度调节:10%-100%，桌面平均照度:>550Lx。LED灯杆高度：椭圆灯尺寸:≥292mm*45mm*18mm，LED灯开关：无极调光开关。LED灯与智联轨道连接为一体。轨道主体上带3个横向排列的五孔插孔，符合3C认证，满足国标GB/T 1002-2021要求。插座提供过载保护,电流超过设置值时，插座自动断电。
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	储物柜
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	W500mm*D600mm*H1800mm
	12
	规格：W500mm*D600mm*H1800mm
1、板材：优质ENF级三聚氰胺饰面多层板厚18mm。 
2、结构：上部上下双开门结构，内部安装层板。
3、底架：20*40*1.0mm方管。
4、拉手：使用铝合金材质复合环形几何体，整体规格120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：120*45*19mm、下盖尺寸：120*45*18mm。拉手表面进行电泳、静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落。涂装无明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。
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	储物柜
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	W800mm*D600mm*H1800mm
	12
	规格：W800mm*D600mm*H1800mm
1、板材：优质ENF级三聚氰胺饰面多层板厚18mm。 
2、结构：双开门结构，内部安装层板。
3、底架：20*40*1.0mm方管。
4、拉手：使用铝合金材质复合环形几何体，整体规格120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：120*45*19mm、下盖尺寸：120*45*18mm。拉手表面进行电泳、静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落。涂装无明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。
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	椅
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	常规
	24
	1.产品规格：总深540宽520高860mm
2.椅座：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，坐宽≥445mm，有效坐深≥420mm,座板厚度≥9mm；座面安装高度440mm，椅面正面做≥355mm宽*400mm深装饰沟槽面；与椅背连接活动位置，设有不少于19个导轨滑槽，滑槽垂直地面最大高度9mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定。背面配≥75*20mmPP材质弧型螺丝闷盖。
3.椅背：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，背宽≥418mm，背高≥435mm,靠背厚度≥7mm；椅背正面设有宽度≥325mm高度345mm防滑透气面，防滑透气面设有不少于34根宽≥度1.5*0.5mm的筋位，
防滑透气。背部设有≥（宽）265mm*(高）120mm*（深）30mm滑动面，通过≥90mm*45mm*30mm塑料成型活动件、≥φ7*105mm圆钢、螺丝与椅背固定连接，滑槽导轨水平方向深度不小于25mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定；内置双弹簧机构，与使用者背部实时联动，调节角度7-10度。
4.椅脚：采用优质圆管≥16mm*1.5mm（厚）；(喷涂架），金属件表面工艺：各金属件进行打磨、去油、酸洗、磷化、清洗、防锈等工艺处理后，通过粉沫喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀。
5.地脚：配有4个PP材质脚垫。
6.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。塑料板用料检验须依据QB/T4371-2012，抑制金黄色葡萄球菌率大于99%，抑制大肠杆菌率大于99%。
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	上床下桌，踏步梯
	房型B
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	W4500mm*D900mm*H2205mm（蚊帐架H750mm）
	3
	1、床立柱：边立柱≥104*60*1.2mm鸭嘴闭口钢管。正面一侧设有不少于1个圆弧尖角，尺寸≥10X15mm，避免前护栏与床立柱之间的缝隙，使整体更美观。侧面R48安全圆弧，内侧设有≥38mm安全斜边。立柱底部采用优质塑料的静音内塞。
2、床挺：≥60*78*1.2mm T型闭口钢管，T形管底部设有宽度≥60mm整体安全圆弧，钢管上端两侧设有≥45*20mm台阶，内侧放置床板，顶部宽度≥20mm。
3、侧边架上中下短横梁：25*25*1.0mm方管、25*50*1.0mm方管、20*40*1.0mm方管。
4、床板加固档：采用≥20mm*30mm*1.2mm方管，数量5根。
5、床护栏：前护栏高度≥380mm，护栏整体框架采用≥25mm*25mm*1.0mm优质方管，內镶一块优质ENF级三聚氰胺饰面多层板厚18mm，并安装一观察窗。推拉窗整体规格：≥640*265*40mm；外形采用跑道圆设计，内外框材质采用环保PP材质注塑工艺一次成型，两者采用螺丝固定，稳固可靠。安装螺丝位置环形整体扣边条内扣遮挡设计，安全美观。中间推拉滑块采用PP材质中空吹塑工艺一次成型，内侧设有深度10mm弧形凹坑，可进行推拉开启关闭功能，保护使用者的隐私。
6、床头靠背：整体框架由≥25*25*1.0mm方管、≥25*50*1.0mm方管组成，并安装一块优质ENF级三聚氰胺饰面多层板。床头安装一塑料床头靠背，床头靠材质采用纯新PP材质，注塑模具一体成型。采用螺丝与床头护栏固定，尺寸规格≥（长）590*（高）310*（厚）80mm；安装后增加床头护栏厚≥度55mm；正面设有≥440*200mm防滑面，设密集防滑条纹，条纹数量≥50条，防滑面内凹≥10mm贴合人体肌肉。
7、床尾：床尾栏杆设直径≥176mm圆形拉手， 采用优质PP制作，两边采用卡扣式结构。
8、蚊帐架：立柱采用≥20*40*1.0mm方管制作，蚊帐杆采用≥φ19*1.0mm圆管制作，连接牢固，蚊帐架带3个挂物品的固定件。
9、走梯：宽度≥500mm，整体采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板制作，踏板采用PP塑料制作模具一体注塑成型，规格：≥500*220*85mm，踏板上方带有460mm（宽）170mm（深）2mm（高）方形凹槽，凹槽四角镶嵌四条弧型的夜光条，便于夜间使用。
10、床板采用≥15mm厚的优质杉木板，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板平铺钉在4根30×40mm的木档上。
11、床下组合桌柜：板材采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板。书桌桌面厚25mm,其余18mm桌面离地760mm；桌下侧面配置开放式落地柜，安装两块层板；桌上正面设单层书架，侧面设双层书架，正面书架下方安装一块钢制洞洞板，侧面书架正面安装3个挂物品的固定件；衣柜：门板单开门结构，门板为18mm厚R≥60圆角多层曲木板柜门，内设不锈钢管衣杆和层板，上部储物，下部挂衣。衣柜门板拉手：主拉手采用铝、塑复合材质制作，握把式设计，拉手铸铝底座规格：≥160*30*25mm，塑料拉手盖规格：≥115*20*15mm；副拉手主体采用铸铝成型件+钢板锁片组成，铸铝成型件由旋转部件、外基座、内基座组成。旋转部件尺寸≥25*25*55mm；外基座尺寸：≥30*30*30mm；内基座尺寸：≥30*30*10mm。使用者可配挂锁，锁悬挂于旋转部件与外基座内孔中（≥8*12mm）。组合家具的下方加设防潮架采用≥20*50*1.0mm方管制作，五金件采用品牌五金件
12、桌面配置：公寓智联轨道灯。产品尺寸：插座尺寸(不含椭圆灯):≥260mm*64mm*38mm。主体材质：阻燃PC，由3个五孔插孔组成，插孔横向排列。轨道上连接LED灯，输入电压:220V~50Hz，输入电流:0.1A功率因数:>0.5，功率:10W，色温:4000K；Ra:>90，亮度调节:10%-100%，桌面平均照度:>550Lx。LED灯杆高度：椭圆灯尺寸:≥292mm*45mm*18mm，LED灯开关：无极调光开关。LED灯与智联轨道连接为一体。轨道主体上带3个横向排列的五孔插孔，符合3C认证，满足国标GB/T 1002-2021要求。插座提供过载保护,电流超过设置值时，插座自动断电。
	
	

	2
	上床下桌，踏步梯
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	W2550mm*D900mm*H2205mm（蚊帐架H750mm）
	3
	规格：W2550mm*D900mm*H2205mm（蚊帐架H750mm）
1、床立柱：边立柱≥104*60*1.2mm鸭嘴闭口钢管。正面一侧设有不少于1个圆弧尖角，尺寸≥10X15mm，避免前护栏与床立柱之间的缝隙，使整体更美观。侧面R48安全圆弧，内侧设有≥38mm安全斜边。立柱底部采用优质塑料的静音内塞。
2、床挺：≥60*78*1.2mm T型闭口钢管，T形管底部设有宽度≥60mm整体安全圆弧，钢管上端两侧设有≥45*20mm台阶，内侧放置床板，顶部宽度≥20mm。
3、侧边架上中下短横梁：25*25*1.0mm方管、25*50*1.0mm方管、20*40*1.0mm方管。
4、床板加固档：采用≥20mm*30mm*1.2mm方管，数量5根。
5、床护栏：前护栏高度≥380mm，护栏整体框架采用≥25mm*25mm*1.0mm优质方管，內镶一块优质ENF级三聚氰胺饰面多层板厚18mm，并安装一观察窗。推拉窗整体规格：≥640*265*40mm；外形采用跑道圆设计，内外框材质采用环保PP材质注塑工艺一次成型，两者采用螺丝固定，稳固可靠。安装螺丝位置环形整体扣边条内扣遮挡设计，安全美观。中间推拉滑块采用PP材质中空吹塑工艺一次成型，内侧设有深度10mm弧形凹坑，可进行推拉开启关闭功能，保护使用者的隐私。
6、床头靠背：整体框架由≥25*25*1.0mm方管、≥25*50*1.0mm方管组成，并安装一块优质ENF级三聚氰胺饰面多层板。床头安装一塑料床头靠背，床头靠材质采用纯新PP材质，注塑模具一体成型。采用螺丝与床头护栏固定，尺寸规格≥（长）590*（高）310*（厚）80mm；安装后增加床头护栏厚≥度55mm；正面设有≥440*200mm防滑面，设密集防滑条纹，条纹数量≥50条，防滑面内凹≥10mm贴合人体肌肉。
7、床尾：床尾栏杆设直径≥176mm圆形拉手， 采用优质PP制作，两边采用卡扣式结构。
8、蚊帐架：立柱采用≥20*40*1.0mm方管制作，蚊帐杆采用≥φ19*1.0mm圆管制作，连接牢固，蚊帐架带3个挂物品的固定件。
9、走梯：宽度≥500mm，整体采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板制作，踏板采用PP塑料制作模具一体注塑成型，规格：≥500*220*85mm，踏板上方带有460mm（宽）170mm（深）2mm（高）方形凹槽，凹槽四角镶嵌四条弧型的夜光条，便于夜间使用,侧边带扶手。
10、床板采用≥15mm厚的优质杉木板，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板平铺钉在4根30×40mm的木档上。
11、床下组合桌柜：板材采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板。书桌桌面厚25mm,其余18mm桌面离地760mm；桌下侧面配置开放式落地柜，安装两块层板；桌上正面设单层书架，侧面设双层书架，正面书架下方安装一块钢制洞洞板，侧面书架正面安装3个挂物品的固定件；衣柜：门板单开门结构，门板为18mm厚R≥60圆角多层曲木板柜门，内设不锈钢管衣杆和层板，上部储物，下部挂衣。衣柜门板拉手：主拉手采用铝、塑复合材质制作，握把式设计，拉手铸铝底座规格：≥160*30*25mm，塑料拉手盖规格：≥115*20*15mm；副拉手主体采用铸铝成型件+钢板锁片组成，铸铝成型件由旋转部件、外基座、内基座组成。旋转部件尺寸≥25*25*55mm；外基座尺寸：≥30*30*30mm；内基座尺寸：≥30*30*10mm。使用者可配挂锁，锁悬挂于旋转部件与外基座内孔中（≥8*12mm）。组合家具的下方加设防潮架采用≥20*50*1.0mm方管制作，五金件采用品牌五金件
12、桌面配置：公寓智联轨道灯。产品尺寸：插座尺寸(不含椭圆灯):≥260mm*64mm*38mm。主体材质：阻燃PC，由3个五孔插孔组成，插孔横向排列。轨道上连接LED灯，输入电压:220V~50Hz，输入电流:0.1A功率因数:>0.5，功率:10W，色温:4000K；Ra:>90，亮度调节:10%-100%，桌面平均照度:>550Lx。LED灯杆高度：椭圆灯尺寸:≥292mm*45mm*18mm，LED灯开关：无极调光开关。LED灯与智联轨道连接为一体。轨道主体上带3个横向排列的五孔插孔，符合3C认证，满足国标GB/T 1002-2021要求。插座提供过载保护,电流超过设置值时，插座自动断电。
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	储物柜
	
	[image: ]
	W800mm*D600mm*H1800mm
	3
	规格：W800mm*D600mm*H1800mm
1、板材：优质ENF级三聚氰胺饰面多层板厚18mm。 
2、结构：上部双开门结构，内部安装层板。
3、底架：20*40*1.0mm方管。
4、拉手：使用铝合金材质复合环形几何体，整体规格120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：120*45*19mm、下盖尺寸：120*45*18mm。拉手表面进行电泳、静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落。涂装无明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。
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	储物柜
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	W500mm*D600mm*H1800mm
	3
	规格：W500mm*D600mm*H1800mm
1、板材：优质ENF级三聚氰胺饰面多层板厚18mm。 
2、结构：单开门结构，内部安装层板。
3、底架：20*40*1.0mm方管
4、拉手：使用铝合金材质复合环形几何体，整体规格120mm*45*20mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分；上盖尺寸：120*45*19mm、下盖尺寸：120*45*18mm。拉手表面进行电泳、静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落。涂装无明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。
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	椅
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	常规
	9
	1.产品规格：总深540宽520高860mm
2.椅座：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，坐宽≥445mm，有效坐深≥420mm,座板厚度≥9mm；座面安装高度440mm，椅面正面做≥355mm宽*400mm深装饰沟槽面；与椅背连接活动位置，设有不少于19个导轨滑槽，滑槽垂直地面最大高度9mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定。背面配≥75*20mmPP材质弧型螺丝闷盖。
3.椅背：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，背宽≥418mm，背高≥435mm,靠背厚度≥7mm；椅背正面设有宽度≥325mm高度345mm防滑透气面，防滑透气面设有不少于34根宽≥度1.5*0.5mm的筋位，
防滑透气。背部设有≥（宽）265mm*(高）120mm*（深）30mm滑动面，通过≥90mm*45mm*30mm塑料成型活动件、≥φ7*105mm圆钢、螺丝与椅背固定连接，滑槽导轨水平方向深度不小于25mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定；内置双弹簧机构，与使用者背部实时联动，调节角度7-10度。
4.椅脚：采用优质圆管≥16mm*1.5mm（厚）；(喷涂架），金属件表面工艺：各金属件进行打磨、去油、酸洗、磷化、清洗、防锈等工艺处理后，通过粉沫喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀。
5.地脚：配有4个PP材质脚垫。
6.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。塑料板用料检验须依据QB/T4371-2012，抑制金黄色葡萄球菌率大于99%，抑制大肠杆菌率大于99%。
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	下床
	房型C、C2、C3
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	W2000mm*D900mm*H900mm
	12
	规格：W2000mm*D900mm*H900mm
1、材质：板材采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板厚18mm，床板采用采用≥15mm厚的优质杉木板，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板平铺钉在4根30×40mm的木档上。
2、结构：床下两侧抽拉式行李车，中部设置一抽屉，下方开放式结构。
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	柜
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	W800mm*D600mm*H2000mm
	12
	规格：W800mm*D600mm*H2000mm
1、材质：板材采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板厚18mm。
2、结构：上下大小门板结构，上部储物，下部挂衣，挂衣杆采用不锈钢材质；上柜门内斜边拉手，下柜门拉手：主拉手采用铝、塑复合材质制作，握把式设计，拉手铸铝底座规格：≥160*30*25mm，塑料拉手盖规格：≥115*20*15mm；副拉手主体采用铸铝成型件+钢板锁片组成，铸铝成型件由旋转部件、外基座、内基座组成。旋转部件尺寸≥25*25*55mm；外基座尺寸：≥30*30*30mm；内基座尺寸：≥30*30*10mm。使用者可配挂锁，锁悬挂于旋转部件与外基座内孔中（≥8*12mm）。
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	下桌
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	W1200mm*D600mm*H2000mm
	12
	规格：W1200mm*D600mm*H2000mm
1、材质：桌架20*40*1.2mm方管、25*25*1.2mm方管。板材采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板桌面厚25mm,其余18mm。
2、结构：桌下设置落地柜，含一抽屉、一柜门；书架上大下小结构，下方开放式结构，上方4开门结构。
3、所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。各钢件整体焊接后，表面经酸洗磷化生产工艺：脱脂→水洗I→酸洗→水洗II→中和→水洗III→表调→磷化→水洗IV→钝化过程进行除油除锈及磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，喷塑均匀，粉末选色高雅，漆膜附着力强，产品更加美观大方。
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	椅
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	常规
	12
	1.产品规格：总深540宽520高860mm
2.椅座：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，坐宽≥445mm，有效坐深≥420mm,座板厚度≥9mm；座面安装高度440mm，椅面正面做≥355mm宽*400mm深装饰沟槽面；与椅背连接活动位置，设有不少于19个导轨滑槽，滑槽垂直地面最大高度9mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定。背面配≥75*20mmPP材质弧型螺丝闷盖。
3.椅背：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，背宽≥418mm，背高≥435mm,靠背厚度≥7mm；椅背正面设有宽度≥325mm高度345mm防滑透气面，防滑透气面设有不少于34根宽≥度1.5*0.5mm的筋位，
防滑透气。背部设有≥（宽）265mm*(高）120mm*（深）30mm滑动面，通过≥90mm*45mm*30mm塑料成型活动件、≥φ7*105mm圆钢、螺丝与椅背固定连接，滑槽导轨水平方向深度不小于25mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定；内置双弹簧机构，与使用者背部实时联动，调节角度7-10度。
4.椅脚：采用优质圆管≥16mm*1.5mm（厚）；(喷涂架），金属件表面工艺：各金属件进行打磨、去油、酸洗、磷化、清洗、防锈等工艺处理后，通过粉沫喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀。
5.地脚：配有4个PP材质脚垫。
6.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。塑料板用料检验须依据QB/T4371-2012，抑制金黄色葡萄球菌率大于99%，抑制大肠杆菌率大于99%。
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	下床
	房型C1
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	W2000mm*D900mm*H900mm
	12
	规格：W2000mm*D900mm*H900mm
1、材质：板材采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板桌面厚25mm,其余18mm，床板采用采用≥15mm厚的优质杉木板，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板平铺钉在4根30×40mm的木档上。
2、结构：床下两侧抽拉式行李车，中部设置一抽屉，下方开放式结构。
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	柜
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	W800mm*D600mm*H2000mm
	12
	规格：W800mm*D600mm*H2000mm
1、材质：板材采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板
2、结构：上下大小门板结构，上部储物，下部挂衣，挂衣杆采用不锈钢材质；上柜门内斜边拉手，下柜门拉手：主拉手采用铝、塑复合材质制作，握把式设计，拉手铸铝底座规格：≥160*30*25mm，塑料拉手盖规格：≥115*20*15mm；副拉手主体采用铸铝成型件+钢板锁片组成，铸铝成型件由旋转部件、外基座、内基座组成。旋转部件尺寸≥25*25*55mm；外基座尺寸：≥30*30*30mm；内基座尺寸：≥30*30*10mm。使用者可配挂锁，锁悬挂于旋转部件与外基座内孔中（≥8*12mm）。
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	下桌
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	W1000mm*D600mm*H2000mm
	12
	规格：W1000mm*D600mm*H2000mm
1、材质：桌架20*40*1.2mm方管、25*25*1.2mm方管。板材采用优质ENF级三聚氰胺饰面多层板桌面厚25mm,其余18mm。
2、结构：桌上设置书架上大下小结构，下方开放式结构，上方2开门结构。
3、所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。
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	椅
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	常规
	12
	1.产品规格：总深540宽520高860mm
2.椅座：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，坐宽≥445mm，有效坐深≥420mm,座板厚度≥9mm；座面安装高度440mm，椅面正面做≥355mm宽*400mm深装饰沟槽面；与椅背连接活动位置，设有不少于19个导轨滑槽，滑槽垂直地面最大高度9mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定。背面配≥75*20mmPP材质弧型螺丝闷盖。
3.椅背：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，背宽≥418mm，背高≥435mm,靠背厚度≥7mm；椅背正面设有宽度≥325mm高度345mm防滑透气面，防滑透气面设有不少于34根宽≥度1.5*0.5mm的筋位，
防滑透气。背部设有≥（宽）265mm*(高）120mm*（深）30mm滑动面，通过≥90mm*45mm*30mm塑料成型活动件、≥φ7*105mm圆钢、螺丝与椅背固定连接，滑槽导轨水平方向深度不小于25mm，使用过程中靠背左右摆动受力更加均匀，机构活动更加稳定；内置双弹簧机构，与使用者背部实时联动，调节角度7-10度。
4.椅脚：采用优质圆管≥16mm*1.5mm（厚）；(喷涂架），金属件表面工艺：各金属件进行打磨、去油、酸洗、磷化、清洗、防锈等工艺处理后，通过粉沫喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀。
5.地脚：配有4个PP材质脚垫。
6.塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。塑料板用料检验须依据QB/T4371-2012，抑制金黄色葡萄球菌率大于99%，抑制大肠杆菌率大于99%。
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