一、项目概况
结合市局相关文件要求，本项目建设多模态视图智能应用基座。依托现有视图智能分析输出的结构化数据，在专用业务网络环境开展大数据应用模型的部署运行，实现业务分析模式由被动识别向主动研判预测升级。通过建设共性应用能力与业务模型，提升风险预警处置效能，提高城市精细化智慧管理水平，同时可为相关业务单位提供主动研判、风险甄别、异常比对等技术服务。
二、项目建设目标
本项目在公安信息网内部搭建多模态视图智能应用基座，为各业务单元提供图像智能化支撑服务，依托技术赋能，提升图像类业务智能化处理能力与应用成效。
三、建设内容
[bookmark: _GoBack]本项目为多模态视图智能应用基座硬件采购项目，采购硬件包含视频赋能管理节点1 台、基础大模型算力设备5台、通用服务器3台，设备部署于专用业务网络环境，通过硬件算力支撑，提升图像类业务智能化处理与应用能力。
四、设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	视频赋能管理节点
	台
	1

	2
	基模算力设备
	台
	5

	3
	服务器
	台
	3


五、项目主要设备参数
[bookmark: _Toc487052291]5.1视频赋能管理节点（1台）
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]提供视频赋能服务管理能力，支持多并发赋能服务访问。支持对接分局现有资源池开展业务协同。
	序号
	技术项
	技术参数要求

	1
	并发数量
	单台支持支撑50个并发的赋能服务访问

	2
	赋能服务注册
	提供赋能服务注册功能，包括服务名称、厂商、调用说明等信息。
提供赋能服务信息的修改功能。
提供赋能服务一键上架/下架功能。

	3
	赋能服务编目
	提供赋能服务编目功能，编目维度包括服务类别、服务子类、违法嫌疑人员类别、技术类别、配置模式等。

	4
	赋能服务检索
	提供赋能服务的检索和列表展示功能，检索条件包括服务类别、发布状态等，支持检索结果列表导出功能。

	5
	赋能服务详情查看
	提供赋能服务详情查看功能，包含服务名称、服务类别、配置模式等。
支持查看赋能服务的调用详情，包括服务基本信息，调用统计信息、调用趋势和调用日志。
支持查看所有赋能服务当日总共调用次数和具体调用明细。
支持记录赋能的调用日志，包括请求参数，响应结果等信息，方便排查问题和进行故障分析。
支持按照时段统计每个时段的赋能服务调用量，并展示当天的调用趋势曲线。
支持实时赋能服务的实时调阅日志监控功能，并支持按照服务类别进行筛选。

	6
	处理器
	提供不低于两颗高性能处理器

	7
	内存
	提供不低于DDR4 16G*4

	8
	硬盘
	提供不低于1T SAS盘*2

	9
	网络I/O
	提供不低于2个10/100/1000M自适应以太网口

	10
	电源
	1+1冗余,标配输出功率900W；

	11
	导轨
	2U标准导轨。

	12
	质保要求
	提供三年免费质保服务。



5.2基模算力设备（5台）（核心产品）
承载大模型推理，支撑多模态视图智能应用智能体运行。支持对接分局现有资源池开展业务协同。
	序号
	技术项
	技术参数要求

	1
	▲处理器
	整机支持≥2路处理器；单颗物理核心数≥48核，主频≥2.6GHz；提供官网截图、产品说明书或第三方测试报告作为佐证材料；

	2
	▲系统内存
	DDR4内存≥1024GB，速率≥3200MT/s，支持ECC内存保护；提供官网截图、产品说明书或第三方测试报告作为佐证材料；

	3
	本地存储
	2.5英寸SATA 固态硬盘≥960GB；
2.5英寸NVMe 固态硬盘-Gen4≥7680GB

	4
	▲算力卡
	整机FP16算力≥2.2 PFLOPS；整机合计显存≥512GB；提供官网截图、产品说明书或第三方测试报告作为佐证材料；

	5
	RAID支持
	支持RAID 0/1/10/5/50/6/60；支持硬盘热插拔

	6
	散热
	风冷散热，8个热插拔风扇模组，支持N+1冗余

	7
	电源
	4个热插拔电源模块，支持2+2冗余，支持200~240V AC/240V DC

	8
	质保要求
	提供三年免费质保服务。提供原厂产品授权及售后服务承诺函，或制造商声明函。



5.3通用服务器（3台）
2台应用服务器，部署基座前后端业务服务、后台计算任务；1台数据库服务器，部署数据库。支持对接分局现有资源池开展业务协同。
	序号
	技术项
	技术参数要求

	1
	处理器
	整机支持≥2路处理器，物理核心数≥16核，主频≥2.6GHz

	2
	系统内存
	DDR4内存≥128GB，速率≥3200MT/s，支持ECC内存保护

	3
	本地存储
	系统盘 2×480GB NVMe
数据盘 4×2.4TB SAS

	4
	RAID支持
	支持RAID 0/1/10/5/50/6/60

	5
	散热
	风冷散热，8个热插拔风扇模组，支持N+1冗余

	6
	电源
	支持1+1冗余，支持200~240V AC/240V DC

	7
	质保要求
	提供三年免费质保服务。



六、服务要求
6.1供货要求：合同签订之日起9个月内完成所有内容并通过验收交付使用。质保期3年，自验收合格之日起计算。
6.2售后服务承诺和原厂授权：基础大模型算力设备须提供针对本项目的售后服务承诺函和原厂授权函或制造商声明函。
6.3故障响应：7*24 小时技术热线支持，报障后1小时内响应，重大故障4小时内到达现场处置，24小时内解决。
6.4培训服务：针对分局运维人员开展技术培训，培训内容包含设备操作、基础运维、故障排查等。
[bookmark: OLE_LINK4]6.5验收标准与流程：满足本采购文件技术要求，供应商向采购人提交验收申请，由双方共同开展验收工作。
6.6保密要求：项目实施全过程遵守公安内网安全管理规定，进场人员签订保密承诺书，涉密资料不得外泄。
6.7驻场要求：提供至少一名工程师在项目期内常驻普陀公安分局，在常规工作5*8小时内对设备采购进行现场质量保障，及时解决出现的任何问题。
七、其他
7.1、支付方式：
7.1.1合同签订且财政资金下达后，采购人支付20%的项目合同金额；
7.1.2项目设备全部送达指定地点，待设备安装调试完毕，且项目通过交工验收后，招标人向中标人支付50%的合同总额；
7.1.3项目终验合格且经财务监理审价之后，招标人向中标人支付审定价余款（余款以财务监理审核价为准）。
以上付款以政府财政部门审批同意支付的时间和金额为准。
