[bookmark: _Toc245199998]名人苑定制家具招标需求
[bookmark: _Toc245199999]一、说明
[bookmark: _Toc245200000]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc245200001]二、项目概况
[bookmark: _Toc245200002]2 项目名称
项目名称：名人苑定制家具
[bookmark: _Toc245200003]3 项目地点
地点：张杨路2988号
[bookmark: _Toc245200004]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：
为深入贯彻落实区主要领导指示精神，积极回应群众对婚姻登记服务品质化、场景化、便利化的需求，婚管所拟将浦东南路婚姻登记点整体迁入名人苑，着力打造集婚姻登记、文化展示、业态融合与开放绿地于一体的国家5A级综合性婚姻登记中心，以更宽敞的服务空间、更完善的设施配置和更优质的服务体验，更好地服务广大市民群众，弘扬新时代婚俗文明新风。
4.2 项目招标范围及内容：
名人苑定制家具。
4.3 交付日期：自合同签订之日起60天。
[bookmark: _Toc245200005]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc245200006]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc245200007]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下： 
（1）第一次付款，合同签订后30日内，收到发票后，支付65.5万元（不超过合同金额）；
（2）第二次付款，项目完成且经采购人验收合格后，支付剩余合同款。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc245200008]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc245200009]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc245200010]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	编号
	名称
	数量
	单位
	供货期
	质保期
	是否核心产品

	一
	四层婚登事务受理区-定制类
	
	
	

	1
	接待大厅-弧形定制受接待服务台
	1
	张
	
	
	

	2
	接待大厅-五爪滚轮办公椅
	4
	把
	
	
	

	3
	婚检窗口-定制资料架
	1
	组
	
	
	

	4
	婚检窗口-定制资料柜
	1
	组
	
	
	

	5
	婚检窗口-办公桌
	1
	张
	
	
	

	6
	婚检窗口-五爪滚轮办公椅
	1
	张
	
	
	

	7
	婚检窗口-圆桌
	1
	张
	
	
	

	8
	婚检窗口-接待椅
	3
	张
	
	
	

	9
	婚检窗口-沙发椅
	3
	张
	
	
	

	10
	窗口受理区-单人爱心接待椅
	20
	张
	
	
	

	11
	窗口受理区-装饰矮柜
	10
	组
	
	
	

	12
	窗口受理区-五爪滚轮办公椅
	10
	张
	
	
	

	13
	窗口受理区-边柜
	10
	个
	
	
	

	14
	窗口受理等候区-圆桌
	10
	张
	
	
	

	15
	等候区-心形座凳（大号）
	5
	张
	
	
	

	16
	等候区-心形椅（中号）
	15
	张
	
	
	

	17
	窗口受理等候区卡座-休闲长桌
	3
	张
	
	
	

	18
	窗口受理等候区卡座-休闲椅
	12
	张
	
	
	

	19
	窗口受理水吧区-吧凳椅
	6
	张
	
	
	

	20
	窗口受理区婚姻辅导室-单人沙发
	10
	张
	
	
	

	21
	窗口受理区婚姻辅导室-茶几
	9
	张
	
	
	

	22
	窗口受理区婚姻辅导室-屏风
	8
	组
	
	
	

	23
	窗口受理区婚姻辅导室-圆型活动沙发（组合式）
	1
	组
	
	
	

	24
	窗口受理区婚姻辅导室-单人休闲沙发
	4
	张
	
	
	

	25
	窗口受理区婚姻辅导室-茶几
	3
	组
	
	
	

	26
	窗口受理区婚姻辅导室-圆桌
	4
	张
	
	
	

	27
	窗口受理区婚姻辅导室-单人休闲沙发椅
	10
	张
	
	
	

	28
	海誓山盟颁证厅-定制中式实木椅
	24
	张
	
	
	

	29
	海誓山盟颁证厅-定制颁证台
	1
	张
	
	
	

	30
	海誓山盟化妆间-定制中式梳妆台
	3
	张
	
	
	

	31
	海誓山盟化妆间-定制中式沙发凳
	3
	张
	
	
	

	32
	海誓山盟化妆间-更衣间定制中式双人凳
	1
	张
	
	
	

	33
	海誓山盟化妆间-定制中式屏风
	1
	组
	
	
	

	34
	花好月圆颁证厅-定制欧式实木教堂椅
	20
	张
	
	
	

	35
	花好月圆颁证厅-定制颁证台
	1
	张
	
	
	

	36
	花好月圆化妆间-定制欧式梳妆台
	3
	张
	
	
	

	37
	花好月圆化妆间-定制欧式沙发凳
	3
	张
	
	
	

	38
	花好月圆化妆间-更衣间欧式沙发凳
	1
	张
	
	
	

	39
	花好月圆化妆间-定制欧式屏风
	1
	组
	
	
	

	二
	四层婚登办公区
	
	
	

	1
	单人办公室-办公桌
	3
	张
	
	
	

	2
	单人办公室-边柜
	3
	张
	
	
	

	3
	单人办公室-高背办公椅
	3
	张
	
	
	

	4
	单人办公室-接待椅
	6
	张
	
	
	

	5
	单人办公室-定制资料柜
	1
	组
	
	
	

	6
	单人办公室-定制资料柜
	1
	组
	
	
	

	7
	单人办公室-定制资料柜
	1
	组
	
	
	

	8
	办公室-2人位办公桌
	2
	张
	
	
	

	9
	办公室-6人位办公桌
	1
	张
	
	
	

	10
	办公室-资料下柜
	10
	个
	
	
	

	11
	办公室-中背办公椅
	10
	张
	
	
	

	12
	办公室-圆桌
	2
	张
	
	
	

	13
	办公室-单人休闲沙发椅
	8
	张
	
	
	

	14
	小会议室-会议桌
	1
	张
	
	
	

	15
	小会议室-会议椅
	10
	把
	
	
	

	16
	小会议室-资料高柜A款
	1
	组
	
	
	

	17
	窗口受理大会议室-会议桌
	1
	张
	
	
	

	18
	窗口受理大会议室-会议椅
	33
	张
	
	
	

	19
	多功能厅-主席桌
	6
	张
	
	
	

	20
	多功能厅-折叠桌
	22
	张
	
	
	

	21
	多功能厅-旁听桌
	18
	张
	
	
	

	22
	多功能厅-会议椅
	86
	张
	
	
	核心
产品

	23
	音控室-音控桌
	1
	张
	
	
	

	24
	音控室-中背办公椅
	1
	张
	
	
	

	25
	妈咪小屋-三人沙发
	1
	张
	
	
	

	26
	妈咪小屋-单人沙发
	1
	张
	
	
	

	27
	妈咪小屋-茶几
	1
	张
	
	
	

	28
	妈咪小屋-边几
	1
	张
	
	
	

	29
	妈咪小屋-书架
	1
	组
	
	
	

	30
	安保监控室-办公桌
	1
	张
	
	
	

	31
	安保监控室-资料柜
	1
	组
	
	
	

	32
	安保监控室-五爪滚轮办公椅办公椅
	1
	张
	
	
	

	33
	储藏间-货架
	20
	㎡
	
	
	

	34
	更衣间-4门更衣柜
	14
	组
	
	
	

	35
	更衣间-软包凳
	2
	组
	
	
	

	36
	茶歇区-圆桌
	2
	张
	
	
	

	37
	茶歇区-单人休闲沙发椅
	8
	张
	
	
	

	三
	五层事务受理区
	
	
	

	1
	事务受理区-五爪滚轮办公椅
	2
	把
	
	
	

	2
	事务受理区-定制等候沙发凳
	22
	张
	
	
	

	3
	事务受理区-定制边几
	11
	张
	
	
	

	4
	事务受理区-圆桌
	2
	张
	
	
	

	5
	事务受理区-单人休闲沙发椅
	8
	张
	
	
	

	6
	修改协议区-定制长条桌
	1
	张
	
	
	

	7
	修改协议区-定制长条桌
	2
	张
	
	
	

	8
	修改协议区-定制长条桌
	1
	张
	
	
	

	9
	修改协议区-书写椅
	8
	把
	
	
	

	10
	单人办公室-办公桌
	8
	张
	
	
	

	11
	单人办公室-边柜
	8
	张
	
	
	

	12
	离婚登记室-五爪滚轮办公椅
	8
	把
	
	
	

	13
	离婚登记室-弓形接待椅
	14
	把
	
	
	

	14
	离婚登记室-定制资料柜
	7
	组
	
	
	

	15
	家庭辅导室-双人沙发
	2
	张
	
	
	

	16
	家庭辅导室-单人沙发
	2
	张
	
	
	

	17
	家庭辅导室-茶几
	2
	张
	
	
	

	18
	家庭辅导室-矮柜
	2
	组
	
	
	

	19
	家庭辅导室-双人办公桌
	1
	张
	
	
	

	20
	家庭辅导室-五爪滚轮办公椅
	7
	把
	
	
	

	21
	家庭辅导室-定制资料柜
	2
	组
	
	
	

	22
	窗口受理区婚姻辅导室-屏风
	1
	组
	
	
	

	23
	财务室-双人办公桌
	1
	张
	
	
	

	24
	财务室-五爪滚轮办公椅
	2
	把
	
	
	

	25
	财务室-定制资料柜
	1
	组
	
	
	

	26
	财务室-定制资料柜
	2
	组
	
	
	

	27
	档案室-资料柜
	126
	组
	
	
	

	28
	档案室-单人办公桌
	3
	张
	
	
	

	29
	档案室-办公椅
	3
	张
	
	
	

	30
	职工之家-活动桌
	1
	张
	
	
	

	31
	职工之家-活动椅
	8
	张
	
	
	

	32
	职工之家-圆桌
	2
	张
	
	
	

	33
	职工之家-单人休闲沙发椅
	8
	张
	
	
	

	34
	职工之家-定制装饰柜
	1
	组
	
	
	

	35
	更衣间-软包凳
	2
	组
	
	
	

	四
	其他
	
	
	

	1
	4F电梯厅-定制等候沙发凳
	10
	张
	
	
	

	2
	5F电梯厅-定制等候沙发凳
	10
	张
	
	
	

	3
	资料柜-配置机械锁
	80
	把
	
	
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：
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9.2.2 具体技术参数指标要求
	编号
	图例（仅供参考，不指向任何品牌）
	名称
	参数/规格（mm）
	材质
	数量
	单位

	一
	四层婚登事务受理区-定制类
	
	
	
	
	

	1
	[image: ][image: ]
	接待大厅-弧形定制受接待服务台
	W9000*D850*H750-H1150
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面；表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
配套安装五孔插座和网电插座及电子设备安装服务。
	1
	张

	2
	[image: ]
	接待大厅-五爪滚轮办公椅
	W500mm*D460mm*H780mm
	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高，表面防水防污处理。
海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。
曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。
底盘：安全防爆STG底盘，倾仰角度三档调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。气压棒：气杆升降行程10CM，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证。                                            椅脚：不锈钢椅脚，半径350mm，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。
椅轮：R60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。
	4
	把

	3
	[image: ]
	婚检窗口-定制资料架
	W2200mm*D400mm*H2400mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	1
	组

	4
	[image: ]
	婚检窗口-定制资料柜
	W3000mm*D400mm*H2400mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	1
	组

	5
	[image: ]
	婚检窗口-办公桌
	W1500mm*D600mm*H700mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
包含：键盘抽屉及机箱托盘
	1
	张
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	婚检窗口-五爪滚轮办公椅
	W500mm*D460mm*H780mm
	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高，表面防
水防污处理。
海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。
曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。
底盘：安全防爆STG底盘，倾仰角度三档调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。气压棒：气杆升降行程10CM，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证。                                            椅脚：不锈钢椅脚，半径350mm，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。
椅轮：R60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。
	1
	张
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	婚检窗口-圆桌
	DIA700
	台面:采用12mm厚岩板,四角R50倒圆处理 ，下架:横梁采用规格为40*25*2.0mm的优质Q195矩形钢管,立柱采用规格为φ38*1.5mm的优质Q195圆管，金属桌脚表面采用静电喷涂工艺，色泽均衡光洁无划痕无瑕疵。
	1
	张
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	婚检窗口-接待椅
	W550mm*D610mm*H800mm
	1.坐垫、靠背：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：采用黑胡桃实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
4.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	3
	张
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	婚检窗口-沙发椅
	W470mm*D560mm*H820mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：1.8mm厚度扁管折弯而成，承重102KG向下冲击测试无变形，表面静电喷涂工艺，高品质外观。
	3
	张
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	窗口受理区-单人爱心接待椅
	W750mm*D750mm*H850mm
	1.头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。
	20
	张
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	窗口受理区-装饰矮柜
	W2000mm*D400mm*H800mm
	1.主材：采用黑胡桃木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点.门板凹凸纹理雕刻而成，凹凸流畅曲线自然，高低之间过度顺畅优美。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	10
	组
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	窗口受理区-五爪滚轮办公椅
	W500mm*D460mm*H780mm
	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高，表面防
水防污处理。
海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。
曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。
底盘：安全防爆STG底盘，倾仰角度三档调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。气压棒：气杆升降行程10CM
椅轮：R60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。
	10
	张
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	窗口受理区-边柜
	W1200mm*D500mm*H700 mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	10
	个
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	窗口受理等候区-圆桌
	D1100mm*H780mm
	台面:采用12mm厚岩板,四角R50倒圆处理 ，下架:横梁采用规格为40*25*2.0mm的优质Q195矩形钢管,立柱采用规格的优质305不锈钢板，金属桌脚表面采用电镀工艺及木纹转印技术，色泽均衡光洁无划痕无瑕疵。
	10
	张
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	等候区-心形座凳（大号）
	D1100*H450
	1.头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。
	5
	张
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	等候区-心形椅（中号）
	D800*H450
	1.头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。
	15
	张
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	窗口受理等候区卡座-休闲长桌
	W1600mm*D600mm*H730MM
	台面:采用12mm厚岩板,四角R50倒圆处理 ，下架:横梁采用规格为40*25*2.0mm的优质Q195矩形钢管,立柱采用规格为φ38*1.5mm的优质Q195圆管，金属桌脚表面采用氟碳烤漆工艺，色泽均衡光洁无划痕无瑕疵。
	3
	张
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	窗口受理等候区卡座-休闲椅
	W610mm*D510mm*H760mm
	1.皮面：优质纳米皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》标准；其中摩擦色牢度干擦沾色，变色≥4-5级；湿擦沾色，变色≥4-5级；碱性汗液沾色，变色≥4-5级；耐光性≥4-5级；耐折牢度符合要求；耐磨性符合要求；撕裂力（N）≥30；ph值≥4；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：1.8mm厚度扁管折弯而成，承重102KG向下冲击测试无变形，表面包裹优质纳米皮，高品质外观。
	12
	张
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	窗口受理水吧区-吧凳椅
	W750mm*D450mm*H450mm
	1.头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.全钢制椅架,采用2mm以上壁厚品牌一级冷轧钢材，静电喷涂。
	6
	张
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	窗口受理区婚姻辅导室-单人沙发
	W1000mm*D900mm*H900mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。
	10
	张
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	窗口受理区婚姻辅导室-茶几
	W1200mm*D550mm*H440mm
	1.主材：采乌金木(赛鞋木豆)实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。全钢制桌架,采用2mm以上壁厚品牌一级冷轧钢材，静电喷涂。
	9
	张
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	窗口受理区婚姻辅导室-屏风
	500*1700/500*1800/500*1900/500*1700
	1.主材：采乌金木(赛鞋木豆)实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	8
	组
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	窗口受理区婚姻辅导室-圆型活动沙发（组合式）
	W2400*D850*H950
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。
	1
	组
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	窗口受理区婚姻辅导室-单人休闲沙发
	W790*D760*H950
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。
	4
	张
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	窗口受理区婚姻辅导室-茶几
	DIA800*H390
	1.主材：采乌金木(赛鞋木豆)实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
3、台面：岩板台面
	3
	组
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	窗口受理区婚姻辅导室-圆桌
	DIA700
	台面:采用12mm厚岩板,四角R50倒圆处理 ，下架:横梁采用规格为40*25*2.0mm的优质Q195矩形钢管,立柱采用规格为φ38*1.5mm的优质Q195圆管，金属桌脚表面采用静电喷涂工艺，色泽均衡光洁无划痕无瑕疵。
	4
	张
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	窗口受理区婚姻辅导室-单人休闲沙发椅
	W470mm*D560mm*H820mm
	1.头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.全钢制椅架,采用2mm以上壁厚品牌一级冷轧钢材，静电喷涂。
	10
	张
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	海誓山盟颁证厅-定制中式实木椅
	W1500mm*D800mm*H680mm
	1.主材：采用进口北美黑胡桃木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	24
	张
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	海誓山盟颁证厅-定制颁证台
	W620mm*D380mm*H1160mm
	1.主材：采用黑胡桃木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	1
	张
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	海誓山盟化妆间-定制中式梳妆台
	W1000mm*D600mm*H750mm
	1.主材：采用黑胡桃木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	3
	张
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	海誓山盟化妆间-定制中式沙发凳
	W550mm*D450mm*H680mm
	1.主材：采用黑胡桃木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	3
	张
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	海誓山盟化妆间-更衣间定制中式双人凳
	W550mm*D450mm*H680mm
	1.主材：采用黑胡桃木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	1
	张
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	海誓山盟化妆间-定制中式屏风
	W1550mm*D40mm*H2200mm
	1.主材：采用黑胡桃木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	1
	组
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	花好月圆颁证厅-定制欧式实木教堂椅
	W1500mm*D700mm*H680mm
	1.主材：采用黑胡桃木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	20
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	花好月圆颁证厅-定制颁证台
	W620mm*D380mm*H1160mm
	1.主材：采用榉木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保封闭漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	1
	张
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	花好月圆化妆间-定制欧式梳妆台
	W1200mm*D600mm*H750mm
	1.主材：采用榉木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保封闭漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	3
	张
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	花好月圆化妆间-定制欧式沙发凳
	W650mm*D450mm*H680mm
	1.主材：采用榉木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保封闭漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	3
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	花好月圆化妆间-更衣间欧式沙发凳
	W650mm*D450mm*H680mm
	1.主材：采用榉木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保封闭漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	1
	张
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	花好月圆化妆间-定制欧式屏风
	W3500mm*D40mm*H2200mm
	1.主材：采用榉木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保封闭漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	1
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	四层婚登办公区
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	单人办公室-办公桌
	W1800mm*D800mm*H680mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
包含：键盘抽屉及机箱托盘
	3
	张
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	单人办公室-边柜
	W1400mm*D400mm*H600mm
	
	3
	张
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	单人办公室-高背办公椅
	W500mm*D460mm*H1100mm-1200mm
	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高，表面防水防污处理。
海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。
曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。
底盘：安全防爆STG底盘，倾仰角度三档调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。
气压棒：气杆升降行程10CM，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证。                                          
椅脚：不锈钢椅脚，半径350mm，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。
椅轮：R60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。
	3
	张
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	单人办公室-接待椅
	W500mm*D460mm*H1100mm-1200mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）≥45；拉伸强度（kpa）≥110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：1.8mm厚度扁管折弯而成，承重102KG向下冲击测试无变形，表面电镀，高品质外观。
4.结构功能：座垫可承受57KG的重物冲击100000 次不变形
	6
	张
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	单人办公室-定制资料柜
	W1600mm*D400mm*H2400mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	1
	组
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	单人办公室-定制资料柜
	W2000mm*D400mm*H2400mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	1
	组
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	单人办公室-定制资料柜
	W2500mm*D400mm*H2400mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	1
	组
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	办公室-2人位办公桌
	W1200*D2000*H1100
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
包含：键盘抽屉及机箱托盘
	2
	张
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	办公室-6人位办公桌
	W2000*D3645*H1100
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
包含：键盘抽屉及机箱托盘
	1
	张

	10
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	办公室-资料下柜
	W450mm*D500mm*H720 mm
	基材:采用E0 级多层板，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	10
	个
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	办公室-中背办公椅
	W500mm*D460mm*H780mm
	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高，表面防水防污处理。
海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。
曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。
底盘：安全防爆STG底盘，倾仰角度三档调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。
气压棒：气杆升降行程10CM，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证。                                            
椅脚：不锈钢椅脚，半径350mm，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。
椅轮：R60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。
	10
	张
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	办公室-圆桌
	DIA700
	台面:采用12mm厚岩板,四角R50倒圆处理 ，下架:横梁采用规格为40*25*2.0mm的优质Q195矩形钢管,立柱采用规格为φ38*1.5mm的优质Q195圆管，金属桌脚表面采用静电喷涂工艺，色泽均衡光洁无划痕无瑕疵。
	2
	张
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	办公室-单人休闲沙发椅
	W470mm*D560mm*H820mm
	1.头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.全钢制椅架,采用2mm以上壁厚品牌一级冷轧钢材，静电喷涂。
	8
	张
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	小会议室-会议桌
	W2900mm*D1200mm*H750mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面；      表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
	1
	张
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	小会议室-会议椅
	W650D*740*H950
	皮面：头层牛皮，厚度1.0-1.5mm。                   
海绵：优质高回弹海绵，椅座50#高密度海绵， 椅背35#高密度海绵。 曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经 高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不 虫蛀、不霉变。                     
底盘：具备升降、倾仰D单档锁定、同步倾仰功 能进口高飞模底盘。                                     
椅脚：ADC10高标号铝材一次性成型，粗抛+ 精抛两次抛光铝合金脚，含碳、含铅量更低， 环保标准、净亮度更高。                                             
椅轮：60R黑色PU防震静音轮。
	10
	把
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	小会议室-资料高柜A款
	W2700mm*D400mm*H2000mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	1
	组
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	窗口受理大会议室-会议桌
	W6000mm*D2400mm*H780mm
	基材:采用环保E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用环保水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链，配套安装五孔插座和网电插座以及升降屏等会议系统。
	1
	张
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	窗口受理大会议室-会议椅
	W500mm*D460mm*H780mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：1.8mm厚度扁管折弯而成，承重102KG向下冲击测试无变形，表面电镀，高品质外观。
	33
	张
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	多功能厅-主席桌
	W1000mm*D500mm*H800mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	6
	张
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	多功能厅-折叠桌
	W1400mm*D500mm*H750mm
	1、桌面：板材采用E0级多层板，握钉力强，面板不易变形、开裂，甲醛释放量为0.022mg/m³（符合GB/T 39600-2021造板及其制品甲醛释放量分级，E0级标准≤0.050mg/m³），厚度25mm。
2、封边：PVC无缝同色封边，厚度2mm。
3、粘合剂：环保热熔胶。
4、全钢制桌架，采用2mm以上壁厚品牌一级冷轧钢材，静电喷涂。
	22
	张
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	多功能厅-旁听桌
	W1400mm*D450mm*H750mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg。
五金：优质阻尼铰链。
	18
	张
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	多功能厅-会议椅
	W450mm*D500mm*H940mm
	1.主材：采乌金木(赛鞋木豆)实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。全钢制桌架,采用2mm以上壁厚品牌一级冷轧钢材，静电喷涂。 
3.皮面：优质纳米皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》标准；其中摩擦色牢度干擦沾色，变色≥4-5级；擦沾色，变色≥4-5级；碱性汗液沾色，变色≥4-5级；耐光性≥4-5级；耐折牢度符合要求；耐磨性符合要求；撕裂力（N）≥30；ph值≥4；游离甲醛含量未检出；VOC（mg/kg）≤50；可萃取的重金属铅。 
4.内部阻燃海绵：高弹性阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）≥45；拉伸强度（kpa）≥110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。
	86
	张
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	音控室-音控桌
	W1200mm*D600mm*H750mm
	1、桌面：板材采用环保E0级多层板，握钉力强，面板不易变形、开裂，甲醛释放量为0.022mg/m³（符合GB/T 39600-2021造板及其制品甲醛释放量分级，E0级标准≤0.050mg/m³），厚度25mm。
2、封边：同色封边，厚度2mm。
3、粘合剂：环保热熔胶。
4、全钢制桌架，采用2mm以上壁厚品牌一级冷轧钢材，静电喷涂。
	1
	张
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	音控室-中背办公椅
	W500mm*D460mm*H780mm
	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高，表面防水防污处理。
海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。
曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。
底盘：安全防爆STG底盘，倾仰角度三档调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。
气压棒：气杆升降行程10CM，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证。                                            
椅脚：不锈钢椅脚，半径350mm，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。
椅轮：R60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。
	1
	张
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	妈咪小屋-三人沙发
	W2200mm*D800mm*H680mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：采用环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。
	1
	张
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	妈咪小屋-单人沙发
	W900mm*D800mm*H680mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：采用环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。
	1
	张
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	妈咪小屋-茶几
	W800mm*D550mm*H440mm
	1.主材：白蜡木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	1
	张

	28
	[image: ]
	妈咪小屋-边几
	D550mm*H550mm
	1.主材：白蜡木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	1
	张
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	妈咪小屋-书架
	W1800mm*D350mm*H2000mm
	1.主材：白蜡木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	1
	组
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	安保监控室-办公桌
	W1400mm*D800mm*H680mm
	1、桌面：板材采用环保E0级多层板，握钉力强，面板不易变形、开裂，甲醛释放量为0.022mg/m³（符合GB/T 39600-2021造板及其制品甲醛释放量分级，E0级标准≤0.050mg/m³），厚度25mm。
2、封边：同色封边，厚度2mm。
3、粘合剂：环保热熔胶。
4、全钢制桌架,采用2mm以上壁厚品牌一级冷轧钢材，静电喷涂。
	1
	张
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	安保监控室-资料柜
	W1500mm*D600mm*H2000mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	1
	组
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	安保监控室-五爪滚轮办公椅办公椅
	W500mm*D460mm*H780mm
	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高，表面防
水防污处理。
海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。
曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。
底盘：安全防爆STG底盘，倾仰角度三档调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。
气压棒：气杆升降行程10CM，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证。                                            
椅脚：不锈钢椅脚，半径350mm，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。
椅轮：R60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。
	1
	张
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	储藏间-货架
	W1000*D400mm*H2500mm
	采用优质冷扎钢板（厚0.8mm），经冲剪、
折边、焊接、喷塑、组装而成。深层使用德国
涂装流水线，磷化酸洗，静电喷塑，防腐、防
水、防脱落、抗高温、易清洗。 
	20
	㎡
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	更衣间-4门更衣柜
	W600mm*D550mm*H2400mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	14
	组
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	更衣间-软包凳
	W450mm*D450mm*H1200mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：采用环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。
	2
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	茶歇区-圆桌
	DIA700
	台面:采用12mm厚岩板,四角R50倒圆处理 ，下架:横梁采用规格为40*25*2.0mm的优质Q195矩形钢管,立柱采用规格为φ38*1.5mm的优质Q195圆管，金属桌脚表面采用静电喷涂工艺，色泽均衡光洁无划痕无瑕疵。
	2
	张
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	茶歇区-单人休闲沙发椅
	W470mm*D560mm*H820mm
	1.头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.全钢制椅架,采用2mm以上壁厚品牌一级冷轧钢材，静电喷涂。
	8
	张

	三
	五层事务受理区
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	事务受理区-五爪滚轮办公椅
	W500mm*D460mm*H780mm
	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高，表面防
水防污处理。
海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。
曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。
底盘：安全防爆STG底盘，倾仰角度三档调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。气压棒：气杆升降行程10CM，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证。                                            椅脚：不锈钢椅脚，半径350mm，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。
椅轮：R60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。
	2
	把
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	事务受理区-定制等候沙发凳
	W1000mm*D500mm*H700mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：采用环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。
	22
	张
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	事务受理区-定制边几
	W600mm*D300mm*H510mm
	1.主材：采用榉木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	11
	张
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	事务受理区-圆桌
	DIA700
	台面:采用12mm厚岩板,四角R50倒圆处理 ，下架:横梁采用规格为40*25*2.0mm的优质Q195矩形钢管,立柱采用规格为φ38*1.5mm的优质Q195圆管，金属桌脚表面采用静电喷涂工艺，色泽均衡光洁无划痕无瑕疵。
	2
	张

	5
	[image: ]
	事务受理区-单人休闲沙发椅
	W470mm*D560mm*H820mm
	1.头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.全钢制椅架,采用2mm以上壁厚品牌一级冷轧钢材，静电喷涂。
	8
	张
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	修改协议区-定制长条桌
	W1715*D500*H750mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
	1
	张
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	修改协议区-定制长条桌
	W1610*D500*H750mm
	基材:采用E0 级多层板，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
	2
	张
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	修改协议区-定制长条桌
	W2200*D900*H750mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
	1
	张
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	修改协议区-书写椅
	W470mm*D560mm*H820mm
	1.坐垫、靠背：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：采用环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3..椅架：采用白蜡木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
4.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	8
	把
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	单人办公室-办公桌
	W1800mm*D800mm*H680mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
包含：键盘抽屉及机箱托盘
	8
	张
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	单人办公室-边柜
	W1400mm*D400mm*H600mm
	
	8
	张
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	离婚登记室-五爪滚轮办公椅
	W500mm*D460mm*H1100mm-1200mm
	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高，表面防水防污处理。
海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。
曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。
底盘：安全防爆STG底盘，倾仰角度三档调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。
气压棒：气杆升降行程10CM，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证。                                            
椅脚：不锈钢椅脚，半径350mm，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。
椅轮：R60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。
	8
	把
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	离婚登记室-弓形接待椅
	W500mm*D460mm*H780mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）≥45；拉伸强度（kpa）≥110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：1.8mm厚度扁管折弯而成，承重102KG向下冲击测试无变形，表面电镀，高品质外观。
4.结构功能：座垫可承受57KG的重物冲击100000 次不变形
	14
	把
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	离婚登记室-定制资料柜
	W1200mm*D400mm*H2400mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	7
	组
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	家庭辅导室-双人沙发
	W2100mm*D900mm*H860mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：采用环保高弹性阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）≥45；拉伸强度（kpa）≥110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：1.8mm厚度扁管折弯而成，承重102KG向下冲击测试无变形，表面电镀，高品质外观。
4.结构功能：座垫可承受57KG的重物冲击100000 次不变形
	2
	张
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	家庭辅导室-单人沙发
	W1000mm*D900mm*H860mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：采用环保高弹性阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）≥45；拉伸强度（kpa）≥110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：1.8mm厚度扁管折弯而成，承重102KG向下冲击测试无变形，表面电镀，高品质外观。
4.结构功能：座垫可承受57KG的重物冲击100000 次不变形
	2
	张
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	家庭辅导室-茶几
	W1000mm*D550mm*H440mm
	台面:采用12mm厚岩板,四角R50倒圆处理 ，下架:横梁采用规格为40*25*2.0mm的优质Q195矩形钢管，金属桌脚表面采用静电喷涂工艺，色泽均衡光洁无划痕无瑕疵。
	2
	张
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	家庭辅导室-矮柜
	W2000mm*D400mm*H800mm
	1.主材：采用黑胡桃木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点.门板凹凸纹理雕刻而成，凹凸流畅曲线自然，高低之间过度顺畅优美。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。
	2
	组
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	家庭辅导室-双人办公桌
	W1200*D2000*H1100
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
包含：键盘抽屉及机箱托盘
	1
	张

	20
	[image: ]
	家庭辅导室-五爪滚轮办公椅
	W500mm*D460mm*H1100mm-1200mm
	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高，表面防水防污处理。
海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。
曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。
底盘：安全防爆STG底盘，倾仰角度三档调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。
气压棒：气杆升降行程10CM，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证。                                            
椅脚：不锈钢椅脚，半径350mm，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。
椅轮：R60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。
	7
	把
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	家庭辅导室-定制资料柜
	W2600mm*D400mm*H2400mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	2
	组
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	窗口受理区婚姻辅导室-屏风
	500*1700/500*1800/500*1900/500*1700
	1.主材：采乌金木(赛鞋木豆)实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保水性漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。全钢制桌架,采用2mm以上壁厚品牌一级冷轧钢材，静电喷涂。
	1
	组
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	财务室-双人办公桌
	W1800*D2000*H1100
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
包含：键盘抽屉及机箱托盘
	1
	张
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	财务室-五爪滚轮办公椅
	W500mm*D460mm*H1100mm-1200mm
	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高，表面防水防污处理。
海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。
曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。
底盘：安全防爆STG底盘，倾仰角度三档调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。
气压棒：气杆升降行程10CM，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证。                                            
椅脚：不锈钢椅脚，半径350mm，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。
椅轮：R60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。
	2
	把
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	财务室-定制资料柜
	W1400mm*D400mm*H2400mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	1
	组
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	财务室-定制资料柜
	W2600mm*D400mm*H2400mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	2
	组
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	档案室-资料柜
	W900mm*D390mm*H1850mm
	采用优质冷扎钢板（厚0.8mm），经冲剪、
折边、焊接、喷塑、组装而成。深层使用德国
涂装流水线，磷化酸洗，静电喷塑，防腐、防
水、防脱落、抗高温、易清洗。 
	126
	组
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	档案室-单人办公桌
	W1250mm*D1000mm*H1100mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
包含：键盘抽屉及机箱托盘
	3
	张
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	档案室-办公椅
	W500mm*D460mm*H780mm
	网布：双层网布结构，使得网布性能全面提高，耐磨高达50000转，寿命大大提高，表面防水防污处理。
海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫，健康无异味，5公分厚度，保证臀部有足够的下陷深度。
曲木板：坐垫曲木板为14mm多层曲木板热压成型。
底盘：安全防爆STG底盘，倾仰角度三档调节，承重102KG下往复拉力测试，4MM钢板冲压而成。
气压棒：气杆升降行程10CM，国际SGS认证三级，12万次升降旋转测试，2.0MM厚壁管，正品钢印认证。                                            
椅脚：不锈钢椅脚，半径350mm，一体成型，1136KG抗冲击测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。
椅轮：R60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回10万次而不失去任何功能。
	3
	张
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	职工之家-活动桌
	W2800mm*D1200mm*H750mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面，表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
	1
	张
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	职工之家-活动椅
	
	1..皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：采用环保高弹性阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：1.8mm厚度圆管折弯而成，承重102KG向下冲击测试无变形，表面静电喷涂工艺，高品质外观。
	8
	张
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	职工之家-圆桌
	DIA700
	台面:采用12mm厚岩板,四角R50倒圆处理 ，下架:横梁采用规格为40*25*2.0mm的优质Q195矩形钢管,立柱采用规格为φ38*1.5mm的优质Q195圆管，金属桌脚表面采用静电喷涂工艺，色泽均衡光洁无划痕无瑕疵。
	2
	张
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	职工之家-单人休闲沙发椅
	W470mm*D560mm*H820mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：采用环保高弹性阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：1.8mm厚度圆管折弯而成，承重102KG向下冲击测试无变形，表面静电喷涂工艺，高品质外观。
	8
	张
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	职工之家-定制装饰柜
	W5000mm*D400mm*H2000mm
	基材:采用E0 级多层板 ，密度为0.79g/cm³，含水率为5%，静曲强度为37.4MPa，甲醛释放量为0.2mg/L
面材:采用实木木皮贴面；      表面:表面光亮平整，有光泽，木纹清晰，整体效果好；
油漆:采用环保水性木器环保漆，美观、不变色、光滑耐磨、无气味，苯系物含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和）为50mg/kg，游离甲醛含量为5mg/kg.
五金：优质阻尼铰链。
	1
	组
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	更衣间-软包凳
	W450mm*D450mm*H1200mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：采用环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。
	2
	组

	四
	其他

	1
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	4F电梯厅-定制等候沙发凳
	W470mm*D470mm*H420mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：采用环保高弹性阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。
	10
	张

	2
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	5F电梯厅-定制等候沙发凳
	W1000mm*D500mm*H700mm
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：采用高弹性阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。
	10
	张
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	资料柜-配置机械锁
	-
	锁芯类型：铜质弹子锁芯（黄铜锁芯，禁止锌合金锁芯），弹子结构≥5 珠，互开率≤0.03%，同批次锁具严禁互开。
锁芯规格：适配常规资料柜圆孔安装，锁芯长度匹配门板厚度（门板厚度 16~20mm 通用），安装牢固，锁芯转动顺滑无卡滞。
锁舌：钢制锁舌，表面防锈处理；单舌 / 方舌可选，锁舌行程≥8mm，关门后锁舌咬合稳定，不易震动脱锁。
开启方式：钥匙顺时针 / 逆时针旋转开启，钥匙插拔顺畅，无卡钥匙、断钥匙隐患。
	80
	把



9.3关于样品的相关要求
本项目要求提供样品，要求如下：
9.3.1 制作标准和要求
	序号
	产品名称
	产品图片（仅供参考，不指向任何品牌）
	规格（长*宽*高）mm
	出样数量
	单位
	材质、技术参数、功能配置说明

	1
	窗口受理区-单人爱心接待椅
	[image: ]
	W750mm*D750mm*H850mm
	1
	张
	1.头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。

	2
	事务受理区-定制等候沙发凳
	[image: ]
	W1000mm*D500mm*H700mm
	1
	张
	1.皮面：头层牛皮拥有出众质感触摸感自然而柔和，具有舒适透气，摩擦色牢度达干擦500次，中厚皮1.2-1.5mm；
2.内部阻燃海绵：采用环保阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；其中其中回弹率（%）45；拉伸强度（kpa）≥ 110;伸长率（%）≥150；撕裂强度（N/cm）≥ 2。 
3.椅架：优质桦木框架，防潮防蛀处理，承重102KG向下冲击测试无变形。

	3
	花好月圆化妆间-定制欧式梳妆台
	[image: ]
	W1200mm*D600mm*H750mm
	1
	张
	1.主材：采用榉木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保封闭漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。

	4
	花好月圆化妆间-定制欧式沙发凳
	[image: ]
	W650mm*D450mm*H680mm
	1
	张
	1.主材：采用榉木实木，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻特点。
2.油漆：采用优质环保封闭漆，符合国家标准GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力1级。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。


9.3.2关于检测报告
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]9.3.2.1提供原材料检测报告，包括但不限于以下内容：
（1）饰面胶合板：符合GB/T39600-《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级、GB/T34722-《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》的标准技术要求。
（2）刨花板：符合GB/T39600-《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到E0级、GB/T34722-
《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》的标准技术要求。
（3）PVC人造革：符合GB/T16799-《家具用皮革》、QB/T2710-《皮革物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定》的标准技术要求。
（4）塑粉：HG/T2006-《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T23991-《涂料中可溶性有害元素含量的测定》
（5）冷拔异形钢管：GB/T1732-《漆膜耐冲击测定法》、QB/T3826-《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》的标准技术要求。
（6）海绵：符合GB/T6343-《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB/T10807-《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、GB/T10802-《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准技术要求。
（7）冷轧钢板：符合GB/T3325-《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准技术要求。
（8）阻尼铰链：符合QB/T2189-《杯状暗铰链》、QB/T3826-《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》的标准技术要求。
9.3.2.2检测报告要求：
①检测机构要求：含有CMA认证；
②检测内容：详见采购需求；
③受检单位要求：检测报告上的委托单位（受检单位）名称必须与投标人、投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；
④检测报告有效期：不早于2024年1月1日。
9.3.3 关于封样
9.3.3.1投标人应按照采购文件规定样品标准、时间、地点递交样品，并对样品进行封样。但提交的样品不得含有投标单位名称、标志以及能暗示出投标单位的文字和图案。若因投标人封样不规范造成商业机密泄露，一切后果由投标人承担。
9.3.3.2采购人提前准备好放置、储存样品的场地。接收样品时采购人会做好样品送达记录，并对样品进行随机抽取编号，样品的接收登记、评审、封样全程录音录像（7天*24小时）直至取样结束。录像资料将作为采购档案进行保存。
9.4 供货期要求
9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.5 质量标准与验收要求
9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.5.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。
9.5.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.5.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。

[bookmark: _Toc245200011][bookmark: _GoBack]10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
投标人提供为本项目提供售后服务的专职服务人员名单。
10.2 设备要求
中标人在实施本项目时，自行准备车辆以及现场安装所需的工具。
[bookmark: _Toc245200012]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc245200013]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1本项目免费质保期：5年
12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；
12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc245200014]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc245200015]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc245200016]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc245200017]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc245200018][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741][bookmark: _Toc245200019]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc216859742][bookmark: _Toc245200020]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc245200021][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
★18.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
★18.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
★18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
★18.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc245200022][bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc486604822]19实施本国产品标准
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc216859745]19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc245200023]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc216859746][bookmark: _Toc245200024]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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