办公家具招标需求
[bookmark: _Toc216871009]一、说明
[bookmark: _Toc216871010]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc216871011]二、项目概况
[bookmark: _Toc216871012]2 项目名称
项目名称：办公家具
[bookmark: _Toc216871013]3 项目地点
地点：采购人指定地点。
[bookmark: _Toc216871014]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：
上海市浦东新区南汇精神卫生中心需采购一批新家具，包括：办公桌椅、会议桌椅、文件柜、更衣柜、沙发、候诊椅等。
[bookmark: _GoBack]4.2 供货期：自合同签订之日起30天。
[bookmark: _Toc216871015]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc216871016]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc216871017]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成，并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc216871018]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc216871019]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc216871020]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	椅子
	详见“9.2.2 具体技术参数指标要求”
	300 
	自合同签订之日起30天
	≥5年
	

	2
	办公椅
	
	600 
	
	
	核心产品

	3
	会议椅
	
	160 
	
	
	

	4
	办公椅
	
	9 
	
	
	

	5
	条桌
	
	12 
	
	
	

	6
	工作桌
	
	9 
	
	
	

	7
	会议桌
	
	1 
	
	
	

	8
	会议桌
	
	1 
	
	
	

	9
	会议桌
	
	1 
	
	
	

	10
	长会议桌椅
	
	2 
	
	
	

	11
	餐桌
	
	29
	
	
	

	12
	餐椅
	
	116
	
	
	

	13
	吧椅
	
	50
	
	
	

	15
	更衣柜
	
	47 
	
	
	

	16
	更衣柜
	
	246 
	
	
	

	17
	更衣柜
	
	5 
	
	
	

	18
	茶水柜
	
	2 
	
	
	

	19
	沙发椅
	
	12 
	
	
	

	20
	工作台
	
	1 
	
	
	

	21
	带锁的箱体（双人双锁）
	
	1 
	
	
	

	22
	文件柜
	
	10 
	
	
	

	23
	资料柜
	
	400 
	
	
	

	24
	储物柜
	
	35 
	
	
	

	25
	密集架
	
	150立方
	
	
	

	26
	医用货架单位米
	
	200 
	
	
	

	27
	活动室餐桌
	
	300 
	
	
	

	28
	茶几
	
	60 
	
	
	

	29
	工作桌
	
	800 
	
	
	

	30
	班前椅
	
	124 
	
	
	

	31
	候诊椅
	
	20 
	
	
	

	32
	老年椅（老年病房）
	
	100 
	
	
	

	33
	沙发
	
	40 
	
	
	

	34
	候诊椅
	
	70 
	
	
	

	35
	圆桌
	
	30 
	
	
	

	36
	工作桌
	
	11 
	
	
	

	37
	诊桌
	
	45 
	
	
	

	38
	组合式货架
	
	2 
	
	
	

	39
	保险箱
	
	10 
	
	
	

	40
	移动餐桌（老年病区）
	
	50 
	
	
	

	41
	约束椅（普通病房）
	
	50 
	
	
	

	42
	开放柜
	
	16 
	
	
	

	43
	病理柜
	
	10 
	
	
	

	44
	器械柜
	
	1 
	
	
	

	45
	常温药柜
	
	6 
	
	
	


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：办公家具。
9.2.2 具体技术参数指标要求
	序号
	名称
	规格（单位：长
*宽*高，毫米
mm)允许误差±5%
	数量
	图片（仅供参考，不指向任何品牌）
	材质说明

	1
	椅子
	550*580*760
	300 
	[image: IMG_256]
	1、覆面材料：超纤皮面料。防污防水，可耐受医用酒精、含氯消毒剂反复擦拭，耐磨，严禁使用普通劣质人造革。
2、海绵：通用高密度回弹海绵，密度≥40kg/m3
3、内架：不锈钢椅架，尼龙脚垫

	2
	办公椅
	670*620*1200-1300
	600 
	[image: IMG_257]
	头枕：尼龙+玻纤，头枕带升降、左右弹性调节功能
椅背：尼龙+玻纤 悬浮式腰靠 
椅座：全网座垫 带座前棉
扶手：塑料面，升降扶手
底盘：≥3.0MM带尾板，大角度≥4档锁定
气杆：行程≥85mm#，下沉≥50mm，≥三级气杆
椅脚：铝合金脚
椅轮：静音脚轮 

	3
	会议椅
	650*640*1100
	160 
	[image: IMG_258]
	·优质超纤皮饰面
·≥18mm厚内外弯板
·高弹力海绵
·扪皮扶手面
·电镀弓形架 

	4
	办公椅
	680*730*1200-1265
	9 
	[image: IMG_259]
	·优质牛皮饰面
·≥18mm厚内外弯板
·高弹力海绵
·扪皮扶手面
·锁定底盘
·行程≥85mm#下沉≥5mm≥三级气杆
·铝合金面包脚
·防震静音轮

	5
	条桌
	1800*600*760
	12 
	[image: webwxgetmsgimg]
	基材：优质≥E0级中密度板，甲醛释放量≤0.5mg/L，优质橡木木皮贴面（厚≥0.6mm），漆面透明度高、耐热耐磨性强；底漆选用优质环保水性漆

	6
	工作桌
	2000*1000*750
	9 
	[image: IMG_261]
	基材：优质≥E0级中密度板，甲醛释放量≤0.5mg/L，优质橡木木皮贴面（厚≥0.6mm），漆面透明度高、耐热耐磨性强；底漆选用优质环保水性漆 

	7
	会议桌
	3600*1600*750
	1 
	[image: IMG_262]
	基材：优质≥E0级中密度板，甲醛释放量≤0.5mg/L，优质橡木木皮贴面（厚≥0.6mm），漆面透明度高、耐热耐磨性强；底漆选用优质环保水性漆。

	8
	会议桌
	4800*1800*760
	1 
	[image: IMG_263]
	基材：优质≥E0级中密度板，甲醛释放量≤0.5mg/L，优质橡木木皮贴面（厚≥0.6mm），漆面透明度高、耐热耐磨性强；底漆选用优质环保水性漆。

	9
	会议桌
	5000*1800*760
	1 
	[image: IMG_264]
	基材：优质≥E0级中密度板，甲醛释放量≤0.5mg/L，优质橡木木皮贴面（厚≥0.6mm），漆面透明度高、耐热耐磨性强；底漆选用优质环保水性漆

	10
	长会议桌椅
	5400*2400*760
	2 
	[image: IMG_265]
	基材：优质≥E0级三聚氰胺刨花板，配桌面走线模块盒，含中背网布转椅≥14只

	11
	餐桌
	1400*700*750
	29
	[image: IMG_266]
	橡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	12
	餐椅
	常规
	116
	[image: IMG_267]
	橡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	13
	吧椅
	常规
	50
	[image: IMG_268]
	橡木实木脚架，科技皮软包

	15
	更衣柜
	800*500*2000
	47 
	[image: IMG_269]
	二门更衣柜，≥E0级实木多层板基材，橡木皮贴面，水性漆，优质五金件

	16
	更衣柜
	900*500*2000
	246 
	[image: IMG_270]
	四门更衣柜，≥E0级实木多层板基材，橡木皮贴面，水性漆，优质五金件

	17
	更衣柜
	500*500*2000
	5 
	[image: IMG_271]
	单门更衣柜，≥E0级实木多层板基材，橡木皮贴面，水性漆，优质五金件

	18
	茶水柜
	800*400*800
	2 
	[image: IMG_272]
	采用≥E0级环保多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；采用激光封边工艺，封边条厚度≥1.5mm；绿色环保胶水，优质五金件，二抽+双开门

	19
	沙发椅
	单人位
	12 
	[image: IMG_273]
	面料采用牛皮饰面，优质高密度海绵，高回弹一次成型（≥38kg/m³)，达到国家阻燃标准。内架采用实木制作。环保油漆，五底三面工艺。

	20
	工作台
	1800*700*1250
	1 
	[image: IMG_274]
	整体采用国标 304 不锈钢制作，柜体侧板≥0.8mm，承重层板加厚≥ 1.0mm，折弯加筋加固；立柱冲孔搭配不锈钢卡扣，层高自由调节；焊接成型，表面抛光处理，防锈耐酸碱、防水易清洁

	21
	带锁的箱体（双人双锁）
	900*400*1850
	1 
	[image: IMG_275]
	保险柜，冷轧钢板制作，框架钢板≥0.8mm，静电喷塑处理，防锈耐消毒；抽屉配置三节静音金属滑轨，带标签卡槽与安全锁具；全钢无木质结构，防尘易消杀，底部可调地脚，结构稳固

	22
	文件柜
	1800**450*2000
	10 
	[image: IMG_276]
	基材：≥E0级中密度板，甲醛释放量≤0.5mg/L，橡木木皮贴面（厚≥0.6mm），漆面透明度高、不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质环保水性漆，干燥迅速，附着力强。

	23
	资料柜
	900*420*2000
	400 
	[image: IMG_277]
	基材：≥E0级多层板，甲醛释放量≤0.5mg/L，优质橡木木皮贴面（厚≥0.6mm），漆面透明度高、不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质环保水性漆，干燥迅速，附着力强。，四门+中二抽。

	24
	储物柜
	900*500*2000
	35 
	[image: IMG_278]
	采用≥E0级环保多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；采用激光封边工艺，封边条厚度≥1.5mm；绿色环保胶水，优质五金件。四门储物柜。

	25
	密集架
	900*600*2400
	150立方
	[image: IMG_279]
	密集架整体采用SPCC优质冷轧钢板制作；立柱厚度≥1.5mm，层板≥1.0mm，底盘≥2.0mm。钢材经静电喷塑防腐处理。传动构件采用 ≥45# 钢精加工，轨道为镀锌实心钢轨；架体对接处配置 PVC 磁性防尘密封条，配备刹车制动、防倾倒装置，防锈耐磨、承重稳定。

	26
	医用货架单位米
	1000*500*2000
	200 
	[image: IMG_280]
	304 不锈钢材质，立柱、横梁加厚管材焊接成型，层板不锈钢平板加固；立柱开孔搭配卡扣≥ 6cm 档位调节层高，表面拉丝防锈易清洁，可调地脚稳固防滑

	27
	活动室餐桌
	1200*700*760
	300 
	[image: _cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=2647970314909959217&skey=@crypt_bf56fad2_380ef54f1a5ff6b9e30d14951c0c2abb&mmweb_appid=wx_webfilehelper]
	面板：三聚氰胺防火饰面板，≥ E0级多层实木板；防水防烫、耐刮耐磨、易清洁，边缘PVC软质封边防撞。 椅面、椅背主体：全新工程塑料一体注塑成型，韧性强、承重性，。框架主梁：加厚冷轧钢管，整体焊接成型，表面经静电喷塑防腐处理，防锈耐腐蚀、结构稳固不易晃动；锥型脚柱：加厚ABS工程塑料外壳+内部钢板配重加固，防滑静音，降低挪动噪音。整体耐腐蚀。

	28
	茶几
	1200*600*450
	60 
	[image: IMG_282]
	橡木实木，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	29
	工作桌
	1500*600*750
	800 
	[image: IMG_283]
	橡木皮贴面，≥E0级实木多层板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺，挥发性有机化合物含量≤70g/L。台面及侧脚板≥40mm厚度

	30
	班前椅
	最大直径Φ
490
可调节高度：
415-515mm
	124 
	[image: IMG_284]
	1.采用注塑凳面，底座采用增强改性 料塑料支撑，表面为热塑性弹性体软胶材料。
2.凳面厚度为≥ 27mm。
3.铸铝凳脚五星盘：凳脚五星盘采用铝合金一次性压铸成型，由高温粉末喷涂。凳脚倒圆角。

	31
	候诊椅
	1800*680*960
	20 
	[image: IMG_285]
	1座板：承托板采用多层夹板贴木皮，颜色可选；厚度≥15mm，宽度≥520mm，长度≥550mm；面板：采用高品质环保一体泡发而成定性海绵，表面皮革包裹，手感细腻，厚度≥30mm，宽度≥500mm，长度≥500mm，整体安装好座板离地≤410mm。
2背板：承托板采用多层夹板贴木皮，颜色可选；厚度≥15mm，最宽处≤530mm，最窄处≤430mm，背板高度≥610mm。面板：采用一体泡发而成，聚氨酯整体包裹起来，手感细腻；厚度≥30mm，宽度：最宽≤500mm，最窄：≤410mm；长度≥590mm，整体安装好背板离地≤960mm。
3横梁：铝合金压铸一体成型，单壁厚度≥2.4mm，座板中间两条实心加强筋，厚度≥15mm，整体横梁侧边长度≥240mm，宽：≥150mm，整体安装好后座板与横梁接触面≥210mm，背板与横梁接触面0≥110mm。
4扶手：采用铝合金压铸一体成型，扶手为封闭式，不分左右，扶手底宽≥45mm，扶手面宽≥30mm，整体扶手长度≥400mm，高≥250mm，整体安装好扶手离地≤610mm；扶手面板：pu材质，长≥360mm，宽≥60mm，厚度≥20mm；
5脚：采用铝合金压铸一体成型，两边壁厚≥4mm，中间厚度≥9mm，脚整体长度≥600mm，宽≥5mm，高≥350mm；
6脚杯：采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯，防腐蚀性更强，耐酸性更好，防刮，内含防滑塑料脚垫，可调节地面水平。 

	32
	老年椅（老年病房）
	常规尺寸
	100 
	[image: IMG_286]
	覆面材料：浅色牛皮面；颜色可选
海绵：高密度回弹海绵，密度≥25kg/m³；内架：采用榫卯结构，脚架采用橡木实木，环保水性油漆。

	33
	沙发
	单人位
	40 
	[image: IMG_287]
	1.座背包：采用高密度纯海绵填充，柔软舒适经久耐用；              
2.内框架：采用优质实木框架，多道工序处理，烘干、防霉处理、杀虫、消毒等；
3.内覆优质蛇形弹簧底架 ，横担支撑，耐用不变形；
4.结构：抽拉式钢制活动伸缩结构。 

	34
	候诊椅
	2385*680*960
	70 
	[image: IMG_288]
	1、座板：承托板采用多层夹板贴木皮，颜色可选；厚度≥15mm，宽度≥520mm，长度≥550mm；面板：采用高品质环保聚一体泡发而成定性海绵，表面皮革包裹，手感细腻，厚度≥30mm，宽度≥500mm，长度≥500mm，整体安装好座板离地≤410mm。
2、背板：承托板采用多层夹板贴木皮，颜色可选；厚度≥15mm，最宽处≤530mm，最窄处≤430mm，背板高度≥610mm。面板：采用一体泡发而成，聚氨酯整体包裹起来，手感细腻；厚度≥30mm，宽度：最宽≤500mm，最窄：≤410mm；长度≥590mm，整体安装好背板离地≤960mm。
3、横梁：铝合金压铸一体成型，单壁厚度≥2.4mm，座板中间两条实心加强筋，厚度≥15mm，整体横梁侧边长度≥240mm，宽：≥150mm，整体安装好后座板与横梁接触面≥210mm，背板与横梁接触面0≥110mm。
4、扶手：采用铝合金压铸一体成型，扶手为封闭式，不分左右，扶手底宽≥45mm，扶手面宽≥30mm，整体扶手长度≥400mm，高≥250mm，整体安装好扶手离地≤610mm；扶手面板：pu材质，长≥360mm，宽≥60mm，厚度≥20mm；
5、脚：采用铝合金压铸一体成型，两边壁厚≥4mm，中间厚度≥9mm，脚整体长度≥600mm，宽≥5mm，高≥350mm；
6、脚杯：采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯，防腐蚀性更强，耐酸性更好，防刮，内含防滑塑料脚垫，可调节地面水平。

	35
	圆桌
	直径1400*760H
	30 
	[image: IMG_289]
	大理石台面，立柱和底盘不锈钢壁厚≥1.5mm底板加配重，底座围边高度≥12mm

	36
	工作桌
	1900*1850*760
	11 
	[image: IMG_290]
	1、基材：≥E0绿色环保型中密度纤维板，甲醛含量≤4mg/100g；
2、饰面：附台采用科技木皮贴面，厚度≥0.6mm，采用拼花工艺、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑（无结、无水花、无夹皮）、耐磨性好；
3、油漆：采用优质聚脂漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度≥3H。五底三面八道工序，无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用环保胶粘剂；
4、五金：台面与附台采用五金转盘连接，台面可以旋转；道轨采用三节无道轨、缓冲门铰。
5、主台+侧柜

	37
	诊桌
	1500*1600*760
	45 
	[image: IMG_291]
	1、基材：≥E0级优质绿色环保型中密度纤维板，甲醛含量≤4mg/100g；
2、饰面：附台采用橡木木皮贴面，厚度≥0.6mm，采用拼花工艺，色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑（无结、无水花、无夹皮）、耐磨性好；
3、油漆：采用优质聚脂漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度≥3H。五底三面八道工序，无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂；
4、优质五金件，三节走珠导轨、缓冲门铰。
5、主台+侧柜

	38
	组合式货架
	4000*500*2000
	2 
	[image: IMG_292]
	冷轧钢板，立柱（≥80*40*20mm）采用厚度≥1.2mm钢板折弯而成，横梁（≥40*40*20mm）采用厚度≥1.0mm钢板折弯而成，搁板采用厚度≥0.8mm钢板，搁板底部有加强筋。钢制部分采用静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整，不易脱落。主支撑架必须加装横向加强拉固条，搁板需有加强筋，每层承重≥250KG。表面光洁平滑。高度可调节。

	39
	保险箱
	420*380*700
	10 
	[image: IMG_293]
	箱体 ≥3mm 冷轧钢板 + 防爆混凝土填充，门板≥ 8mm 实心钢板；全铜防盗锁芯，合金钢加粗锁栓；指纹、数字密码、应急钥匙≥三重开锁功能；内部软衬 + 可调钢制隔板，柜体静电喷塑防腐耐磨，防盗防爆性能稳定。

	40
	移动餐桌（老年病区）
	620*440*785-1105
	50 
	[image: IMG_294]
	面板材质为抗倍特板，铝合金立柱，台面板三面铝合金护栏，底座配4个脚轮，2个带刹车

	41
	约束椅（普通病房）
	常规
	50 
	[image: _cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=7325400756023181193&skey=@crypt_bf56fad2_4e3566a09c6cbdbcc41bab63982a9fa3&mmweb_appid=wx_webfilehelper]
	框架：≥1.2mm 加厚304不锈钢，静电喷塑防锈处理；
坐垫、靠背：医用防水 PU 皮 + 高密度回弹海绵，耐磨抑菌；
前挡板台面：采用实木，不易腐蚀环保无毒害、无气味、平整
整体承重：≥150kg 

	42
	开放柜
	1200*400*1850
	16 
	[image: IMG_296]
	整体采用国标 304 不锈钢制作，柜体侧板≥0.8mm，承重层板加厚≥ 1.0mm，折弯加筋加固；立柱冲孔搭配不锈钢卡扣，层高自由调节；接成型，表面抛光处理，防锈耐酸碱、防水易清洁

	43
	病理柜
	1030*450*1440
	10 
	[image: IMG_297]
	优质冷轧钢板制作，框架钢板≥0.8mm，抽屉面板≥0.7mm；静电喷塑处理，防锈耐消毒；抽屉配置三节静音金属滑轨，带标签卡槽与安全锁具；全钢无木质结构，防尘易消杀，底部可调地脚，结构稳固

	44
	器械柜
	1200*500*1850
	1 
	[image: IMG_298]
	整体采用国标 304 不锈钢制作，柜体侧板≥0.8mm，承重层板加厚≥ 1.0mm，折弯加筋加固；立柱冲孔搭配不锈钢卡扣，层高自由调节；接成型，表面抛光处理，防锈耐酸碱、防水易清洁

	45
	常温药柜
	900*500*1850
	6 
	[image: IMG_299]
	优质冷轧钢板制作，框架钢板≥0.8mm，抽屉面板≥0.7mm；经静电喷塑处理，防锈耐消毒；抽屉配置三节静音金属滑轨，带标签卡槽与安全锁具；全钢无木质结构，防尘易消杀，底部可调地脚 


注：1、因场地条件等的变化及调整，本项目中的家具规格尺寸视现场条件进行微调。
2、所有产品投标材质若改用其他材质，不低于同等水平。
9.3设计效果图
投标人提供至少5张家具配置的房间效果图，家具设计风格要求体现医院各个空间的服务特点。
（1）办公室
[image: 9dfd5466a130724fc529fa9a4bf3106a]
（2）候诊区
[image: 72dfd6e66187221d67cdcbf0d00ffe86]

（3）会议讨论区
      [image: 7247f485a819a040fb988db2936e1524]

    （4）诊室
[image: 2dde7c8ac9c9c21c09c9c8c8a77db6af]
（5）员工餐厅
[image: _cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=9105700043474673740&skey=@crypt_bf56fad2_2a68463a00ff368595353f2238ab3912&mmweb_appid=wx_webfilehelper]
9.4关于样品的相关要求
本项目要求提供样品，要求如下：
9.4.1 制作标准和要求
	序号
	名称
	规格
	出样数量
	图片（仅供参考，不指向任何品牌）
	备  注

	1
	椅子
	550*580*760
	1 
	[image: IMG_256]
	1、覆面材料：超纤皮面料，防污防水
2、海绵：高密度回弹海绵，密度≥40kg/m3            
3、内架：不锈钢椅架，尼龙脚垫

	2
	候诊椅
	1800*680*960
	1
	[image: IMG_285]
	1、座板：承托板采用多层夹板贴木皮，颜色可选；厚度≥15mm，宽度≥520mm，长度≥550mm；面板：采用高品质环保一体泡发而成定性海绵，表面皮革包裹，厚度≥30mm，宽度≥500mm，长度≥500mm，整体安装好座板离地≤410mm。
2、背板：承托板采用多层夹板贴木皮，颜色可选；厚度≥15mm，最宽处≤530mm，最窄处≤430mm，背板高度≥610mm。面板：一体泡发而成，整体包裹起来，厚度≥30mm，宽度：最宽≤500mm，最窄：≤410mm；长度≥590mm，整体安装好背板离地≤960mm。
3、横梁：铝合金压铸一体成型，单壁厚度≥2.4mm，座板中间两条实心加强筋，厚度≥15mm，整体横梁侧边长度≥240mm，宽：≥150mm，整体安装好后座板与横梁接触面≥210mm，背板与横梁接触面0≥110mm。
4、扶手：采用铝合金压铸一体成型，扶手为封闭式，不分左右，扶手底宽≥45mm，扶手面宽≥30mm，整体扶手长度≥400mm，高≥250mm，整体安装好扶手离地≤610mm；扶手面板：pu材质，长≥360mm，宽≥60mm，厚度≥20mm；
5、脚：采用铝合金压铸一体成型，外观设计线条优美，简洁大方，两边壁厚≥4mm，中间厚度≥9mm，脚整体长度≥600mm，宽≥5mm，高≥350mm；
6、脚杯：采用可调节可拆卸静音防滑式不锈钢脚杯，更好的质量保证，防腐蚀性更强，耐酸性更好，防刮，内含防滑塑料脚垫，可调节地面水平，可避免因移动因素造成地板磨损和杜绝摩擦产生噪音。

	3
	圆桌
	直径1400*760H
	1
	[image: IMG_289]
	大理石台面，立柱和底盘不锈钢壁厚≥1.5mm底板加配重，底座围边高度≥12mm

	4
	工作桌
	1900*1850*760
	1
	[image: IMG_290]
	1、基材：≥E0级优质绿色环保型中密度纤维板，甲醛含量≤4mg/100g；
2、饰面：附台采用科技皮贴面，厚度≥0.6mm，采用拼花工艺，色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑（无结、无水花、无夹皮）、耐磨性好；
3、油漆：采用清水漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度≥3H。五底三面八道工序，无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂；
4、五金：台面与附台采用五金转盘连接，台面可以旋转；道轨采用三节无道轨、缓冲门铰。
5、主台+侧柜

	5
	诊桌
	1500*1600*760
	1 
	[image: IMG_291]
	1、基材：≥E0级优质绿色环保型中密度纤维板，甲醛含量≤4mg/100g；
2、饰面：附台采用橡木木皮贴面，厚度≥0.6mm，采用拼花工艺，纹理清晰自然、色泽一致、木孔分布均匀、表面平整光滑（无结、无水花、无夹皮）、耐磨性好；
3、油漆：采用优质聚脂漆，无苯，绿色环保，漆膜硬度≥3H。五底三面八道工序，无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂；
4、优质国产五金件，三节走珠导轨、缓冲门铰。
5、主台+侧柜



9.4.2关于检测报告
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK130]9.4.2.1提供原材料检测报告，包括但不限于以下内容：
（1）实木多层板：符合 HJ571-《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T9846-《普通胶合板》的标准技术要求中总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率、外观质量、含水率技术要求。
（2）高回弹海绵：投标人提供所投产品的制造厂商的符合，符合QB/T 2280-2016(2017)标准，其中回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤7%，座面密度>30kg/m³。
（3）立柱：立符合QB/T 4767-2014标准，其中耐腐蚀乙酸盐雾18h达到10级，材料厚度不低于1.5mm。
（4）热熔胶：符合GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、GB 33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量》的标准技术要求中总挥发性有机物的释放率技术要求。
（5）气压棒：符合QB/T2925的标准技术要求，其中密封性能合格，耐高低温性能合格，循环寿命60000次后Fa衰减量≤4%。
（6）拉手：符合 GB/T 3324-《木家具通用技术条件》的标准中金属拉手耐腐蚀性的技术要求：经盐雾试验 18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm,其中直径 1.0mm 以上锈点≤ 5 点(离边缘2mm以内的不计)。
（7）锁具：符合GB/T10125- 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的标准技术中的铜加速乙酸盐雾（CASS 试验）和 QB/T1621-中的外观要求。
（8）皮革；符合 GB/T 16799-《家具用皮革》、GB/T 35607-  《绿色产品评价—家具》标准的标准技术要求。符合 GB/T16799-家具用皮革标准规定，气味等级干态≤3级，湿态≤3 级，游离甲醛 ≤75mg/kg。
（9）阻尼铰链：符合QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T 2189-2013标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验360h，≥10级。
（10）阻尼导轨：符合QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T 2454-2013标准，其中过载（垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开等）均合格，功能（操作力、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、下沉量等）均合格，金属表面耐腐蚀中性盐雾试验360h，≥10级、金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验120h，≥10级。
9.4.2.2检测报告要求：
①检测机构要求：含有CMA认证；
②检测内容：详见采购需求；
③受检单位要求：检测报告上的委托单位（受检单位）名称必须与投标人、投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；
④检测报告有效期：不早于2024年1月1日。
9.4.3 关于封样
9.4.3.1投标人应按照采购文件规定样品标准、时间、地点递交样品，并对样品进行封样。但提交的样品不得含有投标单位名称、标志以及能暗示出投标单位的文字和图案。若因投标人封样不规范造成商业机密泄露，一切后果由投标人承担。
9.4.3.2采购人提前准备好放置、储存样品的场地。接收样品时采购人会做好样品送达记录，并对样品进行随机抽取编号，样品的接收登记、评审、封样全程录音录像（7天*24小时）直至取样结束。录像资料将作为采购档案进行保存。
9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。
[bookmark: _Toc216871021]10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
投标人提供为本项目提供售后服务的专职服务人员名单。
10.2 设备要求
中标人在实施本项目时，自行准备车辆以及现场安装所需的工具。
[bookmark: _Toc216871022]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc216871023]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1本项目免费质保期：不少于5年。
12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；
12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc216871024]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc216871025]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc216871026]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc216871027]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc216859742][bookmark: _Toc535412970]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc486604822]19实施本国产品标准
[bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc216859745]19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc216859746]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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