[bookmark: _Toc243059246][bookmark: _Hlk490099700]第二章项目招标需求
[bookmark: _Toc486947590][bookmark: _Toc243059247]一、说明
[bookmark: _Toc486947591][bookmark: _Toc243059248]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。
1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc243059249]二、项目概况
[bookmark: _Toc490037237][bookmark: _Toc243059250]2项目名称
浦东公路管养平台升级-多功能交调站建设项目
[bookmark: _Toc490037238][bookmark: _Toc243059251]3项目地点
上海市浦东新区金业路399号（采购人指定地点）。
[bookmark: _Toc490037239][bookmark: _Toc243059252]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状
随着“十五五”期间交通数字化、智能化建设要求不断提高，浦东新区承担着落实上海市普通国省道多功能交通调查站建设任务的重要职责。目前浦东新区已建成大量交通调查、治超监测、视频监控及道路安全监测设施，但仍存在数据采集能力不足、系统分散、业务协同不够、设备老化、智能分析能力不足等问题。
浦东道运中心近年来已完成多个业务系统整合，形成公路管养平台和综合交通业务平台基础架构。本项目将在现有建设成果基础上，落实市级多功能交调站建设要求，完善交通调查体系，提升治超监管能力，升级道路结冰和下立交积水监测设施，强化视频智能应用，实现交通行业治理数字化、智能化和精细化。
4.2 项目招标范围及内容
本项目主要建设内容为在已建公路管养平台基础上，完成交调治超协同监管子系统、视频智能应用子系统升级和硬件购置。具体内容如下：
（1）交调治超协同监管子系统升级，包括交调管理、管理配置、数据分析、非现治超数据审核、智能审图模型、数据查询、数据共享、设备运维管控、日常文件上传等功能模块开发。
（2）视频智能应用子系统升级，包括视频资源配置、视频质量诊断、视频事件分析、可视化展示、小程序等功能模块开发。
（3）硬件购置，完成44个多功能交调点位设备的集成，以及12个道路结冰点监测点位和3个下立交积水监测点位的设备更新。
（4）系统集成，完成项目建设相关的软件、硬件、网络、数据和安全的集成、联调。
4.3工期
本项目工期为：自合同签订之日起365个日历天内交付。具体要求如下：
（1）合同签订之日起30个日历天内应完成项目软件开发相关的需求分析、概要设计和详细设计，以及硬件建设相关施工图设计和建设方案编制工作，并通过委托方的书面确认。
（2）合同签订之日起210个日历天内，完成浦东新区数字化项目行业主管部门组织的项目中期检查；
（3）合同签订之日起270个日历天内应完成项目全部建设内容，通过由委托方组织的项目初步验收，开始试运行；
（4）合同签订之日起365个日历天内完成项目试运行，取得有资质的第三方机构的软件测试报告、安全测评报告、密码应用测评报告，并通过由新区数字化项目行业主管部门组织的整体验收。
[bookmark: _Toc243059253]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc243059254]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc243059255]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
[bookmark: _GoBack]7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：
（1）第一笔付款：合同签订，且采购人收到中标人有效发票后30 日内，采购人向中标人支付合同金额的 30%款项；
（2）第二笔付款：项目通过中期检查，且采购人收到中标人有效发票后30 日内，采购人向中标人支付合同金额的 20%款项；
（3）第三笔付款：项目通过整体验收，且采购人收到中标人有效发票后30 日内，采购人向中标人支付合同金额的 30%款项；
（4）第四笔付款：项目审计结束，且采购人收到中标人有效发票后30 日内，采购人按审计结果向中标人支付剩余款项。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc243059256]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc243059257]8 适用技术规范和规范性文件
（1）《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）
（2）《公路交通情况调查设备 第1部分：技术条件》（JT/T 1008.1-2015）
（3）《公路交通情况调查设备 第2部分：通信协议》（JT/T 1008.2-2015）
（4）《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/28181-2022）
（5）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
（6）《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）
（7）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）
（8）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）
（9）《信息安全技术 网络安全等级保护数据安全基本要求》（GA/T 2380-2026）
（10）《信息安全技术 网络安全等级保护数据安全测评要求》（ GA/T 2394—2026）
（11）《信息安全技术 网络安全等级保护数据安全测评过程指南》（GA/T 2395—2026）
（12）《信息安全技术 密码应用标识规范》（GB/T 33560-2017）
（13）《信息安全技术 密码模块安全要求》（GB/T 37092-2018）
（14）《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）
（15）《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》（GB/T 43207-2023）
（16）《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》（GB/T 43206-2023）
（17）《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》（GB/T 36626-2018）
（18）《上海市重要网络和信息系统密码应用与安全性评估工作指南（2026版）》
（19）《信息技术 大数据 接口基本要求》（GB/T 38672-2020）
（20）《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》（GB/T 25000-2018）
（21）《系统与软件工程 用户文档的设计者和开发者要求》（GB/T 32424-2015）
（22）《软件工程 软件工程知识体系指南》（GB/Z 31102-2014）
（23）《软件工程 GB/T 19001-2000应用于计算机软件的指南》（GB/T 19003-2008）
（24）《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）
（25）《信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南》（GB/T 16260-1996）
（26）《信息技术软件包质量要求和测试》（GB/T 17544-1998）
（27）《系统与软件工程 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2022）
（28）《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）
（29）《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）
（30）《高速公路 ETC 门架交调站技术规范（征求意见稿）》
（31）《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）
（32）《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）
（33）《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）
（34）《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）
（35）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）
（36）《道路交通标志牌与支撑杆件结构标准图集》（DBJT08 122-2016）
（37）《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011） 
（38）《建筑结构荷载规范》 （GB 50009-2012） 
（39）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010（2015 年版）） 
（40）《钢结构设计标准》 （GB 50017-2017） 
（41）《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011） 
（42）《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018） 
（43）《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018） 
（44）《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016） 
（45）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018） 
（46）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015） 
（47）《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020） 
（48）《通信管道工程施工及验收标准》（GB 50374-2018）
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

[bookmark: _Toc243059258]9 招标内容与质量要求
9.1工作量清单
[bookmark: _Hlk491536363]工作量清单
	序号
	具体内容
	数量
	工期
	备注

	1
	交调治超协同监管子系统升级
	1
	365个日历日
	

	2
	视频智能应用子系统升级
	1
	365个日历日
	

	3
	多功能交调站建设
	1
	365个日历日
	

	4
	道路结冰点设备更新
	1
	365个日历日
	

	5
	下立交设备更新
	1
	365个日历日
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容的数量。

[bookmark: _Toc243059259]9.1.1交调治超协同监管子系统升级
	序号
	具体内容
	具体要求
	单位
	数量
	备注

	1
	公路管养平台-交调治超协同监管子系统（升级）
	详见10.3
	
	
	

	1.1
	交调管理（新增）
	详见10.3
	
	
	

	1.1.1
	数据采集与治理
	详见10.3
	
	
	

	1.1.1.1
	设备数据采集
	详见10.3
	
	
	

	1.1.1.1.1
	数据预处理
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.1.1.2
	数据认证
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.1.2
	数据治理
	详见10.3
	
	
	

	1.1.1.2.1
	多源数据融合治理算法
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.1.2.2
	多源数据融合分析
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.1.2.3
	治超数据融合
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.1.3
	车牌数据转交调数据
	详见10.3
	
	
	

	1.1.1.3.1
	车牌车型转换算法
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.1.3.2
	分车型流量转换算法
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.2
	采集数据统计分析
	详见10.3
	
	
	

	1.1.2.1
	多断面流量数据统计分析
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.2.2
	多断面OD数据统计分析
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3
	数据质量监测评估
	详见10.3
	
	
	

	1.1.3.1
	数据质量评测
	详见10.3
	
	
	

	1.1.3.1.1
	自动化交调站在线率评测
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.1.2
	自动化交调站及时率评测
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.1.3
	自动化交调站完整率评测
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.1.4
	自动化交调站准确率评测
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.1.5
	数据质量按周期评测
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.2
	数据质量报警
	详见10.3
	
	
	

	1.1.3.2.1
	整体数据质量报警
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.2.2
	路网数据质量报警
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.2.3
	路线数据质量报警
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.2.4
	片区数据质量报警（养护单位）
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.2.5
	车检器数据质量报警
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.3
	数据质量报告
	详见10.3
	
	
	

	1.1.3.3.1
	节假日设备质量专题报告
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.3.2
	国省干道质量报告
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.4
	设施资产档案
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.5
	设备动态监控
	详见10.3
	
	
	

	1.1.3.5.1
	设备状态监测模型
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.5.2
	设备状态统计指标
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.3.5.3
	设备异常报警模型
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.4
	数据共享交换
	详见10.3
	
	
	

	1.1.4.1
	数据共享市交通委
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.4.2
	监控系统数据接入
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5
	数据可视化展示
	详见10.3
	
	
	

	1.1.5.1
	机电设施数字化
	详见10.3
	
	
	

	1.1.5.1.1
	基础点位信息采集
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.1.2
	机电设备管养信息采集
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.1.3
	路线配置
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.1.4
	交调路段配置
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.1.5
	检测断面配置
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.1.6
	断面打标签
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.1.7
	车道功能配置
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.1.8
	车道与断面配置关系
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.1.9
	检测器与车道配置关系
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.1.10
	断面与节点配置关系
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.1.11
	上下游配置关系
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.2
	设施资产可视化展示
	详见10.3
	
	
	

	1.1.5.2.1
	设施资产在线统计
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.2.2
	设施资产目录清单
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.2.3
	路线配置查询展示
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.2.4
	交调路段布局配置查询展示
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.2.5
	断面配置查询展示
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.2.6
	根据标签组合展示
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.2.7
	断面平均间距展示（按路线）
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.3
	设施基础信息展示
	详见10.3
	
	
	

	1.1.5.3.1
	实时数据展示
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.3.2
	历史数据查询
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.4
	数据质量可视化展示
	详见10.3
	
	
	

	1.1.5.4.1
	基于GIS图整体数据质量展示
	详见10.3
	1
	项
	

	1.1.5.4.2
	基于GIS图单点数据质量展示
	详见10.3
	1
	项
	

	1.2
	管理配置（升级）
	详见10.3
	
	
	

	1.2.1
	筛选意见管理
	详见10.3
	1
	项
	

	1.2.2
	系统字典管理
	详见10.3
	1
	项
	

	1.2.3
	电子警察配置管理
	详见10.3
	1
	项
	

	1.3
	数据分析（升级）
	详见10.3
	
	
	

	1.3.1
	数据审核情况表
	详见10.3
	1
	项
	

	1.3.2
	数据审核监测表
	详见10.3
	1
	项
	

	1.3.3
	数据工程量监测表
	详见10.3
	1
	项
	

	1.3.4
	违法企业监测表
	详见10.3
	1
	项
	

	1.3.5
	异常驾驶行为情况表
	详见10.3
	1
	项
	

	1.4
	非现治超数据审核（升级）
	详见10.3
	
	
	

	1.4.1
	审核流水查询
	详见10.3
	1
	项
	

	1.4.2
	跨道电子警察
	详见10.3
	1
	项
	

	1.4.3
	闯禁令审核
	详见10.3
	1
	项
	

	1.4.4
	超限案件数据查询
	详见10.3
	1
	项
	

	1.5
	智能审图模型（新增）
	详见10.3
	
	
	

	1.5.1
	车型标签管理
	详见10.3
	1
	项
	

	1.5.2
	训练样本管理
	详见10.3
	1
	项
	

	1.5.3
	一键模型训练
	详见10.3
	1
	项
	

	1.5.4
	模型性能看板
	详见10.3
	1
	项
	

	1.5.5
	车辆类型AI预过滤
	详见10.3
	1
	项
	

	1.5.6
	审核实时比对
	详见10.3
	1
	项
	

	1.5.7
	事后分析与模型优化
	详见10.3
	1
	项
	

	1.6
	数据查询（升级）
	详见10.3
	
	
	

	1.6.1
	渣土车查询
	详见10.3
	1
	项
	

	1.6.2
	跨道行驶查询
	详见10.3
	1
	项
	

	1.6.3
	违法大件运输查询
	详见10.3
	1
	项
	

	1.6.4
	违法企业查询
	详见10.3
	1
	项
	

	1.6.5
	电子警察查询
	详见10.3
	1
	项
	

	1.6.6
	大件运输查询
	详见10.3
	1
	项
	

	1.7
	数据共享（升级）
	详见10.3
	
	
	

	1.7.1
	浦东执法局数据共享
	详见10.3
	
	
	

	1.7.1.1
	货运车辆实时位置信息共享
	详见10.3
	1
	项
	

	1.7.1.2
	危险品车辆所属企业基本信息共享
	详见10.3
	1
	项
	

	1.7.1.3
	浦东注册货运企业违法信息共享
	详见10.3
	1
	项
	

	1.7.1.4
	超限违法车辆处罚信息共享
	详见10.3
	1
	项
	

	1.7.2
	电子警察数据
	详见10.3
	
	
	

	1.7.2.1
	货车闯禁令数据采集
	详见10.3
	1
	项
	

	1.7.2.2
	货车跨道数据采集
	详见10.3
	1
	项
	

	1.7.2.3
	货车闯禁令数据推送
	详见10.3
	1
	项
	

	1.7.2.4
	货车跨道数据推送
	详见10.3
	1
	项
	

	1.8
	设备运维管控（新增）
	详见10.3
	
	
	

	1.8.1
	设备维修
	详见10.3
	1
	项
	

	1.8.2
	月度巡检查询
	详见10.3
	1
	项
	

	1.8.3
	季度自检查询
	详见10.3
	1
	项
	

	1.8.4
	待办事项
	详见10.3
	1
	项
	

	1.8.5
	月度计划表
	详见10.3
	1
	项
	

	1.8.6
	月度计划配置表
	详见10.3
	1
	项
	

	1.8.7
	月度完成表
	详见10.3
	1
	项
	

	1.8.8
	实车测试录入与查询
	详见10.3
	1
	项
	

	1.8.9
	维修自检实车测试
	详见10.3
	1
	项
	

	1.8.10
	设备自检预标定
	详见10.3
	1
	项
	

	1.8.11
	跑车情况分析
	详见10.3
	1
	项
	

	1.8.12
	实测数据校验
	详见10.3
	1
	项
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容的数量。

[bookmark: _Toc243059260]9.1.2视频智能应用子系统升级
	序号
	具体内容
	具体要求
	单位
	数量
	备注

	2
	视频智能应用子系统（升级）
	详见10.3
	
	
	

	2.1
	视频资源配置（新增）
	详见10.3
	
	
	

	2.1.1
	视频基础设备信息
	详见10.3
	
	
	

	2.1.1.1
	设备信息录入与管理
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.1.2
	设备状态检测
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.1.3
	设备关联关系展示
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.1.4
	设备维护管理
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.2
	视频存储
	详见10.3
	
	
	

	2.1.2.1
	存储策略管理
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.2.2
	数据存储与检索
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.2.3
	存储容量管理
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.2.4
	数据备份与恢复
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.3
	视频接入配置
	详见10.3
	
	
	

	2.1.3.1
	接入单位管理
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.3.2
	接入视频管理
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.3.3
	接入视频状态配置
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.3.4
	接入视频操作日志
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.3.5
	视频流量管理
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.3.6
	接入视频缩略图
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.3.7
	接入网关历史状态
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.3.8
	接入视频点位标定
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.4
	视频共享配置
	详见10.3
	
	
	

	2.1.4.1
	视频共享API
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.4.2
	事件调阅API
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.4.3
	用户权限API
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.4.4
	API档案
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.4.5
	共享视频统计
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.4.6
	共享视频调用统计图
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.4.7
	共享网关管理
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.5
	视频播放配置
	详见10.3
	
	
	

	2.1.5.1
	播放实时视频
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.5.2
	播放历史视频
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.5.3
	播放视频预案
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.6
	视频水印配置
	详见10.3
	
	
	

	2.1.6.1
	水印叠加显示配置
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.6.2
	水印调整显示功能
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.6.3
	水印分级分用户功能
	详见10.3
	1
	项
	

	2.1.6.4
	水印叠加资源分配
	详见10.3
	1
	项
	

	2.2
	视频质量诊断（新增）
	详见10.3
	
	
	

	2.2.1
	相机实时状态
	详见10.3
	1
	项
	

	2.2.2
	视频质量检测
	详见10.3
	1
	项
	

	2.2.3
	图像质量诊断
	详见10.3
	1
	项
	

	2.3
	视频事件分析（新增）
	详见10.3
	
	
	

	2.3.1
	事件模型分析
	详见10.3
	
	
	

	2.3.1.1
	视频流接入
	详见10.3
	1
	项
	

	2.3.1.2
	信息转发
	详见10.3
	1
	项
	

	2.3.1.3
	事件模型校验
	详见10.3
	1
	项
	

	2.3.1.4
	分析服务器管理
	详见10.3
	1
	项
	

	2.3.2
	事件报警
	详见10.3
	
	
	

	2.3.2.1
	报警分级
	详见10.3
	1
	项
	

	2.3.2.2
	报警抑制
	详见10.3
	1
	项
	

	2.3.3
	事件处置
	详见10.3
	
	
	

	2.3.3.1
	处置流程
	详见10.3
	1
	项
	

	2.3.3.2
	数据关联
	详见10.3
	1
	项
	

	2.3.45
	事件共享
	详见10.3
	
	
	

	2.3.4.1
	共享方式
	详见10.3
	1
	项
	

	2.3.4.2
	权限控制
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4
	可视化展示（新增）
	详见10.3
	
	
	

	2.4.1
	地图展示
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.1
	视频位置
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.2
	事件信息查询
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.3
	事件类型展示
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.4
	车辆检测
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.5
	车辆类型展示
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.6
	交通拥堵信息查询
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.7
	雾等级查询
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.8
	流量统计信息查询
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.9
	年流量统计
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.10
	月流量统计
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.11
	日流量统计
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.12
	高峰时段
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.13
	事件处置流程
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.1.14
	流量信息查询
	详见10.3
	1
	项
	

	2.4.2
	视频调阅
	详见10.3
	1
	项
	

	2.5
	小程序（新增）
	详见10.3
	
	
	

	2.5.1
	视频流调阅
	详见10.3
	1
	项
	

	2.5.2
	事件推送
	详见10.3
	1
	项
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容的数量。

[bookmark: _Toc243059261]9.1.3多功能交调站建设
	序号
	具体内容
	具体要求
	单位
	数量
	备注

	1
	多功能交调站
	详见10.2
	
	
	

	1.1
	检测设备安装
	详见10.2
	
	
	

	1.1.1
	激光视频交调一体机
	详见10.2
	台
	92
	●

	1.1.2
	车牌识别相机
	详见10.2
	台
	38
	●

	1.1.3
	环保型补光灯
	详见10.2
	台
	282
	●

	1.1.4
	I类多功能交调站智能终端
	详见10.2
	台
	16
	●

	1.1.5
	II类多功能交调站智能终端
	详见10.2
	台
	36
	●

	1.1.6
	室外智能机箱
	详见10.2
	套
	52
	

	1.1.7
	抱杆箱
	详见10.2
	套
	14
	

	1.1.8
	安装支架
	详见10.2
	套
	412
	

	1.1.9
	交调标志牌0.8*1m²
	详见10.2
	块
	88
	

	1.2
	杆件安装
	详见10.2
	
	
	

	1.2.1
	T型八角杆/挑臂8m
	详见10.2
	套
	3
	

	1.2.2
	T型八角杆/挑臂10m
	详见10.2
	套
	1
	

	1.2.3
	T型八角杆/挑臂12m
	详见10.2
	套
	1
	

	1.2.4
	借用杆件加固及安装辅材
	详见10.2
	套
	64
	

	1.3
	供配电
	详见10.2
	
	
	

	1.3.1
	新增电源
	详见10.2
	套
	43
	

	1.3.2
	电力电缆YJV 3×10mm²
	详见10.2
	米
	1598
	

	1.3.3
	电力电缆YJV 3×6mm²
	详见10.2
	米
	2559
	

	1.3.4
	电力电缆YJV 3×4mm²
	详见10.2
	米
	9384
	

	1.3.5
	借用电源
	详见10.2
	套
	3
	

	1.3.6
	设备取电
	详见10.2
	处
	12
	

	1.4
	网络通讯
	详见10.2
	
	
	

	1.4.1
	工业以太网交换机
	详见10.2
	台
	52
	

	1.4.2
	网线超五类+
	详见10.2
	米
	3900
	

	1.4.3
	通讯光缆8芯分支
	详见10.2
	米
	8832
	

	1.4.4
	通讯传输设备（含光接发器、光模块、光缆终端盒、光缆熔接等内容）
	详见10.2
	套
	14
	

	1.4.5
	网络接入
	详见10.2
	处
	46
	

	1.4.6
	20M通信链路（含2年服务费用）
	详见10.2
	处
	46
	

	1.4.7
	5G政务专网接入（含2年服务费用）
	详见10.2
	处
	12
	

	1.5
	管线敷设
	详见10.2
	
	
	

	1.5.1
	机动车道开挖面积（沥青）
	详见10.2
	平方米
	312
	

	1.5.2
	机动车道开挖面积（水泥）
	详见10.2
	平方米
	420
	

	1.5.3
	人行道开挖面积
	详见10.2
	平方米
	1247
	

	1.5.4
	绿化开挖面积
	详见10.2
	平方米
	7201
	

	1.5.5
	管道敷设
	详见10.2
	米
	17743
	

	1.5.6
	机动车道修复面积（沥青）
	详见10.2
	平方米
	312
	

	1.5.7
	机动车道修复面积（水泥）
	详见10.2
	平方米
	420
	

	1.5.8
	人行道修复面积
	详见10.2
	平方米
	1247
	

	1.5.9
	绿化修复面积
	详见10.2
	平方米
	7201
	

	1.5.10
	非开挖顶管施工
	详见10.2
	处
	12
	

	1.5.11
	手井
	详见10.2
	座
	356
	

	1.6
	配套辅材
	详见10.2
	
	
	

	1.6.1
	辅材
	详见10.2
	套
	44
	

	1.7
	设备接入及控制中心扩容
	详见10.2
	
	
	

	1.7.1
	视频存储24盘位NVR
	详见10.2
	台
	3
	●

	1.7.2
	图片存储设备IPSAN
	详见10.2
	台
	1
	●

	1.7.3
	视频图片存储10T硬盘
	详见10.2
	块
	81
	

	1.7.4
	流媒体设备
	详见10.2
	台
	1
	●

	1.7.5
	视频数据转发分析设备
	详见10.2
	台
	1
	●

	1.7.6
	视频水印叠加设备
	详见10.2
	台
	1
	●


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容的数量；上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心设备，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc243059262]9.1.4道路结冰点设备更新
	序号
	具体内容
	具体要求
	单位
	数量
	备注

	2
	道路结冰点设备更新
	详见10.2
	
	
	

	2.1
	高精度非接触式路面温度传感器
	详见10.2
	套
	12
	●

	2.2
	设备配电箱
	详见10.2
	个
	12
	

	2.3
	无线路由器
	详见10.2
	台
	12
	

	2.4
	串口通信网关
	详见10.2
	台
	12
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容的数量；上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心设备，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc243059263]9.1.5下立交设备更新
	序号
	具体内容
	具体要求
	单位
	数量
	备注

	3
	下立交设备更新
	详见10.2
	
	
	

	3.1
	云台式摄像机
	详见10.2
	台
	10
	●

	3.2
	硬盘录像机
	详见10.2
	台
	3
	●

	3.3
	硬盘
	详见10.2
	块
	8
	

	3.4
	24口交换机
	详见10.2
	台
	3
	●


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容的数量；上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心设备，并在分项报价明细表中详细列出。

9.2具体技术质量需求
9.2.1 建设目标
本项目建设目标是完成辖区内相关区管道路交调设施的升级利用和新增交调站点的建设工作，强化公路交通调查数据的采集能力、质量管理水平及信息服务效能。同时，进一步通过系统整合和功能升级，完成交调治超协同监管子系统和视频智能应用子系统部分业务的应用拓展，并进行个别道路结冰监测点位和下立交积水监测点位的设备更新，加强智慧赋能，推进交通运输治理能力现代化建设。
9.2.2整体架构概述
本项目不独立新建应用支撑底座，全面复用浦东新区建交委 “六统一” 数字化底座与现有浦东公路管养平台支撑层能力，依托统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权、统一 GIS 资源、统一安全防护六大公共支撑能力开展扩建改造。所有新增交调治超、视频智能功能均以插件化模块集成至现有平台，无需单独采购、部署中间件、身份认证、GIS、消息服务等底层支撑组件，实现存量资源集约复用。支撑层对外统一提供标准化 RESTful API、国密加密接口、文件存储服务，实现交调、治超、视频、应急四大业务模块内部互通，同时预留标准化对外接口，满足纵向市级平台、横向跨委办单位数据协同需求。
[image: 631b7b2e-209b-4764-99b2-e84b0ab483a8]
9.2.3建设要求
本项目主要建设内容为：
（1）软件开发，在已建公路管养平台基础上，完成交调治超协同监管子系统（升级）、视频智能应用子系统（升级）。
（2）硬件购置，完成44个多功能交调点位设备的集成，以及12个道路结冰点监测点位和3个下立交积水监测点位的设备更新。
具体建设内容如下：
9.2.3.1 交调治超协同监管子系统升级
1. 多功能交调站新建：数据采集与治理、采集数据统计分析、数据质量监测评估、数据共享交换、数据可视化展示
1. 管理配置（升级）：筛选意见管理、系统字典管理、电子警察配置管理
1. 数据分析（升级）：数据审核情况表、数据审核监测表、数据工程量监测表、违法企业监测表、异常驾驶行为情况表
1. 非现治超数据审核（升级）：审核流水查询、跨道电子警察、闯禁令审核、超限案件数据查询
1. 智能审图模型（新增）：车型标签管理、训练样本管理、一键模型训练、模型性能看板、车辆类型AI预过滤、审核实时比对、事后分析与模型优化
1. 数据查询（升级）：渣土车查询、跨道行驶查询、违法大件运输查询、违法企业查询、电子警察查询、大件运输查询
1. 数据共享（升级）：浦东执法局数据共享、电子警察数据
1. 设备运维管控（新增）：设备维修、月度巡检查询、季度自检查询、待办事项、月度计划表、月度计划配置表、月度完成表、实车测试录入与查询、维修自检实车测试、设备自检预标定、跑车情况分析、实测数据校验
1. 日常文件上传（新增）：支持日常文件新增、编辑等操作

9.2.3.2 视频智能应用子系统升级
1. 视频资源配置（新增）：视频基础设备信息、视频存储、视频接入配置、视频共享配置、视频播放配置、视频水印配置。
1. 视频质量诊断（新增）：相机实时状态、相机诊断历史记录、视频质量检测、图像质量诊断。
1. 视频事件分析（新增）：事件模型分析、事件报警、事件处置、事件共享。
1. 可视化展示（新增）：地图展示、视频调阅、视频播放。
1. 小程序（新增）：视频流调阅、事件推送。

9.2.3.3 多功能交调站建设
本项目建设内容总共包含44个点位，按照建设的场景划分可分为两类，其中升级普通国省道交调点位23个，新建普通国省道多功能交调点位21个。
1. 升级普通国省道交调点位23个 清单如下
	序号
	路线编码
	布局路段起讫地址
	建设点位

	1
	G228
	周邓公路－宣秋路
	南六砖桥东路北侧治超门架－Ⅱ类

	2
	G228
	东新线-华芦线
	近新四平公路门架-Ⅱ类

	3
	S122
	康花路－秀浦路
	高架上下匝道门架－Ⅱ类

	4
	S122
	东奉线－盐大路
	沪南公路绕城公路跨线桥处T杆-Ⅱ类

	5
	S221
	沪南线-宣黄公路
	沪南川南奉-WXLSQ013-南侧－Ⅱ类

	6
	S221
	东新线-华芦线
	南芦川南奉-WXLSQ017-北侧-Ⅱ类

	7
	S221
	华芦线-丹东线
	南芦川南奉-WXLSQ017-南侧－Ⅱ类

	8
	S324
	东大公路－东奉线
	川南奉公路浦养资源转运三分中心附近东大公路－Ⅱ类

	9
	S324
	大川公路-丹东线
	南芦大叶-WXVD024-东侧-Ⅱ类

	10
	S20
	绕城高速－张扬北路
	浦东北路北－Ⅱ类

	11
	S20
	张扬北路-洲海路
	洲海路北－Ⅱ类

	12
	S20
	洲海路－绕城高速
	洲海路南－Ⅱ类

	13
	S20
	绕城高速－金海路
	金海路北－Ⅱ类

	14
	S20
	金海路-龙东大道
	金海路南－Ⅱ类

	15
	S20
	龙东大道-华夏高架路
	龙东大道南－Ⅱ类

	16
	S20
	华夏高架路-迎宾高速
	迎宾大道北－Ⅱ类

	17
	S20
	迎宾高速－沪奉高速
	罗山路东－Ⅱ类

	18
	S20
	沪奉高速-沪南公路
	罗山路西－Ⅱ类

	19
	S20
	沪南公路-杨高南路（林海公路）
	杨高南路东-Ⅱ类

	20
	S20
	林海公路（杨高南路）-浦星公路
	杨高南路西-Ⅱ类

	21
	S1
	外环高速－南六公路
	迎宾大道东－Ⅱ类

	22
	S1
	凌空路-绕城高速
	迎宾远东路西－Ⅱ类

	23
	S1
	绕城高速-华夏高架路
	迎宾远东东上下行-Ⅱ类


2）新建普通国省道多功能交调点位21个
	序号
	路线编码
	布局路段起讫地址
	建设点位

	1
	G228
	东奉线－东靖路
	东靖路北侧500 米-I 类

	2
	S121
	外环高速－华东路
	龙东高架金丰路东100 米门架-II 类

	3
	S121
	华东路－凌空路
	龙东高架川沙路西150 米门架-I 类

	4
	S121
	凌空路-绕城高速
	龙东高架汇庆路东260 米门架-II 类

	5
	S122
	秀浦路－繁荣路
	梓康路北侧200 米-I 类

	6
	S122
	繁荣路－下盐路
	申嘉湖高速北侧60 米-I 类

	7
	S221
	绕城高速－上川路
	南移至东靖路南150米-II 类

	8
	S221
	锦绣东路-龙东线
	胜利路以北幼儿园附近-I 类

	9
	S221
	龙东线-高科东路
	北移至环庆南路北150米-I 类

	10
	S221
	高科东路－华夏东路
	华夏东路以北700米-I 类

	11
	S221
	宣黄公路-东新线
	新村河南路以南50m-I 类

	12
	S229
	申嘉湖高速－下盐路
	盐朝公路南侧400 米门架-Ⅱ类

	13
	S229
	下盐公路－拱极东路
	下盐路南侧840 米门架-I 类

	14
	S229
	拱极东路-沪南公路
	南港公路北侧800 米门架-I 类

	15
	S229
	沪南公路-通源西路
	通辽西路北侧780 米门架-I 类

	16
	S231
	外环高速－沪芦高速
	外环高速南侧480 米-Ⅱ类

	17
	S20
	外环隧道－绕城高速
	外环隧道浦东出入口-I 类

	18
	S1
	南六公路-凌空路
	杜新路西侧190 米门架-I 类

	19
	S2
	外环高速－度假区高架路
	五灶港北侧门架－Ⅱ类

	20
	S2
	度假区高架路－康桥收费站（周邓公路以北属浦东）
	朱家浜南侧天桥-I 类

	21
	S3
	外环高速－周浦收费站（周邓公路以北属浦东）
	秀沿路北侧150米门架-I 类



9.2.3.4 道路结冰点设备更新
在已建道路安全应急子系统基础上，完成12个道路结冰点监测设备更新，部署遥感路面检测器，采用光谱分析法、红外遥感和激光技术，能够及时发现道路结冰情况，并迅速发出预警信息。
12个道路结冰点监测点位清单如下
	序号
	设施点
	设备用途
	安装位置

	1
	内环高架
	路面温度监测
	内环芳甸路桥监测点

	2
	锦绣路
	路面温度监测
	内环白莲桥监测点

	3
	S1 迎宾高速
	路面温度监测
	S1 迎宾立交监测点

	4
	S1 迎宾高速
	路面温度监测
	S1 华东路桥跨线桥监测点

	5
	S20 外环高速
	路面温度监测
	S20 金海路跨线桥监测点

	6
	S20 外环高速
	路面温度监测
	S20 济阳路立交监测点

	7
	五洲大道
	路面温度监测
	五洲大道申江路组合立交主线测点

	8
	洲海路
	路面温度监测
	洲海路高架桥监测点

	9
	华洲路
	路面温度监测
	华洲路迎宾下穿通道

	10
	S229 两港公路
	路面温度监测
	S229 两港公路沪南公路跨线桥

	11
	X557 浦东北路
	路面温度监测
	X557 浦东北路赵家沟桥

	12
	S1 迎宾高速
	路面温度监测
	S1 迎宾高速川南奉公路跨线桥



9.2.3.5 下立交设备更新
在已建道路安全应急子系统基础上，对3个积水监控点位进行设备更新，核心包括‌更换老旧摄像机和硬盘录像机‌，在设备层面解决‌字符叠加异常、夜间图像模糊‌等技术问题，提升视频监控稳定性与清晰度，确保在‌防汛防台等应急期间‌可实时、清晰掌握下立交‌积水情况‌，保障城市道路运行安全。
3个下立交积水监测点位清单如下
	序号
	点位名称

	1
	‌五洲大道张杨北路下立交

	2
	S1华洲路下立交

	3
	G1503航城路下立交



[bookmark: _Toc243059264]10 技术指标要求
[bookmark: _Toc243059265]10.1系统功能与技术指标
[bookmark: _Toc155]10.1.1.交调治超协同监管子系统升级
10.1.1.1交调管理（新增）
10.1.1.1.1数据采集与治理
通过外场I类/Ⅱ类交调站的高清摄像机、激光视频交调一体机等设备，按5分钟周期采集上传车流量、车牌、车型、车速等数据，支持通信异常时本地存储及断点续传。
（1）设备数据采集	
数据预处理：对原始数据进行去重、时间对齐、异常剔除、空值填充的预处理。
数据认证：采用国密算法对上传数据包进行数字签名，确保来源可信与防篡改。
（2）数据治理	
多源数据融合治理算法：多源数据融合修补通过车牌识别数据、治超数据等其他数据源对交调数据进行融合修补。
多源数据融合分析：在交调治超子系统内完善违法车辆轨迹跟踪分析，完成称重、车牌、违法数据融合，拓展交调系统货运监管分析能力，融合多源业务数据完成超限车辆轨迹跟踪与风险对象标记；输出超限车辆通行线索，支撑非现场执法辅助审核。
治超数据融合分析：将治超站重量数据与车牌匹配，补充货车吨位、轴数信息。
（3）车牌数据转交调数据	
车牌车型转换算法：结合车型备案库以及通过视频视觉算法或者人工核验三者结合形成车辆特征库，通过车辆特征库实现车牌与车型之间的数据转换。
分车型流量转换算法：根据车辆特征库，通过车辆特征库实现车牌与车型之间的数据转换，并按交通情况调查车型分类进行流量统计。
10.1.1.1.2采集数据统计分析
（1）多断面流量数据统计分析
根据路线上多个检测断面之间的上下游配置关系，按顺序对每个检测断面的流量数据进行统计和比对，对流量数据变化超出阈值的断面及时预警，根据不同检测断面的数据源，检测方式、配置信息等情况分析流量变化原因，满足用户管理需求。
（2）多断面OD数据统计分析
分析车辆途经的所有检测断面，每个检测断面检测到的车牌识别数据、检测时间等信息。针对未能识别到该车牌的检测断面及时预警，根据不同检测断面的数据源，检测方式、配置信息等情况分析漏检原因，满足用户管理需求。
10.1.1.1.3数据质量监测评估
（1）数据质量评测	
自动化交调站在线率评测：交调数据中心收到数据包的自动化交调站判定为在线。
自动化交调站及时率评测：一般自动化交调站发送的数据，业务代表时间与实际标注时间偏差在30分钟内，判定为及时数据。
自动化交调站完整率评测：每个自动化交调站每天发送 288个数据包(每5分钟1个)，判定为数据完整。
自动化交调站准确率评测：未通过异常校验的数据判定为错误数据。
数据质量按周期评测：根据管理需求，对选定了一定范围和周期的交调检测点位的从在线率、及时率、完整率、准确率四个方面进行数据质量综合评价。
（2）数据质量报警	
整体数据质量报警：根据用户设置的阈值，当交调检测点位整体数据质量降低到阈值时，需要向指定管理人员进行报警。
路网数据质量报警：根据用户设置的阈值，当路网内选定的全部或者部分路段交调检测点位整体数据质量降低到阈值时，需要向指定管理人员进行报警。
路线数据质量报警：根据用户对某条道路设置的阈值，当该道路交调检测点位整体数据质量降低到阈值时，需要向指定管理人员进行报警。
片区数据质量报警（养护单位）：管理片区或者不同养护单位负责的片区进行路网数据质量进行实时判别，当数据质量低于设定的阈值时，向指定管理人员进行报警。
车检器数据质量报警：根据管理需求，对每台车检器，当其在线率、及时率、完整率、准确率低于设定的阈值时，向指定管理人员进行报警。
（3）数据质量报告	
节假日设备质量专题报告：根据管理需求，对指定的节假日期间设备的运行质量进行专题分析并出具分析报告，分析报告应包含在线率、及时率、完整率、准确率等统计数据和其他分析数据。
国省干道质量报告：根据管理需求，对指定的国省干道一段时间范围内的设备的运行质量进行专题分析并出具分析报告，分析报告应包含在线率、及时率、完整率、准确率等统计数据和其他分析数据。
（4）设施资产档案
对已建和新建设备进行基础信息梳理和录入，实现一点一档案，为后续的设施运维管理提供基础信息；实现对设施设备档案维护功能，随设备生命周期对设备的运行维护信息进行维护更新，保障设备的维修维护信息及时录入，满足养护管理和设备评估需求。
（5）设备动态监控	
设备状态监测模型：获取已建和新建各类设施设备的实时状态并进行动态监测，对正常和故障设备状态以不同的方式展现给管理人员，满足用户管理需求。
设备状态统计指标：对设备的实时状态进行统计，便于管理单位掌握设施的运行状态，为设施设备及时运维提供支持，满足用户管理需求。
设备异常报警模型：根据用户设定的报警阈值，当监测到系统设备故障情况达到设定阈值时，及时向管理人员报警，便于管理单位实时掌握设备的运行状态，开展养护维修工作，满足用户管理需求。
10.1.1.1.4数据共享交换
构建数据服务目录，提供查询、下载、订阅等服务；向公路管养平台推送交通流量数据辅助养护计划制定，向综合业务平台提供统计分析数据支撑公交线网优化。
（1）数据共享市交通委
将新旧交调设备数据按国省干道路线配置并接入市级交调平台。
（2）监控系统数据接入
接入视频识别、事件等共享数据。
10.1.1.1.5数据可视化展示
通过机电设施数字化、设施资产可视化展示、设施基础信息展示、数据质量可视化展示、设备监管可视化展示，实现交调相关业务全生命周期数据。
（1）机电设施数字化
基础点位信息采集：采集并录入交调点位精确经纬度坐标。
机电设备管养信息采集：录入设备厂家、型号、生产日期、维保记录。
路线配置：配置国省干线名称、编码、起讫点、里程。
交调路段配置：配置交调路段编号、名称、起讫桩号、所属路线。
检测断面配置：配置检测断面编号、桩号、方向、车道数、数据来源。
断面打标签：支持对断面添加““桥梁”“治超”等业务标签。
车道功能配置：设置每个车道的行驶方向（上行/下行等）。
车道与断面配置关系：建立车道与交调断面之间的N:N映射关系。
检测器与车道配置关系：建立检测器与车道映射。
断面与节点配置关系：建立断面与路线节点的关联。
上下游配置关系：交调车辆检测器、交调车辆检测断面上下游关系，并录入系统；
（2）设施资产可视化展示
设施资产在线统计：实时统计在线/离线设备数量及占比。
设施资产目录清单：展示设备目录清单，支持导出Excel。
路线配置查询展示：支持按路线维度查询交调路段配置。
交调路段布局配置查询展示：以列表方式展现交调路段布局详情。
断面配置查询展示：以卡片方式展示断面基础与标签信息。
根据标签组合展示：根据标签组合过滤并展示断面。
断面平均间距展示（按路线）：计算并展示各路线断面平均间距。
（3）设施基础信息展示
实时数据展示：展示设施设备实时运行状态，包括设备在线离线状态、数据异常状态，设备上传的实时报警信息等，并支持数据导出
历史数据查询：根据用户设定的查询条件，对设施设备运行状态的历史数据进行查询统计，包括设备在线离线状态、数据异常状态，设备上传的实时报警信息等，并支持数据导出；
（4）数据质量可视化展示	
基于GIS图整体数据质量展示：在GIS地图上对系统内所有交调设备的数据质量进行展示，根据数据质量的不同使用不同的形式进行区分；
基于GIS图单点数据质量展示：在GIS地图上对管理人员选定的单个设备数据质量按设备断面、车道、检测线圈或检测探头的数据质量进行细节展示；
10.1.1.2管理配置（升级）
10.1.1.2.1筛选意见管理
一审、二审、三审、数据比对筛选意见管理。
10.1.1.2.2系统字典管理
系统数据字典管理
10.1.1.2.3电子警察配置管理
提供对电子警察设备相关配置信息的管理功能。
10.1.1.3数据分析（升级）
10.1.1.3.1数据审核情况表
站点审核统计报表：按站点统计并展示一审、二审、三审、数据比对各流程环节的数据审核情况。
查询与导出：支持按断面、过秤时间查询统计结果，并提供导出功能。
10.1.1.3.2数据审核监测表
按派单日期统计一审、二审、三审、数据比对待筛选数量；
根据审核人员统计审核通过及不通过数量分析。
10.1.1.3.3数据工程量监测表
一审、二审、三审环节、根据审核人员统计每人审核工作量
10.1.1.3.4违法企业监测表
违法企业积分排名
10.1.1.3.5异常驾驶行为情况表
涉及跨道、故意遮挡车牌等异常行为车辆统计
10.1.1.4非现治超数据审核（升级）
10.1.1.4.1审核流水查询
支持查询数据在一审、二审、三审及比对环节的当前审核状态。
10.1.1.4.2跨道电子警察
支持按时间、站点、路段、路口号、车牌、违法描述查询电子警察采集的跨道行驶相关数据。
10.1.1.4.3闯禁令审核
支持按时间、站点、路段、路口号、车牌、违法描述查询电子警察采集的跨道行驶相关数据。
10.1.1.4.4超限案件数据查询
支持按案件编号、车牌号码、违法时间、路段等多条件精准查询结案信息。
10.1.1.5智能审图模型（新增）
10.1.1.5.1车型标签管理
创建并维护非执法车型库（液体运输车/专项作业车/危险品运输车等），支持自定义增删。
10.1.1.5.2训练样本管理
上传车辆图片，人工标注车型标签，构建高质量训练数据集。
10.1.1.5.3一键模型训练
集成深度学习框架提供自动化训练流水线，输出可部署的识别模型。
10.1.1.5.4模型性能看板
可视化评估模型精度，支持版本对比与回滚。
10.1.1.5.5车辆类型AI预过滤
利用预训练的AI模型识别车辆图片，自动过滤非执法车型（液体运输车、专项作业车、危险品运输车）。
10.1.1.5.6审核实时比对
审核员勾选车辆类型并点击“确定”时，系统实时校验其选择与AI识别结果是否一致。
严格模式：人工选择与AI结果不一致时，强制重新选择。
宽松模式：不一致时仅告警但仍可提交（供高置信场景使用）。
冲突快照：自动保存人工与AI结论不一致时的车辆图片及选择记录，用于事后分析。
10.1.1.5.7事后分析与模型优化
生成报表对比人工选择与系统识别的车辆类型，计算审核匹配度。
10.1.1.6数据查询（升级）
10.1.1.6.1渣土车查询
支持按站点、时间、车辆类型、筛选状态、企业名称、车道、车牌等条件，查询所有渣土车信息。
清单导出：支持将查询结果导出。
10.1.1.6.2跨道行驶查询
支持按站点、时间、车辆类型、筛选状态、企业名称、车道、车牌等条件，查询所有跨道行驶信息。
清单导出：支持将查询结果导出。
10.1.1.6.3违法大件运输查询
支持按站点、时间、车辆类型、筛选状态、企业名称、车道、车牌等条件，查询所有大件运输信息。
清单导出：支持将查询结果导出。
10.1.1.6.4违法企业查询
违法企业信息展示：集中展示浦东注册货运企业的违法信息，包括违法企业名称、违法类型、违法次数及排名。
多条件查询：支持按时间、季度、企业名称、车牌号、违法类型等条件灵活查询数据。
数据导出：提供导出功能，可将查询或展示的结果数据导出。
10.1.1.6.5电子警察查询
违法数据自定义查询：支持按时间、违法类型（违法跨道/闯禁令）、违法描述、违法路口、车牌号等条件进行自定义组合查询。
10.1.1.6.6大件运输查询
大件运输名单查询：支持查询省内及跨省大件运输车辆名单。
多维度查询：可通过通行时间、牵引车号牌、许可证号、省份编码等条件进行查询。
10.1.1.7数据共享（升级）
10.1.1.7.1浦东执法局数据共享
货运车辆实时位置、危险品车辆所属企业基本信息、浦东注册货运企业违法信息、超限违法车辆处罚信息共享
10.1.1.7.2电子警察数据采集
货车闯禁令数据采集、货车跨道数据采集、货车闯禁令数据推送、货车跨道数据推送
10.1.1.8设备运维管控（新增）
10.1.1.8.1设备维修
提供日常称重设备及附属设施损坏维修流程管理，支持填报、处置、删除维修记录。
10.1.1.8.2月度巡检查询
支持每月巡检记录的上报及附件上传。记录并管理巡检流程状态。在巡检流程结束后，支持导出日常巡检单。
10.1.1.8.3季度自检查询
支持每月巡检记录的上报及附件上传。记录并管理巡检流程状态。在巡检流程结束后，支持导出日常巡检单。
10.1.1.8.4待办事项
集中展示数据审核、申诉申辩、设备维修等各类待办事项。支持按时间查询，并查看各分类待办事项的数量。
10.1.1.8.5月度计划表
每月月度计划管理：系统每月自动生成月度巡查计划表。
巡查结果操作：支持对各治超点位巡查结果进行录入、修改、删除及导出操作。
数据查询与流水：可通过时间、站点、类别查询巡查数据，并查看指定站点的巡查流水记录。
10.1.1.8.6月度计划配置表
月度计划配置管理：支持对每月巡检月度计划配置表进行新增、删除、修改操作。
配置查询：可通过时间、站点、类别查询配置表记录。
10.1.1.8.7月度完成表
巡检完成情况查询：支持按时间、站点、工作类别查询阅读器巡检完成情况。
数据导出：支持将查询结果导出。
10.1.1.8.8实车测试录入与查询
测试数据管理：支持第三方实车测试数据的录入、导出及审核流程管理，提供批量导入、删除功能。
自定义查询：可通过测试类型、断面、厂家、时间、车牌、轴数、测试描述等条件灵活查询测试数据。
10.1.1.8.9维修自检实车测试
维修自检测试管理：支持对维修产生的自检实测测试数据进行录入和导出。
数据操作与查询：提供删除功能，并支持按时间、厂家、轴数、考核等级、断面、车道等条件进行查询。
10.1.1.8.10设备自检预标定
标定结果管理：支持正式标定及预标定结果的录入和审核流程管理，并提供删除功能。
条件查询：可通过断面、车道、时间、厂家等条件查询标定结果数据。
跑车情况分析
月度分析汇总：提供实测测试跑车数据的月度分析汇总功能。
基础操作：支持查看、导出生成的月度分析报表。
10.1.1.8.11实测数据校验
对于跑车不合格的车辆，系统自动判定数据审核存疑
10.1.1.9日常文件上传（新增）
支持日常文件新增、编辑等操作。
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10.1.2.1视频资源配置（新增）
10.1.2.1.1视频基础设备信息
(1)设备信息录入与管理
支持对各类视频基础设备，如摄像头、解码器等设备的详细信息进行录入与管理。
(2)设备状态检测
实时获取并查看设备的运行状态信息。
(3)设备关联关系展示
建立视频基础设备之间的关联关系。
(4)设备维护管理
记录设备的维护计划与维护历史。
10.1.2.1.2视频存储
(1)存储策略管理
支持多种灵活的视频存储策略配置，包括按照时间周期、视频类型、重要程度存储。
(2)数据存储与检索
实现视频数据的高效存储。​
(3)存储容量管理
实时监测视频存储设备的容量使用情况，包括已用存储空间、剩余存储空间等信息。
(4)数据备份与恢复
可设定自动或手动数据备份策略，支持全量备份、增量备份等多种备份方式，定期对视频数据进行备份，支持一键恢复备份数据。
10.1.2.1.3视频接入配置
(1)接入单位管理
主要实现对各单位及合作单位的视频接入权限、基础信息的统一管理。
(2)接入视频管理
对所有接入系统的视频资源进行全生命周期管理。
(3)接入视频状态配置
可以查看接入的视频的在线状态，可以灵活配置视频接入的参数与状态，满足不同业务需求针对重点路段视频。
(4)接入视频操作日志
平台会记录所有对视频资源的操作行为。
(5)视频流量管理
统计各单位、各点位视频流量使用情况，生成流量报表。
(6)接入视频缩略图
快速生成视频缩略图，便于用户直观预览视频内容。
(7)接入网关历史状态
记录视频接入网络设备的历史运行状态，辅助故障分析与性能优化。
(8)接入视频点位标定
精准标注视频采集点位的地理位置与属性信息。
10.1.2.1.4视频共享配置
(1)视频共享API
支持跨平台资源接入，实现全域视频资源的统一汇聚。
(2)事件调阅API
平台支持多条件精准检索、平台支持证据链整合、平台支持调阅权限分级。
(3)用户权限API
创建不同角色，并为每个角色分配细粒度的权限，包括视频查看、下载、共享、删除等操作权限，以及对特定区域、特定摄像头的访问权限。
(4)API档案
详细记录视频共享 API、事件调阅 API、用户权限 API等接口定义、参数说明、调用示例、错误码解释等信息。
(5)共享视频统计
主要统计所有共享视频的基础数据，以及视频的共享使用情况。
(6)共享视频调用统计图
以图表形式直观展示共享视频的调用情况。
(7)共享网关管理
对系统内部署的共享网关设备进行统一管理，包括设备注册、配置、监控、升级等操作，确保网关设备稳定运行。
10.1.2.1.5视频播放配置
本模块主要实现多路实时视频的高清、流畅播放，确保视频延迟控制在毫秒级，支持至少16路实时视频同时预览。具备视频源快速切换、画面分割布局自定义功能，可根据不同业务需求，灵活调整视频显示方式，如单画面、4画面、9画面、16画面等。同时，支持实时视频的云台控制，可远程操控摄像头的旋转、变焦等操作，实现全方位、无死角监控。
10.1.2.1.6视频水印配置
视频水印配置模块专为满足各部门多样化使用需求而设计，通过水印叠加显示配置、水印调整显示功能、水印分级分用户功能，以及水印叠加资源配置四大核心功能，帮助各部门快速实现视频水印配置及内容标识等目标，提升视频的管理与应用效率。
10.1.2.2视频质量诊断（新增）
10.1.2.2.1相机实时状态
实时监测相机与系统的连接情况，清晰区分已连接、未连接等状态。
10.1.2.2.2视频质量检测
包括常规诊断、高级诊断、特色诊断三大功能，可以对每一路视频进行轮询检查，查找视频质量下降或故障设备，并按照需要生成统计报表。
10.1.2.2.3图像质量诊断
该功能支持高清视频并发检测，满足大规模监控场景的实时诊断需求；同时，支持远程端的配置与管理，提供可视化操作界面，配置流程模块化。此外，该功能还支持信号丢失或中断，并将检测结果实时反馈，支持日志导出。
10.1.2.3视频事件分析（新增）
10.1.2.3.1事件模型分析
10.1.2.3.1.1视频流接入
支持多种常见的视频流接入协议，实时视频流的在线状态、连接稳定性等信息，并在设备出现异常时及时发出告警。
10.1.2.3.1.2信息转发
对接入服务器的信息转发过程进行详细日志记录，包括转发时间、源地址、目标地址、视频信息标识等，以便于后续的故障排查和性能分析。
10.1.2.3.1.3事件模型校验
系统内置事件模型智能校验机制，针对各类AI识别算法输出的事件结果进行二次校验与过滤，有效解决复杂路况、光线变化、画面遮挡、天气干扰等场景下的误报、漏报问题，保障智能分析结果的准确性、有效性与严谨性。
10.1.2.3.1.4 分析服务器管理
分析服务器需支持多种场景分析算法的集成。
10.1.2.3.2事件报警
事件报警主要实现对视频场景中生成事件的报警分级和报警抑制功能。报警分级模块依据预设的分级规则，对不同类型的事件进行等级划分；报警抑制模块则根据抑制策略，对不符合要求的报警进行处理，最终将经过处理的有效报警信息推送给用户。
10.1.2.3.3事件处置
系统支持事件主动上报与分级识别功能，可自动识别重点事件并弹窗报警；同时具备证据链整合能力，事件调阅与处置时可自动关联对应视频、报警信息、地理位置等数据形成完整证据链，一并推送第三方处理。
10.1.2.3.45 事件共享
共享方式：针对不同场景的事件，可以推送给相关的部门。
权限控制：针对不同单位或者不同部门，推送不同的事件数据。
10.1.2.4可视化展示（新增）
10.1.2.4.1地图展示
通过直观的地图查看所有的视频信息，包含事件信息的查询和展示。实现视频分析结果、设备状态、事件统计等数据的多维度呈现。
10.1.2.4.1.1视频位置
地图左边显示相机列表，右边显示地图上点位信息。
地图工具栏支持框选、点选、播放，查找、全屏功能。
鼠标滚动可以支持页面放大。
点击播放按钮，在右边排列显示要播放的视频。
10.1.2.4.1.2事件信息查询
可以根据输入的条件查询历史或者实时的事件信息。
可以切换大图和缩略图模式。
可以查看单行的详细信息。
10.1.2.4.1.3事件类型展示
可以查看具体事件类型
10.1.2.4.1.4车辆检测
根据条件查询实时或者历史的过车信息。
10.1.2.4.1.5车辆类型展示
车辆识别：支持多种类型车辆识别，如小客车、大客车、大中小货车、校车、面包车、出租车、集装箱卡车、混凝土搅拌车。
10.1.2.4.1.6交通拥堵信息查询
根据条件查询实时或者历史的交通拥堵信息。
可以切换大图模式和查看详细信息。
10.1.2.4.1.7雾等级查询
根据条件查询实时或者历史的雾等级信息。
可以切换大图模式和查看详细信息。
10.1.2.4.1.8流量统计信息查询
统计查询某天某个视频源多个车道的24小时的车流量。
10.1.2.4.1.9年流量统计
统计某个年份的12个月的流量统计和折线图，可以根据视频源过滤。
10.1.2.4.1.10月流量统计
统计某个月份的31天的流量统计和折线图，可以根据视频源过滤。
10.1.2.4.1.11日流量统计
统计某天的24小时的流量统计和折线图，可以根据视频源过滤。
10.1.2.4.1.12高峰时段
统计某天的早高峰和晚高峰的车流量情况
10.1.2.4.1.13事件处置流程
通过在后端布设基于深度学习的智能事件检测设备，接入高清视频资源，配置基于机器视觉自动识别人工智能技术的视频分析软件，实现各类事件的自动识别。检测的事件包括：交通事件和特定场景事件。
10.1.2.4.1.14流量信息查询
根据条件查询流量信息。
10.1.2.4.2视频调阅
支持查看相机在线状态、视频质量、接入单位、归档状态等详细信息，具备多种窗口布局快速切换功能，可实现播放窗口与摄像机列表的联动定位高亮，以及包含一键切换、保存场景、场景设置等功能的工具栏与视频窗口工具栏操作。
10.1.2.5小程序（新增）
110.1.2.5.1视频流调阅
通过微信小程序，用户可便捷访问道路视频、获取异常事件推送。
10.1.2.5.2事件推送
检测设备自动将视频上传至大模型分析服务进行事件识别分析以及推送至相关部门。

10.1.3多功能交调站建设
本项目将通过升级利用、新建两种方式，满足多功能交通调查站建设要求。
10.1.3.1设备布设原则
（1）单台车牌识别摄像机负责不超过三条车道的数据采集。
（2）单台激光视频交调一体机负责不超过三条车道的数据采集。
10.1.3.2升级方案
优先考虑实施存量交通调查站的技术升级，同一路段内多个调查站共存时，须依据数据采集原理与设备服役状态筛选最优站点，通过加装高精度设备优化方案。
参照新建方案的统一标准，利用现有或借用其他杆件、供配电、标志牌等设施，新建通讯等设施，补充视频交调一体机及红外补光灯等数据采集设备，融合点位历史数据。
10.1.3.3新建方案
新建I类主要外场设备布设建设方案：补充车牌识别摄像机及环保型补光灯等数据采集设备，利用现有杆件、供配电等设施，新建交调标志牌、通讯等设施。
新建Ⅱ类多功能交调站建设方案：补充视频交调一体机及环保型补光灯等数据采集设备，充分借用现有杆件、供配电等设施，标志牌、通讯及其他无借用条件的设施予以新建。
10.1.3.4配套设施建设 
（1）通信 
本项目多功能交调站建设44个点位，根据点位实际情况，按需选择运营商网络接入道运中心，采用光纤联网，上行带宽20M以上（含20M），确保与互联网隔离，数据传输安全。
（2）杆路
本项目采用与杆路共用方式，按需使用公安相关杆路，在符合公安相关要求，向公安申请进行杆路复用，如果没有适合杆路，需按照相关技术要求新建杆路。
（3）供电
本工程新增设备均就近引自附近的申请用电点或现有电源点。配电线缆采用YJV铜芯电缆，额定电压为 0.6/1kV。电缆均采用穿管敷设。 
外场设备在各配电箱进线端装设防浪涌保护器，标称放电电流 In 为 100kA。 
外场监控配电系统接地制式为 TN-S，各配电设备及受电设施内 N 排及 PE 排应保持严格分开。地面区域配电箱利用加打接地极作为接地装置，接地电阻值要求≤4Ω。 
（4）管道 
本工程实施范围内的管道主要用于满足本次新增设备至接入点的通信光缆和电力电缆的沟通应用，具体建设方案如下： 
对既有管道进行疏通，含相应管道的疏通修复； 
新建设备通信光缆和电力电缆所需新建管道，须采用 1孔φ76/3.5mm 无缝钢管 
（5）手井 
本项目手井建设要求如下： 
新增机箱、杆件边须新增相应手井； 
采用非开挖顶管敷设方式的，顶管两端须新增小型人井； 
路段沿线敷设管道的，原则上手井间距不超过60m； 
管道过路、转角等处建设中须增加手井的，按实际道路情况及采购人要求予以增加。

10.1.4 道路结冰点设备更新
本项目根据业务需要对现有道路结冰点设备进行更新，包括路面状况传感器、4G/5G传输设备、天线、流量卡、服务器、供配电线缆等。
系统在重点监控路段设立12套路面状况传感器，传感器由高端微控制器和探头组成，安装于路侧现有立杆或龙门架上。通过互联网链路传输检测数据到区政务云服务器中，将处理后的数据通过相关软件的展示和预警，实现对路面结冰的检测。

10.1.5 下立交设备更新
本项目对已有的3座下立交前端监控设备做改造更新，前端系统由智能球形摄像机、摄像机立杆、抱杆机箱、硬盘录像机、交换机、显示器、供电系统、通信设备组成，实现对前端下立交进行实时监控、编码、存储及上传。传输网络利用现有网络进行传输，每个下立交分别设置上网路由器，将多个在不同位置的下立交监控画面传输至监控中心机房。
监控中心机房利用原有千兆节点交换机、高清解码器、网络控制键盘等设备。前端下立交监控画面传输至监控中心机房后，下立交视频接入原有监控综合管理系统中，监控综合管理系统可接收前端系统的实时视频画面信息，控制下立交的监控云台设备，满足中心人员获取现场信息、实时监控前端情况。

10.1.2系统集成
硬件总体集成要求：集成范围覆盖前端检测设备、路侧机箱与边缘计算单元、传输网络、供配电与防雷接地、中心平台接口五个部分，遵循 "标准化接口、模块化部署、可维护性优先" 原则。集成实施前应编制《硬件集成实施方案》，明确设备清单、安装点位、线缆路由、机柜布局、供电方案、防雷接地方案，报监理、业主审核后实施。
软硬件联调要求：按单机调试、链路联调、系统联调、可靠性测试、验收交付五个阶段依次实施：完成前端设备通电自检、参数配置与精度标定，核验交通量、车速、车型分类等数据输出完整合规；打通前端经路侧机箱、传输网络至中心平台的数据全链路，验证实时上传、断网续传及链路故障告警功能，入库时延满足设计要求；完成中心平台数据接收、解析、入库、统计报表核对，以及与治超系统、上级平台的数据接口对接、远程运维和告警联动功能验证；开展不少于 72 小时连续运行、恶劣天气及断电恢复等可靠性测试，系统运行无故障；形成联调测试记录、问题整改单及联调合格报告，遗留问题闭环整改并经监理、业主确认后作为项目验收依据。
需完成本方案新增功能模块与原有公路管养平台现有各子系统的数据互通与功能对接，实现统一身份认证、统一门户入口与统一数据存储管理，避免数据孤岛与功能割裂，保障整体平台操作逻辑一致，用户可在同一平台界面完成全流程业务操作，无需跨系统切换访问。

10.1.3接口要求
所有新增模块与原有平台对接需遵循原系统已发布的接口开发规范，数据交互需采用统一加密协议保障传输安全，对外提供的开放接口需配置权限校验机制，仅对完成授权的外部系统开放数据访问能力，同时接口需满足100并发量要求，单接口响应时延不超过3秒，配套提供完整接口调试文档与错误码说明，保障对接开发工作可顺利推进。
（1）内部接口：平台各子系统之间采用《浦东道运中心数据交互规范》。
（2）市级接口：按照市级交调平台规范。
（3）横向跨部门接口：采用政务专线 + 国密加密 API 对接交警、综合执法、城运中心，按需双向共享事件、车辆数据。
（4）前端设备接口：遵循 GB/T28181 视频国标、公路交调设备通信协议。

[bookmark: _Toc243059266]10.2硬件设备参数指标
硬件设备参数指标
	序号
	设备名称
	具体配置要求
	数量
	备注

	1
	多功能交调站
	
	
	

	1.1
	检测设备安装
	
	
	

	1.1.1
	激光视频交调一体机
	1.激光单元：(1)水平扫描角度：≥120°；垂直扫描角度：≥70°；(2)扫描频率：10/20HZ；扫描线数：≥192；(3)水平角分辨率：≥0.15° 垂直角分辨率：≥0.36° ；(4)测距范围：≥30m（10% 反射率）；测距精度：≤1cm；(5)激光等级：I级 人眼安全；(6)支持加热2.视频单元：(1)≥1.1英寸传感器900w像素；(2)视频最大分辨率≥4096*2160；(3)帧率支持25fps；(4)支持H.264 /H.265视频+ JPEG图片流同时输出；(5)支持三码流；(6)支持双网口3.支持多种车型检测：小型客车、小型货车、中型客车、中型货车、大型客车、大型货车、特大型货车、集装箱货车等。4.支持SD卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。5.支持检测车型、流量、地点车速、车头时距、时间占有率等信息6.支持多车道流量统计，用户可根据道路情况选择门架安装或路侧安装7.支持车辆长宽高检测8.采用嵌入式实时操作系统，系统稳定可靠9.支持实时数据传输以及按照数据处理周期传输10.机动车号牌识别正确率，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥98%；11.交通量数据精度应≥95%；12.支持多种车型识别：满足交通情况调查车型分类要求，单类车型数据精度应≥90%；13.地点车速数据精度应≥92%；14.采用分体集成化或一体化集成设计，整体功能应满足交通运输部《普通国省道多功能交通调查站技术指南》
	92 
	

	1.1.2
	车牌识别相机
	1.≥1英寸传感器，2.视频最大分辨率≥4096*2160
3.帧率支持25fps
4.支持H.264 /H.265视频+ JPEG图片流同时输出
5.支持三码流
6.机动车：车牌识别：支持识别符合 GA 36《中华人民共和国机动车号牌》 标准的车牌类型；
7.车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑等；
8.支持SD卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。
9.支持车牌识别，车身颜色识别，车辆类型识别，车辆品牌识别
10.支持多车道流量统计，用户可根据道路情况选择门架安装或路侧安装
11.支持GB/T28181协议，支持GA/T1400协议
12.机动车号牌识别正确率，白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥98%；
13.交通量数据精度应≥95%；
	38 
	

	1.1.3
	环保型补光灯
	1.铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩透光效果好2.采用24颗高性能大功率高亮度LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高3.内置LED格栅，有效减少周边光污染4.气体灯管采用大尺寸高功率灯管，质量可靠，寿命长5.经专业光学设计，发光均匀，目标光斑明显，有效减少光污染6.LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰7.气体光源回电时间＜67ms，支持超速连拍8.支持LED灯频闪、LED爆闪、白光气体爆闪9.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复10.灯体自主设计，新颖别致，适应性强，安装简单，调节方便11.光源类型：LED灯珠、气体灯管12.发光角度：LED：10°；气体灯：10°13.色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K14.补光距离：16~25m15.光栅：内置LED光栅16.覆盖范围：单车道 17.电源：220V±20%18.瞬时功率：1500W19.回电时间：＜67ms20.响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us21.触发方式：电平量，可配置开关量22.LED触发频率：1Hz~250Hz23.LED触发占空比：1%~39%，当占空比＞40%时进入自保护状态24.爆闪时长：300us25.RS485接口：1路，可配置26.气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次） 27.尺寸：497×305×305mm28.工作温度：-40℃～70℃ 29.工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结
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	1.1.4
	I类多功能交调站智能终端
	1.支持交通运输部I类多功能交通调查站技术规范
2.支持按行驶方向、分车道采集单个机动车车牌数据
3.支持5分钟周期自动汇总交通流量，并实时回传至上级平台
4.支持多平台上传功能
5.支持有线/无线双模传输，通信中断时本地存储≥7天，恢复后顺序续传
6.具备通信异常、断电、电压异常、超温等故障自检与实时推送功能
7.断电恢复后设备自动重启，存储数据无丢失
8.具备自动校时功能，24小时累计时钟误差≤3秒
9.支持远程控制、参数配置、状态查询
10.支持视频存储、预览、回放；支持图片接收、存储与查询
11.至少支持1个SATA硬盘
12.至少支持扩展8个100m以太网口，2个1000以太网口，2个1000光纤电口
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	1.1.5
	II类多功能交调站智能终端
	1.支持交通运输部I类及 II 类多功能交通调查站技术规范
2.支持按行驶方向、分车道采集单个机动车车牌数据
3.支持5分钟周期自动汇总交通流量，并实时回传至上级平台
4.支持多平台上传功能
5.支持有线/无线双模传输，通信中断时本地存储≥7天，恢复后顺序续传
6.支持融合车型、车重（需外接称重）、车速、视频监测等多源数据
7.具备通信异常、断电、电压异常、超温等故障自检与实时推送功能
8.断电恢复后设备自动重启，存储数据无丢失
9.具备自动校时功能，24小时累计时钟误差≤3秒
10.支持远程控制、参数配置、状态查询
11.支持视频存储、预览、回放；支持图片接收、存储与查询
12.至少支持1个SATA硬盘
13.至少支持扩展8个100m以太网口，2个1000以太网口，2个1000光纤电口
	36 
	

	1.1.6
	室外智能机箱
	1.采用1.5-2mm厚冷轧钢板材质，表面磷化处理后静电喷涂抗紫外线漆层，使用上下2根抱箍固定杆件，防护等级≥IP542.尺寸≥：430*480*212mm3.含断路器、避雷器、各类短跳线，接线端子等元器件4.箱体内部包含电子锁+机械锁、外箱指示灯、门磁开关、智能风扇、40KA防雷器（可选智能防雷）、AC220V预留插座、智能供电管理控制单元、光纤盘、强弱电线槽、预留安装导轨及面板5.提供10路（8组DC12V +2组AC4V）输出给补光灯、闪光灯、摄像机、光传输设备供电等外设采集设备。输出电压采用阻容隔离+保险丝双隔离机制。直流电压稳压范围AC180V-AC264V，总功耗200W，交流总功耗150W。工作温度范围-40℃~75℃6.箱内安装电子锁+机械锁双保险7.室外箱的信息通过设备箱内二维码管理，记录设备所有状态信息及日志8.箱内安装电子锁+机械锁双保险，记录开门关门操作人员及时间的日志；提供箱体防拆功能，箱门被打开时，运维平台主动告警提示9.智能供电管理控制单元支持掉电检测，支持箱内每路电压、电流监测，现场记录并远程查看每路输出外设设备名称及型号，远程每路电压输出控制，实时上报检测结10.网管数据支持输出11.具有集中运维管理平台，实现前端设备箱及设备的远程集中监控，通过管理平台软件，管理人员可实现对前端设备的管理
	52 
	

	1.1.7
	抱杆箱
	不锈钢材质，含机箱、基础、箱内接线端子、稳压电源、防雷器、抱箍配件等
	14 
	

	1.1.8
	安装支架
	定制
	412 
	

	1.1.9
	交调标志牌0.8*1m²
	800mm×1000mm，含抱箍等配件
	88 
	

	1.2
	杆件安装
	
	
	

	1.2.1
	T型八角杆/挑臂8m
	高6.5米，挑臂8m，八棱热镀锌进行防锈处理，含挑臂、杆件、抱箍、滑块、基础、预埋件、接地
	3 
	

	1.2.2
	T型八角杆/挑臂10m
	高6.5米，挑臂10m，八棱热镀锌进行防锈处理，含挑臂、杆件、抱箍、滑块、基础、预埋件、接地
	1 
	

	1.2.3
	T型八角杆/挑臂12m
	高6.5米，挑臂12m，八棱热镀锌进行防锈处理，含挑臂、杆件、抱箍、滑块、基础、预埋件、接地
	1 
	

	1.2.4
	借用杆件加固及安装辅材
	杆件检测、杆件加固、含安全封道措施费
	64 
	

	1.3
	供配电
	
	
	

	1.3.1
	新增电源
	1.含断路器、避雷器、各类短跳线，接线端子等元器件，安装方式要根据现场情况定
2.含10KW电源接入、主电缆布放、开关箱、计量箱等
	43 
	

	1.3.2
	电力电缆YJV 3×10mm²
	YJV3*10mm2，含电缆终端头
	1598 
	

	1.3.3
	电力电缆YJV 3×6mm²
	YJV3*6mm2，含电缆终端头
	2559 
	

	1.3.4
	电力电缆YJV 3×4mm²
	YJV3*4mm2，含电缆终端头
	9384 
	

	1.3.5
	借用电源
	利用原有治超点位电源进行引电
	3 
	

	1.3.6
	设备取电
	从道路结冰点就近取电
	12 
	

	1.4
	网络通讯
	
	
	

	1.4.1
	工业以太网交换机
	工业以太网交换机、支持网管、交换容量≥56Gbps、包转发率≥17.86Mpps、≥1个SFP光口和8个千百兆自适应电口，支持基于 MAC/协议/IP 子网端口的 VLAN、工作温度：-30℃~70℃、工作湿度：10%~90%@40℃,无凝结。
	52 
	

	1.4.2
	网线
超五类+
	超五类室外屏蔽网线，RVV2*1.0电源线
	3900 
	

	1.4.3
	通讯光缆
8芯分支
	GYTA-8B1
	8832 
	

	1.4.4
	通讯传输设备（含光接发器、光模块、光缆终端盒、光缆熔接等内容）
	含光接发器、光模块、光缆终端盒、光缆熔接等内容
	14 
	

	1.4.5
	网络接入
	新建光缆，2芯光缆，从运营商就近接入点建设至点位室外智能机箱，含线路安装、光缆熔接、跳纤联网、服务开通等内容
	46 
	

	1.4.6
	20M通信链路（含2年服务费用）
	运营商专网线路，上行速率20M，下行速率4M
	46 
	

	1.4.7
	5G政务专网接入（含2年服务费用）
	5G政务专网接入试点（每月20G流量）
	12 
	

	1.5
	管线敷设
	
	
	

	1.5.1
	机动车道开挖面积（沥青）
	管道敷设沟槽开挖，翻挖宽0.7m
	312 
	

	1.5.2
	机动车道开挖面积（水泥）
	管道敷设沟槽开挖，翻挖宽0.7m
	420 
	

	1.5.3
	人行道开挖面积
	管道敷设沟槽开挖，翻挖宽1.2m
	1247 
	

	1.5.4
	绿化开挖面积
	管道敷设沟槽开挖，翻挖宽0.7m
	7201 
	

	1.5.5
	管道敷设
	φ76/3.5mm 镀锌钢管
	17743 
	

	1.5.6
	机动车道修复面积（沥青）
	机动车道（沥青路面）修复
	312 
	

	1.5.7
	机动车道修复面积（水泥）
	机动车道（水泥路面）修复
	420 
	

	1.5.8
	人行道修复面积
	人行道修复
	1247 
	

	1.5.9
	绿化修复面积
	绿化带修复
	7201 
	

	1.5.10
	非开挖顶管施工
	
	12 
	

	1.5.11
	手井
	手井采用砖砌结构，规格为520mm（长）×350mm（宽），烧结普通砖，强度等级≥MU10，水泥砂浆为M10
	356 
	

	1.6
	配套辅材
	
	
	

	1.6.1
	辅材
	PVC管、金属管、金属软管、防水胶布、绝缘胶布、扎带、水晶头、光纤跳线、网络跳线、接地线、标牌、标签等
	44 
	

	1.7
	设备接入及控制中心扩容
	
	
	

	1.7.1
	视频存储24盘位NVR
	1．64 位四核处理器；
2．16GB 高速缓存；
3．单机提供 24 组硬盘盘位；
4．采取独立支架，支持硬盘热抽拔式；
5．支持多路高容量并发视频存储和读取功能；
6．采用 web 方式对磁盘阵列进行管理；
7．支持2TB 、3TB 、4TB 、6TB、8TB 、10TB 、12TB、14TB、16TB 、18TB 、20TB  SATAIII企业级硬盘，支持SAS硬盘；
8．支持 RAID0,1,5,6,10,50 等方式，满足各种数据可靠性的要求；
9．2 个千兆以太网口，支持网口绑定，组成大容量网络传输通道；
	3 
	

	1.7.2
	图片存储设备IPSAN
	1．64 位四核处理器；
2．16GB 高速缓存；
3．内存：128G；
4．支持2TB 、3TB 、4TB 、6TB、8TB 、10TB 、12TB、14TB、16TB 、18TB 、20TB  SATAIII企业级硬盘，支持SAS硬盘；
5．支持 RAID0,1,5,6,10,50 等方式，满足各种数据可靠性的要求；
6．电源：冗余电源；
7．RAID 级别：网络 raid；
8．磁盘管理：磁盘检测预警及修复；
9．最大硬盘数：24
	1 
	

	1.7.3
	视频图片存储10T硬盘
	企业级3.5英寸机械硬盘，单盘容量10TB，采用SATA 3.0接口，接口传输速率6Gb/s，硬盘转速7200rpm，缓存容量256MB，平均连续读写性能≥250MB/s，支持7×24小时连续稳定运行，年工作负载≥550TB，平均无故障时间（MTBF）≥250万小时，支持S.M.A.R.T.健康监测，满足视频监控系统大容量、高并发、长期连续写入及录像存储需求。
	81 
	

	1.7.4
	流媒体设备
	1．基于国产嵌入式系统， 且每个单元均可冗余热备，具有高可靠性；
2．支持 80 路 8Mbps 码率视频的并发传输；
3．分布式的体系架构，适应所有规模应用，具有高可伸缩性；
4．支持多种不同厂家设备以及 ONVIF、GB/T 28181、GB/T 28059 及各行业 等多种标准，具有广泛地兼容性；
5．具备 SDK,互联协议等多种接口方式，可方便与公安，交通等行业业务 应用系统进行接入，完全具备开放性；
	1 
	

	1.7.5
	视频数据转发分析设备
	1．1U 机架式结构；
2．国产 8 核 64 位处理器，主频 2.4Ghz以上；
3．2 个千兆以太网口；
4．内存16GB以上；
5．硬盘 256G SSD，另带 4 个 3.5 寸 SATA 盘位；
6．基于国产嵌入式系统，且每个单元均可冗余热备，具有高可靠性；
	1 
	

	1.7.6
	视频水印叠加设备
	1．基于国产嵌入式系统
2．支持 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；
3．配置高性能视频水印叠加核心模块；
4．支持动态叠加用户名、日期时间等水印信息；
5．最大支持同时 96 路标准 1080P（200W 像素,25 帧）视频水印叠加；或 同时 24 路标准 4K（800W 像素,25 帧）视频水印叠加
6．支持三级水印叠加样式，各层水印在独立的行做输出叠加，互不影响
7．支持配合视频网关设备完成平台的视频共享；
8．支持页面查询水印叠加操作记录；
9．支持页面查询水印设备资源使用情况，包括水印路数，输入输出方式 等；
10．支持多台设备间级联，实现设备性能堆叠，负载均衡；
11．符合《上海市交通委员会关于做好交通行业视频监控图像水印叠加工作 的通知》水印叠加规范要求
	1 
	

	2
	道路结冰点设备更新
	
	
	

	2.1
	高精度非接触式路面温度传感器
	路表温度测量范围：-20℃~+80℃;
分辨率：0.1℃;
空气温度测量量程：-40℃~+60℃;
空气湿度测量范围：0-100%RH;
分辨率：0.1%RH;
测量精度：温度：±0.3℃、湿度：±3%RH;
供电电压：DC12～36V (可太阳能供电），功率：≤1.5W;
工作温度：-40℃~+60℃;
工作湿度：0-100%RH;
传输方式：串口RS485/公网无线/专网无线；
安装高度：1m-2m.
	12 
	

	2.2
	设备配电箱
	含空开、接线端子等
	12 
	

	2.3
	无线路由器
	485接口 1路RS-232/485/422三合一隔离串口，DB9母头，波特率300~115200bps
5G传输 5G SA/NSA，Sub-6
网口转5G 1个千兆WAN/LAN口 + 1个千兆LAN口
5g物联网卡 支持5G NR n1/28/41/77/78/79，LTE B1/2/3/5/7/8等，全网通
电源 9~36VDC隔离电源
工作温度 -40℃ ~ 75℃宽温工作
	12 
	

	2.4
	串口通信网关
	以太网口：1个及以上，支持100/10M自适应；
串口：支持RS-422，RS-485;
管理模式：支持网络管理协议SNMPMIB-II，可通过网络Web/Telnet进行配置。
	12 
	

	3
	下立交设备更新
	
	
	

	3.1
	云台式摄像机
	800万像素 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux @ （F1.5，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with light 
焦距：5.9-147.5mm，25倍光学变倍
视场角：59.8-2.7度(广角-望远) 
补光灯类型：混合光（红外+白光）
补光灯距离：红外200m，暖白光30m
防补光过曝：支持 
水平范围：360°
垂直范围：-15°至+90°‌
	10 
	

	3.2
	硬盘录像机
	8盘位嵌入式 存储接口：8个SATA接口，可满配20TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
	3 
	

	3.3
	硬盘
	8T
	8 
	

	3.4
	24口交换机
	千兆24口
	3 
	


说明：上表内容为本项目拟采购的核心设备，投标人在做投标方案时不得缩减核心设备的数量，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc243059267]10.3软件技术方案
软件技术方案
	序号
	模块名称
	具体功能要求

	1
	公路管养平台-交调治超协同监管子系统（升级）
	

	1.1
	交调管理（新增）
	

	1.1.1
	数据采集与治理
	

	1.1.1.1
	设备数据采集
	

	1.1.1.1.1
	数据预处理
	对原始数据进行去重、时间对齐、异常剔除、空值填充的预处理。

	1.1.1.1.2
	数据认证
	采用国密算法对上传数据包进行数字签名，确保来源可信与防篡改。

	1.1.1.2
	数据治理
	

	1.1.1.2.1
	多源数据融合治理算法
	针对交调设备受环境、设备工况影响产生的数据缺失、识别异常问题，汇聚交调原始数据、车牌识别数据、治超检测数据，完成时间、断面、方向的多源数据对齐；识别标记交调数据异常时段与点位。
以车牌为索引完成跨源车辆匹配，对可匹配车辆实现单条过车记录、车型信息的补全纠错；在车牌匹配不足场景下，利用治超分车型流量分布先验信息，完成交调聚合统计结果修补。
设置多源数据冲突判别规则，修补结果打上置信度与来源标识，保留原始数据，实现可溯源的数据修补，提升交调数据完整度。

	1.1.1.2.2
	数据融合分析
	依托交调系统自身采集的流量、车型、车速基础数据，融合治超、大件许可、卡口轨迹、运政档案多源外部数据开展综合研判。
在交调治超子系统内完善违法车辆轨迹跟踪分析，完成称重、车牌、违法数据融合，拓展交调系统货运监管分析能力，融合多源业务数据完成超限车辆轨迹跟踪与风险对象标记；输出超限车辆通行线索，支撑非现场执法辅助审核

	1.1.1.2.3
	治超数据融合
	对融合治超点位的站点，融合治超断面检测的车型，总重、轴重，车辆总轴数，车牌数据，生成交调检测断面数据。

	1.1.1.3
	车牌数据转交调数据
	

	1.1.1.3.1
	车牌车型转换算法
	结合车型备案库以及通过视频视觉算法或者人工核验三者结合形成车辆特征库，通过车辆特征库实现车牌与车型之间的数据转换。

	1.1.1.3.2
	分车型流量转换算法
	根据车辆特征库，通过车辆特征库实现车牌与车型之间的数据转换，并按交通情况调查车型分类进行流量统计。

	1.1.2
	采集数据统计分析
	

	1.1.2.1
	多断面流量数据统计分析
	根据路线上多个检测断面之间的上下游配置关系，按顺序对每个检测断面的流量数据进行统计和比对，对流量数据变化超出阈值的断面及时预警，根据不同检测断面的数据源，检测方式、配置信息等情况分析流量变化原因，满足用户管理需求。

	1.1.2.2
	多断面OD数据统计分析
	分析车辆途经的所有检测断面，每个检测断面检测到的车牌识别数据、检测时间等信息。针对未能识别到该车牌的检测断面及时预警，根据不同检测断面的数据源，检测方式、配置信息等情况分析漏检原因，满足用户管理需求。

	1.1.3
	数据质量监测评估
	数据质量评测是对外场交调点位运行情况的统计指标，也是交通部对各省市交调系统运行情况的评价的主要依据。

	1.1.3.1
	数据质量评测
	

	1.1.3.1.1
	自动化交调站在线率评测
	交调数据中心收到数据包的自动化交调站判定为在线。

	1.1.3.1.2
	自动化交调站及时率评测
	一般自动化交调站发送的数据，业务代表时间与实际标注时间偏差在30分钟内，判定为及时数据

	1.1.3.1.3
	自动化交调站完整率评测
	每个自动化交调站每天发送 288个数据包(每5分钟1个)，判定为数据完整。

	1.1.3.1.4
	自动化交调站准确率评测
	未通过异常校验的数据判定为错误数据。

	1.1.3.1.5
	数据质量按周期评测
	根据管理需求，对选定了一定范围和周期的交调检测点位的从在线率、及时率、完整率、准确率四个方面进行数据质量综合评价。

	1.1.3.2
	数据质量报警
	

	1.1.3.2.1
	整体数据质量报警
	根据用户设置的阈值，当交调检测点位整体数据质量降低到阈值时，需要向指定管理人员进行报警。

	1.1.3.2.2
	路网数据质量报警
	根据用户设置的阈值，当路网内选定的全部或者部分路段交调检测点位整体数据质量降低到阈值时，需要向指定管理人员进行报警。

	1.1.3.2.3
	路线数据质量报警
	根据用户对某条道路设置的阈值，当该道路交调检测点位整体数据质量降低到阈值时，需要向指定管理人员进行报警。

	1.1.3.2.4
	片区数据质量报警（养护单位）
	管理片区或者不同养护单位负责的片区进行路网数据质量进行实时判别，当数据质量低于设定的阈值时，向指定管理人员进行报警。

	1.1.3.2.5
	车检器数据质量报警
	根据管理需求，对每台车检器，当其在线率、及时率、完整率、准确率低于设定的阈值时，向指定管理人员进行报警。

	1.1.3.3
	数据质量报告
	

	1.1.3.3.1
	节假日设备质量专题报告
	根据管理需求，对指定的节假日期间设备的运行质量进行专题分析并出具分析报告，分析报告应包含在线率、及时率、完整率、准确率等统计数据和其他分析数据。

	1.1.3.3.2
	国省干道质量报告
	根据管理需求，对指定的国省干道一段时间范围内的设备的运行质量进行专题分析并出具分析报告，分析报告应包含在线率、及时率、完整率、准确率等统计数据和其他分析数据。

	1.1.3.3.3
	设施资产档案
	对已建和新建设备进行基础信息梳理和录入，实现一点一档案，为后续的设施运维管理提供基础信息。
实现对设施设备档案维护功能，随设备生命周期对设备的运行维护信息进行维护更新，保障设备的维修维护信息及时录入，满足养护管理和设备评估需求。

	1.1.3.4
	设备动态监控
	

	1.1.3.4.1
	设备状态监测模型
	获取已建和新建各类设施设备的实时状态并进行动态监测，对正常和故障设备状态以不同的方式展现给管理人员，满足用户管理需求。

	1.1.3.4.2
	设备状态统计指标
	对设备的实时状态进行统计，便于管理单位掌握设施的运行状态，为设施设备及时运维提供支持，满足用户管理需求。

	1.1.3.4.3
	设备异常报警模型
	根据用户设定的报警阈值，当监测到系统设备故障情况达到设定阈值时，及时向管理人员报警，便于管理单位实时掌握设备的运行状态，开展养护维修工作，满足用户管理需求。

	1.1.4
	数据共享交换
	

	1.1.4.1
	数据共享市交通委
	将新旧交调设备数据按国省干道路线配置并接入市级交调平台。

	1.1.4.2
	监控系统数据接入
	接入视频识别事件等共享数据。

	1.1.5
	数据可视化展示
	

	1.1.5.1
	机电设施数字化
	

	1.1.5.1.1
	基础点位信息采集
	采集并录入交调点位精确经纬度坐标。

	1.1.5.1.2
	机电设备管养信息采集
	录入设备厂家、型号、生产日期、维保记录。

	1.1.5.1.3
	路线配置
	配置国省干线名称、编码、起讫点、里程。

	1.1.5.1.4
	交调路段配置
	配置交调路段编号、名称、起讫桩号、所属路线。

	1.1.5.1.5
	检测断面配置
	配置检测断面编号、桩号、方向、车道数、数据来源。

	1.1.5.1.6
	断面打标签
	支持对断面添加“省界”“桥梁”“治超”等业务标签。

	1.1.5.1.7
	车道功能配置
	设置每个车道的行驶方向（上行/下行/左转等）。

	1.1.5.1.8
	车道与断面配置关系
	建立车道与交调断面之间的N:N映射关系。

	1.1.5.1.9
	检测器与车道配置关系
	建立检测器（线圈/视频/激光）与车道映射。

	1.1.5.1.10
	断面与节点配置关系
	建立断面与路线节点的关联。

	1.1.5.1.11
	上下游配置关系
	交调车辆检测器、交调车辆检测断面上下游关系，并录入系统；

	1.1.5.2
	设施资产可视化展示
	

	1.1.5.2.1
	设施资产在线统计
	实时统计在线/离线设备数量及占比。

	1.1.5.2.2
	设施资产目录清单
	展示设备目录清单，支持导出Excel。

	1.1.5.2.3
	路线配置查询展示
	支持按路线维度查询交调路段配置。

	1.1.5.2.4
	交调路段布局配置查询展示
	以列表方式展现交调路段布局详情。

	1.1.5.2.5
	断面配置查询展示
	以卡片方式展示断面基础与标签信息。

	1.1.5.2.6
	根据标签组合展示
	根据标签组合过滤并展示断面。

	1.1.5.2.7
	断面平均间距展示（按路线）
	计算并展示各路线断面平均间距。

	1.1.5.3
	设施基础信息展示
	

	1.1.5.3.1
	实时数据展示
	展示设施设备实时运行状态，包括设备在线离线状态、数据异常状态，设备上传的实时报警信息等，并支持数据导出

	1.1.5.3.2
	历史数据查询
	根据用户设定的查询条件，对设施设备运行状态的历史数据进行查询统计，包括设备在线离线状态、数据异常状态，设备上传的实时报警信息等，并支持数据导出

	1.1.5.4
	数据质量可视化展示
	

	1.1.5.4.1
	基于GIS图整体数据质量展示
	在GIS地图上对系统内所有交调设备的数据质量进行展示，根据数据质量的不同使用不同的形式进行区分

	1.1.5.4.2
	基于GIS图单点数据质量展示
	在GIS地图上对管理人员选定的单个设备数据质量按设备断面、车道、或检测探头的数据质量进行细节展示

	1.2
	管理配置（升级）
	

	1.2.1
	筛选意见管理
	一审、二审、三审、数据比对筛选意见管理

	1.2.2
	系统字典管理
	系统数据字典管理

	1.2.3
	电子警察配置管理
	电子警察配置管理

	1.3
	数据分析（升级）
	

	1.3.1
	数据审核情况表
	按站点统计数据一审、二审、三审、数据比对等流程环节数据审核情况

	1.3.2
	数据审核监测表
	按派单日期统计一审、二审、三审、数据比对待筛选数量；
根据审核人员统计审核通过及不通过数量分析

	1.3.3
	数据工程量监测表
	一审、二审、三审环节、根据审核人员统计每人审核工作量

	1.3.4
	违法企业监测表
	违法企业积分排名

	1.3.5
	异常驾驶行为情况表
	涉及跨道、故意遮挡车牌等异常行为车辆统计

	1.4
	非现治超数据审核（升级）
	

	1.4.1
	审核流水查询
	数据一审、二审、三审审核状态查询

	1.4.2
	跨道电子警察
	数据一审（压中间线、压边线）

	1.4.3
	闯禁令审核
	数据一审

	1.4.4
	超限案件数据查询
	浦东新区非现场治超结案信息查询以及关联市级处罚案件查询

	1.5
	智能审图模型（新增）
	

	1.5.1
	车型标签管理
	创建并维护非执法车型库（液体运输车/专项作业车/危险品运输车等），支持自定义增删

	1.5.2
	训练样本管理
	上传车辆图片，人工标注车型标签，构建高质量训练数据集

	1.5.3
	一键模型训练
	集成深度学习框架提供自动化训练流水线，输出可部署的识别模型

	1.5.4
	模型性能看板
	可视化评估模型精度，支持版本对比与回滚

	1.5.5
	车辆类型AI预过滤
	利用预训练的AI模型识别车辆图片，自动过滤非执法车型。

	1.5.6
	审核实时比对
	审核员勾选车辆类型并点击“确定”时，系统实时校验其选择与AI识别结果是否一致。
严格模式：人工选择与AI结果不一致时，强制重新选择
宽松模式：不一致时仅告警但仍可提交（供高置信场景使用）
冲突快照：自动保存人工与AI结论不一致时的车辆图片及选择记录，用于事后分析

	1.5.7
	事后分析与模型优化
	争议案例闭环训练、生成报表对比人工选择与系统识别的车辆类型，计算审核匹配度

	1.6
	数据查询（升级）
	

	1.6.1
	渣土车查询
	查询、导出所有标记过的渣土车清单

	1.6.2
	跨道行驶查询
	查询、导出所有标记过的跨道行驶清单

	1.6.3
	违法大件运输查询
	查询、导出所有系统自动标记的违法大件运输查询

	1.6.4
	违法企业查询
	展示浦东注册货运企业违法信息；
同步违法超限车辆处罚信息

	1.6.5
	电子警察查询
	电子警察跨道、闯禁令查询

	1.6.6
	大件运输查询
	查询省内以及跨省大件运输的名单

	1.7
	数据共享（升级）
	

	1.7.1
	浦东执法局数据共享
	

	1.7.1.1
	货运车辆实时位置信息共享
	货运车辆实时位置信息共享

	1.7.1.2
	危险品车辆所属企业基本信息共享
	危险品车辆企业基本信息共享

	1.7.1.3
	浦东注册货运企业违法信息共享
	浦东注册货运企业违法信息

	1.7.1.4
	超限违法车辆处罚信息共享
	违法超限车辆处罚信息

	1.7.2
	电子警察数据
	

	1.7.2.1
	货车闯禁令数据采集
	采集电子警察闯禁令数据

	1.7.2.2
	货车跨道数据采集
	采集电子警察违法变道数据

	1.7.2.3
	货车闯禁令数据推送
	推送闯禁令货运车辆数据至浦东交警

	1.7.2.4
	货车跨道数据推送
	推送跨道行驶违法货运车辆数据至浦东交警

	1.8
	设备运维管控（新增）
	

	1.8.1
	设备维修
	日常称重设备及附属设施损坏，日常维修记录上报以及维修流程记录

	1.8.2
	月度巡检查询
	每月巡检记录上报以及附件上传，流程结束可导出日常巡检单

	1.8.3
	季度自检查询
	每季度上报自检记录表及相应附件，流程结束可导出自检记录表

	1.8.4
	待办事项
	数据审核待办事项、申诉申辩待办事项、设备维修待办事项等

	1.8.5
	月度计划表
	每月自动生成月度计划表，并对每个治超点位进行巡查结果录入

	1.8.6
	月度计划配置表
	每月巡检月度计划配置表，可新增、删除、修改配置表

	1.8.7
	月度完成表
	月底巡检完成表查询、导出

	1.8.8
	实车测试录入与查询
	第三方实车测试录入、导出以及审核流程

	1.8.9
	维修自检实车测试
	维修产生的自检实测测试录入、导出

	1.8.10
	设备自检预标定
	正式标定预标定结果录入以及审核流程

	1.8.11
	跑车情况分析
	实测测试跑车月度分析汇总

	1.8.12
	实测数据校验
	对于跑车不合格的车辆，系统自动判定数据审核存疑

	1.9
	日常文件上传（新增）
	支持日常文件新增、编辑等操作

	2
	视频智能应用子系统（升级）
	

	2.1
	视频资源配置（新增）
	

	2.1.1
	视频基础设备信息
	

	2.1.1.1
	设备信息录入与管理
	支持对各类视频基础设备，如摄像头、解码器等设备的详细信息进行录入与管理。

	2.1.1.2
	设备状态检测
	实时获取并查看设备的运行状态信息。

	2.1.1.3
	设备关联关系展示
	建立视频基础设备之间的关联关系。

	2.1.1.4
	设备维护管理
	记录设备的维护计划与维护历史。

	2.1.2
	视频存储
	

	2.1.2.1
	存储策略管理
	支持多种灵活的视频存储策略配置，包括按照时间周期、视频类型、重要程度存储。

	2.1.2.2
	数据存储与检索
	实现视频数据的高效存储和检索。

	2.1.2.3
	存储容量管理
	实时监测视频存储设备的容量使用情况，包括已用存储空间、剩余存储空间等信息。

	2.1.2.4
	数据备份与恢复
	可设定自动或手动数据备份策略，支持全量备份、增量备份等多种备份方式，定期对视频数据进行备份，支持一键恢复备份数据。

	2.1.3
	视频接入配置
	

	2.1.3.1
	接入单位管理
	主要实现对各单位及合作单位的视频接入权限、基础信息的统一管理。

	2.1.3.2
	接入视频管理
	对所有接入系统的视频资源进行全生命周期管理。

	2.1.3.3
	接入视频状态配置
	可以查看接入的视频的在线状态，可以灵活配置视频接入的参数与状态，满足不同业务需求针对重点路段视频。

	2.1.3.4
	接入视频操作日志
	平台会记录所有对视频资源的操作行为。

	2.1.3.5
	视频流量管理
	统计各单位、各点位视频流量使用情况，生成流量报表。

	2.1.3.6
	接入视频缩略图
	快速生成视频缩略图，便于用户直观预览视频内容。

	2.1.3.7
	接入网关历史状态
	记录视频接入网络设备的历史运行状态，辅助故障分析与性能优化。

	2.1.3.8
	接入视频点位标定
	精准标注视频采集点位的地理位置与属性信息。

	2.1.4
	视频共享配置
	

	2.1.4.1
	视频共享API
	支持跨平台资源接入，实现全域视频资源的统一汇聚。

	2.1.4.2
	事件调阅API
	平台支持多条件精准检索、平台支持证据链整合、平台支持调阅权限分级。

	2.1.4.3
	用户权限API
	创建不同角色，并为每个角色分配细粒度的权限，包括视频查看、下载、共享、删除等操作权限，以及对特定区域、特定摄像头的访问权限。

	2.1.4.4
	API档案
	详细记录视频共享 API、事件调阅 API、用户权限 API等接口定义、参数说明、调用示例、错误码解释等信息。

	2.1.4.5
	共享视频统计
	主要统计所有共享视频的基础数据，以及视频的共享使用情况。

	2.1.4.6
	共享视频调用统计图
	以图表形式直观展示共享视频的调用情况。

	2.1.4.7
	共享网关管理
	对系统内部署的共享网关设备进行统一管理，包括设备注册、配置、监控、升级等操作，确保网关设备稳定运行。

	2.1.5
	视频播放配置
	

	2.1.5.1
	播放实时视频
	实现多路实时视频的高清、流畅播放。

	2.1.5.2
	播放历史视频
	支持按日期、时间、摄像头名称等多种条件进行组合查看。

	2.1.5.3
	播放视频预案
	用户可根据实际业务需求，在系统中创建视频预案并执行以及预案查看。

	2.1.6
	视频水印配置
	

	2.1.6.1
	水印叠加显示配置
	系统支持在实时视频和录像中叠加水印，配置后的水印预览显示，以及对外共享视频时的水印功能。

	2.1.6.2
	水印调整显示功能
	系统支持查看水印配置后的预览以及详细信息展示。

	2.1.6.3
	水印分级分用户功能
	提供可视化的权限分配界面，管理员可以灵活为不同用户角色分配权限。

	2.1.6.4
	水印叠加资源分配
	对水印图像、文字等资源进行存储和管理，包括资源的上传、删除、更新等操作。

	2.2
	视频质量诊断（新增）
	

	2.2.1
	相机实时状态
	实时监测相机与系统的连接情况，清晰区分已连接、未连接等状态。

	2.2.2
	视频质量检测
	包括常规诊断、高级诊断、特色诊断三大功能，可以对每一路视频进行轮询检查，查找视频质量下降或故障设备，并按照需要生成统计报表。

	2.2.3
	图像质量诊断
	该功能支持高清视频并发检测，满足大规模监控场景的实时诊断需求；同时，支持远程端的配置与管理，提供可视化操作界面，配置流程模块化。此外，该功能还支持信号丢失或中断，并将检测结果实时反馈，支持日志导出。

	2.3
	视频事件分析（新增）
	

	2.3.1
	事件模型分析
	

	2.3.1.1
	视频流接入
	支持多种常见的视频流接入协议，实时视频流的在线状态、连接稳定性等信息，并在设备出现异常时及时发出告警。

	2.3.1.2
	信息转发
	对接入服务器的信息转发过程进行详细日志记录，包括转发时间、源地址、目标地址、视频信息标识等，以便于后续的故障排查和性能分析。

	2.3.1.3
	事件模型校验
	训练视频事件的置信度，通过人工校验与事件算法结合，提高事件预警准确性。

	2.3.1.4
	分析服务器管理
	分析服务器支持多种场景分析算法的集成

	2.3.2
	事件报警
	

	2.3.2.1
	报警分级
	支持用户自定义报警分级规则，包括设置不同事件类型对应的报警等级。

	2.3.2.2
	报警抑制
	提供抑制策略的添加、删除、修改、查询功能，方便用户根据实际需求调整策略。

	2.3.3
	事件处置
	

	2.3.3.1
	处置流程
	系统发现主动上报，支持事件分级识别功能。

	2.3.3.2
	数据关联
	在事件调阅过程中，自动关联同一事件相关的多个摄像头视频、报警信息、地理位置数据等，形成完整的事件证据链。

	2.3.45
	事件共享
	

	2.3.4.1
	共享方式
	针对不同场景的事件，可以推送给相关的部门。

	2.3.4.2
	权限控制
	针对不同单位或者不同部门，推送不同的事件数据。

	2.4
	可视化展示（新增）
	

	2.4.1
	地图展示
	

	2.4.1.1
	视频位置
	地图页面展示基础视频查看功能，包含相机列表，地图工具栏等。

	2.4.1.2
	事件信息查询
	可以根据输入的条件查询历史或者实时的事件信息

	2.4.1.3
	事件类型展示
	可以查看具体事件类型

	2.4.1.4
	车辆检测
	根据条件查询实时或者历史的过车信息

	2.4.1.5
	车辆类型展示
	支持多种类型车辆识别，如小客车、大客车、大中小货车、校车、面包车、出租车、集装箱卡车、混凝土搅拌车的识别。

	2.4.1.6
	交通拥堵信息查询
	根据条件查询实时或者历史的交通拥堵信息。

	2.4.1.7
	雾等级查询
	根据条件查询实时或者历史的雾等级信息。

	2.4.1.8
	流量统计信息查询
	统计查询某天某个视频源多个车道的24小时的车流量。

	2.4.1.9
	年流量统计
	统计某个年份的12个月的流量统计和折线图，可以根据视频源过滤。

	2.4.1.10
	月流量统计
	统计某个月份的31天的流量统计和折线图，可以根据视频源过滤。

	2.4.1.11
	日流量统计
	统计某天的24小时的流量统计和折线图，可以根据视频源过滤。

	2.4.1.12
	高峰时段
	统计某天的早高峰和晚高峰的车流量情况。

	2.4.1.13
	事件处置流程
	通过在后端布设基于深度学习的智能事件检测设备，接入高清视频资源，配置基于机器视觉自动识别人工智能技术的视频分析软件，实现各类事件的自动识别

	2.4.1.14
	流量信息查询
	根据条件查询流量信息。

	2.4.2
	视频调阅
	支持查看相机在线状态、视频质量、接入单位、归档状态等详细信息，具备多种窗口布局快速切换功能，可实现播放窗口与摄像机列表的联动定位高亮，以及包含一键切换、保存场景、场景设置等功能的工具栏与视频窗口工具栏操作。

	2.5
	小程序（新增）
	

	2.5.1
	视频流调阅
	通过微信小程序，用户可便捷访问道路视频、获取异常事件推送。

	2.5.2
	事件推送
	检测设备自动将视频上传至大模型分析服务进行事件识别分析以及推送至相关部门。


说明：上表内容为本项目拟采购的核心软件模块，投标人在做投标方案时不得缩减核心软件模块，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc243059268]10.4对于系统扩容与升级项目，尚需有与原系统的兼容与接口要求
本项目需对原有公路管养平台中的交调治超协同监管子系统进行升级，需兼容原有框架并满足国产化适配、密码应用适配要求，并在原有高清视频平台的基础上完成视频底座搭建，实现视频智能应用功能。
本项目所涉及接口设计的，数据接口均由采购人负责牵头提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。

[bookmark: _Toc243059269]10.5 系统性能指标
1）系统运行性能指标：交调设备在线率≥95%，及时率≥95%，准确率≥99%，完整率≥95%；数据采集延迟≤1秒，数据上传同步延迟≤3秒，数据查询、报表生成响应时间≤5秒；系统支持全域交调站点并发接入，高车流时段无卡顿、数据丢失、重复上传问题。
2）治超设备运维工单闭环处置率 100%，月度巡检、季度自查、实车测试全流程线上留痕。
3）跨部门治超数据共享时效提升，与综合执法局、交警部门数据同步延迟≤1 小时。
4.）道路低温报警准确率≥90%，减少低温误报、漏报情况。
5）道路温度监测设备可用率≥95%，低温雨雪天气稳定运行。
6）下立交积水监测设备可用率≥95%，防汛防台关键期无监控盲区。
7）交通异常事件 AI 识别准确率≥90%，覆盖违停、逆行、占道、抛洒物、团雾等典型场景。

[bookmark: _Toc243059270]10.6绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	成本指标
	经济成本指标
	项目投资控制
	不超过项目批复金额

	产出指标
	数量指标
	多功能交调点位建设
	升级23个、新建21个

	
	
	道路结冰点更新
	12个

	
	
	下立交积水监测点位更新
	3个

	
	质量指标
	交调设备在线率
	≥95%

	
	
	交调设备及时率
	≥95%

	
	
	交调设备完整率
	≥95%

	
	
	交调设备准确率
	≥99%

	
	
	系统并发用户数
	≥100

	
	
	智能审图模型准确率
	≥90%

	
	
	视频分析识别事件准确率
	≥90%

	
	
	数据查询、报表生成响应时间
	≤5秒

	
	
	多功能交调站数据采集延迟（有线通信）
	≤1秒

	
	
	多功能交调站机动车车牌数据精度
	日间≥95%，夜间≥90%

	
	
	第三方安全测评
	通过

	
	
	第三方软件测试
	通过

	
	
	第三方密码应用测评
	通过

	
	时效指标
	项目建设周期
	12个月

	效益指标
	社会效益指标
	普通国省道交调能力
	提高

	满意度指标
	用户满意度指标
	系统用户满意度
	≥90%




[bookmark: _Toc243059271]11质量标准和验收方案
11.1质量标准
11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。
11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。
11.1.3在软件开发启动之前，中标人应根据采购人需求进一步进行项目应用调研与开发前分析，双方对现拟需求、投标方案、运行目标及实施计划进行全面回顾与梳理，按实际可操作性进行必要调整，调整结果双方以合同附件形式增补生效。
11.1.4 本项目应适配国产主流服务器、操作系统、数据库、中间件，以集约化建设为原则，对接浦东新区政务云平台，完成并满足信息安全设备技术要求、应用软件功能要求、硬件资源技术要求。
11.1.5 中标人所交付的信息系统应通过采购人组织的第三方安全测评报告、软件测试报告及密码应用测评报告，第三方安全测评、软件测试费用和密码测评费用由采购人另行支付。

11.2系统测试及验收方案
11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。
11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。
11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。
11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需（90）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。
11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。
11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。
11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。
11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期30个工作日，直至系统完全符合验收标准。
11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。
11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

[bookmark: _Toc243059272]12人员及设备配备要求
12.1人员配备要求
供应商在实施本项目时，配备能完成本项目的相关材料、制品、设备、车辆等，相关费用包含在报价中。
供应商必须充分理解项目需求，并按照项目要求配备相应的团队人员。该项目开发团队成员持有相关行业证书。并在实施期内配备1名驻场服务人员，要求提供每周7天×24小时时间技术服务，其中每周5天×8小时提供现场服务（浦东新区金业路399号），其余时间提供电话及网络支持服务。服务人员应具有电子、计算机、软件工程类等相关专业专科或以上学历。
驻场维护人员要求：保修期内配备1名驻场服务人员，要求提供每周7天×24小时时间技术服务，其中每周5天×8小时小时提供现场服务（浦东新区金业路399号），其余时间提供电话及网络支持服务。服务人员应具有电子、计算机、软件工程类等相关专业专科或以上学历。
本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表 
人员配备一览表
	序号
	岗位名称
	建议配置岗位人数
	基本要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	有相关类似工作经验，本科及以上学历，具备国家人社部或工信部等颁发的计算机/网络/工程相关专业的高级工程师或以上职称，不超过法定退休年龄，承诺不兼职本项目以外的其他项目工作。
	主要人员
（项目负责人）

	2
	技术负责人
	1
	提供本科及以上学历，具备国家人社部或工信部等颁发的计算机/网络/工程相关专业的高级工程师或以上职称，具备系统架构设计类证书。
	主要人员
（技术负责人）

	3
	软件工程师
	6
	提供国家人社部或工信部等颁发的相关专业中级或以上职称证书或职业资格证书、学历证书或相关资格证书
	

	4
	实施工程师
	20
	提供提供国家人社部或工信部等颁发的相关专业中级或以上职称证书或职业资格证书、学历证书或相关资格证书。其中2人具有有效的《中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）》， 2人具有有效的《中华人民共和国特种作业操作证（电工作业）》
	

	5
	驻场运维工程师
	1
	项目验收后，保修期内配备一名驻场服务人员
	

	合计
	29
	
	

	备注： 1、投标文件中请提供项目团队中所有人员名单、岗位分工、资质。
2、以上人员应为供应商正式员工，提供近6个月内的在职证明材料。
3、投标人须在上传的投标文件中填报项目负责人相关信息，并附项目负责人身份证复印件以及采购文件要求的资质（若有），材料提交要求以招标文件具体规定为准，确保投标文件有效。



12.2设备要求
供应商在实施本项目时，配备能完成本项目的相关材料、制品、设备、车辆等，相关费用包含在报价中。

[bookmark: _Toc243059273]13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求
13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。
13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。
13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。
13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

[bookmark: _Toc243059274]14售后服务要求（包括延伸服务要求）
本项目整体质量保证期1年、硬件质量保证期3年、软件质量保证期1年。质量保证期从项目验收通过并交付之日后起计。
14.1 售后服务机构或团队构成
（1）提供本地化团队支撑服务。项目验收后1年内提供1人驻场服务。
（2）中标人售后团队包含4名软件工程师和2名硬件工程师，依据采购人要求驻场运维。售后团队工程师要求具备现场运维经验，熟练掌握系统的业务知识和操作流程，具有一定的协调沟通能力，能够快速解决现场常规问题。
14.2 具体服务承诺
14.2.1 免费质保期间的服务承诺
（1）日常维护方案
成交方需在最终验收通过后，软件提供一年免费每周7天X24小时的售后服务。提供包括但不限于系统升级、故障排除、性能调优、功能适应性修改、完善性修改、技术咨询等服务内容;并处理和协调好与各相关系统软件、硬件等供应商的关系。成交方必须提供详细的技术支持和服务方案。
（2）系统发生故障后的应急响应方案
要求成交方承诺达到用户的服务响应要求:每周7天X24小时电话或电子邮件服务，5分钟内响应安排、1小时内故障诊断、2小时内工程师到场处理。
（3）硬件质保要求
从硬件到货安装完成并通过采购人验收合格之日起提供3年的免费质保。
（4）无推诿服务：投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使整体系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，须立即派工程师到场，全力协助采购人和其他相关供应商，使系统尽快恢复正常。针对本项目所涉及的场所及相关设施，除不可抗力之外，投标人自身原因或投标人与其他相关供应商之间的纠纷问题，不能影响到本项目的日常运行管理。
14.2.2免费质保期满的服务要求
免费质保期满后，按区信息化项目运维管理的有关规定，由采购人申请年度运维经费。
在质保期结束前，由中标人工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷由中标人负责修理，在修理之后，中标人将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。在免费质保期满后中标人提供所有服务对象的“售后服务回访表”。质保期后，中标人仅按采购人需求提供成本价维修与技术支持；硬件更换升级仅配合提供选型咨询、上门安装调试，保障系统稳定运行；维修配件清单及维修记录需完整报送存档，确保服务可追溯。
[bookmark: _Toc243059275]15 项目的保密和知识产权
[bookmark: _Hlk491545887]15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。
15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。
15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。
15.5采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。
15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。
[bookmark: _Toc243059276]16 技术培训
16.1技术文件：
（1）供应商提供本系统的详细技术文件。 
（2）供应商应在响应文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。
16.2技术服务：
（1）成交供应商应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的 
使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合 
同所规定的系统运行保障的目标。 
（2）成交供应商应为所有被培训人员提供培训用文字资料。 
（3）培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和成交供应商共同商定，并提 供具体的培训方案。

[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc506191154][bookmark: _Toc243059277]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc490037251][bookmark: _Toc506191155][bookmark: _Toc243059278]17 投标报价依据
17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。
17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。
17.3工作量清单说明
17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。
[bookmark: _Toc490037252][bookmark: _Toc506191156][bookmark: _Toc243059279][bookmark: _Toc490037253]18投标报价内容
18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。
18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。
18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。
18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。
[bookmark: _Toc490037254][bookmark: _Toc506191157][bookmark: _Toc243059280]19投标报价控制性条款
19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
19.4.1减少工作量清单中主要工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量，或软件技术方案中核心软件模块数量；
19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc495411563][bookmark: _Toc506191158][bookmark: _Toc243059281]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc495411564][bookmark: _Toc506191159][bookmark: _Toc243059282]20 节能产品政府采购
[bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc506191161][bookmark: _Toc495411566]20.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc4671589][bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc243059283]21环境标志产品政府采购
21.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc243059284]22 促进中小企业发展
[bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc495411567][bookmark: _Toc506191162]22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
22.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
22.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
22.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
22.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc214628799][bookmark: _Toc243059285]23实施本国产品标准
23.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
23.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
23.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc495411568][bookmark: _Toc243059286][bookmark: _Toc495411569]24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]24.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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