[bookmark: _Toc244764452][bookmark: _Hlk490099700]第二章项目招标需求
[bookmark: _Toc486947590][bookmark: _Toc244764453]一、说明
[bookmark: _Toc486947591][bookmark: _Toc244764454]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。
1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc244764455]二、项目概况
[bookmark: _Toc490037237][bookmark: _Toc244764456]2项目名称
张江AI小镇时空量子城市数字底座及首期场景建设项目
[bookmark: _Toc490037238][bookmark: _Toc244764457]3项目地点
上海市浦东新区张东路1158号3号楼；采购人指定的张江科学城相关部署、调试或服务现场。
[bookmark: _Toc490037239][bookmark: _Toc244764458]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状
本项目建设目标是立足张江AI小镇建设定位，围绕上海量子城市空间智能建设要求，坚持“数据筑基、模型驱动、智能协同、场景应用”的总体思路，以城市空间为基本载体，以高质量时空数据为基础，以时空模型为推理引擎，以多智能体和全空间无人系统为执行单元，形成算力资源支撑、数力数据筑基、模力推理决策、原力协同执行并由标杆场景承载应用的时空量子城市能力体系。
4.2 项目招标范围及内容
本项目为张江AI小镇时空量子城市数字底座及首期场景建设项目，建设内容包含：高质量时空数据中枢（数力）、时空智能推理决策平台（模力）、时空智能体协同应用平台（原力）及兴业、智治、惠民三类场景，以及配套硬件、成品软件、安全配套、场景数据等采购。
本项目主要建设内容分为五个部分，具体内容如下:
（1）软件功能开发
主要包括:时空智能推理决策平台（模力）、时空智能体协同应用平台（原力）、智能体专题标杆场景（含智能场景整合与升级改造）、高质量时空数据中枢建设（数力）等。
（2）硬件设备购置
主要包括:养老助老智能硬件、全空间无人智能执法设备、智慧校园智能硬件等。
（3）成品软件购置
主要包括:中间件、图形渲染引擎等。
（4）智能体场景数据采购
主要包括:商业楼宇空间排摸数据、企业深度信息数据、人口客流与区域画像数据等。
（5）安全配套建设
主要包括:密码产品/服务、密码应用功能模块开发、安全产品采购、配套安全服务等。
（6）系统集成费
主要包括：与区级统一身份认证体系、业务系统等方面的集成。
4.3工期
本项目工期为：自合同签订之日起365个日历日。
[bookmark: _Toc244764459]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc244764460]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc244764461]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：
（1）合同签订，且采购人收到中标人开具的对应金额有效发票后30日内，支付合同金额25%的预付款；
（2）张江AI小镇时空量子城市数字底座及首期场景建设项目通过行业主管部门验收后，且采购人收到中标人开具的对应金额有效发票后30日内，支付合同金额的50%；
[bookmark: _GoBack]（3）张江AI小镇时空量子城市数字底座及首期场景建设项目通过采购人委托的第三方审计审价后，根据审价审计的结论，且采购人收到中标人开具的对应金额有效发票后30日内，支付剩余金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc244764462]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc244764463]8 适用技术规范和规范性文件
本项目设计、开发、集成、测试及验收应遵循国家、行业和上海市现行有效的相关技术规范和规范性文件，主要包括：
《智慧城市 顶层设计指南》（GB/T 36333—2018，2019年1月1日起实施）；
《智慧城市 技术参考模型》（GB/T 34678—2017，2018年5月1日起实施）；
《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923—2022，2022年11月1日起实施）；
《信息技术 人工智能 术语》（GB/T 41867—2022，2023年5月1日起实施）；
《人工智能 知识图谱技术框架》（GB/T 42131—2022，2023年7月1日起实施）；
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2019，2019年12月1日起实施）；
《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070—2019，2019年12月1日起实施）；
《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448—2019，2019年12月1日起实施）；
《数据安全技术 数据分类分级规则》（GB/T 43697—2024，2024年10月1日起实施）；
《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786—2021，2021年10月1日起实施）；
《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》（GB/T 43207—2023，2024年4月1日起实施）；
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181—2022，2023年7月1日起实施）。
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

[bookmark: _Toc244764464]9 招标内容与质量要求
9.1工作量清单
[bookmark: _Hlk491536363]工作量清单
	序号
	具体内容
	数量
	工期
	备注

	一
	软件功能开发
	
	
	

	1
	时空智能推理决策平台（模力）
	
	365个日历日
	

	1.1
	基础模型矩阵管理
	1项
	365个日历日
	

	1.2
	专业模型集成与训练
	1项
	365个日历日
	

	1.3
	时空推理引擎
	1项
	365个日历日
	

	1.4
	模型能力与管理
	1项
	365个日历日
	

	2
	时空智能体协同应用平台（原力）
	
	365个日历日
	

	2.1
	通用智能体集群
	1项
	365个日历日
	

	2.2
	专业智能体
	1项
	365个日历日
	

	2.3
	智能体协同平台
	1项
	365个日历日
	

	2.4
	智能体交互平台
	1项
	365个日历日
	

	3
	智能体专题标杆场景
	
	365个日历日
	

	3.1
	兴业——AI小镇企业服务通
	1项
	365个日历日
	

	3.2
	兴业——企业全景沙盘
	1项
	365个日历日
	

	3.3
	兴业——安商稳商赋能
	1项
	365个日历日
	

	3.4
	智治——张江AI小镇就业形势监测场景
	1项
	365个日历日
	

	3.5
	智治——张江AI小镇五位一体仲裁调解场景
	1项
	365个日历日
	

	3.6
	智治——平安联盟
	1项
	365个日历日
	

	3.7
	智治——社区事务受理智能服务
	1项
	365个日历日
	

	3.8
	智治——一体化养护
	1项
	365个日历日
	

	3.9
	智治——张江AI小镇全空间无人智能执法
	1项
	365个日历日
	

	3.10
	智治——社区主动服务—未诉先办
	1项
	365个日历日
	

	3.11
	智治——张江AI小镇一体化监管
	1项
	365个日历日
	

	3.12
	智治——韧性城市守护—内涝风险研判
	1项
	365个日历日
	

	3.13
	智治——时空协同治堵
	1项
	365个日历日
	

	3.14
	惠民——张江镇美好生活掌中宝子系统
	1项
	365个日历日
	

	3.15
	惠民——养老助老服务
	1项
	365个日历日
	

	3.16
	惠民——AI+智慧校园综合赋能
	1项
	365个日历日
	

	4
	智能场景整合与升级改造
	
	365个日历日
	

	4.1
	惠民——Med-Go医疗模型接入
	1项
	365个日历日
	

	4.2
	智治——张江镇民情感知
	1项
	365个日历日
	

	4.3
	惠民——养老服务智能体升级
	1项
	365个日历日
	

	4.4
	惠民——银发居家陪伴服务升级改造
	1项
	365个日历日
	

	5
	高质量时空数据中枢建设（数力）
	
	365个日历日
	

	5.1
	智能体场景多源数据对接
	1项
	365个日历日
	

	5.2
	场景专题数据时空化治理
	1项
	365个日历日
	

	5.3
	城市空间对象关联与动态映射
	1项
	365个日历日
	

	5.4
	统一时空编码与认知对齐
	1项
	365个日历日
	

	5.5
	场景专题时空知识构建
	1项
	365个日历日
	

	5.6
	三维数据底座数据处理
	1项
	365个日历日
	

	二
	硬件设备购置
	
	
	

	1
	养老助老服务场景配套硬件
	
	
	

	1.1
	民生小博士（定制）
	10项
	365个日历日
	

	1.2
	居家三件套
	20项
	365个日历日
	

	1.3
	主动关怀AI陪伴机器人
	100项
	365个日历日
	

	1.4
	户外轮椅（定制）
	6项
	365个日历日
	

	2
	全空间无人智能执法场景配套硬件
	
	
	

	2.1
	人形机器人 （含技能服务包)
	2套
	365个日历日
	

	3
	AI+智慧校园综合赋能配套硬件
	
	
	

	3.1
	智能验菜与晨检
	1套
	365个日历日
	

	3.2
	机器狗校园巡检
	1套
	365个日历日
	

	3.3
	AI创新工坊-具身实验设备
	1套
	365个日历日
	

	3.4
	AI创新工坊-科创实验设备
	1套
	365个日历日
	

	3.5
	AI创新工坊-学习支撑终端
	1套
	365个日历日
	

	3.6
	AI科普互动长廊
	1套
	365个日历日
	

	3.7
	人机交互应用
	1套
	365个日历日
	

	3.8
	机器狗编程
	1套
	365个日历日
	

	3.9
	智能光电球
	1套
	365个日历日
	

	3.10
	智慧操场-中考体测
	1套
	365个日历日
	

	3.11
	智慧互动攀岩
	1套
	365个日历日
	

	3.12
	智慧跳绳
	1套
	365个日历日
	

	3.13
	自习舱
	1套
	365个日历日
	

	三
	成品软件购置
	
	
	

	1
	中间件
	10套
	365个日历日
	

	2
	图形渲染引擎
	1套
	365个日历日
	

	四
	智能体场景数据采购
	
	
	

	1
	商业楼宇空间排摸数据采购
	1年
	365个日历日
	

	2
	企业深度信息数据采购
	1年
	365个日历日
	

	3
	人口客流与区域画像数据采购
	1年
	365个日历日
	

	五
	安全配套建设
	
	
	

	1
	密码产品及服务费用
	1套
	365个日历日
	

	2
	密码应用功能模块开发
	1套
	365个日历日
	

	3
	安全产品采购
	1套
	365个日历日
	

	4
	配套安全服务
	1套
	365个日历日
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量。

9.2具体技术质量需求
9.2.1建设要求
中标人应完成需求确认、深化设计、软件开发、产品供货、部署集成、数据治理、接口联调、测试整改、培训、试运行支持及成果移交。定制开发成果应交付源代码、部署包、配置文件、数据库或数据结构说明、接口文档、测试材料、运维手册和培训材料；第三方成品软件应交付合法授权、安装介质或合法下载方式、许可证或授权证明、版本资料及维护材料，不要求交付第三方成品软件源代码。
9.2.2整体架构概述
张江AI小镇项目整体架构图
[image: IMG_256]

[bookmark: _Toc244764465]10 技术指标要求
[bookmark: _Toc244764466]10.1 系统设计说明及要求
本项目面向张江AI小镇兴业、智治、惠民三类应用场景，构建以高质量时空数据中枢（数力）为数据基础、以时空智能推理决策平台（模力）为专业智能核心、以时空智能体协同应用平台（原力）为协同执行纽带、以智能体专题标杆场景及既有场景整合升级为应用载体的总体体系。投标人应结合采购人现状资源、既有系统、部署环境和业务流程开展深化设计，形成总体架构、数据架构、应用架构、技术架构、部署架构、安全架构及接口设计。
（1）总体设计要求。系统设计应遵循统一规划、集约建设、开放兼容、安全可信、实用易用和持续演进的原则，围绕“数据供给—模型推理—智能体协同—场景应用—结果反馈”形成闭环。各层能力应职责清晰、接口明确、松耦合组织，标准规范、信息安全和运维管理要求贯穿数据、模型、智能体、场景及智能硬件建设全过程。
（2）现状复用与建设边界要求。设计应充分复用上海市及浦东新区既有系统、数据与感知资源。本项目主要承担经授权的数据接入、专业时空能力建设、接口适配、任务协同和业务流程衔接，不重复建设既有公共平台和通用能力，不改变既有系统的数据权属、管理职责和法定业务办理职能。投标人应在设计成果中分别列明复用能力、新建能力、升级改造内容、外部依赖条件及接口责任边界。
（3）数力设计要求。高质量时空数据中枢应围绕智能体场景多源数据对接、场景专题数据时空化治理、城市空间对象关联与动态映射、统一时空编码与认知对齐、场景专题时空知识构建和三维数据底座数据处理开展设计。设计应明确各类数据的来源、授权条件、接入方式、更新机制、空间基准、对象标识、质量规则和服务方式，形成来源可追溯、过程可管控、质量可核验、权限可约束、模型和智能体可调用的数据成果。
（4）模力设计要求。时空智能推理决策平台应围绕基础模型矩阵管理、专业模型集成与训练、时空推理引擎以及模型能力与管理开展设计，明确外部模型接入、本项目专业模型形成、模型注册发布、推理调用、效果评测、版本管理和运行监测机制。推理过程应能够关联数据来源、分析条件和结果依据，支持结果复核及问题追溯。
（5）原力设计要求。时空智能体协同应用平台应围绕通用智能体集群、智能体协同平台和智能体交互平台开展设计，明确智能体与数据、知识、模型、工具、外部系统和智能硬件之间的调用关系，支持任务分解、协同执行、人工干预、过程跟踪、异常处置和结果反馈。
（6）场景应用设计要求。智能体专题标杆场景应按兴业、智治、惠民三类组织建设，统一复用数力、模力和原力公共能力，根据各场景业务目标配置差异化的数据、规则、模型、智能体、工具和交互方式，形成感知发现、智能研判、协同处置、结果核验和反馈评价的业务闭环。
（7）技术指标要求。支持最大连接数不少于600，单一页面平均响应时间不高于5秒，既有园区服务接口调用成功率不低于95%，政策服务结果来源可追溯率不低于99%，养护资产空间数据上图完善度不低于90%，风险专题图层覆盖完整率不低于98%，既有医疗模型服务调用成功率不低于99%，平台整体可用率不低于99.9%。
（8）系统应具备支撑能力。覆盖用户不少于1700个、覆盖单位不少于30家；每月发布培训及活动信息不少于5条、主动提示企业关键信息不少于15条；就业监测指标不少于5个，劳动仲裁调解数据分析覆盖企业不少于500家，便民智能咨询服务量不少于1000人次/年，一体化管养智能体有效支撑的细分监管场景不少于10个；接入空间模型资源不少于200个，研判材料生成时间不超过3分钟，三维设施点位可查询率不低于95%；主动关怀服务覆盖老人不少于100人，每学期AI课程实施不少于20课时，公共学习空间应用每月更新内容不少于4次；数字孪生底板承接业务场景不少于3个，时空大模型实际服务业务场景不少于8个，Skill或Agent场景有效引用不少于30个。

[bookmark: _Toc10842][bookmark: _Toc244764467]10.2 软件功能开发技术要求
[bookmark: _Toc244764468]10.2.1 时空智能推理决策平台（模力）
工作量清单
	序号
	模块名称
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	基础模型矩阵管理
	
	
	
	

	（1）
	多元模型能力管理
	包含多类型模型接入适配、市区两级相关大模型接入适配、项目时空模型成果注册等功能。
	项
	1
	

	（2）
	时空模型调用策略管理
	包含时空任务模型匹配、模型调用回退策略等功能。
	项
	1
	

	2
	专业模型集成与训练
	
	
	
	

	（1）
	时空标注建设工程
	包含城市空间实体认知与位置语义标注、城市表征模型训练标注、时空影像与多模态对齐标注、城市运行状态与时间语义标注、企业与产业空间知识专家标注、政策、标准与管理知识专家标注、AI-Native时空指令与对齐语料等功能。
	项
	1
	

	（2）
	时空基础模型
	包含城市时空表征模型、时空认知模型、通用时空认知与状态推演、多维时空任务适配器体系、城市智能应用能力、城市表征高级可视分析等功能。
	项
	1
	

	（3）
	时空领域模型
	包含时序演化模型、事件与风险模型、场景推演模型、地理要素感知模型等功能。
	项
	1
	

	3
	时空推理引擎
	
	
	
	

	（1）
	语义解析
	包含业务意图识别、城市对象识别、实体别名消歧、空间语义解析、时间语义解析、指标口径匹配、事件状态识别、多轮指代解析、条件完整性判断、推理槽位生成等功能。
	项
	1
	

	（2）
	任务规划
	包含分析任务拆解、数据资源匹配、知识资源匹配、专业能力匹配、分析步骤编排、推理参数溯源、条件冲突处理、执行计划校验等功能。
	项
	1
	

	（3）
	时空计算
	包含查询条件编译、空间句柄生成、确定性事实查询、时间窗口对比、指标派生计算、空间分析调用、时空关系查询、文档时点检索、多源结果汇集、步骤依赖执行等功能。
	项
	1
	

	（4）
	预测研判
	包含基线匹配、基线统计、偏离度计算、异常边界判断、预测任务组装、预测结果解释、归因剧本匹配、备择解释生成等功能。
	项
	1
	

	（5）
	可信生成
	包含多源证据汇集、结论证据绑定、证据等级传递、答案增强生成、证据链生成、结果形态选择、专题结果编译、研判报告生成等功能。
	项
	1
	

	（6）
	主动推理
	包含基线偏离触发、感知事件触发、定期研判触发、重复触发收敛、主动任务记录等功能。
	项
	1
	

	（7）
	推理评测
	包含语义解析评测、事实查询评测、时空分析评测、预测归因评测、证据完整性评测、推理回归评测、发布门禁判定等功能。
	项
	1
	

	（8）
	推理服务
	包含统一调用接口、异步任务服务、过程状态查询、结果查询回放、场景调用适配等功能。
	项
	1
	

	4
	模型能力与管理
	
	
	
	

	（1）
	时空模型服务与运行管理
	包含时空模型成果封装、时空模型输入输出规范、时空模型成果注册提交、时空模型服务调用验证、时空模型版本成果关联、模型服务变更影响核验、时空模型场景效果评测、问题样本归集与迭代反馈等功能。
	项
	1
	

	（2）
	时空数据AI就绪平台
	包含数据资产与AI供给中心、本体与世界语义注册中心、指标与分析语义注册中心、世界模型数据准备中心、语料生产与专家标注中心、RAG知识资产与索引准备中心、训练、问答与评测数据工厂、功能与动作能力注册中心等功能。
	项
	1
	

	（3）
	多维空间数据资产管理
	包含专业空间数据汇聚、大体量空间数据存储、专业空间元数据管理、多维时空资源目录、二三维数据检索浏览、专业空间数据服务发布、空间数据共享使用、多时相版本更新、专业数据权限控制、数据资源与服务统计、空间数据运行保障等功能。
	项
	1
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc244764469]10.2.2 时空智能体协同应用平台（原力）
工作量清单
	序号
	模块名称
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	通用智能体集群
	
	
	
	

	（1）
	时空智能体集群
	包含感知类智能体、认知类智能体、决策类智能体、执行类智能体、反馈类智能体等功能。
	项
	1
	

	（2）
	业务智能体集群
	包含产业类智能体、治理类智能体、交通类智能体、惠民类智能体等功能。
	项
	1
	

	2
	专业智能体
	
	
	
	

	（1）
	人社类智能体
	包含招退工就业数据分析智能体、张江AI小镇劳动政策咨询智能体对接等功能。
	项
	1
	

	（2）
	治理类智能体
	包含一体化养护AI视觉智能体、一体化养护事件分拣智能体、一体化养护数字员工智能体、一体化养护应急穿透智能体、一体化养护管养知识库智能体等功能。
	项
	1
	

	（3）
	民政类智能体
	包含事务受理智能体等功能。
	项
	1
	

	3
	智能体协同平台
	
	
	
	

	（1）
	量子城市智能体场景运营中心
	包含场景运营总览、场景建设与共建管理、场景成果与成效管理等功能。
	项
	1
	

	（2）
	全空间无人智能协同
	包含无人任务可视化、无人任务联动、无人设备基础管理、无人设备任务协同等功能。
	项
	1
	

	4
	智能体交互平台
	
	
	
	

	（1）
	时空认知地图
	包含时空问数与地图联动、地图圈选分析、城市对象定位、城市对象综合信息卡片、城市事件状态与关联链路展示、城市状态图层展示、城市历史状态回放、城市预测态势展示、相似历史时刻检索与对比、空间对象历史状态查询、城市状态多时段对比、时空趋势展示、分析结果落图、证据面板展示等功能。
	项
	1
	

	（2）
	三维城市交互
	包含三维城市空间展示、三维对象查询、三维场景漫游、三维建筑模型分解展示、建筑生长过程展示、智能体结果三维叠加等功能。
	项
	1
	

	（3）
	智能体运行交互
	包含智能体任务发起、任务步骤查看、执行过程干预、任务结果查看、异常状态提示等功能。
	项
	1
	

	（4）
	数字人智能交互
	包含语音识别接入、问答结果语音合成、数字人口型驱动、流式播报与中断、数字人音视频推送等功能。
	项
	1
	

	（5）
	多端协同交互
	包含大屏交互展示、工作台交互、移动端结果查看、结果跨端推送等功能。
	项
	1
	

	（6）
	智能体专用工具服务
	包含空间语义工具、时序分析工具、数据调取工具、观测调取工具、结果渲染工具、模型安全工具等功能。
	项
	1
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc244764470]10.2.3 智能体专题标杆场景
工作量清单
	序号
	模块名称
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	兴业领域场景
	
	
	
	

	（1）
	AI小镇企业服务通
	包含企业服务便捷访问、政策智达服务、稳商风险与走访闭环、企业服务一张表、招商辅助服务、产业空间与供需对接、智能尽调与报告服务、小镇活动与运营管理、安全合规与运行保障等功能。
	项
	1
	

	（2）
	企业全景沙盘
	包含企业智能画像与评估、企业关系网络透视、企业空间透视与检索、企业群体态势分析等功能。
	项
	1
	

	（3）
	安商稳商赋能
	包含企业风险智能监测、企业风险事件研判、企业风险处置闭环、企业风险态势透视、楼宇全息画像、楼宇指标智能分析、楼宇运行动态监测等功能。
	项
	1
	

	2
	智治领域场景
	
	
	
	

	（1）
	张江AI小镇就业形势监测场景
	包含多源数据接入汇聚功能、就业指标动态配置功能、监测报表自动生成功能等功能。
	项
	1
	

	（2）
	张江AI小镇五位一体仲裁调解场景
	包含案件数据接入汇聚功能、案件多维统计分析功能、维权态势可视化大屏功能、大屏场景交互切换功能等功能。
	项
	1
	

	（3）
	平安联盟
	包含治安支队全区态势统筹、企业三防动态监管、保安力量动态监管、联防联巡协同调度、治安风险智能预警、警务智能排班管理、企业安保智能排班、会展安保协同保障、线索事件协同处置、巡逻执行与异常闭环、警企文件协同传达、企业员工安全感知、平安助手业务交互等功能。
	项
	1
	

	（4）
	社区事务受理智能服务
	包含办理事项智能咨询、事物受理事项表单预填、双向补充完善表单、智能提醒、居民画像构建、事项受理统计分析等功能。
	项
	1
	

	（5）
	一体化养护
	包含设施台账管理场景、养护工单管理场景、养护作业监管场景、物联监测预警场景、综合养护考核场景、数据应用一屏统览场景等功能。
	项
	1
	

	（6）
	张江AI小镇全空间无人智能执法
	包含城管问题智能感知、城管事件智能研判、无人巡查任务编排、无人巡查执行跟踪、城管处置协同流转、监管效能评价归档等功能。
	项
	1
	

	（7）
	社区主动服务-未诉先办
	包含共享单车异常发现、共享单车案件研判、运营企业通知校核、共享单车现场核查、清运结果校核评价等功能。
	项
	1
	

	（8）
	张江AI小镇一体化监管
	包含镇域监管任务统筹服务能力、街镇多源问题发现服务能力、街镇无人巡查发现任务协同服务能力、镇级综合监管事件研判服务能力、责任派单服务能力、跨部门处置调度服务能力、处置过程核验服务能力、监管评价督办服务能力、街镇监管业务全要素档案服务能力、专业系统业务协同适配服务能力等功能。
	项
	1
	

	（9）
	韧性城市守护-内涝风险研判
	包含内涝防治一张图、涝情“四预”、智能体协同研判、管网改造与城市更新评估等功能。
	项
	1
	

	（10）
	时空协同治堵
	包含历史路况回溯、实时路况感知、交通拥堵智能预测、场景智能推演等功能。
	项
	1
	

	3
	惠民领域场景
	
	
	
	

	（1）
	张江镇美好生活掌中宝子系统
	包含社区规划师、童悦空间、缤纷社区、张江水环试点段、特色服务地图、信息服务、后台管理、数据接口、三维数字沙盘展示系统开发、三维数字沙盘软件和互动内容制作等功能。
	项
	1
	

	（2）
	养老助老服务
	包含智能轮椅租借管理、安心三件套居家防护、养老服务场景支撑、养老服务数据接口、养老服务智能体支撑等功能。
	项
	1
	

	（3）
	AI+智慧校园综合赋能
	包含AI创新工坊-教学平台、智慧体育平台、数据对接等功能。
	项
	1
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc244764471]10.2.4 智能场景整合与升级改造
工作量清单
	序号
	模块名称
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	Med-Go医疗模型接入
	实现统一入口调用、结果展示和服务过程留痕。
	项
	1
	

	2
	张江镇民情感知
	包括诉求工单智能问数、考核报告智能生成、小区居委智能画像等功能。
	项
	1
	

	3
	养老服务智能体升级
	包括政策智能体扩展、养老资源智能体扩展、新建健康咨询智能体、新建心理疏导智能体、新建法律维权智能体、新建金融防诈智能体、新建营养膳食智能体等功能。
	项
	1
	

	4
	银发居家陪伴服务升级改造
	包括个性化信息采集、医生资源个性化匹配、异常事项个性化处置、周报推送、个性化送餐服务、个性化便民服务、满意度回访服务等功能。
	项
	1
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc244764472]10.2.5 高质量时空数据中枢建设（数力）
工作量清单
	序号
	模块名称
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	智能体场景多源数据对接
	
	
	
	

	（1）
	城市运行数据接入
	包含城市运行资源梳理、城市运行接入设计、城市运行接入适配、城市运行联调成果等功能。
	项
	1
	

	（2）
	城市资产数据接入
	包含城市资产资源梳理、城市资产接入设计、城市资产接入适配、城市资产联调成果等功能。
	项
	1
	

	（3）
	规划治理数据接入
	包含规划治理资源梳理、规划治理接入设计、规划治理接入适配、规划治理联调成果等功能。
	项
	1
	

	（4）
	企业主体数据接入
	包含企业主体资源梳理、企业主体接入设计、企业主体接入适配、企业主体联调成果等功能。
	项
	1
	

	（5）
	人口主体数据接入
	包含人口主体资源梳理、人口主体接入设计、人口主体接入适配、人口主体联调成果等功能。
	项
	1
	

	（6）
	时空基底数据接入
	包含时空基底资源梳理、时空基底接入设计、时空基底接入适配、时空基底联调成果等功能。
	项
	1
	

	（7）
	智能感知数据接入
	包含智能感知资源梳理、智能感知接入设计、智能感知接入适配、智能感知联调成果等功能。
	项
	1
	

	2
	场景专题数据时空化治理
	
	
	
	

	（1）
	城市运行数据时空化治理
	包含运行数据探查与问题评估、运行数据预处理、运行业务标准化、运行空间治理、运行时间治理、运行专题数据生产、运行质量检查与入库等功能。
	项
	1
	

	（2）
	城市资产数据时空化治理
	包含资产数据探查与问题评估、资产数据预处理、资产业务标准化、资产空间治理、资产时间治理、资产专题数据生产、资产质量检查与入库等功能。
	项
	1
	

	（3）
	规划治理数据时空化治理
	包含规划治理数据探查与问题评估、规划治理数据预处理、规划治理业务标准化、规划治理空间治理、规划治理时间治理、规划治理专题数据生产、规划治理质量检查与入库等功能。
	项
	1
	

	（4）
	企业主体数据时空化治理
	包含企业数据探查与问题评估、企业数据预处理、企业业务标准化、企业空间治理、企业时间治理、企业专题数据生产、企业质量检查与入库等功能。
	项
	1
	

	（5）
	人口主体数据时空化治理
	包含人口数据探查与问题评估、人口数据预处理、人口业务标准化、人口空间治理、人口时间治理、人口专题数据生产、人口质量检查与入库等功能。
	项
	1
	

	（6）
	智能感知数据时空化治理
	包含感知数据探查与问题评估、感知数据预处理、感知业务标准化、感知空间治理、感知时间治理、感知专题数据生产、感知质量检查与入库等功能。
	项
	1
	

	（7）
	时空基底数据时空化治理
	包含基础空间数据探查与评估、空间格式与坐标标准化、空间几何与拓扑治理、地名地址标准化治理、空间版本治理、基础空间专题数据生产、时空基底质量检查与入库等功能。
	项
	1
	

	3
	城市空间对象关联与动态映射
	
	
	
	

	（1）
	三维城市业务数据挂接
	包含业务对象与三维对象匹配、兴业场景专题数据挂接、智治场景专题数据挂接、惠民场景专题数据挂接、场景运行指标挂接、专题挂接成果校验等功能。
	项
	1
	

	（2）
	摄像头模型与视频流挂接
	包含监控视频流资源接入、摄像机基础信息建档、摄像机空间位置标定、摄像机三维模型匹配、视频流与空间模型绑定、挂接成果质量校验等功能。
	项
	1
	

	（3）
	视频画面三维空间投影
	包含摄像机位姿参数配置、摄像机成像参数配置、视频投影视锥构建、视频画面空间投影、投影效果校准、三维遮挡关系处理、投影成果质量检查等功能。
	项
	1
	

	（4）
	车道级路网与信号灯绑定
	包含路口基础数据标准化、交通对象统一编码、车道级基础模型构建、路口渠化关系建模、灯组相位关系建模、特殊渠化关系处理、特殊信号相位处理、实时信号数据接入、信号控制状态计算、车道信号状态计算、信号状态三维绑定、绑定成果质量校验等功能。
	项
	1
	

	（5）
	地下空间及设施对象映射
	包含地下空间对象映射、地下管线对象映射、停车设施对象映射等功能。
	项
	1
	

	（6）
	城市对象动态状态映射
	包含感知状态动态映射、业务事件动态映射等功能。
	项
	1
	

	（7）
	无人设备轨迹与事件关联
	包含无人设备时空过程关联等功能。
	项
	1
	

	4
	统一时空编码与认知对齐
	
	
	
	

	（1）
	时空基准与数据语义标准化
	包含空间基准标准化、时间基准标准化、统一逻辑结构构建、字段语义标准化、代码集标准化、指标口径关联等功能。
	项
	1
	

	（2）
	城市对象分类与统一编码
	包含对象分类体系构建、统一编码规则构建、城市对象统一赋码、城市事件统一赋码、城市状态编码关联、来源编码映射等功能。
	项
	1
	

	（3）
	跨源实体识别与主表构建
	包含候选实体匹配、同一实体确认、异常实体核验、实体属性融合、冲突属性处理、统一实体主表生产等功能。
	项
	1
	

	（4）
	场景标签体系构建
	包含标签分类体系设计、标签定义清单梳理、标签计算规则构建、标签有效期管理、实体标签挂接等功能。
	项
	1
	

	（5）
	场景主题宽表生产
	包含企业主题宽表生产、楼宇载体主题宽表生产、城市设施主题宽表生产、网格状态主题宽表生产、事件主题宽表生产等功能。
	项
	1
	

	（6）
	网格时片与状态组织
	包含多层级网格组织、对象网格映射、道路路口网格关联、影像网格关联、动态时间切片等功能。
	项
	1
	

	（7）
	时空网格专题特征生产
	包含产业活力特征生产、人才生态特征生产、交通态势特征生产、公共服务特征生产、空间形态特征生产、社会活力特征生产等功能。
	项
	1
	

	（8）
	时空关系模型构建
	包含空间关系模型构建、层级关系模型构建、业务关系模型构建、时间关系模型构建等功能。
	项
	1
	

	（9）
	时空关系数据生产
	包含空间关系计算、业务关系抽取、时间关系生产、关系质量治理等功能。
	项
	1
	

	（10）
	实体关系图谱化组织
	包含图谱实体关系类型定义、统一实体图谱节点生产、时空及业务关系边生产、实体关系三元组生产、图谱成果质检等功能。
	项
	1
	

	5
	场景专题时空知识构建
	
	
	
	

	（1）
	区域本地化知识体系构建
	包含区域知识资料归集、本地知识事实加工、本地问答样本构建等功能。
	项
	1
	

	（2）
	区域空间关联知识构建
	包含统一空间实体知识节点生成、基础空间关系知识化、多跳关系路径构建、空间知识成果校验等功能。
	项
	1
	

	（3）
	区域动态状态知识构建
	包含动态状态主题与口径整理、时间切片知识生产、事件状态知识生产、状态演变关系组织等功能。
	项
	1
	

	（4）
	区域政策领域知识构建
	包含政策资料归集整理、政策内容知识加工、政策对象关系构建、政策问答样本构建、政策知识版本管理等功能。
	项
	1
	

	（5）
	智能体场景专题知识构建
	包含兴业场景知识构建、智治场景知识构建、惠民场景知识构建、跨场景知识关联等功能。
	项
	1
	

	6
	三维数据底座数据处理
	
	
	
	

	（1）
	三维空间地理信息数据处理
	包含技术设计与标准制定、建筑三维模型制作、场地模型制作、道路全息模型制作、质量检查与成果整理、数据整合与数据发布等功能。
	项
	1
	

	（2）
	分层分户三维模型数据处理
	包含各类分层分户数据建模等功能。
	项
	1
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量，并在分项报价明细表中详细列出。
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工作量清单
	序号
	设备名称
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	一
	养老助老服务场景配套硬件
	
	
	
	

	1
	民生小博士(定制)
	功能：内嵌知识库，支持养老服务、退役军人与优抚、社会救助、儿童福利、残疾人福利、婚姻登记与收养、殡葬管理、慈善社工与社会组织、基层治理与区划地名、社区事务受理这十类政策的问答，知识来源包括国家级、上海市以及浦东新区的相关政策文件，同时支持资源点位推荐以及养老服务的在线申请
1、CPU不小于四核，主频1.0GHz。
2、运行内存不小于3GB，存储空间不小于32GB。
3、屏幕不小于10寸，便携式移动设计。
4、支持语音唤醒和语音互动。
5、支持2.4GHz&5GHz双频WiFi。
	台
	10
	

	2
	居家三件套
	跌倒监测设备配置参数：
1、具备非接触式跌倒监测及疑似跌倒事件告警功能。技术实现不要有摄像、视频等涉及用户隐私的行为。
2、单台有效监测覆盖范围不小于3m×3m。
3、支持4G移动通信及监测数据上传。
4、设备防护等级不低于IP66（如有请提供由第三方权威检测机构出具带有CMA 标志的检测报告（加盖公章）。）
5、如有请提供由第三方权威检测机构出具的带有CMA 标志的符合 GB 4943.1-2022标准的有效安规检测合格报告（加盖公章）。
6、如有请提供有效的电信设备进网许可证（CTA 证书）（加盖公章）
7、如有请提供有效的国家无线电型号核准认证‌（SRRC证书）（加盖公章）

睡眠监测设备配置：
1、具备非接触式睡眠监测功能，能够输出睡眠状态、睡眠时长等基础结果。技术实现不要有摄像、视频等涉及用户隐私的行为。
2、最小检测距离不能大于0.5米，最大检测距离不能小于1.2米。
4、支持4G移动通信及监测数据上传。
5、如有请提供由第三方权威检测机构出具的带有CMA 标志的符合 GB 4943.1-2022标准的有效安规检测合格报告（加盖公章）。
6、如有请提供有效的电信设备进网许可证（CTA 证书）（加盖公章）
7、如有请提供有效的国家无线电型号核准认证‌（SRRC证书）（加盖公章）
8、如有请提供由第三方权威检测机构出具带有CMA 标志的检测报告（加盖公章）

AI智能电话配置：
1、具备语音呼入、呼出等通话能力，语音清晰。
2、支持4G全网通模块，支持 LTE-TDD/FDD频段。
3、支持断电通话功能，在没有电源的情况下也能进行正常通话，满电状态下最少待机时间不能少于24小时。
4、支持通过接口方式设置紧急联系人电话号码。
5、对接智能陪聊机器人，具备AI智能语音聊天功能。
	套
	20
	

	3
	主动关怀AI陪伴机器人
	功能：主动式AI交互，语音控制，Al语音对话，情绪感知，长期记忆,心理疗愈，个性化定义
电池续航：≥4小时（待机状态）
重量:≤1.0kg
产品尺寸：不小于250mm*115mm*198mm
产品颜色：纯白色
存储：≥3G内存，≥32G存储
电压（v）:5V
电流（A）:2A
如有请提供国家CCC证书或由CMA/CNAS实验室出具的型式检测报告。
	台
	100
	

	4
	户外轮椅（定制）
	功能特性：遥杆驾驶、自动跟随、AEB自动刹车、定速巡航、自适应挡位、助力推行、语音播报、灯光系统、被动安全、电池智能充放电管理
最大速度:≥4.5km/h
最大承重:≥120 kg
最大爬坡角度:≥ 9°
最大续航:≥20公里
跟随模块最大跟随距离:3米
跟随模块通信最佳角度:轮椅正前方扇形≥120°
远程遥控最远通信距离: ≥20米
避障有效距离:0.3米至3米
有效避障速度: 行驶速度≤3km/h
	个
	6
	

	二
	全空间无人智能执法场景配套硬件
	
	
	
	

	5
	人形机器人 （含技能服务包)
	1、机器人尺寸要求
机器人站立稳定后，用米尺测量
地面到机器人头部高度是≥1310mm；
机器人左右肩的宽度是≥460mm；
机器人前后胸的长度是≥210mm。
2、 机器人自由度要求
头部自由度：支持头部左右旋转、上下点头，头部自由度≥2个。
手臂自由度：左、右机械臂各≥7个自由度；支持1关节旋转、2关节左右运动、3关节旋转、4关节左右运动、5关节旋转、6关节左右运动、7关节上下运动。
腿部自由度：支持髋部俯仰、髋部横滚、髋部偏航、膝关节、踝部俯仰、踝部横滚，单腿自由度≥6个。
3、 机器人传感器要求
具备激光雷达，数据频率≥10Hz。
感知系统：具备RGBD摄像头，帧率≥30Hz。
4、 机器人显示要求
屏幕表情显示：具备屏幕显示表情能力，表情显示完整，屏幕无闪烁、缺点等情况。
5、 机器人算力要求
开放算力：本体具备算力模块，可对外开放，不低于150 TOPS
6、 通讯方式要求
支持5G联网；SIM卡插拔过程中无结构干涉，每次插拔系统可正确识别，5G可正常使用。
	套
	2
	

	三
	AI+智慧校园综合赋能配套硬件
	
	
	
	

	6
	智能验菜与晨检
	一、智能食验秤：
1.CPU：不小于八核2.4GHz，NPU不小于6Tops；
2.存储：内存不小于4GB、硬盘不小于32G；
3.显示屏：不小于15.6 英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率不小于1920*1080；
4.通讯方式：支持WLAN/WIFI/4G；
5.蓄电池：内置12V/7AH蓄电池,满电可工作不小于2小时；
6.摄像头：1个红外双目摄像头，不小于200万像素，1个单目摄像头，不小于200W像素，带补光灯；
7.外部接口：1个 USB扩展口、1个 RJ45、1个电源DC口；
8.外接设备：支持外接扫码枪；
9.网卡：板载 10/100/1000Mbps 自适应网卡；
10.内置接口：内置WiFi、支持蓝牙5.0、内置MINIPCI-E接口、可支持3/4G上网、内置M.25G接口，可支持5G上网；
11.登录方式：支持卡码脸登录，用户可通过人脸识别、刷卡识别、扫码识别登录；
12.出入库拍照留存功能：支持出入库记录即时拍照，记录货品信息；
13.验货入库：支持入库时可对录入货品信息进行验收确认后入库；
14.验货出库：支持出库时可对照库存内货品信息进行验收确认后出库；
15.如有请提供食验秤精准度（《数字指示称检定规程》）相关证书或报告；（如有请提供提供国家认可的检测机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告或证书复印件）
	套
	1
	

	
	
	二、智能晨检一体机：
1.可正确识别手心或者手背；
2.可正确识别识别戒指、指甲油、（伤口）创口贴等；
3.支持今日健康状态反馈：用户可对今日健康状况行选择反馈；
4.支持测温功能可对人员进行体温测量并在显示屏进行显示，体温异常可在显示屏提醒，包括体温正常、体温过低和您发烧了的提醒，异常情况无法通过晨检；
5.晨检健康答题，通过触摸屏选择正确答案方可通过晨检；
6.晨检尾随抓拍：可关联红外光栅和摄像头，关联后晨检通过用户以外的其他人员尾随时可记录异常情况；
7.CPU 主频不低于 2.0GHz，NPU 算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；
8.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏，支持多点触控，分辨率不低于1920*1080；
9.摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；
10.如有请提供晨检一体机安全性（《家用和类似用途电器的安全》）相关证书或报告，内容至少包括对触及带电部件的防护、泄露电流和电气强度等；（如有请提供国家认可的检测机构出具的盖有CMA或CNAS标志的检测报告或证书复印件）
	套
	1
	

	
	
	一、健康管理平台
包括餐谱管理与营养分析、智慧厨房、学生健康三大板块；
智慧厨房包括员工安全、食材安全等模块，实时通过数据看板掌握后厨人员的晨检情况，自动推送晨检信息至学校相关管理人员；
食材安全采集食验秤数据并形成验收报告推送至学校相关管理人员；
支持电脑端和手机端，方便学校老师进行晨检管理、食材验收管理等；
	套
	1
	

	7 
	机器狗校园巡检
	一、机器狗巡逻版：每台包含1台机器狗本体、1个自主充电桩、1个安防巡逻标准背包。包含系统软硬件部署和调试，以及巡检任务配置。巡检范围为校门口、体育馆、教学楼教室等全域。（含拍照点位和路径规划点），具体参数要求：
1. 站立尺寸≥600 × 350 × 450 mm
2. 整机重量≥20 kg
3. 防护等级≥IP54
4. 外接接口：12V*1，24V*1，USB3.0*1，USB2.0*1，Ethernet*1
5. 最大速度≥5m/s
6. 最大越障高度≥65cm
7. 最窄通过宽度≤76cm
8. 最大斜坡角度≥30°
9. 最大楼梯高度≥20cm
10. 空载续航里程≥9km
11. 行走负载 ≥8kg
12. 转弯半径≤1000mm
13. 自由度≥16
14. 核心主板：国产芯片
（以上参数，如有请提供第三方检测报告证明）
	套
	1
	

	
	
	二、系统对接服务：
1、机器人状态获取(设备状态、设备信息、传感器数据)
2、数据获取(第一视角实时预览，拍照，图像推送、获取)。
3、机器人告警信息推送，告警信息处理。

	项
	1
	

	
	
	三、算法开发服务：地面垃圾、人员滞留、人员倒地、红领巾检测算法等开发服务。
	项
	1
	

	8 
	AI创新工坊-具身实验设备
	机器人任务车开发，单套参数要求：
主控器：1 个
遥控器：1 个
无线模块：1 个
电池（锂电子 1100mAH）：1 块
电池连接线：1 根
电池充电器：1 个
智能电机 ≥ 6 个
36:1 智能电机齿轮箱≥2 个
碰撞开关 v2 ≥ 4 个
视觉传感器：1 个
300mm 智能连接线≥2 条
600mm 智能连接线≥2 条
900mm 智能连接线≥ 2 条
1200mm 智能连接线≥ 1 条
1500mm 智能连接线≥ 2 条
USB 下载线 1 条
配套结构件≥30个
配套常规装配所需要的工具及易耗配件。
	套
	4
	

	
	
	赛季任务模拟与对抗：
尺寸≥3m×3m
覆盖底盘尺寸的围挡≥20块、装配所需连接件≥30个
配套可拼接地垫≥13平方米
当年赛季比赛道具一套
	套
	1
	

	
	
	步态助力与人体工学观察：
设备尺寸≥410×370×560 (mm)
设备重量≤3.0kg
动力源：电助力驱动
最大助力：双腿总计 ≥4Nm
续航≥1.5小时&7 公里
使用环境温度：-20℃~65℃
充电环境温度：-10℃~40℃
	套
	1
	

	
	
	负重辅助与姿态比较：
设备尺寸≥700×500×300 (mm)  
设备重量≤7kg
动力源：电助力驱动
综合助力≥30kg
可工作时间≥6h
主动自由度≥2 个，被动自由度≥2个
材质：工程塑料，航空铝合金，碳纤维
环境温度：-20℃-50℃
	套
	1
	

	
	
	视觉抓取与智能分拣
机械臂：1 个
夹爪：1 个
USB 摄像头 + 线材：1 套
金属机箱：1 个
OLED 屏幕扩展板：1 个
USB 转接板：1 个
机械臂底板：1 个
机箱后板：1 个
亚克力前盖：1 个
电源适配器（12V）：1 个
游戏手柄 + 7 号电池：1 套
弯头 Type-C 数据线：1 根
配件包 + 螺丝刀：1 套
专用地图 + 视觉木块：1 套
通过读取人体肌电信号控制动作的抓手：1套
抓手配套电机及电池：1套
	套
	3
	

	9 
	AI创新工坊-科创实验设备
	三维原型制作与实践：
1.成型技术：熔融沉积成型；
2.机身最大尺寸(长×宽×高)不低于392×406×478 mm³，净重约17.6 kg，最大打印尺寸(长×宽×高)不低于256×256×256 mm³；
3.框架为塑胶和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成；
4.工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，陶瓷加热座，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于300 ℃、标配喷嘴直径0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm；
5.机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于110℃；
6.工具头最大移动速度不低于600 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，普通热端最大流速不低于40 mm³/s；
7.支持耗材类型：PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、Support for PLA、Support for PLA/PETG、Support for ABS、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF等；
8.支持热端快拆、主动振动补偿、主动流量补偿、自动热床调平；
9.配备高清摄像头，分辨率≤1920×1080，支持实时监控和延时摄影；
10.支持AI首层检测、异物检测、裹头检测、废料滑梯堵塞检测、硬件配置扫描；
11.支持开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；
12.支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持不少于20色；
13.配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性；
14.配备自适应空气循环系统，支持自适应空气循环，外吸风进气口，显著提高冷却；腔温温度保持，可达50℃，存储打印机内部热量；配备活性炭滤芯，主动过滤内部空气；
15.配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，屏幕分辨率≤854×480；
16.支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；
17.支持Wi-Fi通讯，支持2.4 GHz 和 5 GHz，支持协议 IEEE 802.11 a/b/g/n；
18.配备3D打印切片软件，如有请提供相关软件著作权证书；
19.3D打印设备生产厂家为国家高新技术企业并且通过ISO 9001:2015/ISO14001:2015认证，如有请提供相关证明文件；
	套
	3
	

	
	
	二维设计与结构加工：
1. 激光器功率及类型：功率≥80W，密封式二氧化碳玻璃激光管；
2. 外观尺寸：≥1500mm×1105mm×1100mm；
3. 工作幅面：≥900mm×600mm；直通门便捷穿透式设计，Y轴方向加工材料可无限延展；
4. Z轴行程：0-225mm；
5. 分辨率：≥800DPI；
6. 加工平台：蜂巢板平台与铝刀条平台；
7. 对焦方式：支持红外式自动对焦及手动对焦；
8. 定位精度：±0.01mm；
9. 最大切割深度：≥20mm（指定材料）；
10. 最大雕刻速度：≥1000mm/s；
11. 设备内存容量：≥1GB标准；
12. 连接方式：网络连接、USB接口、U盘接口；
13. 安全保护系统：支持开盖保护、强制水冷保护系统、温控自动报警、漏电断路保护、紧急急停保护、光路封闭式设计、指示灯提醒功能、外接口凹入防磕碰设计；
14. 交互方式：支持软件参数调整与控制面板两种操作模式；传输完成后能实现离线作业，支持断电续雕功能；
15. 智能环保排放系统：设备工作时启动，节能减耗，可同时上下排气，保护镜头和材料不受激光加工过程中产生的烟尘污染；
16. 双气路电控调节系统，支持电控调节与无级手动调节，指定针形阀单路向控制吹气，搭配气量数显表精准监测气量，实现高精度加工；如有请提供功能实物截图加盖原厂商公章作为证明材料
17. 文件格式：支持打开LCPX，LCP,DXF，PLT，DST，AI,SVG，PNG，JPG，BMP，JPEG等格式，无需转换；如有请提供厂商承诺函作为证明材料
18. 搭配教学专用激光建模软件，能实现包括但不限于下述功能：
①支持智能加工模式，配套参数库，加工参数自动分析；根据材料种类、工艺、厚度自动匹配最佳加工参数，无需人工调整；如有请提供该功能截图加盖原厂商公章
②具有一键造物功能，包括一键造盒、模数齿轮、徽章/印章等功能，快速实现造物；如有请提供该功能截图加盖原厂商公章
③能够实现布尔运算、阵列等基础设计功能；如有请提供该功能截图加盖原厂商公章
④图稿自动排版功能，提高耗材使用率；自动计算材料加工成本、加工工时，支持仿真加工系统；如有请提供该功能截图加盖原厂商公章
⑤水口截断功能，水口工具保护细小零件，保证图纸完整性；如有请提供该功能截图加盖原厂商公章
⑥实用性加工系统，生成唯一队列号和密码，保障队列和图纸的安全性，统一归集大量设计作品排队加工；如有请提供该功能截图加盖原厂商公章
19. 提供设备、软件、项目制作等相关线上安装培训课程。
	套
	1
	

	
	
	科学探究与AI辅助诊断：
满足电路设计与调试、传感器集成开发及硬件原型验证的功能，支持开展电路参数测量、传感器信号观察、故障分析与方案验证等探究实践。结合项目配套AI工具，利用学生整理的电路图、故障现象及实测数据进行辅助分析，引导学生提出故障假设、排查原因，并通过实际测量验证和改进方案。需配备防静电操作台、示波器（带宽≥50MHz）、可调直流电源（0~30V/5A）、数字万用表、恒温焊接台（温控精度±5℃）、吸烟装置等电子实验设备。
	套
	6
	

	10 
	AI创新工坊-学习支撑终端
	原型加工与工程装配：
1．基础工具：热熔枪、手钻、量具、美工刀、锉刀等。
2．安全防护装备：护目镜、防护手套、防尘口罩等，满足日常创作加工及操作防护需要。
3. 创客项目教学资源：本套装与同组笔记本电脑、教学触摸一体机共同配套不少于4个小组实践项目课件，覆盖测量与设计、结构加工、装配调试等环节。
	套
	6
	

	
	
	小组数字设计与设备联调：
核心数：≥8核
线程数：≥16线程
基础主频：≥4.5 GHz
最高睿频：≥5.0 GHz
缓存：≥32 MB
配备内存及存储≥ 16GB DDR5内存，≥ 1TB固态硬盘。
屏幕：≤14英寸，≥2.8K分辨率，≥120Hz刷新率，亮度≥300尼特。
整机重量约≤2kg，支持快充。
双USB-A、双USB-C及HDMI接口。
	台
	10
	

	
	
	方案共创与成果评审：
屏幕尺寸≥80英寸；含落地推车。
配置：国产操作系统，CPU基础主频不小于3.4GHz，内存不小于8GB，存储不小于256GB
扬声器：支持智能音效 支持低中高频音效调节；
分辨率：≥4K高清
可以满足白板书写、手机电脑无线传屏。
	台
	1
	

	11 
	AI科普互动长廊
	动作识别与数据探究——AI锻炼机：通过手势识别模块捕捉人手臂的运动情况，主控控制机械手臂跟随做出对应的动作，数码管显示人锻炼的次数。复位按键用于复位数码管显示的数值，达到一个人机交互的效果。要求：
1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；主控板至少集成RGB LED、按键、蜂鸣器、RJ11接口≥4个及电机接口≥10个；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并至少可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块；
2.RJ11接口通信适配器模块，支持16mm孔位间距安装。
3.数码管模块，带MCU，可以显示数字，单总线通信。
4.手势识别传感器模块至少可以识别8种的手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，指示灯≥5个；
5.电源转接板支持6~12V电压，D2.1-5.5防反接电源接口≥3个，RJ11接口≥1个，按键输入接口≥2个，电机输出接口≥2个，可调电位器≥2个。
6.配置≥12V电源14适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。
7.配置不少于：主控器≥1个，金属复位按键≥1个，舵机≥1个，手势识别传感器≥1个，数码管≥1个，高亮度LED灯条≥1根，阳极氧化铝合金六边形框≥1套、透明面框≥1套、底板≥1套，适配器≥1个，电源转接板≥1个。
8.一体式安装，现场无需再DIY组装。
	套
	1
	

	
	
	手势模仿与识别稳定性测试：
通过摄像头摄取图像或视频，利用深度学习识别用户手部动作，高性能AI主控根据捕获识别的手掌动作，同步控制机械手掌，从而还原人手掌各姿态。也可以通过唤醒词语音控制手掌。分为三种模式，分别是跟随模式、猜拳模式、模仿模式。通过这几个游戏互动，体验人工智能的妙趣。
1.配置不小于5英寸的OLED彩屏，彩色显示人手姿态。
2.USB摄像头采集图像，像素≥200W；
3.黑色阳极氧化铝合金六边形框，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸≥346.5mm,厚度≥80mm，≥20个过线孔。
4.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，≥6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥372mm,厚度≥40mm。
5.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。
6.电源转接板支持6~12V电压，D2.1-5.5防反接电源接口≥3个，接口≥1个，按键输入接口≥2个，电机输出接口≥2个，可调电位器≥2个。
7.配置≥12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。
8.配置不少于：高级主控器≥1个，主控扩展板≥1个，手掌≥1个，彩屏≥1个，摄像头≥1个，高亮度LED灯条≥1根，阳极氧化铝合金 六边形框≥1套、透明面框≥1套、底板≥1套，适配器≥1个，电源转接板≥1个。
9.一体式安装，现场无需再DIY组装，摄像头采集人手图像，实时显示在屏幕上，同时对应机械手掌跟随人手做出动作。
	套
	1
	

	
	
	手势闯关与交互规则设计：
可以通过手势识别技术的应用完成推箱子的简单游戏。手势识别可以赋予这个游戏更加直观和互动的体验。通过手势传感器可以检测手势的运动方向，从而控制推箱子，完成闯关任务
1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，主控板至少集成以下：集成LED、按键、蜂鸣器、接口≥4个及电机接口≥10个；可直接连接蓝牙模块;并至少可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块；
2.配置不少于6英寸的OLED彩屏，用于彩色显示手势互动的数据界面功能。
3.手势识别传感器模块至少可以识别8种的手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，指示灯≥5个；
4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸≥346.5mm,厚度≥80mm，≥20个过线孔。
5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，≥6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥372mm,厚度≥40mm。
6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。
7.电源转接板支持6~12V电压，D2.1-5.5防反接电源接口≥3个，接口≥1个，按键输入接口≥2个，电机输出接口≥2个，可调电位器≥2个。
8.配置≥12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。
9.配置不少于：主控器≥1个，OLED彩屏≥1个，手势识别传感器≥1个，MP3模块≥1个，高亮度LED灯条≥1根，阳极氧化铝合金六边形框≥1套、透明面框≥1套、底板≥1套，适配器≥1个，电源转接板≥1个。
10.一体式安装，现场无需再DIY组装，可实现手势传感器检测手势方向来控制推箱子，完成闯关任务。
	套
	1
	

	
	
	距离感知与多感官反馈：
基于超声波检测距离，去跟喷泉音响进行互动，音响发声越大，喷泉喷的越猛烈。播放的声音以乐曲的声音发出来。在超声波控制喷泉的同时，还应用了扩音原理，即超声波检测距离大小去控制音响的发声大小。
1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；主控板至少集成以下：集成LED、按键、蜂鸣器、接口≥4个及电机接口≥10个；可直接连接蓝牙模块;并至少可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块；
2.配置MP3语音播报模块：工作电压：≤5V DC；板载喇叭：≥1个；板载TF卡槽：≥1个；播放指示灯：≥1个；Micro USB：≥1个；外接喇叭接口：≥1个；开始按键：≥1个；模块尺寸不大于： 55 x 25 x 20 mm(长x宽x高)； 可实现自动识别模块接入。
3.音乐喷泉音响，可以接收外部信号驱动，让喷泉跟随声音或音乐的响度来喷的强度。
4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸≥346.5mm,厚度≥80mm，≥20个过线孔。
5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，≥6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥372mm,厚度≥40mm。
6.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。
7.电源转接板支持6~12V电压，D2.1-5.5防反接电源接口≥3个，接口≥1个，按键输入接口≥2个，电机输出接口≥2个，可调电位器≥2个。
8.配置≥12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。
9.配置不少于主控器≥1个，金属复位按键≥1个，喷泉音响≥1套，物体检测模块≥1个，8mm孔距滑轨梁若干，其它金属结构件若干，高亮度LED灯条≥1根，阳极氧化铝合金六边形框≥1套、透明面框≥1套、底板≥1套，适配器≥1个，电源转接板1个。
10.一体式安装，现场无需再DIY组装。
	套
	1
	

	
	
	元素查询与拼图挑战：
通过触摸屏点击元素，可以查看118种化学元素的图文介绍，并伴有语音解说。同时还有相关主题的挑战游戏。
1.主控板：主控制板上有USB下载口≥1个， LED灯≥4个、开关按键≥1个、蜂鸣器≥1个、光线传感器≥1个、集成 LED、蜂鸣器、接口≥4个及电机接口≥2个；
2.配置不小于5英寸的LCD电容彩屏，彩色显示提供人机交互界面展示。
3.黑色阳极氧化铝合金六边形框，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸≥346.5mm,厚度≥80mm，≥20个过线孔。
4.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，≥6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥372mm,厚度≥40mm。
5.电源转接板支持6~12V电压，防反接电源接口≥3个，不少于1个RJ11接口，不少于2个按键输入接口，不少于2个电机输出接口，不少于2个可调电位器。拥有一个电源总控制开关接口。
6.配置≥12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。
7.配置国产芯片嵌入式主控不少于1块，不小于5英寸的彩屏1个，可以播放声音的喇叭至少1个，麦克风≥1个，金属按键≥1个，高亮度COB RGB炫彩LED灯条≥1根，阳极氧化铝合金六边形框≥1套、透明面框≥1套、底板≥1套，适配器≥1个，电源转接板≥1个。
8.一体式安装，现场无需再DIY组装。
	套
	1
	

	
	
	空间测距与避障实验：
激光雷达的工作原理是通过发射激光束并接收其反射信号来测距的传感器技术。一维激光雷达只能测量一个方向的距离，常用于电梯测距、自动门、机器人防撞等场景，结构简单、反应迅速。二维和三维激光雷达则可获取面状或空间内大量点的位置信息，广泛应用于自动驾驶、地图建模、安防监测等高精度环境感知领域。激光雷达具备非接触测量、抗干扰能力强等优势，是智能设备实现环境感知和空间理解的重要“眼睛”。
1.AI主控板：采用国产的RISC-V 双核240MHz芯片作为主控芯片，内存Flash≥16MHz,PSRAM≥8M。同时带蓝牙和WIFI功能。带两路电机驱动，带I2C接口，串口。有4个四线RJ11接口。主板尺寸≥80mmx36mmx16mm。USB口为USB B，电源范围为DC6-12V。
2.配置7英寸的LCD串口彩屏，彩色显示激光雷达侦测的数据。
3.主板接口及电子模块接口均为接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。
4.黑色阳极氧化铝合金六边形框，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸≥346.5mm,厚度≥80mm，≥20个过线孔。
5.黑色阳极氧化铝合金六边形底框，≥6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥372mm,厚度≥40mm。
6.电源转接板支持6~12V电压，≥3个D2.1-5.5防反接电源接口，≥2个RJ11接口，≥2个按键输入接口，≥2个电机输出接口，≥2个可调电位器。≥1个电源总控制
7.配置12V电源适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。
8.配置高亮度COB RGB彩灯LED灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，光均称无阴影。
9.一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，固定螺钉即可使用。
10.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。
11.配置主控器≥1个，舵机≥1个，≥7英寸串口彩屏≥1个，激光雷达模块≥1个，喇叭≥1个，高亮度炫彩COB RGB灯条≥1根，COB RGB灯条长≥1250mm，阳极氧化铝合金六边形框≥1套、透明面框≥1套、底板≥1套，安装底座≥1套、适配器≥1个，电源转接板≥1个。
	套
	1
	

	
	
	校园微学习与作品发布：
技术参数：
1．形态：墙面挂式一体机，触控屏尺寸≥21.5英寸。
2．内存≥8GB；固态硬盘≥128GB。
3．配置全向麦克风及前置摄像头。
4．防护等级：IP44。
	台
	5
	

	12 
	人机交互应用
	1、 人形机器人：配置机器人服务，用于常态化信息科技科创课堂、课后延时科创社团、校园科技节文艺展演、教学楼大厅科普接待。人形机器人身高不低于1.3m，31自由度满配，带算力版，可二次开发。
2、 智能导览巡讲：构建校内跨班级流动科创巡讲、固定路线智能导览接待、SLAM建图与局部导航算法专项拓展实训、指定区域科技节巡游展演、复杂廊道动态避障实景教学。
3、人机双师教学：机器人自主授课、人机双师协同辅助教学、教师自主定制学科专属课件、课堂PPT自动演示讲解、师生实时互动答疑提问、分层教学辅助授课。
4、创作实践平台：科技节机器人舞台剧编排、校园文艺汇演节目制作、AI动作模仿实训、社团创意节目开发、课堂标准演示动作素材沉淀。
5、内容制作平台：校本科普讲解话术定制、课堂分层互动题库制作、访客智能问答接待、低年级学生简易AI交互创意实训。
6、入校服务：覆盖项目期内全流程、全方位、全场景服务。配合校内教师联合开发校本科创课程、舞台剧、科普内容，及时解决软硬件调试问题和教学落地应用。
	项
	1
	

	13 
	机器狗编程
	需支撑学校利用机器狗实现科创教育，包括：
1台机器狗本体、1个自主充电桩，可支持师生进行编程实践。
	套
	1
	

	
	
	具身智能课程：课程模块包含但不仅限于趣味启蒙、基础原理、简单应用、实践练习以及创作。
需包含至少4个课时的现场教师培训服务。
	套
	1
	

	14 
	智能光电球
	一、智能光电球：
1. 外部形状：六边形；
2. 尺寸大小：边长 89mm，高 32mm；
3. 外壳材料：硅橡胶；
4. 能呈现 9 种以上不同颜色。
5. 支持 4 灯光模式：颜色切换、亮灭切换、闪烁、呼吸
6. 支持 4 种交互模式：按压、振动、常按、定时响应；
7. 内置锂电池，容量≥4500 毫安；连续工作时长≥20 小时；
8. 可编程光电球与智能数据接收管理器有效距离≥100m，工作温度：-20℃~60℃，最大连接数≥60 个
（如有请提供第三方专业检测机构出具的检测报告）
	个
	40
	

	
	
	二、移动收纳箱：
1. 尺寸大小：580*420*280mm；
2. 外部材料：高品质一体成型塑料；
3. 内部材料：防爆 ABS 高韧性注塑；
4. 移动方式：可手提、拖拉（带轮子）
	个
	2
	

	
	
	三、无线充电箱：
1. 尺寸大小：603*406*481mm；
2. 采用无线充电模式，同时无线充电光电球数量≥20个。（如有请提供第三方专业检测机构出具的检测报告）
	个
	2
	

	
	
	四、中小学智能数据接收管理器：
1. 工作电压：3.7 伏；
2. 电池容量≥20000 毫安时；可连续工作时长≥100 小时
3. 智能数据接收管理器上包含 3 个一键功能按钮：关闭、休眠、唤醒，可一键完成对应光电球控制动作；
4. 支持蓝牙 5.0 标准，在线 OTA 固件升级
5. 智能数据接收管理器对应平台光电球对应软件平台：内置体育活动方案（中小学），活动类型包含:适用于基本一般运动技能、体能(包含专用运动体能)、专项运动技能等领域。
6. 系统可提供 AI 备课的智能应用；
7. 体质测试数据统计维度 10 项:心肺耐力、肌肉力量、肌肉耐力、柔韧性、反应能力、位移速度、协调性、灵敏性、爆发力、平衡能力。
8. 支持教师自定义创编各类体育运动方案；
9. 系统平台支持实时数据，包括实时比赛分数；
10. 可自动生成数据报表，包含体能个人雷达图；
（如有请提供第三方专业检测机构出具的检测报告）
	个
	2
	

	
	
	五、手持式控制终端：
1. 教师在课堂中用于控制光电球；
2. 可调用各类体育课程用于教学活动；
3. 可查看采集到的各类数据和评价；
	个
	2
	

	15 
	智慧操场-中考体测
	一、视觉中长跑800米/1000米服务器主机：
1.支持800/1000米跑项目成绩自动评测；
2.800米、1000米项目可独立测试或同时起跑，每个项目支持多轮分组跑，分组数不低于10组；
3.支持男女同时混跑，混跑组数不低于10组；
4.支持防作弊，可设置完成每圈或每个点位之间的有效时间，学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统预设的时长，防止绕近道作弊；
5.终点区域进行全过程视频录像；
6.长跑项目完全基于AI视觉分析智能捕捉跑步测试过程视频，自动计算出成绩并上传系统，无需穿戴电子设备或号码服；
7.一体机支持选择班级名单测试方式，支持分年级、分班级、分性别进行测试，不限制人数同时测试，并分别记录成绩；
8.一体机支持学生自主刷人脸识别测试，不限制人数同时测试，并分别记录成绩；
9.一体机支持查看学生冲线成绩，以及查看个人训练记录和排行榜。测试记录自动上传至智慧体育系统，并支持成绩报表一键导出
10.产品符合GB/T19851.12-2005及TY/T2001-2015标准，如有请提供封面具有CMA或CNAS标识的第三方权威检测报告佐证
11.电路保护模块：支持电路短路保护、漏电保护、过载保护。特有避雷装置。
12.内置4G（免插卡免施工），同时也支持网线接入。
13.智能温湿度控制，适应户外环境；
14.整机屏前保护玻璃采用 6mm 防爆钢化玻璃；
15.自带20W超大功率喇叭，满足操场等噪杂环境使用，无需额外配置音箱；
16.环境光调节，户外广告机根据环境的光线强度变化，  自动调整液晶屏亮度，达到最优视觉效果及节能作用；
17.≥21.5寸IPS全视角高清显示屏，屏幕分辨率≥1920x1080，屏幕亮度≥1500nit，支持多点触摸，具备防逆光功能。
18.整机算力配置CPU≥4核、运行内存≥4G、标配存储容量≥64G
19.支持定时开关功能：功耗<=3瓦，走时误差小于1s/天，每天可设置16次开关动作，控制时间大于等于1分钟小于等于168小时，开关时间可按天/周循环，支持30A大电流，主动锁屏防止误操作。
20.整机尺寸≥1840mm*480mm*500mm,采用上下2部分分离式安装，便于检修维护。
算法模块：
1.视频流输入 ：支持1920 x 1080（200万）、2560 x 1440（400万）、3840 x 2160（800万）视频流输入 
2.人脸抓拍机 ：最大支持16路视频接入 
3.人脸解析 ：支持脸人绑定+人脸识别、支持人脸抓拍、人脸识别、人脸属性分析、人体抓拍、人体属性分析、脸人绑定。 
4.视频结构化 ：支持图片抓拍：人脸、人体。
5.人数统计：区域人数统计，出入口人数统计。
	台
	1
	

	
	
	2、 视觉中长跑800米/1000米AI摄像头：
1.400万1/1.8"CMOSAI智能枪机网络摄像机。
2.防尘防水等级:IP67。
3.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为基础，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供对比的人脸图像信息。极大的提升了目标人脸的检出率。摄像机独立完成人脸识别，无需依耐额外的算力服务器。
4.人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行抓拍、比对、筛选，输出最优的匹配结果，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持实时抓拍和定时抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重。
5.变焦镜头，满足8米-50米的检测范围。
6.最大图像尺寸:1920×1080。
8.视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG。
7.网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口；音频:1路输出（Lineout）。
8.支持双码流技术，支持同时16路取流。
9.支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DHCP、NTP协议。
10.电源供应：DC：12V±20%。
	个
	3
	

	
	
	三、视觉中长跑800米/1000米户外音柱：
最大功率90W，防尘防水等级IP66，工作温度-20℃到+60℃。
	个
	2
	

	
	
	四、智慧短跑50米/60米AI摄像头：
1.短跑计时，核算成绩，自动换算分数，评优秀、良好、及格、不及格等级
2.支持人脸识别身份验证，支持学生自助成绩查询
3.语音实时播报和高清文字显示训练成绩以及违规动作
4.AI视觉模块：算法前置摄像头，不需要后端算力盒子
5.训练、测试成绩实时传输智慧体育平台
6.配备4G模块：自动同步训练数据上云。支持内置或外接4G卡，预留有线网络接口，如有线网络断开自动切换4G网络，7.支持高温70°低温-20°，防雷、防浪涌和静电，支持APP或web端远程对4G模块进行管理。4G模块之间可以实现组网，可云端可视化大屏查看4G模块状态、流量、链路质量等情况。可配置网址访问控制、流量控制、定时重启，支持告警推送。
7.支持单个摄像头6通道抢跑检测，可实时进行语音干预提醒和文字显示；
8.支持测试50米项目，支持同时测试6条跑道；
9.支持终点抗干扰，测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩；
10.支持异常成绩过滤，摄像机可设置最短冲线时间，学生经过终点的时间不得小于系统限定时长，可有效杜绝作弊及减少干扰现象；
11.支持抢跑违规识别，可实时进行语音提醒；
12.智能录像，每次训练保存完整录像，最大可拓展支持256G存储训练视频。训练结束后可回放终点冲线录像。
13.每台训练设备都可以查看（不需要必须去某一台固定设备才能查看）全校训练历史记录、训练过程分析，可查看全校、班级、男女排名；
14.训练结束后生成个人运动数据档案等。
15.支持一体机或者拓展手持平板发令。
16.产品符合GB/T19851.12-2005及TY/T2001-2015标准，如有请提供封面具有CMA或CNAS标识的第三方权威检测报告佐证。
测量技术参数：
(1)测量范围：0～9999s，有效量程：0～9999s，分度值：0.01s， 
(2)误差：±1.5%。
(3)实时响应速度：≤1s

AI视觉摄像机参数：
1.≥400万AI智能网络摄像机， 1/1.8"大靶面 CMOS sensor。
2.防尘防水等级:≥ IP67。
3.INT8稠密算力2.5 TOPS，支持结构化稀疏时峰值达5.0 TOPS。
4.内置≥4个AI算法模型，可按需切换。
5.自带人脸检测、识别算法，支持摄像机网页进行人脸导入和算法配置，具有精准、定时、冲线抓拍三种识别模式，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸,识别人脸精度可达99%。
6.具有精准人形检测功能，可精准匹配抓拍人脸。具有越线抓拍人脸功能，精准匹配跑步终点检测功能。内置骨骼点算法，可配置是否显示人形骨骼点，支持人形跟踪。
7.无需外接算力盒子或服务器，摄像机实现对人脸的识别，直接输出识别结果的人员唯一标识（如学号）。
8.录像回放：支持按照跑步项目类型生成录像回放和过程分析视频和图片，便于精准分析运动过程。
9.支持在摄像机端配置体育训练参数：支持配置跑道数量、配置标定线、配置部分跑道测试。
10.支持在摄像机端直接开始测试，无需依赖外服务器、APP或小程序等发出开始指令。
11.支持在摄像机端配置使用场景：起点、终点等。
12.支持在在摄像机端配置跑步类业务功能开关：踩线、抢跑、检测、人脸识别等。支持终点前横穿检测，有效解决外部干扰。
13.焦距6mm/8mm ，检测范围10米-20米。
14.最大图像尺寸:2560*1440， 30fps，可同时输出1920*1080 子码流 ,具有WDR功能，宽动态≥120db，另具有 AI ISP功能，在黑夜弱光情况下仍能清晰观测。
15.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG。
16.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频: 1路输出（Line out）。
17.支持双码流技术，支持同时16路取流。
18.支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DHCP、NTP，MQTT,ONVIF协议。
电源：DC：12 V ± 20%。
硬件参数：
(1)电路保护模块：支持电路短路保护、漏电保护、过载保护。特有避雷装置。
(2)内置4G（免插卡免施工），同时也支持网线接入。
(3)智能温湿度控制，适应户外环境；
(4)整机屏前保护玻璃采用 6mm 防爆钢化玻璃；
(5)自带20W超大功率喇叭，满足操场等噪杂环境使用，无需额外配置音箱；
(6)环境光调节，户外广告机根据环境的光线强度变化，自动调整液晶屏亮度，达到最优视觉效果及节能作用；
(7)≥21.5寸IPS全视角高清显示屏，屏幕分辨率≥1920x1080，屏幕亮度≥1500nit，支持多点触摸，具备防逆光功能。
(8)整机算力配置CPU≥4核、运行内存≥4G、标配存储容量≥64G
(9)支持定时开关功能：功耗<=3瓦，走时误差小于1s/天，每天可设置16次开关动作，控制时间大于等于1分钟小于等于168小时，开关时间可按天/周循环，支持30A大电流，主动锁屏防止误操作。
整机尺寸≥1840mm*480mm*500mm,采用上下2部分分离式安装，便于检修维护。
	个
	3
	

	
	
	五、短跑识别系统：开发60米短跑单项系统
	套
	1
	

	
	
	六、短跑成绩展示屏：
1.尺寸：1320*840mm及以上；
2.亮度：≥4200cd/㎡；
3.亮度均匀性：＞0.95；
4.最佳视距：≥4m；
5.使用环境：户外；
6.每平方模组最大功率：≤909W/㎡；
7.换帧频率：≥60帧/秒；
8.刷新频率：960Hz；
9.亮度调节：256级手动/自动；
10.使用寿命：≥10万小时；
11.平均无故障时间：≥1万小时；
12.工作温度：-20-40℃；
13.工作湿度：10%-90%RH；
	块
	1
	

	
	
	七、体育成绩显示屏（显示单元）：
1.三合一LED；刷新：3840Hz；
2.像素间距：4mm；
3.像素数：62500点/㎡；
4.单元尺寸320mm*160mm；
5.整屏尺寸：8640mm*4480mm；
6.整屏分辨率：2160*1120=2419200点；
7.亮度≥4200cd（色温6500K）；
8.水平/垂直视角±160°；
9.具备单点色度/亮度校正；
10.光点中心偏差＜3%；
11.对比度9000:1；
12.色彩/亮度一致性≥95%；
13.灰度等级16384；
14.色温范围5500K—9300K可调；
15.维护方式：后维护；
16.防护等级IP6X；
	平方
	38.71
	

	
	
	八、体育成绩显示屏配套辅材：
包含显示屏支撑结构、配电箱、集中供电电源等
	套
	1
	

	
	
	九、体育成绩显示屏弱电辅材：
包含电源接线、管材、网络接线等
	米
	100
	

	16 
	智慧互动攀岩
	一、攀岩互动大屏模块：
1、屏幕大小：宽3米，高3米
2、LED屏像素点间距≤2.5mm。                                                            
3、刷新率 ≥3840 Hz                                                                     
4、最大亮度：≥500cd/㎡
5、像素结构：SMD1R1G1B表贴三合一
6、色温：白平衡6500K±5%（1000K至20000K可调），色温为6500k时，100%，75%，50%，25%四档电白平白场调节色温误差≤100K。                                                             
7、对比度≥8000:1；色准△≤0.9；色度均匀性±0.001CX，CY之内。                                                                                   
8、模组平整度 ≤ 0.09mm;模组间相对错位均值≤ 0.1mm。                                                                                                                                                            
9、亮度衰减率≤5%；亮度均匀性≥98%；亮度鉴别等级C级，BJ≥20。                                                                                                                                                  
10、最大功耗≤430W/㎡，平均功耗≤145 W/㎡；睡眠功耗≤12W/㎡。                 
11、按GB4943.1-2011的规定，LED显示屏正常使用时达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过25°，绝缘材料温升应不超过25°。
12、低亮高灰：100%亮度时≥14bit；20%亮度时 ≥14bit、灰度等级支持红、 绿、蓝灰度非线性纠偏后各 256 级，灰度处理能力支持红、绿、 蓝各 16384 级、持 EPWM 灰阶 控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下灰度 8-16bit 任意设置 0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设置
13、寿命典型值≥100000h。（如有请提供由CNAS或CMA授权的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖厂家公章）。                                                                          
14、平均失效间隔工作时间（MTBF）≥100000h；平均故障恢复时间（MTTR）≤ 3分钟。                                                                                                                                                                                 
15、具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示，并锁定过温电源位置。                                                                                                                                                                                              
16、支持一键点屏技术，开机后自动识别连接，无需重新系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试。                                                                                                           
17、符合信息安全管理体系认证规范要求，如有请提供信息安全管理体系认证证书。
	块
	9
	

	
	
	二、互动大屏处理系统
1.最大1920*1080@60Hz输入分辨率
2.最大带载260万像素，4路千兆网口输出
3.最宽3840像素点或最高2000像素点
4.支持5路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路U盘输入
5.支持网口备份
6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出
7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出
8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移
9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整
10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝
11.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持
12.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示
13.确保产品质量可靠，如有请提供厂家3C认证证书
14.支持 OSD，通过红外遥控器实现显示屏休眠与唤醒、亮度、色温调节等功能，如有请提供具备CMA/CNAS/ilac-MRA认证标识的第三方检测报告。
	个
	1
	

	
	
	三、攀岩识别算法服务：攀岩识别算法服务器
1.支持在现场服务器上识别人、分析攀爬动作、判断所在赛道并自动计时，在同一套系统中完成人脸识别、学生与赛道对应、开始计时、判断登顶、保存成绩和大屏显示。
2.支持两台主摄像头分别负责第1—3道和第4—6道；每条赛道分别记录攀爬人员、动作、测试状态和成绩。
3.支持六条赛道同时有人攀爬时分别识别，同一人不得被重复认作两条赛道的攀爬人员；监控画面须能看清每个人对应哪条赛道。
4.支持在画面有多人时，按人员所在位置判断其所属赛道，减少场边人员及相邻赛道人物对当前赛道识别的干扰。
5.支持对同一攀爬人员的位置和动作进行连续跟踪；出现识别位置突然跳动或认错人员时须进行处理，不得在轨迹图上画出跨越赛道的错误长线。
6.支持左右肩、肘、手腕及腿部位置的识别和动作分析，左右手、左右脚的攀爬轨迹须分别保存。
7.支持结合人员位于赛道下部、持续在场和举手动作判断是否开始计时，避免误判。
8.支持单臂举手判定。
9.支持举手持续时间设置，区分持续举手与瞬间摆臂；监控中可查看举起的是哪只手、举手时间和手臂弯曲角度。
10.支持六道人员接近同时完成识别和举手时统一准备、倒计时和开始计时；同一赛道重复识别或举手不得导致重复开始。
11.支持先播报学生就绪和倒计时，倒计时语音结束后再开始计时；期间再次识别到学生不得打断当前倒计时。
12.支持取消开始或更换学生后，原来的识别结果、倒计时及延迟返回的信息不再生效，不得重新选回原学生或自动开始计时。
13.支持各赛道分别处理攀爬时间超限和人员长时间离开两种情况，并将其与正常登顶成绩明确区分。
14.支持根据识别到的身体位置进入本赛道终点区域，自动判断登顶；终点区域须可在现场设置。
15.支持比赛、训练和访客三种模式各自的自动测试流程；访客无须选择正式学生，正式学生的成绩须记录到本人名下。
16.支持同一学生不能同时占用两条赛道；正在攀爬时，不得因再次识别人脸而更换当前学生。
17.支持完赛后按设置的间隔等待，再允许重新识别并准备下一轮测试；等待时间可设置。
18.支持识别到的学生、赛道计时、大屏显示、成绩和视频图片相互对应。
	个
	1
	

	
	
	四、运动识别高清摄像头：
1.支持4K高清图像采集，最高分辨率达到2160×3840。
2.支持1/2.8英寸4K CMOS图像传感器配置，在F1.8—3.6、自动增亮开启的条件下，最低照度达到0.2Lux；须提供对应型号的产品资料核验。
3.支持3.4—40.8mm变焦镜头配置，水平可视角度为50.5°—4.4°，垂直可视角度为80.5°—7.6°，可在现场调节取景范围。
4.支持不低于120dB的宽动态能力，在画面同时有较亮和较暗区域时仍能看清攀爬人员。
5.支持广角拍摄并配合现场划定识别区域；安装调试后，每台主摄像头须完整拍到对应三条赛道的准备区、攀爬区和终点区。
6.支持网线接入服务器，并配置独立12V供电；须配齐现场所需电源和网线延长连接，不得以播放录像代替摄像头实时拍摄。
7.支持两台摄像头同时工作，分别拍摄第1—3道速度道和第4—6道难度道；两路画面不得来自同一台摄像头。
8.支持主摄像头分别接入服务器，设备及连接线须满足实际安装距离；两台同时拍摄时须能连续识别人和攀爬动作。
9.支持查看已连接摄像头、预览画面、调整画面方向和选择摄像头。
10.支持摄像头画面与六道识别区域、终点区域和攀岩点一一对应。
11.支持两台主摄像头实时拍摄验收，分别遮挡或停用其中一台时，须能准确找到受影响的摄像头及其三条赛道。
	个
	2
	

	
	
	五、大屏互动软件：
1.支持通过浏览器打开的触控大屏主页，同时显示六条赛道的信息，每个赛道显示区与第1—6道一一对应。
2.支持主页显示总攀爬次数、总攀爬时间、速度道最佳成绩和难度道最佳成绩，并根据实际有效成绩更新。
3.支持比赛、训练、访客三种测试模式，以及排行榜、成绩查询、创意路线图三个功能入口。
4.支持人脸识别成功后显示学生头像、姓名、班级及所在赛道，显示的学生须与该赛道当前测试人员一致。
5.支持逐道选择和显示攀爬路线，路线须属于对应赛道；开始攀爬后禁止更换学生和路线。
6.支持第1—3道、第4—6道分别开始及六道同时开始；训练和访客模式须能单独开始某一赛道。
7.支持设置比赛赛道是否参与，每个三道组最多停用一道；未参与的赛道不得随该组一起开始计时。
8.支持显示各道准备、已选学生、攀爬中和完成等状态，攀爬时须显示计时及随攀爬高度变化的进度。
9.支持比赛组内完赛顺序、名次和奖牌展示，正常登顶、未登顶和超时须有明确区别。
10.支持学生成绩与赛道显示正确对应；清空某道显示后，先前延迟返回的信息不得重新显示旧学生、旧成绩。
11.支持及时更新大屏并定时核对赛道状态；先前延迟返回的信息不得覆盖最新的学生、开始、完赛或清空结果。
12.支持攀爬期间禁止更换测试模式或启动成绩查询；仍可查看排行榜、创意路线图，并返回原测试模式。
13.支持点击赛道上的学生头像查看个人运动信息。
	项
	1
	

	
	
	六、攀岩动作识别系统：
1.支持在画面上显示人体骨架示意线，并分别识别左右手、左右脚。
2.支持每条赛道识别范围和终点范围的独立设置；设置须能保存，重新启动后继续使用。
3.支持按动作发生的先后记录各道人员的身体位置，左右手、左右脚的轨迹须分别保存。
4.支持减少轨迹抖动、合并同一位置的重复记录，并处理识别位置突然跳动的情况，不得画出明显错误的连接线。
5.支持持续跟踪同一攀爬人员并判断实际开始攀爬的位置，不得遗漏到达终点附近的手脚轨迹。
6.支持将识别到的手脚位置与现场设置的攀岩点对应，去掉连续重复记录，并按攀爬方向显示经过的攀岩点。
7.支持根据现场设置的攀岩点生成攀爬轨迹图，分别显示左右手、左右脚的轨迹，并对应到具体学生、赛道和测试轮次。
8.支持根据人员颈部位置显示攀爬进度；
9.支持左手或右手手腕到达本赛道终点区域后自动结束计时，记录登顶原因，并与本轮用时和成绩对应。
10.支持各道路线列表和路线选择，每条路线可设置标准用时进行成绩评价；不同路线须可分别设置名称和标准。
11.支持按路线标准用时计算成绩匹配度：实际用时不超过标准,并且符合教练路线时为100%，超过标准时按标准用时和偏离路线则扣分。
12.支持分别展示成绩匹配度和四肢轨迹；成绩匹配度根据标准用时与实际用时计算，轨迹显示手脚经过的攀岩点。
13.支持自动生成每轮个人攀爬视频，只保留对应赛道画面，并与本轮计时和成绩对应。
	项
	1
	

	
	
	七、智慧攀岩后台管理系统：
1.支持按年级、班级组织学生目录，以及按姓名、学号检索定位学生，并展示其照片及相关录入状态。
2.支持修改本地学生学号、性别并检查学号是否重复；第三方平台的学生资料须按已设置的对接方式同步获取。
3.支持一起查看照片、照片检查结果和人脸录入处理进度；照片已上传但检查未通过时，不得显示为人脸录入完成。
4.支持个人成绩管理和全校成绩搜索两个独立入口，个人成绩可按年级、班级、学生逐级查找。
5.支持查看个人有效登顶次数、最佳成绩、历史变化和成绩列表；未登顶、超时或没有完成结果的记录不得计入有效成绩。
6.支持按日期、赛道筛选个人记录，筛选和统计范围须以当前已显示的记录为准，不得将部分记录的统计作为全部成绩。
7.支持按日期范围、赛道或项目、年级、班级、性别、姓名和成绩状态组合搜索全校成绩。
8.支持查询全部成绩或仅查询已登顶有效成绩，列表、汇总和导出须使用同样的筛选条件。
9.支持将当前查询到并已显示的成绩导出为Excel可打开的表格；导出内容须与筛选结果一致，不得混入未查询到的记录。
10.支持从个人成绩和全校搜索结果查看成绩详情，正确显示该轮视频、登顶照片、轨迹和相关资料。
11.支持查看速度道、难度道排行榜，成绩须对应到具体学生和赛道。
12.支持在成绩未显示对应视频图片时，自动到保存位置查找并补齐；补齐的内容须属于该次成绩，不得随意使用最近的视频或照片。
13.支持按设置对接第三方学生平台，同步学生名单和照片；须保留本地教练分组，不得覆盖教练资料和人脸识别信息。
14.支持按已设置的对接方式上传正式学生完赛成绩，满足第三方平台要求；访客成绩不得混入正式学生成绩上传。
15.支持将不同轮次的访客有效登顶成绩放在同一访客入口查询。
	项
	1
	

	
	
	八、人脸识别摄像头：
1.支持六台人脸独立采集摄像头配置，每条赛道一台，供货设备须有可核验的型号和参数资料。
2.支持不低于200万像素、1920×1080分辨率的人脸拍摄，采用CMOS图像传感器；须通过对应型号资料和实际设备可用的拍摄规格核对。
3.支持通过USB接入，在交付的服务器上无须另装专用摄像头驱动即可被程序找到并打开。
4.支持六道分别预览画面和采集人脸，每路画面与实际赛道一致，不得把同一台摄像头的画面复制成六路。
5.支持摄像头插在固定USB插口时，断电重启或系统设备编号改变后仍对应原赛道。
6.支持核对和保存六台赛道摄像头的排列顺序，与查询摄像头分开设置，并可通过预览确认对应赛道。
7.支持六台人脸摄像头与两台人体主摄像头配合工作，按现场USB连接及供电方案安装，不得用逐台插拔代替六路同时接入。
8.支持将拍摄到的人脸交给服务器完成照片检查、人脸信息保存和身份识别；摄像头负责拍摄，人脸资料由服务器统一管理。
9.支持摄像头暂时断开时保留原有赛道设置，重新连接后仍按原赛道使用，不得因短暂掉线清空设备设置。
10.支持六台摄像头逐道遮挡核对、同时预览，以及固定USB插口重启后仍对应原赛道的验收。
	个
	6
	

	
	
	九、音响喇叭：
1.支持六个赛道分别配置音响，每道一只，采用无源2.5寸全频迷你音响。
2.支持由外置功放带动的无源音箱配置，单只标称功率30W、标称阻抗4Ω，实际供货铭牌或资料须一致。
3.支持木质箱体及金属接线柱接线，音响线须与现场功放、安装位置和距离相匹配，连接须牢固可维护。
4.支持六道分别连接和发声，六只喇叭能够单独分配给一个赛道，并为这个赛道进行播报。
5.支持清晰播报学生姓名、赛道信息、准备提示、开始倒计时、正常完赛铃和超时提示。
6.支持单道提示只在对应赛道发声；多道一起倒计时时，仅参加本轮测试的赛道同时发声，其他赛道保持安静。
7.支持每道单独测试完成提示音，现场须依次检查六道，不得串到相邻赛道。
8.支持功放、声卡和六只音响一起验收，在实际安装位置确认语音听得清楚、发声赛道正确。
	个
	6
	

	
	
	十、人脸识别系统：用于人脸识别系统管理及应用
1.支持在服务器上识别人脸、检查照片质量、保存人脸识别信息，并与已录入人员逐一比较确认身份.
2.支持学生身份、照片、照片检查结果、录入进度和人脸识别信息一一对应，识别结果须能查到具体学生及当前照片。
3.支持检查照片是否只有一张人脸、是否清晰、亮度是否合适，以及人脸大小和位置是否合适；不合格时说明具体原因。
4.支持按人脸位置校正照片，并使用相同的方法保存和比较人脸识别信息，避免录入与查询采用不同标准。
5.支持将拍摄人脸与已录入人员逐一比较，按相似程度排序，给出最相似人员及相似程度，不得仅凭照片名称或学生编号判断。
6.支持同时检查最相似人员是否足够相像、是否容易区分；
7.支持仅录入一人时仍进行必要的识别检查，可提高识别要求或提示复核，不得因为只有一人就把所有人都识别成该人员。
8.支持分别提示拍到多人、照片不合格、未拍到人脸、尚无人脸资料或无法确定人员等情况，识别失败不得显示为成功。
9.支持统一安排六道的人脸识别任务，条件允许时一起处理多张照片；识别过程中不能造成操作界面卡住。
10.支持识别成功后显示学生资料、确定对应赛道并更新大屏，同时检查该学生是否已占用其他赛道。
11.支持大屏查询和赛道识别使用同一套学生人脸资料，查询出的成绩须属于识别到的学生。
12.支持重拍照片后重新检查并更新人脸识别信息，旧照片对应的信息不得继续作为当前识别依据。
13.支持后台处理人脸录入并显示进度，录入页面须能区分等待、处理中、通过和失败，并提示需要重拍的照片。
14.支持管理本地教练身份、照片及人脸识别信息，录入完成后可用于大屏人脸解锁；该功能用于大屏，不用于实体门锁。
15.支持删除教练时同时停止或取消尚未完成的人脸录入处理，防止后台处理结束后把已删除人员重新加回。
	套
	1
	

	17 
	智慧跳绳
	一、智慧跳绳技术参数：
1.支持跳绳自动计时功能，判别和记录有效的测试成绩和绊脚次数
2.可以支持50人同时训练成绩
3.支持随堂模式、名单模式、自由训练、模式
4.支持NFC无线感应识别，学生完成人脸识别后，手持跳绳主柄在设备识别区域上完成碰一碰，设备即可完成用户身份信息以及跳绳信息绑定
5.支持家长端小程序课后自主训练功能：学生完成设备绑定后，可通过小程序端自主发起训练流程，系统自动完成数据统计，便于家长查看与管理
6.组网和蓝牙传输模式，传输距离可达50米
7.可断网状态下输出训练过程数据。无需接入校园网络。
8.配备4G模块：自动同步训练数据上云。支持内置或外接4G卡，预留有线网络接口，如有线网络断开自动切换4G网络，支持高温70°低温-20°，防雷、防浪涌和静电，支持APP或web端远程对4G模块进行管理。4G模块之间可以实现组网，可云端可视化大屏查看4G模块状态、流量、链路质量等情况。可配置网址访问控制、流量控制、定时重启，支持告警推送。
9.支持定时开关功能：功耗<=3瓦，走时误差小于1s/天，每天可设置16次开关动作，控制时间大于等于1分钟小于等于168小时，开关时间可按天/周循环，支持30A大电流，主动锁屏防止误操作。
10.训练结束生成前三名榜单，支持测试记录自动上传智慧体育平台，可随时查看详细成绩记录，并支持成绩表一键导出。
11.电路保护模块：支持电路短路保护、漏电保护、过载保护，适合高温70°，低温-35°环境。
12.音效：自带20W超大功率喇叭，满足操场等噪杂环境使用，无需额外配置音箱。
跳绳参数：
(1)蓝牙版本：5.1 
(2)通信距离：≥50 m
(3)产品尺寸：手柄直径30 mm  手柄长度162 mm
(4)手柄重量：95g ，绳长：2.8 m
(5)充电方式：充电
交互大屏：
1.交互屏采用处理器CPU≥4核，主频≥1.8GHz，运行内存≥4G，存储容量≥64G；尺寸：55"液晶触摸屏，
2.分辨率1920 × 1080，显示尺寸(mm) 1211×682，像素点距(mm)： 0.630×0.630，可视角度(水平/垂直)：178°/178°
3.亮度：2000cd/m2，对比度 3000:1，显示色彩 8bit/16.7M
4.网络：RJ45：10M/100M 自适应
5.WIFI：支持 802.11b/g/n 协议
6.蓝牙：支持 BT4.0
7.接口：HDMI OUT、LAN、USB、TF 卡槽、
8.喇叭：2 × 10W
9.工业风扇，风冷散热系统，专业风道设计，专业温控主板，智能调整风机转速
10.防护等级： IP55
11.防水：密封胶条，多角度不进水
12.防漏电 品牌漏电保护器
13.防雷、防尘、防爆
14.电源输入电压 100 V ~ 240 V/AC ，50/60 Hz
15.整机功率：≤360W
16.待机功率：<55W
其他参数：
(1)内置4G（免插卡免施工）。同时也支持网线接入。
(2)内置功放，音量可调；
(3)智能温湿度控制，适应户外环境；
(4)防尘、防水（不可长时间浸泡在水中）；
(5)支持自定义定时开关机
	台
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	18 
	自习舱
	自习舱为校园提供智能成长空间，提升学生专注力、学习效率并提供心理关怀，以数据驱动的个性化方案赋能师生全面发展。
硬件规格要求：
1、舱体尺寸：外部长≥1320mm、宽≥1070mm、高≥2420mm；内部 宽≥1137mm、深≥880mm、高≥2031mm。右开门。待机功耗≤30W；整机典型工作功率≤500W。  铝合金框架。顶部金属饰面≥0.9mm+声学包≥2300g+隔音板≥3.5mm/1800g+阻尼层≥350g+吸音板≥9mm/1800g+内饰面料≥2mm/400g。底部实木多层板≥34mm（25+9），黑色ABS封边，钢制承重框架，重型调节脚≥25mm，静音万向轮。外露金属静电粉末喷涂。隔音A级，Rw≥30dB。排风：底部≥1个；顶部≥1个。内置高品质音响系统。
配置人脸识别摄像头：含线材。门禁联动：电插锁门禁，隐藏式闭门器，开关平稳静音；门体4mm钢化玻璃+0.76mm隔音胶片+4mm钢化玻璃；集成电控调光膜，透明/雾化切换；待机无人透明，登录进入中部雾化，退出恢复透明；丝印不影响调光。
2、交互设备：采用工业级主板，≥8核处理器；NPU≥6TOPS，支持int4/int8/int16/fp16；内存≥8GB，存储≥64GB；8K解码、4K编码；21.5英寸内嵌屏，16:9，1920×1080；前面板IP65；标准麦克风、音频输入、保留音频输出。内置监控摄像头：含64GB内存卡。
3、内置家具：人体工学沙发尺寸：≥850×647×890mm，座高≥420mm；高回弹海绵；座垫一级环保布料；木质板材加固。桌板：环保板材，耐磨易清洁；钢制喷粉一体机台面。配靠背灯带3500K-4500K，均匀无频闪。
4、解压疗愈：内置不少于 3 种心理调节工具、10 种自动触发心理干预技法；建立可回溯心理成长档案，时间轴展示情绪变化，识别 4 种及以上情绪并适配应答。 
5、报告输出：自动生成学校日、周报，统计使用人次、时长、情绪分布，支持微信推送与历史报告查询。 
风险预警：设置五级预警等级，识别自伤等高风险内容，10 分钟内双通道告警，推送脱敏告警简报。
	台
	1
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc1972][bookmark: _Toc244764474]10.4 成品软件购置技术要求
工作量清单
	序号
	模块名称
	具体功能要求 
	数量
	备注

	1
	中间件
	1. 中间件兼容能力 
1)操作系统兼容:支持主流国产操作系统，如麒麟 OS、统信 UOS 等。 
2)数据库兼容:支持主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。 
3)国际标准兼容:遵循国际标准。 
4)国内标准兼容:产品符合国家标准规范要求。 
2. 中间件基础能力 
1)内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。 
2)支持集群部署，提供集群管理工具。 
3.满足安全可靠软硬件产品要求。
	10
	

	2
	图形渲染引擎
	支持三维空间数据加载、实时渲染、交互分析和多终端展示，并提供标准接口，实现与GIS服务、业务系统、视频及物联感知数据的集成。
	1
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc28051][bookmark: _Toc244764475]10.5 智能体场景数据采购技术要求
工作量清单
	序号
	模块名称
	具体功能要求 
	数量
	备注

	1
	商业楼宇空间排摸数据采购
	张江AI小镇所有商业楼宇的空间信息，包括:产权单位、物业单位、建筑面积、可用面积、空间出租率、平均租金、在租房源信息、停车位数量。更新频率:按季度更新。
	1
	

	2
	企业深度信息数据采购
	（1） 业务发展信息：商标与品牌、荣誉资质、核心产品、核心业务、企业新闻、专利信息、软件著作权、招聘用工信息
（2）商业关系信息：供应商信息、客户信息、招投标信息、投融资信息、所属集团、控股企业、分支机构、联系方式、微信公众号
（3）企业信用评价：综合信用评分、空壳指数、资质认证、裁判文书、司法拍卖、经营异常、严重违法失信、行政处罚、重大税收违法、欠税信息、股权冻结、股权出质、动产与土地抵押、清算与注销信息
更新频率:按数据需求更新。
	1
	

	3
	人口客流与区域画像数据采购
	采购小镇范围客流数据：
1、区域洞察：包括小镇整体及各核心aoi点位范围内的实时客流量（10分钟更新一次）、小时级客流、日累计人流量、日累计工作人数。
2、基础画像：统计小镇整体及各核心aoi点位范围内的性别、年龄、来源省份。
更新频率：按数据需求更新。
	1
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc24052][bookmark: _Toc244764476]10.6 安全配套建设技术要求
工作量清单
	序号
	模块名称
	具体功能要求
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	1
	密码产品/服务费用
	
	

	(1)
	证书认证服务
	站点证书
	2
	

	(2)
	
	设备证书
	2
	

	(3)
	
	个人证书(含智能密码钥匙，安全浏览器密码模块）
	10
	

	2
	密码应用功能模块开发
	
	

	(1)
	密码应用功能模块开发费
	密码应用功能模块
	2.5
	

	3
	安全产品采购
	
	

	(1)
	运维审计系统
	统一控制并审计云主机、数据库、中间件和安全产品的运维访问。
采用 B/S 架构，集身份认证(Authentication)、账户管理(Account)、控制权限(Authorization)、日志审计(Audit) 于一体，支持多种字符终端协议、文件传输协议、图形终端协议、远程应用协议的安全监控与历史查询， 具备全方位运维风险控制能力。
授权资产数：200个，并发字符连接最大数：200个，并发图形连接最大数：50个。
3年维保。
	1
	

	(2)
	日志审计系统
	集中采集、存储、检索和分析项目日志，并将日志数据传送至浦东大数据中心态势感知平台。
对各种日志数据的全面采集、解析和深度的关联分析，及时的全面感知各种安全威胁和异常行为事件；提供了事前可预警、事后可审计的这种安全管理能力
授权资产数=80个，每秒事务处理数=10000条。3年维保。
	1
	

	(3)
	主机安全防护系统
	对云主机开展恶意代码防范、漏洞与基线检查、异常行为监测和风险处置。
具备资产盘点、基线检查、暴露面梳理、脆弱性检测、入侵防护、入侵检测、恶意代码防护、威胁情报、响应处置等终端安全及防病毒系统全量功能。
管理中心软件*1套，Server客户端模块*33个。3年维保。
	33
	

	(4)
	数据防泄漏系统
	对数据交换、文件传输和对外服务过程中的敏感数据外发行为进行识别、告警、审计和策略控制。
通过流量解析还原及识别敏感数据，协助客户管理数据资产，对各种违规传输数据行为进行监控、溯源及各类处置。
吞吐量：5G。
3年维保。
	1
	

	(5)
	模型与智能体安全防护系统
	对模型输入输出、知识库检索、技能工具调用、智能体协同和任务执行实施检测与控制。
围绕大模型护栏、语料安全防护、智能体运行时防护、Skill/MCP供应链安全、AI资产盘点、智能体权限治理和主机环境安全构建一体化防护体系，提供从AI资产发现到安全接入、从运行时防护到审计溯源的全链路能力。
内容安全围栏模块*1套，业务智能体防护模块*50套，数字人防护模块*50套。
3年维保。
	1
	

	4
	配套安全服务
	
	

	(1)
	代码审计服务
	对项目交付的应用源代码开展安全审计、问题分析、修复建议和复核，50W行代码
	1
	

	(2)
	渗透测试服务
	对Web应用开展授权安全测试、整改指导和复测
	3
	


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量，并在分项报价明细表中详细列出。

[bookmark: _Toc243059268][bookmark: _Toc244764477]10.7 对接要求
本项目应统筹新建功能与既有系统、公共平台及智能硬件的集成，结合建设内容，对接上海城市智理时空一体化大系统（市级一张图）、浦东新区时空位置大数据智能服务平台、区级MaaS平台及相关业务系统，复用市、区公共能力，实现数据互通、服务调用和业务协同。
系统应兼容既有技术框架、数据标准及接口规范，满足项目运行环境的国产化、密码应用和安全适配要求，完成相关系统及硬件设备的接口适配与联调。涉及既有系统和设备的接口，由采购人牵头协调提供，中标人负责本项目侧接口功能的实现，相关集成费用包含在投标报价中。

[bookmark: _Toc244764478][bookmark: _Toc243059269]10.8 其他要求
[bookmark: _Toc8334][bookmark: _Toc244764479]10.8.1 系统性能指标
1）系统运行性能指标：支持最大连接数≥600，单一页面平均响应时间≤5秒，平台整体可用率≥99.9%；满足各场景日常访问、数据查询及业务操作需要，保障系统稳定运行。
2）园区服务接口调用成功率≥95%，实现与既有园区服务系统的数据交互及服务调用，接口调用状态、返回结果和异常信息可查询、可追溯。
3）政策服务结果来源可追溯率≥99%，政策查询、解读及推荐结果能够关联对应政策文件或来源记录，支持政策依据查阅与核验。
4）养护资产空间数据上图完善度≥90%，实现养护资产空间位置与设施台账关联，支持设施定位、属性查询及养护状态展示。
5）风险专题图层覆盖完整率≥98%，覆盖本项目确定的风险专题及对应空间范围，支持风险分布展示、信息查询与关联分析。
6）既有医疗模型服务调用成功率≥99%，保障医疗模型接入及相关场景应用正常运行，服务调用结果与异常信息全程留痕。
7）研判材料生成时效≤3分钟，支持生成风险摘要、调度建议或复盘初稿，生成结果可查阅、可核验、可编辑。
8）三维设施点位可查询率≥95%，实现设施点位与三维场景、属性及业务信息关联，支持空间定位与信息查询。

[bookmark: _Toc13552][bookmark: _Toc243059270][bookmark: _Toc244764480]10.8.2 绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	成本指标
	经济成本指标
	项目投资控制
	不超过项目预算金额

	产出指标
	数量指标
	项目覆盖用户
	≥1700个

	
	
	项目覆盖单位
	≥30

	
	
	每月培训及活动信息发布数量
	≥5条

	
	
	每月企业关键信息主动提示量
	≥15条

	
	
	就业监测指标数量
	≥5个

	
	
	劳动仲裁调解数据分析企业覆盖量
	≥500家

	
	
	便民智能咨询服务量
	≥1000人次/年

	
	
	一体化管养智能体有效支撑的细分监管场景数量
	≥10个

	
	
	支持空间模型资源访问
	≥200个

	
	
	研判材料（风险摘要、调度建议或复盘初稿）生成时效
	≤3分钟

	
	
	三维设施点位可查询率
	≥95%

	
	
	主动关怀服务覆盖老人数
	≥100人

	
	
	每学期AI课程实施课时数
	≥20课时

	
	
	公共学习空间应用每月内容更新
	≥4次

	
	
	数字孪生底板承接业务场景数
	≥3个

	
	
	时空大模型实际服务业务场景数
	≥8个

	
	
	Skill或Agent场景有效引用数量
	≥30个

	
	
	支持最大连接数
	≥600

	
	质量指标
	单一页面平均响应时间
	5s

	
	
	既有园区服务接口调用成功率
	≥95%

	
	
	政策服务结果来源可追溯率
	≥99%

	
	
	养护资产空间数据上图完善度
	≥90%

	
	
	风险专题图层覆盖完整率
	≥98%

	
	
	既有医疗模型服务调用成功率
	≥99%

	
	
	系统功能完整性
	取得专业第三方软件测试报告

	
	
	系统安全性
	取得专业第三方安全测评报告、密码应用测评报告

	
	
	平台整体可用率
	≥99.9%

	
	时效指标
	项目建设工期
	12个月

	效益指标
	社会效益指标
	量子城市基层实践支撑
	形成张江AI小镇空间智能能力体系，并形成项目建设及应用成果

	
	
	推进AI小镇精准服务
	有效提升小镇服务的精准性和有效性

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	平台用户使用满意度（抽样调查方式，抽样用户不低于总用户数的20%）
	≥90%



[bookmark: _Toc13254][bookmark: _Toc244764481]10.8.3 测评要求
中标人所交付的信息系统应通过采购人组织的第三方安全测评报告、软件测试报告及密码应用测评报告，第三方安全测评、软件测试费用和密码测评费用由采购人承担，不包含在本项目报价中。

[bookmark: _Toc244764482]11质量标准和验收方案
11.1质量标准
11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。
11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。
11.2系统测试及验收方案
11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。
11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。
11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。
11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。
11.2.7自项目功能检测通过之日起，采购人拥有（90个日历日）的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。
11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。
11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。
11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。
11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期（30个工作日），直至系统完全符合验收标准。
11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。
11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

[bookmark: _Toc244764483]12人员及设备配备要求
12.1 人员配备要求
12.1.1 投标人为本项目配置50人的履约团队。项目经理、技术负责人、需求负责人和部署集成负责人应按项目阶段到场并保持稳定。
12.1.2 人员配备要求如下表。投标人提交组织架构、人员名单、岗位职责、关键人员简历、证书、劳动关系或在职证明。
人员配备要求
	序号
	岗位类别
	建议配置岗位人数
	基本要求
	备注

	1
	项目经理
	2
	具备5年以上大型政务信息化、智能平台或时空数据类项目管理经验，承担过同类项目项目经理或主要管理岗位；具有项目管理、计算机或信息系统相关中级及以上职称、职业资格或同等能力证明。其中一名项目经理为项目负责人，在采购人指定地点驻场，负责项目实施管理、进度协调及现场沟通。
	主要人员

	2
	技术负责人
	1
	具备5年以上大模型、智能体、时空数据或大型软件系统总体设计经验，承担过同类项目技术负责人或总体设计岗位；具有系统架构、软件、大模型、人工智能或信息系统相关中级及以上职称、职业资格或同等能力证明。
	主要人员

	3
	系统架构师
	1
	具备5年以上大型信息系统架构设计经验，承担过微服务、数据平台或人工智能应用架构设计工作；具有系统架构、软件设计、数据库、云计算或人工智能相关中级及以上职称、职业资格或同等能力证明。
	主要人员

	4
	产品经理
	2
	具备3年以上相关产品设计经验，承担过政务、城市治理或企业服务类项目的需求分析及产品设计工作。
	主要人员

	5
	UI/UX设计师
	2
	具备2年以上界面设计经验，承担过同类项目交互及视觉设计工作。
	

	6
	数据开发工程师
	3
	具备3年以上数据开发经验，承担过同类项目数据接入、治理或数据服务开发工作。
	

	7
	GIS数据工程师
	2
	具备3年以上空间数据处理或GIS服务经验，承担过同类项目空间数据建设工作。
	

	8
	知识图谱工程师
	2
	具备3年以上知识图谱或数据治理经验，承担过同类项目知识组织或图谱建设工作。
	

	9
	三维建模师
	2
	具备2年以上三维数据处理或建模经验，承担过同类项目三维模型建设工作。
	

	10
	大模型算法工程师
	3
	具备3年以上人工智能算法研发经验，承担过大模型训练、适配或评测工作。
	

	11
	时空算法工程师
	2
	具备3年以上相关算法研发经验，承担过时空预测、计算机视觉、遥感解译或空间分析项目工作。
	

	12
	人工智能训练师
	2
	具备2年以上人工智能数据处理或模型评测经验，承担过同类项目训练数据、语料或标注质检工作。
	

	13
	大模型应用开发工程师
	3
	具备3年以上软件开发经验，承担过大模型接入、知识增强或模型应用开发工作。
	

	14
	智能体开发工程师（AI Agent）
	4
	具备3年以上软件开发经验，承担过智能体编排、工具调用或业务智能体开发工作。
	

	15
	后端开发工程师
	5
	具备3年以上后端开发经验，承担过同类项目接口、数据服务或业务系统开发工作。
	

	16
	前端开发工程师
	3
	具备2年以上前端开发经验，承担过同类项目Web端、移动端或大屏应用开发工作。
	

	17
	GIS与三维可视化开发工程师
	3
	具备3年以上GIS或三维可视化开发经验，承担过地图应用、三维场景或数字孪生项目开发工作。
	

	18
	测试工程师
	3
	具备2年以上软件测试经验，承担过信息系统或人工智能应用的功能、接口或性能测试工作。
	

	19
	运维工程师
	2
	具备3年以上部署运维经验，承担过同类项目运行维护工作。免费质保期2人驻场，负责系统部署、运行维护及现场技术支持。
	

	20
	网络安全工程师
	1
	具备3年以上网络或数据安全工作经验，承担过同类项目等级保护、安全整改或安全加固工作。
	

	21
	实施工程师
	2
	具备2年以上政务信息化项目实施经验，承担过现场部署、用户培训或运行支持工作。
	

	合计
	
	50
	
	

	备注：1、投标文件中请提供项目团队中所有人员名单、岗位分工、资质。
2、以上人员应为供应商正式员工，提供在职证明材料。
3、投标人须在上传的投标文件中填报项目负责人相关信息，并附项目负责人身份证复印件以及采购文件要求的资质（若有），材料提交要求以招标文件具体规定为准，确保投标文件有效。



12.2设备要求
项目实施所需的办公、开发、测试及安装调试工具，由中标人承担、采购人不另行支付。

[bookmark: _Toc244764484]13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求
13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。
13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。
13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。
13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

[bookmark: _Toc244764485]14售后服务要求（包括延伸服务要求）
本项目整体质量保证期1年、硬件（含成品软件）质量保证期1年、软件（（不含成品软件））质量保证期1年。质量保证期从项目验收通过并交付之日后起计。
14.1 售后服务机构或团队构成
（1）中标人应建立项目售后服务团队和分级响应机制，明确服务负责人、技术支持、软件与产品、数据与模型、安全和现场支持角色，并提供稳定的服务热线、工单渠道和升级联系人。
（2）中标人需配备不少于20人的本地化售后团队，提供每周7日*24小时响应维护服务，保障支撑服务期（质量保质期）内的免费技术支持服务，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。项目验收后1年内提供2人驻场服务，依据采购人要求驻场运维。售后团队工程师要求具备现场运维经验，熟练掌握系统的业务知识和操作流程，具有一定的协调沟通能力，能够快速解决现场常规问题。
14.2具体服务承诺
投标人针对本项目提出日常巡检、故障受理、远程诊断、现场支持、版本维护、缺陷修复、数据与模型运行支持、应急处置、培训和知识转移方案。
14.2.1免费质保期间的服务承诺
（1）日常维护方案
在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，中标人将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。中标人将通过以下三种服务方式进行技术支持：
电话支持：客户通过拨打中标人指定的维护工程师电话，由中标人工程师进行电话支持。
远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。
现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的24小时内，中标人将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。
（2）系统发生故障后的应急响应方案
系统运行过程中如果发生故障，法定工作日时间（8:30-17:30），投标人在24小时内解决问题，恢复正常运行。
非工作时间，可先电话响应服务，如无法解决问题，提供4小时内响应。
14.2.2免费质保期满的服务要求
质保期外服务按合同约定或依法另行采购。
免费质保期满后，按区信息化项目运维管理的有关规定，由采购人申请年度运维经费。
在质保期结束前，中标人应配合采购人开展系统运行情况检查，对质保范围内发现的问题及时处理，并提供必要的处理记录，中标人将问题原因、处理情况等报告给采购人，报告一式两份。在免费质保期满后中标人提供所有服务对象的“售后服务回访表”。质保期后,中标人可根据采购人实际需求提供维修、技术支持及硬件更换升级咨询、安装调试等服务，具体服务内容、费用及实施安排由双方另行协商确定。售后清单及记录需完整报送存档，确保服务可追溯。

[bookmark: _Toc244764486]15 项目的保密和知识产权
[bookmark: _Hlk491545887]15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。
15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。
15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。
15.5 采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。
15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

[bookmark: _Toc244764487]16 技术培训
16.1技术文件
16.1.1 中标人提供工作所要产生的各类项目管理文件、设计阶段文件、实施阶段文件、设备文件及系统软件、验收文件等的目录及简要说明。 
16.1.2 中标人提供本项目的全部源代码、需求说明书、业务流程分析、数据库设计、使用说明书等完整技术文档，包括但不仅限于：《软件需求说明书》、《概要设计说明书》、《系统集成设计方案》《系统安装配置说明书》、《测试计划》、《测试分析报告》、《操作手册》。
16.2技术服务
（1）投标人在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。
（2）投标人在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。

[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc506191154][bookmark: _Toc244764488]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc506191155][bookmark: _Toc490037251][bookmark: _Toc244764489]17 投标报价依据
17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。
17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。
17.3工作量清单说明
17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。
[bookmark: _Toc490037252][bookmark: _Toc506191156][bookmark: _Toc244764490][bookmark: _Toc490037253]18投标报价内容
18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。
18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。
18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。
18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。
[bookmark: _Toc490037254][bookmark: _Toc506191157][bookmark: _Toc244764491]19投标报价控制性条款
19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
19.4.1减少工作量清单中主要工作内容数量；
19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc506191158][bookmark: _Toc495411563][bookmark: _Toc244764492]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc495411564][bookmark: _Toc506191159][bookmark: _Toc244764493]20 节能产品政府采购
[bookmark: _Toc506191161][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc495411566]20.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc4671589][bookmark: _Toc244764494]21环境标志产品政府采购
21.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc244764495]22 促进中小企业发展
[bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc495411567][bookmark: _Toc506191162][bookmark: _Toc486604822]★22.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
★22.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
★22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
★22.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc214628799][bookmark: _Toc244764496]23实施本国产品标准
23.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
23.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
23.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc495411568][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc244764497][bookmark: _Toc495411569]24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]24.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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