[bookmark: _Toc216445888][bookmark: _Hlk490099700]第二章项目招标需求
[bookmark: _Toc486947590][bookmark: _Toc216445889]一、说明
[bookmark: _Toc486947591][bookmark: _Toc216445890]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc216445891]二、项目概况
[bookmark: _Toc216445892][bookmark: _Toc490037237]2项目名称
浦东新区肺科医院新院开办信息化配套项目
[bookmark: _Toc216445893][bookmark: _Toc490037238]3项目地点
上海市浦东新区秦家港1527号
[bookmark: _Toc216445894][bookmark: _Toc490037239]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状
作为“浦东新区肺科医院新院”的配套信息化开办项目，本项目的总体建设目标为：为浦东新区肺科医院新院正式投入运营使用做好信息化方面的前期准备。
4.2 项目招标范围及内容
本项目遵循国家、上海市、浦东新区相关政策要求，《公立医院高质量发展》、《关于加强浦东新区疾病预防控制体系现代化建设的实施方案》保证浦东新区二级专科医院信息化开办最基础，同时满足浦东新区新区肺科医院新院区开办的配套信息化要求。计划以新院开办必须的基础设施主要建设内容。建设内容包括信息化基础设施、专用硬件、信息安全、新增科室（手术室、重症监护室、病理室、输血室、静配中心等）配套系统等。
4.3 工期
[bookmark: _GoBack]本项目的工期为自合同签订之日起12个月完成项目建设并通过竣工验收（包含1个月试运行期）。
[bookmark: _Toc216445895]4.3.1实施阶段
周期：合同签订后10个月。
4.3.2 试运行阶段
周期：系统上线后1个月。
4.3.3 验收阶段
周期：试运行合格后1个月。
5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施服务管理总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc216445896]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc216445897]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：
（1）合同签定后，采购人收到中标人开具的合法有效发票后的15个工作日内，向中标人支付合同总额的30%；
（2）主要设备进场后，采购人收到中标人开具的合法有效发票后的15个工作日内，向中标人支付合同总额的20%；
（3）中期验收通过后，采购人收到中标人开具的合法有效发票后的15个工作日内，向中标人支付合同总额的20%；
（4）试运行通过后，采购人收到中标人开具的合法有效发票后的15个工作日内，向中标人支付合同总额的20%；
（5）最终验收合格并审计通过后，采购人收到中标人开具的合法有效发票后的15个工作日内，向中标人支付合同剩余金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc216445898]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc216445899]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

[bookmark: _Toc216445900]9 招标内容与质量要求
9.1工作量清单
[bookmark: _Hlk491536363]工作量清单
	序号
	工作内容
	数量
	工期
	备注

	一
	机房建设
	
	
	新住院楼五层机房

	1
	机房装修
	18
	12个月
	含顶面工程、地面部分、墙面部分、门窗工程、地面设备支架。

	2
	供配电
	1
	12个月
	含UPS输入/输出配电柜、UPS、精密空调、插座等电缆、照明系统、防雷接地系统

	3
	机房环境和设备监控系统
	1
	12个月
	含数字温湿度传感器、漏水传感器、精密空调监控、UPS监控、消防系统报警干接点及配套软件

	4
	机柜
	6
	12个月
	含模块化（微模块）机柜（含安装套件及并柜组件、PDU），包含微模块支架

	5
	通道系统（单排）
	1
	12个月
	含推拉门、线槽、灯带指示灯、氛围灯,冷池密闭等通道组件

	6
	机房布线系统
	1
	12个月
	含机房内综合布线，包括CAT6双绞线、光纤、配线架、跳线、强弱电桥架、管道等

	7
	消防系统
	1
	12个月
	含七氟丙烷气体灭火系统，信号采集点位，报警系统，管道，探测器，通道内部灭火系统等（需满足专业规范要求）、消防钢瓶，配套消防柜、50公斤灭火药计

	8
	KVM
	1
	12个月
	8口KVM及连接器，键盘，触摸式鼠标，1U抽屉式

	9
	门禁
	1
	12个月
	基于国密算法技术的身份鉴别及门禁记录数据的完整性保护

	10
	其他
	1
	12个月
	配套安装工程

	11
	视频监控
	1
	12个月
	内置加密卡，提供基于国密算法技术对视频数据进行完整性保护，整个机房的监控，包含摄像头和独立存储主机，监控视频数据完整性保护功能。

	二
	网络建设
	
	
	

	（一）内网

	1
	内网核心交换机
	2
	12个月
	

	2
	24口内网汇聚交换机
	4
	12个月
	门诊楼、住院楼各2台

	3
	48口内网楼层接入交换机
	15
	12个月
	门诊1楼5台，门诊2楼3台，住院1楼2台，住院2-6楼各1台，共计15台

	4
	医保路由器
	1
	12个月
	

	（二）外网

	5
	外网核心交换机
	2
	[bookmark: OLE_LINK4]12个月
	

	6
	24口外网汇聚交换机
	2
	12个月
	

	7
	24口外网楼层接入交换机
	8
	12个月
	门诊1-2楼各1台，住院1-6楼各1台，共计8台

	（三）物联网

	8
	物联网AP
	40
	12个月
	每个病区8台，一共40个

	9
	蓝牙网关
	80
	12个月
	每个房间1台，80个房间

	三
	基础硬件
	
	
	

	1
	服务器交换机
	2
	12个月
	配套服务器扩容

	2
	信创超融合存储交换机
	2
	12个月
	配套超融合

	3
	影像存储
	1
	12个月
	影像存储扩容一台设备

	四
	专用硬件
	
	
	

	1
	PC机
	170
	12个月
	医护技工作终端。诊室14间，1台/房间。医技检查1-2台/房间，免疫监测、实验室、病理科、药房、挂号收费，手术科室等按需配置。住院护士站1-5层，每个5台/站。住院6层护士站3台住院医生站6间，6台/间

	2
	病历处方二合一打印机
	16
	12个月
	14个诊室，每个诊室1台。康复2台(24针/240字/秒/3亿次击打/针/1+6复写/5英寸/秒/并行接口；USB接口/链式纸(发票)自动装纸自动退纸)

	3
	标签打印机
	9
	12个月
	留观病房、抢救室、手术室各1台，护士站6个/6台

	4
	瓶贴打印机
	2
	12个月
	手术室、抢救室各1台

	5
	条码打印机
	24
	12个月
	挂号收费、检验、护士站、供应室、静配中心用

	6
	针式打印机
	5
	12个月
	普通药房3台，小药房2台

	7
	腕带打印机
	7
	12个月
	护士站6台及治疗处置室用1台

	8
	壁挂机
	3
	12个月
	宣教使用，共3个诊区，每个诊区1台

	9
	唱票机
	7
	12个月
	挂号收费窗口7个

	10
	读卡器
	23
	12个月
	收费、药房、检验、护士台用

	11
	读片诊断工作站
	3
	12个月
	放射诊断阅片工作室

	12
	扫码墩
	29
	12个月
	诊室、收费、护士台用

	13
	扫描枪
	48
	12个月
	检验科、医技、护士站用每个3台

	14
	4500流明激光投影机
	3
	12个月
	示教室

	15
	电动投影幕
	3
	12个月
	配套投影仪使用

	16
	PAD
	27
	12个月
	住院1-5个病区每个病区4台，门诊留观病房4台，住院6楼护士站3台

	17
	PDA
	17
	12个月
	住院1-5个病区每个病区3台,住院6层病区2台

	18
	电子票据打印自助机
	4
	12个月
	门诊大厅

	19
	分诊大屏
	3
	12个月
	共三个诊区，每个诊区一台

	20
	手术信息显示屏
	2
	12个月
	手术区信息显示

	21
	医院信息发布显示屏
	4
	12个月
	医院大厅

	22
	移动医生推车
	12
	12个月
	6个病区每个病区2台

	23
	移动护理推车
	18
	12个月
	6个病区每个病区3台

	24
	诊室分屏
	17
	12个月
	共14个诊室，每个诊室一台，3各心电检查室，每个一台。

	25
	专业显示屏
	20
	12个月
	共14个诊室，每个诊室一台，3各心电检查室，每个一台。影像放射诊断阅片3台

	26
	自助报告机
	4
	12个月
	检验报告打印

	27
	自助报告胶片打印一体机
	1
	12个月
	放射检查报告胶片打印

	28
	自助签到机
	3
	12个月
	3个诊区，每个诊区一台

	29
	自助取号签到机
	3
	12个月
	抽血检查候诊区

	30
	自助预约挂号缴费一体机
	4
	12个月
	门诊大厅

	31
	自动标签机
	2
	12个月
	检验科使用

	五
	专用软件
	
	
	

	1
	院内自助服务
	1
	12个月
	

	2
	护理管理
	1
	12个月
	

	3
	输液管理系统
	1
	12个月
	

	4
	病理信息系统
	1
	12个月
	

	5
	PACS管理系统
	1
	12个月
	

	6
	手术麻醉临床信息系统
	1
	12个月
	

	7
	用血管理系统
	1
	12个月
	

	8
	重症监护信息系统
	1
	12个月
	

	9
	临床药师工作站软件
	1
	12个月
	

	10
	供应室管理系统
	1
	12个月
	

	11
	医疗协同软件
	1
	12个月
	

	六
	信息安全
	
	
	

	（一）内网

	1
	与外网边界防火墙
	1
	12个月
	外网边界增加1台

	2
	数据中心区防火墙
	2
	12个月
	核心防火墙放置于新建机房

	3
	医保防火墙
	1
	12个月
	医保边界防火墙增加1台

	4
	终端安全管理
	1
	12个月
	终端安全,含100台PC,40台服务器授权

	5
	准入控制
	1
	12个月
	终端准入安全

	6
	内网安全管理区交换机
	1
	12个月
	新机房安全管理区

	7
	漏洞扫描
	1
	12个月
	漏扫一台，完善等保风险点

	（二）外网

	1
	外网安全管理区交换机
	1
	12个月
	新增外网安全

	2
	VPN
	1
	12个月
	外网VPN

	3
	外网边界防火墙
	1
	12个月
	外网边界安全

	4
	外网出口防火墙
	2
	12个月
	外网出口链路安全

	5
	WAF防火墙
	2
	12个月
	外网入侵防范

	6
	上网行为管理
	1
	12个月
	外网上网安全

	7
	准入控制
	1
	12个月
	外网终端准入安全

	8
	防病毒软件
	1
	12个月
	外网终端杀毒

	（三）密码设备

	1
	服务器密码机
	2
	12个月
	

	2
	签名验签服务器
	2
	12个月
	

	3
	数据库加密机
	2
	12个月
	

	4
	IPSec/SSL VPN综合安全网关
	2
	12个月
	

	5
	站点证书
	5
	12个月
	

	6
	个人数字证书含UKEY）
	30
	12个月
	

	7
	国密安全浏览器
	30
	12个月
	

	七
	新技术
	
	
	

	1
	医护主机（15.6英寸屏）
	5
	12个月
	每个病区一台，5个病区

	2
	床头分机（7英寸屏）
	121
	12个月
	每个床位一台，121个床位

	3
	门口分机（15.6英寸屏）
	80
	12个月
	每个房间一台，80个房间

	4
	护士站大屏（55英寸屏）
	5
	12个月
	每个病区一台，5个病区

	5
	走廊显示屏(双面28.6英寸屏)
	10
	12个月
	每个病区各2台，5个病区

	6
	卫生间呼叫器
	80
	12个月
	每个卫生间一个，共80个


说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少主要工作内容数量。

9.2技术质量需求
9.2.1建设要求
9.2.1.1建设目标
作为“浦东新区肺科医院新院”的配套信息化开办项目，本项目的总体建设目标为：
为浦东新区肺科医院新院正式投入运营使用做好信息化方面的前期准备。
本项目具体建设目标为：
（1）完成新院区住院楼5层信息机房，模块化机房的相关建设，作为医院今后的核心机房，并与现有机房互联打造双活中心，并按照双活中心设计为相关应用系统提供基础的计算存储资源，提升医院应用系统高可靠性，同时满足医院设备老化更新及新业务规模扩展的需求。
（2）完成新大楼各弱电间楼层交换机的相关建设，确保大楼各用户终端能够通过相应的网络布线及接口设施顺利接入医院网络；
（3）完成相应的安全整改或加固，通过三级等保（V2.0）复评，确保医院整体信息化基础环境无重大风险隐患；
（4）完成相关业务区域各类终端的配套建设，为正常开展相关业务和为患者服务提供最直接的信息化支撑和友好的用户体验；
（5）完成新大楼所需的自助服务、信息发布、排队叫号、病房呼叫、等系统的建设，为相关业务开展提供基础信息系统及支撑系统保障；
（6）对医院新大楼开展的业务存在信息系统缺失的部分进行弥补，支撑各项业务更好的开展。
9.2.1.2总体要求
投标人需依据本次项目建设需求、未来业务扩展以及采购项目要求编制实施方案，实施方案需在投标文件中以独立章节详细描述。方案设计应当采用统一规划、高可用性、高扩展性、高安全性、高可维护性和合适性价比等原则。需充分考虑到实施时存在的风险，并描述实施过程的时间进度以及影响程度范围，总体要求如下：
（1）投标人方案设计需符合招标方实际建设情况，如投标方需要进行现场勘查，请与招标方联系人联系，招标方将积极配合。
（2）中标投标商应具有健全的项目管理制度和流程，以及合格的项目实施人员，对该项目建设进行全过程质量管理，确保项目实施的顺利。
（3）投标人应充分理解及考虑此次项目的建设要求及内容，提出完整且详细的项目实施、项目培训、项目管理、项目验收、售后服务方案及软硬件应急预案等。
（4）结合医院实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括同医院现有信息系统的对接、个性化化定制、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。
（5）硬件集成要求：对本项目涉及到的新旧硬件设备进行安装、配置和测试，确保其正常稳定运行；运用硬件设备将分散的各个子系统连接起来并实施集成及安装工作。本项目涉及网络及安全实施内容，应考虑网络安全设备的实施技术方案。搭建完善的医院信息化系统网络架构，确保数据的安全传输和高效共享，保障医院信息系统的网络安全和数据安全。
（6）跨院区联调及业务连续性
1. 跨院区联调要求
投标人应充分理解新院区与现有院区之间信息系统互联互通的业务需求，制定完整的跨院区联调方案，至少包括以下内容：
网络连通验证：在院区间专线/网络链路建设完成后，完成端到端连通性测试，包括带宽验证、时延测试、抖动与丢包率检测，确保核心业务数据传输无影响。
联调测试报告：每个联调阶段完成后提交联调测试报告，涵盖测试用例、测试结果、问题记录及整改闭环情况，经院方确认后方可进入下一阶段。
2. 业务连续性保障要求
投标人应制定详尽的业务连续性保障方案，覆盖新院区开业切换及正式运营全周期，具体要求如下：
中标人须保障本项目中院方相关系统的软硬件联接、耦合所需辅材及配套物料（包括并不限于机房及病房综合布线、硬件设备配套软件及软硬件配套接口等）。

9.2.2整体架构概述
[image: ]
本次建设针对新院新开业务如病理科、手术室、血库、重症监护病房等进行信息化覆盖，并对基础硬件、安全保障进行扩建。
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10.1系统功能与技术指标
10.1.1机房建设系统
10.1.1.1机房装修
1) 顶面工程：
完成机房顶面整体装修，顶面平整无缝、无脱落、无开裂，杜绝积尘、掉皮现象，保障机房洁净环境。
顶面材料具备防火、防潮、隔热、吸音性能，可有效阻隔顶层温差、噪音，减少室内结露、积灰问题。
2) 地面部分：
放置 UPS、机柜及精密空调机位置应布置钢支架。
A、地板金属支架均匀用不低于BVR6.0 导线与等电位网连接，便于泄放静电；
B、铺设应紧密、牢固、不得有响动。
C、各板块间隙不大于 0.5mm；相邻板块高度差不大于没 0.5mm；各区整体不平度不大于 2mm。
D、地板调整水平时，不得用垫物；遇不规则地面或墙面时，应对地面或墙面处理。
E、加工地板光滑、平整，走线口边必须磨圆滑，加装塑料走线孔盖。
F、施工完毕将地板下清理干净。
3) 墙面部分：
机房区域内层采用 75 轻钢龙骨石膏板进行封闭处理，墙面均采用面彩钢板装饰，中间夹岩棉进行保温处理，钢板厚 0.5mm，各板块用金属十字条连接。全部柱面均用优质彩钢板装饰包封。
彩钢板由不低于0.5厚烤漆钢板及不低于12厚防火石膏板经生产线压合而成，并采用螺钉安装于墙面。
复合钢板应具有以下特点：
A. 建筑载荷小、属于轻质隔墙类型
B. 坚固、耐震、防火满足现代建筑装饰要求
C. 墙体内夹层可配管、配线
D. 吸音效果好
4) 门窗工程：
机房区全部窗子用密封胶密封缝隙并作防水处理后用轻钢龙骨石膏板夹岩棉封闭 处理。
机房区主出入口采用向外开启的甲级防火门。门框同壁板的连接是平整的，没有高低差。地板安装标高为：不小于150mm。
5) 地面设备支架：
设备支架结构稳固、焊接/安装牢固，承重强度匹配机房设备重量，可稳定承载机柜、交换机、服务器等设备，杜绝设备倾斜、晃动、坠落风险。
10.1.1.2供配电
机房的计算机配电系统设计为双母线供电方式，单系统采用"双路市电切换+UPS不间断电源"的供电方式，保证系统的高可靠性并具有在线维修能力，尽量减少系统的故障点，使系统的可用性大于 99.999%。
UPS输入/输出配电柜
机房配电间设置一个配电柜，以及各机房列头柜分别对各个用电设备进行控制。
（1） 机房内引入2路市电，配置1台ATS配电柜且需根据机房空间大小进行独立安装，采用定制式，规格要求：2路市电输入，总输入125A/4P*1 ATS开关，UPS输入：63A/3P*2，空调：40A/3P*3（二用一备），含防雷接地系统模块，照明系统，智能电量仪，维修旁路：80A/4P*2，32A*1P*3，16A/1P*3。
（2） 采用机架式配电单元，规格要求：2路UPS分别输出，UPS输出：63A/3P*2，维修旁路：80A/4P*1，UPS分配：32A*1P*6（PDU），16A/1P*3（灯带、监控、应急各1路）。
10.1.1.3机房环境和设备监控系统
	指标名称
	主要参数

	机房环境和设备监控系统
	（1）基本要求
本项目需要新建一套监控系统，提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取声光、短信等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的Web Server或SNMP北向接口给管理平台集成接入。
监控系统对以上所有子系统的运行参数、实时状态、告警信息和配置信息进行统一管理，且提供本地10寸触摸显示屏，实现本地模块的实时监控、状态浏览、告警管理、系统配置等功能；为方便综合运维管理，本地监控主机还预留了标准北向接口。
（2）监控系统须支持采集并实时展示所有监控信息，包括低压配电系统、UPS、精密空调、漏水、消防等。
（3）报警要求
监控平台实现统一报警。
具备多种报警方式，包括但不限于声光、电话、短信、微信等。
（4）控主机硬件要求：
监控主机应采用机架式一体化监控主机，区别于传统的工控机体积大、外置串口卡的模式，将工控机及串口服务器集成于一体；可兼容基础监控软件及3D软件，提供多种系统风格及界面；具备开发性北向接口，可供第三方平台集成管理。
（5）主机技术参数：
含监控系统软件，单/双AC220V输入电源 , 处理器应不低于Intel®2.0GHZ四核处理器，内存≥4G，固态硬盘 ≥120G，不少于6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口。工作温度-10℃~50℃。



10.1.1.4 IT机柜
	指标名称
	主要参数

	密闭机柜
	密闭机柜包括动力柜、IT机柜、电池柜。机柜符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN4149l、DIN41494、GB/T3047.292标准，为数据中心服务器提供可靠稳定的安装空间，保证服务器的安全运行。
机柜满足以下特性：
1.高可靠性
机柜表面应采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂工艺，以极大保证机柜的耐腐蚀性。
2.高安全性
机柜材料为防火材料，避免大面积火灾的可能性；
3.超强承载能力
静载应不低于2500kg；
4.高实用性
1）两侧采用两段速拆式侧板，便于侧门快速拆装；
2）强弱电走线分开，机柜后侧左边为弱电进线孔，机柜后侧右边为强电进结孔，机柜顶部进线孔标配橡胶圈，可选配毛刷；
3）机柜之间并柜无透光缝隙，且并柜件便于拆卸；
4）门锁采用开关灵活，门边与框架接触位置有密封条，确保门和框架密封严密，前后门安装后，无倾斜、凹陷、凸起或局部歪扭现象。

	微模块
	（1）模块化数据中心产品，包括供配电系统、制冷系统、动环监控系统、机柜系统组成的一套全封闭式的一体化机柜。产品整体尺寸为：600×1200×2000,服务器机柜6个，列间精密空调2台，电池柜4套。模块化UPS、UPS配电模块、监控主机等安装在机柜内。
（2）采用标准19英寸服务器机架，机架应保证IT设备安装便利性和结构可靠性，其静态承重应不低于2500KG。



10.1.1.5 通道系统（单排）
含推拉门、线槽、灯带指示灯、氛围灯,冷池密闭等通道组件。
10.1.1.6 机房布线系统
1) 六类非屏蔽网线
传输性能参数满足ISO11801:2002、TIA/EIA 568C对于六类信道Cat6/Class E的国际标准。
线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线
导体：23AWG,99.99%无氧铜
铜芯线径：0.57±0.01mm
护套： PVC单根直流电阻（最大）：≤8.0Ω/100m
2) 六类24口网络配线架
1U 24口机架式180度模块化六类非屏蔽网络配线架，含标签条
3) 理线器
24口理线架机架式铁质 带盖板遮避式
4) 3米六类网络跳线
RJ45-RJ45 六类3米非屏蔽跳线
5) 光纤配线架
安装方式：标准19英寸机柜安装
板材材质：1.2mm优质冷扎钢板
安装高度及端口数：1U、24口
壳体采用静电喷塑，隐藏式机柜螺丝安装、外形美观大方、
内配光缆固定装置，熔接盘采用叠加式结构。
6) 12芯光纤
12芯 多模50/125μm（OM3）
7) 耦合器
工作模式：双工
材料：优质陶瓷插芯
插入损耗：≦0.2dB
回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）
重复性：<0.2dB
互换性：<0.1dB
最大插拔力：≤20N
插拔次数：＞1000次
可选用插头类型：LC
8) 尾纤
直径：0.9mm
可选用插头类型：LC
光纤等级：多模50/125μm（OM3）
9) 3米光纤跳线
可选用插头类型：LC
光纤等级：多模50/125μm（OM3）
长度：3M
护套：PVC或LSZH
插入损耗：≤0.2dB
回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）
插拔次数：＞1000次
10.1.1.7 消防系统
（1）独立无管网七氟丙烷气体灭火系统。
（2）本次项目采用柜式灭火装置要求:采用电磁阀作为驱动装置;当火灾
（3）探测器接收到防护区内火警信号后，报警控制器输出 DC24V1A直流电压，使电磁阀动作，从而将灭火剂储瓶阀门打开，向防护区内喷放灭火。
（4）报警信号需接入医院现有消防系统。
10.1.1.8 KVM
8口KVM及连接器，含键盘、触摸式鼠标，1U抽屉式。
10.1.1.9 门禁
加密方式：基于国密算法技术的身份鉴别及门禁数据的完整性保护。
主处理器：高性能嵌入式处理器；
网络协议：支持IPv4；UDP；P2P；TCP；
OSDP协议：支持；
远程验证：支持；
用户容量：≥100000；
指纹容量：≥10000；
卡片容量：≥100000；
存储记录数量：≥500000；
RS-485接口：≥3个；
韦根接口：≥2路输入；
网络接口：≥4个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应；
报警输入：≥5路
警输出：≥3路
10.1.1.10其它
包含本系统的设备安装配套、辅材等
10.1.1.11视频监控
内置加密卡，提供基于国密算法技术对视频数据进行完整性保护，整个机房的监控，包含摄像头和独立存储主机，监控视频数据完整性保护功能。
10.1.2网络建设系统
10.1.2.1内网
1) 内网核心交换机（2台）
	功能及技术指标
	参数要求

	交换机性能
	交换容量≥100Tbps，包转发率≥57000Mpps，以官网所列最低参数为准

	业务插槽数
	业务插槽数≥6

	电源冗余
	电源模块冗余

	防火墙插卡
	设备支持防火墙业务插卡，把流量引入防火墙进行过滤，支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止无线网病毒扩散。

	MPLS
	支持MPLS L2VPN、VPLS、L3VPN、TE及MCE功能

	二层功能
	支持端口聚合，802.3ad，支持二，三层聚合

	三层功能
	支持IPv4/IPv6静态路由，支持路由协议加密，包括RIP V1/V2、OSFPv2、ISISv4、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持ICMPv6转发

	访问控制策略
	支持Ingress/Egress ACL，VLAN ACL，全局 ACL，标准和扩展ACL

	VXLAN
	支持VxLAN多种方式接入 ，支持VxLAN二三层互通, 支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层Anycast分布式网关和集中式网关

	配置要求
	单台设备配置双主控，冗余电源，提供≥24个万兆光口，≥48个千兆电口，实配10个万兆多模光模块，10个千兆多模光模块，原厂三年维保



2) 24口内网汇聚交换机（4台）
	功能及技术指标
	参数要求

	交换机性能
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网所列最低参数为准

	国产化要求
	关键元器件CPU国产自研，自主可控

	物理接口
	整机最大万兆光端口≥24，100GE端口≥8。

	软件规格
	整机最大路由地址表≥750K ，整机最大ARP地址表≥90K，整机最大MAC地址表≥700K 

	硬件规格
	支持前后风道，支持模块化冗余电源和风扇模块

	二层功能
	支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分

	三层功能
	支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP

	VXLAN
	支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能

	链路聚合
	支持链路聚合基本功能和聚合零丢包

	管理和监控
	支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0功能

	配置要求
	单台设备满配电源和风扇模块，实配12个万兆多模光模块



3) 48口内网楼层接入交换机（15台）
	功能及技术指标
	参数要求

	交换机性能
	交换容量≥670Gbps，包转发能力≥207Mpps，以官网所列最低参数为准

	国产化要求
	关键元器件CPU国产自研，自主可控

	端口要求
	千兆电口≥48，万兆SFP+接口≥6

	硬件要求
	支持冗余风扇，冗余电源

	VLAN特性
	支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；

	
	支持Voice VLAN、Guest VLAN

	
	支持基于MAC的VLAN

	
	最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094

	路由功能
	支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等

	生成树
	支持STP/RSTP/MSTP协议

	
	支持PVST协议

	堆叠
	支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，
支持通过标准以太网接口进行堆叠，
支持本地堆叠和远程堆叠

	配置要求
	单台设备实配2个10G多模模块，原厂三年维保



4) 医保路由器（1台）
	功能及技术指标
	参数要求

	性能要求
	交换容量≥350Gbps，内存≥4GB

	国产化要求
	关键元器件CPU国产自研，自主可控 

	Flash
	为保证固件升级或配置变更时，方便存储备份数据和状态信息，要求flash存储≥8GB

	接口要求
	10GE光口≥2，GE电口≥12 

	电源
	冗余电源

	扩展槽数量
	支持扩展槽数量≥4

	路由功能
	支持静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP

	组播功能
	支持静态组播、IGMP V2、IGMP V3、PIM-DM、PIM-S

	QOS特性
	支持CAR限速；支持GTS流量整形；支持FIFO、WFQ等队列技术

	安全特性
	具备基础防火墙功能，支持划分安全域，提供基础安全防护能力

	管理维护
	支持SNMP V1/V2c/V3、SYSLOG、RMON



10.1.2.2外网
1) 外网核心交换机（2台）
	功能及技术指标
	参数要求

	交换机性能
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准

	国产化要求
	关键元器件CPU国产自研，自主可控

	物理接口
	整机最大万兆光端口≥48，100GE端口≥8 

	软件规格
	整机最大路由地址表≥750K ，整机最大ARP地址表≥90K，整机最大MAC地址表≥700K 

	硬件规格
	支持前后风道，支持模块化冗余电源和风扇模块

	二层功能
	支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分

	三层功能
	支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP

	VXLAN
	支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能

	链路聚合
	支持链路聚合基本功能和聚合零丢包

	管理和监控
	支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0功能

	配置要求
	单台设备满配电源和风扇模块，实配10个万兆多模光模块



2) 24口外网汇聚交换机（2台）
	功能及技术指标
	参数要求

	交换机性能
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网所列最低参数为准

	国产化要求
	关键元器件CPU国产自研，自主可控

	物理接口
	整机最大万兆光端口≥24，100GE端口≥6。 

	软件规格
	整机最大路由地址表≥750K ，整机最大ARP地址表≥90K，整机最大MAC地址表≥700K 

	硬件规格
	支持前后风道，支持模块化冗余电源和风扇模块

	二层功能
	支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分

	三层功能
	支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP

	VXLAN
	支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能

	链路聚合
	支持链路聚合基本功能和聚合零丢包

	管理和监控
	支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0功能

	配置要求
	单台设备满配电源和风扇模块，实配12个万兆多模光模块



3) 24口外网楼层接入交换机（8台）
	功能及技术指标
	参数要求

	交换机性能
	交换容量≥670Gbps，包转发能力≥170Mpps，以官网所列最低参数为准 

	端口要求
	千兆电口≥24，万兆光口≥4 

	VLAN特性
	支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；

	
	支持Voice VLAN、Guest VLAN

	
	支持基于MAC的VLAN

	
	最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094

	软件规格
	整机最大路由地址表≥3K 

	
	整机最大ARP地址表≥2K 

	
	整机最大MAC地址表≥16K 

	三层路由功能
	支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等

	生成树
	支持STP/RSTP/MSTP协议

	
	支持PVST协议

	堆叠
	支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，
支持通过标准以太网接口进行堆叠，
支持本地堆叠和远程堆叠

	配置要求
	单台设备实配2个万兆多模光模块



10.1.2.3物联网
1) 物联网AP（40台）
（1） 1000M网口≥1个，支持POE供电，USB接口≥2个，mini PCI-E插槽或minisim卡插槽≥1个，支持全网通5G模组，支持RFID模组，内置双蓝牙5.0，内置zigbee模组，内置LoRawan模组。
（2） 支持温湿度、分贝等硬件采集设备连接到物联网AP功能，数据通过软件平台查看。
设备具有自检，单项逆向路径转发、MPLS VPN、审计数据保护功能。设备具有数据存储、传输、权限管理、协议设置功能。
（3） 不低于4核2.0GHz处理器，linux操作系统；
（4） 可选8G/16G/32G容量EMMC系统内存；
（5） 可选128G/256G/512G容量SSD固态硬盘；
（6） 内置物联网中间件，支持二次开发；
（7） 内置Wi-Fi6 AX3000M速率，支持2.4G/5G无线覆盖；
（8） 内置≥5端口POE网络交换机，支持多级级联组网应用；
（9） 支持2.5G SFP光纤/2.5G电口/HPLC/KNX/CAN/RS232/RS485等有线传输接口；
（10） 内置2路继电器电路控制，支持常开/常闭；
（11） 供电方式：POE\DC48V；
（12） 可扩展6个PCIe接口的多协议物联网模块，支持热插拔；
（13） 可扩展CS高精度定位模块；可扩展AOA模块（吸顶型）；
（14） 如有，请提供第三方产品检测报告

2) 蓝牙网关（80台）
（1） 1000M网口≥1个，内置双蓝牙5.0，内置蓝牙管理软件，支持在蓝牙设备连接及beacon信号发射，支持2.4/5.0Ghz。
（2） 支持接入物联网网络控制平台，与物联网AP在同一个平台进行管理
（3） 支持院内多种蓝牙穿戴式设备同时接入
（4） 支持查看网关基本信息支持远程重启，查看扫描记录
（5） 嵌入式操作系统，搭载Arm Cortex M4处理器提供丰富接口及处理能力
（6） 最大支持4路MINI-PCIe物联网模块接入
（7） 有线、WIFI6无线、4G、RS485上行通信满足组网需求
（8） POE受电输入，PSE供电输出，遵循以太网供电标准。
（9） 红外区域触发、125K低频唤醒与虚拟Beacon提升定位精度
（10） 复用网关设备实现虚拟Beacon，提供额外的位置信息。
（11） 如有，请提供第三方产品检测报告

10.1.3基础硬件
10.1.3.1服务器交换机（2台）
	功能及技术指标
	参数要求

	交换机性能
	交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥320Mpps，以官网所列最低参数为准 

	配置要求
	端口扩展插卡数≥1，实配100/1000Base-T电接口≥28个，1/10 GE 光接口≥16。

	硬件可靠性
	支持模块化双电源、冗余风扇

	软件规格
	整机最大路由地址表≥80K 

	
	整机最大ARP地址表≥60K 

	
	整机最大MAC地址表≥320K 

	三层功能
	支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP

	
	支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+

	安全插卡
	支持硬件防火墙插卡

	VxLAN
	支持VxLAN二层互通

	
	支持VxLAN集中式网关互通功能

	
	支持EVPN分布式网关二三层互通功能

	堆叠
	支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，
支持通过标准以太网接口进行堆叠，
支持本地堆叠和远程堆叠

	链路聚合
	支持链路聚合基本功能及聚合零丢包

	配置要求
	单台设备配置冗余电源，冗余风扇，实配10块万兆单模光模块



10.1.3.2信创超融合存储交换机（2台）
	功能及技术指标
	参数要求

	交换机性能
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网所列最低参数为准

	国产化要求
	关键元器件CPU国产自研，自主可控

	物理接口
	整机最大万兆光端口≥24，100GE端口≥8 

	软件规格
	整机最大路由地址表≥750K ，整机最大ARP地址表≥90K，整机最大MAC地址表≥700K 

	硬件规格
	支持前后风道，支持模块化冗余电源和风扇模块

	二层功能
	支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分

	三层功能
	支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP

	VXLAN
	支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能

	链路聚合
	支持链路聚合基本功能和聚合零丢包

	管理和监控
	支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0功能

	配置要求
	单台设备满配电源和风扇模块，实配12个万兆单模光模块



10.1.3.3影像存储（1台）
（1） 单节点或控制器应同时支持FC SAN、IP SAN和NAS等协议。
（2） 控制器：余多控制器集群结构，同时活动的NAS或SAN控制器数量要求≥2，不同型号存储控制器可组成集群系统统一对外提供服务，配置NFS、CIFS、FC、iSCSI协议，可同时管理块、文件和对象数据
（3） 硬盘：≥24块8TB NLSAS热插拔硬盘和5块960GB SSD SAS或配置同等RAID6后可用容量。即NLSAS存储池RAID6可用容量≥170TB，SSD存储池RAID6容量≥3.8TB
（4） 数据缓存容量：配置缓存≥128GB
（5） 数据传输能力（以太网连接，前端端口，不包含集群内部互联端口）：统一模式端口，支持32Gb FC或者10/25Gb 以太网，本次配置10Gb端口≥4个；
（6） 设备兼容性：支持业界主流平台（Windows server、LINUX、VMware、SuSE、UOS、麒麟及Redhat等），支持多种高可用集群系统，并包含以上平台的多路径负载均衡软件
（7） 可管理性：要求配置存储系统管理软件进行集中管理；能够提供SNMP，Syslog运维接口；能通过WEB、控制台、GUI界面方式对磁盘阵列的各项指标进行管理、调整和监测。支持中文管理界面；
（8） 可用性：配置冗余电源、冗余风扇、冗余控制器;必须支持在线可热插拔更换；保证系统内无任何单点错误的隐患。
（9） 存储软件及功能要求：统一存储，原生支持FC,iSCSI,CIFS,NFS协议，无需外部网关设备；
（10） 服务：提供原厂3年7×24保修服务
10.1.4专用硬件
10.1.4.1设备参数
1) PC机（170台）
	参数名称
	技术参数要求

	CPU
	不低于Intel 酷睿i5，主频不低于2.9GHz

	内存
	≥DDR4 8GB，支持最大扩展至32GB

	存储
	≥128GBNVMeM.2固态硬盘，支持SATA3.0接口扩展2.5英寸机械硬盘/固态硬盘

	显卡
	集成显卡，支持4K分辨率输出

	显示器
	≥23.8英寸，≥1920×1080分辨率，≥60Hz刷新率

	接口
	前置USB3.0≥2、USB2.0≥2，后置USB3.0≥2、USB2.0≥2

	系统
	预装Windows 10 专业版64位操作系统

	其他
	配备商用防水防尘键盘、光电鼠标



2) 病历处方二合一打印机（16台）
	参数名称
	技术参数要求

	打印针数
	≥24针点阵打印

	打印列宽
	≥82列

	复写能力
	1+6联（7层复写，原件+6联副本）

	打印头寿命
	≥5亿次/针

	打印分辨率
	≥360×360dpi

	打印速度
	中文超高速≥240字/秒，中文高速≥160字/秒，中文信函≥80字/秒；英文超高速≥360字符/秒

	进纸方式
	平推前进单页、后进连续纸，多通道进纸

	纸张厚度
	0.065mm–0.52mm，支持厚存折、多联票据

	单页纸规格
	度100mm–297mm，长度70mm–364mm

	连续纸规格
	宽度100mm–254mm

	纸厚调节
	≥7档机械式精细调节

	辅助功能
	精准撕纸定位、缺纸报警、防重打保护、票据对位微调

	标配接口
	USB2.0、IEEE1284并口

	仿真兼容
	全面兼容EPSON LQ、OKI、富士通DPK系列仿真，适配所有财务、税务、政务软件

	系统适配
	Windows7/10/11（32/64位）、统信UOS、麒麟系统、欧拉、中科方德、Linux、DOS等全平台



3) 标签打印机（9台）
	参数名称
	技术参数要求

	打印方式
	热敏/热转印双模式

	打印幅面
	最大有效打印宽度≥104mm

	打印分辨率
	≥203dpi

	打印语言
	兼容 TSC、ZPL、EPL 条码指令

	首页出纸时间
	≤2 秒

	纸卷最大容量
	纸卷外径≥127mm，纸芯内径≥25.4mm~38mm

	切刀选配
	自动切刀

	打印介质种类
	热敏纸、铜版纸、哑银 PET、洗水唛、缎带丝带、吊牌、合成纸、牛

	标准介质宽度
	≥25.4mm–118mm

	正常工作环境
	工作温度 5℃～40℃，存储温度 - 40℃～60℃；相对湿度 25%～85%(无凝露)

	接口
	标配 USB2.0；可选串口、蓝牙、Wi-Fi 无线接口

	工作噪音
	≤60dB (A)



4) 瓶贴打印机（2台）
	参数名称
	技术参数要求

	打印方式
	热敏/热转印双模式

	打印幅面
	最大有效打印宽度≥104mm

	打印分辨率
	≥203dpi

	打印语言
	兼容 TSC、ZPL、EPL 条码指令

	首页出纸时间
	≤2 秒

	纸卷最大容量
	纸卷外径≥127mm，纸芯内径≥25.4mm~38mm

	切刀选配
	自动切刀

	打印介质种类
	热敏纸、铜版纸、哑银 PET、洗水唛、缎带丝带、吊牌、合成纸、牛

	标准介质宽度
	≥25.4mm–118mm

	正常工作环境
	工作温度 5℃～40℃，存储温度 - 40℃～60℃；相对湿度 25%～85%(无凝露)

	接口
	标配 USB2.0；可选串口、蓝牙、Wi-Fi 无线接口

	工作噪音
	≤60dB (A)



5) 条码打印机（24台）
	参数名称
	技术参数要求

	打印方式
	热敏/热转印双模式

	打印幅面
	最大有效打印宽度≥104mm（4 英寸）

	打印分辨率
	≥203dpi

	打印语言
	兼容 TSC、ZPL、EPL 条码指令

	首页出纸时间
	≤2 秒

	纸卷最大容量
	纸卷外径≥127mm，纸芯内径≥25.4mm~38mm

	切刀选配
	自动切刀

	打印介质种类
	热敏纸、铜版纸、哑银 PET、洗水唛、缎带丝带、吊牌、合成纸、牛

	标准介质宽度
	≥25.4mm–118mm

	正常工作环境
	工作温度 5℃～40℃，存储温度 - 40℃～60℃；相对湿度 25%～85%(无凝露)

	接口
	标配 USB2.0；可选串口、蓝牙、Wi-Fi 无线接口

	工作噪音
	≤60dB (A)



6) 针式打印机（5台）
	参数名称
	技术参数要求

	打印幅面
	≥85列，最大有效宽度≥216mm，适配 A4、增值税发票、快递单

	打印速度
	中文超高速≥225 字/秒；中文高速≥170字/秒；中文信函≥113字/秒；英文超高速≥450字符/秒，英文高速≥338字符/秒，英文高密≥225字符/秒。

	打印分辨率
	≥360×360dpi

	打印针规格
	≥24 针串行点阵击打式，双向/单向逻辑选距

	打印头寿命
	≥5 亿次/针

	复写拷贝能力
	1+6 联（1 份原件+6 份副本，7层同步复写）

	进纸方式
	前部平推单页进纸、后部链式连续纸双通道进纸

	打印介质种类
	多联复写票据、增值税发票、快递单、出库单、存折；纸张厚度 0.07mm–1.2mm

	标准介质尺寸
	单页纸宽度 100mm–297mm，连续纸宽度 100mm–260mm

	平均无故障时间
	大于 12000 小时

	打印功能
	断针补偿、多档打印浓度调节、票据对位微调、缺纸报警、连续纸撕纸定位

	接口
	标配高速 USB2.0 接口

	整机功耗
	待机≤0.2W，打印工作峰值≤33W

	工作噪音
	≤60dB (A)



7) 腕带打印机（7台）
	参数名称
	技术参数要求

	打印方式
	热敏/热转印双模式

	打印幅面
	最大有效打印宽度≥104mm

	打印分辨率
	≥203dpi

	打印语言
	兼容 TSC、ZPL、EPL 条码指令

	首页出纸时间
	≤2 秒

	纸卷最大容量
	纸卷外径≥127mm，纸芯内径≥25.4mm~38mm

	切刀选配
	自动切刀

	打印介质种类
	热敏纸、铜版纸、哑银 PET、洗水唛、缎带丝带、吊牌、合成纸、牛

	标准介质宽度
	≥25.4mm–118mm

	正常工作环境
	工作温度 5℃～40℃，存储温度 - 40℃～60℃；相对湿度 25%～85%(无凝露)

	接口
	标配 USB2.0；可选串口、蓝牙、Wi-Fi 无线接口

	工作噪音
	≤60dB (A)



8) 壁挂机（3台）
	参数名称
	技术参数要求

	液晶尺寸
	不小于22寸液晶显示屏

	显示分辨率
	≥1920*（垂直）×1080水平）

	屏幕比例
	≥16:9

	面板亮度
	≥250 cd/m2  

	可视角度
	全视角

	触摸感应技术
	≥10点

	书写方式
	手指、电容触摸笔

	触摸响应速度
	≤10ms

	定位精度
	≥±2mm

	触摸寿命次数
	≥5000万次

	整机外壳
	≥2毫米钢化玻璃，白色机身，钢机柜磨具冲压成型。超薄一体机，含可脱卸支架，壁挂式安装，总厚度≥8厘米。

	工控主机参数
	CPU:≥主频不低于Intel I3 4核，内存：≥8G内存，硬盘：≥256G，支持Windows 7及以上系统。

	功能模块
	身份证阅读模块、多功能医保社保读卡器、二维码扫描、小票取号打印模块



9) 唱票机（7台）
	参数名称
	技术参数要求

	处理器
	主频不低于1.8G，四核

	内存
	≥2GB

	存储
	≥16GB

	操作系统
	安卓7.0及以上

	触摸屏
	≥10点电容式触摸

	显示屏
	≥10"高清IPS屏

	分辨率
	≥1280*800

	对比度
	≥700

	亮度
	≥250cdm2

	屏幕比例
	≥16：9

	通讯模块
	WiFi802.11b/g/n、蓝牙4.0、以太网100M/1000M

	音频输出
	耳机3.5mm立体声耳机输出

	音频输入
	麦克风标配麦克风



10) 读卡器（23台）
	参数名称
	技术参数要求

	磁道支持
	可读2、3磁道（选用），支持各类磁条卡应用

	读卡类型
	支持接触式CPU卡、SMA卡、MEMORY卡的读写

	卡座
	具有4个内置PSMA卡座，可以支持不同的安全需求

	其它
	支持各接触和非接触卡的读写；支持带电热拔插；



11) 读片诊断工作站（3台）
	参数名称
	技术参数要求

	处理器
	不低于Intel i7处理器，≥8核，主频不低于16线程

	内存
	≥16GB，最高支持 128GB 扩展

	硬盘
	不少于512GB 固态硬盘 + 2TB 3.5 英寸 SATA 机械硬盘

	网络接口
	标配 10/100/1000Mbps 千兆有线网口 

	扩展插槽
	PCIe5.0 x16 显卡插槽、多组 PCIe 扩展位、多硬盘扩展位

	兼容操作系统
	支持Windows10/11 专业版、Linux、统信、麒麟等系统

	操作系统
	适配 PACS 阅片系统



12) 扫码墩（29台）
	参数名称
	技术参数要求

	分辨率
	≥640*480；

	光源
	LED；

	扫描速度
	≥50ms，支持连续扫描；

	操作系统
	Windows,Mac,Android,Linux；

	接口
	USB；

	倾斜
	±60°或更大



13) 扫描枪（48台）
	参数名称
	技术参数要求

	接口
	支持USB

	扫描模式
	支持二维码、条形码扫描，≥256位数扫描



14) 4500流明激光投影机（3台）
	参数名称
	技术参数要求

	投影技术
	单片 DLP技术

	DMD 芯片
	≥0.67 英寸 DMD

	标称亮度
	≥6000 ISO流明

	标准分辨率
	≥1920×1200（16:10）

	光源类型
	激光光源

	光源寿命
	标准模式 20000 小时，节能模式更长，支持 7×24 小时连续运行

	变焦倍率
	手动 1.6 倍光学变焦

	投射比
	1.20–1.92:1

	投影尺寸
	40–300 英寸

	镜头位移
	垂直上下 100%~120% 位移，梯形校正 + 多点网格校正



15) 电动投影幕（3台）
	参数名称
	技术参数要求

	尺寸
	≥120英寸

	幕布比例
	16：9

	幕布材质
	白玻纤

	控制方式
	支持遥控及电动控制。



16) PAD（27台）
	参数名称
	技术参数要求

	处理器
	不低于8核处理器

	内存
	≥6GB

	存储
	≥128GB

	网络
	支持 WiFi 6、蓝牙 5.2、4G/5G 全网通、GPS 定位。

	摄像头
	高清后置摄像头

	系统
	医用极简操作系统

	电池
	续航≥12h。



17) PDA（17台）
	参数名称
	技术参数要求

	CPU处理器
	不低于8核处理器，频率2.0GHZ;

	运行内存
	≥4GB RAM;储存内存: ≥64GB ROM;

	操作系统
	Android 12及以上;

	屏幕
	≥5.5英寸触摸屏，多点触控,支持戴手套、湿手操作，分辨率≥1440x720;

	条码采集
	支持多种一维、二维条码扫描;

	电池
	容量 ≥5000mAh，可拆卸充电锂离子聚合物电池;

	网络
	802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持4G全网通;



18) 电子票据打印自助机（4台）
	参数名称
	技术参数要求

	屏幕参数
	不小于43英寸全高清LED液晶显示屏

	视角
	≥178°广视角

	亮度
	≥350cd/㎡

	对比度
	1000:1 

	分辨率
	≥1920×1080

	宽高比
	16:9

	刷新率
	≥60Hz，

	触控参数
	≥10点红外触控，响应时间≤5ms，触控精度≤2mm，

	核心配置
	不低于Intel i3四核处理器，不小于8GB 运行内存，不小于256GB 2.5英寸 SATA3 固态硬盘，支持7×24小时不间断运行，平均无故障时间≥100万小时

	打印模块
	内置≥80mm 高速热敏票据打印机，打印速度≥150mm/s，分辨率≥203dpi，支持全切/半切，支持缺纸报警、纸尽报警，适配医院电子票据、凭条打印

	外设模块
	内置二维码扫描引擎，支持医保电子凭证、电子健康卡、缴费二维码扫描；内置身份证读卡器，支持身份证读取、实名验证；支持社保卡读卡器扩展

	接口
	USB3.0接口≥4个、USB2.0接口≥2个、RJ45千兆网口≥1个、HDMI接口≥1、音频接口≥1个、串口≥1个，支持外设扩展

	系统
	预装Windows 10系统

	其他
	内置2×5W高保真喇叭，支持语音播报



19) 分诊大屏（3台）
	参数名称
	技术参数要求

	液晶尺寸
	≥55寸

	CPU
	主频不低于1.6Ghz，四核

	内存
	≥DDR-1G

	存储
	≥EMMC-32G

	网卡
	集成百兆以太网控制器

	操作系统
	操作系统：Android 9.0及以上系统

	显示分辨率
	≥1920（垂直）×1080（水平）

	屏幕比例
	16:9

	场频率
	≥60HZ

	面板亮度
	≥300 cd/m2  

	可视角度
	全视角

	音频输出
	自带喇叭

	显示色彩
	≥16.7M 

	对比度
	≥3000:1

	网络
	支持wifi功能



20) 手术信息显示屏（2台）
	参数名称
	技术参数要求

	液晶尺寸
	≥55寸

	CPU
	主频不低于1.6Ghz，四核

	内存
	≥DDR-1G

	存储
	≥EMMC-32G

	网卡
	集成百兆以太网控制器

	操作系统
	操作系统：Android 9.0及以上系统

	显示分辨率
	≥1920（垂直）×1080（水平）

	屏幕比例
	16:9

	场频率
	≥60HZ

	面板亮度
	≥300 cd/m2  

	可视角度
	全视角

	音频输出
	自带喇叭

	显示色彩
	≥16.7M 

	对比度
	≥3000:1

	网络
	支持wifi功能



21) 医院信息发布显示屏（4台）
	参数名称
	技术参数要求

	液晶尺寸
	≥55寸

	CPU
	主频不低于1.6Ghz，四核

	内存
	≥DDR-1G

	存储
	≥EMMC-32G

	网卡
	集成百兆以太网控制器

	操作系统
	操作系统：Android 9.0及以上系统

	显示分辨率
	≥1920（垂直）×1080（水平）

	屏幕比例
	16:9

	场频率
	≥60HZ

	面板亮度
	≥300 cd/m2  

	可视角度
	全视角

	音频输出
	自带喇叭

	显示色彩
	≥16.7M 

	对比度
	≥3000:1

	网络
	支持wifi功能



22) 移动医生推车（12台）
	参数名称
	技术参数要求

	车架材质
	航空铝合金+304不锈钢车架，轻量化设计，承重≥100kg

	台面材质
	ABS工程塑料台面，防刮耐磨、易清洁，适配医院消毒清洁要求

	脚轮
	4寸医用静音万向脚轮，带刹车装置，360°旋转，移动灵活，噪音≤30dB，适配医院病房安静环境

	抽屉
	标配≥2个医用抽屉，带锁设计，可存放病历、听诊器、药品等医疗用品，适配医生查房需求。

	一体机配置
	21.5英寸1920×1080 全高清IPS液晶显示屏，10点电容触控，响应时间≤5ms，支持戴手套触控；不低于Intel双核处理器，≥4GB运行内存，≥64GB 固态硬盘，支持7×24小时不间断运行

	网络连接
	支持2.4G/5G 双频WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

	接口
	≥2个USB2.0前置接口、≥2个USB3.0接口、≥1个耳机接口、≥1个麦克风接口；后置≥1个RJ45千兆网口、≥1个HDMI接口、≥1×个串口，支持读卡器、扫码枪等外设扩展

	系统
	预装Windows 10 专业版操作系统

	电源
	内置大容量锂电池，充电时间≤6小时，持续使用时间≥8小时，待机时间≥24小时



23) 移动护理推车（18台）
	参数名称
	技术参数要求

	车架材质
	304不锈钢+航空铝合金车架，轻量化设计，承重≥120kg，防腐蚀、防生锈，适配医院病房、走廊移动使用

	台面材质
	ABS工程塑料台面，防刮耐磨、易清洁，适配医院消毒清洁要求

	柜体
	抑菌耐消毒塑料柜体，防水、防腐蚀，适配医院84消毒、酒精消毒要求

	脚轮
	≥4寸医用静音万向脚轮，带刹车装置，360°旋转，移动灵活，噪音≤30dB，适配医院病房安静环境

	抽屉/储物
	标配不低少于3个医用抽屉，带锁设计，可存放药品、注射器、输液器、护理用品等；标配2个开放式储物篮，可存放护理耗材，适配护士护理需求

	一体机配置
	≥21.5英寸1920×1080全高清IPS液晶显示屏，≥10点电容触控，响应时间≤5ms，支持戴手套触控；不低于Intel 四核处理器，≥8GB 运行内存，≥256GB 固态硬盘，支持7×24小时不间断运行

	网络连接
	支持2.4G/5G 双频WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 

	接口
	前置不少于2个USB2.0接口、不少于2个USB3.0接口、不少于1个耳机接口、1个麦克风接口；后置RJ45千兆网口不少于1个、HDMI接口不少于1个、不少于1个串口，支持读卡器、扫码枪、条码打印机等外设扩展

	系统
	预装Windows 10 专业版操作系统，适配医院HIS、护理、EMR系统，支持护士查房、护理记录书写、生命体征录入、医嘱执行、患者信息查询

	电源
	内置大容量锂电池，充电时间≤6小时，持续使用时间≥8小时，待机时间≥24小时



24) 诊室分屏（17台）
	参数名称
	技术参数要求

	CPU
	主频不低于4核心 1.6Ghz；

	内存
	≥DDR-1G

	存储
	≥EMMC-32G

	网卡
	集成百兆以太网控制器

	操作系统
	Android 9.0系统及以上系统

	液晶尺寸
	≥21.5寸 

	显示分辨率
	≥1920（垂直）×1080（水平）

	屏幕比例
	16:9

	场频率
	≥60HZ。

	面板亮度
	≥300 cd/m2  

	可视角度
	全视角

	响应时间
	<5ms

	音频输出
	自带喇叭

	显示色彩
	16.7M 

	理论寿命
	≥60000H

	对比度
	≥3000:1

	网络
	支持wifi功能


25) 专业显示屏（20台）
	参数名称
	技术参数要求

	屏幕尺寸
	≧21.3英寸；外框及机架：符合人体工程学设计，支持上下，仰俯，左右旋转；屏幕分辨率：≧3百万象素；屏幕比例4:3；竖屏≧2048*1536；横屏≧1536*2048；背光LED；屏幕类型IPS

	最大亮度
	≧2000cd/m2；校正亮度：恒定于500 cd/m2；暗室对比度≧1500:1；响应时间≧14ms

	亮度均匀技术
	具备亮度均匀ULT技术；具备前置校准器；

	环境光选项
	内置SpotView智能聚焦；DimView智能减光；显示屏灰阶：≧1024灰阶 10bit；

	视频输入接口
	DVI-D双链路，DP端口；USB接口：USB2.0上行x1，USB3.0下行x3；查找表：内置于显卡；

	亮度输出
	采用多点背光亮度传感器（BLOS）技术；

	DICOM校正
	具备QA Web质控软件，具备在线以及本地DICOM输出测量及自动校准。显示器终端监控；可由用户自行设定监控终端，数量不限。并可通过监控终端监控网内所有显示设备的实时工作状态。



26) 自助报告机（4台）
	参数名称
	技术参数要求

	机身材质
	全钢冲压机柜，≥1.5mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防刮耐磨，适配医院大厅、检验科公共区域使用

	屏幕参数
	不低于19英寸1280×1024高清LED显示屏，4:3宽高比，≥60Hz刷新率，≥178°广视角，≥300cd/㎡亮度，1000:1对比度

	触控参数
	≥10点红外触控，响应时间≤5ms，触控精度≤2mm，支持戴手套触控，适配医院患者操作

	核心配置
	不低于Intel 双核处理器，≥2GB运行内存，≥64GB固态硬盘，支持7×24小时不间断运行，适配医院LIS、检验系统

	打印模块
	内置80mm 高速热敏报告打印机，打印速度≥150mm/s，分辨率≥203dpi，支持全切/半切，支持缺纸报警、纸尽报警，适配医院检验报告、检查报告打印

	外设模块
	内置二维码扫描引擎，支持医保电子凭证、电子健康卡、缴费二维码、取单码扫描；内置身份证读卡器，支持身份证读取、实名验证；支持社保卡读卡器、条码扫描枪扩展

	接口
	≥4×USB3.0接口、≥2×USB2.0接口、≥1×RJ45千兆网口、≥1×HDMI接口、≥1×音频接口、≥1×串口，支持外设扩展

	系统
	预装Windows 10 专业版操作系统，适配医院LIS、HIS、社保系统，支持自助报告打印、报告查询、缴费记录查询

	电源
	AC 220V±10%，50/60Hz，内置电源模块

	其他
	内置2×5W高保真喇叭，支持语音播报、语音提示；支持7×24小时连续运行，防死机设计，适配医院检验科、门诊大厅、住院部等场景使用



27) 自助报告胶片打印一体机（1台）
	参数名称
	技术参数要求

	机身材质
	全钢冲压机柜，≥1.5mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防刮耐磨，适配医院放射科、大厅公共区域使用

	屏幕参数
	不低于21.5英寸，1920×1080高清LED显示屏，16:9宽高比，≥60Hz刷新率，≥178°广视角，≥350cd/㎡亮度，1000:1对比度

	触控参数
	≥10点红外触控，响应时间≤5ms，触控精度≤2mm，支持戴手套触控，适配医院患者操作

	核心配置
	不低于Intel酷睿i3四核处理器，≥4GB运行内存，≥128GB固态硬盘，支持7×24小时不间断运行，适配医院PACS、放射系统

	打印模块
	内置医用热敏胶片打印机，支持DICOM3.0医学影像协议，可接收医疗设备DICOM图像并自适应缩放打印，打印分辨率≥300dpi，支持14×17英寸、11×14英寸等多种规格医用胶片打印，支持缺片报警、胶片余量预警

	外设模块
	内置二维码扫描引擎，支持医保电子凭证、电子健康卡、缴费二维码、取片码扫描；内置身份证读卡器，支持身份证读取、实名验证；支持社保卡读卡器扩展

	接口
	≥4×USB3.0接口、≥2×USB2.0接口、≥1×RJ45千兆网口、≥1×HDMI接口、≥1×音频接口、≥1×串口，支持外设扩展

	系统
	预装Windows10专业版操作系统，适配医院PACS、HIS、社保系统，支持自助胶片打印、报告打印、影像查询、缴费记录查询

	电源
	AC 220V±10%，50/60Hz，内置电源模块

	其他
	内置2×5W高保真喇叭，支持语音播报、语音提示；适配医院患者使用；支持7×24小时连续运行



28) 自助签到机（3台）
	参数名称
	技术参数要求

	液晶尺寸：
	≥22寸液晶屏

	显示分辨率：
	≥1920*（垂直）×1080水平）

	屏幕比例：
	16:9

	面板亮度
	≥250 cd/m2  

	可视角度
	全视角

	书写方式
	手指、电容触摸笔

	触摸响应速度
	≤10ms

	定位精度
	±2mm

	触摸寿命次数
	>5000万次

	驱动程序
	免驱

	安装方式
	立式安装

	工控主机参数
	cpu不低于I3 4核、内存不小于8G、硬盘不小于256Ｇ。 

	系统
	支持Windows 7及以上操作系统

	功能模块
	多功能医保社保读卡器、二维码扫描、小票取号打印模块



29) 自助取号签到机（3台）
	参数名称
	技术参数要求

	液晶尺寸
	≥22寸液晶屏

	显示分辨率
	≥1920*（垂直）×1080水平）

	屏幕比例
	16:9

	面板亮度
	≥250 cd/m2  

	可视角度
	全视角

	书写方式
	手指、电容触摸笔

	触摸响应速度
	≤10ms

	定位精度
	±2mm

	触摸寿命次数
	>5000万次

	安装方式
	立式安装

	工控主机参数
	CPU不低于I3 4核、内存不小于8G、 硬盘不小于256G。 

	系统
	支持Windows 7及以上操作系统

	功能模块
	多功能医保社保读卡器、二维码扫描、小票取号打印模块。



30) 自助预约挂号缴费一体机（4台）
	参数名称
	技术参数要求

	机身材质
	全钢冲压机柜，≥1.5mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防刮耐磨，适配医院门诊大厅公共区域使用

	屏幕参数
	不低于21.5英寸1920×1080全高清LED液晶显示屏，16:9宽高比，≥60Hz刷新率，≥178°广视角，≥350cd/㎡亮度，1000:1对比度

	触控参数
	≥10点红外触控，响应时间≤5ms，触控精度≤2mm，支持戴手套触控，适配医院患者操作

	核心配置
	不低于Intel酷睿i3四核处理器，≥4GB运行内存，≥128GB固态硬盘，支持7×24小时不间断运行，适配医院HIS、社保、支付系统

	打印模块
	内置80mm高速热敏凭条打印机，打印速度≥150mm/s，支持挂号单、缴费单、凭条打印，支持缺纸报警

	发票模块
	内置电子发票打印机，支持增值税电子普通发票打印，适配医院缴费发票打印需求

	读卡模块
	内置社保卡读卡器、身份证读卡器，支持社保卡、身份证读取、实名验证

	扫码模块
	内置二维码扫描引擎，支持微信、支付宝、医保电子凭证、电子健康卡、预约二维码扫描

	支付模块
	支持微信、支付宝、医保个人账户、银行卡等多种支付方式，符合国家支付安全标准

	接口
	≥4×USB3.0接口、≥2×USB2.0接口、≥1×RJ45千兆网口、≥1×HDMI接口、≥1×音频接口、≥1×串口，支持外设扩展

	系统
	预装Windows 10 专业版操作系统，适配医院HIS、EMR、社保、支付、发票系统，支持自助预约挂号、当日挂号、医保/自费缴费、扫码支付、电子发票打印、报告查询、费用明细查询

	电源
	AC 220V±10%，50/60Hz，内置电源模块

	其他
	内置2×5W高保真喇叭，支持语音播报、语音提示；支持7×24小时连续运行，防死机设计，符合国家医疗、社保、支付安全标准，适配医院门诊大厅、住院部等场景使用



31) 自动标签机（2台）
	参数名称
	技术参数要求

	设备形式及储管量
	桌面式,装管量≥260根管，装管槽位≥10个，单管槽装管量≥26根管，支持同时装载≥10种不同类型采血管进行使用。

	可贴试管类型
	管身直径*管身长:13mm*75mm;13mm*100mm

	打印贴标速度
	≥950根试管/小时

	贴标规范
	留出可视空间，标签不贴歪，标签不褶皱

	贴标精度
	贴标100%留出原有试管小标签上的抽血刻度，上下位置±1mm

	可识别管帽颜色
	机器内置颜色感应器，通过颜色感应器自动感应识别管帽颜色，能够兼容全部采血试管的管帽颜色，二次确认试管种类，确保挑管正确

	贴标方式
	试管水平卧式贴标

	添管方式
	开放式装卸试管，配备专用装管器，加管一次可以取10-15根管，可批量添加，装管时无需关机

	打印方式
	热敏打印

	第二打印模块
	支持异形管标签打印

	标签规格
	内芯直径40mm（介质芯）;标签尺寸30mm*50mm/31mm*50mm。

	数据对接方式
	有驱动程序，安装驱动即可使用，无需开发中间件对接数据。

	试管异常处理
	异常试管自动向后端排出，不影响设备正常运行

	兼容条码格式
	支持 Code39、Code128、2of5、codebar、JAN 等条码，支持码制的即时切换

	电源输入
	85～264Vac / 120～370Vdc;输出: 24V, 0～9.2A;功率:150W。

	过载保护
	过电流点在105%～135%,自动侦测，自动复原。

	显示屏
	内嵌式显示屏，屏幕≥7寸触摸屏，分辨率1024*600。

	主机配置
	运行内存：≥4G、存储空间：SSD固态硬盘≥125G、处理器：≥2.0GHZ。

	空管检测
	有空管检测提示

	出管提示
	有出管提示

	故障处理
	故障及处理方法提示

	取管方式
	试管以单轴旋转方式从储管槽分离，每个储管槽由对应分管轴负责，不共用配件，互为冗余，保证异常情况下设备仍能顺利运行。不接受机械抓举管帽、电磁阀释放、滑道重力落管等方式，避免导致设备取管失败或其他故障问题；

	主界面
	可显示当前病人信息和该病人需要准备的试管信息，包括试管颜色，检验项目，试管数量等；显示当前病人备管进度；可显示下一位病人信息；显示当前设备运行状态和运行模式。

	储管方式
	试管呈单列堆叠状态水平存放于腔体内。（非直立放管，非一个槽位多排混乱放管）

	多模板自动匹配
	同时支持多个标签模板的设定，可使不同的检验项目呈现不同的标签排版。

	设备管理
	记录设备运行过程，可追溯设备历史操作；统计分析历史检验数据，为循证管理和工作量统计提供数据支持。

	年龄筛选设置
	支持对病人年龄进行分类筛选，以便对幼儿或老年病人实行特殊采血流程。

	管帽颜色预设
	支持为每个管仓预设对应的管帽颜色，设备可开启对试管管帽的颜色识别功能，将与实际识别颜色进行比对，一致方可进行打印贴标。



10.1.5专用软件
10.1.5.1新院开办配套软件
1) 院内自助服务
	序号
	模块清单
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	医生排班大屏
	支持提供医生排班信息，包括号源、出诊时间、介绍等；支持实时更新号源信息通过硬件屏幕展示给患者。
支持采用插件式开发，提供窗体设计器和屏幕显示系统，支持多种数据源。
	项
	1
	

	2
	门诊发药大屏
	支持提供门诊发药窗口患者排队取药的功能，通过语音呼叫和大屏显示的方式展示患者取药信息，引导患者到窗口进行取药。可以单独使用叫号功能，也可以同显示大屏相结合使用，用来提升患者就诊效率，减少排队等待时间。
	项
	1
	

	3
	手术信息屏
	家属等候区手术进程大屏
支持通过大屏幕展示当前手术室内正在进行的每台手术的手术进程信息。
手术办公区手术安排大屏
支持医护人员了解当天手术安排情况，系统通过大屏幕展示当天的手术安排及人员排班信息。
	项
	1
	

	4
	自助处方查询
	支持与临床信息系统对接，在自助机实现门诊处方、住院医嘱查询功能。
	项
	1
	

	5
	自助医学知识查询
	支持与医学知识系统对接，实现患者在自助机上进行医院知识查询功能。
	项
	1
	



2) 护理管理
	序号
	模块清单
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	患者信息查询
	支持提供患者信息查询功能，可查看患者信息，包括病人信息概览、基本信息、医嘱、检查检验、费用等信息查询，支持对患者基本信息、健康信息进行相应编辑操作。
	项
	1
	

	2
	扫码医嘱执行
	支持采用闭环式、任务驱动设计，提供移动端扫码执行医嘱功能，包括输液、用药、治疗、标本采集、皮试等医嘱。支持提供通过医嘱时间、医嘱类别、医嘱类别、医嘱状态筛选医嘱功能。
	项
	1
	

	3
	集中采集录入
	支持集中体温录入方式，可在区患者方式初始化录入表格。可按照全部患者单体征和单患者体温单两种方式。
	项
	1
	

	4
	护理临床监控
	支持使用PDA把护理执行任务前移到病人床旁，实现移动护理数据和护理病历数据紧密结合，通过移动设备可对患者临床信息进行监控，提供临床监控功能，包括输液监控、病区护理工作完成情况一览、病区医嘱实时完成情况。
	项
	1
	

	5
	移动护理文书录入
	（1）护理记录单
护理记录单是记录患者在区治疗的情况变化，避免护士重复录入数据，增加不必要的功能，系统采用一体化设计，支持记录单记录新建、删除/作废、编辑以及查询功能。
（2）出入量表单
在患者体征信息录入后，护士需要获取患者差异、结算的数据信息，来作为下一步护理治疗的临床数据，系统提供自动结（换）算功能，包括出入量（小结、总结）结算，脉压差、BMI、卡路里自动换算。
（3）床旁风险评估
评估单录入工作，是每个患者进入病区后的首要录入任务，录入的速度、效率、准确性、完整性会给患者后续的治疗带来直接影响。系统采用人性化设计，助力护士快速、准确的录入入院评估单，支持入院评估单新建、编辑以及查询功能。
（4）体温单
记录患者体温变化情况，是对患者治疗的有效监控手段，提供便捷的体温记录单，有利于提供护士的整体工作效率，系统的设计与实际使用场景结合，支持体温单记录新建、删除/作废、编辑以及查询，可记录开始时间和截止时间筛查，默认查询全部，根据记录时间倒序展示。
	项
	1
	



3) 输液管理系统
	序号
	模块清单
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	输液中心库存管理
	（1）药房请领：
具备根据药品库存情况、药品消耗情况自动生成请领单功能。
具备修改/删除未确认状态下的请领单功能。
具备根据时间段和单据状态查询请领单，打印请领单功能。
（2）药房入库
具备核查药库出库信息（包含药品名称、规格、生产厂家、入库数量、药品批号、药品效期等）并转换为药房入库信息功能。
具备修改药房药品入库预定信息的修改。
具备查看药房药品入库单明细功能。
（3）药房退药
具备选择药品进行退库单录入，向退药药库发送退库信息功能。
具备修改/删除未被药库确认的退库单功能。
具备根据时间段或退库单状态查询退库单，查看退库单明细信息功能。
（4）库存盘点
具备通过药品代码、药品类别等新建盘点单盘点药库库存功能。
具备修改/删除未复核的盘点单功能。
具备通过移动端进行药品盘点功能。
	项
	1
	

	2
	住院输液发药
	支持与合理用药接口进行对接，完成输液审方功能。
具备设置输液审核是否走医生再审批流程功能。
具备对审方通过的药品按患者发药并记费，同时扣减输液中心库存功能。具备对已发药处方贴按批次/病区方式打印，同时可以调整打印格式功能。具备按发药时间、病区、发药人员查询并补打瓶贴功能。
具备接收病区输液贴退药申请，集中处理退药后，对未发输液做退库退费处理功能。具备对领药单、退药单、贵重药品统计与打印功能。
	项
	1
	

	3
	输液批次管理
	具备通过特殊批次时间设置/多批次溶媒上限设置/特殊药品设置/单药品时间批次设置/指定频次用药时间设置等规则进行输液成组药品编辑功能。
具备通过设置的编批规则，根据病人医嘱数据自动把医嘱拆分为输液单，并根据规则生成条码号功能。
具备查看病人输液单批次信息并进行调整功能。
	项
	1
	



4) 病理信息系统
	序号
	模块清单
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	登记及收费
	病理标本在病理科室签收后，可以在登记窗口进行标本登记。系统的登记窗口提供以下功能：
（1）患者信息登记
登记员可通过扫描标本容器上的条码号或者通过病人相关编号，获取患者标本信息，并查看和提取病理申请单的相关信息。登记过程中，病理号可按照当前病例库的编号规则自动升位，也可手工调整。
（2）患者退补费操作
登记员可在登记界面对需要退补费的患者进行补费、确费、退费、核费、收费等操作，灵活的应对病理检查过程中的收费波动问题。
（3）患者登记留言
对于特殊检查需要留言的患者标本，登记员可以在登记界面直接进行留言，方便技师处理标本和报告医师书写报告时查看。
（4）患者信息关联
登记完成后，系统会自动检索患者的历史检查数据，如果发现患者存在病理或其他科室的历史检查信息，系统会给出是否关联的提示，关联后的信息可以在报告书写时供报告医师查阅。
（5）已发布报告打印
登记页面还可以完成对已发布报告的打印，患者可以在登记窗口直接领取报告。
（6）界面个性化设置
系统可以支持对登记界面患者信息显示字段内容和显示的顺序个性化调整，以方便不同的用户不同的使用习惯。设置后的用户界面可以保存在系统中，在该用户下次登录时自动同步。
（7）VIP用户登记
对于部分特殊患者和VIP患者，系统可以提供绿色的患者登记通道，方便患者快速登记。
	项
	1
	

	2
	病理取材
	标本完成登记后，取材医师可以在取材界面对标本进行取材操作，通过病理取材模块，可以进行取材信息记录和包埋等操作。具体包含以下功能：
（1）取材信息列表
用户打开取材界面后，系统信息列表自动显示所有已登记未取材的病理记录或者待补重取的病理记录，并可以通过不同色彩对不同取材状态的标本进行标识；用户可以按日期、病理号等信息快速查询目标取材信息，并可通过条码枪扫描标本容器（袋）上的病理号条码或申请单上病理号条码自动提取相应记录；对于需要补取材的标本，系统会自动给出提示并显示有补取要求的病理列表。
（2）结构化取材模板
为了节省取材医师的操作时间，提升病理取材效率，系统为用户提供专业的大体取材描述模板，取材医师只需选择对应取材模板点选关键描述信息，即可快速完成大体取材描述，并且，取材模板还可以自动关联蜡块知识库，在选择模板时自动生成对应的蜡块信息，从而更加智能、快速地完成取材信息登记。系统所有结构化取材模板取自国内众多大三甲医院病理医师的经验，并可以支持交付后用户的手动调整维护。
（3）标本附属信息填报
对于取材过程中的标本“标本位置”、“取材备注”、“附言”等附属信息，可以通过鼠标快速点选来完成，快速保存完成取材操作并打印包埋盒。
（4）包埋盒打印预览
支持包埋盒打印预览。
	项
	1
	

	3
	图像采集
	系统支持与大体拍摄设备对接，实现大体图像的拍摄。支持与电子显微镜对接，实现镜下图像的采集。可对采集到的图片进行后处理，包括放大、影像质量调整；裁剪、测量等。也可进行平铺。
	项
	1
	

	4
	检查报告处理
	支持复制、粘贴、字体设置等，满足医生日常使用需要。具体包含以下功能：
（1）报告打开
为了方便报告医师快速打开报告，系统可以按照未写报告、提醒报告、我的已完成报告、我的延迟报告、过期报告、科内会诊等多个标签，快速分类待写报告列表并双击打开目标患者报告，支持按照不同颜色标识对不同状态下的报告进行区分，并可以自定义报告列表的显示设置，保存以方便在后续登录时快速进行习惯操作。对于已分配待写但未写的报告，系统可以支持报告医师对其进行锁定，锁定后的报告将不允许其他报告医师打开。
（2）报告查看
报告医师在书写报告时，可以查看当前患者的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片及描述、取材的明细记录、当前病理状态、技师留言等内容，并可以查看患者的电子申请单及电子病历信息，方便在书写报告前对患者的状况有更为全面的了解。对于产生额外费用的患者，报告医师可以在报告界面快速进行补费操作。而对于发生过修改、审核未通过被退回的报告，报告医师也可以快速的查阅其修改的内容和退回原因信息。
报告界面的显示过程中，用户可以按照使用情况，对报告界面进行放大缩小和明暗度的调整。
（3）报告书写
支持图文报告格式，支持图片添加、拖拽、缩放、自定义布局。适应用户日常书写word文档习惯，可以快速的熟悉系统。
报告医生通过双击患者列表中的患者信息进行患者报告书写，系统可以根据患者的检查类型和检查部位自动切换对应的报告模板，报告医生只需补充病症关键信息即可快速完成一份报告。
对于疑难病例医生难以准确诊断时，可以通过快捷键发起读片会诊申请，组织院内专家进行联合会诊。
	项
	1
	

	5
	病理危急值提醒
	系统对于报告中出现的危急值诊断，可智能的检测并进行弹窗提示，报告医生可以通过提示窗口快速将危急值上报临床，进行危急值在科室和临床间的快速传递。
危急值信息可以按照不同医院业务的差异化进行个性化定制，并可以实时的进行增删改等后台管理。
	项
	1
	

	6
	临床报告调阅管理
	临床报告调阅软件提供给临床医生一个报告调阅的入口，临床医生可以通过临床报告调阅软件在医生站查看到患者的检查报告，同时可以查看到该患者在医院的历次检查报告。
	项
	1
	

	7
	相关报告调阅
	支持纵向调阅患者历史检查报告及影像，同时可横向调阅患者放射、超声、内镜、心电、检验、电子病例等。信息系统支持医生在写报告时，在同一个界面横向调用患者的历史放射、超声、内镜、心电等检查结果、检验结果、电子病历相关医疗信息；纵向报告是指患者的历次影像报告数据，满足报告医生进行精准诊断的需求。
	项
	1
	

	8
	敏感词提醒
	为了避免报告书写中简单的错误，系统提供个性化配置功能。根据配置的内容，书写报告时进行敏感词提醒，如在男性的检查报告中出现“子宫”，会及时提醒。
	项
	1
	

	9
	统计报表及条件查询
	为医生提供精准查询和模糊查询两种查询方式，支持全院信息统一查询。精确统计医务人员、科室工作量和各种病例统计、分析。
系统支持病人查询、随访查询、会诊查询、危急查询、申请单查询。支持工作量统计、阳性率统计、分类收费统计、收入汇总统计、报告率统计、工作量分组、收费项目明细统计、检查部位例数统计、工作量按月分组、总汇表打印统计、随访汇总统计、典型病例汇总、医生参与读片、检查质控统计。
通过患者基础信息、检查类型信息等快捷查询，支持按照患者信息（基础信息、申请科室、报告类型、检查医生、收费情况等）、报告信息（标本名称、检查项目、诊断结果等）的高级组合查询；支持精确统计医务人员、科室工作量。支持统计、分析各类病例。
	项
	1
	

	10
	病理报告数字签名
	支持通过CA完成病理报告数字签名。
	项
	1
	



5) PACS管理系统
	序号
	模块清单
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	肺结节CT影像辅助检测
	肺部辅助筛查产品在早期肺癌筛查应用中，以其高性能的并行运算能力，有效挖掘肺癌的核心特征点，高效判断不同序列影像是否存在疑似癌症的特征，实现肺癌早筛、早诊、早治的技术性突破。通过与国内顶级医院医生的对比，智能CT辅助筛查产品不仅能够大大提升肺癌筛查的效率，同时人工智能对半实性与磨玻璃结节等早期肺癌征兆展现出了优越的敏感性，能够帮助影像科医生提升诊断的准确率。
1.高效阅片：根据与医生阅片速度的调查对比显示，由系统辅助医生完成CT的诊断工作，可以提升科室效率。
2.敏感度高：通过对比机器与医生针对不同大小的结节以及不同类型的结节（实性结节，钙化结节，半实性结节，磨玻璃结节）的检出率，我司的人工智能高于三甲医院副高级别医生的结节筛查敏感度，能够大大帮助医生找到容易被忽视的微小结节。同时，人工智能对半实性，磨玻璃结节有很高的检出率，医生非常容易忽视恶性率高达59%的半实性和磨玻璃结节。
3.结节密度分析：系统提供结节密度直方图展示，医生可通过密度直方图观察实性部分与实性区域体积是否增大判断结节倍增情况，以便于应用于随访诊断。
4.结节动态追踪：肺内小结节很难通过形态学一次获得可靠诊断，需要对患者进行定期追踪观察评断病变良恶性，选择适宜的时机给予恰当干预。而结节追踪观察不仅需要找到不同时段的影像资料，还需要找到所有历史结节并逐一对照分析生长变化，判断性质。肺部疾病智能解决方案目前已可以提供结节对照分析功能，自动搜寻历史影像资料，分析对比结节变化及新生结节，将医生从繁琐对照工作中解放出来。
5.报告一键导入：系统识别结节后将筛查结果依照专家共识标准自动生成结构化报告描述，实现标准描述结构化报告，提升工作效率，提升医疗数据质量，并可一键导入报告至RIS报告书写界面。
	项
	1
	

	2
	胸片辅助检测
	DR胸部辅助筛查产品模型经历数十万张正位胸片学习，标记包括：结节、渗出、钙化、索条、肺门增大、气胸、肋膈角变钝等多种异常影像表现。经测试系统模型对于胸部磨玻璃结节的识别敏感度有超过医生的表现，对于气胸及骨折等常见胸部症状有良好的识别能力。
1.支持多种病灶的检出：包括结节，气胸，肺感染、主动脉结钙化、条索影、心影增大、胸腔积液等；
2.敏感度高：善于发现各种隐匿病变，如磨玻璃密度结节、软组织遮挡结节等，漏诊极少；
3.使用便捷：跟PACS的图像浏览软件融为一体，打开患者影像即可看到病灶的影像标注及说明。
	项
	1
	



6) 手术麻醉临床信息系统
	序号
	模块清单
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	术前访视
	患者术前访视可查看患者基本就诊信息、手术申请和安排信息。
	项
	1
	

	2
	术前风险评估
	患者术前风险评估为麻醉医生提供麻醉风险评估表，医生可为患者麻醉进行相关评分与ASA分级。
	项
	1
	

	3
	患者知情同意书
	为麻醉医生提供符合医院要求的麻醉知情同意书、麻醉相关自费耗材与药品使用知情同意书，并能够按模板打印。
	项
	1
	

	4
	患者信息调阅
	手术管理系统在与患者360视图对接的情况下，可方便查看患者电子病历信息、检查检验信息、影像报告、医嘱信息等。
	项
	1
	

	5
	术中麻醉管理
	系统提供图形化展示当前手术间的手术排台情况，一览各个手术的状态，通过该入口可以与院内手持设备实现患者入室身份识别并进入麻醉记录单开始进行手术麻醉过程的管理。
	项
	1
	

	6
	术中电子麻醉记录单
	系统与监护仪、麻醉机对接的情况下，可通过采集服务方式将监护仪、麻醉机等设备上的患者体征数据按规范要求的时间间隔自动在麻醉单上绘制出体征趋势图。
	项
	1
	

	7
	麻醉数据修正
	系统提供对受到干扰的伪差生命体征数据进行手工或拖拽式操作进行修正功能。
	项
	1
	

	8
	术中事件记录
	支持手术信息记录，包括记录麻醉事件情况记录。
	项
	1
	

	9
	术中事件质控
	支持提醒麻醉医生进行对应的操作处理，例如手术超过一定事件提示使用抗菌药物已经特殊操作进行倒计时提示，防止事件超时。支持提供麻醉记录单中记录项设置功能，系统采集到超过正常值的生命体征数据，在麻醉记录单以特殊标记展示，提醒麻醉医生进行相应处置。
	项
	1
	

	10
	自动评分管理
	系统通过选择评估时间段，自动分析该区间内患者的体征监测数据，并自动进行计算风险评分。
	项
	1
	

	11
	麻醉医生交接
	系统能够记录麻醉交接班前后的麻醉医生姓名、交接班时间，切换医生登录，便于进行精确工作量统计。
	项
	1
	

	12
	术后复苏管理
	支持对要进行复苏的患者提前对复苏室床位进行预约，可以在手术中查看当前苏醒室床位使用情况。能够图形化展示复苏室的床位及患者信息。能够查看即将出手术间进入复苏室的患者及其床位预约信息。
	项
	1
	

	13
	术后麻醉管理
	提供术后麻醉总结镇痛记录单、麻醉访视记录及评分等表单，可记录镇痛效果、随访信息，对麻醉过程、麻醉效果进行总结，并能够按照模板打印。
	项
	1
	

	14
	电子复苏记录单
	选择指定复苏床位对复苏患者进行转入，系统自动记录进入PACU时间。麻醉医生记录术后复苏过程中的麻醉用药、事件、生命体征、患者入室情况、出室情况，并自动生成独立的术后复苏记录单。系统提供麻醉复苏Steward苏醒评分表单，可记录评估患者清醒程度。通过与体征仪器对接，自动绘制生命体征趋势在复苏记录单上。系统支持在复苏记录单延续术中麻醉记录单的模式。在患者复苏过程中可调阅患者麻醉记录单。
	项
	1
	

	15
	统计报表查询
	系统提供统计麻醉科室管理指标和三级医院评审麻醉考核指标，可根据指定时间区间统计全院、各科室、各主刀医生、各麻醉医生的手术和麻醉工作量，可统计指定时间段内患者各个年龄段分布情况、离室去向，统计指定时间段内术后镇痛治疗患者，首台手术开台时间、时间段、手术间利用率等指标进行统计。
	项
	1
	

	16
	麻醉术中医嘱管理
	术中医嘱管理为麻醉医生提供独立的术中医嘱开立模块，能够支持术中医嘱的开立，并与CIS住院医生站医嘱互通，能够调用输血申请和病理申请单，能够将麻醉记录单中的用药、输血申请和病理申请单等术中医嘱导入住院医生站，实现医嘱互通。系统提供医嘱维护和录入功能。
	项
	1
	

	17
	麻醉设备联机（数据采集）
	支持与监护仪对接，实时获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2、无创血压、有创血压、体温、ETCO2、肺动脉楔压、中心静脉平均压等患者体征信息，及来自床旁麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、气道压、RM、AG、BIS、PICCO、MPM、吸呼比等患者体征信息。
系统支持通过WebService、RestfulAPI、WebAPI等多种接口方式实现与院内如：医院信息系统、实验室信息管理系统、医学影像存档与通讯系统、电子病历系统等信息系统的接口对接。
	项
	1
	

	18
	手术室护理文书
	（1）手术护理记录
系统提供手术护理记录单，用于记录患者手术过程中的护理信息，同时麻醉单中的信息可自动同步到手术护理记录单。
（2）术前三方安全核查记录
系统提供三方安全核查功能，核查单符合卫生部标准手术安全核查单格式。在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行主刀医生、手术室护士、麻醉医生三方确认。
（3）手术器械清点记录
系统提供器械清点功能，关前、关后、手术结束三个时间点对物品进行清点记录，清点节点支持按医院要求配置。
（4）手术转运交接记录
系统提供手术转运交接记录单，记录患者离开病区、进入手术室以及出手术室和回到病区的身份信息及携带物品清单信息，方便核对。
	项
	1
	

	19
	手术排班管理
	系统能够接收住院医生站、急诊等各渠道的手术申请单并进行手术类别标识。系统提供以图形化拖拽的方式及列表方式对手术申请、麻醉医生及护士进行台次安排和人员分配，列表支持批量操作。手术安排时可根据拟手术时间和预估时长
进行安排。手术安排表可进行导出、打印。如果取消手术，系统可记录手术停台及取消原因。手术安排成功后，在已做接口的情况下，系统可以推送手术安排信息给主刀医生及麻醉医生。
为了提供护士安排手术效率，系统提供对页面上的内容进行折叠功能，扩大操作区域。
护士点击未排手术边上向下的箭头，未安排手术向下折叠起来，护士可对已排台手术进行操作。
护士点击已排台手术边上向上的箭头，已排台手术向上折叠起来，护士可对未安排手术进行操作。
	项
	1
	

	20
	手术室手术麻醉计费
	系统提供手术、麻醉相关费用录入查询功能，包括各类收费项目，药品费用以及耗材费用。与HIS对接实现术中医嘱关联的收费项目自动计费、医技确费以及高值耗材的扫码识别。
系统提供能够手术麻醉协定方、收费项目组套维护功能，录入手术、麻醉费用时可直接调用协定方、组套进行录入。录入后的手术、麻醉费用可进行修正与审核操作。
（1）医嘱审核执行
医生下达术中医嘱后，护士可勾选已下达的医嘱进行审核，没问题审核通过，有问题的医嘱可直接退回。审核通过、退回的医嘱可撤销执行，撤销执行的医嘱可重新进行审核执行。审核通过的医嘱可自动关联手术费项目进行HIS计费。
（2）手术室汇总领药
系统提供设置功能，可设置手术室备用药品的目录、额定库存用于预警库存。
术中医嘱执行后系统自动扣减手术室备用药品的库存，并定期生成补药汇总请领单，通过与药房系统对接，实现自动通知药房发药以补充备用药品。
系统提供手术室领药记录单查询功能。
（3）精麻药品残余液管理
系统支持药品残余液处理登记记录，可自行设置需要管理的药品类型，支持登记和撤销登记，可记录处理方式和处理人。
	项
	1
	



7) 用血管理系统
	序号
	模块清单
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	血袋出入库管理
	（1）血袋入库
支持血袋出入库的信息化管理，库存量临床提醒，支持对血库库存血袋使用有效期限和血库血袋库存量预警提示，支持设置血袋多级预警方式，支持与血站获取血袋信息。
输血科在完成血袋入库后，系统支持血袋入库信息化管理，包括入库状态、献血码、成分码、血袋品种、规格设置、血型、有效期、制备时间、血型复核、外观检测、血袋来源、负责入库操作人员信息、入库时间、供货单号、存放位置。
（2）血袋出库
当输血科需要进行血袋出库操作时，可通过新增出库，实现血袋出库工作，血袋出库信息包括献血码、成分码、出库类型、血袋去处、出库原因、取血者。
	项
	1
	

	2
	血型检查鉴定及审核管理
	对病人验血后的血型鉴定和输血前检查结果的报告处理模块。支持从CIS系统直接下载病人的信息，支持条码流程，支持报告双人审核流程，血型报告打印。
	项
	1
	

	3
	病人输血及发血管理
	根据库存、血型档案对血样标本进行备血、发血管理，支持发血单打印、预览。
	项
	1
	

	4
	输血免疫报告
	输血免疫报告支持产前免疫、抗体鉴定、血小板抗体、新生儿、IGg抗A抗B等报告。
	项
	1
	

	5
	血袋销毁管理
	对于已经使用过的血袋须有处理过的血袋的记录，该模块可以详细地记录处理的时间，处理人员等，便于血袋包装袋使用记录跟踪。
	项
	1
	

	6
	血袋库位管理
	对根据库位设置，入库的血袋存放进行库位划分，配血发血时能快速查找血袋的存放位置。
	项
	1
	

	7
	查询/统计
	支持单病种用血临床诊断统计管理
支持临床发血、科室用血、血液报废、血袋出入库、库存、科室费用等各种综合查询、统计分析功能，并以表格和图形等形式展现。
支持血库入库查询、血库库存查询、血库存汇总、输血量统计、输血前后检测比例统计分析、不合理输血比例统计分析，不同输血目的的用血比例统计分析，科室、医师、病种用血统计、交叉配血统计、血库交班管理、包装袋处理汇总。
	项
	1
	

	8
	设备联机
	系统支持血型检查仪器、配血仪器的联机、仪器数据双工通讯，完整传输仪器检测信息。
	项
	1
	

	9
	输血系统与第三方系统接口
	系统支持与第三方系统对接。
	项
	1
	



8) 重症监护信息系统
	序号
	模块清单
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	病区概况
	支持整体监测病区当前状况，包括病区患者流转情况，ApacheII患者分布情况、气管插管患者分布情况、各类重点患者情况、床护比、床医比、患者在区天数统计、床位及设备使用情况、工作量统计等。
	项
	1
	

	2
	患者床位卡
	支持使用患者卡片显示当前病区全部患者的基本信息、各患者重点情况标记，也可使用展板样式总览当前病区所有患者的监护概况。
	项
	1
	

	3
	患者概览
	支持提供一个图形化展示单个患者的重症监护情况的总览界面，包括患者生命体征数据、出入量平衡、评估情况、置管情况、皮肤压疮情况、血糖情况、检验情况、血气分析情况等。
	项
	1
	

	4
	监护数据
	支持通过连接设备自动采集患者的各项生命体征监测数据，并在多坐标图上统一展示生命体征数据，以时间轴的方式记录患者的观察项监测结果、护理项目的执行结果。
	项
	1
	

	5
	医嘱执行
	持自动同步患者的长期/临时医嘱，并按照ICU中的医嘱分类对医嘱归类显示，快速记录医嘱执行情况，按执行过程展示医嘱执行状态。
	项
	1
	

	6
	液体平衡
	支持以表格形式记录、以表格或图表形式展示患者的出入量情况。能够根据医嘱执行情况、护嘱执行情况自动生成患者出入量数据，对无法生成的数据支持手工登记和修改。
	项
	1
	

	7
	管路管理
	支持快速记录患者置管、拔管、导管护理情况，并图形化展示患者置管详细记录。对于对非计划拔管、管路感染情况能够进行标记显示。并能够在重症护理记录单中自动生成患者的导管监护记录。
	项
	1
	

	8
	皮肤管理
	支持快速记录并跟踪患者压疮情况及压疮护理记录情况，并图形化展示患者压疮的详细记录。能够使用时间轴展示压疮跟踪记录，并能够在重症护理记录单中自动生成患者的压疮监护记录。
	项
	1
	

	9
	检验结果
	支持通过与LIS系统对接，可获取并查看患者检验结果，并对检验指标结果进行有效管理。针对床旁检测项目（POCT），如血气分析、血糖检测等，可支持仪器对接或手工录入。
	项
	1
	

	10
	重症自动评分
	支持提供ICU患者医学评价、评估所需的评估表单模板，对患者进行各项评估，可快速查看评估结果及按评估时间自动生成的评估趋势图。
	项
	1
	

	11
	重症医学知识库
	支持重症医学知识库维护，支持查看、打印重症监护记录单、各类评估单功能。将患者监测记录、观察项、护理项、用药信息、出入量、导管信息、皮肤信息等自动汇总提取到重症监护记录单，并支持对重症监护记录单进行打印。
	项
	1
	

	12
	患者查询
	支持提供综合查询患者出入区、在区情况，并可进行患者出入区、取消入区、换床等操作。通过与HIS、医生站、电子病历、LIS、PACS等系统对接，实现调阅患者临床信息、电子病历、检查检验报告等功能。
	项
	1
	

	13
	医嘱管理
	支持通过与住院医生站系统对接，实现自动提取患者的长期/临时医嘱信息，并对医嘱进行再次分类，便于医嘱执行过程中分类展示医嘱执行过程，可按时间排序的按组展示医嘱、显示医嘱当前执行状态。
	项
	1
	

	14
	护嘱管理
	支持按患者的护理诊断制定患者的护理计划，生成待执行的护理措施。不同的护理诊断/护理目的能够对应不同的护理措施组合。
	项
	1
	

	15
	床位联调
	支持监护仪、呼吸机等设备的联机，采集数据集成。
	项
	1
	



9) 临床药师工作站
	序号
	模块清单
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	门（急）诊医师工作站前置审方干预
	支持将自动分析结果分级。在不同的级别下门诊医师工作站开立处方时系统预审干预效果不同。
医师工作站能够接收到审方情况的系统提醒。包括系统审方通过，或药师人工干预审方不通过。
当医师开具的处方存在用药问题时，处方会被推送至药师进行人工干预，在处方完成人工审核前，医师仍可以开具其他处方，在这个过程中，审方干预和医师开具处方互不影响，可以分别独立进行。
医师工作站能够接收到药师审方结果。当药师人工干预审方不通过时，支持医师选择修改处方或选择“仍然使用”，坚持使用必须写明理由后才能执行处方。
当药师第一次审方不通过，选择退回后，支持医生选择“双签通过”，不需要药师进行二次人工审核即可自动通过二次审核。
	项
	1
	

	2
	住院医师工作站前置审方干预
	在不同的级别下住院医师工作站开具医嘱时系统预审干预效果不同。
医师工作站能够接收到审方情况的系统提醒。包括系统审方通过，或药师人工干预审方不通过。
当医师开具的医嘱属于用药问题时，医嘱会被推送至药师进行人工干预，在处方完成人工审核前，医师仍可以开具其他医嘱，在这个过程中，审方干预和医师开具医嘱互不影响，可以分别独立进行。
医师工作站能够接收到药师审方结果。当药师人工干预审方不通过时，支持医师选择修改处方或选择“仍然使用”，坚持使用必须写明理由后才能执行处方。
当药师第一次审方不通过，选择双签退回后，支持医生选择“双签通过”，不需要药师进行二次人工审核即可自动通过二次审核。
	项
	1
	

	3
	审方方案配置
	拥有方案设定权限者，可结合本院审方的特点，制定个性化审方方案，系统将根据设定的方案对处方（医嘱）进行审核。
	项
	1
	

	4
	用户权限配置
	按科室分配审方权限：可按科室分配审方权限，分配用户按科室审方。
按药房分配审方权限：由于审方药师的人数配比原因，药房发药药师和审方药师是同一人，则可合适此功能按药房分配权限，用户按药房审方。
	项
	1
	

	5
	审方回复模板配置
	新增模板：可新增药师审方以及医师回复理由模板。包括模板名称、模板内容。
修改模板：可在模板列表中修改已有的药师审方以及医师回复理由模板。
删除模板：可在模板列表中删除已有的药师审方以及医师回复理由。
	项
	1
	

	6
	分级授权
	分级授权用户设置生成：若需要修改原审方问题级别，则要在生成用户授权功能中设置授权码并保存，在调整级别的时候需要输入授权码进行验证。
	项
	1
	

	7
	审方级别调整
	历史分析规则级别查询：可按药品名称（支持查询涉及两药间的分析规则）、规则级别、问题类型条件查询曾经应用过的审方规则。
	项
	1
	

	8
	审方历史导出模板配置
	审方历史导出格式设置：导出历史审方记录时，可根据此配置的模板导出不同的格式：统计格式（按药品明细导出）/普通格式（按处方合并导出）。
	项
	1
	

	9
	门（急）诊药师前置审方
	处方进入审方工作站，系统会自动推送给审方药师，由药师进行前置干预。当有需药师进行人工干预的待审处方时，系统会在任务拦中弹出消息提示，同时会有声音提醒审方药师关注。审方时，药师可查看待审处方的列表和查询明细，同时对系统智能预审的参考信息进行查看，查看的内容包括分析出的问题的点评分类代码，问题等级以及详细内容。
当药师第一次审方不通过，支持药师选择双签退回，当医生选择“双签通过”后，不需要药师进行二次人工审核即可自动通过二次审核。
审方药师可根据事中审方点评的问题归类性质，结合医师开方分级提醒，快速进行人工干预判断。
	项
	1
	

	10
	院药师前置审方
	可开停实时人工干预模式。若开启则可进入人工干预，当有57级的问题医嘱进入审方工作站，系统会自动推送给审方药师，由药师进行前置干预。
当有需药师进行人工干预的待审医嘱时，系统会在任务拦中弹出消息提示，同时会有声音提醒审方药师关注。
审方时，药师可查看待审医嘱的列表和查询明细，同时对系统智能预审的参考信息进行查看，查看的内容包括分析出的问题的点评分类代码，问题等级以及详细内容。
待审医嘱批量处理：系统支持对所有待审医嘱集中列出，在一个界面内方便审方药师完成批量审方。
审方药师可根据事中审方点评的问题归类性质，结合医师开方分级提醒，快速进行人工干预判断。
	项
	1
	

	11
	全处方/医嘱管理
	可对系统中已打回处方/医嘱、药师通过处方/医嘱、超时通过处方/医嘱进行记录；
可对系统中所有审方的过程记录和处方/医嘱修改记录。
	项
	1
	

	12
	审方工作量统计
	可对药师审方的工作量、问题药品、问题类型、科室、医生排名等进行统计。可根据全院、医师、科室，对审方工作量等指标进行统计分析。
审方报告图形分布：可查看处方/医嘱审核情况、审方中心人工干预情况的统计饼图，审核药师工作量统计图，以及问题药品、类型、科室、医生的排名统计图等。
审方报告明细查询：点击处方/医嘱审核情况统计图，点击图形可以跳转查看具体问题处方审核情况明细表。
	项
	1
	

	13
	系统拦截历史
	系统拦截历史查询：支持查看被拦截的历史问题处方/医嘱明细及拦截理由。
系统拦截历史导出：支持将被拦截的历史问题处方/医嘱明细批量导出为excel表格。
	项
	1
	

	14
	处方问题审方历史管理
	审核历史信息查看：系统提供07级审核处方历史信息查看功能。可对所有系统及人工审核的处方进行历史处方回溯查看。
审核历史信息筛选：提供07级审核历史处方按标签筛选的功能。筛选弹出框中可供选择的标签有科室、医师、药品、审方药师、病历号、患者姓名、问题处方点评代码进行历史信息明细筛选。
审核历史信息导出：可将07级审核历史信息导出为excel表格，导出格式分为统计格式、普通格式，即可对查询到的审方历史明细进行明细数据导出，也可对查询到的审方历史明细进行统计数据导出，且导出格式在导出模板模块中可任意配置。
	项
	1
	

	15
	处方/医嘱重点关注
	人工干预重点处方/医嘱关注：在审核处方/医嘱过程中，可对进入审方中心后标识为“关注”的处方/医嘱进行回溯查看；
重点关注处方/医嘱查询：支持在审方历史中，可查询重点关注的处方/医嘱信息，含科室、医师、药品、审方药师、卡号/病历号、患者姓名、问题处方点评代码等历史信息明细，便于用户进行规则分析和病例讨论。
重点关注处方/医嘱导出：可将重点关注处方/医嘱信息导出为excel表格，导出格式分为统计格式、普通格式。
	项
	1
	



10) 供应室管理系统
	序号
	模块清单
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	基础信息管理
	基础信息维护是系统正常运转的基本保障，包括系统运行基础信息管理和消毒包基础信息管理。
	项
	1
	

	2
	消毒供应闭环管理
	消毒追溯系统对普通器械包、手术器械包、敷料包、高水平消毒包、外来器械包提供全流程信息管理。
	项
	1
	

	3
	消毒包门诊使用登记
	与医院HIS进行数据联接，可以输入病历号、刷卡、输入患者姓名等方式查询门诊患者信息，选择患者后扫描患者使用的消毒包标签上的条码进行使用登记。选择患者后也可以查看该患者使用消毒包的记录。对消毒包内物品（例如压脉带）会被多个患者使用的情况，选择本科室扫描消毒包条码进行使用登记。
	项
	1
	

	4
	消毒包病区使用登记
	与医院HIS进行数据联接，可以输入住院号、患者姓名、扫描腕带等方式查询住院患者信息，选择患者后扫描患者使用的消毒包标签上的条码进行使用登记。选择患者后也可以查看该患者使用消毒包的记录。
对消毒包内物品（例如压脉带）会被多个患者使用的情况，选择本病区扫描消毒包条码进行使用登记。
	项
	1
	

	5
	消毒包手术室使用登记
	与医院HIS、手麻系统进行数据联接，可以输入住院号、患者姓名、扫描腕带等方式查询手术患者信息，选择患者后扫描患者使用的消毒包标签上的条码进行使用登记。选择患者后也可以查看该患者使用消毒包的记录。
	项
	1
	

	6
	消毒包常规请领和发放
	消毒包请领管理由临床科室填写请领信息，消毒供应中心护士长审核请领信息两部分组成。临床可以对常用消毒包使用请领登记的功能进行申请，申请后护士长需要对申请信息进行可内审核，审核后系统会弹出消息提醒消毒供应中心有待处理的请领单信息；消毒供应中心护士长使用请领确认的查看临床科室申请信息，申请信息正确进行确认，若申请信息填报有误可以打回至科室，科室重新修改申请信息。
	项
	1
	

	7
	借包申请和借包发放
	临床科室填写借用消毒包申请信息，消毒供应中心护士长审核请领信息两部分组成。申请后护士长需要对申请信息进行可内审核，审核后系统会弹出消息提醒消毒供应中心有待处理的请领单信息；消毒供应中心护士长使用请领确认的查看临床科室申请信息，申请信息正确进行确认，若申请信息填报有误可以打回至科室，科室重新修改申请信息。
	项
	1
	

	8
	消毒包追溯管理
	（1）消毒包信息追踪：
扫描消毒包条码、唯一码查询消毒包从回收到使用各流程记录的信息，对唯一码管理的消毒包可以查询历史记录的回收到使用各流程信息。
（2）外来器械包追踪：
扫描外来器械包条码可以查询外来器械从接收、清洗、清洗监测、清洗质检、配包、包装、灭菌、发放、使用、回收、清洗、移交全流程记录的信息。
（3）清洗批次追溯：
选择清洗设备、清洗批次可以查询该批次清洗的消毒包对应的全流程信息。
（4）灭菌批次追溯：
选择灭菌机、灭菌批次查看该批次灭菌的消毒包全流程信息。
清洗批次对照：操作员完成系统中清洗批次和清洗机批次进行对照，对照后系统记录清洗机的运行参数，并在清洗监测页面显示清洗机运行参数数据。
灭菌批次对照：操作员完成系统中灭菌批次和灭菌机批次信息对照，对照后系统记录灭菌机的运行参数，并在灭菌监测页面显示灭菌机运行参数数据。
	项
	1
	

	9
	消毒包失效管理
	输入失效天数查询即将失效或已失效消毒包信息，消毒供应中心可以查询在库存存放消毒包信息和已发放到科室还未使用的消毒包信息。在消毒供应中心存储的消毒包若已过期，勾选消毒包进行确认失效登记，在回收页面扫描该消毒包进行回收。
	项
	1
	

	10
	不合格业务管理
	清洗不合格查询；查询时间段内清洗不合格器械信息。
湿包登记：灭菌后湿包进行登记并记录对应的处理流程。
无菌包检查：发放前检查消毒包，对不合格包登记结论并记录处理信息。
清洗机更换：清洗机在运行中发生故障，需要更换清洗机清洗或者在原清洗机重新清洗，需要记录更换记录，并更新消毒包对应的清洗记录。
灭菌机更换：灭菌机运行出现故障无法灭菌或者灭菌监测物理、化学监测不合格，消毒包需要更换灭菌机或者更换灭菌批次重新进行灭菌处理，记录更新信息并更新消毒包灭菌信息，更换后的灭菌批次需要重新进行灭菌监测登记。
	项
	1
	

	11
	消毒包召回管理
	当出现生物监测不合格的情况时，选择不合格灭菌批次查询该灭菌机上次生物监测合格到本批次所有消毒包信息，对这些消毒包进行召回登记。查询消毒包信息可以看到消毒包当前是在消毒供应中心还是临床科室，消毒包已被患者使用会显示患者信息，召回的消毒包不能发放、临床科室不能使用。
	项
	1
	

	12
	消毒包工作量统计
	选择时间段可以查询消毒供应中心操作员在各流程处理的消毒包数量信息，查询结果可以打印。
	项
	1
	

	13
	费用统计
	选择时间段可以查询发放到各科室消毒包数量和费用信息，可以查询全院科室也可以查询单个科室费用信息，查询结果可以打印。
	项
	1
	

	14
	不合格包统计查询
	清洗不合格查询：选择时间段查询清洗质检、器械抽检中不合格器械信息、不合格原因、清洗人员、清洗机信息。
器械抽检查询：查询时间段内进行器械抽检的信息。
湿包查询：选择时间段查询登记为湿包的消毒包信息。
不合格包查询统计：查询时间段内不合格包信息。
	项
	1
	

	15
	每周生物监测情况统计
	选择本周、本月、本年查询灭菌机生物监测执行情况，对每周一次都未做生物监测的灭菌机进行提醒。1
	项
	1
	

	16
	设备检查情况统计
	选择时间段查询清洗设备、灭菌设备使用前的水电气情况。
	项
	1
	

	17
	消毒供应移动作业管理
	系统提供回收、清洗、灭菌、发放、外借发放等业务的移动端操作方式，方便操作员进行快速操作。
	项
	1
	

	18
	消毒供应移动作业查询
	门诊护士可以选择患者、扫描消毒包条码进行消毒包使用登记。
住院护士可以扫描腕带/输入病历号选择患者、扫描消毒包条码进行消毒包使用登记。
手术巡回护士可以扫描腕带/输入病历号选择患者、扫描消毒包条码进行消毒包使用登记。
	项
	1
	



11) 医疗协同
	序号
	模块清单
	具体功能要求
	单位
	数量
	备注

	1
	患者主索引
	支持对接各业务系统，将数据同步注册到EMPI系统中，以保障各业务系统之间患者信息的一致性。
	项
	1
	

	2
	复制库ODS
	支持实现在线业务数据库的实时映像，数据和数据结构基本与业务数据库保持一致。
	项
	1
	

	3
	在活系统数据集成
	支持HIS数据、医生诊疗数据、检验检查等数据集成。
	项
	1
	

	4
	医院数据仓库HDW
	支持按照业务域为主体进行数据模型设计与数据抽取，实现医院医疗数据的整合与连续性存储。
	项
	1
	

	5
	数据集成任务调度
	支持即时捕获和传输数据源中的新增、修改或删除操作。
	项
	1
	

	6
	临床数据中心CDR
	支持对数据进行数据聚合、合并、清洗操作，采用ETL数据抽取方式实现数据的抽取到数据中心数据库中。
	项
	1
	

	7
	患者360视图
	支持查看当前医生所管理科室的患者列表，包括门急诊患者列表、在院患者列表、我的患者列表、关注患者等功能。
	项
	1
	



10.1.6信息安全
10.1.6.1内网
1) 与外网边界防火墙（1台）
	参数名称
	技术参数要求

	国产化
	产品采用国产处理器和国产操作系统。

	硬件规格要求
	规格：1U，千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，冗余电源。

	产品性能要求
	网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥4G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，全威胁吞吐量≥800M，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万。

	工作模式
	[bookmark: _Hlk56083575]产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。

	路由特性
	产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。

	
	产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。

	NAT功能
	[bookmark: _Hlk56093122]产品支持支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向NAT等功能， 支持一对一、一对多、多对一等形式的NAT。

	
	[bookmark: _Hlk56093983]产品支持各种应用协议的NAT 穿越，实现SQLNET、TFTP、RTSP、PPTP、FTP、H.323、SIP等多种NAT ALG功能。

	访问控制
	产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。

	应用控制
	[bookmark: _Hlk56179407][bookmark: OLE_LINK9]产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（如有，请提供产品功能截图证明）

	防病毒
	[bookmark: _Hlk57293701]产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于15层压缩文件病毒检测与处置。

	
	产品支持勒索病毒检测与防御功能。

	入侵防御
	产品内置不低于13000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（如有，请提供产品功能截图证明）

	
	[bookmark: _Hlk57302178]产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为。

	账号安全
	[bookmark: _Hlk57311075]产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。

	策略生命周期管理
	[bookmark: _Hlk57315496]产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。（如有，请提供产品功能截图证明）

	管理方式
	[bookmark: _Hlk57316812]产品支持Web管理、串口管理、SSH管理等多种不同方式。

	安全运维管理
	产品支持联动云端智能运营平台，支持流量日志分析、事件聚合、云端专家研判，安全事件微信端就可接受预警和处置。

	双因素认证
	[bookmark: _Hlk57319226][bookmark: _Hlk57318031]产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。（如有，请提供产品功能截图证明）



2) 数据中心区防火墙（2台）
	参数名称
	技术参数要求

	数据中心区防火墙
	1. 标准机架式设备，1U，固化千兆电口≥8个，万兆光口≥16个，额外可用接口扩展槽≥2个，自带冗余交流电源，含三年IPS、AV特征库升级授权；
2. 支持国产化CPU、操作系统
3. 整机吞吐量≥20Gbps，每秒新建连接数≥30万，最大并发连接数≥390万；
4. 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式；
5. 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式；
6. 支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议；
7. 支持双机热备主备模式（如有，请提供第三方检测报告）；



3) 医保防火墙（1台）
	参数名称
	技术参数要求

	医保防火墙
	1. 标准机架式设备，1U，固化千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，额外可用接口扩展槽≥2个，自带冗余交流电源，含三年IPS、AV特征库升级授权；
2. 支持国产化CPU、操作系统
3. [bookmark: OLE_LINK12]整机吞吐量≥5Gbps，每秒新建连接数≥9万，最大并发连接数≥390万；
4. 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式；
5. 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式；
6. 支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议；
7. 支持策略冗余检测（如有，请提供第三方检测报告）；



4) 终端安全管理（1项）
	参数名称
	技术参数要求

	产品授权
	提供不少于100点PC端和40点服务器端国产化终端检测与响应的授权

	多维度威胁展示
	提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 （如有，请提供产品功能截图证明）

	资产管理
	支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户

	升级管理
	支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴

	威胁检测
	支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情。

	终端自保护
	支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击

	勒索病毒专防
	支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截（如有，请提供产品功能截图证明）

	
	支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具（如有，请提供产品功能截图证明）

	轻桌管
	支持自定义拦截终端软件弹窗，可在终端设置自动拦截骚扰弹窗开关。

	
	支持终端用户一键式垃圾清理功能，通过一键式垃圾清理来缓解终端因为堆积太多缓存导致卡顿的情况

	windows智御
	支持对Windows停更的系统提供专项防护，包括0day漏洞防护、文件防护、暴破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能

	终端安全一体化
	远程办公时，可联动本产品在登录前进行检测，未检测通过无法登录，并且告知用户被处置的原因

	全网威胁狩猎
	支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况

	入侵攻击行为检测
	支持内存马检测功能，在检测到进程被注入和进程新建时，主动调用内存马检测引擎进行相关进程扫描检测，检测到内存马后产生告警并可提供举证信息（进程信息、检测时间等）（如有，请提供检测到内存马的告警截图）

	
	支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析（如有，请提供产品功能截图证明）



5) 准入控制（1台）
	参数名称
	技术参数要求

	准入控制
	1. 采用专用硬件架构与专用安全操作系统
2. ≥1U, ≥8个干兆电口，≥4个干兆光口,冗余电源, ≥2个扩展槽位,最大支持终端同时在线300
3. 支持旁路或串联部署，支持命令行与B/S模式管理，提供系统首页图形化展示功能，可展示设备面板状态、CPU状态、内存状态、硬盘状态、在线用户、报警统计等信息。
4. 客户端兼容：支持windowsXP、32位及64位windows7/8/8.1/10/server2008操作系统；浏览器：浏览器插件兼容IE8及以上版本。
5. 支持终端信息绑定认证，可检查入网终端IP、终端MAC、用户名、交换机IP、交换机端口、终端硬件ID等多要素信息。
6. 支持终端接口外设监控，可对终端所有接口外设实施启停用控制，对USB设备添加USB硬件ID和设备信息。
7. 支持终端非法外联监控，可判断通过http、telnet、ping三种方式检测。
8. 提供终端解绑、资产登录、报警、系统、终端认证、健康检查等详细日志信息，可采取图形化方式统计分析，并自定义模板进行报表定时输出。



6) 内网安全管理区交换机（1台）
	参数名称
	技术参数要求

	交换机性能
	交换容量≥670Gbps，包转发能力≥200Mpps，以官网所列最低参数为准

	国产化要求
	关键元器件CPU国产自研，自主可控 

	端口要求
	千兆电口≥28，万兆SFP+接口≥8

	硬件要求
	支持冗余风扇，冗余电源

	VLAN特性
	支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；

	
	支持Voice VLAN、Guest VLAN

	
	支持基于MAC的VLAN

	
	最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094

	路由功能
	支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等

	生成树
	支持STP/RSTP/MSTP协议

	
	支持PVST协议

	堆叠
	支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，
支持通过标准以太网接口进行堆叠，
支持本地堆叠和远程堆叠

	配置要求
	单台设备实配2个10G多模模块，原厂三年维保



7) 漏洞扫描（1台）
	参数名称
	技术参数要求

	漏洞扫描
	1. 标准机架式设备，千兆电口≥8个，接口扩展槽位≥2个，内存≥16G，硬盘容量≥1T，冗余交流电源，含三年漏洞库升级授权；
2. 支持国产化CPU、操作系统
3. 具备丰富资产指纹库及资产识别引擎，可对目标资产进行多维度信息探测，支持多场景下全资产盘点；
4. 可基于A段、B段创建并下发资产盘点任务，检测任务可发现目标范围内在线的资产，可检测在线资产的IP地址、MAC地址、操作系统、资产类型、设备厂商、设备型号、软件版本，并在报告中展示设备开放的高危端口，减轻运维工作量；
5. 具备高危漏洞自动化验证功能，平台自动对漏洞进行验证、判断，并可在安全检测报表中体现；
6. 平台具备安全可视化监测大屏，7×24h监控资产状态及安全风险态势。可展示当前检测任务进度、最新漏洞情况、弱口令统计、高危端口统计、资产类型统计、资产风险分析以及模拟人工渗透等内容；
7. 支持配置主机漏洞模板，内置漏洞库数量超过60000种，可兼容CVE、CNNVD、CNVD等主流标准，同时支持自定义扫描漏洞库，漏洞库类型可基于操作系统、数据库、中间件等进行分类；
8. 具备高危预警能力，能够对最新发布的高危漏洞及时更新推送平台，对最新高危漏洞预警进行立即检测；



10.1.6.2外网
1) 外网安全管理区交换机（1台）
	参数名称
	技术参数要求

	交换机性能
	交换容量≥670Gbps，包转发能力≥200Mpps，以官网所列最低参数为准

	国产化要求
	关键元器件CPU国产自研，自主可控 

	端口要求
	千兆电口≥28，万兆SFP+接口≥8

	硬件要求
	支持冗余风扇，冗余电源

	VLAN特性
	支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；

	
	支持Voice VLAN、Guest VLAN

	
	支持基于MAC的VLAN

	
	最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094

	路由功能
	支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，包括静态路由、RIP、RIPng、OSPF等

	生成树
	支持STP/RSTP/MSTP协议

	
	支持PVST协议

	堆叠
	支持多台设备虚拟化为一台，实现单一IP管理，
支持通过标准以太网接口进行堆叠，
支持本地堆叠和远程堆叠

	配置要求
	单台设备实配2个10G多模模块，原厂三年维保



2) VPN（1台）
	参数名称
	技术参数要求

	VPN
	1. 标准机架式设备，固化千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，在满足以上接口要求的基础上支持扩展槽≥2个，自带冗余交流电源；
2. 支持国产化CPU、操作系统
3. 整机吞吐量≥9Gbps，每秒新建连接数≥9.5万，最大并发连接数≥500万，实配SSL VPN并发用户数50；
4. 路由支持：为保证设备在网络中可灵活部署，需支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、策略路由等。支持MPLS VPN；支持MPLS静态标签转发；支持LDP协议，支持LDP引入OSPF路由、BGP路由、RIP路由、静态路由、ISIS路由、GUARD 路由，支持环路检测；支持LDP邻居，MPLS转发表查看；支持SVC方式、CCC方式、MARTINI方式、VPLS方式的L2VPN；支持MPLS TE；
5. 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制；支持同网段分支可通过隧道内NAT实现与总部同时建立IPSec VPN隧道；



3) 外网边界防火墙（1台）
	参数名称
	技术参数要求

	外网边界防火墙
	1. 标准机架式设备，1U，固化千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，额外可用接口扩展槽≥2个，自带冗余交流电源，含三年IPS、AV特征库升级授权；
2. 支持国产化CPU、操作系统
3. 整机吞吐量≥10Gbps，每秒新建连接数≥23万，最大并发连接数≥390万；
4. 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式；
5. 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式；
6. 支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议；
7. 设备在特征库升级时不影响系统的转发；
8. 设备支持配置回滚、配置对比；
9. 设备支持一虚多功能，可以支持1024个虚拟系统（如有，请提供第三方检测报告）；



4) 外网出口防火墙（2台）
	参数名称
	技术参数要求

	外网出口防火墙
	1. 标准机架式设备，1U，固化千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，额外可用接口扩展槽≥2个，自带冗余交流电源，含三年IPS、AV特征库升级授权；
2. 支持国产化CPU、操作系统
3. 整机吞吐量≥10Gbps，每秒新建连接数≥23万，最大并发连接数≥390万；
4. 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式；
5. 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式；
6. 支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议；
7. 支持MPLS组网环境；
8. 设备支持配置回滚、配置对比；
9. 设备支持一虚多功能，可以支持1024个虚拟系统（如有，请提供第三方检测报告）；



5) WAF防火墙（2台）
	参数名称
	技术参数要求

	WAF防火墙
	1. 标准机架式设备，千兆电口≥8个，千兆光口≥4个，额外可用接口扩展槽≥2个，冗余交流电源，含三年WAF特征库升级授权；
2. 支持国产化CPU、操作系统
3. 整机网络层吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥800Mbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥2万，可防护的站点数量无限制；
4. 支持透明模式、代理模式和网关模式，且模式之间切换不需要重启设备或者检测引擎，可多种模式共同运营
5. 支持双机热备、VRRP多主等多种模式，满足不同级别的可靠性需求；
6. 支持双向流量防护，流量不区分入接口和出接口，支持检测服务器对外发起的Web攻击；
7. 支持对网站添加网站锁，开启网站锁，此站点仅允许GET和HEAD方法访问，防止网站被篡改，同时可以自行设定网站锁生效的时间；支持网站一键下线，上下线时间可自定义，通过对网站进行下线避免特殊时期被攻击。
8. 支持对HTTP协议请求方法进行设置过滤，防止攻击者通过非业务需要的请求方法进行漏洞探测、信息收集等，支持设置的过滤方法包含Web服务器特定方法、RFC标准常用方法、RFC标准其他方法，支持的方法种类不得少于30种。
9. [bookmark: OLE_LINK6]支持通过设定前置参数名、正则表达式、参数范围等匹配特定的主机名、URL，对容易被篡改或者篡改会产生重大风险的参数名的取值进行限定。（如有，请提供第三方检测报告）
10. 支持网页防篡改功能，能够预取正常网页配置信息作为参考基线；支持开启主动防护，间隔时间预取页面信息与存储的页面进行对比，查看页面是否篡改；篡改发生后能够发送正常页面覆盖当前被篡改页面；



6) 上网行为管理（1台）
	参数名称
	技术参数要求

	上网行为管理
	1. 标准机架式设备，固化千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，在满足以上接口要求的基础上支持扩展槽≥2个，自带冗余交流电源，含三年协议库升级授权；
2. 支持国产化CPU、操作系统
3. 整机吞吐量≥9Gbps，每秒新建连接数≥1.5万，最大并发连接数≥200万；
4. 投标产品必须为现有平台销售产品，并在制造商官方网站上能找到相对应的投标产品型号。
5. 支持透明在线模式、网桥模式、网关模式、旁挂模式部署，支持分布式与集中式部署，对于分布式部署，可分权分域与集中管理；
6. 持NAT功能，支持源NAT、目的NAT、一对一NAT的等功能；
7. 支持实时显示会话列表,支持查看设备的所有会话及会话详细信息（包括会话状态、协议、发起方、响应方、报文数、老化时间、详细信息）；同时支持显示设备会话的排行信息，并支持按照源、目的IP会话数排行，以便于查看网络异常及DDOS攻击；
8. 支持自定义应用：支持通过IP+端口方式自定义网络应用及基于深度检测方式（应用特征）自定义网络应用；
9. 支持应用会话审计，包括IP、端口、归属、应用类型、会话包数、字节数、时间等的审计；
10. 支持设备页面抓包，页面抓包支持IP地址、协议、接口、抓包方向、抓包时间、抓包数量等多种灵活的过滤条件，抓取需要的流量报文，是网络故障排除和分析的有效工具；



7) 准入控制（1台）
	参数名称
	技术参数要求

	准入控制
	1. 采用专用硬件架构与专用安全操作系统
2. ≥1U,≥8个干兆电口，≥4个干兆光口,冗余电源, ≥2个扩展槽位,最大支持终端同时在线300
3. 支持旁路或串联部署，支持命令行与B/S模式管理，提供系统首页图形化展示功能，可展示设备面板状态、CPU状态、内存状态、硬盘状态、在线用户、报警统计等信息。
4. 客户端兼容：支持windowsXP、32位及64位windows7/8/8.1/10/server2008操作系统；浏览器：浏览器插件兼容IE8及以上版本。
5. 支持终端信息绑定认证，可检查入网终端IP、终端MAC、用户名、交换机IP、交换机端口、终端硬件ID等多要素信息。
6. 支持终端接口外设监控，可对终端所有接口外设实施启停用控制，对USB设备添加USB硬件ID和设备信息。
7. 支持终端非法外联监控，可判断通过http、telnet、ping三种方式检测。
8. 提供终端解绑、资产登录、报警、系统、终端认证、健康检查等详细日志信息，可采取图形化方式统计分析，并自定义模板进行报表定时输出。



8) 防病毒软件（1项）
	参数名称
	技术参数要求

	产品授权
	提供不少于500点PC端国产化终端检测与响应的授权

	多维度威胁展示
	提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数

	云端威胁分析
	支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。

	资产管理
	支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户

	升级管理
	支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴

	威胁检测
	支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情。

	终端自保护
	支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击

	勒索病毒专防
	支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截

	
	支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具。

	轻桌管
	支持自定义拦截终端软件弹窗，可在终端设置自动拦截骚扰弹窗开关。

	
	支持终端用户一键式垃圾清理功能，通过一键式垃圾清理来缓解终端因为堆积太多缓存导致卡顿的情况

	windows智御
	支持对Windows停更的系统提供专项防护，包括0day漏洞防护、文件防护、暴破入侵防护、系统脆弱点识别和风险端口封堵等多项核心功能

	终端安全一体化
	远程办公时，可联动本产品在登录前进行检测，未检测通过无法登录，并且告知用户被处置的原因

	全网威胁狩猎
	支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况

	入侵攻击行为检测
	支持内存马检测功能，在检测到进程被注入和进程新建时，主动调用内存马检测引擎进行相关进程扫描检测，检测到内存马后产生告警并可提供举证信息（进程信息、检测时间等）

	
	支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助客户进行事件攻击溯源和研判分析



10.1.6.3密码设备
1) 服务器密码机（2台）
	参数名称
	技术参数要求

	物理规格
	2U机架式；国产化CPU（不低于4核）；内存容量≥8G；支持1+1冗余电源；存储容量≥SSD-256G；网口数量：千兆电口≥2。

	功能要求
	1、支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法，算法模式支持ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/GCM/CCM；同时，兼容国际算法RSA、3DES、AES、SHA-1和SHA-2 等，具有良好的可扩展性；
2、产品支持抗量子算法，具备有效为各种抗量子场景提供安全可靠的密码支持能力。
3、产品支持基于GM_SSL的安全通道接入，确保数据传输的安全性。
4、产品符合国际标准抗量子算法支持Kyber、Dilithium、FALCON、SPHINCS+、ML-KEM、HQC等；支持同态算法。

	性能要求
	SM2密钥对产生速率≥90000对/秒；SM2签名速率≥90000次/秒；SM2验签速率≥30000次/秒；SM2加密速率≥25000次/秒；SM2解密速率≥37000次/秒；SM3计算Hash速率≥850Mbps；SM4加解密速率≥750Mbps；最大并发≥5000。



2) 签名验签服务器（2台）
	参数名称
	技术参数要求

	物理规格
	机箱：2U机架式；国产化CPU（≥4核）；内存容量≥2*8G；：支持1+1冗余电源；存储容量≥SSD-256G；网口数量：千兆电口≥2，万兆光口≥2（包含光模块）；

	功能要求
	1、支持 SM1、SM4 国密标准对称算法；。支持 SM2 国密标准非对称算法证书应用；支持 SM3、SHA1/SHA2、MD5 等杂凑算法；
2、支持基于SM2、RSA、ECDSA2等算法的PKCS#1签名/验证、PKCS#7 Attached 签名/验证、P7 Detached 签名/验证功能；签名格式符合 PKCS#7、GM/T0010 等标准中定义的数据类型；
3、支持配置不同的证书信任域，证书验证策略支持配置不验证、根证书、CRL、OCSP等多种验证策略。
4、支持CA管理，包括对第三方CA和自签CA两部分的添加、编辑和下载等功能。
5、符合GB 42250-2022《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》和GA 216.1-1999《计算机信息系统安全产品部件 第一部分:安全功能检测》(密钥管理类)中相关条款所述的有关要求。

	性能要求
	SM2 P1 签名/验签（次/秒）≥60000/30000；SM2 P7 签名/验签（次/秒）≥40000/20000；SM2 数字信封加解密≥15000/20000；SM2 带签名的数字信封封装/解封≥9000/9000；最大并发≥5000；



3) 数据库加密机（2台）
	参数名称
	技术参数要求

	物理规格
	2U机架式；国产CPU；内存容量≥2*16G；电源：冗电550W；存储容量：≥SSD-960G；网口数量：≥2电口/2光口。

	功能要求
	1、支持Oracle、MySQL、SQLServer、达梦、人大金仓、OpenGauss等主流数据库透明加密；支持保留格式加密；
2、支持字段级加密，确保数据的机密性，支持国密算法；支持varchar2、char、number等常见的字段类型；
3、支持字段级完整性保护和校验，确保数据的完整性，支持国密算法；
4、支持独立于数据库的细粒度权限控制，支持独立的用户体系，支持对库、表甚至列的操作权限控制，防止高权限用户或非法用户越权访问敏感数据。
5、支持内置敏感数据识别规则，在数据库加密流程中，数据库加密可根据敏感数据识别规则自动识别数据库中的敏感字段。
6、支持高可用配置，通过配置数据集群和keepalived集群，实现灾备功能。创建集群后管理页面仅主节点可登录使用，设备代理功能全集群节点都可使用。
7、产品符合标识和鉴别、自身访问控制、自身安全审计、通信安全、支撑系统安全等要求。
8、产品符合对称算法的密钥分发、非对称算法的密钥分发和存储要求。

	性能要求
	数据库加密表实时查询速率≥50000条/秒；数据库加密表实时插入速率≥25000条/秒；数据库加密表实时更新速率≥25000条/秒；



4) IPSec/SSL VPN综合安全网关（2台）
	参数名称
	技术参数要求

	物理规格
	国产化CPU（不低于4核）；内存容量≥8G；：支持1+1冗余电源；存储容量≥SSD-256G；网口数量：千兆电口≥6，千兆光口≥4，同时提供相对应的光模块；

	功能要求
	1、支持256位SM2公钥密码算法；支持SM1、SM4和AES等对称密码算法；支持SM3、SHA256摘要算法；支持SSL、IPSec两种安全协议。
2、支持OCSP证书撤销状态检测机制，可实时查询证书的撤销状态，确保数字证书的合法性；
3、支持集群管理功能，两台或者多台设备可以构成一个“热备集群”，包括设备管理、流量组配置、非抢占模式、抢占模式等功能。
4、具备SM9标识密码认证、数字证书认证、口令认证、Ukey认证、短信认证等多种认证方式; 
5、提供SM9算法SSL连接建立功能，调用SM9算法时可以成功建立SSL连接; 
6、支持本地根证书管理、用本地根证书给P10签发证书、给UKey签发证书。

	性能要求
	SM2每秒新建连接数≥43000；SM2并发连接数≥820000；SM2并发用户数≥800000；SM2吞吐≥8.7Gbps；密文吞吐率≥3.6Gbps；最大并发隧道数≥80000；



5) 站点证书（5个）
	参数名称
	技术参数要求

	功能要求
	1、验证域名所有权+验证企业身份双重验证，证书对外标识官网身份反钓鱼支持一个单域名，
2、支持算法：RSA、SM2，
3、技术规范：X.509格式证书符合软件和行业标准；证书有效期不小于1年。



6) [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]个人数字证书含UKEY）（30个）
	参数名称
	技术参数要求

	功能要求
	用以标识个人在网络中的数字身份。包含证书持有者个人的基本信息和密钥信息，用户使用此证书在网络中标识证书持有人的数字身份，用来保证信息在互联网传输过程中的安全性和完整性。证书有效期不少于1年。



7) 国密安全浏览器（30项）
	参数名称
	技术参数要求

	功能要求
	1、支持浏览器的基础访问功能和安全控制功能；
2、对称算法支持SM4、3DES、AES，非对称算法支持SM2、RSA（1024、2048、4096）、ECC，杂凑密码算法支持SM3、SHA_1、SHA_256、SHA_512；
3、支持SSL链接，浏览器支持SSL、TLS，可支持配置国密算法，同时支持SSL单向及双向链接。



10.1.7新技术赋能
1) 医护主机（15.6英寸屏）（5台）
	参数名称
	技术参数要求

	屏尺寸
	≥15.6英寸

	分辨率
	≥1920×1080

	操作系统
	Android 11及以上

	CPU
	不低于6核，主频≥1.8GHz

	内存
	≥2GB

	存储
	≥32GB

	摄像头
	前置摄像头像素≥1300万

	通信方式
	10/100/1000Mbps自适应以太网、WiFi、蓝牙

	供电方式
	支持POE供电、电源适配器供电、电源箱集中供电

	其他能力
	支持IC卡、一键复位

	功能描述
	部署于护士站，具备病区床位总览、患者信息查看、患者详情展示、护理等级标识、风险信息提醒、呼叫接听、语音播报、未处理呼叫持续提醒、一键批量处理、病区统计、通话优先级控制、多主机协同、呼叫托管及广播联动等功能。

	平台对接
	支持与HIS、集成平台及相关业务系统对接，自动同步床位、患者、责任医护和护理标识信息；支持异常自动恢复、远程集中管理、日志留痕和7×24小时连续运行，满足病区日常值守、交接班管理、护理调度和事件快速响应等应用需求。



2) 床头分机（7英寸屏）（121台）
	参数名称
	技术参数要求

	屏尺寸
	≥7英寸

	分辨率
	≥1280×800

	操作系统
	Android 11及以上

	主芯片/性能
	不低于4核CPU，主频≥1.8GHz，GPU频率≥800MHz。

	内存
	≥1GB以上

	存储
	≥8GB以上

	摄像头
	前置摄像头像素≥800万

	通信协议
	TCP/IP

	网络与通信
	支持RJ45以太网、WiFi（2.4G/5G）、蓝牙

	接口
	报警输入、RJ45接口、手柄接口、电源接口

	触控方式
	多点电容式触摸屏

	供电方式
	支持POE供电，POE与独立供电自动识别

	功能描述
	安装于病床床旁，支持患者一键呼叫、双向语音对讲、手柄呼叫、智能降噪、回音消除、延时上电和异常自动恢复等功能。终端可自动同步并显示床号、姓名、性别、年龄、护理等级、责任医护、住院编号、诊断、饮食、管路、过敏、隔离和风险标识等信息，支持护理床头卡个性化模板展示、不同病区差异化内容配置及夜间显示策略切换；同时可作为输液图像采集终端，为智能输液监测、预警联动、床旁宣教和病区精细化护理管理提供基础能力。适配智慧病房床旁服务持续扩展。



3) 门口分机（15.6英寸屏）（80台）
	参数名称
	技术参数要求

	显示屏
	≥15.6英寸IPS彩色液晶显示屏

	分辨率
	≥1920×1080

	操作系统
	Android 11及以上

	主芯片
	不低于4核CPU，主频≥1.8GHz

	内存
	不低于2GB

	存储
	不低于32GB

	摄像头
	≥800万像素摄像头

	通信协议
	TCP/IP

	网络与扩展
	支持10/100/1000Mbps自适应以太网、WiFi 5、蓝牙5.0、NFC

	接口
	报警输入≥4、RJ45≥1、手柄接口≥1、电源接口≥1

	供电方式
	支持POE供电、电源适配器供电、电源箱集中供电

	触控
	多点触摸屏

	安装方式
	壁挂式

	功能描述
	安装于病房门口，用于病房身份标识、床位信息展示和护理协同管理。支持显示患者姓名、性别、年龄、床号、护理等级、入院时间、责任医生、责任护士等信息，并可联动门灯状态、护理定位、查房记录和病房呼叫信息。设备支持未处理呼叫清除、多主机协同、呼叫优先级控制、护士进入/离开状态记录等功能，可与病区呼叫、护理管理、门前信息展示和病房出入协同场景联动，满足病房门前信息可视化、护理到位管理和病区协同处置需求，适配病区标准化管理应用需求。



4) 护士站大屏（55英寸屏）（5台）
	参数名称
	技术参数要求

	屏尺寸
	≥55英寸

	CPU
	不低于Intel I5 10代处理器

	内存
	≥8GB

	硬盘
	≥256GB固态硬盘

	显示能力
	支持病区总览大屏/护理白板显示

	功能描述
	用于护士站集中展示病区运行全貌，支持显示床位分布、患者一览、护理等级、重点风险标识、呼叫状态、输液预警、护理统计、病区公告、时间日期和信息发布内容。可与呼叫系统、移动护理、输液监测等业务模块联动，实现病区事件集中呈现、异常信息快速提醒和护理工作协同调度。支持按病区、床位或业务主题切换展示内容，可用于交接班汇总、护士长巡查、值班监看、病区运行可视化分析及重点患者信息集中展示等场景。满足病区综合看板建设要求。



5) 走廊显示屏(双面28.6英寸屏) （10台）
	参数名称
	技术参数要求

	屏尺寸
	≥28.6英寸

	显示形态
	双面条形液晶一体机

	分辨率
	≥1920×560

	操作系统
	Android 10及以上

	CPU
	不低于6核，主频≥1.8GHz

	内存
	≥2GB

	存储
	≥16GB

	网络
	10/100Mbps自适应以太网

	音频能力
	内置扬声器，支持发声和外接音频

	安装方式
	吊装，支持吊杆/吊链安装

	功能描述
	安装于病区公共走廊，支持按病床呼叫、卫生间呼叫、输液报警、护理增援等不同事件分类显示，并可在常态下展示日期、时间、温馨提示、健康宣教、通知公告及多媒体发布内容。发生呼叫时，可循环或双排显示房间号、床位号及呼叫信息，并同步进行语音播报和声光联动提醒。设备支持公共区域信息发布与病区事件提醒一体化应用，可提升病区可视化管理水平、公共信息触达效率和护理事件传达及时性，适用于病区日常运行和突发事件提醒场景。



6) 卫生间呼叫器（80个）
	参数名称
	技术参数要求

	材质
	ABS

	尺寸
	86×86×13mm

	结构形式
	按压式报警按钮，带独立取消按键，支持拉绳报警

	拉绳规格
	标配150mm，可选0.2m/0.6m/1.2m/1.6m等长度

	外观要求
	呼叫按键占比较大，颜色醒目

	防护能力
	生活防水、防尘设计，整机防护等级IP67

	安装方式
	壁挂式

	功能描述
	适用于病房卫生间及公共卫生间紧急求助场景，支持按键报警和拉绳报警两种触发方式，并具备快速取消、醒目标识和特殊位置便捷操作能力。报警触发后，信息可联动护士站主机、门口显示终端、走廊显示终端等设备进行声光提示和事件上报，便于护理人员第一时间响应。设备适配病区高频使用环境，兼顾防水、防尘和日常维护需求，可作为病区紧急呼叫体系的重要补充，提升特殊区域患者安全保障和紧急事件响应效率。满足卫生间紧急报警配置要求。



10.2 兼容性要求
10.2.1 对接要求
本项目所涉及接口设计的，数据接口均由采购人负责牵头提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。
中标人需详细调研本项目相关系统的对接需求，结合采购人提供的接口信息，设计并实现相应的数据接口，确保系统上线后可按照上级部门（如医保局等）要求进行相关接口对接，接口设计应遵循统一的数据格式规范和开发标准，具备接口管理平台，提供工作方案和能力证明。所涉接口调研、设计、开发、测试及实施的全部费用应包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
10.2.2系统兼容性要求
1）系统应选用支持国产服务器和操作系统部署的开发技术，适配X86和ARM服务器架构；
2）系统应支持接口与应用分离，接口需满足在政务网及互联网环境下的调用和数据交互，适配区局整体的技术和安全管理要求、

10.3其他要求
10.3.1 技术资料要求
（1）投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。
（2）中标人提交给采购人的技术文档包括但不仅限于以下文档（纸质及电子文档）：
1）投标文件，包含项目实施计划；
2）现场实施阶段：《项目实施方案》；
3）测试阶段：《测试方案》、《测试报告》；
4）培训阶段：《培训计划》、《培训方案》、《培训记录》；
5）试运行/上线阶段：《试运行/上线计划》、《安装部署方案》；
10.3.2 实施要求
（1）在软件开发启动之前，中标人应根据采购人需求进一步进行项目应用调研与开发前分析，双方对现拟需求、投标方案、运行目标及实施计划进行全面回顾与梳理，按实际可操作性进行必要调整，调整结果双方以合同附件形式增补生效。 
（2）本项目对交付能力提出较高要求，投标人应具有标准化的实施交付工具，保障项目实施交付质量，包括需求调研平台、用户培训平台和集成化交付管理工具，提供实施工作方案和能力说明。
（3）为确保项目交付质量，采购人将委托第三方进行测试，相关测试费用由采购人承担，验收测试标准已在采购要求中明确。若测试未通过，供应商须对不合格项进行整改并承担相应整改责任与费用，直至满足所有测试要求。供应商的整改工作属于项目履约范围，不额外增加采购人费用。
10.3.3 测试及验收要求
本项目采用现场运行、测试验收方式验收，验收标准以符合合同文件及相关附件所提供的功能性、使用性要求和甲方的要求为准。验收分中期验收和最终验收两次。当建设任务过半，经项目相关方协商一致，启动项目中期验收，中期验收通过后甲方向乙方签发中期验收报告。当建设任务完成，乙方确认系统具备正常运行条件，即通知甲方系统已准备就绪，等待最终验收。当系统通过运行测试并通过验收评审会，即终验完毕，甲方向乙方签发终验报告。

[bookmark: _Toc216445902]11质量标准和验收方案
11.1质量标准
11.1.1 中标人所交付的项目应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。项目的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。
11.1.2 中标人所交付的项目还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。
11.2项目测试及验收方案
11.2.1 采购人应依据项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供项目的施工、安装等环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装等环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。
11.2.2中标人应负责项目及设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
11.2.3项目具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。
11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。
11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。
11.2.7自项目功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。
11.2.8如果由于中标人原因，导致项目在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。
11.2.9如果由于采购人原因，导致项目在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。
11.2.10项目试运行完成后，采购人应及时进行验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成本项目验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。
11.2.11 如果属于中标人原因致使项目未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期（15）个工作日，直至项目完全符合验收标准。
11.2.12 如果属于采购人原因致使项目未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。
11.2.13 采购人根据项目的技术规格要求和质量标准，对项目验收合格，签署验收意见。

[bookmark: _Toc216445903]12人员及设备配备要求
12.1 项目组团队保持稳定，投标人配备项目团队专职承担本项目工作，未经采购人许可不得更换。投标人提出具体管理措施。在项目实施过程中，中标人按照采购人的要求更换采购人认为不合适的人员。
12.2 实施期间中标人需根据本项目实际情况，分阶段、分批次、分角色合理配置项目人员。
人员配备一览表
	序号
	岗位名称
	岗位配置人数
	基本要求
	备注

	1
	项目经理
	1
	负责项目整体管理，统筹项目整体目标、资源与重大决策或风险管控。
具备信息项目管理能力，具有相关项目经验，具有高级职称，如有请提供相关证明材料。
	

	2
	核心技术负责人
	1
	负责统筹计划、质量与沟通，整体进度管理。保障项目按期高质量交付。
具备信息项目管理能力，具有相关项目经验。
负责项目的技术架构设计与方案设计，技术方向把关，攻克重难点并指导团队研发。
具备系统架构设计、软件设计能力，具有相关项目经验，具有高级职称，如有请提供相关证明材料。
	

	3
	其他项目组成员
	20
	完成项目需求调研，软件开发，部署与调试，确保系统如期上线运行。
项目团队中有成员具备网络、系统集成项目管理、信息安全相关能力，如有请提供相关证明材料。
	

	合计
	22
	
	

	备注：
1、投标文件中请提供项目团队中所有人员名单、岗位分工、资质。
2、主要人员为：1名项目经理、1名核心技术负责人。



12.2设备要求
供应商在实施本项目时，配备能完成本项目的相关材料、制品、设备、车辆等，相关费用包含在报价中。

[bookmark: _Toc216445904]13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求
13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。
13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。
13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。
13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

[bookmark: _Toc216445905]14售后服务要求（包括延伸服务要求）
本项目整体质量保证期1年、硬件质量保证期3年、软件质量保证期1年。质量保证期从项目验收通过并交付之日后起计。
14.1 售后服务机构或团队构成
项目验收后进入运维期，中标人在本地配备技术团队、总人数10人，并结合项目特点和部署方式，提供联合运维的组织、联动机制、数字化工具、运维中心等。
项目验收后2年内提供2人驻场服务。
14.2 具体服务承诺
14.2.1 免费质保期间的服务承诺
提供软件系统功能完善和升级方面的技术支持服务；
正常维保期内，提供升级服务及技术支持，服务支持必须包含但不限于以下内容：
（1）系统应用软件的维护；
（2）硬件的日常运行维护；
（3）软件现有功能的维护，保证数据的正确性和可靠性；	
（4）对软件现有功能出现的故障进行诊断、检测、分析和处理；
（5）当出现数据错误或不能工作时，负责检测和分析，并尽快排除故障；
（6）在出现系统整体速度减慢影响业务之前，负责检测和分析，并尽快做出预防性处置，保证系统的正常运行；
（7）解决问题、排除故障响应时限要求：
在实施期内（即系统验收合格前），保障系统的正常运行，在出现故障时及时响应。
在实施结束后，影响系统正常运行的故障响应时间不得超过1小时，日常维护响应时间不得超过4小时。对于现场工程师无法解决的问题，经业主方信息中心授权通过远程登录到网络系统进行故障诊断和排除。远程登录也未能排除故障的，应在8小时内安排技术人员上门服务。
[bookmark: _Toc216445906]15 项目的保密和知识产权
[bookmark: _Hlk491545887]15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的项目已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。
15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。
15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。
15.5 采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。
15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。
[bookmark: _Toc216445907]16 技术培训
16.1培训服务
投标人针对本项目提出详细的培训方案。 
培训对象：系统相关维护人员。 
培训内容：系统功能、日常操作、维护等方面。
培训工具：具有培训平台，有丰富的培训教材储备，并根据不同角色进行教材分类。
16.2技术服务
（1）投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。
（2）投标人需提供持续稳定的运维服务，信息技术服务能力符合国家《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2012）标准要求，售后服务方案中应包含运维组织、联动机制、数字化工具。

[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc216445908]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc490037251][bookmark: _Toc216445909]17 投标报价依据
17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。
17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。
17.3工作量清单说明
17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。
[bookmark: _Toc490037252][bookmark: _Toc216445910][bookmark: _Toc490037253]18投标报价内容
18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。
18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。
18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。
18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。
[bookmark: _Toc490037254][bookmark: _Toc216445911]19投标报价控制性条款
19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
19.4.1减少工作量清单中主要工作内容数量；
19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc495411563][bookmark: _Toc216445912]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216445913][bookmark: _Toc495411564]20节能产品政府采购
[bookmark: _Toc495411566][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]20.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc216445914][bookmark: _Toc4671589]21环境标志产品政府采购
21.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216445915]22促进中小企业发展
[bookmark: _Toc495411567][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc481849906]22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
22.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
22.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
22.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
22.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc214628799][bookmark: _Toc214978244][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc495411568]23实施本国产品标准
23.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
23.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
23.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc216445917][bookmark: _Toc495411569]24促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]24.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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