[bookmark: _Toc245121820]第二章项目招标需求
[bookmark: _Toc245121821]一、说明
[bookmark: _Toc245121822]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc245121823]二、项目概况
[bookmark: _Toc245121824]2 项目名称
项目名称：森兰悦家中心文化板块及公共区域家具采购
[bookmark: _Toc245121825]3 项目地点
地点：上海市浦东新区高行镇启帆路40-46号
[bookmark: _Toc245121826]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：本项森兰悦家中心文化板块及公共区域家具采购（含安装）。详见内容见“第二章项目招标需求”
4.3 交付日期：自合同签订之日起30天内完成安装。
[bookmark: _Toc245121827]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc245121828]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc245121829]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 
本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用（一次性支付）方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项:
（1）项目整体完成并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付合同金额100%。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc245121830]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc245121831]8 适用技术规范和规范性文件
HJ/T 303-2006	环境标志产品技术要求；
HBC 22-2004	环境标志产品认证技术要求；
GB 18580-2017	人造板及其制品中甲醛释放限量；
GB 18581-2001	溶剂型木器涂料中有害物质限量；
GB 18583-2001	胶粘剂中有害物质限量；
QB/T3324-2017	木制写字桌；
GB18584-2001	室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量；
GB/T 3325-2017	金属家具通用技术条件；
GB/T 3326-1997	家具桌、椅、凳类主要尺寸；
GB/T 3327-1997	家具柜类主要尺寸；
QB/T1951.1-2001	木家具质量检验及质量评点；
QB/T3324-2017	木家具通用技术条件；
QB/T 2189-2013（2017）	家具五金环状暗铰链及其安装底座要求和检验；
QB/T 2454-2013	家具五金抽屉导轨要求和检验；
GB18401-2010   国家纺织产品基本安全规范；
GB/T 16799-2018 家具用皮革；
QB/T3324-2017	木制柜。
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

[bookmark: _Toc245121832]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	森兰悦家中心文化板块及公共区域家具采购
	详见9.2.2“具体技术参数指标要求”
	1批
	30天
	5年
	


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：
本项采购森兰悦家中心文化板块及公共区域家具（含安装）
9.2.2 具体技术参数指标要求
	序号
	内容
	数量
	单位
	规格
	附图
	材质

	（一）街区办公室
	
	

	1
	服务工作桌
	3
	张
	办公桌1200W*1100H（含屏风）*600D，柜子1400W**400D（含屏风）*1100H
	[image: IMG_256]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强内部，含附柜、钢制活动柜，屏风，需安装隐藏式走线功能，

	2
	接待椅
	3
	把
	665W*600D*930-1030H
	[image: IMG_257]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	（二）社区客厅
	
	

	1
	接待椅
	6
	把
	420W*510D*760H
	[image: IMG_258]
	白蜡木或红橡实木椅架，牛皮面，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L 

	2
	定制等候沙发
	1
	套
	5890W*4260D*800H
	[image: IMG_259]
	外饰面面料 12防抗菌牛皮，坐垫：坐垫内部为45D高回弹海绵，框架实木框架+多层板辅助

	3
	圆桌
	1
	张
	直径800*500H 
	[image: IMG_260]
	白蜡木实木框架，台面实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L

	4
	茶几
	1
	张
	1200W*650D*500H
	[image: IMG_261]
	白蜡木实木框架，台面实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L

	5
	等候沙发椅
	3
	把
	800W*750D*750H
	[image: IMG_262]
	1.内部壳体结构一体成型硬质玻璃钢（FRP），2. 填充层；高密度聚氨酯发泡海绵，3. 外饰面；布艺

	6
	洽谈桌
	4
	张
	800W*800D*750H
	[image: IMG_263]
	白蜡木实木框架，台面实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L

	7
	休闲椅
	12
	把
	550W*520Dx800H
	[image: IMG_264]
	1.座背壳:全新PP+30%GF一体注塑成型，，座面宽度:430mm(±5mm)，座面深度:440mm(+5mm)，座面离地高度:445mm(±5mm)，后部采用中空后盖设计，兼顾设计感与透气性;椅背宽480mm(±5mm)，背高375mm(±5mm),椅背线条流畅2.座背壳包布:采用高密度100%涤纶面料，内里无海绵夹层，杜绝海绵老化、掉渣,高密涤纶织造结构紧实，
3.后盖:椅后部采用后盖设计，全新PP+30%GF一体注塑成型+高密度100%涤纶面料(无海绵);长度:450mm 高度:160mm4.椅架:椅腿采用气辅氮气吹空工艺，前腿:上粗:30mm，下细:15mm，后腿:上粗:30mm，下细:22mm，四腿结构稳固，线条挺拔，承重性能优异;椅腿前宽:450mm (+5mm) 后宽:520mm (+5mm) 侧深:500mm (+5mm) 

	8
	休息等候椅
	13
	把
	420W*510D*760H
	[image: IMG_265]
	白蜡木椅架，超纤皮面，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L 

	10
	茶水柜
	1
	组
	1800W*350D*950H
	[image: IMG_266]
	ENF级实木多层板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，含层板，台面大理石

	11
	吊柜
	1
	组
	1800D*350D*650H
	[image: IMG_267]
	ENF级实木多层板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强,含层板

	12
	后台工作桌
	2
	张
	1400W*700D*750H
	[image: IMG_268]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，含钢制活动柜、键盘架

	13
	后台工作椅
	2
	把
	665W*600D*930-1030H
	[image: IMG_269]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	14
	展示储物柜
	3
	组
	970W*350D*2400H
	[image: IMG_270]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，台面基材实木多层干燥迅速，附着力强。表镀锌铁支架

	（三）24h政务自助服务中心
	
	

	1
	围柱式休息等候圆桌
	1
	组
	直径1490*350H
	[image: IMG_271]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强。表镀锌铁支架

	2
	围柱式休息等候方桌
	1
	组
	直径900*350H
	[image: IMG_272]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强。表镀锌铁支架

	3
	展示服务茶水柜
	1
	组
	1200W*350D*2400H
	[image: IMG_273]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强。表镀锌铁支架

	4
	休息等候吧椅
	4
	把
	400W*350D*1000H
	[image: IMG_274]
	白蜡木实木框架，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/

	（四）党群服务中心
	
	

	1
	议事桌
	1
	张
	2400W*1200D*750H
	[image: IMG_275]
	ENF级实木多层板，符合国际ENF级环保标准。胡桃木皮贴面（厚≥0.6mm），其余隐蔽部位均用胡桃木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质环保PU漆，干燥迅速，附着力强。优质五金配件。

	2
	议事椅
	8
	把
	665W*600D*930-1030H
	[image: IMG_276]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	3
	茶水柜
	1
	组
	1200W*450D*950H
	[image: IMG_277]
	ENF级实木多层板，符合国际ENF级环保标准。胡桃木皮贴面（厚≥0.6mm），其余隐蔽部位均用胡桃木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质环保PU漆，干燥迅速，附着力强。优质五金配件。

	4
	折叠培训桌
	8
	张
	1400W*500D*750H
	[image: IMG_278]
	ENF级免漆板，同色封边。甲醛释放量符合国家相关标准。采用优质五金配件，可折叠钢架，钢制前挡板无穿孔

	5
	会议椅
	16
	把
	605W*620D*845H
	[image: IMG_279]
	椅架：钢架采用圆方管19.2*32.3*T1.5mm优质Q235碳素钢管，全自动机械臂焊接，采用高温烤漆喷涂工艺，漆面牢固，不脱漆，椅背：全新PP+25%玻纤，靠背采用回字型设计更加坚固，一体注塑成型，护腰曲线设计，采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适，向其施加60kg的推力，保持60s，椅座：悬浮式镂空椅座设计，一体成型注塑工艺，采用全新进口PA+玻纤材质，有效增强椅身结构强度。采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适。24小时甲醛释放量低于0.120 mg/m2·h，扶手:扶手铝合金连接件，扶手面PU材质，软硬适中手感舒适，可灵活上翻。增加了座位空间，脚塞：采用独创三角形设计，增加地面接触，防滑耐磨功能：坐垫上翻，推叠收纳，节省摆放空间

	（五）物业工作室
	
	

	1
	工作桌
	3
	张
	办公桌1200W*1100H（含屏风）*600D，柜子1400W**400D（含屏风）*1100H
	[image: IMG_280]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强内部，含附柜、钢制活动柜，屏风，需安装隐藏式走线功能，

	2
	工作椅
	3
	把
	665W*600D*930-1030H
	[image: IMG_281]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	3
	资料柜
	3
	组
	800W*390D*1800H
	[image: IMG_282]
	钢板表面静电粉末喷涂，喷涂完成后整体厚度不低于0.8mm，阻尼缓冲铰链，薄边，品牌正面锁，内部含层板

	4
	会议桌
	1
	张
	2400W*1200D*750H
	[image: IMG_283]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强内部，钢制脚架

	5
	会议椅
	8
	把
	665W*600D*930-1030H
	[image: IMG_284]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	（六）共享工作室
	
	

	1
	组合式折叠桌
	12
	张
	1400W*500D*750H
	[image: IMG_285]
	ENF级免漆板，同色封边。甲醛释放量符合国家相关标准。采用优质五金配件，可折叠钢架，钢制前挡板无穿孔

	2
	展示柜
	5
	组
	1200D*450D*2400H
	[image: IMG_286]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强,基材实木多层板，+LED暖光灯带

	3
	议事椅
	24
	把
	605W*620D*845H
	[image: IMG_287]
	椅架：钢架采用圆方管19.2*32.3*T1.5mm优质Q235碳素钢管，全自动机械臂焊接，采用高温烤漆喷涂工艺，漆面牢固，不脱漆，椅背：全新PP+25%玻纤，靠背采用回字型设计更加坚固，一体注塑成型，护腰曲线设计，采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适，向其施加60kg的推力，保持60s，椅座：悬浮式镂空椅座设计，一体成型注塑工艺，采用全新进口PA+玻纤材质，有效增强椅身结构强度。采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适。24小时甲醛释放量低于0.120 mg/m2·h，扶手:扶手铝合金连接件，扶手面PU材质，软硬适中手感舒适，可灵活上翻。增加了座位空间，脚塞：采用独创三角形设计，增加地面接触，防滑耐磨功能：坐垫上翻，推叠收纳，节省摆放空间

	（七）乐龄服务站
	
	

	1
	大方餐桌
	4
	张
	900W*900D*750H
	[image: IMG_288]
	白蜡木实木框架，台面实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	2
	小方餐桌
	4
	张
	700W*700D*750H
	[image: IMG_289]
	白蜡木实木框架，台面实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	3
	圆餐桌
	2
	张
	直径800*750H
	[image: IMG_290]
	白蜡木实木框架，台面实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	4
	长餐桌
	4
	张
	1600W*800D*750H
	[image: IMG_291]
	白蜡木实木框架，台面实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	5
	餐椅
	48
	把
	560W*640D*865H
	[image: IMG_292]
	胡桃木实木架，水性油漆饰面，哑光开放漆，皮革软包，椅背面采用压皮工艺压花处理，木架内部为木暗榫结构。

	6
	储物柜
	5
	组
	900W*350D*2200H
	[image: IMG_293]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强,内部基材实木多层板。

	7
	适老化沙发
	6
	个
	880W*870D*1070H
	[image: IMG_294]
	优质超纤皮面料，，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，透气性强， 40密度高弹力海绵。水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。电动，可助站式沙发

	8
	工作桌
	4
	张
	办公桌1200W*1100H（含屏风）*600D，柜子1400W**400D（含屏风）*1100H
	[image: IMG_295]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强内部，含附柜、钢制活动柜，屏风，需安装隐藏式走线功能，

	9
	工作椅
	4
	把
	665W*600D*930-1030H
	[image: IMG_296]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	10
	茶水柜
	2
	组
	800W*350D*1200H
	[image: IMG_297]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强内部基材实木多层板。

	11
	展示柜
	3
	组
	1200W*450D*2400H
	[image: IMG_298]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强。+LED暖光灯带

	12
	水槽柜
	1
	组
	 1500W*600D*850H
	[image: IMG_299]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强,基材实木多层板,台面人造大理石，含304不锈钢水龙头及台盆，

	13
	居家中心咨询圆桌
	1
	张
	直径900*高750
	[image: IMG_300]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强内部，钢制脚架,底盘加重

	14
	居家中心咨询椅
	4
	把
	550W*660D*850H
	[image: IMG_301]
	白蜡木椅架，超纤皮面，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L 

	（八）宝宝屋
	
	

	1
	工作桌
	1
	张
	办公桌1200W*1100H（含屏风）*600D，柜子1400W**400D（含屏风）*1100H
	[image: IMG_302]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强内部，含附柜、钢制活动柜，屏风，需安装隐藏式走线功能，

	2
	工作椅
	1
	把
	665W*600D*930-1030H
	[image: IMG_303]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	3
	接待椅
	2
	把
	550W*660D*850H
	[image: IMG_304]
	白蜡木椅架，超纤皮面，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L 

	4
	资料柜      （核心产品）
	2
	组
	1200WX450DX745H
	[image: IMG_305]
	ENF级环保多层板基材，门板枫影木皮贴面，柜体黑檀木皮贴面，采用环保水性漆，UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L 。

	5
	沙发二人位
	1
	张
	1800W*870D*790H
	[image: IMG_306]
	1、覆面材料：牛皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥25kg/m3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松实木架。
4、沙发脚：采用白蜡木或红榉木实木，环保水性漆。

	6
	圆几
	1
	张
	直径500*550
	[image: IMG_307]
	白蜡木实木框架，台面实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。。

	7
	保育员操作区操作台
	1
	组
	1865W*540D*600H
	[image: IMG_308]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强,基材实木多层板,

	8
	保育员操作区操作吊柜
	1
	组
	1600W*350D*500H
	[image: IMG_309]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强,基材实木多层板,

	9
	茶水间水槽柜
	1
	组
	1490W*600H*850H
	[image: IMG_310]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强,基材实木多层板,台面人造大理石，含304不锈钢水龙头及台盆，

	10
	茶水间吊柜
	1
	组
	1300W*350H*500H
	[image: IMG_311]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强,基材实木多层板,

	11
	换鞋凳一
	1
	组
	1300*450D*420H
	[image: IMG_312]
	实木框架，表面是白色皮，内部填充高密度海绵。

	12
	储物柜
	1
	组
	1800*400D*2000H
	[image: IMG_313]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强,基材实木多层板

	13
	弧形定制接待台
	1
	组
	2400W*1000D*1050H
	[image: IMG_314]
	ENF级实木多层板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，含层板，台面大理石

	14
	换鞋凳二
	1
	组
	1000W*450D*420H
	[image: IMG_315]
	实木框架，表面是白色仿皮，内部填充高密度海绵。

	15
	矮柜         （核心产品）
	2
	组
	1200WX450DX745H
	[image: IMG_316]
	ENF级环保多层板基材，门板枫影木皮贴面，柜体黑檀木皮贴面，采用环保水性漆，UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L 。

	16
	母婴室操作台
	1
	张
	2065W*600D*850H
	[image: IMG_317]
	定制实木多层板，表面贴三聚氰胺饰面，

	17
	母婴室吊柜
	1
	组
	2000W*350D*500H
	[image: IMG_318]
	定制实木多层板，表面贴三聚氰胺饰面，

	（九）文化功能室
	
	

	1
	折叠组合桌
	18
	张
	1400W*500D*750H
	[image: IMG_319]
	ENF级免漆板，同色封边。甲醛释放量符合国家相关标准。采用优质五金配件，可折叠钢架，钢制前挡板无穿孔

	2
	课程椅
	36
	把
	605W*620D*845H
	[image: IMG_320]
	椅架：钢架采用圆方管19.2*32.3*T1.5mm优质Q235碳素钢管，全自动机械臂焊接，采用高温烤漆喷涂工艺，漆面牢固，不脱漆，椅背：全新PP+25%玻纤，靠背采用回字型设计更加坚固，一体注塑成型，护腰曲线设计，采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适，向其施加60kg的推力，保持60s，椅座：悬浮式镂空椅座设计，一体成型注塑工艺，采用全新进口PA+玻纤材质，有效增强椅身结构强度。采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适。24小时甲醛释放量低于0.120 mg/m2·h，扶手:扶手铝合金连接件，扶手面PU材质，软硬适中手感舒适，可灵活上翻。增加了座位空间，脚塞：采用独创三角形设计，增加地面接触，防滑耐磨功能：坐垫上翻，推叠收纳，节省摆放空间

	3
	书画室桌台
	1
	张
	2700W*950D*760H
	[image: IMG_321]
	白蜡木实木框架，台面实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。。

	
	书画室桌台
	1
	张
	2300W*950D*760H
	[image: IMG_322]
	白蜡木实木框架，台面实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。。

	4
	展示柜
	2
	组
	1500W*400D*800H
	[image: IMG_323]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	5
	书画椅
	16
	把
	400W*300D*500H
	[image: IMG_324]
	橡木实木框脚架，亚麻布坐垫

	6
	音乐培训椅
	16
	把
	450W*520D*880H
	[image: IMG_325]
	白蜡木椅架，超纤皮面，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L 

	7
	排练室矮柜座椅
	1
	组
	2000*400*450
	[image: IMG_326]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强,基材实木多层板，记忆海绵坐垫

	（十）妇女创业孵化
	
	

	1
	工作室办公桌
	8
	张
	办公桌1200W*1100H（含屏风）*600D，柜子1400W**400D（含屏风）*1100H
	[image: IMG_327]
	桌面和柜体E1级实木多层板，表面压贴三聚氰胺浸渍纸，围挡亚铝合金型材，时尚玻璃屏风

	2
	办公椅
	8
	把
	665W*600D*930-1030H
	[image: IMG_328]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	3
	储藏柜一
	2
	组
	925W*450D*2400H
	[image: IMG_329]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强,基材实木多层板，含层板等

	4
	储藏柜二
	2
	组
	800W*400D*2400H
	[image: IMG_330]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强,基材实木多层板，含层板等

	5
	储藏柜三
	2
	组
	1115W*600D*2400H
	[image: IMG_331]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强,基材实木多层板，含层板等

	6
	培训桌
	8
	张
	1600*600*750
	[image: IMG_332]
	ENF级免漆板，同色封边。甲醛释放量符合国家相关标准。采用优质五金配件，可折叠钢架，钢制前挡板无穿孔

	7
	培训椅     （核心产品）
	16
	把
	605W*620D*845H
	[image: IMG_333]
	椅架：钢架采用圆方管19.2*32.3*T1.5mm优质Q235碳素钢管，全自动机械臂焊接，采用高温烤漆喷涂工艺，漆面牢固，不脱漆，椅背：全新PP+25%玻纤，靠背采用回字型设计更加坚固，一体注塑成型，护腰曲线设计，采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适，向其施加60kg的推力，保持60s，椅座：悬浮式镂空椅座设计，一体成型注塑工艺，采用全新进口PA+玻纤材质，有效增强椅身结构强度。采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适。24小时甲醛释放量低于0.120 mg/m2·h，扶手:扶手铝合金连接件，扶手面PU材质，软硬适中手感舒适，可灵活上翻。增加了座位空间，脚塞：采用独创三角形设计，增加地面接触，防滑耐磨功能：坐垫上翻，推叠收纳，节省摆放空间

	8
	弧形沙发
	1
	组
	4057W*800D*800H
	[image: IMG_334]
	基材进口松木，回弹层；弹力紫罗兰海绵
转换层；60D高密度太空硅胶绵
释压层；水洗乳胶
支撑层UTTP高回弹海绵，面层；意大利加厚S级头层牛皮

	9
	定制桌几   （核心产品）
	3
	张
	550W*550D*650H
	[image: IMG_335]
	黑檀木饰面镶嵌贝壳，电脑雕刻抛光，基材：采用ENF级环保实木多层板，符合GB/T11718-2009标准；油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2009标准

	10
	休闲椅
	2
	把
	600W*640D*800H
	[image: IMG_336]
	外优质牛皮饰面，高弹力海绵，三级气杆
铝合金面包脚，防震静音轮

	（十一）三楼多功能厅
	
	

	1
	培训桌
	63
	张
	1400W*500D*750H
	[image: IMG_337]
	ENF级免漆板，同色封边。甲醛释放量符合国家相关标准。采用优质五金配件，可折叠钢架，钢制前挡板无穿孔

	2
	培训椅    （核心产品）
	126
	把
	605W*620D*845H
	[image: IMG_338]
	椅架：钢架采用圆方管19.2*32.3*T1.5mm优质Q235碳素钢管，全自动机械臂焊接，采用高温烤漆喷涂工艺，漆面牢固，不脱漆，椅背：全新PP+25%玻纤，靠背采用回字型设计更加坚固，一体注塑成型，护腰曲线设计，采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适，向其施加60kg的推力，保持60s，椅座：悬浮式镂空椅座设计，一体成型注塑工艺，采用全新进口PA+玻纤材质，有效增强椅身结构强度。采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适。24小时甲醛释放量低于0.120 mg/m2·h，扶手:扶手铝合金连接件，扶手面PU材质，软硬适中手感舒适，可灵活上翻。增加了座位空间，脚塞：采用独创三角形设计，增加地面接触，防滑耐磨功能：坐垫上翻，推叠收纳，节省摆放空间

	3
	控台桌
	2
	张
	1600W*650D*750H
	[image: IMG_339]
	ENF级免漆板，同色封边。甲醛释放量符合国家相关标准。采用优质五金配件

	4
	控台椅
	2
	把
	665W*600D*930-1030H
	[image: IMG_340]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	5
	洽谈圆桌
	1
	张
	直径600*750H
	[image: IMG_341]
	定制实木桌面，加厚金属底座

	6
	洽谈椅
	2
	把
	605W*620D*845H
	[image: IMG_342]
	椅架：钢架采用圆方管19.2*32.3*T1.5mm优质Q235碳素钢管，全自动机械臂焊接，采用高温烤漆喷涂工艺，漆面牢固，不脱漆，椅背：全新PP+25%玻纤，靠背采用回字型设计更加坚固，一体注塑成型，护腰曲线设计，采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适，向其施加60kg的推力，保持60s，椅座：悬浮式镂空椅座设计，一体成型注塑工艺，采用全新进口PA+玻纤材质，有效增强椅身结构强度。采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适。24小时甲醛释放量低于0.120 mg/m2·h，扶手:扶手铝合金连接件，扶手面PU材质，软硬适中手感舒适，可灵活上翻。增加了座位空间，脚塞：采用独创三角形设计，增加地面接触，防滑耐磨功能：坐垫上翻，推叠收纳，节省摆放空间

	（十二）创业孵化
	
	

	1
	定制U形吧台
	1
	张
	2500*600/*1660*600*1050H
	组
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板,台面大理石

	2
	前台椅
	1
	把
	665W*600D*930-1030H
	[image: IMG_343]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	3
	卡座
	1
	组
	2000W*450D*800H
	[image: IMG_344]
	定制实木桌面，加厚钢制连接件

	4
	圆几
	1
	张
	直径600*550H
	[image: IMG_345]
	台面岩板，进口实木框架，皮艺包裹，

	5
	等候椅
	2
	把
	560W*640D*865H
	[image: IMG_346]
	胡桃木实木架，水性油漆饰面，哑光开放漆，皮革软包，椅背面采用压皮工艺压花处理，木架内部为木暗榫结构。

	6
	茶水柜
	1
	组
	2700W*500D*850H
	[image: IMG_347]
	ENF级实木多层板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，含层板，台面人造大理石

	7
	吊柜
	1
	组
	2500W*350D*500H
	[image: IMG_348]
	ENF级实木多层板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强

	8
	打印柜
	1
	组
	1500W*500D*800
	[image: IMG_349]
	ENF级实木多层板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强

	9
	吊柜
	1
	组
	1500W*300D*500H
	[image: IMG_350]
	ENF级实木多层板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强

	10
	定制桌几 （核心产品）
	4
	张
	550W*550D*650H
	[image: IMG_351]
	黑檀木饰面镶嵌贝壳，电脑雕刻抛光，基材：采用ENF级环保实木多层板，符合GB/T11718-2009标准；油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2009标准

	11
	洽谈椅
	12
	把
	550W*660D*840H
	[image: IMG_352]
	橡木实木椅架，内架为榫卯结构，环保水性漆，透气性强， 18mm厚单层桉木弯板，40密度高弹力海绵软包，浅色牛皮面料，

	12
	会议桌
	2
	张
	2200W*900D*750H
	[image: IMG_353]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板，钢制脚架

	13
	会议椅      (核心产品）
	12
	把
	605W*620D*845H
	[image: IMG_354]
	椅架：钢架采用圆方管19.2*32.3*T1.5mm优质Q235碳素钢管，全自动机械臂焊接，采用高温烤漆喷涂工艺，漆面牢固，不脱漆，椅背：全新PP+25%玻纤，靠背采用回字型设计更加坚固，一体注塑成型，护腰曲线设计，采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适，向其施加60kg的推力，保持60s，椅座：悬浮式镂空椅座设计，一体成型注塑工艺，采用全新进口PA+玻纤材质，有效增强椅身结构强度。采用进口特网，强度高、耐磨，坐感舒适。24小时甲醛释放量低于0.120 mg/m2·h，扶手:扶手铝合金连接件，扶手面PU材质，软硬适中手感舒适，可灵活上翻。增加了座位空间，脚塞：采用独创三角形设计，增加地面接触，防滑耐磨功能：坐垫上翻，推叠收纳，节省摆放空间

	14
	公共区共享桌一
	1
	张
	2150W*800D*750H
	[image: IMG_355]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板，钢制脚架

	15
	公共区共享桌二
	1
	张
	1450W*800D*750H
	[image: IMG_356]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板，钢制脚架

	16
	公共区共享桌三
	1
	张
	2900W*800D*750H
	[image: IMG_357]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板，钢制脚架

	17
	二人位沙发
	6
	个
	1600W*800D*700H
	[image: IMG_358]
	外饰面面料 亚麻质感科技布；坐垫：高密度高回弹海绵 ，框架实木框架+多层板辅助

	18
	茶几
	3
	个
	1000W*500D*450H
	[image: IMG_359]
	台面定制岩板，加厚金属腿

	19
	圆几
	6
	张
	直径500*550
	[image: IMG_360]
	台面岩板，进口实木框架，皮艺包裹，

	20
	休闲椅
	12
	把
	550W*660D*840H
	[image: IMG_361]
	橡木实木椅架，内架为榫卯结构，环保水性漆，透气性强， 18mm厚单层桉木弯板，40密度高弹力海绵软包，浅色牛皮面料，

	21
	工作室办公桌
	12
	组
	900*600*750/1200
	[image: IMG_362]
	桌面和柜体级实木多层板，表面压贴三聚氰胺浸渍纸，围挡亚铝合金型材，时尚玻璃屏风，含活动柜


	22
	工作室转椅
	12
	把
	665W*600D*930-1030H
	[image: IMG_363]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	23
	共享办公桌一
	1
	张
	5000W*1200D*750H
	[image: ]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速

	24
	共享办公桌二
	1
	张
	3000W*1200D*750H
	[image: ]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速

	25
	椅子
	22
	把
	480W*480D*960H
	[image: IMG_364]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	26
	定制桌几（核心产品）
	5
	张
	550W*550D*650H
	[image: IMG_365]
	黑檀木饰面镶嵌贝壳，电脑雕刻抛光，基材：采用ENF级环保实木多层板，符合GB/T11718-2009标准；油漆：采用环保水性漆

	27
	休闲椅
	10
	把
	550W*660D*840H
	[image: IMG_366]
	橡木实木椅架，内架为榫卯结构，环保水性漆，透气性强， 18mm厚单层桉木弯板，40密度高弹力海绵软包，浅色牛皮面料，

	28
	卡座
	1
	组
	6000W*600D*700H
	[image: IMG_367]
	1、覆面材料：超纤皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥25kg/m3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松实木架。4、沙发脚：采用白蜡木，环保水性漆。

	（十三）阅读室
	
	

	1
	接待椅
	2
	把
	550W*660D*700H
	[image: IMG_368]
	橡木实木椅架，内架为榫卯结构，环保水性漆，透气性强， 18mm厚单层桉木弯板，40密度高弹力海绵软包，牛皮面料，

	2
	弧形树桩桌
	1
	组
	弧长2830W*650D*750H
	[image: IMG_369]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	3
	彩色圆凳
	8
	个
	φ400*450H
	[image: IMG_370]
	白蜡木实木框架，
甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	4
	中岛书柜
	3
	组
	2100W*1200D*700H
	[image: ]
	白蜡木实木框架，实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	5
	中岛书柜
	1
	组
	φ1500*1050H
	[image: IMG_371]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	6
	树桩圆凳
	12
	个
	φ380*450
	[image: IMG_372]
	白蜡木实木框架，实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	7
	实木儿童椅
	4
	把
	550W*660D*350H
	[image: IMG_373]
	白蜡木实木框架，实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	8
	实木圆凳
	4
	个
	φ400*450H
	[image: IMG_374]
	白蜡木实木框架，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	9
	软包圆凳
	2
	个
	φ400*450H
	[image: IMG_375]
	1、覆面材料：超纤皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥25kg/m3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松实木架。

	10
	椭圆形中岛书柜
	2
	组
	2100W*1200D*700H
	[image: IMG_376]
	白蜡木实木框架，实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	11
	软包圆凳
	4
	个
	φ400*450H
	[image: IMG_377]
	白蜡木实木框架，实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	12
	原木阅读桌
	2
	张
	4000W*1200D*650H
	[image: ]
	白蜡木实木框架，实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	13
	原木阅读桌
	1
	张
	4200W*500D*500H
	[image: ]
	白蜡木实木框架，实木油漆板，甲醛释放量≤0.5mg/L；采用环保水性漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L。

	14
	沿窗阅读桌
	1
	张
	4900W*500D*500H
	[image: IMG_378]
	1、坐垫材料：超纤皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥25kg/m3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松实木架。采用白蜡木，环保水性漆。

	15
	沿窗阅读椅H420
	33
	把
	550W*660D*420H
	[image: IMG_379]
	橡木实木椅架，内架为榫卯结构，环保水性漆，透气性强， 18mm厚单层桉木弯板，40密度高弹力海绵软包，牛皮面料，

	（十四）后台理书室
	
	

	1
	理书桌
	2
	张
	1400W*600D*750H
	[image: IMG_380]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板，钢制脚架

	2
	工作椅
	2
	把
	550W*660D*700H
	[image: IMG_381]
	橡木实木椅架，内架为榫卯结构，环保水性漆，透气性强， 18mm厚单层桉木弯板，40密度高弹力海绵软包，牛皮面料，

	3
	理书柜
	1
	组
	2850W*400D*2400H
	[image: IMG_382]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	4
	资料柜
	1
	组
	900W*400D*2400H
	[image: IMG_383]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	（十五）夹层自习室
	
	

	1
	自习桌
	36
	组
	800W*600D*750H
	[image: IMG_384]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板，钢制脚架

	2
	自习椅
	36
	把
	550W*660D*760H
	[image: IMG_385]
	橡木实木椅架，内架为榫卯结构，环保水性漆，透气性强， 18mm厚单层桉木弯板，40密度高弹力海绵软包，牛皮面料，

	3
	储物书柜 （核心产品）
	6
	组
	900W*350D*2200H
	[image: IMG_386]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强定制橡木框架长虹艺术玻璃

	4
	定制双面储物书柜       （核心产品）
	1
	组
	1300W*600D*2200H
	[image: IMG_387]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强定制长虹艺术玻璃

	5
	储物书柜 （核心产品）
	1
	组
	900W*400D*2200H
	[image: IMG_388]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强，定制长虹艺术玻璃

	6
	储物书柜 （核心产品）
	2
	组
	1050W*400D*2200H
	[image: IMG_389]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强，定制长虹艺术玻璃

	7
	储物书柜 （核心产品）
	2
	组
	1200W*450D*1200H
	[image: IMG_390]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	8
	储物书柜 （核心产品）
	4
	组
	1650W*450D*2200H
	[image: IMG_391]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	9
	储物书柜 （核心产品）
	2
	组
	1250W*450D*2200H
	[image: IMG_392]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	10
	卡座
	1
	组
	3340W*590D*720H
	[image: IMG_393]
	1、覆面材料：超纤皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥25kg/m3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松实木架。4、沙发脚：采用白蜡木，环保水性漆。

	11
	卡座
	1
	组
	2890W*590D*720H
	[image: IMG_394]
	1、覆面材料：超纤皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥25kg/m3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松实木架。4、沙发脚：采用白蜡木，环保水性漆。

	12
	圆几
	4
	张
	φ600*550H
	[image: IMG_395]
	高品质加厚岩板，加厚不锈钢桌腿

	13
	阅读椅
	8
	把
	480W*450D*420H
	[image: IMG_396]
	米色布艺 网布，内部填充高密度海绵聚酯纤维带乳胶层，实木拷贝，三c防爆气杆

	14
	书架
	4
	组
	1650W*450D*2200H
	[image: IMG_397]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	
	书架
	1
	组
	1600W*450D*2200H
	[image: IMG_398]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	
	书架
	3
	组
	1300W*450D*2200H
	[image: IMG_399]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	15
	书架
	2
	组
	1200W*450D*2400H
	[image: IMG_400]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	(十六）其他公共区域-游泳馆
	
	

	1
	游泳区休息凳（长）
	18
	个
	1200W*350D*450H
	[image: IMG_401]
	座背椅面：采用优质聚氨酯PU一体模具发泡成型，内置1.5mm的冷轧钢板加强承托。聚氨酯PU具有良好的弹性，材料结合紧密，频繁使用不会引起变形、起皱、断裂，具有耐磨等性能特点。扶手、站脚采用1.2mm厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理。承重支架采用5.0mm冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理。承重横档采用直径60mm、厚度2.5mm六角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理

	2
	吧台凳子
	4
	把
	450W*450D*780H
	[image: IMG_402]
	皮革，内部填充高密度海绵聚酯纤维带乳胶层软包，金属踢脚

	3
	更衣柜
	112
	个
	395W*500D*960H
	[image: ][image: ]
	ABS工程塑料，含层板，挂衣杆

	4
	定制异型吧台
	1
	组
	5000W*650D*1050H
	[image: IMG_403]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强，定制铝板吧台

	5
	定制储物柜
	1
	个
	6100W*550D*1800H
	[image: IMG_404]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	6
	定制展架
	3
	项
	6000W*350D*1800H
	[image: IMG_405]
	基材实木多层板，外面贴防火板 ， 涂刷环保乳胶漆

	7
	定制置物架
	1
	项
	1200W*350D*1800H
	[image: IMG_406]
	定制加厚不304锈钢型材

	8
	定制展示柜
	5
	个
	1200W*350D*2000H
	[image: IMG_407]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强 ， 涂刷环保乳胶漆

	(十七）其他公共区域-射箭馆
	
	

	1
	休闲桌       (核心产品）
	11
	个
	φ700*760H
	[image: IMG_408]
	暖白色玻璃纤维与树脂复合材料FRP玻璃钢台面及八角棱形立柱，立柱下部为拉丝不锈钢拼接及脚盘，耐腐蚀防水，牢固耐用易清洁，高强度、耐腐蚀、防火防潮。

	2
	休闲区凳子
	22
	个
	550W*660D*840H
	[image: IMG_409]
	橡木实木椅架，内架为榫卯结构，环保水性漆，透气性强， 18mm厚单层桉木弯板，40密度高弹力海绵软包，牛皮面料，

	3
	储物柜
	6
	个
	900W*350D*2000H
	[image: IMG_410]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板

	4
	定制U形吧台
	1
	组
	3676W*2200D/2200D*1050H
	[image: IMG_411]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板

	5
	定制柜
	6
	组
	900W*500D*2200H
	[image: IMG_412]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强

	(十八）其他公共区域-健身馆
	
	

	1
	休闲桌       (核心产品）
	3
	个
	φ700*760H
	[image: IMG_413]
	暖白色玻璃纤维与树脂复合材料FRP玻璃钢台面及八角棱形立柱，立柱下部为拉丝不锈钢拼接及脚盘，耐腐蚀防水，牢固耐用易清洁，高强度、耐腐蚀、防火防潮。

	2
	健身房休息区椅子
	12
	个
	550W*660D*840H
	[image: IMG_414]
	玻璃钢外壳 + 皮质软包 + 金属转盘底座

	3
	茶水间沙发
	2
	组
	1800W*870D*790H
	[image: IMG_415]
	超纤皮，海绵坐垫，不锈钢

	4
	休闲桌       (核心产品）
	2
	个
	φ700*760H
	[image: IMG_416]
	暖白色玻璃纤维与树脂复合材料FRP玻璃钢台面及八角棱形立柱，立柱下部为拉丝不锈钢拼接及脚盘，耐腐蚀防水，牢固耐用易清洁，高强度、耐腐蚀、防火防潮。

	5
	茶水间凳子
	3
	个
	550W*660D*840H
	[image: IMG_417]
	玻璃钢外壳 + 皮质软包 + 金属转盘底座

	6
	乒乓球室休息凳
	20
	个
	450W*450D*420H
	[image: IMG_418]
	高密度海绵软包成型，超纤皮饰面

	7
	健身房吧台
	1
	组
	4000W*550D*900H
	[image: IMG_419]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强，台面大理石

	8
	定制休息区水吧台
	1
	组
	3000W*550D*900H
	[image: IMG_420]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板，台面人造大理石

	9
	男女更衣室更衣柜
	31
	组
	900W*500D*1850H
	[image: IMG_421]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板

	10
	男女更衣室换鞋凳
	4
	个
	800W*400D*460H
	[image: IMG_422]
	外皮革面料；坐垫：高密度高回弹海绵 ，框架实木框架+多层板辅助

	11
	瑜伽室辅助器材柜
	18
	件
	800W*400D*900H
	[image: IMG_423]
	加厚冷扎钢板材质，环氧静电喷涂油漆，超白防爆玻璃

	12
	定制茶水间水吧台
	1
	件
	3000W*550D*900H
	[image: IMG_424]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板，台面人造大理石

	13
	储物柜         （核心产品）
	3
	张
	1200WX450DX745H
	[image: IMG_425]
	ENF级环保多层板基材，门板枫影木皮贴面，柜体黑檀木皮贴面，采用环保水性漆，UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L 。

	14
	定制乒乓球室吧台
	4
	件
	4000W*1100D*900H
	[image: IMG_426]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板，定制铝板吧台

	15
	定制乒乓球室设备放置柜
	6
	件
	1500W*350D*1800H
	[image: IMG_427]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速,含洞洞板

	16
	定制穿孔铝柜台
	51
	㎡
	每平方
	[image: IMG_428]
	定制铝板柜台

	(十九）其他公共区域-篮球馆
	
	

	1
	休息凳
	14
	个
	1200W*350D*450H
	[image: IMG_429]
	ABS材质,不锈钢框架脚

	2
	休闲椅      (核心产品）
	11
	个
	550W*520Dx800H
	[image: IMG_430]
	1.座背壳:全新PP+30%GF一体注塑成型，，座面宽度:430mm(±5mm)，座面深度:440mm(+5mm)，座面离地高度:445mm(±5mm)，后部采用中空后盖设计，兼顾设计感与透气性;椅背宽480mm(±5mm)，背高375mm(±5mm),椅背线条流畅2.座背壳包布:采用高密度100%涤纶面料，内里无海绵夹层，杜绝海绵老化、掉渣,高密涤纶织造结构紧实，
3.后盖:椅后部采用后盖设计，全新PP+30%GF一体注塑成型+高密度100%涤纶面料(无海绵);长度:450mm 高度:160mm4.椅架:椅腿采用气辅氮气吹空工艺，前腿:上粗:30mm，下细:15mm，后腿:上粗:30mm，下细:22mm，四腿结构稳固，线条挺拔，承重性能优异;椅腿前宽:450mm (+5mm) 后宽:520mm (+5mm) 侧深:500mm (+5mm) 

	3
	休闲桌       (核心产品）
	2
	个
	φ700*760H
	[image: IMG_416]
	暖白色玻璃纤维与树脂复合材料FRP玻璃钢台面及八角棱形立柱，立柱下部为拉丝不锈钢拼接及脚盘，耐腐蚀防水，牢固耐用易清洁，高强度、耐腐蚀、防火防潮。

	4
	吧台凳
	6
	个
	400W*350D*1000H
	[image: IMG_432]
	ABS坐凳+加厚金属凳腿

	5
	教练休息室桌子
	2
	个
	1200W*600D*750H
	[image: IMG_433]
	台面定制岩板，加厚金属腿,底盘加重

	6
	教练休息室椅子
	2
	个
	665W*600D*930-1030H
	[image: IMG_434]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	7
	换鞋凳
	2
	个
	800W*400D*460H
	[image: IMG_435]
	外饰面面料 科技布；坐垫：高密度高回弹海绵 ，框架实木框架+多层板辅助

	8
	定制前厅吧台
	1
	件
	3000W*650D*1050H
	[image: IMG_436]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板，台面人造大理石

	9
	定制成品吧台
	2
	个
	1200W*550D*1050H
	[image: IMG_437]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，烤漆

	10
	储物柜         （核心产品）
	3
	张
	1200WX450DX745H
	[image: IMG_438]
	ENF级环保多层板基材，门板枫影木皮贴面，柜体黑檀木皮贴面，采用环保水性漆，UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L 。

	11
	更衣柜
	23
	件
	900W*550D*1850H
	[image: IMG_439]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板,内部含挂衣杆及层板

	12
	木纹置物柜
	17
	件
	1200W*550D*1800H
	[image: IMG_440]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板,

	(二十）其他公共区域-体适能馆
	
	

	1
	教练休息室桌子
	4
	个
	1600W*800D*750
	[image: IMG_441]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强内部，含附柜、钢制活动柜需安装隐藏式走线功能，

	2
	教练休息室椅子
	4
	个
	665W*600D*930-1030H
	[image: IMG_442]
	椅背：PP背框，上下升降腰靠，椅座：硬度50、密度35定型绵，底盘：三挡锁定连动底盘，椅脚：340mmPP五星脚

	3
	换鞋凳
	2
	个
	800W*450D*460H
	[image: IMG_443]
	高密度海绵软包成型牛皮饰面，不锈钢凳腿

	4
	沙发
	1
	组
	1800W*870D*790H
	[image: IMG_444]
	外饰面面料 牛皮；坐垫：高密度高回弹海绵 ，框架实木框架+多层板辅助

	5
	休息区桌子
	3
	个
	直径700*高700
	[image: IMG_445]
	台面定制岩板，加厚金属腿,底盘加重

	6
	休息区凳子
	15
	个
	550W*520Dx800H
	[image: IMG_446]
	1.座背壳:全新PP+30%GF一体注塑成型，，座面宽度:430mm(±5mm)，座面深度:440mm(+5mm)，座面离地高度:445mm(±5mm)，后部采用中空后盖设计，兼顾设计感与透气性;椅背宽480mm(±5mm)，背高375mm(±5mm),椅背线条流畅2.座背壳包布:采用高密度100%涤纶面料，内里无海绵夹层，杜绝海绵老化、掉渣,高密涤纶织造结构紧实，
3.后盖:椅后部采用后盖设计，全新PP+30%GF一体注塑成型+高密度100%涤纶面料(无海绵);长度:450mm 高度:160mm4.椅架:椅腿采用气辅氮气吹空工艺，前腿:上粗:30mm，下细:15mm，后腿:上粗:30mm，下细:22mm，四腿结构稳固，线条挺拔，承重性能优异;椅腿前宽:450mm (+5mm) 后宽:520mm (+5mm) 侧深:500mm (+5mm) 

	7
	定制桌子
	1
	个
	1200W*600*750
	[image: IMG_268]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，含钢制活动柜、键盘架

	8
	定制吧台
	1
	张
	3000W*550D*1050H
	[image: IMG_256]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板，台面人造大理石

	9
	更衣柜
	40
	件
	900W*550D*1800H
	[image: IMG_448]
	ENF级免漆板，厚度25mm，表面稳定性好，层次感优，耐污抗磨性强，基材实木多层板,内部含挂衣杆及层板



9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
投标人提供的设备完成所有安装调试工作，在投标文件中自报可提供的备品备件。对设备的安装调试工作，投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。如国家有关部门对承担所供设备现场安装、调试工作有许可规定要求的，中标人及其派驻现场的人员应当具有相应的资质和资格。
在设备安装期间造成用户其它损失，由中标人照价赔偿或修复。投标人在投标文件中需提供明确合理的工期安排。采购人有权按照投标人提供的工期安排进行施工进度考核；如遇非正当理由拖延工期的情况，采购人有权根据调查结果对供应商采取相应的措施。在投标文件中应提出详细的设备安装调试方案（包括但不限于深化设计方案图）、培训方案、培训内容及培训进度。
9.4关于样品的相关要求
9.4.1本项目要求提供样品，要求如下：
	序号
	名称
	规格
	图片
	材质说明

	1
	定制桌几(核心产品）
	550W*550D*650H
	[image: IMG_256]
	黑檀木饰面镶嵌贝壳，电脑雕刻抛光，基材：采用E0级环保实木多层板，符合GB/T11718-2009标准；油漆：采用环保水性漆

	2
	矮柜(核心产品）
	1200WX450DX745H
	[image: IMG_257]
	E0级环保多层板基材，门板枫影木皮贴面，柜体黑檀木皮贴面，采用环保水性漆，UV底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，五底三面工艺；游离甲醛含量≤100mg/kg，挥发性有机化合物含量≤70g/L 。

	3
	储物书柜 （核心产品）
	900W*350D*2200H
	[image: IMG_258]
	实木皮贴面(厚≥0.6mm)，其余隐蔽部位均用实木皮封边。环保油漆漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆选用优质 环保水溶性漆，基材实木多层干燥迅速，附着力强定制橡木框架长虹艺术玻璃

	4
	休闲区桌子     (核心产品）
	φ700*760 高
	[image: IMG_259]
	暖白色玻璃纤维与树脂复合材料FRP玻璃钢台面及八角棱形立柱，立柱下部为拉丝不锈钢拼接及脚盘，耐腐蚀防水，牢固耐用易清洁，高强度、耐腐蚀、防火防潮。



[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]9.4.2关于检测报告
9.4.2.1提供原材料检测报告，包括但不限于以下内容：
	序号
	提供原材料检测报告

	1
	免漆板：GB/T 39600人造板及其制品甲醛释放量分级

	2
	高回弹海绵：GB/T 10802 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》/GB/T 6343 《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》《企业产品技术要求》(判定依据)

	3
	三合一偏心连接件：GB /T 28203《家具用连接件技术要求及试验方法》

	4
	水性漆：GB 30981.2《涂料中有害物质限量第2部分 ：工业涂料》/GB/T 23999 《室内装饰装修用水性木器涂料》

	5
	阻尼铰链：QB/T 2189《家具五金杯状暗饺链》/GB/T 10125 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》GB/T 6461《 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 《企业产品技术要求》 《判定依据）

	6
	皮革：GB/T 16799 家具用皮革 /GB/T 22808 皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定检测依据，GB/T 16799 家具用皮革 /GB/T 35607 绿色产品评价家具判定依据 

	7
	面料： QB/T 1952.1软体家具 沙发 /GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

	8
	冷轧钢板：GB/T 13668《钢制书柜、 资料柜通用技术条件》 GB/T 3325《金属家具通用技术条件》

	9
	热熔胶：GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 /GB 33372胶粘剂挥发性有机化合物限量

	10
	实木多层板：GB/T 39600《人造板及其制品甲醛释放量分级》/GB/T 34722《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》/GB/T 39600《人造板及其制品甲醛释放量分级》/GB/T 34722  《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》


①检测机构要求：含有CMA认证；
②检测内容：详见采购需求；
③受检单位要求：检测报告上的委托单位（受检单位）名称必须与投标人、投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；
④检测报告有效期：不早于2024年10月1日。
9.4.3 关于封样
（1）投标人应按照采购文件规定样品标准、时间、地点递交样品，并对样品进行封样。但提交的样品不得含有投标单位名称、标志以及能暗示出投标单位的文字和图案。若因投标人封样不规范造成商业机密泄露，一切后果由投标人承担。
（2）采购人提前准备好放置、储存样品的场地。接收样品时采购人会做好样品送达记录，并对样品进行随机抽取编号，样品的接收登记、评审、封样全程录音录像（7天×24 小时）直至取样结束。录像资料将作为采购档案进行保存。
9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。
9.7 其他要求 
9.7.1 投标人根据提供的家具配置清单方案做效果图，家具设计风格要求体现清单家具的搭配的特点。
1、设计区域一
[image: b02cf52d51ac787539f7658647825142]
[bookmark: _Toc245121833]
2、设计区域二
[image: 8bc1250cbd7db48295afd8cd5ffc431b]

3、设计区域三
[bookmark: _Toc245121834][image: 24ec5274b16bff13a96bd1f0999d5d2a]


4、设计区域四
[bookmark: _Toc245121835][image: 866fc49c84785509dee1880ba3bcd649]

[bookmark: _Toc245121836]10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
投标人提供为本项目提供售后服务的专职服务人员名单。
投标人须在上传的投标文件中填报项目负责人相关信息，并附项目负责人身份证复印件以及采购文件要求的资质（若有），材料提交要求以招标文件具体规定为准，确保投标文件有效。
10.2 设备要求
中标人在实施本项目时，自行准备车辆以及现场安装所需的工具。
[bookmark: _Toc245121837]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc245121838]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1本项目免费质保期：
（1）质保期：5 年。
（2）维修响应时间：接到报修电话后 2 小时内响应，4 小时内到现场进行维修，24小时内不能修复的提供备品备件。
12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；
12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。
12.3使用周期服务
	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件：导轨、铰链、螺丝、拉手、锁。
	质保期满后三年
	请投标人在投标文件中自报可提供的
配件及价格。


说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。
[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc245121839]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc245121840]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc245121841]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc245121842]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc245121843]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741][bookmark: _Toc245121844]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc216859742][bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc245121845]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc245121846]18 促进中小企业发展
★18.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
★18.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
★18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
★18.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc245121847]19实施本国产品标准
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc216859745]19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc245121848]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc216859746][bookmark: _Toc245121849]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

image4.png




image94.png




image95.png




image96.png




image97.png




image98.png




image99.png




image100.png




image101.png




image102.png




image103.png




image5.png




image104.png




image105.png




image106.png




image107.png




image108.png




image109.png




image110.png




image111.png




image112.png




image113.png




image6.png




image114.png




image115.png




image116.png




image117.png




image118.png




image119.png




image120.png




image121.png




image122.png




image123.png




image7.png




image124.png




image125.png




image126.png




image127.png




image128.png




image129.png




image130.png




image131.png




image132.png




image133.png
e
e |




image8.png




image134.png




image135.png




image136.png




image137.png




image138.png




image139.png




image140.png




image141.png




image142.png




image143.png




image9.png




image144.png




image145.jpeg




image146.png




image147.png




image148.png
& Vi




image149.png




image150.png




image151.png




image152.png




image153.png




image10.png




image154.png




image155.png
TR





image156.png




image157.png
/ {
/ ¥
y





image158.png




image159.png




image160.png




image161.png




image162.png
A




image163.png
4




image11.png




image164.png




image165.png




image166.png




image167.png
4




image168.png




image169.png




image170.png




image171.png




image172.png




image173.png




image12.png




image174.png




image175.png




image176.png




image177.png




image178.png




image179.png




image180.png




image181.png




image182.png




image183.png




image13.png




image184.png




image185.png




image186.png




image187.png




image188.png




image189.png




image190.png




image191.png
Bo
Y

8185

B FRG L30T

2495





image192.png
9185

11580

8240

7190

HETHEE





image193.png
: o]
_,,/ e ’
Fapsaw | 7
§ e
A
]
¥
w# Y
A I L
=]
HEET h
BTARE g L
i
A

5690





image14.png
. URTE
A T




image194.png
il

7085

%58, 221

8190





image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png




image42.png




image43.png




image44.png




image45.png
a, ,
\&




image46.png




image47.png




image48.png




image49.png




image50.png




image51.png




image52.png




image53.png




image54.png




image55.png




image56.png




image57.png




image58.png




image59.png




image60.png




image61.png




image62.png




image63.png




image1.png




image64.png
Sy el AL





image65.png




image66.png




image67.png




image68.png




image69.png




image70.png




image71.png




image72.png




image73.png
| e




image2.png




image74.png




image75.png




image76.png




image77.png




image78.png




image79.png




image80.png




image81.png




image82.png




image83.png




image3.png




image84.png




image85.png




image86.png




image87.png




image88.png




image89.png




image90.png




image91.png




image92.png




image93.png




