[bookmark: _Toc216871009]一、说明
[bookmark: _Toc216871010]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc216871011]二、项目概况
[bookmark: _Toc216871012]2 项目名称
[bookmark: _GoBack]项目名称：周浦养护院第二批家具采购
[bookmark: _Toc216871013]3 项目地点
地点：上海市浦东新区申江南路2688号
[bookmark: _Toc216871014]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：周浦养护院。核定床位1500张，主体建筑含4栋楼，其中1号楼为综合楼，2号楼拟设置为养老院(662张床位),4号楼设置为重度残疾人寄养院(周浦分院)(300张床位),3号楼具体功能待定(538张床位)。4号楼重残寄养院周浦分院于2025年5月正式运营，2号楼养护院拟于今年4月份开始试运营。一期已开办区域包括1号楼、2号楼1-2层、4号楼，共开办床位414张(其中2号楼1-2层114床，4号楼300床),4号楼已开办床位入住率35%。根据运营需要，今年拟开办区域为2号楼3-13层，涉及床位548床。
4.2 项目招标范围及内容：本项目为周浦养护院2号楼新家具采购，具体包括：矮柜，护理床、床头柜及活动桌椅等。
4.3 交付日期：自合同签订之日起30天。
[bookmark: _Toc216871015]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc216871016]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc216871017]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 
本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款 方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：
（1）采购人和中标人合同签订后，且采购人收到发票后 30  日内，支付合同总价的50%；
（2）项目整体完成并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后 30  日内，支付剩余合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc216871018]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc216871019]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc216871020]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	周浦养护第二批家居采购
	详见 9.2.2  “具体技术参数指标要求
	1批
	30天
	5 年
	


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：
9.2.2 具体技术参数指标要求（图片仅供参考）
	家具清单

	序号
	名称
	图示
	规格（W*D*H）
	数量
	材质

	1
	服务台定制柜及翻门板
	[image: ]
	1200*700*850
	22
	面材：环保美耐板，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,符合国际环保标准达到E0级，带翻板柜

	2
	办公椅
	[image: 3607B]
	常规
	26
	座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度≥45 kg/m3，优质气压棒、五星脚

	3
	矮柜（核心产品）
	[image: ]
	1500*484*1280
	11
	1.  柜体基材：实木多层板，黑色山纹木饰面，木纹理清晰，做圆角工艺处理，结构强度高，防潮不易变形，环保等级符合国标要求。
2.  台面：天然大理石台面，表面抛光，边角圆角打磨，硬度高、耐磨抗污。
3.  上部挡板：艺术玻璃，抗冲击不易碎裂，做圆弧修边处理。
4.  抽屉、柜门面板：基材为实木多层板，表面包覆艺术编织皮革饰面，配置不锈钢长条拉手，防锈耐磨。
5.  五金配件：抽屉采用静音三节导轨，抽拉顺滑、闭合静音；铰链开合阻尼缓冲，启闭无撞击噪音；所有五金件耐腐蚀。

	4
	更衣柜
	[image: 四门更衣柜侧]
	900*500*1850
	26
	1.冷轧钢板， 裸板厚度为 0.8mm以上，五金配件采用国产优质阻尼铰链，含层板，挂衣杆

	5
	塑料更衣柜
	[image: ]
	500*500*1960
	72
	100%全新ABS工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，耐化学性，防腐蚀，无毒无味，环保耐用。

	6
	浴室换衣凳
	[image: ]
	1500*500*450
	13
	100%全新ABS工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，耐化学性，防腐蚀，无毒无味，环保耐用。

	7
	浴室换衣凳
	[image: ]
	900*500*450
	13
	100%全新ABS工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，耐化学性，防腐蚀，无毒无味，环保耐用。

	8
	沙发
	[image: ]
	三人位
	12
	1、覆面材料：超纤皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m3            3、内架：采用榫卯结构，材料为实木架
4、沙发脚：采用白蜡木实木，环保水性漆。

	9
	茶几
	[image: ]
	W1100*650D*500H
	13
	1、白蜡木实木脚，台面实木板；2、采用环保水性漆，甲醛释放量≤0.5mg/L符合国际E0级环保标准。

	10
	休闲沙发（核心产品）
	[image: ]
	860W*720D*760H
	24
	1、覆面材料：靠背藤编，超纤皮布纹面料，防污防水；海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m³；2、内架：采用榫卯结构，材料为实木板，3、金属沙发脚架。

	11
	桌子
	[image: clipboard/drawings/NULL]
	1500*700*760
	20
	1、白蜡木实木脚，台面实木板；2、采用环保水性漆，甲醛释放量≤0.5mg/L符合国际E0级环保标准。

	12
	桌子（核心产品）
	[image: ]
	1400*760H
	28
	大理石台面，立柱和底盘不锈钢壁厚≥1.5mm底板加配重，底座围边高度≥12mm

	13
	椅子
	[image: ]
	560W*530D*830H
	80
	1、覆面材料：牛皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m3         
3、椅框架脚：采用白蜡木实木                            4、环保水溶性漆，干燥迅速，附着力强，采用环保水性漆，甲醛释放量≤0.5mg/L符合国际E0级环保标准，可落叠

	13
	椅子
	[image: ]
	580W*530D*830H
	48
	实木框架，防污科技布软包活动坐搪，采用大宝环保水性漆。

	14
	护理床（核心产品）
	[image: ]
	2170长*1120宽*（床铺面离地高度）500mm±10mm
	384
	品规格：2170*1120*500mm±10mm
1．背部升降0-80°±5°，腿部弯曲0-40°±5°
2．床体可载重≥240kg，背板动态载重≥170kg。
3．床框采用≥30×60×1.2mm矩型碳素钢管焊接，双层涂层内外防锈处理（环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层），防锈防霉，防霉等级≤1级。
4．床面板采用≥1.0mm冷轧钢板，整体模压成型。
5．金属表面采用环氧树脂底漆，附着力等级≥0级(提供床方管电泳涂层附着力测试报）；第二重涂层采用静电粉末喷涂，附着力等级≥0级
6.摇杆系统： 摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用进口高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音，每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试。
7．护栏采用2侧各2支铝合金材质护栏，三段式上下伸缩，左右各有一个开关，须同时按下来实现护栏高低调节，扶手采用橡木实木扶手，护栏与护栏以及床头尾板之间距离≤60mm，表面阳极氧化处理，展开尺寸950mm*620±5mm，收缩尺寸950mm*275±5mm。
8．床头床尾板695*1120*40mm厚，侧板30mm厚，均采用红橡木实木，床头嵌入超纤皮软包，水性漆。
9．脚轮采用5寸中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承防水，轮面采用TPR耐磨材料。中控刹车系统，具有一键式刹车开关功能。
10．配床垫1张，厚度为12cm，记忆海绵8公分+4公分高密度海绵床芯+四面回弹氨纶Pu皮料外套，床垫外套对大肠杆菌及金黄色葡萄球菌有很强的抗菌作用，抗菌率≧99%。

	15
	床椅一体机
	[image: ]
	2040×980×510
	60
	床体：床框采用40×40×1.5mm加厚方形钢管焊接制成，焊接工艺床面板：采用1.5mm冷轧钢板一次冲压成型，透气性好，病人躺卧时舒适感强，还可防止床垫左右移动10、床头尾板：床头、床尾采用25mm实木一体压制而成，床头高度 86cm，床尾高度67cm；侧板采用20mm 厚实木压制，颜色可与房间风格匹配。立柱采用≥4.0mm厚不锈钢管，表面光滑无毛刺；连接件采用≥3.0mm厚优质碳钢冲压切割成型；底板采用5.50mm厚钢板，耐磨、不变形；护栏可收缩平放，收缩后略高出床垫，能防止床垫移位、床垫：采用50mm厚优质防水材料，结实耐用；床垫采用高级防水皮，可方便拆装；

	16
	床头柜
	[image: ]
	400*405*530
	444
	E0 级免漆板，油漆封边。甲醛释放量符合国家相关标准。采用优质五金配件，国产优质阻尼三节滚珠滑轨和锁具。基材为实木多层板

	17
	套内椅
	[image: ]
	560W*530D*830H
	396
	1、覆面材料：超纤皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m3         3、椅框架脚：采用白蜡木实木                            4、环保水溶性漆，干燥迅速，附着力强，采用环保水性漆，甲醛释放量≤0.5mg/L符合国际E0级环保标准，可落叠

	18
	休闲茶几
	[image: ][image: clipboard/drawings/NULL]
	直径800*650H
	26
	1、白蜡木实木脚，台面实木板；2、采用环保水性漆，甲醛释放量≤0.5mg/L符合国际E0级环保标准。

	19
	套内餐桌
	[image: ]
	1500*500*750
	65
	1、白蜡木实木脚，台面实木板；2、采用环保水性漆，甲醛释放量≤0.5mg/L符合国际E0级环保标准。

	20
	套内休闲桌（核心产品）
	[image: ]
	1500X600X750
	50
	六斗+1开门，台面及脚板30毫米厚，红橡实木，环保水性漆，；国产优质品牌三节导轨、锁具及五金件，

	21
	休闲椅
	[image: ]
	560W*530D*900H
	48
	1、覆面材料：牛皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m3         3、椅框架脚：采用白蜡木实木                            4、环保水溶性漆，干燥迅速，附着力强，采用环保水性漆，甲醛释放量≤0.5mg/L符合国际E0级环保标准，可落叠

	22
	换鞋凳
	[image: ]
	700*450*500
	50
	1、覆面材料：超纤皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m3         3、椅框架脚：采用白蜡木实木                            4、环保水溶性漆，干燥迅速，附着力强，采用环保水性漆，甲醛释放量≤0.5mg/L符合国际E0级环保标准，可落叠

	23
	多功能桌
	[image: ]
	1500*700*750
	10
	面材：环保美耐板，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,符合国际环保标准达到E0级，钢制折叠脚

	24
	落叠椅
	[image: ]
	560W*530D*830H
	40
	1、覆面材料：超纤皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m3         3、椅框架脚：采用白蜡木实木                            4、环保水溶性漆，干燥迅速，附着力强，采用环保水性漆，甲醛释放量≤0.5mg/L符合国际E0级环保标准，可落叠

	25
	多功能桌
	[image: ]
	900*900*750
	3
	1、白蜡木实木脚，台面实木板；2、采用环保水性漆，甲醛释放量≤0.5mg/L符合国际E0级环保标准。

	26
	多功能椅
	[image: ]
	560W*530D*900H
	12
	1、覆面材料：牛皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m3           
3、椅框架脚：采用白蜡木木脚，                              4、采用环保水性漆，游离甲醛释放量≤0.5mg/L

	27
	定制脸盆架
	[image: ]
	直径550*880H
	177
	全304不锈钢

	28
	定制污洗槽
	[image: ]
	1300*450*1600
	13
	304不锈钢水槽

	29
	货架
	[image: ]
	2000*600*2000
	33
	1.冷轧钢板，，表面环保静电喷塑，喷塑前经酸洗、陶化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理。

	30
	货架
	
	1500*600*2000
	44
	

	31
	[image: ]整理台
	
	1800*700*750
	2
	304不锈钢整理架

	32
	货架
	[image: ]
	1800*600*2000
	2
	304不锈钢，承重型

	33
	病历夹车
	[image: ]
	750*400*960
	12
	1.冷轧钢板， 裸板厚度为 0.8mm以上， 钢制层板，底部调整脚，表面环保静电喷塑，喷塑前经酸洗、陶化、除油、除锈、喷塑高温固化等工艺处理。可放50本病历

	34
	钥匙柜
	[image: ]
	900*400*1850
	3
	1.冷轧钢板， 裸板厚度为 0.8mm以上，五金配件采用国产优质阻尼铰链，含层板，挂钥匙钩

	35
	工作台
	[image: ]
	1200*800*800
	8
	304不锈钢整理台

	36
	浴室凳
	[image: ]
	1000*400*450
	8
	100%全新ABS工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，耐化学性，防腐蚀，无毒无味，环保耐用。

	37
	定制柜
	[image: ]
	900W*600D*1900H
	8
	1、E0级免漆板，基材为实木多层板，厚度为25mm，2、经检测甲醛含量≤0.5mg,符合国际环保标准，3、优质五金配件，缓冲铰链，含明拉手

	38
	折叠升降餐桌
	[image: ]
	1400W*500D*760H
	60
	1、基材：优质实木多层板，板甲醛释放量≤1.0mg/L，优质实木木皮贴面（厚≥0.6mm），环保水溶性漆。
2、优质五金配件；
3、钢制脚，可升降

	39
	办公桌
	[image: ]
	1400*600*750
	1
	面材：环保美耐板，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,符合国际环保标准达到E0级

	40
	办公椅
	[image: 3607B]
	690W*620D*950/1030H
	1
	座椅：椅面采用网布覆面，优质尼龙网布嵌绷；用于椅座的泡棉密度≥45 kg/m3，优质气压棒、五星脚

	41
	定制分餐柜
	[image: ]
	2400*600*850
	1
	EO级免漆，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,符合国际环保标准达到E0级,台面大理石

	42
	高脚桌
	[image: 7b433241eb5dd86dd00af111dace65b8]
	4000*400*1050
	1
	基材：优质实木多层板，板甲醛释放量≤1.0mg/L，优质实木木皮贴面（厚≥0.6mm），环保水溶性漆。

	43
	卡座
	[image: ]
	1900*500/1800*500/450
	1
	基材：优质实木多层板，板甲醛释放量≤1.0mg/L，优质实木木皮贴面（厚≥0.6mm），环保水溶性，皮面料，防污超纤皮：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m3内架

	44
	长条凳
	[image: ]
	3100*450*450
	1
	基材：优质实木多层板，板甲醛释放量≤1.0mg/L，优质实木木皮贴面（厚≥0.6mm），环保水溶性，皮面料，防污超纤皮：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m3内架

	45
	适老化衣柜
	[image: ][image: ]
	900*550*2000
	1
	基材：优质实木多层板，板甲醛释放量≤1.0mg/L，优质实木木皮贴面（厚≥0.6mm），环保水溶性漆。

	46
	适老化书桌
	[image: ]
	1400*700*750
	1
	实木框架，实木木皮，水溶性油漆，棋翻板桌

	47
	电视柜
	[image: ]
	1800*380*550
	1
	基材：优质实木多层板，板甲醛释放量≤1.0mg/L，优质实木木皮贴面（厚≥0.6mm），白蜡木实木脚，白环保水溶性漆。

	48
	适老化镜柜
	[image: ]
	(600+250)*150*800
	1
	EO级免漆，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,符合国际环保标准达到E0级

	49
	卡座
	[image: ]
	1950*500*450/1470*500*450
	1
	基材：优质实木多层板，板甲醛释放量≤1.0mg/L，优质实木木皮贴面（厚≥0.6mm），环保水溶性，皮面料，防污超纤皮：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m3内架

	50
	长桌
	[image: ]
	3800*400*770
	1
	基材：优质实木多层板，板甲醛释放量≤1.0mg/L，优质实木木皮贴面（厚≥0.6mm），环保水溶性漆。

	51
	棋牌桌
	[image: ]
	90*90*750
	2
	实木框架，实木木皮，水溶性油漆，棋翻板桌

	52
	水吧台
	[image: ]
	3.2米，参照图纸
	1
	基材：优质实木多层板，板甲醛释放量≤1.0mg/L，优质实木木皮贴面（厚≥0.6mm），脚为实木脚架，环保水溶性漆。

	53
	置物柜
	[image: ]
	2200*1000*1000
	1
	基材：优质实木多层板，板甲醛释放量≤1.0mg/L，优质实木木皮贴面（厚≥0.6mm），环保水溶性漆。内含双面活动柜体（）

	54
	长条凳
	[image: ]
	1200*380*450
	4
	1、覆面材料：超纤皮面料，防污防水
2、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m3           
3、椅框架脚：采用白蜡木木脚，                              4、采用环保水性漆，游离甲醛释放量≤0.5mg/L

	55
	主管办公桌
	[image: ]
	1800*800*750
	4
	EO级免漆，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,符合国际环保标准达到E0级，钢制架，含附柜活动柜

	56
	讲台
	[image: ]
	800*500*1150
	1
	基材：优质实木多层板，板甲醛释放量≤1.0mg/L，优质实木木皮贴面（厚≥0.6mm），环保水溶性漆

	57
	超市收银台
	[image: ]
	1800*650*900
	1
	EO级免漆，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,基材为多层板符合国际环保标准达到E0级

	58
	货架
	[image: ]
	1500*800*1050
	1
	EO级免漆，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,符合国际环保标准达到E0级，基材为多层板钢制架

	59
	货架
	[image: ]
	1200*400*1300
	1
	EO级免漆，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,符合国际环保标准达到E0级，基材为多层板，钢制架

	60
	书架
	[image: ]
	2400*400*1300
	1
	EO级免漆，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,符合国际环保标准达到E0级，基材为多层板

	61
	折叠会议椅
	[image: ]
	480*450*710
	48
	PP靠背，进口麻绒面料，钢制脚轲

	62
	训练桌
	[image: ]
	750*750*750
	29
	1、白蜡木实木脚，台面实木板；2、采用环保水性漆，甲醛释放量≤0.5mg/L符合国际E0级环保标准

	63
	主席桌
	[image: ]
	1600*600*750
	3
	EO级免漆，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,符合国际环保标准达到E0级，钢制折叠架

	64
	音箱桌
	[image: ]
	2000*650*750
	1
	EO级免漆，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,符合国际环保标准达到E0级，钢制脚架

	65
	音箱柜
	[image: 387ab190e55209c41585c1e8f5dfdfcf]
	400*230*2000
	1
	EO级免漆，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,符合国际环保标准达到E0级

	66
	护士台
	[image: ]
	1800*600*1050
	1
	基材：优质实木多层板，板甲醛释放量≤1.0mg/L，优质实木木皮贴面（厚≥0.6mm），环保水溶性漆。

	67
	层板
	[image: ]
	450*468
	40
	EO级免漆，厚度为25mm，经检测甲醛含量≤1.0mg,符合国际环保标准达到E0级

	68
	圆凳
	[image: ]
	350*400
	8
	1、ABS塑料椅面，不锈钢镀脚架，2、气动升降

	69
	五层档案柜
	[image: ]
	900*400*1850
	4
	1.冷轧钢板， 裸板厚度为 0.8mm以上，五金配件采用国产优质阻尼铰链，含层板


9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
投标人提供的设备完成所有安装调试工作，在投标文件中自报可提供的备品备件。对设备的安装调试工作，投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。如国家有关部门对承担所供设备现场安装、调试工作有许可规定要求的，中标人及其派驻现场的人员应当具有相应的资质和资格。在设备安装期间造成用户其它损失，由中标人照价赔偿或修复。投标人在投标文件中需提供明确合理的工期安排。采购人有权按照投标人提供的工期安排进行施工进度考核；如遇非正当理由拖延工期的情况，采购人有权根据调查结果对供应商采取相应的措施。在投标文件中应提出详细的设备安装调试方案（包括但不限于深化设计方案图）、培训方案、培训内容及培训进度。
9.4关于样品的相关要求本项目要求提供样品，要求如下：
	样品

	序号
	名称
	图示
	规格（W*D*H）
	数量
	材质

	1
	护理床（核心产品）
	[image: ]
	2170长*1120宽*（床铺面离地高度）500mm±10mm
	1
	品规格：2170*1120*500mm±10mm
1．背部升降0-80°±5°，腿部弯曲0-40°±5°
2．床体可载重≥240kg，背板动态载重≥170kg。
3．床框采用≥30×60×1.2mm矩型碳素钢管焊接，双层涂层内外防锈处理（环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层），防锈防霉，防霉等级≤1级。
4．床面板采用≥1.0mm冷轧钢板，整体模压成型。
5．金属表面采用环氧树脂底漆，附着力等级≥0级(提供床方管电泳涂层附着力测试报）；第二重涂层采用静电粉末喷涂，附着力等级≥0级
6.摇杆系统： 摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用进口高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音，每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试。
7．护栏采用2侧各2支铝合金材质护栏，三段式上下伸缩，左右各有一个开关，须同时按下来实现护栏高低调节，扶手采用橡木实木扶手，护栏与护栏以及床头尾板之间距离≤60mm，表面阳极氧化处理，展开尺寸950mm*620±5mm，收缩尺寸950mm*275±5mm。
8．床头床尾板695*1120*40mm厚，侧板30mm厚，均采用红橡木实木，床头嵌入超纤皮软包，水性漆。
9．脚轮采用5寸中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承防水，轮面采用TPR耐磨材料。中控刹车系统，具有一键式刹车开关功能。
10．配床垫1张，厚度为12cm，记忆海绵8公分+4公分高密度海绵床芯+四面回弹氨纶Pu皮料外套，床垫外套对大肠杆菌及金黄色葡萄球菌有很强的抗菌作用，抗菌率≧99%。

	2
	套内休闲桌（核心产品）
	[image: ]
	1500X600X750
	1
	六斗+1开门，台面及脚板30毫米厚，红橡实木，环保水性漆，；国产优质品牌三节导轨、锁具及五金件，

	3
	桌子（核心产品）
	[image: ]
	1400*760H
	1
	大理石台面，立柱和底盘不锈钢壁厚≥1.5mm底板加配重，底座围边高度≥12mm

	4
	休闲沙发（核心产品）
	[image: ]
	860W*720D*760H
	1
	1、覆面材料：靠背藤编，超纤皮布纹面料，防污防水；海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，密度≥40kg/m³；2、内架：采用榫卯结构，材料为实木板，3、金属沙发脚架。

	5
	矮柜（核心产品）
	[image: ]
	1500*484*1280
	1
	1.  柜体基材：实木多层板，黑色山纹木饰面，木纹理清晰，做圆角工艺处理，结构强度高，防潮不易变形，环保等级符合国标要求。
2.  台面：天然大理石台面，表面抛光，边角圆角打磨，硬度高、耐磨抗污。
3.  上部挡板：艺术玻璃，抗冲击不易碎裂，做圆弧修边处理。
4.  抽屉、柜门面板：基材为实木多层板，表面包覆艺术编织皮革饰面，配置不锈钢长条拉手，防锈耐磨。
5.  五金配件：抽屉采用静音三节导轨，抽拉顺滑、闭合静音；铰链开合阻尼缓冲，启闭无撞击噪音；所有五金件耐腐蚀。



9.4.2 关于检测报告
9.4.2.1 提供原材料检测报告，包括但不限于以下内容：
	1
	护理床体防霉菌性等级检测报告
	防霉性能实验耐菌等级要符合GB/T1741-漆膜耐霉菌性能法-培养皿法的标准。

	2
	病床方管喷涂涂层附着力测试报告
	符合GB/T9286-《色漆和清漆划格实验》附着力检测

	3
	床垫外套抗菌性能测试报告
	符合GB/T20944.3-震荡法抗（抑）菌实验。对于大肠杆菌，金黄色葡萄球菌的抑菌率大于等于70%

	4
	水性漆
	GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第 2 部分:工业涂料》； GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》。

	5
	脚轮环保检测报告
	提供依据GB/T26572-标准检测的护理床脚轮环保检测报告

	6
	实木多层板
	HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求人造板及其制品》/GB /T 9846-2015 《 普通胶合板》

	7
	高回弹海面
	GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》GB /T 6343-2009 《 泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》《企业产品技术要求》 （判定依据）

	8
	三合一连接件
	GB/T 28203-2011家具用连接件技术要求及试验方法



9.4.2.2检测报告要求：
①检测机构要求：含有CMA认证；
②检测内容：详见采购需求；
③受检单位要求：检测报告上的委托单位（受检单位）名称必须与投标人、投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；
④检测报告有效期：不早于2024年10月1日
9.4.3 关于封样
（1）投标人应按照采购文件规定样品标准、时间、地点递交样品，并对样品进行封样。但提交的样品不得含有投标单位名称、标志以及能暗示出投标单位的文字和图案。若因投标人封样不规范造成商业机密泄露，一切后果由投标人承担。
（2）采购人提前准备好放置、储存样品的场地。接收样品时采购人会做好样品送达记录，并对样品进行随机抽取编号，样品的接收登记、评审、封样全程录音录像（7天×24 小时）直至取样结束。录像资料将作为采购档案进行保存。
9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。
9.7.1其它要求
请投标人提供以下区域的家具配置效果图，家具设计风格要求体现使用人群的特殊性,让在空间内的使用群体之间形成有效的交流。设计如下区域：
[image: ]


[image: ]
四人间（配置床、储物柜、床头柜、椅子）
[bookmark: _Toc216871021]
[image: ]
两人间（配置床、储物柜、床头柜、椅子、沙发及茶几）
10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
投标人提供为本项目提供售后服务的专职服务人员名单
10.2 设备要求
[bookmark: _Toc216871022]中标人在实施本项目时，自行准备车辆以及现场安装所需的工具。
11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc216871023]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1本项目免费质保期：
（1）质保期：5 年。
（2）维修响应时间：接到报修电话后 2 小时内响应，4 小时内到现场进行维修，24小时内不能修复的提供备品备件。
12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；
12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

12.3使用周期服务
	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件：导轨、铰链、螺丝、拉手、锁。
	质保期满后五年
	请投标人在投标文件中自报可提供的
配件及价格。


说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。

[bookmark: _Toc216871024][bookmark: _Toc475631915]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc216871025]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc216871026]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc216871027]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc216859742][bookmark: _Toc535412970]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
★18.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
★18.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
[bookmark: _Toc4671591]★18.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc481849906]19实施本国产品标准
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc216859745]19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc216859746]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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