[bookmark: _Toc234485550]一、说明
[bookmark: _Toc234485551]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc234485552]二、项目概况
[bookmark: _Toc234485553]2 项目名称
项目名称：上海市浦东职业技术学院学生宿舍及生活设备
3 项目地点
地点：送货至浦东新区内用户指定地点
[bookmark: _Toc234485554]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：2026年上海市浦东职业技术学院的供货、安装及调试。
4.2 项目招标范围及内容：本次招标采购上海市浦东职业技术学院的供货、安装及调试。
4.3 交付日期：合同签订后30天供货至采购人指定地点，并完成安装调试。
[bookmark: _Toc234485555]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc234485556]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc234485557]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下： 
（1）合同签订且完成交货后30日内，支付预算金额的60%（支付金额不得超过实际合同金额，即合同金额低于预算金额的60%则支付至合同金额）。
（2）设备验收合格后30日内(2027年6月前)，采购人向中标人支付合同余款。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc209517499][bookmark: _Toc234485558][bookmark: _Toc475631915]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc209517500][bookmark: _Toc234485559]8 适用技术规范和规范性文件
中华人民共和国国家标准 GB/T3326 家具 桌、椅、凳类主要尺寸
中华人民共和国轻工行业标准QB/T2741-2013学生公寓多功能家具。
中华人民共和国国家标准 GB/T3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求
中华人民共和国国家标准 GB/T3324《木家具通用技术条件》
中华人民共和国国家标准 GB 18584《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。
[bookmark: _Toc209517501][bookmark: _Toc234485560]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	单价
	数量
	分项预算金额 
	质保期
	备注

	1 
	学生组合床衣柜及书桌椅
	详见9.2 设备技术参数
	3300
	480
	1584000
	八年
	核心产品

	2
	晾衣架（室内双根）
	详见9.2 设备技术参数
	210
	120
	25200
	
	

	3
	晾衣架（室外可移动）
	详见9.2 设备技术参数
	3500
	6
	21000
	
	

	4
	纱窗（每间3扇金刚纱）
	详见9.2 设备技术参数
	720
	120
	86400
	
	

	5
	洗衣机上方置物架
	详见9.2 设备技术参数
	88
	120
	10560
	
	

	6
	淋浴房花篮
	详见9.2 设备技术参数
	100
	120
	12000
	
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：学生宿舍内使用
9.2.2 具体技术参数指标要求（图示仅作参考，不指向任何品牌，规格尺寸（±5mm））
中华人民共和国轻工行业标准QB/T2741-2013学生公寓多功能家具。中标后根据学校实际情况选定学生宿舍设备颜色及规格。
1、学生组合床衣柜及书桌椅  规格:2100*1000*2100
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①床：≥2100mm*1000mm*2100mm1，边立柱：选用外形规格为97（±1）mm×75（±1）mm，厚度1.3mm优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由不少于6条折弯及6个面组成。边立柱与床厅挂件接触面不少于3个面，内侧角为直角设计，外露角为圆弧设计，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。2，床横梁：选用外形规格为106（±1）mm×68（±1）mm，厚度1.3mm优质带钢，经轧压线辊压成型，管材设计安装床拉换的直角台阶，台阶深度为36（±1）mm，高度为55（±1）mm，高频焊接成闭口型材管。为保证强度，正面需至少有两条加强筋。3，卡式连接件：选用优质钢板经冲压拉伸成型，成型后外形规格≥47mm×210mm×2.0mm，挂件经拉伸成型为3个接触面并带3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。床横梁与床立柱连接方式:采用卡扣式连接(无需螺栓)，床厅与卡式连接挂件焊接为一个整体，为保证强度，正前方为满焊不能留缺口及缝隙。立柱上经数控冲床加工三个连接孔，通过与卡式连接挂无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。4，床前护栏：规格为1535mm(±1mm)*370mm（±1mm）*32mm（±1mm），钢木塑一体注塑成型，护栏规格为1535mm(±1mm)*370mm（±1mm）*32mm（±1mm）。护栏两侧采用28mm圆管一次性抽芯弯制而成（弯管处不得有凹陷），中间带有两根25mm圆管,基材采用E0级三聚氰胺饰面板。护栏采用整体式，钢木塑整体一次PP塑料注塑嵌边成型，确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口。护栏外形设计符合人体工程学，两侧内外设有床褥警示标识，护栏带有两个椭圆形孔尺寸≥175mm*30mm及两个圆形孔直径尺寸≥φ80mm（不允许后成型），中间区域可设置学校校徽及学生信息等内容。两端设计整体成型的拉手，为达到学生频繁使用此处的安全防护考虑，此拉手部位必须为整体成型设计。5，床头护栏：护栏整体规格宽850mm±5mm*高400mm/570mm±5mm（含靠枕及手机盒），护栏板材采用18mm±2mm厚三聚氰胺板，护栏上端带有一个靠枕，靠枕采用全PP塑料材质，靠枕正面为内凹弧形，学生靠在靠枕上时头部更加的舒适，靠枕规格：宽480mm±2mm*高315mm±2mm；靠枕一侧带有一个手机盒，手机盒内径规格：宽84mm±2mm*深30mm±2mm*高100mm±2mm；护栏板材四周边缘封边与靠枕、手机盒均采用塑料一次性无接头注塑封边一体成型。6，床尾护栏：选用25*25*1.2mm优质方管焊接，下方需加装封板，采用优质E0级颗粒板制作，保护使用者隐私。焊接必须牢固。7，床板：优质（不低于14mm厚）杉木板，经烘干、正反双面抛光处理，拼接及铺装缝隙应小于2mm，安装后床板与四周的床支架间隙小于10mm,且每张床板不超过7块木板组成，床板背面需有至少4根30*40mm足尺实木方条横杠加固。甲醛释放量＜0.1mg/L 木材含水率≤7.0%，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料.8，爬梯：选用27（±1）mm×37（±1）mm×厚1.5mm蛋形管经数控弯管机弯曲成“S”型，上下楼梯有着力点。爬梯踩板长≥430mm，中间部分宽≥130mm，两头宽≥85mm，踏板采用优质冷轧钢板与蛋形管整体焊接成型，设踩面安装与踏板尺寸一致的全护套优质改性PP塑料踏板，抗老化、耐磨耐冲压，四周及底部无毛边，光滑安全达到环保要求，添加塑料之色母，绝不含重金属及其他有毒有害物质。踩面安装带荧光功能的三角形塑料警示块,边长≥77mm，用于提醒使用者注意安全。踩面踩板底下加设1根≥20mm×20mm×厚1.2mm方管加强筋。床梯与床厅之间设有塑料消音件，并采用螺杆螺帽加固连接，牢固又静音，下方带可调节内塞，内塞自带M8螺栓，可调节范围为可调节范围为0-6mm。自然落地，爬梯不允许在地面加固。
②衣柜：规格:550*550*2000  E0 级免漆板，同色封边。甲醛释放量符合国家和地方的相关标准。采用优质五金配件。采用环保胶水，具有耐热、耐水、粘性强等特点的环保胶水。采用优质DTC五金配件含挂衣杆，及层板，均独立挂鼻扣
③写字桌规格:800*550*750  E0 级免漆板，同色封边。甲醛释放量符合国家和地方的相关标准。采用优质五金配件。采用环保胶水，具有耐热、耐水、粘性强等特点的环保胶水采用优质五金配件含挂衣，桌抽均独立挂鼻扣，静音三节导轨
④椅：宽≥480*深≥450*高≥820mm，座高≥420mm。 
1、课椅座面和椅背：课椅座面和椅背为连体结构一体成型，采用材料一次性注塑成型，坐板最宽处宽度≥480mm（不含椅脚和椅架），前端到背内侧深度≥420mm（不含椅脚和椅架）；椅背最宽处宽度≥480mm（不含椅脚和椅架），椅背上沿到座面高度≥395mm（不含椅脚和椅架）。椅背开孔，便于提拉移动。椅背和椅座连接处镂空设计，椅座与底座脚架采用螺杆直接连接，稳固有弹性。椅背边缘厚度：5-10mm。
2、椅腿：椅腿采用铝合金，经模具一次压铸成型，椅腿内侧自带8条拉筋，加强受力，不易断裂，整体成人字形。椅腿高≥430mm，椅腿之间距离≥400mm，上端支架长≥180mm，椅脚整体为四脚落地。椅脚垫：采用塑料脚垫，耐磨耐压，静音防滑。
2、晾衣架（室内双根）规格:2000*600
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[bookmark: _Toc209517504]全304不锈钢，加厚，加粗，壁厚2.0
3、晾衣架（室外可移动）规格:630mm*580mm*870mm-960mm
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全304不锈钢，加厚，加粗，壁厚2.0
[bookmark: _Toc209517505]
4、纱窗（每间3扇金刚纱）规格：1000W*650D*2扇/1150W*650D*1扇
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铝合金材质外框，304不锈钢材质纱网，优质质合金角码,每间三扇窗
5、洗衣机上方置物架：规格：700W*350D
[image: ]


E0 级免漆板，同色封边。甲醛释放量符合国家和地方的相关标准。采用优质五金配件。采用环保胶水，具有耐热、耐水、粘性强等特点的环保胶水,固定墙面托臂
6、淋浴房花篮：规格:500长
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全304不锈钢，加厚，加粗，壁厚1.8CM
9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
投标人在投标文件中提供备品备件或者配件价格。
对设备的安装调试工作，投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。如国家有关部门对承担所供设备现场安装、调试工作有许可规定要求的，中标人及其派驻现场的人员应当具有相应的资质和资格。 
在设备安装期间造成用户其它损失，由中标人照价赔偿或修复。
投标人在投标文件中需提供明确合理的工期安排。采购人有权按照投标人提供的工期安排进行施工进度考核；如遇非正当理由拖延工期的情况，采购人有权根据调查结果对供应商采取相应的措施。 
在投标文件中应提出详细的设备安装调试方案（包括但不限于深化设计方案图）、培训方案、培训内容及培训进度。
9.4关于样品的相关要求
本项目要求提供样品，要求如下：
9.4.1 制作标准和要求
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①床：≥2100mm*1000mm*2100mm，边立柱：选用外形规格为97（±1）mm×75（±1）mm，厚度1.3mm优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由不少于6条折弯及6个面组成。边立柱与床厅挂件接触面不少于3个面，内侧角为直角设计，外露角为圆弧设计，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。2，床横梁：选用外形规格为106（±1）mm×68（±1）mm，厚度1.3mm优质带钢，经轧压线辊压成型，管材设计安装床拉换的直角台阶，台阶深度为36（±1）mm，高度为55（±1）mm，高频焊接成闭口型材管。为保证强度，正面需至少有两条加强筋。3，卡式连接件：选用优质钢板经冲压拉伸成型，成型后外形规格≥47mm×210mm×2.0mm，挂件经拉伸成型为3个接触面并带3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。床横梁与床立柱连接方式:采用卡扣式连接(无需螺栓)，床厅与卡式连接挂件焊接为一个整体，为保证强度，正前方为满焊不能留缺口及缝隙。立柱上经数控冲床加工三个连接孔，通过与卡式连接挂无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。4，床前护栏：规格为1535mm(±1mm)*370mm（±1mm）*32mm（±1mm），钢木塑一体注塑成型，护栏规格为1535mm(±1mm)*370mm（±1mm）*32mm（±1mm）。护栏两侧采用28mm圆管一次性抽芯弯制而成（弯管处不得有凹陷），中间带有两根25mm圆管,基材采用E0级三聚氰胺饰面板。护栏采用整体式，钢木塑整体一次PP塑料注塑嵌边成型，确保护栏强度与刚性且四周无任何接缝及刃口。护栏外形设计符合人体工程学，两侧内外设有床褥警示标识，护栏带有两个椭圆形孔尺寸≥175mm*30mm及两个圆形孔直径尺寸≥φ80mm（不允许后成型），中间区域可设置学校校徽及学生信息等内容。两端设计整体成型的拉手，为达到学生频繁使用此处的安全防护考虑，此拉手部位必须为整体成型设计。5，床头护栏：护栏整体规格宽850mm±5mm*高400mm/570mm±5mm（含靠枕及手机盒），护栏板材采用18mm±2mm厚三聚氰胺板，护栏上端带有一个靠枕，靠枕采用全PP塑料材质，靠枕正面为内凹弧形，学生靠在靠枕上时头部更加的舒适，靠枕规格：宽480mm±2mm*高315mm±2mm；靠枕一侧带有一个手机盒，手机盒内径规格：宽84mm±2mm*深30mm±2mm*高100mm±2mm；护栏板材四周边缘封边与靠枕、手机盒均采用塑料一次性无接头注塑封边一体成型。6，床尾护栏：选用25*25*1.2mm优质方管焊接，下方需加装封板，采用优质E0级颗粒板制作，保护使用者隐私。焊接必须牢固。7，床板：优质（不低于14mm厚）杉木板，经烘干、正反双面抛光处理，拼接及铺装缝隙应小于2mm，安装后床板与四周的床支架间隙小于10mm,且每张床板不超过7块木板组成，床板背面需有至少4根30*40mm足尺实木方条横杠加固。甲醛释放量＜0.1mg/L 木材含水率≤7.0%，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料.8，爬梯：选用27（±1）mm×37（±1）mm×厚1.5mm蛋形管经数控弯管机弯曲成“S”型，上下楼梯有着力点。爬梯踩板长≥430mm，中间部分宽≥130mm，两头宽≥85mm，踏板采用优质冷轧钢板与蛋形管整体焊接成型，设踩面安装与踏板尺寸一致的全护套优质改性PP塑料踏板，抗老化、耐磨耐冲压，四周及底部无毛边，光滑安全达到环保要求，添加塑料之色母，绝不含重金属及其他有毒有害物质。踩面安装带荧光功能的三角形塑料警示块,边长≥77mm，用于提醒使用者注意安全。踩面踩板底下加设1根≥20mm×20mm×厚1.2mm方管加强筋。床梯与床厅之间设有塑料消音件，并采用螺杆螺帽加固连接，牢固又静音，下方带可调节内塞，内塞自带M8螺栓，可调节范围为可调节范围为0-6mm。自然落地，爬梯不允许在地面加固。
②衣柜：规格:550*550*2000  E0 级免漆板，同色封边。甲醛释放量符合国家和地方的相关标准。采用优质五金配件。采用环保胶水，具有耐热、耐水、粘性强等特点的环保胶水。采用优质DTC五金配件含挂衣杆，及层板，均独立挂鼻扣
③写字桌规格:800*550*750  E0 级免漆板，同色封边。甲醛释放量符合国家和地方的相关标准。采用优质五金配件。采用环保胶水，具有耐热、耐水、粘性强等特点的环保胶水采用优质五金配件含挂衣，桌抽均独立挂鼻扣，静音三节导轨
④椅：宽≥480*深≥450*高≥820mm，座高≥420mm。 
1、课椅座面和椅背：课椅座面和椅背为连体结构一体成型，采用材料一次性注塑成型，坐板最宽处宽度≥480mm（不含椅脚和椅架），前端到背内侧深度≥420mm（不含椅脚和椅架）；椅背最宽处宽度≥480mm（不含椅脚和椅架），椅背上沿到座面高度≥395mm（不含椅脚和椅架）。椅背开孔，便于提拉移动。椅背和椅座连接处镂空设计，椅座与底座脚架采用螺杆直接连接，稳固有弹性。椅背边缘厚度：5-10mm。
2、椅腿：椅腿采用铝合金，经模具一次压铸成型，椅腿内侧自带8条拉筋，加强受力，不易断裂，整体成人字形。椅腿高≥430mm，椅腿之间距离≥400mm，上端支架长≥180mm，椅脚整体为四脚落地。椅脚垫：采用塑料脚垫，耐磨耐压，静音防滑。
2、晾衣架（室内双根）规格:2000*600
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全304不锈钢，加厚，加粗，壁厚2.0
3、纱窗（每间3扇金刚纱）规格：1150W*650D*1扇
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铝合金材质外框，304不锈钢材质纱网，优质质合金角码

9.4.2 关于检测报告
9.4.2.1提供原材料检测报告，包括但不限于以下内容：
1、 冷轧钢板：符合GB/T3325-2017的标准技术要求，其中耐腐蚀合格。
2、三合一连接件：GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法的标准技术要求。
3、免漆板：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的标准技术要求。
5、封边条：符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求的标准技术要求。
6、三合一偏心连接件：符合GB/T28203- 《家具用连接件技术要求及试验方法》标准技术要求。
7、阻尼铰链:符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》的标准技术要求。
8、阻尼三节导轨：符合的标准技术要求。QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验标准技术要求。
9、ABS工程塑料：GB18584-2024《家具中有害物质限量》《企业产品技术要求》（判定依据）
10、热熔胶：符合GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量的标准技术要求。
9.4.2.2注意事项
1、检测机构要求：含有CMA认证；
2、检测内容：详见采购需求；
3、受检单位要求：检测报告上的委托单位（受检单位）名称应与投标人、投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；
4、检测报告有效期：不早于2024年1月1日。
9.4.3 关于封样
（1）投标人应按照采购文件规定样品标准、时间、地点递交样品，并对样品进行封样。但提交的样品不得含有投标单位名称、标志以及能暗示出投标单位的文字和图案。若因投标人封样不规范造成商业机密泄露，一切后果由投标人承担。
（2）采购人提前准备好放置、储存样品的场地。接收样品时采购人会做好样品送达记录，并对样品进行随机抽取编号，样品的接收登记、评审、封样全程录音录像（7天×24小时）直至取样结束。录像资料将作为采购档案进行保存。

9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。

9.7 其他要求
9.7.1在本市有固定的售后服务人员及维保人员。
9.7.2投标人在投标文件中提供投标产品实样图册，及请投标人提供以下区域家具配置效果图，家具设计风格要求体现项目特殊性，设计如下区域：
[bookmark: _GoBack]
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10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。 
投标人提供为本项目提供售后服务的专职服务人员名单。 
10.2 设备要求 
投标人应按本项目配备专业设备，确保本项目顺利实施。
[bookmark: _Toc209517510][bookmark: _Toc234485561]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc209517511][bookmark: _Toc234485562]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2 具体服务措施
12.2.1质保期：所有设备免费保修期8年。售后服务要求及时，接到用户报修维护信息后30分钟内予以技术响应，1.5小时内到达学校进行修复工作，在校2小时内如不能修复则提供备用设备。针对服务响应时间提供相应的证明材料（人员、场地等）。
12.2.2在投标文件中承诺：在免费质保期内，每学期开学前一周分别对自己的服务学校作一次①维修保养服务②回访，并将学校的①维修保养服务单②回访单，于开学后2周内填报教育局工程管理事务中心设备科备案。
12.2.3设备安装调试完成通过验收后，应将相关文档资料和售后服务联系方式（联系人、固定电话、手机）交使用方。售后服务联系方式变更的，应及时通知教育局工程管理事务中心设备科和使用方。
12.2.4每套设备必须在显著位置标明成中标人名称，联系电话和质保期限（起始时间20XX年X月），质保期限按合同承诺。标签格式如下,使用不干胶粘贴牢固。
[image: 1685963254702]
12.2.5在设备免费质保期内，如投标人未及时响应，视为违约，采购人保留追究其责任的权利。
12.2.6在投标文件中承诺：中标人供货的设备品牌型号必须与投标文件中所投设备的品牌型号一致。
12.2.3使用周期其他要求
请投标人在投标文件中自报可提供的备品备件、配件及价格。

[bookmark: _Toc234485563]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc234485564]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc234485565]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc234485566]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc234485567][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc216859742]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc234485568][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc234485569][bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc486604822]19实施本国产品标准
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc216859745]19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc234485570]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc216859746][bookmark: _Toc234485571]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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