[bookmark: _Toc234485550]一、说明
[bookmark: _Toc234485551]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc234485552]二、项目概况
[bookmark: _Toc234485553]2 项目名称
项目名称：上海市浦东复旦附中分校教学办公及专用教室设备
3 项目地点
地点：送货至浦东新区内用户指定地点
[bookmark: _Toc234485554]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：2026年上海市浦东复旦附中分校教学办公及专用教室设备的供货、安装及调试。
4.2 项目招标范围及内容：本次招标采购上海市浦东复旦附中分校教学办公及专用教室设备的供货、安装及调试。
4.3 交付日期：合同签订后30天供货至采购人指定地点，并完成安装调试。
[bookmark: _Toc234485555]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc234485556]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc234485557]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
[bookmark: _GoBack]7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下： 
（1）合同签订且完成交货后30日内，支付预算金额的60%（支付金额不得超过实际合同金额，即合同金额低于预算金额的60%则支付至合同金额）。
（2）设备验收合格后30日内(2027年6月前)，采购人向中标人支付合同余款。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc475631915]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc216871019]8 适用技术规范和规范性文件
中华人民共和国国家标准 GB/T3326 家具 桌、椅、凳类主要尺寸
中华人民共和国国家标准 GB/T3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求
中华人民共和国国家标准 GB/T14531 办公家具 阅览桌、椅、凳
中华人民共和国国家标准 GB/T14532 办公家具 木质柜、架
中华人民共和国国家标准 GB/T24821 餐桌餐椅
中华人民共和国国家标准 GB/T1097 钢制文件柜
中华人民共和国国家标准 GB/T1952.1 软体家具 沙发
中华人民共和国国家标准 GB/T2280 办公家具 办公椅
中华人民共和国国家标准 GB/T2384 木质写字桌
中华人民共和国国家标准 GB/T2602 影剧院公共座椅
中华人民共和国国家标准 GB 28007《儿童家具通用技术条件》
中华人民共和国国家标准 GB/T3324《木家具通用技术条件》
中华人民共和国国家标准 GB 18584《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。
中华人民共和国轻工行业标准QB/T2741-2013学生公寓多功能家具。
专用教室设备需符合上海二期课改课程要求；
心理室设备需符合《上海市中小学和中等职业学校心理辅导室装备指导意见(试行)》（沪教委德〔2011〕57 号）的要求。
卫生保健室设备需符合《上海市中小学校卫生保健室设备器材配备标准》的要求。
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	单价
	数量
	分项预算金额
	质保期
	备注

	1
	学生存物柜
	详见9.2 设备技术参数
	6000
	9
	72000
	八年
	核心产品

	2
	软木板
	详见9.2 设备技术参数
	1100
	48
	52800
	
	

	3
	翻板条桌
	详见9.2 设备技术参数
	1400
	70
	98000
	
	

	4
	翻板椅
	详见9.2 设备技术参数
	650
	54
	35100
	
	

	5
	翻板桌
	详见9.2 设备技术参数
	1500
	6
	9000
	
	

	6
	洽谈桌椅（一桌三椅）
	详见9.2 设备技术参数
	3500
	22
	77000
	
	核心产品

	7
	会议椅
	详见9.2 设备技术参数
	550
	92
	50600
	
	核心产品

	8
	茶几
	详见9.2 设备技术参数
	1000
	6
	6000
	
	

	9
	电脑桌
	详见9.2 设备技术参数
	1600
	5
	8000
	
	

	10
	单人茶几
	详见9.2 设备技术参数
	600
	5
	3000
	
	

	11
	茶水柜
	详见9.2 设备技术参数
	1800
	1
	1800
	
	

	12
	科学共享及个性化学习空间家具
	详见9.2 设备技术参数
	670000
	1
	670000
	
	

	13
	异形家具
	详见9.2 设备技术参数
	300000
	1
	300000
	
	

	
	合计（项目预算金额）
	 1365300
	
	




说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
1.学生存物柜  规格6300mm*420mm*1200mm
[image: ]
柜体采用优质的冷轧钢板≥0.8mm壁厚喷塑后达到≥0.93mm。柜体有48扇小门及一扇大门，其中1扇大门（内放置清扫工具）。所有门采用内嵌式可用挂锁组合拉手，并带标签框。柜体上加整体台面，采用樟子松厚度为20mm，环保水性清水油漆。
2.软木板   规格： 4000mm*1200mm
[image: ]





软木片厚度：5mm；外观整体平整，表面无缺陷，插针容易；
古铜色铝合金边框：25*23*2mm；
后衬镀锌薄钢板：0.30-0.35mm。
3.翻板条桌   规格：1400mm*600mm*760mm
   [image: ]
台面采用25mm厚优质细木工板基材，E1级双面贴面80克以上优质三聚氰胺饰面板，同色封边，厚度≥25mm，2mmPVC胶封边，环保胶水。桌脚：底脚采用优质∅32圆管模具折弯成型，壁厚1.5mm，长度 669mm，斜度73 °，与铝合金接头交叉连接成A字形；接头为铝合金压铸件，最薄处3mm，表面处理工艺均采用防锈静电喷涂。
横梁：采用优质30*60矩形管，壁厚为1.2mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大；中间使用灰色ABS塑料面板支撑件，防止面板长时间受重变形（横梁长度跟随定制尺寸变化）      
万向轮：脚轮采用2.5英寸万向轮，PU软质刹车滚轮装置，移动无噪音，耐磨耐用。                       
翻转装置：卡扣式翻转结构，翻转上托采用优质50*25矩形管，壁厚为1.8mm，跨度350mm，激光切割钻孔而成，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，两端使用弧形灰色ABS塑料件封口；配合铝合金压铸件，内置面板防倾倒弹簧及面板松紧平行调节功能，装配黑色ABC塑料件，耐磨耐用。左右配置灰色尼龙开关扳手，翻转台面时左右两边都可操作，联动翻转；扳手轻巧用力，台面即翻转为收起状态，可多数量推叠，节省存放空间。
前挡板：采用优质冷轧钢板，长为1080mm，宽为300mm，壁厚为0.8mm，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 7.两端设置隐藏式挂包功能，挂包扣采用ABS注塑成型，美观大方、收放隐藏方便及耐用。 
4.翻板椅   规格：63*63*82.5

[image: ]

椅背：带倾仰功能 尼龙+玻纤 特网面料
椅座： 座垫上翻 带底壳 12mm座板+定型海绵+弹力布
扶手：前后滑动扶手
椅架： 铝合金连接件 可折叠 20.5*32.5*T1.5MM灰色钢架 铝合金旋转机构尼龙加纤写字板。

5.翻板桌  规格：1400mm*600mm*760mm
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台面采用25mm厚优质细木工板基材，E1级双面贴面80克以上优质三聚氰胺饰面板，同色封边，厚度≥25mm，2mmPVC胶封边，环保胶水。桌脚：底脚采用优质∅32圆管模具折弯成型，壁厚1.5mm，长度 669mm，斜度73 °，与铝合金接头交叉连接成A字形；接头为铝合金压铸件，最薄处3mm，表面处理工艺均采用防锈静电喷涂。
横梁：采用优质30*60矩形管，壁厚为1.2mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大；中间使用灰色ABS塑料面板支撑件，防止面板长时间受重变形（横梁长度跟随定制尺寸变化）      
万向轮：脚轮采用2.5英寸万向轮，PU软质刹车滚轮装置，移动无噪音，耐磨耐用。                       
翻转装置：卡扣式翻转结构，翻转上托采用优质50*25矩形管，壁厚为1.8mm，跨度350mm，激光切割钻孔而成，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，两端使用弧形灰色ABS塑料件封口；配合铝合金压铸件，内置面板防倾倒弹簧及面板松紧平行调节功能，装配黑色ABC塑料件，耐磨耐用。左右配置灰色尼龙开关扳手，翻转台面时左右两边都可操作，联动翻转；扳手轻巧用力，台面即翻转为收起状态，可多数量推叠，节省存放空间。
前挡板：采用优质冷轧钢板，长为1080mm，宽为300mm，壁厚为0.8mm，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 7.两端设置隐藏式挂包功能，挂包扣采用ABS注塑成型，美观大方、收放隐藏方便及耐用。 
6.洽谈桌椅（一桌三椅）
洽谈桌:800*750H                       
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桌板：采用13层(不含双面防火板贴面），总厚18mm进口桦木实木多层板，导15°斜边处理,采用的装饰耐火板贴面，多层板纹理清晰，甲醛释放量≤0.4mg/L，封边采用抛光封蜡处理，纹理清晰、触感圆润，多层板纹理外漏。
洽谈椅：475*500*820
[image: 91b12e99598b52efd35de93bcf0ed5b9]
椅背：100%聚丙烯（PP），椅为圆形，向下倾斜的圆弧收边，满足360°的方位坐姿，椅背为s形窄背设计，高弧线靠背正座时提供腰部支撑，侧坐时提供舒适扶手支撑，椅座椅背为一体结构，正面为亚光麻面处理、背面为耐磨的纹理效果，起到防滑及加强作用，有多种颜色可选择。
C字椅架：采用壁厚2mm、φ25优质冷轧圆管折弯，支架与地面链接处采用74°折弯，与底部连接处采用113°折弯，与座底部横梁采用104°折弯，整体脚体折弯成型，座底部横梁采用φ19和φ14圆管折弯焊接工艺，表面静电喷塑处理；耐腐、耐防锈，耐用，底部采用塑料楔形脚垫，脚垫底部再加双层透明软PU垫起到保护地面作用，椅座底部增加2个白色透明防滑保护垫，挂桌面上时保护桌面。
颜色：椅架与座椅壳同色
7.会议椅
规格： 深（575±10)mm *  宽（650±10）mm * 高（930-1050）±10 mm
[image: 4643def723022efe10045fd238837f52]
椅背：聚丙烯+玻纤30%黑色
座垫：440*485*12（9层板材），定型绵/规格型号：密度（55±5）/硬度（55±5）
腰靠：聚丙烯+玻纤15%/黑色
扶手：聚丙烯+玻纤30%黑色 ，规格型号：140*260*50(面宽)
底盘：连动底盘 规格型号：大板厚度3mm/尾板厚度4mm/后仰角度22±2度/一档锁定（原档锁定）/后仰旋杯力度调节（中旋杯）/带升降/SPHC+塑料/黑色/烤漆/过BIFMA/单重2.718kg（底板初始角度2度，尾板初始角度-2.5度）
气压棒：上下升降有效行程（ 120mm ） 沉口3公分黑色气杆  规格型号：直径50（220/120/30）/气压压力32KG/外管黑色/棒芯电镀/棒芯外露/过BIFMA/单重0.999KG
椅脚：铝合金脚
轮子：尼龙万向插轮/规格型号：φ60/25  主体黑色/过BIFMA/单重103g
8.茶几   1200mm*600mm*450mm
[image: d711a3e60413db7341a6c78fce2c62c]
优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
9.电脑桌   规格：1000*1000*750
[image: ]
基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L。表面，色泽悦目，光滑耐磨，台面厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。                                                             
胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
五金件：优质五金配件
优质铝合金桌脚，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。

10.单人茶几   600mm*600mm*450mm
[image: 5b03bc6dcf01de20ba516f2abaea149]
优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
11.茶水柜   1200mm*400mm*880mm
[image: d452abeb9af63c484b94275f28208a2]
优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手，中间三抽，三节静音导轨，两边双开门内配活动层板。

12.科学共享及个性化学习空间家具
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	规格尺寸
	图片

	电子创新实验室

	1
	教师桌
	基材：采用优质环保型中密度纤维板面贴，台面厚度≥60mm,脚板厚度≥60mm，其余板材均为≥18mm 厚。
饰面：0.6mm 厚胡桃木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。
油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目， 漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。胶水：优质环保型胶水。
五金件：优质五金配件。
	1
	台
	1200mmx700mmx990mm
	[image: ]

	2
	学生桌
	1.六边形边长W600mm；2.台面:采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,优质三聚氰胺纸贴面；3.圆角防撞设计，PVC同色封边制作；4.桌架:优质钢管桌架，表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序.确保了桌架的耐用性和安全性。
	24
	张
	桌边长600mm*高760mm
	[image: IMG_256]

	3
	学生凳
	1.塑料凳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维结构稳定。2.凳脚：优质钢架喷涂架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作.抗磨损性强
	48
	把
	530mm*535mm*825mm/450mm
	[image: ][image: ]

	4
	矮柜
	1.采用国家标准E0级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2.功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	4
	个
	1000mm*400mm*900mm
	[image: IMG_257]

	5
	边柜
	1.采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2..功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	2
	个
	2500mm*400mm*1800mm
	[image: IMG_258]

	6
	仪器柜
	1.采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2..功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	5
	个
	900mm*400mm*1800mm
	[image: IMG_259]

	7
	准备桌
	1.台面：采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,优质弯曲防火板贴面，两边圆边；PVC同色封边制作而成；2.桌架：采用50mm*50mm方管焊接而成的口字型钢脚，横梁25mm*50mm*1.2mm方形钢管；表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序；确保了桌架的耐用性和安全性。
	4
	张
	1200mm*600mm*1100mm
	[image: IMG_260]

	思政工作坊

	9
	思政边柜
	1.采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2..功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	4
	个
	2500mm*400mm*1800mm
	[image: IMG_261]

	尔雅新田：语文跨学科创新实验室

	11
	8组学生异形桌
	1.六边形边长W600mm；2.台面:采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,优质三聚氰胺纸贴面；3.圆角防撞设计，PVC同色封边制作；4.桌架:优质钢管桌架，表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序.确保了桌架的耐用性和安全性。
	8
	组
	桌边长600mm*高760mm（6拼）
	[image: IMG_262]

	12
	学生椅
	1.塑料椅子：采用全新聚丙烯加玻璃纤维；（座面、椅背）由两个部分组成；两部件具有独立可拆卸功能；。结构稳定，2.椅脚：优质钢架喷涂架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作.抗磨损性强
	48
	把
	530mm*535mm*825mm/450mm
	[image: ][image: ]

	13
	异形存储柜
	1.采用国家标准E0级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2.功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	6
	组
	3000mm*400mm*900mm
	[image: IMG_263]

	14
	讲台
	1.桌面采用优质刨花板基材，后成型防火板贴面，厚度≥20mm，环保水性清水油漆，台面无结疤、蛀虫等现象。
2.台面上配铝合金过线盒。
	1
	台
	1200mmx700mmx990mm
	[image: IMG_264]

	金工创新实验室

	16
	教师桌
	基材：采用优质环保型中密度纤维板面贴，台面厚度≥60mm,脚板厚度≥60mm，其余板材均为≥18mm 厚。
饰面：0.6mm 厚胡桃木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。
油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目， 漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。胶水：优质环保型胶水。
五金件：优质五金配件。
	1
	张
	1800mm*900mm*760mm
	[image: ]

	17
	学生操作台
	1.基材：E0级三聚氰胺环保板材，高密度板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.05mg/L,密度≥760kg/m3,静曲、张度≥51.2Mpa抗弯力强,吸水膨胀率≤8.1%。 2.贴面：表面三聚氰胺树脂保护膜，有一定的防火、防护功能，不易刮花，不易褪色。 3.封边：PUR封边，稳定性强、胶线不显、粘合力强、不易受温度影响导致开裂。符合环保标准,有助于保持室内空气的清新和健康。 4.粘合剂：国内优质乳胶，粘合力强，不易脱落，密封性强。 5.五金：优质五金，防腐防锈技术处理，表面静电。
	12
	张
	1200mm*600mm*750mm
	[image: IMG_265]

	18
	学生凳
	1.塑料凳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维结构稳定。2.凳脚：优质钢架喷涂架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作.抗磨损性强
	48
	张
	530mm*535mm*825mm/450mm
	[image: ][image: ]

	19
	边台
	1.台面：采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,优质弯曲防火板贴面，两边圆边；PVC同色封边制作而成；2.桌架：采用50mm*50mm方管焊接而成的口字型钢脚，横梁25mm*50mm*1.2mm方形钢管；表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序；确保了桌架的耐用性和安全性。
	7
	个
	1500mm*600mm*1100mm
	[image: IMG_266]

	20
	工具柜1
	1.采用国家标准E0级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2.功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	1
	个
	4500mm*400mm*2400mm
	[image: IMG_267]

	21
	工具柜2
	1.采用国家标准E0级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2.功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	1
	套
	4500mm*400mm*2400mm
	[image: IMG_268]

	22
	工具柜3
	1.采用国家标准E0级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2.功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	1
	套
	2500mm*400mm*2400mm
	[image: IMG_269]

	23
	仪器柜
	1.采用国家标准E0级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2.功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	5
	个
	900mm*400mm*1800mm
	[image: IMG_270]

	24
	后墙展示柜
	1.采用国家标准E0级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2.功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	1
	个
	9000mm*400mm*2400mm
	[image: IMG_271]

	AI创新实验室

	26
	人工智能讲台
	1.桌面采用优质刨花板基材，后成型防火板贴面，厚度≥20mm，环保水性清水油漆，台面无结疤、蛀虫等现象。
2.台面上配铝合金过线盒。
	1
	张
	1200mmx700mmx990mm
	[image: IMG_272]

	27
	教师椅
	坐垫、靠背：塑料外壳接触面采用优质面料，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大，同步底盘（3：1），气压升降，行程100mm气压棒，斜背脚座、尼龙轮。
	1
	个
	
	[image: ]

	28
	Y字组合操作台
	1.台面：采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,优质弯曲防火板贴面，两边圆边；PVC同色封边制作而成；2.桌架：采用50mm*50mm方管焊接而成的口字型钢脚，横梁25mm*50mm*1.2mm方形钢管；表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序；确保了桌架的耐用性和安全性。3.配套塑料椅子：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，塑料（座面、椅背）由两个部分组成；两部件具有独立可拆卸功能；。结构稳定，4.椅脚：优质钢架喷涂架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作.抗磨损性强
	8
	组
	1200mm*600mm*1100mm
	[image: IMG_273]

	29
	低背椅
	坐垫、靠背：塑料外壳接触面采用优质面料，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大，同步底盘（3：1），气压升降，行程100mm气压棒，斜背脚座、尼龙轮。
	48
	张
	
	[image: IMG_274]

	30
	分组收纳柜
	1.采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2..功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	4
	组
	1200mm*400mm*900mm
	[image: IMG_275]

	31
	展示柜
	1.采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2..功能：用于设备，作品等物品的展示。
	1
	组
	2400mm*400mm*2400mm
	[image: IMG_276]

	心理创新实验室

	33
	办公桌
	基材：采用优质环保型中密度纤维板面贴，台面厚度≥60mm,脚板厚度≥60mm，其余板材均为≥18mm 厚。
饰面：0.6mm 厚胡桃木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。
油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目， 漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。胶水：优质环保型胶水。
五金件：优质五金配件。
	2
	张
	1400mm*700mm*760mm
	[image: IMG_277]

	34
	办公椅
	坐垫、靠背：塑料外壳接触面采用优质面料，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大，同步底盘（3：1），气压升降，行程100mm气压棒，斜背脚座、尼龙轮。
	2
	把
	
	[image: IMG_278]

	35
	沙发
	面料采用优质牛皮饰面，纹路细致、色泽均匀、厚度均匀。优质高密度海绵，高回弹一次成型 PU 泡绵（≥38kg/m³)，达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆 PE 编织布。环保油漆，五底三面工艺。
	2
	套
	900mm*750*750mm
单人
	[image: IMG_279]

	36
	课桌椅
	1.台面：采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,PVC同色封边制作而成；2.桌架：采用优质方管焊接而成钢脚，表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序；确保了桌架的耐用性和安全性。
	48
	张
	桌600mm*450mm*760m
	[image: IMG_280]

	37
	书柜
	1.采用优质冷轧钢板 0.8mm 厚，表面经酸洗磷化处理、静电喷涂。门采用磁碰关门。门上配置优质拉手及标签框和散热孔。四门内两边侧板各配置一排三钩挂衣钩。四门内各置一块可调节隔板，调节隔板每段间隔 35mm。采用优质五金配件。
	1
	个
	900mm*500mm*1850mm
	[image: IMG_281]

	微格创新实验室

	39
	6组学生异形桌
	1.六边形边长W600mm；2.台面:采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,优质三聚氰胺纸贴面；3.圆角防撞设计，PVC同色封边制作；4.桌架:优质钢管桌架，表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序.确保了桌架的耐用性和安全性。
	8
	组
	桌边长600mm*高760mm（6拼）
	[image: IMG_282]

	40
	学生翻板椅
	1.塑料椅子：采用全新聚丙烯加玻璃纤维；（座面、椅背）由两个部分组成；两部件具有独立可拆卸功能；。结构稳定，2.椅脚：优质钢架喷涂架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作.抗磨损性强
	48
	个
	530mm*535mm*825mm/450mm
	[image: ][image: ]

	41
	异形存储柜
	1.采用国家标准E0级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2.功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	5
	组
	3000mm*400mm*900mm
	[image: IMG_283]

	42
	讲台
	1.桌面采用优质刨花板基材，后成型防火板贴面，厚度≥20mm，环保水性清水油漆，台面无结疤、蛀虫等现象。
2.台面上配铝合金过线盒。
	1
	台
	1200mmx700mmx990mm
	[image: IMG_284]

	数学建模创新实验室

	44
	6组学生异形桌
	1.六边形边长W600mm；2.台面:采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,优质三聚氰胺纸贴面；3.圆角防撞设计，PVC同色封边制作；4.桌架:优质钢管桌架，表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序.确保了桌架的耐用性和安全性。
	8
	张
	桌边长600mm*高760mm（6拼）
	[image: IMG_285]

	45
	学生翻板椅
	1.塑料椅子：采用全新聚丙烯加玻璃纤维；（座面、椅背）由两个部分组成；两部件具有独立可拆卸功能；。结构稳定，2.椅脚：优质钢架喷涂架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作.抗磨损性强
	48
	把
	530mm*535mm*825mm/450mm
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	46
	异形存储柜
	1.采用国家标准E0级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2.功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	5
	组
	3000mm*400mm*900mm
	[image: IMG_286]

	47
	讲台
	1.桌面采用优质刨花板基材，后成型防火板贴面，厚度≥20mm，环保水性清水油漆，台面无结疤、蛀虫等现象。
2.台面上配铝合金过线盒。
	1
	台
	1200mmx700mmx990mm
	[image: IMG_287]

	大数据与数学创新实验室

	49
	6组学生异形桌
	1.六边形边长W600mm；2.台面:采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,优质三聚氰胺纸贴面；3.圆角防撞设计，PVC同色封边制作；4.桌架:优质钢管桌架，表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序.确保了桌架的耐用性和安全性。
	8
	张
	桌边长600mm*高760mm（6拼）
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	50
	学生翻板椅
	1.塑料椅子：采用全新聚丙烯加玻璃纤维；（座面、椅背）由两个部分组成；两部件具有独立可拆卸功能；。结构稳定，2.椅脚：优质钢架喷涂架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作.抗磨损性强
	48
	把
	530mm*535mm*825mm/450mm
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	51
	异形存储柜
	1.采用国家标准E0级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2.功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	5
	组
	3000mm*400mm*900mm
	[image: IMG_288]

	52
	讲台
	1.桌面采用优质刨花板基材，后成型防火板贴面，厚度≥20mm，环保水性清水油漆，台面无结疤、蛀虫等现象。
2.台面上配铝合金过线盒。
	1
	台
	1200mmx700mmx990mm
	[image: IMG_289]

	戏剧教室

	54
	琴凳
	1.凳面：采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,两边圆边；PVC同色封边制作而成；2.凳架：采用50mm*50mm方管焊接而成的口字型钢脚，横梁25mm*50mm*1.2mm方形钢管；表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序；确保了桌架的耐用性和安全性。3.优质猫抓皮软包。
	12
	个
	450mm*400mm*520mm
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	合唱教室

	59
	指挥台
	定制舞台（国家标准E1级优质颗粒板）
	1
	个
	2400mm*1200mm*300mm
	[image: ]

	60
	台阶观众席
	5层PE台阶观众席
	1
	组
	6000mm*3000mm*1500mm
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	音乐创新实验室

	62
	可拼接桌椅
	1.台面：采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,PVC同色封边制作而成；2.桌架：采用优质方管焊接而成钢脚，表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序；确保了桌架的耐用性和安全性。
	48
	张
	桌边长600mm*高760mm（6拼）
	[image: ]

	
	椅子
	配套塑料椅子：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，塑料（座面、椅背）由两个部分组成；两部件具有独立可拆卸功能；。结构稳定，4.椅脚：优质钢架喷涂架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作.抗磨损性强
	48
	把
	530mm*535mm*825mm/450mm
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	教师学术中心

	72
	6组学生异形桌
	1.六边形边长W600mm；2.台面:采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,优质三聚氰胺纸贴面；3.圆角防撞设计，PVC同色封边制作；4.桌架:优质钢管桌架，表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序.确保了桌架的耐用性和安全性。
	8
	组
	桌边长600mm*高760mm（6拼）
	[image: IMG_294]

	73
	学生翻板椅
	1.塑料椅子：采用全新聚丙烯加玻璃纤维；（座面、椅背）由两个部分组成；两部件具有独立可拆卸功能；。结构稳定，2.椅脚：优质钢架喷涂架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作.抗磨损性强
	48
	个
	530mm*535mm*825mm/450mm
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	74
	异形存储柜
	1.采用国家标准E0级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
2.功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	5
	组
	3000mm*400mm*900mm
	[image: IMG_295]




13.异形家具
	品名
	规格
	数量
	单位
	技术参数
	产品图片

	沙发组合
	3500*2000*800
	1
	组
	内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；
海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；                                                     
承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；                                              
面料：可选布艺/西皮；   
沙发脚：高温喷涂钢脚架。
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	组合小沙发凳
	650*700*800
	3
	组
	内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；
海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；                                                     
承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；                                              
面料：可选布艺/西皮；   
沙发脚：高温喷涂钢脚架。
每2只为一组。
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	半高收纳柜
	500mm*400mm*1200mmH
	45
	只
	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，
表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。                                                             
胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手。
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	收纳柜
	1400mm*400mm*1200mmH
	3
	只
	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，
表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。                                                             
胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手。
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	操作柜
	5400mm*600mm*800mm
	1
	组
	台面采用优质石英石。柜体基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，板厚度为18mm厚，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，，封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。                                                             
胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
五金件：选用优质钢制三合一连接。上下开门，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。内配活层板。
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	作业柜
	600mm*400mm*1800mmH
	32
	组
	柜体采用优质的冷轧钢板0.8mm壁厚喷塑后达到0.93mm。所有门采用内嵌式可用挂锁组合拉手，并带标签框，柜门内有一层活动层板。柜体上加整体台面，采用樟子松厚度为20mm，环保水性清水油漆。
	[image: ]

	饮水区操作柜
	1400mm*600mm*800mmH
	5
	只
	台面采用优质石英石。柜体基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，板厚度为18mm厚，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，，封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。                                                             
胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
五金件：选用优质钢制三合一连接。上下开门，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。内配活层板。
	[image: ]

	转角沙发
	深度730mm,高度800mm,长度按米算
	4.6
	米
	面料：采用优质布料，柔软且富有弹性。
海绵：座面采用≥45Kg/m3的高密度海绵。
框架：优质实木木料，经强制性人工干燥，含水率低于12%实木须粗光，无虫蛀、活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷，皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。
五金件：优质五金配件。
	[image: ]

	活动坐凳
	600*600*450
	18
	位
	内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；                                               海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉；                                                     
承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；                                              
面料：可选布艺/西皮；   
五金：黑色塑料防滑脚垫
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	组合书架
	按米算，深度350mm，高度900mm
	7.6
	米
	柜体采用实木基材，厚度≥18mm，双面贴防火板（厚度≥0.6mm）。2mmPVC胶封边；环保胶水。优质五金配件。整体支架采用25mm×25mm方管，壁厚1.5mm，黑色喷塑处理。
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	软包凳
	1000*400*450
	10
	只
	内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；
海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉；                                                     
承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；                                              
面料：可选布艺/西皮；
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	休息区长凳
	2400*500*450
	6
	组
	内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；
海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉；                                                     
承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；                                              
面料：可选布艺/西皮；
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	方形坐垫
	500*500
	10
	只
	海棉：坐垫为45密度高回弹切割新棉；
面料：采用优质环保弹性布艺。
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	圆形坐垫
	直径400*50
	6
	只
	海棉：坐垫为45密度高回弹切割新棉；
面料：采用优质环保弹性布艺。
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	长桌(L形)
	3160*2650*750
	5
	组
	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L。表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面及侧柜顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。                                                             
胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
五金件：优质五金配件
优质铝合金桌脚，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。
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	方凳
	400*400*450
	50
	只
	内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；
海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉；                                                     
承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；                                              
面料：可选布艺/西皮；
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	休息长凳
	1800*500*450
	7
	组
	内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；
海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉；                                                     
承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；                                              
面料：可选布艺/西皮；
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	休闲坐席
	2900*900*740
	2
	组
	内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成；海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉；                                                      面料：西皮或者布料；                                             五金：全高温喷涂钢架
茶几面板为16MM三胺板
带花架
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	贵宾沙发
	950*880*880
	7
	张
	面料：采用布艺面料，柔软且富有弹性。
海绵：座面采用≥45Kg/m3的高密度海绵。
框架：优质实木木料，经强制性人工干燥，含水率低于12%实木须粗光，无虫蛀、活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷，皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。
五金件：优质五金配件。
	[image: ]

	科创展示柜
	600*600*900
	15
	只
	基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，板厚度为18mm厚，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，，封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。                                                             
胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
五金件：选用优质钢制三合一连接，符合国家技术标准。
上部采用8mm钢化玻璃。
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	制作台
	1400*700*750
	8
	张
	基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，
表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面厚度25mm厚。                                                          
封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。                                                             
胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。                                                                                                                                                                   
下配折叠钢架：接头：ADC12压铸铝合金，最薄处3mm。脚： Q235钢管，60*30*1.5T形管， 1.5mm厚。横梁：Q235钢管 ，60*30*1.2
。万向轮：ABS+橡胶，防滑。
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	椅子
	540*550*770
	16
	把
	·尼龙加玻纤靠背
·定型海绵
·1.8厚电镀或喷粉蛋型管，可拆装四脚椅架，以实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转
	[image: ]

	三人沙发
	2200*880*880
	1
	张
	面料：采用优质牛皮，柔软且富有弹性。
海绵：座面采用≥45Kg/m3的高密度海绵。
框架：优质实木木料，经强制性人工干燥，含水率低于12%实木须粗光，无虫蛀、活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷，皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。
五金件：优质五金配件。
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	休闲沙发椅
	700W*780D*1000H
	2
	把
	椅板：12mm和5mm定型胶合板+毛坯内衬支架组合。内部框架采用直径19mm圆管，壁厚1.5mm冷轧钢管。
海绵：采用环保型高密度、高回弹聚氨酯泡绵，根据QGB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准，内部衬垫物不得使用废旧和再生材料，海绵密度为35kg/m3，厚度为20mm。
饰面：优质面料，100% 涤纶，防污抗菌易清洁，多种面料颜色可选，采用扪布工艺，无胶水，健康环保；符合GB18401-2010《国家纺织产品基础安全技术规范》检测标准
脚架：直径19mm壁厚1.5mm冷轧钢管，表面静电喷塑处理；耐腐、耐防锈，耐用，加工流程脱脂--水洗--除锈--水洗--水洗--磷化--烘干---吹尘--喷粉--固化--冷却--质检；符合GGB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检查标准，黑色尼龙脚垫。
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	组合沙发凳
	700*450*450
	4
	只
	内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；
海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉；                                                     
承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；                                              
面料：可选布艺/西皮；
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	休闲沙发
	按米算
	35
	米
	面料：采用优质布料，柔软且富有弹性。
海绵：座面采用≥45Kg/m3的高密度海绵。
框架：优质实木木料，经强制性人工干燥，含水率低于12%实木须粗光，无虫蛀、活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷，皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。
五金件：优质五金配件。
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	双人沙发
	1600*750*800
	4
	只
	椅板：12mm和5mm定型胶合板+毛坯内衬支架组合。内部框架采用直径19mm圆管，壁厚1.5mm冷轧钢管。
海绵：采用环保型高密度、高回弹聚氨酯泡绵，根据QGB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准，内部衬垫物不得使用废旧和再生材料，海绵密度为35kg/m3，厚度为20mm。
饰面：优质面料，100% 涤纶，防污抗菌易清洁，多种面料颜色可选，采用扪布工艺，无胶水，健康环保；符合GB18401-2010《国家纺织产品基础安全技术规范》检测标准
脚架：直径19mm壁厚1.5mm冷轧钢管，表面静电喷塑处理；耐腐、耐防锈，耐用，加工流程脱脂--水洗--除锈--水洗--水洗--磷化--烘干---吹尘--喷粉--固化--冷却--质检；符合GGB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检查标准，黑色尼龙脚垫。
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9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
9.3.1安装调试要求
投标人完成所有安装调试工作，在投标文件中自报可提供的备品备件。
对设备的安装调试工作，投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。如国家有关部门对承担所供设备现场安装、调试工作有许可规定要求的，中标人及其派驻现场的人员应当具有相应的资质和资格。
在设备安装期间造成用户其它损失，由中标人照价赔偿或修复。
投标人在投标文件中需提供明确合理的工期安排。采购人有权按照投标人提供的工期安排进行施工进度考核；如遇非正当理由拖延工期的情况，采购人有权根据调查结果对供应商采取相应的措施。
在投标文件中应提出详细的设备安装调试方案（包括但不限于深化设计方案图）、培训方案、培训内容及培训进度。
9.3.2 关于检测报告
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]（1）提供原材料检测报告，包括但不限于以下内容： 
1、冷轧钢板：GB/T 3325—2024《金属家具通用技术条件》
2.办公椅：符合QB/T2280-2016  《办公家具 办公椅》的标准技术要求。
3、ABS工程塑料：符合GB18584-2024 家具中有害物质限量。
4、三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）：符合 GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨 
花板》标准。
5、高回弹海绵：符合GB/T 10802- 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343- 《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》的标准技术要求。
6、三合一偏心连接件：符合GB/T28203- 《家具用连接件技术要求及试验方法》标准技术要求。
7、阻尼铰链:符合QB/T2189- 《杯状暗铰链》、GB/T10125- 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的标准技术要求。
8、阻尼三节导轨：符合QB/T2454- 《家具五金抽屉导轨》、GB/T10125- 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的标准技术要求。
9.  皮革：符合 GB/T 19942- 《皮革和皮毛化学试验禁用偶氮染料的测定》、GB/T22885- 《皮 
革色牢度试验耐水色牢度》的标准技术要求。
10.、PVC 封边条：符合 QB/T 4463- 《家具用封边条技术要求》的标准技术要求。

（2）检测报告要求
1）检测机构要求：含有CMA认证；
2）检测内容：详见采购需求；
3）受检单位要求：检测报告上的委托单位（受检单位）名称必须与投标人、投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；
4）检测报告有效期：不早于2023年1月1日。
9.4关于样品的相关要求
本项目要求提供样品，要求如下：
9.4.1 制作标准和要求
	序号
	设备名称/型号规格(mm)
	单位
	数量
	具体技术参数
	图示
（图示仅作参考）

	1
	学生存物柜

	套
	1
	规格6300mm*420mm*1200mm柜体采用优质的冷轧钢板≥0.8mm壁厚喷塑后达到≥0.93mm。柜体有48扇小门及一扇大门，其中1扇大门（内放置清扫工具）。所有门采用内嵌式可用挂锁组合拉手，并带标签框。柜体上加整体台面，采用樟子松厚度为20mm，环保水性清水油漆。
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	2
	洽谈桌:
	套
	1
	800*750H桌板：采用13层(不含双面防火板贴面），总厚18mm进口桦木实木多层板，导15°斜边处理,采用的装饰耐火板贴面，多层板纹理清晰，甲醛释放量≤0.4mg/L，封边采用抛光封蜡处理，纹理清晰、触感圆润，多层板纹理外漏。
	[image: ]

	3
	洽谈椅
	张
	1
	475*500*820椅背：100%聚丙烯（PP），椅为圆形，向下倾斜的圆弧收边，满足360°的方位坐姿，椅背为s形窄背设计，高弧线靠背正座时提供腰部支撑，侧坐时提供舒适扶手支撑，椅座椅背为一体结构，正面为亚光麻面处理、背面为耐磨的纹理效果，起到防滑及加强作用，有多种颜色可选择。
C字椅架：采用壁厚2mm、φ25优质冷轧圆管折弯，支架与地面链接处采用74°折弯，与底部连接处采用113°折弯，与座底部横梁采用104°折弯，整体脚体折弯成型，座底部横梁采用φ19和φ14圆管折弯焊接工艺，表面静电喷塑处理；耐腐、耐防锈，耐用，底部采用塑料楔形脚垫，脚垫底部再加双层透明软PU垫起到保护地面作用，椅座底部增加2个白色透明防滑保护垫，挂桌面上时保护桌面。
	[image: 91b12e99598b52efd35de93bcf0ed5b9]

	4
	会议椅
	把
	1
	产品尺寸： 深（575±10)mm *  宽（650±10）mm * 高（930-1050）±10 mm
椅背：聚丙烯+玻纤30%黑色
座垫：440*485*12（9层板材），定型绵/规格型号：密度（55±5）/硬度（55±5）
腰靠：聚丙烯+玻纤15%/黑色
扶手：聚丙烯+玻纤30%黑色 ，规格型号：140*260*50(面宽)
底盘：连动底盘 规格型号：大板厚度3mm/尾板厚度4mm/后仰角度22±2度/一档锁定（原档锁定）/后仰旋杯力度调节（中旋杯）/带升降/SPHC+塑料/黑色/烤漆/过BIFMA/单重2.718kg（底板初始角度2度，尾板初始角度-2.5度）
气压棒：上下升降有效行程（ 120mm ） 沉口3公分黑色气杆  规格型号：直径50（220/120/30）/气压压力32KG/外管黑色/棒芯电镀/棒芯外露/过BIFMA/单重0.999KG
椅脚：铝合金脚
轮子：尼龙万向插轮/规格型号：φ60/25  主体黑色/过BIFMA/单重103g
	[image: 4643def723022efe10045fd238837f52]



[bookmark: _Toc216871021]9.4.2 关于封样
（1）投标人应按照采购文件规定样品标准、时间、地点递交样品，并对样品进行封样。但提交的样品不得含有投标单位名称、标志以及能暗示出投标单位的文字和图案。若因投标人封样不规范造成商业机密泄露，一切后果由投标人承担。
（2）采购人提前准备好放置、储存样品的场地。接收样品时采购人会做好样品送达记录，并对样品进行随机抽取编号，样品的接收登记、评审、封样全程录音录像（7天×24小时）直至取样结束。录像资料将作为采购档案进行保存。

9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
对设备的安装调试工作，投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。如国家有关部门对承担所供设备现场安装、调试工作有许可规定要求的，中标人及其派驻现场的人员应当具有相应的资质和资格。
在设备安装期间造成用户其它损失，由中标人照价赔偿或修复。
投标人在投标文件中需提供明确合理的工期安排。采购人有权按照投标人提供的工期安排进行施工进度考核；如遇非正当理由拖延工期的情况，采购人有权根据调查结果对供应商采取相应的措施。
在投标文件中应提出详细的设备安装调试方案（包括但不限于深化设计方案图）、培训方案、培训内容及培训进度。

9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。

9.7其他要求
9.7.1在本市有固定的售后服务人员及维保人员。
9.7.2供应商在投标文件中提供投标产品实样图册，中标后根据采购人的实际情况，做相应深化设计。
10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
10.2 设备要求
[bookmark: _Toc216871022]投标人应按本项目配备专业设备，确保本项目顺利实施
11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc198047683]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作等。
12.2 具体服务措施
12.2.1质保期：所有设备免费保修期8年。售后服务要求及时，接到用户报修维护信息后30分钟内予以技术响应，1.5小时内到达学校进行修复工作，在校2小时内如不能修复则提供备用设备。针对服务响应时间提供相应的证明材料（人员、场地等）。
12.2.2在免费质保期内，每学期开学前一周分别对自己的服务学校作一次①维修保养服务②回访，并将学校的①维修保养服务单②回访单，于开学后2周内填报教育局工程管理事务中心设备科备案。
12.2.3设备安装调试完成通过验收后，应将相关文档资料和售后服务联系方式（联系人、固定电话、手机）交使用方。售后服务联系方式变更的，应及时通知教育局工程管理事务中心设备科和使用方。
12.2.4每套设备必须在显著位置标明成中标人名称，联系电话和质保期限（起始时间20XX年XX月），质保期限按合同承诺。标签格式如下,使用不干胶粘贴牢固。
[image: 说明: 1685963254702]
12.2.5在设备免费质保期内，如投标人未及时响应，视为违约，采购人保留追究其责任的权利。
12.2.6中标人供货的设备品牌型号必须与投标文件中所投设备的品牌型号一致。
12.2.3使用周期其他要求
请投标人在投标文件中自报8年质保后可提供的备品备件、配件及价格。 
说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。

[bookmark: _Toc234485563]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc234485564]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc234485565]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc234485566]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc234485567][bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc216859742][bookmark: _Toc535412970]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc234485568][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc234485569][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc481849906]19实施本国产品标准
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc216859745]19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc234485570]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc216859746][bookmark: _Toc234485571]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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