[bookmark: _Toc216871009][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]一、说明
[bookmark: _Toc216871010]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc216871011]二、项目概况
[bookmark: _Toc216871012]2 项目名称
[bookmark: _Toc216871013]项目名称：万样文化中心（新址）公共空间家具采购
3 项目地点
地点：上海市浦东新区万祥镇祥祈路505号西演艺中心
[bookmark: _Toc216871014]4 招标范围与内容
4.1 项目招标范围及内容：本项目为完善万祥新文体中心功能布局，拟开展公共空间家具采购，优化公共空间环境，提升服务承载力与群众体验感。
4.2 交付日期：自合同签订之日起60天内，具体可自报，不得超过规定期限。
[bookmark: _Toc216871015]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc216871016]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc216871017]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下： 
（1）采购人和中标人合同签订后，采购人应当自收到发票后7个工作日内支付合同总价的；
（2）中标人按照合同约定完成全部货物生产并具备发货条件后，向采购人提供产品照片、生产完成清单等相关证明材料及书面通知，采购人应当自收到上述材料及通知后7个工作日内支付合同总价的45%；中标人收到该笔款项后安排发货。
（3）项目整体完成并经验收合格，且采购人收到货物及其发票30日内，支付40%合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc216871018]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc216871019][bookmark: _Toc476308503]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc216871020]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	规格技术参数(含材料、工艺要求)
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	组合沙发1
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	8
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	2
	圆形洽谈桌
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	12
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	3
	休闲椅
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	18
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	4
	前台
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	1
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	5
	软包座凳
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	24
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	6
	懒人沙发
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	8
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	7
	多功能会议桌/培训桌
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	90
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	8
	会议椅（无手写板，无椅轮）
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	180
	自合同签订起60天完成
	5年
	·核心产品

	9
	实木阅读桌
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	30
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	10
	实木阅读椅
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	60
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	11
	吧椅
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	20
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	12
	办公椅
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	2
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	13
	沙发1
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	2
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	14
	长茶几
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	2
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	15
	组合沙发2
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	1
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	16
	气压升降演讲台
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	2
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	17
	钢制书架
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	150
	自合同签订起60天完成
	5年
	·核心产品

	18
	带灯阅读桌（单人）
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	16
	自合同签订起60天完成
	5年
	·核心产品

	19
	带灯阅读桌（双人）
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	8
	自合同签订起60天完成
	5年
	·核心产品

	20
	带灯阅读桌（四人）
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	8
	自合同签订起60天完成
	5年
	·核心产品

	21
	多人阅览台（8人）
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	2
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	22
	阅览椅
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	86
	自合同签订起60天完成
	5年
	·核心产品

	23
	阅览沙发（单人）
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	10
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	24
	阅览沙发（单人）
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	6
	自合同签订起60天完成
	5年
	·核心产品

	25
	消音电话亭
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	2
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	26
	杂志报刊柜
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	8
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	27
	智能寄存柜
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	1
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	28
	储物柜
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	6
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	29
	沙发2
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	3
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	30
	化妆台
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	30
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	31
	化妆椅/洽谈椅
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	80
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	32
	主席台
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	10
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	33
	主席台座椅
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	26
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	34
	办公桌
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	12
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	35
	档案柜
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	12
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	36
	文件柜
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	8
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	37
	办公椅
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	15
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	38
	休闲沙发凳
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	25
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	39
	休闲沙发
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	25
	自合同签订起60天完成
	5年
	·核心产品

	40
	组合无靠背沙发
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	6
	自合同签订起60天完成
	5年
	

	41
	吧椅
	详见 9.2.2 具体技术参数指标要求
	6
	自合同签订起60天完成
	5年
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：
9.2.2 具体技术参数指标要求
	序号
	名称
	图片
	规格（MM）
	家具参数
	数量

	1
	组合沙发1
	[image: ]
	760*925*680
	1、优质ABS工程塑料框架
2、座面可选硬质座面或软包座面，硬质座面耐刮擦耐磨。
3、沙发符合QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准，检测项目包含：外观性能、覆面材料理化性能均符合标准，色牢度（耐干摩擦、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐水洗、耐干洗）均达到5级，阻燃性达到I级，甲醛释放量≤0.016mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.015mg/m³。
	8

	2
	圆形洽谈桌
	[image: b4b31b592e027ce91a801177596afc5]
	D900*H750
	1、钢架：直径50MM，采用优质钢脚，壁厚≥2mm，表面哑光静电喷涂。
2、台面采用ENF级三聚氰胺板，三聚氰胺板符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测项目包含：甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐光色牢度均达到标准，挥发性有机化合物释放浓度（7d）满足标准；
3、采用优质ABS封边条， 封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，检测项目包含：耐开裂性≥1级，耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量（%）均未检出；      
4、胶水：采用优质环保胶水，封边胶（固体）符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，检测项目包含：总挥发性有机物≤10g/L。
	12

	3
	休闲椅
	[image: ]
	W650*D560*H810
	1、钢制弓形脚架：Φ12MM实心钢筋，表面镀铬处理，表面光滑，具有光泽度；
2、椅背及坐垫本体采用ABS成型结构，设置加强结构，满足使用强度和耐久性要求；椅背曲线及座背角度满足人体坐姿支撑需要；背部设置便于搬移的提手；坐垫固定牢靠，连接件隐蔽，无影响使用安全的外露锐边。
3、座垫采用定型泡棉+三防布，泡棉厚度≥30mm，泡棉符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥120kPa，甲醛散发≤4mg/kg；面料采用优质布绒，布绒面料符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准：可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛含量未检出；pH值≥5，耐干摩擦≥5级，阻燃性能（香烟点火源）为阻燃I级。
4、采用塑料扶手，表面光滑、边缘圆润，尺寸满足正常承托和握持需要，安装牢固，金属连接部位妥善包覆，无影响使用安全的外露锐边。扶手符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，检测项目包含：可迁移有害元素、邻苯二甲酸酯、18 种多环芳烃均未检出；
5、具备向上堆叠收纳功能，堆叠后保持稳定，不损伤座椅；供应商应明确最大安全堆叠数量及操作要求。
	18

	4
	前台
	[image: ]
	W2000*D800*H1050
	1、台面采用ENF级三聚氰胺板，三聚氰胺板符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测项目包含：甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐光色牢度均达到标准，挥发性有机化合物释放浓度（7d）满足标准；
2、采用优质ABS封边条， 封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，检测项目包含：耐开裂性≥1级，耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量（%）均未检出；                                                                                                            
3、带优质阻尼导轨，阻尼导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准，检测项目包含：垂直向下静载荷（商用型）、水平侧向静载荷（商用型）均符合标准，耐久性符合80000次标准，经乙酸盐雾300h后，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级；
4、优质铝合金喷涂型材拉手，拉手符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，检测项目包含：经乙酸盐雾试验500h后，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10级。
	1

	5
	软包座凳
	
	[image: ]



	620*620*430
	1、饰面：优质布绒
2、填充：高回弹海绵
3、框架：实木框架
	24
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	懒人沙发
	[image: ]
	760*925*680
	1、饰面：优质布绒
2、填充：高回弹海绵
3、框架：实木框架
4、沙发符合QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：外观性能、覆面材料理化性能均符合标准，色牢度（耐干摩擦、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐水洗、耐干洗）均达到5级，阻燃性达到I级，甲醛释放量≤0.016mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.015mg/m³。
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	多功能会议桌/培训桌
	[image: ]
	W1400*D700*H750
	1、台面采用ENF级三聚氰胺板，三聚氰胺板符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测项目包含：甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐光色牢度均达到标准，挥发性有机化合物释放浓度（7d）满足标准；
2、采用优质ABS封边条， 封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，检测项目包含：耐开裂性≥1级，耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量（%）均未检出；                                                                                                            
3、桌架：外侧脚采用优质铝制型材，壁厚≥5mm，铝制型材符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，检测项目包含：经乙酸盐雾试验500h后，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，内侧脚采用40*20mm的矩管，壁厚≥1.5mm，内外侧脚使用螺丝连接；    
4、两侧均带有翻转手柄，可实现单边翻转，且两边均带有塑料书包钩，可释放桌面空间；翻板桌采用可折叠式设计，挡板在翻叠时可联动，在闲置时可折叠堆放，增加空间的利用率；
5、两脚带刹车，可实现随走随止；四脚带调整脚，高度调节范围10mm，可调整地面不平带来的桌面倾斜问题；
6、所有桌面均采用螺母预埋的方式，可反复拆卸，增加家具使用寿命。
7、培训桌符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，检测项目包含：木制件表面装饰层（软硬质覆面）-耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐光色牢度均检验合格，甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、家具中可迁移有害元素限量均未检出。
	90
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	会议椅（无手写板，无椅轮）
	[image: ]
	W610*D555*H850
	1、椅背连扶手一次注塑成型，整体注塑色彩均匀，无泛白，原材料为可回收材料，保证强度韧性的同时，为绿色产品；
2、椅背带透气孔，椅背带斜坡度，贴合人体背部；
3、坐垫可翻叠，采用定型海绵+三防布，泡棉满足GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》要求，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥120kPa，甲醛散发≤4mg/kg；面料采用优质布绒，布绒面料满足GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》的要求：可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛含量未检出；pH值≥5，耐干摩擦≥5级，阻燃性能（香烟点火源）为阻燃I级；
4、脚钉款，坐垫翻叠后，可前后推叠，方便收纳。
	180
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	实木阅读桌
	
[image: ]
	W1400*D700*H750
	1、实木阅读桌采用优质实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，基材采用优质密度板，实木木皮符合GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，检测项目包含：木材应无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表和存放物品部位用材应无树脂囊，甲醛释放量≤0.01mg/m³。
2、实木阅读桌整体采用水性面漆水性底漆，环保更安全，水性面漆、水性底漆均符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，检测项目包含：VOC含量≤3g/L；甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量均未检出。
3、实木阅读桌符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量 》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：漆膜（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性）均检测合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，家具中可迁移有害元素限量要求未检出。
	30
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	实木阅读椅
	[image: ]
	
	1、实木阅读椅采用优质实木木皮，木皮厚度≥0.6mm，基材采用优质密度板，实木木皮符合GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，检测项目包含：木材应无贯通裂缝、木家具中不应有虫蛀现象、外表和存放物品部位用材应无树脂囊，甲醛释放量≤0.01mg/m³。
2、实木阅读椅整体采用水性面漆水性[image: ]底漆，环保更安全，水性面漆、水性底漆均符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，检测项目包含：VOC含量≤3g/L；甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量均未检出。
3、座面带软包。
4、实木阅读椅符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量 》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：漆膜（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性）均检测合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，家具中可迁移有害元素限量要求未检出。
	60
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	吧椅
	
	矮背
	1、钢制椅脚，塑料椅背，无软包
2、吧椅符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，检测项目包含：金属件管材无裂缝、叠缝，金属喷漆(塑)涂层冲击强度、耐盐浴均检验合格，椅凳类强度和耐久性检验合格，甲醛≤0.03mg/m³
	20
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	办公椅
	
	高背带头枕
	1、尼龙框架，椅背采用优质3D网布，网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，检测项目包含：禁用偶氮染料/可分解致癌芳香胺染料均未检出，甲醛含量未检出，pH 值4.0~9.0，耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液（变色、沾色）均达到4级；
2、优质气压棒，通过载荷性与疲劳性测试，升降操作顺畅，定位可靠。气压棒符合QB/T 2280-2016《办公家具 办[image: ]公椅》标准，检测项目包含：耐高低温性能和循环寿命，均符合标准要求；
3、三档位锁定，2D升降扶手，气压升降
4、办公椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：金属件外观要求无裂纹、结疤，无脱焊、虚焊、焊穿，塑料件外观要求无裂纹，无明显变形，纺织面料-干摩擦色牢度≥3 级，甲醛释放量≤0.020mg/(m²·h)，TVOC≤0.266mg/(m²·h)，总挥发性有机化合物≤0.2mg/m³。
	2
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	沙发1
	
[image: ]
	2030W*830D*740H
	1、原木框架，含水率低，环保耐用
2、采用高回弹塑胶泡棉，优质面料。做到软硬适中，回弹性极强。
3、沙发符合QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：外观性能、覆面材料理化性能均符合标准，色牢度（耐干摩擦、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐水洗、耐干洗）均达到5级，阻燃性达到I级，甲醛释放量≤0.016mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.015mg/m³。
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	长茶几
	[image: ]
	1200W*600D*445H
	1、台面采用ENF级三聚氰胺板，三聚氰胺板符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测项目包含：甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐光色牢度均达到标准，挥发性有机化合物释放浓度（7d）满足标准；
	2
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	[image: ]组合沙发2
	
	矮背
	1、原木框架，含水率低，环保耐用
2、采用高回弹塑胶泡棉，优质面料。做到软硬适中，回弹性极强。
3、沙发符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：外观性能、覆面材料理化性能均符合标准，色牢度（耐干摩擦、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐水洗、耐干洗）均达到5级，阻燃性达到I级，甲醛释放量≤0.016mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.015mg/m³。
	1
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	气压升降演讲台
	[image: ]
	W670*D470*H760-H1140
	1、台面采用优质≥0.7mm厚防火板饰面，基材采用刨花板，防火板压贴刨花板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，检测项目包含：甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），台面厚度≥25MM；
2、采用优质ABS封边条， 封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，检测项目包含：耐开裂性≥1级，耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量（%）均未检出；                       
3、台面设置过线孔，便于设备线缆穿引。半包围式围板采用厚度≥1.5mm的冷轧钢板制作，表面静电粉末喷涂，围挡正面高度H450mm。台面下方配置钢制托盘，托盘外形尺寸≥W375×D345×H45mm。
4、支撑立柱采用铝合金材质，具备气压升降功能，配操作手柄，升降顺畅、定位可靠。台面升降高度范围760～1140mm。底盘采用厚度≥6mm的冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，配4个活动脚轮，其中至少2个具备制动功能；移动灵活，制动后保持稳定。
	2
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	钢制书架
	[image: ]
	W900*D550*H2054
	1、采用一级冷轧钢板，架体为双面、双柱式结构。主要由立柱、搁板、顶板、侧板等零部件组成，书架通体静电喷涂，喷涂面均匀光滑、无划伤；
2、书架层板钢板厚度1.5毫米，处理采用剪切、冲压、折弯、焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用热固性粉末静电喷涂，耐高温，防静电。
3、书架层板有水平安装和斜面安装方式，最下层层板倾斜式斜面安装，倾斜角度经人体工学设计，便于用户查阅书籍。
4、书架带调节脚，可调节地面不平整；
5、根据用户方需求深化设计，经打样确认后生产。
6、冷轧钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，检测项目包含：经乙酸盐雾试验500h及中性盐雾试验500h后，镀（涂）层对基体的保护等级、镀（涂）层本身的耐腐蚀等级均达到10级；金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐盐浴均检验合格。
	150
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	带灯阅读桌（单人）
	
[image: ]
	W1400*D800*H750
	1、台面采用优质≥0.7mm厚防火板饰面，肤感抗指纹，易清洁；基材采用多层板，反面压贴平衡板，整体厚度20mm，四角倒圆，圆角半径R30mm，斜切14度，涂木蜡油工艺，多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》标准，检测项目包含：胶合强度≥0.7MPa，静曲强度、弹性模量均检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³。
2、桌脚为铝脚，支撑稳固，配可调节脚，可调节地面不平，可调节高度为0～30mm，可实现平八或外八两种桌脚装法；桌脚内部中空，可走线，含磁吸遮线盖，可随时检修；
3、采用优质静电粉末喷涂，静电粉末符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，检测项目包含：外观符合色泽均匀，无异物要求，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)满足4H，耐冲击性(正向冲击)满足要求；
4、采用钢管横梁与桌脚连接，整体结构稳固。连接方式应便于拆装和维护，连接部位外观整洁，无影响使用安全的外露锐边；横梁规格及连接结构应满足相应跨度下的承载、强度和稳定性要求。钢管符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》标准，检测项目包含：外观性能、安全性能均满足要求，经乙酸盐雾试验500h及中性盐雾24h后，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，维氏硬度（HV5）≥135；
5、桌面含30WLED灯带，触摸按键，三段调光，整体无频闪，Ra>90，UGR<17，外置白色铝型材，两根立柱上各配置2个符合国家标准的五孔电源插座”，满足用电需求。
6、带灯阅读桌符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准，检测项目包含：软硬质覆面无干花、湿花，无明显划痕、压痕、变色，无鼓泡、鼓包、龟裂、分层，苯、甲苯、二甲苯均未检出，家具中可迁移有害元素限量要求未检出，甲醛释放量≤0.015mg/m³。
	16

	19
	带灯阅读桌（双人）
	[image: ]
	W1600*D1200*H750
	
	8
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	带灯阅读桌（四人）
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	W2800*D1200*H750
	
	8

	21
	多人阅览台（8人）
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	W4200*D1400*H750
	
	2
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	阅览椅
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	W650*D560*H810
	1、钢制弓形脚架：Φ12MM实心钢筋，表面镀铬处理，表面光滑，具有光泽度；
2、椅背及坐垫本体采用ABS成型结构，设置加强结构，满足使用强度和耐久性要求；椅背曲线及座背角度满足人体坐姿支撑需要；背部设置便于搬移的提手；坐垫固定牢靠，连接件隐蔽，无影响使用安全的外露锐边。
3、座垫采用定型泡棉+三防布，泡棉厚度≥30mm，泡棉符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥120kPa，甲醛散发≤4mg/kg；面料采用优质布绒，布绒面料符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准：可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛含量未检出；pH值≥5，耐干摩擦≥5级，阻燃性能（香烟点火源）为阻燃I级。
4、采用塑料扶手，表面光滑、边缘圆润，尺寸满足正常承托和握持需要，安装牢固，金属连接部位妥善包覆，无影响使用安全的外露锐边。扶手符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，检测项目包含：可迁移有害元素、邻苯二甲酸酯、18 种多环芳烃均未检出；
5、具备向上堆叠收纳功能，堆叠后保持稳定，不损伤座椅；供应商应明确最大安全堆叠数量及操作要求。
6、阅览椅整椅符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，检测项目包含：阻燃性达到阻燃 II 级，甲醛释放量应≤0.120mg/(m²·h)，TVOC未检出。
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	阅览沙发（单人）
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	700W*680D*800H
	1、原木框架，含水率低，环保耐用
2、采用高回弹塑胶泡棉，优质面料。做到软硬适中，回弹性极强。
3、沙发符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：外观性能、覆面材料理化性能均符合标准，色牢度（耐干摩擦、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐水洗、耐干洗）均达到5级，阻燃性达到I级，甲醛释放量≤0.016mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.015mg/m³。
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	阅览沙发（单人）
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	810W*680D*1200H
	1、原木框架，含水率低，环保耐用
2、采用高回弹塑胶泡棉，优质面料。做到软硬适中，回弹性极强。
3、沙发符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：外观性能、覆面材料理化性能均符合标准，色牢度（耐干摩擦、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐水洗、耐干洗）均达到5级，阻燃性达到I级，甲醛释放量≤0.016mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.015mg/m³。
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	消音电话[image: ]亭
	
	外部尺寸 W1070*D1070*H2280 mm
	1、整体：单人使用的封闭式隔声电话亭，外部尺寸W1070×D1070×H2280mm。结构稳固，门体开闭顺畅，接缝密封良好
2、框架及围护：采用铝合金框架及钢制围护结构，表面粉末静电喷涂，涂层均匀、附着牢固，无明显划伤、锈蚀和毛刺。玻璃采用4mm＋4mm夹层玻璃，安装牢固。
3、隔声及吸声：顶部、墙体及底部设置隔声、吸声和密封结构，内饰采用吸声织物面料。内部材料组合及连接方式可根据整体性能设计，所用材料应满足适用的环保和阻燃要求。
4、底部：采用钢制支撑结构及多层板基层，板材甲醛释放量达到E0级或更优等级；配可调节支脚，便于调平。地面铺设尼龙面层地毯，采用TPO底背，铺装平整、固定牢固。
5、通风：设置机械通风系统，通风量≥1.63m³/min。送排风布置合理，正常运行时无明显异常振动或异响，通风部件便于检修维护。
6、照明及用电：配置可调光LED照明，顶灯功率调节范围0～20W。亭内照明及通风设备总额定功率≤40W，不含外接设备。供电电压为交流220V，外接设备允许总功率小于1000W；电气配置应满足相应安全要求，线路隐蔽敷设并便于检修。
7、家具配置：含白色三聚氰胺饰面吧桌，尺寸W900×D760×H1050mm，安装牢固。桌面设置杯托、电源接口及无线充电模块各1处，满足日常放置物品和设备充电需要；电源接口采用符合适用国家标准的通用形式。
8、交付要求：包含亭体、吧桌、照明、通风、电源及上述功能配件的供货、安装和调试。各部件安装完成后应能正常使用。
9、主要原材料质量要求（1）静电粉末：用于亭体金属构件表面喷涂，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，检测项目包含：外观色泽均匀、无异物，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）达到4H，耐冲击性（正向冲击）符合标准要求。
（2）多层板：用于底部基层，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》标准，检测项目包含：胶合强度≥0.7MPa，静曲强度、弹性模量均检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³。
（3）三聚氰胺饰面板：用于亭内吧桌台面，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测项目包含：甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐光色牢度均符合标准要求，挥发性有机化合物释放浓度（7d）满足标准要求。
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	杂志报刊柜
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	2400W*400D*1500H
	1、台面采用ENF级三聚氰胺板，三聚氰胺板符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测项目包含：甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐光色牢度均达到标准，挥发性有机化合物释放浓度（7d）满足标准；
2、采用优质ABS封边条， 封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，检测项目包含：耐开裂性≥1级，耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量（%）均未检出；
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	智能寄存柜
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	定制32格
	1、定制尺寸，共32格
2、含主控系统、屏幕等附件
3、采用优质阻尼铰链，阻尼铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准，检测项目包含：垂直静载荷、水平静载荷均检验合格，耐久性80000次检验合格，经乙酸盐雾试验300h后，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级。
4、文件柜和储物柜符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度均检测合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，力学性能-柜架类强度及耐久性，柜架类稳定性均检验合格。
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	储物柜
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	W900*D450*H1082
	1、一级冷轧钢板（厚0.7mm），优质静电粉末；
2、可放置3层文件，电脑齿锁芯，插拔顺畅，有质感，互开率低；
3、带独立调节脚，可调节地面不平整，锁符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，检测项目包含：经乙酸盐雾500h后，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，理化性能-金属电镀层无锈点。
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	沙发2
	
	2050W*830D*740H
	1、原木框架，含水率低，环保耐用
2、采用高回弹塑胶泡棉，优质面料。做到软硬适中，回弹性极强。
3、沙发符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：[image: ]外观性能、覆面材料理化性能均符合标准，色牢度（耐干摩擦、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐水洗、耐干洗）均达到5级，阻燃性达到I级，甲醛释放量≤0.016mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.015mg/m³。
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	化妆台
	
	定制
	1、台面采用ENF级三聚氰胺板，三聚氰胺板符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测项目包含：甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐光色牢度均达到标准，挥发性有机化合物释放浓度（7d）满足标准；
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	化妆椅/洽谈椅
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	中背
	1、金属框架，静电粉末喷涂，带脚钉，可上下堆叠；
2、ABS椅背，带软包；
3、洽谈椅符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，检测项目包含：金属件管材无裂缝、叠缝，金属喷漆(塑)涂层冲击强度、耐盐浴均检验合格，椅凳类强度和耐久性检验合格，甲醛≤0.03mg/m³
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	主席台
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	W2400xD800xH800
	1、台面采用ENF级三聚氰胺板，三聚氰胺板符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测项目包含：甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐光色牢度均达到标准，挥发性有机化合物释放浓度（7d）满足标准；
2、采用优质ABS封边条， 封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，检测项目包含：耐开裂性≥1级，耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量（%）均未检出；
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	主席台座椅
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	中背
	1、钢制弓形脚架：Φ12MM实心钢筋，表面镀铬处理，表面光滑，具有光泽度；
2、椅背及坐垫本体采用ABS成型结构，设置加强结构，满足使用强度和耐久性要求；椅背曲线及座背角度满足人体坐姿支撑需要；背部设置便于搬移的提手；坐垫固定牢靠，连接件隐蔽，无影响使用安全的外露锐边。
3、座垫采用定型泡棉+三防布，泡棉厚度≥30mm，泡棉符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥120kPa，甲醛散发≤4mg/kg；面料采用优质布绒，布绒面料符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准：可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛含量未检出；pH值≥5，耐干摩擦≥5级，阻燃性能（香烟点火源）为阻燃I级。
4、采用塑料扶手，表面光滑、边缘圆润，尺寸满足正常承托和握持需要，安装牢固，金属连接部位妥善包覆，无影响使用安全的外露锐边。扶手符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，检测项目包含：可迁移有害元素、邻苯二甲酸酯、18 种多环芳烃均未检出；
5、具备向上堆叠收纳功能，堆叠后保持稳定，不损伤座椅；供应商应明确最大安全堆叠数量及操作要求。
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	办公桌
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	W1400*D700*H750
	1、台面采用三聚氰胺饰面板。三聚氰胺饰面板符合GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，检测项目包含：甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐光色牢度均达到标准，挥发性有机化合物释放浓度（7d）满足标准；
2、采用优质ABS封边条，  封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，检测项目包含：耐开裂性≥1级，耐老化性、耐冷热循环性均检测合格，甲醛释放量未检出，可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的总量（%）均未检出；                                                                                                                      
3、桌架：采用优质冷轧钢管桌脚，50*50mm的方管，壁厚≥2mm，经过激光切管机加工，表面光滑，经10道防锈前处理，静电粉末喷涂，喷涂厚度60-120μm，整体钢框架无明显焊点，桌下一根横梁，采用30*60mm矩管，壁厚≥2mm；
4、屏风：表面采用优质布料，内置板材，屏风高度桌面上方H300mm；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5、结构：台面配置钢制阻尼翻盖，翻盖下配置整根通长线槽，线槽H120mm，壁厚≥0.8mm，实现隐藏走线，预开4个86面板孔；线槽采用冷轧钢板激光切割而成，冷轧钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，检测项目包含：可迁移有害元素未检出，经乙酸盐雾试验500h及中性盐雾500h后，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级；力学性能&物理性能均满足标准；
6、桌面采用悬浮式外观设计，连接牢固，可反复拆装，连接件隐蔽。桌脚与横梁的连接结构应满足整体承载、强度和稳定性要求；桌脚配调节装置，便于调平。
7、办公桌符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、
GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：软硬质覆面人造板外表无干花、湿花，无明显划痕、压痕、变色，无鼓泡、鼓包、龟裂、分层；苯未检出，甲苯≤0.02mg/m³，二甲苯≤0.05mg/m³，甲醛释放量≤0.015mg/m³。
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	档案柜
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	W900*D450*H1840
	一级冷轧钢板（厚0.7mm），表面采用优质静电粉末喷涂；
可放置5层文件；电脑齿锁芯，插拔顺畅，有质感，互开率低；
带独立调节脚，可调节地面不平整
锁符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，检测项目包含：经乙酸盐雾500h后，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，理化性能-金属电镀层无锈点。
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	36
	文件柜
	[image: ]
	W900*D450*H1100
	一级冷轧钢板（厚0.7mm）表面采用优质静电粉末喷涂；
可放置3层文件；电脑齿锁芯，插拔顺畅，有质感，互开率低；
带独立调节脚，可调节地面不平整
锁符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，检测项目包含：经乙酸盐雾500h后，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，理化性能-金属电镀层无锈点。
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	37
	办公椅
	[image: ]
	高背带头枕
	1、尼龙框架，椅背采用优质3D网布，网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，检测项目包含：禁用偶氮染料/可分解致癌芳香胺染料均未检出，甲醛含量未检出，pH 值4.0~9.0，耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液（变色、沾色）均达到4级；
2、优质气压棒，通过载荷性与疲劳性测试，升降操作顺畅，定位可靠。气压棒符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，检测项目包含：耐高低温性能和循环寿命，均符合标准要求；
3、三档位锁定，2D升降扶手，气压升降
4、办公椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：金属件外观要求无裂纹、结疤，无脱焊、虚焊、焊穿，塑料件外观要求无裂纹，无明显变形，纺织面料-干摩擦色牢度≥3 级，甲醛释放量≤0.020mg/(m²·h)，TVOC≤0.266mg/(m²·h)，总挥发性有机化合物≤0.2mg/m³。
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	38
	休闲沙发凳
	[image: ]
	软包沙发
	1、原木框架，含水率低，环保耐用
2、采用高回弹塑胶泡棉，优质面料。做到软硬适中，回弹性极强。
3、沙发符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：外观性能、覆面材料理化性能均符合标准，色牢度（耐干摩擦、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐水洗、耐干洗）均达到5级，阻燃性达到I级，甲醛释放量≤0.016mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.015mg/m³。
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	39
	休闲沙发
	[image: ]
	矮背
	1、原木框架，含水率低，环保耐用
2、采用高回弹塑胶泡棉，优质面料。做到软硬适中，回弹性极强。
3、沙发符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：外观性能、覆面材料理化性能均符合标准，色牢度（耐干摩擦、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐水洗、耐干洗）均达到5级，阻燃性达到I级，甲醛释放量≤0.016mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.015mg/m³。
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	40
	组合无靠背沙发
	[image: ]
	定制
	1、原木框架，含水率低，环保耐用
2、采用高回弹塑胶泡棉，优质面料。做到软硬适中，回弹性极强。
3、沙发符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：外观性能、覆面材料理化性能均符合标准，色牢度（耐干摩擦、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐水洗、耐干洗）均达到5级，阻燃性达到I级，甲醛释放量≤0.016mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.015mg/m³。
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	41
	吧椅
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	矮背
	1、椅背连扶手一次注塑成型，整体注塑色彩均匀，无泛白，原材料为可回收材料，保证强度韧性的同时，为绿色产品；
2、气压升降
3、办公椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：金属件外观要求无裂纹、结疤，无脱焊、虚焊、焊穿，塑料件外观要求无裂纹，无明显变形，纺织面料-干摩擦色牢度≥3 级，甲醛释放量≤0.020mg/(m²·h)，TVOC≤0.266mg/(m²·h)，总挥发性有机化合物≤0.2mg/m³。
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9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
由供应商提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由供应商负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由供应商提供。设备由供应商送货上楼。
9.4关于样品的相关要求
本项目要求提供样品，要求如下：
	名称
	图片
	规格（MM）
	数量
	备注

	会议椅（无手写板，无椅轮）
	
	[image: ]W610*D555*H850
	1
	1、椅背连扶手一次注塑成型，整体注塑色彩均匀，无泛白，原材料为可回收材料，保证强度韧性的同时，为绿色产品；
2、椅背带透气孔，椅背带斜坡度，贴合人体背部；
3、坐垫可翻叠，采用定型海绵+三防布，泡棉满足GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》要求，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥120kPa，甲醛散发≤4mg/kg；面料采用优质布绒，布绒面料满足GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》的要求：可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛含量未检出；pH值≥5，耐干摩擦≥5级，阻燃性能（香烟点火源）为阻燃I级；
4、脚钉款，坐垫翻叠后，可前后推叠，方便收纳。

	钢制书架
	[image: ]
	W2080*D550*H1430
	1
	1、采用一级冷轧钢板，架体为双面、双柱式结构。主要由立柱、搁板、顶板、侧板等零部件组成，书架通体静电喷涂，喷涂面均匀光滑、无划伤；
2、书架层板钢板厚度1.5毫米，处理采用剪切、冲压、折弯、焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用热固性粉末静电喷涂，耐高温，防静电。
3、书架层板有水平安装和斜面安装方式，最下层层板倾斜式斜面安装，倾斜角度经人体工学设计，便于用户查阅书籍。
4、书架带调节脚，可调节地面不平整；
5、根据用户方需求深化设计，经打样确认后生产。
6、冷轧钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，检测项目包含：经乙酸盐雾试验500h及中性盐雾试验500h后，镀（涂）层对基体的保护等级、镀（涂）层本身的耐腐蚀等级均达到10级；金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐盐浴均检验合格。
备注： 以上尺寸为样品人工测量所得，因测量方式及测量工具等因素，实际尺寸可能存在少量偏差，具体以实物为准。本次出样尺寸仅用于样品展示，最终产品规格以招标文件技术要求及经确认的深化设计图纸为准。

	带灯阅读桌（双人）
	
	W1600*D1200*H750
	1
	面压贴平衡板，整体厚度20mm，四角倒圆，圆角半径R30mm，斜切14度，涂木蜡油工艺，多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》标准，检测项目包含：胶合强度≥0.7MPa，静曲强度、弹性模量均检测合格，甲醛释放量≤0.025mg/m³。
2、桌脚为铝脚，支撑稳固，配可调节脚，可调节地面不平，可调节高度为0～30mm，可实现平八[image: ]或外八两种桌脚装法；桌脚内部中空，可走线，含磁吸遮线盖，可随时检修；
3、采用优质静电粉末喷涂，静电粉末符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》，检测项目包含：外观符合色泽均匀，无异物要求，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)满足4H，耐冲击性(正向冲击)满足要求；
4、采用钢管横梁与桌脚连接，整体结构稳固。连接方式应便于拆装和维护，连接部位外观整洁，无影响使用安全的外露锐边；横梁规格及连接结构应满足相应跨度下的承载、强度和稳定性要求。钢管符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》标准，检测项目包含：外观性能、安全性能均满足要求，经乙酸盐雾试验500h及中性盐雾24h后，镀（涂）层对基体的保护等级：10 级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级：10 级，维氏硬度（HV5）≥135；
5、桌面含30WLED灯带，触摸按键，三段调光，整体无频闪，Ra>90，UGR<17，外置白色铝型材，两根立柱上各配置2个符合国家标准的五孔电源插座”，满足用电需求。
6、带灯阅读桌符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准，检测项目包含：软硬质覆面无干花、湿花，无明显划痕、压痕、变色，无鼓泡、鼓包、龟裂、分层，苯、甲苯、二甲苯均未检出，家具中可迁移有害元素限量要求未检出，甲醛释放量≤0.015mg/m³。

	阅览椅
	
	[image: ]W650*D560*H810
	1
	1、钢制弓形脚架：Φ12MM实心钢筋，表面镀铬处理，表面光滑，具有光泽度；
2、椅背及坐垫本体采用ABS成型结构，设置加强结构，满足使用强度和耐久性要求；椅背曲线及座背角度满足人体坐姿支撑需要；背部设置便于搬移的提手；坐垫固定牢靠，连接件隐蔽，无影响使用安全的外露锐边。
3、座垫采用定型泡棉+三防布，泡棉厚度≥30mm，泡棉符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准，75%压缩永久变形≤5%，拉伸强度≥120kPa，甲醛散发≤4mg/kg；面料采用优质布绒，布绒面料符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准：可分解致癌芳香胺染料未检出；甲醛含量未检出；pH值≥5，耐干摩擦≥5级，阻燃性能（香烟点火源）为阻燃I级。
4、采用塑料扶手，表面光滑、边缘圆润，尺寸满足正常承托和握持需要，安装牢固，金属连接部位妥善包覆，无影响使用安全的外露锐边。扶手符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，检测项目包含：可迁移有害元素、邻苯二甲酸酯、18 种多环芳烃均未检出；
5、具备向上堆叠收纳功能，堆叠后保持稳定，不损伤座椅；供应商应明确最大安全堆叠数量及操作要求。
6、阅览椅整椅符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，检测项目包含：阻燃性达到阻燃 II 级，甲醛释放量应≤0.120mg/(m²·h)，TVOC未检出。

	阅览沙发（单人）
	
	810W*680D*1200H
	1
	1、原木框架，含水率低，环保耐用
2、采用高回弹塑胶泡棉，优质面料。做到软硬适中，回弹性极强。
3、沙发符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，检测项目包含：外观性能、覆面材料理化性能均符合标准，色牢度（耐干摩擦、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐水洗、耐干洗）均达到5级，阻燃性达到I级，甲醛释放量≤0.016mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均≤0.015mg/m³。


[bookmark: _GoBack][image: ]
9.4.1 制作标准和要求
9.4.2关于检测报告
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]9.4.2.1提供原材料及成品检测报告，包括但不限于以下内容：
原材料
1.三聚氰胺板（三聚氰胺饰面板）：符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；检测项目包含：甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐光色牢度均达到标准，挥发性有机化合物释放浓度（7d）满足标准。
2.布绒面料：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；检测项目包含：可分解致癌芳香胺染料未检出，甲醛含量未检出，pH值≥5，耐干摩擦≥5级，阻燃性能（香烟点火源）为阻燃Ⅰ级。
3.拉手：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；检测项目包含：经乙酸盐雾试验500h后，镀（涂）层对基体的保护等级为10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级为10级。
4.铝制型材：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；检测项目包含：经乙酸盐雾试验500h后，镀（涂）层对基体的保护等级为10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级为10级。
5.水性面漆、水性底漆：均符合GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第 2 部分：工业涂料》标准；检测项目包含：VOC含量≤3g/L，甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量均未检出。
6.冷轧钢板：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。不同使用部位的检测要求如下：
（1）钢制书架用冷轧钢板：经乙酸盐雾试验500h及中性盐雾试验500h后，镀（涂）层对基体的保护等级、镀（涂）层本身的耐腐蚀等级均达到10级；金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐盐浴均检验合格。
7.静电粉末：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准；检测项目包含：外观符合色泽均匀、无异物要求，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）满足4H，耐冲击性（正向冲击）满足要求。
8.阻尼铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；检测项目包含：垂直静载荷、水平静载荷均检验合格，耐久性80000次检验合格；经乙酸盐雾试验300h后，镀（涂）层对基体的保护等级为10级，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级为10级。
成品
1.带灯阅读桌：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；检测项目包含：软硬质覆面无干花、湿花，无明显划痕、压痕、变色，无鼓泡、鼓包、龟裂、分层；苯、甲苯、二甲苯均未检出，家具中可迁移有害元素限量要求未检出，甲醛释放量≤0.015mg/m³。
2.阅览椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准；检测项目包含：阻燃性达到阻燃Ⅱ级，甲醛释放量≤0.120mg/(m²•h)，TVOC未检出。
9.4.2.2检测报告要求：
①检测机构要求：含有CMA认证；
②检测内容：详见9.4.2.1
③受检单位要求：检测报告上的委托单位（受检单位）名称必须与投标人、投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；
④检测报告有效期：不早于2025年10月1日。
9.4.3 关于封样
（1）投标人应按照招标文件规定样品标准、时间、地点递交样品，并对样品进行封样，确保样品的保密性若因投标人封样不规范造成商业机密泄露，一切后果由投标人承担。样品上标识投标单位名称。
（2）提交的样品须外包装完好，密封。样品上标识投标单位名称。送样前请提前与采购人沟通确认具体送样时间，错时送样。采购人提前准备好放置、储存样品的场地。接收样品时采购人会做好样品送达记录，样品的接收登记、评审、评审后的封样全程录音录像（7 天×24 小时）直至取样结束。录像资料将作为采购档案进行保存。
出样时间：投标截止时间前一日（9:00-11:00,13：00-16:30）
出样地点：浦东新区万祥镇祥祈路505号西演艺中心
出样联系人：严辉 联系人电话：13916261843
（3）对于未中标人提供的样品，请各投标人接到取样通知后及时取回；对于中标人提供的样品，将由采购人按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。
[bookmark: _Toc216871021]10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
投标人应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
10.2 设备要求
[bookmark: _Toc216871022]中标人需自行准备车辆、装备等拆装、安装、调试、运输等所需工具，确保项目顺利实施。
11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc216871023]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2免费质保期服务承诺
(1)整套产品质保期为 5 年。售后服务要求及时，接到用户报修维护信息后 2 小时内予以技术响应，4小时内进行修复工作，8小时如不能修复则提供备用设备。针对服务响应时间提供相应的证明材料、人员、场地等。
(2)在设备（家具）免费保修期内，如中标人未及时响应，采购人有权安排他人到场维护，相关费用由中标人支付。
(3)在投标文件中提出详细的培训方案、培训内容及培训进度。
12.3使用周期服务

	序号
	服务内容
	具体服务要求

	1
	配件
	具体可自报


说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。

[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc216871024]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc216871025]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc216871026]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc216871027]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc216859742]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
★18.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
★18.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
★18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
★18.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc481849906]19实施本国产品标准
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc216859745]19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc216859746]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

image4.png




image5.png




image6.png
HW




image7.png




image8.png




image9.png
prpr—




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png




image42.png




image43.png




image1.png




image2.png




image3.png




