[bookmark: _Toc235001640]一、说明
[bookmark: _Toc235001641]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc235001642]二、项目概况
[bookmark: _Toc235001643]2 项目名称
项目名称：上海市进才中学教学办公及专用教室设备
3 项目地点
地点：送货至浦东新区内用户指定地点
[bookmark: _Toc235001644]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：2026年上海市进才中学教学办公及专用教室设备的供货、安装及调试。
4.2 项目招标范围及内容：本次招标采购上海市进才中学教学办公及专用教室设备的供货、安装及调试。
4.3 交付日期：自合同签订之日起30天内完成交付，具体可自报，不得超过规定期限。
[bookmark: _Toc235001645]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc235001646]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc235001647]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下： 
（1）合同签订且完成交货后30日内，支付预算金额的60%（支付金额不得超过实际合同金额，即合同金额低于预算金额的60%则支付至合同金额）。
（2）设备验收合格后30日内(2027年6月前)，采购人向中标人支付合同余款。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc235001648]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc235001649]8 适用技术规范和规范性文件
中华人民共和国国家标准 GB/T3326 家具 桌、椅、凳类主要尺寸
中华人民共和国国家标准 GB/T3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求
中华人民共和国国家标准 GB/T14531 办公家具 阅览桌、椅、凳
中华人民共和国国家标准 GB/T14532 办公家具 木质柜、架
中华人民共和国国家标准 GB/T24821 餐桌餐椅
中华人民共和国国家标准 GB/T1097 钢制文件柜
中华人民共和国国家标准 GB/T1952.1 软体家具 沙发
中华人民共和国国家标准 GB/T2280 办公家具 办公椅
中华人民共和国国家标准 GB/T2384 木质写字桌
中华人民共和国国家标准 GB/T2602 影剧院公共座椅
中华人民共和国国家标准 GB 28007《儿童家具通用技术条件》
中华人民共和国国家标准 GB/T3324《木家具通用技术条件》
中华人民共和国国家标准 GB 18584《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。
中华人民共和国轻工行业标准QB/T2741-2013学生公寓多功能家具。
专用教室设备需符合上海二期课改课程要求；
心理室设备需符合《上海市中小学和中等职业学校心理辅导室装备指导意见(试行)》（沪教委德〔2011〕57 号）的要求。
卫生保健室设备需符合《上海市中小学校卫生保健室设备器材配备标准》的要求。
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc235001650]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	质保期
	备注

	1
	课桌椅（单人）
	详见9.2 设备技术参数
	864
	八年
	核心产品

	2
	学生存物柜
	详见9.2 设备技术参数
	18
	
	核心产品

	3
	软木板
	详见9.2 设备技术参数
	18
	
	

	4
	办公桌椅
	详见9.2 设备技术参数
	60
	
	

	5
	办公橱
	详见9.2 设备技术参数
	60
	
	

	6
	学生餐桌椅
	详见9.2 设备技术参数
	50
	
	

	7
	更衣柜、长凳
	详见9.2 设备技术参数
	20
	
	

	8
	教师值班家具
	详见9.2 设备技术参数
	1
	
	

	9
	大会议室家具
	详见9.2 设备技术参数
	2
	
	

	10
	小会议室家具
	详见9.2 设备技术参数
	2
	
	

	11
	圆形会议室家具
	详见9.2 设备技术参数
	1
	
	

	12
	折叠条桌椅（一桌两椅）
	详见9.2 设备技术参数
	100
	
	

	13
	演讲台
	详见9.2 设备技术参数
	2
	
	

	14
	休息条椅（4人位）
	详见9.2 设备技术参数
	12
	
	

	15
	收纳柜
	详见9.2 设备技术参数
	3
	
	

	16
	科学共享及个性化学习空间家具
	详见9.2 设备技术参数
	1
	
	

	17
	社团活动室家具
	详见9.2 设备技术参数
	1
	
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
1.课桌椅（单人）（样品1）
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升降课桌椅：
按中华人民共和国国家标准GB/T3976-2014的0-7号规格、尺寸，中标后根据学校实际情况选定课桌椅颜色及规格。
（1）课桌椅升降结构：内置升降机构，操作方便且符合安全要求，升降位置有高度显示。桌子升降范围58-79cm，每档3cm；椅子升降范围：32-46cm，每档2cm；调节完成后的课桌椅尺寸需符合GB/T3976-2014中0-7号课桌椅尺寸要求。桌椅升降机构各内置2个高度锁定装置，可以将高度锁定，并且可以减少摇晃幅度。
（2）桌面板： 650x450x20mm（桌面宽x桌面深x桌面厚），采用ABS工程塑料一次注塑成型，靠胸前处有一內弧造型设计，面板前端设置一笔槽和一冂字型防滑落凸条，桌面易清洁；桌面底部锁入两根方型钢管，加强承重。
（3）桌斗：采用PP塑料一次注塑成型。尺寸：480*370*130mm，内高120mm ，桌斗底部向后倾斜2度，保证所放置物品的稳定性。
（4）桌架、椅架及连接件：采用鸭蛋形钢管焊接成型，外表环氧聚酯粉末涂料喷涂并高温固化。管壁厚度≥1.5mm；钢管尺寸：R56x28.5x1.5mm，R50x28.5x1.5mm； R40x20x1.5mm；连接件壁厚2.0的冷轧钢板一次冲压成型。钢架呈L型。
（5）课桌净空：应符合GB/T3976-2014的要求，并确保舒适度。
（6）椅坐垫：采用环保PP塑料一次注塑成型。尺寸：410*370mm；座垫前端有下凹设计，座垫需有13条通气散热细缝，每条细缝宽度需小于6mm。
（7）椅靠背：采用环保PP塑料一次注塑成型。尺寸：420*400；靠背弧度符合人体工程学，中间有7条竖条勾缝，宽度需小于6mm。靠背上端有一提手，方便搬运。
（8）桌椅脚垫：采用环保PP工程塑料一次注塑成型。底部设有条状防滑凸条，坚固耐磨不易脱落。课桌脚垫需配2个水平调节螺丝，使桌子保持平衡不倾斜。后脚垫尺寸：106*45*80mm, 前脚垫尺寸：65*38*80mm。
（9）书包篮：采用φ6mm与φ4mm钢筋焊接成型，尺寸：300*335*70mm。外表环氧聚酯粉末涂料喷涂并高温固化。
（10）桌椅两侧有0-7号高度尺寸对应的彩色标贴，颜色标志符合GB/T3976-2014中相关规定。

2.学生存物柜
学生存物柜：规格6300mm*420mm*1200mm
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柜体采用优质的冷轧钢板≥0.8mm壁厚喷塑后达到≥0.93mm。柜体有48扇小门及一扇大门，其中1扇大门（内放置清扫工具）。所有门采用内嵌式可用挂锁组合拉手，并带标签框。柜体上加整体台面，采用樟子松厚度为20mm，环保水性清水油漆。

3.软木板
规格：4000mm*1200mm
[image: ]
软木片厚度：5mm ；外观整体平整，表面无缺陷，插针容易；
古铜色铝合金边框：25*23*2mm；
后衬镀锌薄钢板：0.30-0.35mm。

4.办公桌椅
办公桌（带屏风）规格：1400mm*700mm*760mm（台面高），屏风高1100mm。（样品2）
[image: ]
①办公桌（屏风）分为二部分：
1、外部为铝合金边框，铝合金屏风采用32款加厚型铝合金型材，壁厚≥1.1mm。银色拉丝三聚氢氨饰面板制作。屏风上部为条形5mm厚钢化玻璃(高度约160mm)，下部为三聚氢氨饰面板。
2、内部为办公桌，办公桌台面≥25mm刨花板基材，后成型防火板贴面。台面两侧开线孔盒，台面下装有键盘架1个。台面下另有三抽钢制活动柜1个（400mm*550mm*620mm）和钢制移门侧柜1个（900mm*400mm*700mm），活动柜和侧柜顶板采用25mm刨花板基材，后成型防火板贴面，柜体采用一级冷轧钢板，壁厚≥0.8mm，一体折弯，经酸洗磷化处理后，静电喷涂，柜门把手采用注塑一次成型暗卡式把手，优质锁具，抽屉导轨采用三节导轨。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。活动柜和侧柜均需配置优质锁具。
办公椅：规格:深（575±10)mm *  宽（650±10）mm * 高（930-1050）±10 mm（样品3）
[image: 4643def723022efe10045fd238837f52]
椅背：聚丙烯+玻纤30%黑色
座垫：440*485*12（9层板材），定型绵/规格型号：密度（55±5）/硬度（55±5）
腰靠：聚丙烯+玻纤15%/黑色
扶手：聚丙烯+玻纤30%黑色 ，规格型号：140*260*50(面宽)
底盘：连动底盘 规格型号：大板厚度3mm/尾板厚度4mm/后仰角度22±2度/一档锁定（原档锁定）/后仰旋杯力度调节（中旋杯）/带升降/SPHC+塑料/黑色/烤漆/过BIFMA/单重2.718kg（底板初始角度2度，尾板初始角度-2.5度）
气压棒：上下升降有效行程（ 120mm ） 沉口3公分黑色气杆  规格型号：直径50（220/120/30）/气压压力32KG/外管黑色/棒芯电镀/棒芯外露/过BIFMA/单重0.999KG
椅脚：铝合金脚
轮子：尼龙万向插轮/规格型号：φ60/25  主体黑色/过BIFMA/单重103g

5.办公橱
办公橱：规格：900mm*400mm*1800mm
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一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm，表面经酸洗磷化处理，表面为灰白色静电喷涂，上部为玻璃移门，内置两层层板，中间两个抽屉，下部为钢制移门，内置一层层板。

6.学生餐桌椅
学生餐桌椅（四人）:规格:台面1200mm*720mm*750mm，相对座椅椅背之间距离不小于1780mm（如下图所示）
[image: ae048ef7462866fb828224813b0e769副本副本]
（1）桌面板：用36mm细木工板为基材，贴优质防火贴面。
（2）桌架：50mm*50mm*2mm方管，固定桌面框架25mm*25mm*1.2mm方管。钢结构表面处理：酸洗、磷化、静电喷塑。
（3）椅面：中空高密度聚乙烯塑料制成。

7.更衣柜、长凳
①更衣柜：规格：900*500*1800mm
[image: ]采用优质冷轧钢板 0.8mm 厚，表面经酸洗磷化处理、静电喷涂。更衣柜分为四开门四人独立使用， 门采用磁碰关门。门上配置优质拉手及标签框和散热孔。四门内两边侧板各配置一排三钩挂衣钩。四门内各置一块可调节隔板，调节隔板每段间隔 35mm。采用优质五金配件。更衣柜与墙壁固定方式： 柜体背板上穿孔，用 4 个（上下各两个）8mm 的膨胀螺栓固定于墙体，外露螺具用塑料盖帽盖紧。
长凳：规格：900*400*440mm
 [image: .形体房长凳]
采用ABS工程塑料，永不生锈、防腐耐潮、无毒无味、环保并容易清洁，采用钢制模具注塑而成，榫接结构井字状加强筋工艺，具有永不生锈、便于维护更新，高温注塑不易退色。

8.教师值班家具
	1
	教师宿舍单人床
	2000*900*1000H
	床采用实木制作，床脚采用45*80mm实木制作，床脚中间板18mm直拼板，床沿采用100*40mm实木制作，床板采用松木18mm厚制作，扶梯环保油漆，其余清水油漆，采用优质五金配件。甲醛释放含量≤0.5mg/l
	1
	[image: ]

	2
	床头柜
	600*400*450
	采用18mm松木直拼板实木制作，清水环保油漆，采用挂锁及优质五金配件。甲醛释放含量≤0.5mg/l
	1
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	3
	 更衣柜
	900*500*1900
	采用18mm松木直拼板实木制作，清水环保油漆，采用挂锁及优质五金配件。甲醛释放含量≤0.5mg/l
	1
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	4
	写字桌
	800*500*750
	松木实木制作，桌脚60*35mm，桌面20mm新西兰松直拼板，所有面打磨光滑平整、无毛刺、环保水性清水油漆。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨， 板材无明显结疤。优质环保型胶水，优质五金配件链接。甲醛释放含量≤0.5mg/l
	1
	[image: ]

	5
	写字椅
	410*450*450-820
	基材：凳面厚度18mm前凳脚35mm*35mm后凳脚40mm*30mm.松木木实木，榫卯结构，木材经过防潮，防腐，防虫等化学处理，木纹交错，但十分整洁，版面光滑，坚韧而富有弹性，密度大，强度高，之地坚硬有韧性，耐磨耐湿，不容易老化变形。                         
	1
	[image: ]




9.大会议室家具
[image: ]会议桌1张：规格:5000mm*2000mm*760mm
基材：采用优质环保型中密度纤维板面贴，台面厚度≥60mm,脚板厚度≥60mm，其余板材均为≥18mm厚。 
饰面：0.6mm厚胡桃木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。
油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。胶水：优质环保型胶水。
五金件：优质五金配件。
其他要求：配合多媒体布置预留走线功能。
会议椅30张：规格：700mm*590mm*940mm
[image: ]
坐垫、靠背：面料采用优质牛皮，要求光泽度好，透气性强。 
椅架及扶手：1.8厚电镀扁管扶手连体架，配扪皮扶手面。                                                         
座底板：采用环保型单层连体弯板，厚度≥18mm。                                                                                                          
海绵：高密度海绵（45kg/m³以上），回弹力35%以上。                                             
胶水：优质环保型胶水。
沙发1套：3+1+1 单人位规格：1000*860*860/三人位规格：2000*860*860
[image: ]
面料采用优质牛皮饰面，纹路细致、色泽均匀、厚度均匀。优质高密度海绵，高回弹一次成型PU泡绵（≥38kg/m³)，达到国家阻燃标准。内架采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。高密度弹簧纵向十三道，橡皮配带横向三道，外覆PE编织布。环保油漆，五底三面工艺。
茶几1只：1200mm*600mm*450mm
[image: d711a3e60413db7341a6c78fce2c62c]
优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
茶几1只：600mm*600mm*450mm
[image: 5b03bc6dcf01de20ba516f2abaea149]
优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
茶水柜1只：1200mm*400mm*880mm
[image: d452abeb9af63c484b94275f28208a2]
优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手，中间三抽，三节静音导轨，两边双开门内配活动层板。

10.小会议室家具
[image: ]会议桌1张：规格:5000mm*2000mm*760mm
基材：采用优质环保型中密度纤维板面贴，台面厚度≥60mm,脚板厚度≥60mm，其余板材均为≥18mm厚。 
饰面：0.6mm厚胡桃木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。
油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。胶水：优质环保型胶水。
五金件：优质五金配件。
其他要求：配合多媒体布置预留走线功能。
会议椅25张：规格：700mm*590mm*940mm
[image: ]
坐垫、靠背：面料采用优质牛皮，要求光泽度好，透气性强。 
椅架及扶手：1.8厚电镀扁管扶手连体架，配扪皮扶手面。                                                         
座底板：采用环保型单层连体弯板，厚度≥18mm。                                                                                                          
海绵：高密度海绵（45kg/m³以上），回弹力35%以上。                                             
胶水：优质环保型胶水。
茶水柜1只：1200mm*400mm*880mm
[image: d452abeb9af63c484b94275f28208a2]
优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手，中间三抽，三节静音导轨，两边双开门内配活动层板。

11.圆形会议室家具
	1
	椭圆会议桌
	4400*2800*750
	基材：采用优质环保型中密度纤维板面贴，台面厚度≥60mm,脚板厚度≥60mm，其余板材均为≥18mm 厚。
饰面：0.6mm 厚胡桃木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。
油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目， 漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。胶水：优质环保型胶水。
五金件：优质五金配件。
其他要求：配合多媒体布置预留走线功能。
	1
	[image: ]

	2
	弧形条桌-1
	18500*500*760
	基材：E0级实木多层板
表面：实木木皮贴面
漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表面漆膜涂层的耐磨性。色泽悦目，光滑耐磨。
五金件：优质五金配件。
	2
	[image: ]

	3
	弧形条桌-2
	13600*500*760
	基材：E0级实木多层板
表面：实木木皮贴面
漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表面漆膜涂层的耐磨性。色泽悦目，光滑耐磨。
五金件：优质五金配件。
	2
	[image: ]

	4
	弧形条桌-3
	8900*500*760
	基材：E0级实木多层板
表面：实木木皮贴面
漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表面漆膜涂层的耐磨性。色泽悦目，光滑耐磨。
五金件：优质五金配件。
	2
	[image: ]

	5
	会议椅A
	700*590*940
	基材：采用优质牛皮。升降调节腰靠。座底板：采用环保型多层曲木板。
海绵：高密度海绵。
胶水：优质环保型胶水。
五星脚：ABS工程塑料，尼龙万向轮。
气压棒：行程100mm电镀气压棒。
	20
	[image: ]

	6
	会议椅B
	550*480*780
	基材：背：聚氨脂高回弹发泡海绵；外覆专业座椅面料，内衬精压胶合板，外板为优质曲木板双面贴实木。座： 底板为优质多层板双 面贴榉木夹板；外覆专业座椅面料。钢架。
书写板：E0级实木多层板。                     饰面：采用环保型水性漆。钢架表面喷塑。
五金件：优质五金配件。
	80
	[image: ]



12.折叠条桌椅（一桌两椅）
规格：1400mm*600mm*760mm

[image: ]
台面采用25mm厚优质细木工板基材，E1级双面贴面80克以上优质三聚氰胺饰面板，同色封边，厚度≥25mm，2mmPVC胶封边，环保胶水。桌脚：底脚采用优质∅32圆管模具折弯成型，壁厚1.5mm，长度 669mm，斜度73 °，与铝合金接头交叉连接成A字形；接头为铝合金压铸件，最薄处3mm，表面处理工艺均采用防锈静电喷涂。
横梁：采用优质30*60矩形管，壁厚为1.2mm，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大；中间使用灰色ABS塑料面板支撑件，防止面板长时间受重变形（横梁长度跟随定制尺寸变化）      
万向轮：脚轮采用2.5英寸万向轮，PU软质刹车滚轮装置，移动无噪音，耐磨耐用。
翻转装置：卡扣式翻转结构，翻转上托采用优质50*25矩形管，壁厚为1.8mm，跨度350mm，激光切割钻孔而成，表面采用防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，两端使用弧形灰色ABS塑料件封口；配合铝合金压铸件，内置面板防倾倒弹簧及面板松紧平行调节功能，装配黑色ABC塑料件，耐磨耐用。左右配置灰色尼龙开关扳手，翻转台面时左右两边都可操作，联动翻转；扳手轻巧用力，台面即翻转为收起状态，可多数量推叠，节省存放空间。
前挡板：采用优质冷轧钢板，长为1080mm，宽为300mm，壁厚为0.8mm，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 7.两端设置隐藏式挂包功能，挂包扣采用ABS注塑成型，美观大方、收放隐藏方便及耐用。 
椅子：规格：按中华人民共和国国家标准GB/T3976-2014的0号规格、尺寸，中标后根据学校实际情况选定颜色及规格。（出样4）
[image: ]
（1）椅架：椅架主体由单根圆形钢管经多次弯管成型、两个椅腿之间钢管焊接链接加固，钢管尺寸：Φ22x2.5mm。椅架外表环氧聚酯粉末涂料喷涂并高温固化。
（2）椅座垫靠背：采用环保PE塑料一次吹塑成型，座垫靠背一体化。座垫宽度413mm，座垫座深460mm，座垫前端有两下凹设计，座垫有33个通气散热孔，散热孔直径小于5mm。靠背宽度405mm，靠背高度435mm，靠背下方有一个月牙形提手空间。
（3）桌椅脚垫：采用环保PP工程塑料一次注塑成型。前脚垫尺寸118*28*34，后脚垫尺寸75*28*78mm。前后脚垫底部设有耐磨防滑凸块，坚固耐磨不易脱落。后脚垫外侧配有与座垫靠背同色的装饰盖。
（4）钢架和座垫靠背连接为榫卯结构，由2块结构件嵌入座垫底部，固定钢架和座垫。结构件由环保PP工程塑料一次注塑成型。

13.演讲台
演讲台：规格：760mm*580mm*1150mm
[image: ]
基材：采用环保18mm优质中密度板，厚度18mm。
饰面：采用0.6mm厚胡桃木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹一致，纹理清晰自然。
油漆：选用优质环保型油漆，五底三面工艺，全封闭，半亚光。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。
五金件：选用优质钢制三合一连接。

14.休息条椅（4人位）
[image: ]
基材：不锈钢椅面，铸铁支架。
饰面：钢架表面镀铬喷塑。
五金件：优质五金配件。

15.收纳柜
规格：6000*500*2000
[image: ]
基材：E0级实木多层板
饰面：三聚氰胺正反贴面，表面须无划痕、起泡和爆口破损等缺陷，致密平整。
封边：2mm厚同色同纹PVC封边。
胶水：优质环保型胶水。

16.科学共享及个性化学习空间家具
	序号
	设备名称
	规格型号
	规格型号
	数量
	单位
	图片

	心理创新实验室

	1
	讲课桌
	可升降，材质：原木色+铁挡板 可移动升降带抽屉；规格：桌面≥500mm*700mm；升降范围：≥690-1080mm;
	
	1 
	套
	[image: IMG_256]

	2
	课桌椅
	单人、可组合定制；　
可组合定制
	桌600mm*450mm*760mm

椅410mm*390mm*400mm
	48 
	套
	[image: IMG_257]

	
	
	
	
	
	
	

	3
	沙发
	定制心理咨询沙发+茶几
	3+1+1
	1 
	套
	[image: IMG_258]

	4
	书柜
	定制
	2400mm*600mm*1800mm
	1 
	套
	[image: ]

	5
	设备放置台
	定制
	1200mm*600mm*1100mm
	1
	套
	[image: IMG_259]

	6
	咨询沙发
	定制三人位定制+茶几
	3+1+1
	1
	套
	[image: IMG_260]

	7
	沙发
	定制心理咨询沙发+茶几
	3+1+1
	1
	套
	[image: IMG_261]

	8
	设备摆放桌椅
	定制设备摆放桌椅
	1200mm*600mm*750mm
	3
	套
	[image: IMG_262]

	9
	办公桌
	定制符合老师办公要求的款式样式，尺寸定制：不小于1400*700；
	1400mm*700mm*760mm
	2
	张
	[image: ]

	10
	办公椅
	灰色双背4向腰托-4级气杆-尼龙脚
	
	2
	把
	[image: ]

	11
	带锁文件柜
	定制：木质文件柜，长约850mm；宽约390mm；高约2000mm；上层玻璃隔板需三层；
	900mm*450mm*1800mm
	6
	个
	[image: ]

	12
	咨询沙发
	三人位定制
	
	1
	套
	[image: IMG_263]

	人形机器人

	14
	智能讲台
	1.桌面采用优质刨花板基材，后成型防火板贴面，厚度≥20mm，环保水性清水油漆，台面无结疤、蛀虫等现象。
2.台面上配铝合金过线盒。
	1200mmx700mmx990mm
	1
	张
	[image: IMG_264]

	15
	教师椅
	坐垫、靠背：塑料外壳接触面采用优质面料，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大，同步底盘（3：1），气压升降，行程100mm气压棒，斜背脚座、尼龙轮。
	
	1
	个
	[bookmark: _GoBack][image: IMG_265]

	16
	Y字组合操作台
	1.台面：采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,优质弯曲防火板贴面，两边圆边；PVC同色封边制作而成；2.桌架：采用50mm*50mm方管焊接而成的口字型钢脚，横梁25mm*50mm*1.2mm方形钢管；表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序；确保了桌架的耐用性和安全性。3.配套塑料椅子：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，塑料（座面、椅背）由两个部分组成；两部件具有独立可拆卸功能；。结构稳定，4.椅脚：优质钢架喷涂架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作.抗磨损性强
	1200mm*600mm*750mm
	8
	组
	[image: IMG_266]

	17
	低背椅
	630mm*580mm*870mm，坐垫、靠背：塑料外壳接触面采用优质面料，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大，同步底盘（3：1），气压升降，行程100mm气压棒，斜背脚座、尼龙轮。
	
	48
	张
	[image: IMG_267]

	18
	分组收纳柜
	1.采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用优质铰链；
2..功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	1200mm*400mm*900mm
	4
	组
	[image: IMG_268]

	19
	展示柜
	1.采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用优质铰链；
2..功能：用于设备，作品等物品的展示。
	2400mm*400mm*2400mm
	1
	组
	[image: IMG_269]

	AI脑科学

	21
	智能讲台
	1.桌面采用优质刨花板基材，后成型防火板贴面，厚度≥20mm，环保水性清水油漆，台面无结疤、蛀虫等现象。
2.台面上配铝合金过线盒。
	1200mmx700mmx990mm
	1
	张
	[image: IMG_270]

	22
	教师椅
	坐垫、靠背：塑料外壳接触面采用优质面料，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大，同步底盘（3：1），气压升降，行程100mm气压棒，斜背脚座、尼龙轮。
	
	1
	个
	[image: ]

	23
	Y字组合操作台
	1.台面：采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,优质弯曲防火板贴面，两边圆边；PVC同色封边制作而成；2.桌架：采用50mm*50mm方管焊接而成的口字型钢脚，横梁25mm*50mm*1.2mm方形钢管；表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序；确保了桌架的耐用性和安全性。3.配套塑料椅子：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，塑料（座面、椅背）由两个部分组成；两部件具有独立可拆卸功能；。结构稳定，4.椅脚：优质钢架喷涂架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作.抗磨损性强
	1200mm*600mm*750mm
	8
	组
	[image: IMG_271]

	24
	低背椅
	630mm*580mm*870mm，坐垫、靠背：塑料外壳接触面采用优质面料，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大，同步底盘（3：1），气压升降，行程100mm气压棒，斜背脚座、尼龙轮。
	
	48
	张
	[image: IMG_272]

	25
	分组收纳柜
	1.采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用优质铰链；
2..功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	1200mm*400mm*900mm
	4
	组
	[image: IMG_273]

	26
	展示柜
	1.采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用优质铰链；
2..功能：用于设备，作品等物品的展示。
	2400mm*400mm*2400mm
	1
	组
	[image: IMG_274]

	生物研究

	28
	教师演示讲台
	1.台面；采用12.7mm厚实心理化板边沿加厚至25.4mm，耐腐蚀，防酸碱，耐高温，易清洁                                        
2.框架；采用38*58mm优质方钢，经无缝焊 接，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长                       
3.柜体；采用E1级优质环保型三聚氰胺板； 所有断面经优质PVC封边防水理，四边倒角圆滑处理                                                               
4.背板；采用E1级优质环保型三聚氰胺板； 所有可见面经优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用                                                                   5.铰链；优质合页铰链。                                             
6、地脚：每个柜体框架均配有金属调整脚，可自由调节高度10-20mm，保证整个柜体水平良好，采用ABS塑料套，内有橡胶减震垫、承重好、防滑、 防潮，耐蚀。
7、结构稳固，可随意移动，承重性能好
	2400mm*600mm*800mm
	1
	张
	[image: IMG_275]

	29
	实验室专用水槽
	1.采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。
2.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm.
3.溢水管：新款溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障是实验室的安全性                                                                                               4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
	550mm*450mm*310mm
	1
	个
	

	30
	三联高低位水嘴
	1.三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型
2.直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。
3.臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采ø19*1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。
4.涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标
5.开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适
	宽240mm*高580mm
	1
	个
	

	31
	新铝学生桌
	1.台面；采用12.7mm厚实心理化板边沿加厚至25.4mm，耐腐蚀，防酸碱，耐高温，易清洁                                        
2.采用38.5*58.5*1.2镀锌方管        环氧树脂喷涂高温固化                         带配件（堵头、地脚、下托件)
	600mm*450mm*760mm
	24
	张
	[image: IMG_276]

	32
	实验凳
	座面采用聚乙烯（HDPE）经低温一次中空吹塑成形，产品具有耐冲击、抗老化、抗氧化等特点，方便清洁、色调明快，符合环保要求。凳架底盘采用直径 320mm 壁厚 1.2mm 电镀钢脚，气动升降，优质尼龙脚垫（固定脚钉）。底盘护套需与底盘固定，不松动。
	
	48
	张
	[image: IMG_277]

	33
	全新钢塑水槽柜（含滴水架）
	1.台面；采用12.7mm厚实心理化板边沿加厚至25.4mm，耐腐蚀，防酸碱，耐高温，易清洁                                        
2.框架；采用38*58mm优质方钢，经无缝焊 接，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长                       
3.柜体；采用E1级优质环保型三聚氰胺板； 所有断面经优质PVC封边防水理，四边倒角圆滑处理                                                               
4.背板；采用E1级优质环保型三聚氰胺板； 所有可见面经优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用                                                                   5.铰链；优质合页铰链。                                             
6、地脚：每个柜体框架均配有金属调整脚，可自由调节高度10-20mm，保证整个柜体水平良好，采用ABS塑料套，内有橡胶减震垫、承重好、防滑、 防潮，耐蚀。
7、结构稳固，可随意移动，承重性能好
	800mm*600mm*800mm
	12
	套
	[image: ][image: ]

	34
	三联高低位水嘴
	1.三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型
2.直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。
3.臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采ø19*1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。
4.涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标
5.开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适
	宽240mm*高580mm
	12
	个
	

	35
	边台一
	台面采用优质大理石台面，胡桃木木色，纹路清晰、结构均匀、色泽美观。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品不涂饰部件应保持清洁， 涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	2400mm*600mm*800mm
	1
	套
	[image: IMG_278]

	36
	边台一
	台面采用优质大理石台面，胡桃木木色，纹路清晰、结构均匀、色泽美观。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品不涂饰部件应保持清洁， 涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	2500mm*600mm*800mm
	1
	套
	[image: IMG_279]

	芯片

	38
	讲台
	1.桌面采用优质刨花板基材，后成型防火板贴面，厚度≥20mm，环保水性清水油漆，台面无结疤、蛀虫等现象。
2.台面上配铝合金过线盒。
	1200mmx700mmx990mm
	1
	台
	[image: IMG_280]

	39
	水槽台（含水嘴)
	1.台面；采用12.7mm厚实心理化板边沿加厚至25.4mm，耐腐蚀，防酸碱，耐高温，易清洁                                        
2.框架；采用38*58mm优质方钢，经无缝焊 接，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长                       
3.柜体；采用E1级优质环保型三聚氰胺板； 所有断面经优质PVC封边防水理，四边倒角圆滑处理                                                               
4.背板；采用E1级优质环保型三聚氰胺板； 所有可见面经优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用                                                                   5.铰链；优质合页铰链。                                             
6、地脚：每个柜体框架均配有金属调整脚，可自由调节高度10-20mm，保证整个柜体水平良好，采用ABS塑料套，内有橡胶减震垫、承重好、防滑、 防潮，耐蚀。
7、结构稳固，可随意移动，承重性能好
	800mm*600mm*850mm
	1
	张
	[image: IMG_281]

	40
	三角桌
	1.台面：采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,PVC同色封边制作而成；2.桌架：采用优质方管焊接而成钢脚，表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序；确保了桌架的耐用性和安全性。
	边长600mm*高760mm
	24
	张
	[image: IMG_282]

	
	椅子
	1.配套塑料椅子：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，塑料（座面、椅背）由两个部分组成；两部件具有独立可拆卸功能；。结构稳定，2.椅脚：优质钢架喷涂架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作.抗磨损性强
	椅530mm*535mm*825mm/450mm
	24
	把
	[image: ][image: ]

	STEAM

	48
	配套六角桌椅
	1.台面：采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,PVC同色封边制作而成；2.桌架：采用优质方管焊接而成钢脚，表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序；确保了桌架的耐用性和安全性。
	桌600mm*450mm*760m
	48
	张
	[image: IMG_287]

	航空航天

	50
	奥班组合桌椅
	1.台面：采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,PVC同色封边制作而成；2.桌架：采用优质方管焊接而成钢脚，表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序；确保了桌架的耐用性和安全性。
	桌600mm*450mm*760m
	48
	张
	[image: IMG_288]

	低空

	52
	教师讲台
	1.桌面采用优质刨花板基材，后成型防火板贴面，厚度≥20mm，环保水性清水油漆，台面无结疤、蛀虫等现象。
2.台面上配铝合金过线盒。
	1200mmx700mmx990mm
	1
	张
	[image: IMG_289]

	53
	定制桌椅
	1.台面：采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,PVC同色封边制作而成；2.桌架：采用优质方管焊接而成钢脚，表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序；确保了桌架的耐用性和安全性。
	桌600mm*450mm*760mm
	48
	套
	[image: IMG_290]

	54
	定制存储柜
	1.采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用优质铰链；
2..功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	1300mm*400mm*900mm
	3
	组
	[image: IMG_291]

	55
	定制展示柜
	1.采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用优质铰链；
2..功能：用于设备，作品等物品的展示。
	1200mm*450mm*1800mm
	3
	组
	[image: IMG_292]

	海洋工程创新实验室

	57
	教师讲台
	1.桌面采用优质刨花板基材，后成型防火板贴面，厚度≥20mm，环保水性清水油漆，台面无结疤、蛀虫等现象。
2.台面上配铝合金过线盒。
	1200mmx700mmx990mm
	1
	张
	[image: IMG_293]

	58
	定制桌椅
	1.台面：采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25mm,PVC同色封边制作而成；2.桌架：采用优质方管焊接而成钢脚，表面经过除锈，磷化，静电喷涂多层工序；确保了桌架的耐用性和安全性。
	桌600mm*450mm*760m
	48
	套
	[image: IMG_294]

	59
	定制存储柜
	1.采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用优质铰链；
2..功能：用于设备，仪器等物品的收纳。
	1300mm*400mm*900mm
	3
	组
	[image: IMG_295]

	60
	定制展示柜
	1.采用国家标准E1级优质颗粒板，厚度25/16mm,优质三聚氰胺纸贴面，PVC同色封边制作。五金件采用优质铰链；
2..功能：用于设备，作品等物品的展示。
	1200mm*400mm*1800mm
	3
	组
	[image: IMG_296]

	地理创新实验室

	62
	教师讲台
	1.尺寸：2200*800*750mm（±3mm），钢架尺寸：2150*750*710mm（±3mm），含500*500*600mm活动柜1个。
2.材质：多层板+钢架
3.工艺：桌面采用36mm厚环保饰面刨花板，CNC雕刻一体成型，整体板面正负误差在0.3mm以内,PVC同色封边，外侧倒圆角，右上角留过线孔，便于强弱电的接入。
	
	1
	张
	[image: ]

	63
	学生桌
	1.尺寸：1200*600*750（±3mm）
2.面板：采用25mm厚优质三聚氰胺板；挡板：15mm厚优质三聚氰胺板，四周全自动机器近色封边，台面板颜色、规格按实际需要多选定做。
3.桌架：托面架采用优质冷轧钢板一体冲压而成，材料壁厚：(3.0MM)；前脚管采用优质方型冷轧钢管，尺寸为(25MM*50MM*壁厚1.5MM)后脚管 (20MM*50MM*壁厚1.5MM),前后脚跨度为510MM表面采用防锈静电喷涂处理及 塑料配件而成；采用优质直径50MM圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚1.5MM，美观大方，220度高温静电喷涂工艺，具有较强的耐蚀性及承重性。
4.置物二层：书网采用优质中14MM圆管(厚度为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型，220度高温静电喷涂工艺，牢固美观又实用。
5.脚轮：活动万向轮；带锁定功能。  
6.外观设计及亮点：桌子外形人字型简约设计风格，时尚大气；可折叠存放，更加节省空间，符合各种空间使用要求；组合造型可根据场景需求多种拼接摆放方式。
	桌边长600mm*高760mm（6拼）
	24
	张
	[image: ]

	64
	学生椅
	1、椅架：22管*1.5，厚足1.5mm；220度高温静电喷涂，采用特殊工艺经过除锈、酸洗、磷化等防锈处理制成冷轧无缝钢管；管材表面精细光滑、无脱焊无飞渣、牢固抗冲击不变形。（椅架颜色：白黑2色可选）可承重≥150kg
2、椅架颜色：沙白色喷涂，220度高温静电喷涂工艺。                                       
3、胶壳：材质采用全新PP工程一体成型，环保不褪色，质地轻、抗裂性强。                                          4、椅背由：靠背、椅座、内座、3件套组成，内座可选：ABS彩色胶板、布垫座板   
5、尺寸： 485*515*845±5mm             
6、脚塞：防滑塑料胶塞，保护地板不受伤害，移动时减少噪音
	400mm*450mm*520mm
	48
	张
	[image: ]

	65
	矮柜
	规格不小于1200*400*900mm（可根据现场情况定制）
材质：采用16mm采用防潮三聚氰胺双贴面板。
	
	8
	个
	[image: ]

	66
	地质年代演化表
	规格：400*480mm
材质：实木颗粒板，热转印图案，防水覆膜。
组成：由地质年代图谱底板及可活动的圆角嵌板组成。圆角嵌板带软性磁贴，形状有圆形及椭圆形，可嵌入到底板。
内容：
1、按地质时期划分地质年代的宙、代、纪、年龄值等不同的时间模块。
2、按生物发展阶段划分植物界和动物界，包含鱼、两栖动物、恐龙、爬行动物、哺乳动物等动物模块，以及藻类、珊瑚、苏铁、蕨类等植物模块。
3、时间模块、植物模块及动物模块为可活动的圆角嵌板，数量不少于40个。
体验模式：
1、一人答题模式：即一人把所有嵌板拼合到底板正确的位置，全部拼图正确即完成。
2、两人竞赛模式：即两人交替把所有嵌板拼合到底板正确的位置，二者可进行时间竞赛，全部拼图正确即完成。
拓展功能：
通过移动终端扫描嵌板背面上的二维码可浏览与嵌板同主题的拓展资源，展现更多更精彩的信息。资源包括：地质年代的定义、时间划分、所属时期的地球环境状况和当时的动、植物种类，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。
	
	12
	块
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	68
	AR土壤剖面标本
	AR土壤剖面包含土壤剖面实物标本
规格：（长*宽*厚）1000*200*80mm，实物标本包含6层土壤剖面的土壤标本。
自然土壤剖面构造从地表向下可分为：有机层O、腐殖质层A、淋溶层E、淀积层B、母质层C、母岩层R；其中AEB层合称为土体，是成土作用最活跃的层次和真正意义上的土壤层。
（1）有机层：通常由O表示，由半分解或未分解的枯枝落叶堆积而成，是土壤的有机物质基础。标本尺寸：75*195mm。
（2）腐殖质层：通常由A表示，是土壤有机质在土壤动物和微生物作用下经腐烂、分解再合成的产物；这层颜色最深，呈灰黑色或黑色，一般具有团粒结构，并富含有机养分。标本尺寸：85*195mm。
（3）淋溶层：通常由E表示，随着上层水分的下渗，水溶性物质和细小土粒向下层移动，产生淋溶作用。本层易溶于水的矿物质会随着水的下渗向下移动，导致淋溶层颜色浅淡，一般呈灰白色，土壤颗粒较粗，主要由砂粒和粉砂粒组成。标本尺寸：115*195mm。
（4）淀积层：通常由B表示，此层淀积了E层淋溶下来的物质，质地黏重，土体紧实，颜色一般为棕色或红棕色。标本尺寸：155*195mm。
（5）母质层：通常由C表示，此层是土壤的无机物质基础，很大程度决定了土壤的物理性状和化学组成，主要是较弱度风化的岩石碎屑。标本尺寸：190*195mm。
（6）基岩：通常由R表示，为未受到风化的原岩。标本尺寸：200*195mm。
	
	1
	块
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	69
	探究海水性质实验
	含隔板塑料槽1个、量筒500ml*1、量筒250ml*3、密度计*3、数显温度探头*1、电子盐度计*1、食用盐8g*10、食用色素×2瓶（红蓝各一瓶）
实验内容：通过模拟实验帮助学生理解海水的基本性质：盐度、温度和密度；通过实验验证盐度升高、温度降低会使海水密度增大的规律。
	
	1
	箱
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	70
	小计
	

	历史创新实验室

	71
	教师演示台
	规格：1600×600×780mm，榆木仿古雕刻制作。
	
	1
	张
	[image: ]

	72
	学生桌
	规格：1360×400×780mm，北榆木仿古雕刻制作。
	
	24
	张
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	73
	学生凳
	规格：Φ290×430Hmm，实木精加工而成，古色古香。
	
	48
	张
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	74
	模型展示架
	规格不小于6米，高不小于2.6米，材质：多层板，博古架造型，营造整个历史教室的氛围。
	
	1
	个
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	思政创新实验室

	77
	演讲台
	600mm*400mm*1050mm，板材：采用优质环保防火木料，环保等级达到E0级，耐磨、耐脏、耐高温， 质量需符合GB 18580-2017和GB/T15102-2017标准，握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧等指标需符合检测标准，甲醛释放量≤0.080 mg/m³。
	600mm*400mm*1050mm
	1
	套
	[image: IMG_297]

	78
	梯形课桌
	桌边长600mm*高760mm，板材：采用优质环保实木颗粒板，环保等级达到E0级，耐磨、耐脏、耐高温， 质量需符合GB 18580-2017和GB/T15102-2017标准，握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧等指标需符合检测标准，甲醛释放量≤0.080 mg/m³；
	桌边长600mm*高760mm
	50
	张
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	79
	听课椅
	630mm*580mm*870mm，坐垫、靠背：塑料外壳接触面采用优质面料，要求延伸力小，透气性好，抗撕裂强度大，同步底盘（3：1），气压升降，行程100mm气压棒，斜背脚座、尼龙轮。
	630mm*580mm*870mm
	50
	张
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17.社团活动室家具
	1
	办公长桌
	2100*1200*760
	基材：E0级实木多层板
饰面：三聚氰胺正反贴面，表面须无划痕、起泡和爆口破损等缺陷，致密平整。
封边：2mm厚同色同纹PVC封边。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：优质五金配件。
	2
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	2
	办公椅
	630mm*580mm*870mm-960mm
	基材：采用优质网布。PP塑料，升降调节腰靠。座底板：采用环保型多层曲木板。
海绵：高密度海绵。
胶水：优质环保型胶水。
五星脚：ABS工程塑料，尼龙万向轮。
气压棒：行程100mm电镀气压棒。
	12
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	3
	办公组合柜
	4800*400*2000
	基材：E0级实木多层板
饰面：三聚氰胺正反贴面，表面须无划痕、起泡和爆口破损等缺陷，致密平整。
封边：2mm厚同色同纹PVC封边。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：优质五金配件。
	1
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	4
	卡座沙发A
	2100*500*440
	面料：采用优质布料，柔软且富有弹性。
海绵：座面采用≥45Kg/m3的高密度海绵。
基板：E0级实木多层板
漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表面漆膜涂层的耐磨性。色泽悦目，光滑耐磨。
	2
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	5
	卡座沙发B
	Φ400*440
	面料：采用优质布料，柔软且富有弹性。
海绵：座面采用≥45Kg/m3的高密度海绵。
基板：E0级实木多层板
漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表面漆膜涂层的耐磨性。色泽悦目，光滑耐磨。
	1
	[image: ]



9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
9.3.1安装调试要求
投标人完成所有安装调试工作，在投标文件中自报可提供的备品备件。
对设备的安装调试工作，投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。如国家有关部门对承担所供设备现场安装、调试工作有许可规定要求的，中标人及其派驻现场的人员应当具有相应的资质和资格。
在设备安装期间造成用户其它损失，由中标人照价赔偿或修复。
投标人在投标文件中需提供明确合理的工期安排。采购人有权按照投标人提供的工期安排进行施工进度考核；如遇非正当理由拖延工期的情况，采购人有权根据调查结果对供应商采取相应的措施。
在投标文件中应提出详细的设备安装调试方案（包括但不限于深化设计方案图）、培训方案、培训内容及培训进度。
9.3.2 关于检测报告
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]（1）提供原材料检测报告，包括但不限于以下内容： 
1、冷轧钢板：GB/T 3325—2024《金属家具通用技术条件》
2.椅子：符合QB/T2280- 2016 《办公家具办公椅》
3、ABS工程塑料：符合GB18584-2024 家具中有害物质限量。
4、三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）：符合 GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨 
花板》标准。
5、高回弹海绵：符合GB/T 10802- 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343- 《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》的标准技术要求。
6、三合一偏心连接件：符合GB/T28203- 《家具用连接件技术要求及试验方法》标准技术要求。
7、阻尼铰链:符合QB/T2189- 《杯状暗铰链》、GB/T10125- 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的标准技术要求。
8、阻尼三节导轨：符合QB/T2454- 《家具五金抽屉导轨》、GB/T10125- 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的标准技术要求。
9.  升降课桌：符合QB/T4071-2021升降课桌符合《金属件外观、塑料件外观、课桌椅主要尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、底脚平稳性、表面理化性能-金属件喷涂层、表面理化性能-塑料桌面理化性能、安全要求、力学性能》的标准技术要求
10.升降课椅：符合QB/T4071-2021升降课桌符合《金属件外观、塑料件外观、课椅主要尺寸、邻边垂直度、底脚平稳性、表面理化性能-金属件喷涂层、表面理化性能-塑料椅面理化性能、安全要求、力学性能》的标准技术要求

（2）检测报告要求
1）检测机构要求：含有CMA认证；
2）检测内容：详见采购需求；
3）受检单位要求：检测报告上的委托单位（受检单位）名称必须与投标人、投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；
4）检测报告有效期：不早于2023年1月1日。
9.4关于样品的相关要求
本项目要求提供样品，要求如下：
9.4.1 制作标准和要求
	序号
	设备名称/型号规格(mm)
	单位
	数量
	具体技术参数
	图示
（图示仅作参考）

	1
	课桌椅（单人）
	套
	1
	1.升降课桌椅：
按中华人民共和国国家标准GB/T3976-2014的0-7号规格、尺寸，中标后根据学校实际情况选定课桌椅颜色及规格。
（1）课桌椅升降结构：内置升降机构，操作方便且符合安全要求，升降位置有高度显示。桌子升降范围58-79cm，每档3cm；椅子升降范围：32-46cm，每档2cm；调节完成后的课桌椅尺寸需符合GB/T3976-2014中0-7号课桌椅尺寸要求。桌椅升降机构各内置2个高度锁定装置，可以将高度锁定，并且可以减少摇晃幅度。（2）桌面板： 650x450x20mm（桌面宽x桌面深x桌面厚），采用ABS工程塑料一次注塑成型，靠胸前处有一內弧造型设计，面板前端设置一笔槽和一冂字型防滑落凸条，桌面易清洁；桌面底部锁入两根方型钢管，加强承重。
（3）桌斗：采用PP塑料一次注塑成型。尺寸：480*370*130mm，内高120mm ，桌斗底部向后倾斜2度，保证所放置物品的稳定性。
（4）桌架、椅架及连接件：采用鸭蛋形钢管焊接成型，外表环氧聚酯粉末涂料喷涂并高温固化。管壁厚度≥1.5mm；钢管尺寸：R56x28.5x1.5mm，R50x28.5x1.5mm； R40x20x1.5mm；连接件壁厚2.0的冷轧钢板一次冲压成型。钢架呈L型。
（5）课桌净空：应符合GB/T3976-2014的要求，并确保舒适度。
（6）椅坐垫：采用环保PP塑料一次注塑成型。尺寸：410*370mm；座垫前端有下凹设计，座垫需有13条通气散热细缝，每条细缝宽度需小于6mm。
（7）椅靠背：采用环保PP塑料一次注塑成型。尺寸：420*400；靠背弧度符合人体工程学，中间有7条竖条勾缝，宽度需小于6mm。靠背上端有一提手，方便搬运。（8）桌椅脚垫：采用环保PP工程塑料一次注塑成型。底部设有条状防滑凸条，坚固耐磨不易脱落。课桌脚垫需配2个水平调节螺丝，使桌子保持平衡不倾斜。后脚垫尺寸：106*45*80mm, 前脚垫尺寸：65*38*80mm。
（9）书包篮：采用φ6mm与φ4mm钢筋焊接成型，尺寸：300*335*70mm。外表环氧聚酯粉末涂料喷涂并高温固化。
（10）桌椅两侧有0-7号高度尺寸对应的彩色标贴，颜色标志符合GB/T3976-2014中相关规定。
	[image: ]

	2
	办公桌（带屏风）
	套
	1
	规格：1400mm*700mm*760mm（台面高），屏风高1100mm。①办公桌（屏风）分为二部分：
1、外部为铝合金边框，铝合金屏风采用32款加厚型铝合金型材，壁厚≥1.1mm。银色拉丝三聚氢氨饰面板制作。屏风上部为条形5mm厚钢化玻璃(高度约160mm)，下部为三聚氢氨饰面板。
2、内部为办公桌，办公桌台面≥25mm刨花板基材，后成型防火板贴面。台面两侧开线孔盒，台面下装有键盘架1个。台面下另有三抽钢制活动柜1个（400mm*550mm*620mm）和钢制移门侧柜1个（900mm*400mm*700mm），活动柜和侧柜顶板采用25mm刨花板基材，后成型防火板贴面，柜体采用一级冷轧钢板，壁厚≥0.8mm，一体折弯，经酸洗磷化处理后，静电喷涂，柜门把手采用注塑一次成型暗卡式把手，优质锁具，抽屉导轨采用三节导轨。屏风和办公桌颜色协调。活动柜滚轮采用尼龙材料。活动柜和侧柜均需配置优质锁具。
	[image: ]

	3
	会议椅
	把
	1
	产品尺寸： 深（575±10)mm *  宽（650±10）mm * 高（930-1050）±10 mm
椅背：聚丙烯+玻纤30%黑色
座垫：440*485*12（9层板材），定型绵/规格型号：密度（55±5）/硬度（55±5）
腰靠：聚丙烯+玻纤15%/黑色
扶手：聚丙烯+玻纤30%黑色 ，规格型号：140*260*50(面宽)
底盘：连动底盘 规格型号：大板厚度3mm/尾板厚度4mm/后仰角度22±2度/一档锁定（原档锁定）/后仰旋杯力度调节（中旋杯）/带升降/SPHC+塑料/黑色/烤漆/过BIFMA/单重2.718kg（底板初始角度2度，尾板初始角度-2.5度）
气压棒：上下升降有效行程（ 120mm ） 沉口3公分黑色气杆  规格型号：直径50（220/120/30）/气压压力32KG/外管黑色/棒芯电镀/棒芯外露/过BIFMA/单重0.999KG
椅脚：铝合金脚
轮子：尼龙万向插轮/规格型号：φ60/25  主体黑色/过BIFMA/单重103g
	[image: 4643def723022efe10045fd238837f52]

	4
	椅子
	把
	1
	按中华人民共和国国家标准GB/T3976-2014的0号规格、尺寸，中标后根据学校实际情况选定课桌椅颜色及规格。
（1）椅架：椅架主体由单根圆形钢管经多次弯管成型、两个椅腿之间钢管焊接链接加固，钢管尺寸：Φ22x2.5mm。椅架外表环氧聚酯粉末涂料喷涂并高温固化。
（2）椅座垫靠背：采用环保PE塑料一次吹塑成型，座垫靠背一体化。座垫宽度413mm，座垫座深460mm，座垫前端有两下凹设计，座垫有33个通气散热孔，散热孔直径小于5mm。靠背宽度405mm，靠背高度435mm，靠背下方有一个月牙形提手空间。
（3）桌椅脚垫：采用环保PP工程塑料一次注塑成型。前脚垫尺寸118*28*34，后脚垫尺寸75*28*78mm。前后脚垫底部设有耐磨防滑凸块，坚固耐磨不易脱落。后脚垫外侧配有与座垫靠背同色的装饰盖。
（4）钢架和座垫靠背连接为榫卯结构，由2块结构件嵌入座垫底部，固定钢架和座垫。结构件由环保PP工程塑料一次注塑成型。
	[image: ]


9.4.2 关于封样
（1）投标人应按照采购文件规定样品标准、时间、地点递交样品，并对样品进行封样。但提交的样品不得含有投标单位名称、标志以及能暗示出投标单位的文字和图案。若因投标人封样不规范造成商业机密泄露，一切后果由投标人承担。
（2）采购人提前准备好放置、储存样品的场地。接收样品时采购人会做好样品送达记录，并对样品进行随机抽取编号，样品的接收登记、评审、封样全程录音录像（7天×24小时）直至取样结束。录像资料将作为采购档案进行保存。

9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
对设备的安装调试工作，投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。如国家有关部门对承担所供设备现场安装、调试工作有许可规定要求的，中标人及其派驻现场的人员应当具有相应的资质和资格。
在设备安装期间造成用户其它损失，由中标人照价赔偿或修复。
投标人在投标文件中需提供明确合理的工期安排。采购人有权按照投标人提供的工期安排进行施工进度考核；如遇非正当理由拖延工期的情况，采购人有权根据调查结果对供应商采取相应的措施。
在投标文件中应提出详细的设备安装调试方案（包括但不限于深化设计方案图）、培训方案、培训内容及培训进度。

9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。

9.7其他要求
供应商在投标文件中提供投标产品实样图册，中标后根据采购人的实际情况，做相应深化设计。

[bookmark: _Toc235001651]10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
10.2 设备要求
投标人应按本项目配备专业设备，确保本项目顺利实施
[bookmark: _Toc235001652]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc198047683][bookmark: _Toc235001653]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作等。
12.2 具体服务措施
12.2.1质保期：所有设备免费保修期8年。售后服务要求及时，接到用户报修维护信息后30分钟内予以技术响应，1.5小时内到达学校进行修复工作，在校2小时内如不能修复则提供备用设备。针对服务响应时间提供相应的证明材料（人员、场地等）。
12.2.2在免费质保期内，每学期开学前一周分别对自己的服务学校作一次①维修保养服务②回访，并将学校的①维修保养服务单②回访单，于开学后2周内填报教育局工程管理事务中心设备科备案。
12.2.3设备安装调试完成通过验收后，应将相关文档资料和售后服务联系方式（联系人、固定电话、手机）交使用方。售后服务联系方式变更的，应及时通知教育局工程管理事务中心设备科和使用方。
12.2.4每套设备必须在显著位置标明成中标人名称，联系电话和质保期限（起始时间20XX年XX月），质保期限按合同承诺。标签格式如下,使用不干胶粘贴牢固。
[image: 说明: 1685963254702]
12.2.5在设备免费质保期内，如投标人未及时响应，视为违约，采购人保留追究其责任的权利。
12.2.6中标人供货的设备品牌型号必须与投标文件中所投设备的品牌型号一致。
12.2.3使用周期其他要求
请投标人在投标文件中自报8年质保后可提供的备品备件、配件及价格。 
说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。

[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc235001654]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc235001655]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc235001656]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc235001657]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc235001658][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741][bookmark: _Toc235001659]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc216859742][bookmark: _Toc235001660]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc235001661][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
★18.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
★18.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
★18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
★18.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc235001662][bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc486604822]19实施本国产品标准
[bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc216859745]19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc235001663]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc216859746][bookmark: _Toc235001664]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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