[bookmark: _Toc234394945]一、说明
[bookmark: _Toc234394946]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10招标文件中要求提供的技术支持资料，是指能够客观、完整、准确、真实反映投标产品资质合规性、技术参数、性能指标、产品规格及技术标准的各类有效佐证文件，外文资料须同步附带规范中文译本。
1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
[bookmark: _Toc234394947]二、项目概况
[bookmark: _Toc234394948]2 项目名称
项目名称：彩色多普勒超声诊断仪-1
[bookmark: _Toc234394949]3 项目地点
地点：上海市浦东新区范围内（采购人指定地点）。
[bookmark: _Toc234394950]4 招标范围与内容
4.1项目背景及现状
提升诊疗精准度与工作效率，满足日益增长的临床需求与学科发展需要，助力临床科室高质量服务患者。
4.2 项目招标范围及内容
项目招标范围及内容：彩色多普勒超声诊断仪（高端全身超），数量15台，具体参数要求详见招标需求。本项目最高限价包1为16,800,000.00元，包2为3,000,000.00元。
4.3供货期：自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训，具体可自报（具体根据使用方机房情况予以执行），不得超过规定时限。
[bookmark: _Toc234394951]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc234394952]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc234394953]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc234394954]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc234394955]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc234394956][bookmark: _GoBack]9 招标内容与质量要求
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]9.1 供货清单
包件一
	序号
	产品名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	保修期
	备注
	所含组件

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（高端全身超2）-1
	三类

	详见9.2设备技术参数
	4台
	自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训。
	整机原厂全保（含探头）≥3年（提供厂家盖章承诺）
	参数1，限价600万元
	详见组件清单

	2
	彩色多普勒超声诊断仪（高端全身超2）-2
	
	
	9台
	
	
	参数2，限价1080万元
	


说明：以上产品均为核心产品，投标人不得对表内产品数量进行缩减。


包件一参数1组件清单
	序号
	组件名称
	数量
	备注

	配置1（单台配置，共3套）

	1.1
	超声主机
	1台
	

	1.2
	相控阵探头
	1把
	

	1.3
	线阵探头
	2把
	

	1.4
	腹部凸阵探头
	1把
	

	1.5
	超高频线阵探头
	1把
	

	1.6
	报告工作站
	1套
	

	配置2（单台配置，共1套）

	2.1
	超声主机
	1台
	

	2.2
	腹部凸阵探头
	1把
	

	2.3
	线阵探头
	1把
	

	2.4
	相控阵探头
	1把
	

	2.5
	腔内探头
	1把
	

	2.6
	腹部容积探头
	1把
	

	2.7
	腹部容积探头软件包：具备四维成像功能软件、高级容积厚层成像软件、容积测量软件、实时容积图像渲染软件、容积描迹软件、高级容积断层成像软件、颅内容积测量软件、胎儿面部容积成像软件、胎心容积切面识别软件、胎心率测量软件、胎心组织追踪定量分析软件、彩色三维成像软件、盆底超声测量软件、卵泡测量软件
	1套
	

	2.8
	报告工作站
	1套
	



包件一参数2组件清单
	配置1（单台配置，共1套）

	1.1
	超声主机
	1台
	

	1.2
	报告工作站
	1套
	

	1.3
	凸阵探头
	1把
	

	1.4
	线阵探头
	1把
	

	1.5
	腔内探头
	1把
	

	1.6
	相控阵探头
	1把
	

	1.7
	超高频线阵探头
	1把
	

	配置2（单台配置，共2套）

	2.1
	超声主机
	1台
	

	2.2
	报告工作站
	1套
	

	2.3
	相控阵探头
	1把
	

	2.4
	凸阵探头
	1把
	

	2.5
	腔内探头
	1把
	

	2.6
	线阵探头
	2把
	

	配置3（单台配置，共2套）

	3.1
	超声主机
	1台
	

	3.2
	报告工作站
	1套
	

	3.3
	相控阵探头
	1把
	

	3.4
	凸阵探头
	1把
	

	3.5
	腔内探头
	1把
	

	3.6
	线阵探头
	2把
	

	配置4（单台配置，共1套）

	4.1
	超声主机
	1台
	

	4.2
	报告工作站
	1套
	

	4.3
	腔内探头：
	1把
	

	4.4
	腹部探头
	1把
	

	4.5
	线阵探头
	2把
	

	4.6
	相控阵探头
	1把
	

	配置5（单台配置，共3套）

	5.1
	超声主机
	1台
	

	5.2
	报告工作站
	1套
	

	5.3
	心脏探头
	1把
	

	5.4
	腹部探头
	1把
	

	5.5
	腔内探头
	1把
	

	5.6
	线阵探头
	1把
	

	5.7
	高频线阵探头
	1把
	


说明：投标人不得对表内产品组件数量进行缩减。

包件二
	序号
	产品名称
	医疗器械类别
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	保修期
	备注
	所含组件

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（高端全身超1）-1
	三类 
	详见9.2设备技术参数
	1台
	自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训。
	整机原厂全保（含探头）≥3年（提供厂家盖章承诺）
	参数1，限价180万元
	详见组件清单

	2
	彩色多普勒超声诊断仪（高端全身超1）-2
	
	
	1台
	
	
	参数2，限价120万元
	



说明：以上产品均为核心产品，投标人不得对表内产品数量进行缩减。
包件二参数1组件清单
	参数1配置（共1套）

	1
	超声主机
	1台
	

	2
	医生报告工作站
	1套
	

	3
	线阵探头
	1把
	

	4
	凸阵探头
	1把
	

	5
	腹部容积探头
	1把
	

	6
	腔内探头
	1把
	

	7
	相控阵探头
	1把
	



包件二参数2组件清单
	参数2配置（共1套）

	1
	超声主机
	1台
	

	2
	报告工作站
	1套
	

	3
	腔内容积探头
	1把
	

	4
	腹部容积探头
	1把
	

	5
	高频线阵探头
	1把
	

	6
	心脏探头
	1把
	



说明：投标人不得对表内产品组件数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：提升诊疗精准度与工作效率，满足日益增长的临床需求与学科发展需要，助力临床科室高质量服务患者。
9.2.2 具体技术参数指标要求
★9.2.2.1关键技术参数
包件一
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（高端全身超2）
	产品技术规格
	★具有智能化组织均衡技术：实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头，触摸屏、显示器同步实时显示≥4幅不同成像风格的图像，非三维多层成像
	是



9.2.2.2主要技术参数
包件一
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（高端全身超2）
	产品技术规格
	具有彩色血流能量图超宽视野成像扫描技术，与复合成像技术结合使用，最宽成像长度≥60cm，触摸屏、显示器同步实时显示≥4幅不同成像风格的图像，非三维多层成像
	是

	2
	
	
	提供声学脂肪分数百分比：直接获取超声影像学肝脏内脂肪含量的百分比，以%为单位，与MRI金标准PDFF测量单位一致
	是

	3
	
	
	具有助力式应变弹性技术：具有质量因子指示，直接以数字标出弹性质量的高低，QF数值≥50的质量因子方可用于临床。支持凸阵、线阵、腔内等探头
	是

	4
	
	
	具有手势感应探头技术：探头内置多点触控传感器，手指双击另一探头前端任何部位，即可切换该探头并激活该探头进入扫查
	是

	5
	
	
	具有速度向量成像技术：不接心电图即可获取心脏室壁运动和血管管壁运动的牛眼图定量成像和三维拓扑图，并分别测出心脏室壁运动和血管管壁运动的形变函数，可预测潜在心血管功能问题，支持所有类型的成像探头
	是

	6
	
	
	具备二维灰阶图的360°心功能测量，任意位置和任意角度选择长轴切面测量并计算获取心功能EF值；测完髋关节，主机显示器可显示髋关节测量的GRAF图表，图表上显示所测数值所在的区间
	是

	7
	
	
	具有数字化减影技术：减少大血管及微细血管结构的噪声，提供清晰的血管壁定义和组织边界检测，增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，支持≥6级可调
	是

	8
	
	
	具有全聚焦相干成像技术：整个图像区域不显示焦点和焦点区间，支持所有探头及应用条件；剪切波功能支持的探头类型至少包含凸阵、线阵、相控阵
	是

	9
	
	
	具有空间复合成像技术：逐级可调，与彩色血流模式兼容，触摸屏、显示器同步实时显示≥4幅不同成像风格的图像，非三维多层成像
	是

	10
	
	
	具有自动多普勒技术：可自动追踪、放置血管位置，频谱的取样门位置自动追踪并放置到血管中央，角度自动调整
	是




包件二
	序号
	产品名称
	参数项名称
	具体技术参数招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（高端全身超1）
	产品技术规格
	3D/4D成像
	是

	2
	
	
	应变式弹性成像
	是

	3
	
	
	探头智能响应技术：拿取探头后，探头自动激活，并进入到扫描状态
	是

	4
	
	
	线阵探头：阵元数≥1000
	是

	5
	
	
	胎儿生物学自动测量技术，测量项目≥9项，至少包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长、NT、IT、小脑、CM
	是

	6
	
	
	STIC模式下容积数据自动获取≥6个切面，至少包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓
	是

	7
	
	
	产筛软件，自动检测识别≥14个中孕期产前筛查切面，同时实现自动注释及测量
	是

	8
	
	
	智能先心病筛查技术：AI智能引导扫描流程，自动识别胎心四腔心切面、三血管气管切面，并智能测量心轴的角度。并具有示例图像对比判断胎心是否正常。
	是

	9
	
	
	智能盆底检查技术：基于人工智能（AI），自动识别Valsalva状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径
	是

	10
	
	
	CW连续波多普勒成像单元
	是

	11
	
	
	二维灰阶血流成像技术
	是

	12
	
	
	应变式弹性成像技术
	是

	13
	
	
	灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术
	是

	14
	
	
	智能盆底检查: 自动获得盆底测量，自动追踪盆膈裂孔，自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径
	是

	15
	
	
	高频线阵探头：超声频率范围4.0-12.0 MHz，阵元数≥1000
	是



[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66]说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

9.2.2.3投标产品综合性能
包件一参数1
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（高端全身超2）-1
	产品技术规格
	显示器≥24英寸，操作面板≥13英寸高灵敏度彩色触摸屏，触摸屏角度可调。主机电容器≥25个，USB接口≥8个（非扩展），其中触摸屏接口≥2个，用于图像传输
	是

	2
	
	
	提供一体式耦合剂加热装置：360°环绕加热方式，加热温度分级≥3级，放置位置可更换
	否

	3
	
	
	可视可调动态范围至少包含：20-80dB，步进1dB可调；具有频谱多普勒零键优化技术，激发冻结键瞬间自动优化频谱图像，包括增益和量程均可同时优化
	是

	4
	
	
	具有智能动态变频技术：可自动改变彩色血流的脉冲重复频率，显示器显示脉冲重复频率数值的变化，无需手动调节
	否

	5
	
	
	设备至少具备以下工作模式：（1）虚拟工作站具备远程访问医院PACS系统功能；（2）专用的低、中、高智能彩色量程技术；（3）支持旋钮和触摸屏两种调节方式对体表标记和箭头长短方向进行调节
	否

	6
	
	
	主机系统支持软键盘功能，可远程调节参数，切换成像功能，远程激活使用超声设备控制面板上所有功能，并可实现远程技术支持和售后检修
	是

	7
	
	
	弹性成像技术：具有≥4种弹性成像技术，包含助力式应变弹性、声力式应变弹性、点式剪切波、二维剪切波、黏度系数
	否

	8
	
	
	高清放大功能：具备增加感兴趣区细节显示及图像帧频，触摸屏、显示器同步实时显示≥4幅不同成像风格的图像，非三维多层成像
	否

	9
	
	
	二维剪切波取样：取样区域以圆形呈现，且大小可调
	否

	10
	
	
	肝内脂肪含量定量技术单位：以%为单位
	否

	11
	
	
	腹部凸阵探头频率范围：至少包含2.5～4.0MHz
	是

	12
	
	
	高频线阵探头频率范围：至少包含5.0～16.0MHz
	否

	13
	
	
	线阵探头频率范围：至少包含3.5～8.5MHz
	否

	14
	
	
	腔内探头频率范围：至少包含3.5～8.0MHz
	否

	15
	
	
	心脏相控阵探头中心频率范围：至少包含1.5～3.5 MHz
	否

	16
	
	
	腹部容积探头频率范围：至少包含2.0-8.0MHz
	是

	17
	
	
	造影成像技术在采用声诺维造影剂造影检查，造影剂有效显示时间≥10分钟
	否

	18
	
	
	彩色多普勒成像技术：至少包括彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图、血管增强技术、多普勒组织成像技术，支持实时显示≥4幅不同风格图像
	否

	19
	
	
	智能彩色量程技术：具备，且调节至少包含旋钮和触摸屏调节方式
	否

	20
	
	
	具备自动彩色闪烁伪像抑制技术
	否

	21
	
	
	具备应变式弹性成像的定性和定量标准。至少包含“映射”模式测量，对弹性体的硬度性质全面定量
	否

	22
	
	
	具备组织多普勒技术，触摸屏、显示器同步实时显示≥4幅不同成像风格的组织多普勒图像，非三维多层成像
	否

	23
	
	
	具备二维剪切波技术，取样区域数量≥18组，显示四分位差数值，自动计算四分位数/中位数比值并显示在报告页中
	否

	24
	
	
	具备声力式应变弹性技术，且与二维剪切波技术同屏同时显示
	否

	25
	
	
	具备点式剪切波，取样框大小不可调节，且不显示应变弹性图和二维剪切波图
	否

	26
	
	
	具备肝脂肪含量百分比定量技术
	否

	27
	
	
	心肌运动斑点追踪应变定量：以心肌节段进行取样，具备多个心动周期数据、曲线同时显示
	否

	28
	
	
	超声造影成像技术内置条件：具备低机械指数（Low MI）和中机械指数（Mid MI）两种选择模式，造影有效存储时间≥5分钟
	否

	29
	
	
	脉冲多普勒取样容积：范围至少包含0.5-30mm
	否

	30
	
	
	支持的探头类型至少包含：电子凸阵、高频浅表线阵、心脏相控阵、超高频线阵、相控阵腹部穿刺探头、腔内探头、腔内容积探头、高频微凸阵探头等
	否

	31
	
	
	速度向量成像技术：具有呈现并分析全局或区域心肌组织运动及血管血流运动的功能，与所有探头兼容
	否

	32
	
	
	速度向量可识别并融合多种信息源进行追踪：至少具备手动追踪、二尖瓣平面追踪、组织边界内外运动追踪、复杂斑点追踪、心脏周期运动及组织运动空间相干性
	否

	33
	
	
	穿刺引导功能：具备显示≥5个不同角度的进针路径，实时显示进针深度，触摸屏显示、可调进针路径的模拟图
	否

	34
	
	
	软件功能开通：开通主机的所有软件功能（含且不限于探头所对应的软件）
	否

	35
	
	
	动态范围、扫描深度、固态硬盘容量：动态范围步进≤1dB；探头最大可视扫描深度≥40cm；固态硬盘容量≥1.5TB
	否

	36
	
	
	超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力
	否

	37
	
	
	应用运动补偿计算在造影动态图上实现微血管成像，包含及超微造影及超微造影时间到达成像，使用超分辨率处理方法和高级运动补偿技术来提高血管空间分辨率和减少运动伪像。可用于评估组织内微血管架构和微循环血流灌注情况
	否

	38
	
	
	系统具备立体血流成像技术，能够实时生成三维血管结构，支持多光源光照渲染算法以呈现逼真的立体光影效果，且可与彩色多普勒及微血流成像模式联合使用
	否

	39
	
	
	具备二维左心室自动应变定量分析
	否



包件1参数2
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（高端全身超2）-2
	产品技术规格
	显示器≥22英寸；操作面板≥13英寸高灵敏度彩色触摸屏，触摸屏角度可调；USB接口≥7个（非扩展），其中触摸屏接口≥2个，用于图像传输
	是

	2
	
	
	主机系统具备软键盘功能：可远程调节参数、切换成像、激活控制面板上所有功能，实现远程技术支持和售后检修
	是

	3
	
	
	提供一体式耦合剂加热装置：360°环绕加热方式，加热温度分级≥3级，放置位置可更换
	否

	4
	
	
	可视可调动态范围至少包含：20-80dB，步进1dB可调；频谱多普勒零键优化技术，激发冻结键瞬间自动优化频谱图像，包括增益和量程均可同时优化
	是

	5
	
	
	具有智能动态变频技术：可自动改变彩色血流的脉冲重复频率，显示器显示脉冲重复频率数值的变化，无需手动调节
	否

	6
	
	
	设备至少具备以下工作模式：（1）虚拟工作站具备远程访问医院PACS系统功能；（2）专用的低、中、高智能彩色量程技术；（3）支持旋钮和触摸屏两种调节方式对体表标记和箭头长短方向进行调节。
	否

	7
	
	
	弹性成像类别：具有≥4种弹性成像技术，至少包含助力式应变弹性、声力式应变弹性、点式剪切波和二维剪切波技术
	否

	8
	
	
	高清放大功能：具备增加感兴趣区细节显示及图像帧频，触摸屏、显示器同步实时显示≥4幅不同成像风格的图像，非三维多层成像
	否

	9
	
	
	二维剪切波取样：取样区域以圆形呈现，且大小可调
	否

	10
	
	
	肝内脂肪含量定量技术单位：以%为单位
	否

	11
	
	
	腹部凸阵探头频率范围：至少包含2.5～4.0MHz
	否

	12
	
	
	高频线阵探头频率范围：至少包含3.5～8.5MHz
	否

	13
	
	
	高频线阵探头频率范围：至少包含5.0～16.0MHz
	否

	14
	
	
	腔内探头频率范围：至少包含3.5～8.0 MHz
	否

	15
	
	
	心脏相控阵探头频率范围：至少包含1.5～3.5 MHz
	否

	16
	
	
	小儿/新生儿相控阵心脏探头频率范围：至少包含2.5～8.0MHz
	否

	17
	
	
	造影成像技术在采用声诺维造影剂造影检查，造影剂有效显示时间≥10分钟
	否

	18
	
	
	彩色多普勒成像技术：至少包括彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图、血管增强技术、多普勒组织成像技术，支持实时显示≥4幅不同风格图像
	否

	19
	
	
	具备智能彩色量程技术，且调节至少包含旋钮和触摸屏调节方式
	否

	20
	
	
	具备自动彩色闪烁伪像抑制技术
	否

	21
	
	
	具备应变式弹性成像的定性和定量标准，至少包含“映射”模式测量，对弹性体的硬度性质全面定量
	否

	22
	
	
	具备组织多普勒技术：触摸屏、显示器同步实时显示≥4幅不同成像风格的组织多普勒图像，非三维多层成像
	否

	23
	
	
	具备二维剪切波技术，取样区域数量≥18组，显示四分位差数值，自动计算四分位数/中位数比值并显示在报告页中
	否

	24
	
	
	具备声力式应变弹性技术，且与二维剪切波技术同屏同时显示
	否

	25
	
	
	具备点式剪切波，取样框大小不可调节，且不显示应变弹性图和二维剪切波图
	否

	26
	
	
	具备肝脂肪含量百分比定量技术
	否

	27
	
	
	超声造影成像技术内置条件具备低机械指数（Low MI）和中机械指数（Mid MI）两种选择模式，造影有效存储时间≥5分钟
	否

	28
	
	
	脉冲多普勒取样容积范围至少包含0.5-30mm
	否

	29
	
	
	支持的探头类型至少包含：电子凸阵、高频浅表线阵、心脏相控阵、超高频线阵、相控阵腹部穿刺探头、腔内探头、腔内容积探头、高频微凸阵探头等
	否

	30
	
	
	穿刺引导功能具备显示≥5个不同角度的进针路径，实时显示进针深度，触摸屏显示、可调进针路径的模拟图
	否

	31
	
	
	软件功能开通：开通主机的所有软件功能（含且不限于探头所对应的软件）
	否

	32
	
	
	动态范围步进≤1dB；探头最大可视扫描深度≥40cm；固态硬盘容量≥1.5TB
	否

	33
	
	
	微小钙化增强显示，采用滤波处理技术，将微小钙化从组织背景中提取并与原始图像实时双幅对比，实现增强显示，应用于乳腺、甲状腺等腺体组织恶性肿瘤的早期筛查及穿刺引导
	否




包件2参数1
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（高端全身超1）-1
	技术参数
	图像中央处理器：CPU+GPU
	否

	2
	
	
	软件波束形成器技术具备
	否

	3
	
	
	LCD显示器≥23英寸
	否

	4
	
	
	空间分辨率≥1920×1080
	否

	5
	
	
	防折光≥斜45◦
	否

	6
	
	
	功能操作液晶触摸屏≥15英寸
	否

	7
	
	
	Windows操作系统
	否

	8
	
	
	数字化二维灰阶成像单元
	否

	9
	
	
	数字化彩色多普勒单元
	否

	10
	
	
	数字化能量多普勒成像单元
	否

	11
	
	
	低速血流成像
	否

	12
	
	
	高清血流成像
	否

	13
	
	
	剪切波弹性成像
	否

	14
	
	
	智能子宫成像
	否

	15
	
	
	智能三维产程监测
	否

	16
	
	
	智能胎心三维导航
	否

	17
	
	
	 系统动态范围≥400dB
	否

	18
	
	
	可激活探头插口≥4个
	否

	19
	
	
	单晶二维凸阵探头：阵元数≥192
	否

	20
	
	
	单晶二维凸阵探头频率范围：2.0-5.0Mhz
	否

	21
	
	
	二维成像扫描深度≥48cm
	否

	22
	
	
	相控阵探头：阵元数≥240
	否

	23
	
	
	相控阵探头频率范围：1.0-4.0Mhz
	否

	24
	
	
	腔内凸阵探头：阵元数≥192
	否

	25
	
	
	腔内凸阵探头频率范围：4.0-9.0Mhz
	否

	26
	
	
	线阵探头频率范围：4.0-13.0Mhz
	否

	27
	
	
	腹部容积探头
	否

	28
	
	
	腹部容积探头频率范围：2.0-7.0Mhz
	否

	29
	
	
	不规则体积测量技术，支持同时测量≥3个低回声的不规则体的体积
	否

	30
	
	
	自动计算容积组织的血管指数VI、FI和VFI
	是

	31
	
	
	胎心容积自动切面识别技术，写出软件名称
	否

	32
	
	
	3D模式下自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD、HC、OFD、CM后颅窝池、Cerebellum小脑横径、Vp侧脑室后角6组生物指标
	否

	33
	
	
	智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据的产程报告
	否

	34
	
	
	智能产筛切面质量控制功能，系统将获取的切面的结构与标准解剖示意图切面显示的结构进行对比
	否

	35
	
	
	一键式输出3D打印格式：至少包括STL文件、StanfordPolygon文件、AliasWavefrontObject文件、PointCloud文件、3DManufacturingFormat文件
	是

	36
	
	
	出厂内置HDD及SSD双硬盘
	否

	37
	
	
	HDD≥1TB
	否

	38
	
	
	SSD≥64GB
	否

	39
	
	
	具备储存后的图像再次优化调节功能，
	否

	40
	
	
	后处理参数≥30种
	否

	41
	
	
	DICOM3.0包括影像存储、传输、打印、WORKLIST.
	否

	42
	
	
	图像输出功能，至少适用的图像类型包括：BMP、TIFF、JPEG、MP4
	否



包件二参数2
	序号
	产品名称
	技术名称
	综合性能招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	彩色多普勒超声诊断仪（高端全身超1）-2
	技术参数

	图像中央处理器：CPU+GPU
	否

	2
	
	
	具备软件波束形成器技术
	否

	3
	
	
	主机一体化LCD显示器≥22英寸
	否

	4
	
	
	空间分辨率≥1920×1080
	否

	5
	
	
	防折光≥斜45°
	否

	6
	
	
	液晶触摸屏≥12.0英寸,可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能
	否

	7
	
	
	可激活探头接口≥4个，探头接口为无针式接口
	否

	8
	
	
	探头智能响应技术：拿取探头后，探头自动激活，并进入到扫描状态
	否

	9
	
	
	数字化二维灰阶成像单元
	否

	10
	
	
	数字化彩色多普勒单元
	否

	11
	
	
	数字化能量多普勒成像单元
	否

	12
	
	
	PW脉冲波多普勒成像单元
	否

	13
	
	
	实时四维成像单元
	否

	14
	
	
	系统动态范围≥390dB
	否

	15
	
	
	最大检测深度≥48CM
	否

	16
	
	
	组织多普勒成像技术
	否

	17
	
	
	内置耦合剂加热功能，提升患者舒适度
	否

	18
	
	
	宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头
	否

	19
	
	
	智能胎儿多普勒技术：血流预设≥六种（可自定义设置）
	否

	20
	
	
	胎儿心脏成像模式，可以同时≥2条解剖M型取样线
	否

	21
	
	
	具备实时四维自由解剖切面成像技术
	否

	22
	
	
	具有胎儿自动识别技术，实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像。
	否

	23
	
	
	卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。
	否

	24
	
	
	胎儿时间空间相关成像技术
	否

	25
	
	
	腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查
	否

	26
	
	
	具备实时容积对比成像技术，容积帧≥3帧/s，对二维图像增加厚度的信息，可以明显提高平面图像的分辨率，增加信息量，提高对组织结构的空间观察
	否

	27
	
	
	自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD,HC,OFD,CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径,Vp 侧脑室后角6组生物指标
	否

	28
	
	
	智能产筛切面识别：自动检测识别≥21个推荐切面。自动注释及测量
	否

	29
	
	
	智能先心病筛查技术：
	否

	30
	
	
	智能三维产程监测功能
	否

	31
	
	
	容积智能斑点噪声抑制技术
	否

	32
	
	
	一般测量
	否

	33
	
	
	多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能
	否

	34
	
	
	妇产、心脏、血管、儿科等测量与分析
	否

	35
	
	
	胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长
	否

	36
	
	
	自动胎心率测量技术
	否

	37
	
	
	不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积
	否

	38
	
	
	容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI、FI和VFI
	否

	39
	
	
	输入/输出信号：USB,HDMI,S-Video,VGA
	否

	40
	
	
	连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0，包括影像存储、传输、打印、WORKLIST
	否

	41
	
	
	硬盘容量≥500T
	否

	42
	
	
	一体化剪贴板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像
	否

	43
	
	
	支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式
	是

	44
	
	
	频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种
	否

	45
	
	
	腔内容积凸阵探头：超声频率4.0-9.0MHz
	否

	46
	
	
	腔内容积凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥185°
	是

	47
	
	
	腹部容积探头：超声频率2.0-7.0 MHz，阵元数≥192
	否

	48
	
	
	单晶体成人心脏探头：超声频率范围1.0-4.0 MHz，阵元数≥240
	否

	49
	
	
	 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒
	否

	50
	
	
	数字集成化智能TGC分段≥8段
	否

	51
	
	
	二维成像扫描深度≥48cm
	是

	52
	
	
	回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧
	否

	53
	
	
	频谱多普勒方式：PW，CW
	否

	54
	
	
	多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示
	否

	55
	
	
	PWD：血流速度≥16m/s；CWD：血流速度≥23m/s
	否

	56
	
	
	最低测量速度≤5mm/s
	否

	57
	
	
	零位移动≥10级
	否

	58
	
	
	PWD取样宽度：0.1-20mm, 分级可调
	否

	59
	
	
	彩色多普勒显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示
	否

	60
	
	
	凸阵容积探头 ，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒
	否

	61
	
	
	彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）
	否

	62
	
	
	彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图
	否



说明：需求中要求提供技术支持资料，包括但不限于注册证及其附页、检测机构出具的检测报告、制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）等。未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。

9.3供货组织要求
	序号
	项目
	具体要求

	1
	产品升级、附件及随机工具
	产品升级、附件及随机工具要求
（1）中标人承担设备连接至医院相关系统的费用（如PACS、HIS、RIS等），本项目所涉及的平台对接，数据接口均由采购人负责牵头第三方平台提供给中标人，中标人负责接口功能的实现。
（2）保修期内免费系统升级，升级需符合国家对医疗器械分类管理和厂商资质要求，避免因软件更新导致设备分类变化引发监管问题。

	2
	安装调试及培训
	（1）人员及设备配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月
（2）安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试（包括硬件及软件）及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
（3）操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

	3
	供货期
	（1）供货期要求
1、本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
[bookmark: OLE_LINK61]2、本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。


9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc234394957]10 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc234394958]11 售后服务要求
	序号
	技术项
	具体服务措施

	1
	[bookmark: OLE_LINK62]售后服务承诺及保障措施要求

	1.1
	售后服务承诺要求
	整机原厂全保（含探头）≥3年（提供厂家盖章承诺）。提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供1年2次免费保养。

	1.2
	保障措施要求（包括售后服务落实等保障）
	1.2.1 供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）能够正常操作设备的各种功能。
1.2.2供应商承担设备连接至医院相关系统的费用（如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）。
1.2.3供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月
1.2.4到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
1.2.5设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后，设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。

	1.3
	延伸服务、便利服务及其他特色服务等
	制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（提供资质证明文件），备品仓库备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）

	2
	保修期
	整机原厂全保（含探头）≥3年（提供厂家盖章承诺）

	3
	使用周期成本

	3.1
	设备出保后的维保费用比例要求
	 保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的5%（提供厂家盖章承诺）

	3.2
	所投货物的配件要求
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK26]所投货物的配件供应年限要求
	配件供应年限≥10年

	
	
	所投货物的配件报价响应要求
	供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应



[bookmark: _Toc234394959][bookmark: _Toc475631915]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc234394960]12 投标报价依据
12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
12.3 供货清单说明
12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc234394961]13投标报价内容
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。
[bookmark: _Toc234394962]14投标报价控制性条款
14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc234394963][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc234394964]15 节能产品政府采购（本项目不适用）
15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
15.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc234394965]16环境标志产品政府采购（本项目不适用）
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
16.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc234394966][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]17 促进中小企业发展
17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc234394967][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172]18实施本国产品标准
18.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
18.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK63]当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
18.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc234394968]19促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]19.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
19.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
