[bookmark: _Toc225324418]一、说明
[bookmark: _Toc225324419]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc225324420]二、项目概况
[bookmark: _Toc225324421]2 项目名称
项目名称：新时代廉洁文化中心电子显示屏采购项目
[bookmark: _Toc225324422]3 项目地点
地点：临港新片区水华路09-01社区服务中心4层
4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：本项目位于临港新片区水华路09-01社区服务中心4层，实施面积1854平方米，打造集展览展示、市民休闲、廉洁文化教育、警示教育、户外景观等多功能于一体的新时代廉洁文化中心。
4.2 项目招标范围及内容：在项目空间内安装11组显示屏用于不同的展项空间，包括9组LED 显示屏总面积103.42平方米、1组柔性LED 显示屏面积约4.9平方米（屏幕采用点间距2.0mm，SMD1515封装，包含控制系统、电源、发送卡、接收卡、配电系统、专用钢结构支架等及辅材等），1组LCD显示单元8台55寸液晶拼接屏。。
[bookmark: _Toc225324423]4.3 供货期：自合同签订之日起30天，具体可自报，不得超过规定期限。
5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc225324424]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc225324425]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：
（1）合同签订后10个工作日内，支付合同金额 30 %的预付款；
（2）设备进场安装调试前，采购人收到付款凭证后10个工作日内，支付合同金额的 50 %；
[bookmark: _GoBack]（3）项目整体完成验收，验收单或验收报告出具后10个工作日内，按照审价金额支付剰余货款。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc225324426]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc225324427]8 适用技术规范和规范性文件
《室内用LED显示屏多媒体系统验收规范》SJ/T 11711-2018
《LED显示屏图像质量主观评价方法》SJ/T 11590-2016
《LED显示屏测试方法》SJ/T 11281-2025
《发光二极管（LED）显示屏通用规范》SJ/T 11141-2025
《LED显示屏干扰光评价要求》GB/T 36101-2018
《LED显示屏干扰光现场测量方法》GB/T 34973-2017
《室内LED显示屏规范》GB/T 43770-2024     
《智能建筑设计标准》GB 50314-2015
《视频显示系统工程技术规范国家标准》GB 50464-2008
《发光二极管显示屏测试方法》SJ/T 11281-2017
《建筑结构荷载规范国家标准》GB 50009-2012
《钢结构设计标准》GB 50017-2017
《钢结构工程施工规范》GB 50755-2020
《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2024
《低压配电设计规范》GB 50054-2011
《综合布线工程系统设计规范》GB 50311-2016
《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2016T
《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2022
《视频显示系统工程测量规范》GB/T 50525-2010
《计算机软件测试文档编制规范》GB/T 9386-2008
《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 9385-2008
《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc225324428]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	LED 显示屏
	点间距：2.0mm；
封装形式：SMD1515；
模组尺寸：320*160mm；
防护等级：IP30。
含控制系统、电源、发送卡、接收卡等配电及辅材
	1.6m2
	30天
	2年
	

	
	LED屏体结构
	采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
	1.6m2
	
	
	

	2
	柔性LED 显示屏
	室内柔性LED
点间距：2.0mm；
封装形式：SMD1515；
模组尺寸：320*160mm；
防护等级：IP43。
含控制系统、电源、发送卡、接收卡等配电及辅材
弧形800x960钣金箱体
	4.9m2
	
	
	

	
	LED屏体结构
	采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
	4.9m2
	
	
	

	3
	LED 显示屏
	点间距：2.0mm；
封装形式：SMD1515；
模组尺寸：320*160mm；
防护等级：IP30。
含控制系统、电源、发送卡、接收卡等配电及辅材
	36.9m2
	
	
	

	
	LED屏体结构
	采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
	36.9m2
	
	
	

	4
	LCD显示单元
	液晶拼接屏
尺寸：55英寸1.7
分辩率：1920*1080
亮度：≥400cd/㎡
图像比例：16:9
	8台
	
	
	

	5
	LED 显示屏
	点间距：2.0mm；
封装形式：SMD1515；
模组尺寸：320*160mm；
防护等级：IP30。
含控制系统、电源、发送卡、接收卡等配电及辅材
	8.8m2
	
	
	

	
	LED屏体结构
	采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
	8.8m2
	
	
	

	6
	LED 显示屏
	点间距：2.0mm；
封装形式：SMD1515；
模组尺寸：320*160mm；
防护等级：IP30。
含控制系统、电源、发送卡、接收卡等配电及辅材
	13.9m2
	
	
	

	
	LED屏体结构
	采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
	13.9m2
	
	
	

	7
	LED 显示屏
	点间距：2.0mm；
封装形式：SMD1515；
模组尺寸：320*160mm；
防护等级：IP30。
含控制系统、电源、发送卡、接收卡等配电及辅材
	10m2
	
	
	

	
	LED屏体结构
	采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
	10m2
	
	
	

	8
	LED 显示屏
	点间距：2.0mm；
封装形式：SMD1515；
模组尺寸：320*160mm；
防护等级：IP30。
含控制系统、电源、发送卡、接收卡等配电及辅材
	16.1m2
	
	
	

	
	LED屏体结构
	采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
	16.1m2
	
	
	

	
	LED 显示屏
	点间距：2.0mm；
封装形式：SMD1515；
模组尺寸：320*160mm；
防护等级：IP30。
含控制系统、电源、发送卡、接收卡等配电及辅材
	16m2
	
	
	

	
	LED屏体结构
	采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
	16m2
	
	
	

	9
	LED 显示屏
	点间距：2.0mm；
封装形式：SMD1515；
模组尺寸：320*160mm；
防护等级：IP30。
含控制系统、电源、发送卡、接收卡等配电及辅材
	5.32m2
	
	
	

	
	LED屏体结构
	采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
	5.32m2
	
	
	

	10
	LED 显示屏
	点间距：2.0mm；
封装形式：SMD1515；
模组尺寸：320*160mm；
防护等级：IP30。
含控制系统、电源、发送卡、接收卡等配电及辅材
	10.8m2
	
	
	

	
	LED屏体结构
	采用专用钢结构支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。
	10.8m2
	
	
	


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：本次预在项目空间内安装4面LED显示屏，用于沉浸式显示空间，包括正面屏、侧面屏（2侧）、背面屏（屏幕沿设备间外形安装，通过2侧进出口与2侧屏连接，进出口留空不装屏），并配套LED显示屏所需各项硬件设备，包括视频处理设备、视频播放设备、显示屏供电设备、可视化控制设备等。
9.2.2 具体技术参数指标要求
9.2.2.1主要技术参数
	序号
	产品名称
	主要技术参数名称
	主要技术参数招标要求
	[bookmark: OLE_LINK7]是否需要提供技术支持资料

	1
	LED 显示屏
	像素间距、像素密度
	≤2mm、≥250000 点/m²
	是

	2
	
	对比度、刷新率
	≥20000:1、3840Hz
	

	3
	
	发光管封装方式
	1R1G1B SMD三合一 封装
	是

	4
	
	色域覆盖率、亮度（室内屏）、亮度、色度均匀性&发光中心点偏差
	≥120%NTSC、≥450cd/㎡，支持通过软件0-100%调节、≥99.5%、±0.0005Cx,Cy 之内&≤0.7%
	是

	5
	
	防护等级（室内屏）
	≥IP30
	是

	6
	
	可视角度、平整度
	水平&垂直≥178°、≤0.05mm
	

	7
	
	寿命、（箱体）可靠性/平均无故障时间
	30000小时、≥5000小时、最大有功功耗(W/㎡) ≤390
	是

	8
	
	功率功耗
	平均有功功耗≤130W/m²
	

	9
	
	阻燃:（防火）
	PCB 的阻燃等级应达到V-0 级； 面板的阻燃等级应达到 V-0 级；电源、信号连接器塑胶材料达到V-0 级
	是

	10
	
	光生物安全
	符合光生物安全要求蓝光辐射能量符合A级，属于无害级别
	是

	11
	柔性LED 显示屏
	像素间距、像素密度
	≤2mm、≥250000 点/m²
	是

	12
	
	对比度、刷新率
	≥8000:1、3840Hz
	

	13
	
	发光管封装方式
	1R1G1B SMD三合一 封装
	是

	14
	
	箱体尺寸
	大箱体800mm*960mm小箱体800mm*160mm
	是

	15
	
	色域覆盖率、亮度（室内屏）、亮度、色度均匀性&发光中心点偏差
	≥120%NTSC、≥600cd/㎡，支持通过软件0-100%调节、≥97.7%、±0.002Cx,Cy 之内&≤1.8%
	是

	16
	
	防护等级（室内屏）
	≥IP43
	是

	17
	
	可视角度、平整度
	水平视角：164°垂直视角：146°、≤0.15mm
	是

	18
	
	寿命、（箱体）可靠性/平均无故障时间
	30000小时、≥5000小时、最大有功功耗(W/㎡) ≤430
	是

	19
	
	功率功耗
	 平均有功功耗≤130W/m²
	是

	20
	
	阻燃:（防火）
	PCB 的阻燃等级应达到V-0 级； 面板的阻燃等级应达到 V-0 级；电源、信号连接器塑胶材料达到V-0 级
	是

	21
	
	光生物安全
	依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类，属于无害级别
	是

	22
	LCD显示单元
	对角线尺寸、拼缝
	55、≤1.7mm(模组边框存在工艺波动，波动范围2 .6mm-3mm)
	是

	23
	
	亮度、背光类型、显示比例、分辨率、响应时间
	450min，500typ、D-LED、16:09、1920 ×1080、≤8ms（Typ.)/10ms（max）
	是

	24
	
	对比度、可视角度、色域、色温、色彩、刷新率
	1200:1（Typ.)/1100:1(min)、H 178° V 178°、72%(typ),70%(min)、标准 10000K:（0 .280±0 .03，0.290±0.03）、16.7M、60HZ
	是

	25
	
	输入电源、最大功耗、额定功耗（W）
	100-240V 50/60Hz、200W、180W
	是

	26
	
	输入接口、输出接口、通信接口
	RS232/HDMI1.4/DVI/VGA/CVBS/USB、RJ45、RS232 输入输出接口（接口类型为 RJ45），IR(接口类型为 RJ45)
	是



说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于检测报告、产品说明书、制造商网站截图、制造商宣传彩页等公开发布的材料）未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

9.2.2.2投标产品综合性能
	序号
	产品名称
	技术名称
	技术水平招标要求
	是否需要提供技术支持资料

	1
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]LED 显示屏/柔性LED 显示屏
	屏幕表面温度
	产品在正常播放视频状态下点亮5分钟后的产品表面温度升幅≤2℃，点亮10分钟后其温度升幅≤5℃；
产品在白平衡状态下点亮5分钟后的产品表面温度升幅≤5℃，点亮10分钟后其温度升幅5℃；
产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分升温≤35°C，绝缘材料温升不超过≤30°C
	是

	2
	LED 显示屏/柔性LED 显示屏
	智能节电功能
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]低功耗设计，同时具有动态节能处理；
节能环保:符合CQC3158-2024LED显示单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求，带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上；
节能待机:支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体
	是

	3
	LED 显示屏/柔性LED 显示屏
	低亮高灰智能调节功能
	1.支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；
2.支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置:0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；
3.支持100%亮度时；16bits灰度;50%亮度时≥15bits灰度;10%亮度时≥14bits灰度；
4.支持22Bits灰度(16bit+6bit)模式
	是

	4
	LED 显示屏/柔性LED 显示屏
	反光率
	屏体正面为黑色哑光处理，小于1%
	是

	5
	LED 显示屏/柔性LED 显示屏
	工作噪音
	在温度25°C、湿40%RH、大气压力100.2Kpa条件时，LED显示屏工作状态下要求屏体噪声≤10dB(A)，距离产品四周的1m处最大噪声<1dB(A)
	是



说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于检测报告、产品说明书、制造商网站截图、制造商宣传彩页等公开发布的材料）未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求。

9.3供货期等要求
9.3.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.3.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.4 质量标准与验收要求
9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。
9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc225324429]10 安装要求
10.1 安装调试等要求
安装调试：由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。
10.2人员配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，如有请提供人员相关专业技术能力的证明材料。
10.3 设备要求
[bookmark: _Toc225324430]供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。
[bookmark: _Toc225324431]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc225324432]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.1.1技术文件：中标人提供本系统的详细技术文件
12.1.2技术服务：中标人应提供设备安装调试时所需要的工程设计资料，中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、设备技术说明书、维护说明书等。
12.1.3投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。
[bookmark: _Toc475631915]12.2免费质保期服务承诺
12.2.1本项目免费质保期：设备最终验收合格签字之日起2年。
12.2.2在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；
12.2.3如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。
12.3使用周期服务
	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件
	
	模组、电源等屏幕备件需提供不少于供货数量0.5%数量

	2
	运营、维护
	质保期满后3年
	投标人应在投标文件中提出保修期之后的单次维修服务及年保服务方案。

	3
	其它
	
	投标人根据本项目实际需求提供


说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。

[bookmark: _Toc225324433]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc225324434]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc225324435]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc225324436]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc225324437][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc481849902]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741][bookmark: _Toc225324438][bookmark: OLE_LINK9]16 节能产品政府采购（本项目不适用）
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc225324439][bookmark: _Toc216859742][bookmark: _Toc535412970]17环境标志产品政府采购（本项目不适用）
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc225324440][bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc486604821]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc225324441][bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc486604822]19实施本国产品标准
[bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc216859745]19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc225324442]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc216859746][bookmark: _Toc225324443]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

