新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目招标需求
一、服务范围及内容
项目主要内容、数量及要求：主要对赵巷镇新城一站大居道路养护和雨污水管网养护项目的道路进行了整理路肩、修理边坡、修剪路肩草；人行道道砖翻修平整；道路黑色路面修补坑槽等病害；道路侧石平石整修；桥梁疏通泄水孔、清理伸缩缝等工作。加强赵巷镇新城一站大居道路养护和雨污水管网养护，确保社区公路设施完好、畅通运行，保障雨污水管道畅通，确保区域排水安全。对赵巷镇新城一站大居道路养护和雨污水管网养护项目的雨污水管网主要进行进行清淤、疏通、养护等工作，达到预期工作目标。
服务时间:2026年12月29日—2027年12月28日。
本项目采取一年采购一次，并签订合同。
（一)、技术要求与质量标准 
本项目的保养维护、运行管理技术要求、标准与规程：（不限于） 
（1）《公路技术状况评定规程》(DG/TJ08-2095-2012) 
（2）《公路养护技术规范》(JTG 5110-2023) 
（3）《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011)22 
（4）《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021) 
（5）《上海市公路桥涵养护规程》（SZ-40-2005） 
（6）《公路路面养护技术规范》（DB31T489-2010） 
（7）《公路沥青路面预防性养护技术规程》（JTG/T 5142-01—2021） 
（8）《公路绿化养护技术规程》（DG/TJ08-2167-2015） 
（9）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015） 
（10）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术标准。 
以上规范、标准供投标人参考，并不局限于此，但国家及地方相关的强制性条文必须无条件执行。
2、 资金测算及付款方式
1、 投标报价
投标人应依据招标文件要求，针对本项目全部服务范围编制各年度最终报价。本项目服务内容分为道路养护、雨污水管网养护两大板块：
（1）道路养护：报价包含日常养护费用、专项养护费用两部分，须覆盖项目概述约定全部服务范围与内容，满足养护、运行管理、维修相关技术标准。道路日常养护费用实行包干价，由承包人闭口包干；采购人不因承包人投标报价存在遗漏、疏忽而调整日常养护及运行管理相关费用，亦不免除承包人对应服务范围内的全部责任。若日常养护考核不合格或单项考核不达标，采购人可依据考核办法予以处罚并扣减相应费用。道路专项养护经费不属于中标单位固定所得，需结合现场实际发生工作量按实结算。
（2） 雨污水管网养护：全部费用实行闭口包干，投标人须结合项目服务范围、技术标准、市场行情及自身履约能力综合报价。采购人不因承包人投标报价存在遗漏、疏忽而调整雨污水管网养护包干费用，不免除承包人在雨污水管网养护服务范围内的全部责任。
投标人结合项目实际、市场价格及自身履约实力自主竞价，最终报价为上述两大板块对应费用合计。
2、投标报价计算依据
（1）采购人提供的设施量清单、招标文件及其补充文件、答疑会纪要、施工现场条件及其它有关资料等。采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，对采购人提供的设备量清单有疑义的，须在答疑会中提出，并根据答疑会纪要进行报价。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。
（2）、 定额依据：
市政养护经费定额及2018市政估价表信息价（工料机）
如果以上定额在投标时有最新定额，则以投标时最新的定额为依据。
(3)、 编制依据：
a、 招标文件
b、 设施量清单
（4）、行业主管部门颁发的其他可供参考的定额。
（5）、各款专业养护维修的技术标准及有关规定。
3、投标人须依据采购人提供的招标文件、设施清单、材料要求及设备配置要求，分别填写道路养护部分与雨污水管网养护部分各项目的单价和总价，并分别编制符合招标文件规定的报价书，对上述某些项目不填入单价和总价，则认为此项费用已包括在设施量清单中有关规定项目内，实施时，业主对该项目不予额外支付。
4、投标人在报价书中应分别列明《道路养护经费预算明细表》和《雨污水管网养护经费预算明细表》，每份明细表均应明确列示定额名称、定额编号、项目、费用名称及费率排列等。
（1）道路养护经费预算明细表中，日常养护与专项养护应分栏列示，并自动汇总为年度道路养护经费总额。
（2）雨污水管网养护经费预算明细表应作为独立清单单独报价，不得与道路养护经费混列。
5、道路养护部分：本项目设施量清单中的综合单价报价，应包括道路养护施工所有可能发生的费用，包括但不限于：安全文明施工措施费、交通配合费、港监费、施工环保费、临时供水供电费、临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费、模板及支架费、脚手架费、绿化保护措施费以及国家规定的外来人员相关保险费等。
6、 雨污水管网养护部分：综合单价报价应包括管网养护施工所有可能发生的费用，除本条所列通用费用外，还应包括井下作业防护费、有毒有害气体检测费、管道疏通及清淤费、窨井及支连管养护费、污泥及杂物外运费、有限空间作业保障费等管线养护专属费用。
7、本项目道路养护经费由日常养护经费（30%）和专项养护经费（70%）组成，两者之和即为年度道路养护经费总额。上述道路养护经费中，日常养护部分（30%）采用固定包干价格，合同期内不予调整；专项养护部分（70%）为业主暂定在合同价格中的一笔款项，用于业主指定的专项零星小修工程的实施，费用将根据实际发生情况按实结算。
8. 本项目雨污水管网养护经费按雨污水管道养护等全部内容编列，计为 100%，作为独立清单单独报价。
9、投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素，在项目养护维修期限内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，投标单价不作调整。
10、投标人根据项目情况，可自行投报需要计取的有关费用及理由说明。中标后不得以不完全了解项目情况为借口，向采购人提出额外取费或延长承包期限等补偿要求，对此采购人不作任何考虑。
11、本项目承包合同价格中日常养护维修为固定包干价格（如考核不合格或单项不合格可按考核办法进行处罚并扣除养护经费），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件中另有约定的以外，不作任何调整。专项养护费根据实际发生的项目按实结算。
12、承包单位如使用业主提供的养护基地、道班房，产生的供水、供电、供气管线及开办费，在养护维修承包工作中自行向有关单位支付。
13、承包商在进场后应自己落实养护维修所需的供水、供电、供气管线及计量表具安装，养护维修承包工作中发生的水、电、煤等费用，应按每月的抄表数，自行向有关单位支付。
14、投标人在编制报价时还必须注意以下原则：
（1）道路养护部分：投标人应按照采购人提供的养护工程量清单填写所有项目的单价和总价。工程量清单中的日常养护项目，这些项目按质量目标控制，实行总价承包，其工程项目、要求及数量已明确给出（详见工程量清单），投标人应填报所有这些项目的总价。按照合同条款的支付办法规定支付。
（2）道路养护部分：工程量清单中的专项养护项目，这些项目按实际完成的工程量控制，实行单价承包，其工程项目、要求及数量已明确给出（详见工程量清单），投标人应填报所有这些项目的单价和总价。
（3）对上述某些项目不填入单价或总价，则认为此项费用已包括在工程量清单中有关项目内，实施时，采购人对该项目不予额外支付。
（4） 在合同签订时，双方确认的单价或合同总价在合同执行期间内不予调整，但若有设施移交地方道路管理部门或其他专业部门后由其他单位管理养护，其费用从合同总价中相应扣除。
（5）道路养护部分：按工程量清单报价的各单价应严格按《2018年现行价单价估价表》报价，在此基础上下浮，若投标单位按工程量清单报价的各单价明显不合理或大于《2018年现行价单价估价表》，采购人保留对这部分单价修改的权力，将该单价恢复到所有投标人的最高报价，修改后的单价可能并不利于投标单位。
三、其它要求
1、项目承包方式及要求                                                                                                                                                                  
依据本养护维修及运行管理项目的招标范围和内容，承包商以包工、包料、包施工、 包质量、包安全的方式实施养护维修及运行管理承包工作总承包。不得将本合同全部或部分合同内容进行分包及转包。
2、项目管理要求
（1）、承包商在投标书中承诺并经采购人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本单位职工（在本单位缴纳四金）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经业主同意，承包商不得调换或撤离上述人员。如业主认为有必要，可要求承包商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（2）、承包商应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受业主、项目监理单位、审计单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。
3、安全生产、文明施工与环境保护要求
（1）、为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行，投标人必须按照上海市人民政府和上海市交通委员会有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。承包商在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。
（2）、承包商应遵循国家和上海市人民政府有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。 
（3）、承包商应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：一、满足自身和周边交通组织的需要；二、无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、减少对沿线单位、市民的工作、生活和出行的影响。服从采购人的统一协调，做到文明施工、安全管理。  
（4）、承包商在项目实施期间，必须配备专职安全员，建立安全养护、维修和动用明火申请批准制度，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送发包单位备案。
（5）、承包商在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。一人操作一人监视，严格执行操作制度。
（6）、承包商在与发包单位签订项目承包合同的同时要签订安全管理协议、治安消防协议、廉政协议，承包商若违反规定野蛮施工、违章作业等，发包单位有权限令停工整改，一切损失由承包商承担。
（7）、各投标人在投标文件中要结合本项目在道路上实施的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应购买养护作业人员人身意外保险。
4、支付方法
按季度支付，每季度支付 20%的服务费（道路日常养护＋雨污水管网养护），道路专项养护经费最终实际支付金额以委托第三方投资监理核算为准，每季度与前者合计后支付，总计支付 80%服务费，剩余 20%留作合同期末考核通过后支付。
5、材料及设备要求 
（1）本项目所有材料由养护单位自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。 
（2）本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由养护单位负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。 
（3）养护机具与人员配备要求 
1 为提高养护工程质量和服务水平，应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，需配备日常养护常规机械设备。
2养护机具配备要求 
养护单位须在服务期内为本项目配置可正常使用的设施、设备，如路面压实机，路面切割机，路面清扫车，重型载货专项作业车，轻型普通货车，中型普通货车等设施、设备。（自有或租赁，提供所有权或租赁证明）
[bookmark: _GoBack]3人员配备要求 
本项目须配备专职项目负责人1名（具有市政公用工程二级（或以上）建造师资格，并提供证书与身份证复印件）、道路与桥梁工程师1名、道路与桥梁中级工4名，一线作业人员不少于30人等。
四、养护工作方案及考核办法 
（一)、道路 
1、路面采取机械与人工相结合的方法对合同路段设施进行保洁，保持路容整洁；通过每日路况巡查，及时发现各类路面病害，并立即采取有效措施予以养护维修，路面的养护质量应满足《公路技术状况评定规程》(DG/TJ08-2095-2012)及相关规定、要求。
2、路肩和边坡 
Ⅰ 路缘带应结构完好，排砌整齐，勾缝密实，无阻水现象，对松动、破损的路缘带应及时修复或更换。 
Ⅱ 路肩应平整坚实，无堆物，横坡适顺，排水顺畅。土路肩或草皮路肩的横坡颖略大于路面横坡，硬路肩于路面同坡。路基边坡应保持平顺、坚实，遇有缺口、坍塌、高边坡碎落、侧滑等病害，应及时针对具体情况采取各种相应的加固整修措施。 
Ⅲ 边坡应保持坡体稳定，无坍塌、分层、开裂、流槽、溜坡等现象；坡面应无高草和其他堆积物。 
3、护坡和挡土墙 
Ⅰ 锥、护坡砌体应密实，无坍塌，无空洞现象，无垂直通缝。砌体表面应平整，无明显缺损，勾缝无明显脱落。 
Ⅱ 混凝土护坡和挡墙砌体应表面平整、坚实牢固，无明显缺损、沉陷、倾斜、局部塌陷、松动或空洞现象，沉降缝整齐垂直、上下贯通。 
Ⅲ 应保持挡土墙的泄水孔畅通，定期检查和维修，清理伸缩缝、沉降缝、使其正常发挥作用。 
4、人行道 
人行道应保持整洁无堆物，无破损、无沉陷、平整度好。（相邻预制块高差要求小于 5mm。） 
5、侧平石 
侧平石应线型顺直，无缺损。 
（二)、桥梁 
1、建立合同路段内所有桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；按照桥梁安全运行管理系统应用流程要求，按期上报桥梁管理系统月度报告。 
2、合同路段内所有桥梁的桥面系、上部结构、下部结构及附属构造物应进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构应保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况应维持在一、二类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到三、四、五类桥梁技术状况、或其他不明原因的严重病害时，应立即以书面形式将情况上报业主，并将桥梁损坏数据输入“桥梁安全运行管理系统”。每年进行一次桥梁定期检查，填写桥梁定期检查记录表。 
3、桥梁日常养护工作内容和基本要求： 
Ⅰ 加强桥梁日常巡视和管理，通航桥梁每日巡视不少于一次，不通航桥梁每周巡视不少于一次，主要对桥梁外观、设施完整、桥下空间、周边环境以及突发情况进行巡查，填写巡查记录表。发现问题应及时上报并立即处置。 
Ⅱ 桥面应及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。 
Ⅲ 保持支座各部件完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。 
Ⅳ 及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础应无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土应无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构应完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。 
Ⅴ 栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上照明以及标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。 
（三)、排水设施 
1、保持检查井、雨水井井盖、井座完好，一旦发生破损、松动或丢失的情况，应立即维修补装完整；井口与路面平顺相接，周围应无积水，井口及其周围路面 1.5m×1.5m 范围内不得出现沉陷或突起。 
2、定期对下水管道、集水井、横向排水管、路侧拦水缘石及泄水槽、桥面泄水孔等排水设施进行全面检查和疏通，清除设施内杂物，修复损坏部位，确保排水畅通。 
3、土边沟沟壁应平整、稳定，沟底应密实无杂物，排水应畅通，无积水；砌体边沟砌体结构应完好，勾缝应密实，沟底应平整、无杂物，排水应畅通，无积水。 
4、泵站环境整洁，运行正常，记录完整，设施无缺损，无锈蚀。每年应由具有专业资质的单位对泵站内机电设施进行维护保养。 
（四）管道CCTV检测
1、工作内容，1）、收集资料，检测前准备。2）、确定检测工作组，核准检测方案。3）、现场检测。4）、内业资料整理。5）、出具检测报告
2、检测方案内容， 1）检测的任务、目的、范围和工期； 2）待检测排水管道及附属设施的各类数据包含但不限于排水管道的管径、管道长度、雨水井、污水井、雨水口的数量及相关各类属性数据。3）检测方法 4）作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施。5）可能存在的问题和对策。6）工作量估算及工作进度计划。 7）人员组织、设备、材料计划。
3、现场检测程序应符合下列要求：  1）、检测前应对管道进行预处理，如堵截、吸污、清洗、抽水等； 2）、仪器设备自检； 3）、管道检测与初步判读；4）、检测完成后应及时清理现场、保养设备。
4、管道检测技术要求
检测范围：市政雨污水主管10%/年，市政雨污水支管20%/年。
4.1排水总管检测以CCTV检测作为主要实施手段，可根据实际情况调整为声纳检测（需与甲方协商确认）。排水连管检测以QuickView设备实施。
4.2所有检测录像要求做到自地面上拍摄看板，地面参照物起至管道内部拍摄不间断。
4.3一般情况下，检测的排水总管范围为小型、中型、大型管道。
4.4所有检测成果光盘中的管段检测录像编号需与报告中示意图、病害描述编号对应。
4.5采用CCTV检测的：
管道内水位不大于管道直径15%；
所有管道接口位置需进行环形拍摄；
4.6采用声纳检测的：
管道内水位需不小于管道直径75%。
4.7采用QuickView检测的：
检测视角与管道走向平行并控制在管道中心位置；
检测连管时需进行双向拍摄，即从管道的两端分别拍摄。
4.8检测中涉及的其它技术要求参照《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444-2009）。
5、检测仪器，包含但不限于以下仪器及设备：
1）简易工具如：竹片、钢带、反光镜、量泥斗、量泥杆、通沟球（环）、激光笔等
电视检测设备。2）声纳检测设备。3）管道潜望镜。4）检测所需的其他设备等。
6、检测报告内容及要求，检测工作结束后应编写检测报告书，检测报告包含但不限于以下内容：
1）项目概况：项目的依据、实际被检管段的平面位置图、目的和要求、项目的地理位置、地质条件、检测时天气和环境、开竣工日期、项目主要参与人员的基本情况、实际完成的工作量等。
2)排水管道检测成果清单、沉积状况纵断面图、管段状况评估表、检查井检查情况汇总表、整改建议。
3)排水管道检测成果表。
4)技术措施：各工序作业的标准依据、采用的仪器和技术方法；
应说明的问题及处理措施。
6、泵站养护
6.1泵站日常巡查，本周至少巡查一次，确保泵站正常平稳，无异响、震动。
6.2泵站及附属设施的保洁工作，确保泵站内干净整洁。
6.3泵站维修，泵站维修前必须制定维修技术方案和安全措施。
6.4泵站维修期间，必须设置临排，确保排水管网的正常运行。
（五)、附属设施 
1、公路、航道标志应保持整洁完好，无遮挡、歪斜、变形，标志牌几何尺寸、材质、字体和颜色均应符合规范，内容书写规范。因交通事故、工程施工、自然灾害或其它原因造成的损坏应按原标准恢复。 
2、轮廓标、警示桩应安装牢固，线形顺畅，无缺损，无积尘。 
3、防眩设施应完好，无缺损、变形、锈蚀、积尘现象。 
（一)、保养频次要求 
1、路面保洁、管道疏通、绿化、附属设施保养不得低于下表要求的次数。

	序号
	工作内容
	工作要求

	1
	路况巡查（合同管养路段全线）
	1 次/天

	2
	通航桥梁巡查
	1 次/天

	3
	不通航桥梁巡查
	1 次/周

	4
	路面清扫
	1 次/天

	5
	疏通泄水孔
	1 次/月

	6
	桥梁经常性检查
	1 次/月

	7
	伸缩缝清理
	1 次/月
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	驳岸、防洪墙检查
	1 次/月

	9
	雨水管疏通（管径＜600mm）
	1 次/季度

	10
	雨水管疏通（管径≥600mm）
	1 次/年

	11
	清捞窨井
	1 次/2 月

	12
	管涵清淤
	1 次/年

	13
	雨水管出水口清捞
	1 次/年

	14
	明沟清捞
	1 次/月

	15
	有害生物防治
	3 次/年

	16
	公路普查
	1 次/年

	17
	桥栏杆、桥名牌、里程碑、百尺桩油漆、粉刷
	1 次/年

	18
	声屏障、防眩板、各类标牌保洁
	1 次/月



2、养护单位必须根据合同管养路段实际情况配备一定数量的保洁人员，对清扫机械无法扫及的死角以及绿化带等地方进行人工辅助清扫及人工捡拾垃圾, 以保持本合同工程范围内的设施整洁，保洁人员具体配备规定为：区管公路单侧每 5 公里 1 人/天。
3、路况日巡查过程中发现的坑槽、拥包、拱起、沉陷等可能危及行车安全的病害，养护单位必须立即做好防护措施，及时处置，处置时间要求为 4 小时以内、对临时处置的病害必须在 24 小时内修复。在巡查过程中，发现有标志、标线、可变车道、路口诱导屏等设施损坏或缺损，须及时向业主报告。
4、公路用地范围内发现检查井盖（包括雨（污）水、电力、通讯等所有检查井盖）缺失或损坏，影响行人、行车安全，须在第一时间做好安全警示措施，并通知井盖权属单位进行处置。对未按时处置的或无主、废弃的井盖，先行代为补装或更换。
（六)、应急处置要求
1、按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。
2、养护单位须针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，编制应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容，下立交应制定专项应急处置预案，做到一处一预案，相关工作落实到位并定期检查。
3、对管辖的每个下立交要制定防汛防台专项应急预案，落实专人值守。发生台风、暴雨预警时，按《区管公路下立交防汛防台应急响应程序》采取应对措施。当积水深度超过 25cm 且水位得不到有效控制时，下立交须采取封道措施。
4、及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来公路通行障碍做好相关防御措施。
5、与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。
6、按照《上海市路政局道路突发事件应急管理预案》、《上海市路政局冰雪灾害专项应急预案》、《上海市路政局防汛防台专项应急预案》等要求，启动相应预警等级的应急响应。
7、定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、处置水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，不断完善应急预案。
8、建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，须按照相关要求及时上报各类信息，做好首报、续报、终报；必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报。
（七)、安全文明施工措施与要求
养护单位应依据现行标准规范，结合合同标段实际环境、养护作业时间长短等，制定相应的安全、文明施工具体措施，确保安全生产。
1、养护单位及其劳务分包商必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。养护单位应对养护人员进行全员《公路养护安全作业规程》和《公路养护安全作业规程实施细则》的贯标培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。
2、建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。
3、建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，养护单位法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。
4、凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，禁止货运车载人。
5、进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具，2012 年起新添置的作业机械和车辆车身应当涂成桔黄色。
6、严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。
7、如养护施工过程中发生重特大安全事故，养护单位应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。
8、开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。
9、按公路行业标准布置养护道班（养护基地）；道班（基地）的建筑院墙颜色漆为浅黄标志色；道班（基地）大门处设置标准化的道班名称牌，大门两侧分别书写黄底红字的“养好公路、保障畅通”宣传标语；根据道班（基地）实际布局，选择显眼位置悬挂直径为 60cm 的公路路徽，在适宜位置设置旗台，除雨天外每天升降国旗、路旗和司旗；道班（基地）要布局合理、设施适用、环境（食堂、仓库、宿舍、厕所）整洁，室内物品摆放整齐，院内机具停放有序。
10、在区管公路桥孔下设置养护基地应符合“安全有序、设施完好、协调统一、整洁美观”的要求，结合现状，因地制宜，满足桥梁养护检查要求，不影响桥梁安全和其使用功能。
（八)、内业资料编制管理要求
养护单位应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。
1、养护单位应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；
2、配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映养护单位的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；
3、养护单位须每年对养护资料进行整理、归档，在合同有效期末上交业主。


	赵巷镇新城一站大居道路养护和雨污水管网养护季度考核评分表

	序号
	检查项目
	标准分
	评分标准
	自评扣分
	监理扣分
	备注

	一
	养护质量
	70
	
	
	
	

	(一)
	清扫保洁
	10
	
	
	
	

	1
	按照要求进行道路清扫保洁
	8
	按合同清扫要求的方式、次数进行清扫冲洗，路面、人行道、路肩、边坡边沟、绿化带及百米桩等附属设施达到保洁要求。一（次）处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	2
	按照要求进行垃圾清运
	2
	建立行之有效的垃圾清运系统，有定点垃圾收集点，不产生暴露垃圾，无垃圾堆积。一（次）处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	(二)
	道路
	12
	
	
	
	

	1
	按照有关规范进行路面养护
	6
	保持路面平整，无坑塘、拥包、车辙、错台、沉陷等严重病害。一处不符合要求扣1分。
	
	
	

	
	
	3
	道路发生以上病害危及行车安全的，立即做好防护措施，并严格按照规范要求修复。一处不符合要求扣1分
	
	
	

	2
	按照有关规范进行路肩、边坡等防护设施养护
	3
	路肩清洁、整齐，无高草、无堆物、无明显缺土，排水明沟畅通，边坡无塌陷，人行道平整无明显积水，挡墙等防护设施无明显损坏。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	(三)
	下水道
	10
	
	
	
	

	1
	保持下水道（含构造物、明沟、涵洞等）完好和达到良好的使用性能
	6
	按照要求对下水道进行养护，保持管道畅通，窨井壁保持清洁，定时疏通及清捞；构造物、明沟、涵洞整洁无损坏、井盖无缺损。一处不符合要求扣0.5，管道、窨井养护不到位引起大面积积水此项不得分。
	
	
	

	2
	确保安全
	4
	经通知或发现窨井盖缺损，必须在2小时内派人到现场处理并及时上报处理结果。一次不及时扣1分。
	
	
	

	(四)
	桥梁
	10
	
	
	
	

	1
	确保桥梁处于受控状态
	4
	检查中发现有三类以上桥梁病害和不明原因的其他严重情况应立即做好防护措施并及时上报甲方或监理、区公路所。一次不上报扣2分。
	
	
	

	2
	保持桥梁正常运行
	6
	上部结构完好，桥面整洁，无明显病害，栏杆无严重油漆剥落、破损，伸缩缝无明显损坏、不积杂物，桥面排水管、孔畅通，无淤塞。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	
	
	
	下部结构完好，锥坡砌体完好，桥台翼墙无损。桥孔无垃圾堆积，无违章建筑。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	(五)
	绿化
	10
	
	
	
	

	1
	修剪规范，无缺株、死株
	6
	未及时修剪或修剪不到位，遮挡公路设施，绿化长势差，每处扣0.5分。行道树缺株每20米扣0.5分，灌木明显缺失，有死株，一株扣1分。
	
	
	

	2
	绿化生长良好，基本无病虫害
	4
	病虫害及时防治，定期施肥、除虫害，行道树及时刷白。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	(六)
	附属设施
	10
	
	
	
	

	1
	保持公路附属设施完整、齐全、不歪斜和牢固
	5
	按要求保持百米桩、路名牌、桥名牌等公路附属设施完整、齐全、不歪斜及牢固。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	2
	保持公路附属设施设置规范、醒目
	2
	附属设施设置规范、醒目，每年油漆一次。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	3
	安全设施
	3
	警示桩、安全护栏设置规范、齐全，无明显残缺。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	（七）
	小修项目
	8
	质量达到规范要求，内业资料齐全、整理成册。一（次）处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	二
	基础管理
	10
	
	
	
	

	（一）
	道班（泵站）布局合理，管理规范、有序
	2
	有专门道班房，布局合理，配备应急仓库、必要机械设备，道班（泵房）场地整洁，材料堆放合理，食堂、仓库、宿舍、厕所整洁。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	
	
	2
	道班（泵房）制度、道路、桥梁、桥孔设备量卡齐全，道班巡查、养护日记等各项记录齐全，字迹清楚，无涂改，无虚假。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	（二）
	按核定计划优质、高效完成
	2
	严格按照甲方、监理、区公路所批准后的计划实施，对发出的业务联系单及时落实或整改。一次不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	（三）
	科学、准确、及时做好各类统计报表
	4
	制定全年养护维修大纲，并结合季节特点及路况制定月度养护、小修项目计划，严格按照核实工程量月度决算，做好桥梁经常性检查，全面、准确、及时上报。一次不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	三
	应急处置
	7
	
	
	
	

	（一）
	组织落实
	2
	编制应急预案，建立应急领导、工作小组及抢险队伍，明确分工，有活动记录。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	
	
	
	安排汛期等突发天气值班，值班有台帐记录。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	（二）
	实施落实
	4
	每年开展应急演练，有方案、总结并上报甲方备案。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	
	
	
	应急物资配备充足，做好设施、设备日常维修保养（下立交泵站、下水道、水泵等），设施、设备运行正常，有检查台帐记录，不发生人为事故。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	
	
	
	做好各类应急抢险工作，统一指挥，统一管理。接到报告后一小时内到达现场（含小型抢修设备）组织抢险，大型抢险抢修设备二小时后到达现场，组织有力、措施得当，抢险物资充足、设备运行正常。一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	（三）
	总结
	1
	按要求上报甲方防汛防台防冻等总结。一次不上报扣0.5分
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四
	文明施工、安全生产
	10
	
	
	
	

	（一）
	严格按照施工规范和交通部及有关上级部门的养护文明施工要求进行文明施工
	5
	作业现场要有安全警戒、安全护栏及告知牌，养护人员上路要穿着黄马夹或养护标志服，道班消防器材等配制合理、符合要求。一次（处）不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	（二）
	严格按照有关安全文明施工规范、标准签订协议、开展检查
	2
	安全教育记录，安全协议，一处不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	
	
	3
	开展安全检查，全面、仔细查隐患，有整改措施，有书面记录。一次不符合要求扣0.5分。
	
	
	

	
	
	
	发生重大安全事故，扣8分
	
	
	

	五
	其他
	3
	
	
	
	

	（一）
	来信来电处理
	2
	接到各类投诉要按时按有关要求完成，如需书面答复或答复当事人应及时回复。未按要求处理一次扣1分。
	
	
	

	（二）
	按时按质完成交办的任务
	1
	每季上报一篇养护工作简讯，未达到要求，一次扣0.5分
	
	
	

	合计
	100
	
	
	
	

	
	总得分
	
	
	
	
	

	检查人员签名
	养护单位检查人员签名
	

	
	监理单位检查考核人员签名
	

	
	街镇检查人员签名
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	检查日期：





四、养护清单
	 新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目—36条道路人行道、车道

	道路名称
	起点道路
	终点道路
	道路长度（米）
	人行道面积（平方）
	车行道面积（平方）
	备注

	崧文南路
	公园路
	北淀浦河路
	879
	4395
	13185
	

	青湖东路
	古安路
	汇金路
	619
	2881
	12082
	

	秀泉路
	古安路
	汇金路
	624
	3747
	8743
	

	崧涵路
	青湖东路
	公园路
	563
	3377
	5629
	

	古安路
	北淀浦河路
	青湖东路
	166
	993
	1655
	

	古安路
	公园东路
	青湖东路
	971
	5617
	10755
	

	秀源路
	汇金路
	油墩港一路
	710
	4260
	7100
	

	秀淳路
	崧雅路
	油墩港一路
	705
	4230
	7050
	

	夏家宅路
	汇金路
	崧雅路
	90
	540
	540
	

	崧润路一期
	秀淳路
	秀源路
	220
	1320
	2200
	

	油墩港一路
	秀淳路
	秀源路
	290
	1740
	2900
	

	崧雅路
	秀淳路
	盈港东路
	521
	3126
	5210
	

	华科东路
	汇金路
	油墩港一路
	895
	4476
	13429
	

	秀禾路
	汇金路
	油墩港一路
	901
	5409
	12620
	

	秀泽路
	汇金路
	油墩港一路
	920
	5520
	11040
	

	崧漪一路
	秀沁路
	南淀浦河路
	231
	694
	2313
	

	崧漪二路
	秀沁路
	南淀浦河路
	320
	961
	3202
	

	崧涟二路
	秀沁路
	南淀浦河路
	405
	1215
	4050
	

	秀沁路
	318国道
	崧涟一路
	1533
	7592
	22723
	

	秀涓路
	崧潭路
	崧涟一路
	1094
	5153
	11008
	

	青湖东路
	汇金路（318国道）
	崧浪路
	1037
	5185
	15554
	

	崧淀一路
	北淀浦河路
	青湖东路
	194
	1164
	1940
	

	崧淀二路
	北淀浦河路
	秀泉路
	436
	2616
	4360
	

	崧润路三期
	北淀浦河路
	公园东路
	595
	2380
	8516
	

	崧泉路二期
	公园东路
	秀源路
	1463
	7315
	29260
	

	崧泉路三期
	青湖东路
	公园东路
	393
	1965
	9039
	

	崧泉路四期
	秀沁路
	青湖东路
	908
	5447
	13616
	

	崧润路二期
	秀源路
	公园东路
	1508
	4177
	15111
	

	南淀浦河路
	崧潭路
	崧涟二路
	890
	4450
	10680
	

	秀福路
	崧泉路
	油墩港一路
	492
	2954
	4924
	

	崧古路
	秀禾路
	秀泽路
	176
	775
	1321
	

	秀泉路
	汇金路
	318国道
	108
	540
	1458
	

	秀泉路
	崧淀二路
	崧润路
	563
	3377
	7879
	

	南淀浦河路
	崧雅路
	崧润路
	861
	4306
	10335
	

	崧雅路
	盈港东路
	华科东路
	245
	1470
	2450
	

	
	
	
	
	
	
	

	       新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目—11条道路人行道、车道

	崧潭路
	秀沁路
	南淀浦河路
	173
	865
	2595
	

	崧甘路
	华科东路
	秀禾路
	257
	1156.5
	1927.5
	

	古安路
	秀泽路
	公园东路
	249
	1494
	2490
	

	崧泉路一期
	秀源路
	秀淳路
	292
	1752
	7592
	

	北淀浦河路
	318国道
	崧润路
	1134
	9072
	13608
	

	秀淳路延伸段
	崧雅路
	汇金路
	99
	594
	990
	

	崧文路
	秀泽路
	公园东路
	231
	1617
	3927
	

	崧涟一路
	秀沁路
	崧涟二路
	709
	5672
	8508
	

	油墩港一路二期(华科东路~秀福路)
	华科东路
	秀福路
	762
	4572
	7620
	

	油墩港一路二期(秀源路~华科东路)
	秀源路
	华科东路
	411
	2466
	4110
	

	北淀浦河路（同三国道向西183米-318国道）
	同三国道向西183米
	318国道
	785
	6280
	9420
	



	新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目—36条道路雨水管道清单

	道路名称
	起点道路
	终点道路
	雨水主管（米）
	雨水支管（米）
	雨水井（座）
	备注

	崧文南路
	公园路
	北淀浦河路
	1026
	412
	41
	

	青湖东路
	崧浪路
	汇金路
	1939
	520
	20
	

	秀泉路
	古安路
	汇金路
	671
	260
	51
	

	崧涵路
	青湖东路
	公园路
	509
	220
	22
	

	古安路
	北淀浦河路
	公园东路
	1095
	326
	32
	

	秀源路
	汇金路
	油墩港一路
	878
	340
	34
	

	秀淳路
	崧雅路
	油墩港一路
	795
	312
	30
	

	夏家宅路
	汇金路
	崧雅路
	105
	62
	6
	

	崧润路一期
	秀淳路
	秀源路
	1546
	626
	62
	

	油墩港一路
	秀淳路
	秀源路
	330
	162
	16
	

	崧雅路
	秀淳路
	华科东路
	710
	284
	28
	

	华科东路
	汇金路
	油墩港一路
	1041
	472
	47
	

	秀禾路
	汇金路
	油墩港一路
	1072
	440
	44
	

	秀泽路
	汇金路
	油墩港一路
	931
	442
	44
	

	崧漪一路
	秀沁路
	南淀浦河路
	400
	112
	11
	

	崧漪二路
	秀沁路
	南淀浦河路
	548
	163
	16
	

	崧涟二路
	秀沁路
	南淀浦河路
	598
	186
	18
	

	秀沁路
	318国道
	崧涟一路
	2348
	725
	72
	

	秀涓路
	崧潭路
	崧涟一路
	1560
	502
	50
	

	崧淀一路
	北淀浦河路
	青湖东路
	237
	101
	10
	

	崧淀二路
	北淀浦河路
	秀泉路
	494
	218
	21
	

	崧泉路二期
	公园东路
	北淀浦河路
	2202
	864
	86
	

	崧泉路三期
	秀沁路
	公园东路
	1197
	546
	54
	

	南淀浦河路
	崧潭路
	崧涟二路
	1450
	461
	46
	

	秀福路
	崧泉路
	油墩港一路
	452
	198
	19
	

	崧古路
	秀禾路
	秀泽路
	141
	52
	5
	

	秀泉路
	汇金路
	318国道
	62
	54
	3
	

	秀泉路
	崧淀二路
	崧润路
	724
	412
	29
	

	盈港东路
	崧雅路
	崧润路
	0
	0
	0
	

	南淀浦河路
	同三国道
	崧潭路
	959
	378
	28
	

	汇金路站（东）雨水管：DN400=128米，雨水检查井4座；汇金路站-赵巷站明挖区间洞口雨水泵房 ；雨水管：DN1200=20米，雨水压力井1个，雨水排风口1个

	      新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目—11条道路雨水管道清单

	崧潭路
	秀湄路
	南淀浦河路
	231
	132
	6
	

	崧甘路
	华科东路
	秀禾路
	210
	254
	7
	

	古安路
	秀泽路
	公园东路
	154
	132
	7
	

	崧泉路一期
	秀源路
	秀淳路
	387
	232
	9
	

	北淀浦河路
	318国道
	崧润路
	1334
	598
	32
	

	秀淳路延伸段
	崧雅路
	汇金路
	84
	122
	5
	

	崧文路
	秀泽路
	公园东路
	186
	139
	6
	

	崧涟一路
	秀沁路
	崧涟二路
	612
	782
	19
	

	油墩港一路二期(华科东路~秀福路)
	华科东路
	秀福路
	617
	465
	22
	

	油墩港一路二期(秀源路~华科东路)
	秀源路
	华科东路
	445
	426
	39
	

	北淀浦河路（同三国道向西183米-318国道）
	同三国道向西183米
	318国道
	823
	817
	17
	



	新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目—36条道路污水管道清单

	道路名称
	起点道路
	终点道路
	污水主管（米）
	污水支管（米）
	污水井（座）
	备注

	崧文南路
	公园路
	北淀浦河路
	865
	56
	37
	

	青湖东路
	崧浪路
	汇金路
	1366
	91
	45
	

	秀泉路
	古安路
	汇金路
	664
	49
	25
	

	崧涵路
	青湖东路
	公园路
	465
	35
	20
	

	古安路
	北淀浦河路
	公园东路
	517
	35
	21
	

	秀源路
	汇金路
	油墩港一路
	835
	56
	22
	

	秀淳路
	崧雅路
	油墩港一路
	810
	60
	31
	

	夏家宅路
	汇金路
	崧雅路
	70
	10
	5
	

	崧润路一期
	秀淳路
	秀源路
	1533
	113
	55
	

	油墩港一路
	秀淳路
	秀源路
	195
	16
	10
	

	崧雅路
	秀淳路
	华科东路
	310
	26
	11
	

	华科东路
	汇金路
	油墩港一路
	1174
	90
	34
	

	秀禾路
	汇金路
	油墩港一路
	632
	45
	27
	

	秀泽路
	汇金路
	油墩港一路
	839
	48
	29
	

	崧漪一路
	秀沁路
	南淀浦河路
	301
	26
	11
	

	崧漪二路
	秀沁路
	南淀浦河路
	412
	30
	16
	

	崧涟二路
	秀沁路
	南淀浦河路
	301
	26
	14
	

	秀沁路
	318国道
	崧涟一路
	1665
	128
	64
	

	秀涓路
	崧潭路
	崧涟一路
	1122
	80
	49
	

	崧淀一路
	北淀浦河路
	青湖东路
	175
	20
	9
	

	崧淀二路
	北淀浦河路
	秀泉路
	496
	35
	20
	

	崧泉路二期
	公园东路
	北淀浦河路
	941
	70
	39
	

	崧泉路三期
	秀沁路
	公园东路
	1633
	113
	51
	

	南淀浦河路
	崧潭路
	崧涟二路
	927
	70
	41
	

	秀福路
	崧泉路
	油墩港一路
	352
	26
	14
	

	崧古路
	秀禾路
	秀泽路
	52
	10
	3
	

	秀泉路
	汇金路
	318国道
	286
	14
	3
	

	秀泉路
	崧淀二路
	崧润路
	193
	0
	9
	

	盈港东路
	崧雅路
	崧润路
	1040
	64
	14
	

	南淀浦河路
	同三国道
	崧潭路
	940
	48
	29
	

	汇金路站（东）污水管：DN400=150米，污水检查井6座

	      新城一站大居道路养护和雨污水管网养护采购项目—11条道路污水管道清单

	崧潭路
	秀湄路
	南淀浦河路
	230
	52
	6
	

	崧甘路
	华科东路
	秀禾路
	0
	0
	0
	

	古安路
	秀泽路
	公园东路
	0
	0
	0
	

	崧泉路一期
	秀源路
	秀淳路
	152
	24
	7
	

	北淀浦河路
	318国道
	崧润路
	285
	28
	9
	

	秀淳路延伸段
	崧雅路
	汇金路
	90
	9
	6
	

	崧文路
	秀泽路
	公园东路
	0
	0
	2
	

	崧涟一路
	秀沁路
	崧涟二路
	0
	0
	16
	

	油墩港一路二期(华科东路~秀福路)
	华科东路
	秀福路
	530
	45
	15
	

	油墩港一路二期(秀源路~华科东路)
	秀源路
	华科东路
	0
	0
	18
	

	北淀浦河路（同三国道向西183米-318国道）
	同三国道向西183米
	318国道
	0
	0
	0
	



