上海市青浦区御澜湾幼儿园创建信息化应用标杆校项目需求
项目总述

	项目名称
	上海市青浦区御澜湾幼儿园创建信息化应用标杆校项目

	采购内容
	本项目主要建设“五乐 ”智慧平台，“五乐 ”为乐理、乐玩、乐研、乐陪、乐联，通过信息化手段为我校“五乐”建设赋能， 实现课程、信息、资源、数据的互联互通，贯穿园务管理、课程教学、教师发展、家园共育、社区共建等多个应用场景，详见招标文件需求。

	采购预算
	本项目采购预算为3227340元人民币，超过采购预算的报价不予接受。

	付款方式
	1.合同签订后15个工作日内，甲方支付合同金额的30%；

2.项目软硬件设备安装调试完成并通过初验后15个工作日内，甲方支付合同金额的30%；

3.项目终验合格后15个工作日内，甲方支付合同金额的40%。


项目概述
2018年10月印发的《上海市教育信息化应用标杆学校创建工作实施方案》提出要通过教育信息化应用标杆学校创建工作，在全市率先建成一批服务学生个性化发展、具有先进教育理念和现代化治理体系的新型学校，促进教育信息化从技术驱动向育人为本转变，从碎片化建设向系统推进转变，从脉冲式应用向常态化应用转变；要探索新时代下学校教育的发展路径和有效策略，推动各级各类学校创新发展，推动现代化教育治理体系建构形成，以“发掘学生潜质、激发学生兴趣、指导学生学习、成就学生价值”为基本目标，全面提升人才培养质量。

上海市教育信息化应用标杆校创建工作是上海市教委为深入贯彻落实教育部和上海市教育信息化2.0行动计划的要求，探索信息时代教育数字化转型，加快实现上海教育现代化的一项重要工作，上海市青浦区御澜湾幼儿园于2023年获批第四批上海市教育信息化应用标杆培育校，计划通过本项目的实施，幼儿园将建成一个数据驱动、流程优化、家园协同、个性化发展的现代化智慧幼儿园，其核心成效是全面提升保教质量、管理效率和幼儿的综合素养，成为区域内的信息化教育示范标杆。

建设单位介绍
青浦区御澜湾幼儿园是区教育局新建的一所全日制公办幼儿园，位于青浦城区西部，设计规模15个班。学校占地面积8344平方米，建筑面积6256平方米,绿化面积2670平方米。整体校舍为工字型结构,內庭连接,错落有致,布局合理，采光通透。学校于2018年秋季开学，截止目前共开设11个班，幼儿263名，教职工50人。

学校围绕“乐玩趣游”的课程思想，以玩乐、玩趣、玩学为线索，努力为幼儿提供充足的活动空间、时间和材料资源保障，在“逗玩”中观察、支持、发展幼儿，着力培养“有生机乐创想富情趣”乐玩儿童，将学校办成一所“管理融思、课程融趣、环境融动、文化融童”的乐园。
我园力争通过本项目建设，定制“五乐”建设平台（即以促进孩子玩、学为目的“乐玩”，以促进教师教研的“乐研”、以促进家园共育的“乐陪”，以学校管理的“乐理”，以促进社区共建共育的“乐联”），以数据、平台、资源为核心，依托先进的系统架构推进智慧治理的新格局，探究新技术在幼儿活动场景中的运用，创建智慧育人的新场景，有步骤推进学校数字化转型，提质增效学校管理、课程教学、专业成长、家园协同等多个领域。
建设目标
通过本项目的建设，提升我园信息技术应用水平，提升幼儿园综合管理能力，探究新技术在幼儿课堂的教育新模式，以数据、平台、资源为抓手，引领幼儿园教育的标杆作用，阶段性目标如下：
（1）提升管理效率：行政办公管理系统能够协助幼儿园进行更高效的管理，减少人力资源浪费，提高幼儿园行政办公效率；

（2）提高教学质量：通过信息化技术，为教师提供更多教学资源和工具，创建校本资源库，提升教学质量；利用信息化手段拓宽儿童的学习空间，采用新科技提升儿童的学习兴趣，培养他们的自主学习能力和创造力；

（3）教师发展：通过信息化技术，为教师的发展、工作经历、职称晋升提供专业的管理系统，提升教学能力。培养优秀的教师，优秀的教师应具备扎实的学科知识、专业的教学方法和创新的教学理念。通过不断学习和实践，提高教学能力，才能更好地引导幼儿，激发幼儿的探究兴趣，培养幼儿的创新能力和综合素质。

（4）家园共育：加强幼儿园、教师与家长的沟通交流，提升共育氛围，通过家园共育平台的建设，推送家园共育课程，辅导家长教育孩子；

（5）社区共育：探索和逐步完善幼儿园和社区的共育新途径，利用社会资源促进幼儿融入社会。

（6）成果共享：建成后的项目成果入驻青浦区教育局数字基座，实现数据向上统一归集、本项目建设的应用入驻和调用区级数字基座的能力。我园通过本项目的使用经验，为青浦区其他幼儿园信息化提供应用案例，共同提升青浦幼教信息化应用水平。

建设原则
需求主导，项目推进

以重点应用领域作为突破口，以信息技术与一日生活的整合为重点，以应用为抓手，切实解决保教系统中信息技术应用水平的提升等问题。

共建共享，安全高效

充分利用现有学校信息化基础，加强整合和互联互通。在保证应用先进性的同时，采用安全可靠成熟的技术，建设一整套的安全保障体系，以安全保发展，在发展中求安全。

应用至上，持续发展

一切建设，都是以满足教育应用上的需求为前提，以实现教育水平的提高为根本目的。同时，本着长远规划，合理布局，优化结构的思路，注重技术的开放性和可扩充性，软硬件结合，实现平台建设的可持续发展。

系统安全

信息化系统自身安全包括物理安全、系统安全、信息安全、管理制度安全、数据安全和运行安全等；

可扩展

统一规划，兼顾长远，既要满足现有的需求，又要兼顾系统的可扩展性，保证分布实施的延续性。系统在结构、规模、应用能力等各个方面都必须具备很强的扩展能力；

可靠性

执行ISO9001质量认证体系及ISO27001信息安全管理体系认证要求，确保涉及信息和数据的系统高可靠性和稳定性；

规范性

系统必须满足国家各种相关规定和标准。
项目建设依据
《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》
《教育信息化2.0行动计划》
《中国教育现代化2035》
《上海市幼儿园信息化建设与应用指南(试行)》
《全面建设高质量幼儿园的实施意见》
《青浦区教育事业发展“十五五”规划》及其他国家法律法规
《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2018

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-2024

《民用建筑电气设计规范条文说明》 JGJ/T 16-92

《民用建筑电气设计规范详解手册》 JGJ/T 16-92

《综合布线系统工程设计规范》 GB/T 50311-2016

《安全防范工程程序与要求》 GA/T 75-94

《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93

《低压配电装置及线路设计规范》 GBJ54-83

《计算机场地技术条件》 GB2887-89

《计算机场地安全要求》 GB9361-88

建设领域计算机软件工程技术规范 JGJ-/T90-92

综合布线EIA/TIA568、569、606、607、TSB72等标准

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312-2000
以上技术标准如不是最新版，以最新版为准

现状介绍
7.1校园网络拓扑
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网络架构概述
青浦区教育城域网光缆入户至网络控制室内，在教室、活动室和办公室等处设有电话、无线AP及网络接口。接入层网络设备以及无线AP设备链路都汇聚于幼儿园网络控制室，通过核心交换机上联至青浦区教育局信息中心教育云，由信息中心统一管理网络安全、互联网出口。
7.2校园建筑图纸
室外总图
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一层平面图
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二层平面图
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三层平面图
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7.2已有信息系统及对接
1）青浦区教育数字基座
青浦区教育数字基座现具有组织中心、应用中心、消息中心、数据中心四大核心功能，各业务系统需与区教育基座四大核心功能实现全面、稳定、高效的对接。青浦区教育数字基座整体架构如下：
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（1）基座组织中心

基座组织中心具备统一身份认证系统。统一身份认证系统基于oAuth2.0协议，支持应用认证、 LDAP认证。改造后的业务系统须与基座组织中心对接，实现单点登录。

对接接口如下：

请求参数说明：

	参数
	类型
	是否必须
	参数说明

	appid
	String
	是
	应用唯一标识

	sign
	String
	是
	签名（应用id+应用密匙+时间戳）MD5加密

	timestamp
	String
	是
	时间戳，例1754028075135

	grant_type
	String
	是
	填client_credential


返回参数说明：

	参数
	是否必须
	是否必须
	说明

	msg
	String
	是
	返回消息

	code
	Int
	是
	返回码200成功 非200失败

	token
	String
	是
	应用token


示例：获取单位信息接口：

在调用数据之前首先 需要获取access_token。

通过https协议获取access_token 地址及参数：

请求路径：https:// appstore.qpedu.cn/oAuth/***/****

请求方式：GET

请求参数说明:

	参数(Headers)
	类型
	是否必须
	说明

	Authorization-App
	String
	是
	应用token

	参数(Query)
	类型
	是否必须
	说明：pageNo和pageSize不传，默认返回前200条数据

	pageNo
	Int
	否
	当前页码

	pageSize
	Int
	否
	每页显示条数

	schoolId
	Long
	否
	学校id


全量同步：用于应用首次接入、数据初始化，返回最新完整数据集。

数据更新机制：

当数据发生更新后，将通过以下方式实现数据交换：

增量同步接口：基于上一次同步时间点，返回新增（I）、修改（M）、删除（D）数据，通过标识位精准区分数据操作类型；

回调确认机制：应用完成全量或增量同步后，须回传最后一条成功同步数据唯一标识，确保同步状态可追溯、可续传。

统一认证OAuth2.0授权登录让统一认证用户使用统一认证身份安全登录第三方应用或网站，在统一认证用户授权登录已接入统一认证OAuth2.0的第三方应用后，第三方可以获取到用户的接口调用凭证（access_token），通过access_token可以进行统一认证开放平台授权关系接口调用，从而可实现获取统一认证用户基本开放信息和帮助用户实现基础开放功能等。
（2）基座数据中心对接。

业务系统应按照基座数据中心定义的数据标准与接口规范，将平台所产生的业务结果数据、用户行为数据等进行统一采集、清洗、转换，并通过可靠的消息通道或API接口方式对接到基座的数据中心。推送过程需支持全量同步与增量同步两种模式，确保数据的实时性、完整性和一致性，同时具备数据校验与异常重试机制，保障数据传输的可靠性。

（3）基座应用中心、消息中心对接。

业务系统应按照教育基座开发文档要求，将应用图标、链接地址及新建APPid接入应用中心，并打通消息中心数据接口，实现站内信息互通。

（2）幼儿接送系统

青浦区御澜湾幼儿园现有园所管理中采用了“孩子通”品牌的学前智慧教育平台，该平台专注于幼儿园日常工作与幼儿发展，帮助老师和家长更好地记录了解幼儿的生活和学习。我园目前在用的功能有幼儿安全接送、幼儿考勤、教师考勤功能模块。
其中幼儿考勤功能模块需要完成和本项目的数据对接，由幼儿园智慧大脑统一进行数据可视化展示。
幼儿考勤
支持与门禁安全系统无缝对接，幼儿出勤情况家校实时互通，方便园所和家长及时知晓幼儿入离园动向；可设置自定义校历日期，系统内置国家法定节假日及暑假时间段，实现考勤数据精准统计多种标准化考勤报表格式，支持考勤数据自动汇总、一键导出功能。
对接详细要求如下：
“孩子通”学前智慧教育平台具有标准API接口，支持使用HTTP协议进行通信，数据以JSON或XML格式传输。

架构要求：使用 RESTful API 架构。

标准遵循：遵循 RESTful架构规范，使用标准的 HTTP 方法（GET, POST, PUT, DELETE 等），并利用 HTTP 状态码表示请求结果。

数据格式：

请求/响应体： 统一使用 JSON 作为数据交换格式。

字符编码： 统一使用 UTF-8 编码。

认证机制：API Key + Secret，要求密钥通过 HTTPS 传输，并在请求头中传递。

OAuth 2.0 / JWT：要求使用客户端凭证模式或密码模式等，并详细说明 Token 的获取、刷新流程。

授权： 要求实现基于角色的访问控制，明确不同接口或数据范围所需的权限。

必须使用 HTTPS： 所有 API 通信必须使用 TLS 1.2 或更高版本 的 HTTPS 协议进行加密。

防重放攻击： 需使用 Nonce、时间戳等方式防止请求被重复提交。

敏感信息： 禁止在 URL、日志中明文传输或记录敏感信息（如密码、Token、身份证号、学籍号等）。

数据脱敏： 在响应中，对敏感字段进行脱敏处理。
数据字段示例：
event_id: 考勤事件唯一ID

student_id: 幼儿唯一ID

class_id: 班级ID

event_type: 事件类型（如：入园、离园）

event_time: 事件发生时间（精确到秒，格式为ISO 8601标准，例如：2023-10-27T08:05:30+08:00）

device_id: 刷卡或刷脸设备编号

verification_mode: 验证方式（如：刷卡、人脸识别、指纹、密码等）

accompanying_person: 接送人姓名/关系（适用于离园时）

photo_url: 抓拍照片的URL

数据格式： 请求与响应数据统一采用JSON格式。

系统对接要求：项目实施对接过程中，采购人负责沟通协调，成交供应商实现技术对接，如产生第三方（采购人和中标人之外的其他单位，如数据提供方、技术支持方、接口提供方等）的对接集成费用，须包含在本次项目的投标报价中。
★投标人需完成本项目幼儿园智慧大脑向区级平台的对接，具备接入青浦区教育数字基座的能力，针对该功能提交承诺函（格式自拟加盖公章），未提供承诺函的视为未响应。如果无法在合同限定的期限内完成，招标人有权取消采购合同，由投标人承担一切责任。

项目详细建设需求
8.1软件总体性能需求
运行架构：B/S或C/S，支持局域网和互联网部署、运行；
吞吐量：≥200TPS；
系统资源占用率：CPU和内存占用≤80%；
响应度：区教育数字基座统一身份认证登录≤3s，数据查询≤3s，页面操作≤1s；
8.2软件部署需求
投标人需熟悉幼教行业，了解标杆培育校的建设要点及重点，能够深化分析本项目软件的需求和青浦区御澜湾幼儿园的教学及应用场景。本项目软件需部署在青浦区政务云，需支持信创运行环境，必须具备相应的安全保障措施，保障数据安全、不被泄露、不被篡改。青浦区政务云提供服务器资源、网络资源、密码资源、网络安全运行环境，服务器配置不低于8核心、32G内存、500G存储、千兆带宽，可依据本项目实际需求进行申请，无需中标人承担。

青浦区御澜湾幼儿园通过教育城域网与信息中心互联，总带宽为10Gbps，信息中心的总出口带宽为10Gbps。本项目中所有设备的IP地址均由信息中心统一划分，中标人应在项目实施前15个工作日内，向采购人提交完整的设备IP地址需求清单（含设备名称、用途、IP地址段需求、端口占用情况），采购人在收到清单后10个工作日内完成IP地址分配并反馈中标人。
各子系统能够独立运行，抗风险能力强，不依赖于统一门户平台，也能正常工作。
软件的操作界面要简洁，功能要实用，操作易上手。

系统在运行过程中，必须建立日志管理、各项管理制度及各种操作规程。软件维护应包括工作参数修改、数据字典维护、用户权限控制、操作口令或密码设置和修改、数据安全性操作、数据备份和恢复、故障排除等。
8.4系统对接要求

接口要求
投标人需针对区教育数字基座、幼儿接送系统的对接，分别描述需对接的接口类型、业务数据以及对接后的数据同步性，能否做到实时同步。
数据汇集
“五乐”智慧管理平台带产生的管理数据、教研数据、体能数据、学情数据、评价数据、课件资源、共育等数据需归集至幼儿园智慧大脑，由智慧大脑前后端进行数据分析和可视化呈现，直观提供统计信息，根据幼儿园的需求提供对应的统计图、数据清单，能够提供电子表格导入导出功能，满足幼儿园管理部门对数据分析、挖掘、利用、决策的功能需求。
8.5系统安全要求
保密性

系统信息不得泄漏给非授权用户，可以通过身份认证、访问控制、安全通信协议等技术实现。

完整性

信息在传输、交换、存储和处理过程中，投标人需采用技术手段保持信息不被破坏或修改、不丢失和信息未经授权不能改变。

可用性

保证信息资源可被授权实体按要求访问、正常使用或在非正常情况下能恢复使用。当系统遭受意外攻击或破坏时，可以迅速恢复并能投入使用。

病毒防护

本项目软件和应用环境需采用相应的病毒防护措施，保障系统在运行过程中不被病毒破坏、木马植入、恶意插件劫持。

数据加密

在网络传输和数据交换过程中需采用加密技术，杜绝采用明文传输，保障数据安全。

为保障师生在互联网环境下使用云服务过程中的数据安全以及本项目的安全需求，投标人提供的SAAS云软件（如有）需具备安全防护措施，软件开发部分需配合采购人通过等保测评，测评过程中发现的漏洞和bug，需及时修复。
项目建设内容
建设“五乐 ”智慧平台，“五乐 ”为乐理、乐玩、乐研、乐陪、乐联，通过 信息化手段为我校“五乐”建设赋能， 实现课程、信息、资源、数据的互联互通，贯穿园务管理、课程教学、教师发展、家园共育、社区共建等多个应用场景。

乐理：智慧幼儿园管理模块，实现幼儿园的协同办公，进一步向无纸化办公 转型， 同时开发校园大脑系统，对接其他应用系统， 实现数据归集和分析，为幼儿的个性化的教育和校园管理等提供科学的决策依据。
1）建立齐全的统一体系管理。提供从门户、认证、登录、应用、数据、消息等全方位的一体化服务，统一门户实现了业务化数据的集中统计与展示，还将分散的各个系统用户管理功能整合，实现统一用户认证，为青浦区御澜湾幼儿园提供一站式登录及账户服务。

2）学校行政办公平台，需实现学校动态、园务公开、办公用品管理、考勤管理、维修管理、流程审批、通知公告、日程计划等日常办公功能。智能办公系统从教育应用着手，充分体现教育行业特点，从而提高了应用体验，满足了学校各级人员的需要。

3）幼儿健康管理系统需幼儿膳食营养、幼儿晨检、体检管理、疫苗接种情况、传染病管理、体弱儿童管理功能，全方位对幼儿的健康状况进行记录、跟踪、预警。

乐玩：针对幼儿的畅玩模块，采用光影技术和信息化手段让孩子玩得更好、让教师的观察指导支持更有针对性和有效性，充分激发孩子的主动参与，实现孩子个性化的发展。
1）乐玩时光机：幼儿园老师需要通过孩子的成长图片或视频素材，定期观察记录幼儿的成长情况。由于幼儿园的活动环境较为多元和变化，涵盖教室及户外活动全场景，计划在这些区域安装多机位的音视频采集终端，实时捕捉幼儿在活动中的行为表现，对幼儿园的实况实时记录并保存，教师可以通过时间轴或日期、关键点进行回放，方便教师在视频中精准回放到某一名幼儿的活动场景。并且可以截取关键视频内容永久保存，在幼儿园大班阶段以时光倒流的方式向家长呈现幼儿各个阶段在园生活和就餐的美好时光，不仅能够提升家长对幼儿园教育工作的肯定也能为幼儿、家长、教师留下一份美好的回忆。
2）幼儿成长与评价系统旨在全面记录、挖掘、应用幼儿的成长数据。需要将幼儿在校的全周期作为整体通盘考虑，记录幼儿的在校表现。数据覆盖校内外日常生活、图书借阅、运动检测、语言发展、游戏学习等方面，能汇集每一孩子、每一班级每天及每月的多方信息，并实现评估幼儿发展情况，提供教师行为支持的方向，由此建立幼儿及班级的成长画像。

3）幼儿全场景监测系统，实现实时收集和监测幼儿在户外和室内活动中的生理数据，如心率、体温、活动量等，利用数据系统鼓励和引导幼儿参与更多的户外活动，培养他们积极参与体育活动的习惯，促进身体健康发展，并确保幼儿的健康与安全。

建立安全预警机制，一旦发现幼儿在活动中出现异常情况，如过度疲劳、体温异常等，能够及时发出预警并采取相应措施。

建立幼儿健康数据库，进行长期跟踪和研究，通过对收集到的数据进行分析，了解幼儿的健康状况和户外活动对其健康的影响，为幼儿的健康成长提供持续的支持和指导，为家长和教育者提供科学的健康信息，为教育管理者和教师提供数据支持，帮助他们制定更加科学合理的户外教学计划和活动方案。

乐研：教师专业发展模块， 用于教师师德师风建设、专业知识技能培训、个性化自主发展等。
1）教师发展信息系统让学校全面对每位教师的档案信息系统记录管理及教师专业发展积分制实施的过程性管理，以此建立教师成长画像，推动教师自我计划、自我管理、自我评价和积极主动发展。

2）优师直播课堂采用常态录播系统整体解决方案，通过简易的设备环境搭建，结合教学交互智能平板及远程互动助手软件，可实现同步板书、同步课堂活动、拍照传屏、活动质量分析、反馈评价等功能，让幼儿可以充分参与到课堂学习的过程中，提升幼儿的参与度。

在开展线上课程的同时，教师能力素养提升也是国家实现教育数字化转型的关键点。以往的教学研讨、听课评课等活动受到时间、空间的限制，往往给教师带来较大压力，活动开展的频率低，过程难以留存，质量及效果无法衡量。通过常态录播解决方案，可有效打破时间、空间的限制，教师不仅可以跨区域开展远程研讨、听评课，还可通过在平台设置的评课表进行实时打分，有效实现过程记录、结果分析。对于精彩的研讨、教学片段，可直接在平台制作成打点微课，提升资源回顾及传播效率。

在资源平台中绑定课表，实现自动录制并上传到平台。有利于学校开展“精品活动”等课程制作，实现资源共建共享，助力优质教育均衡发展，为学校构建区域“优师网络课堂”奠定坚实基础。
乐陪：家校共育模块，搭建一个家长、老师、幼儿良好的沟通环境，宣传科学的教育理念，创造记录孩子成长的优秀平台。
1）数字图书馆联动贯通线上线下，将学校现有图书资源全面电子化，实现绘本导读、图书借阅、阅读打卡、评论互动、数据分析等功能。计划开发5大功能模块，联动线下家校共育，让孩子的表达表现都能在阅读平台上展现。

2）三乐家长营（含移动端），需支持班级相册、班级通知、家庭记录、家庭打卡、家园互动、互动分享等功能，为学校和家长共育提供一个便捷的在线平台。

乐联：社区共建模块， 充分利用社区资源，建设符合幼儿活动需求的资源库，通过社区的活动组织和发布，激励孩子从小融入社会，让孩子学会建立良好的人际关系和社会适应。
1）资源空间，为学校构建共建共享的校本资源管理平台。可按照目录及自定义标签进行科学存储管理校本化教育教学资源，实现师生在线预览文档及音视频资源，便于教育资源应用分享。不仅给师生提供了较为实用的教研和学习资源，同时也为学校创建积累了自有知识版权和自有数据产权的知识资产。
2）社区共育系统桌面端及移动端，需支持社区介绍、活动编辑、活动发布、活动参与、活动点评功能，为学校和社区提供便捷的共建共育平台。

项目建设清单
10.1软硬件设备部分
	序号
	系统名称
	功能模块
	参数描述
	单位
	数量

	二、“乐玩”数字教学平台

	1
	乐玩时光机
	视频资源管理系统
	1.通过AI自动拍摄系统，解决老师人工拍摄、人工筛选的大量时间，支持孩子游戏运动活动种的数据采集、追踪、分析和应用；
2.支持观察记录仪拍摄的视频集中存储；
3.支持视频内容分享。
	套
	1

	2
	
	AI观察记录仪
	1.操作系统：市场主流操作系统；
2.内存：≥3GB；
3.摄像头像素：≥600万；
4.云台：自动云台的水平旋转角度≥350°；垂直旋转角度≥70°；
5.视频流：支持双码流同时传输机制，一路用于本地存储，一路用于实时视频传输；
6.可通过小程序自动控制云台；支持自动拍摄，人脸识别；
7.内置图片模糊度筛选算法；
▲8.可根据人脸库实现拍摄后的照片、图像检索归类，支持以人员、时间点进行标记，支持评价添加。（提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告）

9. 内置不少于1个高精度麦克风，1个RJ45网络接口或无线网络。
	台
	14

	3
	
	全向麦
	1.全双工深度消回音高清音频采集，麦克风智能混音，动态噪声抑制。
2.人声全频域无损伤压缩。
3.适合于约60㎡教室内使用。
4..内置≥4个指向麦克风，组成360度全方位的拾音，拾音半径≥5米。
	台
	14

	4
	
	移动电源
	≥10000mAh，输出:DC 5V
	个
	14

	5
	
	固定支架
	伸缩支架，金属材质
	个
	14

	6
	幼儿全场景监测系统
	幼儿手环
	1.需支持在网关信号覆盖范围内采集【在园环境】：幼儿活动心率、体表温度、血氧【PPG反射式血氧，红光模式】、佩戴检测、活体检测、卡路里、呼吸次数、步数、手环电量、是否正在充电、活动强度、活动密度、锻炼密度、有效锻炼密度、户外活动时长、户外体育活动时长数据、热身达成、HRV数据、区域定位数据；采集频率每秒一条数据；
2.需支持幼儿活动心率动态算法；
3.需集成心率传感器、脱手传感器、加速度计传感器、体温传感器、NFC传感器；
4.搭配蓝牙基站需支持批量手环时间校准、批量动态更新显示在手环页面上的信息、批量推送消息到手环；
5.体表温度需通过高精度物理测温模组【需通过物理传感器采集，非模拟计算推导值】温度测量精度为正负0.01度；
6.蓝牙版本≥5.3；
7.手环机芯主体重量不大于10克【含电池】
8.数据存储:按照1秒1条频率采集，存储数据总量需超过48小时；当设备离开网关信号覆盖区域期间存储的离线数据在手环回到网关信号覆盖区域时，实现自动差异化上传；
▲9.电池容量不低于200mAh，电池续航需大于35天（以每天采集1秒/条数据、蓝牙连接8小时/天、屏幕显示1小时/天使用场景计算）。（电池提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告）
10.产品需符合曝辐限值标准、危险类别标准、危险类别分类标准、豁免类（RG0）标准、曝辐时间标准、光发射限值标准。
	个
	360

	7
	
	户外蓝牙网关
	1.电压：DC5V/2A；
2.接口：USB；
3.蓝牙版本：≥5.0；
4.接收灵敏度：-93dBm；
5.天线：50欧姆（外置2dBm增长天线）；
6.扫描周期：1-10秒可配置；
7.Wi-Fi天线：板载天线50欧姆；
8.支持Wi-Fi AP：支持；
9.工作温度范围（C）：-20~65℃；
10.频率：2.4GHz~2.5GHz；
11.输出功率：-4dBm到+20dBm范围；
12.识别距离：≥120米（室外）；
13.CPU：ARM架构；
14.识别能力：支持1000个以上手环过滤；
15.通信方式：以太网。
	套
	10

	8
	
	室内蓝牙网关
	1.识别能力：支持1000个以上手环过滤；
2.天线增益：10dBi；
3.通信方式：以太网；
4.供电：DC12V或POE；
5.安装方式：吸顶或壁挂安装；
6.升级方式：远程升级；
7.识别距离：≥30米。
	个
	32

	9
	
	充电箱
	1.功率：40W 输出5V 1A；
2.显示屏：LCD；
3.材料：采用ABS材料；
4.支持手环数量：≥40个；
5.远程OTA：支持；
6.远程校时支持。
	台
	12

	10
	
	区角定位仪
	1.材质：ABS+PC ；
2.防护等级：IP67 ；
3.电池容量：≥2400mAh ；
4.使用寿命：≥3年；
5.蓝牙版本：Bluetooth LE ≥5.0 ；
6.广播功率：-40dBm~＋4dBm ；
7.广播频率：100ms~5s ；
8.广播距离：≥150米（空旷环境）； 
9.工作温度：-20度~60度 ；
10.工作湿度：0~95%RH，无冷凝 ；
11.安全性：支持密码修改参数，防恶意连接功能。
	个
	129

	11
	
	运动数据监测系统
	1.户外两小时
需支持显示幼儿运动时长达标情况，统计不同时长区间内达标人数，并通过趋势图反映各时间段的变化，帮助幼儿园全面掌握幼儿园运动落实情况。
需支持显示当前佩戴设备人数、肥胖幼儿人数及视力异常幼儿人数，帮助幼儿园及时掌握幼儿健康状况。
需支持显示通过场地图像直观展示幼儿在不同区域的分布情况，实现对运动活动空间的实时监控与管理。
需支持显示各班级佩戴人数、户外活动与运动锻炼达成率、平均活动时长及心率等关键数据，便于幼儿园全面掌握班级健康状况。
需支持显示幼儿每日平均距离、步数和卡路里消耗的统计趋势，帮助幼儿园动态掌握幼儿日常运动情况。
2.智慧运动
需支持汇总展示班级幼儿的健康数据，包括总人数、手环佩戴情况、心率、运动强度等，便于幼儿园实时掌握幼儿整体健康状态。
需支持显示班级和小组的实时心率、平均心率和运动强度等数据，支持分组查看，帮助教师动态监测幼儿运动过程中的生理指标。
需支持统计并展示幼儿的运动次数、活动评分、心率、步数、距离、能量消耗等多项数据，便于分析幼儿的运动表现和健康趋势。
需支持显示记录和展示幼儿在运动中的表现分、点赞数和打卡情况，支持分组统计，助力教师全面评价幼儿活动参与度和表现。
3.实时数据
需支持实时展示班级幼儿的运动活动时长、步数、心率、活动强度等健康数据，便于教师全面掌握每位幼儿的运动与健康状况。
4.心率对比
需支持展示班级内每位幼儿的平均心率数据，便于教师实时了解幼儿的运动心率状况和健康水平。
5.数据趋势
汇总展示运动活动、运动锻炼、能量消耗、心率、活动密度、步数等关键运动健康数据，便于全面了解各班级和幼儿的运动活动表现。
6.数据对比分析
支持按幼儿园、班级、时间段和数据类型灵活查询幼儿健康数据，并可生成生理折线对比图，便于多维度分析和对比。
7.数据复盘
提供运动活动的个体与班级运动数据分析，支持按幼儿、时间段查询步数、消耗、距离、心率等多项指标，助力科学评估幼儿运动表现。
8.详细报告
需提供生成和导出幼儿园运动活动月度报告，支持按幼儿园、班级、幼儿和时间段筛选，便于全面展示幼儿健康成长情况。
9.数据简报
提供展示幼儿个人月度健康报告，展示其在选定时间段内的身高、BMI、步数、心率、运动时长等健康数据，便于教师全面了解幼儿的健康状况和成长趋势。
10.活动轨迹
展示幼儿在指定时间段内的运动路线轨迹，便于直观了解其运动范围和活动分布情况。
11.用时统计
用于统计和展示幼儿运动所用的时间信息，便于分析活动时长和效率。
12.运动数据导出
支持将当前展示的运动健康数据一键导出，便于数据归档、分析和报告制作。
13.热身数据
热身数据用于记录和分析幼儿在运动前的热身活动时长、类型及效果，帮助教师科学指导幼儿做好运动准备，预防运动损伤。
14.手环切班
用于管理手环与幼儿班级的绑定关系，支持查看和导出手环编号、MAC地址及幼儿姓名等信息，便于设备分配和班级管理。
15.幼儿画像
展示幼儿运动活动时长与达成率，反映运动参与情况。
展示师生互动平均获星数，在各类场景中反映幼儿情绪、参与、探究、专注等学习表现与互动情况。
展示幼儿平均身高、体重、肥胖率、近视率等健康指标。
展示幼儿身高、体重、视力、等体质测评结果。
展示幼儿在操场等兴趣区域的平均停留时间。
展示幼儿每日阅读次数与阅读时长，反映阅读习惯。
展示各班级幼儿体质测评各项指标，便于幼儿间对比分析。
16.数据评价
通过对幼儿健康、运动、学习等多维度数据的综合分析，科学评估幼儿的成长状况，为个性化教育和管理决策提供数据支持。
17.动作行为分析
通过 AI 驱动的智能化系统捕捉幼儿运动动作轨迹、力度、标准度等数据，依托大模型快速分析动作规范性，精准生成个性化纠错建议，助力教师针对性指导，高效提升幼儿动作质量与运动技能，优化运动教学效果。
18.户外运动活动评价
提供靶向心率算法【通过采集静息心率和最高心率从而个性化计算幼儿进入运动状态阀值】校准幼儿个性化进入运动活动状态的阀值；
需支持显示运动负荷合格人数、课堂负荷达成率、心率大于等于120持续时间、平均心率、最大心率、平均消耗、平均心率指数、平均运动强度；
需支持显示运动负荷项目实际值、检测人数、合格人数、合格率；
需支持显示平均心率趋势；
需支持显示开始、准备、基础、结束阶段平均心率；
需支持显示运动强度分布。
19.区域拥挤报警
支持多人之间的社交距离保持佩戴手环后出现区域拥挤情况，则报警。
20.教研分析
建议支持与视觉数据采集设备绑定后可实现手环数据采集率与视觉数据采集率拉齐时间戳，同步采集，支持课后教研。实现手环进入视频采集设备拍摄范围内则自动启动视频拍摄，手环离开拍摄范围，则自动关闭视频拍摄。
21.幼儿园现有系统对接
（1）需支持通过智能大屏直观展示幼儿园综合运营情况的功能，具体包括但不限于幼儿出勤情况、健康状态数据、运动数据以及生活习惯等信息的实时展示与可视化管理。
（2）需支持与幼儿园现有信息化系统数据对接，并构建数据画像的能力。
（3）拥有完善的第三方对接接口，便于现有幼儿园系统打通。
22.性能要求
高并发性：能够支持1000个以上实时并发每秒采集手环数据；
高吞吐性：手环加速度传感器每秒采集数据频率可以达到25次/秒；
高可扩展性：具有成熟的可扩展接口，满足幼儿园现有系统对接。
▲23.系统安全等级
提供信息系统安全等级保护第三级备案证明。
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	三、“乐研”幼师专业发展平台

	1
	教师发展系统
	师生陪伴虚拟训练系统
	采用虚拟仿真技术，主要服务于学前教育专业《学前教育学》、《幼儿保健学》、《幼儿园课程》、《幼儿心理学》等核心课程。教学资源平台与虚拟仿真互动教学管理平台同步使用，在教学资源内，可以使用虚拟仿真互动教学管理平台的所有功能。学前教育情景交互式三维仿真微课系统应以不同的教学内容为主线，配以三维场景仿真、三维动画、虚拟互动等丰富的表现方式，对幼儿教育所包含的主要教学内容进行生动、有趣的展现。这种可视化、直观化的表现方式，将会非常利于教师的课堂传授和学生的理解。三维仿真微课系统所有内容应全部在三维仿真的幼儿园环境内进行学习。
学前教育情景交互式三维仿真微课系统应主要包含学前卫生、幼儿园管理、教学活动组织、儿童艺术教育、语言教育活动等方面的教学内容。
	套
	1

	2
	优师直播课堂
	录播主机
	1. 主机采用集成化设计，内置导播系统、互动系统、视频处理系统。具备音视频采集、音视频编解码、音视频处理、录制、直播、远程互动、视频会议、导播、行为分析、物联控制、远程运维参数设置等能力。
2. 主机采用Linux操作系统。内置8核心ARM架构处理器，最高主频不低于1.8GHz。硬盘存储≥1TB。
3. 主机内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。
4. 主机集成触控电容屏，屏幕尺寸≥15英寸，分辨率≥1920*1080，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥莫氏7级（7H）。画面比例支持16:9，触控回传响延时≤70ms。
5. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。
6. 主机平均噪声小于13dB（A）。
7. 为保证设备稳定运行，要求设备平均无故障运行时间（MTBF）≥250000小时。
8. 支持视频录制，并可兼容1920×1080p@30Hz、1920×1080p@25Hz、1280×720p@30Hz、1280×720p@25Hz、640×480p@30Hz、640×480p@25Hz、320×240p@30Hz、320×240p@25Hz。
9. 支持2路HDMI高清输入及3路HDMI高清输出，分辨率均支持3840×2160@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz。
▲10.支持通过Type-C接口实现音视频输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容标准互动协议下的主流视频会议硬件与软件。（提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告）
11. 支持AAC音频编码协议，编码码率支持320Kbps、128Kbps、48Kbps可选。音频采样率支持48kHz；信号处理延时≤20ms；频率响应20Hz~20kHz。
12.内置无线麦克风音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线麦克风的连接及音频信号传输，并支持同时≥2个无线麦克风接入，支持≥2种对频模式。支持显示无线麦克风音量程度大小。
13.支持拾音麦克风采集音量大小调节，并通过音量条动态显示麦克风拾音情况。
14. 支持配置设备存储服务器，可选择云服务器存储或本地服务器存储。并配置本地服务器IP地址、FTP端口、用户名及密码。
15.支持通过互联网，查看当前的主机覆盖数量、绑定数量、今日活跃量、今日新增量、当前在线量。支持按照系统版本号进行查询，查看不同版本的数量及比例。支持按照时间维度及地区维度查看新增设备及活跃设备的数量，生成汇总报表。
	台
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	导播系统
	1. 支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制。
2. 支持通过浏览器访问主机，进行视频管理，可对主机中录制的视频进行下载及预览。
3. 支持通过浏览器，设置主机的输入配置，调整麦克风音量及设置摄像机信号。
4. 支持通过浏览器，设置主机录制清晰度、音频码率；设置本地录制画面及互动课录制画面的保存画面；设置直播清晰度、直播GOP、互动清晰度；音频输出音量。
5. 支持通过浏览器，设置≥3种导播模式；设置主机网络ip；设置主机存储空间覆盖模式；查看主机系统、设备、软件等信息。
▲6. 录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源有声录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面；可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
7. 支持开始录制、暂停录制、停止录制。录制开始后系统自动计时。支持开启直播或关闭直播。
8. 支持选择≥3种导播模式，具备手动、半自动、全自动可选。
9. 支持通过鼠标点击切换按钮或双击画面进行画面导播切换。
10. 支持全屏放大预览画面。
11. 支持≥9种多画面合成布局选择，可自定义选择布局中的画面，选择后自动更新布局种画面的名称。
12. 支持≥16种转场特效的选择。选择对应特效后，切换画面将应用该特效。特效过渡时间0.5～1.5秒可调。
13. 支持片头播放/播放并开始录制，可调节图片播放时间为1~10秒任意值。支持批量管理片头片尾，可批量勾选并删除。
14. 支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节字幕任意位置，或通过≥6个预设位置调整字体位置;支持通过≥3个预设字号调整字体大小；支持通过≥5种预设颜色调整字体颜色。支持批量管理字幕，可批量勾选并删除。
	套
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	互动系统
	【电脑端】
1.支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可登录软件进入课堂。
2.支持显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态及对应授课老师。
3.支持搭配互动录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研活动。
4.支持在课前设置互动录播电脑主机的录制画面、导播模式。
5.支持课中更改导播模式，可切换为手动或者自动导播。
6.支持修改自动导播设置，可设置参与自动导播的画面。
7.支持手动导播模式下，支持切换任一画面。
8.支持录制过程显示已录制时间，可进行暂停和结束录制。
9.支持授课过程中，授课端可远程控制听课端的导播画面，可选择听课端的教师画面、学生画面、电脑画面作为视频画面。
10.支持创建公网直播，生成直播二维码，无需通过平台进行提前预约。
11.支持通过直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频在云端保存7天，并支持下载MP4格式到本地。
12.支持直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等，无需通过平台进行提前预约。
13.支持按键拨号形式，在互动课堂与网络教研功能中，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码。
14.支持通过房间号加入互动课堂或网络教研，听课用户可直接输入房间号加入到房间中进行互动。授课教师可将邀请网页分享给其他用户，支持通过链接快速加入到互动中。
15.授课过程中，可实时显示授课端及参与互动的听课端的画面，听课成员可实时查看授课老师的拍摄效果，及听课成员的实时状态。
16.授课过程中提供工具窗口，支持用户切换画面，调出互动工具；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方。
17.授课过程中，授课老师可选择任一班级，点击麦克风按钮即可与该教室实时连麦对讲，进行异地互动。
18.授课过程中，支持授课老师放大某一端的画面，将该听课端画面进行全屏显示。
19.授课过程中，支持授课老师广播某一端的画面，房间内的所有用户都会全屏显示被广播的画面，所有成员聚焦到同一个画面上。
20.支持听课成员一键主动申请发言，申请后在授课端进行提示，授课老师可选择接受或拒绝。
21.支持主持人将授课老师与听课班级/学生移出课堂，支持授课老师将听课班级/学生移出课堂。
22.与授课老师互动时，支持选择授课端的教师画面、学生画面、电脑画面、板书画面、本地摄像头作为视频画面，推送至听课成员并进行直播。
23.支持查看参与互动的教室网络连接情况，可看到彼此的设备网络环境。房间内所有用户都可以查看到每个上台成员的网络情况。支持由低到高至少4档位的信号展示。
24.支持无绿幕虚拟抠像功能，老师可更换画面背景，对本地摄像头画面进行虚拟背景处理，并显示对应的实时画面，老师可查看虚拟背景效果；支持对比控制，显示虚拟背景前后的画面效果；支持背景虚化和更换背景；提供不少于3个默认背景图；支持添加本地图片设置为背景图。
25.在进行互动课堂或网络教研时，支持不少于3种角色实时切换。其中主持人角色可将课中任意成员实时设置为授课老师或学生。
26.支持控制学生批注权限。支持根据设备类型，智能授予批注权限，使用交互智能平板的学生将自动获得批注权限。使用其他设备的学生可由主持人、授课老师在课中管理学生的批注权限，学生拥有批注权限可以在课件与白板中进行板书。
27.主持人可以控制锁定房间，锁定后听课成员无法通过房间号、拨号、连接等形式申请加入房间，授课老师无法邀请他成员加入房间，仅主持人可以邀请其他成员加入房间。
28.识别多次被拒绝或移出互动的成员，提示主持人拉黑成员。主持人拉黑后，该成员无法通过房间号、链接、申请手机号等方式加入到本次互动中。针对误操作情况，主持人可以主动邀请该成员加入房间，成功邀请后该成员自动解除拉黑。
29.授课过程中支持用户调起白板工具，在交互智能平板上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；支持听课成员在交互智能平板上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。
30.书写笔迹支持至少3种不同粗细选择，以及12种不同颜色选择。
31.支持智能分配授课老师及不同听课成员的默认笔迹颜色，用于区分不同教室的板书内容。
32.支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示及讲授。
33.支持用户在云课件中进行远程同步课堂活动，异地教室的学生可同时在交互智能平板上参与活动，支持2个教室的学生同台参与知识趣味活动，活动中双方可相互看到对方操作。支持至少6种类型、70个模板的课堂活动。
34.支持用户在云课件中进行远程班级竞赛，异地教室的学生可在交互智能平板上进行知识竞赛活动，支持不少于4个教室的学生同时参与竞赛。主持人开启竞赛前可查看其他教室学生的准备状态，竞赛时可以查看竞赛用时、整体完成进度、各个学生实时进度，并支持提前结束竞赛，重新开始竞赛。各端完成竞赛后支持对优秀成员进行颁奖，并支持展示答案，对答案进行远程讲评。支持至少3种类型的班级竞赛，丰富课堂趣味性。
35.支持生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可直接拍照或选择手机相册的照片，实时上传至授课端，听课成员同步显示照片内容。支持授课老师对于照片进行拖动、放大、批注操作。并且支持授权听课成员对照片进行拖动、放大、批注操作。
36.授课过程中支持用户调起画板工具，提供不少于4种书写工具和14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课端以及各听课端同步操作，且可同时独立调色。
37.授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个琴键，授课老师弹奏的内容可同步到所有听课成员；听课成员也可弹奏并反向同步给所有授课老师及其他听课成员。
38.支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。
39.提供不少于5个通用工具，8个学科工具，支持语文、数学、英语、美术、地理等学科使用，并支持授课老师与听课成员多方交互触控。
40.在活动中，支持讨论功能，所有成员都可在讨论区发送文字信息。讨论区可轻松收起、展开。
41.支持≥7个视频信号自定义设置，可调用网络摄像头、本地摄像头等信号。
42.支持主持人设置自动接受听课申请。听课成员拨号后无需进行确认，即可直接加入互动课堂。
43.支持主持人设置自动接受房间号申请。听课成员通过房间号加上后无需进行确认，即可直接加入互动课堂。
44.支持主持人开启桌面共享，将电脑画面、摄像头画面分别传输到听课端，实现双流互动模式；听课成员可同时观看2路画面的内容。
45.支持自定义分屏布局，至少包括均衡模式、经典模式；选择分屏布局后，教师进入互动课堂或网络教研时，互动录播电脑主机与扩展屏幕均按分屏布局生效。
46.课件悬浮工具条支持多种布局选择，至少支持2种布局方式，可自由选择课件翻页方式。
47.支持调整互动直播布局功能，至少支持2种布局方式，包括均衡模式、经典模式，并支持听课成员发言时自动放大画面功能。
【移动端】
1.为保证APP安全性，需通过官方应用商城进行下载并安装。iOS端支持通过官方AppStore下载，Android端支持通过市场主流应用商城进行下载。
2.APP支持用户修改个人头像、昵称及学科学段。
3.APP支持通过手机号或房间号加入互动课堂以及网络教研。
4.APP支持创建“互动课堂”活动。创建过程中，可填写活动名称、学科、时间、授课教师、班级等基础信息。同时支持扩展更多设置，选择活动对应教室，设计活动封面，添加图文介绍，设置签到方式以及参与人权限。
5.APP支持创建“网络教研”活动。创建过程中，可填写活动名称、学科、时间、参会教师等基础信息。同时支持扩展更多设置，选择活动对应教室，添加图文介绍，选择评课表模板，设置签到方式以及参与人权限。
6.APP支持活动邀请参与，分享内容包括房间号、房间链接，可分享至微信、QQ等社交平台。
7.APP支持活动直播分享，自动生成活动海报，可保存海报，并分享至微信、QQ等社交平台。
8.APP支持在互动过程中，开启或关闭摄像机、麦克风。
9.APP支持在互动过程中，开启文字对话框，并通过文字进行留言讨论。
10.APP支持在互动过程中，添加答题器，可选择正确答案，可选答案不少于8个。
11.APP支持观看“互动课堂”课后报告，可查看互动数据、直播数据，互动数据包含：互动时长、人均参与时长、参与人数、互动工具使用次数，直播数据包含：观看人次、人气峰值、直播总时长、点评人数、点评条数、点赞总数、签到人数。
	套
	14

	5
	
	视频处理系统
	1. 支持互动清晰度设置，分辨率可设置1080P、720P。支持互动清晰度自定义设置，可设置分辨率为1080P、720P、VGA、QVGA，可设置帧率为60、30、25FPS，可设置画质≥4种档位，可设置码率为静态码率、动态码率。设置后可显示对应码流大小。
2. 支持互动清晰度自适应，在互动时根据网络情况选择最优清晰度。
3. 支持设置主机互动模式，可选择开启或关闭互动双流设置，开启后可选择第二路流的画面，支持≥6个画面选择。画面设置支持开启或关闭直播推流CDN设置，开启后可选择推流画面，支持≥7个画面选择。
4. 支持互动协议设置，可设置主机视频通信协议，协议支持添加及参数修改。支持设置云服务器地址，可选择公有服务器或私有服务器。
5. 支持互动状态下的导播模式设置，可设置手动、半自动、全自动导播模式；支持选择互动状态下的录制画面设置，可选择≥7路画面进行录制。
6. 支持“1+3+直播接入”的互动授课模式，可接入1个主讲教室、3个互动教室和直播听课教室。
7. 支持选择自动开启直播，开始上课后将显示直播中。
8. 支持登录状态自动提示。开始上课时如主机为未登录状态，系统自动提示使用微信扫码登录，登录后显示用户头像和用户名；如是已登录状态，系统自动创建并进入互动课堂，并自动开启录制。
9. 支持≥4个成员同时开麦和上台。
10. 支持≥2种邀请模式。支持通过手机号进行邀请，可同时邀请多人，如听课端不在线则提示邀请失败。支持通过自动生成的房间号进行邀请，房间号≤8位数。支持通过手机扫描二维码，进入互动课堂。
11. 支持共享画面设置。主讲端可开启电脑画面、课件和白板共享。如电脑画面无信号将无法开启共享。
12. 支持≥2种画面布局设置。可设置为一大多小的经典模式或同等大小的均衡模式。
13. 支持互动过程中，进行推流质量查看。可查看视频分辨率、视频质量、延时、丢包率、视频帧率、视频码率、音频帧率、音频码率。
14. 支持在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。
15. 支持双向互动过程中，支持设置1080P@60fps视频双向互动。
16. 支持导播设置向导，可通过提示进行下一步操作。
17. 支持≥5种跟踪模式设置。
18. 支持教师端跟踪区域、快照区域、板书区域、屏蔽区域设置，勾选后可通过鼠标绘制对应区域，不同区域通过不同颜色画框展现。支持智能检测，系统可自动框选跟踪区域，快速清除快照区域，调用相机配置，自动确定跟踪区域。
19. 支持教师端预置位设置，可通过按钮实现镜头的上下左右转动、拉近拉远，并设定≥6个摄像机预置位。支持自动识别黑板全景位及讲台位置。
20. 支持教师端选择目标丢失时切换的画面，支持≥4个画面可选。支持多目标动作时切换画面设置，支持≥2个画面可选。
21. 支持教师端云台速度等级设置，速度等级从0～10可调。
22. 支持教师端开启身高自适应功能，开启后将根据目标高度自动调节特写高度。
23. 支持开启板书功能，并设置板书检测时间及板书保持时间。板书检测时间从0～15秒可调，板书保持时间从0～30秒可调。
24. 支持学生端跟踪区域、屏蔽区域设置，勾选后可通过鼠标绘制对应区域，不同区域通过不同颜色画框展现。
25. 支持学生端预置位设置，可通过按钮实现镜头的上下左右转动、拉近拉远，并设定2个摄像机预置位。
26. 支持学生端选择目标丢失时切换的画面，支持≥2个画面可选，丢失动作延时0～15秒可调。支持多目标动作时切换画面设置，支持≥2个画面可选。
27. 支持学生端开启人脸检测，开启后将通过人脸判定跟踪目标是否需要切换特写。
28. 支持开启开机跟踪功能；支持开启或停止跟踪功能。
	套
	14
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	教师摄像机
	1. 采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。
4. 为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失。
5. 摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。
6. 支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
7. 传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。
8. 全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。
9. 摄像机采用逐行扫描方式 。
10. 摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。
11. 摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。
12. 支持自动白平衡。
13. 支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。
14. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
15. 主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
16.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。
17. 支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。
18. 为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥250000小时。
	台
	28
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	教师摄像机图像处理系统
	1. 无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。
2. 系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：
a) 当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景；
b) 当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。
3. 支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。
4. 支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。
5. 图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。
6. 支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。
7. 支持RTMP推流，推流地址可设置。
8. 支持RTSP拉流，拉流地址可设置。
9. 支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。
10. 支持GB28181协议，可使用GB28181协议设置。
11. 支持摄像机内部导播，支持外部导播。
12. 支持≥1个矩形导播跟踪区划定。
13. 支持≥4个导播屏蔽区划定。
14. 支持跟随模式、混合模式、双镜模式、三预置位等多种导播模式。
15. 支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景。
16. 支持开启/关闭跟踪功能。
	套
	28

	8
	
	幼儿摄像机
	1. 采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°。
2. 摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率。
3. 内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。
4. 为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失。
5. 摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。
6. 支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
7. 传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。
8. 全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。
9. 摄像机采用逐行扫描方式 。
10. 摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。
11. 摄像机电子快门：1/30s ~ 1/10000s。
12. 支持自动白平衡。
13. 支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。
	台
	28
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	幼儿摄像机图像处理系统
	1.无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。
2. 系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：
a) 幼儿发言时，首先切换为幼儿全景，再切换为发言幼儿的特写画面，当多名幼儿站立时，自动切换到幼儿全景；
b) 幼儿跟踪具备人脸检测设置。
3. 支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。
4. 支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。
5. 图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。
6. 支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。
7. 支持RTMP推流，推流地址可设置。
8. 支持RTSP拉流，拉流地址可设置。
9. 支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。
10. 支持GB28181协议，可使用GB28181协议设置。
11. 支持摄像机内部导播，支持外部导播。
12. 支持通过跟踪配置工具划定至少1个六边形导播跟踪区。
13. 跟踪区域划定方式为任意两个边缘点连线。
14. 支持跟踪灵敏度设置。
15. 支持开启/关闭跟踪功能。
16. 支持人数统计。
	套
	28
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	全向麦克风
	1. 麦克风内置≥8个传感器单元。
2. 麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。
▲3.支持状态指示灯，例如指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态。（提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告）
4. 麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。
5. 麦克风拾音半径≥8m。
6. 麦克风信噪比≥68dB。
7. 麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。支架。 
	个
	14

	11
	
	无线麦克风
	1. 全套麦克风整机3.5mm音频接口≥2个。
2. 全套麦克风整机≥3个USB Type-C接口，单个麦克风支持≥1个USB Type-C接口。
3. 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。
4. 麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量按钮控制麦克风输出音量。
5. 麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳。
6. 麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。
7. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。
8. 麦克风支持≥2种开机方式，可通过短按按键开机、打开充电仓并取出麦克风自动开机。
9. 麦克风支持≥2种配对方式，可通过麦克风从充电仓拿出自动开始配对、短按按键开始配对，配对完成时间≤5s。
10. 麦克风支持一键开启静音模式。
11. 麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。
12. 麦克风支持音量记忆功能，重启后麦克风恢复关机前的音量等级。
13. 麦克风支持自动重连，当离接收端距离过远时断开连接后，重新返回接收端距离以内能自动重连。
14. 支持红外和无线同时配对。
▲15. 麦克风屏幕支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。（提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告）
16. 麦克风支持≥2种充电方式，可通过充电仓给麦克风充电、Type-C接口给麦克风直接充电。
17. 充电仓内部电池为可充电式锂电池，电池容量≥1500mAh。
18. 无线麦克风内部电池为可充电式锂电池，电池容量≥180mAh。
19. 无线麦克风工作频段2.4GHz。
20. 通信保持状态下，支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m。
21. 通信保持状态下，支持在室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。
	个
	14

	12
	
	有源音箱
	功放及有源音箱一体化设计；
双音箱配对，采用塑胶材质；
输出额定功率：≥2*15W。
	套
	14

	13
	
	交换机
	1.≥8口千兆电口；
2.≥20G背板带宽；
3.≥14Mbps转发率；
4.≥2个千兆光口。
	台
	14

	14
	
	网线
	非屏蔽千兆六类
	米
	420

	15
	
	电源线
	RVV2*1.0
	米
	420

	16
	
	PVC管
	直径25mm、阻燃材质
	米
	210

	17
	
	资源管理平台
	1. 支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数。
2. 支持用户在发布课程时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；课程发布后，观众观看课程时支持下载相关资料。
3. 支持管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开公开课程资源的质量；可拒绝课程发布，拒绝时需填写拒绝原因。若课程未通过审核，消息中心会自动通知该课程归属老师。
4. 支持用户对已发布的视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应的时间点。
5. 支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置。修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲6.支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护。（提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告）
7. 支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。
8. 支持用户生成直播海报后，直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地。
9. 支持PC端、移动端通过分享的链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等。
▲10. 支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件。（提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告）
11. 支持教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件。课件与直播关联后，用户可在活动开始时间前查看云课件。活动开始后，用户可在观看直播视频的同时在线查看已关联的云课件。
12. 直播开始后，可查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，掌握直播情况。
13. 支持教师选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段生成回放视频。回放视频可选择发布至专递示范课、名校网络课堂、名师示范课，其他师生可以观看。
14. 支持用户通过课程、教师、学校名称关键词搜索已发布的课程资源；用户可查看最近搜索关键词记录，能再次查找相关课程。
15. 支持课表逐级汇总，可将教师个人课程计划、学校全体课程计划、区域全体课程计划在一张课表中展示，用户可查看。
16.支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。
17. 支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除。进行剪辑后，用户可通过在线浏览窗口，实时查看剪辑内容。
18. 支持用户拖拽视频起点与终点取出头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重要部分；并可基于时间刻度，将视频分割成若干片段，把无效视频删除。
	套
	1

	四、“乐陪”家园共育平台

	1
	数字图书馆
	幼儿教学终端
	硬件参数需求：
1.屏幕：显示屏尺寸≥12.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200；
2.硬件配置：采用八核CPU，主频≥2.0GHz，内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB、支持WiFi5.0及以上蓝牙5.0及以上，Android ≥14.0；
3.电池容量及摄像头：电池容量≥8000mAh，双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素；
5.屏幕特性：支持防眩光功能；具有类纸显示标准符合性证书；
6.护眼功能：支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度；
7.书写笔：支持4096级主动电容笔。
软件参数需求：
1、提供多主题的课外拓展视频资源，支持国学、语言启蒙、英语语法、传统文化、思维启蒙等不少于10个课外专题，提供不少于3000节课程视频；
2、提供英语绘本精读专项学习资源，支持绘本分级展示和学习，支持不少于5个英文分级、不少于100本绘本精读资源；
3、每本绘本提供完整教学环节，包含单词学习、互动阅读、单词练习、跟读练习等学习环节，完成学习后系统自动生成学习报告；
4、提供中文绘本、英文绘本不少于700本电子绘本，支持绘本原画、原音、绘本跟读；
5、支持绘本伴读应用，支持不少于7W本绘本库，通过摄像头识别绘本后可自动播放绘本音频，支持用户翻页后系统自动调整音频进度；
6、提供学拼音应用，依据《汉语拼音方案》，对易混音形、难点拼读进行系统梳理，科学编排，帮助孩子掌握入学前全套63个汉语拼音，能认识字母，辨析音调，进行拼读。
7、提供识字词应用，匹配阅读能力的发展水平，设置3-6岁必学的300个字；让孩子在水平范围内通过认一认、练一练、写一写，提升孩子的字词基础能力；
8、提供单词认读应用，分为26个字母以及32个常见场景主题，共计377个单词的学习。以趣味引入、强化记忆、流利发音为学习链路，引导孩子对单词的认知与记忆。游戏化设置，图片绘制精美，分层学习，测试闭环；
9、提供自然拼读应用，帮助孩子建立英语单词 “写法” 和 “声音” 关联的重要英语学习技能，覆盖 26 个字母音、短元音、长元音、辅音组合和字母组合，涵盖学、读、认、写 4 个核心学习环节，帮助学生巩固知识点，解决练习不足的问题；
10、提供创意画板应用，提供自由画、涂色、拼贴画三种涂画模式，为不同年龄段的孩子搭建创意发挥的平台，激发孩子的创作灵感，促进孩子的个性化表达；还有扫码分享功能，让孩子和小伙伴们充分表达与分享想法的机会。
	台
	40

	2
	
	备课制作
	1.支持数字图书馆和教务管理备课系统对接，能够直接调用数字图书馆的各类资源，用于备课。

2.支持都导入电子图书资源、设置阅读标签、设置互动问题。
	套
	1

	3
	
	家园共阅
	教师可以向家长发送阅读任务和阅读重点，幼儿可以在校外完成图书的阅读，并通过图书内置的打卡点完成阅读任务。
	套
	1

	4
	
	阅读管理系统
	1.支持多终端使用，并且在不同终端上可以实现数据的完全同步，读者不论是通过PC端还是通过幼儿教学终端进行阅读，其阅读数据都可以进行即时的同步，方便孩子随时随地的进行阅读。
2.支持全方位的阅读数据的统计，包括阅读时长等等，不仅能够给图书馆的阅读推广提供参考，还能帮助初次使用本数据库的孩子更为精准地按照自己的阅读习惯挑选自己感兴趣的绘本。
	套
	1

	五、“乐联”社区共育平台

	1
	资源空间
	资源管理系统
	1.为学校构建共建共享的校本资源管理平台。可按照目录及自定义标签进行科学存储管理校本化教育教学资源，实现师生在线预览文档及音视频资源，便于教育资源应用分享。给师生提供了较为实用的教研和学习资源，同时也为学校创建积累了自有知识版权和自有数据产权的知识资产。
2.支持教学文档、课件、视频、习题和实验等教学资源的上传、下载、共享和管理；
3.资源管理设置通过与不通过，还可以设置推荐和焦点资源，同时对转码失败的资源还可以手动操作再次转码。
4.精细化权限管理，资源所有者可以设置资源的公开范围或者私发。
5.包含课程信息录入、课程安排、课程评审和课程调整等功能。
6.支持查看对不同类型的资源进行不同维度报表统计，如下载量、阅读量等，可将数据导出保存为Excel表格。
7.支持移动端查看资源内容，可以对资源进行评价，支持手机端上传各类资源；
	套
	1

	2
	
	电子资料室系统
	支持分门别类存储、管理个人或学校各类文档和音视频文件，可设置电子资料的查看、编辑和下载权限，内置基于学校组织架构的电子资料柜，可自定义设置资料柜分类。
	套
	1


10.2软件开发部分
	序号
	系统名称
	功能模块
	参数描述
	单位
	数量

	一、“乐理”智慧管理平台

	1
	幼儿园智慧大脑
	统一门户集成
	为了更好地管理各类应用，提升操作体验，简化登录流程，通过将应用整合到一个平台中，并实现单点登录功能，能够有效提高工作效率、数据安全性，同时还能够更好地管理应用的使用情况。
	人·月
	投标人自拟

	2
	
	统一接入管理
	按照统一接入管理规范开发应用系统
	人·月
	投标人自拟

	3
	
	统一用户管理
	为了保障用户身份的真实性，需要对用户信息进行实名核验。实现对用户身份的实名核验，保证平台登录人员身份的准确性，保证平台的安全。
	人·月
	投标人自拟

	4
	
	统一授权管理
	提供灵活的角色管理，满足在使用平台时的多重角色的接入。每个角色需要会基于业务需求赋予不同的权限，通过角色与权限的匹配，最终实现对平台内资源的访问及控制。
	人·月
	投标人自拟

	5
	
	统一资源管理
	统一资源管理将分散的资源进行统一、集中的管理，应用统一身份管理实现用户身份的统一认证，改变原有各业务系统中的分散式身份认证及鉴权管理，实现对用户的集中认证和鉴权管理，简化用户访问内部各系统的过程，使得用户只需要通过一次身份认证过程就可以访问具有相应权限的所有资源。
	人·月
	投标人自拟

	6
	
	统一安全防护
	采用统一安全管理平台解决方案，将身份认证、授权、记账和审计定义为网络安全的四大组成部分，从而确立了身份认证在整个网络安全系统中的地位与作用。
	人·月
	投标人自拟

	7
	
	统一身份认证
	实现用户一次登录平台门户，即可使用系统中所提供的各项授权服务。认证中心主要包括身份认证、单点登录、授权访问控制等功能。
	人·月
	投标人自拟

	8
	
	基础数据中心
	实现各应用系统之间数据的统一规范、集中存储、管理，实现数据变化的一致性控制。统一数据中心主要包括数据集中存储、数据转换、数据同步、数据快速查询、数据汇总、统计分析、数据监控、备份等功能。
	人·月
	投标人自拟

	9
	
	数据图表分析
	汇聚采集所有应用数据 ，实现数据的集成、清洗、存储、加工、共享与分析等 ，实现数据—图谱—智慧的转化 ，为教育管理者提供一站式的大数据分析 ，辅助教育决策奠定基础。
	人·月
	投标人自拟

	10
	
	数据驾驶舱
	通过对基础运行数据、网站运行数据、行政办公数据、教职工数据、教务管理数据、教学学习数据、学生成长数据、总务后勤数据的收集和分析，形成可视化图表，助力管理者全方位的管理学校。
	人·月
	投标人自拟

	11
	
	数据可视化一张图
	开发幼儿园数据大屏，能够显示幼儿园概况、考勤、在园人数、幼儿活动情况、学情分析、幼儿健康等详细内容。
	人·月
	投标人自拟

	12
	
	系统对接
	对接区教育数字基座
对接幼儿接送系统
	人·月
	投标人自拟

	13
	行政办公管理系统
（含移动端）
	学校动态
	可编辑学校的动态情况、新闻、活动等内容。
	人·月
	投标人自拟

	14
	
	园务公开
	公开幼儿园的管理机构、管理人员、组织架构、管理职责等信息，让公众了解幼儿园的管理体系和管理方式。
	人·月
	投标人自拟

	15
	
	办公用品管理
	幼儿园、部门、班级物品管理，设备清单筛查、导出。
	人·月
	投标人自拟

	16
	
	考勤管理
	实现教职工手机上下班打卡，外出打卡，假勤申请，考勤统计、考勤设置等功能。可根据学校实际情况设置考勤打卡规则，也可对接考勤硬件设备自动打卡。可根据请假、加班、出差、外出等类型设置审批流程，设置公休假期自动扣除，自动生成各类统计报表，实现学校考勤的全面管理。
	人·月
	投标人自拟

	17
	
	绩效管理
	实时同步教职工考勤信息,系统自动计算教职工的工作绩效及工资,无需导入数据人工计算。
	人·月
	投标人自拟

	18
	
	维修管理
	设备巡检记录，设备、工程、物业报修，维修提醒。
	人·月
	投标人自拟

	19
	
	流程审批
	实现学校各类审批业务的线上流程，内置公文流转、费用、报销、用章、付款、奖惩等业务流程。
	人·月
	投标人自拟

	20
	
	通知公告
	为学校提供一个专业的通知收发系统，可按通知类型指定发布人与审核人，具有实名阅读和阅读提醒等功能。与电子资料室、电子班牌、学校微信公众号进行数据互通。
	人·月
	投标人自拟

	21
	
	日程计划
	可以按日、周、月显示日程计划，可设置学校校历、学校三年期、五年期发展计划；科室领导安排的部门计划可直接进入部门成员个人日程中。
	人·月
	投标人自拟

	22
	
	公文流转
	公文流转系统可以实现对电子公文全程的管理，从起草到审核到下发，直至归档，各个环节的完成情况与过程均可完整记录下来，方便管理人员进行查询。
	人·月
	投标人自拟

	23
	
	人事管理
	幼儿园人事、组织架构管理，从教师入职到离退休全面记录教师合同聘任信息，具备各种维度的查询功能，为学校教师的聘任合同提供一个高效的管理工具。
	人·月
	投标人自拟

	24
	
	安全管理
	对安全事件进行全过程记录和分析，包括安全事故的谈话记录、处置方法、家园沟通等。支持保存谈话的录音和文本附件，为安全事件的溯源提供技术支撑。
	人·月
	投标人自拟

	25
	
	规章制度管理
	用于管理和维护幼儿园内部规章制度,其主要功能包括规章制度的录入、审核、发布、执行和更新等。 
主要功能包括以下几个方面：
1.规章制度的录入：将各项规章制度进行录入系统，建立规章制度的数据库；
2.规章制度的审核：对录入的规章制度进行审核，确保规章制度的合理性和合法性；
3.规章制度的发布：将审核通过的规章制度发布到系统中，供组织成员查阅；
4.规章制度的执行：监督规章制度的执行情况，及时发现和解决执行中的问题；
5.规章制度的更新：定期对规章制度进行更新和修订，确保规章制度与组织现实运作的适应性。
	人·月
	投标人自拟

	26
	幼儿健康管理系统
	幼儿膳食营养
	1.对外公示幼儿园每日食谱，推送幼儿膳食营养搭配建议。

2.支持配餐原料录入、数据分析、自定义表格导出。


	人·月
	投标人自拟

	27
	
	幼儿晨检
	记录幼儿晨检数据，如体温、手足口情况、发热情况等。
	人·月
	投标人自拟

	28
	
	体检管理
	对幼儿的视力、体能等健康数据进行管理，支持录入、修改、导入导出、数据分析，提供预警功能。
	人·月
	投标人自拟

	29
	
	疫苗接种情况
	实时登记或获取患病学生的动态及症状，掌握疫情控制的主动权，规范和促进晨午检及因病缺课登记，并能够对学生的病历进行上传和管理，为校园传染病的溯源提供技术支撑。
	人·月
	投标人自拟

	30
	
	传染病管理
	分析幼儿病假情况，统计同类型病假次数等。
	人·月
	投标人自拟

	31
	
	体弱儿童管理
	通过数据导入、采集和分析，自动判断高危儿童、体弱儿童，并可以生成儿童专案管理；支持儿童随访管理，可以设定随访计划并自动提醒；支持对体弱儿童的信息编辑、信息统计和查询、既往/现在病史记录、体弱类型管理、饮食记录等。
	人·月
	投标人自拟

	二、“乐玩”数字教学平台

	1
	乐玩时光机
	种植生态角
	利用智能物联系统在种植区部署的温湿度传感器，将实时数据投屏至班级大屏，让孩子从“观察”上升到“数据探究”，直观了解动植物生长条件。
1.支持种植角种植过程管理，能够上传拍摄的照片；
2.支持种植日历；
3.支持种养人、种养对象信息编辑；
4.支持自动获取传感器数据；
5.支持导出种养记录。
	人·月
	投标人自拟

	2
	幼儿成长与评价系统
	幼儿信息
	记录幼儿基本信息，包括昵称、性别、生日、家庭住宅区域等。
	人·月
	投标人自拟

	3
	
	小当家值日
	1.幼儿通过拖拽自己的头像在终端（如触控一体机大屏）上认领任务（天气预报员、植物护理员等）；任务完成后，由老师协助拍照上传至系统，记录完成情况；
2.支持头像自定义选择；
3.支持创建和编辑值日类型；
4.支持上传值日照片；
5.支持值日情况记录及评价；
6.支持值日激励。
	人·月
	投标人自拟

	4
	
	幼儿成长记录
	记录幼儿的健康状况、生活习惯、饮食偏好；
记录幼儿的成长过程，包括生长记录、语言发育、认知能力等；
记录幼儿的学习和生活活动，包括各种游戏、手工制作、户外活动等。
	人·月
	投标人自拟

	5
	
	教师点评
	教师对幼儿的各方面评价、评语、评分
	人·月
	投标人自拟

	6
	
	幼儿成长画像
	通过数据数据分析生成幼儿的成长画像，包含学习、体能、健康、饮食、出勤等。
	人·月
	投标人自拟

	7
	
	数据统计与分析
	对幼儿的成长数据进行汇总和分析，生成报表。
	人·月
	投标人自拟

	8
	
	多样专业报告
	支持一键批量生成，还可同步家长互动阶段评估支持指标定制、可批量制作，评估建议自动关联日常记录，科学客观打印版报告中自动导入日常记录。
	人·月
	投标人自拟

	三、“乐研”幼师专业发展平台

	1
	教师发展系统
	教师信息管理
	包括教师基本信息、学历、职称、工作经历等内容的管理。教师可以在该模块中查看和编辑自己的个人信息，并及时更新。
	人·月
	投标人自拟

	2
	
	岗位评定
	教师的评定与晋升是教师发展的重要环节。该模块提供了教师评定申请、审批、结果查询等功能，帮助教师了解自己的评定情况并努力提升自己的岗位等级。
	人·月
	投标人自拟

	3
	
	积分制建设
	提供教师积分制的流程管理，包括目标设定、考核评分、绩效奖励等功能。
	人·月
	投标人自拟

	4
	
	培训学习
	教师职业发展需要不断学习和提升，培训管理模块提供了教师参加各类培训课程的通道，包括线上课程、线下培训等，帮助教师提升专业水平。
	人·月
	投标人自拟

	5
	
	数据分析
	数字化记录教师成长发展，整理分类教师成长发展之中的职称、课题成果、培训成果等数据，帮助管理者基于数据做决策。
	人·月
	投标人自拟

	6
	
	教师画像系统
	基于教师档案、教师专业发展、研修成果、教学成绩、日常评价等数据，参照大数据算法模型形成教师画像，动态展示教师全方面的信息，为学校对师资人才的培养、综合评估，职称评定提供准确依据。
	人·月
	投标人自拟

	7
	教务管理
	学籍管理
	包含幼儿信息管理、转离园管理、插班管理。
	人·月
	投标人自拟

	8
	
	备课系统
	根据教学计划开展在线备课，根据教案模板拟定教学方案，也可引用资源管理平台中的教案进行修改形成新的教案，新教案可存入资源管理平台方便应用管理分享。具有集体备课功能，可创建集备任务，主备老师拟定草案，参备老师发表各自意见建议，主备再次完善形成最终教案共享。教研管理老师可以进行教案批阅、教案共享等相关工作。
	人·月
	投标人自拟

	9
	
	AI备课
	1.支持通用和教育垂类大模型接入；
2.支持提示词优化；
3.支持教案、教学设计、文本、图片、视频生成；
4.AI生成后的备课资源可分类管理及分享。
	人·月
	投标人自拟

	10
	
	云教研
	包括教研活动、听课评课、集体备课等教研功能。实现资源交流与共享，促进教师专业发展，提高教育教学质量，提升教研工作效率。
	人·月
	投标人自拟

	11
	
	研学日志
	会议记录、听课记录、家访记录、社团记录等。
	人·月
	投标人自拟

	12
	
	打卡活动
	1.发布幼儿在家各类打卡活动，如运动、读书、发帖打卡等，上传照片或视频完成打卡。

2.打卡活动数据统计分析。
	人·月
	投标人自拟

	四、“乐陪”家园共育平台

	1
	三乐家长营
（含移动端）
	班级相册
	记录幼儿在园时光，自动聚合每个孩子照片，方便查看，家长可与教师一起完成幼儿成长册，呈现幼儿在家在园成长全景。
	人·月
	投标人自拟

	2
	
	班级通知
	支持统计表功能，自动统计阅读人数，已读、未读信息展示。
	人·月
	投标人自拟

	3
	
	家庭记录
	家长可日常记录幼儿在家行为，记录内容可同步呈现于幼儿成长月报告中。
	人·月
	投标人自拟

	4
	
	家庭打卡
	家长可参与教师发布的打卡活动，也可对教师发布的内容添加评论。
	人·月
	投标人自拟

	5
	
	家园互动
	支持家园联系栏同步家长，及时反馈了解孩子整体发展情况，个性化推荐家园共育指导建议，科学做好家园共育，实现家园工作双向沟通，达成对幼儿的全面认识，促使家长关注幼儿的全面发展。
	人·月
	投标人自拟

	6
	
	互动分享
	家长可将幼儿的成长过程生成留念册，可分享给他人。
	人·月
	投标人自拟

	五、“乐联”社区共育平台

	1
	社区共育系统
（含移动端）
	社区介绍
	幼儿园周边社区基础信息及介绍，如周边单位、场馆、资源等，含社区管理、新增、修改、等级分类、亲密度等。
	人·月
	投标人自拟

	2
	
	活动编辑
	编辑周边的社区活动，可选活动类型（如亲子活动、公益讲座、开放日等）、参与时间、地点、活动主题等。
	人·月
	投标人自拟

	3
	
	活动发布
	活动编辑完成后发布，可查看发布状态。
	人·月
	投标人自拟

	4
	
	活动参与
	家长可通过移动端报名和参与活动。
	人·月
	投标人自拟

	5
	
	活动点评
	活动完成后，家长和教师对活动进行点评。
	人·月
	投标人自拟


10.3信创基础软件
	序号
	系统名称
	参数描述
	单位
	数量

	1
	服务器操作系统
	★1.操作系统提供通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果的截图。

2.支持主流国产CPU。

3.内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用。

4.兼容国内自主数据库、中间件软件。
	套
	8

	2
	中间件软件
	1.遵循国际标准，必须通过Java EE 5、6、7、8四个标准规范的官方兼容认证。

2.产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统；支持多种主流国产数据库系统。

3.支持集群部署，提供集群管理工具，具备自动配置Java EE应用集群的装置和方法。

4.支持在管理控制台页面上配置异步日志，保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。

5.在不停止应用服务器运行的情况下，支持动态更新license以及集中管理替换license，避免更新license对业务正常运行的影响。

6.支持命令行审计功能，能记录每次命令行操作。

7.支持采用双因子认证鉴别技术对用户身份进行鉴别。

▲8.内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。（提供产品功能截图）

9.需采用商用密码技术进行加密保护、安全认证。产品须通过国家密码管理局商用密码检测中心测评，并提供商用密码产品认证证书。
	套
	2


★操作系统指标参数应必须满足《财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》》文件的要求，投标人应提供实质性响应承诺函（需提供承诺书，承诺本项目投标操作系统性能全部满足需求中加“*”指标要求，未提供视为不满足）

10.4密码应用管理系统
	序号
	系统名称
	参数描述
	单位
	数量

	
	密码应用管理系统接口
	开发密码应用管理系统接口，调用区政务云密码服务
	人·月
	投标人自拟

	
	密码钥匙
	具有数字签名、数据加解密和信息安全存储等功能； 

支持客户端身份认证信息的存储（数字证书、公钥、私钥等）；

支持访问SSL加密站点；

支持文件的加解密安全存储；

支持安全电子邮件；
	个
	40

	
	国密浏览器
	1.国密支持：支持 SM2/SM3/SM4 国密算法和国密 SSL 协议，预置国密根证书，实现国密网站自动识别与双向认证。

2.内生安全：从内核、运行态、通讯、上网、行为、数据六个维度构建安全体系，提供数据防泄漏功能 。

3.统一管理：提供浏览器管理控制中心，支持跨平台终端的统一部署、配置、管控和审计。
	套
	40

	
	个人证书
	个人认证证书
	张
	40

	
	站点证书
	站点认证证书
	张
	3


 “▲”号指标项汇总表
	序号
	设备名称
	招标参数
	证明材料

	
	AI观察记录仪
	▲可根据人脸库实现拍摄后的照片、图像检索归类，支持以人员、时间点进行标记，支持评价添加。
	提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告

	
	幼儿手环
	▲电池容量不低于200mAh，电池续航需大于35天（以每天采集1秒/条数据、蓝牙连接8小时/天、屏幕显示1小时/天使用场景计算）。
	电池提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告

	
	运动数据监测系统
	▲系统安全等级

提供信息系统安全等级保护第三级备案证明。
	提供信息系统安全等级保护第三级备案证明。

	
	录播主机
	▲支持通过Type-C接口实现音视频输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容标准互动协议下的主流视频会议硬件与软件。
	提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告

	
	导播系统
	▲录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源有声录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面；可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。
	提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告

	
	全向麦克风
	▲支持状态指示灯，例如指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态。
	提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告

	
	无线麦克风
	▲麦克风屏幕支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。
	提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告

	
	资源管理平台
	▲支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护。
	提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告

	
	资源管理平台
	▲支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件。
	提供国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标识的检测报告

	
	中间件软件
	▲内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。
	提供产品功能截图。


注：以上证明材料需提供复印件，签订合同时需提供原件备查。

实施要求
1.交付日期：合同签定后8个月内完成软件开发、部署、设备交货、布线、安装、调试、试运行，投标人需妥善规划在投标承诺的施工期内完成所有工作内容，因延期交付造成的一切损失由投标人承担，投标人须提供如期交付承诺函，违约须承担合同约定的法律责任。
2.本项目由众多信息子系统构成，项目经理需要具备较高的系统集成能力和丰富的项目管理经验，具体需求如下：
具备信息系统项目管理师职称，对项目进度、质量、安全、成本负责,指导项目的实施,对项目进行过程监控和推进,监督检查项目完成的进度和质量，最终完成项目交付和验收，需要具有较强的专业知识和丰富的实施经验。有丰富的项目管理工作经验，具有信息系统集成或实施技术能力，能够带领团队完成项目软件开发和系统集成管理;负责软硬件集成的全过程管理、协调,控制项目在计划内按时完成。

为保证项目顺利实施并保质交付，项目实施团队需要具备高级数据库管理工程师、图像识别和处理工程师、系统架构设计师、信息安全工程师各1名。以上工程师在本项目的工作职责如下：
高级数据库管理工程师

负责本项目数据库的安装、配置、日常巡检，实时监控运行状态、连接数、锁等待等关键指标，及时发现并处理故障，保障7×24小时稳定运行；
主导语句优化、索引优化、参数调整，分析并解决慢查询、死锁、资源瓶颈等问题；在高并发场景下设计并执行压力测试，识别系统瓶颈。

制定并执行安全策略，包括用户权限管理、数据加密、审计日志等，防止数据泄露和篡改，并确保符合相关安全规范和法规。

图像识别和处理工程师

负责本项目涉及的算法设计与研发，负责图像处理、图像识别、目标检测、图像分割、OCR等核心算法的设计、实现和验证。包括数据集的构建、清洗和标注，模型训练、调参，以及精度、速度和鲁棒性的持续优化，为学生识别及评价提供源数据。

系统架构设计师

负责系统架构规划、模块划分和接口设计，确保系统可扩展、安全且高性能；‌决定技术路线‌，评估并选择合适的技术栈、数据库和中间件，制定开发规范和技术标准。‌‌‌带领项目软件团队实现架构方案，审核代码质量，解决高并发和性能瓶颈问题。
信息安全工程师

负责项目整体网络安全、信息安全架构的规划、设计与落地，制定安全策略和解决方案；对网络、服务器和业务系统进行日常安全监控与巡检，分析日志和告警，识别并处理异常行为。‌‌
3.本项目涵盖众多信息子系统，涉及大量师生的基础信息和业务数据，需严格遵守ISO27001信息安全管理体系。投标人须有完善的信息安全管理制度及安全工程师，确保实施过程中的信息完整和数据安全。
4. 本项目软硬件的综合布线、安装、调试涉及操场路面开挖、教室墙面开孔、布管穿线，投标人需根据招标文件提供的图纸绘制详细的综合布线图、设备布置图、系统图，施工图纸经采购人审核通过后方可施工，开挖后的路面和开孔墙面需及时修复，修复标准不低于原建设标准。
系统集成要求
1.中标人应根据采购参数要求约定，向采购人履行硬件设备供货，要求供货参数满足采购参数要求，并完成硬件设备现场安装调试及技术支持。

2.中标人应根据采购参数要求约定，向采购人履行成品软件供货部署、定制功能开发、系统功能调试、系统功能对接、软件策略调试等服务工作。

3.中标人应根据采购参数要求约定，向采购人履行完成软件定制功能开发，并保障开发功能可以满足本单位与上级单位的平台对接要求，实现数据归集、应用入驻、应用调用等工作，满足上级单位对本单位的检查要求。
售后服务要求
1.质保期：从项目终验合格之日起算，本项目所采购软硬件设备质保期要求不少于3年；软件开发部分须向采购人提供所有开发文档和源代码，质保期内需免费提供bug修复、数据库更新、功能升级等服务。中标人交付的源代码仅限采购人内部使用，不得用于商业用途，知识产权归属采购人所有，中标人保留署名权。

2.在质保期内每季度提供不少于一次上门巡检服务。

3.质保期内外均须提供上门维护、升级服务，对报修故障须在1小时内响应，2小时以内到达报修现场，8小时以内解决问题；不能修复的，须采取提供备品、备件或备机等措施先行（不低于招标技术参数），以保证采购人的正常使用，备机费用由中标人承担。

4.投标人针对本项目需投入不少于3人的售后服务团队，应指派技术工程师专职于系统运作与技术服务，协调硬件、软件及网络的现场服务，保证采购人能够在规定的服务及响应时间内得到相应的技术支持服务。

5.中标人应定期对系统设备进行必要的补丁装载和软件升级工作，防止潜在故障的发生。以上工作的具体实施方案以及操作时间中标人应以书面方式提前2周通知采购人，经采购人同意方可执行。

6.对于系统原有功能范围内部的完善，中标人应当免费升级，用以提高性能，消除缺陷。因中标人软硬件的缺陷而产生的系统软硬件修复或升级费用，必须由中标人承担。

7.中标人应将对采购人技术服务过程中的记录、经验，定期以汇总和分类的方式转交采购人。中标人应有专门的数据记录方式，记录和整理采购人的各类技术故障分析、技术咨询问题和答复、网络分析报告等等。

8.质保期内当遇到学校重大活动、突发事件等需要应急保障时，中标人接到报修后需 1 小时内达到现场，2小时修复故障并提供人员驻场服务。

质量标准要求
1.采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

2.中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

3.中标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范 和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

4.中标人提供设备的各种性能参数应满足招标文件和合同技术附件规定的要求。中标人提供的软件的各项功能参数应该满足招标文件和合同技术附件规定的要求。

5.在质保期内，系统发生故障或被发现存在安全漏洞，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。保修期内的技术服务内容包括平台功能相关的BUG修正、系统调优等基础服务，新增的需求开发除外。
系统试运行要求
1.自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

2.如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

3.如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

4.如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期 30 个工作日，直至系统完全符合验收标准。

5.试运行期间，中标人需做好所有子系统的试运行记录、日志，故障清单等材料，整理后提交采购人。
项目验收要求
1.系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

2.中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。
3.采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。
4.如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如因中标人原因导致验收未通过，则相应停止支付合同款，直至验收通过后支付。

5.采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

6.项目资料验收主要包括：所有的合同协议、竣工图纸资料、用户使用说明书、培训资料及随附产品的各类说明书等，具体参照青浦区信息化项目验收文档规范要求。
7.项目质量验收主要包括

1）项目完成合同所规定的任务，达到系统所规定的功能要求；

2）系统运行稳定可靠，试运行时系统所有软硬件性能满足合同要求及试运行期间出现的问题已被解决；
软件开发部分测试依据如下标准，主要测试定制开发软件的功能性、稳定性、可靠性、易用性、效率性、可维护性和可移植性是否满足招标及采购人的使用需求。
1）GB/T 17544-1998《信息系统及软件完整性级别》

2）GB/T 16260-2006《软件质量模型与度量》

3）GB/T 18905- 2002《软件工程产品评价》

4）GB/T 8567 - 2006《计算机软件文档编制规范》

5）GB/T 9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》

6）GB/T 25000.1-2010《软件质量要求与评价( SQuaRE )指南》

7）CSTCJSBZ02《应用软件产品测试规范》

8）CSTCJSBZ03《软件产品测试评分标准》

以上标准以最新的版本为准。

8.验收指标
功能完整性：所有软硬件功能 100%实现招标文件要求，无功能缺失；
数据对接：与区数字基座、“孩子通”考勤系统的数据对接成功率≥99%，数据更新延迟≤5 分钟；
性能指标：系统登录≤2s、应用操作≤3s、查询数据≤3s，连续72小时运行无宕机；
用户满意度：教师系统使用率≥95%，家长满意度调查得分≥85分(满分100 分)。
9.等保测评
本项目需通过网络安全等级保护第二级测评，中标人需配合采购人通过第三方测评，对测评过程中发现的不符合项需即时整改，直至测评通过并获得等保测评报告，测评费用由采购人承担。
10.密码评估
本项目需通过密码测评并获得‌商用密码应用安全性评估报告，中标人需配合采购人通过第三方测评，对测评过程中发现的不符合项需即时整改，直至测评通过并获得密评报告，测评费用由采购人承担。
11.测评周期
中标方需全力配合第三方测评服务，最终验收前需要获得等保测评报告、密评报告，如因第三方测评过程中引起的验收延期，不计入项目实施周期。

技术培训要求
中标人需提供免费培训服务，培训范围和对象为系统的使用人员、技术人员（系统管理员、网络管理人员、安全管理人员、系统维护人员等）。
预期培训目标：
1.使技术人员掌握相关的专业技术，了解应用系统的设计思路，在开发、测试和维护过程中发挥作用；
2.使系统使用人员了解计算机基础知识、系统的工作原理，掌握应用系统的操作方法

3.使业务人员能够在短时间内掌握应用系统的操作使用

4.使参与应用系统开发的人员和业务应用人员按照标准要求，进行应用系统的开发及后续标准的使用。
5.培训的方式、时间、期限由采购人确定，中标人须予以配合。
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