



青浦公安分局交通治堵大模型外场卡口设备补点项目
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项目概况
项目背景
作为国际化超大型城市，上海机动车保有量超过 620 万辆、非机动车注册登记数超过 1200万辆，交通出行规模庞大，道路资源供需矛盾日渐加剧。现有交通管理模式的“天花板”制约日渐显现，针对重点路口及拥堵路口的智慧化治理已成为重中之重。为提升超大城市道路交通治理现代化水平，分批推进相关重点路口及拥堵路口的应用，在模型建设中持续优化完善交通设施，通过治堵一件事”带动“交通一盘棋”高效能治理。
青浦区交通治堵大模型外场卡口设备补点建设项目旨在推进中心城区、西虹桥商务区、淀山湖湖区三个区域交通运行系统性优化提升。通过提升交通数据感知能力、加快策略下发与执行效率，实现道路资源更科学的动态调配，从而有效缓解交通拥堵，提升路网整体通行效能。
项目建成后，将显著改善市民出行体验，降低重点区域交通事故风险，积极回应公众对有序、安全、畅通交通环境的期待。本项目是落实“人民城市”理念的重要实践，也将为青浦区构建高质量、可持续的现代化交通运输体系提供有力支撑。
项目建设目标
本项目旨在构建完整的交通治理支撑体系。首先，依托卡口式电子警察的补点与通信存储配套，实现对重点区域交通流的精准感知，奠定数据基石；继而，通过设备系统化部署与数据稳定传输，将感知能力转化为智能执法与动态管控饭方式，提升道路运行秩序；最后，以数据资源赋能应用，推动区域交通管理从经验驱动向数据驱动转型。三者环环相扣，共同指向提升路网效率、缓解区域拥堵、增强交通安全的核心目标。
项目建设标准
· 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）
· 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）
· 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）
· 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995-2020）
· 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）
· 《通信线路工程设计规范》（GB 51158-2015）
· 《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）
· 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）
· 国家及地方颁布的其它现行相关规范标准及规定。


建设内容
本项目建设内容包括外场卡口设备补缺和通信及中心设备建设两部分。
1.	外场卡口设备补缺
在充分利旧已建卡口设备的基础上，完成青浦区 64 个重点治理路口中 43 个路口的卡口设备更新、补点建设，包括卡口设备及附属杆箱的采购、安装和调试工作。
2.	通信及中心设备建设
1）	通信系统建设
为满足上述外场新建设备的通信接入需求，在充分利用现有通信资源的基础上，新建部分交换机以及通信光缆。
2）	平台硬件扩容
对应外场新建设备，对中心硬件进行扩容，包括接入、存储、转发、处理等设备的采购、安装、调试工作。
系统组成
本项目继续沿用青浦区智能交通管理系统架构，在设备层、网络层、底座层、应用层和展示层分别新建或扩容相关内容。

1.	设备层
设备层是青浦交管掌握并部署在道路前端的感知控制设备，本项目包括卡口式电子警察（复合视频检测器+终端主机）设备。
2.	网络层
网络层主要涉及相关平台，本项目根据设备层需求对网络层通信光缆、网络设备进行相应扩容。
3.	底座层
底座层主要部署了计算、存储设备。本项目针对新建的外场设施，扩容视频存储转发设备和卡口存储转发设备、二次识别设备。
4.	应用和展示层
根据交管业务需要开发和部署的应用系统，本项目新建外场设备接入已有相关系统，不对系统功能进行改造。
5.	安全防护
本项目新建外场设备和中心设备扩容均在交管支队现有应用系统框架内完成，无新增风险，现有网络和信息系统安全防护能力及密码应用可满足需求。

外场卡口建设清单
本项目采用“卡口式电子警察”设备进行治堵配套的外场卡口设备补缺，设备除具备卡口检测功能外，还具备交通流数据采集、违法抓拍等功能。除了为“交通治堵大模型”做支撑外，卡口式电子警察采集的数据还可以延伸到交通信号控制优化、交通安全评估、交通态势分析、交通状态预测等领域。
根据治堵路口选取现状，本项目需完成 64 个路口的卡口数据上传工作。其中，实际新建路口 18 个，改建路口 25 个，利旧路口 21 个。路口建设属性分类如下：
64 路口建设属性分类清单
	序号
	路口名称
	所属区域
	利旧
	改建
	新建

	1
	外青松公路/青湖路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	2
	外青松公路/公园路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	3
	外青松公路/体育场路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	4
	外青松公路/华科路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	5
	外青松公路/盈港路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	6
	盈港路/浦仓路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	7
	盈港路/青安路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	8
	盈港路/城中北路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	9
	盈港路/胜利路
	青浦中心城区
	　
	√
	　

	10
	盈港路/淀湖路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	11
	盈港东路/华乐路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	12
	盈港东路/华浦路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	13
	盈港东路/汇金路
	青浦中心城区
	　
	√
	　

	14
	漕盈路/盈港路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	15
	漕盈路/青赵路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	16
	青安路/青赵路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	17
	城中东路/青松路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	18
	城中西路/城中南路
	青浦中心城区
	√
	　
	　

	19
	沪青平公路/诸光路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	20
	沪青平公路/谢卫路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	21
	沪青平公路/蟠龙路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	22
	崧泽大道/涞清路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	23
	崧泽大道/诸光路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	24
	崧泽大道/蟠臻路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	25
	崧泽大道/蟠文路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	26
	崧泽大道/蟠龙路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	27
	崧泽大道/华徐公路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	28
	盈港东路/蟠龙路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	29
	盈港东路/蟠秀路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	30
	盈港东路/涞港路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	31
	诸光路/天山西路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	32
	诸光路/徐灵路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	33
	诸光路/龙联路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	34
	诸光路/蟠中路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	35
	诸光路/徐民路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	36
	诸光路/盈港东路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	37
	诸光路/会卓路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	38
	诸光路/徐泾港路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	39
	诸光路/谢卫路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	40
	蟠文路/龙联路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	41
	蟠中路/蟠龙路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	42
	蟠中路/蟠臻路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	43
	蟠中路/蟠秀路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	44
	蟠龙路/龙联路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	45
	天山西路/徐龙路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	46
	天山西路/汇龙路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	47
	天山西路/蟠龙路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	48
	徐民路/蟠秀路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	49
	徐民路/蟠臻路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	50
	徐民路/蟠祥路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	51
	徐民路/蟠龙路
	西虹桥商务区
	　
	√
	　

	52
	龙联路/蟠秀路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	53
	龙联路/蟠臻路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	54
	龙联路/蟠东路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	55
	涞清路/龙联路
	西虹桥商务区
	√
	　
	　

	56
	曲文路/蟠鼎路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	57
	蟠鼎路/龙联路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	58
	蟠鼎路/天山西路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	59
	蟠鼎路/鸣涛路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	60
	蟠鼎路/鼎誉路
	西虹桥商务区
	　
	　
	√

	61
	珠溪路/浦祥路
	淀山湖湖区
	√
	　
	　

	62
	珠溪路/课植园路
	淀山湖湖区
	√
	　
	　

	63
	珠湖路/课植园路
	淀山湖湖区
	√
	　
	　

	64
	祥凝浜路/酒龙路
	淀山湖湖区
	√
	　
	　


利旧路口
利旧路口共21个，涉及81 个断面，114 台复合视频检测器，覆盖 256 条车道，这些设备具备联网能力，无需加装通信设备，在本项目中需完成数据上云工作。另外，本项目根据总队相关要求，在利旧这些具备电警功能的卡口设备时，同步安装完善相关违法抓拍告示标志（即电警提示牌），81 个断面共 81 块电警提示牌。具体情况如下：
完全利旧路口断面清单
	序号
	路口名称
	断面
	进口车道
	可利旧检测器

	
	
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北

	1
	珠溪路/课植园路
	3
	3
	3
	　
	3
	1
	1
	　
	1

	2
	珠溪路/浦祥路
	4
	1
	3
	2
	3
	1
	1
	1
	1

	3
	外青松公路/盈港路
	4
	6
	4
	6
	5+2
	2
	2
	2
	2

	4
	漕盈路/盈港路
	4
	5
	5
	5
	5
	2
	2
	2
	2

	5
	漕盈路/青赵路
	4
	3
	4
	3
	4
	1
	2
	1
	2

	6
	外青松公路/青湖路
	4
	3
	5
	3
	5
	1
	2
	1
	2

	7
	外青松公路/公园路
	4
	5
	5
	3
	5
	2
	2
	1
	2

	8
	外青松公路/体育场路
	4
	2
	5
	2
	4
	1
	2
	2
	2

	9
	外青松公路/华科路
	4
	2
	4
	1
	4
	1
	2
	1
	2

	10
	盈港路/浦仓路
	3
	4
	2
	5
	　
	2
	1
	2
	　

	11
	盈港路/青安路
	4
	5
	3
	4
	1
	2
	1
	2
	1

	12
	盈港路/城中北路
	4
	5
	3
	5
	3
	2
	1
	2
	1

	13
	盈港路/淀湖路
	4
	5
	1
	5
	1
	2
	1
	2
	1

	14
	盈港东路/华乐路
	4
	5
	2
	5
	2
	2
	1
	2
	1

	15
	盈港东路/华浦路
	4
	5
	2
	5
	1
	2
	1
	2
	1

	16
	涞清路/龙联路
	4
	3
	3
	2
	3
	1
	1
	1
	1

	17
	珠湖路/课植园路
	4
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	18
	祥凝浜路/酒龙路
	4
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	19
	青安路/青赵路
	3
	　
	2
	2
	1
	　
	1
	1
	1

	20
	城中东路/青松路
	4
	3
	2
	2
	1
	1
	2
	1
	1

	21
	城中西路/城中南路
	4
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	合计
	81
	256
	114


新建路口
新建路口共18个，涉及 63 个断面，65 台复合视频检测器，覆盖 133 条车道。需完成外场卡口设备及附属杆箱、线缆的采购、安装和调试工作。利旧杆件实施前完成承载力、接地、防腐检测，不合格杆件经采购人确认后改造或更换，具体情况如下：
新建路口断面清单
	序号
	路口名称
	断面位置
	车道
	抓拍方向
	设备
	电警功能
	杆件属性

	1
	诸光路/徐灵路
	东
	2
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	诸光路/徐灵路
	南
	3
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	诸光路/徐灵路
	北
	3
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	2
	蟠文路/龙联路
	东
	2
	车尾
	1
	有
	利旧

	
	蟠文路/龙联路
	南
	2
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	蟠文路/龙联路
	西
	2
	车尾
	1
	有
	利旧

	
	蟠文路/龙联路
	北
	2
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	3
	蟠中路/蟠秀路
	东
	3
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	蟠中路/蟠秀路
	南
	3
	车头
	1
	无
	利旧龙门架

	
	蟠中路/蟠秀路
	西
	3
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	蟠中路/蟠秀路
	北
	3
	车头
	1
	无
	利旧龙门架

	4
	天山西路/徐龙路
	东
	3
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	天山西路/徐龙路
	南
	1
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	天山西路/徐龙路
	西
	2
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	天山西路/徐龙路
	北
	1
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	5
	天山西路/汇龙路
	东
	3
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	天山西路/汇龙路
	西
	3
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	天山西路/汇龙路
	北
	2
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	6
	龙联路/蟠秀路
	东
	2
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	龙联路/蟠秀路
	西
	2
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	龙联路/蟠秀路
	北
	1
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	7
	龙联路/蟠臻路
	东
	2
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆加装挑臂

	
	龙联路/蟠臻路
	南
	3
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆加装挑臂

	
	龙联路/蟠臻路
	西
	2
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆加装挑臂

	
	龙联路/蟠臻路
	北
	3
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆加装挑臂

	8
	龙联路/蟠东路
	东
	2
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆加装挑臂

	
	龙联路/蟠东路
	南
	1
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	龙联路/蟠东路
	西
	2
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆加装挑臂

	
	龙联路/蟠东路
	北
	1
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	9
	蟠鼎路/鼎誉路
	南
	1
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	蟠鼎路/鼎誉路
	西
	1
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	蟠鼎路/鼎誉路
	北
	1
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	10
	曲文路/蟠鼎路
	东
	1
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	曲文路/蟠鼎路
	南
	1
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	曲文路/蟠鼎路
	北
	1
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	11
	蟠鼎路/鸣涛路
	南
	1
	车头
	1
	无
	利旧综合杆

	
	蟠鼎路/鸣涛路
	西
	1
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	蟠鼎路/鸣涛路
	北
	1
	车头
	1
	无
	利旧综合杆

	12
	诸光路/天山西路
	东
	4
	车尾
	2
	有
	利旧综合杆

	
	诸光路/天山西路
	南
	3
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	诸光路/天山西路
	西
	3
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	诸光路/天山西路
	北
	3
	车尾
	1
	有
	新建

	13
	诸光路/龙联路
	东
	1
	车尾
	1
	有
	新建

	
	诸光路/龙联路
	南
	3
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆加挑臂

	
	诸光路/龙联路
	西
	2
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	诸光路/龙联路
	北
	3
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	14
	徐民路/蟠秀路
	东
	3
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	徐民路/蟠秀路
	南
	3
	车尾
	1
	有
	新建

	
	徐民路/蟠秀路
	西
	3
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	徐民路/蟠秀路
	北
	4
	车尾
	2
	有
	利旧龙门架

	15
	徐民路/蟠臻路
	东
	3
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	徐民路/蟠臻路
	西
	3
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	徐民路/蟠臻路
	北
	3
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	16
	徐民路/蟠祥路
	东
	3
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	徐民路/蟠祥路
	南
	1
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆加挑臂

	
	徐民路/蟠祥路
	西
	3
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	徐民路/蟠祥路
	北
	1
	车尾
	1
	有
	新建

	17
	蟠鼎路/龙联路
	东
	1
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	蟠鼎路/龙联路
	南
	1
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	蟠鼎路/龙联路
	北
	1
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	18
	蟠鼎路/天山西路
	东
	2
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	
	蟠鼎路/天山西路
	南
	1
	车尾
	1
	有
	利旧综合杆

	
	蟠鼎路/天山西路
	西
	2
	车头
	1
	无
	利旧信号灯杆

	合计
	63
	133
	　
	65
	　
	　



改建路口
改建路口共25个，涉及 93 个断面，148 台复合视频检测器，覆盖 327 条车道。其中 17 台可直接利旧；另外 109 台设备已超出使用年限达到报废更换标准，需在本项目中进行更换。还有 12 个断面无设备或现有设备数量未完成进口车道全覆盖，需在本项目中进行补建。设备更换或补建原则与新建设备一致。利旧杆件实施前完成承载力、接地、防腐检测，不合格杆件经采购人确认后改造或跟换，具体情况如下：
改建路口断面清单
	序号
	路口名称
	断面位置
	车道数
	抓拍方向
	建设属性
	所属项目
	断面属性
	利旧设备
	更换设备
	新建设备
	电警功能
	杆件属性

	1
	盈港东路/涞港路
	南
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	盈港东路/涞港路
	西
	2
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	盈港东路/涞港路
	北
	2
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	2
	诸光路/徐泾港路
	南
	2
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	诸光路/徐泾港路
	西
	1
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	诸光路/徐泾港路
	北
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	3
	蟠中路/蟠龙路
	东
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	蟠中路/蟠龙路
	南
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	蟠中路/蟠龙路
	西
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	蟠中路/蟠龙路
	北
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	4
	蟠中路/蟠臻路
	东
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	蟠中路/蟠臻路
	南
	3
	车尾
	补断面
	智能信号灯
	新建设备
	
	
	1
	有
	利旧综合杆加装挑臂

	
	蟠中路/蟠臻路
	西
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	蟠中路/蟠臻路
	北
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	5
	崧泽大道/华徐公路
	东
	5
	车头
	补断面
	智能信号灯
	新建设备
	
	
	3
	无
	利旧信号灯杆

	
	崧泽大道/华徐公路
	南
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/华徐公路
	西
	5
	车头
	补断面
	智能信号灯
	新建设备
	
	
	3
	无
	利旧信号灯杆

	
	崧泽大道/华徐公路
	北
	4
	车尾
	补断面
	智能信号灯
	新建设备
	
	
	2
	有
	利旧

	6
	沪青平公路/诸光路
	东
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	沪青平公路/诸光路
	南
	2
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	沪青平公路/诸光路
	西
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	沪青平公路/诸光路
	北
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	7
	沪青平公路/谢卫路
	东
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	沪青平公路/谢卫路
	南
	2
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	沪青平公路/谢卫路
	西
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	沪青平公路/谢卫路
	北
	1
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	8
	沪青平公路/蟠龙路
	东
	5
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	沪青平公路/蟠龙路
	南
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	沪青平公路/蟠龙路
	西
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	沪青平公路/蟠龙路
	北
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	9
	崧泽大道/涞清路
	东
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/涞清路
	西
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/涞清路
	北
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧综合杆

	10
	崧泽大道/诸光路
	东
	5
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/诸光路
	南
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/诸光路
	西
	5
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/诸光路
	北
	5
	车尾
	补断面
	智能信号灯
	新建设备
	
	
	3
	无
	利旧

	11
	崧泽大道/蟠臻路
	东
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/蟠臻路
	南
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/蟠臻路
	西
	6
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/蟠臻路
	北
	4
	车尾
	补断面
	智能信号灯
	新建设备
	
	
	2
	有
	利旧综合杆

	12
	崧泽大道/蟠文路
	东
	6
	车尾
	补断面
	智能信号灯
	新建设备
	
	
	3
	有
	新建

	
	崧泽大道/蟠文路
	南
	2
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/蟠文路
	西
	6
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	3
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/蟠文路
	北
	2
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	13
	崧泽大道/蟠龙路
	东
	7
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	3
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/蟠龙路
	南
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/蟠龙路
	西
	5
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	崧泽大道/蟠龙路
	北
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	14
	盈港东路/蟠龙路
	东
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	盈港东路/蟠龙路
	南
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	盈港东路/蟠龙路
	西
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	盈港东路/蟠龙路
	北
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	15
	盈港东路/蟠秀路
	东
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	盈港东路/蟠秀路
	南
	1
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	盈港东路/蟠秀路
	西
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	盈港东路/蟠秀路
	北
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	16
	诸光路/蟠中路
	南
	3
	车尾
	补断面
	智能信号灯
	新建设备
	
	
	1
	有
	利旧综合杆

	
	诸光路/蟠中路
	西
	2
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	诸光路/蟠中路
	北
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧综合杆

	17
	诸光路/徐民路
	南
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧综合杆

	
	诸光路/徐民路
	西
	2
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧综合杆

	
	诸光路/徐民路
	北
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧综合杆

	18
	诸光路/盈港东路
	东
	5
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	诸光路/盈港东路
	南
	5
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	诸光路/盈港东路
	西
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	诸光路/盈港东路
	北
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	19
	诸光路/会卓路
	东
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	诸光路/会卓路
	南
	2
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	诸光路/会卓路
	北
	3
	车尾
	补断面
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	无
	利旧龙门架

	20
	诸光路/谢卫路
	东
	2
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	诸光路/谢卫路
	南
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	诸光路/谢卫路
	西
	2
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	诸光路/谢卫路
	北
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	21
	天山西路/蟠龙路
	东
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	天山西路/蟠龙路
	南
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	天山西路/蟠龙路
	西
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	
	天山西路/蟠龙路
	北
	3
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	1
	
	有
	利旧

	22
	徐民路/蟠龙路
	东
	3
	车尾
	补断面
	智能信号灯
	新建设备
	
	
	1
	有
	利旧综合杆

	
	徐民路/蟠龙路
	南
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	
	徐民路/蟠龙路
	北
	4
	车尾
	改建
	智能信号灯
	更换设备
	
	2
	
	有
	利旧

	23
	蟠龙路/龙联路
	东
	1
	车尾
	利旧
	易的 PASS
	利旧设备
	1
	
	
	有
	利旧

	
	蟠龙路/龙联路
	南
	4
	车尾
	利旧
	易的 PASS
	利旧设备
	2
	
	
	有
	利旧

	
	蟠龙路/龙联路
	西
	2
	车尾
	补断面
	易的 PASS
	新建设备
	
	
	1
	有
	利旧

	
	蟠龙路/龙联路
	北
	4
	车尾
	利旧
	易的 PASS
	利旧设备
	2
	
	
	有
	利旧

	24
	盈港路/胜利路
	东
	5
	车尾
	补设备
	易的 PASS
	增补设备
	1
	
	1
	有
	利旧

	
	盈港路/胜利路
	南
	2
	车尾
	利旧
	易的 PASS
	利旧设备
	1
	
	
	有
	利旧

	
	盈港路/胜利路
	西
	5
	车尾
	利旧
	易的 PASS
	利旧设备
	2
	
	
	有
	利旧

	
	盈港路/胜利路
	北
	4
	车尾
	利旧
	易的 PASS
	利旧设备
	2
	
	
	有
	利旧

	25
	盈港东路/汇金路
	东
	5
	车尾
	补设备
	易的 PASS
	增补设备
	1
	
	1
	有
	利旧

	
	盈港东路/汇金路
	南
	3
	车尾
	利旧
	易的 PASS
	利旧设备
	1
	
	
	有
	利旧

	
	盈港东路/汇金路
	西
	5
	车尾
	利旧
	易的 PASS
	利旧设备
	2
	
	
	有
	利旧

	
	盈港东路/汇金路
	北
	4
	车尾
	利旧
	易的 PASS
	利旧设备
	2
	
	
	有
	利旧

	合计
	93
	327
	
	
	
	
	17
	109
	22
	
	　



通信系统建设
为保障本项目新建外场卡口设备与中心系统间数据、控制指令的可靠连接与传输，本项目通信光缆采用“分支自建+主干租赁”的方式建设，构建物理层面“点对点”的独立通信链路，确保网络安全性、实时性与可靠性。
1、网络架构
本项目通信网络整体延续青浦视频传输既有的三级架构：
接入层：部署于外场路口，实现前端卡口式电警的本地接入。
汇聚层：部署于各汇聚机房，负责辖区内路口设备数据的二次汇聚与转发。
核心层：部署于中心机房，作为全网数据交换与处理的核心枢纽。
2、外场通信组网方案
在各个新建或改建的路口部署独立的通信接入子网，具体方案如下：
路口级汇聚：
每个新建卡口式电子警察的路口配置 1 台工业级 8 光 16 电千兆以太网交换机作为路口汇集交换机，部署于路口机箱内，负责本路口范围内所有断面接入交换机数据汇聚，并上联接入就近分中心机房的接入交换机。
更换卡口式电子警察设备断面的路口，原路口上联交换机端口不足的也配置 1 台工业级8 光 16 电千兆以太网交换机替换原路口上联交换机用于路口汇集，原路口上联交换机降级使用。
断面级接入：
每个卡口设备断面点位分别配置 1 台工业级 4 光 8 电千兆以太网交换机作为断面交换机。
卡口设备接入：距离路口汇集交换机≤80 米的卡口设备，采用网线直接接入；距离＞80 米的，配置断面交换机，并通过单模光缆接入路口汇集交换机。
3、机房接入与调度方案
外场设备租赁通信链路在物理上就近接入所属分机房的接入交换机。其中青浦中心城区的设备接入青中机房，西虹桥商务区的接入西虹桥机房。已有通信链路的路口利旧使用。

平台硬件扩容
本项目是青浦公安现有业务应用体系下，非现场执法系统、卡口系统、视频综合管理系统等的内外场设施设备的扩容完善与接入调试，各个业务系统总体架构在现有框架下保持不变。其中：
硬件层面，外场新建采集设备按数据类型在中心现有架构下分别配置接入、存储和转发设备。软件层面，根据应用需求完成设备进行接入和调试。
为满足本项目外场设施设备的数据通信、交换、存储需要，以及各个业务系统计算能力需要，本着充分利旧的原则，控制并略有减少中心设备总量为目标，扩容部分服务器及存储，充分利用虚拟化和云计算技术挖掘设备潜能，全面提升数据中心功效。
1、视频存储 NVR
本项目共计新接入 87 路高清视频，按通信光缆链路分别接入各分中心机房进行存储，单路视频码流按8Mbps计算，需存储 30 天。 本项目共需配置 2 台 24 盘位NVR，单台NVR 可满足 64 路视频的接入、存储和转发需要。
	序号
	所属区域
	机房
	高清复合检测
	NVR
	备注

	1
	青浦中心城区
	青中
	2
	0
	利旧

	2
	西虹桥商务区
	西虹桥
	85
	2
	

	
	合计
	
	85
	2
	


本项目共需配置 2 台 24 盘位（满配 10TB 硬盘）NVR。
2、卡口图片存储
车辆卡口图片保存不少于 90 天，根据实际使用经验，900 万像素大图 1.2M，小图500K。
本项目新增的卡口图片共需存储空间（1.2M+500K）×5000 辆×179 车道×90 天≈130T。
本项目需新建 1 套存储，含 1 个控制框和 1 个硬盘框，硬盘框满配 24 块 16TB 硬盘，需提供 250T 可用容量，为本项目及项目外随道路新建工程建设的卡口设备预留存储空间。
3、多媒体转发节点
多媒体转发节点部署于各分中心机房，为满足市局、总队和分局对视频检测及共享并发要求，本项目建设的 87 路视频分别接入青中和西虹桥机房，按所属机房接入量并发转发配置，2路视频利用青中机房现有多媒体转发节点， 87 路视频接入西虹桥机房多媒体转发节点，需配置 1 台多媒体转发节点。
4、数据汇聚转发
本项目共 64 个路口，需增加 1 台数据汇聚转发节点，并入分局数据汇聚转发集群进行管理，部署于青中机房。
本次扩容的设备，将以平滑扩容的方式接入现有集群，作为集群分发能力的补充。扩容完成后，智能数据汇聚转发集群的整体数据分发性能将得到有效提升，可按需向大模型平台实时推送数据的转发需求，且原有业务流程保持不变。
5、卡口二次分析节点
早期建设的 131 台复合视频检测器（覆盖 292 根车道）的数据质量已不能满足当前市局大模型的要求，需对该部分图片中的车牌进行二次识别。根据已建卡口的交通流量数据分析，需配置 1 台，部署于青保中心机房。


项目建设清单
	序号
	项目名称
	配置参数
	单位
	数量
	备注

	一
	外场设备
	　
	　
	　
	　

	1
	复合视频检测器
	详见主要产品技术要求4.1
	
	
	　

	1.1
	摄像机
	详见主要产品技术要求4.1.1
	台
	196
	

	1.2
	镜头
	详见主要产品技术要求4.1.2
	个
	196
	

	1.3
	防护罩
	详见主要产品技术要求4.1.3
	个
	196
	

	1.4
	补光灯
	详见主要产品技术要求4.1.4
	个
	196
	

	1.5
	电源适配器
	详见主要产品技术要求4.1.5
	个
	196
	

	1.6
	安装支架
	详见主要产品技术要求4.1.6
	个
	196
	

	2
	终端主机
	详见主要产品技术要求4.2
	台
	40 
	　

	3
	信号灯检测器
	不少于16 路信号灯交流信号输入接口；
不少于4 个 RS485 输出接口；
不少于1路100M网口输出；
不少于1 个 5VDC 输出接口；
不少于16 路交通灯状态指示；
工作温度：不小于-30℃~70℃；
工作湿度：不小于10%~90%@40℃，无凝结。
	台
	35 
	　

	4
	综合设备箱机箱
	路口落地机箱，含各类电子元器件，可容纳各类终端主机、交换机、光端机、防雷、配电等
	
	
	　

	4.1
	箱体（含基础配置）
	室外防水型机柜，含温控风扇、隔板、理线架、接地排、安装背板、机架导轨等，防护等级IP55
	套
	3 
	

	4.2
	配电模块
	AC220V输入，含空气开关、浪涌保护器、电源指示、分路输出（≥6路）
	套
	3 
	

	4.3
	光纤配线架
	抽屉式，≥24芯，含尾纤、耦合器
	套
	3 
	

	4.4
	防雷模块
	电源防雷，C级，最大放电电流≥40kA
	套
	3 
	

	5
	抱杆机箱
	小型化挂杆机箱，含各类电子元器件，可容纳光端机、小型交换机、防雷等，防护等级IP55
	
	
	　

	5.1
	箱体（含基础配置）
	室外防水型，含安装背板、导轨、接地排、锁具
	套
	12 
	

	5.2
	配电模块
	含空气开关、电源防雷、分路输出等
	套
	12 
	

	6
	断面交换机
	≥4光8电，千兆，工业级，含光模块；
	
	
	　

	6.1
	交换机主机
	交换容量：≥56Gbps；
包转发率：≥17.86 Mpps；
端口数量：不少于 4 个 SFP 光口和 8 个千百兆自适应电口；
支持基于 MAC/协议/IP 子网端口的 VLAN；
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章
	台
	43 
	

	6.2
	光模块
	SFP，多模/短距单模，传输距离≥1km，工业级，含DDM功能
	块
	173
	

	7
	路口汇集交换机
	≥8光16电，千兆，工业级，含光模块；
	
	
	　

	7.1
	交换机主机
	交换容量：≥672Gbps；
包转发率：≥128Mpps；
不少于 8 个 SFP 光口和 16 个千百兆自适应电口；
支持基于 MAC/协议/IP 子网//端口的 VLAN；
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章
	台
	20 
	

	7.2
	光模块（短距）
	SFP，多模/短距单模，传输距离≥1km，工业级，含DDM功能
	块
	120
	

	7.3
	光模块（长距）
	SFP，单模，传输距离≥20km，工业级，含DDM功能
	块
	40
	

	二
	中心设备
	　
	　
	　
	　

	1
	外场接入交换机
	不少于 48 口千兆（其中 40 个为千兆光口，8 个为千兆电口），4 个万兆SFP+，模块满配；冗余电源；交换容量≥672Gbps；包转发率≥171Mpps。
	
	
	　

	1.1
	交换机主机
	不少于48千兆端口，4个万兆光口；交换容量≥672Gbps；包转发率≥171Mpps；；冗余电源。
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章
	台
	1
	

	1.2
	千兆光模块
	SFP，单模，传输距离≥20km，LC接口，工业级，含DDM功能
	块
	40
	

	1.3
	万兆光模块
	SFP+，多模，传输距离≥300m，LC接口，含DDM功能
	块
	4
	

	2
	违法点位接入许可
	对接交警非现平台
	路
	47 
	　

	3
	视频存储NVR
	详见主要产品技术要求4.3
	
	
	　

	3.1
	NVR主机
	详见主要产品技术要求4.3.1
	台
	2
	

	3.2
	企业级硬盘
	10T，SATA 6Gb/s，7200转，三年不返还
	块
	48
	

	4
	卡口图片存储
	详见主要产品技术要求4.4
	　
	　
	　

	4.1
	控制框
	详见主要产品技术要求4.4.1
	台
	1 
	　

	4.2
	硬盘框
	详见主要产品技术要求4.4.2
	台
	1 
	　

	5
	卡口二次分析节点
	详见主要产品技术要求4.5
	台
	1 
	　

	6
	多媒体转发节点
	详见主要产品技术要求4.6
	台
	1 
	　

	7
	数据汇聚转发节点
	详见主要产品技术要求4.7
	台
	1 
	　

	8
	NTP校时设备
	详见主要产品技术要求4.8
	台
	1 
	　




主要产品技术要求
[bookmark: _Toc44492821][bookmark: _Toc77076040]复合视频检测器（核心产品）
含摄像机、镜头、防护罩、补光灯、电源适配器、安装支架等；
目标检测：支持机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍；
违法检测：支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停车、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、闯绿灯；
车辆特征检测：支持号牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测。
支持摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔违法抓拍，捕获率≥99%，识别准确率≥99%
支持外接BD模块，IE浏览器登陆样机，可在设备信息界面查看设备经纬度信息
▲ 具有1个光圈控制接口（p－iris）、1个焦距控制接口（zoom）和1个自动对焦控制接口（focus）。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
▲ 支持双emmc进行数据存储。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章
摄像机
≥900万像素环保电警摄像单元
≥1.1英寸图像传感器，内置深度智能芯片及智能补光控制
图片分辨率：≥4096×2160
视频支持H.264/H.265/MJPEG编码，帧率≥50帧
接口协议：支持ONVIF(PROFILES,PROFILEG), GB28181；
图像输出格式：支持JPEG；
支持雷达、线圈、视频三种车辆检测方式
接口：千兆电口≥2个，I/O接口（开关量）≥8个，RS485≥3组，RS232≥1组。
工作温度：不小于-40℃~70℃
防护≥IP66。
工作电压：支持100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；
功耗：＜20W；
镜头
手动变焦镜头，靶面≥1英寸，焦段11-40mm（根据实际安装条件适配），解像力≥900万像素，光圈F1.6~2.2，支持P-Iris精准光圈调节。
防护罩
铝合金材质主体，钢化光学玻璃视窗，防护等级IP66，采用不锈钢锁扣，支持挂锁固定，内置全接口防雷，表面抗紫外线涂层处理
补光灯
防护罩内置一体化频闪补光模块，发光角度≥30°，亮度可调，接收摄像机触发信号完成同步频闪。
电源适配器
AC220V转DC12V/DC24V防水型模块，功率≥50W，内置防雷，防护等级≥IP66。
安装支架
加长型抱杆支架，材质镀锌钢板，最大承重≥15kg，兼容复合视频检测器安装，满足室外使用
终端主机
含系统故障检测、系统校时、通信续传、心跳检测、时钟同步、图片合成、实时比对和报警、中心管理功能；
支持12路相机H.265、H.264编码混合自适应接入；支持多个相机抓拍机动车数据匹配合成；支持图片数据存储展示，防篡改;
CPU：主频≥2.4GHz；
内存：≥4GB DDR4；
具备在高污染、多尘、高低温的恶劣环境下长时间可靠工作能力；
硬盘容量：盘位数量≥4，配置总容量≥8T；
MTBF：≥50000h；
工作温度：不小于-30℃～＋70℃；
工作湿度：不小于10%~90%@40℃，无凝结；
具有系统故障检测功能，并实时回传中心系统。
支持双网隔离应用，可通过两个隔离网络分别上传图片和视频数据。
车辆产生违法行为或发生交通事件后，可支持告警弹窗及声音提示。
具有不少于1个RS232接口、不少于1个RS485接口、不少于1个USB3.0接口并向下兼容USB2.0
具有不少于1个音频输入接口、不少于1个音频输出接口、不少于不少于1个报警输入接口、1个报警输出接口、不少于1个HDMI接口
▲ 具有不少于20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、不少于2个1000M光纤接口。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
▲ 支持本地导入自定义图片（例如现场禁令标志设置实景），辅助非现场执法取证。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章

视频存储NVR
NVR主机
接入不低于 64路 1080P；
存储接口：不少于24 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，满配 10TB 企业级硬盘；
视频接口：不少于2×HDMI；
网络接口：不少于4×RJ45 2.5Gbps 电口；
串行接口：不少于1 路 RS-232 接口；
USB 接口：不少于2×USB 3.0；
RAID 模式：支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50、RAID-NT支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式。
接入性能：不低于768路2M收流存、76路回放
媒体流接入协议：支持GB、onvif，
协议：支持iSCSI、NFS(V2、V3、V4)、CIFS/SMB、FTP、AFP、S3，
支持冗余电源；
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章
含质保期内硬盘不返还服务，硬盘坏损直接换新硬盘，旧件不返还厂家

卡口图片存储
配置2个存储控制器，最大可以扩展到16个控制器引擎。
支持32G FC、16Gb FC、1/10/40Gb Ethernet等，双控最大支持共56个主机端口，集群支持448个主机端口。
内置SSD盘作为存储系统盘，非机械硬盘做Raid模式；同时系统盘可以做cache数据掉电保护
控制框
支持双控,SAS,128GB 缓存，8*1Gb ETH,8*10Gb ETH（含多模 SFP+），4*（4*12Gb） SAS,12*3.5 英寸），5*960GB SSD SAS 硬盘单元(3.5")；
硬盘框
支持SAS 硬盘框(3.5",级联模块，24 盘位，24*16TB 7.2K RPM NL SAS 硬盘单元)。
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章
含质保期内硬盘不返还服务，硬盘坏损直接换新硬盘，旧件不返还厂家

卡口二次分析节点
CPU :采用国产处理器，核心数≥8核16线程，主频≥3.6GHz;
AI加速能力:AI芯片：国产GPU/AI芯片，单卡≥1颗，最大可扩展至≥3张板卡
视频流处理能力：单芯片≥16路1080P视频流接入分析;
内存：≥128G（32GB×4），DDR5，支持 ECC
硬盘：≥1 块 8TB 企业级硬盘，支持≥12 盘位热插拔。
网卡：≥3 个千兆电口
USB 接口：不少于4个；
视频接口：不少于1×VGA；
电源：支持冗余电源，单电源功率≥800W
本域摄像机数:不少于4000路；可管理摄像机总数: 不少于8000路；并发实况: 不少于4000路；
同时在线用户数: 不少于100个
用户业务并发在线数: 不少于30个

流媒体转发能力：媒体流入口带宽不小于1024Mbps；媒体流出口带宽不小于2048Mbps
数据接入能力：人像/车辆图片接入不小于256Mbps；人像/车辆图片转发不小于256Mbps；人像/车辆小图+大图URL+结构化数据接入转发不小于250条/s；URL、MAC/RFID数据接入及转发不小于320条/s；采集前端接入数量不小于512个
含人/车/非结构化功能场景图解析授权：
支持对场景图中机动车、非机动车、行人目标的检测与识别；
支持机动车车牌、颜色、车型、车款、标志物、特种车辆、违章行为等属性；
支持非机动车细分类别、姿态、颜色，乘客性别、头部特征、附属物品、衣服颜色、款式等属性；
支持行人性别、年龄段、头部特征、附属物品、衣服颜色、款式等属性；
支持机动车、非机动车、行人目标的特征提取。
支持界面水印功能，开启水印后，除了不生效用户以外，都有水印；支持关闭水印，所有用户均无水印；支持配置水印的透明度,以及是否显示用户名和手机号码；支持设置水印不生效用户；
人像图片检测功能：在微笑、大笑、张嘴、做鬼脸、皱眉、眉毛被遮挡(戴帽子、齐刘海)、闭眼、耳朵遮挡、带眼镜、半边脸遮挡等情况下，均可正确识别。识别准确率不低于99%
▲ 支持人像与人体的档案聚合。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
▲ 机动车/非机动车/行人分类检测：支持对框选视频中的某个区域，对区域内出现的机动车、非机动车以及行人进行分类检测，并抓取相应目标物体的抓拍小图以及场景大图。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章

多媒体转发节点
支持500路1080P高清视频码流转发，峰值支持4000Mbps并发码流；
CPU：不少于2颗国产化高性能处理单元(单颗≥16 核，主频≥2.2GHz）
内存：≥128GB，支持 ECC
存储：系统盘≥480GB 企业级 SSD，数据盘≥8TBx4 企业级 SAS10K 或 SSD
配备硬件 RAID 控制器(支持 RAID 5/10，具备 512MB 缓存、掉电保护)，支持热插拔与在线重建
网络：≥2 个 10Gb 光口+≥2 个 1Gb 电口，支持链路聚合、VLAN、BGP 等协议;电源：1+1 冗余电源(≥600W);
管理：支持 BMC/iBMC 远程管理，KVM overIP、智能风控。
支持负载均衡、集群管理和部署；
支持视频路由自动寻址；支持单级转发功能；
支持视频流进行控制管理，实现流媒体并发数控制；
支持同一视频流分发给多个不同的用户；
支持无缝接入PVG系统，须提供无缝对接承诺书并加盖原厂公章及投标单位公章；
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章

[bookmark: OLE_LINK2]数据汇聚转发节点
处理器：不少于 2 颗，核数不低于 8 核，主频不低于 2.1GHz；
内存：不少于 32GB*4 的 DDR4 RECC 内存；
硬盘：不少于 2 块 1.2TB SAS 硬盘；
网卡：不少于 2 个 10/100/1000M 自适应以太网口，不少于 2 个 10G 光口；
电源：不少于标配输出功率 550W，冗余电源。
提供接收人像抓拍、车辆卡口、人体抓拍等设备或系统产生的智能数据，并支持将非结构化数据写入存储，结构化数据转发至应用系统；
支持多平台分发、数据缓存、断点续传及负载均衡功能；
支持集中式配置及状态监控；
支持 4000Mbps 并发流量；
前端接入设备数不少于100台
支持数据转发至不少于5个应用系统
支持水平扩展的节点数不少于30个
支持3种以上的数据转发策略
支持不低于1000TPS数据汇聚及转发性能
数据平均转发延时不大于300ms
▲支持上传自动采集视频片段数据、上传自动采集图像数据、上传自动采集人员、上传自动采集人像、上传自动采集机动车功能。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
支持通过GA/T 1400协议对接市局智能数据汇聚平台，须提供无缝对接承诺书并加盖原厂公章及投标单位公章；
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章

NTP校时设备
含天线，多网域；
支持单BD校时，
协议：支持NTP V1、V2、V3、V4、SNTP 
卫星同步精度≤100ns
授时精度≤5us
校时端口≥4千兆电口
NTP请求容量：单端口≥15000次/秒
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章


重要技术参数专项汇总表
	序号
	产品名称
	重要技术参数

	1
	复合视频检测器
	▲ 具有1个光圈控制接口（p－iris）、1个焦距控制接口（zoom）和1个自动对焦控制接口（focus）。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

	
	
	▲ 支持双emmc进行数据存储，并可支持TF卡扩展存储，最大支持512GB。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

	2
	终端主机
	▲ 具有不少于20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、不少于2个1000M光纤接口。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

	
	
	▲ 支持本地导入自定义图片（例如现场禁令标志设置实景），辅助非现场执法取证。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

	[bookmark: _Hlk223098098]3
	卡口二次分析节点
	▲ 支持人像与人体的档案聚合。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

	
	
	▲ 机动车/非机动车/行人分类检测：支持对框选视频中的某个区域，对区域内出现的机动车、非机动车以及行人进行分类检测，并抓取相应目标物体的抓拍小图以及场景大图。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

	[bookmark: _Hlk223102267]4
	数据汇聚转发节点
	▲支持上传自动采集视频片段数据、上传自动采集图像数据、上传自动采集人员、上传自动采集人像、上传自动采集机动车功能。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章


注：“▲”仅作为评分因素，不作为无效投标处理，在偏离表中明示，不提供视为对应的技术项为负偏离，上述证明材料须并加盖原厂公章，否则视作未提供。


实施要求
进度计划要求
系统实施，在合同签订后180天内，按照需求要求完成设备上架、安装、调试、部署、培训等工作，试运行1个月后满足上线运行要求。
项目实施方法
应根据对本需求文件的理解，提出详细的实施内容，并分析实施风险，提出成熟的项目实施方法，并在中标后严格按照实施方法进行实施，规避实施风险，保证项目成功实施。
项目人员要求
根据本项目特点和实际情况，为保障项目顺利实施以及后续的运维保障和具备快速修复的能力，要求项目的团队人员具有一定的相关技能能力。具体人员和岗位职责如下：
(1)	项目负责人1名，需具备由人社部门或住建部门颁发的二级及以上机电工程专业建造师执业资格证书以及由人社部门或工信部门颁发的智能交通、电气、自动化相关专业中级工程师及以上职称，全面负责项目的管理、实施、协调，相关图纸审核和交底等方面的工作。
(2)	技术负责人1名，具备本科以上学历，由省、自治区、直辖市人社部门颁发的中级工程师及以上职称，全面负责负责项目技术管理、图纸会审、技术交底、方案编制审核及现场技术问题处置，管控项目技术质量与技术资料。
(3)	项目团队应配备专职工作人员不少于6人，团队成员需具备具备高处作业、低压电工作业等项目相关证书及经验，负责项目实施阶段的安装调试及质保期内设备运维工作。
投标方应保持技术队伍的相对稳定，以上人员须提供相关能力证明材料和开标前六个月内任意连续一个月的社会保障证明并加盖投标单位公章。
项目管理要求
项目管理所涉及的主要内容并没有明确的界限，事实上，任何与项目有关的事件及过程都是项目管理所应关注、协调、管理的。一般情况下，项目管理主要包括以下几个方面：项目范围的管理、项目人员和组织结构的确定及管理、项目进度的管理、项目质量的管理、项目风险的管理等。
要求对质量、进度、风险、沟通等方面纳入项目管理，针对以上各方面提出具体方案。
文档管理要求
建立完善的文档管理体系，包括文件命名规范、目录规范、文件传递规则等。在规定时间内向招标人提交项目建设实施各个阶段的文档。
实施完成后，统一把项目相关文档全部移交给上海市公安局青浦分局交通管理支队，包括但不限于产品手册、产品登录信息、产品培训记录等。
数据对接能力
投标单位须具备承担本项目系统与上级系统平台、相关业务系统、第三方配套系统之间跨系统数据对接、接口联调适配、数据交互运维及故障处置的专业能力；熟悉主流接口协议、数据交互规范及系统业务逻辑，能够保障既有数据对接链路持续稳定可靠运行，并完成新增设备接入、数据同步策略优化、接口技术文档梳理及全周期技术支撑服务，满足业务正常运转及后续信息化拓展对接需要。
投标单位须具备与青浦相关视频平台的数据对接能力，通过国标协议与青浦相关视频平台对接，完成视频资源汇聚、调度共享和业务联动，并提供无缝接入承诺书并加盖投标单位公章。
投标单位须具备与青浦违法平台的数据对接能力，通过协议将数据上传至青浦违法平台，完成违法证据闭环，并提供无缝接入承诺书并加盖投标单位公章。
网络安全保密要求
[bookmark: _Hlk126673282]中标单位需签署信息化项目安全责任承诺书及合作企业个人保密责任承诺书。并依据保密相关工作要求开展相关补充工作和任务。
项目安全要求
中标方应自行落实安装调试过程中的人员、设备及第三者的保险事宜；中标方在各方面对自身的工作人员的安全负责，其费用已包含在合同价中。中标方工作人员需具备相关安装调试所应具备的资质或者上岗证、操作证，期间发生的任何安全事故或者责任与采购人无关。
[bookmark: _Toc44492848][bookmark: _Toc205817728]交通组织和交通安全
本项目大量设备安装作业在开放交通的道路上进行，项目施工必定会与道路交通发生冲突，这是本项目不同于其他项目的地方，在实施过程中需要加强特殊的交通安全防护措施，严格执行相关施工作业规范，避免施工人员发生意外事故。
1、交通组织
本项目所有在路侧或路上进行的项目内容，在施工组织设计中均需要进行专门的交通组织设计，针对每个地点和每个时间段的施工，进行专门的交通组织设计，并报有关部门批准后实施。交通组织需要考虑以下内容。
· 城市主、次干道路上的施工，应按照道路交通流特性进行安排，主要安排在工作日夜间或休假日进行，主要通过“半封闭”车道措施进行交通组织，交通组织的重点应考虑交通安全性，施工防护设备的布设应满足交通管理部门的专门规定；
· 在施工实施过程中，应按照交通组织要求，请求交通管理部门派员或安排专职人员对交通进行管理和防护，保障对交通影响最小，保障施工作业人员、设施和交通的安全。
2、交通安全
本项目所有涉及道路交通的施工作业，重点应保障交通安全，包含两部分内容。
· 保障道路交通车辆对施工作业人员和设施的安全，在施工作业前，应按照交通组织设计和交通安全保护的规定，布设各种交通防护设施，所有针对人员和设施的交通安全防护设施应布设到位，关键部位应加强交通防护，设置对人员、设备的防护路障，在防护设施布设和撤除过程中应符合操作规程要求。在夜间施工作业过程中，作业人员应穿着反光背心，主要设备设施应有明显的发光标记或引起驾驶员注意的标志。涉及交通安全的关键地点应安排专职人员进行防护；
· 保障施工作业过程中保障对道路行驶车辆和行人的安全防护，杜绝由于施工作业导致交通事故或对行人的伤害。要求在施工作业过程中加强作业安全防护，对施工场地应设置围栏，阻止车辆和行人进入；当施工作业过程中可能产生对车辆、行人安全威胁时，应预先设置安全防护措施，特别在交通开放道路上方的高空作业、在地面道路上方的高架道路作业时，应采取防坠落措施，杜绝坠落物体对车辆和人员的伤害。

售后服务要求
1) 提供3年保修服务，保修日期从最终验收合格之日起开始计算，重要设备需提供原厂质保服务承诺。
2) 中标方针对本项目配备的技术人员应受过良好的职业训练，熟悉系统的设计、设置及使用，能够提供满意的服务。
3) 中标方需承诺提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。在接到故障报修后，中标方须在30分钟内响应，技术工程师1小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。对于一时无法按时排除故障，要求在24小时内提供备件更换解决（对于特殊情况经双方协商决定排除故障时间，如基础设备损坏等），由此产生的费用由服务商承担。
4) 如有重大活动，中标方提前对重点设备进行检修，排除故障隐患，随时准备启动备品备件库，并在活动期间免费提供技术保障。确保系统正常运行，协助完成活动任务。
5) 中标方每月安排技术人员对设备开展巡检一次，并提供详细巡检报告。

培训要求
1. 对采购人的负责人员和日常操作人员进行设备的使用、维护和保养培训，该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何使用系统。
2. 在培训工作开始前向采购人免费提供培训资料，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。
3. 采购人的负责人员和日常操作人员经过培训应掌握软件、硬件的操作，熟悉设备基本功能，熟练完成系统日常操作。能有效的组织、开展业务应用能力。

验收要求
（一）验收条件
1) 项目涉及建设内容完成安装、调试、培训并投入试运行后，可向采购人申请验收。
2) 项目试运行期间产生的所有问题都已得到解决，且业主满意。
3) 项目投入使用的各项准备工作已经完成，能适应项目正常运行的需要。
4) 中标人提交验收文档清单。清单包括但不仅限于： 
· 总体设计文档。
· 项目进度文档。
· 集成方案
· 用户手册。 
· 其他相关文档
5) 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料，以及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。
（二）验收标准
1) 项目确定的建设内容，已按合同全部建成，符合业主要求。
2) 项目文件资料齐全，并符合相关规定。
3) 项目建设完成后须达到如下指标：
新建设备/改建设备：
· 前端设备在线率：月均在线率不低于99%。 
· 数据采集完整性：交通核心参数采集完整率不低于98%。 
· 数据采集准确率：日间准确率不低于95%，夜间准确率不低于90%。
· 交通违法捕获率：日间捕获率不低于90%，夜间捕获率不低于80%。 
· 数据传输可靠性：前端数据汇聚至市局数据域的完整率不低于99%。 
· 数据传输时效性：前端设备与市局标准时间源同步误差24小时内不超过1.0秒，数据端到端传输延迟不超过5.0秒
利旧设备：
· 前端设备在线率、数据采集完整性、数据采集准确率、交通违法捕获率维持原状。
· 数据传输可靠性：前端数据汇聚至市局数据域的完整率不低于99%。 
· 数据传输时效性：前端设备与市局标准时间源同步误差24小时内不超过1.0秒，数据端到端传输延迟不超过5.0秒
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