青浦公安分局交通违法自动抓拍系统老旧设备更新项目

项

目

需

求

项目概况

项目背景

青浦区交通违法自动抓拍系统，由前端监测抓拍单元、4G无线传输单元和中心数据汇聚及处理单元三部分组成，实现对前端违法车辆信息的采集、传输、处理、分析与集中管理，以及全区所有交通违法非现场数据汇聚和上传功能。前端监测点位现有116个，分布于全区包括夏阳、盈浦、白鹤、香花桥、重固、赵巷、徐泾、华新、朱家角、金泽等街镇的违停高发路段。

交通违法自动抓拍系统于2015年11月开始建设，至今已将近10年，部分设备老化严重，故障较多。期间道路交通安全违法行为图像视频取证规范经历2020年、2022年和2024年3次较大调整，现有设备已无法满足最新的图像视频取证要求。

根据《机动车道路交通监控设备启用审核审批规范（2025年修订版）》的要求，新建更新、功能调整、重新启用等设备投入执法前需通过审核审批，而现有设备无法满足其中的技术审核要求。为此需对交通违法自动抓拍系统老旧设备进行更新，保证智能交通安全管理系统更加完整、稳定、高准确性工作，有效的处理青浦区各处交通违法，改善道路拥堵，提升路面畅通。

项目建设目标

通过对已建设的交通违法自动抓拍系统进行老旧设备更新，提高硬件性能，优化升级算法，使交通违法自动抓拍系统更加安全稳定的运行，使得违法证据满足最新的图像视频取证规范，保证交通违法自动抓拍系统更加完整、稳定、高准确性工作，有效的处理青浦区各处交通违法，改善道路拥堵，提升路面畅通。

项目建设标准

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

《公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400-2017）

《公安视频图像分析系统》（GA/T1399-2017）

《通信线路工程施工规范》（YD5102-2016）
《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）
《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）；

《交通监控信息数据规范》（GA 648-2006）；
《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2006）；
《交通监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202-2014）；
《道路交通监控设备运行维护规范》（GA/T1043-2013）；
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）；
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

《上海公安智能图像监控系统建设指导意见》

《上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范V2.0》（沪公信息办通字〔2016〕6号）

《上海公安图像监控系统与社会单位图像系统联网接入技术规范V2.0》

上海公安车辆识别数据信息采集、应用系统建设指导意见（试行）

上海公安车辆识别数据联网技术规范（试行）

上海公安治安卡口信息采集、应用系统建设指导意见；

高清监控前端图像采集设备有关指标要求（2013 年）；
上海市公安局卡口信息识别系统联网技术规范—通信数据接口要求；

上海市公共安全视频监控建设联网应用技术规范；

智能摄像机、视频图像分析设备接入管理协议规范；

上海公安无源光网络（PON）建设和管理指导意见（2013 年）；
国家及地方颁布的现行相关规范标准及规定
如上述标准版本更新的，以最新版本的规定为准。

建设内容
对青浦区已建设的交通违法自动抓拍系统116处违法停车自动抓拍前端采集设备进行老旧设备更新，更新控制主机116台；对后端中心设备进行老旧设备更新，更新AAA认证服务器1台、数据库服务器2台、通信接入服务器1台、系统设备管理服务器1台、磁盘阵列2台、核心交换机1台、无线接入路由器1台，接入交换机3台。

系统架构
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系统由前端监测抓拍单元、4G无线传输单元和中心数据处理单元三部分组成，实现对前端通行车辆信息的采集、传输、处理、分析与集中管理，涉及的主要部件均采用模块化、标准化设计。

●前端监测抓拍单元

该单元为违法停车抓拍系统，主要由高清成像设备、LED频闪灯、数据处理主机（主控机，工业级）、机箱及其附件组成。

高清成像设备通过视频检测或者雷达触发进行抓拍，完成机动车违法行为检测、卡口抓拍、违法图片抓拍、夜间补光灯控制等一系列操作，工控主机负责数据的本地储存、设备相关状态信息采集、网络上传等任务；所有前端设备均采用统一数据接口，方便数据的传输、远程设备设置和中心管理等方面的需要。

●4G无线传输单元

该单元由4G无线路由器、数据传输控制软件和中心数据接收网络组成。

前端监测抓拍单元通过4G无线传输单元将违法数据（图片和违法信息）上传到数据中心。
●中心数据处理单元

该单元包括应用服务器（数据接入服务器和数据分拣服务器）、数据库服务器、数据备份服务器和数据应用客户端、齐套中心数据处理软件等。

通过该单元可以完成前端监测点抓拍的违法数据的接收、分拣、入库、查询、筛选和入公安网等处理，还可以检测前端设备的配置、工作状态，实时记录前端设备的当前状态。

现场点位清单

	序号
	点位名
	序号
	点位名

	1
	国展外环西路5号口南侧
	59
	育才路京华路东侧

	2
	白虬江路绿地时代名邸2期南门西侧
	60
	尚泰路乐强路东侧

	3
	宝丰路嘉松中路交叉口东侧
	61
	联民路叶联路北侧

	4
	宝丰路嘉松中路交叉口西侧
	62
	诸光路近徐民东路南侧

	5
	鸣涛路徐龙南路东侧
	63
	蟠秀路会弘路东南侧

	6
	凤中路出凤星路南侧
	64
	诸陆西路徐盈路东侧

	7
	华蔡路新协路西侧
	65
	支家路海盈路东侧

	8
	华隆路嘉松中路西侧
	66
	湖滨支路北淀浦河路北侧

	9
	华隆路新协路东侧
	67
	浦仓路界泾港路南侧

	10
	华农路新凤中路东侧
	68
	浦仓路界泾港路北侧

	11
	华卫路新协路东侧
	69
	黄泥娄路淀山湖大道南侧

	12
	华卫路新协路西侧
	70
	黄泥娄路朱家角路北侧

	13
	华雅路新凤中路东侧
	71
	海盈路支家路北侧

	14
	华雅路新恒路西侧
	72
	丁家港路淀山湖大道南侧

	15
	谢家角路高泾路侧
	73
	诸陆西路明珠路西侧

	16
	新凤北路华新街南侧
	74
	青安路沙埭浜路北侧

	17
	新凤北路进华富街北侧
	75
	青安路盈港路南侧

	18
	新凤中路凤友路南侧
	76
	青泰路淀山湖大道南侧

	19
	国展外环西路6号口北侧
	77
	青赵公路港俞路东侧

	20
	金商公路商蔡路路口
	78
	万寿二路城中北路西侧

	21
	金溪路沪青平公路东侧
	79
	黄泥娄路淀山湖大道北侧

	22
	莲湖路练西公路北侧
	80
	盈浩路漕盈路东侧

	23
	青峰路华青南路西侧
	81
	俞家埭路盈港路北侧

	24
	国展外环西路7号口北侧
	82
	崧雅路夏家宅路南侧

	25
	国展外环西路9号口北侧
	83
	崧雅路秀淳路南侧

	26
	华科路外青松公路东侧
	84
	崧雅路秀源路南侧

	27
	明珠路徐德路西北侧
	85
	秀源路崧雅路西侧

	28
	浦仓路近盈港路南侧
	86
	业辉路置鼎路西侧

	29
	国展外环西路8号口北侧
	87
	五厍浜路城中西路南侧

	30
	青峰路外青松公路东侧
	88
	盈港东路出嘉松中路西侧

	31
	庆华一路青安路西侧
	89
	盈港东路出赵重公路东侧

	32
	清河湾路近竹盈路南侧
	90
	盈港东路进汇金路东侧

	33
	北青公路徐乐北路西侧
	91
	盈港东路进嘉松中路西侧

	34
	光联一路诸光路东侧
	92
	盈港东路进赵重公路东侧

	35
	联名路倪家角路西侧
	93
	赵兴路赵重公路路口

	36
	会卓路诸光路东侧
	94
	曲文路蟠龙路西侧

	37
	宋家宅路盈港东路北侧
	95
	置鼎路业辉路北侧

	38
	邱家港路出浦泰路西侧约200米
	96
	置鼎路业辉路南侧

	39
	邱家港路出西洋淀路东侧约100米
	97
	福贸路赵重公路东侧

	40
	蟠秀路会弘路西南侧
	98
	福贸路赵重公路西侧

	41
	乐天路尚茂路北侧
	99
	鸣涛路蟠鼎路西侧

	42
	联民路沪青平公路南侧
	100
	沈砖公路朱枫公路东侧

	43
	龙联路涞清路东侧
	101
	新溪路出新风路东侧

	44
	龙联路蟠文路东侧
	102
	徐民东路诸光路西侧

	45
	龙联路蟠文路西侧
	103
	育才路明珠路东侧

	46
	蟠和路崧泽大道南侧
	104
	光联一路诸光路东侧约20米

	47
	蟠文路龙联路南侧
	105
	京华路187弄通道京华路西侧

	48
	蟠中东路蟠龙路东侧
	106
	华富街新凤北路东侧

	49
	联名路倪家角路西侧
	107
	华农路新府中路西侧

	50
	尚泰路乐国路西侧
	108
	华新街新凤北路东侧

	51
	崧泽大道出乐高路东侧
	109
	华新街新苗路东侧

	52
	徐龙南路鸣涛路北侧
	110
	华雅路新府中路西侧

	53
	国家会展中心外环道路2号门西侧
	111
	陆家湾路华强街北侧

	54
	徐乐北路北青公路南侧
	112
	新益路华强街北侧

	55
	徐灵路诸光路东侧
	113
	城中南路沪青平公路北侧

	56
	徐龙路慈民路南侧
	114
	万寿二路城中北路西侧

	57
	徐龙路徐祥路南侧
	115
	盈浩路漕盈路东侧

	58
	原徐泾电影院东侧通道诚爱路南侧
	116
	赵兴路赵重公路路口


注：此最新点位清单，如遇到点位移机、点位调整等情形，清单根据实际情况进行调整。

原项目需更换设备清单

	序号
	设备、材料名称
	品牌
	型号
	数量

	1
	控制主机
	品富
	ACS-2695A
	16

	2
	控制主机
	研华科技
	ITA17101406E-T
	100

	3
	AAA认证服务器
	光辰
	OSEAS RA-10K2
	1

	4
	数据库服务器
	浪潮
	NF5270M3
	1

	5
	数据库服务器
	浪潮
	NF5270M4
	1

	6
	通信接入服务器
	浪潮
	NF5270M4
	1

	7
	系统设备管理服务器
	浪潮
	NF5270M4
	1

	8
	磁盘阵列
	浪潮
	AS520N
	1

	9
	磁盘阵列
	浪潮
	AS520N
	1

	10
	核心交换机
	华三
	LS-5560-54C-EI
	1

	11
	无线接入路由器
	华三
	RT-MSR3620
	1

	12
	接入交换机
	华三
	LS-S5110-28P
	1

	13
	接入交换机
	H3C
	 S5110-52P
	2


项目建设清单

	序号
	设备、材料名称
	功能简述
	数量
	单位
	备注

	1
	控制主机
	详见主要产品技术要求
	116
	台
	

	2
	AAA认证服务器
	详见主要产品技术要求
	1
	台
	

	3
	数据库服务器
	详见主要产品技术要求
	2
	台
	

	4
	通信接入服务器
	详见主要产品技术要求
	1
	台
	

	5
	系统设备管理服务器
	详见主要产品技术要求
	1
	台
	

	6
	磁盘阵列
	详见主要产品技术要求
	2
	台
	

	7
	核心交换机
	详见主要产品技术要求
	1
	台
	

	8
	无线接入路由器
	接口：不少于4 个 GE Combo 接口、2 个 SFP 光口，1 个 USB2.0 接口，支持 USB 3/4G Modem 扩展，不少于1 个 TF 卡插槽，≥64G
防火墙性能：不低于6Gbps
加密性能：不低于4Gbps
IPSEC VPN 隧道数：不少于512 条
带机量：不少于 800 台
内存：不小于2GB
FLASH：不小于512MB
最大功耗：不高于200W
电源：支持AC 100V～240V a.c.，50Hz/60Hz
机架高度：不大于1RU
环境温度：0～45℃
环境相对湿度：5～95%（不结露）
	1
	台
	

	9
	接入交换机
	三层网管交换机
交换容量：不低于598Gbps/5.98Tbps，
包转发率：不低于108Mpps/144Mpps；
端口：不少于24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；
支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 
运行环境温度：-5℃～40℃
运行环境湿度：5～95%（非凝结）
	3
	台
	


主要产品技术要求

控制主机

视频编码：支持 H.265、H.264 等主流图像压缩格式。
相机接入：支持1 路～12 路。
存储：自带不少于 1 块 4T 硬盘，支持扩展至 4 块SATA 硬盘。
支持系统校时
电源输出支持 DC12V，500mA；电源输入支持 DC12V，10A。
工作温度：-30℃～70℃。
支持 2、3、4、6 张图片合成。支持图片的存储、检索、查看、导出、上传。
支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息。
支持相同车牌号去重功能，多相机同一时间抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌记录到平台。
支持车牌数据库布防比对，数据库是否上传平台可配置
支持断网续传功能

支持接入青浦违法管理处理平台
▲ 具有不少于20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章。

▲ 支持本地导入自定义图片（例如现场禁令标志设置实景），辅助非现场执法取证。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章。

须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章

含质保期内硬盘不返还服务，硬盘坏损直接换新硬盘，旧件不返还厂家

AAA认证服务器

系统容量： 支持标准客户端不少于500用户
认证速率： 支持毫秒级，每秒可以同时认证不少于500用户并发认证请求；
专网性能： 支持多运营商专网接入功能，可以同时支持中国电信、中国移动、中国联通VPDN/APN专网接入；
支持 5G 接入；
支持PAP、CHAP等多种验证机制
CPU:CPU数量≥1颗国产CPU、核心数量≥8核、线程数≥24线程、主频≥2.2GHz；

硬盘：≥1块600G SAS热插拔机械硬盘硬盘；

内存：≥32G DDR4 5200MHz内存，支持16个内存槽位；

网口：数量≥2个，网口速率≥1GE；

外部接口：显示接口数量≥1个（VGA/HDMI），USB接口数量≥2个；

电源规格：电源模块数量≥1个，电源功率≥300W；
操作系统：预装服务器操作系统，支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能

须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章
含质保期内硬盘不返还服务，硬盘坏损直接换新硬盘，旧件不返还厂家
数据库服务器

承载视图库A接口，支持采集装备或采集系统按照GA/T1400标准A接口接入平台并上报相关人员、车辆等数据；
承载视图库B/C/D接口；支持GA/T1400标准针对人、车、案事件所规定的相关业务功能；
人员/车辆大图URL、MAC/RFID数据接入及转发性能：≥1500条/秒;
人员/车辆小图以及结构化数据接入及转发性能要求≥500条/秒；
人员/车辆大图URL、MAC/RFID数据接入及转发性能要求≥1500条/秒；
支持多台设备集群部署，实现业务负载均衡以及设备之间动态互备。

处理器：核心数量≥24核、线程数≥48线程，主频≥2.8GHz

内存：≥32GB DDR4

硬盘：≥1TB *2

网口：≥3个千兆网口
操作系统：预装服务器操作系统，支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能

▲车辆跨域布控：新增支持过车布控告警功能，并支持跨域布控。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

▲用户管理:支持用户信息与密码的新增/编辑/删除操作，支持用户与角色的绑定操作。不同组织下的用户只能看到自己所在组织的数据。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章

含质保期内硬盘不返还服务，硬盘坏损直接换新硬盘，旧件不返还厂家
通信接入服务器

支持智能识别视频监控网内设备的基础属性【含IP、MAC、设备类别（安防设备、网络设备、安全设备、计算机设备等）、设备类型（IPC、存储设备、路由器、交换机、防火墙、计算机、服务器等）、设备所属厂商、设备软件版本等】；具有网段自动发现；具有snmp设备过滤设置选项；
支持自动发现全网拓扑，自动生成全网拓扑图，且拓扑图可自定义设置；支持在网络拓扑图上显示子网的IP地址；支持自定义网络拓扑视图；支持在拓扑图中显示报警设备，并可使用不同颜色显示报警级别；
支持按照告警级别、处理状态、设备IP、设备名称、时间范围、处理用户等条件查询历史告警；支持将查询的历史告警结果批量导出；
支持根据组织区域、年月周日、起止时间统计相机在线率；支持统计图和数据表两种形式展现；支持统计结果的导出；
支持用户对报表进行模板化定制，且定制报表支持数据上大屏；报表导出：支持所有筛选统计的结果报表化导出；
支持统计数据多维度、多样化展示，如柱状、折线、饼图、簇状等；
处理器：CPU核心数量≥8核，主频≥3.0GHz，线程数≥16

内存：不少于1条（16GB），≥DDR4，内存接口通道数不少于2

硬盘：自带不少于 1 块 4T 硬盘，支持扩展至 4 块SATA 硬盘
网口：不少于3个，网口速率不少于1GE（支持扩展网卡）

接口：不少于2个（VGA+HDMI），USB接口数量不少于4个，支持USB、VGA、HDMI、RS232、RS232/RS485复用口、GE网口、BMC管理端口等

电源：支持1+1冗余备份

操作系统：预装服务器操作系统，支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能

▲支持对全网设备进行管理，支持同步设备、手动单个/批量添加设备、批量导出等操作。支持属性以及属性值的自定义增删改，支持100+属性，可自定义组织结构，并将资产分配到自定义组织上。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
▲添加/删除诊断任务，支持配置多个诊断任务，默认1小时诊断一次，可配置诊断时间范围。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章

含质保期内硬盘不返还服务，硬盘坏损直接换新硬盘，旧件不返还厂家

系统设备管理服务器

视频码流输入：不低于512Mbps；视频转发性能：不低于1024Mbps；图片流接入：不低于512Mbps；图片流转发性能：不低于512Mbps；图片及信息 URL 接入：不低于128条/S；图片及信息 URL 转发：不低于128 条/S；
支持国标、IMOS协议、Onvif、LAPI、视图库1400+等协议接入视图设备和数据；
支持对直存和转存的备份，并能与正常存储的统一配置管理，支持对正常存储与备份录像的检索；支持按手动、计划、告警、抽帧模式进行备份，备份任务启动时间、备份数据保留周期可设置；支持在管理主机出现宕机或服务离线情况下，视频存储等业务不中断；支持在单域及两级域情况下，摄像机视频实现直存；
支持清单库数量≥512个；支持数据库照片数量≥30W；支持车辆数据清单数量≥1W；
客户端实况及回放支持叠加相关水印信息，包含用户名、时间以及客户端地址等信息；支持实况界面叠加云台当前操作人员的用户名信息；
支持选择摄像机启动语音对讲；支持用户选择多个摄像机建立语音广播；支持查看管理对讲、广播任务；
支持实况和录像回放上墙；支持窗口开、关、漫游、叠加、放大、缩小、选中置顶、置底、分屏、全屏等；
支持通过关键字等信息快速搜索地图点位信息，可快速定位搜索出来的结果； 支持多种方式框选地图点位； 支持对搜索的摄像机实况、回放、批量实况、批量回放、网格追踪、录像下载、收藏、视频巡逻、批量备份、批量实况上墙等操作； 支持级域地图制定视频巡逻、移动警务等
处理器：CPU核心数量≥8核，主频≥3.0GHz，线程数≥16 

内存：≥32GB  DDR4 ≥3200MT/s、内存接口通道数不少于2；

存储：自带不少于 1 块 4T 硬盘，支持扩展至 4 块SATA 硬盘；

网络：不少于5个，速率不少于1千兆；

外部接口：显示接口不少于1（VGA/HDMI），USB接口不少于4个；

电源规格：支持1+1冗余备份

操作系统：预装服务器操作系统，支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能

▲无需扩展对接网关情况下支持最大管理摄像机30000台；无需扩展对接网关情况下支持视频上级域数量≥4个；无需扩展对接网关情况下支持视频下级域数量≥512个；无需扩展对接网关情况下支持视图库上级域数量≥2个；支持最大用户数≥500个，同时在线≥100个；支持IPSAN管理能力≥64台；提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
▲支持查看系统的服务数量以及状态；支持自定义系统样式，包括系统名称、登录页/首页/顶部导航栏的logo、登录也背景以及相关信息显示； 支持自定义应用的显示、新增应用，卡片式管理应用； 支持用户管理和角色管理，支持对用户分配角色，从而实现快速分局的业务权限管理； 支持本地视频参数配置，包括流媒体传输协议、流媒体服务选择策略、录像回放传输协议，乱序整理、抗丢包等。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章

含质保期内硬盘不返还服务，硬盘坏损直接换新硬盘，旧件不返还厂家
磁盘阵列

支持增强型智能预读算法，提升系统读性能，对已存入SATA盘的历史数据，根据访问热度策略自动加载至SSDcache；支持多级缓存加速功能；支持独立部署高性能缓存域，支持高速缓存域数据至容量域数据间进行数据迁移；
支持自定义数据缓存加速管理
支持容器秒级启动，单节点支持不少于200个容器同时运行；支持对容器的资源性能进行阈值设置，支持第三方流媒体直接部署在docker内
支持前端摄像机按照块直存的方式存储，前端摄像机发送的存储流为iSCSI数据流，且直接发送到存储节点
支持前端摄像机按照流直存的方式存储，以Onvif、GB/T28181、RTSP、PSIA等媒体流直接发送到存储节点
CPU：不少于一颗64 位4核处理器，主频不低于3.30 GHz

内存：不低于4GB DDR4，可扩展为 32GB DDR4；

硬盘：不少于5块4TB 硬盘 

同时支持NAS和SAN，同时支持ISCSI、NFS、CIFS、FTP 协议；

支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50；

支持硬盘热插拔，磁盘更换槽位后可在图形界面上显示新的磁盘槽位，不影响RAID使用；

▲ 支持五级分层存储加速引擎，即内存缓存层、SSDR/WCache、块设备独占缓存、逻辑资源共享缓存、传统硬盘存储层；数据保险箱支持cache持久化，SSD寿命监测、磁盘S.M.A.R.T.监控；支持IO聚合，将随机小块IO聚合成顺序大块IO；支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至SSD存储，数据热度降低之后转存至SATA盘存储；提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
▲ 一套设备可以给多套视频监控业务平台系统提供服务。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章
须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章

含质保期内硬盘不返还服务，硬盘坏损直接换新硬盘，旧件不返还厂家
核心交换机

主控槽位不少于2个，业务槽位数不少于6个，主控、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔。

交换容量：不低于102Tbps

包转发率：不低于57600Mpps

端口：不少于56个千兆以太网电接口，24个千兆以太网光接口

采用冗余电源

工作环境温度：0℃～45℃

工作环境湿度：5～95%（非凝结）

提供工信部入网证书复印件并加盖原厂公章

须提供原厂供货授权书、不少于三年原厂质保承诺书并加盖原厂公章
重要技术参数专项汇总表

	序号
	产品名称
	重要技术参数

	1
	控制主机
	▲具有不少于20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章。

	
	
	▲ 支持本地导入自定义图片（例如现场禁令标志设置实景），辅助非现场执法取证。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章。

	2
	数据库服务器
	▲ 车辆跨域布控：新增支持过车布控告警功能，并支持跨域布控。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

	
	
	▲用户管理:支持用户信息与密码的新增/编辑/删除操作，支持用户与角色的绑定操作。不同组织下的用户只能看到自己所在组织的数据。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

	3
	通信接入服务器
	▲支持对全网设备进行管理，支持同步设备、手动单个/批量添加设备、批量导出等操作。支持属性以及属性值的自定义增删改，支持100+属性，可自定义组织结构，并将资产分配到自定义组织上。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

	
	
	▲添加/删除诊断任务，支持配置多个诊断任务，默认1小时诊断一次，可配置诊断时间范围。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

	4
	系统设备管理服务器
	▲无需扩展对接网关情况下支持最大管理摄像机30000台；无需扩展对接网关情况下支持视频上级域数量≥4个；无需扩展对接网关情况下支持视频下级域数量≥512个；无需扩展对接网关情况下支持视图库上级域数量≥2个；支持最大用户数≥500个，同时在线≥100个；支持IPSAN管理能力≥64台；提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

	
	
	▲支持查看系统的服务数量以及状态；支持自定义系统样式，包括系统名称、登录页/首页/顶部导航栏的logo、登录也背景以及相关信息显示； 支持自定义应用的显示、新增应用，卡片式管理应用； 支持用户管理和角色管理，支持对用户分配角色，从而实现快速分局的业务权限管理； 支持本地视频参数配置，包括流媒体传输协议、流媒体服务选择策略、录像回放传输协议，乱序整理、抗丢包等。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

	5
	磁盘阵列
	▲ 支持五级分层存储加速引擎，即内存缓存层、SSDR/WCache、块设备独占缓存、逻辑资源共享缓存、传统硬盘存储层；数据保险箱支持cache持久化，SSD寿命监测、磁盘S.M.A.R.T.监控；支持IO聚合，将随机小块IO聚合成顺序大块IO；支持动态分级存储，新写入的数据采用内存缓存加速，热点数据智能迁移至SSD存储，数据热度降低之后转存至SATA盘存储；提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章

	
	
	▲ 一套设备可以给多套视频监控业务平台系统提供服务。提供具有 CMA认证或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章


实施要求

进度计划要求

本项目总工期不大于90日历天，投标方完成所有设备安装调试工作经自检合格通过后，满足验收条件即可进行验收。
项目实施要求

本项目为设备更新项目，外场已经完成取电，无需额外取电，设备更新时需中标单位在原项目系统架构（详见2.1系统架构）的基础上进行，并及时完成调试适配，保证违法抓拍业务的正常运行。现有内场设备安装在交管支队南侧机房，设备更新在原位置，更新前需在模拟环境中进行充分测试，保证没问题后再进行上架更新。设备上架更新后需在12小时内完成系统适配对接和违法数据验证，确保违法抓拍业务的正常稳定运行。各投标单位应提供设备适配时限承诺书并加盖投标单位公章。
现有网络已搭建完成，流量由采购方承担，设备更新时需中标单位将设备接入现有网络，并与AAA认证服务器对接，完成认证。各投标单位应提供设备网络接入承诺书并加盖投标单位公章。

若质保期内有机房搬迁需求，需全力配合搬迁工作。各投标单位应提供机房搬迁配合服务承诺书并加盖投标单位公章。

项目人员要求

根据本项目特点和实际情况，为保障项目顺利实施以及后续的运维保障和具备快速修复的能力，要求项目的团队人员具有一定的相关技能能力。具体人员和岗位职责如下：

(1)
项目负责人1名，需具备由省、自治区、直辖市人社部门或住建部门颁发的二级及以上机电工程专业建造师执业资格证书以及人社部门或工信部门颁发的中级工程师及以上职称，全面负责项目的管理、实施、协调，相关图纸审核和交底等方面的工作。

(2)
项目团队应配备专职工作人员不少于5人，团队成员需具备高处作业、低压电工作业项目相关证书及经验，负责项目实施阶段的安装调试及质保期内设备运维工作。

投标方应保持技术队伍的相对稳定，以上人员须提供相关能力证明材料和开标前六个月内任意一个月的社会保障证明并加盖投标单位公章。

项目管理要求

项目管理所涉及的主要内容并没有明确的界限，事实上，任何与项目有关的事件及过程都是项目管理所应关注、协调、管理的。一般情况下，项目管理主要包括以下几个方面：项目范围的管理、项目人员和组织结构的确定及管理、项目进度的管理、项目质量的管理、项目风险的管理等。

要求对质量、进度、风险、沟通等方面纳入项目管理，针对以上各方面提出具体方案。

文档管理要求

建立完善的文档管理体系，包括文件命名规范、目录规范、文件传递规则等。在规定时间内向招标人提交项目建设实施各个阶段的文档。

实施完成后，统一把项目相关文档全部移交给上海市公安局青浦分局交通管理支队，包括但不限于产品手册、产品登录信息、产品培训记录等。
网络安全保密要求

中标单位需签署信息化项目安全责任承诺书及合作企业个人保密责任承诺书。并依据保密相关工作要求开展相关补充工作和任务。
安全要求

中标方应自行落实安装调试过程中的人员、设备及第三者的保险事宜；中标方在各方面对自身的工作人员的安全负责，其费用已包含在合同价中。中标方工作人员需具备相关安装调试所应具备的资质或者上岗证、操作证，期间发生的任何安全事故或者责任与采购人无关。

交通组织和交通安全
本项目大量设备安装作业在开放交通的道路上进行，项目施工必定会与道路交通发生冲突，这是本项目不同于其他项目的地方，在实施过程中需要加强特殊的交通安全防护措施，严格执行相关施工作业规范，避免施工人员发生意外事故。

1、交通组织
本项目所有在路侧或路上进行的项目内容，在施工组织设计中均需要进行专门的交通组织设计，针对每个地点和每个时间段的施工，进行专门的交通组织设计，并报有关部门批准后实施。交通组织需要考虑以下内容。

城市主、次干道路上的施工，应按照道路交通流特性进行安排，主要安排在工作日夜间或休假日进行，主要通过“半封闭”车道措施进行交通组织，交通组织的重点应考虑交通安全性，施工防护设备的布设应满足交通管理部门的专门规定；
在施工实施过程中，应按照交通组织要求，请求交通管理部门派员或安排专职人员对交通进行管理和防护，保障对交通影响最小，保障施工作业人员、设施和交通的安全。
2、交通安全
本项目所有涉及道路交通的施工作业，重点应保障交通安全，包含两部分内容。

保障道路交通车辆对施工作业人员和设施的安全，在施工作业前，应按照交通组织设计和交通安全保护的规定，布设各种交通防护设施，所有针对人员和设施的交通安全防护设施应布设到位，关键部位应加强交通防护，设置对人员、设备的防护路障，在防护设施布设和撤除过程中应符合操作规程要求。在夜间施工作业过程中，作业人员应穿着反光背心，主要设备设施应有明显的发光标记或引起驾驶员注意的标志。涉及交通安全的关键地点应安排专职人员进行防护；
保障施工作业过程中保障对道路行驶车辆和行人的安全防护，杜绝由于施工作业导致交通事故或对行人的伤害。要求在施工作业过程中加强作业安全防护，对施工场地应设置围栏，阻止车辆和行人进入；当施工作业过程中可能产生对车辆、行人安全威胁时，应预先设置安全防护措施，特别在交通开放道路上方的高空作业、在地面道路上方的高架道路作业时，应采取防坠落措施，杜绝坠落物体对车辆和人员的伤害。
是否具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包二级或以上资质
售后服务要求
提供3年保修服务，保修日期从最终验收之日起开始计算。

中标方针对本项目配备的技术人员应受过良好的职业训练，熟悉系统的设计、设置及使用，能够提供满意的服务。

中标方需承诺提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。在接到故障报修后，中标方须在30分钟内响应，技术工程师1小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。对于一时无法按时排除故障，要求在24小时内提供备件更换解决（对于特殊情况经双方协商决定排除故障时间，如基础设备损坏等），由此产生的费用由服务商承担。

如有重大活动，中标方提前对重点设备进行检修，排除故障隐患，随时准备启动备品备件库，并在活动期间免费提供技术保障。确保系统正常运行，协助完成活动任务。

中标方每月安排技术人员对设备开展巡检一次，并提供详细巡检报告。

培训要求

对采购人的负责人员和日常操作人员进行设备的使用、维护和保养培训，该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何使用系统。

在培训工作开始前向采购人免费提供培训资料，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

采购人的负责人员和日常操作人员经过培训应掌握软件、硬件的操作，熟悉设备基本功能，熟练完成系统日常操作。能有效的组织、开展业务应用能力。

验收要求

（一）验收条件

项目涉及建设内容完成安装、调试、培训并投入试运行后，可向采购人申请验收。

项目试运行期间产生的所有问题都已得到解决，且业主满意。

项目投入使用的各项准备工作已经完成，能适应项目正常运行的需要。

中标人提交验收文档清单。清单包括但不仅限于： 

总体设计文档。

项目进度文档。

集成方案

用户手册。 

其他相关文档

中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料，以及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

（二）验收标准

项目确定的建设内容，已按合同全部建成，符合业主要求。

项目文件资料齐全，并符合相关规定。
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