附件：老年大学、新元学校及开元学校的家具添置和更新项目  需求清单
	区域
	产品名称
	参考图片
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	材质及技术参数

	一、老年大学家具（水城路校区）

	101        多功能教室     
	靠背椅
	[image: ]
	440*450*880
	80
	只
	1、面料：采用透气网布，透气性好，增加舒适度。
2、海绵：高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。
4、椅架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，经过二氧化碳气体保护焊焊接而成；钢管表面经电解作用使金属表面附着一层金属膜从而起到防止金属氧化，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	演讲台
	[image: ]
	635*505*694/1094
	2
	只
	升降范围：694-1094mm 最大承重：60kg
配 件：平板槽+抽屉桌面：MFC同色封边，635*505*18mm 围板：颗粒板油漆封边，10mm厚立柱：塑料+金属(喷粉)，象牙白桌脚：金属，喷粉，象牙白轮子：2.0'万向轮, 2轮可锁

	102        服装间
	活动挂衣架
	[image: ]
	800*400*2000
	10
	只
	1、钢架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。
2、脚架及脚轮：尼龙脚架，50mm直径椅轮尼龙66%加33%纤维，重型轮，带刹车功能。

	
	培训
桌
	[image: ]
	1300*500*750
	4 
	只
	1、台面：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。
5、其他：1.2mm钢制冲孔挡板与桌架固定，配尼龙万向刹车轮。
6、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	1-3F茶水间
	边桌
	[image: ]
	1500*400*750
	6
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	105        教师办公室
	办公桌
	[image: ]
	1200*600*800
	4
	位
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	办公椅
	[image: ]
	常规
	4
	只
	1、面料：采用网布面料柔软舒适，坐感舒适。
2、海绵：高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。
4、背框：新料ＰＰ一体成型背框。
5、扶手：ABS工程塑料一体成型扶手。
6、气压棒：气压棒。
7、脚架及脚轮：尼龙脚架。
8、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	定制资料柜
	[image: ]
	900*450*2000
	4
	只
	1、基材：采用SPCC冷轧钢板，0.8mm厚。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	106        卫生室
	办公桌
	[image: ]
	1200*600*800
	1
	位
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	办公椅
	[image: ]
	常规
	1
	只
	1、面料：采用网布面料柔软舒适，坐感舒适。
2、海绵：高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。
4、背框：新料ＰＰ一体成型背框。
5、扶手：ABS工程塑料一体成型扶手。
6、气压棒：气压棒。升降自如，升降10万次以上无损。
7、脚架及脚轮：尼龙脚架，50mm直径椅轮尼龙66%加33%纤维，重型轮。
8、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	定制资料柜
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	900*450*2000
	1
	只
	1、基材：采用SPCC冷轧钢板，0.8mm厚。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	药品柜
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	900*450*2000
	1
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	两人沙发
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	常规
	1
	只
	1、面料：采用头层牛皮（厚度≥1.5mm），经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。
2、海棉：采用环保高密度海绵，由软、中、硬三层粘合。
3、内框架：采用西南桦木，经干燥处理，含水量≤12%，木材粗光，实木须粗光，且无虫蛀、活节、树皮、朽木、无贯通开裂等缺陷。
4、内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，颗粒板。
5、胶水：环保胶水。
6、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。                                                   

	
	诊疗床
	[image: ]
	1800*600*650
	1
	只
	1、面料：采用西皮面料，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。
2、海绵：高密度定型海绵。
3、钢架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，经过二氧化碳气体保护焊焊接而成；钢管表面经电解作用使金属表面附着一层金属膜从而起到防止金属氧化，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	107        烹饪教室
	不锈钢教师操作台
	[image: ]
	1800*800*800
	1
	只
	1、基材：采用厚度为0.8mm的304不锈钢板。
2、结构：桌面不锈钢板折弯、焊接、打磨，桌角倒圆角，桌架为1.2mm厚度不锈钢方管焊接打磨。

	
	不锈钢料理台
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	900*600*800
	2
	只
	1、基材：采用厚度为0.8mm的304不锈钢板。
2、结构：桌面不锈钢板折弯、焊接、打磨，桌角倒圆角，桌架为1.2mm厚度不锈钢方管焊接打磨。

	
	不锈钢学生课桌
	[image: ]
	1200*480*800
	12
	只
	1、基材：采用厚度为0.8mm的304不锈钢板。
2、结构：桌面不锈钢板折弯、焊接、打磨，桌角倒圆角，桌架为1.2mm厚度不锈钢方管焊接打磨。

	
	圆凳
	[image: ]
	常规
	24 
	只
	1、座面：一体化设计，PP 塑料，新料一次注塑成型。
3、脚架：钢管，壁厚≥1.2mm，带防滑脚垫。
3、其他：具有旋转升降功能。

	
	不锈钢置物架
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	1500*600*2000
	5 
	只
	1、主架：采用1.2mm不锈钢板折边冲孔成形。
2、层板：采用0.8mm不锈钢板折边冲孔成形。
3、工艺：先进氩弧焊工艺焊接，焊点抛光打磨处理。

	门卫室
	办公桌
	[image: ]
	1200*600*800
	2
	位
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	办公椅
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	常规
	2
	只
	1、基材：采用实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面结疤等缺陷。
2、油漆：环保型水性漆，三底两面。成品要求漆面漆膜丰满，光滑耐磨。
3、结构：采用传统榫卯结构，结构牢固精巧，各部件紧密组合连接在一起，成为结实牢固的一个整体。

	
	定制资料柜
	[image: ]
	900*450*2000
	2
	只
	1、基材：采用SPCC冷轧钢板，0.8mm厚。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	 109       电子钢琴教室
	讲台
	[image: ]
	1000*420*900
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	201        声乐教室
	讲台
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	1000*420*900
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	课桌椅
	[image: ]
	课桌尺寸：650*450*610-760（桌面高 mm），490-630（桌下净空高 mm）课椅尺寸：432*410*340-440mm（座面高 mm）
	50
	套
	一、钢塑课桌
规格(mm):650×450×(610~760升降高度)。
1.桌面：
桌面板尺寸(mm):长650宽450厚度25，采用 ABS 塑料一级新料，二次注塑一体成型。桌面左上角设有学生名字标签框90*50，桌面右上角笔槽及杯槽一体设计。桌面正面前端设一冂字型防滑落凸条，靠胸前处有一內弧造型设计，桌面三边包裹TPE软材料，具有防撞设计，可以增加手腕部舒适度。桌面内部预埋两根长600*宽30mm*高5mm的C字形实心扁铁加强筋，扁铁和桌面注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。背面有塑料网格均匀排布，网格间隙需配有两根520*30*1.5mm 厚铁方管，方管需喷涂表面光滑无毛刺，增强牢度及抗冲击力。桌面背面需有一次注塑成型的≥5个塑料卡扣，桌面和书箱卡扣式连接，无需螺丝锁付，防止螺丝刮伤及松动。
2.书箱
书箱尺寸（mm）：长590宽370高120；采用 PP一级新料，一次注塑一体成型。书箱靠胸前端设置有笔槽，书箱底部设有≥24条排水通风槽缝，利于保持通风干爽。书箱底部预埋长410mm*宽3mm*高5毫米扁铁加强筋，扁铁和书箱注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。左侧外侧设有一体成型3个置物挂钩，右侧外侧设有一体成型雨伞收纳架。
3.桌架
 桌架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。桌架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管。升降内管采用50mm×25mm和40mm×20mm Y字形管焊接而成,壁厚1.5焊管；桌架横档采用40×20×1.2㎜焊；桌脚长510，采用50*25焊管冲压成型。桌架焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理；外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚套采用 PP 一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，脚套底部安装塑料螺丝调节课桌平衡。升降内管需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度610mm-760mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能
课桌升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具即可调节升降；调节范围610-760mm，每档 30mm，共 6档。调节高度时，不需使用任何工具。
二、钢塑课椅
规格(mm):432*410*340-440mm（座面高 mm）。
1.座面：
  座面板尺寸(mm):长432宽410厚度不低于75； 座面板采用PP塑料一级新料，一次注塑一体成型。座面板马鞍形曲面，贴合学生臀部曲线，不滑坡，坐板四个边为倒圆角，安全性高，表面皮纹不反光。座面板内部预埋一根长300*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和PP座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加座面板抗变形与压裂能力，底部置有20条270mm*5mm的透气槽。
2.靠背
靠背面板尺寸（mm）：长440宽350*52，采用 PP塑料一级新料，一次注塑一体成型，靠背内部预埋两根长310*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加靠背面板抗变形与压裂能力。靠背底端开两孔，椅架卡扣插入式、无后盖，无螺丝锁付，一体成型。靠背面板弧形曲面，贴合学生脊椎，靠背板正反面四个边为倒圆角，正面皮纹不反光。
3.椅架
 椅架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。椅架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管；升降内管采用50mm×25mm形管焊接而成,壁厚1.5焊管；椅架横档采用40×20×1.5㎜焊；椅脚长510mm，采用50*25焊管冲压成型。焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理，外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚垫采用PP一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，调节课桌平衡。椅架底部配长390*宽300*80mm的钢制置物篮，底部和两侧镂空铁丝网格，无缝焊接，表面需喷涂光滑无毛刺；置物篮上口四周铁丝表面包裹软硅胶，软硅胶包裹高度≥10mm,硅胶与铁丝一体成型，牢固不脱落,无缝隙.铁丝直径≧4mm。升降内管外侧需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度340mm-440mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能：
内升降机构及功能：课椅升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具扭动即可调节升降；调节范围340-440mm，每档20mm，共6档。调节高度时，不需使用任何工具。

	202        普通教室
	讲台
	[image: ]
	1000*420*900
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	课桌椅
	[image: ]
	课桌尺寸：650*450*610-760（桌面高 mm），490-630（桌下净空高 mm）课椅尺寸：432*410*340-440mm（座面高 mm）
	25
	套
	一、钢塑课桌
规格(mm):650×450×(610~760升降高度)。
1.桌面：
桌面板尺寸(mm):长650宽450厚度25，采用 ABS 塑料一级新料，二次注塑一体成型。桌面左上角设有学生名字标签框90*50，桌面右上角笔槽及杯槽一体设计。桌面正面前端设一冂字型防滑落凸条，靠胸前处有一內弧造型设计，桌面三边包裹TPE软材料，具有防撞设计，可以增加手腕部舒适度。桌面内部预埋两根长600*宽30mm*高5mm的C字形实心扁铁加强筋，扁铁和桌面注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。背面有塑料网格均匀排布，网格间隙需配有两根520*30*1.5mm 厚铁方管，方管需喷涂表面光滑无毛刺，增强牢度及抗冲击力。桌面背面需有一次注塑成型的≥5个塑料卡扣，桌面和书箱卡扣式连接，无需螺丝锁付，防止螺丝刮伤及松动。
2.书箱
书箱尺寸（mm）：长590宽370高120；采用 PP一级新料，一次注塑一体成型。书箱靠胸前端设置有笔槽，书箱底部设有≥24条排水通风槽缝，利于保持通风干爽。书箱底部预埋长410mm*宽3mm*高5毫米扁铁加强筋，扁铁和书箱注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。左侧外侧设有一体成型3个置物挂钩，右侧外侧设有一体成型雨伞收纳架。
3.桌架
 桌架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。桌架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管。升降内管采用50mm×25mm和40mm×20mm Y字形管焊接而成,壁厚1.5焊管；桌架横档采用40×20×1.2㎜焊；桌脚长510，采用50*25焊管冲压成型。桌架焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理；外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚套采用 PP 一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，脚套底部安装塑料螺丝调节课桌平衡。升降内管需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度610mm-760mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能
课桌升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具即可调节升降；调节范围610-760mm，每档 30mm，共 6档。调节高度时，不需使用任何工具。
二、钢塑课椅
规格(mm):432*410*340-440mm（座面高 mm）。
1.座面：
  座面板尺寸(mm):长432宽410厚度不低于75； 座面板采用PP塑料一级新料，一次注塑一体成型。座面板马鞍形曲面，贴合学生臀部曲线，不滑坡，坐板四个边为倒圆角，安全性高，表面皮纹不反光。座面板内部预埋一根长300*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和PP座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加座面板抗变形与压裂能力，底部置有20条270mm*5mm的透气槽。
2.靠背
靠背面板尺寸（mm）：长440宽350*52，采用 PP塑料一级新料，一次注塑一体成型，靠背内部预埋两根长310*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加靠背面板抗变形与压裂能力。靠背底端开两孔，椅架卡扣插入式、无后盖，无螺丝锁付，一体成型。靠背面板弧形曲面，贴合学生脊椎，靠背板正反面四个边为倒圆角，正面皮纹不反光。
3.椅架
 椅架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。椅架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管；升降内管采用50mm×25mm形管焊接而成,壁厚1.5焊管；椅架横档采用40×20×1.5㎜焊；椅脚长510mm，采用50*25焊管冲压成型。焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理，外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚垫采用PP一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，调节课桌平衡。椅架底部配长390*宽300*80mm的钢制置物篮，底部和两侧镂空铁丝网格，无缝焊接，表面需喷涂光滑无毛刺；置物篮上口四周铁丝表面包裹软硅胶，软硅胶包裹高度≥10mm,硅胶与铁丝一体成型，牢固不脱落,无缝隙.铁丝直径≧4mm。升降内管外侧需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度340mm-440mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能：
内升降机构及功能：课椅升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具扭动即可调节升降；调节范围340-440mm，每档20mm，共6档。调节高度时，不需使用任何工具。

	203          摄影/器乐教室
	讲台
	[image: ]
	1000*420*900
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	205         智慧教室
	讲台
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	1000*420*900
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	课桌椅
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	课桌尺寸：650*450*610-760（桌面高 mm），490-630（桌下净空高 mm）课椅尺寸：432*410*340-440mm（座面高 mm）
	20
	套
	一、钢塑课桌
规格(mm):650×450×(610~760升降高度)。
1.桌面：
桌面板尺寸(mm):长650宽450厚度25，采用 ABS 塑料一级新料，二次注塑一体成型。桌面左上角设有学生名字标签框90*50，桌面右上角笔槽及杯槽一体设计。桌面正面前端设一冂字型防滑落凸条，靠胸前处有一內弧造型设计，桌面三边包裹TPE软材料，具有防撞设计，可以增加手腕部舒适度。桌面内部预埋两根长600*宽30mm*高5mm的C字形实心扁铁加强筋，扁铁和桌面注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。背面有塑料网格均匀排布，网格间隙需配有两根520*30*1.5mm 厚铁方管，方管需喷涂表面光滑无毛刺，增强牢度及抗冲击力。桌面背面需有一次注塑成型的≥5个塑料卡扣，桌面和书箱卡扣式连接，无需螺丝锁付，防止螺丝刮伤及松动。
2.书箱
书箱尺寸（mm）：长590宽370高120；采用 PP一级新料，一次注塑一体成型。书箱靠胸前端设置有笔槽，书箱底部设有≥24条排水通风槽缝，利于保持通风干爽。书箱底部预埋长410mm*宽3mm*高5毫米扁铁加强筋，扁铁和书箱注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。左侧外侧设有一体成型3个置物挂钩，右侧外侧设有一体成型雨伞收纳架。
3.桌架
 桌架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。桌架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管。升降内管采用50mm×25mm和40mm×20mm Y字形管焊接而成,壁厚1.5焊管；桌架横档采用40×20×1.2㎜焊；桌脚长510，采用50*25焊管冲压成型。桌架焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理；外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚套采用 PP 一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，脚套底部安装塑料螺丝调节课桌平衡。升降内管需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度610mm-760mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能
课桌升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具即可调节升降；调节范围610-760mm，每档 30mm，共 6档。调节高度时，不需使用任何工具。
二、钢塑课椅
规格(mm):432*410*340-440mm（座面高 mm）。
1.座面：
  座面板尺寸(mm):长432宽410厚度不低于75； 座面板采用PP塑料一级新料，一次注塑一体成型。座面板马鞍形曲面，贴合学生臀部曲线，不滑坡，坐板四个边为倒圆角，安全性高，表面皮纹不反光。座面板内部预埋一根长300*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和PP座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加座面板抗变形与压裂能力，底部置有20条270mm*5mm的透气槽。
2.靠背
靠背面板尺寸（mm）：长440宽350*52，采用 PP塑料一级新料，一次注塑一体成型，靠背内部预埋两根长310*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加靠背面板抗变形与压裂能力。靠背底端开两孔，椅架卡扣插入式、无后盖，无螺丝锁付，一体成型。靠背面板弧形曲面，贴合学生脊椎，靠背板正反面四个边为倒圆角，正面皮纹不反光。
3.椅架
 椅架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。椅架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管；升降内管采用50mm×25mm形管焊接而成,壁厚1.5焊管；椅架横档采用40×20×1.5㎜焊；椅脚长510mm，采用50*25焊管冲压成型。焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理，外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚垫采用PP一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，调节课桌平衡。椅架底部配长390*宽300*80mm的钢制置物篮，底部和两侧镂空铁丝网格，无缝焊接，表面需喷涂光滑无毛刺；置物篮上口四周铁丝表面包裹软硅胶，软硅胶包裹高度≥10mm,硅胶与铁丝一体成型，牢固不脱落,无缝隙.铁丝直径≧4mm。升降内管外侧需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度340mm-440mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能：
内升降机构及功能：课椅升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具扭动即可调节升降；调节范围340-440mm，每档20mm，共6档。调节高度时，不需使用任何工具。

	209        电子钢琴教室
	讲台
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	1000*420*900
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	301        声乐教室
	讲台
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	1000*420*900
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	课桌椅
	[image: ]
	课桌尺寸：650*450*610-760（桌面高 mm），490-630（桌下净空高 mm）课椅尺寸：432*410*340-440mm（座面高 mm）
	50
	套
	一、钢塑课桌
规格(mm):650×450×(610~760升降高度)。
1.桌面：
桌面板尺寸(mm):长650宽450厚度25，采用 ABS 塑料一级新料，二次注塑一体成型。桌面左上角设有学生名字标签框90*50，桌面右上角笔槽及杯槽一体设计。桌面正面前端设一冂字型防滑落凸条，靠胸前处有一內弧造型设计，桌面三边包裹TPE软材料，具有防撞设计，可以增加手腕部舒适度。桌面内部预埋两根长600*宽30mm*高5mm的C字形实心扁铁加强筋，扁铁和桌面注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。背面有塑料网格均匀排布，网格间隙需配有两根520*30*1.5mm 厚铁方管，方管需喷涂表面光滑无毛刺，增强牢度及抗冲击力。桌面背面需有一次注塑成型的≥5个塑料卡扣，桌面和书箱卡扣式连接，无需螺丝锁付，防止螺丝刮伤及松动。
2.书箱
书箱尺寸（mm）：长590宽370高120；采用 PP一级新料，一次注塑一体成型。书箱靠胸前端设置有笔槽，书箱底部设有≥24条排水通风槽缝，利于保持通风干爽。书箱底部预埋长410mm*宽3mm*高5毫米扁铁加强筋，扁铁和书箱注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。左侧外侧设有一体成型3个置物挂钩，右侧外侧设有一体成型雨伞收纳架。
3.桌架
 桌架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。桌架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管。升降内管采用50mm×25mm和40mm×20mm Y字形管焊接而成,壁厚1.5焊管；桌架横档采用40×20×1.2㎜焊；桌脚长510，采用50*25焊管冲压成型。桌架焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理；外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚套采用 PP 一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，脚套底部安装塑料螺丝调节课桌平衡。升降内管需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度610mm-760mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能
课桌升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具即可调节升降；调节范围610-760mm，每档 30mm，共 6档。调节高度时，不需使用任何工具。
二、钢塑课椅
规格(mm):432*410*340-440mm（座面高 mm）。
1.座面：
  座面板尺寸(mm):长432宽410厚度不低于75； 座面板采用PP塑料一级新料，一次注塑一体成型。座面板马鞍形曲面，贴合学生臀部曲线，不滑坡，坐板四个边为倒圆角，安全性高，表面皮纹不反光。座面板内部预埋一根长300*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和PP座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加座面板抗变形与压裂能力，底部置有20条270mm*5mm的透气槽。
2.靠背
靠背面板尺寸（mm）：长440宽350*52，采用 PP塑料一级新料，一次注塑一体成型，靠背内部预埋两根长310*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加靠背面板抗变形与压裂能力。靠背底端开两孔，椅架卡扣插入式、无后盖，无螺丝锁付，一体成型。靠背面板弧形曲面，贴合学生脊椎，靠背板正反面四个边为倒圆角，正面皮纹不反光。
3.椅架
 椅架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。椅架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管；升降内管采用50mm×25mm形管焊接而成,壁厚1.5焊管；椅架横档采用40×20×1.5㎜焊；椅脚长510mm，采用50*25焊管冲压成型。焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理，外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚垫采用PP一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，调节课桌平衡。椅架底部配长390*宽300*80mm的钢制置物篮，底部和两侧镂空铁丝网格，无缝焊接，表面需喷涂光滑无毛刺；置物篮上口四周铁丝表面包裹软硅胶，软硅胶包裹高度≥10mm,硅胶与铁丝一体成型，牢固不脱落,无缝隙.铁丝直径≧4mm。升降内管外侧需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度340mm-440mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能：
内升降机构及功能：课椅升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具扭动即可调节升降；调节范围340-440mm，每档20mm，共6档。调节高度时，不需使用任何工具。

	302        普通教室
	讲台
	[image: ]
	1000*420*900
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。
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4.功能：
内升降机构及功能：课椅升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具扭动即可调节升降；调节范围340-440mm，每档20mm，共6档。调节高度时，不需使用任何工具。
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	1000*420*900
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	课桌椅
	[image: ]
	课桌尺寸：650*450*610-760（桌面高 mm），490-630（桌下净空高 mm）课椅尺寸：432*410*340-440mm（座面高 mm）
	20
	套
	一、钢塑课桌
规格(mm):650×450×(610~760升降高度)。
1.桌面：
桌面板尺寸(mm):长650宽450厚度25，采用 ABS 塑料一级新料，二次注塑一体成型。桌面左上角设有学生名字标签框90*50，桌面右上角笔槽及杯槽一体设计。桌面正面前端设一冂字型防滑落凸条，靠胸前处有一內弧造型设计，桌面三边包裹TPE软材料，具有防撞设计，可以增加手腕部舒适度。桌面内部预埋两根长600*宽30mm*高5mm的C字形实心扁铁加强筋，扁铁和桌面注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。背面有塑料网格均匀排布，网格间隙需配有两根520*30*1.5mm 厚铁方管，方管需喷涂表面光滑无毛刺，增强牢度及抗冲击力。桌面背面需有一次注塑成型的≥5个塑料卡扣，桌面和书箱卡扣式连接，无需螺丝锁付，防止螺丝刮伤及松动。
2.书箱
书箱尺寸（mm）：长590宽370高120；采用 PP一级新料，一次注塑一体成型。书箱靠胸前端设置有笔槽，书箱底部设有≥24条排水通风槽缝，利于保持通风干爽。书箱底部预埋长410mm*宽3mm*高5毫米扁铁加强筋，扁铁和书箱注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。左侧外侧设有一体成型3个置物挂钩，右侧外侧设有一体成型雨伞收纳架。
3.桌架
 桌架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。桌架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管。升降内管采用50mm×25mm和40mm×20mm Y字形管焊接而成,壁厚1.5焊管；桌架横档采用40×20×1.2㎜焊；桌脚长510，采用50*25焊管冲压成型。桌架焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理；外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚套采用 PP 一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，脚套底部安装塑料螺丝调节课桌平衡。升降内管需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度610mm-760mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能
课桌升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具即可调节升降；调节范围610-760mm，每档 30mm，共 6档。调节高度时，不需使用任何工具。
二、钢塑课椅
规格(mm):432*410*340-440mm（座面高 mm）。
1.座面：
  座面板尺寸(mm):长432宽410厚度不低于75； 座面板采用PP塑料一级新料，一次注塑一体成型。座面板马鞍形曲面，贴合学生臀部曲线，不滑坡，坐板四个边为倒圆角，安全性高，表面皮纹不反光。座面板内部预埋一根长300*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和PP座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加座面板抗变形与压裂能力，底部置有20条270mm*5mm的透气槽。
2.靠背
靠背面板尺寸（mm）：长440宽350*52，采用 PP塑料一级新料，一次注塑一体成型，靠背内部预埋两根长310*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加靠背面板抗变形与压裂能力。靠背底端开两孔，椅架卡扣插入式、无后盖，无螺丝锁付，一体成型。靠背面板弧形曲面，贴合学生脊椎，靠背板正反面四个边为倒圆角，正面皮纹不反光。
3.椅架
 椅架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。椅架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管；升降内管采用50mm×25mm形管焊接而成,壁厚1.5焊管；椅架横档采用40×20×1.5㎜焊；椅脚长510mm，采用50*25焊管冲压成型。焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理，外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚垫采用PP一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，调节课桌平衡。椅架底部配长390*宽300*80mm的钢制置物篮，底部和两侧镂空铁丝网格，无缝焊接，表面需喷涂光滑无毛刺；置物篮上口四周铁丝表面包裹软硅胶，软硅胶包裹高度≥10mm,硅胶与铁丝一体成型，牢固不脱落,无缝隙.铁丝直径≥4mm。升降内管外侧需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度340mm-440mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能：
内升降机构及功能：课椅升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具扭动即可调节升降；调节范围340-440mm，每档20mm，共6档。调节高度时，不需使用任何工具。

	306        办公室
	办公桌
	[image: ]
	1200*600*750
	2
	位
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	办公椅
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	常规
	2
	只
	1、面料：采用网布面料柔软舒适，坐感舒适。
2、海绵：高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。
4、背框：新料ＰＰ一体成型背框。
5、扶手：ABS工程塑料一体成型扶手。
6、气压棒：气压棒。
7、脚架及脚轮：尼龙脚架，50mm直径椅轮尼龙66%加33%纤维，重型轮。
8、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	定制资料柜
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	900*450*2000
	2
	只
	1、基材：采用SPCC冷轧钢板，0.8mm厚。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	1
	窗帘布
	[image: ]3132
	2.8m
	685
	m
	采用涤纶面料，符合国家纺织产品基本安全技术规范，100％紫外线阻挡，采用提花实织工艺，重量超过985g/m，经二重组织，黑色纬线。采用韩式固定褶裥工艺，辅料采用涤棉，制作加工精、细、牢。成品耐洗耐用。防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理，不起皱、不褪色、垂感好、手感丝滑柔软、无异味、无污染、环保、透气。

	2
	永久性阻燃布
	[image: ]
	2.8m
	55
	m
	采用永久阻燃涤纶面料，100％紫外线阻挡，采用提花实织工艺，重量超过1200g/m，采用韩式固定褶裥工艺，辅料采用涤棉，制作加工精、细、牢。成品耐洗耐用。防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理，不起皱、不褪色、垂感好、手感丝滑柔软、无异味、无污染、环保、透气。

	3
	窗帘轨道
	[image: ]
	φ28mm
	370
	m
	采用高精级钛合金型材，可见表面氟碳喷涂处理，钛合金型材表面做极氧化处理。壁厚超过4.0mm，结构精巧,简练，整体机构在运行时无噪音。各种安装配件为钛合金材料。使用方便，坚固美观。

	4
	柔纱帘
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	按窗定制
	35
	㎡
	采用PVC合成面料，100%紫外线阻挡，超过720g/㎡，热切封边工艺，轨道采用铝型材，塑料件采用高纯度ABS工程级塑料。易于操作，环保耐用。遮光隔热。

	5
	毛毡板 
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	按平方计算
	165
	㎡
	毛毡板总厚度为2.4厘米3层制作工艺，毛毡板面为9毫米毛毡，中间夹层为12毫米，采用高强度蜂窝板，背板采用防锈镀锌板压制而成，边框采用电喷铝合金边框包边，ABS塑料包角具有超卓的耐性，衔接健全，防磕防碰。 
1、材质好，无味，防潮防虫、透气性能良好；不释放甲醛等任何有害物质，是100％环保产品。100％可回收利用.
2、变形回弹率高，使用寿命长；
3、坚固、好用，极易加工，可根据不同需要制成各种形状；
4、不会腐烂，能抵御各种微生物、真菌、酸、盐和碳氢化合物的腐蚀；
5、无味，不含甲醛等任何有害物质；
6、防水、防潮、透气性能良好；
7、在生产过程中不添加任何助剂、粘胶剂；
8、抗老化、耐磨、耐水洗、永不变形、手感柔软、滑爽。

	6
	电扇
	[image: ]
	56寸
	87
	只
	56寸、1400mm直叶，铸铁机头铝叶、重头、全铜电机、最大功率：80W、重量：9.5KG、吊杆长度：90CM左右        包安装

	二、老年大学家具（定西校区）

	301-302 多功能教室
	靠背椅
	[image: ]
	440*450*880
	60
	只
	1、面料：采用透气网布，透气性好，增加舒适度。
2、海绵：高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。
4、椅架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，经过二氧化碳气体保护焊焊接而成；钢管表面经电解作用使金属表面附着一层金属膜从而起到防止金属氧化，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	演讲台
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	635*505*694/1094
	1
	只
	升降范围：694-1094mm 最大承重：60kg
 配 件：平板槽+抽屉桌面：MFC同色封边，635*505*18mm 围板：颗粒板油漆封边，10mm厚立柱：塑料+金属(喷粉)，象牙白桌脚：金属，喷粉，象牙白轮子：2.0'万向轮, 2轮可锁

	301-1   控制室
	办公椅
	[image: ]
	常规
	1
	只
	1、面料：采用网布面料柔软舒适，坐感舒适。
2、海绵：高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。
4、背框：新料ＰＰ一体成型背框。
5、扶手：ABS工程塑料一体成型扶手。
6、气压棒：气压棒。升降自如，升降10万次以上无损。
7、脚架及脚轮：尼龙脚架，50mm直径椅轮尼龙66%加33%纤维，重型轮。
8、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	定制资料柜
	[image: ]
	900*450*2000
	1
	只
	1、基材：采用SPCC冷轧钢板，0.8mm厚。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	302-2   服装间
	活动挂衣架
	[image: ]
	800*400*2000
	4
	只
	1、钢架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。
2、脚架及脚轮：尼龙脚架，50mm直径椅轮尼龙66%加33%纤维，重型轮，带刹车功能。

	
	折叠桌
	[image: ]
	1200*500*750
	2 
	只
	1、台面：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。
5、其他：1.2mm钢制冲孔挡板与桌架固定，配尼龙万向刹车轮。
6、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	306 
	讲台
	[image: ]
	1000*420*900
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	307     书画教室
	课桌椅
	[image: ]
	课桌尺寸：650*450*610-760（桌面高 mm），490-630（桌下净空高 mm）课椅尺寸：432*410*340-440mm（座面高 mm）
	40 
	套
	一、钢塑课桌
规格(mm):650×450×(610~760升降高度)。
1.桌面：
桌面板尺寸(mm):长650宽450厚度25，采用 ABS 塑料一级新料，二次注塑一体成型。桌面左上角设有学生名字标签框90*50，桌面右上角笔槽及杯槽一体设计。桌面正面前端设一冂字型防滑落凸条，靠胸前处有一內弧造型设计，桌面三边包裹TPE软材料，具有防撞设计，可以增加手腕部舒适度。桌面内部预埋两根长600*宽30mm*高5mm的C字形实心扁铁加强筋，扁铁和桌面注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。背面有塑料网格均匀排布，网格间隙需配有两根520*30*1.5mm 厚铁方管，方管需喷涂表面光滑无毛刺，增强牢度及抗冲击力。桌面背面需有一次注塑成型的≥5个塑料卡扣，桌面和书箱卡扣式连接，无需螺丝锁付，防止螺丝刮伤及松动。
2.书箱
书箱尺寸（mm）：长590宽370高120；采用 PP一级新料，一次注塑一体成型。书箱靠胸前端设置有笔槽，书箱底部设有≥24条排水通风槽缝，利于保持通风干爽。书箱底部预埋长410mm*宽3mm*高5毫米扁铁加强筋，扁铁和书箱注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。左侧外侧设有一体成型3个置物挂钩，右侧外侧设有一体成型雨伞收纳架。
3.桌架
 桌架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。桌架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管。升降内管采用50mm×25mm和40mm×20mm Y字形管焊接而成,壁厚1.5焊管；桌架横档采用40×20×1.2㎜焊；桌脚长510，采用50*25焊管冲压成型。桌架焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理；外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚套采用 PP 一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，脚套底部安装塑料螺丝调节课桌平衡。升降内管需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度610mm-760mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能
课桌升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具即可调节升降；调节范围610-760mm，每档 30mm，共 6档。调节高度时，不需使用任何工具。
二、钢塑课椅
规格(mm):432*410*340-440mm（座面高 mm）。
1.座面：
  座面板尺寸(mm):长432宽410厚度不低于75； 座面板采用PP塑料一级新料，一次注塑一体成型。座面板马鞍形曲面，贴合学生臀部曲线，不滑坡，坐板四个边为倒圆角，安全性高，表面皮纹不反光。座面板内部预埋一根长300*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和PP座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加座面板抗变形与压裂能力，底部置有20条270mm*5mm的透气槽。
2.靠背
靠背面板尺寸（mm）：长440宽350*52，采用 PP塑料一级新料，一次注塑一体成型，靠背内部预埋两根长310*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加靠背面板抗变形与压裂能力。靠背底端开两孔，椅架卡扣插入式、无后盖，无螺丝锁付，一体成型。靠背面板弧形曲面，贴合学生脊椎，靠背板正反面四个边为倒圆角，正面皮纹不反光。
3.椅架
 椅架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。椅架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管；升降内管采用50mm×25mm形管焊接而成,壁厚1.5焊管；椅架横档采用40×20×1.5㎜焊；椅脚长510mm，采用50*25焊管冲压成型。焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理，外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚垫采用PP一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，调节课桌平衡。椅架底部配长390*宽300*80mm的钢制置物篮，底部和两侧镂空铁丝网格，无缝焊接，表面需喷涂光滑无毛刺；置物篮上口四周铁丝表面包裹软硅胶，软硅胶包裹高度≥10mm,硅胶与铁丝一体成型，牢固不脱落,无缝隙.铁丝直径≧4mm。升降内管外侧需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度340mm-440mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能：
内升降机构及功能：课椅升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具扭动即可调节升降；调节范围340-440mm，每档20mm，共6档。调节高度时，不需使用任何工具。

	308     普通教室
	讲台
	[image: ]
	1000*420*900
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	课桌椅
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	课桌尺寸：650*450*610-760（桌面高 mm），490-630（桌下净空高 mm）课椅尺寸：432*410*340-440mm（座面高 mm）
	40 
	套
	一、钢塑课桌
规格(mm):650×450×(610~760升降高度)。
1.桌面：
桌面板尺寸(mm):长650宽450厚度25，采用 ABS 塑料一级新料，二次注塑一体成型。桌面左上角设有学生名字标签框90*50，桌面右上角笔槽及杯槽一体设计。桌面正面前端设一冂字型防滑落凸条，靠胸前处有一內弧造型设计，桌面三边包裹TPE软材料，具有防撞设计，可以增加手腕部舒适度。桌面内部预埋两根长600*宽30mm*高5mm的C字形实心扁铁加强筋，扁铁和桌面注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。背面有塑料网格均匀排布，网格间隙需配有两根520*30*1.5mm 厚铁方管，方管需喷涂表面光滑无毛刺，增强牢度及抗冲击力。桌面背面需有一次注塑成型的≥5个塑料卡扣，桌面和书箱卡扣式连接，无需螺丝锁付，防止螺丝刮伤及松动。
2.书箱
书箱尺寸（mm）：长590宽370高120；采用 PP一级新料，一次注塑一体成型。书箱靠胸前端设置有笔槽，书箱底部设有≥24条排水通风槽缝，利于保持通风干爽。书箱底部预埋长410mm*宽3mm*高5毫米扁铁加强筋，扁铁和书箱注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。左侧外侧设有一体成型3个置物挂钩，右侧外侧设有一体成型雨伞收纳架。
3.桌架
 桌架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。桌架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管。升降内管采用50mm×25mm和40mm×20mm Y字形管焊接而成,壁厚1.5焊管；桌架横档采用40×20×1.2㎜焊；桌脚长510，采用50*25焊管冲压成型。桌架焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理；外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚套采用 PP 一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，脚套底部安装塑料螺丝调节课桌平衡。升降内管需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度610mm-760mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能
课桌升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具即可调节升降；调节范围610-760mm，每档 30mm，共 6档。调节高度时，不需使用任何工具。
二、钢塑课椅
规格(mm):432*410*340-440mm（座面高 mm）。
1.座面：
  座面板尺寸(mm):长432宽410厚度不低于75； 座面板采用PP塑料一级新料，一次注塑一体成型。座面板马鞍形曲面，贴合学生臀部曲线，不滑坡，坐板四个边为倒圆角，安全性高，表面皮纹不反光。座面板内部预埋一根长300*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和PP座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加座面板抗变形与压裂能力，底部置有20条270mm*5mm的透气槽。
2.靠背
靠背面板尺寸（mm）：长440宽350*52，采用 PP塑料一级新料，一次注塑一体成型，靠背内部预埋两根长310*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加靠背面板抗变形与压裂能力。靠背底端开两孔，椅架卡扣插入式、无后盖，无螺丝锁付，一体成型。靠背面板弧形曲面，贴合学生脊椎，靠背板正反面四个边为倒圆角，正面皮纹不反光。
3.椅架
 椅架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。椅架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管；升降内管采用50mm×25mm形管焊接而成,壁厚1.5焊管；椅架横档采用40×20×1.5㎜焊；椅脚长510mm，采用50*25焊管冲压成型。焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理，外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚垫采用PP一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，调节课桌平衡。椅架底部配长390*宽300*80mm的钢制置物篮，底部和两侧镂空铁丝网格，无缝焊接，表面需喷涂光滑无毛刺；置物篮上口四周铁丝表面包裹软硅胶，软硅胶包裹高度≥10mm,硅胶与铁丝一体成型，牢固不脱落,无缝隙.铁丝直径≧4mm。升降内管外侧需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度340mm-440mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能：
内升降机构及功能：课椅升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具扭动即可调节升降；调节范围340-440mm，每档20mm，共6档。调节高度时，不需使用任何工具。

	309     办公室
	办公椅
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	常规
	3
	只
	1、面料：采用网布面料柔软舒适，坐感舒适。
2、海绵：高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。
4、背框：新料ＰＰ一体成型背框。
5、扶手：ABS工程塑料一体成型扶手。
6、气压棒：气压棒。升降自如，升降10万次以上无损。
7、脚架及脚轮：尼龙脚架，50mm直径椅轮尼龙66%加33%纤维，重型轮。
8、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	定制资料柜
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	900*450*2000
	3
	只
	1、基材：采用SPCC冷轧钢板，0.8mm厚。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	310     门卫室
	办公桌
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	1400*600*800
	2
	位
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	办公椅
	[image: ]
	常规
	2
	只
	1、面料：采用网布面料柔软舒适，坐感舒适。
2、海绵：高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。
4、背框：新料ＰＰ一体成型背框。
5、扶手：ABS工程塑料一体成型扶手。
6、气压棒：气压棒。
7、脚架及脚轮：尼龙脚架，50mm直径椅轮尼龙66%加33%纤维，重型轮。
8、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	定制资料柜
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	900*450*2000
	2
	只
	1、基材：采用SPCC冷轧钢板，0.8mm厚。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	走道
	三人接待椅
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	1200*400*700
	2
	只
	1、基材：采用实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理。且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面结疤等缺陷。
2、油漆：环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面漆膜丰满，光滑耐磨。
3、结构：采用传统榫卯结构，结构牢固精巧，各部件紧密组合连接在一起，成为结实牢固的一个整体。

	三、新元学校

	1
	窗帘布
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	2.8m
	232
	m
	  采用涤纶面料，符合国家纺织产品基本安全技术规范，100％紫外线阻挡，采用提花实织工艺，重量超过985g/m，经二重组织，黑色纬线。采用韩式固定褶裥工艺，辅料采用涤棉，制作加工精、细、牢。成品耐洗耐用。防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理，不起皱、不褪色、垂感好、手感丝滑柔软、无异味、无污染、环保、透气。

	2
	窗帘轨道
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	φ28mm
	116
	m
	  采用高精级钛合金型材，可见表面氟碳喷涂处理，钛合金型材表面做极氧化处理。壁厚超过4.0mm，结构精巧,简练，整体机构在运行时无噪音。各种安装配件为钛合金材料。使用方便，坚固美观。

	3
	毛毡板
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	按平方计算
	86
	㎡
	毛毡板总厚度为2.4厘米3层制作工艺，毛毡板面为9毫米毛毡，中间夹层为12毫米，采用高强度蜂窝板，背板采用防锈镀锌板压制而成，边框采用电喷铝合金边框包边，ABS塑料包角具有超卓的耐性，衔接健全，防磕防碰。 
1、材质好，无味，防潮防虫、透气性能良好；不释放甲醛等任何有害物质，是100％环保产品。100％可回收利用.
2、变形回弹率高，使用寿命长；
3、坚固、好用，极易加工，可根据不同需要制成各种形状；
4、不会腐烂，能抵御各种微生物、真菌、酸、盐和碳氢化合物的腐蚀；
5、无味，不含甲醛等任何有害物质；
6、防水、防潮、透气性能良好；
7、在生产过程中不添加任何助剂、粘胶剂；
8、抗老化、耐磨、耐水洗、永不变形、手感柔软、滑爽。

	4
	电扇
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	56寸
	22
	只
	56寸、1400mm直叶，铸铁机头铝叶、重头、全铜电机、最大功率：80W、重量：9.5KG、吊杆长度：90CM左右        包安装

	[bookmark: _GoBack]教室
	课桌椅
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	课桌尺寸：650*450*610-760（桌面高 mm），490-630（桌下净空高 mm）课椅尺寸：432*410*340-440mm（座面高 mm）
	50
	套
	一、钢塑课桌
规格(mm):650×450×(610~760升降高度)。
1.桌面：
桌面板尺寸(mm):长650宽450厚度25，采用 ABS 塑料一级新料，二次注塑一体成型。桌面左上角设有学生名字标签框90*50，桌面右上角笔槽及杯槽一体设计。桌面正面前端设一冂字型防滑落凸条，靠胸前处有一內弧造型设计，桌面三边包裹TPE软材料，具有防撞设计，可以增加手腕部舒适度。桌面内部预埋两根长600*宽30mm*高5mm的C字形实心扁铁加强筋，扁铁和桌面注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。背面有塑料网格均匀排布，网格间隙需配有两根520*30*1.5mm 厚铁方管，方管需喷涂表面光滑无毛刺，增强牢度及抗冲击力。桌面背面需有一次注塑成型的≥5个塑料卡扣，桌面和书箱卡扣式连接，无需螺丝锁付，防止螺丝刮伤及松动。
2.书箱
书箱尺寸（mm）：长590宽370高120；采用 PP一级新料，一次注塑一体成型。书箱靠胸前端设置有笔槽，书箱底部设有≥24条排水通风槽缝，利于保持通风干爽。书箱底部预埋长410mm*宽3mm*高5毫米扁铁加强筋，扁铁和书箱注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。左侧外侧设有一体成型3个置物挂钩，右侧外侧设有一体成型雨伞收纳架。
3.桌架
 桌架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。桌架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管。升降内管采用50mm×25mm和40mm×20mm Y字形管焊接而成,壁厚1.5焊管；桌架横档采用40×20×1.2㎜焊；桌脚长510，采用50*25焊管冲压成型。桌架焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理；外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚套采用 PP 一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，脚套底部安装塑料螺丝调节课桌平衡。升降内管需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度610mm-760mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能
课桌升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具即可调节升降；调节范围610-760mm，每档 30mm，共 6档。调节高度时，不需使用任何工具。
二、钢塑课椅
规格(mm):432*410*340-440mm（座面高 mm）。
1.座面：
  座面板尺寸(mm):长432宽410厚度不低于75； 座面板采用PP塑料一级新料，一次注塑一体成型。座面板马鞍形曲面，贴合学生臀部曲线，不滑坡，坐板四个边为倒圆角，安全性高，表面皮纹不反光。座面板内部预埋一根长300*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和PP座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加座面板抗变形与压裂能力，底部置有20条270mm*5mm的透气槽。
2.靠背
靠背面板尺寸（mm）：长440宽350*52，采用 PP塑料一级新料，一次注塑一体成型，靠背内部预埋两根长310*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加靠背面板抗变形与压裂能力。靠背底端开两孔，椅架卡扣插入式、无后盖，无螺丝锁付，一体成型。靠背面板弧形曲面，贴合学生脊椎，靠背板正反面四个边为倒圆角，正面皮纹不反光。
3.椅架
 椅架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。椅架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管；升降内管采用50mm×25mm形管焊接而成,壁厚1.5焊管；椅架横档采用40×20×1.5㎜焊；椅脚长510mm，采用50*25焊管冲压成型。焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理，外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚垫采用PP一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，调节课桌平衡。椅架底部配长390*宽300*80mm的钢制置物篮，底部和两侧镂空铁丝网格，无缝焊接，表面需喷涂光滑无毛刺；置物篮上口四周铁丝表面包裹软硅胶，软硅胶包裹高度≥10mm,硅胶与铁丝一体成型，牢固不脱落,无缝隙.铁丝直径≧4mm。升降内管外侧需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度340mm-440mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能：
内升降机构及功能：课椅升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具扭动即可调节升降；调节范围340-440mm，每档20mm，共6档。调节高度时，不需使用任何工具。

	
	批阅台
	[image: ]
	1400*600*750
	6
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	办公椅
	[image: ]
	常规
	6
	只
	1、面料：采用网布面料柔软舒适，坐感舒适。
2、海绵：高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。
4、背框：新料ＰＰ一体成型背框。
5、扶手：ABS工程塑料一体成型扶手。
6、气压棒：气压棒。升降自如，升降10万次以上无损。
7、脚架及脚轮：尼龙脚架，50mm直径椅轮尼龙66%加33%纤维，重型轮。
8、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	3F\4F活动室
	折叠桌
	[image: ]
	1200*500*750
	80 
	只
	1、台面：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。
5、其他：1.2mm钢制冲孔挡板与桌架固定，配尼龙万向刹车轮。
6、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	靠背椅
	[image: ]
	530*490*880
	160
	只
	1、背框：采用PA原料一体成形，固定网布。
2、坐垫：采用了一体射出成型泡棉,内板为PP材料，坐垫外包小梨纹布。
3、扶手：ABS表面经过橡胶特殊处理扶手。
4、椅背：配备后仰回弹机构，连接机构铝合金抛光，靠椅背具有自动后仰和推背功能。
5、、椅脚：采用金属椭圆管精致加工而成,表面处理采用粉体烤漆加工；后脚底管内镶嵌可滑动小脚轮。

	3F劳技活动室
	操作台
	[image: ]
	1200*800*750
	4 
	组
	1、材质：桌面采用抗倍特板，厚≥12mm，四周倒角，表面圆润光滑无毛边。
2、胶水：环保型胶水。
3、桌架：钢管，壁厚≥1.5mm。
4、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷塑，成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
5、五金件：五金配件。
6、其他：桌下配PP收纳盒，桌面四角设悬挂收纳工具功能。

	
	靠背椅
	[image: ]
	440*450*880
	16
	只
	1、面料：采用透气网布，透气性好，增加舒适度。
2、海绵：高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。
4、椅架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，经过二氧化碳气体保护焊焊接而成；钢管表面经电解作用使金属表面附着一层金属膜从而起到防止金属氧化，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	仪器矮柜（含工具盒）
	[image: ]
	1340*450*900
	4 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。
5、功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。

	
	收纳柜
	[image: ]
	1000*500*2400
	5 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保中密度纤维板。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。
5、其他:柜子内部结构根据学校需求定制。

	1F-4F值班室
	床（含床垫）
	[image: ]
	1000*2000*1000
	4
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	学习桌
	[image: ]
	1000*550*750
	4
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	公寓椅
	[image: ]
	常规
	4
	只
	1.坐靠板须采用≥12mm 厚度的多层 板制作；
2.钢架须采用不低于 20*40*1.21mm 标准的椭圆管，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、汗瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、 虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度＞3mm；
3.各钢件须经规范的除油、除锈、酸洗磷化及静电热固性粉末喷 塑等工艺处理，钢架为白色。

	
	衣柜
	[image: ]
	900*550*2000
	4
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	宿舍2F-4F
	钢制双层床
	[image: ]
	2050*900*2100 
	24
	套
	规格：2050*900*2100mm
 1.床片立脚、横管采用50×50*1.2焊接钢管连接件组合而成；
 2.床挺：采用40*40管
3.爬梯采用30*50*1.2椭圆管制作；
 4.前护栏高度340mm，采用20*40钢管
5.上下床板：采用100×15mm厚的松木板，松木条床铺板缝隙不得大于20mm，木板面平整，不变形，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板平铺钉在六根30×50mm的松木档上。
6、蚊帐杆采用φ19*1.2mm圆管
7、做好透气、防尘及挂蚊帐处理。
8、各钢件经除油、除锈及物理抛丸处理，表面采用环氧聚酯粉末锤纹静电喷塑，管材表面无裂缝，毛刺及结疤错位压痕及划痕。

	
	脸盆架
	[image: ]
	500*500*1300
	6
	只
	1、基材：采用厚度为0.8mm的304不锈钢板。
2、结构：桌面不锈钢板折弯、焊接、打磨，桌角倒圆角，桌架为1.2mm厚度不锈钢方管焊接打磨。

	
	ABS更衣柜
	[image: ]
	458*508*930mm（不含底座）
	48
	门
	1、单门规格：458*508*930mm，底座 80mm。
2 、材质：ABS  原料全新工程塑料一体成型，柜门 柜体铰链采用耐磨尼龙。
3、柜门：由双层门板组成，双层门板为分布均匀 的卡扣结合而成。门板直角处嵌入 L 型一体成型防 撞硅胶软角。柜门内应有注塑一体成型的≥2 根金 属加强筋。
4、柜体：单侧板、双侧板和后插板均为一体结构； 单侧板厚度≥21mm，双侧板厚度≥42mm，侧板≥ （25mm）、顶板≥(30mm)、底板≥（30mm）； 门 板≥（36mm）、底座≥（80mm）.柜门与柜体采用 尼龙铰链连接，并配上下门轴加固，柜体组装 应采用榫卯结构，组装不用任何金属螺丝。
拉手：嵌入式 ABS 拉手，安装锁具。
5、其它要求：需有橙色、绿色、深蓝色，三种颜 色可选。每扇柜门上配置嵌入式拉手带锁（不突出 门板）；柜门正面需预留放置铭牌的位置，柜内配 有不锈钢挂衣杆。

	3F会议室
	会议桌
	[image: ]
	4800*1600*750
	1
	只
	1、基材：采用E1级环保中密度纤维板材。
2、贴面：内外表0.8mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。
3、油漆：环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。
4、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	条桌
	
	1600*600*750
	6
	只
	1、基材：采用E1级环保中密度纤维板材。
2、贴面：内外表0.8mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。
3、油漆：环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。
4、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	会议椅
	
	常规
	28
	只
	1、面料：采用西皮面料，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。
2、海绵：高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。
4、扶手：扶手和椅架采用一体化设计，扶手包裹皮质面料，提升接触手感舒适度。
5、椅架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，经过二氧化碳气体保护焊焊接而成；钢管表面经电解作用使金属表面附着一层金属膜从而起到防止金属氧化，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观。
6、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	茶水柜
	[image: ]
	1200*400*850
	1
	只
	1、基材：采用E1级环保中密度纤维板材。
2、贴面：内外表0.8mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。
3、油漆：环保型水性漆，三底两面。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。
4、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	1F隔离室
	诊疗床
	[image: ]
	1800*600*650
	1
	只
	1、面料：采用西皮面料，皮面光泽度好，透气性强、革身平整、柔软、丰满有弹性。
2、海绵：高密度定型海绵。
3、钢架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，经过二氧化碳气体保护焊焊接而成；钢管表面经电解作用使金属表面附着一层金属膜从而起到防止金属氧化，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	1
	永久性阻燃布/m
	[image: ]
	2.8m
	146
	m
	采用永久阻燃涤纶面料，达到燃烧性能达到阻燃1级，100％紫外线阻挡，采用提花实织工艺，重量超过1200g/m，采用韩式固定褶裥工艺，辅料采用涤棉，制作加工精、细、牢。成品耐洗耐用。防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理，不起皱、不褪色、垂感好、手感丝滑柔软、无异味、无污染、环保、透气。

	2
	窗帘轨道/m
	[image: ]
	φ28mm
	73
	m
	采用高精级钛合金型材，可见表面氟碳喷涂处理，钛合金型材表面做极氧化处理。壁厚超过4.0mm，结构精巧,简练，整体机构在运行时无噪音。各种安装配件为钛合金材料。使用方便，坚固美观。

	3
	毛毡板 包安装
	[image: ]
	按平方计算
	117
	㎡
	毛毡板总厚度为2.4厘米3层制作工艺，毛毡板面为9毫米毛毡，中间夹层为12毫米，采用高强度蜂窝板，背板采用防锈镀锌板压制而成，边框采用电喷铝合金边框包边，ABS塑料包角具有超卓的耐性，衔接健全，防磕防碰。 
1、材质好，无味，防潮防虫、透气性能良好；不释放甲醛等任何有害物质，是100％环保产品。100％可回收利用.
2、变形回弹率高，使用寿命长；
3、坚固、好用，极易加工，可根据不同需要制成各种形状；
4、不会腐烂，能抵御各种微生物、真菌、酸、盐和碳氢化合物的腐蚀；
5、无味，不含甲醛等任何有害物质；
6、防水、防潮、透气性能良好；
7、在生产过程中不添加任何助剂、粘胶剂；
8、抗老化、耐磨、耐水洗、永不变形、手感柔软、滑爽。

	4
	隐形防蚊纱窗/㎡ 包安装
	[image: ]
	按窗定制
	86
	㎡
	外开窗专用型磁吸式隐形防蚊纱窗，边框采用铝型材，纱网采用玻璃纤维网，环保PVC塑条，采用永磁材料压纱磁条，永不退磁，四边强力吸磁，可抗7级台风，单面带胶用来链接窗框及单面带磁对吸压纱磁条，100％密封，易拆卸、清洗，防风抗菌，耐用防蚊，操作简单，美观大方。

	5
	电器类（100L热水器）
	[image: ]
	1028*463
	1
	只
	功率：3千瓦、容量：100L、外形尺寸：700*336，备左右或底部出入水设计，备左或右超温计及压力感应排放阀选择、内胆材质：不锈钢

	6
	洗衣机
	[image: ]
	935*570*550
	1
	只
	类型：波轮、全自动、 洗涤容量区间(Kg)10公斤、机体尺寸： 宽*深*高 520*534*902mm、开门方式：顶开式、排水方式： 下排水、内桶材质 ：不锈钢、显示方式： LED数码屏显示、控制方式： 电脑控制

	四、开元学校

	教室
	课桌椅
	[image: ]
	课桌尺寸：650*450*610-760（桌面高 mm），490-630（桌下净空高 mm）课椅尺寸：432*410*340-440mm（座面高 mm）
	160
	套
	一、钢塑课桌
规格(mm):650×450×(610~760升降高度)。
1.桌面：
桌面板尺寸(mm):长650宽450厚度25，采用 ABS 塑料一级新料，二次注塑一体成型。桌面左上角设有学生名字标签框90*50，桌面右上角笔槽及杯槽一体设计。桌面正面前端设一冂字型防滑落凸条，靠胸前处有一內弧造型设计，桌面三边包裹TPE软材料，具有防撞设计，可以增加手腕部舒适度。桌面内部预埋两根长600*宽30mm*高5mm的C字形实心扁铁加强筋，扁铁和桌面注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。背面有塑料网格均匀排布，网格间隙需配有两根520*30*1.5mm 厚铁方管，方管需喷涂表面光滑无毛刺，增强牢度及抗冲击力。桌面背面需有一次注塑成型的≥5个塑料卡扣，桌面和书箱卡扣式连接，无需螺丝锁付，防止螺丝刮伤及松动。
2.书箱
书箱尺寸（mm）：长590宽370高120；采用 PP一级新料，一次注塑一体成型。书箱靠胸前端设置有笔槽，书箱底部设有≥24条排水通风槽缝，利于保持通风干爽。书箱底部预埋长410mm*宽3mm*高5毫米扁铁加强筋，扁铁和书箱注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。左侧外侧设有一体成型3个置物挂钩，右侧外侧设有一体成型雨伞收纳架。
3.桌架
 桌架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。桌架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管。升降内管采用50mm×25mm和40mm×20mm Y字形管焊接而成,壁厚1.5焊管；桌架横档采用40×20×1.2㎜焊；桌脚长510，采用50*25焊管冲压成型。桌架焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理；外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚套采用 PP 一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，脚套底部安装塑料螺丝调节课桌平衡。升降内管需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度610mm-760mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能
课桌升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具即可调节升降；调节范围610-760mm，每档 30mm，共 6档。调节高度时，不需使用任何工具。
二、钢塑课椅
规格(mm):432*410*340-440mm（座面高 mm）。
1.座面：
  座面板尺寸(mm):长432宽410厚度不低于75； 座面板采用PP塑料一级新料，一次注塑一体成型。座面板马鞍形曲面，贴合学生臀部曲线，不滑坡，坐板四个边为倒圆角，安全性高，表面皮纹不反光。座面板内部预埋一根长300*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和PP座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加座面板抗变形与压裂能力，底部置有20条270mm*5mm的透气槽。
2.靠背
靠背面板尺寸（mm）：长440宽350*52，采用 PP塑料一级新料，一次注塑一体成型，靠背内部预埋两根长310*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加靠背面板抗变形与压裂能力。靠背底端开两孔，椅架卡扣插入式、无后盖，无螺丝锁付，一体成型。靠背面板弧形曲面，贴合学生脊椎，靠背板正反面四个边为倒圆角，正面皮纹不反光。
3.椅架
 椅架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。椅架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管；升降内管采用50mm×25mm形管焊接而成,壁厚1.5焊管；椅架横档采用40×20×1.5㎜焊；椅脚长510mm，采用50*25焊管冲压成型。焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理，外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚垫采用PP一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，调节课桌平衡。椅架底部配长390*宽300*80mm的钢制置物篮，底部和两侧镂空铁丝网格，无缝焊接，表面需喷涂光滑无毛刺；置物篮上口四周铁丝表面包裹软硅胶，软硅胶包裹高度≥10mm,硅胶与铁丝一体成型，牢固不脱落,无缝隙.铁丝直径≧4mm。升降内管外侧需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度340mm-440mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能：
内升降机构及功能：课椅升降调节装置为ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具扭动即可调节升降；调节范围340-440mm，每档20mm，共6档。调节高度时，不需使用任何工具。

	计算机教室
	讲台
	[image: ]
	1200*600*750
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	学生桌
	[image: ]
	700*600*750
	40 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。

	
	学习椅
	[image: ]
	常规
	81 
	只
	1、靠背：PP 塑料，新料一次注塑成型。
2、座板：一体化设计，PP 塑料，新料一次注塑成型。
3、脚架：钢管，壁厚≥1.2mm，带防滑脚垫。
4、喷涂：钢管经清洗、预热等处理，镀铬。表面须无毛刺、划痕、针孔和花斑等缺陷。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的五金件。
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