附件：长宁区教育局部分学校教学设备采购项目  需求清单
	区域
	产品名称
	参考图片
	规格尺寸(mm)
	数量
	单位
	材质及技术参数

	一、建青学校

	教师办公室
	办公桌
	[image: ]
	1200*600*750
	205
	位
	[bookmark: _GoBack]1、基材：采用符合国家标准的环保多层板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
6、其他：铝制金属架镶嵌隔音棉桌上屏。

	
	靠背椅
	[image: ]
	常规
	205
	只
	1、面料：采用优质网布面料柔软舒适，坐感舒适。
2、海绵：优质高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。
4、背框：优质新料ＰＰ一体成型背框。
5、扶手：ABS工程塑料一体成型扶手。
6、钢架：优质钢管管壁厚度1.5mm，折弯处理焊接，表面电镀处理。

	
	资料柜3
	[image: ]
	1000*400*1850
	9
	只
	1、基材：采用优质SPCC冷轧钢板，0.8mm厚，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
4、其他：上部门钢制边框镶嵌钢化玻璃。

	
	定制顶柜1
	[image: ]
	1000*400*400
	9
	只
	1、基材：采用优质SPCC冷轧钢板，0.8mm厚，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	定制顶柜2
	[image: ]
	800*400*400
	31
	只
	1、基材：采用优质SPCC冷轧钢板，0.8mm厚，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	资料柜4
	[image: ]
	800*400*1850
	11
	只
	1、基材：采用优质SPCC冷轧钢板，0.8mm厚，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
4、其他：上部门钢制边框镶嵌钢化玻璃。

	
	资料柜1
	[image: ]
	800*400*1850
	9
	只
	1、基材：采用优质SPCC冷轧钢板，0.8mm厚，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	资料柜5
	[image: ]
	800*400*1850
	5
	只
	1、基材：采用优质SPCC冷轧钢板，0.8mm厚，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	资料柜6
	[image: ]
	800*400*1850
	22
	只
	1、基材：采用优质SPCC冷轧钢板，0.8mm厚，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	定制柜
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	750*400*1850
	162
	只
	1、基材：采用优质SPCC冷轧钢板，0.8mm厚，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
4、其他：上部门钢制边框镶嵌钢化玻璃。

	二、适存小学

	教室
	课桌椅
	[image: ]
	课桌尺寸：650*450*610-760（桌面高 mm），490-630（桌下净空高 mm）课椅尺寸：432*410*340-440mm（座面高 mm）
	530
	套
	一、钢塑课桌
规格(mm):650×450×(610~760升降高度)。
1.桌面：
桌面板尺寸(mm):长650宽450厚度25，采用 ABS 塑料一级新料，二次注塑一体成型。桌面左上角设有学生名字标签框90*50，桌面右上角笔槽及杯槽一体设计。桌面正面前端设一冂字型防滑落凸条，靠胸前处有一內弧造型设计，桌面三边包裹TPE软材料，具有防撞设计，可以增加手腕部舒适度。桌面内部预埋两根长600*宽30mm*高5mm的C字形实心扁铁加强筋，扁铁和桌面注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。背面有塑料网格均匀排布，网格间隙需配有两根520*30*1.5mm 厚铁方管，方管需喷涂表面光滑无毛刺，增强牢度及抗冲击力。桌面背面需有一次注塑成型的≥5个塑料卡扣，桌面和书箱卡扣式连接，无需螺丝锁付，防止螺丝刮伤及松动。
2.书箱
书箱尺寸（mm）：长590宽370高120；采用 PP一级新料，一次注塑一体成型。书箱靠胸前端设置有笔槽，书箱底部设有≥24条排水通风槽缝，利于保持通风干爽。书箱底部预埋长410mm*宽3mm*高5毫米扁铁加强筋，扁铁和书箱注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。左侧外侧设有一体成型3个置物挂钩，右侧外侧设有一体成型雨伞收纳架。
3.桌架
 桌架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。桌架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管。升降内管采用50mm×25mm和40mm×20mm Y字形管焊接而成,壁厚1.5焊管；桌架横档采用40×20×1.2㎜焊；桌脚长510，采用50*25焊管冲压成型。桌架焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理；外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚套采用 PP 一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，脚套底部安装塑料螺丝调节课桌平衡。升降内管需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度610mm-760mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能
课桌升降调节装置为优质ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具即可调节升降；调节范围610-760mm，每档 30mm，共 6档。调节高度时，不需使用任何工具。
二、钢塑课椅
规格(mm):432*410*340-440mm（座面高 mm）。
1.座面：
  座面板尺寸(mm):长432宽410厚度不低于75； 座面板采用PP塑料一级新料，一次注塑一体成型。座面板马鞍形曲面，贴合学生臀部曲线，不滑坡，坐板四个边为倒圆角，安全性高，表面皮纹不反光。座面板内部预埋一根长300*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和PP座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加座面板抗变形与压裂能力，底部置有20条270mm*5mm的透气槽。
2.靠背
靠背面板尺寸（mm）：长440宽350*52，采用 PP塑料一级新料，一次注塑一体成型，靠背内部预埋两根长310*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加靠背面板抗变形与压裂能力。靠背底端开两孔，椅架卡扣插入式、无后盖，无螺丝锁付，一体成型。靠背面板弧形曲面，贴合学生脊椎，靠背板正反面四个边为倒圆角，正面皮纹不反光。
3.椅架
 椅架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。椅架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管；升降内管采用50mm×25mm形管焊接而成,壁厚1.5焊管；椅架横档采用40×20×1.5㎜焊；椅脚长510mm，采用50*25焊管冲压成型。焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理，外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚垫采用PP一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，调节课桌平衡。椅架底部配长390*宽300*80mm的钢制置物篮，底部和两侧镂空铁丝网格，无缝焊接，表面需喷涂光滑无毛刺；置物篮上口四周铁丝表面包裹软硅胶，软硅胶包裹高度≥10mm,硅胶与铁丝一体成型，牢固不脱落,无缝隙.铁丝直径≧4mm。升降内管外侧需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度340mm-440mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能：
内升降机构及功能：课椅升降调节装置为优质ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具扭动即可调节升降；调节范围340-440mm，每档20mm，共6档。调节高度时，不需使用任何工具。

	三、仙霞高中

	剧场
	剧场椅
	[image: ]
	位距560
	169
	位
	一、规格要求：
尺寸：中心距:560mm，座内宽:500mm，整椅高度：1000mm，整椅深度884mm,座高:455mm，座深：450mm,扶手高644mm，写字板高度：630mm,扶手宽60mm
二、扶手组件：
（1）站脚：尺寸：440mm（长）*60mm（宽）*643mm（高），站脚与扶手采用优质铝合金经模具一体压铸成型，经多道工序加工后，表面采用防锈静电喷涂处理，美观大方。扶手宽度为60mm，深度为440mm，前端最高点高度为644mm，后端的高度为580mm。扶手框架壁厚5.8mm，前侧边框为弧形R2500MM，与地面角度为98°，后侧为弧形R3000MM，与地面角为103°，上扶手框内腔采用多条厚为3mm加强拉筋使其不易变形，并加强座椅整体强度。脚掌长362mm ，宽60mm，固定地面前后两孔距离为324mm，前脚斜度16°，后脚斜度18°。
（2）侧板：采用优质环保3mm中纤板，每个站脚采用2块侧板，侧板外附海绵包布。
（3）扶手盖：尺寸：310mm*62mm*21mm，采用优质橡木经多道工序加工完成，表面按要求喷漆，表面光滑、无毛刺。
三、写字板机构：
写字板机构由写字板，旋转轴，托盘等组成。
（1）写字板：采用优质ABS经模具注塑成型，表面防滑处理，显示出更美观、高档。
（2）旋转轴：采用优质锌合金经模具一体压铸成型，经多道工序加工后，表面采用电镀处理。
（3）写字板托盘：采用优质铝合金经模具一体压铸成型，经多道工序加工后，表面采用防锈静电喷涂处理。
四、背包：
背包：由背外板、背内板、海绵、面料等组成，背内板与海绵采用专用环保胶水粘贴，然后表面扪布，布料可按要求做防火、防潮等处理。
（1）背外板：16mm厚，采用多层木皮经模具热压成型，经机械全自动仿形等多道工序加工完成，外贴实木皮经打磨后，表面进行多道喷漆。
（2）背内板：采用多层木皮经热压成型,经机械全自动仿形等工序完成。
（3）背海绵：采用优质聚氨酯（PU）经模具发泡成型.舒适耐用。
（4）背角码：采用3.0mm热轧钢板经模具冲压成型，表面喷涂处理。
（5）布料：采用高级专用布料，抗污、防褪色。
五、座包：
座包：由座外板、座海绵、座框组件、弹簧、阻尼回复机构、面料等组成，座海绵与座框组件采用专用环保胶水粘贴，然后表面扪布，布料可按要求做防火、防潮等处理。
（1）座海绵：采用优质聚氨酯（PU）加防火材料经模具发泡成型.舒适耐用。

（2）座外板：采用16mm多层木皮经模具热压成型，面贴木皮，经多道工序加工后表面按要求喷漆。座外板具有吸音孔（孔能够合理科学分布）。尺寸：465mm*425mm*16mm。
（3）座挂钩：采用优质铝合金经模具一体压铸成型，经多道工序加工后，表面采用防锈静电喷涂处理。
（4）座框架：采用优质1.5mm冷轧钢板经模具冲压、焊接成型，表面经喷涂处理。
（5）回复机构：采用弹簧主导，加阻尼慢回复设计，复位准确、经久耐用。
六、脚盖：采用PP塑料材料厚2mm模具注塑成型，避免地爆螺丝外露生锈。
七、座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。

	教室
	讲台
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	1200*600*1150
	45
	只
	材质：主体为1.0mm 厚冷轧钢板，台面/挡板为16mm 厚E1级刨花板，边缘采用 1.0mm 铁片封口。
柜体结构：
·  正面配置1 个 钢制抽屉三节缓冲导轨，下部为双开门结构配通锁，内部空间可用于主机设备存放。侧板预留多组设备安装孔位，便于线路与设备固定，立柱层板可调节不同高度。
· 主机开关门配备磁吸装置，实现柜门 / 抽屉的稳固闭合
· 台面预留穿线孔，方便多媒体设备线缆布设
· 侧板采用加强钢结构（厚度17mm，高度 1100mm），提升整体承重与稳定性，底部框架加固，确保长期使用不变形。
·涂饰:部件进入大型静电粉沫喷涂生产线时，先经过酸洗除油除锈，清水漂洗，磷化表面防锈工序，再上喷涂流水线，烘干预热后再进行静电粉沫喷涂，涂层厚度70-80um，经高温流平，固化等工序，使表面涂层达到而达到耐蚀，耐酸，防锈。粉末耐盐雾性、耐湿性、耐酸性、耐碱性检测合格，硬度≥3H，耐冲击性50cm，光泽≦60°，总铅含量、可溶性铬、可溶性隔、可溶性汞未检出。

· 安装方式：整体组装式，落地摆放，可调脚钉。

	教室
	课桌椅
	[image: ]
	课桌尺寸：650*450*610-760（桌面高 mm），490-630（桌下净空高 mm）课椅尺寸：432*410*340-440mm（座面高 mm）
	60
	套
	一、钢塑课桌
规格(mm):650×450×(610~760升降高度)。
1.桌面：
桌面板尺寸(mm):长650宽450厚度25，采用 ABS 塑料一级新料，二次注塑一体成型。桌面左上角设有学生名字标签框90*50，桌面右上角笔槽及杯槽一体设计。桌面正面前端设一冂字型防滑落凸条，靠胸前处有一內弧造型设计，桌面三边包裹TPE软材料，具有防撞设计，可以增加手腕部舒适度。桌面内部预埋两根长600*宽30mm*高5mm的C字形实心扁铁加强筋，扁铁和桌面注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。背面有塑料网格均匀排布，网格间隙需配有两根520*30*1.5mm 厚铁方管，方管需喷涂表面光滑无毛刺，增强牢度及抗冲击力。桌面背面需有一次注塑成型的≥5个塑料卡扣，桌面和书箱卡扣式连接，无需螺丝锁付，防止螺丝刮伤及松动。
2.书箱
书箱尺寸（mm）：长590宽370高120；采用 PP一级新料，一次注塑一体成型。书箱靠胸前端设置有笔槽，书箱底部设有≥24条排水通风槽缝，利于保持通风干爽。书箱底部预埋长410mm*宽3mm*高5毫米扁铁加强筋，扁铁和书箱注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加桌面抗变形与压裂能力。左侧外侧设有一体成型3个置物挂钩，右侧外侧设有一体成型雨伞收纳架。
3.桌架
 桌架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。桌架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管。升降内管采用50mm×25mm和40mm×20mm Y字形管焊接而成,壁厚1.5焊管；桌架横档采用40×20×1.2㎜焊；桌脚长510，采用50*25焊管冲压成型。桌架焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理；外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚套采用 PP 一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，脚套底部安装塑料螺丝调节课桌平衡。升降内管需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度610mm-760mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能
课桌升降调节装置为优质ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具即可调节升降；调节范围610-760mm，每档 30mm，共 6档。调节高度时，不需使用任何工具。
二、钢塑课椅
规格(mm):432*410*340-440mm（座面高 mm）。
1.座面：
  座面板尺寸(mm):长432宽410厚度不低于75； 座面板采用PP塑料一级新料，一次注塑一体成型。座面板马鞍形曲面，贴合学生臀部曲线，不滑坡，坐板四个边为倒圆角，安全性高，表面皮纹不反光。座面板内部预埋一根长300*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和PP座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加座面板抗变形与压裂能力，底部置有20条270mm*5mm的透气槽。
2.靠背
靠背面板尺寸（mm）：长440宽350*52，采用 PP塑料一级新料，一次注塑一体成型，靠背内部预埋两根长310*宽3mm*高5mm的实心扁铁加强筋，扁铁和座面板注塑一次成型，塑料完全包裹扁铁,扁铁不变形且无法取出以增加靠背面板抗变形与压裂能力。靠背底端开两孔，椅架卡扣插入式、无后盖，无螺丝锁付，一体成型。靠背面板弧形曲面，贴合学生脊椎，靠背板正反面四个边为倒圆角，正面皮纹不反光。
3.椅架
 椅架采用椭圆形光亮钢管组合焊接而成。椅架升降外管采用 30mm×60mm×壁厚 1.5mm焊管；升降内管采用50mm×25mm形管焊接而成,壁厚1.5焊管；椅架横档采用40×20×1.5㎜焊；椅脚长510mm，采用50*25焊管冲压成型。焊接完成后表面经酸洗、脱脂、磷化处理，外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，表面光滑均匀，色泽一致，美观耐用。调节脚垫采用PP一级新料注塑成型，用螺丝固定于底脚管，调节课桌平衡。椅架底部配长390*宽300*80mm的钢制置物篮，底部和两侧镂空铁丝网格，无缝焊接，表面需喷涂光滑无毛刺；置物篮上口四周铁丝表面包裹软硅胶，软硅胶包裹高度≥10mm,硅胶与铁丝一体成型，牢固不脱落,无缝隙.铁丝直径≧4mm。升降内管外侧需有中小学生标准身高142.5-187.5cm激光刻度及中小学课桌椅高度340mm-440mm的激光刻度，刻度需清晰，准确，耐磨不掉色。
4.功能：
内升降机构及功能：课椅升降调节装置为优质ABS工程塑料经模具注塑成型,需设有方向指示标识，采用插销旋钮升降，无需工具扭动即可调节升降；调节范围340-440mm，每档20mm，共6档。调节高度时，不需使用任何工具。

	四、愚园路第一小学

	教室
	33门书包柜（含清洁柜）
	[image: ]
	单门书包柜： 高310*宽380*深500（不含底座80mm）                    单门清洁柜尺寸：高930*宽3800*深500mm（不含底座80mm）                       整组：4560*500*1010
	22
	组
	（一）柜门和柜体：
1.A级ABS原料，全新工程塑料一体成型，柜体统一灰白色。柜门柜体铰链采用耐磨尼龙。柜门上下防撞软护角硅胶材质，安装于门板直角处，有效防护学生意外碰撞受到伤害。
2.功能：
(1)柜门外观：书包柜储物盒及清洁柜月牙弧形状，门中间斜边的厚度：约≥34mm，弧形凹凸设计板材加厚，提升门板抗冲击、不变形；
（2）书包柜每款门板右上角/清洁柜右上角均可嵌入式PVC丝印学号牌，便于后期更换。防水、防潮、防褪色，尺寸66*39.2mm白底黑字。
（3）书包柜和清洁柜的门板上下直角嵌入L型（长30*25mm±2mm）防撞硅胶软角，有效防护学生意外碰撞等受安全问题。（4）书包柜和清洁柜的门内部预埋分布均匀且注塑一体成型≥300*宽30mm*高5mm的一字型形实心金属加强筋，金属加强筋和柜门注塑一次成型，塑料包裹金属加强筋,金属加强筋不变形且无法取出以增加柜门抗变形与压裂能力。
（5）书包柜柜门背面：设有多功能置物盒可以放置水杯及学习用品。塑料一体成型置物架。
（6）清洁柜柜门背面：设有上下2个多功能置物盒和不锈钢挂架可放置物品如：垃圾袋、清洁剂等；
（7）正面立式侧板：单侧板厚度≥21mm，双侧板厚度≥42mm，板材厚度：侧板（25mm）、底板（30mm）；门板（34mm）、门板R角22°、底座（80mm）.误差不得高于2MM.
（8）顶板：顶板≥30mm，四角设有防撞软角设计，有效防护学生意外碰撞等受安全问题。
3.结构：
（1）柜体为榫卯结构，整体不使用任何金属螺丝钉固定，可重复拆装使用。环保耐用。门板连接处采用U型开口尼龙铰链耐磨消音。
（2）拉手：嵌入式ABS拉手，安装锁具（不突出门板）。                                             同等或优于招标要求的结构、工艺均予以认可。

	
	靠背椅
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	常规
	22
	只
	1、基材：采用优质实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%。且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面结疤等缺陷。
2、油漆：优质环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面漆膜丰满，光滑耐磨。
3、结构：采用传统榫卯结构，结构牢固精巧，各部件紧密组合连接在一起，成为结实牢固的一个整体。

	
	收纳柜
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	900*400*2000
	25 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的环保实木多层板。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
5、其他:柜子内部结构根据学校需求定制。

	教师办公室
	屏风办公桌
	[image: ]
	1200*600*1150
	83
	位
	1、屏风：40款优质铝合金型材拼接，屏风镶嵌饰面板及条砂玻璃，屏风下部配备铝合金走线槽，线槽冲86线盒安装孔。
2、板材：桌面采用25mm厚度多层实木胶合板，其余板材采用18mm厚度，双面免漆饰面。
3、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
4、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
6、其他：桌面下安装一排抽屉。

	
	电脑桌
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	1200*600*750
	15 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	办公椅
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	常规
	99
	只
	1、面料：采用优质网布面料柔软舒适，坐感舒适。
2、海绵：优质高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。
4、背框：优质新料ＰＰ一体成型背框。
5、扶手：ABS工程塑料一体成型扶手。
6、气压棒：优质气压棒。升降自如，升降10万次以上无损。
7、脚架及脚轮：优质尼龙脚架，50mm直径椅轮尼龙66%加33%纤维，重型轮。
8、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	资料柜1
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	800*400*1850
	8
	只
	1、基材：采用优质SPCC冷轧钢板，0.8mm厚，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	资料柜2
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	800*400*1850
	43
	只
	1、基材：采用优质SPCC冷轧钢板，0.8mm厚，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	资料柜3
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	1000*400*1850
	7
	只
	1、基材：采用优质SPCC冷轧钢板，0.8mm厚，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	更衣柜
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	900*500*2000
	1
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	劳技教室
	讲台
	[image: ]
	1500*600*1012
	1 
	只
	1.尺寸：1500*600*1012mm±10mm；
2.材质：颗粒板+烤漆钢架；
3.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象

	
	操作台
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	1200*800*750
	9 
	组
	1、材质：桌面采用E0级优质抗倍特板，厚≥12mm，四周倒角，表面圆润光滑无毛边。
2、胶水：优质环保型胶水。
3、桌架：优质钢管，壁厚≥1.5mm。
4、喷涂：钢管表面经磷化处理，喷塑，成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚
50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
5、五金件：优质五金配件。
6、其他：桌下配PP收纳盒，桌面四角设悬挂收纳工具功能。

	
	圆凳
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	常规
	40 
	只
	1、座面：一体化设计，PP 塑料，新料一次注塑成型。
3、脚架：钢管，壁厚≥1.2mm，带防滑脚垫。
3、其他：具有旋转升降功能。

	
	仪器矮柜（含工具盒）
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	1340*450*900
	4 
	只
	1.尺寸：板式：1340*450*900mm；                                     2.材质：实木多层板；
3.工艺：采用欧亚标准板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质防火板，ABS直封边制作。五金件采用DTC品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
4.功能：配置PE收纳盒，可收纳各种教学用具。

	
	收纳柜
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	1000*500*2400
	5 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的环保实木多层板。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
5、其他:柜子内部结构根据学校需求定制。

	音乐教室
	讲台
	[image: ]
	1500*600*1012
	1 
	只
	1.尺寸：1500*600*1012mm±10mm；
2.材质：颗粒板+烤漆钢架；
3.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象

	
	陈列柜
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	1000*500*2400
	5 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的环保实木多层板。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
5、其他:柜子内部结构根据学校需求定制。

	计算机教室
	讲台
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	1200*600*750
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	学生桌
	[image: ]
	700*600*750
	40 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	学习椅
	[image: ]
	常规
	41 
	只
	1、靠背：PP 塑料，新料一次注塑成型。
2、座板：一体化设计，PP 塑料，新料一次注塑成型。
3、脚架：钢管，壁厚≥1.2mm，带防滑脚垫。
4、喷涂：钢管经清洗、预热等处理，镀铬。镀层厚80-100μm，表面须无毛刺、划痕、针孔和花斑等缺陷。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	收纳柜
	[image: ]
	1000*500*2400
	5 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的环保实木多层板。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
5、其他:柜子内部结构根据学校需求定制。

	
	矮柜
	[image: ]
	800*400*700
	5
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	美术教室
	讲台
	[image: ]
	1500*600*1012
	1 
	只
	1.尺寸：1500*600*1012mm±10mm；
2.材质：颗粒板+烤漆钢架；
3.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象

	自然教室
	讲台
	[image: ]
	1500*600*1012
	1 
	只
	1.尺寸：1500*600*1012mm±10mm；
2.材质：颗粒板+烤漆钢架；
3.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象

	
	操作台
	[image: ]
	600*600*750
	40 
	组
	1.尺寸：600*600*750mm±10mm；
2.桌面：材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。
3.桌架：
（1）.材质及形状：桌腿圆型钢管。
（2）.尺寸：桌腿尺寸：ф42-15±1mmｘ740ｘ1.2ｍｍ。
（3）.表面涂装：高温粉体烤漆。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
4.脚垫：
（1）.材质：采用优质白色塑料+铁镀蓝锌。    
（2）尺寸：ф32*M10*40mm。

	
	学习椅
	[image: ]
	常规
	36 
	只
	1、靠背：PP 塑料，新料一次注塑成型。
2、座板：一体化设计，PP 塑料，新料一次注塑成型。
3、脚架：钢管，壁厚≥1.2mm，带防滑脚垫。
4、喷涂：钢管经清洗、预热等处理，镀铬。镀层厚80-100μm，表面须无毛刺、划痕、针孔和花斑等缺陷。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	收纳柜
	[image: ]
	1000*500*2400
	5 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的环保实木多层板。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
5、其他:柜子内部结构根据学校需求定制。

	
	矮柜
	[image: ]
	800*400*700
	4
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	操作台
	[image: ]
	2400*1000*750
	1 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	报告厅
	折叠桌
	[image: ]
	1200*450*750
	10 
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	会议室
	洽谈桌
	[image: ]
	4800*1800*750
	1
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	洽谈椅
	[image: ]
	常规
	14
	只
	1、面料：采用优质透气网布，透气性好，增加舒适度。
2、海绵：优质高密度定型海绵。
3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。
4、扶手：扶手和椅架采用一体化设计，扶手表面装有PU面，增强了舒适度。
5、椅架：采用优质钢管，管壁厚度1.5mm，经过二氧化碳气体保护焊焊接而成；钢管表面经电解作用使金属表面附着一层金属膜从而起到防止金属氧化，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观。
6、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	
	叠椅
	[image: ]
	常规
	24
	只
	1、靠背：PP 塑料，新料一次注塑成型。
2、坐垫：中密度海绵外包优质麻绒布料。
3、脚架：钢管，壁厚≥1.2mm，带防滑脚垫。
4、涂装：钢管经清洗、预热等处理，镀铬。镀层厚80-100μm，表面须无毛刺、划痕、针孔和花斑等缺陷。
5、五金件：优质五金配件。

	
	茶水柜
	[image: ]
	1200*400*850
	1
	只
	1、基材：采用符合国家标准的E1级环保颗粒板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	图书馆
	阅览桌
	[image: ]
	1400*700*750
	12
	只
	1、基材：采用优质实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%。且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面结疤等缺陷。
2、油漆：优质环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面漆膜丰满，光滑耐磨。
3、结构：采用传统榫卯结构，结构牢固精巧，各部件紧密组合连接在一起，成为结实牢固的一个整体。

	
	阅览椅
	
	常规
	48
	只
	1、椅面：中密度海绵外包优质麻绒布料。
2、基材：采用优质实木制作，所有木材均要进行蒸汽脱脂干燥处理，含水率≤12%。且无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和表面结疤等缺陷。
3、油漆：优质环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面漆膜丰满，光滑耐磨。
4、结构：采用传统榫卯结构，结构牢固精巧，各部件紧密组合连接在一起，成为结实牢固的一个整体。

	
	双面书架
	[image: ]
	5000*400*2000
	2
	组
	1、基材：采用优质环保多层实木胶合板。
2、贴面：内外表0.8mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。
3、油漆：优质环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。
4、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
6、其他：内框衬海绵西皮软包。

	
	矮书架
	[image: ]
	2400*600*900
	7
	组
	1、基材：采用优质环保多层实木胶合板。
2、贴面：内外表0.8mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。
3、油漆：优质环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。
4、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。

	额外
	不锈钢水槽
	[image: ]
	1800*600*950
	3
	只
	1、基材：采用厚度为0.6mm的304不锈钢板。
2、结构：桌面不锈钢板折弯、焊接、打磨，桌角倒圆角，桌体内可镶嵌不锈钢水斗及龙头，门内无层板仅供检修使用。具体节后可根据客户要求定制。
3、其他：含不锈钢水斗及龙头3套（长龙头长柄），并安装适配至使用。

	1
	窗帘布
	[image: ]
	2.8m
	1071
	 m 
	  采用优质涤纶面料，符合GB18401-2014国家纺织产品基本安全技术规范，100％紫外线阻挡，采用提花实织工艺，重量超过985g/m，经二重组织，黑色纬线。采用韩式固定褶裥工艺，辅料采用优质涤棉，制作加工精、细、牢。成品耐洗耐用。防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理，不起皱、不褪色、垂感好、手感丝滑柔软、无异味、无污染、环保、透气。

	2
	永久性阻燃布
	[image: ]
	2.8m
	72
	 m 
	  采用优质永久阻燃涤纶面料，符合GB 20286-2006，达到燃烧性能达到阻燃1级，100％紫外线阻挡，采用提花实织工艺，重量超过1200g/m，采用韩式固定褶裥工艺，辅料采用优质涤棉，制作加工精、细、牢。成品耐洗耐用。防污、防霉、防油渍、耐脏、易清洗、不易藏污垢、色彩柔和、抗变形处理、抗静电整理，不起皱、不褪色、垂感好、手感丝滑柔软、无异味、无污染、环保、透气。

	3
	窗帘轨道
	[image: ]
	φ28mm
	593
	 m 
	  采用优质高精级钛合金型材，可见表面氟碳喷涂处理，钛合金型材表面做极氧化处理。壁厚超过4.0mm，结构精巧,简练，整体机构在运行时无噪音。各种安装配件为钛合金材料。使用方便，坚固美观。

	4
	柔纱帘
	[image: ]
	按窗定制
	602
	 m 
	  采用优质聚酯PVC包敷，100%紫外线阻挡，超过480g/㎡，热切封边工艺，上轴下梁采用优质铝型材，塑料件采用高纯度ABS工程级塑料，拉线采用高密度多聚酯纤维，伸张性为零，使用方便，环保耐用。

	5
	毛毡板 
	[image: ]
	按平方计算
	315
	 ㎡ 
	毛毡板总厚度为2.4厘米3层制作工艺，毛毡板面为9毫米优质毛毡，中间夹层为12毫米，采用高强度蜂窝板，背板采用防锈优质镀锌板压制而成，边框采用电喷铝合金边框包边，ABS塑料包角具有超卓的耐性，衔接健全，防磕防碰。 
1、材质好，无味，防潮防虫、透气性能良好；不释放甲醛等任何有害物质,是100％环保产品。100％可回收利用.
2、变形回弹率高，使用寿命长；
3、坚固、好用，极易加工，可根据不同需要制成各种形状；
4、不会腐烂，能抵御各种微生物、真菌、酸、盐和碳氢化合物的腐蚀；
5、无味，不含甲醛等任何有害物质；
6、防水、防潮、透气性能良好；
7、在生产过程中不添加任何助剂、粘胶剂；
8、抗老化、耐磨、耐水洗、永不变形、手感柔软、滑爽。

	6
	钢制储物柜
	[image: ]
	500*600*1200
	30
	 只 
	采用SPPC一级冷轧钢板，裸板厚0.5mm。 
 喷涂：表面经酸洗磷化处理，
通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，
采用热固性粉末。优质五金配件。

	7
	电扇
	[image: ]
	56寸
	60
	只
	56寸、1400mm直叶，铸铁机头铝叶、重头、全铜电机、最大功率：80W、重量：9.5KG、吊杆长度：90CM左右        包安装

	五、天山高中

	办公室
	办公桌
	[image: ]
	1400*700*750
	92
	位
	1、基材：采用符合国家标准的环保多层板，双面免漆饰面。
2、封边：采用1.5mm厚PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。
3、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
4、桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.5mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
6、其他：铝制金属架镶嵌隔音棉桌上屏。

	
	资料柜
	[image: ]
	800*400*1850
	57
	只
	1、基材：采用优质SPCC冷轧钢板，0.8mm厚，模具化钣金流水线钢板一次冲压成型。
2、工艺（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统喷涂前所有部件全部经过前处理，确保表面不含油污及锈蚀。
3、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
4、其他：上部门钢制边框镶嵌钢化玻璃。

	六、省吾中学

	教室
	42门书包柜（含清洁柜）
	[image: ]
	单门书包柜： 高310*宽380*深500（不含底座80mm）                    单门清洁柜尺寸：高930*宽380*深500mm（不含底座80mm）                              整组尺寸：5320*500*1010
	7
	组
	（一）柜门和柜体：
1.A级ABS原料，全新工程塑料一体成型，柜体统一灰白色。柜门柜体铰链采用耐磨尼龙。柜门上下防撞软护角硅胶材质，安装于门板直角处，有效防护学生意外碰撞受到伤害。
2.功能：
(1)柜门外观：书包柜储物盒及清洁柜月牙弧形状，门中间斜边的厚度：约≥34mm，弧形凹凸设计板材加厚，提升门板抗冲击、不变形；
（2）书包柜每款门板右上角/清洁柜右上角均可嵌入式PVC丝印学号牌，便于后期更换。防水、防潮、防褪色，尺寸66*39.2mm白底黑字。
（3）书包柜和清洁柜的门板上下直角嵌入L型（长30*25mm±2mm）防撞硅胶软角，有效防护学生意外碰撞等受安全问题。（4）书包柜和清洁柜的门内部预埋分布均匀且注塑一体成型≥300*宽30mm*高5mm的一字型形实心金属加强筋，金属加强筋和柜门注塑一次成型，塑料包裹金属加强筋,金属加强筋不变形且无法取出以增加柜门抗变形与压裂能力。
（5）书包柜柜门背面：设有多功能置物盒可以放置水杯及学习用品。塑料一体成型置物架。
（6）清洁柜柜门背面：设有上下2个多功能置物盒和不锈钢挂架可放置物品如：垃圾袋、清洁剂等；
（7）正面立式侧板：单侧板厚度≥21mm，双侧板厚度≥42mm，板材厚度：侧板（25mm）、底板（30mm）；门板（34mm）、门板R角22°、底座（80mm）.误差不得高于2MM.
（8）顶板：顶板≥30mm，四角设有防撞软角设计，有效防护学生意外碰撞等受安全问题。
3.结构：
（1）柜体为榫卯结构，整体不使用任何金属螺丝钉固定，可重复拆装使用。环保耐用。门板连接处采用U型开口尼龙铰链耐磨消音。
（2）拉手：嵌入式ABS拉手，安装锁具（不突出门板）。                                             同等或优于招标要求的结构、工艺均予以认可。
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