	老年大学
	满足学校日常技防需要，相关视屏能时实上传到区教育局安全管理中心监控平台统一观看，相关设备符合市安全局及市教委安防标准。

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*网络摄像机
（半球型）
	55
	台
	1.采用≥1/3 英寸 CCD/CMOS 图像传感器； 
2.最大可输出 200万(1920x1080)@25fps；
3.支持支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；
4.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
5.支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境；
6.支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，128G Micro SD卡，内置 MIC；
7.支持 IP66护等级； 
8.支持断网续传；
9.支持设备每秒抓取并存储≥2帧的图片，当设备探测到视频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，设备应能预存该时间点前≥30s的图片，可上传告警中心。
▲10.支持将 RS485端口读取的数据,和指定IP网络报警控制设备进行数据透明传输（须提供公安部门或具备同等法律效应的监控安全技术防范检测单位出具的检测报告复印件，检测报告中须体现该技术参数）。
11.支持有音频播放请求时，设备能够播放指定音频文件和音 频流。
▲12.具有摄像机设置外部报警联动功能；触发任意1路外部 报警后，报警信息能够通过网络传送给防盗报警控制设备（须提供公安部门或具备同等法律效应的监控安全技术防范检测单位出具的检测报告复印件，检测报告中须体现该技术参数）。
▲13.支持接入温湿度检测模块，实现温湿度感知功能；可叠加温湿度数值到主画面（须提供公安部门或具备同等法律效应的监控安全技术防范检测单位出具的检测报告复印件，检测报告中须体现该技术参数）。

	2
	半球摄像机支架
	55
	台
	1、防护等级 IP65；
2、安装类型壁装。

	3
	*网络摄像机
（枪型）
	10
	个
	1.设备采用不小于 1/3英寸CMOS图像传感器。
2.设备图像分辨率应≥1920*1080，水平清晰度≥1000TVL，垂直清晰度≥1000TVL，亮度等级不小于11级。
▲3.支持固定摄像机监视角度异常变化报警（须提供公安部门或具备同等法律效应的监控安全技术防范检测单位出具的检测报告，检测报告中须体现该技术参数）。
4.抗丢包能力 5%处理能力。
5.最低照度：彩色不小于0.05lx、黑白不小于0.005lx。
6.设备支持标准H.264High profile视频压缩码流的传输和存储。
7.设备支持拌线入侵、场景变更、音频异常侦测、虚焦侦测、人脸侦测功能。
8.支持宽动态、移动侦测、遮挡报警、背光补偿等功能。
9.支持自动后调焦 ABF。
10.支持设备每秒抓取并存储≥2  帧的图片，当设备探测到视 频入侵报警和/或收到报警联动触发信号时，设备应能预存该 时间点前≥30s  的图片，可上传告警中心。
▲11.支持将RS485端口读取的数据,和指定IP网络报警控制设备进行数据透明传输（须提供公安部门或具备同等法律效应的监控安全技术防范检测单位出具的检测报告复印件，检测报告中须体现该技术参数）。
12.支持有音频播放请求时，设备能够播放指定音频文件和音 频流。
▲13.具有摄像机设置外部报警联动功能；触发任意1路外部报警后，报警信息能够通过网络传送给防盗报警控制设备（须提供公安部门或具备同等法律效应的监控安全技术防范检测单位出具的检测报告复印件，检测报告中须体现该技术参数）。
▲14.支持接入温湿度检测模块，实现温湿度感知功能；可叠加温湿度数值到主画面。（须提供公安部门或具备同等法律效应的监控安全技术防范检测单位出具的检测报告复印件，检测报告中须体现该技术参数）。

	4
	摄像机防护罩+支架
	10
	个
	1、防护等级：IP65；
2、开盖方式：侧开。

	5
	*高清镜头
	10
	个
	1.镜头接口方式：CS/C； 
2.焦距：2.7-12mm；
3.光圈范围：F1.4 或F1.5； 
4.像素：400万；
5.光圈：自动光圈；
6.光圈驱动方式：直流。

	6
	*补光灯
	10
	个
	1.照射角度：30度；
2.防护等级：IP65；
3.开关控制：光感应开关。

	7
	*网络摄像机（高速球）
	2
	台
	1.设备采用不小于 1/3英寸CMOS图像传感器；
2.最大可输出 1920x1080@25fps高清画面；
3.最低照度：彩色不小于0.05Lux、黑白不小于0.01Lux；
4.支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；
5.支持 IP66护等级，防雷、防浪涌；
6.设备支持不小于300个预置位、8条巡航路径，支持水平方向360°旋转；
7.支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境。

	8
	*数字录像设备
	5
	台
	1.主处理器：工业级嵌入式微控制器； 
2.操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；
3.操作界面：支持 WEB 方式，本地 GUI 操作； 
4.接入路数：≥32 路；
5.分辨率：16MP; 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1；
6.视频输出：≥1 路 VGA 输出，≥1 路 HDMI 输出； 
7.画面分割：1/4/8/9/16/25/36；
8.网络协议：HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、 RTSP、UDP、SMTP、NTP、 DHCP、DNS、DDNS、FTP、主动注册、 自动搜索；
9.接入标准：ONVIF 、CGI、SDK、GB/28181；
10.普通报警：支持动检、视频遮挡、视频丢失、 IPC 外部报警等；
11.异常报警：支持前端设备掉线、存储错误、存储满、IP 冲突、MAC 冲突、登陆锁定、网络安全异常；
12.智能报警：支持人脸检测、人脸识别、周界防范（区域入侵、绊线入侵）、SMD 报警、车牌识别、人数统计、立体分析、人群分布、热度图；
13.硬盘接口：8 个，单盘最大支持 10T；
▲14.16 路 1920X1080 网络型数字视音频信号总带宽资源为：≥384Mbps；其中主码流存储带宽：≥128Mbps（提供符合技防验收规范的安全防范报警系统产品质量监督检验中心或具备同等法律效应的监控安全技术防范检测单位出具的检验报告复印件，检测报告中须体现该技术参数） 。
▲15.录像机接入后，应无缝对接原教育局平台（品牌：大华，支持国标协议及接口）对其进行统一管理，包括设备信息、资产类型、厂商、在离线状态、故障率统计等，并主动上报平台，由平台展示（投标时提供相关承诺）。

	9
	*22寸监控终端
	2
	台
	1.面板尺寸：≥22 英寸； 
2.亮度：≥250cd/m²;
3.安装方式：底座、壁挂；
4.信号输入标配：HDMI × 1、VGA×1、Audioin×1； 
5.支持的分辨率：1920×1080

	10
	*8T监控硬盘
	40
	个
	1.安防专用图像存 储硬盘；
2.硬盘容量：大于等于8TB。

	11
	*KVM切换器
	1
	台
	四进一出

	12
	*千兆交换机
	1
	台
	1.交换容量≥672Gbps，包转发性能≥126Mpps
2.端口要求：配备24个10/100/1000M自适应千兆电口，4个千兆/万兆自适应SFP光口
3.VLAN特性：支持基于端口的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN

	13
	*24口POE交换机
	3
	台
	1、交换容量：≥660Gbps
2、包转发率：≥170Mpps
3、提供：≥24 个 10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥4 个 1/10GE SFP+端口4、支持 802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持 30W
5、支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；
6、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms
7、支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发，支持静态路由协议和 RIP、
OSPF 等路由协议，支持丰富的管理和安全特性

	14
	POE电源模块
	6
	个
	模块化冗余电源模块360WPoE交流电源模块，与POE交换机相匹配。

	15
	*校园安防一体化集控软件
	1
	套
	1、系统可管理 500 路视频；
2、系统并发访问用户理论上不设上限，实际应用中不少于 50 个；
3、视频申请响应时间不大于 2 秒；
4、实时视频预览时延不大于 2 秒；
5、报警响应时间不大于 4 秒；
6、对前端的设备的控制响应不大于 5 秒；
7、查看状态响应时间不大于 5 秒；
8、具备摄像机管理、NVR 管理功能；
9、可对 NVR 进行远程录像回放和下载；
10、实时预览、远程配置设备参数；
11、报警信息接收和联动；
▲12、本项目业务功能相适应的软件著作权登记证书。
★13.平台（软件）及相关功能永久免费使用，不存在二次收费或者质保期过后需收费使用（投标时提供相关承诺函，格式自拟）。

	16
	*监控专用终端
	1
	台
	1.处理器：Intel i5（10代或以上）；
2.内存：≥8GB ，硬盘：≥500G 
3.支持分辨率1920×1080

	17
	监控电源
	4
	个
	1.电源供应器：DC28V或AC24或DC12V。

	18
	*六类网线
	2
	箱
	CAT6六类网线

	19
	电源线(RVV2*1.5)
	600
	米
	RVV2*1.5

	20
	监控立杆
	9
	个
	1.室外监控不锈钢立杆

	21
	室外防水箱
	6
	个
	1、室外防水，304 不锈钢

	22
	42U网络机柜
	1
	台
	42U标准网络设备机柜

	23
	PDU插座
	2
	台
	≥8路电源插座

	24
	光电收发器
	2
	个
	1、支持电口速率 1个 10/100/1000Mbps Base-T；
2、支持光口速率 1个 1000Mbps Base-X；
3、不低于速率 100Mbps。

	25
	光纤熔接盒
	2
	个
	1、LC\SC 4 口

	26
	4芯单模光纤
	100
	米
	4芯单模

	27
	PVC线管及配件
	300
	米
	PVC线管Φ25

	新元学校
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	广播系统
	学校铃声和广播合为一体，采用音乐铃声，可定时、手动或遥控播放眼保健操等。
周一至周五定时自动开启、关闭广播系统电源。
广播室可分区监听广播情况。

	1
	*前置放大器
	1
	台
	1.≥10路输入：包括≥5路话筒、≥3路线路、≥2路紧急）；
2.自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能；
3.音量调节：各输入通道音量独立调节；带总音量调节，高音、低音独立调节；具有默音功能。

	2
	*纯后级功放（1500W）
	2
	台
	1.应采用D类数字功率放大电路
2.输出音量应可调节
3.信号噪声比S/N:>105 dB
4.应具有完善的输出短路保护、直流保护、过载保护、超温保护等功能
5.输出功率：1500W

	3
	*十六路监听器
	1
	台
	1.具有十六路分区选通功能
2.具有全区开/关功能，可快捷打开/关闭16通道输出
3.具有分区报警激活功能，用于紧急消防广播
4.16路监听通道指示灯，便于观察当前监听通道
5.监听喇叭：应内置高保真全频喇叭

	4
	*十六路寻呼器
	1
	台
	1.应具有16个分区寻呼按键，音频信号采用平衡传输
2.可以对寻呼音量进行调节
3.应设有全区开/关控制功能，方便用户进行全区寻呼广播
4.应支持信号噪声比S/N：>70 dB

	5
	*十六路寻呼矩阵
	1
	台
	1.应具有16个分区寻呼报警功能
2.应内置钟声发生器，具有默音功能
3.可通过MIC音量调节，支持输出音量可调节
4.频率响应包含：60 Hz ~ 15k Hz
5.应支持信号噪声比S/N：>70 dB

	6
	*报警主机
	1
	台
	1.有短路激活报警与DC24激活报警输出功能
2.应有1路最高优先级麦克风输入口，优先所有输出
3.应可手动强制报警及播放TF预存音频文件或录音文件
4.支持话筒输入：<5-10mV，600ohms(Ω),不平衡
支持线路输入：<400mV , 10k ohms(Ω),不平衡
支持线路输出：>500mV (警笛信号或TF卡音频文件)

	7
	16路电源时序器
	1
	台
	1、输出路数：≥16路电源输出，支持时序开关控制
2、容量规格：每路插座容量≥160W,设备总容量≥2.5KW

	8
	CD-MP3播放器
	1
	台
	1、安装规格：标准机架式，厚度≤2U
2、USB播放：支持USB播放，应自带MP3读卡器，可插入U盘进行播放
3、至少兼容DVD、VCD、CD、MP3、SVCD、MPEG4等格式的碟片
4、控制方式：支持全功能遥控

	9
	*定时播放主机
	1
	台
	1.支持8个分区按键控制，可手动打开/关闭8个分区输出；
2.支持3个电源按键控制，可手动打开/关闭3个电源输出；
3.支持高清MIC录音，录音文件格式支持MP3存储，自动生动文件；
4.定时功能，采用高精度时钟芯片，实现（定时+定点+定曲目）；
5.支持定时点按时间排序显示功能；
6.支持音乐播放器音量、收音机音量、麦克风音量、AUX音量、蓝牙音量、监听音量、独立可调节。

	10
	*一拖二无线手持
	2
	台
	1.工作距离：≥30m
2.工作频率：包含740-780MHz
3.调制方式：宽带FM
4.信道数目：≥200
5.频率稳定度：±0.005%
6.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB）
7.综合信噪比：＞105dB

	11
	*信号放大器
	1
	台
	1.适用频带范围：包含500-800MHz
2.接头：BNC插座

	12
	*壁挂扬声器
	25
	只
	1、输入电压：100V；
3、额定功率：≥25W；
4、频率响应：75Hz-20KHz（±10%）；
5、灵敏度：90dB±3dB。

	13
	*音控开关30W
	17
	只
	1、额定功率：30W；支持≥5级音量控制。

	14
	*户外扬声器
	3
	只
	1、外壳材质：铝质材料； 
2、输入电压：100V；
3、额定功率：≥40W；
4、频率响应：80Hz-18KHz（±10%）；
5、灵敏度：90dB±3dB。

	15
	音响线
	米
	650
	RVV2*1.5

	16
	PVC线槽
	米
	120
	线槽20*10

	17
	PVC线管
	米
	100
	PVC线管Φ25

	综合布线
	

	18
	*六类网线
	14
	箱
	CAT6六类网线

	19
	网络面板
	4
	只
	单口

	20
	*24口千兆交换机
	2
	台
	1.交换容量≥672Gbps，包转发性能≥126Mpps
2.端口要求：配备24个10/100/1000M自适应千兆电口，4个千兆/万兆自适应SFP光口
3.VLAN特性：支持基于端口的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN

	21
	PDU插座
	4
	台
	≥8路电源插座

	22
	双口面板
	27
	个
	双口

	23
	6类网络模块
	54
	个
	六类非屏蔽模块

	24
	语音模块
	8
	个
	语音插座模块

	门禁系统
	

	25
	*门禁控制器
	3
	台
	通讯方式：上行TCP/IP
可接读卡器：RS485读卡器、Wiegand读卡器
其他功能：带消防联动继电器接口
工作电压：DC12V（220V输入）

	26
	*读卡器
	10
	个
	认证方式：刷卡、密码
可识别卡：IC卡
按键方式：触摸按键
通讯方式：RS485+Wiegand
工作电压：DC 12V

	27
	机箱电源
	3
	个
	工作电压：DC 12V

	28
	*磁力锁
	5
	把
	双门磁力锁、工作电压：DC 12V

	29
	*六类网线
	2
	箱
	CAT6六类网线

	虹城幼儿园
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*无线会议话筒
	4
	套
	UHF频段调频
鹅颈话筒、一拖二 
频率范围：包含640MHZ~690MHZ
频率响应：包含40~18KHZ

	2
	*无线手持话筒
	4
	套
	UHF频段调频
手持话筒、一拖二 
频率范围：：包含640~690MHz 
频率响应:包含40Hz-18KHz

	新实验幼儿园
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*程控交换机
	1
	台
	8进64出

	西郊学校广播系统
	学校铃声和广播合为一体，采用音乐铃声，可定时、手动或遥控播放眼保健操等。
周一至周五定时自动开启、关闭广播系统电源。
广播室可分区监听广播情况。

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*音箱
	77
	只
	额定功率：6 / 3 / 1.5 /0.75W
有效频率范围 (-10 dB)：145 Hz 至 18 kHz 
额定输入电压：100 V

	2
	*音量控制器连继电器
	64
	只
	额定功率：12 W
输入电压：100 V
频率响应：50Hz至20KHz(-1dB)

	3
	*室外音柱
	13
	只
	额定功率：40W
额定电压：100V、120V
频率响应：150-16KHz
灵敏度：92dB

	4
	*室外号角
	4
	只
	最大功率：45W
额定功率：30W
有效频率范围：115/100dB（声压级）
额定阻抗：167/333Ω

	5
	*调音台
	1
	台
	16通道调音台
最多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声) 
4编组母线 + 1立体声母线
4 AUX (包括FX)
单旋钮压缩器
单声道输入通道上的PAD开关
+48V幻象供电
XLR平衡输出

	6
	*广播调谐器
	1
	台
	高保真调频广播调谐器，
采用聚合物锂离子电池供电，
避免电源噪声干扰，
电路采用先进的数字信号处理DSP芯片，接收频率覆盖64-108MHz，
具有三路立体声音频输出

	7
	*音乐广播控时器
	1
	台
	真彩色(24位)4.3寸,IPS,宽视角，高清分辨率，电容全触摸显示屏+飞梭按键操作
简体中文,繁体中文,英文三种语言选择,支持
UNICODE编码
支持高清MIC录音,录音文件格式支持MP3
采用温度自动补偿高精度RTC时钟芯片,定时精确到秒
支持U盘和TF卡播放音乐文件,最大支持128G
支持电脑编程和手动编程，支持TF卡或U盘插电脑上编程，支持通过局域网络传输定时文件
支持8套定时程序，每套程序可编程256个定时点
支持消防应急广播功能,支持本机全区触发和外接消防采集器触发全区警报信号
支持收音机，手动，自动,搜台储存功能
支持麦克风自动检测打开分区电源功能
一路本地话简输入，二路AUX输入，四路音频输出，3路可编程电源
支持播放器音量，收音机音量 MIC音量,AUX音量，蓝牙音量，监听音量，独立可调节支持远距离遥控(>500米)可选ABCD码(选配)

	8
	*DVD
	1
	台
	产品类别：DVD播放机
可播放碟片：DVD/SVCD/VCD/CD/CD-R/-RW
DVD-R/-R DL/-RW(Video Mode，
VR Mode W/CPRM)DVD+R/+R DL/+RW(Video Mode)
音频特性：96kHz/24-bit 数/模转换器
视频特性：双制式纯影院逐行扫描(PAL/NTSC)

	9
	*无线话筒
	3
	套
	工作频率：740-790MHz
通道数目：200
通道间隔：250KHz
频率稳定度：±0.005%
动态满园：100dB
最大偏移：±45KHz
音频频率响应：60Hz-18KHz（±3dB）
综合信噪比：＞105Db
综合失真：≤0.5%

	10
	*台式话筒
	1
	只
	类型：电容式
指向性：心型
频率响应：60~15000HZ
灵敏度：-14dB±2dB

	11
	*十六路监听器
	1
	台
	设有16路输入，可任意选通；
扬声器为宽频扬声器，声音丰满、准确；
监听音量大小可调节，选通显示

	12
	*十六路分区器
	1
	台
	16路信号分区输出功能；
可切换任意信号输出功能；
可组合任意信号输出功能；

	13
	*十六路时序电源
	1
	台
	每路可负载15A；
微电脑时控16路，外触发16路；
编程定时开和关与手动开和关两种功能均可；
开启/关闭时序约7秒；
多功能插座，适合各种电器插头；

	14
	*功放
	5
	台
	额定输出功率：600W
通道数量：2
可变负载驱动（VLD）：可在4Ω、8Ω、70V或100V条件下提供相同的功率
散热设计：dualCOOL对流冷却，带有可在极端温度条件下使用的附加智能风扇
信号处理：输入路由，HPF24dB/Oct,可选100/150Hz,LPF24 dB/Oct,可选150Hz，稳定，峰值限制器
功率要求：100V至240V，50Hz至60Hz, AC
1/8额定输出功率下的功耗：115W
空闲模式(无输入信号的ecoRAIL)：<12W
待机模式(APD激活)：<1W
电源拓扑：带功率系数校正的开关电源
保护：音频限幅器、高温、直流、高频、短路、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、电源过压欠压保护
前面板状态LED：信号、限幅、各通道故障LED;电源LED

	15
	机柜
	1
	个
	42U，加厚 600*600*2000

	16
	PDU电源
	1
	只
	机柜PDU插座19英寸360度旋转铝合金

	17
	音频线
	50
	米
	RVVP SN2*0.37

	西郊学校校园直录播系统
	支持直播转发、视频文件轮播、录像存储、文件下载、视频转码等功能，支持 H5 系列流媒体技术，用户无需安装任何客户端软件（或插件），使用网页浏览器即可播放视频。支持RTMP/RTSP等多种网络媒体传输协议，兼容市面上所有主流的网络摄像头、编码器、录播主机、网络导播台等前端采集设备。
直播功能可将多功能厅现场活动实时、稳定地直播至每间教室，还可将多功能厅内一体机、笔记本电脑等媒体设备的播放内容转播至每间教室，随播随录。

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*球形摄像机
	2
	台
	配备1/2.8英寸COMS传感器
30倍变光镜头
内置Auto Tracking智能追踪功能
支持HDMI输出4K50/60P YUV4:2:2
编码格式全覆盖H.264,H.265,Motion JREG及NDI
符合ONVIF ProfileS标准
支持DC电源输入和POE供电

	2
	*球形摄像机控制台
	1
	台
	可同时远程遥控四台PTC及BC摄像机
除了可控制推拉摇移外，还可以控制光圈、对焦、增益，或其他功能
预置位存储功能，可将特定的机位提前构图并保存，便于瞬时找到需求画面
可存储16组摄像机预置位
为每台摄像机提供4个摄像预置位，利用快捷键轻松调出预设机位画面
可快速控制光圈、白平衡、对焦及镜头缩放

	3
	*编码器
	1
	台
	高清分辨率支持 1920x1080p/1920x1080i/1280x720p/720*576i/720*576p/640*480i等常规分辨率（可自定义）
支持HDMI输入,H.265最新架构
支持WINDOWS及LINUX等操作系统
支持一台电脑多个设备同时使用显示
支持RTSP/RTP/RTMP, HTTP, UDP单播、组播等协议（RTMP支持添加用户及密码功能）
支持主、副等多协议多码流功能，主、副流264,265分别选择
编码级别：1级、2级、3级、4级、5级（级别越高码流波动率越大）
编码规范BASELINE PROFILE / MAIN PROFILE/ HIGH PROFILE,
音频MP3,AAC，采样率：32000、44100等，编码后音频比特率:48K ，64K ，96K ，128K ，160K，192K ，256K.
码率控制CBR/VBR 16KBIT/S~12MBIT/S
视频打包方式：A模式：FFMPEG，B模式：VLC
传输方式:TCP，UDP，1000M（RJ45双工网口）
支持WEB中英文网页访问，更改密码，支持广域网远程管理（WEB）

	4
	*直播主机
	1
	台
	最新ARM 硬件嵌入式芯片架构及Linux操作系统的安全性及稳定性等都比X86架构有着无可比拟的优势, 界面友好易懂，使用操作简单,支持远程配置，支持高达1000路的视频流的并发。
支持直播分发、视频文件转发、录制存储、文件下载等多项流媒体服务，高性能、大并发设计，保证音视频流媒体分发效率更高。
支持 H5 技术框架，用户无需下载任何客户端或插件，跨平台支持PC端、安卓端、iOS苹果端等主流终端等，有浏览器即可打开观看，支持 Chrome/Firefox/IE11/Edge/Safari 等目前市面上所有主流的浏览器，兼容所有操作系统。
支持目前互联网上主流的流媒体协议，视频接入协议包括HLS/RTSP/RTMP/HTTP/RTP/SRT/WebRTC/GB28181/单播/组播等，支持定制扩展。流媒体直播输出协议有RTMP/HLS/RTSP/单播/组播/RTP等。录像文件格式MP4，支持下载。
支持目前市面上各类前端摄像设备接入，包括:视频编码器、网络摄像机、单反相机、专业摄像机、录播主机、网络导播台等， 同时也支持各类电脑/手机推流软件。
无缝对接各大直播云平台，利用互联网提供更强大的便捷性，无论何时、何地、任何终端，都能流畅观看实时直播。
可以接入300路视频源，如摄像头、编码器等信号源，然后同时转出去

	5
	*切换台
	1
	套
	具备至少 8 路输入（4路SDI与4路HDMI ）以及 6 路或以上输出 （3路SDI与3路HDMI）。
SDI输入支持4:2:2色彩取样率，以确保专业级的色彩准确性和细节。此外，HDMI输入则支持YUV 4:2:2和RGB 4:4:4色彩取样率
具备交叉指派（XPT）功能，在不更改物理接线顺序的前提下，自由调整输入信号的排序方式。

	6
	*显示终端
	1
	台
	24寸液晶显示器，分辨率1920*1080

	7
	键鼠套装
	1
	套
	有线USB

	8
	*便携切换台
	1　
	套
	输入设置（XPT）：6路均可设定，可重复
视频输入：4组SDI输入(1080I/720P)
2组HDMI输入 (RGB/YVU, 1080P/1080I/720P)
计算机输入：可通过2组HDMI输入
视频输出：3 组 HDMI输出：主输出（DSK1&2）,2 组 SDI输出：可选主输出（DSK1&2）、主输出（DSK1）、纯输出、纯预览（无DSK）、多分割画面、输入1~6
音频输入：2 组 平衡式XLR接口
音频输出：1 组 立体声耳机
音频嵌入：输入：2通道,输出：2通道
支持音频同步切换
监看屏幕：17.3英寸高清薄膜晶体管液晶显示器，1920x1080像素
2组色度键虚拟演播功能
内含9种转场效果与30组以上虚拟场景

	9
	*编码器
	1
	台
	高清分辨率支持 1920x1080p/1920x1080i/1280x720p/720*576i/720*576p/640*480i等常规分辨率（可自定义）
支持HDMI输入,H.265最新架构
支持WINDOWS及LINUX等操作系统
支持一台电脑多个设备同时使用显示
支持RTSP/RTP/RTMP, HTTP, UDP单播、组播等协议（RTMP支持添加用户及密码功能）
支持主、副等多协议多码流功能，主、副流264,265分别选择
编码级别：1级、2级、3级、4级、5级（级别越高码流波动率越大）
编码规范BASELINE PROFILE / MAIN PROFILE/ HIGH PROFILE,
音频MP3,AAC，采样率：32000、44100等，编码后音频比特率:48K ，64K ，96K ，128K ，160K，192K ，256K.
码率控制CBR/VBR 16KBIT/S~12MBIT/S
视频打包方式：A模式：FFMPEG，B模式：VLC
传输方式:TCP，UDP，1000M（RJ45双工网口）
支持WEB中英文网页访问，更改密码，支持广域网远程管理（WEB）

	10
	*录像机
	1
	台
	视频格式：
2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
1080i 50/59.94/60Hz
720p 50/59.94/60Hz
支持视频输入接口：1路 3G/12G-SDI、3路 3G-SDI、1路 HDMI 2.0、1路 HDMI 1.4、支持视频输出接口：1路 3G/12G-SDI、1路 HDMI 2.0、
3路 HDMI 1.4
音频输入：2 路 XLR (平衡式音频)
音频输出：2 路 XLR (平衡式音频)
嵌入式音频：SDI 输入/输出 (8通道 )
HDMI 输入/输出 (8通道 )
存储方式：2.5英寸固态硬盘
多通道录制：支持, 4通道高清信号同时录制
硬盘格式：exFAT
录制文件格式：QuickTime .MOV
色彩取样：
ProRes HQ 4:2:2
ProRes Standard 4:2:2
ProRes LT 4:2:2
ProRes Proxy 4:2:2
音频录制格式：未压缩 PCM
采样频率： 48 KHz 24 位
监看屏：5英寸 LCD 触摸屏

	11
	*摄像机
	1
	套
	采用3片1/2英寸Exmor R CMOS 4K成像器，
实现高分辨率、F12(59.94p) / F13(50p)高灵敏度和高动态范围的拍摄
提供4K 60P/50P 10bit 4:2:2的性能
搭载17倍变焦镜头，焦距为30.3mm到515mm (35mm 等效)。
镜头具有三个独立、带有物理止点的控制环
无级可调ND滤镜
画质无损的数字扩展功能
机身有两个SxS存储卡插槽，可根据需要设置为接力录制、同步录制或者独立录制。

	12
	移动三脚架
	1
	付
	展开高度：1.5-1.6M
云台类型：液压云台
材质：铝合金
带脚轮，脚架节数3节

	13
	电池
	2
	个
	72 Wh 容量锂电池或以上

	14
	充电器
	1
	套
	双电充电器，与电池匹配

	15
	*无线领夹话筒
	1
	套
	单通道UHF超高频真分集无线接收机，高度集成电路设计
半U紧凑设计，支持机架安装，
金属面板搭配高品质磨砂玻璃材质体现质感
天线低损耗，可拆卸设计
急速红外对频方式，对频距离远，锁定速度快
接收机射频频率范围：640-665MHz
振荡方式：PLL高精度锁相环技术
最大使用设备数量：6套
频率稳定度：<±3ppm
接收方式：超外差
自动跟踪调谐技术,保证系统在任何频率工作时保持最佳稳定性
LED高清屏幕显示
发射机电池电量指示功能
信噪比：≥102dB(XLR端口)
音频输出：平衡输出XLR，非平衡输出6.35mm大二芯
领夹话筒指向性：心型

	16
	摄像机高速卡
	1
	张
	256GB
读写速度300M/S
双排芯 影院级6K/4K V60U3
卓越连拍模式
防水耐冷热防震

	17
	移动机柜
	1
	个
	定制

	18
	PDU电源
	1
	只
	机柜PDU插座19英寸360度旋转铝合金

	19
	广播级图传
	1
	套
	传输距离：≥400米
最大距离：≥600米
发射器视频接口：HDMI,SDI,SDI环出
接收器视频接口：HDMI,SDI1,SDI2
工作电压:7-36V
发射器功耗: <6W
接收器功耗: <8W
无线频带:5.1-5.9GHz
发射功率: 最大21dBm

	20
	图传电池组
	2
	块
	容量：7800MAH/57.72，电压：7.4V

	21
	充电器
	1
	套
	配套图传电池组

	22
	读卡器
	1
	个
	配套高速卡

	23
	视音频线材
	2
	套
	用于各设备间信号连连接，按需自身系统需要计算，实施后不再另行收费。

	西郊学校校教学多媒体系统
	满足学校日常教育教学、上课使用。

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*86寸教学互动一体机
	6
	套
	1、整机采用86英寸液晶显示，显示比例16:9，分辨率3840×2160，左右边框具备磁吸功能，可吸附具备磁吸功能的书写笔
2、整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，2路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB。 
3、整机含嵌入式系统，系统为 Android，版本不低于 Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB。
4、整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，并内置双WiFi6无线网卡，
5、▲整机支持发出超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（提供具备CMA认证标识的或具有同等法律效应的第三方检测机构权威检测报告复印件，检测报告中须体现该技术参数）
6、整机需要满足内置2.2声道扬声器，扬声器顶置设计，整体功率不低于82W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。
7、整机内置非独立摄像头，可拍摄像素≥5000万的照片，摄像头最大视场角需≥150 度。 摄像头可用于远程巡课，并且可以支持≥10米的Al识别人像，整机摄像头支持人数清点、人脸识别和随机抽选功能，可同时识别不少于55人。
8、▲整机具备良好的显示技术，水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看亮度≥110cd/㎡，屏幕中心亮度三分之一的亮度可视角度≥130°，白场画面下亮度均匀性≥85%。（提供具备CMA认证标识的或具有同等法律效应的检测机构权威检测报告复印件，检测报告中须体现该技术参数）
9、内置电脑配置：
（1）CPU：Intel Core  i5及以上；
（2）内存：≥8G ；
（3）硬盘：≥256G SSD。
★10. 内置电脑提供正版专业版操作系统，操作系统需支持互动一体机提供的相关应用、软件功能，支持Microsoft Office、Adobe Photoshop、QQ软件、微信、听力考相关教学软件、中小学计算机考试相关教学软件等应用功能。（带序列号，可同台设备重复安装）（投标时提供相关承诺，承诺中必须包含操作系统的商品名称和版本情况，如不包含则视为无效。）

	2
	*互动黑板
	5
	套
	1.整体外观尺寸：宽≥4300mm，高≥1240mm。
2.结构：左右推拉形式，一体机居中放置；分内外双层，内层为固定式书写板，采用无固定件安装；外层为滑动式互联书写板，可左右推拉。
3.书写面材质:采用优质绿色烤漆板，涂层采用丙烯酸树脂漆，板面厚度≥0.3mm，表面附有保护膜；不应有因书写板本身原因产生的眩光；用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦；支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在板面上。
4.书写板单侧支持不少于4个触控按键，启动、保存、白色笔、自定义；
5.单侧自定义触控按键自定义功能：多色笔、分享、加页、左右对调；
6.支持通过点击侧边黑板按键，启动板书软件；
7.支持通过副屏按键进行设定笔的颜色和粗细，彩色笔颜色支持红、黄、蓝等，10种以上；

	3
	*音箱
	5
	对
	1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。为确保与教室白色墙面一致，音箱采取白色外观设计。
2、具备≥1路电源开关、1路Audio in、1路Audio out、1路Mic in、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。
3、采用红外对码方式，支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。
4、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。

	4
	*麦克风
	5
	套
	1、无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。
2、支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。
3、支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。

	5
	*无线投屏
	6
	只
	与大屏配对，支持4K分辨率，可支持电脑无线音视频投屏，反向触控，type-C连接（兼容USB）

	6
	*台式展台
	5
	台
	1、壁挂式安装，无锐角无利边设计，采用一体式非活动悬臂设计，可拍摄不少于1600万像素数的照片，支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变。（提供具有CMA认证标识的第三方检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章）
2、展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。
3、通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦

	7
	10米HDMI线
	6
	根
	10米，成套HDMI线。

	天一小学
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*LED屏终端控制主机
	1
	台
	1.整机采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计，处理器 Intel 十三代 Core i5 或以上，主频≥2.1GHz 、≥8 核处理器 12 线程， 三级缓存≥12MB
2.内存：≥16GB So-DIMM DDR4 3200MT/s
3.存储：≥512GB M.2 SSD Nvme 硬盘
4.侧面接口：USB≥1 个；Type C≥1 个；接口（USB、Type-C）支持关机充电
5、网络通信：10/100/1000Mbps自适应网卡，支持wake on LAN
6.后置接口：USB≥5 个，所有 USB 接口支持关机充电
7.接口：3.5mm 二合一音频接口≥1 个，麦克风输入≥1 个，音频输出≥1 个。HDMI 输出接口≥1，RJ45≥1，机身机构具备网口锁，可通过配件工具解锁
8.整机摄像头分辨率≥1920*1080
9. ≥23.8 英寸 IPS 显示屏幕，屏幕分辨率≥1920*1080 ，屏幕亮度≥250cd/m2，屏幕比例 16：9，屏占比≥90%
★10.控制主机提供正版专业版操作系统，支持Microsoft Office、Adobe Photoshop、QQ软件、微信、利亚德LED屏操作软件的安装及使用。（带序列号，可同台设备重复安装）（投标时提供相关承诺，承诺中必须包含操作系统的商品名称和版本情况，如不包含则视为无效。）

	2
	*86寸教学互动一体机
	4
	台
	1、整机采用86英寸液晶显示，显示比例16:9，分辨率3840×2160，左右边框具备磁吸功能，可吸附具备磁吸功能的书写笔
2、整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，2路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB。 
3、整机含嵌入式系统，系统为 Android，版本不低于 Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB。
4、整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，并内置双WiFi6无线网卡，
5、▲整机支持发出超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（提供具备CMA认证标识的或具有同等法律效应的检测机构权威检测报告复印件，检测报告中须体现该技术参数）
6、整机需要满足内置2.2声道扬声器，扬声器顶置设计，整体功率不低于82W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。
7、整机内置非独立摄像头，可拍摄像素≥5000万的照片，摄像头最大视场角需≥150 度。 摄像头可用于远程巡课，并且可以支持≥10米的Al识别人像，整机摄像头支持人数清点、人脸识别和随机抽选功能，可同时识别不少于55人。
8、▲整机具备良好的显示技术，水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看亮度≥110cd/㎡，屏幕中心亮度三分之一的亮度可视角度≥130°，白场画面下亮度均匀性≥85%。（提供具备CMA认证标识的或具有同等法律效应的检测机构权威检测报告复印件，检测报告中须体现该技术参数）
9、内置终端配置：
（1）CPU：Intel Core  i5及以上；
（2）内存： ≥8G ；
（3）硬盘： ≥256G SSD。
★10. 内置终端提供正版专业版操作系统，操作系统需支持互动一体机提供的相关应用、软件功能，支持Microsoft Office、Adobe Photoshop、QQ软件、微信、听力考相关教学软件、中小学计算机考试相关教学软件等应用功能。（带序列号，可同台设备重复安装）（投标时提供相关承诺，承诺中必须包含操作系统的商品名称和版本情况，如不包含则视为无效。）

	3
	*75寸教学互动一体机
	1
	台
	1、整机采用75英寸液晶显示触摸屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，左右边框具备磁吸功能，可吸附具备磁吸功能的书写笔
2、整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，2路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB。 
3、整机含嵌入式系统，系统为 Android，版本不低于 Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB。
4、整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，并内置双WiFi6无线网卡，
5、▲支持智能书写和图形识别功能功能，用户书写的文字能够识别为标准印刷体，用户手绘的图形能够转化为矩形、圆形等标准图形（提供具备CMA认证标识的或具有同等法律效应的检测机构权威检测报告，检测报告中须体现该技术参数）
6、整机需要满足内置2.2声道扬声器，扬声器顶置设计，整体功率不低于82W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。
7、整机内置非独立摄像头，可拍摄像素≥5000万的照片，摄像头最大视场角需≥150 度。 摄像头可用于远程巡课，并且可以支持≥10米的Al识别人像，整机摄像头支持人数清点、人脸识别和随机抽选功能，可同时识别不少于55人。
8、▲整机具备良好的显示技术，水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看亮度≥110cd/㎡，屏幕中心亮度三分之一的亮度可视角度≥130°，白场画面下亮度均匀性≥85%。（提供具备CMA认证标识的或具有同等法律效应的检测机构权威检测报告复印件并加盖原厂公章，检测报告中须体现该技术参数）
9、内置终端配置：
（1）CPU：Intel Core  i5及以上；
（2）内存： ≥8G ；
（3）硬盘： ≥256G SSD。
★10. 内置终端提供正版专业版操作系统，操作系统需支持互动一体机提供的相关应用、软件功能，支持Microsoft Office、Adobe Photoshop、QQ软件、微信、听力考相关教学软件、中小学计算机考试相关教学软件等应用功能。（带序列号，可同台设备重复安装）（投标时提供相关承诺，承诺中必须包含操作系统的商品名称和版本情况，如不包含则视为无效。）

	4
	移动支架
	2
	个
	适配75寸-86寸教学触摸屏一体机 材质:冷轧钢板

	复旦中学（华山路校区）图书馆无线网络系统
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*无线控制器
	1
	台
	1、设备性能：单台 AC 最大管理 AP 数量≥48。
2、吞吐量：≥1.5Gbps 
3、硬件性能：支持≥4 个千兆电口。
4、路由特性：支持NAT、PPPOE、DDNS、SSL VPN、IPSEC VPN、RIP、RGE。
5、支持WPA、WPA2。
6、支持802.1x认证，MAC地址认证，Portal认证。

	2
	*无线授权
	1
	套
	1、AP 管理授权≥32个

	3
	*无线AP
	25
	台
	1、协议标准：支持 802.11be 标准，支持 2.4GHz/5GHz 
2、吞吐量：≥2.4Gbps
3、支持IPv4/IPv6双协议栈
4、认证系统可支持包括802.1x认证、PSK认证、MAC、PPPOE、Portal、微信、短信等认加密方式。
5、支持OFDMA技术、支持空间复用技术、支持TWT技术。
6、支持使用中文SSID，可指定最长包含16个汉字的SSID

	4
	*高密型AP
	5
	台
	1、协议标准：支持 802.11be 标准，支持 2.4GHz/5GHz 。
2、吞吐量：≥7.2Gbps
3、支持IPv4/IPv6双协议栈
4、认证系统可支持包括802.1x认证、PSK认证、MAC、PPPOE、Portal、微信、短信等认加密方式。
5、支持OFDMA技术、支持空间复用技术、支持TWT技术。
6、支持使用中文SSID，可指定最长包含16个汉字的SSID

	5
	*24口POE交换机
	2
	台
	1、交换容量：≥660Gbps
2、包转发率：≥170Mpps
3、提供：≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥4 个 1/10GE SFP+端口4、支持 802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持 30W
5、支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；
6、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms
7、支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发，支持静态路由协议和 RIP、OSPF 等路由协议，支持丰富的管理和安全特性

	6
	*万兆光模块
	4
	个
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)

	7
	*六类非屏蔽双绞线
	7
	箱
	六类网线

	8
	24口六类配线架
	2
	个
	六类配线架

	9
	3米六类跳线
	32
	根
	六类网络跳线

	延安初中（长宁路校区）
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*20路调音台
	1
	台
	20通道调音台：16个话筒/20个线路输入(12个单声道+4个立体声)/4编组母线+1立体声母线/4AUX(包括FX)
16个话筒/20个线路输入(12个单声道+4个立体声)
4编组母线+1立体声母线
4 AUX(包括FX)
“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路
单旋钮压缩器
单声道输入通道上的PAD开关
+48V幻象供电
XLR平衡输出
世界通用的内部全局供电

	华师大天山附属学校
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*10KV不间断电源
	1
	套
	额定容量：10KVA
输入方式：三相五线
额定电压：380VAC
电压范围：208VAC～478VAC
频率范围：45Hz～65Hz
功率因数：≥0.99
输出方式：三相五线
额定电压：380VAC
功率因数：0.9
电池电压：±96
延时一小时

	2
	明装配电箱
	1
	套
	18回路带空开明装配电箱，与UPS相应用。

	姚连生中学
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*备份存储
	1
	台
	1.采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。
2.应能接入、转发并存储总码率不超过768Mbps的128路1920×1080、30fps、6Mbps的视频图像,同时回放码率不超过96Mbps的16路1920×1080、30fps、6Mbps的图像。
3.支持自适应接入H.265、H.264编码格式的IPC。
4.支持同时解码显示输出16路分辨率为1920×1080、帧率为30fps、码率为6Mbps的视频图像支持8MP、6MP、5MP、3MP、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、CIF、QCIF分辨率,支持双码流。
5.支持接入图像分辨率704×576、1280×720、1920×1080、2048×1536、3072×1728、2720×2208、3840×2160格式视频图像。
6.支持通过HDMI接口最大解码显示输出3840×2160分辨率的图像。
7.支持主辅屏，2 个HDMI 和 1 个 VGA 可以同时 3 屏幕不同源显示，用于浏览或回放。
8.支持人员卡口摄像机接入，实现视频、抓拍的图片存储和检索。
9.支持组合报警模式，可对接入的有报警功能的摄像机通道进行设置，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、场景变更侦测。
10.支持1/2、1、2、4、8、16倍速回放录像，支持录像回放的剪辑。
11.支持按时间类型查询录像并回放。

	现代职校（安龙校区）
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*24口POE交换机
	1
	台
	1、交换容量：≥660Gbps；
2、包转发率：≥170Mpps；
3、提供：≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥4个 1/10GE SFP+端口4、支持 802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持 30W；
5、支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；
6、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
7、支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发，支持静态路由协议和 RIP、OSPF 等路由协议，支持丰富的管理和安全特性。

	2
	理线器
	1
	只
	金属1U理线架

	虹桥中学
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	墙柜
	1
	只
	600*600*600

	2
	机柜
	1
	只
	加厚，600*800*2000

	3
	理线器
	7
	只
	金属1U理线架

	4
	PDU电源
	2
	只
	机柜PDU插座19英寸360度旋转铝合金

	5
	*巡考用枪型摄像机
	2
	台
	采用1/3英寸高性能200万像素传感器，最低照度至少为0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白），支持超宽动态功能，在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果，能在DC12V±35%范围内正常工作，同时支持POE供电及电源热备份。
设备应内置红外补光，红外照射距离不低于80米。
设备应具备优良的防护效果，满足IP67级防护要求。

	教育工会
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*会议桌
	1
	张
	1、板材：桌面采用50mm厚度E0级多层实木胶合板，其余板材采用18mm厚度。
2、贴面：内外表0.8mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。
3、油漆：优质环保型水性漆，三底两面，表面漆膜涂层的耐磨性和抗冲击强度不低于3级。成品要求漆面透明度高，木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。
4、胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。
5、五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。
6、其他：桌面根据客户设备需求协助开孔。

	2
	*会议椅
	24
	张
	1、布面：采用双针网布面料。 
2、气弓形钢架                      
3、曲木板：厚度≥12mm，含水率＜12%，经防潮、防蛀、防腐处理。                                      
4、海绵：使用环保型高回弹一体成型泡棉，座密度≥30Kg/m3，无苯胶黏剂粘结；优质丝绵做填充，内部衬垫物干燥卫 生、环保，表面涂有防止老化变形的保护膜。                                                    
5、机构：同步倾仰机构。                                                  
6、五星脚：铝合金或尼龙材质五星脚；尼龙+玻璃纤维内嵌式椅轮。

	延安实验初中
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*讲台
	1
	个
	1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、中间柜体：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，前后设置检修板保证设备及水电安装的便捷性。预留电脑主机、实物展台、教师电源安装位置。抽面：采用1.0mm高强度镀锌钢板，双层结构，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
3、展示柜：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；掩藏式展示抽屉，使用时抽出，不用时掩藏于柜体内，柜门采用双开门设计。抽面柜门采用双层结构设计，中间填充隔音材料。防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。拉手：采用不锈钢拉手。
4、水槽柜：全钢结构，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；无底板背板，水槽采用托梁式安装保证水槽的安装牢固度。设置可拆卸式检修板，方便上下水的安装和检修。
5、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。

	2
	*铁皮橱
	1
	套
	基材：优质一级冷轧钢板，板厚≥0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件。
配置：左开内上二下一可调层板；右单门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子。

	其他设备
	

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术要求

	1
	*二口饮水机
	4
	台
	★1. 直饮水设备必须是独立水处理设备：
设备应为固定式或驻立式，机器内应具有净化、消毒和加热部件（机器内主要部件应和卫生许可批件内主要成分和部件一致，须附产品剖面图及电气线路图）。
★2. 直饮水设备应取得整机涉水产品卫生许可批件（须提供有效期内的批件扫描件）。
★3. 设备水处理工艺需符合超滤或纳滤水净水器处理工艺【水处理工艺中不能使用反渗透技术（RO膜），以涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件为准，须提供有效期内的批件扫描件】。
3.1必须采用超滤或纳滤净水器水处理工艺：聚丙烯PP棉滤芯→颗粒/压缩活性炭→超滤膜（纳滤膜）→紫外线杀菌→加热装置→饮用净水。
3.2出水水质：超滤净水器应符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》的要求；纳滤净水器应符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005的要求
4. 直饮水设备应取得相应的3C或饮水设备型式检验报告（需提供证书扫描件）。
5. 设备的防触电保护应为Ⅰ类以上外壳防护等级至少为IP44（提供相关证明文件）。
6. 外壳采用不锈钢材质和四防表面抗菌处理，具有防污、防划、防锈、防指纹印和抗菌抑菌功能，更加耐腐蚀、美观、安全健康，外壳采用拼接式，非焊接式，稳固、安全，避免焊点脱焊和易氧化的弊端。提供与整机同一品牌的盐雾试验168H合格检测报告、符合国际通用抗菌标准（ISO 22196）的检测报告。
7. 加热方式：连续步进式
进水方式：2水嘴（开水、直饮水）
规格：≤450mm*≤520mm*≤1720mm，符合现场安装需求
额定电压：220V/50Hz 功率：≤3KW
8. 采用智能主控系统：显示内容有日期显示、定时开关机、滤芯实时显示水量、水质TDS实时显示、温度显示、保温提示、故障提示、滤料更换提示等功能。
9. 涉水零部件（核心零部件至少包含滤瓶、PE水管、PP水箱、三通、涉水橡胶件、O型圈）的食品级认证报告，认证报告应具备CMA检测标志与检测机构公章，参照GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准进行检测。
10. 产品先进性：设备具备IOT（智能物联）功能，可以实现设备远程监测/控制功能，并同时支持电脑端和手机端。设备可远程实时查看产品运行状态、水质情况、滤芯状态，可实时计算并为设备的日常维保做出有序计划。设备可远程设置出水温度。设备可实现手机端一键报修功能，方便使用方快速设备报修。设备维保记录可在云端存储和查询，便于使用方管理人员日常查阅和监管。产品具有滤芯防伪功能，通过防伪技术可以判断出是否为原厂滤芯。
★11. 直饮水设备应取得相应的3C或饮水设备型式检验报告（须提供相关证明文件，包括有效期内的批件扫描件、证书扫描件）。
★12. 设备的防触电保护应为Ⅰ类以上外壳防护等级至少为IP44（须提供相关证明文件，包括有效期内的批件扫描件、证书扫描件）。

	2
	*课桌椅
	470
	套
	桌面板：采用ABS塑料，经高温加热一次注塑成型。外形作条状设计，四周圆弧形，圆边圆角。面板底部有强化承重之设计。镶入两根方型钢管，并与面板底部平齐。钢管尺寸为15mm±1mm*30mm±1mm*1.0mm。由螺丝锁付于面板底部。
坐靠板：PP塑料分别一体成型。按人体工效学原理设计，适应中小学生的生理特点。圆边圆角，耐冲击，抗老化。
书箱：采用一级PP工程塑料，一体注塑成型，外径尺寸517*350*115mm，内径尺寸440*345*100mm，书箱底部应有加强筋以增加承重性。
两侧挂钩:采用PP塑料一体射出成型，在静止状态下可以承载10KG左右的挂物承重。
钢支架：上立柱采用25*54*1.2mm，下立柱采用30*70*1.2mm椭圆管，底脚采用25*54*1.5mm椭圆管，桌架链接书箱Y支架钢管采用20*40*1.2mm椭圆管。升降管侧面有激光打标高度尺寸，尺寸精度5mm。
通过手摇杆来进行高低调节，传动齿轮及齿轮箱体采用铝合金，升降螺杆采用中碳钢T型螺纹传动，课桌档位高度10mm，16档，调节高度160mm（660-820mm高度）。课椅档位高度10mm，共10档，调节高度100mm（380-480mm高度）。
脚封套：尼龙材质，耐磨稳固。
喷涂：钢制件经酸洗磷化处理，喷塑。成品要求涂层厚50-70um，附着力达到0级标准。具有良好的耐腐蚀性和抗冲击强度，符合相关标准的规定。

	3
	*电子钢琴
	30
	台
	尺寸：≥1300mm*250mm*850mm且≤1400*300*870mm（不含谱架）；颜色 黑色；扬声器・尺寸：≥12cm x 2 + ≥3.5cm x 2・扬声器系统：2 通道/4；扬声器 、功放 20W+20W（最大输出）；
键盘 智能混合重锤击弦键盘（白键材质：木塑混合）；键数 88、力度感应5级力度感应，可关闭；复音数≥256；含琴凳。



注：1、上述“★”号为必须实质响应的内容，投标人必须对本技术规格要求逐条响应，若无法满足，作无效标处理。
[bookmark: _GoBack]2、上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“评标办法与程序”。
