附件：采购需求及技术要求
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	采购人技术要求

	图形工作站

	1
	产品规格
	*CPU规格
	*CPU 信息
	否
	≥20核28线程，≥2.1GHz基础主频，≥5.4GHz最大睿频，≥33MB缓存，基础热设计功耗65W，支持3200MT/s及以上内存频率

	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	是
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	否
	支持DDR5及以上内存类型

	4
	产品规格
	
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	≥1

	5
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	*主板支持的CPU和内存情况
	否
	需与所提供的CPU兼容，具有不低于两条并支持DDR5规格的内存插槽

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	否
	≥2个

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	/

	9
	产品规格
	
	*主板其他内置接口
	否
	M.2接口≥2个，均可用于SSD固态硬盘；SATA接口≥3个

	10
	产品规格
	
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	▲≥32GB

	11
	产品规格
	
	[image: ]*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	▲≥64GB

	12
	产品规格
	*存储设备规格
	[bookmark: _GoBack][image: ]*机械硬盘数量
	否
	≥1个

	13
	产品规格
	
	*机械硬盘总容量
	是
	▲≥2TB

	14
	产品规格
	
	*机械硬盘转速
	是
	≥5400rpm

	15
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	否
	支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口

	16
	产品规格
	
	*机械硬盘形态
	否
	2.5英寸或3.5英寸等

	17
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	否
	PCIe接口协议

	18
	产品规格
	
	*固态存储形态
	否
	采用插卡形态，选用符合M.2标准的插卡形态

	19
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	否
	≥2个M.2 SSD固态硬盘槽位

	20
	产品规格
	
	*存储设备其他参数要求
	否
	a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；
b)工作状态环境温度应满足5℃~55℃；
其它参数应符合GB/T 12628 相关规定

	21
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	否
	集成显卡

	22
	产品规格
	
	*独立显卡显存类型
	否
	/

	23
	产品规格
	
	*独立显卡显存位宽
	是
	/

	24
	产品规格
	
	*独立显卡显存容量
	是
	/

	25
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	是
	/

	26
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	是
	▲≥88%

	27
	产品规格
	
	*显示屏分辨率
	否
	≥1920*1080

	28
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	是
	≥85像素/英寸

	29
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	是
	▲水平≥178°

	30
	产品规格
	
	*显示屏尺寸
	否
	≥23.8英寸

	31
	产品规格
	
	*显示屏屏幕比例
	否
	16:9

	32
	产品规格
	
	*显示器外观颜色
	否
	黑色商务色系

	33
	产品规格
	
	*显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	34
	产品规格
	
	*显示屏低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	35
	产品规格
	
	*显示屏防炫目
	是
	显示屏镜面反射率≤10%

	36
	产品规格
	*外设规格
	传声器数量
	否
	≥0

	37
	产品规格
	
	扬声器数量
	否
	≥0

	38
	产品规格
	
	*鼠标数量
	否
	≥1个

	39
	产品规格
	
	*键盘数量
	否
	≥1个

	40
	产品规格
	
	摄像头数量
	否
	/

	41
	产品规格
	
	光驱数量
	否
	≥0个

	42
	产品规格
	
	*键盘按键数目
	否
	101键/104键等

	43
	产品规格
	
	摄像头像素
	否
	/

	44
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	否
	/

	45
	产品规格
	
	扬声器功率
	否
	/

	46
	产品规格
	*外设规格
	扬声器频率范围
	否
	/

	47
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	否
	/

	48
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	否
	/

	49
	产品规格
	
	*键盘连接方式
	否
	有线或无线

	50
	产品规格
	
	*键盘键程
	否
	2.3mm~4.0mm

	51
	产品规格
	
	*键盘按键压力
	否
	按键压力应在0.54N±0.14N

	52
	产品规格
	
	*有线键盘连接线
	否
	≥1.5米

	53
	产品规格
	
	*键盘颜色
	否
	黑色商务色系

	54
	产品规格
	
	键盘其他要求
	否
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定

	55
	产品规格
	
	*鼠标连接方式
	否
	有线或无线

	56
	产品规格
	
	*有线鼠标连接线
	否
	≥1.5米

	57
	产品规格
	
	*鼠标DPI分辨率
	否
	800~1600

	58
	产品规格
	
	*鼠标颜色
	否
	黑色商务色系

	59
	产品规格
	
	*鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合GB/T 26245的相关规定

	60
	产品规格
	
	内置光驱
	否
	/

	61
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	否
	≥1

	62
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0

	63
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0

	64
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB接口数量
	否
	前面板不少于4个USB3.0接口；后面板不少于7个USB接口（含1个Type-C）

	65
	产品规格
	
	USB母座接口要求
	否
	/

	66
	产品规格
	
	*视频接口数量
	否
	≥2个板载视频接口（含至少1个DP和1个HDMI接口）

	67
	产品规格
	
	*音频接口数量
	否
	≥5

	68
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	否
	≥0

	69
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	70
	产品规格
	
	*状态指示灯
	否
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	71
	产品规格
	
	*整机结构
	否
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	72
	产品规格
	
	*机箱防护要求
	否
	机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求

	73
	产品规格
	
	*整机噪音
	是
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel（A）

	74
	产品规格
	
	*整机散热
	否
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；
b) 可触及面温度不高于45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃

	75
	产品规格
	
	*整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上

	76
	产品规格
	
	*机身材质
	否
	塑料/金属等

	77
	产品规格
	
	*机身颜色
	否
	黑色商务色系

	78
	产品规格
	
	*机箱尺寸容量
	否
	≥15L

	79
	
	
	机箱电源
	是
	≥500W

	80
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU物理核数
	否
	≥20

	81
	性能要求
	
	*CPU主频
	否
	≥2.1GHz

	82
	性能要求
	
	*CPU末级缓存容量
	是
	≥33MB

	83
	性能要求
	
	*CPU支持的内存最高速率
	是
	≥3200MT/s

	84
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	是
	≥3200MT/s

	85
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	是
	≥1920*1080

	86
	性能要求
	
	*显卡显示芯片核心频率
	是
	≥300MHz

	87
	性能要求
	
	*显存等效频率
	是
	≥1000MT/s

	88
	性能要求
	
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	否
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920*1080

	89
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	是
	▲≥100Hz

	90
	性能要求
	
	*显示屏位深
	是
	≥8位

	91
	性能要求
	
	*显示屏色域
	是
	≥99% sRGB

	92
	性能要求
	
	*显示屏色准
	是
	△E≤4

	93
	性能要求
	
	*显示屏响应时间
	是
	≤8ms

	94
	性能要求
	
	*显示屏亮度
	是
	≥250尼特

	95
	性能要求
	
	*显示屏亮度一致性
	是
	≥70%

	96
	性能要求
	
	*显示屏对比度
	是
	▲≥3000:1

	97
	性能要求
	
	*显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定

	98
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于1000Mbps,应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	99
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	否
	/

	100
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	否
	/

	101
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口 (板载内存不涉及)
	否
	≥2个

	102
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	≥4个存储扩展接口，其中M.2固态硬盘接口≥2个，SATA机械硬盘接口≥2个

	103
	功能要求
	
	*主板USB瞬间过流保护
	否
	支持有瞬间过流保护功能

	104
	功能要求
	
	*主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能

	105
	功能要求
	
	*I/O 接口功能
	否
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	106
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接口
	否
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配

	107
	功能要求
	
	独立显卡数量
	否
	≥0

	108
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器接口
	否
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	109
	功能要求
	
	*显示器支架
	否
	显示器应提供显示器支架，支持俯仰

	110
	功能要求
	
	*显示器参数调节
	否
	a）提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；
b）支持色温、亮度、对比度调节

	111
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	/

	112
	功能要求
	
	传声器降噪
	否
	/

	113
	功能要求
	
	键盘背光
	否
	/

	114
	功能要求
	
	光驱功能
	否
	/

	115
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	否
	通过SATA固态存储/PCle固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	116
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	否
	/

	117
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	否
	a）支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b）支持访问网络和数据交换功能

	118
	功能要求
	
	无线网卡频段
	否
	/

	119
	功能要求
	
	物理开关
	否
	/

	120
	功能要求
	
	*数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	121
	功能要求
	
	蓝牙协议
	否
	/

	122
	功能要求
	
	*有线网卡接口类型
	否
	提供RJ45有线网口

	123
	功能要求
	
	无线网卡标准
	否
	/

	124
	功能要求
	
	*网络设备拆装
	否
	若配备无线网卡和蓝牙模块，需支持物理拆装

	125
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	否
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	126
	功能要求
	
	*视频接口类型
	否
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口

	127
	功能要求
	
	*HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求
	否
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	128
	功能要求
	
	其他接口
	否
	/

	129
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	否
	/

	130
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	否
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	131
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	否
	符合GB 18030的相关规定

	132
	功能要求
	
	*操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	133
	功能要求
	
	*固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能

	134
	功能要求
	
	*操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	135
	功能要求
	
	*固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	136
	功能要求
	
	*BIOS支持关闭通讯接口
	否
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	137
	功能要求
	
	*固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	138
	功能要求
	
	*固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	139
	功能要求
	
	*固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	140
	功能要求
	
	*固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能

	141
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	/

	142
	功能要求
	
	人脸识别
	否
	/

	143
	功能要求
	
	静脉识别
	否
	/

	144
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	否
	/

	145
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	否
	/

	146
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	否
	/

	147
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	是
	TBW≥80TB（条件：256GB硬盘容量）

	148
	可靠性要求
	
	*机械硬盘寿命
	是
	通电时间≥5万小时

	149
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	否
	符合GB/T 9813.2的要求

	150
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	否
	≥1000万次

	151
	可靠性要求
	
	*鼠标按键寿命
	否
	≥500万次

	152
	可靠性要求
	
	*键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	153
	可靠性要求
	
	*风扇寿命
	否
	≥4万小时

	154
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合GB/T 9254.2的规定

	155
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合GB/T 9813.1中规定

	156
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的振动适应性
	否
	符合GB/T 9813.1中规定

	157
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合GB/T 9813.1中规定

	158
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合GB/T 9813.1中规定

	159
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合GB/T 9813.1中规定

	160
	可靠性要求
	
	*MTBF测试
	否
	MTBF(m1)≥3万小时

	161
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	162
	兼容要求
	
	*数据库兼容
	是
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	163
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	164
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	165
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	166
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	否
	供应商提供自检测试工具

	167
	服务要求
	
	*服务响应
	否
	a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b）供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d）服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	168
	服务要求
	
	*服务周期
	否
	a）设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b）产品停止服务时间应提前1年告知；
c）应明确产品发布日期

	169
	服务要求
	
	*预装操作系统
	否
	支持Windows正版操作系统

	170
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	171
	服务要求
	
	*典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	172
	服务要求
	
	*厂家升级软件与扩容服务
	否
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	173
	服务要求
	
	*整机质量服务要求
	是
	▲设备到达现场后，提供免费现场安装、调试服务，免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年，原厂400电话可查

	174
	服务要求
	
	*合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证

	175
	服务要求
	
	*开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导

	176
	服务要求
	
	*驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	177
	服务要求
	
	*兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	178
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	/

	179
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	是
	供应商保障产品主要部件，提供72个月的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	180
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	181
	供应保障要求
	
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	182
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	否
	/

	183
	安全要求
	*整机安全性要求
	*密码算法实现
	否
	/

	184
	安全要求
	
	USB 端口管控
	否
	/

	185
	安全要求
	
	安全物理锁
	否
	/

	186
	安全要求
	
	*信息安全基本要求
	否
	a) 产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	187
	安全要求
	
	*固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	188
	安全要求
	
	*限用物质的限量要求
	否
	符合GB/T 26572中规定

	还原保护卡

	189
	设备管理
	是
	支持完整保留终端硬盘现有操作系统数据的简易安装模式，删除终端硬盘所有数据并重新划分硬盘分区的自定义安装模式；

	190
	设备管理
	是
	底层差异拷贝时将展示终端连线号、群组、计算机名、IP地址、MAC地址、硬盘大小、卡状态、卡号及排列方式
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