项目概况：
本项目主要为上海市朱家角中学附属学校采购教学仪器设备一批。供应商拟投报设备必须符合国家法律法规以及相关采购政策规定的技术、服务、安全等要求。

项目依据： 

所投物理、化学、自然、劳技、音乐、美术、体育等教学仪器设备必须符合上海二期课改课程要求；投标产品必须符合上海市教育委员会关于转发《上海市教育技术装备部关于印发上海市普通中小学校教育仪器配备标准》的通知，沪教委基〔2012〕64号文要求。心理室设备需符合《上海市中小学和中等职业学校心理辅导室装备指导意见(试行)》（沪教委德〔2011〕57号）的要求。
教育部关于发布《教学仪器设备产品一般质量要求》等两项教育行业标准的通知   教基〔2003〕10号。
以上标准如有更新版本，以最新颁布的版本为准。

 预算及最高限价、供货期等要求：
本项目投标金额超过总预算或各分项预算金额均作无效投标处理，总预算及各分项预算金额如下：

	序号
	分项名称
	分项预算（最高限价）金额(元)

	1
	自然（科学）实验室
	183050

	2
	数学（通用配置）
	100000

	3
	音乐（通用配置）
	160000

	4
	形体教室
	11200

	5
	美术（通用配置）
	131600

	6
	书法教学器材（通用配置）
	40800

	7
	多媒体语言教室
	43500

	8
	劳动技术（通用配置）
	60950

	9
	图书阅览室
	285400

	10
	心理辅导器材（通用配置）
	226200

	11
	体育测试室（通用配置）
	53850

	12
	体育与健身（通用配置）
	801000

	13
	体育器材室
	10450

	14
	卫生保健室器材
	63600

	15
	总务仓库
	3600

	16
	门卫值班室
	3170

	17
	财务室
	8000

	18
	档案室
	1800

	19
	录播教室
	250000

	20
	广播活动室
	193000

	总预算（最高限价）合计
	2631170


供货期：合同签订后20天内供货并安装调试完成。
质量保证期：不少于3年。
交货地点：邱家港路99号。
付款方式：全部供货安装调试完成，验收合格后30天内支付合同总金额100%。
采购清单及技术要求（下列清单中如涉及规格或型号仅供参考，不作强制采购要求）：
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位

	自然（科学）实验室（最高限价183050元）

	1
	生物显微镜
	学生用生物显微镜，640倍，单目，内置光源，可充电，双层机械平台
	23
	台

	2
	数码显微镜（教师用）
	内置一体化数码摄像系统，高清晰彩色芯片，静态1600万像素，动态1080P，高清10英寸触摸屏，插槽固定，无线数据传输，可连续使用超过6小时 物镜：平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X、10X、40X（弹簧）物镜
	1
	台

	3
	数码体式显微镜
	立臂式，6X-50X，连续变倍比0.5X-5X，上下光源，300万像素，平板显示功能不小于10寸，可WIFI互动
	1
	台

	4
	旋片式真空泵
	直联式旋片式真空泵
	1
	台

	5
	钻孔器
	手摇，附Ф4mm、Ф6mm、Ф8mm、Ф10mm钻头
	1
	台

	6
	电动离心机
	台式，最大转速4000转/分
	1
	台

	7
	恒温水浴锅
	四孔，可调温,双排，控温精度±1℃
	1
	台

	8
	恒温培养箱
	5-65℃,不锈钢内胆约345*355*410mm，用于微生物等的培养、育种、发酵及恒温试验
	1
	台

	9
	烘干箱(烘箱）
	范围+5℃～250℃，±1℃
	1
	台

	10
	注射器（针筒）
	塑料，10mL，不带针头
	24
	支

	11
	注射器（针筒）
	塑料，20mL，不带针头
	24
	支

	12
	昆虫饲养箱
	300×200×250mm
	6
	个

	13
	圆水槽
	透明塑料，φ250mm×100mm，要便于叠放
	12
	个

	14
	整理箱
	塑料，465×345×160mm，无盖
	12
	个

	15
	多功能实验支架
	含组合支架、金属杆、铁圈、烧瓶夹、十字夹等
	12
	套

	16
	塑料洗瓶
	250mL，乳白色塑料制品，口径1mm～2mm,瓶口紧实不漏气
	12
	个

	17
	三脚架
	不锈钢、ф80mm
	24
	个

	18
	试管架
	木制，6孔，φ20mm
	24
	个

	19
	金属直尺（钢直尺）
	300mm
	45
	把

	20
	钢直尺
	300MM，不锈钢材料制造，清晰耐磨
	24
	把

	21
	卷尺
	纤维，2m
	12
	把

	22
	数显式游标卡尺
	0-150M，具有测量内径、外径、深度、台阶四种功能，能进行直接测量和比较测量
	1
	把

	23
	数字游标卡尺
	150mm，0.01mm
	1
	把

	24
	电子天平
	400g，0.1g配锂电池
	6
	台

	25
	案秤（台秤)
	数字，15kg，5g
	1
	台

	26
	人体秤
	130kg，液晶显示
	2
	个

	27
	秒表
	机械，0.1S  带暂停
	1
	个

	28
	秒表(电子停表)
	0.01s，电子,金属壳
	12
	个

	29
	闹钟
	电子，后盖透明
	1
	个

	30
	温度计
	1/2，红液，0℃~100℃
	90
	支

	31
	数字温度计
	笔式，-30℃～200℃
	6
	支

	32
	演示温度计
	温度-5℃~105℃
	1
	件

	33
	红外遥测体温计
	范围:35.0℃~42.0℃;工作温度:15℃~35℃;精确度:±0.3℃测量距离:1~5CM
	1
	个

	34
	湿度计
	干湿球，壁挂式
	1
	个

	35
	湿度计
	指针式
	1
	个

	36
	单用听诊器
	医用
	6
	副

	37
	长方体组
	四种规格，长、宽、高各异
	6
	套

	38
	圆柱体组
	相同体积的铜、铁、铝、塑料、木材各1个，2倍体积的铁、铝各1个，3倍体积的铝1个
	6
	盒

	39
	立方体木块
	两种不同质量、相同体积的木块，木块不吸水，用于测浮力
	12
	套

	40
	螺旋弹簧
	10N、15N各一
	12
	套

	41
	吸盘
	φ60mm
	12
	对

	42
	呼吸运动模拟器                     （膈肌运动模拟器）
	含玻璃钟罩、带有Y型管的橡胶塞、气球、橡皮膜组成模拟呼吸过程，演示大气压作用与呼吸机理
	1
	套

	43
	抽气盘(钟罩)
	附电铃，ф180mm×250m
	1
	套

	44
	液体分子间隙演示器
	5根/盒，演示液体分子间存在空隙
	1
	盒

	45
	金属线膨胀演示器
	比较不同金属材料（铜、铁、铝）的线膨胀不同
	1
	套

	46
	固体体胀演示器
	手持式，铜球，φ26 mm
	6
	套

	47
	热传导实验器                     （热传导演示器）
	铜、铝、锌、黄铜、铁，比较不同金属的热传导快慢
	1
	套

	48
	热传导实验材料
	铜、铝、不锈钢、陶瓷、玻璃、塑料，木棒，φ8mm×200mm
	6
	套

	49
	双金属片
	长20cm，宽2cm示不同金属材料（铜、铁）的热胀冷缩程度不同
	6
	个

	50
	熔点比较实验器
	圆盘直径不小于150mm，配锡、铅、焊锡粒
	1
	套

	51
	液体对流演示器
	方型玻璃管，250mm×170mm，演示液体对流原因和过程
	1
	个

	52
	空气对流实验器
	含铁质产热室、微型风扇、有机玻璃进出风管等，整机可拆卸
	6
	套

	53
	热辐射实验器（锥形瓶）
	2个锥形瓶，外表分别涂黑、白油漆，比较不同颜色物体吸收热的能力不同
	6
	套

	54
	太阳能实验套件
	含太阳能电池板、小电机、蜂鸣器、电珠等
	1
	套

	55
	胶棒（附毛皮）
	演示摩擦起电，获得负电荷
	6
	套

	56
	手电筒
	LED光源，外壳透明，可拆装
	6
	个

	57
	光纤手电
	镀金线路板，三档可调亮度，三种直径的超导光纤，一节7号电池供电
	6
	个

	58
	发光二极管
	红色
	24
	个

	59
	发光二极管
	黄色
	24
	个

	60
	条形磁铁
	T054,170×20.5×10mm
	12
	对

	61
	磁环实验器
	含环形磁铁6个，带支架
	12
	盒

	62
	潜望镜（组装潜望镜材料）
	内孔直径30mm，镜筒长250mm，可拆装
	12
	套

	63
	解剖器
	6件，普通手术剪（直尖头，140mm），手术刀柄，手术刀片，解剖镊（尖头，125mm），解剖镊（阔头，125mm）、解剖针
	12
	套

	64
	搪瓷盘(解剖盘)
	白色，270mm×200mm
	12
	个

	65
	过滤柱
	演示水的净化方法
	1
	套

	66
	玩具汽车
	四轮、带发条
	6
	辆

	67
	男性泌尿生殖系统模型
	成人自然大
	1
	件

	68
	女性泌尿生殖系统模型
	成人自然大
	1
	件

	69
	肺泡放大模型
	软性塑料
	1
	件

	70
	司南模型
	铜质,展示和演示世界上最早的指南针
	1
	套

	71
	口腔上皮细胞装片
	玻片
	50
	片

	72
	人血涂片
	玻片
	50
	片

	73
	切片盒
	50片
	3
	只

	74
	量筒
	10mL，六角底量筒，材料采用高硼硅料制成，加厚筒身壁厚1.5mm
	30
	个

	75
	量筒
	25mL，六角底量筒，材料采用高硼硅料制成，加厚筒身壁厚1.8mm
	15
	个

	76
	量筒
	50mL，六角底量筒，材料采用高硼硅料制成，加厚筒身壁厚2mm
	15
	个

	77
	量筒
	100mL，六角底量筒，材料采用高硼硅料制成，加厚筒身壁厚2mm
	30
	个

	78
	量筒
	500mL，材料采用高硼硅料制成，加厚筒身壁厚2mm
	6
	个

	79
	试管
	Ф12mm×70mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚1mm
	50
	个

	80
	试管
	Ф15mm×150mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚1.2mm
	50
	支

	81
	试管
	Ф20mm×200mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚1.2mm
	50
	支

	82
	试管
	Φ30mm×200mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚1.5mm
	50
	支

	83
	试管
	Φ40mm×200mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚2mm
	10
	支

	84
	燃烧管
	φ25mm×300mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚1.5mm
	2
	支

	85
	烧杯
	25mL,采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚1.6mm
	30
	个

	86
	烧杯
	50mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚1.7mm
	30
	个

	87
	烧杯
	100mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚1.9mm
	30
	个

	88
	烧杯
	250mL,采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚2mm
	30
	个

	89
	烧杯
	500mL,采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚2.1mm
	15
	个　

	90
	烧杯
	1000mL,采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚2.3mm
	10
	个

	91
	烧瓶
	圆底，150mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，口部卷口，无砂粒汽泡，瓶身壁厚1.5mm
	30
	个

	92
	烧瓶
	平底,150 mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，口部卷口，无砂粒汽泡，瓶身壁厚1.5mm
	30
	个

	93
	锥形（烧）瓶
	100mL，材料采用高硼硅料制成，口部圆口加厚厚薄均匀，透明度高，无砂粒气泡，壁厚不小于1.8mm
	30
	个

	94
	锥形（烧）瓶
	150mL，材料采用高硼硅料制成，口部圆口加厚厚薄均匀，透明度高，无砂粒气泡，壁厚不小于1.8mm
	30
	个

	95
	蒸馏烧瓶
	圆底长颈，250mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，口部卷口，无砂粒汽泡，瓶身壁厚1.8mm
	2
	个

	96
	酒精灯
	150mL，采用高白料制成，透明度高，灯身刻有标称和安全容量两条刻度线，底部加了防滑线条，棉质灯芯
	30
	个

	97
	冷凝管
	直形，300mm，材料采用高硼硅料制成，支管圆口为双螺口，有防滑脱沟槽
	2
	支

	98
	牛角管
	玻璃，弯，φ18mm×150mm，材料采用高硼硅料制成，尖嘴处壁厚≤2mm
	2
	支

	99
	漏斗
	φ60mm，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚度：约2mm
	30
	只

	100
	表面皿
	φ60mm，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚度：约2mm，表面皿圆周边缘光滑圆润
	30
	个

	101
	培养皿
	φ75mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚2mm，厚薄均匀底部平整
	30
	个

	102
	培养皿
	φ90mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚2.2mm，厚薄均匀，底部平整
	30
	个

	103
	滴管及胶头
	100mm，，玻璃管采用高硼硅玻璃制成，胶头采用优质乳胶材质，耐酸耐碱滴管喇叭口圆正，壁厚约1.2mm
	50
	套

	104
	滴管及胶头
	150mm，玻璃管采用高硼硅玻璃制成，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱滴管喇叭口圆正，壁厚1.2mm
	50
	套

	105
	集气瓶
	125mL，采用高白料制成，磨砂面均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面均匀细腻，盖板四角倒角，四边磨光
	30
	个

	106
	集气瓶
	250mL，采用高白料制成，磨砂面均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面均匀细腻，盖板四角倒角，四边磨光
	30
	个

	107
	广口瓶
	60mL，采用高白料，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻
	30
	个

	108
	广口瓶
	125mL，采用高白料，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻
	30
	个

	109
	广口瓶
	250mL，采用高白料，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻
	30
	个

	110
	细口瓶
	125mL，采用高白料，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻
	30
	个

	111
	细口瓶
	250mL，采用高白料，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻
	30
	个

	112
	细口瓶
	棕色，125mL，黄棕钠钙玻璃制，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻
	30
	个

	113
	细口瓶
	棕色，250mL，黄棕钠钙玻璃制，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻
	30
	个

	114
	滴瓶
	30mL，采用高白料制成，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口细磨，磨砂面均匀细腻瓶身厚：1.5mm
	30
	个

	115
	滴瓶
	60mL，采用高白料制成，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口细磨，磨砂面均匀细腻瓶身厚：2mm
	30
	个

	116
	滴瓶
	125mL，采用高白料制成，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口细磨，磨砂面均匀细腻滴瓶身厚：2.3mm
	15
	个

	117
	滴瓶
	棕色，30mL，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口细磨，磨砂面均匀细腻瓶身厚：1.5mm
	30
	个

	118
	滴瓶
	棕色，60mL，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口细磨，磨砂面均匀细腻瓶身厚：2mm
	30
	个

	119
	滴瓶
	棕色，125mL，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口细磨，磨砂面均匀细腻滴瓶身厚：2.3mm
	15
	个

	120
	坩埚钳
	不锈钢，200mm
	25
	个

	121
	蒸发皿
	瓷，φ60mm，陶瓷制造，耐受温度≥800℃，壁厚：约2～2.5mm
	30
	个

	122
	试管夹
	木制
	30
	个

	123
	水止皮管夹
	弹簧
	30
	个

	124
	水止皮管夹
	螺旋
	30
	个

	125
	陶土网
	140mm×140mm
	30
	个

	126
	燃烧匙
	铜
	30
	个

	127
	燃烧匙
	金属网
	12
	个

	128
	研钵
	瓷，φ90mm，瓷质，由研钵、研磨棒组成研杵内部粗糙便于研磨，外部光滑，研杵手持部位，光滑圆润
	4
	套

	129
	载玻片
	76mm×26mm，50片/盒，规格：25.4x76.2（1＂x 3＂)；厚度(mm)：0.8-1
	6
	盒

	130
	盖玻片
	18mm×18mm，50片/盒，厚度：0.13～0.17mm
	6
	盒

	131
	玻璃管
	φ5~12mm，采用高硼硅材质，两头打磨光滑，壁厚1.5mm
	2
	千克

	132
	玻璃弯管
	φ5mm～12mm，采用高硼硅材质，两头烘口，壁厚1.5mm
	20
	根

	133
	玻璃棒
	φ5~8mm，300mm，两头圆，采用高硼硅材质，两端烧结烘口处理使其光滑
	100
	根

	134
	毛玻璃片
	60mm×60mm，单面细磨，表面平整，厚度约：3mm
	50
	片

	135
	毛玻璃片
	100mm×100mm，单面细磨，表面平整，厚度约：3mm
	50
	片

	136
	洗耳球
	60mL
	15
	个

	137
	药匙
	塑料，大、中、小
	25
	套

	138
	软胶塞
	0~17号
	2
	千克

	139
	橡胶管
	φ6mm
	12
	米

	140
	橡胶管
	φ10mm
	12
	米

	141
	镊子
	140mm，尖头、圆头、弯头各一
	12
	套

	142
	剪刀
	刃长52mm，塑柄
	12
	把

	143
	医用剪刀
	直圆 14cm
	12
	把

	144
	美工刀
	中号，刀片能锁定
	4
	把

	145
	螺丝刀
	φ5mm×100mm，一字、十字各一
	1
	套

	146
	钳工锤
	0．34kg
	6
	把

	147
	铁砧
	φ65mm
	6
	个

	148
	筛子
	金属网，50目～100目，4种规格
	1
	套

	149
	木质线轴
	制作橡皮筋动力车
	50
	个

	150
	种子
	含绿豆、黄豆、小麦、玉米等
	10
	套

	151
	电冰箱
	有制冰功能
	1
	台

	152
	仪器车
	680×460×820mm,不锈钢
	1
	辆

	153
	放大镜
	手持式，5倍，φ60mm
	10
	个

	154
	方型水槽
	透明塑料，250mm×200mm×100mm，要便于叠放
	10
	个

	155
	材料盘
	300mm×250mm×30mm，塑料
	40
	个

	156
	橡胶垫
	400mm×300mm×3mm
	40
	块

	157
	试管架
	8孔双排,塑制
	10
	个

	158
	沙漏
	30分钟
	1
	个

	159
	日晷
	水平式，φ500mm
	1
	个

	160
	体温计
	电子数字显示，32℃~42℃
	5
	台

	161
	声级计（噪声测定仪）
	40dB~130dB
	1
	台

	162
	液体对器壁压强演示器
	比较不同深度处水的压强
	10
	个

	163
	马德堡半球
	两个附有拉手的塑料半球、密封圈、三通单向阀、50毫升注射器、透明塑料管、保护链组成半球内径98毫米，吸合后承受拉力100 N -500N
	1
	个

	164
	肺活量测量袋
	附一次性吹嘴
	40
	套

	165
	肺活量计
	浮筒式，附一次性吹嘴和皮管 ,测量人肺活量
	1
	套

	166
	物体重心实验器
	用于找物体的重心
	10
	套

	167
	水轮机实验套件                （组装小水轮材料）
	塑制，用于组装小水轮
	20
	套

	168
	声学实验箱
	听诊器，多用途声学盒（2个），耳膜振动仪，噪声减少实验盒，彩色钢片琴（8键），音叉（256Hz，512Hz)，橡筋琴，小闹钟，听诊器，沙球，铜拨，铜锣，排箫，哨子（2个），碰铃，响板，双响筒，三角铁，塑料小锤，橡皮筋等
	1
	套

	169
	光学实验箱
	光学底座,光源盒,凹面镜，凸面镜，平面镜,平凸透镜(f=80mm,2个),平凸透镜(f=50mm),平凸透镜(f=100mm),平凹透镜(f=-70mm,2个),三棱镜(24mm×60mm),玻璃砖,毛玻璃屏,光栏,成像光屏,幻灯片,小孔成像实验器,视觉暂留实验器,七色转盘,万花筒，潜望镜，手电筒（LED光源、配滤色片）、光学镜片插槽,滑动光学标尺,光学镜片底座(4),成像屏盒,蜡烛底座(2个)电池盒,蜡烛,灯泡等
	1
	箱

	170
	光具盘（小型）
	用于光的反射、光在水中的折射透镜的性质等实验
	3
	套

	171
	眼球仪
	晶状体曲率可变，演示眼球工作原理和视力(近视、远视眼)的较正原理
	1
	套

	172
	透光盒（透光暗箱）
	200mm×120mm×80mm，附七种颜色的滤光片（60mm×80mm)
	10
	套

	173
	日食观测卡
	95mm×95mm
	20
	套

	174
	解剖器
	6件，普通手术剪（直尖头，140mm），手术刀柄，手术刀片，解剖镊（尖头，125mm），解剖镊（阔头，125mm）、解剖针
	1
	套

	175
	昆虫观察盒
	带5倍放大镜
	10
	个

	176
	沙盘
	塑料，400mm×600mm，配干沙、喷水壶、小铲子、模具，用于地形、地貌实验
	1
	套

	177
	蜡模
	含12生肖动物模型，附蜡块
	20
	套

	178
	汤勺
	不锈钢，长柄
	10
	把

	179
	盲文识字卡
	用于了解盲文
	10
	本

	180
	蒸汽机模型
	约180*120*208mm，吹动式，汽也可用空气压缩机，手动打气筒等供给气源使用，也可以人工直接吹供给气源运转缸气阀透明，演示瓦特蒸汽机工作原理和工作过程,全程可视
	1
	件

	181
	蓄电池模型
	外壳透明，可见内部结构
	1
	件

	182
	远程输电模拟演示器
	演示远程高压输电的原理,带微型发电机
	1
	件

	183
	消化系统模型
	可拆装
	1
	件

	184
	肘关节活动模型
	附肩胛骨　
	1
	件

	185
	人体结构模型实验箱
	含人的头部结构、大脑结构、躯干结构、妊盆骨结构、胃结构、眼球结构、骨骼结构、耳的结构、颅和头骨结构、肌肉结构、手结构模型
	1
	箱

	186
	桃花模型
	可拆装
	1
	件

	187
	鸟喙（头部）模型
	鸭子、鹰、麻雀、鸡、鹅、啄木鸟等
	1
	套

	188
	鸟足模型
	鸭子、鹰、麻雀、鸡、鹅、啄木鸟等
	1
	套

	189
	食草与食肉动物头骨、趾模型
	羊、老虎
	1
	套

	190
	平面地形地球仪
	φ141.6mm
	10
	个

	191
	地球内部结构模型
	φ320mm，八分之一球体可拆卸，有固定扣
	1
	件

	192
	化石标本
	含三叶虫、蕨类、鱼、贝壳四种
	2
	套

	193
	蜘蛛、蝎标本
	包埋式
	1
	套

	194
	蝙蝠标本
	包埋
	1
	件

	195
	蜈蚣、马陆标本
	包埋式
	1
	套

	196
	蛇标本
	包埋式
	1
	件

	197
	鸟标本
	4 种不同鸟类的标本
	1
	套

	198
	标本实验箱
	蜜蜂生活史标本，昆虫（六种益虫）标本，昆虫（六种害虫）标本，蛙发育顺序标本，菜粉蝶生活史标本，植物的叶标本（12种），种子标本（10种），金属及合金标本（8种）、土壤标本（6种）、岩石标本（10种）、放大镜
	1
	箱

	199
	材料标本实验箱
	含岩石标本盒、矿物标本盒、金属及合金标本、织物标本、纸标本、形状记忆合金（弹簧、星形）
	1
	箱

	200
	植物花标本
	干制标本、浸制标本，全透明树脂密封
	2
	件

	201
	植物的叶标本
	12 种，32 开，原色，单独塑封，含梧桐、桑叶、桃叶、银杏、黄杨、枫叶（红）、柳叶、松叶、柏叶、吊兰、月季、女贞，塑封
	2
	套

	202
	种子标本
	10种，含大麦、小麦、稻谷、玉米、黄豆、蚕豆、绿豆、赤豆、花生、芝麻等
	2
	套

	203
	植物种子传播方式标本
	动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播,必含苍耳、槐树、蒲公英
	2
	套

	204
	非种子繁殖植物标本                    （孢子植物标本）
	含厥类、藻类、地衣
	2
	套

	205
	动物卡片
	含海豚、老虎、马、海鸥、蝙蝠、蜥蜴、蜻蜓、蚂蚁、蜗牛等，认识动物并分类
	20
	套

	206
	烧瓶
	平底、长，250 mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，口部卷口，无砂粒汽泡，瓶身壁厚1.8mm
	25
	个

	207
	试管夹
	木制
	25
	个

	208
	陶土网
	140mm×140mm
	25
	个

	209
	玻璃管
	直径分别为3-4mm、5-6mm、7-8mm,长分为300mm,各10根，采用高硼硅材质，两头打磨光滑，壁厚1.5mm
	1
	组

	210
	玻璃棒
	φ5~6mm，长300mm,两头圆，采用高硼硅材质，两端烧结烘口处理使其光滑
	25
	根

	211
	橡胶塞
	5#～20#
	1
	千克

	212
	乳胶管
	φ6mm、φ8mm，每种5m
	1
	套

	213
	药匙
	塑料，大、中、小
	15
	套

	214
	花边剪刀
	不少于5种花边/每套
	10
	套

	215
	动物饲养箱
	约300mm×200mm×150mm
	2
	个

	216
	工具箱（教师用）
	至少包含以下内容：金属手锯（带锯条10根）、美工刀（中号）、斩口锤、钢丝钳、尖嘴钳、电烙铁附架（20W）、螺丝刀（十字、一字、一大、一小4件套）、什锦锉（中型、1套）、剪刀、钢直尺（300mm）、多用电表（数字）、样冲（φ1.5mm、φ2.5mm、φ3mm各1个）、螺丝刀（φ5mm×75mm，十字、一字各一）、镊子（140mm，尖头）、钢角尺（150mm）、木锉（粗、中、细，长200mm）、铁砧（φ65mm）、木工锤（0.25kg）
	1
	箱

	217
	工具箱（学生用）
	至少包含以下内容：圆头剪刀（刃长 50mm）、尖头剪刀、美工刀（中号）、尖嘴钳（125mm）、订书器、螺丝刀（φ3mm×50mm，十字、一字）、斩口锤（0.125kg）、金属直尺（150mm）、镊子、木锉（细齿，带木柄）、手工锯（附钢丝、锯条各 10 根）、C型夹（50mm）、三棱头锥、划痕针（150mm）、铁砧（ф30mm）、热熔枪（附胶棒）、打孔器、砂纸板（10 块）电动螺丝刀
	10
	箱

	218
	护目镜
	全塑，侧面完全遮挡
	50
	副

	数学（通用配置）（最高限价100000元）

	219
	函数计算器
	含数字基本运算、函数运算、一次二次函数拟合、统计运算等功能
	50
	台

	220
	图形计算器（教师用）
	彩屏、中文界面、可无线上网，可接多个传感器
	10
	台

	221
	直角坐标绿板
	有磁性，600×800mm，一面用白线画出15×20个方格,每个方格为40mm×40mm,另一面画直角坐标系附40个彩色圆形磁块和等腰三角形、直角三角形、一般三角形、平行四边形各两块，半透明材料，有磁性
	1
	块

	222
	制图板（教师用）
	木制，含架，600mm×400mm
	1
	套

	223
	制图板（学生用）
	木制，450mm×300mm
	50
	块

	224
	直尺
	木制，1000mm，一面加毫米刻度，另一面每100mm黑白相间分段
	10
	把

	225
	大三角板
	50cm，内轮廓为半圆，60°、45°各一
	10
	副

	226
	圆规
	450mm，附橡胶定位脚
	10
	副

	227
	量角器（半圆仪）
	Φ500mm
	10
	副

	228
	丁字尺（教师用）
	800mm
	1
	把

	229
	丁字尺（学生用）
	500mm
	25
	把

	230
	分数计算圆盘（教师用）
	φ300mm二等分～八等分各一组，演示分数基本性质等
	1
	套

	231
	分数计算圆盘（学生用）
	φ150mm二等分～八等分各一组，演示分数基本性质等
	25
	套

	232
	等分转盘
	φ300mm，二等分～八等分盘面各一片，带底座、指针，演示等可能事件概率等
	1
	套

	233
	骰子（教师用）
	棱长30mm，平面印制
	2
	个

	234
	骰子（学生用）
	棱长为15mm，红黄各一，平面印制
	25
	个

	235
	圆面积展开演示器
	φ200mm，演示圆面向长方形的转化
	1
	套

	236
	收纳盒
	有网状孔的塑制品规格：395mm×210mm×195mm,有活动式提手环
	20
	个

	237
	初中数学教学挂图
	1. 对称图形挂图：含12个脸谱图，12种花卉图，12种几何图案，8种建筑物照片，展示轴对称或中心对称的实物图，彩色
2. 圆周率与祖冲之挂图：（1）呈现圆周率的值，体现其是无限不循环小数；简介祖冲之及其通过割圆术求得的圆周率（约 率,密 率）；（2）例举部分与圆周率有关的公式和其发现者，例如：（欧拉 Leonhard Euler）（韦达 Francois Viete）（格列高里 James Gregors）（沃利斯 John Wallis）
3．黄金分割挂图：（1）介绍黄金分割的发现者和数学原理等；（2）介绍黄金分割在达·芬奇的艺术作品、雅典巴特农神庙的建筑和五角星、正五边形中的一些运用
	1
	套

	238
	教学移动终端
	屏幕≥10.4英寸学习教育移动终端，提供不少于三个助手教学平台，适用于学生与教师，内存6GB+128GB/全网通版（4G）
	3
	台

	239
	计算器
	具有四则运算、平均数运算、分数运算、开平方、存储功能
	45
	个

	240
	多功能三角板
	等腰直角三角形，斜边长140mm
	45
	把

	241
	大量角器（半圆仪）
	Φ500mm
	5
	副

	242
	卷尺
	纤维，3m
	25
	把

	243
	弹簧秤及钩码
	弹簧秤50g, 塑料钩码1g×10、2g×10、5g×5
	23
	套

	244
	沙漏
	30分钟
	1
	个

	245
	日晷
	水平式，φ500mm
	1
	个

	246
	演示算盘
	13位
	1
	个

	247
	小算盘
	10位
	23
	个

	248
	容量单位演示器
	含容量为1000毫升的量杯1个，1000 毫升的正方体容器1个，5毫升量筒1个，滴管1个帮助学生认识升、毫升，形成升、毫升的量感
	1
	套

	249
	计算多阶积木（立方厘米及立方分米正方体模型）
	含棱长为1cm的正方体20块，长10cm、宽1cm、高1cm的长方体18块，长10cm、宽10cm、高1cm的长方体板18块，棱长为10cm的正方体1块内壁边长为10cm的透明正方体塑料盒1个用于认识千以内的数及两、三位数加减法计算模型，建立1立方厘米和1立方分米的量感，理解1立方厘米和1立方分米的进率
	1
	套

	250
	双色翻转片（教师用）
	有磁性，直径45mm，50片，认识20以内的数，展示20以内加减法的过程
	1
	套

	251
	双色翻转片（学生用）
	直径15mm，50片，认识20以内的数，展示20以内加减法的过程
	45
	套

	252
	彩色图形片
	有磁性，含正方形、三角形、圆，按颜色、形状、大小进行分类
	1
	套

	253
	几何形体图形片               （教师用）
	有磁性，含不同形状、不同颜色的三角形、四边形、五边形，认识基本几何图形
	1
	套

	254
	几何形体图形片               （学生用）
	含不同形状、不同颜色的三角形、四边形、五边形，认识基本几何图形
	23
	套

	255
	20数板（教师用）
	有磁性，认识20以内的数展示20以内加减法的过程
	1
	块

	256
	20数板（学生用）
	200mm×50mm认识20以内的数，展示20以内加减法的过程
	45
	块

	257
	20序列板（教师用）
	有磁性，认识20以内的数
	1
	套

	258
	20序列板（学生用）
	每块200mm×35mm，认识20以内的数
	45
	套

	259
	塑料计算条片（教师用）
	有磁性，表示数2～10的条片各10个，表示数1的条片20个，不同颜色认识100以内的数，展示100以内加减法的过程
	1
	套

	260
	塑料计算条片（学生用）
	2~10数字的条片各10个，数字1的条片20个，分不同颜色，宽10mm
	23
	套

	261
	20以内的数射线板    （教师用）
	有磁性1200×80mm背面为100以内的数射线，单位长度为1cm认识20以内的数，展示20以内加减法的过程
	1
	块

	262
	20以内的数射线板      （学生用）
	240mm×30mm，单位长度为1cm
	25
	块

	263
	骰子（教师用）
	棱长为20mm，红黄各一，平面印制
	2
	套

	264
	骰子（学生用）
	棱长为15mm，红黄各一，平面印制
	45
	套

	265
	20以内的数字卡片及运算符号卡片（教师用）
	有磁性，1～10的数各2片，0、11～20的数各1片，加、减、乘、除及＝、＜、＞运算符号各2片，认识20以内的数，进行20以内加、减、乘、除等运算的练习
	1
	套

	266
	20以内的数字卡片及运算符号卡片（学生用）
	1～10的数各2片0、11～20的数各1片，加、减、乘、除及＝、＜、＞运算符号各2片，大小为35mm×25mm，认识20以内的数，进行20以内加、减、乘、除等运算的练习
	45
	套

	267
	几何形体模型(教师用)
	含长方体、正方体各3个，球、圆柱各1个
	1
	套

	268
	几何形体模型(学生用)
	含2种不同类型的长方体、正方体、球、圆柱体各一，认识常见的几何形体
	23
	套

	269
	百数图（学生用）
	80mm×80mm，含透明遮片，认识100以内的数，建立百以内数的表象
	45
	套

	270
	十进制位值板（教师用）
	有磁性，含个、十、百共3列，表示百以内的数、供学生在位值图做游戏
	1
	块

	271
	十进制位值板（学生用）
	含个、十、百共3列，表示百以内的数、供学生在位值图做游戏
	23
	块

	272
	正方体、长方体棱架组件        （教师用）
	圆棒直径为6mm，长度分别为90mm、120mm、150mm、180mm不同颜色，数量各14根，三维接头36个，透明黄色球状，通过搭正方体、长方体，认识正方体、长方体的特征
	1
	套

	273
	正方体、长方体棱架组件       （学生用）
	圆棒直径为2mm，长度分别为30mm、40mm、50mm、60mm不同颜色，数量各14根，三维接头36个，通过搭正方体、长方体，认识正方体、长方体的特征
	45
	套

	274
	正方体积木块（教师用）
	棱长为30mm，四种颜色各16块帮助学生积累空间的经验
	1
	套

	275
	正方体积木块（学生用）
	棱长为10mm，四种颜色各16块帮助学生积累空间的经验
	23
	套

	276
	七巧板（教师用）
	有磁性，有机玻璃材料，搭建不同的图形
	1
	副

	277
	七巧板（学生用）
	七种颜色,所组成的正方形80×80mm搭建不同的图形
	45
	副

	278
	街区地图（情景彩色图形片）（教师用）
	有磁性，印有头像、学校、电影院等场所图案认识方位
	1
	套

	279
	减法塔
	有磁性，含1个减法塔顶和4个减法塔身拼接而成演示计算两个三位数的差
	1
	套

	280
	多连块（教师用）
	有磁性，可拼接成不同色彩的1连块（1块）、2连块（1块）、3连块（2块）、4连块（5块），利用多连块拼嵌
	1
	套

	281
	多连块（学生用）
	可拼插，含不同颜色的1连块（1块）、2连块（1块）、3连块（2块）、4连块（5块），单连块的边长为60mm，利用多连块拼嵌
	45
	套

	282
	铁制底板
	210mm×297mm
	45
	张

	283
	彩色塑料棒（教师用）
	4色，配塑料套管，长分别为120mm、160mm、200mm、240mm的棒各10根，可拼接做不同的多边形
	1
	套

	284
	彩色塑料棒（学生用）
	4色，长为60mm的棒20根，长为80mm、100mm、120mm的棒各10根做不同的多边形
	45
	套

	285
	透明分米方格板
	1000mm×1000mm，内画分米方格，认识平方分米，表示平方分米与平方米的关系
	1
	块

	286
	平方米板
	塑料软布，1m×1m，认识平方米
	10
	块

	287
	平方分米板
	塑料，100mm×100mm，认识平方分米，表示平方分米及平方厘米的关系
	45
	块

	288
	平方厘米板
	塑料，10mm×10mm，10个，认识平方厘米
	45
	套

	289
	多边形图形板            （彩色图形板）
	有磁性两面用，可悬挂，用方格数估算不同的多边形图形的面积
	1
	块

	290
	非多边形图形板                 （图形面积计算组合）
	含树叶模型板和半径为300mm的圆模型板，用方格数估算不同形状图形的面积
	1
	套

	291
	塑料火柴棒（教师用）
	长100mm的棒100根
	1
	套

	292
	塑料火柴棒（学生用）
	长30mm的棒60根
	23
	套

	293
	小数数位顺序表             （教师用）
	有磁性，含小数数位顺序表1张
	1
	套

	294
	整数数位顺序表              （教师用）
	有磁性，含整数数位顺序表1张，0～9的数字卡片各10张认识整数的结构
	1
	套

	295
	分数墙（教师用）
	有磁性，由分数图板和1、1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/7、1/8、1/9、1/10、1/12、1/16的分数条片组成用于对相等的分数进行直观的探究，异分母分数大小的简单比较，同分母分数的运算
	1
	套

	296
	基本图形透明塑料片           （教师用）
	有磁性含长方形和三角形，用于认识平行四边形和梯形
	1
	套

	297
	图形面积拼板（教师用）
	有磁性，由坐标白板和透明的平行四边形（1个）、一般梯形（1个）、等腰梯形（1个）、直角梯形（2种，2个）、正方形（1个）、长方形（1个）、等腰三角形（2个）、直角三角形（3种，4个）组成，高相等用于探究平行四边形、三角形、梯形的面积公式及它们与长方形面积之间的关系
	1
	套

	298
	立方体模型
	由27块棱长为30mm的小正方体组成，用于搭建立体图形，建立空间概念
	1
	套

	299
	长方体和正方体表面积展开模型（教师用）
	用于探究长方体、正方体表面积的计算
	1
	套

	300
	钟面模型（教师用）
	24时制面板，时针、分针、秒针三针联动，用于认识钟面，用于认识钟面
	1
	件

	301
	钟面模型（学生用）
	24时制面板，时针、分针、秒针三针联动，用于认识钟面，用于认识钟面
	40
	件

	302
	空气消毒净化器
	移动式，移动方便；医用级循环风动态空气消毒，可快速杀菌消毒，阻断传播；采用双侧进风，循环风量≥700m³/h；噪音低至50db以下，不影响正常教学；可快速净化空气中的颗粒物（PM2.5）、甲醛及TVOC；适用空间为60m³
	1
	台

	音乐（通用配置）（最高限价160000元）

	303
	录音机
	MP3、带CD USB接口
	1
	台

	304
	指挥棒
	专业级
	1
	根

	305
	定音器
	适合中学生用常规定音器。
	1
	个

	306
	识谱教具
	带磁性的各种常用音符教具和五线谱白板贴，含单纯音符、附点音符、休止符，拍号、小节线、终止线等常用记号，不同颜色
	1
	套

	307
	谱架
	可折叠
	6
	个

	308
	手风琴
	120贝斯
	1
	架

	309
	口琴
	高音 (C调)
	1
	把

	310
	口琴
	重音（C调）
	1
	把

	311
	竖笛
	8孔
	1
	支

	312
	口风琴
	37键
	45
	个

	313
	铜锣（小锣）
	φ220mm
	1
	面

	314
	小钹
	φ140mm
	1
	副

	315
	大钹
	Φ180mm
	1
	副

	316
	小鼓
	φ200mm，中国鼓，大、小，含鼓架
	1
	面

	317
	小军鼓
	西洋鼓，含鼓架
	1
	面

	318
	爵士鼓
	5鼓
	1
	套

	319
	低音木琴
	音条乐器（c-a1）
	1
	架

	320
	中音木琴
	音条乐器（c1-c³）
	2
	架

	321
	高音木琴
	音条乐器（c²-a³）
	3
	架

	322
	三角铁
	10mm×200mm
	2
	副

	323
	手柄碰钟
	木把，金属铃
	2
	对

	324
	碰钟
	金属铃
	1
	对

	325
	方木梆子
	木质，配敲击棒一个
	1
	个

	326
	龙口梆子
	木质，配敲击棒一个
	1
	个

	327
	木鱼
	五音连架连包
	1
	套

	328
	单响筒
	木质，配敲击棒一个
	2
	个

	329
	双响筒
	胶木
	2
	副

	330
	手铃
	3铃
	2
	对

	331
	串铃
	大号
	2
	个

	332
	双排手摇铃
	塑制
	1
	个

	333
	铃圈
	1、材质：木质、金属、丝带等；
2、结构：整体呈六芒星造型，辅以三色丝带点缀装饰，配有5对黄铜铃片组成，主体上附带考级产品标识；
3、规格：整体对角直径≥340mm，整体厚度≥20mm；
4、使用方法：手持铃圈交替上下摇动即可发声；
	1
	个

	334
	腰铃
	编织带，金属铃
	1
	个

	335
	沙蛋
	塑制
	1
	对

	336
	沙球
	塑制
	1
	对

	337
	沙筒
	木制　
	1
	对

	338
	手鼓
	8寸
	1
	面

	339
	节奏铃鼓
	1、规格：鼓面直径≥200mm，高度≥43mm；
2、材质：羊皮、木质板材、金属铃片
3、结构：产品整体呈圆形。附带考级产品标识；
4、鼓面标注不少于十六种常见节奏类型，并且一一对应的标注节奏名称、五线谱记谱方法、简谱记谱方法、划拍以及节奏时值。例如：二八、小切分以及大附点等。
5、使用方式：通过手敲击鼓面或摇晃。
	1
	面

	340
	地鼓
	8寸
	1
	面

	341
	非洲鼓
	10寸
	1
	个

	342
	雨声器
	大
	1
	个

	343
	雨声器
	小
	1
	个

	344
	音砖
	8音
	1
	个

	345
	专业二胡
	专业
	1
	套

	346
	古筝连架
	连架
	1
	套

	347
	葫芦丝
	专业可调型
	1
	只

	348
	16孔长笛
	普及型
	1
	件

	349
	17K黑管
	普及型
	1
	件

	350
	小号
	普及型
	1
	件

	351
	电吉他
	含音箱，附连接线
	1
	套

	352
	吉它
	41寸
	1
	把

	353
	专业4/4大提琴
	专业型
	1
	件

	354
	中档4/4小提琴
	木质
	1
	件

	355
	钢琴 (连凳、连套）
	130M，88键
	1
	架

	356
	数码钢琴(连凳、琴套)
	88键（教师用）
	1
	架

	357
	教学移动终端
	操作系统：移动终端专用操作系统
屏幕尺寸：≥11寸
触摸屏类型：电容屏
接口类型：Type-c
内存：≥6G+128G
	3
	台

	358
	节拍器
	机械
	1
	台

	359
	堂鼓
	8寸、含鼓架
	1
	面

	360
	铝片琴（铝（钢）板琴）
	15音(附包)
	1
	架

	361
	三角铁
	10×150mm
	2
	套

	362
	腕铃
	小号
	2
	个

	363
	音束（音树36音）
	连架
	1
	个

	364
	卡祖笛
	塑制
	1
	个

	365
	动物头饰
	包含但不限于：青蛙、小狗、小鸟、小猪、小猫、小兔、小羊、狼、小鸭、狮、虎、乌龟、公鸡、母鸡、小鸡、熊猫、长颈鹿、猴子、蜜蜂、小熊、乌鸦、孔雀、鱼、马等头饰，用于中、低年级情景创设及角色扮演
	2
	套

	366
	自然物景头饰
	包含但不限于：花、草、树、种子、叶子、太阳、月亮、星星、风、云、雷、电、雨等头饰，用于中、低年级学生情景创设及角色扮演
	2
	套

	367
	音序器软件
	可以进行多风格多编制的音乐制作；可以通过连接拾音设备拾取外部音源；可对音频进行后期音效与音频平衡处理；具备常见乐器（管弦乐器/民族乐器/打击乐器）模拟发声的采样音色，以及通过声音合成技术塑造的音色
	1 
	件

	368
	拟声乐器
	包含但不限于：鸟鸣器×2、海水盘（φ35cm～45cm）×2、雨棍×2、蛙鸣器×4、雷声器（竹质，约φ75mm）×1、雷声鼓（塑壳，大号约150mm×150mm、中号约800mm×225mm、小号约45mm×90mm各1）、火车笛×1、雨声筒×2、海洋鼓（海洋音效鼓）×2
	1 
	套

	369
	合成器
	88键电子键盘，音频编辑、音色采样与输入一体
	1 
	台

	370
	腰鼓
	φ9cm～12cm，儿童用小腰鼓
	4 
	个

	371
	箱鼓（教师用）
	也称木制打箱，约30cm×30cm×48cm
	1 
	个

	372
	箱鼓（学生用）
	也称木制打箱，约30cm×30cm×48cm，代替凳子
	1 
	个

	373
	小军鼓
	φ356mm（14in），深度140mm（5.5in），配木质鼓棒、鼓刷、毛毡鼓棒、鼓架
	1 
	个

	374
	行进打击乐
	行进大军鼓×1（含木质鼓棒）、行进小军鼓×2（含木质鼓棒）、指挥杖×1
	1 
	套

	375
	音筒套装
	C大调自然音阶套组音筒，音域：C～C1，每根管都带有音名，音管长度：305mm（12in）～700mm（24in），含锤、硬质塞盖、音筒架（木质，律音管落地式展示架，可放至少13根音筒）
	1 
	套

	376
	磁吸板套装（学生用）
	包含但不限于：磁性白板，约42cm×55cm，（一面为五线谱、一面为纯白板，双面均可书写），带落地支架，可移动，可拆卸；彩色吸铁石（双色，各4颗）
	1 
	套

	377
	磁吸板套装（教师用）
	包含但不限于：磁性白板，约100cm×150cm（一面为五线谱、一面为纯白板，双面均可书写）；彩色吸铁石（双色，各30颗）
	1 
	套

	378
	音符磁铁
	符头大小与五线谱间距相匹配，含高音谱号×1、低音谱号×1、两间高度的数字2、3、4（2个）、6、8；全音符×1、二分音符×2、四分音符×4、八分音符×4、二八音符型×2、十六分音符×4、四十六音符×4、全休止符×1、四分休止符×2、八分休止符×4、十六分休止符×4
	1 
	套

	379
	彩色按钟
	金属制，8音彩色按钟（音域：C2～C3）×3，20音彩色按钟（音域：a～e2半音阶）×1
	1 
	套

	380
	钟琴
	25音半音音阶，高音版（音域c3～c5）×1、中音版（音域c2～c4）×1，附软胶槌头和木槌头各2对
	1 
	套

	381
	花盆鼓
	18寸、牛皮鼓面，带木质支架
	1 
	面

	382
	建鼓
	直径120cm，带支架
	1 
	面

	383
	小型打击乐
	含三角铁×4、碰铃×4、串铃×4、沙锤×4、手铃×4、响板×12、刮棒×2、铃鼓×12、双响筒×4、木鱼×4、齿木×2、加沟单响筒×2
	1 
	套

	384
	舞狮头道具
	9寸左右
	2 
	个

	385
	快板
	含红绸、大板、小板
	2 
	副

	386
	灯笼道具
	含大灯笼：可折叠，展开后约8寸（φ20cm，高20cm）；小灯笼串，长度约40cm～50cm
	1 
	套

	387
	木兰扇
	也称太极扇，红色或玫红色
	1 
	把

	388
	葫芦丝
	C调或降B调
	1 
	只

	389
	舞蹈手绢花
	麻纱，大红色，八角，对角长约40cm
	1 
	对

	390
	水袖
	单袖，长150cm以上
	1 
	件

	391
	新疆手鼓
	羊皮或牛皮制，φ40cm
	1 
	面

	392
	新疆辫子帽
	18辫以上
	1 
	顶

	393
	新疆六角帽
	帽围55cm左右，彩色亮片装饰
	1 
	顶

	394
	京剧脸谱面具
	各行当各色脸谱，包括生、旦、净、丑代表形象以及红、黄、蓝、绿、黑等代表形象
	1 
	套

	395
	京剧头套
	头饰加头套一体，青衣、花旦、老生胡子、小生衣冠各1
	1 
	套

	396
	京剧戏服
	外披、青衣、小生、花旦、老生各1
	1 
	套

	397
	尤克里里
	木制，长584mm（23in）～660mm（26in），20品，含琴盒
	1 
	把

	形体教室（最高限价11200元）

	398
	钢琴
	立式，不低于130cm，带琴凳、琴罩
	1
	台

	399
	升降衣架
	不锈钢材质，尺寸规格根据学校实际情况配置
	1
	组

	美术（通用配置）（最高限价131600元）

	400
	数码照相机
	像素不小于2000万，有翻拍功能另配变焦镜头及微距镜，带三角架
	1
	台

	401
	数码摄像机
	500万像素以上，大容量附全套配件
	1
	台

	402
	移动硬盘
	不少于2T
	1
	个

	403
	金属直尺（钢直尺）
	1000mm
	1
	套

	404
	钢直尺
	1000MM，不锈钢材料制造，清晰耐磨
	1
	把

	405
	衬布
	含灰（浅灰、中灰、深灰），蓝（淡蓝、钴蓝、深蓝），黄（土黄、中黄、深黄），绿（淡绿、翠绿、深绿），白，深红，淡褐共15种颜色各一块，每块长1500mm
	1
	套

	406
	石膏几何体（写生教具）
	六面体、球体、圆柱、圆锥
	1
	套

	407
	石膏像
	贝多芬、阿格里巴、亚历山大（分面）
	1
	套

	408
	民间美术欣赏及写生样本
	包含但不限于：淮阳泥塑、惠山泥人、牵线木偶、山西布鸡、万花筒、拨浪鼓、布老虎、风筝、皮影、民间玩具等共20件立体玩具高度200mm～400mm（ 风筝、皮影除外)
	1
	套

	409
	陶瓷样本
	含陶、罐、瓶、唐三彩共10件
	1
	套

	410
	毡垫
	书画毛毡500mm*700mm
	45
	块

	411
	写生灯
	高度：约2.3m；功率：30瓦，含灯泡,约3.8米线控开关，灯罩直径约24cm，灯泡景深可前后调节
	4
	台

	412
	写生台
	800mm×600mm
	2
	个

	413
	画架
	对应2号画板
	25
	个

	414
	画架
	对应0号画板，木质，摇杆升降
	1
	个

	415
	写生凳
	便携式
	26
	个

	416
	画板
	0号（900mm×1200mm)
	1
	块

	417
	画板
	2号（450mm×600mm）
	45
	块

	418
	木版画工具包
	包含但不限于：木刻刀(圆口、三角口、斜口三件套)，滚筒，马莲，油墨(黑、红、蓝、绿、褐色)，雪浮版(新木刻材料，4K、8K、16K、32K各4张）
	45
	套

	419
	版画机
	4开、附水性油墨6色  (黑、红、蓝、绿、黄、褐)
	1
	台

	420
	陶艺工具
	包含但不限于转台、打光器、雕塑工具、木锤、木擀杖、切刀、拉泥刀、泥浆盆
	1
	套

	421
	转盘
	陶艺用
	1
	只

	422
	打光器
	竹片、牛角片
	1
	套

	423
	雕塑工具
	含雕塑工具、木锤、木擀杖、切刀
	1
	套

	424
	陶艺雕塑工具
	2#、11#、13#、21#、30#
	1
	套

	425
	木锤
	木质
	1
	把

	426
	擀杖
	约φ30mm×300mm
	1
	根

	427
	切刀
	木质
	1
	把

	428
	切线
	木质
	1
	副

	429
	拍子
	塑料
	1
	把

	430
	油画箱
	约90*50*35cm；大支油画170ml；挂幅18.2*34.1cm；油画24色12ml
	1
	箱

	431
	绘画用具包（教师用）
	包含但不限于：24色水粉12ml；24色水彩12ml；毛笔套装4支；调色盒13格；国画24色12ml
	2
	套

	432
	绘画用具包（学生用）
	包含但不限于：24色水粉12ml；24色水彩12ml；毛笔套装4支；调色盒13格；国画24色12ml
	45
	套

	433
	制作工具包（教师用）
	包含但不限于：剪刀、花边剪刀、美工刀、钩刀、雕塑刀、热熔枪、硅胶棒、打孔机（单孔）、手工锯（附锯条）、尖嘴钳、手电钻（附钻头）、螺丝刀（十字、一字）、木锉（细尺）、钳工锤、镊子等含配套工具箱
	1
	套

	434
	制作工具包（学生用）
	包含但不限于：剪刀、雕塑刀、美工刀、花边剪刀、尖嘴钳、镊子含配套专用工具盒（袋）
	48
	套

	435
	人体结构活动模型
	木质关节活动人，高约500mm，适合中学生使用。
	1
	件

	436
	手模型
	木质，男左、女右各一
	1
	套

	437
	磁压条
	长度30cm(6条)
	5
	包

	438
	磁钉
	φ20mm
	28
	个

	439
	磁钉
	φ30mm
	28
	个

	440
	教学移动终端
	屏幕≥10.4英寸学习教育移动终端，提供三个助手教学平台，适用于学生与教师，内存6GB+128GB/全网通版（4G）
	9
	台

	441
	高拍仪
	像素不小于1280万，自动对焦，有无线传输功能
	2
	台

	书法教学器材（通用配置）（最高限价4080元）

	442
	移动硬盘
	不少于2T
	1
	个

	443
	墨盘
	瓷质
	45
	台

	444
	笔架
	木质悬挂式
	45
	个

	445
	笔搁
	瓷质
	45
	个

	446
	毛笔
	大楷笔、小楷笔、狼毫笔各一
	45
	套

	447
	毛毡
	500mm×500mm
	45
	块

	448
	有机玻璃垫板
	200mm×300mm
	45
	块

	449
	镇纸
	竹、木材质，长条光面
	45
	对

	450
	临摹架
	高约350mm
	45
	个

	451
	笔洗
	瓷质
	45
	套

	452
	磁压条
	约300mm×14mm×6mm，塑料条的一面镶嵌有约295mm×8mm的磁条,另一面有0---290mm的刻度
	30
	个

	453
	教学移动终端
	操作系统：Android
屏幕尺寸：≥11寸
触摸屏类型：电容屏
接口类型：Type-c
内存：≥6G+128G
	4
	台

	454
	高拍仪
	像素不小于1280万，自动对焦，有无线传输功能
	2
	台

	多媒体语言教室（最高限价43500元）

	455
	交换机
	100M/1000M自适应：
48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆 SFP+,交流供电)，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps
	2
	台

	456
	耳麦
	降噪外语听说专用头戴式有线耳机，产品阻抗32欧姆，灵敏度112dB，耳机插头3.5mm插头
	50
	个

	457
	机柜
	材质：冷轧钢板+开门
尺寸要求：1200*600*600mm
	1
	台

	458
	辅助设备
	24口配线架*3个
24口理线架*3个
配套机柜PDU*1个、网络跳线100个等
	1
	套

	劳动技术（通用配置）（最高限价60950元）

	459
	金属直尺（钢直尺）
	300mm
	45
	把

	460
	钢直尺
	300MM，不锈钢材料制造，清晰耐磨
	45
	把

	461
	卷尺
	纤维，1500mm
	24
	把

	462
	材料盘
	约200mm×300mm×30mm，塑料
	45
	个

	463
	工具箱
	约450mm×200mm×250mm，用于放置劳技教学所需的各种操作工具，便于携带
	12
	箱

	464
	剪刀
	2号、刃长50mm，镀铬
	23
	把

	465
	美工刀
	中号，刀片能锁定
	23
	把

	466
	石刻刀
	平口，斜口，两端开口
	45
	把

	467
	镊子
	尖头，不锈钢,140mm
	45
	把

	468
	工作垫板
	细木工板，约400mm×300mm×10mm
	45
	块

	469
	针线盒
	含不同型号缝衣针、不同颜色细线、顶针箍等
	23
	套

	470
	珠针
	30个/盒
	24
	盒

	471
	发泡塑料板
	高密度，约200mm×200mm×20mm
	45
	块

	472
	钩针
	钩毛线用，150mm　
	45
	根

	473
	电熨斗
	蒸汽式,1000W
	1
	台

	474
	裁缝剪刀
	刃长120mm
	12
	把

	475
	食品雕刻刀
	含U形刀、V形刀、平口刀
	23
	套

	476
	剪枝剪（枝剪）
	150mm　8"
	24
	把

	477
	水仙雕刻刀
	平口、圆口各一
	23
	把

	478
	水桶
	5L
	4
	个

	479
	护目镜
	全塑，侧面完全遮挡
	50
	副

	480
	陶模
	硬塑料，5种造型
	23
	套

	481
	陶艺工具
	包含但不限于转台、打光器、雕塑工具、木锤、木擀杖、切刀、拉泥刀、泥浆盆等
	23
	套

	482
	转盘
	陶艺用
	23
	只

	483
	木锤
	木质
	23
	把

	484
	打光器
	竹片、牛角片
	23
	套

	485
	陶艺雕塑工具
	2#、11#、13#、21#、30#
	23
	套

	486
	擀杖
	约φ30mm×300mm
	23
	根

	487
	泥浆盆
	直径约200mm
	23
	个

	488
	梯子
	人字梯，使用高度不低于1600mm
	1
	架

	489
	仪器车
	约680×460×820mm,不锈钢
	1
	辆

	490
	电池盒
	1号电池盒，4节/组，可串可并
	10
	组

	491
	电池盒
	5号电池盒，4节/组，可串可并
	10
	组

	492
	工具箱
	约350mm×150mm×250mm，用于放置劳技教学所需的各种操作工具，便于携带
	10
	个

	493
	金属直尺（钢直尺）
	150mm
	20
	把

	494
	直角尺（钢角尺）
	200mm
	20
	把

	495
	多功能绘图尺
	300mm
	1
	把

	496
	立体镜
	双片，附6张立体照片
	10
	套

	497
	双锥体爬坡演示器
	演示重心下降，双锥体爬坡的现象
	1
	套

	498
	金属丝标本
	钢、铁、铜丝各一，φ2mm×100mm
	10
	套

	499
	机械手模型
	神爪
	1
	件

	500
	橡筋动力模型
	组装橡筋直升机套件
	1
	套

	501
	组装拱桥模型
	含桥墩、弧形块，7块、11块各一组
	1
	套

	502
	导线标本
	含单股硬线、两芯绞合线、两芯护套硬线、三芯护套硬线、两芯护套软线、三芯橡胶花线各一，长150mm
	10
	套

	503
	手电筒（组装手电筒材料）
	外壳透明，可拆装，可看清内部构造
	10
	个

	504
	单刀单掷开关                （单刀开关）
	约0.8*0.4*0.1m
	40
	个

	505
	单刀双掷开关
	优质铜材，电镀处理，底座为胶木
	40
	个

	506
	电路综合演示实验箱
	强磁模块、一套多用、任意组合、利于探究、演示便捷（不少于32个模块）功能：电路的组成、导体的串联、导体的并联、模拟交通信号灯的连接、太阳能电池的应用、电能转化为其他形式的能、二极管的单向导电性、铅笔芯的变阻作用、导体的电阻与其长度的关系等等
	1
	套

	507
	接线板
	双USB，大间距6孔
	1
	个

	508
	电源开关示教板
	强磁模块、一套多用、任意组合、利于探究、演示便捷(不少于43个模块)功能：1、磁控:利用干簧管的磁控作用控制多种负载工作2、声控:由驻极话筒、音乐IC及放大电路组成声控电路，对击掌声极为敏感3、光控:以光敏管作为传感元件用光线控制负载工作4、温控:利用热敏电阻的热敏特性控制三种负载工作
	1
	套

	509
	红绿灯示教板
	强磁模块、一套多用、任意组合、利于探究、演示便捷(不少于17个模块)功能：1、控制红绿灯:利用一只单刀双掷开关控制红、绿两只信号灯的发光或熄灭2、简单电路的组成:最简单的电路由电源、开关、导线和负载组成3、导体的串联:可由红、绿两灯组成串联电路4、导体的并联:可由红、绿两灯组成并联电路
	1
	套

	510
	玩具电动机
	包含但不限于3种不同功率的直流电动机
	1
	套

	511
	电磁铁实验器
	6V
	1
	套

	512
	迷宫模型
	不少于3种
	1
	套

	513
	钢丝钳
	160mm
	20
	把

	514
	剥线钳
	140mm
	20
	把

	515
	尖嘴钳
	160mm
	1
	把

	516
	尖嘴钳
	125mm
	40
	把

	517
	圆口钳
	140mm
	40
	把

	518
	斜口钳
	115mm，带防滑手柄
	40
	把

	519
	螺丝刀（螺钉旋具）
	十字、一字，不同规格
	1
	套

	520
	螺丝刀
	φ3mm×50mm，一字、十字各一
	40
	套

	521
	手电钻
	φ6mm，配钻头，充电式，二级电源
	1
	把

	522
	钳工锤
	0.125kg
	40
	把

	523
	铁砧
	φ65mm
	1
	个

	524
	铁砧
	ф30mm
	40
	个

	525
	开花冲
	φ4mm
	40
	支

	526
	划痕针
	细圆头钢针，150mm，塑柄
	40
	支

	527
	C型夹
	50mm
	40
	个

	528
	木锉
	粗、中、细，200mm
	1
	把

	529
	木锉
	细齿，150mm，带木柄
	40
	把

	530
	木工锤
	0.25kg
	1
	把

	531
	剪刀（圆头剪刀）
	尖型圆头，刃长52mm，塑柄
	40
	把

	532
	美工刀
	小号，刀片能锁定
	40
	把

	533
	美工刀
	中号，刀片能锁定
	1
	把

	534
	花边剪刀
	8种花边一套
	1
	套

	535
	手锯架(手工锯)
	锯条长150mm，附钢丝锯、锯条各2根,两用
	20
	把

	536
	锥子
	三角锥、园锥各一
	20
	套

	537
	镊子
	140mm，尖头、圆头各一
	1
	套

	538
	电烙铁
	内热式，20W，附架、焊锡丝
	1
	套

	539
	多用电表
	数字式
	1
	个

	540
	橡胶手套
	橡胶
	40
	副

	541
	台虎钳
	钳口宽100mm
	1
	台

	542
	多功能组合车床                （木工组合车床）
	有车、锯、磨、钻、割等功能（五合一）
	1
	套

	543
	手板锯（板锯）
	400mm
	1
	把

	544
	木工框锯（木工锯）
	300mm
	1
	把

	图书阅览室（最高限价285400元）

	545
	RFID读者证
	通过非接触式感应识别，快速读取读者的信息。
1.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写；
2.借书证用于读者的身份识别，通过非接触式感应识别，快速读取读者的信息；
3.符合标准：ISO 14443-A；
4.具有不可改写的唯一序列号（UID）；
5.可根据不同客户的实际情况进行设计制作；
6.有效使用寿命：≥10年；
7.有效使用次数：≥10万次；
	1400
	枚

	546
	馆员工作站
	工作站包括一个用于RFID读写、编码的设备和配套软件，实现图书从条码到RFID的转换，标识流通的文献资料，同时要求系统通过SIP2接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。
1.工作频率：13.56MHz；
2.符合标准：符合 ISO15693/ISO14443A，ISO18000-3标准； 
3.响应速度：≥10个标签每次
4.防冲突性：≥10个标签每次
响应时间：≥8个标签每秒
5.通信接口：USB；
6.读取能力：设备可对RFID标签非接触式地进行阅读
系统提供：图书编目、图书典藏、图书流通、标签转换、标签应用、图书查询功能模块。
	1
	套

	547
	RFID层标架标签
	可多次写入及读取书架位置基本信息，用于书架及相关图书信息查询。
1.工作频率：13.56MHz；
2.符合ISO15693标准；
3.内存容量：≥1024bits；
4.有效使用寿命：≥10年；
5.有效使用次数：≥10万次；
6.标签具有抗金属性；
7.架位信息卡支持条码枪读取
支持非接触式地读取和写入。
	600
	枚

	548
	智能点检书车
	可排架，查找和统计特定的流通资料，在图书馆工作人员寻找丢失资料和盘点书籍时发挥效率。
1.采用移动推车结构，其中前面 2 个定向，后面 2 个万向带刹车，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID阅读器、手持天线、蓄电池等。
2.控制计算机：CPU：≥6核，内存：≥4G ；硬盘：≥64G ；操作系统：适配国产办公应用软件；
3.触摸显示屏：≥12寸纯平电容式触摸屏；
4.工作频率：13.56MHz；
5.防冲突性：一次可有效识读8个RFID标签
6.符合标准：ISO15693标准、ISO 18000-3标准；
7.手持天线：通信接口：USB、蓝牙；
8.蓄电池：设备具备电量显示装置，通过自带LED板显示现有设备电压状态，电源容量；连续续航使用时间：≥12 小时；
9.图书上架区；独立书架天线，图书容量不低于20 册；
响应速度：≥8个标签每秒
软件提供：图书定位、图书理架、图书调拨、图书剔除、图书盘点、图书上架模块。
	1
	套

	549
	图书自助借还设备（台式）
	用于读者自助进行流通资料的借还等操作，同时要求系统通过SIP2接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。
1.设备结构；采用桌面式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID阅读器天线模块等。
2.控制计算机：CPU：≥6核、内存：≥4G 、硬盘：≥64G 、操作系统：适配国产办公软件
3.触摸显示屏：≥21寸纯平电容式触摸屏；
4.工作频率：13.56MHz；
5.图书识读能力：≥5本/次（图书厚度为2.5CM）；
6.符合标准：符合 ISO15693，ISO14443A，ISO18000-3标准；
7.标签读写：一秒至少可有效识读10个RFID标签（图书厚度为2.5CM）
8.响应速度：≥8个标签/秒
	1
	台

	550
	自助检索机
	可以检索图书馆内的馆藏信息及读者个人借还等信息终端设备。
1.设备结构；采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID阅读器天线模块等。
2.控制计算机：CPU：≥6核、内存：≥4G 、硬盘：≥64G 、操作系统：适配国产办公应用软件；
3.触摸显示屏：≥42寸纯平电容式触摸屏；
4工作频率：13.56MHz；
5.符合ISO15693，ISO18000-3/ISO14443A标准；
6.标签读写：≥1个标签/次
系统提供:图书馆网站、新书发布、图书查询、借还查询、馆藏统计、电子图书等模块
	1
	套

	551
	文献管理软件（V7.0）
	1.系统架构为C/S架构，数据库适配国产办公软件。2.系统包含流通管理系统，中文图书管理系统、中文连续出版物管理系统。3.图书编目：图书已MARC形式在国图中图数据网上查重和套录。4.系统提供Z39.50服务器管理功能。5.系统提供图书馆数据分析管理功能。6.系统支持书次号四角号码格式可根据自定义生成。7.系统提供CNMARC与LCMARC（USMARC）之间相互转换。8.系统支持自动建立运行日志。9.系统提供自定义馆藏项的标准MARC输入、输出接口MARC编辑器。10.图书报表包括：总括登记账，财产登记账，中央学科类目，中央库明细，报表生成器。11.系统支持期刊预订：年度续订、订单打印、套录数据导入、订单验收、现刊财产登记、期刊预订。12.系统支持下架装订：装订下架、装订本验收、过刊财产登记、过刊馆藏修改、过刊编目、刊标打印、刊标打印二、期刊复本剔除、期刊剔除帐目、装订本统计；13.系统支持二次文献期：刊篇目制作、期刊文摘制作、期刊全文制作一、期刊全文制作二、期刊篇目统计、期刊文摘统计、期刊全文统计、个人篇目统计、单位篇目统计、二次文献报表、二次文献检索；14.系统支持期刊管理：期刊数据导入、期刊数据导出
	1
	套

	552
	图书消毒柜
	用于档案、图书、文件等纸质物品进行杀菌消毒：
1.容量：不小于330L
2.层数：3层
3.消毒量（20mm厚度）：不少于150本
4.消毒时间：约60分钟
5.臭氧还原方式：臭氧还原装置
6.锁门方式：自动落锁
	1
	台

	553
	校园数字图书馆平台
	1.通过网页端、移动APP等多种阅读终端，构建一体化阅读终端环境。
2.提供了海量的数字图书。
3.电子图书资源版权正规，经过正规授权，险；
4.支持多种终端设备
5.软件提供：1.图书资源2.视听资源3.本馆讯息4.读书活动5.校本资源6.查找图书7.在线阅读8.数字图书馆多方位数据统计与分析
6.客户端：客户端运行环境适配国产办公软件
	1
	套

	554
	电子阅读终端
	操作系统：适配国产办公应用软件
屏幕尺寸：≥11寸
触摸屏类型：电容屏
接口类型：Type-c
内存：≥6G+128G
	28
	台

	555
	校园漂流柜
	读者自助进行流通资料的借、还、查询等操作，提高图书流通速率，简化流程。
为读者提供借、还24小时自助服务；
每层柜门采用透明亚克力材质，可以看到放入图书的书脊；
每层柜门采用电控锁，门自动弹开，门锁自带检测信号，开门或关门状态能够检测；
≥8寸电容屏，精准操作；
集成RFID终端管理软件，操作直观简洁，便于操作；
1.显示器尺寸：≥8寸
2.操作系统：适配国产办公应用软件
3.登录模式：支持借书证登录
4.工作频率：13.56MHz
	1
	台

	556
	图书采集器含软件
	1.系统支持扫描图书ISBN 编号检索在馆图书信息，显示复本情况；
2.系统支持图书数据导入和订购数据导出功能；
3.系统支持图书盘点功能；
4.软件功能完备，具有如下功能要求。
5.ISBN数据查询：扫描图书ISBN显示图书信息，相同ISBN号不同书名能同时显示，并显示在馆数量；
6.采购数据处理：对订购的数据能查询，修改，浏览工；
7.盘点数据处理：扫描图书条形码显示图书信息并盘点；
	1
	把

	557
	AI眼镜
	1.镜框材质：优质镁铝合金镜框
2.镜片材质：树脂
3.麦克风：气导麦克风*5+骨传导麦克风*1
4.存储容量：不小于64GB
5.支持Wi-Fi6,双模蓝牙5.4
	9
	副

	心理辅导器材（通用配置）（最高限价226200元）

	558
	认知能力评估训练仪
（该设备须提供样品及功能展示）
	1.主机：处理器不低于4G内存，固态硬盘不低于120G；显示屏尺寸：不小于13.3英寸，辨率：1920×1080，电容触摸屏；
2.仪器屏幕可0~180°翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。
3.仪器提供带液晶显示的物理按键，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。仪器须有后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。
4.仪器具备收纳盒，可收纳测笔。
5.仪器具有自主登录、测评或训练、报告查看等功能，测评或训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。至少提供对注意力、记忆力、思维力、反应时、感知觉、观察力等六大认知能力不少于18个因子、26项任务进行评估与训练。
6.仪器单机或联网均可正常使用；仪器测试数据可自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告。
	1
	台

	559
	操作能力评估训练仪
	1.主机：处理器不低于4G内存，固态硬盘不低于120G；显示屏尺寸：不小于13.3英寸，辨率：1920×1080，电容触摸屏；
2.仪器屏幕可0~180°翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。
3.仪器提供带液晶显示的物理按键，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。仪器须有后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。
4.仪器具备收纳盒，可收纳测笔。
5.仪器具有自主登录、训练、报告查看等功能，训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。对手眼协调、四肢协调、精细动作水平、表象操作等操作技能进行评估与训练，至少提供双手协调、四肢反应时、运动反应时、动作稳定、手指灵活、心理旋转、三维旋转等6个因子、7项任务。
6.仪器单机或联网均可正常使用；仪器测试数据可自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告。
检测报告及计算机软件著作权登记证书要求：
（1）投标人或制造商提供所投产品CMA或第三方CNAS检测机构出具的检测报告；
	1
	台

	560
	学习态度引导仪
	1.主机：处理器不低于4G内存，固态硬盘不低于120G；显示屏尺寸：不小于13.3英寸，辨率：1920×1080，电容触摸屏；
2.仪器屏幕可0~180°翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。
3.仪器提供带液晶显示的物理按键，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。仪器须有后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。
4.仪器具备收纳盒，可收纳测笔。
5.仪器具有自主登录、训练、报告查看等功能，训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。对学生的学习动机、学习情绪，以及学习中的自我意识进行评估，提供不少于学习动机测验、情绪稳定性、情绪敏感性、情绪记忆、自我服务偏差、IAT任务、自我参照效应等6个因子、7项任务。
6.仪器单机或联网均可正常使用；仪器测试数据可自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告。
检测报告要求：
（1）投标人或制造商提供所投产品CMA或第三方CNAS检测机构出具的检测报告；
	1
	台

	561
	学习策略发展仪
	1.主机：处理器不低于4G内存，固态硬盘不低于120G；显示屏尺寸：不小于13.3英寸，辨率：1920×1080，电容触摸屏；
2.仪器屏幕可0~180°翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。
3.仪器提供带液晶显示的物理按键，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。仪器须有后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。
4.仪器具备收纳盒，可收纳测笔。
5.仪器具有自主登录、训练、报告查看等功能，训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。对学生的学习风格、元认知、应试技巧等进行评估，提供不少于平面棒框、镶嵌图形、预估偏差、策略习得、视听双任务、应试技巧、提升学习能力诊断测验等5个因子、7项任务。
6.仪器单机或联网均可正常使用；仪器测试数据可自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告。
检测报告要求：
（1）投标人或制造商提供所投产品CMA或第三方CNAS检测机构出具的检测报告；
	1
	台

	562
	情绪疏导系统
	1.系统构成：
1) 本系统由触控一体机、多媒体专业调音设备、头戴式耳机（带麦）等组成，采用多巴胺设计风格，传递积极向上的能量。
2) 横屏立式触控一体机：屏幕尺寸≥43英寸 ，CPU： Intel I5 2.4G或以上，尺寸：长1070×宽470×高1760（mm）
2.主要功能及参数：
1) 具有情绪主题疏导、趣味宣泄、认知朗读、心情涂鸦、情绪体验、档案管理等模块。
2) 近180个心理引导库，模拟心理咨询互动，给予实时反馈和专业引导。
3) 智能采集声音的实时分贝值，计算能量值，评估宣泄指数等。
4) 情绪主题疏导：提供常见的五大情绪问题（愤怒、忧伤、沮丧、焦虑和烦躁）的应对疏导方案，通过场景再现——合理宣泄——认知调整等步骤，智能引导用户疏导不良情绪，并自动生成报告。
5) 趣味宣泄：采用游戏形式，引导用户呐喊宣泄，如“大声尖叫”、“爆发吧！小宇宙”、“跳跃的大脚”；系统自动记录每次游戏中的宣泄指数等。
6) 认知朗读：通过朗读引发用户思考，建立合理认知。内含丰富的朗读素材，支持素材自添加，并可自动生成跟读模式。
7) 心情涂鸦：分为自由涂鸦和模板涂鸦两种方式，支持用户自添加涂鸦模板，具有发布、查看、互动等功能。
8) 情绪体验：通过表情模仿与拍摄，体验相应的情绪；包括“敌意”、“烦躁”、“愤怒”、“害怕”，“焦虑”，“沮丧”，“喜悦”，“忧伤”等8种情绪，用户可添加更多表情；拍摄的表情照片可设置为头像。
9) 档案管理：具有个人资料修改、历史足迹记录等功能。
检测报告要求：
（1）投标人或制造商提供所投产品CMA或第三方CNAS检测机构出具的检测报告；
	1
	套

	563
	身心反馈放松训练系统（基础版）
	1.系统构成：
1) 放松沙发：电动控制系统，手持线控，内置蓝牙音箱。
2) 生理指标采集装置：包括耳夹式生物反馈传感器、专用数字信息采集器一套。
3) 计算机（身心反馈放松训练系统基础版）。
4) 可移动机柜及显示器移动支架。
2.主要功能及参数要求：
1) 实时采集用户的脉搏、心率、HRV等生理指标，呈现心率波形图、HRV的时域参数、频谱图、协调分数、当前协调状态和协调状态比例等，为放松效果、情绪调节水平等提供客观的评估依据。
2) 通过自陈问卷与状态测评，自动为个体建议相应的音乐类别，包括沉思冥想、放松催眠、肌肉放松、积极心态、心理减压、益智健脑等六大功能类别；在相应类别下，用户可根据个人爱好选择音乐类别，并可添加环境背景音乐；
3) 内置催眠助手，以滴水、沙漏、钟摆、螺旋线等多种经典的催眠形式，帮助用户尽快进入放松状态。
4) 身心放松训练指导，通过自主平衡三步法等，使个体学习自我管理情绪的方法。
5) 设计不少于四个游戏训练方案，运用生物反馈方法，使个体的生理指标与游戏难度、成绩产生互动，引导个体在游戏中操练并最终掌握情绪调节方法。
6) 内置呼吸助手，帮助个体调整呼吸节奏，练习调节情绪的方法，快速达到自主平衡状态。
7) 自动生成生理监测报告、放松评估报告、生物反馈训练报告等三大报告，结合脉搏、呼吸、心率、HRV等参数，对HRV的实时曲线进行时域和频域的数据处理，给出心率变异参数（RR间期均值、RR间期标准差、RR间期长度范围和分布、缩短和延长的间期数）以及TP、HF、LF、LF/HF、SDNN等参数的变化曲线；除生理指标说明外，放松报告还将给出本次放松训练的评估和建议报告；生物反馈训练报告则将提供调节能力指数、稳定指数和综合评价分数等。
8) 档案管理规范，对于个体的基本信息、放松记录、生物反馈训练记录等分类管理，可搜索、查询。
9) 具有二次开发功能：心理老师可以自配或录制并导入特色的音乐放松环境、背景、指导语等。
	1
	套

	564
	团体心理辅导活动器材箱（基础版）
	1.由团体心理辅导活动手册、活动道具、配套光盘、道具收纳箱等构成。
2.主要功能及参数：
1) 活动方案内容涵盖认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应等六大主题，每个主题提供不少于9个活动方案，总活动方案不少于54个。
2) 每个活动均详细说明活动的设计理念、活动目标、活动时间、活动场地、所需道具、活动过程、注意事项、心理学依据等。
3) 活动形式多样，包括心理游戏、心理训练、问题辨析、情境设计、角色扮演，以及绘画、音乐等艺术心理辅导形式。
4) 活动道具：提供至少48个活动方案所需配套道具，包括文具类、创意玩具类、模拟生活类、心理卡片类、辅助教案类、心理影音类等六大类约60种道具，总数不少于800件。含独家定制道具。
5) 每个活动所提供道具至少可同时满足50人参与。
	1
	套

	565
	心理沙盘
（该设备须提供样品及功能展示）
	1.构成：包含心理沙盘动态识别分析软件、显示终端、摄像头、沙具、沙子、沙箱及放置架等。
2.动态识别：通过数字化手段实时记录沙盘游戏过程中沙具的选择、摆放、时间间隔以及最终作品等信息，复现沙盘游戏的每一步骤（复盘）。
3.辅助记录：提供记录和建议功能，记录咨询师的分析评估文字，可追加记录，可在固定时间轨插入点评，辅助咨询师进行工作。
4.自动生成沙具选择、沙盘布局分析报告，帮助心理咨询师更好地解读沙盘场景，辅助分析个体的情感状态、性格特质、心理冲突等。
5.建立用户档案，整合用户相关个体沙盘与团体沙盘信息，具有快速查找、批量管理等功能；允许心理咨询师在线察看用户过往作品，以便对比历史变化。
6.沙具管理：提供沙具分类管理功能，用户可以对沙具进行科学的分类和整理，包括但不限于沙盘的类别、颜色以及意向等相关信息，方便后续的查找和使用。
（支持优化创新，企业可提供沙具补充、模型定制等增值服务，补充完善沙具分析库）
7.标准版沙具：不少于1000件，造型接近于现实之物，包括人物、动物、植物、各种车船、飞行物、建筑物、桥、栏杆、石头等，不少于12大类54小类。
8.沙子：不少于12.5公斤，白色石英砂或黄色海沙，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。
9.沙箱1个，内径尺寸约720mm*570mm*70mm，外侧为木本色，内侧为蓝色，具有防水设计；放置架1个。
10.配套工具：沙刷、沙耙、沙具篮、喷水壶四件套。
	1
	套

	体育测试室（通用配置）（最高限价53850元）

	566
	AI体测吧
	包括但不限于：
智能AI边缘服务终端
算法高清摄像头
标配55寸液晶屏*1
数字点位地贴*1
跳远地垫*1
肺活量测试仪*5
7 寸电容触控彩屏，移动智能操作系统，无线智能型；搭配数据控制器使
用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试
效率。
身高体重测试仪*3
7 寸电容触控彩屏，移动智能操作系统，无线智能型；搭配数据控制器使
用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试
效率。
适合中学生仰卧起坐用的常规测试板*3
适合中学生坐位体前屈的常规测试板*2
	1
	套

	体育与健身（通用配置）（最高限价801000元）

	567
	白板
	600mm×400mm，适合磁性材料吸附
	1
	块

	568
	指北针
	φ35mm，指针式，防震，带夜光
	10
	个

	569
	卷尺
	纤维，5m
	2
	盒

	570
	卷尺
	纤维，10m
	2
	盒

	571
	卷尺
	纤维，50m
	2
	把

	572
	秒表
	电子式双排显示8时段
	3
	个

	573
	秒表
	电子式三排显示60时段
	3
	个

	574
	秒表
	电子式，单排
	3
	个

	575
	节拍器
	机械
	1
	台

	576
	跳高架
	铝合金,可升降，附标尺
	3
	副

	577
	跳高横竿
	竹，φ30mm×4000mm
	5
	根

	578
	跳高横竿
	玻璃纤维增强塑料，φ30mm×4000mm
	1
	根

	579
	跳高用海绵垫
	不同规格组合达到4m×6m×0.7m的要求，另配一块4m×6m×0.1m的可折叠海绵垫
	1
	套

	580
	跳高丈量尺
	2m，2.5m，带水平底座，铝合金伸缩结构
	2
	台

	581
	跨栏架
	五档升降式,高度914±3mm、840±3mm、762±3mm、990±3mm,1067±3mm可调，可拆卸栏板，附软栏板
	25
	副

	582
	海绵球
	φ65mm
	100
	个

	583
	起跑器
	长690mm，宽≥100mm，三角体抵脚板，长160mm，宽120mm，高130mm，倾斜度可调整
	5
	副

	584
	接力棒
	长度300mm，直径30mm，质量70g有各种不同颜色
	5
	套

	585
	实心球
	2kg高档防裂
	50
	个

	586
	标志物
	锥形，高540mm
	20
	个

	587
	标志物
	锥形，高300mm
	20
	个

	588
	标志物
	锥形，高200mm
	20
	个

	589
	标志物
	彩色全塑料制品，盆形，φ150mm，高30mm
	20
	个

	590
	标志物
	彩色全塑料制品，盆形，φ150mm，高20mm
	20
	个

	591
	标志桶
	1、材质：高强韧性PE材料。
2、规格：一套不少于8只，白色黄色各4只，单只边长20CM，高度24.5CM，二只顶部可以对插，对插后高度46CM，整体表面哑光。
	20
	套

	592
	标志杆
	底部铁质，杆子直径27mm，杆高可在1200mm～1600mm之间调节，杆子红白相间，杆顶装有旗杆为不锈钢的三角小红旗，采用螺纹连接
	33
	根

	593
	划线器
	优质钢板一次折弯成斗形顶部有顶盖
	2
	台

	594
	发令器
	2发
	2
	把

	595
	发令台（附烟屏）
	700mm×600mm×1500mm，底部设滚轮
	1
	台

	596
	单杠
	弹力型杠面，1.1～2.4m（可升降）三柱二杠
	1
	副

	597
	单杠保护垫
	三柱二杠，4.8×4.8×0.1m, 防水面料,拼接式
	1
	套

	598
	双杠
	1.3～1.7m.高度可调，玻璃钢杠面
	2
	副

	599
	双杠保护垫
	室外用，3×4.8×0.1m, 防水面料,拼接式
	1
	套

	600
	跳箱（附保护垫）
	7格(每级可拆)
	1
	套

	601
	体操凳(Ⅰ型)
	实木，固定式300 (长)cm×30(宽)cm×30~40(高)cm
	2
	根

	602
	助跳板
	木材或其它弹性材料， 长×宽×高为900mm×500mm×150mm
	4
	块

	603
	体操垫（硬垫）
	1×2×0.1m轻质,折叠, 帆布
	5
	块

	604
	体操垫（硬垫）
	1.2×2×0.1m压缩海绵100kg/m3,室内用
	5
	块

	605
	体操垫（硬垫）
	1.5×2.5×0.1m压缩海绵100kg/m3，人造革外皮室内用
	2
	块

	606
	体操垫
	重泡或压缩海绵，4m×2m×0.1m
	2
	块

	607
	体操圈
	内径800mm，质量300g
	25
	个

	608
	踏板
	780 mm×290mm×100mm背面设有加强筋和防滑橡胶垫，两侧配备4只高度均为100mm的增高托底，可拆装
	25
	块

	609
	篮球
	7号球
	25
	个

	610
	篮球
	5.5号球，橡胶内胆，高档耐磨PU
	25
	个

	611
	篮球
	6号球，橡胶内胆，高档耐磨PU
	20
	个

	612
	篮球架
	液压升降，（配高强度安全篮板）（附护套）(伸臂2.55M)
	1
	副

	613
	排球
	皮质(超细纤维) 5号球
	20
	个

	614
	排球
	5号球，丁基内胆，防滑亚超细纤维
	30
	个

	615
	软式排球
	5号球，软质聚氨酯泡沫塑料
	45
	个

	616
	排球网柱（附网）
	移动式，拉网中央高度2m，网柱高度2.12m
	1
	副

	617
	足球
	5号球，TPU层和TPE泡沫层组成，丁基球胆
	50
	个

	618
	足球
	4号球，双锁罚气门，PU材料5层贴合，乳胶球胆、内置平衡点
	30
	个

	619
	乒乓球 （40mm）
	1星，10只/盒
	20
	盒

	620
	乒乓球 （40mm）
	3星，10只/盒
	20
	盒

	621
	乒乓球台
	单折式
	4
	副

	622
	乒乓球台
	彩虹台
	1
	副

	623
	乒乓球拍
	直拍
	15
	副

	624
	乒乓球拍
	横拍
	15
	副

	625
	乒乓球拍
	直拍
	15
	副

	626
	乒乓球网架
	106型
	10
	副

	627
	羽毛球
	室内外用12只/盒
	9
	盒

	628
	羽毛球拍
	碳素羽拍
	25
	副

	629
	吸盘球
	球体直径60mm，盘子直径190mm，表面覆盖雌雄搭扣
	25
	副

	630
	球类推车（装球车）
	不锈钢，旁开门式，折叠式，球车四角为圆角
	4
	辆

	631
	球类打气筒
	附球类专用气针
	2
	个

	632
	球类记分牌
	篮球记分器立式，记分方框和记分牌组成，1380*540*1630mm
	2
	台

	633
	包胶杠铃
	简易练习杠铃80kg
	2
	副

	634
	哑铃
	2LB
	15
	副

	635
	哑铃
	3LB
	15
	副

	636
	哑铃
	4LB
	15
	副

	637
	云梯
	4m×0.75m×2m
	1
	副

	638
	肋木
	4格，使用宽度不小于1m，最高使用高度2500mm，横肋间距300mm，卧持直径30mm～35mm
	1
	副

	639
	弹跳摸高器
	移动式
	2
	副

	640
	拔河绳
	天然麻棕线绞制,30m，质量10kg,有红白蓝标记
	2
	根

	641
	长跳绳
	无柄，长4m，质量140g，φ8mm～9mm
	15
	根

	642
	长跳绳
	无柄，长8m，质量300g，φ8mm～9mm
	15
	根

	643
	短跳绳
	长2.8m，直径7mm～8mm，质量90g
	100
	根

	644
	数据控制器                  （教考平台主机）
	支持读取上海市电子学生证，同时支持体质测试卡，每台设备需配置一台数据控制器，简化测试流程，增加测试效率；
	3
	台

	645
	吹嘴
	一次性专用肺活量吹嘴
	1000
	个

	646
	扯铃（空竹）
	双头空竹，直径100mm
	45
	副

	647
	毽子
	羽毛
	100
	个

	648
	飞盘
	彩色PU软质圆盘，共3只，直径为180mm、200mm、220mm
	45
	副

	649
	中国象棋
	木质棋盘设有边框，展开后尺寸：370mm×340mm×15mm，对折后可存放棋子棋子尺寸：直径27mm，高10mm
	10
	副

	650
	国际象棋
	全木料，棋盘展开尺寸：293mm×285mm×23mm，棋盘对折后可存放棋子
	10
	副

	651
	围棋
	木质，棋盘展开尺寸：370mm×370mm×25mm对折后可收藏棋子
	10
	副

	652
	扑克牌
	纸质
	10
	副

	653
	铁铲
	不锈钢，高度800mm
	1
	把

	654
	信号旗（发令旗）
	布艺
	8
	面

	655
	哨子
	常规，适用学生使用。
	10
	个

	656
	铅球
	3千克
	5
	个

	657
	铅球
	4千克
	5
	个

	658
	铅球
	5千克
	5
	个

	659
	球类打气泵
	电动气泵，附球类专用气针
	1
	个

	660
	小沙包
	150g
	40
	个

	661
	山羊
	全高680mm～1080mm
	2
	副

	662
	海绵球
	φ65mm
	40
	个

	663
	儿童棋(飞行棋)
	材质：PP，对折后可存放棋子,棋子底部有磁铁能吸附在棋盘上
	11
	副

	664
	斗兽棋
	棋子为PC材料，木质棋盘，对折后可存放棋子
	11
	副

	665
	军棋
	棋盘尺寸：28.6*29.6*1.5cm，棋子尺寸：2.5*1.8*1.1cm，棋盒尺寸：28.6*14.8*3cm，可折叠棋盘易于整理二个收纳盒方便收纳棋子，不易丢失
	10
	副

	666
	七巧板
	七种颜色拼板，能组成80mm×80mm正方形可搭建不同的图形
	10
	副

	667
	陀螺
	材质：木料，φ70mm×80mm
	40
	副

	668
	急救箱
	便携式，含药品
	1
	个

	669
	AI智能交互体（高阶）
	通信：Wi‑Fi 6、蓝牙 5.2
感知：双目相机、4 阵列麦克风、双扬声器
算力：两部位各 8 核 CPU， AI 算力 10 TOPS
材质：轻量化结构，中空走线 + 内走线
关节电机：低惯量高速内转子永磁同步电机
集成 AI 大模型语音交互、支持动作编程与 DIY 配色。具象化AI原理演示：不少于24个高自由度关节，可进行相应运动（如行走、舞蹈、姿态调整）；
多模态交互教学载体：集成双目视觉、4阵列麦克风与AI大模型，支持5米内远场语音交互、环境语义识别等功能，学生可通过自然语言指令触发机器人响应，沉浸式理解语音识别、计算机视觉的技术逻辑。
阶梯式实践操作平台：支持图形化编程与一键动作控制，降低入门门槛。
	1
	台

	670
	AI智能交互体（初阶）
	自由度/电机：12 个铝合金精密关节电机；膝关节最大扭矩约 45 N・m
运动速度：0–3.5 m/s
负载：8 kg（极限约 10 kg）
越障 / 爬坡：最大攀爬落差 16 cm；最大斜坡 40°
续航：标准版 8000 mAh，约 1–2 小时
电池 / 充电：28–33.6 V；33.6 V / 3.5 A 充电器
控制距离：约 100 m（遥控器）
主芯片：8 核高性能 CPU
传感器：超广角 3D 激光雷达、无线矢量定位伴随模组、高清广角相机（120°，1280×720）
图形化编程：适配初中认知水平的编程界面，支持从拖拽式编程到Python代码过渡，降低AI开发门槛场景化任务：可预设智能跟随、校园巡检、物资运输等教学任务，引导学生解决真实世界问题；
跨学科融合：兼容物理、数学、信息技术、美术等多学科教学需求，支持创意动作设计与功能拓展
	1
	台

	671
	人工智能科普展示墙
	为学校连廊一楼的墙面（合计面积约为30平方米）进行定制。含墙面整体设计方案及喷绘、PVC、亚克力等装饰物料费用。
	1
	项

	672
	AI人眼互动
	1.主控板：国产芯片。主频400MHz（可睿频到600MHz）, 离线人工智能性能卓越，可以进行机器视觉识别处理，听觉识别处理，FPU，KPU，APU，FFT，总算力高达1TOPS。ESP32主要负责提供蓝牙和WIFI部分的工作，也就是物联网部分的功能，可进行物联网教学。主板上集成了4路直流电机接口，1个按键。同时引出了20组IO排母接口+2组I2C排母接口和4个RJ11座接口，5V和3.3V电源切换，方便连接市面上的开源电子模块。主控上固定一个2.4寸彩屏，可以显示各种彩色图形，使用体验好，彩屏通过软排线和主控板相连。另外主控可以固定一个摄像头，也可以采用可180°旋转的支架固定摄像头，实现需可转动摄像头场景的场合。彩屏和摄像头均采用FFC连接器连接，方便用户更换不同型号的设备。USB Type C接口，正反插接兼容，方便耐用，不易损坏。MEMS麦克风：1个，喇叭：1个。电源接口6-12V宽电压使用。人工智能主控板兼容Maixduino使用以及开源的电子模块，兼容市面常用的mixly图形化编程软件和Arduino编程软件，以及MaixPy IDE 编程。支持编程语言：C、C++、MicroPython、WeeeCode图形化编程等。
2.摄像头： OV2640 像素200W，可以安装到摄像头支架上，可以旋转。
3.六自由度机械人眼，由6个舵机控制机械眼的运动。
4.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。
5.黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框，便于学生看到内部实现原理。六边形对边尺寸为346.5mm,厚度为81.5mm，20个过线孔。
6.金属材质底框。
7.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，2个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。1个电源总控制
8.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。
9.配置高亮度COB RGB彩灯LED03灯条，环形固定在六边形内框，不外露又能实现炫彩灯光效果，光均称无阴影。
10.一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，固定螺钉即可使用。
11.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。
12.配置人工智能主控器1个，舵机驱动的6自由度机械人眼模型1套，高亮度炫彩灯条1根，阳极氧化铝合金框1套、透明面框1套、底板1套。
	1
	台

	673
	AI大模型-中国航天
	1.高级主控板：采用国产的高性能芯片作为主控芯片，可运行Linux系统或安卓系统等。可以运行各种大模型app，比如豆包爱学，秘塔AI搜索，通义千问，Deepseek等。
2.八个触点的炫彩触摸模块，接口为RJ11接口，带芯片，实现单总线协议，无需对色标。
3.黑色阳极氧化铝框。
4.金属材质底框。
5.电源转接板支持6~12V电压，有3个D2.1-5.5防反接电源接口，有4个RJ11接口，有2个按键输入接口，有2个电机输出接口，有2个可调电位器。拥有一个电源总控制开关接口。
6.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。
7.配置高亮度灯条，固定在内框。
8.配置国产嵌入式芯片语音AI交互主控板1块，2个喇叭，2个麦克风，5英寸彩屏，1个离线语音识别模块，8个触摸点的炫彩触摸模块1个，航天模型1个，开关按键1个，高亮度炫彩灯条1根，阳极氧化铝合金框1套、透明面框1套、底板1套、安装底座1套、适配器1个，电源转接板1个。
9.一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，固定螺钉即可使用。
10.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。
	1
	台

	674
	AI大模型-人体骨骼系统
	1.高级主控板：国产的高性能芯片，可运行Linux系统或安卓系统等。可以运行各种大模型app，比如豆包爱学，秘塔AI搜索，通义千问，Deepseek等。
2.八个触点的炫彩RGB触摸模块，接口为RJ11接口，带芯片，实现单总线协议，无需对色标。
3.黑色阳极氧化铝合金框。
4.金属材质黑色底框。
5.电源转接板支持6~12V电压，有3个D2.1-5.5防反接电源接口，有4个RJ11接口，有2个按键输入接口，有2个电机输出接口，有2个可调电位器。拥有一个电源总控制开关接口。
6.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。
7.配置高亮度灯条，固定在内框，可控制灯条颜色。
8.配置国产嵌入式芯片语音AI交互主控板1块，2个喇叭，2个麦克风，5英寸彩屏，1个离线语音识别模块，8个触摸点的炫彩RGB触摸模块1个，人体骨骼1个，开关按键1个，高亮度炫彩灯条1根，阳极氧化铝合金框1套、透明面框1套、底板1套、安装底座1套、适配器1个，电源转接板1个。
	1
	台

	675
	AI锻炼机
	1.主控板：主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32，ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块；
2.RJ11接口通信适配器模块，支持16mm孔位间距安装。
3.数码管模块，带MCU，可以显示数字，单总线通信。
4.手势识别传感器模块可以识别8种的手势，且支持无网络条件下编程自定义功能，带有5个指示灯；
5.主板接口及电子模块接口均为RJ11接口，其中电子模块大部分带芯片，方便插接，无需对色标，即插即用，带反接和防松功能，降低学习门槛。
6.黑色阳极氧化铝合金框。
7.金属材质黑色底。
8.电源转接板支持6~12V电压，3个D2.1-5.5防反接电源接口，2个RJ11接口，2个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。1个电源总控制
9.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。
10.配置高亮度彩灯灯条，固定在内框。
11.一体式安装，现场无需再DIY组装，插上电源，固定螺钉即可使用。
12.案例框支持任意组合，可以是一朵花的样式，可以是相互拼接，也可以单独安装。
13.配置主控器1个，金属复位按键2个，舵机1个，手势识别传感器1个，数码管1个，高亮度炫彩灯条1根，阳极氧化铝合金框1套、透明面框1套、底板1套，安装底座1套、适配器1个，电源转接板1个。
	1
	台

	676
	AI通用大模型
	1.高级主控板：采用国产的高性能芯片作为主控芯片，可运行Linux系统或安卓系统等。
2.配置10英寸的LCD电容彩屏，彩色显示提供人机交互界面展示。
3.黑色阳极氧化铝合金框。
4.金属材质黑色底框。
5.电源转接板支持6~12V电压，5个D2.1-5.5防反接电源接口，5个RJ11接口，3个按键输入接口，2个电机输出接口，2个可调电位器。拥有一个电源总控制开关接口。
6.配置高亮度炫彩LED灯条，固定在内框。
7.配置12V电源03适配器，具有过载保护，外接220V标准电源。
8.配置1个高性能人工智能主控板，可以播放声音的喇叭1个，麦克风1个，金属按键1个，高亮度炫彩LED灯条1根，10英寸的彩屏，阳极氧化铝合金框1套、透明面框1套、底板1套，安装底座1套、适配器1个，电源转接板1个。
	1
	台

	677
	一拖二无线话筒（手持）
	1.话筒耗电量：5号干电池*2
2.使用距离：可视距离80-100米
3.话筒搭配：一拖二设计
4.载波频率：UHF600-699.75MHz
5.频率稳定度：±25KHz
6.信噪比：>105dB
7.邻频干扰比：>80dB
8.动态范围：≥100dB
9.类型：动圈式（Dynamic)
10.极性模式：单一指向性(Onedirection)
11.频率响应：40Hz～20KHz
12.话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz
13.接收机电源：DC12V.1000mA
14.电源功耗：≤20W
15.外观尺寸：约480×180×45mm（宽×深×高）
	2
	台

	678
	一拖二无线话筒（头戴）
	1.话筒耗电量：5号干电池*2
2.使用距离：可视距离80-100米
3.话筒搭配：一拖二设计
4.载波频率：UHF600-699.75MHz
5.频率稳定度：±25KHz
6.信噪比：>105dB
7.邻频干扰比：>80dB
8.动态范围：≥100dB
9.类型：动圈式（Dynamic)
10.极性模式：单一指向性(Onedirection)
11.频率响应：40Hz～20KHz
12.话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz
13.接收机电源：DC12V.1000mA
14.电源功耗：≤20W
15.外观尺寸：约480×180×45mm（宽×深×高）
	2
	台

	679
	天线放大器
	1.低噪放大电路设计；
2.10通道低损耗天线分配电路设计；
3.BNC接口，保证连接的可靠性,天线覆盖范围，可视距离80-100米；
4.安装方式，天线吸顶或壁装。
5.天线输入/输出阻抗：50Ω
6.天线输入/输出插座：TNC
7.天线增益：13dB
8.天线带宽：400MHz
9.分配器增益：3dB
10.分配器带宽：40MHz
11.尺寸：约480×160×45（宽×深×高）
	1
	台

	680
	调音台
	1.幻象电源：+48V带开关
2.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB
3.失真度：<0.003%（A-weighted）
4.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted）
5.共模抑制比：60dB
6.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB
7.立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB
8.主混音串音：-87dBu（A-weighted）
9.通道串音：-85dBu（A-weighted）
10.最大输出水平：+20dBu
11.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct
12.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz
13.电源：内置开关电源适配器110-220V，30W
14.功耗：≤18W
	1
	台

	681
	全自动数字反馈抑制器
	1.输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ
2.模拟输入：多功能COMBO接口，2CH-XLR或1/4"TRS(母)输入
3.最大输入电平：Mic:-4dBu，Line:16dBu
4.模拟输出：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输出
5.输出阻抗：<100Ω
6.最大输出电平：+16dBu
7.频率响应：20Hz-20KHz，±1db
8.信噪比：Mic:107dB(@1KHz,A加权)Line:109dB(@1KHz，A加权)
9.灵敏度：Mic:-20dB/1KHz   Line：0dB/1KHz
10.总谐波失真：<0.002%(@1KHz，A加权)
11.底噪：-88dB
12.外观尺寸：约480×215×45mm（宽×深×高）
	1
	台

	682
	音频处理器
	1.信号处理：32bitfloatpointdsp400Mh
2.音频系统延迟:<3ms
3.数模转换:24-bit
2.输入通道：8路平衡输入.Mic/linelevel.音频接口:3.81mm凤凰插,12-pin
3.输入阻抗:16kΩ
4.最大输入电平：17dBu（5.48Vrms）/Line；-3dBu（0.54Vrms）/Mic@20dB增益档位
5.幻象电源：+48VDC,5.5mA,每通道配置
6.输出通道：8路平衡输出,linelevel
7.输出阻抗：150Ω
8.频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line，输入0dBu（0.775Vrms）20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic，20dB增益档位，输入-10dBu（0.245Vrms）
9.信噪比：110dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line；100dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益
10.USB：Type-B2.0,免驱.RS232：Serialportcommunication串口通信.TCP/IP网口：RJ-45
11.指示灯：Link,+48V,输入输出音频信号
12.供电范围：90V-264VAC50-60Hz
13.尺寸：约480mm*265mm*45mm
	1
	台

	683
	线性声柱
	1.额定功率：360W
2.峰值功率：500W
3.额定阻抗：8Ω
4.频率响应：100Hz-20KHz
5.灵敏度：99dB
6.最大声压级：124dB
7.峰扩散角度：160°×10°（水平×垂直）
8.单元：6x4.5"+2x1"
9.安装方式：支架壁装
10.颜色：黑色
11.外观尺寸：约125×130×885mm（宽×深×高）
12.压铸铝箱体，表面喷漆保护，表面防水处理工艺；
	10
	只

	684
	声柱壁挂支架
	1.适用HT2581.HT45161.HT65241.PT604.PT904音箱；
3.承重不少于60KG；
4.支架功能：壁挂装；
5.角度旋转：左右各70度，上下各60度。
	10
	只

	685
	定阻功放
	1.输出功率：8Ω/600W*2，4Ω/1200W*2
2.信噪比：(20Hz-20kHz)100Db
3.输入灵敏度：1.2Vrms
4.电压增益：(8Ω)32.2dB
5.输出电路：B级，功率要求（1/8）功率
6.失真：（低于额定功率1dB，1kHz）8Ω低于0.02%，4Ω低于0.05%
7.频率响应：20-20kHz
8.输入阻抗：超过20K欧姆（平衡或非平衡）
9.输入接头：各通道3引脚XLR，平衡，并行
10.输出接头：各通道3引脚XLR信号环出口，各通道Speakon
11.电源：AC220V/50Hz
12.电源功耗：≤1600W
13.外观尺寸：约480×390×90mm
	5
	台

	686
	顺序电源启动器
	1.额定输出电压：AC220V50/60Hz
2.可控制电源：8路，外加2路输出辅助通道
3.每路动作延时时间：0-999秒
4.状态显示：2寸TFT彩色液晶实时显示当前电压.日期.时间.每路开关状态
5.单路额定输出电流：16A
6.额定总输出电流：30A
	2
	台

	687
	音箱线
	EVJV2*1.5
	500
	米

	688
	音频线
	RVPE2*0.5
	100
	米

	689
	天线馈线
	配套提供
	200
	米

	690
	机柜
	常规
	1
	台

	691
	安装附件及辅材
	国产优质
	1
	批

	692
	55寸室内防爆屏
（摄像头内置、预制卷材类跳远地垫、跳绳地贴）
	支持5人同时跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿、左右跳计时计数；
支持3人同时纵跳摸高测距；
支持3人仰卧起坐同时计时计数；
支持1人立定跳远测距；
支持2人同时坐位体前屈；
支持待机状态下个人/班级排行榜的前端大屏数据现呈现；
2号点位控制。举手激活，手势滑动切换模式；
支持手机操控，进入体测模式；
过程性数据实时呈现；
自动身份识别，数据同步云端；
支持历史记录视频回放；
防假跳判断，有效记录数据；
中断个数智能倒减；
上榜声音画面特效，历史记录突破声音动画提示；
智能判断踩线、出界等犯规动作、厘米级精准测距；
	1
	套

	693
	65寸户外智慧屏（防水）
	支持5人同时跳绳、开合跳、深蹲、高抬腿、左右跳计时计数；
支持3人同时纵跳摸高测距；
支持3人仰卧起坐同时计时计数；
支持1人立定跳远测距；
支持2人同时坐位体前屈；
支持待机状态下个人/班级排行榜的前端大屏数据现呈现；
2号点位控制。举手激活，手势滑动切换模式；
支持手机操控，进入体测模式；
过程性数据实时呈现；
自动身份识别，数据同步云端；
支持历史记录视频回放；
防假跳判断，有效记录数据；
中断个数智能倒减；
上榜声音画面特效，历史记录突破声音动画提示；
智能判断踩线、出界等犯规动作、厘米级精准测距；
	1
	套

	体育器材室（最高限价10450元）

	694
	周转箱
	采用高密度聚乙烯（HDPE）材质，纯度不低于 95%，具有耐酸碱、抗冲击、防紫外线特性，低温 - 20℃至高温 60℃环境下不变形、不开裂，适用于篮球、足球、排球、羽毛球拍、乒乓球拍、杠铃片等各类体育器材的周转
	30
	个

	695
	储物箱
	采用高密度聚乙烯（HDPE）材质，纯度不低于 95%，具有耐酸碱、抗冲击、防紫外线特性，低温 - 20℃至高温 60℃环境下不变形、不开裂，适用于篮球、足球、排球、羽毛球拍、乒乓球拍、杠铃片等各类体育器材的存储，带箱盖
	15
	个

	696
	充气泵
	适用于篮球、足球、排球、橄榄球、手球等各类充气式体育器材，兼容美式气嘴、英式气嘴、法式气嘴等常见气嘴类型。支持 220V 交流电源（±10% 电压波动）供电。
	2
	个

	697
	平板车
	台面长度 90cm±5cm、宽度 60cm±3cm，整车高度（含车轮）85cm±2cm，确保通过常规门体（宽度≥90cm）
	1
	辆

	卫生保健室器材（最高限价63600元）

	698
	身高座高计
	身高坐高测量：60~205cm，坐高40~120cm，分度值：1mm
	1
	台

	699
	体重秤
	120Kg
	1
	台

	700
	液晶视力表
	液晶型，标准对数5米
	1
	件

	701
	医用不锈钢方盖盘
	不锈钢  9寸无孔
	1
	只

	702
	血压计
	液晶式
	1
	只

	703
	单用听诊器
	医用
	1
	把

	704
	压舌板
	竹压舌板 100*1
	2
	扎

	705
	止血带
	5*7mm 15米/包
	2
	包

	706
	敷料缸
	不锈钢  Φ141*130mm
	1
	个

	707
	方盘
	不锈钢  中号 31*24*3cm
	1
	个

	708
	医用镊子
	直无勾 14cm
	1
	把

	709
	医用剪刀
	直圆 14cm
	1
	把

	710
	棉球缸
	不锈钢  Φ90*90mm
	1
	个

	711
	器械缸
	不锈钢  Φ64*157mm
	1
	个

	712
	冰袋（垫）
	冷热敷理疗袋 250g
	5
	袋

	713
	洗眼设备
	洗眼瓶
	1
	只

	714
	落地蛇行灯（换药灯）
	软管可弯曲，可升降高度
	1
	盏

	715
	小外伤处理器械（巡诊箱）
	13寸铝箱，血压表1只，听诊器1付，止血钳1把，电子体温表1个，口表1支，卷式压板1个，止血带2根，镊子1把
	1
	套

	716
	夹板
	三长一短，聚氯乙烯板材
	2
	副

	717
	三角巾
	角度45度，93*93*135cm
	4
	条

	718
	叩诊锤
	三角头型
	1
	个

	719
	诊察桌
	1200*600mm，MFC板，同色直封边
	1
	个

	720
	诊察凳
	圆座转椅，Φ300*480-650mm
	1
	个

	721
	搁脚凳
	不锈钢，每组二个，530*600*165/345mm
	1
	个

	722
	污物桶
	不锈钢内塑胆
	1
	个

	723
	处置台
	不锈钢，可升降，700*450*800mm
	1
	个

	724
	不锈钢手推车
	不锈钢，二层带抽屉，尺寸：600*450*750mm
	1
	辆

	725
	诊察床
	不锈钢脚及海绵人造革，1900*600*650mm
	1
	只

	726
	担架
	折叠型、铝合金
	1
	副

	727
	屏风
	不锈钢，1800mm*600mm*3扇
	3
	组

	728
	紫外线消毒灯车
	紫外线灯管30W*2，灯臂调节角度：0-135°，移动式
	1
	辆

	729
	红外线测温枪
	体温范围:35.0℃~42.0℃;工作温度:15℃~35℃;精确度:±0.3℃测量距离:1~5CM可快速筛选异常体温的学生
	1
	把

	730
	耳温枪
	体温范围：35.0℃~42.0℃；工作温度：15℃~35℃；精确度：±0.3℃；可快速筛选异常体温的学生
	4
	把

	731
	视力训练仪
	通过模拟视近视远锻炼睫状肌，练缓解视疲劳，增加感光能力；内置锂电池，可携带使用
	1
	件

	732
	人体急救模型
	全身型，大屏幕液晶彩显
	1
	套

	733
	电子血压计
	上臂式
	2
	台

	734
	输液椅
	钢制背架，软垫，合成革海绵，含输液架
	1
	把

	735
	空气消毒净化器
	移动式，移动方便；医用级循环风动态空气消毒，可快速杀菌消毒，阻断传播；采用双侧进风，循环风量≥700m³/h；噪音低至50db以下，不影响正常教学；可快速净化空气中的颗粒物（PM2.5）、甲醛及TVOC；适用空间为60m³
	2
	台

	736
	急救箱
	便携式，含药品
	1
	个

	737
	电冰箱
	常规中学实验室配置，有制冰功能，存放冰敷袋及需冷藏的药品等
	1
	台

	738
	轮椅
	可折叠，铝合金材质，双重制动
	1
	套

	739
	消毒柜
	280L，不锈钢
	1
	台

	总务仓库（最高限价3600元）

	740
	除湿机
	尺寸：约500*400*1025mm，适用面积：约100~350㎡，额定电压及频率：220V~50Hz
	2
	台

	门卫值班室（最高限价3170元）

	741
	信报箱
	书信、杂志分类分级存放
	1
	组

	742
	民防应急箱
	参照《上海市教育委员会、上海市民防办公室关于做好本市学校民众防护应急箱配置管理工作的通知》（沪教委体〔2010〕70号）配备
	1
	套

	743
	专用防护器械
	橡胶警棍、安全钢叉、反光背心、发光指挥棒等
	1
	套

	财务室（最高限价8000元）

	744
	验钞机
	尺寸：约250*290*190mm，具备插电式、四重鉴伪、高速验钞、六大点钞模式、LED大屏显示等功能
	1
	台

	745
	保险柜
	尺寸：约1000*520*460mm，解锁方式：指纹/密码/钥匙/APP，开门方式：隐藏式伸缩合金手柄旋转，报警方式：震动报警+错码报警+APP报警，材质：Q345低碳合金钢
	1
	个

	档案室（最高限价1800元）

	746
	除湿机
	尺寸：约500*400*1025mm，适用面积：约100~350㎡，额定电压及频率：220V~50Hz
	1
	台

	录播教室（最高限价250000元）

	747
	4K智慧录播工作站
	1）采用嵌入式架构设计，支持音视频信号采集、录制、直播、导播、跟踪、1vN音视频互动、抠像、点播及AI课堂分析等功能集成一体化，支持教室端本地化精品课程录制、直播及本地化AI课堂实时分析并发工作；
2）采用标准机架式机箱设计，内嵌≥3英寸彩色液晶触控屏，支持通过液晶触控屏控制录制开始、暂停、停止状态；支持通过液晶触控屏设置主机网络地址，查询主机系统信息、通道信息、平台信息等，支持查看主机平台接入地址及≥3个直播地址，支持关机、重启及主机系统升级；
3）采用国产自主可控嵌入式处理器，内置≥5颗处理器，处理器总核心数≥22核，内存总量≥12G；
4）内置≥2TB硬盘，支持课程的本地录制及存储；
5）机身具备≥4个USB端口（含USB3.0接口），插入USB存储设备后可导出录像资源；
6）支持H.264、H.265、PCMA（G.711A）、PCMU（G.711U）、G.722、OPUS、AAC音视频编码，视频输入格式支持4K@30fps、1080P@60fps、1080P@30fps、1080P@25fps等，视频编码格式支持4K@30fps, 视频输出格式支持4K@30fps、1080P@60fps；
7）视频编码码率支持256Kbps～40Mbps可调；主码流（录制）支持1Mbps～40Mbps可调，副码流（导播）支持256Kbps～4Mbps可调；音频采样率支持48KHz，码流支持96Kbps、128Kbps可调；
8）机身具备≥8路4K-HDMI输入接口，具备≥3路HDMI输出接口,支持4K信号输出；
9）内置音频采集模块，机身具备≥6路凤凰端子Line in音频输入接口、≥4路凤凰端子Line out音频输出接口；
10）机身具备≥10路RS-232控制接口（含1路控制面板接口）、≥2路弱电供电接口，支持通过机身供电拨码开关实现DC 5V或DC 12V供电电压控制；
11）机身具备≥1个10/100/1000Mbps自适应网口，支持IPv4和IPv6双协议栈；
12）内置互动录播硬件模块、存储硬盘和独立的Al硬件分析模块等，支持独立运行，支持通过内置 A1硬件分析模块实现课堂师生行为教室端实时分析；
13）主机内置独立的AI硬件分析模块，处理器及AI芯片核心数≥6核，≥128GB存储空间，实现课堂教学行为分析；
14）支持TCP、UDP、RTSP、RTMP、HTTP、FTP、MQTT、SIP等网络协议，支持VISCA云台控制协议；
15）支持设备直接上云，无需配置独立的代理服务器或者映射公网IP地址，支持直接接入公有云平台实现录播、直播、1vN远程互动及AI课堂实时分析管理等；
16）内置抠像功能，支持自定义选取≥5种背景取色，支持人物增强，可自定义调节亮区、暗区数值，支持导入背景；
17）内置AI PPT功能，打开AI PPT模式，前景为HDMI输入画面，背景为教师全景画面；关闭AIPPT 模式，前景为教师全景，背景设备为HDMI输入画面；
18）支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式的视频录制、直播，支持4K@30fps电影模式视频和≥7路4K@30fps资源模式视频的同步录制、直播，支持录制文件自动存储到相同路径下；
19）内置录播软件具备≥7路视频输入窗口、PVW预监视频窗口和PGM播出窗口，支持PVW+PGM双导播控制；
20）支持本地及远程网页 Web 导播，支持本地和远程参数设置，支持本地和远程导播控制，具备录播开始、暂停、停止控制功能，支持按照课表自动开启录播；支持主机插上显示屏、鼠标键盘完成本地无延迟导播；
21）支持扩展内置教学互动功能，可通过红外遥控器控制1vN的教学互动，遥控器至少具备方向键、返回键、取消键、数字键、删除键、呼叫键、菜单键、静音键、投屏键、首页键、确认键、音量控制键、云台控制键、电源键等；支持设备与设备直接进行教学互动；
22）采用≤DC 48V直流电源供电，通电自动开机，功耗＜30W。
	1
	台

	748
	录播系统
	1）支持音视频信号采集、录制、导播、直播、跟踪、抠像、摄像机电源管理、LED显示屏控制等功能集成一体化设计；
2）支持本地导播、网页导播及集控平台客户端导播等多种导播方式，支持扩展导播控制台进行导播； 
3）支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种录制、直播工作模式，资源模式支持≥6路视频图像同时录制、直播，“电影+资源”模式支持 ≥6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像同时录制、直播，支持录制文件自动存储到相同路径下；
4）支持显示系统运行的录直播状态、录像模式、跟踪状态、录像时间、硬盘空间、视频源启用状态、SDI及屏幕VGA视频信号分辨率、电影模式画面分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔、直播地址等信息，提供独立的信息显示页面，支持单页面信息汇总呈现；
5）具备≥28种特效，无需手动编辑，支持推拉、覆盖、擦除等模式，特效过渡时间支持0.5S、0.8S、1.0S、1.2S可调；
6）具备≥16种画中画模式，包括左右大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等，具备画面交换功能，支持画面快速对调；
7）支持添加台标、字幕、片头、片尾等，支持自定义设置字幕字号大小、颜色等，设置的字体颜色支持保存，可保存≥16种颜色；支持台标及显示位置设置，支持仅电影模式显示台标；支持图片、视频等格式片头、片尾添加，片头、片尾时间支持1s～5s可调；
8）采用双导播窗口设计，具备PVW窗口和PGM窗口，支持在PVW窗口编辑视频画面的台标、字幕、画中画等，设置完成支持推送PGM窗口（直播/电影模式窗口）进行录制、直播；
9）支持手动开启或关闭抠像功能，支持自定义调节画面抠像阈值，背景类型支持视频及图片格式，支持设置背景画面视频源、背景图片文件路径，支持设置前景画面视频源；
10）支持≥5路摄像机的云台、变倍、聚焦、光圈控制，摄像机光圈和聚焦设置提供手动和自动设置按钮；具备≥5种摄像机固定位变焦，支持一键调用；支持摄像机设置≥8个预置位；
11）支持自动、手动及半自动三种跟踪模式，支持自定义设置软件跟踪或硬件跟踪；
12）支持一键开启录像、直播，一键设置开机启动录像或直播；支持查看系统版本信息，恢复系统出厂设置等；
13）支持自定义输入视频源启用或禁用，支持有线、网络、交织、私有协议等多种视频采集方式，支持设置视频信号去抖动缓存时长；
14）支持设置音频编码码率、降噪等级、输入增益、输出增益，支持设置输入及输出音量大小，支持导播画面及电影画面的双显输出设置；
15）支持录制编码、录制帧率、IP地址、内置时间、视频输出、互动功能、电源控制、LED 屏显示、定时开关机、定时重启等参数设置；
16）支持自定义开启双VGA探测、双分屏跟踪功能，支持自定义设置自动跟踪的教学大屏信号源；
17）支持LED屏显示信息配置，可自定义设置上课时长、显示字幕、显示格式等，显示格式支持呈现距离下课时间、现在时间、启动录像时间等；
18）支持自定义添加管理用户，设置用户信息及管理权限等；
19）支持自定义设置直播信号源、直播服务器信息，支持向≥3个直播服务器进行直播推流；
20）支持录像信息设置，至少包含学校代码、学校单位、学年学期、学科、授课年级、课程名称、教师、授课课时、开课时间、授课地点及课程描述等教学信息；
21）支持录像分割时长设置，具备≥8种录制时长可选，支持15分钟～240分钟可选；支持自定义设置录像存储天数；
22）具备录像管理功能，支持查看录像列表、录像点播、下载、修改属性、删除等操作，录像文件支持自动上传平台且自动删除本地文件；
23）支持磁盘格式化、磁盘满载后支持停止录像和覆盖模式两种可选；支持对设备异常断电造成损坏的视频文件进行修复；
24）支持扩展远程1vN互动教学，实现录播界面与互动界面相互切换，支持一键开启互动；支持控制AI模块启用、禁用。
	1
	套

	749
	控制面板
	1）录播配套控制面板，支持讲台桌面嵌入式安装固定；
2）采用触摸式设计，具有LED背光功能；
3）背板具备RJ45接口，支持通过有线控制线缆直连录播主机使用，实现一键开启、暂停和关闭录播功能；
4）暂停不影响录播主机录制结果，恢复录制后不会另行生成新文件，保证录制文件单一连续。
	1
	个

	750
	4K摄像机
	1) 采用≥1/2.5英寸CMOS， 有效像素：≥829万；
2) 采用≥12倍光学镜头，f=3.47mm～41.65mm， F1.84～F3.72，数字变焦：≥16倍；
3) 最低照度：≤0.5Lux@（F1.8，AGC ON）；
4) 数字降噪：3D数字降噪；
5) 支持水平、垂直翻转，水平视场角80.8°～7.5°，垂直视场角49.9°～4.3°，水平转动范围±162.5°，垂直转动范围-30°～+90°，水平转动速度范围1.8°～80°/s，垂直转动速度范围1.5°～49°/s；
6) 图像冻结：支持；
7) 预置位数量：≥255；
8) 预置位精度：≤0.1°；
9) 视频编码标准：H.265、H.264、MJPEG；
10) 视频码率：32Kbps～51200Kbps；
11) 主码流分辨率：3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×576等；辅码流分辨率：720×576、720×480、320×240等；
12) 音频压缩标准：AAC、G711A；
13) 音频码率：96Kbps、128Kbps；
14) 支持协议：NDI®|HX2、SRT、TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP（s）、Onvif、DHCP、组播等；
15) 具备≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口； 
16) 具备≥1路USB 2.0（TYPE-C）接口，支持USB音视频及USB PTZ控制；
17) 支持SDI或HDMI、USB及RJ45三路接口同时输出数字音视频信号；
18) 音频接口：≥1路 Line In， 3.5mm音频接口；
19) 具备≥1路RS232输入和输出接口，≥1路RS485接口；
20) 具备摄像机信息显示屏，可显示输出分辨率、IP地址等信息；
21) 支持红外遥控控制；
22) 具备TALLY灯、电源指示灯、状态指示灯，具备RESTORE按键；
23) 供电方式：DC 12V、POE。
	3
	台

	751
	摄像机支架
	云台摄像机专用壁装支架
	3
	个

	752
	全场景智能调音台
	1)支持≥8路全频AEC回声抑制功能；
2)支持≥8路平衡式话筒输入，≥4路平衡式线路输入，采用裸线接口端子；
3)支持≥6路平衡式线路输出，采用裸线接口端子；
4)支持48V幻象电源；
5)具备用于软件设置/控制的以太网端口；
6)支持以太网接口用于多台设备联机工作；
7)具备串行端口用于第三方RS-232远程控制；
8)具备信号路由功能，对音频信号进行切换和分配；
9)提供RMS均值和Peak峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度；
10)信号处理模块具备以下功能：
①滤波模块：高通、低通
②均衡器模块：10段图示均衡
③音频处理模块：智能降噪、限幅器、压缩限制器、噪声门、增益控制、反馈抑制
④混音模块：智能混音、矩阵混音
⑤延时模块
⑥控制器：音量平衡、音量调节
	1
	台

	753
	音频处理软件
	1） 支持智能降噪、限幅器、压缩限制器、噪声门、增益控制、反馈抑制调节；
2） 支持通过图表检测当前音频信号幅度；
3） 支持高通、低通的频率调节，具备图形均衡器，支持自定义设置频段增益；
4） 支持智能混音、矩阵混音设置；
5） 支持具备延时模块，支持音量平衡、音量调节；
6） 支持音量电平控制设置。
	1
	套

	754
	强指向性话筒
	1）与全场景智能调音台配合使用；实现教室学生和教师的采音，每支配60-100cm可伸缩金属吊杆。
2）频率范围：40—18000 Hz。
3）灵敏度：-35dB（18mV/Pa）。
4）指向性：超窄指向。
5）拾音角度：100°。
6）最大声压级：132dB。
7）阻抗：200Ω。
8）工作电压：3V / 48V。
9）信噪比：≥70 dB。
	8
	套

	755
	智能跟踪系统
	1）支持智能图像识别，可对录制视频图像进行分析，无需在教室安装任何定位设备即可完成全自动跟踪识别，支持板书跟踪、鼠标移动侦测、教师跟踪、学生跟踪及多个互动的识
别跟踪；
2）支持自动识别目标位置，实时控制摄像头精确定位，支持摄像机特写模式拍摄；
3）支持通过图像识别进行人体特征跟踪；
4）支持智能侦测网络内探测器IP地址，支持进行探测器管理与配置，支持自动获取录播主机内跟踪参数；
5）支持标定教师画面探测区域、标底教师摄像机云台初始位置；支持自定义开启教师身高自适应功能，支持标底身高探测区域，支持抠除探测区域内影响元素；
6）支持标定学生画面探测区域、标定学生摄像机云台初始位置；支持探测灵敏度设置；支持在探测视频时显示探测图框；
7）支持标定双板书画面探测区域，标定板书摄像机云台初始位置，支持探测灵敏度设置，支持自定义设置背景更新率；
8）支持自定义设置教师最长站立时长及学生站立超时时长；
9）支持启用人脸检测、可手动上传人脸检测模型；支持VGA画面探测切换；
10）支持手动导入、导出跟踪配置文件，支持导出到邮箱。
	1
	套

	756
	图像探测设备
	1)成像器件：1/3英寸高清CMOS；
2)有效像素：支持≥207万；
3)信噪比：≥50db（AGC OFF）；
4)网络接口：10/100M网络自适应，支持POE供电；
5)视频编码：支持H.264 Main Profile，Baseline 编码 MJPEG编码；
6)供电方式：DC 12V、POE供电；
7)协议支持：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP；
8)设备功率：≤2W。
	2
	个

	757
	图像定位系统
	1）支持实时获取师生视频图像、跟踪主机里设定的跟踪区域坐标参数，支持设置检测图像区域； 
2）支持实时显示检测到的学生目标及教师目标对应的坐标； 
3）支持显示调试过程状态信息，直观显示学生和教师的跟踪框体；
4）支持通过鼠标调整检测图像探测区域；
5）支持控制调试输出的视频是教师或学生目标的视频； 
6）支持一键初始化跟踪主机配置，恢复出厂设置；
7）支持自定义保存用户设定的图像跟踪参数。
	1
	套

	758
	导播控制台
	1）采用全铝合金机身结构，机械手感悬浮按键+背光提示设计，底部配备垫脚，稳固耐用；支持手自动导播模式、录制状态、特效、画中画、导播画面控制、视频主副画面切换、摄像机机位选择、预置位设定及摄像机云台镜头控制等；
2）具备≥44个导播控制按键、≥1个PGM 窗口画面转场切换推子及1个四维摇杆,支持通过四维摇杆实现摄像机云台控制、曲线变倍等；支持导播控制按键功能启用时,按键背光提示灯亮；
3）具备≥4个导播控制旋钮，包含高清摄像机的镜头亮度、聚焦及光圈调节旋钮和导播画面转场速度调节旋钮，支持通过旋钮完成现代中庆高清摄像机镜头亮度、变倍速度、光圈大小的手动调节，支持通过旋钮完成导播画面转场切换速度快慢的手动调节；
4）具备≥6个摄像机机位选择按键,通过按键可对接入摄像机机位进行手动选择切换，支持通过四维摇杆对选中的高清摄像机进行上下左右旋转、变倍、预置位等控制,支持通过控制摇杆偏离角度实现镜头旋转速度调节，支持通过控制四维摇杆旋转幅度实现镜头变倍速度调节； 
5）具备≥7个摄像机预置位按键及预置位记忆设置按键，通过按键可为接入摄像机设定预置位，完成快速定位；
6）具备≥8个主画面和≥8个副画面切换控制按键，通过按键可对导播过程主副视频画面进行导播切换；
7）具备≥2个特效切换按键，通过按键可控制画面采用预置特效或直切方式进行导播切换，可完成特效添加和去除；具备≥4个画中画切换按键，通过按键可实现大小、左右、平铺及全景等画中画模式切换，可完成画中画添加和去除；
8）具备主播(即PGM)、备播(即PVW)及同步按键，通过导播控制按键可实现PGM、PVW画面独立选择及画面同步控制等；
10）设备自带RS-232协议控制串口、RJ45网口、USB接口及reset复位键等，支持供电、程序升级及录播导播控制；
	1
	台

	759
	智能导播系统
	1）支持录像控制、摄像机控制、跟踪控制、视频切换等操作；
2）支持手动导播控制和跟踪主机自动导播控制；
3）支持通过跟踪主机自动控制摄像机云台上、下、左、右旋转、镜头变倍，自动进行多机位视频切换；
4）支持直切、叠画等多种视频切换效果，支持大小、左右、平铺等多种画中画模式，支持切换画中画的主副画面，实现画面交换。
	1
	套

	760
	双通道数字功放
	指标参数不低于：总功率（额定）：300W ( 2x100W +2x50W);信噪比（A计权）：> 90db ；频响（-3dB）：20H～20KHz；失真度： 1000Hz；电源 ～220V ±10%  2A；双风道、双风扇。
	1
	台

	761
	线阵列音箱
	1）功率≥60 W、额定功率30 W;
2）声压级：1 W（1 kHz，1 米）时，92 dB (SPL)，有效频率范围(-10 dB)，190 Hz 至 18 kHz;
3）开放角度1 kHz / 4 kHz (-6 dB)，水平210°/132°，垂直50°/22°。
4）额定阻抗6 欧姆，机械指标：尺寸（高 x 宽 x 深）≤ 800 x 80 x 90 毫米。
	6
	个

	762
	录播机柜
	1) 散热：旋转式散热风口，符合19英寸标准；
2) 规格：≤550MM×600MM×1000MM；
3) 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494； PART7、 GB/T3047.2- 92；兼容ETSI；
4) 材质：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条≥2.0mm,其他≥1.2mm；
	1
	台

	763
	导播显示器
	≥23寸，IPS全高清显示器，具有VGA+HDMI接口，微边框防蓝光，支持壁挂。
	1
	台

	764
	观摩电视机
	≥55英寸4K超高清HDR窄边框大屏液晶，支持壁挂或者吊装
	2
	台

	765
	线材
	包含但不限于各种线材及接插配件（如：75-3视频线（Φ5.0mm(10/0.15mm无氧铜+AL+96网/0.12mm无氧铜)）、Φ7.0mmSDI视频线、RVVP2*0.3（6.8MM（40/0.1MM无氧铜)）话筒线、150芯音箱线、6类网线、电源线（RVVP2*0.75）、电源线（RVVP3*1）、VGA线(3+6)、6孔插排、分配器、莲花头、SDI视频接线头等)
	1
	项

	766
	视频资源管理应用软件
	1、基础模块
1）支持自定义设置当前站点机构组织、用户初始化导入、用户组及用户权限管理，支持建立和批量导入班级，具备师生注册审核机制；
2）支持自定义设置门户导航目录，支持设置平台名称、logo、页脚信息，设置数据展示的学期范围，设置课程、活动、专辑等默认封面等，支持填写≥2个备案信息及其链接地址；
3）支持国家重大事件发生时，一键将平台设置为灰色风格；
4）支持系统默认播放模式设置为双屏模式、电影模式或资源模式,支持自定义开启或关闭OCR 分析；
6）支持对教室进行管理及设备查看,支持添加、导入智课终端；
7）支持自定义创建评分量表、设置量表指标及分值，支持基于已有量表进行指标添加，支持设置量表总分等于各一级指标得分×各自权重，汇总求和；
8）支持录播设备接入平台实现自动转码、多画面直播及点播等，支持扫码观看直播、查看公告及浏览资源等；
9）采用引用计数和垃圾回收技术，支持单条资源被多级平台共同调用，某处删除不影响其他站点用户使用，支持系统自动判断当每级站点都不需要此资源时再自动删除；
10）支持自定义自动删除策略，根据文件上传时间和引用数进行清理周期、清理范围、清理方式等设置，支持服务器磁盘剩余容量达到设定警戒值时进行预警提示；
11）支持自定义设置当前站点服务器配置、维护平台使用手册,支持系统应用服务配置，支持针对教室端录播设备进行单个或批量升级，支持针对平台AI服务进行运行状态检测等。
2、个人空间
1）提供个人空间，支持个人信息、资源及量表管理，支持消息发送和接收，支持在个人空间上传、管理、搜索、收藏资源，支持将课件、教案等资源与课堂录像进行关联，支持教师调课后视频资源自动、手动归档；
2）支持通过课表对录播教室进行录像和直播预约，课程结束后，课堂录像自动上传至主讲人个人空间；
3）支持在个人空间针对原视频进行裁剪、编辑、合成及发布，具备文字轨道、视频轨道、台标等编辑功能；
4）支持查看我的课表，支持查看我的授课班级、授课班级学生；支持查看我所加入的教研组、我的备课情况、我的视频教研情况、听课任务及记录听课进度等；
5）支持汇总我的评审任务，包含优课评审、听课评审和集体磨课评审等；支持汇总我被评的课程，包含优课评审、听课评审和集体磨课评审等。
3、应用管理
1）支持管理员编辑及修改通知公告，支持设定公告类型、公告定时发布信息；
2）支持学情分析阈值设置，并可设置特例课识别值；
3）支持汇总平台录像，对录像进行发布、删除、查看、编辑、推送等；
4）支持视频添加教案、课件、习题等文档及图片作为附件进行在线无插件预览；
5）支持用户对资源进行收藏、下载、分享等，支持用户对资源进行评论和在线交流；
6）支持用户在点播观看视频时可通过系统提供的量表进行在线打分评价，支持自定义设置量表；
7）支持用户对课堂视频录像进行量化评估，可根据实际教学评估要求设置多套评估标准，每套评估标准可设置不同总分，可设置多项评估项目，每项评估项目可设置多项评估子项；
8）支持多种搜索条件进行组合搜索，支持用户通过资源名称、班级、教师文本快速搜索资源；
9）支持管理员设置资源分类审核、关闭审核开关，设置免审核模式，支持管理员将教师推送的资源进行修正归档；
10）支持自定义录像主题、录像专辑等，支持录像资源删除后进入回收站，支持在站群内子站向父站推送课程。
4、视频点播、直播
1）支持多画面资源模式点播，如以三分屏的方式同步播放教师画面、学生画面、课件画面，支持视频直接拖拽播放；
2）支持在播放器窗口进行标清、高清、超清等多种清晰度切换；
3）支持观看视频时可通过系统提供的量表进行在线打分评价；
4）具有教育行业特性，依据直播课堂时况可实现课堂S-T分析，自动分析课堂教师、学生及互动行为占比并自动画出行为曲线，自动分析课堂类型；
5）直播过程支持在线用户文字交流、量表打分，直播结束后系统将视频和评论记录自动上传到教师个人空间；
6）直播过程中支持用户以二维码、链接地址形式分享直播；
7）支持自定义直播开始、结束时间，设置直播评分量表；
8）支持直播时移，直播开始后可拖动播放器时间轴回放直播； 
9）支持设置直播观看密码，支持匿名用户观看直播，支持设置是否在设备开启直播时才允许观看教室画面；
10）支持门户显示和观看设置，支持设置在直播频道中是否显示离线设备；
11）支持微信扫描平台二维码进行直播观看、课程点播等。
5、优课中心 
1）支持在模块首页展示优课资源数量和播放量；
2）支持按照资源发布时间、点赞数量和播放量，对资源进行排行展示，支持手动推荐资源在优课中心进行重点展示，支持按照学校、学段、学科进行筛选优课，支持按资源名称、作者、标签搜索查找优课，支持教案、课件、习题等文档进行在线无插件预览；
3）支持对资源进行收藏、下载、分享等，支持对资源进行量表评分和文字评论。
6、微课中心 
1）支持以知识点系列形式组织微课专辑，自定义微课发布方式，支持在微课资源首页展示微课资源数量、点播数量；
2）支持按发布时间、播放量、点赞量进行微课排行展示，支持按学段、学科、微课名称、作者、标签等筛选及搜索微课；
3）支持用户收藏、订阅微课，在个人空间查看微课学习记录；
4）支持对微课资源进行在线评分，支持采用预设量表评分、主观评价等，支持删除个人讨论内容。
7、平台对接：
1）数据对接：根据现有区级教学视频资源管理平台数据对接标准，接入方依照实际需要同步平台组织、教室、学科、学段等元数据信息，以及教室课节、课表等业务信息；用户能在个人空间看到自己的统计详情；
2）资源对接：提供开放性接口，实现与现有区级教学视频资源管理平台的互联互通，支持电影模式、资源模式的课堂实录视频资源传送至现有区视频资源平台，并支持资源模式（多画面）的视频直播。
3）提供平台对接技术方案。
	1
	套

	767
	资源平台工作站
	1）采用≤2U标准机架式设计，国产操作系统；
2）主机内置高性能低功耗处理器，内存容量≥16GB；
3）主机内置≥500GB SSD系统盘，≥2TB 数据盘，数据盘最高可扩展16TB；
4）主机具备≥2路USB 2.0原生接口，支持外接鼠标、键盘，内置≥2路USB 3.0原生接口，支持U盘及移动硬盘等；
5）主机具备≥1路 HDMI及≥1路DP原生接口；
6）主机具备≥1路 2.5G网络接口；
7）主机前面板具备电源指示灯和硬盘指示灯；
8）主机支持教室端录播系统接入，支持集群部署，单机支持≥200并发点直播应用能力。
	1
	台

	广播活动室（最高限价193000元）

	768
	一拖二无线话筒（手持）
	1.话筒耗电量：5号干电池*2
2.使用距离：可视距离80-100米
3.话筒搭配：一拖二设计
4.载波频率：UHF600-699.75MHz
5.频率稳定度：±25KHz
6.信噪比：>105dB
7.邻频干扰比：>80dB
8.动态范围：≥100dB
9.类型：动圈式（Dynamic)
10.极性模式：单一指向性(Onedirection)
11.频率响应：40Hz～20KHz
12.话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz
13.接收机电源：DC12V.1000mA
14.电源功耗：≤20W
15.外观尺寸：约480×180×45mm（宽×深×高）
	2
	台

	769
	一拖二无线话筒（头戴）
	1.话筒耗电量：5号干电池*2
2.使用距离：可视距离80-100米
3.话筒搭配：一拖二设计
4.载波频率：UHF600-699.75MHz
5.频率稳定度：±25KHz
6.信噪比：>105dB
7.邻频干扰比：>80dB
8.动态范围：≥100dB
9.类型：动圈式（Dynamic)
10.极性模式：单一指向性(Onedirection)
11.频率响应：40Hz～20KHz
12.话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz
13.接收机电源：DC12V.1000mA
14.电源功耗：≤20W
15.外观尺寸：约480×180×45mm（宽×深×高）
	2
	台

	770
	天线放大器（户外防水）
	1.频频率范围:450一970MHz
2.接头类型:BNC,插孔
3.阻抗:50Ω
4.电源要求:来自同轴连接的10至15伏直流偏移,75mA
5.接收模式(3dB波束宽度):70角度
6.三阶过载交截点(OIP3):>30dBm
7.天线增益(在轴):7.5dBi
8.信号增益:±1dB
9.可切换Active:+12dB,+6dB，Passive:0dB,-6dB
10.射频信号过强指示灯阈值:-5dBm
11.尺寸：约480×160×45（宽×深×高）
	1
	台

	771
	调音台
	1.幻象电源：+48V带开关
2.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB
3.失真度：<0.003%（A-weighted）
4.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted）
5.共模抑制比：60dB
6.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB
7.立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB
8.主混音串音：-87dBu（A-weighted）
9.通道串音：-85dBu（A-weighted）
10.最大输出水平：+20dBu
11.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct
12.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz
13.电源：内置开关电源适配器110-220V，30W
14.功耗：≤18W
	1
	台

	772
	全自动数字反馈抑制器
	1.输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ
2.模拟输入：多功能COMBO接口，2CH-XLR或1/4"TRS(母)输入
3.最大输入电平：Mic:-4dBu，Line:16dBu
4.模拟输出：2CH-XLR和1/4"TRS(母)输出
5.输出阻抗：<100Ω
6.最大输出电平：+16dBu
7.频率响应：20Hz-20KHz，±1db
8.信噪比：Mic:107dB(@1KHz,A加权)Line:109dB(@1KHz，A加权)
9.灵敏度：Mic:-20dB/1KHz   Line：0dB/1KHz
10.总谐波失真：<0.002%(@1KHz，A加权)
11.底噪：-88dB
12.外观尺寸：约480×215×45mm（宽×深×高）
	1
	台

	773
	音频处理器
	1.8路模拟平衡输入8路模拟平衡输出，最大输入输出17dBu（5.48Vrms）
2.可选配4路dante/16路dante
3.输入每通道带48V幻像电源
4.输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB
5.立体声USB声卡功能，支持播放和录音
6.USB接口，电脑软件控制和USB声卡传输功能
7.RS232,RS485,TCP/IP接口，电脑软件控制和中控功能
8.外置8路GPIO接口
9.液晶屏，支持配置设备名称.设备预设.设备IP.输入音量.输出音量.输入模式.
1.信号处理：32bitfloatpointdsp400Mh
2.音频系统延迟:<3ms
3.数模转换:24-bit
2.输入通道：8路平衡输入.Mic/linelevel.音频接口:3.81mm凤凰插,12-pin
3.输入阻抗:16kΩ
4.最大输入电平：17dBu（5.48Vrms）/Line；-3dBu（0.54Vrms）/Mic@20dB增益档位
5.幻象电源：+48VDC,5.5mA,每通道配置
6.输出通道：8路平衡输出,linelevel
7.输出阻抗：150Ω
8.频响曲线：20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line，输入0dBu（0.775Vrms）20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic，20dB增益档位，输入-10dBu（0.245Vrms）
9.信噪比：110dB(@17dBu,1kHz,A-wt)/Line；100dB(@-6dBu,1kHz,A-wt)/Mic，20dB增益
10.USB：Type-B2.0,免驱.RS232：Serialportcommunication串口通信.TCP/IP网口：RJ-45
11.指示灯：Link,+48V,输入输出音频信号
12.供电范围：90V-264VAC50-60Hz
13.尺寸：约480mm*265mm*45mm
	1
	台

	774
	防水线阵列音箱
	1、频率响应：38Hz-19KHz(±3dB)1watt@1m
2、灵敏度：113dB/W(lm)
3、最大声压级：128dBMAX
4、阻抗：8Ω
5、额定功率：500WNominal
6、峰值功率：2400WPeak
7、峰扩散角度（-6dB）：90°Horz*10°Vert
8、分频点：12dB/Octave900Hz
9、系统类型：双10寸全频
10、高音单元：44芯钕磁高音×2
11、中音单元：6.5寸中音×2
12、低音单元：10寸低音×2
13、吊挂硬件：专业线阵吊挂
14、箱体尺寸：约310H×580W×415D（mm）
	8
	只

	775
	18寸防水低音线阵音箱
	1、额定功率：600W
2、峰值功率：1600W
3、额定阻抗：8Ω
4、频率响应：31Hz-220Hz
5、灵敏度：95dB
6、最大声压级：122dB
7、峰扩散角度：无极性（水平×垂直）
8、单元：18寸次低音×1
9、安装方式：专业线阵吊挂套件
10、颜色：黑色
11、净重：不大于37kg
12、外观尺寸：约580×680×490mm（宽×深×高）
	2
	只

	776
	防水线阵田字架及配件
	材质：田字架采用优质热镀锌钢材或铝合金制作，表面喷塑防腐处理；紧固件采用不锈钢材质。  
承重：单套田字架额定承重不低于 100kg
	2
	套

	777
	定阻功放
	1.输出功率：8Ω/600W*2，4Ω/1200W*2
2.信噪比：(20Hz-20kHz)100Db
3.输入灵敏度：1.2Vrms
4.电压增益：(8Ω)32.2dB
5.输出电路：B级，功率要求（1/8）功率
6.失真：（低于额定功率1dB，1kHz）8Ω低于0.02%，4Ω低于0.05%
7.频率响应：20-20kHz
8.输入阻抗：超过20K欧姆（平衡或非平衡）
9.输入接头：各通道3引脚XLR，平衡，并行
10.输出接头：各通道3引脚XLR信号环出口，各通道Speakon
11.电源：AC220V/50Hz
12.电源功耗：≤1600W
13.外观尺寸：约480×390×90mm
	5
	台

	778
	顺序电源启动器
	1.额定输出电压：AC220V50/60Hz
2.可控制电源：8路，外加2路输出辅助通道
3.每路动作延时时间：0-999秒
4.状态显示：2寸TFT彩色液晶实时显示当前电压.日期.时间.每路开关状态
5.单路额定输出电流：16A
6.额定总输出电流：30A
	2
	台

	779
	音箱线
	EVJV2*1.5
	600
	米

	780
	天线馈线
	SYV-50-5
	100
	米

	781
	机柜
	42U
	1
	台

	782
	安装附件及辅材
	国产优质
	1
	批

	783
	移动终端
	操作系统：移动操作系统
屏幕尺寸：≥11寸
触摸屏类型：电容屏
接口类型：Type-c
内存：≥6G+128G
	5
	台


送样内容及要求：  
送样及展示内容： 

	序号
	名称
	单位
	数量

	558
	认知能力评估训练仪
	台
	1

	565
	心理沙盘
	套
	1


投标人须提供与招标规格、参数一致的样品并对样品进行密封，封条须标明投标人名称、项目名称以及项目编号。未按以上要求进行密封的样品将被拒收。中标人的样品须封存，以便批量验收时进行比对；未中标人的样品将统一于中标结果公示期结束后退还。

送样时间：代理机构将提前一个工作日开始接收样品，开标后送达的样品将被拒绝接收；
送样地点：青浦区盈港路453号（港隆国际大厦）906室；
其他要求：
进口产品：本项目不接受进口产品。

节能政策：按国家现行节能政策执行。
国家强制标准：

★根据国家有关规定，投标人提供的产品如列入强制3C和节能认证的应提供相应证书。

项目供货与管理要求

本项目投标人中标后应按照招标文件规定的方式提供货物及相关服务。

安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标单位应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

其他要求：

投标人在投标前应认真了解现场实际运输、安装条件、基础条件和其他相关条件。凡参加本次招标的投标人被视为熟悉与履行合同有关的诸如自然环境、气候、公用设施等一切情况。一旦中标,不得以不了解项目现场情况等为借口提出额外费用补偿或延长工期的要求。
中标人在货物供货前需将采购人所需货物的技术资料和使用条件报采购人认可后方可订货（组织生产）、供货。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的管理协调。
质量标准与验收要求

投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

本项目验收将由委托单位组织或委托第三方专业机构进行，验收包括实物验收和资料验收。验收质量标准和验收要求为按照上述要求一次验收合格。

如验收未获通过，中标人应在三日内整改到位，然后进行第二次验收，第二次验收依然不合格将取消其中标资格并赔偿一切损失，并接受采购人按照合同约定的违约处理。

投标文件的编制：
投标文件包括但不限于以下部分（加盖单位公章）：

★投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

★开标一览表（格式见附件）；

投标报价明细表（格式见附件）；

★资格审查要求（格式见附件）；

★符合性要求（格式见附件）；

投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

中小企业声明函（格式见附件）；

监狱企业证明函（若有，格式见附件）；

残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）；

★法定代表人授权委托书(格式见附件)；

★提供投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）复印件并加盖单位公章；

★财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函（格式见附件）； 

投标人基本情况简介(格式见附件)；

投标人履约服务能力证明；

投标人提供自2023年1月1日至今承接的类似项目业绩（需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额等合同要素的相关内容）；

联合投标协议书（若需要）；

联合投标授权委托书（若需要）；

投标货物配件明细表（格式见附件）；

投标货物技术偏离表（格式见附件）；

投标货物所必须的生产加工设备说明一览表（格式见附件）；

投报货性能及材质等：产品说明书、产品厂家彩页性能介绍样本等技术文件、选用产品和配置详细介绍（应包括产地、质量等级、技术等级、详细配置、加工工艺及产品实样图册及技术白皮书）、材质及配件说明等。

供货安排及施工组织计划；包括但不限于：项目实施周期及施工组织方案、管理方案、项目施工人员组织及安排、质量、安全、工期、运输及安装调试等保障措施，从而确保项目按期完工。

服务要求及技术支持：

服务承诺：质保期内及质保期外售后服务的内容、期限、延伸服务、便利服务及其他特色服务、响应时间、应急保障措施等以及其等相关伴随服务实施方案；

供应商针对用户单位的培训服务方案；
检验报告及计算机软件著作权证书：投标人或制造商提供拟投报货物（情绪疏导系统、操作能力评估训练仪、学习态度引导仪、学习策略发展仪）CMA或第三方CNAS检测机构出具的检测报告及计算机软件著作权证书，复印件加盖公章。

投标人认为需要的其他文件资料。

注：★投标声明书、开标一览表、资格审查要求、符合性要求、法定代表人授权委托书、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。
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