
2026年度马桥镇水质监测服务
围绕2026年全面提升优Ⅲ类水比例工作要求，为有效监测马桥镇区域水质，结合健康幸福河湖选树和清洁小流域总体工作要求，现拟进行水质监测服务采购，内容包括对水质站点监测设备和在线监控系统日常运行维护，镇、村级河湖人工检测及水质监测管理。
根据市、区水质监测要求，对高锰酸盐指数、氨氮、总磷pH值、溶解氧、电导率、浊度、水温八个参数进行监测。确保10个中型监测站点位、18个小型监测点位稳定运行，及时准确地采集和上报监测数据，发挥实时监控和预警监视作用；其余对市考断面1个、镇级河道28个、村级河道66个、其他类型河道7个，采用人工采样检测方法，从而对镇域内镇、村级河道水质进行全覆盖监测；对已建立的数据平台进行运维服务，确保平台正常工作，以便业主和运维单位更好地实时掌握水质情况和上报区级水务部门。
上海市闵行区马桥镇城市建设管理事务中心
2026年9月28日
附件：
1、水质监测服务费用测表（2026.11-2027.10）
2、运行维护和数据服务（10个中型监测站点位、18个小型监测点位），市考断面1个、镇级河道28个、村级河道66个、其他类型河道7个人工采样点位清单及点位。
3、水质系统平台运维要求
附件1

	水质监测服务费用测算表（2026.11-2027.10）

	
	服务项目
	服务内容
	服务方式
	数量
	单位
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	1
	中型站运行维护和数据服务
	监测因子8个参数(氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温 、总磷、高锰酸盐指数)
1、每日数据上传及审核，每周运维清洗1次，
2、每周例行巡检，发现问题及时处理并形成记录
3、每月更换一次试剂，对仪表进行校准，废液拉回由专业公司处置
4、每季度管路等检查，每半年漂移、响应时间、线性检测、耗材更换等1次
5、数据超标预警，协助溯源服务，并形成报告
	运行维护
	10
	个/年
	
	
	每年运维费用、废液处理费用

	2
	小型站运行维护和数据服务
	监测因子6个参数(氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温)
1、每日数据上传及审核，每周运维清洗1次
2、每周例行巡检，发现问题及时处理并形成记录
3、每月对仪表进行校准，如发现仪器数值偏差较大，必要时增加仪器每月的校准维护次数，确保仪器数据准确
4、每季度管路等检查，每半年漂移、响应时间、线性检测、耗材更换等1次
5、数据超标预警，协助溯源服务，并形成报告
	运行维护
	18
	个/年
	
	
	每年运维费用

	3
	河道水质人工采样检测服务
	人工采样、第三方实验室检测报告，分析7个参数(氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度)
	数据服务
	1224
	次/年
	
	
	共计102个采样点位，包含马桥镇辖区范围内市考断面1个、镇级河道28个、村级河道66个、其他类型河道7个采样点位，每月1次，全年共计1224次

	4
	数据平台系统运行维护服务
	对现有数据平台进行维护，确保系统功能正常运行，主要包括：水质实时监测、数据实时汇总、水质评价、预警自动通知、报表自动导出、所有水质数据统筹展示。10个中型站点、18个小型站点通过增加4G网络传输模块，将站点数据实时传输到数据平台系统。
	技术服务
	1
	项
	
	
	每年技术服务费用

	总价合计（万元）
	
	


附件2    

中型站点运行维护和数据服务
   (10个中型监测站点位)

	序号
	水体名称
	断面名称
	监测指标
	服务项目

	1
	六磊塘
	六磊塘第二网格
	氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	2
	横沥支河
	横沥支河北沙港
	氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	3
	宋长浜
	宋长浜北沙港
	氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	4
	华泾浜
	华泾浜北竹港
	氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	5
	铁路河
	铁路河铁东泵站北侧
	氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	6
	望海中心河俞塘河
	望海中心河俞塘河
	氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	7
	顾氏浜西跃泾河
	顾氏浜西跃泾河
	氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	8
	西河泾
	西河泾柳条港
	氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	9
	斜泾黄浦江塘河
	斜泾黄浦江塘河
	氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	10
	金彭河
	金彭河汇江路
	氨氮、总磷、高锰酸盐指数、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务


小型站点运行维护和数据服务(18个小型监测点位)

	序号
	水体名称
	断面名称
	监测指标
	服务项目

	1
	斜泾
	元仓中心-斜泾
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	2
	彭中河
	彭中河-祥云路
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	3
	工农河
	铁路塘河-工农河
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	4
	沙溪河
	蔡家浜-沙溪河
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	5
	茜浦泾
	茜浦泾-光华路
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	6
	圈盘河
	西姚家浜-审徐路
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	7
	茜浦泾支河
	茜浦泾支河-六磊塘
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	8
	沙溪河
	沙溪河-敬南路
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	9
	铁路河
	铁路河-中青路
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	10
	西跃进河
	西跃泾河-东尽头
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	11
	顾氏浜
	顾氏浜-同心五组
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	12
	斜泾
	斜泾-江川路
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	13
	星星吕纯浜
	星星吕纯浜-北竹港
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	14
	新紫港
	紫新港-北松公路
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	15
	工农二号河
	工农二号河-紫旭路
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	16
	庙泾浜
	马桥庙泾浜-中青路
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	17
	苏家港
	苏家港-青年路桥
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务

	18
	横沥河
	横沥-光华支路
	氨氮、溶解氧、pH值、电导率、浊度、水温
	运维和数据服务


市考断面1个

	序号
	水体名称
	监测指标
	服务项目

	1
	宋长浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	市考断面人工预测


镇级河道人工监测(28个)
	序号
	水体名称
	监测指标
	服务项目

	1
	西河泾
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	2
	东河泾
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	3
	东姚家浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	4
	富才路西河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	5
	富国路东河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	6
	工农二号河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	7
	工农一号河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	8
	顾氏浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	9
	新桥和尚浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	10
	闵松横沥
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	11
	金中河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	12
	联工一号河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	13
	柳条港
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	14
	马桥中心河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	15
	彭中河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	16
	青登河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	17
	昆阳湖
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	18
	苏家港
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	19
	铁路河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	20
	西姚家浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	21
	西跃进河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	22
	马桥斜泾
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	23
	新紫港
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测


	24
	俞家河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	25
	元仓中心河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	26
	袁家港
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	27
	星星庄家浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测

	28
	华泾浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	镇级河道人工检测


村级河道人工监测(66个)

	序号
	水体名称
	监测指标
	服务项目

	1
	元江港
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	2
	水博园景观河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	3
	湖心亭河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	4
	小施家河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	5
	茜蒲泾支河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	6
	民主四组陈家宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	7
	吴会彭家河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	8
	马桥蔡家浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	9
	彭渡十五组宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	10
	新开龚家河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	11
	青登何家河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	12
	马桥朱家浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	13
	中房景观河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	14
	绿城玫瑰园东河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	15
	北松吴家港
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	16
	吴会马家河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	17
	彭渡十组宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	18
	御涛园景观河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	19
	旗忠夹沟
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	20
	马桥六组宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	21
	北沈泾浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	22
	吴会小排河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测


	23
	马桥友谊河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	24
	工农张家浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	25
	马桥薛家浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	26
	联建姚家浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	27
	老紫港
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	28
	中星红庐景观河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	29
	彭渡十二组宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	30
	周家河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	31
	俞塘黄泥浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	32
	铁路塘河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	33
	俞塘环城河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	34
	彭渡女儿泾塘河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	35
	青登支河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	36
	横沥支河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	37
	望海谢家河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	38
	丫雀浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	39
	绿城玫瑰园西河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	40
	星星吕纯浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	41
	老紫江支河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	42
	南沈泾浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	43
	金星六组宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	44
	彭渡十八组宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测


	45
	民主陈家河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	46
	马桥庙泾浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	47
	陪昆河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	48
	望海中心河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	49
	刘大浜
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	50
	长岛景观河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	51
	星星杨家河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	52
	吴会十三组宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	53
	彭渡十四组宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	54
	金星五组宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	55
	彭渡奚家河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	56
	马桥孟家河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	57
	民主四组宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	58
	同心小河泾
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	59
	圈盘河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	60
	水博园支河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	61
	彭渡黄浦江塘河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	62
	龚家河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	63
	民主二组宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	64
	金星黄浦江塘河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	65
	同心七组宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测

	66
	同心二组宅河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	村级河道人工检测


其他河湖人工监测(7个)

	序号
	水体名称
	监测指标
	服务项目

	1
	中星景观河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	其他河湖人工检测

	2
	马桥公园河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	其他河湖人工检测

	3
	高尔夫球场一号河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	其他河湖人工检测

	4
	高尔夫球场二号河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	其他河湖人工检测

	5
	高尔夫球场三号河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	其他河湖人工检测

	6
	高尔夫球场四号河
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	其他河湖人工检测

	7
	马桥农耕文化园景观湖
	氨氮、溶解氧、pH值、水温、总磷、高锰酸盐指数、透明度
	其他河湖人工检测


附件3：水质数据平台系统运维服务要求
为保障平台持续稳定可靠运行，保障监测数据完整、准确、及时，充分发挥水质监测预警业务效能，现通过采购服务方式开展平台整体运行维护工作，为软件平台及配套传输系统运维服务，服务期限1年。

本项目水质系统平台于 2025 年完成建设上线，包含水质数据平台系统（Web 网页端 + 微信小程序）、4G 数据传输模块，实现各水质监测站点 pH、溶解氧 DO、氨氮、总磷、高锰酸盐指数等指标实时采集、可视化展示、水质评价、超标报警、历史统计报表、分级权限管理等全套业务功能。

水质数据平台系统运维服务要求如下：

1. 中标服务商需保障整套水质系统平台（Web 网页平台、微信小程序、4G 传输模块配套软件）7*24 小时业务可用，保障各监测站点数据接入、解析、存储、展示、评价、报警、报表导出等全部原有业务功能正常工作。

2. 遵循《地表水环境质量标准（GB3838‑2002）》、信息技术运维服务相关国家标准，保障数据时序准确、时间戳可靠，保障数据安全、账号权限安全、日志完整可追溯。

3. 故障响应：7×24 小时技术支持，故障 1 小时响应，一般功能故障 4 小时内处置完成；重大系统故障 8 小时内恢复业务；涉及前端 4G 传输程序问题，远程优先排查，必要时提供远程更新、调试方案。节假日提供值班保障，确保报警业务不中断。

4. 服务商应建立完整运维台账，包含系统巡检记录、故障处置记录、配置变更记录、问题整改记录，每季度提交运维简报，服务期末提交完整年度运维总结报告。

5. 本运维服务包含缺陷修复、配置维护、参数调优、适配调整；不包含大规模新增业务模块、全新功能开发；若有重大新增功能需求，另行协商开发费用。


