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                 单项工程
                 
                     1
                     渔场机耕路
                     
                         
                             1
                             改建道路
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040201021014
                                 玻纤格栅
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     玻纤格栅(具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     搭接方式
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成铺设玻纤格栅施工的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层整平
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     固定
                                     
                                
                                 m2
                                 2245.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040203006023
                                 中粒式沥青调平层
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     0-5cm以内
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     调平层铺设之前原路面做拉毛处理，调平层根据道路纵断面相关数据自行考虑铺设厚度，由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 2245.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040203006024
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 2245.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040203006025
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 2245.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040203004014
                                 粘层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 2245.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040203003011
                                 透层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 2245.88
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             新建道路
                             市政工程-土建
                             
                                 7
                                 040101001010
                                 挖杂填土（含腐殖土及清表）
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     挖杂填土（含腐殖土及清表）
                                
                                 
                                     2
                                     挖土深度
                                     详见设计图纸及勘察报告
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     由投标人根据现场实际情况综合考虑，具体详见设计图纸及勘察报告
                                
                                 
                                     4
                                     运输、处置及消纳
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运运输、处置及消纳在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     运距及土方处置
                                     
                                
                                 m3
                                 78.87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040202008009
                                 清表后回填30cm厚级配碎石
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     30cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 262.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040202001006
                                 上路床30cm石灰土（掺灰量6%）
                                 
                                     1
                                     含灰量
                                     掺灰量6%
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     30cm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     石灰土材质及施工方式具体详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价包含完成石灰土购置、运输及施工的全部费用
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 185.37
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 040202010008
                                 15cm砾石砂
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 104.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 040202014005
                                 16cm水泥稳定碎石(4.0MPa)
                                 
                                     1
                                     水泥含量
                                     水泥含量（不大于5%）
                                
                                 
                                     2
                                     石料规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     16cm
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     采用集中厂拌机械拌制混合料
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 040203005007
                                 0.6cm 稀浆封层(ES-2型)
                                 
                                     1
                                     材料品种、用量
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     0.6cm
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 040203006027
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040203006028
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 040203004015
                                 粘层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 040203003012
                                 透层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 040103002008
                                 土路肩
                                 
                                     1
                                     填方来源
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     密实度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     土方运输
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     土方运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m3
                                 33.63
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             附属工程
                             市政工程-土建
                             
                                 18
                                 041001005004
                                 拆除路缘石
                                 
                                     1
                                     材质
                                     拆除路缘石
                                
                                 
                                     2
                                     位置
                                     道路
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m
                                 1063
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040204004012
                                 安砌路缘石
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     C30预制路缘石15*15*100cm
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     基座尺寸、混凝土强度等级
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 1063
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             路面搭接
                             市政工程-土建
                             
                                 20
                                 041001001012
                                 翻挖老路结构
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖老路结构
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     由投标人根据现在实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 63
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040202010009
                                 15cm砾石砂
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 10.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 040202014006
                                 16cm水泥稳定碎石(4.0MPa)
                                 
                                     1
                                     水泥含量
                                     水泥含量（不大于5%）
                                
                                 
                                     2
                                     石料规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     16cm
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     采用集中厂拌机械拌制混合料
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 040203005008
                                 0.6cm 稀浆封层(ES-2型)
                                 
                                     1
                                     材料品种、用量
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     0.6cm
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 31.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 040203006029
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 31.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 040203006030
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 31.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 040201021015
                                 玻纤格栅
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     玻纤格栅(具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     搭接方式
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成铺设玻纤格栅施工的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层整平
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     固定
                                     
                                
                                 m2
                                 21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 040201021016
                                 土工格栅
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     土工格栅(具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     搭接方式
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成铺设土工格栅施工的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层整平
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     固定
                                     
                                
                                 m2
                                 42
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             标志标线
                             市政工程-土建
                             
                                 28
                                 040205007019
                                 0.15m标线(热熔漆)
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     采用热熔型（反光型）涂料,标线涂层厚度不小于2.0mm，其他具体要求详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 27.45
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 040205003006
                                 2500*1000标志板（高强级）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     2500*1000标志板（高强级）
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     铝合金板厚度板面积大于等于4.5m2时，采用3mm厚度;板面积为1~4.5m2之间，采用2mm厚度;板面积小于1m2时采用1.5mm厚度。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     板面反光膜等级
                                     版面反光膜按《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）标准执行，指路标志字膜和图案采用IV类微棱镜结构反光膜。
                                
                                 
                                     4
                                     连接件
                                     铝合金板中部采用铝合金龙骨加强，边缘采用角铝加强，铝合金板与角铝 之间采用铝合金铆钉连接。为了增加标志板强度，标志板边缘均采用折边处理，铝合金板和龙骨之间采用铝合金铆钉连接。铝合金龙骨和钢管之间采用方头螺栓及抱箍连接，钢管和立柱之间采用栓头螺栓连接。
                                
                                 
                                     5
                                     结构设计及防腐处理要求
                                     交通标志立柱采用管钢制作。钢柱应进行防腐处理，钢管顶端应加柱帽。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/㎡，紧固件为350g/㎡。
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
                                     
                                
                                 块
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 040205003007
                                 1000*1000标志板（高强级）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     1000*1000标志板（高强级）
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     铝合金板厚度板面积大于等于4.5m2时，采用3mm厚度;板面积为1~4.5m2之间，采用2mm厚度;板面积小于1m2时采用1.5mm厚度。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     板面反光膜等级
                                     版面反光膜按《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）标准执行，指路标志字膜和图案采用IV类微棱镜结构反光膜。
                                
                                 
                                     4
                                     连接件
                                     铝合金板中部采用铝合金龙骨加强，边缘采用角铝加强，铝合金板与角铝 之间采用铝合金铆钉连接。为了增加标志板强度，标志板边缘均采用折边处理，铝合金板和龙骨之间采用铝合金铆钉连接。铝合金龙骨和钢管之间采用方头螺栓及抱箍连接，钢管和立柱之间采用栓头螺栓连接。
                                
                                 
                                     5
                                     结构设计及防腐处理要求
                                     交通标志立柱采用管钢制作。钢柱应进行防腐处理，钢管顶端应加柱帽。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/㎡，紧固件为350g/㎡。
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
                                     
                                
                                 块
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 040205002018
                                 交通标杆（φ168单悬式1F杆）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     φ168单悬式1F杆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     标杆结构采用Q235无缝钢管（热镀锌处理）
                                
                                 
                                     3
                                     规格尺寸
                                     φ168单悬式1F杆
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     钢筋
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     现场组装、整体起吊
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装就位
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 根
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 040205002012
                                 交通标杆(φ89单柱直杆)
                                 
                                     1
                                     类型
                                     φ89单柱直杆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     标杆结构采用Q235无缝钢管（热镀锌处理）
                                
                                 
                                     3
                                     规格尺寸
                                     φ89单柱直杆
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     钢筋
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     现场组装、整体起吊
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装就位
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 根
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             土方工程
                             市政工程-土建
                             
                                 33
                                 040101001016
                                 挖一般土方
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     挖土深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     运输及处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     包含路基砾石砂换填层
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     运输及处置
                                     
                                
                                 m3
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 040103002014
                                 一般回填方
                                 
                                     1
                                     填方来源
                                     土方来源自行考虑，详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     密实度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     场内外运输
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     场内外运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m3
                                 282
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     顾家入户路
                     
                         
                             1
                             改建道路
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040201021019
                                 玻纤格栅
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     玻纤格栅(具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     搭接方式
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成铺设玻纤格栅施工的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层整平
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     固定
                                     
                                
                                 m2
                                 930.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040203006060
                                 中粒式沥青调平层
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     0-8cm以内
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     调平层铺设之前原路面做拉毛处理，调平层根据道路纵断面相关数据自行考虑铺设厚度，由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 930.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040203006038
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 930.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040203006039
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 930.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040203004019
                                 粘层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 930.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040203003016
                                 透层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 930.58
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             新建道路
                             市政工程-土建
                             
                                 7
                                 040101001012
                                 挖杂填土（含腐殖土及清表）
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     挖杂填土（含腐殖土及清表）
                                
                                 
                                     2
                                     挖土深度
                                     详见设计图纸及勘察报告
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     由投标人根据现场实际情况综合考虑，具体详见设计图纸及勘察报告
                                
                                 
                                     4
                                     运输、处置及消纳
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运运输、处置及消纳在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     运距及土方处置
                                     
                                
                                 m3
                                 42.73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040202008011
                                 清表后回填30cm厚级配碎石
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     30cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 142.43
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040202001009
                                 上路床30cm石灰土（掺灰量6%）
                                 
                                     1
                                     含灰量
                                     掺灰量6%
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     30cm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     石灰土材质及施工方式具体详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价包含完成石灰土购置、运输及施工的全部费用
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 103.67
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 040202010013
                                 15cm砾石砂
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 63.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 040202014008
                                 16cm水泥稳定碎石(4.0MPa)
                                 
                                     1
                                     水泥含量
                                     水泥含量（不大于5%）
                                
                                 
                                     2
                                     石料规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     16cm
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     采用集中厂拌机械拌制混合料
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 040203005010
                                 0.6cm 稀浆封层(ES-2型)
                                 
                                     1
                                     材料品种、用量
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     0.6cm
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 040203006040
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040203006041
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 040203004020
                                 粘层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 040203003017
                                 透层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 040103002010
                                 土路肩
                                 
                                     1
                                     填方来源
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     密实度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     土方运输
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     土方运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m3
                                 16.82
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             附属工程
                             市政工程-土建
                             
                                 18
                                 041001005005
                                 拆除路缘石
                                 
                                     1
                                     材质
                                     拆除路缘石
                                
                                 
                                     2
                                     位置
                                     道路
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m
                                 506
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040204004015
                                 安砌路缘石
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     C30预制路缘石15*15*100cm
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     基座尺寸、混凝土强度等级
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 506
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             路面搭接
                             市政工程-土建
                             
                                 20
                                 041001001017
                                 翻挖老路结构
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖老路结构
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     由投标人根据现在实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 27
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040202010014
                                 15cm砾石砂
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 4.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 040202014009
                                 16cm水泥稳定碎石(4.0MPa)
                                 
                                     1
                                     水泥含量
                                     水泥含量（不大于5%）
                                
                                 
                                     2
                                     石料规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     16cm
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     采用集中厂拌机械拌制混合料
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 040203005011
                                 0.6cm 稀浆封层(ES-2型)
                                 
                                     1
                                     材料品种、用量
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     0.6cm
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 13.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 040203006042
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 13.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 040203006043
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 13.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 040201021020
                                 玻纤格栅
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     玻纤格栅(具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     搭接方式
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成铺设玻纤格栅施工的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层整平
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     固定
                                     
                                
                                 m2
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 040201021021
                                 土工格栅
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     土工格栅(具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     搭接方式
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成铺设土工格栅施工的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层整平
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     固定
                                     
                                
                                 m2
                                 18
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             标志标线
                             市政工程-土建
                             
                                 28
                                 040205007020
                                 0.15m标线(热熔漆)
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     采用热熔型（反光型）涂料,标线涂层厚度不小于2.0mm，其他具体要求详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 12.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 040205003008
                                 2500*1000标志板（高强级）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     2500*1000标志板（高强级）
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     铝合金板厚度板面积大于等于4.5m2时，采用3mm厚度;板面积为1~4.5m2之间，采用2mm厚度;板面积小于1m2时采用1.5mm厚度。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     板面反光膜等级
                                     版面反光膜按《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）标准执行，指路标志字膜和图案采用IV类微棱镜结构反光膜。
                                
                                 
                                     4
                                     连接件
                                     铝合金板中部采用铝合金龙骨加强，边缘采用角铝加强，铝合金板与角铝 之间采用铝合金铆钉连接。为了增加标志板强度，标志板边缘均采用折边处理，铝合金板和龙骨之间采用铝合金铆钉连接。铝合金龙骨和钢管之间采用方头螺栓及抱箍连接，钢管和立柱之间采用栓头螺栓连接。
                                
                                 
                                     5
                                     结构设计及防腐处理要求
                                     交通标志立柱采用管钢制作。钢柱应进行防腐处理，钢管顶端应加柱帽。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/㎡，紧固件为350g/㎡。
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
                                     
                                
                                 块
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 040205003009
                                 1000*1000标志板（高强级）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     1000*1000标志板（高强级）
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     铝合金板厚度板面积大于等于4.5m2时，采用3mm厚度;板面积为1~4.5m2之间，采用2mm厚度;板面积小于1m2时采用1.5mm厚度。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     板面反光膜等级
                                     版面反光膜按《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）标准执行，指路标志字膜和图案采用IV类微棱镜结构反光膜。
                                
                                 
                                     4
                                     连接件
                                     铝合金板中部采用铝合金龙骨加强，边缘采用角铝加强，铝合金板与角铝 之间采用铝合金铆钉连接。为了增加标志板强度，标志板边缘均采用折边处理，铝合金板和龙骨之间采用铝合金铆钉连接。铝合金龙骨和钢管之间采用方头螺栓及抱箍连接，钢管和立柱之间采用栓头螺栓连接。
                                
                                 
                                     5
                                     结构设计及防腐处理要求
                                     交通标志立柱采用管钢制作。钢柱应进行防腐处理，钢管顶端应加柱帽。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/㎡，紧固件为350g/㎡。
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
                                     
                                
                                 块
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 040205002013
                                 交通标杆（φ168单悬式1F杆）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     φ168单悬式1F杆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     标杆结构采用Q235无缝钢管（热镀锌处理）
                                
                                 
                                     3
                                     规格尺寸
                                     φ168单悬式1F杆
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     钢筋
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     现场组装、整体起吊
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装就位
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 根
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 040205002014
                                 交通标杆(φ89单柱直杆)
                                 
                                     1
                                     类型
                                     φ89单柱直杆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     标杆结构采用Q235无缝钢管（热镀锌处理）
                                
                                 
                                     3
                                     规格尺寸
                                     φ89单柱直杆
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     钢筋
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     现场组装、整体起吊
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装就位
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 根
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             土方工程
                             市政工程-土建
                             
                                 33
                                 040103002015
                                 一般回填方
                                 
                                     1
                                     填方来源
                                     土方来源自行考虑，详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     密实度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     场内外运输
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     场内外运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m3
                                 77
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     3
                     村道一
                     
                         
                             1
                             改建道路
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040201021022
                                 玻纤格栅
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     玻纤格栅(具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     搭接方式
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成铺设玻纤格栅施工的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层整平
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     固定
                                     
                                
                                 m2
                                 191.84
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040203006061
                                 中粒式沥青调平层
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     0-10cm以内
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     调平层铺设之前原路面做拉毛处理，调平层根据道路纵断面相关数据自行考虑铺设厚度，由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 191.84
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040203006047
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 191.84
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040203006048
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 191.84
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040203004022
                                 粘层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 191.84
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040203003019
                                 透层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 191.84
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             新建道路
                             市政工程-土建
                             
                                 7
                                 040101001013
                                 挖杂填土（含腐殖土及清表）
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     挖杂填土（含腐殖土及清表）
                                
                                 
                                     2
                                     挖土深度
                                     详见设计图纸及勘察报告
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     由投标人根据现场实际情况综合考虑，具体详见设计图纸及勘察报告
                                
                                 
                                     4
                                     运输、处置及消纳
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运运输、处置及消纳在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     运距及土方处置
                                     
                                
                                 m3
                                 742.82
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040202008012
                                 清表后回填30cm厚级配碎石
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     30cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 2476.07
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040202001010
                                 上路床30cm石灰土（掺灰量6%）
                                 
                                     1
                                     含灰量
                                     掺灰量6%
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     30cm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     石灰土材质及施工方式具体详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价包含完成石灰土购置、运输及施工的全部费用
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 1861.08
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 040202010015
                                 15cm砾石砂
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 1219.91
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 040202014010
                                 16cm水泥稳定碎石(4.0MPa)
                                 
                                     1
                                     水泥含量
                                     水泥含量（不大于5%）
                                
                                 
                                     2
                                     石料规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     16cm
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     采用集中厂拌机械拌制混合料
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 1089.06
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 040203005012
                                 0.6cm 稀浆封层(ES-2型)
                                 
                                     1
                                     材料品种、用量
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     0.6cm
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 1089.06
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 040203006049
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 1089.06
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040203006050
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 1089.06
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 040203004023
                                 粘层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 1089.06
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 040203003020
                                 透层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 1089.06
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 040103002011
                                 土路肩
                                 
                                     1
                                     填方来源
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     密实度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     土方运输
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     土方运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m3
                                 266.72
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             翻挖及新建道路
                             市政工程-土建
                             
                                 18
                                 041001001022
                                 翻挖老路结构
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖老路结构
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     由投标人根据现在实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 253.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040202010019
                                 15cm砾石砂
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 253.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 040202014014
                                 16cm水泥稳定碎石(4.0MPa)
                                 
                                     1
                                     水泥含量
                                     水泥含量（不大于5%）
                                
                                 
                                     2
                                     石料规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     16cm
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     采用集中厂拌机械拌制混合料
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 253.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040203005016
                                 0.6cm 稀浆封层(ES-2型)
                                 
                                     1
                                     材料品种、用量
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     0.6cm
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 253.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 040203006063
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 253.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 040203006064
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 253.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 040203004026
                                 粘层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 253.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 040203003023
                                 透层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 253.48
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             附属工程
                             市政工程-土建
                             
                                 26
                                 041001005006
                                 拆除路缘石
                                 
                                     1
                                     材质
                                     拆除路缘石
                                
                                 
                                     2
                                     位置
                                     道路
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m
                                 660
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 040204004016
                                 安砌路缘石
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     C30预制路缘石15*15*100cm
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     基座尺寸、混凝土强度等级
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 660
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             路面搭接
                             市政工程-土建
                             
                                 28
                                 041001001020
                                 翻挖老路结构
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖老路结构
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     由投标人根据现在实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 040202010016
                                 15cm砾石砂
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 040202014011
                                 16cm水泥稳定碎石(4.0MPa)
                                 
                                     1
                                     水泥含量
                                     水泥含量（不大于5%）
                                
                                 
                                     2
                                     石料规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     16cm
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     采用集中厂拌机械拌制混合料
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 040203005013
                                 0.6cm 稀浆封层(ES-2型)
                                 
                                     1
                                     材料品种、用量
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     0.6cm
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 040203006051
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 040203006052
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 040201021023
                                 玻纤格栅
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     玻纤格栅(具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     搭接方式
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成铺设玻纤格栅施工的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层整平
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     固定
                                     
                                
                                 m2
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 040201021024
                                 土工格栅
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     土工格栅(具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     搭接方式
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成铺设土工格栅施工的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层整平
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     固定
                                     
                                
                                 m2
                                 40
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             标志标线
                             市政工程-土建
                             
                                 36
                                 040205007021
                                 0.15m标线(热熔漆)
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     采用热熔型（反光型）涂料,标线涂层厚度不小于2.0mm，其他具体要求详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 040205003010
                                 2500*1000标志板（高强级）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     2500*1000标志板（高强级）
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     铝合金板厚度板面积大于等于4.5m2时，采用3mm厚度;板面积为1~4.5m2之间，采用2mm厚度;板面积小于1m2时采用1.5mm厚度。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     板面反光膜等级
                                     版面反光膜按《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）标准执行，指路标志字膜和图案采用IV类微棱镜结构反光膜。
                                
                                 
                                     4
                                     连接件
                                     铝合金板中部采用铝合金龙骨加强，边缘采用角铝加强，铝合金板与角铝 之间采用铝合金铆钉连接。为了增加标志板强度，标志板边缘均采用折边处理，铝合金板和龙骨之间采用铝合金铆钉连接。铝合金龙骨和钢管之间采用方头螺栓及抱箍连接，钢管和立柱之间采用栓头螺栓连接。
                                
                                 
                                     5
                                     结构设计及防腐处理要求
                                     交通标志立柱采用管钢制作。钢柱应进行防腐处理，钢管顶端应加柱帽。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/㎡，紧固件为350g/㎡。
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
                                     
                                
                                 块
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 040205002015
                                 交通标杆（φ168单悬式1F杆）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     φ168单悬式1F杆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     标杆结构采用Q235无缝钢管（热镀锌处理）
                                
                                 
                                     3
                                     规格尺寸
                                     φ168单悬式1F杆
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     钢筋
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     现场组装、整体起吊
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装就位
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 根
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             土方工程
                             市政工程-土建
                             
                                 39
                                 040101001019
                                 挖一般土方
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     挖土深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     运输及处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     包含路基砾石砂换填层
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     运输及处置
                                     
                                
                                 m3
                                 564.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 040103002017
                                 一般回填方
                                 
                                     1
                                     填方来源
                                     土方来源自行考虑，详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     密实度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     场内外运输
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     场内外运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m3
                                 59
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     4
                     村道二
                     
                         
                             1
                             改建道路
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040201021025
                                 玻纤格栅
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     玻纤格栅(具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     搭接方式
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成铺设玻纤格栅施工的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层整平
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     固定
                                     
                                
                                 m2
                                 266.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040203006062
                                 中粒式沥青调平层
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     0-10cm以内
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     调平层铺设之前原路面做拉毛处理，调平层根据道路纵断面相关数据自行考虑铺设厚度，由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 266.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040203006054
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 266.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040203006055
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 266.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040203004024
                                 粘层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 266.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040203003021
                                 透层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 266.85
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             新建道路
                             市政工程-土建
                             
                                 7
                                 040101001014
                                 挖杂填土（含腐殖土及清表）
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     挖杂填土（含腐殖土及清表）
                                
                                 
                                     2
                                     挖土深度
                                     详见设计图纸及勘察报告
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     由投标人根据现场实际情况综合考虑，具体详见设计图纸及勘察报告
                                
                                 
                                     4
                                     运输、处置及消纳
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运运输、处置及消纳在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     运距及土方处置
                                     
                                
                                 m3
                                 68.17
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040202008013
                                 清表后回填30cm厚级配碎石
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     30cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 227.23
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040202001011
                                 上路床30cm石灰土（掺灰量6%）
                                 
                                     1
                                     含灰量
                                     掺灰量6%
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     30cm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     石灰土材质及施工方式具体详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价包含完成石灰土购置、运输及施工的全部费用
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 158.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 040202010017
                                 15cm砾石砂
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 87.55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 040202014012
                                 16cm水泥稳定碎石(4.0MPa)
                                 
                                     1
                                     水泥含量
                                     水泥含量（不大于5%）
                                
                                 
                                     2
                                     石料规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     16cm
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     采用集中厂拌机械拌制混合料
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 040203005014
                                 0.6cm 稀浆封层(ES-2型)
                                 
                                     1
                                     材料品种、用量
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     0.6cm
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 040203006056
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040203006057
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 040203004025
                                 粘层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 040203003022
                                 透层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 040103002012
                                 土路肩
                                 
                                     1
                                     填方来源
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     密实度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     土方运输
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     土方运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m3
                                 29.66
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             翻挖及新建道路
                             市政工程-土建
                             
                                 18
                                 041001001023
                                 翻挖老路结构
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖老路结构
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     由投标人根据现在实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 53.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040202010020
                                 15cm砾石砂
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 53.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 040202014015
                                 16cm水泥稳定碎石(4.0MPa)
                                 
                                     1
                                     水泥含量
                                     水泥含量（不大于5%）
                                
                                 
                                     2
                                     石料规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     16cm
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     采用集中厂拌机械拌制混合料
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 53.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040203005017
                                 0.6cm 稀浆封层(ES-2型)
                                 
                                     1
                                     材料品种、用量
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     0.6cm
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 53.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 040203006065
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 53.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 040203006066
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 53.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 040203004027
                                 粘层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 53.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 040203003024
                                 透层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     详见设计及图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 53.9
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             附属工程
                             市政工程-土建
                             
                                 26
                                 041001005007
                                 拆除路缘石
                                 
                                     1
                                     材质
                                     拆除路缘石
                                
                                 
                                     2
                                     位置
                                     道路
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m
                                 360
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 040204004017
                                 安砌路缘石
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     C30预制路缘石15*15*100cm
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     基座尺寸、混凝土强度等级
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 360
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             路面搭接
                             市政工程-土建
                             
                                 28
                                 041001001021
                                 翻挖老路结构
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖老路结构
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     翻挖15cm砾石砂、16cm水稳、10cm路面沥青，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 040202010018
                                 15cm砾石砂
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 040202014013
                                 16cm水泥稳定碎石(4.0MPa)
                                 
                                     1
                                     水泥含量
                                     水泥含量（不大于5%）
                                
                                 
                                     2
                                     石料规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     16cm
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     采用集中厂拌机械拌制混合料
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 040203005015
                                 0.6cm 稀浆封层(ES-2型)
                                 
                                     1
                                     材料品种、用量
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     0.6cm
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 040203006058
                                 6cmAC-20C中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     6cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     中粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 040203006059
                                 4cm AC-13C细粒式沥青混合料(SBS改性沥青)
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料（SBS改性沥青）
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 040201021026
                                 玻纤格栅
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     玻纤格栅(具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     搭接方式
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成铺设玻纤格栅施工的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层整平
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     固定
                                     
                                
                                 m2
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 040201021027
                                 土工格栅
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     土工格栅(具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     搭接方式
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成铺设土工格栅施工的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层整平
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     固定
                                     
                                
                                 m2
                                 12
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             标志标线
                             市政工程-土建
                             
                                 36
                                 040205003012
                                 2500*1000标志板（高强级）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     2500*1000标志板（高强级）
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     铝合金板厚度板面积大于等于4.5m2时，采用3mm厚度;板面积为1~4.5m2之间，采用2mm厚度;板面积小于1m2时采用1.5mm厚度。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     板面反光膜等级
                                     版面反光膜按《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）标准执行，指路标志字膜和图案采用IV类微棱镜结构反光膜。
                                
                                 
                                     4
                                     连接件
                                     铝合金板中部采用铝合金龙骨加强，边缘采用角铝加强，铝合金板与角铝 之间采用铝合金铆钉连接。为了增加标志板强度，标志板边缘均采用折边处理，铝合金板和龙骨之间采用铝合金铆钉连接。铝合金龙骨和钢管之间采用方头螺栓及抱箍连接，钢管和立柱之间采用栓头螺栓连接。
                                
                                 
                                     5
                                     结构设计及防腐处理要求
                                     交通标志立柱采用管钢制作。钢柱应进行防腐处理，钢管顶端应加柱帽。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/㎡，紧固件为350g/㎡。
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
                                     
                                
                                 块
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 040205002017
                                 交通标杆（φ168单悬式1F杆）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     φ168单悬式1F杆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     标杆结构采用Q235无缝钢管（热镀锌处理）
                                
                                 
                                     3
                                     规格尺寸
                                     φ168单悬式1F杆
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     钢筋
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     现场组装、整体起吊
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装就位
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 根
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             土方工程
                             市政工程-土建
                             
                                 38
                                 040101001018
                                 挖一般土方
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     挖土深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     运输及处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     包含路基砾石砂换填层
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     运输及处置
                                     
                                
                                 m3
                                 38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 040103002016
                                 一般回填方
                                 
                                     1
                                     填方来源
                                     土方来源自行考虑，详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     密实度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     场内外运输
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     场内外运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m3
                                 74
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     5
                     其他附属
                     
                         
                             1
                             附属工程
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040305005004
                                 植草护坡
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     植草护坡
                                
                                 
                                     2
                                     结构形式
                                     喷播植草
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价包含完成植草护坡的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     修整边坡
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷播植草
                                     
                                
                                 m2
                                 3016
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040205003013
                                 饮用水水源保护区警示牌3.0*4.0m(高强级)
                                 
                                     1
                                     类型
                                     饮用水水源保护区警示牌3.0*4.0m(高强级)
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     版面面积小于2㎡ 的标志，底板厚度≥1.5mm；版面尺寸面积≥2㎡＜6㎡的标 志，底板厚度≥2mm；版面尺寸面积大于6㎡的标志，底板厚度≥2.5mm。具体详见设计施工图纸。
                                
                                 
                                     3
                                     板面反光膜等级
                                     版面反光膜按《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）标准执行，标志反光膜采用Ⅲ类（高强级）反光膜。
                                
                                 
                                     4
                                     连接件
                                     铝合金板中部采用铝合金龙骨加强，边缘采用角铝加强，铝合金板与角铝 之间采用铝合金铆钉连接。为了增加标志板强度，标志板边缘均采用折边处理，铝合金板和龙骨之间采用铝合金铆钉连接。铝合金龙骨和钢管之间采用方头螺栓及抱箍连接，钢管和立柱之间采用栓头螺栓连接。
                                
                                 
                                     5
                                     结构设计及防腐处理要求
                                     交通标志立柱采用管钢制作。钢柱应进行防腐处理，钢管顶端应加柱帽。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/㎡，紧固件为350g/㎡。
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
                                     
                                
                                 块
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040205002020
                                 饮用水水源保护区警示牌标杆(φ89单柱直杆)饮用水水源保护区警示牌
                                 
                                     1
                                     类型
                                     φ89单柱直杆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     标杆结构采用Q235无缝钢管（热镀锌处理）
                                
                                 
                                     3
                                     规格尺寸
                                     φ89单柱直杆
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     钢筋
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     现场组装、整体起吊
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装就位
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 根
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040205013006
                                 波形护栏
                                 
                                     1
                                     类型
                                     波形护栏
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     预埋件
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     综合单价包含完成波形护栏购置、运输及安装的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     预埋件安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 m
                                 276
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     041201
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         041201016
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             041201016001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             041201016002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             041201016003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             041201016004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             041201016005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             10
                             041201016006
                             临时通讯设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         11
                         041201017
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             12
                             041201017001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             041201017002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             041201017003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             041201017004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             041201017005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             041201017006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             041201017007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         19
                         041201018
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             20
                             041201018001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             041201018002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             041201018003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             23
                             041201018004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         24
                         041201019
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             25
                             041201019001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             26
                             041201019002
                             桥面人行便道
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             27
                             041201019003
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     28
                     041201020001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     041201021001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     041201022001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     041201023001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     041201024001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     041201025001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     041201026001
                     其他措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     false
                     
                         35
                         04B001
                         大型机械设备进出场及安拆费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         36
                         04B002
                         施工排水、降水（含沟槽降水等）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         37
                         04B003
                         本工程日常保洁维护及损坏维修费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         38
                         04B004
                         红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         39
                         04B005
                         大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         40
                         04B006
                         为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         41
                         04B007
                         施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         42
                         04B008
                         交通、施工便道（便桥）的筑、拆、日常维护
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         43
                         04B009
                         施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         44
                         04B010
                         投标人应根据招标人提供的地质勘查报告等资料及施工经验，自行考虑对本项目松土、明暗浜、淤泥等地基的处理加固及地下障碍物拆除或挖除的相关处理费用（清单以外部分）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         45
                         04B011
                         按设计及施工规范要求所必须的全部检验和检测费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         46
                         04B012
                         竣工图资料编制费（包括影像电子版本）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         47
                         04B013
                         交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌、临时护栏等）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         48
                         04B014
                         建筑安装工程一切险、第三者责任险、安全责任险
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         49
                         04B015
                         管线保护费（包含涉及本工程范围的全部管线）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         50
                         04B016
                         施工区域渣苗清理，建筑垃圾清运及处置
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         51
                         04B017
                         招标文件列举的其他措施费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         52
                         04B018
                         道路半幅施工相关费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         53
                         04B019
                         施工现场堆土运输及处置费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                
                 
                     54
                     041201027001
                     投标人认为需要的其他费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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