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                 单项工程
                 
                     1
                     市政工程
                     
                         
                             1
                             灌溉工程
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040201022002
                                 明沟
                                 
                                     1
                                     断面尺寸
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     采用C30预制混凝土板
                                
                                 
                                     3
                                     挖土深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     废料运输及处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     5
                                     砂浆种类、强度等级
                                     板与板的连接处采用水泥砂浆勾缝
                                
                                 
                                     6
                                     钢筋
                                     钢筋不分部位，规格、种类综合考虑，工程量以图示钢筋尺寸计算。若设计图示尺寸未考虑钢筋搭接，搭接量及钢筋接头费用由投标人在综合单价中自行考虑。接头方式由投标人自行考虑，相应报价包含在综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     综合单价包括完成明沟的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     沟槽开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     钢筋
                                     
                                
                                 m
                                 4727.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040501001001
                                 DN600mm管涵
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     材质及规格
                                     DN600mm钢筋混凝土管
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     管道基础及接口处理详见《排水管道图集》2016沪S204（DBJT08-123-2016）P1-8至P1-10
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，“O”型橡胶圈密封。
                                
                                 
                                     5
                                     混凝土强度
                                     C35商品砼
                                
                                 
                                     6
                                     管道闭水检验
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     8
                                     沟槽开挖说明
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     管道检验费用由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     10
                                     土方运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     11
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护
                                
                                 
                                     12
                                     其他
                                     综合单价包括完成管道铺设的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     预制管枕安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     沟槽开挖
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     管道铺设、接口连接
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     防腐
                                     
                                
                                 m
                                 412.3
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             柳港镇纳污管改造
                             市政工程-土建
                             
                                 3
                                 041001006072
                                 废除现状农村纳污管DN300
                                 
                                     1
                                     材质
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管径
                                     DN300mm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输、处置及消纳
                                     
                                
                                 m
                                 363
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 041001006073
                                 废除现状农村纳污管DN100
                                 
                                     1
                                     材质
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管径
                                     DN100mm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输、处置及消纳
                                     
                                
                                 m
                                 34
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040501005086
                                 DN300mmHDPE双壁缠绕管 1.5m
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管道开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     DN300mmHDPE缠绕结构壁管（环刚度≥10KN/m2）
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     采用柔性管道基础50mm厚中粗砂（上）+150mm厚砾石砂（下）换填。基础表面应平整，其压实度应≥0.90，砾石砂的粒径≤40mm，要求地基承载力≥80kpa
                                
                                 
                                     5
                                     连接形式
                                     承插式连接，橡胶圈密封。
                                
                                 
                                     6
                                     管道闭水检验
                                     管道密闭检验可采用闭水试验法。具体试验方法及渗水量要求按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）相关要求执行
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     排水管道用中粗砂从管底回填到管顶以上0.5米处，管顶以上0.5米至路基底采用道路路基回填材料分层回填。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     8
                                     沟槽开挖说明
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     9
                                     土方运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护
                                
                                 
                                     11
                                     其他
                                     综合单价包括完成管道铺设的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     沟槽回填（回填砂及回填土）
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽开挖
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     沟槽围护
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽降、排水
                                     
                                
                                 m
                                 80
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040501005091
                                 DN300mmHDPE双壁缠绕管 2.0m
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管道开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     DN300mmHDPE缠绕结构壁管（环刚度≥10KN/m2）
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     采用柔性管道基础50mm厚中粗砂（上）+150mm厚砾石砂（下）换填。基础表面应平整，其压实度应≥0.90，砾石砂的粒径≤40mm，要求地基承载力≥80kpa
                                
                                 
                                     5
                                     连接形式
                                     承插式连接，橡胶圈密封。
                                
                                 
                                     6
                                     管道闭水检验
                                     管道密闭检验可采用闭水试验法。具体试验方法及渗水量要求按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）相关要求执行
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     排水管道用中粗砂从管底回填到管顶以上0.5米处，管顶以上0.5米至路基底采用道路路基回填材料分层回填。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     8
                                     沟槽开挖说明
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     9
                                     土方运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护
                                
                                 
                                     11
                                     其他
                                     综合单价包括完成管道铺设的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     沟槽回填（回填砂及回填土）
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽开挖
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     沟槽围护
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽降、排水
                                     
                                
                                 m
                                 53.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040501005092
                                 DN300mmHDPE双壁缠绕管 2.5m
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管道开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     DN300mmHDPE缠绕结构壁管（环刚度≥10KN/m2）
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     采用柔性管道基础50mm厚中粗砂（上）+150mm厚砾石砂（下）换填。基础表面应平整，其压实度应≥0.90，砾石砂的粒径≤40mm，要求地基承载力≥80kpa
                                
                                 
                                     5
                                     连接形式
                                     承插式连接，橡胶圈密封。
                                
                                 
                                     6
                                     管道闭水检验
                                     管道密闭检验可采用闭水试验法。具体试验方法及渗水量要求按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）相关要求执行
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     排水管道用中粗砂从管底回填到管顶以上0.5米处，管顶以上0.5米至路基底采用道路路基回填材料分层回填。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     8
                                     沟槽开挖说明
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     9
                                     土方运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护
                                
                                 
                                     11
                                     其他
                                     综合单价包括完成管道铺设的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     沟槽回填（回填砂及回填土）
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽开挖
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     沟槽围护
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽降、排水
                                     
                                
                                 m
                                 55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 041001009032
                                 湿垃圾处理站构筑物废除5500*3000mm
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     湿垃圾处理站构筑物废除
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     5500*3000mm，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     强度等级
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     废料运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输、处置及消纳
                                     
                                
                                 座
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 041001009031
                                 拆除现状检查井φ1000mm
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     拆除现状检查井
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     φ1000mm，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     强度等级
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     废料运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输、处置及消纳
                                     
                                
                                 座
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 040504002051
                                 钢筋混凝土污水检查井φ1000mm 1.0m
                                 
                                     1
                                     种类
                                     钢筋混凝土井
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ1000mm
                                
                                 
                                     3
                                     窨井开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     垫层材质及厚度
                                     具体详见《排水管道通用图集》2024沪S204
                                
                                 
                                     5
                                     混凝土强度等级
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     排水检查井井盖采用带锁铰(防盗型）钢纤维砼井盖,位于红线外绿化带采用普通井盖井座,做法见《排水管道通用图集》2024沪S204-78;井盖承载等级人行道为C250,做法见《排水管道通用图集》2024沪S204-83。
                                
                                 
                                     7
                                     钢筋
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     8
                                     防坠装置品种及规格
                                     排水检查井应安装防坠落隔板装置。防坠落装置应牢固可靠,具有一定的承重能力(≥200Kg)并具备较大的过水能力,暴雨期间避免排水管道涌水反冲走功能,做法参见《排水管道通用图集》2024沪S204-75(防坠隔板安装示意图)。格板材质及其他安装事宜应满足《上海市排水检查井塑料防坠格板技术规程》(SSH/Z10018-2018)要求。
                                
                                 
                                     9
                                     防腐
                                     采用外涂型水泥基渗透结晶防水材料，其性能应符合《水泥基渗透结晶型防水材料》（GB18445-2025）的规定，防水层的厚度为1.0mm，用量不应小于1.5kg/m3
                                
                                 
                                     10
                                     土方运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     11
                                     土方开挖及回填
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     盖板安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防水、止水
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     防腐
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     土方运输、处置及消纳
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     土方开挖及回填
                                     
                                
                                 座
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 040504002052
                                 钢筋混凝土污水检查井φ1000mm 1.5m
                                 
                                     1
                                     种类
                                     钢筋混凝土井
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ1000mm
                                
                                 
                                     3
                                     窨井开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     垫层材质及厚度
                                     具体详见《排水管道通用图集》2024沪S204
                                
                                 
                                     5
                                     混凝土强度等级
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     排水检查井井盖采用带锁铰(防盗型）钢纤维砼井盖,位于红线外绿化带采用普通井盖井座,做法见《排水管道通用图集》2024沪S204-78;井盖承载等级人行道为C250,做法见《排水管道通用图集》2024沪S204-83。
                                
                                 
                                     7
                                     钢筋
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     8
                                     防坠装置品种及规格
                                     排水检查井应安装防坠落隔板装置。防坠落装置应牢固可靠,具有一定的承重能力(≥200Kg)并具备较大的过水能力,暴雨期间避免排水管道涌水反冲走功能,做法参见《排水管道通用图集》2024沪S204-75(防坠隔板安装示意图)。格板材质及其他安装事宜应满足《上海市排水检查井塑料防坠格板技术规程》(SSH/Z10018-2018)要求。
                                
                                 
                                     9
                                     防腐
                                     采用外涂型水泥基渗透结晶防水材料，其性能应符合《水泥基渗透结晶型防水材料》（GB18445-2025）的规定，防水层的厚度为1.0mm，用量不应小于1.5kg/m3
                                
                                 
                                     10
                                     土方运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     11
                                     土方开挖及回填
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     盖板安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防水、止水
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     防腐
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     土方运输、处置及消纳
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     土方开挖及回填
                                     
                                
                                 座
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 040504002053
                                 钢筋混凝土污水检查井φ1000mm 2.0m
                                 
                                     1
                                     种类
                                     钢筋混凝土井
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ1000mm
                                
                                 
                                     3
                                     窨井开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     垫层材质及厚度
                                     具体详见《排水管道通用图集》2024沪S204
                                
                                 
                                     5
                                     混凝土强度等级
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     排水检查井井盖采用带锁铰(防盗型）钢纤维砼井盖,位于红线外绿化带采用普通井盖井座,做法见《排水管道通用图集》2024沪S204-78;井盖承载等级人行道为C250,做法见《排水管道通用图集》2024沪S204-83。
                                
                                 
                                     7
                                     钢筋
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     8
                                     防坠装置品种及规格
                                     排水检查井应安装防坠落隔板装置。防坠落装置应牢固可靠,具有一定的承重能力(≥200Kg)并具备较大的过水能力,暴雨期间避免排水管道涌水反冲走功能,做法参见《排水管道通用图集》2024沪S204-75(防坠隔板安装示意图)。格板材质及其他安装事宜应满足《上海市排水检查井塑料防坠格板技术规程》(SSH/Z10018-2018)要求。
                                
                                 
                                     9
                                     防腐
                                     采用外涂型水泥基渗透结晶防水材料，其性能应符合《水泥基渗透结晶型防水材料》（GB18445-2025）的规定，防水层的厚度为1.0mm，用量不应小于1.5kg/m3
                                
                                 
                                     10
                                     土方运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     11
                                     土方开挖及回填
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     盖板安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防水、止水
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     防腐
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     土方运输、处置及消纳
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     土方开挖及回填
                                     
                                
                                 座
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             附属工程
                             市政工程-土建
                             
                                 13
                                 030211003003
                                 灌溉用水泵
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灌溉用水泵
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     200ZLB
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     8寸，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     功率
                                     配用功率5.5kw，扬程3.0m，转速1650r/min，流量381.9m3/h
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     灌溉用水泵安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 台
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 041001010001
                                 现状电杆迁改
                                 
                                     1
                                     结构形式
                                     现状电杆迁改
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     0.4KV
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成现状电杆迁改的全部工作内容（含架空电线140m）
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 根
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     041201
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         041201016
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             041201016001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             041201016002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             041201016003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             041201016004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             041201016005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             10
                             041201016006
                             临时通讯设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         11
                         041201017
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             12
                             041201017001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             041201017002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             041201017003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             041201017004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             041201017005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             041201017006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             041201017007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         19
                         041201018
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             20
                             041201018001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             041201018002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             041201018003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             23
                             041201018004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         24
                         041201019
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             25
                             041201019001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             26
                             041201019002
                             桥面人行便道
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             27
                             041201019003
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     28
                     041201020001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     041201021001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     041201022001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     041201023001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     041201024001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     041201025001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     041201026001
                     其他措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     false
                     
                         35
                         04B001
                         大型机械设备进出场及安拆费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         36
                         04B002
                         本工程日常保洁维护及损坏维修费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         37
                         04B003
                         红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         38
                         04B004
                         大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         39
                         04B005
                         为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         40
                         04B006
                         施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         41
                         04B007
                         交通、施工便道（便桥）的筑、拆、日常维护
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         42
                         04B008
                         施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         43
                         04B009
                         按设计及施工规范要求所必须的全部检验和检测费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         44
                         04B010
                         竣工图资料编制费（包括影像电子版本）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         45
                         04B011
                         交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         46
                         04B012
                         建筑安装工程一切险及第三者责任险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）、安全责任险
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         47
                         04B013
                         特殊条件下施工技术措施费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         48
                         04B014
                         招标文件列举的其他措施费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         49
                         04B015
                         新老管道接通时，原管道清理、封堵、拆除和新管道封堵及封堵拆除(含预留管封堵)费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         50
                         04B016
                         临时排水相关费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         51
                         04B017
                         管线保护、方包加固相关费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         52
                         04B018
                         临时交通相关费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         53
                         04B019
                         对开挖翻排管道涉及范围内的道路所需要的搭接相关费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         54
                         04B020
                         建筑施工及生活垃圾外运及消纳（已列入拆除和修缮工程分部分项工程项目清单除外）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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