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                             智能安防系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030506010002
                                 地标型室内半球摄像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     地标型室内半球摄像机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     200万 星光级 1/2.7" CMOS 变焦半球型网络摄像机 ；镜头：2.7-12mm；最小照度彩色：0.001lx，黑白：0.001lx；宽动态范围：120dB；存储：支持Micro SD卡；电源：AC24V/DC12V/PoE；
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     吸顶
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检测
                                     
                                
                                 台
                                 78
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030506010005
                                 地标人脸分析半球摄像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     地标人脸分析半球摄像机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     200万星光级1/1.8” CMOS人脸抓拍半球型网络摄像机；支持同时抓拍10张人脸；最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；镜头：（2.8-12mm）；存储：支持Micro SD；电源AC 24V/DC 12V/PoE；支持GA/T1400 协议；
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     吸顶
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检测
                                     
                                
                                 台
                                 17
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030506010006
                                 高速球型网络摄像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     高速球型网络摄像机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     200万5寸室外高速球机；图像传感器:1/2.8＂ ,镜头：4.8 mm~153.6 mm, 32倍光学；最低照度彩色0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；水平360°连续旋转，垂直范围: 0°~90°（自动翻转）；存储：支持 Micro SD卡；电源：AC24V
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检测
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030501018001
                                 无线网桥发送器/接收器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     无线网桥发送器/接收器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     100米2.4G电梯网桥，802.11n制式
网络接口：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应
组网方式：点对点
带机量：4路2M码流IPC
无线传输距离：200 m
工作温度：-30℃~70℃
安全：智能识别终端，终端准入管控
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 对
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030506010001
                                 彩色网络半球摄像机(电梯专用)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     彩色网络半球摄像机(电梯专用)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     200万 星光级 1/2.7" CMOS 变焦半球型网络摄像机 ；镜头：2.7-12mm；最小照度彩色：0.001lx，黑白：0.001lx；宽动态范围：120dB；存储：支持Micro SD卡；电源：AC24V/DC12V/PoE
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检测
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030506010003
                                 地标型星光级分体式枪机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     地标型星光级分体式枪机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     200万1/2.7”CMOS ICR日夜型枪型网络摄像机；最小照度彩色：0.001lx，黑白：0.001lx；宽动态120dB；存储：支持Micro SD卡；电源：AC24V/DC12V/PoE；支持遗留物探测报警；
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检测
                                     
                                
                                 台
                                 36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030506010007
                                 手动变焦镜头
                                 
                                     1
                                     名称
                                     手动变焦镜头
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     2.7-13mm|400万|1/2.7"|F1.4|CS接口|红外
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030506010008
                                 全天候防护罩
                                 
                                     1
                                     名称
                                     全天候防护罩
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     风扇开：45℃±5℃，关35℃±5℃
功耗 风扇：4W 
防护等级 IP67
材料 护罩：铝合金
外形尺寸（mm） 445×140×94
重量 1900g
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030506010009
                                 监控壁式支架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     监控壁式支架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     材料铝合金
调整角度水平：360°，垂直：-45°~45°
尺寸70×97.1×173.4mm
重量201g
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 137
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030506010010
                                 万向节支架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     万向节支架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     二维万向节支架
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030506012001
                                 全向拾音器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     全向拾音器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     麦克风：高灵敏度全指向驻极体麦
动态范围：0 dB~90 dB
承受音压：120 dBSPL
拾音范围：0 m~5 m
灵敏度：-32 dB
信噪比：90 dB
音频传输距离;≥500 m
接口类型:LINE OUT
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 沪030506037001
                                 3米钢支架立杆含基础
                                 
                                     1
                                     名称
                                     3米钢支架立杆含基础
                                
                                 
                                     2
                                     规格（杆径、高度）
                                     3米；热镀锌；厚度2.0
                                
                                 
                                     3
                                     基础规格
                                     400*400*700mm
                                
                                 
                                     1
                                     挖土、回填土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土基础浇筑埋设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     杆座安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     立杆安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 根
                                 21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030502001001
                                 室外信息配线箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外信息配线箱
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     700*500*300 304室外不锈钢；2P断路器*2、2P浪涌保护器*1、4位插板*1/单相三角插*2/接地端子
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 台
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030410009001
                                 视频监控二合一浪涌保护器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     视频监控二合一浪涌保护器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     12v；0.5A
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030506015001
                                 数字硬盘录像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     16路数字硬盘录像机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     16路视频接入，接入带宽128Mbps；存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，8路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
支持GB28181
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030501004001
                                 监控专用存储硬盘
                                 
                                     1
                                     名称
                                     监控专用存储硬盘
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
标称容量：6TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：5400RPM
缓存：256MB
最大读取速度：180MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
平均读写功率（W）：3.7W
加载/卸载周期：600,000
MTBF：1,000,000
年负荷（TB/年）：180TB
工作状态温度(°C)：0-65℃
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×20.2mm(H)
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 块
                                 80
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030506011001
                                 监控控制键盘
                                 
                                     1
                                     名称
                                     监控控制键盘
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     显示屏：7英寸LCD
 控制方式：网络方式;串口控制
 电源：DC12V
 功耗：≤15W
 尺寸(宽*高*深)：435mm（长）*193mm（宽）*110（高）
 重量：2KG
 兼容系统：Linux系统 
最大解码分辨率：4路1080P 
工作温度：-10℃--＋55℃
 工作湿度：10％--90％ 
网络接口：1个
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030501019001
                                 人脸比对超脑
                                 
                                     1
                                     名称
                                     人脸比对超脑
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     存储接口：9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
计算能力：支持上海地标要求的人脸或者车辆比对分析，自带2颗高性能AI引擎
视频流：16路视频流
图片流：32路图片流
支持100000名单库（检测报告体现1万）
支持3种静态库和1种动态库，支持32个名单库自定义
支持人脸、车辆图片存储功能
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030501019002
                                 综合管理平台服务器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     综合管理平台服务器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     CPU：核数≥12核，主频≥2.4GHz
硬盘： SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘
阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10;
PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0
网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源
机箱规格：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深)
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030501023001
                                 综合管理软件(服务器端)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     综合管理软件(服务器端)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     一、组织资源管理
1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
二、区域资源管理
1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
三、人员信息管理
1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；
2、支持人员基础信息自定义扩展；
四、卡片信息管理
1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；
2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；
五、车辆信息管理
1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；
六、设备信息管理
1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030501023002
                                 综合管理平台视频接入授权
                                 
                                     1
                                     名称
                                     综合管理平台视频接入授权
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
二、录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 套
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 030501023003
                                 综合管理平台组件
                                 
                                     1
                                     名称
                                     综合管理平台组件
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     满足设计要求
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030505006001
                                 开关电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开关电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     12V20A
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 030505006002
                                 机架式集中电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     机架式集中电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DC12V，24 路*2A，每路含保险丝，指示灯，*2A，，每路含保险丝，指示灯
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 080509005002
                                 视频监控管理工作站
                                 
                                     1
                                     名称
                                     视频监控管理工作站
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     16G内存 DDR5 512G)23.8显示器
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 030501015001
                                 核心交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     核心交换机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     48 个千兆 SFP 光口（GESFP），4 个万兆 SFP+（10GE）交换容量：520Gbps
包转发率：168Mpps
MAC 地址表：32K 80W 交流电源双电源
VLAN 规格：4K 个标准 VLAN，支持 Voice VLAN、MUX VLAN
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 030501015002
                                 接入交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接入交换机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,内置交流供电,自然散热)，交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：171 Mpps
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 030501015004
                                 工业交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     工业交换机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     2光8电口千兆交换机
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 030501015003
                                 汇聚交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     汇聚交换机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,内置交流供电)，交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：207 Mpps
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 080803004002
                                 千兆光模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     千兆光模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 030501019003
                                 智能安防集成应用系统
                                 
                                     1
                                     名称
                                     智能安防集成应用系统
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     智能安防集成应用系统，8模块
16G DDR4/256G SSD+4T SATA/1GbE*2/单电
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 030501019004
                                 智能集成数据网关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     智能集成数据网关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     12模块
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 030501023004
                                 智能安防系统本地智能联动授权
                                 
                                     1
                                     名称
                                     智能安防系统本地智能联动授权
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1、智能安防系统本地智能联动应用。
2、一组为16个授权
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 030505014001
                                 智能认证USB防拔插采集装置
                                 
                                     1
                                     名称
                                     智能认证USB防拔插采集装置
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     含六路USB 防插拔信息采集信息传输功能
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 套
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 030505014002
                                 智能认证USB防拔插设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     智能认证USB防拔插设备
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     智能认证USB防拔插采集主机，含读卡功能，同一物理空间可有线接收，最多支持96路采集终端
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 030506021001
                                 试运行 视频安防监控系统
                                 
                                     1
                                     名称
                                     试运行 视频安防监控系统
                                
                                 
                                     2
                                     试运行内容
                                     技术指标的稳定性、可靠性，系统运行
                                
                                 
                                     1
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试运行
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     测量
                                     
                                
                                 系统
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 030502007001
                                 千兆光纤跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     千兆光纤跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     电信级LC-LC-3米
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 条
                                 56
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 030502013002
                                 光缆终端盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光缆终端盒
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     96口光缆终端盒（LC口满配）
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 030502013003
                                 光缆终端盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光缆终端盒
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     12口光缆终端盒（LC口满配）
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 个
                                 13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 030502014001
                                 尾纤
                                 
                                     1
                                     名称
                                     尾纤
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     LC-1米
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     光纤接续
                                     
                                
                                 条
                                 96
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 030502019001
                                 光纤测试
                                 
                                     1
                                     测试类别
                                     光纤测试
                                
                                 
                                     2
                                     测试内容
                                     测试、记录、完成测试
                                
                                 
                                     1
                                     测试
                                     
                                
                                 链路
                                 328
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 030501005001
                                 落地网络机柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     落地网络机柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     落地网络机柜600*600*2000；机柜底座600*600*150-250；输入:32A2P空开+接线盒输出:16位10A国标 指示灯1.5U铝合金外壳，最大负载32A8000W内部连接:6平方铜条 点焊。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抗震底座安装
                                     
                                
                                 台
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 030501005002
                                 落地服务器机柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     落地服务器机柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     落地服务器机柜600*1000*2000；机柜底座600*1000*150-250；输入:32A2P空开+接线盒输出:16位10A国标 指示灯1.5U铝合金外壳，最大负载32A8000W内部连接:6平方铜条 点焊。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抗震底座安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 030502015001
                                 24口理线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口理线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     防静电喷塑，优质冷轧钢板24口
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 架
                                 32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 030502005002
                                 室外电信级12芯单模光缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外电信级12芯单模光缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     12芯单模光缆
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     管内穿线
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 1800
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 030502003001
                                 室内六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室内六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     CAT6                                1)绝缘材质：HDPE
2)线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线
3)护套：PE
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 4304
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 030502003002
                                 室外六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     CAT6                                1)绝缘材质：HDPE
2)线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线
3)护套：PE
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 1424
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 030412004001
                                 RVV2*1.0室内电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVV2*1.0室内电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV2*1.0
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     无氧铜
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 4304
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 030412004002
                                 RVV2*1.0室外电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVV2*1.0室外电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV2*1.0
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     无氧铜
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 1424
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 030412004003
                                 RVV3x1.0室内电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVV3x1.0室内电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV3x1.0
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     无氧铜
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 030412004004
                                 YJV3*2.5室外电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外电源线YJV3*2.5
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     YJV3*2.5
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     无氧铜
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 500
                                 false
                                 
                            
                             
                                 52
                                 030412001001
                                 配管PE32
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管PE32
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     塑料
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     PE32
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开槽、补槽、挖填土方
                                     
                                
                                 m
                                 500
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             大屏显示系统
                             通用安装工程
                             
                                 53
                                 030505016001
                                 液晶拼接屏
                                 
                                     1
                                     名称
                                     55寸液晶拼接屏
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     显示尺寸： 55 inch
物理拼缝公差：±0.8 mm
亮度：450 ± 10% cd/m²
可视角：178°(水平)/178°(垂直)
对比度：1000 : 1
音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1
音视频输出接口：无
控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 2
电源：180~240 VAC, 50/60 Hz
功耗：≤200 W
待机功耗：≤ 0.5 W
安装孔距：640 (H) mm × 430 (V) mm
产品尺寸：1213.93(W) mm × 684.78 (H) mm × 51.43 (D) mm
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 030506011002
                                 高清解码器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     高清解码器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     支持16个显示屏的任意大屏拼接
单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 030502007003
                                 HDMI高清线缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     HDMI高清线缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     15m~50mHDMI屏蔽采用192编超密绞铝网抗干扰设计，芯线采用24AWG99.96％单股无氧铜。
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 条
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 030502007004
                                 六类成品跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类成品跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3米
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 条
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 030412004005
                                 RVV3*2.5室内电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVV3*2.5室内电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV3*2.5
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     无氧铜
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 30
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     入侵报警系统
                     
                         
                             1
                             入侵报警系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030506001002
                                 红外双鉴探测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     红外双鉴探测器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     工作电压：DC9V-20V                
消耗电流：≦80mA                    
环境温度：-20℃～+50℃
安装高度：2.2m
探测距离：12m
探测角度：84°～110°
探测方式：红外+微波模块              
微波频率：10.525GHZ
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 套
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030904003001
                                 紧急报警按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     报警按钮
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     负载电流：15A
工作电压：220VDC
开关耐压：250VDC
外壳材料：ABS
开关方式：钥匙复位
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030904007001
                                 双防区模块(网络)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双防区模块(网络)
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     产品参数：
 工作电压：10-16V DC
工作温度：-10℃～+50℃
相对湿度：≤95%RH
静态电流：100MA
报警输出：常开常闭可调
外形尺寸：75*90mm
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030904007002
                                 四防区模块(网络)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     四防区模块(网络)
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     产品参数：
 工作电压：10-16V DC
工作温度：-10℃～+50℃
相对湿度：≤95%RH
静态电流：100MA
报警输出：常开常闭可调
外形尺寸：75*90mm
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030503002001
                                 报警防区键盘(网络)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     报警防区键盘(网络)
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     产品参数
额定输入电压：12V DC±2V
额定消耗电流：静态65mA，报警90mA
使用工作温度：-20℃～+55℃
相对湿度：≤95%RH
防区数量：8/16路有线+8路无线
报警通讯方式：有线、无线传输、网络
无线接收频率：315MHz                
外形尺寸：163*112*23mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     壁装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     软件安装、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030505006003
                                 电源模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     AC220V,输出 DC12V15A,输出
电压可以微调
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030904017001
                                 安全报警主机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     安全报警主机
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     主机具有全独立4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰设计
·大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘
·具有250路总线防区，各个防区属性可设置（延时、及时、24小时防区）
·不用任何中继或放大器，用线RVV2*1.0可达到8公里两边布线可达到18公里。
·信号采用独创低阻传输线技术，传输可靠干扰能力         ·信号采用独创单片机加密传输，速度快，信号准，不掉码
·全事情记忆（黑匣子）：布撤防、报警、故障等全记录不可删除
·多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控
·自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030904007003
                                 网络模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     报警主机与报警软件网络通讯专用
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030503002002
                                 报警键盘
                                 
                                     1
                                     名称
                                     报警键盘
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     中文液晶操作键盘，人机交互界面，查询主机状态、报警信息全中文显示。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     软件安装、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030406001001
                                 蓄电池
                                 
                                     1
                                     名称
                                     蓄电池
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DC12V7AH 报警专用蓄电瓶
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     充放电
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030904004001
                                 声光报警器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     声光报警器
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     壁装
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     用于报警中心报警，
报警声音≥110dB
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030501023005
                                 入侵报警软件
                                 
                                     1
                                     名称
                                     入侵报警软件
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     • 支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报
• 支持报警系统的布防、撤防、报警、故障状态的按需统计，统计信息一览表支持一键打印
• 支持多个批量处理操作设置，一键快捷执行批处理表中若干个报警系统的布撤防操作
• 可按照时间段、区域、事件类型、事件来源类型等条件快捷查询报警事件记录
• 具有事件记录功能，并可根据事件记录一键查询关联录像或其它关联信息
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 080509005003
                                 入侵报警管理工作站
                                 
                                     1
                                     名称
                                     工作站
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     16G内存 DDR5 512G)23.8显示器
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030501013001
                                 光纤收发器1光4电千兆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤收发器1光4电千兆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1光4电千兆
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030501013002
                                 光纤收发器1光1电千兆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤收发器1光1电千兆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1光1电千兆
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030505006004
                                 机架式14路电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     机架式16路电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     14路12V电源
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030501015005
                                 接入交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接入交换机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     24千兆电口+4光纤万兆口
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030506021002
                                 试运行 入侵报警系统
                                 
                                     1
                                     调试类别
                                     试运行 入侵报警系统
                                
                                 
                                     2
                                     测量内容
                                     各项技术指标的稳定性、可靠性
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含系统联调
                                
                                 
                                     1
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试运行
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     测量
                                     
                                
                                 系统
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030412004006
                                 RVV2*1.0室内电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVV2*1.0室内电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV2*1.0
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     无氧铜
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 1000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030412004007
                                 RVV4*1.0室内信号线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVV4*1.0室内信号线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV4x1.0
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     无氧铜
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 1000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030502003003
                                 室内六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室内六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     CAT6                                1)绝缘材质：HDPE
2)线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线
3)护套：PE
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 260
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 030502007005
                                 六类成品跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类成品跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3米
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 条
                                 26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030502007007
                                 光纤跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3米单模光纤跳线
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 条
                                 20
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     3
                     巡更系统
                     
                         
                             1
                             巡更系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 沪030506023001
                                 电子巡更点
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电子巡更点
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具有唯一性无法复制、内置编码芯片、无需电源，无需布线，具有防水、防尘等功能。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     试运行
                                     
                                
                                 点
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪030506024001
                                 智能实时电子巡检采集设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     智能实时电子巡检采集设备
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     巡检管理主机具有人员及信息点注册，读取人员卡功能、人员签到、巡检应用、事件上报、线路更新等功能
                                
                                 
                                     1
                                     调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试运行
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030501016001
                                 智能实时电子巡检数据转发网关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     智能实时电子巡检数据转发网关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     将巡检设备云端里的巡检记录推送、异常事件图片推送、签到记录推送、异常滞留、徘徊事件推送等
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030501023006
                                 智能实时电子巡检平台项目授权许可
                                 
                                     1
                                     名称
                                     智能实时电子巡检平台项目授权许可
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     实时电子巡检系统项目接入上级系统授权并生成该项目对应的巡检用户账号，具有项目管理、人员管理、设备管理、线路管理、线路规划、日志报表、事件查询等功能
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030501023013
                                 智能实时电子巡检移动终端授权许可
                                 
                                     1
                                     名称
                                     智能实时电子巡检移动终端授权许可
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     提供用户自有手机实现巡检 APP 的项目绑定，以实现现场巡查信息传输到管理终端
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     4
                     门禁控制系统
                     
                         
                             1
                             门禁控制系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030506006001
                                 人脸门禁一体机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     人脸门禁一体机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持2万人脸库、10万张卡，30万条事件记录；
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     壁装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     试运行
                                     
                                
                                 台
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030506007001
                                 双门门禁控制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双门门禁控制器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     门禁控制：主机可直接管控1门/2门/4门（按型号选）；
存储容量：本地支持5万用户、10万张卡、1万枚指纹，30万条事件记录；
认证方式：搭配读卡器可以实现刷卡、指纹、密码、扫二维码认证方式；
组合认证：搭配读卡器可实现刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+指纹+密码等组合认证方式；
多重认证：支持多个人员认证（刷卡、密码、指纹等）通过后才开门；
门禁计划模板：支持256组计划模板管理，256个周计划（每天8个时段），1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；实现人员的门禁权限按时间段管控
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     试运行
                                     
                                
                                 台
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030506007002
                                 四门门禁控制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     四门门禁控制器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     门禁控制：主机可直接管控1门/2门/4门（按型号选）；
存储容量：本地支持5万用户、10万张卡、1万枚指纹，30万条事件记录；
认证方式：搭配读卡器可以实现刷卡、指纹、密码、扫二维码认证方式；
组合认证：搭配读卡器可实现刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+指纹+密码等组合认证方式；
多重认证：支持多个人员认证（刷卡、密码、指纹等）通过后才开门；
门禁计划模板：支持256组计划模板管理，256个周计划（每天8个时段），1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；实现人员的门禁权限按时间段管控
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030506008001
                                 出门按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出门按钮
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm，安装后露出13mm
重量：0.07kg；
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030506008002
                                 单门磁力锁
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单门磁力锁
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     锁体主体颜色为：氧化银。
最大静态直线拉力：280kg ± 5%；
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 把
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030506008003
                                 双门磁力锁
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双门磁力锁
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     锁体主体颜色为：氧化银。
最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 把
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030505006005
                                 门禁电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     门禁电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     12V30A
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030506006002
                                 多功能采集仪
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多功能采集仪
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；
7、尺寸：122mm*125mm*138mm
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030506008004
                                 门禁卡
                                 
                                     1
                                     名称
                                     门禁卡
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     MIFIRE卡片
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 张
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030501023008
                                 门禁管理接入授权
                                 
                                     1
                                     名称
                                     门禁管理接入授权
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。
1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；
2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；
3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；
4、支持权限增量下发、初始化下发；
5、支持按时段配置门的常开常闭状态；
6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030412004008
                                 室内电源线RVV2*1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室内电源线RVV2*1.5
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV2*1.5
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     无氧铜
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 600
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030412004009
                                 室外信号线RVV4x1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外信号线RVV4x1.0
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV4x1.0
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     无氧铜
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 900
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030502003004
                                 室内六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室内六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     CAT6                                1)绝缘材质：HDPE
2)线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线
3)护套：PE
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     管内穿线
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 600
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     5
                     出入口管理系统
                     
                         
                             1
                             出入口管理系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 沪030506028001
                                 出入口抓拍机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出入口抓拍机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     分辨率：200万；感光器件：1/3"CMOS；镜头：3.1-9mm；存储： TF卡；工作电压：AC220V
                                
                                 
                                     1
                                     安装、接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030506008005
                                 抓拍机立柱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     抓拍机立柱
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     立柱高度：1.3米
立柱直径：60mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     立式
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030506008006
                                 缴费显示屏
                                 
                                     1
                                     名称
                                     缴费显示屏
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     显示屏参数
显示分辨率：64*64
显示亮度：1200cd/m2
屏幕类型：LED
显示：4行4字
显示屏尺寸：351mm*445mm*61.5mm
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 沪030506027001
                                 电动道闸(栅栏杆)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电动道闸(栅栏杆)
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     抬杆速度：3-5秒，4米栅栏；输入电压：220VAC+10%，电机功率：300W，包含：2个遥控器。支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、事件日志记录功能
                                
                                 
                                     1
                                     安装、接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 沪030506031001
                                 防砸雷达
                                 
                                     1
                                     名称
                                     防砸雷达
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
无需学习背景，适应更多复杂现场环境；
采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。
采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。
                                
                                 
                                     1
                                     安装、接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 沪030506030001
                                 停车管理终端
                                 
                                     1
                                     名称
                                     停车管理终端
                                
                                 
                                     2
                                     主要配置参数
                                     内存：4GB；
标配128G SSD工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器；
功耗:平均25w，最高50w；
工作环境温度:-10 ℃～50 ℃；
工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结；
外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)；
                                
                                 
                                     1
                                     安装、接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030501023009
                                 综合平台接入授权
                                 
                                     1
                                     名称
                                     综合平台接入授权
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030506020001
                                 出入口管理系统调试
                                 
                                     1
                                     调试类别
                                     出入口管理系统调试
                                
                                 
                                     2
                                     调试内容
                                     1进1出
                                
                                 
                                     1
                                     分系统调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 系统
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030506021003
                                 试运行 停车库(场)管理系统
                                 
                                     1
                                     名称
                                     试运行 停车库(场)管理系统
                                
                                 
                                     2
                                     试运行内容
                                     各项技术指标的稳定性、可靠性
                                
                                 
                                     1
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试运行
                                     
                                
                                 系统
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030412004010
                                 RVV2*1.5室外电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外电源线RVV2*1.5
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV2*1.5
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     无氧铜
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030412004011
                                 RVV4x1.5室外信号线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外信号线RVV4x1.5
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV4x1.5
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     无氧铜
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030502003005
                                 室内六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室内六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     CAT6                                1)绝缘材质：HDPE
2)线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线
3)护套：PE
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     管内穿线
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030412004012
                                 YJV3*2.5室外电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     YJV3*2.5室外电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     YJV3*2.5
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     无氧铜
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 120
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030412001002
                                 配管PE32
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管PE32
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     塑料
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     PE32
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开槽、补槽、挖填土方
                                     
                                
                                 m
                                 40
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     6
                     广播系统
                     
                         
                             1
                             广播系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030505011001
                                 网络广播中心
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络广播中心
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     大器等设备接入音源；
外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。
具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。
可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道，可无限扩展外接输入节目源；
可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可
强插寻呼；对讲功能；分组功能；
备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。
支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。
内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能。
具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。
用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式；
网卡：双网卡备份设计；
采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定；
强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     试运行
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030505001001
                                 广播话筒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     广播话筒
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     支持终端即插即用；
具有延时自动关闭功能；
可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）
钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%
输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-
频率范围100Hz-15kHz
失真度MIC：≤1%
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     试运行
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030505011002
                                 网络化智能寻呼站
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络化智能寻呼站
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议；
采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。
桌面式结构设计。
采用高保真与手持式动圈话筒设计。
具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。
带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。
具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出（可脱机输出本地功放寻呼），一路辅助线路输出（扩展监听功率）.
智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。
可播放网络主机节目库歌曲。
具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     试运行
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030904007004
                                 消防联动网络模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三十二路消防联动网络模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合。
每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     试运行
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030505005001
                                 网络化室内音箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络化室内音箱
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。
双网络接口冗余设计，可跨网段工作。具有MP3解码播放功能。
支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。
内置2×15W数字功放，低功耗设置。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。
具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     试运行
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030505006006
                                 广播电源时序控制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     广播电源时序控制器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A；
定时器控制信号 交流220伏，0.01A
动作间隔时间 0.4秒-0.5秒
保护 AC保险丝
耗电 AC220V/50Hz/16A
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     试运行
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030505004001
                                 网络化播放功放
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络化播放功放
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1.采用高档铝合金磨砂面板制造，可挂接在网络到达的任何地方。
2.采用网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。
3.双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
4.内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
5醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
6.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     试运行
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030505005002
                                 公共广播喇叭(吸顶)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     公共广播喇叭(吸顶)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1.最大声压级97±2dB，
2.有效频率范围75Hz~20kHz;
3.铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
4.扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
5.灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     试运行
                                     
                                
                                 只
                                 28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 沪030506030002
                                 管理工作站
                                 
                                     1
                                     名称
                                     管理工作站
                                
                                 
                                     2
                                     主要配置参数
                                     内存：4GB；
标配128G SSD工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器；
功耗:平均25w，最高50w；
工作环境温度:-10 ℃～50 ℃；
工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结；
外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)；
                                
                                 
                                     1
                                     安装、接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     试运行
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030501023010
                                 网络化分控寻呼软件
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络化分控寻呼软件
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用更灵活。
可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）。
可对网络播放终端分组编辑功能。
可下载查看程控定时点的内容，并可导入、导出定时点内容。
可上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用。
可远程调节网络播放终端音量，播放\停止网络播放终端等操作功能.
可实时远程寻呼网络播放终端。
可触发紧急告警功能。
设置多级权限控制功能，具有网络权限授权管理功能。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     试运行
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030412004013
                                 RVV2x2.5室内电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVV2x2.5室内电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV2x2.5室内电源线 1)导体：多股无氧铜丝
2)额定电压：300/300V
3)绝缘：PVC聚氯乙烯
4)护套：PVC聚氯乙烯
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     穿管
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 1580
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 080501019001
                                 六类成品跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类成品跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3米
                                
                                 
                                     1
                                     布放、测试
                                     
                                
                                 根
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 080501019002
                                 音频连接线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     音频连接线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     卡农头公母转换线、莲花头转换线、6.35头转换线
                                
                                 
                                     1
                                     布放、测试
                                     
                                
                                 根
                                 30
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     7
                     电梯五方通话
                     
                         
                             1
                             电梯五方通话
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030608008001
                                 RVVSP4x1.5双绞屏蔽护套软线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVVSP4x1.5双绞屏蔽护套软线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVVSP4x1.5mm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     线缆敷设
                                     
                                
                                 m
                                 660
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     8
                     机房工程
                     
                         
                             1
                             机房工程
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030406001002
                                 蓄电池
                                 
                                     1
                                     名称
                                     蓄电池12V65AH
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     电池规格：12V65AH 最大充电电流(A)：8，;电池电压(Vdc):192～240(16节)
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     充放电
                                     
                                
                                 个
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030406002001
                                 UPS主机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     UPS主机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     额定容量(kVA):10KVA/9KW,220V进220V出,主路输入规格:220/230/240,输入电压范围(Vac):110～286,相数；单相三线，旁路输入规格;额定输入电压(Vac)；220/230/240，相数:单相三线,输出规格:市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大 ±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)
时，输出频率为50/60(±0.1%);切换时间(ms):0,过载能力:≤110%,60min;≤125%,10min;  ≤150%,1min;>150%,立即转旁路,告警功能:过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能,保护功能:短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警,
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030501005003
                                 蓄电池柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     蓄电池柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     电池柜尺寸：470*780*1190mm，宽*深*高
                                
                                 
                                     3
                                     抗震底座规格
                                     470*780*1190mm
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抗震底座安装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030501005004
                                 UPS配电箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     UPS配电箱
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     不锈钢室内箱，600*500*180，配置UPS输入输出、旁路检修主控动力开关、机柜分控开关按需配置
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     壁挂
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030409001001
                                 铜芯电缆YJV3*6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯电缆YJV3*6
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     YJV3*6铜芯线缆，护套
聚氯乙烯(PVC)额定电压(U/U)
0.6/1kV
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030412004014
                                 YJV3*2.5室内电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     YJV3*2.5室内电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     YJV3*2.5mm
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030412004015
                                 RVV2x1.5室内电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVV2x1.5室内电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV2x1.5mm
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     穿管
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030412004016
                                 RVV4x1.5室内信号线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVV4x1.5室内信号线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV4x1.5mm
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     穿管
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030502003006
                                 室内六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室内六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     CAT6                                1)绝缘材质：HDPE
2)线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线
3)护套：PE
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     穿管
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     9
                     综合布线系统
                     
                         
                             1
                             综合布线系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030501015006
                                 核心交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     核心交换机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     48 个千兆 SFP 光口（GESFP），4 个万兆 SFP+（10GE）交换容量：520Gbps
包转发率：168Mpps
MAC 地址表：32K 80W 交流电源双电源
VLAN 规格：4K 个标准 VLAN，支持 Voice VLAN、MUX VLAN
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030501015007
                                 汇聚交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     汇聚交换机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     下行电口：48 10/100/1000BASE-T 自适应千兆电口，无 PoE 供电
上行光口：4 个 GE SFP 千兆光插槽，转发性能
交换容量：672Gbps/6.72Tbps（整机交换 / 线速交换）
包转发率：162Mpps（整机线速转发）中关村在线
MAC 地址表：32K
VLAN：4094 个标准 VLAN，支持 Voice VLAN、MUX VLAN
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030501017001
                                 千兆光模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     千兆光模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     传输速率：1.25Gbps（千兆 GE，1000BASE-LX/LH
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 块
                                 44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030502007006
                                 光纤跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     成品跳线3m
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 192
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030501015008
                                 模拟程控交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     模拟程控交换机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     8 外线 16 分机 / 16 外线 16 分机
32 路外线（中继）+ 256 路分机；
插槽与板卡类型：整机模块化槽位，支持 3 种板卡热插拔扩容
16 路外线中继板（CO 板）
16 路分机用户板（EXT 板）
8 路数字专用话机板
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030502008001
                                 网络配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络配线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     可拆卸式模块化配线架
端口数：24口满配
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 架
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030502008002
                                 网络配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络配线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     可拆卸式模块化配线架
端口数：48口满配
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 架
                                 15
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030502008003
                                 语音配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     语音配线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     100对卡线接口
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030502008004
                                 24口理线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     理线架（48口）
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     防静电喷塑，优质冷轧钢板，48口出线口。
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030502013004
                                 光缆终端盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤配线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     96口光缆终端盒（LC口满配）
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030502014002
                                 尾纤
                                 
                                     1
                                     名称
                                     尾纤
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1米光纤尾纤-LC
                                
                                 
                                     1
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 192
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030502013005
                                 光缆终端盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光缆终端盒
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     12口光缆终端盒（LC口满配）
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 台
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030501005005
                                 落地网络机柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     落地网络机柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     落地服务器机柜600*1000*2000;机柜底座600*1000*150-250;输入:32A2P空开+接线盒输出:16位10A国标指示灯1.5U铝合金外壳，最大负载32A8000W内部连接6平方铜条点焊。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抗震底座安装
                                     
                                
                                 台
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030502010001
                                 单口面板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单口面板
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     尺寸：86 X 86 MM
面板材质：ABS工程塑料
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 118
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030502010002
                                 双口面板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双口面板
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     尺寸：86 X 86 MM
面板材质：ABS工程塑料
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 305
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 080803004005
                                 六类非屏蔽模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类非屏蔽模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     六类非屏蔽网络模块
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 个
                                 694
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 080803004006
                                 电视信号模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电视信号模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     卡扣式;高清视频同轴线压接模块
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 34
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030502005003
                                 室外电信级12芯单模光缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外电信级12芯单模光缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     12芯单模光缆
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 2300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030502004001
                                 50对大对数线缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     50对大对数线缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     HYA 50*2*0.4
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 932
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030502003007
                                 室内六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室内六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     CAT6                                1)绝缘材质：HDPE
2)线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线
3)护套：PE
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 31450
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030412004017
                                 同轴线缆75-5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     同轴线缆75-5
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SYWV75-5
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 1800
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 030412004018
                                 RVV3x1.5室内电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVV3x1.5室内电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV3x1.5mm
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 4500
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030412004019
                                 RVV3x1.0室内电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVV3x1.0室内电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV3x1.0mm
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 2800
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 030412004020
                                 YJV3*2.5室内电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     YJV3*2.5室内电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     YJV3*2.5mm
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 080501019003
                                 六类成品跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类成品跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3米
                                
                                 
                                     1
                                     布放、测试
                                     
                                
                                 根
                                 720
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     10
                     能耗系统
                     
                         
                             1
                             能耗系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030501023011
                                 能耗管理软件
                                 
                                     1
                                     名称
                                     能耗管理软件
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     能耗数据网关为采集设备的系统，具备以下功能；
功能:
1、能耗总览：系统基础信息、建筑背景信息、能耗总览、能耗地图、本月能耗趋势图、年度总能耗分类占比以及今日告警组成。
2、能耗查询：用能结果的直观展示，展示内容包括总体节能目标达成情况、各分类能耗（水等）、各分项用能能耗结果的展示，根据客户的管理层级直观查看下属管辖区域/单位用能结果。
3、实时监测：各栋建筑各类型能耗、实时负荷或者其他的参数实时的使用情况以曲线图形式进行显示。
4、能耗分析：周期分析，自定义分析，区域分析。
5、成本分析：了解各项能耗使用所产生的成本，直观看到特定周期内的总用能成本与人均用能成本，分析特定周期内的用能费用趋势、费用对比、各项能耗所产生的费用占比
6、设备监测：对系统设备状态以列表形式展示，包含基本编号名称，运行状态等信息，系统包括变给水系统、通讯系统等。
7、报表管理：包括支路报表、用电统计报表、用水统计报表、用冷/热统计报表、分类能耗统计报表和分项用等常用报表。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030503004001
                                 能耗数据采集器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     能耗数据采集器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1、下行：4路RS485通讯仪表最大带载量：每一路不超过32台仪表，最大带载量：128个；
2、上行：支持2 个 10/100 Base-T RJ45 以太网接口，Auto-MDI/MIDX
3、工作电压：AC220V；
4、存储：8G容量EMMC
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     通电测试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030503003001
                                 能耗采集箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     能耗采集箱
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1000*800*200不锈钢
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装、标识
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030505006007
                                 供电电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     供电电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     输入AC220V，输出DC24V
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040804002001
                                 信号线 RVSP2*1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     信号线 RVSP2*1.0
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVSP2*1.0
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040804002002
                                 RVV2*1.0室内电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVV2*1.0室内电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV2*1.0
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030502003008
                                 室内六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室内六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     CAT6                                1)绝缘材质：HDPE
2)线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线
3)护套：PE
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     11
                     BA系统
                     
                         
                             1
                             BA系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 080509005005
                                 管理工作站
                                 
                                     1
                                     名称
                                     管理工作站
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     win10系统，用于安装软件控制主机
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 080503004001
                                 服务器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     服务器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     双路GPU;CPU:1*Intel至强10核20线程处理器;8G内存;1TB SATA硬盘;操作系统:Windows Server 2016 Standard标准版
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030501023012
                                 BA系统管理软件
                                 
                                     1
                                     名称
                                     BA系统管理软件
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     楼宇自控软件；物联网软件平台，适用各种服务器应用程序。支持HTML5和Java界面，使用标准Web浏览器，使用SQL或Oracle数据库，提供多种服务器级别功能，包括数据记录、趋势分析、报警、控制面板、系统导航、数据库管理及通过XML接口与其他企业软件应用集成
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030501016002
                                 智能控制网关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     智能控制网关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     处理器：1核300MHZ，内存：64M；接口：1个网口,2个串口(2个RS485接口/2个RS232接口)；电源：AC/DC 12~24V支持：Modbus TCP/RTU，M-Bus,BACnet等常见协议；支持512点；
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030503003002
                                 网关控制箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网关控制箱
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DDC成套箱含变压器、导轨、继电器及线槽等所需附件;单开门；继电器及断路器。1000*800*200不锈钢
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装、标识
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030503005001
                                 室内多合一探测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室内多合一探测器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     供电：24VAC；测量温度：-10~55℃ ±1℃；测量湿度：0 ~ 99%RH ±5%RH；PM2.5：0 ~ 999 ug/m3 ±15ug/m³；CO2：400~2000 PPM ±(50PPM+5% 读数)；甲醛：0 ~ 999ppb ±20ppb；TVOC：0 ~ 999ppb ±20ppb；显示屏：TFT屏幕；内置Modbus协议，RS485通讯连接，可实现数据实时传输；同时检测和显示PM2.5、PM1.0和PM10数据，并根据PM2.5数据显示空气
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     
                                
                                 套
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030503005002
                                 室外湿度、温度传感器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外湿度、温度传感器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     供电：24VAC；测量温度：-10~55℃ ±1℃；测量湿度：0 ~ 99%RH ±5%RH；PM2.5：0 ~ 999 ug/m3 ±15ug/m³；CO2：400~2000 PPM ±(50PPM+5% 读数)；甲醛：0 ~ 999ppb ±20ppb；TVOC：0 ~ 999ppb ±20ppb；显示屏：TFT屏幕；内置Modbus协议，RS485通讯连接，可实现数据实时传输；同时检测和显示PM2.5、PM1.0和PM10数据，并根据PM2.5数据显示空气
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030405004001
                                 高级可编程IP控制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     高级可编程IP控制器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     控制器整机供电：DC24V 或 AC220V 内置电源
工作温度：0~55℃，
支持12 路UI8路BI、8路AO，6路DO
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030405004002
                                 控制器扩展模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     控制器扩展模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     工作供电：DC 24V 直流弱电供电
整机静态功耗：≤6W，满载最大功耗≤10W支持8 路UI、8路BI、8路AO，6路DO
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 040804002003
                                 RVVSP2x1.0双绞屏蔽护套软线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVVSP2x1.0双绞屏蔽护套软线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVVSP2x1.0
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 1940
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 040804002004
                                 RVVSP4x1.0双绞屏蔽护套软线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVVSP4x1.0双绞屏蔽护套软线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVVSP4x1.0
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 2800
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030502003009
                                 室内六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室内六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     CAT6                                1)绝缘材质：HDPE
2)线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线
3)护套：PE
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 040804002005
                                 RVV4*1.0室内信号线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     RVV4*1.0室内信号线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     RVV4*1.0
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 2800
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     011601
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         011601006
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             011601006001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             011601006002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             011601006003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             011601006004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             011601006005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         10
                         011601007
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             11
                             011601007001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             011601007002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             011601007003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             011601007004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             011601007005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             011601007006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             011601007007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         18
                         011601008
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             19
                             011601008001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             011601008002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             011601008003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             011601008004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         23
                         011601009
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             24
                             011601009001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             25
                             011601009002
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     26
                     031401013001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     031401014001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     031401015001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     031401017001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     031401020001
                     夜间施工增加费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     031401021001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     031401022001
                     综合布线系统调试及试运行
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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