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                 一、工程概况： 
   详见招标文件。 
   施工现场条件：已具备开工条件。工程质量要求：一次验收合格。
 
二、招标范围：土方、绿化等工程。详见招标文件中"工程承包范围"。
 
三、工程量清单编制依据：
　　1、《建设工程工程量清单计价规范(GB/T-50500-2024)》；
　　2、上海市建设工程有关文件规定；
　　3、国家和上海市建设主管部门颁布的有关工程造价的其他有关的执行文件和规定；
　　4、各级建设主管部门颁布的现行有关建设工程施工、技术质量规范、验收标准等规定
　　5、设计单位提供的的设计图纸；
　　6、招标文件及其补充通知、答疑纪要；
　　7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、报价依据： 
　　1、本工程采用工程量清单计价，按照《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》、上海市建设工程有关文件及政策规定、招标文件、设计图纸及投标人编制的施工组织设计等进行报价。工程总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
　　2、分部分项工程量清单采用综合单价计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位所需的人工费、材料费、施工机械费和企业管理费与利润，并包括招标文件中明示或暗示的责任、义务、风险因素所涉及的费用。 
　　3、措施项目费是为完成本工程施工，在施工前和施工过程中所发生的关于技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、现场实际情况及投标人编制的施工组织设计等进行报价。
　　4、其他项目费包括暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工和总承包服务费用。
　　（1）本项目暂列金额；
　　（2）本项目材料暂估价；
　　（3）本项目专业工程暂估价； 
　　（4）本项目总承包服务费。
  　5、规费和税金。规费包括社会保险费（包括养老、失业、医疗、生育和工伤保险费用）、住房公积金。税金为应纳税额。投标人在对分部分项工程量清单、措施项目清单及其他项目清单报价时，无需对规费、税金进行报价；规费和税金应按要求在 "规费、税金项目清单与计价表"中报价。

五、投标报价说明（包括但不限于）：
　　1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，一律不予调整。 
　　2、本清单未特别注明的材料、设备，均由承包人自行采购，其单价应包括采购、包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。投标人按此要求正确填报分部分项工程量清单中综合单价时的主要材料(设备)的单价，按此要求，填报主要材料设备清单中的单价。
　　3、工程量清单中提供的甲方暂定价格材料(或设备)为暂定单价，实际施工时，由建设单位认可后方可采购。工程量清单中甲方提供的材料、设备为指定单价，由建设单位提供。暂定(或指定)单价为材料(或设备)达到工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗、及检验检测应由承包人承担，因此各投标单位在报综合单价时除考虑完成该分部分项工程的人工、辅助材料、机械及间接费外，还应考虑这些因素，今后建设单位核价时不再另行向施工单位增加这些提供暂定价材料的保管、运输、损耗及检验检测等费用。 
　　4、项目特征以清单中描述的为准。清单中的项目特征与工作内容地位同等，并互为补充，今后不得以项目特征与工作内容不符或不一致而作调整。
　　5、措施项目清单中提供的内容及数量为参考量，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不得调整。投标人在措施费报价中对于安全文明施工费（包含安全施工、文明施工、环境保护和临时设施四项费用）报价时应按照招标文件对安全、文明、环保、临设等方面的要求、结合投标人在技术标中所采用的施工组织设计开列明细清单进行报价。
    6、招标人在工程量清单中要求按需分别列出的其他主材、主要施工机械是完成该项目的主材和施工机械的全部，不管投标人是否响应或是否明确列出，均认为投标人在综合单价中已包括完成该项目的全部费用。
    7.本项目为施工图招标，请各投标人依据图纸对分部分项工程量清单中各分项项目进行报价，如遇特征所述未全或工作内容所未尽的事宜，但为完成该项目所必须的投入，请投标人在综合单价内一并考虑。投标综合单价将视为完成该项目的完全单价。
    8.所有外露装饰铁件做抛光除锈处理,水性环氟树脂底漆,氟碳漆饰面。一般外露面铁件(干挂体系),做防锈二度调和漆饰面,不露面铁件均做防锈二度。所有外露木饰面做亚光硝基清漆或混水漆。所有木质构件均需做防火、防腐处理。所有金属构件均需做防腐、防锈处理。
    9.安装工程中的各项系数（包括所有子目系数、综合系数）的费用（含脚手架费及高层建筑增加费），均包含在各分部分项的综合单价中。  
　　10、对临时设施费、大型机械进出场费（包括垂直运输费）等应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用明细清单。  
　　11、主要材料燃烧等级要严格按照图纸要求的等级，所有材料中的污染物的含量均应符合规范相应的限定。 
    12、所有木饰面应经过阻燃处理,涂刷防火涂料,燃烧性能等级应达到B1级。具体材料的燃烧性能等级详见设计说明。
　　13、本工程所有施工工序、施工质量、材料和五金的质量、材质和造型等都需满足设计文件以及国家和上海市的相关规范、规定的所有要求。
　　14、根据上海市人民政府《关于加强本市建筑垃圾和工程渣土处置管理的通告》（沪府发〔2009〕2号）、《关于本市建筑垃圾和工程渣土运输处置费实行政府指导价有关事项的通知》（沪发改价费〔2009〕002号）等文件，建筑渣土（含土方、泥浆）应委托区(县)市容环卫管理部门招标确定的单位运输、处置。投标人应根据上述文件规定计算建筑渣土运输、处置费，并将其计入相关项目中。
 
六、工程量清单报价表的编制要求
    投标人按照市招标办（沪建招（2003）第044号）"关于印发施工招标工程量清单及投标报价表式的通知"规定的格式报价，按工程量清单中要求分析的内容提供各种表式，不得简化或漏报。分部分项工程量清单中项目特征与工作内容投标人投标时一并考虑，项目特征与工作内容具有同等法律效力。 
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                 1
                 C001地块
                 
                     1
                     土建工程
                     
                         
                             1
                             基础设施改善工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 040203007001
                                 水泥路面修缮
                                 
                                     1
                                     路基处理
                                     路基处理:对沉陷、开裂、塌陷、翻浆等部位路面,挖除原路面至素土,分层夯实,路床压实度≥96%；
                                
                                 
                                     2
                                     基层
                                     基层:破损板块重做150厚5%水泥稳定碎石基层,压实度≥97%;修补范围超出破损边缘 300。
                                
                                 
                                     3
                                     面层做法
                                     按板块翻新:C35 混凝土,面层厚 180(村道单车道),抗弯拉强度≥4.0MPa,路拱 1.5%~2.0%。 局部坑槽、表层剥落:切割清理病害区域,采用 C35 细石混凝土或高强聚合物砂浆修补,新旧面平顺。板块错台:高差<10mm 打磨找平;>20mm 直接拆板重做。新板设缩缝,缝距 4~6m。
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压痕或刻防滑槽
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     胀缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     缩缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     锯缝、嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 150
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 011403001001
                                 建筑外立面整治
                                 
                                     1
                                     基层清理与病害修补
                                     铲除空鼓、粉化、起皮旧抹灰旧涂料,清除浮灰、油污;裂缝、孔洞用外墙修补砂浆填实。大面积开裂、疏松墙面,抹15 厚抗裂砂浆,内压耐碱玻纤网格布。 带面砖墙面的,原有外墙瓷砖松动的予以凿除,牢固瓷砖清洗打磨后再做界面处理(采用瓷砖专用界面剂涂刷)。
                                
                                 
                                     2
                                     涂料白化面层(主体白色外墙)
                                     滚涂抗碱封闭底漆一道,锁碱,防止后期墙面返碱发花；涂刷白色外墙弹性面漆二道(外墙专用耐候涂料),色泽均匀,无漏涂、流挂。
                                
                                 
                                     3
                                     勒脚
                                     室外地面以上 600 高勒脚,采用深灰色外墙涂料,增强抗污、耐冲刷性能,区分立面层次。
                                
                                 
                                     4
                                     细部处理
                                     檐口、门窗边框修整,清理外露废弃管线,规整线路；外窗台、雨篷修补,做好滴水,杜绝雨水顺墙流淌污染白化墙面
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 m2
                                 9520
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 011201001001
                                 墙、柱面一般抹灰（局部）
                                 
                                     1
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     缺损墙面补抹15~20 厚 1:2.5 防水水泥砂浆,分遍成活,表面平整,阴阳角顺直;窗台、檐口做滴水线,防止雨水流挂污染墙面。（暂按外墙面积的20%修补）
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 1904
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 050307018001
                                 成品垃圾收集点设施基础
                                 
                                     1
                                     名称
                                     成品垃圾收集点设施基础
                                
                                 
                                     2
                                     做法
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C30素砼垫层；350*300厚C30钢砼10,8@200
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     300*300*12厚预埋钢板，410，L=150
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体做法详见图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安放
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 050307018002
                                 垃圾收集点设施（成品构件）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     垃圾收集点设施（成品构件）
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     成品垃圾收集点设施意向图
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安放
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             环境品质提升工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 6
                                 011503001001
                                 预制混凝土仿木纹围栏
                                 
                                     1
                                     栏杆(板)材料种类、规格
                                     菜园围挡意向图
                                
                                 
                                     2
                                     固定配件种类
                                     配套配件
                                
                                 
                                     3
                                     基础
                                     300*300*200厚C30素砼基础（包含模板）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体详见菜园围挡详图
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m
                                 348
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     安装工程
                     
                         
                             1
                             消防
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030910002001
                                 灭火器箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灭火器箱
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     每组2具5KG ABC干粉灭火器+
室外防雨灭火器箱+固定安装，位置由村委现场确定后放置
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 16
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             路灯
                             通用安装工程
                             
                                 2
                                 030413010001
                                 太阳能景观灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     太阳能景观灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详图纸要求，3M高
                                
                                 
                                     3
                                     接地要求
                                     每个路灯采用-40*4镀锌扁钢连接后,，就近直接打一根热镀锌角钢接地极L50*50*5mm L=2.5米，详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     路灯底座及基础
                                     基础做法详见图纸
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含路灯混凝土基础，底座，接地，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     7
                                     说明1
                                     另包含路灯接线端子到灯具光源的电源线
                                
                                 
                                     1
                                     立灯杆
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     杆座安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灯架及灯具附件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     灯杆编号
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 38
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                             
                                 1
                                 拆除及垃圾清运
                                 0
                                 100
                                 5220
                                 
                            
                             
                                 2
                                 零星修缮等不可预见费用
                                 0
                                 100
                                 5000
                                 
                            
                        
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 2
                 C002地块
                 
                     1
                     土建工程
                     
                         
                             1
                             基础设施改善工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 050307018003
                                 成品垃圾收集点设施基础
                                 
                                     1
                                     名称
                                     成品垃圾收集点设施基础
                                
                                 
                                     2
                                     做法
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C30素砼垫层；350*300厚C30钢砼10,8@200
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     300*300*12厚预埋钢板，410，L=150
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体做法详见图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安放
                                     
                                
                                 套
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 050307018004
                                 垃圾收集点设施（成品构件）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     垃圾收集点设施（成品构件）
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     成品垃圾收集点设施意向图
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安放
                                     
                                
                                 套
                                 12
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             环境品质提升工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 3
                                 011503001002
                                 预制混凝土仿木纹围栏
                                 
                                     1
                                     栏杆(板)材料种类、规格
                                     菜园围挡意向图
                                
                                 
                                     2
                                     固定配件种类
                                     配套配件
                                
                                 
                                     3
                                     基础
                                     300*300*200厚C30素砼基础（包含模板）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体详见菜园围挡详图
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m
                                 350.4
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                                 
                                     1
                                     违法、危房等建筑拆除（解决已动迁空置房屋安全隐患:
能拆尽拆+未拆加固）
                                     0
                                     100
                                     92000
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     零星修缮等不可预见费用
                                     0
                                     100
                                     50000
                                     
                                
                            
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     安装工程
                     
                         
                             1
                             消防
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030910002002
                                 灭火器箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灭火器箱
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     每组2具5KG ABC干粉灭火器+
室外防雨灭火器箱+固定安装，位置由村委现场确定后放置
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 50
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             路灯
                             通用安装工程
                             
                                 2
                                 030413010002
                                 太阳能景观灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     太阳能景观灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详图纸要求，3M高
                                
                                 
                                     3
                                     接地要求
                                     每个路灯采用-40*4镀锌扁钢连接后,，就近直接打一根热镀锌角钢接地极L50*50*5mm L=2.5米，详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     路灯底座及基础
                                     基础做法详见图纸
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含路灯混凝土基础，底座，接地，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     7
                                     说明1
                                     另包含路灯接线端子到灯具光源的电源线
                                
                                 
                                     1
                                     立灯杆
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     杆座安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灯架及灯具附件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     灯杆编号
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 45
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                             
                                 1
                                 违法、危房等建筑拆除（解决已动迁空置房屋安全隐患:
能拆尽拆+未拆加固）
                                 0
                                 100
                                 92000
                                 8户
                            
                             
                                 2
                                 拆除及垃圾清运
                                 0
                                 100
                                 15000
                                 
                            
                             
                                 3
                                 零星修缮等不可预见费用
                                 0
                                 100
                                 50000
                                 
                            
                        
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 3
                 C003地块
                 
                     1
                     土建工程
                     
                         
                             1
                             基础设施改善工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 040204001001
                                 人行道翻建
                                 
                                     1
                                     块料品种、规格
                                     30厚1:3水泥砂浆；400*200*50厚仿芝麻灰荔枝面PC砖
                                
                                 
                                     2
                                     垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级
                                     素土夯实；150厚碎石垫层；100厚C20素砼垫层；
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     基础部分按照30%修复计算
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     整形碾压
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垫层、基层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     块料铺设
                                     
                                
                                 m2
                                 529.49
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040203007002
                                 车行混凝土路修缮（20%比例）
                                 
                                     1
                                     路基处理
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     2
                                     基层
                                     素土夯实，夯实度≥0.95；150碎石垫层；
                                
                                 
                                     3
                                     面层做法
                                     250厚C30混凝土
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他要求详见设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压痕或刻防滑槽
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     胀缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     缩缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     锯缝、嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 1155.29
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040203007003
                                 人行混凝土路修缮（20%比例）
                                 
                                     1
                                     路基处理
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     2
                                     基层
                                     素土夯实，夯实度≥0.95；150碎石垫层；
                                
                                 
                                     3
                                     面层做法
                                     150厚C30混凝土
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他要求详见设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压痕或刻防滑槽
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     胀缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     缩缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     锯缝、嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 106.86
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 011102003001
                                 600*300*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     素土夯实；150厚碎石垫层；100厚C20素砼垫层
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚1:3水泥砂浆
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     600*300*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     防护层材料种类
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 297.38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 050307018005
                                 成品垃圾收集点设施基础
                                 
                                     1
                                     名称
                                     成品垃圾收集点设施基础
                                
                                 
                                     2
                                     做法
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C30素砼垫层；350*300厚C30钢砼10,8@200
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     300*300*12厚预埋钢板，410，L=150
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体做法详见图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安放
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 050307018006
                                 垃圾收集点设施（成品构件）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     垃圾收集点设施（成品构件）
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     成品垃圾收集点设施意向图
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安放
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             垃圾房改造
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 7
                                 010102002001
                                 挖沟槽土方
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     开挖深度
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     基底处理方式
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     装车
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     清底修边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     基底夯实
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 m3
                                 16.05
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040202010001
                                 碎石垫层
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     100厚
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 7.75
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 010501001001
                                 垫层
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     100厚
                                
                                 
                                     2
                                     材料品种、强度要求、配比
                                     C30素砼垫层
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
                                     
                                
                                 m3
                                 0.64
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 010505001001
                                 垫层模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 2.28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 010502001001
                                 独立基础
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土种类
                                     商品砼
                                
                                 
                                     3
                                     基础类型
                                     独立基础
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留孔眼二次灌浆
                                     
                                
                                 m3
                                 0.23
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 010505002001
                                 基础模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 1.73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 010502006001
                                 钢筋混凝土柱
                                 
                                     1
                                     混凝土种类
                                     商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 0.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 010505004001
                                 柱面模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 9.98
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 010502025001
                                 压顶
                                 
                                     1
                                     构件名称
                                     压顶
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土种类
                                     商品砼
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 0.37
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 010505014001
                                 压顶模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 3.09
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 010506002001
                                 钢筋
                                 
                                     1
                                     钢筋种类、规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     钢筋制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋安装、固定
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钢筋连接
                                     
                                
                                 t
                                 0.13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 010401001001
                                 砖基础
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     砖砌体
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     水平防潮层铺设
                                     
                                
                                 m3
                                 1.65
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 010401002001
                                 实心砖墙
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     实心砖墙
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 5.43
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 011403001002
                                 真石漆
                                 
                                     1
                                     基层做法
                                     30厚1:3水泥砂浆
                                
                                 
                                     2
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     外喷灰色真石漆
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 m2
                                 59.76
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 010804005001
                                 成品铁艺门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     2500*2200mm
                                
                                 
                                     2
                                     开启方式
                                     平开
                                
                                 
                                     3
                                     门框、扇材质
                                     成品铁艺门
                                
                                 
                                     4
                                     五金种类、规格
                                     锁具、铰链配套五金
                                
                                 
                                     5
                                     防护材料种类
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他工艺要求
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 010401010001
                                 排水沟
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     120厚砖砌体
                                
                                 
                                     2
                                     沟截面尺寸
                                     内尺寸200*300mm
                                
                                 
                                     3
                                     垫层材料种类、厚度
                                     素土夯实：100厚碎石垫层；
                                
                                 
                                     4
                                     盖板
                                     600*300*50厚铸铁排水盖板
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     铺设垫层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌砖
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     刮缝、抹灰
                                     
                                
                                 m
                                 5.8
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             围墙美化
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 23
                                 011403001003
                                 真石漆
                                 
                                     1
                                     基层做法
                                     原面漆铲除至结构层；30厚1：3水泥砂浆；
                                
                                 
                                     2
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     外喷灰色底漆真石漆
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     5厚白色亚克力板标牌宣语，胶黏
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 m2
                                 301
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             方形树池
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 24
                                 050307015001
                                 树池
                                 
                                     1
                                     树池
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；砖砌体；20厚1:3水泥砂浆外喷米黄色真石漆；150厚C25钢砼 48 8@150；600*400*50厚芝麻白荔枝面花岗岩
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     3000*3000mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     具体做法详见方形树池详图
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安放
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             休憩方亭
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 25
                                 010102001001
                                 挖基坑土方
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     开挖深度
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     基底处理方式
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     装车
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     清底修边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     基底夯实
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 m3
                                 10.78
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 040202010002
                                 碎石垫层
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     100厚
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 2.54
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 010501001002
                                 垫层
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     200厚
                                
                                 
                                     2
                                     材料品种、强度要求、配比
                                     C30素砼垫层
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
                                     
                                
                                 m3
                                 0.51
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 010505001002
                                 垫层模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 3.12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 010502001002
                                 独立基础
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     C20
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土种类
                                     商品砼
                                
                                 
                                     3
                                     基础类型
                                     独立基础
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留孔眼二次灌浆
                                     
                                
                                 m3
                                 0.77
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 010505002002
                                 基础模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 7.68
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 010702001001
                                 木柱
                                 
                                     1
                                     构件规格尺寸
                                     150*150厚
                                
                                 
                                     2
                                     木材种类
                                     杉木柱
                                
                                 
                                     3
                                     刨光要求
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m3
                                 0.49
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 010703001001
                                 屋面木骨架
                                 
                                     1
                                     木骨架
                                     100*100厚外圈装饰栗色杉木梁；120*150厚栗色杉木木梁；90*90厚栗色杉木圈梁；60*120厚栗色杉木檩条；40*40厚栗色杉木木方；120*80厚栗色杉木收檐板
                                
                                 
                                     2
                                     望板材料种类、厚度
                                     木工板基层
                                
                                 
                                     3
                                     防护材料种类
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     详见休憩方亭详图
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     木骨架制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     望板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 39.05
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 010902001001
                                 屋面卷材防水
                                 
                                     1
                                     卷材品种、规格、厚度
                                     5厚SBS防水层
                                
                                 
                                     2
                                     防水层数
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     防水层做法
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷底油
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺防水卷材
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     搭接缝处理、封边、收口
                                     
                                
                                 m2
                                 39.05
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 050303009001
                                 木屋面
                                 
                                     1
                                     木（防腐木）种类
                                     120*30厚栗色杉木板屋面
                                
                                 
                                     2
                                     防护层处理
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 m2
                                 39.05
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             其它
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 35
                                 050307020001
                                 健身器械
                                 
                                     1
                                     名称及材质
                                     健身器械
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     详见示意图 
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 套
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 050305004001
                                 成品座椅
                                 
                                     1
                                     名称及材质
                                     成品座椅
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     详见示意图 
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调整
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     固定
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 050307015002
                                 成品花箱
                                 
                                     1
                                     花盆/坛/箱材质及类型
                                     成品花箱
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     详见示意图 
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安放
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                                 
                                     1
                                     违法、危房等建筑拆除（含清运）
                                     0
                                     100
                                     18976
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     架空线治理（仅整治有隐患处）（仅局部点位梳理加固为主）
                                     0
                                     100
                                     80000
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     停车场优化（仅考虑划线）（划定停车位，配套标识及硬化）
                                     0
                                     100
                                     15000
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     拆除及垃圾清运
                                     0
                                     100
                                     20000
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     零星修缮等不可预见费用
                                     0
                                     100
                                     30000
                                     
                                
                            
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     绿化工程
                     
                         
                             1
                             上木
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 1
                                 050103002001
                                 栽植单株灌木 红枫
                                 
                                     1
                                     种类
                                     红枫 D8 H220-250 P220-250
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     造型好,分枝点<0.5米,枝下高<0.8米
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 050103002002
                                 栽植单株灌木 大叶黄杨球
                                 
                                     1
                                     种类
                                     大叶黄杨球 H150 P180
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     球型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 050103002003
                                 栽植单株灌木 金森女贞球B
                                 
                                     1
                                     种类
                                     金森女贞球B H131-140 P151-160
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     球型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             下木
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 4
                                 050103003001
                                 片植灌木 毛鹃
                                 
                                     1
                                     种类
                                     毛鹃 H45 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     25株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     密植不露土,毛球株型,修剪后规格,边缘倾斜种植
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 050103003002
                                 片植灌木 金森女贞
                                 
                                     1
                                     种类
                                     金森女贞 H30 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     36株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     密植不露土,毛球株型,修剪后规格,边缘倾斜种植
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 203
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 050103003003
                                 片植灌木 红叶石楠
                                 
                                     1
                                     种类
                                     红叶石楠 H50 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     36株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     密植不露土,毛球株型,修剪后规格,边缘倾斜种植
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 716
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 050103009001
                                 栽植地被植物 银叶菊
                                 
                                     1
                                     种类
                                     银叶菊 H30 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     36株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     密植不露土,毛球株型,修剪后规格,边缘倾斜种植
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 050103009002
                                 栽植地被植物 紫鹃
                                 
                                     1
                                     种类
                                     紫鹃 H80 P50-55
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     9丛/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     密植不露土,毛球株型,修剪后规格,边缘倾斜种植
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 27
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 050103015001
                                 铺种草坪
                                 
                                     1
                                     草皮种类
                                     秋季栽植沙坪矮生百慕大,秋季追播黑麦草
                                
                                 
                                     2
                                     铺种方式
                                     草皮满铺
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     新建后栽植时花一季,随后更换为草皮。时花品种可选用波斯菊,四季秋海棠等。
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     铺底砂(土)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 318
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 050101005001
                                 整理绿化用地
                                 
                                     1
                                     找平找坡要求
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     排地表水
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     就地挖填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     清渣、耙细、平整
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平、找坡
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     废弃物运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1301
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     3
                     安装工程
                     
                         
                             1
                             消防
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030910002003
                                 灭火器箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灭火器箱
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     每组2具5KG ABC干粉灭火器+
室外防雨灭火器箱+固定安装，位置由村委现场确定后放置
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 40
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             路灯
                             通用安装工程
                             
                                 2
                                 030413010003
                                 太阳能景观灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     太阳能景观灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详图纸要求，3M高
                                
                                 
                                     3
                                     接地要求
                                     每个路灯采用-40*4镀锌扁钢连接后,，就近直接打一根热镀锌角钢接地极L50*50*5mm L=2.5米，详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     路灯底座及基础
                                     基础做法详见图纸
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含路灯混凝土基础，底座，接地，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     7
                                     说明1
                                     另包含路灯接线端子到灯具光源的电源线
                                
                                 
                                     1
                                     立灯杆
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     杆座安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灯架及灯具附件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     灯杆编号
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 45
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                             
                                 1
                                 违法、危房等建筑拆除（含清运）
                                 0
                                 100
                                 18976
                                 
                            
                             
                                 2
                                 架空线治理（仅整治有隐患处）（仅局部点位梳理加固为主）
                                 0
                                 100
                                 80000
                                 
                            
                             
                                 3
                                 停车场优化（仅考虑划线）（划定停车位，配套标识及硬化）
                                 0
                                 100
                                 15000
                                 
                            
                             
                                 4
                                 拆除及垃圾清运
                                 0
                                 100
                                 20000
                                 
                            
                             
                                 5
                                 零星修缮等不可预见费用
                                 0
                                 100
                                 30000
                                 
                            
                        
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 4
                 D001地块
                 
                     1
                     土建工程
                     
                         
                             1
                             基础设施改善工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 040203007004
                                 水泥路面修缮
                                 
                                     1
                                     路基处理
                                     详见图纸要求
                                
                                 
                                     2
                                     基层
                                     基层:破损板块重做150厚5%水泥稳定碎石基层,压实度≥97%;修补范围超出破损边缘 300。
                                
                                 
                                     3
                                     面层做法
                                     按板块翻新:C35 混凝土,面层厚 180(村道单车道),抗弯拉强度≥4.0MPa,路拱 1.5%~2.0%。 局部坑槽、表层剥落:切割清理病害区域,采用 C35 细石混凝土或高强聚合物砂浆修补,新旧面平顺。板块错台:高差<10mm 打磨找平;>20mm 直接拆板重做。新板设缩缝,缝距 4~6m。
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压痕或刻防滑槽
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     胀缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     缩缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     锯缝、嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 050307018007
                                 成品垃圾收集点设施基础
                                 
                                     1
                                     名称
                                     成品垃圾收集点设施基础
                                
                                 
                                     2
                                     做法
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C30素砼垫层；350*300厚C30钢砼10,8@200
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     300*300*12厚预埋钢板，410，L=150
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体做法详见图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安放
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 050307018008
                                 垃圾收集点设施（成品构件）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     垃圾收集点设施（成品构件）
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     成品垃圾收集点设施意向图
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安放
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             环境品质提升工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 4
                                 011503001003
                                 预制混凝土仿木纹围栏
                                 
                                     1
                                     栏杆(板)材料种类、规格
                                     菜园围挡意向图
                                
                                 
                                     2
                                     固定配件种类
                                     配套配件
                                
                                 
                                     3
                                     基础
                                     300*300*200厚C30素砼基础（包含模板）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体详见菜园围挡详图
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m
                                 529.01
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             村入口景墙
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 5
                                 050307009001
                                 村入口景墙
                                 
                                     1
                                     墙体尺寸
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料种类
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；150厚C30素砼垫层
                                
                                 
                                     3
                                     基础材料种类、规格
                                     Φ200~400黄石垒砌，内灌砂浆
                                
                                 
                                     4
                                     墙体材料种类、规格
                                     400*200*100厚仿古青砖；240*120*60厚红砖压顶；400*180*90*10厚灰色瓦片砖等
                                
                                 
                                     5
                                     饰面材料种类
                                     30厚1:3水泥砂浆；200*50*10厚仿古外墙砖等
                                
                                 
                                     6
                                     LOGO
                                     120*480*2厚定制镀锌钢logo字
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     墙体砌筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 m
                                 60.08
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     绿化工程
                     
                         
                             1
                             D001南块上木
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 1
                                 050103002004
                                 栽植单株灌木 染井吉野樱
                                 
                                     1
                                     种类
                                     染井吉野樱 D16 H500 P400-450
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     树冠完整,株型饱满美观
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 050103002005
                                 栽植单株灌木 红枫
                                 
                                     1
                                     种类
                                     红枫 D8 H220-250 P220-250
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     造型好,分枝点<0.5米,枝下高<0.8米
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 050103002006
                                 栽植单株灌木 大叶黄杨球
                                 
                                     1
                                     种类
                                     大叶黄杨球 H150 P180
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     球型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 050103002007
                                 栽植单株灌木 无刺枸骨球
                                 
                                     1
                                     种类
                                     无刺枸骨球 H100 P140
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     球型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             D001南块下木
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 5
                                 050103003004
                                 片植灌木 毛鹃
                                 
                                     1
                                     种类
                                     毛鹃 H45 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     25株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     密植不露土,毛球株型,修剪后规格
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 050103003005
                                 片植灌木 金森女贞
                                 
                                     1
                                     种类
                                     金森女贞 H30 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     36株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     密植不露土,毛球株型,修剪后规格
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 050103003006
                                 片植灌木 红叶石楠
                                 
                                     1
                                     种类
                                     红叶石楠 H50 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     36株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     密植不露土,毛球株型,修剪后规格
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 050103003007
                                 片植灌木 金叶大花六道木
                                 
                                     1
                                     种类
                                     金叶大花六道木 H30 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     36株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     密植不露土,毛球株型,修剪后规格
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 050103009003
                                 栽植地被植物 细叶芒
                                 
                                     1
                                     种类
                                     细叶芒 H80 P50-55
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     9丛/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     密植不露土,毛球株型,修剪后规格
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 050103009004
                                 栽植地被植物 兰花三七
                                 
                                     1
                                     种类
                                     兰花三七 H35-40 P25-30
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     25株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     密植不露土,毛球株型,修剪后规格
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 666
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 050103015002
                                 铺种草坪
                                 
                                     1
                                     草皮种类
                                     秋季栽植沙坪矮生百慕大,秋季追播黑麦草
                                
                                 
                                     2
                                     铺种方式
                                     草皮满铺
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     新建后栽植时花一季,随后更换为草皮。时花品种可选用波斯菊,四季秋海棠等。
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺底砂(土)
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 318
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             D001北块上木
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 12
                                 050103001001
                                 栽植乔木 丛生朴树
                                 
                                     1
                                     种类
                                     丛生朴树 整体胸径≥61 H750-800 P550-600
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     分支不超过5支,树冠完整,特选苗
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 050103002008
                                 栽植单株灌木 红枫
                                 
                                     1
                                     种类
                                     红枫 d8.1-10 H180-200 P141-170
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     造型好,分枝点<0.4米,枝下高<0.8米
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 050103002009
                                 栽植单株灌木 金桂
                                 
                                     1
                                     种类
                                     金桂 d9.1-10 H350 P300
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     独本,全冠,分枝点≤0.3米
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 050103002010
                                 栽植单株灌木 紫叶李
                                 
                                     1
                                     种类
                                     紫叶李 D≥12 H350 P300
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     全冠;树形饱满
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 050103002011
                                 栽植单株灌木 羽毛枫
                                 
                                     1
                                     种类
                                     羽毛枫 d6-7 H160-180 P160-180
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     造型好,分枝点<0.4米,枝下高<0.8米,红叶品种,非嫁接苗
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 050103002012
                                 栽植单株灌木 大叶黄杨球
                                 
                                     1
                                     种类
                                     大叶黄杨球 H150 P160
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     球型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚,修剪后规格
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 050103002013
                                 栽植单株灌木 红叶石楠球
                                 
                                     1
                                     种类
                                     红叶石楠球 H160 P160
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     球型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚,修剪后规格
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 050103002014
                                 栽植单株灌木 红花檵木球
                                 
                                     1
                                     种类
                                     红花檵木球 H130 P130
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     球型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚,修剪后规格
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 050103002015
                                 栽植单株灌木 无刺枸骨球
                                 
                                     1
                                     种类
                                     无刺枸骨球 H100 P140
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     球型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             D001北块下木
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 21
                                 050103009005
                                 栽植地被植物 五色梅
                                 
                                     1
                                     种类
                                     五色梅 H21-30 P21-30
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     16株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     120红盆
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 050103009006
                                 栽植地被植物 银叶菊
                                 
                                     1
                                     种类
                                     银叶菊 H15-20 P11-20
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     25株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     12x10营养钵,露土区域以树皮填充
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 40
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 050103009007
                                 栽植地被植物 地被石竹
                                 
                                     1
                                     种类
                                     地被石竹 H11-20 P11-20
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     36株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     12x10营养钵,露土区域以树皮填充
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 050103009008
                                 栽植地被植物 熊猫堇
                                 
                                     1
                                     种类
                                     熊猫堇 H8-10 P8-10
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     49株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     盆苗
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 050103009009
                                 栽植地被植物 黄金络石
                                 
                                     1
                                     种类
                                     黄金络石 L>40 
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     36株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     盆苗,露土区域以生态覆盖物填充
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 050103009010
                                 栽植地被植物 粉花筋骨草
                                 
                                     1
                                     种类
                                     粉花筋骨草 H15-20 P15-20
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     36株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     12x10营养钵,5芽以上
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 54
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 050103015003
                                 铺种草坪
                                 
                                     1
                                     草皮种类
                                     秋季栽植沙坪矮生百慕大,秋季追播黑麦草
                                
                                 
                                     2
                                     铺种方式
                                     草皮满铺
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     新建后栽植时花一季,随后更换为草皮。时花品种可选用波斯菊,四季秋海棠等。
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     铺底砂(土)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 122
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 050101005002
                                 整理绿化用地
                                 
                                     1
                                     找平找坡要求
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     排地表水
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     就地挖填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     清渣、耙细、平整
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平、找坡
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     废弃物运输
                                     
                                
                                 m2
                                 242
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     3
                     安装工程
                     
                         
                             1
                             消防
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030910002004
                                 灭火器箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灭火器箱
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     每组2具5KG ABC干粉灭火器+
室外防雨灭火器箱+固定安装，位置由村委现场确定后放置
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 40
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             路灯
                             通用安装工程
                             
                                 2
                                 030413010004
                                 太阳能景观灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     太阳能景观灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详图纸要求，3M高
                                
                                 
                                     3
                                     接地要求
                                     每个路灯采用-40*4镀锌扁钢连接后,，就近直接打一根热镀锌角钢接地极L50*50*5mm L=2.5米，详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     路灯底座及基础
                                     基础做法详见图纸
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含路灯混凝土基础，底座，接地，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     7
                                     说明1
                                     另包含路灯接线端子到灯具光源的电源线
                                
                                 
                                     1
                                     立灯杆
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     杆座安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灯架及灯具附件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     灯杆编号
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 52
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                             
                                 1
                                 拆除及垃圾清运
                                 0
                                 100
                                 10000
                                 
                            
                             
                                 2
                                 零星修缮等不可预见费用
                                 0
                                 100
                                 10000
                                 
                            
                        
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     011601
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         011601006
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             011601006001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             011601006002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             011601006003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             011601006004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             011601006005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         10
                         011601007
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             11
                             011601007001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             011601007002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             011601007003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             011601007004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             011601007005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             011601007006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             011601007007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         18
                         011601008
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             19
                             011601008001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             011601008002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             011601008003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             011601008004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         23
                         011601009
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             24
                             011601009001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             25
                             011601009002
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     26
                     011601010001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     011601011001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     011601012001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     011601013001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     011601014001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     011601015001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     050406011
                     其他措施项目
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     false
                     
                         33
                         050406011001
                         土方场内平衡、绿地堆坡造型
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         34
                         050406011002
                         根系生长促进措施（生根粉、生根液）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         35
                         050406011003
                         促长、保活措施（活力素）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         36
                         050406011004
                         苗木检疫费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         37
                         050406011005
                         土壤测定费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         38
                         050406011006
                         土壤改良措施（如降盐碱、换填土、营养土等）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         39
                         050406011007
                         特殊条件下施工技术措施费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         40
                         050406011008
                         树木支撑架、草绳绕树干等相关措施费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         41
                         050406011009
                         施工配套的脚手架费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         42
                         050406011010
                         竣工资料编制费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         43
                         050406011011
                         投标人进行现场踏勘后，应根据工程现场及周围环境并结合地质勘察报告、图纸及施工经验，完成明浜、暗浜、不良土质(淤泥)等的处理及回填(包含场内外运输、处置费)；地上地下障碍物、管线等拆除清理费用(包含场内外运输、处置费)
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         44
                         050406011012
                         施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         45
                         050406011013
                         施工期间办理有关施工场地交通、环境卫生、施工噪声管理等手续
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         46
                         050406011014
                         施工临时道口的开设费用(含交管部门相应的证照办理配合协调费)
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         47
                         050406011015
                         除清单中所含外的所有本工程应投入的设备租赁费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         48
                         050406011016
                         施工区域渣苗清理，建筑垃圾清运及处置
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         49
                         050406011017
                         除了招标文件中明确由建设单位负责的检测费用，其他所有工程检测、监测、实验、试验、监控、测试（如通风检测、消防检测、施工现场视屏监控等需达到项目验收及移交需要的所有费用)
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         50
                         050406011018
                         招标文件规定的其他措施费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         51
                         050406011019
                         投标单位认为需要的其他措施费用
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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