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                 泖港范宅文物修缮项目
                 
                     1
                     文物修缮
                     
                         
                             1
                             基础工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 1
                                 010102002001
                                 挖沟槽土方 1.5m以内
                                 
                                     1
                                     挖土深度
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     2
                                     土类别
                                     根据现场状况、各类碎砖三合土等综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     基底处理方式
                                     详设计图纸说明
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     装车
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     清底修边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     基底夯实
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 344.57
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 010102007001
                                 回填方
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     2
                                     密实度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压实
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 243.54
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 010103002001
                                 余方弃置
                                 
                                     1
                                     土石类别
                                     现状土
                                
                                 
                                     2
                                     土方场内、外运输及处置
                                     运距及处置费用各投标单位自行确认
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     外运
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 101.03
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 010501001001
                                 基础垫层 砼C20
                                 
                                     1
                                     混凝土种类
                                     商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     材料品种、强度要求、配比
                                     C20
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 16.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 010505001001
                                 垫层模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用(含层高超3.6m模板增加费用)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 22.06
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 010502002001
                                 条形基础 砼C35
                                 
                                     1
                                     混凝土种类
                                     商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     C35
                                
                                 
                                     3
                                     基础类型
                                     条形基础
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留孔眼二次灌浆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 60.39
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 010505002001
                                 基础模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用(含层高超3.6m模板增加费用)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 100.74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 010401001001
                                 砖基础(原拆除基础青砖利旧)
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     小青砖，MU10(利旧30%)
                                
                                 
                                     2
                                     基础类型
                                     砖基础
                                
                                 
                                     3
                                     砂浆强度等级
                                     DM15水泥砂浆
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     水平防潮层铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 31.24
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 沪200104001001
                                 砖基础拆除
                                 
                                     1
                                     基础类型
                                     砖砌条基
                                
                                 
                                     2
                                     基础深度
                                     -1.2m
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除砖基础
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     旧砖堆放
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 50.97
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             砖细工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 10
                                 沪200104002002
                                 砖墙拆除-480
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     青砖
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度
                                     480
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     考虑旧料回收利用，采用保护性拆除
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含拆除过梁等构件,建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 418.63
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 沪200104002004
                                 砖墙拆除-370
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     青砖
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度
                                     370
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     考虑旧料回收利用，采用保护性拆除
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含拆除过梁等构件,建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 沪200104002003
                                 砖墙拆除-200
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     青砖
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度
                                     200
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     考虑旧料回收利用，采用保护性拆除
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含拆除过梁等构件,建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 15.74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 沪200104002001
                                 砖墙拆除-100
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     青砖
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度
                                     100
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     考虑旧料回收利用，采用保护性拆除
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含拆除过梁等构件,建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 68.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 020101002001
                                 实心砖墙-外墙200
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     小青砖 85*170*45mm(利旧率50%)
                                
                                 
                                     2
                                     墙体类型
                                     外墙
                                
                                 
                                     3
                                     墙体厚度
                                     200mm
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级
                                     M7.5混合砂浆
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选砖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝、打点
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 8.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 020101002002
                                 实心砖墙-外墙480
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     小青砖 85*170*45mm(利旧率50%)
                                
                                 
                                     2
                                     墙体类型
                                     外墙
                                
                                 
                                     3
                                     墙体厚度
                                     480mm
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级
                                     M7.5混合砂浆
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含糙砌拔檐、冰盘檐、垛头、盘头
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选砖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝、打点
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 195.86
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 020101002003
                                 实心砖墙-外墙100
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     小青砖 85*170*45mm(利旧率50%)
                                
                                 
                                     2
                                     墙体类型
                                     外墙
                                
                                 
                                     3
                                     墙体厚度
                                     100mm
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级
                                     M7.5混合砂浆
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选砖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝、打点
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.81
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 020101002004
                                 实心砖墙-内墙100
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     小青砖 85*170*45mm(利旧率50%)
                                
                                 
                                     2
                                     墙体类型
                                     内墙
                                
                                 
                                     3
                                     墙体厚度
                                     100mm
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级
                                     M7.5混合砂浆
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选砖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝、打点
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 010502021001
                                 构造柱
                                 
                                     1
                                     混凝土种类
                                     商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     C25
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 13.99
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 010505011001
                                 构造柱模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用(含层高超3.6m模板增加费用)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 75.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 010506001001
                                 现浇混凝土用钢筋
                                 
                                     1
                                     钢筋种类、规格
                                     HPB300、HRB335、HRB400、HRB500 综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     钢筋的施工损耗、成型费用、为钢筋施工所有措施费用（如垫铁、马镫等）应综合考虑在报价中
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     钢筋制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋安装、固定
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钢筋连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 t
                                 9.25
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             楼地面工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 21
                                 020701001001
                                 翻铺现有方砖面层 400*400*50方砖
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     400*400*50方砖，十字缝(利用率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     勾缝材料种类
                                     油灰擦缝
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     采用保护性拆除、翻铺，考虑旧料回收利用，综合单价需包含破损的梅花桩修复
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选砖及砖加工、切割
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆调制及铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺砖
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     钻生
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 123.65
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 020701001002
                                 拆除原有地坪恢复方砖 400*400*50方砖
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     400*400*50方砖，十字缝
                                
                                 
                                     2
                                     勾缝材料种类
                                     油灰擦缝
                                
                                 
                                     3
                                     地面基层做法
                                     青砖砌筑梅花桩,掺建筑胶水泥浆一道,100厚C20混凝土垫层
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     拆除现状方砖地坪、水泥地坪、室外道路及基层(挖深满足新铺方砖地坪要求)，恢复方砖地坪
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选砖及砖加工、切割
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆调制及铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺砖
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     钻生
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 101.35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 011102003001
                                 块料楼地面 400*400*10防滑地砖(卫生间)
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     400*400*10防滑地砖
                                
                                 
                                     2
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚水泥砂浆找坡
                                
                                 
                                     3
                                     防水层材料种类及强度等级
                                     一道防水卷材
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     基层说明
                                     方砖基层工程量另计
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 27.87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 011102003002
                                 拆除水泥地坪恢复45mm厚小青砖(新铺)
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     小青砖，45mm厚(规格详设计要求)
                                
                                 
                                     2
                                     勾缝材料种类
                                     详设计图纸说明
                                
                                 
                                     3
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层;
                                
                                 
                                     4
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     150厚三七灰土基础垫层,垫层施工时放出排水坡度
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     现状水泥地坪拆除后，恢复小青砖地坪
                                
                                 
                                     6
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 22.57
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 020702004001
                                 翻铺170mm金山石板面层
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     170mm厚金山石石板(利旧率50%)
                                
                                 
                                     2
                                     原结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     现状金山石板面层翻挖、重铺
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石板、块石制作及切边
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆调制及铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺石板、块石
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     守缝、勾缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 15.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 020702004002
                                 基础开挖拆铺170mm金山石板面层
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     170mm厚金山石石板
                                
                                 
                                     2
                                     原结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     现状金山石板基础开挖拆除、重铺
                                
                                 
                                     4
                                     垫层厚度、材料种类及强度等级
                                     150厚三七灰土基础垫层,垫层施工时放出排水坡度
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石板、块石制作及切边
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆调制及铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺石板、块石
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     守缝、勾缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 1.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 020512001001
                                 修复木地板面层
                                 
                                     1
                                     板厚度
                                     30mm厚*120mm宽木地板(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     基层做法
                                     修缮地垄墙及φ160圆木龙骨栅(表面刷防腐剂)
                                
                                 
                                     4
                                     保(防)护层材料种类、涂刷遍数
                                     所有木地板背面满刷氟化钠防腐剂，修缮及恢复破损、缺失的木格栅表面刷防腐剂
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     修缮完成后,用磨地板机分三次磨平,边角用小磨光机磨光,并多次在木地板表面揩擦油粉,填满缝及棕眼,砂皮磨光
                                
                                 
                                     6
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 18.31
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 020512001002
                                 拆除旧地坪恢复木地板(地面)
                                 
                                     1
                                     板厚度
                                     30mm厚*120mm宽木地板
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     基层做法
                                     新建地垄墙及φ160圆木龙骨栅(表面刷防腐剂)
                                
                                 
                                     4
                                     保(防)护层材料种类、涂刷遍数
                                     所有木地板背面满刷氟化钠防腐剂，修缮及恢复破损、缺失的木格栅表面刷防腐剂
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     修缮完成后,用磨地板机分三次磨平,边角用小磨光机磨光,并多次在木地板表面揩擦油粉,填满缝及棕眼,砂皮磨光
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     现状水泥地坪、木地板地坪拆除，恢复木地板面层
                                
                                 
                                     7
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 30.83
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 020201001001
                                 翻铺170mm厚金山石阶沿石面层
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     170mm厚金山石阶沿石(利旧率20%)
                                
                                 
                                     2
                                     原结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     现状金山石板面层翻挖、重铺
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石构件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 5.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 020702004003
                                 拆除现状地坪新铺170mm金山石阶沿石
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     170mm厚金山石阶沿石
                                
                                 
                                     2
                                     原结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层
                                
                                 
                                     3
                                     垫层厚度、材料种类及强度等级
                                     150厚三七灰土基础垫层,垫层施工时放出排水坡度
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     拆除现状阶沿石、道路、水泥地坪,重铺阶沿石
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石板、块石制作及切边
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆调制及铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺石板、块石
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     守缝、勾缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 12.35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 020201006001
                                 调换鼓蹬石
                                 
                                     1
                                     石料种类、构件规格尺寸
                                     金山石鼓蹬石，规格样式同现状(d+120)*130
                                
                                 
                                     2
                                     石表面加工要求及等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     调换鼓蹬
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石构件制作、雕刻、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 只
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 020202004001
                                 调换覆盆石
                                 
                                     1
                                     石料种类、构件规格尺寸
                                     金山石覆盆石，规格样式同现状(400*400*150)
                                
                                 
                                     2
                                     石表面加工要求及等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     调换覆盆石
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石构件制作、雕刻、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 只
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 020201006002
                                 新增鼓蹬
                                 
                                     1
                                     石料种类、构件规格尺寸
                                     金山石鼓蹬,(d+80)*(d+80)*130
                                
                                 
                                     2
                                     石表面加工要求及等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石构件制作、雕刻、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 只
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 020202004002
                                 新增覆盆石
                                 
                                     1
                                     石料种类、构件规格尺寸
                                     金山石覆盆石，规格样式同现状(350*350*150)
                                
                                 
                                     2
                                     石表面加工要求及等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石构件制作、雕刻、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 只
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 020512001003
                                 翻铺木地板(楼面)
                                 
                                     1
                                     板厚度
                                     30mm厚*120mm宽木地板(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     保(防)护层材料种类、涂刷遍数
                                     所有木地板背面满刷氟化钠防腐剂，修缮及恢复破损、缺失的木格栅表面刷防腐剂
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状木楼板保护性拆除，重铺木楼板
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 246.14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 050307020001
                                 金山石成品地漏 250*250
                                 
                                     1
                                     名称及材质
                                     金山石金钱地漏
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     250*250
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             木作工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 37
                                 020502001004
                                 更换圆梁
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     圆梁
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     φ180、φ200、φ220等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的格栅拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 020502001005
                                 修缮圆梁
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     圆梁
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     φ180、φ200、φ220等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于梁身裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、校正起拱、除尘
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 020502002006
                                 更换矩形梁
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     矩形梁
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*120
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的格栅拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 020502002007
                                 修缮矩形梁
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     矩形梁
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*120
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于梁身裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、校正起拱、除尘
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.34
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 020503007001
                                 更换随梁枋
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     随梁枋
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*120、100*300等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的格栅拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 020503007002
                                 修缮随梁枋
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     随梁枋
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*120、100*300等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于枋身裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、校正起拱、除尘
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.29
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 020503009001
                                 更换穿插枋
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     穿插枋
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*120、100*220、φ180等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的格栅拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 020503009002
                                 修缮穿插枋
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     穿插枋
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*120、100*220、φ180等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于枋身裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、校正起拱、除尘
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 020501004002
                                 修缮童柱
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     修缮童柱
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于柱身裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、榫卯紧固
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 020503001005
                                 更换圆檩(桁)
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     直径200-240檩条，详设计图纸(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的木檩拆除、更换
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 10.16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 020503001006
                                 木檩修缮
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     直径200-240檩条，详设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于檩身裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、校正起拱、除尘
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.04
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 020503005001
                                 更换连机
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     详设计图纸要求尺寸(利旧率60%)
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的木檩拆除、更换
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.43
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 020504003002
                                 更换承重、短川
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     承重、短川
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*350、100*320、140*350、200*460
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的格栅拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 2.07
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 020504003004
                                 修缮承重、短川
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     承重、短川
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*350、100*320、140*350、200*460
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于承重、短川裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、校正起拱、除尘
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 2.07
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 020502002003
                                 新增木格栅
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木格栅
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*240
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 52
                                 020502002004
                                 更换木格栅
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木格栅
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     140*250、100*300、90*250
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的格栅拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 3.35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 020502002005
                                 修缮木格栅
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木格栅(利旧率50%)
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     140*250、100*300、90*250
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于包含校正格栅、断格条局部镶补、榫头加固、清灰
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 2.71
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 020505002003
                                 矩形椽 50×70mm
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     50×70mm方椽,中心间距220mm(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     刨光要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类、涂刷遍数
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 6.22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 020508018001
                                 封檐板
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     按现状封檐板
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 35.98
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 020508017001
                                 瓦口板
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     按现状瓦口板
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 78.95
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 020503003001
                                 扶脊木
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     按现状帮脊木
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求3
                                     
                                
                                 m3
                                 1.05
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 020501001005
                                 更换木柱φ200、φ240
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木柱
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     φ200、φ240
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的木柱拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     含贴架木柱、木柱
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 020501002001
                                 木柱150*150
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木柱
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     150*150
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 020501001006
                                 木柱墩接
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木柱墩接
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的木柱拆除、墩接,做法详结施03,详图五、六
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 根
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 61
                                 020501001007
                                 修缮木柱
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     修缮木柱
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     φ180、φ200、φ220、φ240
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     按设计图纸要求进行修缮(含贴架木柱、木柱),包含但不限于柱身剔补糟朽、柱脚加固 / 包镶修补、校正、榫卯检修
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 10.97
                                 false
                                 
                            
                             
                                 62
                                 020508032001
                                 修缮木作雕花板饰面
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     修缮木作雕花板饰面
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含但不限于雕花板除尘清污；检查板面、雕纹、起线；裂缝、细朽部位剔挖清理；木缝嵌补；局部残缺雕花小部位镶补、修刻复原；松动榫卯、背衬木筋加固；校正板面，紧固固定件；清理雕花凹槽内积灰杂物；原样保留原有雕刻纹样及形制
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 3.83
                                 false
                                 
                            
                             
                                 63
                                 沪200103002001
                                 木板壁(障水板)拆除
                                 
                                     1
                                     构件名称
                                     现状木板壁(障水板)
                                
                                 
                                     2
                                     拆除构件部位、规格
                                     内墙、外墙
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     考虑旧料回收利用，采用保护性拆除，综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除木构件
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     整理旧木料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 135.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 64
                                 020512003005
                                 新建木板壁
                                 
                                     1
                                     框、支条、梁截面尺寸、板厚度
                                     同现状木板壁,板条通高*120(W),按原样新做木板、龙骨
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 152.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 65
                                 020512003006
                                 修复木板壁
                                 
                                     1
                                     框、支条、梁截面尺寸、板厚度
                                     同现状木板壁,板条通高*120(W),按原样新做木板、龙骨
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     木板壁除尘清污；检查板壁、拼缝、背筋、木引；板面裂缝、局部朽坏剔挖清理；拼缝嵌补、板缝加楔紧固；松动背筋、木引校正加固；局部缺损木板小块镶补；校正板面平整度，修整板壁与木框接缝；清理木构件浮朽；保留原有板壁形制
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 48.04
                                 false
                                 
                            
                             
                                 66
                                 020512003007
                                 新建(恢复)障水板
                                 
                                     1
                                     内容
                                     新建(恢复)障水板(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     框、档规格
                                     上槛、下槛、穿带均为50*60mm,竖向龙骨50*60@600,
                                
                                 
                                     3
                                     板材规格
                                     内、外侧20厚杉木板
                                
                                 
                                     4
                                     防水要求
                                     外侧板朝内一侧覆3厚APP防水卷材，防腐防潮处理
                                
                                 
                                     5
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 29.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 67
                                 沪200106004001
                                 拆除木楼梯
                                 
                                     1
                                     木楼梯形式
                                     详设计图纸说明
                                
                                 
                                     2
                                     楼梯栏杆形式
                                     详设计图纸说明
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     工程量按计算规则以主墙间净面积计算
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除楼梯
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除栏杆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除平顶
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 15.95
                                 false
                                 
                            
                             
                                 68
                                 020512002001
                                 木楼梯
                                 
                                     1
                                     板厚度
                                     木楼梯 详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     刨光要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 15.95
                                 false
                                 
                            
                             
                                 69
                                 020412001001
                                 木楼梯栏杆 H=1130mm
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木楼梯栏杆
                                
                                 
                                     2
                                     高度
                                     1130mm
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     刨光要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     构件运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接头灌缝、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 14.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 70
                                 020412001002
                                 恢复木扶手花饰栏板 H=1130mm
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     外侧花饰木栏板+内侧木板
                                
                                 
                                     2
                                     高度
                                     1130mm，详设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     刨光要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     综合单价需包含木制莲柱的修复
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     构件运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接头灌缝、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 16.29
                                 false
                                 
                            
                             
                                 71
                                 020508009001
                                 雀替
                                 
                                     1
                                     构件尺寸
                                     150*200*1000
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     刨光要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 根
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             门窗工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 72
                                 沪200106013001
                                 拆除现有旧门窗
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     各类现状门窗综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 168.62
                                 false
                                 
                            
                             
                                 73
                                 05B001
                                 院墙仪门修缮
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     砖细仪门
                                
                                 
                                     2
                                     构件做法
                                     叠砌砖(石)、勒脚砖、砖细山尖、砖细博风、筑脊、铺瓦筑脊、粉刷、木作等,按图纸所示费用综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     按设计图纸要求，对破损的仪门进行修复，综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修复、砌筑、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 74
                                 05B002
                                 恢复窗楣
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     按照图纸说明及要求恢复窗楣
                                
                                 
                                     2
                                     要求
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     砌筑、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 只
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 75
                                 020509013003
                                 更换木门M1
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     更换木门M1（1750*2500）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含拆旧,建筑垃圾外运及处置,恢复棋盘门(费用包括框、槛、抱框、五金件等的制作、安装)
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 4.38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 76
                                 020509013004
                                 新做木门M2
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做木门M2（800*2200）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 8.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 77
                                 05B012
                                 修缮木门M3
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮木门M3（800*2200）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 3.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 78
                                 05B013
                                 修缮木门M4
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮木门M4（1260*2680）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 3.38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 79
                                 05B014
                                 修缮木门M5
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮木门M5（4470*3500）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 15.65
                                 false
                                 
                            
                             
                                 80
                                 05B015
                                 修缮木门M6
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮木门M6（680*3500）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 4.76
                                 false
                                 
                            
                             
                                 81
                                 05B016
                                 修缮木门M6'
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮木门M6’（680*2520）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 3.43
                                 false
                                 
                            
                             
                                 82
                                 020509013005
                                 新做木门M7
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做木门M7（1800*3300）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 11.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 83
                                 020509013006
                                 新做木门M7'
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做木门M7’（1800*2110）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 7.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 84
                                 020509013007
                                 新做木门M8
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做木门M8（900*2600）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 7.02
                                 false
                                 
                            
                             
                                 85
                                 05B017
                                 修缮木门M9
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮木门M9（4400*2520）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 11.09
                                 false
                                 
                            
                             
                                 86
                                 020509013008
                                 新做木门M10
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做木门M10（2910*3470）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 20.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 87
                                 020509013009
                                 新做木门M11
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做木门M11（1100*2200）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 7.26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 88
                                 020509001003
                                 新做木窗C1
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     新做木窗C1（2110*1860）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     雕刻类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     7
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算(包含MLC1、MLC2隔扇的下部裙板)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 7.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 89
                                 020509001004
                                 新做木窗C2
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     新做木窗C2（2800*1410）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     雕刻类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     7
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算(包含MLC1、MLC2隔扇的下部裙板)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 7.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 90
                                 020412004003
                                 新做水泥格漏窗C3
                                 
                                     1
                                     名称
                                     新做水泥格漏窗C3（1410*1610）
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     混凝土预制
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     构件运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接头灌缝、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 4.54
                                 false
                                 
                            
                             
                                 91
                                 020509001005
                                 新做木窗C4
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     新做木窗C4（3000*1410）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     雕刻类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     7
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算(包含MLC1、MLC2隔扇的下部裙板)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 12.69
                                 false
                                 
                            
                             
                                 92
                                 020509001006
                                 新做木窗C5
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     新做木窗C5（2760*1410）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     雕刻类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     7
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算(包含MLC1、MLC2隔扇的下部裙板)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 7.78
                                 false
                                 
                            
                             
                                 93
                                 020509001007
                                 新做木窗C6
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     新做木窗C6（2880*1600）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     雕刻类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     7
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算(包含MLC1、MLC2隔扇的下部裙板)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 9.22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 94
                                 020509002007
                                 修缮木窗C7
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     木窗C7（1070*1800）
                                
                                 
                                     2
                                     工作内容
                                     新做外木板窗、新做中间铁艺窗、修缮内层木窗、恢复木制窗套
                                
                                 
                                     3
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     雕刻种类、形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     9
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     10
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     11
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 15.41
                                 false
                                 
                            
                             
                                 95
                                 020509002008
                                 修缮木窗C8
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     木窗C8（1070*1640）
                                
                                 
                                     2
                                     工作内容
                                     新做外木板窗、新做中间铁艺窗、修缮内层木窗、恢复木制窗套
                                
                                 
                                     3
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     雕刻种类、形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     9
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     10
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     11
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 12.28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 96
                                 020509001008
                                 新做木窗C9
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     新做木窗C9（1840*1410）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     雕刻类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     7
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算(包含MLC1、MLC2隔扇的下部裙板)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 5.19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 97
                                 05B018
                                 修缮门连窗MLC1
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮门连窗MLC1（4120*3505）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 14.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 98
                                 05B019
                                 修缮门连窗MLC2
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮门连窗MLC1（4120*3505）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 12.11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 99
                                 020509013010
                                 新做门连窗MLC1
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做门连窗MLC1（4120*3505）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 14.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 100
                                 020509013011
                                 新做门连窗MLC2
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做门连窗MLC2（4120*2940）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 12.11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 101
                                 010808001001
                                 木门窗套
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     恢复杉木窗套
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料品种、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立筋制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     线条安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 94.97
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             粉刷工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 102
                                 05B007
                                 修缮腰线
                                 
                                     1
                                     内容
                                     根据现场实际情况，结合图纸要求修缮腰线
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     砌砖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粉刷
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 36.38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 103
                                 020803010001
                                 拔檐、冰盘檐粉刷
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     拔檐、冰盘檐
                                
                                 
                                     2
                                     底层粉刷做法
                                     12厚水硬性石灰砂浆,3厚纸筋灰面层
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理方式
                                     外刷石灰水一道,涂刷憎水剂两道
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     下麻钉
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     底层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     粉线角
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     做假缝
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     养护
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 173.98
                                 false
                                 
                            
                             
                                 104
                                 011201001001
                                 新砌外墙 纸筋灰粉刷
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     外墙
                                
                                 
                                     2
                                     底层粉刷做法
                                     12厚水硬性石灰砂浆,3厚纸筋灰面层
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理方式
                                     外刷石灰水一道,涂刷憎水剂两道
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含垛头、盘头等部位的砖细粉刷
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 559.68
                                 false
                                 
                            
                             
                                 105
                                 011201001003
                                 外墙老墙面修缮 纸筋灰粉刷
                                 
                                     1
                                     保护修缮.1
                                     纸筋灰墙面层酥松、剥落,但基层强度和整体性较好,宜凿除面层,局部修补。总厚度不超过12厚
                                
                                 
                                     2
                                     保护修缮.2
                                     对原纸筋灰墙面进行墙面扫灰处理,整体排查纸筋灰粉刷层保存情况及粘结强度。对存在的空鼓,疏松部位进行处理,如面层空鼓仅需对面层部位进行凿除并对周围进行灰粉、粉尘的清扫。局部修补应接缝平整、紧密,分界面方正平直,接缝宜设在墙面的引线、阴角、线脚凹口处。
                                
                                 
                                     3
                                     保护修缮.3
                                     粉刷层裂缝、空鼓的修补:a.清理裂缝或空鼓部位;首先清理开裂、空鼓处的灰尘和杂物,保证表面干燥清洁。b.保留原纸筋灰机理,涂刷憎水剂两道;
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含检修铁质扒钉、建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 368.57
                                 false
                                 
                            
                             
                                 106
                                 011201001002
                                 内墙混合粉刷
                                 
                                     1
                                     粉刷做法
                                     20厚1:1:6混合砂浆(DP5.0)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 405.38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 107
                                 011201001004
                                 内墙老墙面铲除及重粉纸筋灰粉刷
                                 
                                     1
                                     粉刷做法
                                     20厚1:1:6混合砂浆(DP5.0)
                                
                                 
                                     2
                                     基层处理
                                     墙面粉刷层凿除至青砖层,对青砖基层进行处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,要洒水润湿。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 462.54
                                 false
                                 
                            
                             
                                 108
                                 011203003001
                                 400*800*10灰色瓷砖
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     400*800*10灰色瓷砖，瓷砖缝采用防霉填缝剂
                                
                                 
                                     2
                                     结合层材料、做法
                                     5厚瓷砖胶
                                
                                 
                                     3
                                     防水材料、做法
                                     两道聚合物水泥基防水涂料
                                
                                 
                                     4
                                     基层粉刷材料
                                     9厚DP15干混抹灰砂浆打底(等效传统1:3水泥砂浆),6厚聚合物防水水泥砂浆基层分层抹灰
                                
                                 
                                     5
                                     基层处理
                                     老墙面需凿除至青砖层,对青砖基层进行处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,要洒水润湿。
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 86.05
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             油漆、涂料工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 109
                                 020901002001
                                 封檐板油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 75.11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 110
                                 020903001002
                                 椽子油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 298.63
                                 false
                                 
                            
                             
                                 111
                                 020904001001
                                 梁、川、枋、檩条、雀替等上架构件油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 642.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 112
                                 020908001001
                                 柱、童柱类等下架构件油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 264.12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 113
                                 020909006001
                                 木板壁、障水板油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 225.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 114
                                 020909007001
                                 木楼(地)板油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 289.35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 115
                                 020907001001
                                 木楼板底面油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 253.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 116
                                 020909008001
                                 木楼梯油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 14.92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 117
                                 020909010002
                                 木扶手油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 14.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 118
                                 020909009002
                                 栅栏、栏杆油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 16.29
                                 false
                                 
                            
                             
                                 119
                                 020909001001
                                 木门油漆
                                 
                                     1
                                     门类型
                                     各类木门(含库门、直拼门、屏门、长窗等)综合
                                
                                 
                                     2
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     3
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     4
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 157.95
                                 false
                                 
                            
                             
                                 120
                                 020909002001
                                 木窗油漆
                                 
                                     1
                                     门类型
                                     各类木窗(短窗、木质拼板窗等)综合
                                
                                 
                                     2
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     3
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     4
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 92.07
                                 false
                                 
                            
                             
                                 121
                                 020906002002
                                 花板、云龙花板油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 3.83
                                 false
                                 
                            
                             
                                 122
                                 011404001001
                                 内墙面喷刷涂料
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     砖墙面
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     刮腻子两道
                                
                                 
                                     3
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     白色无机涂料一底二度
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 745.68
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             屋面工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 123
                                 沪200102001001
                                 瓦屋面拆除
                                 
                                     1
                                     瓦片种类
                                     现状小青瓦、脊瓦、花边滴水
                                
                                 
                                     2
                                     拆除内容
                                     拆除原有屋面,揭瓦亮椽,(含小青瓦、脊瓦、花边滴水、望砖、封檐板、需更换的檩条、椽子等)
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     考虑旧料回收利用，采用保护性拆除，综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     原有不锈钢檐沟一并拆除
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除瓦片
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除椽子
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 391.01
                                 false
                                 
                            
                             
                                 124
                                 020603003001
                                 小青瓦屋面
                                 
                                     1
                                     屋面类型
                                     小青瓦,盖瓦盖七留三,底瓦搭接“盖六露四”(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     坐浆配合比及强度等级
                                     1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的8-10%纸筋卧浆,最厚处20厚
                                
                                 
                                     3
                                     青瓦屋面下做法1
                                     垂直于勒望设30-40宽,6-10厚木条,与木勒望或木椽钉牢,间距按实际情况调整；满铺防滑垄304钢丝网,丝径0.4左右,网孔20x20mm,确保其耐久性,用螺钉固定(防下滑)
                                
                                 
                                     4
                                     防水材料
                                     4mm厚自粘性高聚物改性沥青砂面防水卷材(跨屋脊铺设,搭接长度不小于300mm)，不得采用热熔法施工
                                
                                 
                                     5
                                     勒望、望砖处理
                                     原有望砖经挑选后适用于屋面修补,不足用新望砖,望砖规格同现状210*105*17(望砖利旧率10%)
椽子举折间需设67厚15木勒望,位于椽子交接处,与檩条及椽子钉牢,表面涂刷防腐剂
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选材
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺底灰
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺瓦
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     涂刷表面
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 391.01
                                 false
                                 
                            
                             
                                 125
                                 020601007001
                                 斜沟瓦
                                 
                                     1
                                     瓦件类型
                                     斜沟瓦
                                
                                 
                                     2
                                     瓦件规格
                                     小青瓦
                                
                                 
                                     3
                                     坐浆配合比及强度等级
                                     1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的8-10%纸筋卧浆,最厚处20厚
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选材
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铁件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺底灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     铺瓦
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     涂刷表面
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 4.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 126
                                 020601004001
                                 滚筒脊
                                 
                                     1
                                     脊件品种、规格尺寸
                                     滚筒脊
                                
                                 
                                     2
                                     铁件种类、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆种类及配合比
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     综合单价需包含刷黑，保持与瓦片颜色一致
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选材
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铁件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     涂刷表层
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 45.21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 127
                                 020601006001
                                 檐口附件(花边、滴水)
                                 
                                     1
                                     瓦件类型
                                     花边、滴水(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     瓦件规格
                                     小青瓦
                                
                                 
                                     3
                                     坐浆配合比及强度等级
                                     1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的8-10%纸筋卧浆,最厚处20厚
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选材
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铁件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺底灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     铺瓦
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     涂刷表面
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 32.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 128
                                 020601006002
                                 檐头附件(花边瓦)
                                 
                                     1
                                     瓦件类型
                                     花边瓦(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     瓦件规格
                                     小青瓦
                                
                                 
                                     3
                                     坐浆配合比及强度等级
                                     1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的8-10%纸筋卧浆,最厚处20厚
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选材
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铁件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺底灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     铺瓦
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     涂刷表面
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 47.41
                                 false
                                 
                            
                             
                                 129
                                 010901007001
                                 屋面不锈钢檐沟
                                 
                                     1
                                     构件部位
                                     恢复屋面不锈钢檐沟
                                
                                 
                                     2
                                     构件品种、规格、尺寸
                                     详设计图纸要求，与现状同款
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     表面喷氟碳漆
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     天沟、檐沟安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     配件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接缝、嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 48.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 130
                                 010902005001
                                 屋面不锈钢排水管
                                 
                                     1
                                     排水管品种、规格
                                     不锈钢落水管60*90
                                
                                 
                                     2
                                     构件品种、规格、尺寸
                                     详设计图纸要求，与现状同款
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     表面喷氟碳漆
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     排水管及配件安装、固定
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     雨水斗、山墙出水口、雨水篦子安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接缝、嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     刷漆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 53.86
                                 false
                                 
                            
                             
                                 131
                                 020601003001
                                 围墙瓦顶
                                 
                                     1
                                     屋面类型
                                     蝴蝶瓦围墙瓦顶
                                
                                 
                                     2
                                     瓦件规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆种类及配合比
                                     1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的8-10%纸筋卧浆,最厚处20厚
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     综合单价需包含刷黑，保持与瓦片颜色一致
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选材
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铁件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     轧楞
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     铺瓦
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     涂刷表面
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 4.11
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             9
                             其他工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 132
                                 011505003001
                                 镜面玻璃 1400*2200
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     2
                                     框材质、断面尺寸
                                     1400*2200
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃及框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 6.16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 133
                                 011505001001
                                 大理石洗漱台
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     大理石洗漱台
                                
                                 
                                     2
                                     支架品种、规格
                                     详设计、及设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 2.06
                                 false
                                 
                            
                             
                                 134
                                 011207003001
                                 成品隔断
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     成品隔断(详设计图纸要求)
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 25.9
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                         
                             3
                             021001001003
                             综合脚手架
                             项
                             
                             1
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                    
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     安装工程
                     
                         
                             1
                             给排水系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 031001008001
                                 给水PPR管(S5级)DN32
                                 
                                     1
                                     材质
                                     PPR管(S5级)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN32
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     冷水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 16.67
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 031001008002
                                 给水PPR管(S5级)DN25
                                 
                                     1
                                     材质
                                     PPR管(S5级)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN25
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     冷水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 40.53
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 031001008003
                                 给水PPR管(S5级)DN20
                                 
                                     1
                                     材质
                                     PPR管(S5级)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN20
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     冷水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 21.67
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 031001008004
                                 给水PPR管(S5级)DN15
                                 
                                     1
                                     材质
                                     PPR管(S5级)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN15
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     冷水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 44.02
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 031001008005
                                 UPVC排水管De200
                                 
                                     1
                                     材质
                                     UPVC排水管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De200
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     采用承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     污、废水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 14.95
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 031001008006
                                 UPVC排水管De110
                                 
                                     1
                                     材质
                                     UPVC排水管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De110
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     采用承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     污、废水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 27.03
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 031001008007
                                 UPVC排水管De75
                                 
                                     1
                                     材质
                                     UPVC排水管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De75
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     采用承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     污、废水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 25.83
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 031001008008
                                 UPVC排水管De50
                                 
                                     1
                                     材质
                                     UPVC排水管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De50
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     采用承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     污、废水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 031002001001
                                 角阀 DN25
                                 
                                     1
                                     类型
                                     角阀 
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN25
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 031002001002
                                 自动排气阀 DN15
                                 
                                     1
                                     类型
                                     自动排气阀
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN15
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     包含DN15截止阀
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 031002011001
                                 水表井（含水表、阀门等） DN32
                                 
                                     1
                                     类型
                                     水表井（含水表、阀门等）
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN32
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     附件配置
                                     1个水表+1个止回阀+1个闸阀等
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     综合单价需包含水表井的所有费用
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     组装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 组
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 040205001001
                                 污水监测井
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     污水监测井
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     污水检查井应带流槽
                                
                                 
                                     3
                                     盖板材质、规格
                                     雨污水检查井采用成品塑料检查井
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     参照08SS523施工
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井身砌筑
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     勾缝(抹面)
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 座
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 031003014001
                                 地漏 De75
                                 
                                     1
                                     类型
                                     地漏
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                      De75
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 031003014002
                                 清扫口 De110
                                 
                                     1
                                     类型
                                     清扫口
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                      De110
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 031003003001
                                 感应水嘴洗脸盆
                                 
                                     1
                                     类型
                                     感应水嘴洗脸盆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     包括配套五金等配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 组
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 031003006001
                                 下出水低水箱坐式大便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     下出水低水箱坐式大便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     附件名称、数量
                                     包括配套五金等配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 组
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 031003007001
                                 感应式冲洗阀小便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     感应式冲洗阀小便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     附件名称、数量
                                     包括配套五金等配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 组
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 031003008001
                                 拖布池
                                 
                                     1
                                     类型
                                     拖布池
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含水龙头，包括配套五金等配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 组
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             雨水系统
                             通用安装工程
                             
                                 19
                                 031001008009
                                 UPVC雨水管De200
                                 
                                     1
                                     材质
                                     UPVC雨水管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De200
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     采用承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     雨水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 17.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 031001008010
                                 UPVC雨水管De160
                                 
                                     1
                                     材质
                                     UPVC雨水管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De160
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     采用承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     雨水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 22.19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040205001002
                                 雨水监测井
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     雨水监测井
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     雨水检查井应带沉砂底座
                                
                                 
                                     3
                                     盖板材质、规格
                                     雨污水检查井采用成品塑料检查井
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     参照08SS523-30施工
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井身砌筑
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     勾缝(抹面)
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 座
                                 3
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             消火栓系统
                             通用安装工程
                             
                                 22
                                 030901010001
                                 轻便消防水龙（箱内安装真空破坏器）
                                 
                                     1
                                     安装方式
                                     轻便消防水龙
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                      DN20
                                
                                 
                                     3
                                     附件材质、规格
                                     箱内安装真空破坏器,水带长度30米
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     做法见12S108-2第42页
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     箱体及消火栓安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     配件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030910002001
                                 含箱手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC5*2）
                                 
                                     1
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     含箱手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC5*2）
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             电气系统
                             通用安装工程
                             
                                 24
                                 030402011001
                                 电度表箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电度表箱
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据系统图定制
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     基础形式、材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     接线端子材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     要求
                                     包含电气系统图中所有内容
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 030402011002
                                 配电箱AP
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱AP
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据系统图定制
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     基础形式、材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     接线端子材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     要求
                                     包含电气系统图中所有内容
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 030402011003
                                 配电箱AL
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱AL
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据系统图定制
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     基础形式、材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     接线端子材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     要求
                                     包含电气系统图中所有内容
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 030402011004
                                 A型应急照明配电箱ALE
                                 
                                     1
                                     名称
                                     A型应急照明配电箱ALE
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据系统图定制
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     基础形式、材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     接线端子材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     要求
                                     包含电气系统图中所有内容
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 030402011005
                                 IP56检修隔离开关箱（空调外机）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     IP56检修隔离开关箱（空调外机）
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据系统图定制
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     基础形式、材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     接线端子材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     要求
                                     包含电气系统图中所有内容
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 030412001001
                                 电气配管 SC80
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC80
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 52.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 030412001002
                                 电气配管 SC40
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC40
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 21.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 030412001003
                                 电气配管 SC25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC25
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 13.93
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 030412001004
                                 电气配管 SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC20
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 1261.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 030412001005
                                 金属软管 DN20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     金属软管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN20
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 030409001001
                                 电力电缆BBTRZ-2x4+E4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     BBTRZ
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     2x4+E4
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     电压(kV)
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     敷设方式
                                     桥架或穿管
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 10.62
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 030409001002
                                 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1k-5*6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     WDZC-YJY-0.6/1k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     5*6
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     电压(kV)
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     敷设方式
                                     桥架或穿管
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 26.83
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 030409001003
                                 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1k-5*10
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     WDZC-YJY-0.6/1k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     5*10
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     电压(kV)
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     敷设方式
                                     桥架或穿管
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 030409001004
                                 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1k-4x35+1x16
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     WDZC-YJY-0.6/1k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     4x35+1x16
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     电压(kV)
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     敷设方式
                                     桥架或穿管
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 38.39
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 030409001005
                                 电力电缆YJY-0.6/1k-4x50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     YJY-0.6/1k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     4x50
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     电压(kV)
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     敷设方式
                                     桥架或穿管
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 030409003001
                                 电力电缆头 50mm2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆头
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     35mm2
                                
                                 
                                     4
                                     材质、类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     安装部位
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆头制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     电缆头接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 030409003002
                                 电力电缆头 35mm2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆头
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     35mm2
                                
                                 
                                     4
                                     材质、类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     安装部位
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆头制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     电缆头接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 030412004001
                                 配线WDZCNH-BYJ-450/750-4mm2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内或桥架
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZCNH-BYJ-450/750
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     4mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 48.37
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 030412004002
                                 配线WDZC-BYJ-450/750-2.5mm2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内或桥架
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZC-BYJ-450/750
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     2.5mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 3331.74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 030412004003
                                 配线WDZBN-RYJS-2x2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内或桥架
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZBN-RYJS
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     2*2.5
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 203.22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 030413001001
                                 普通吸顶灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     普通吸顶灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 10W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 030413001002
                                 防水防尘筒灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     防水防尘筒灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 10W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     嵌入式
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 030413003001
                                 单管荧光灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 1*18W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 030413003002
                                 双管荧光灯 2*18W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 2*18W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 030413003003
                                 双管荧光灯 2*28W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 2*28W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 030413003004
                                 三管荧光灯 3*24W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 3*24W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 030413003005
                                 三管荧光灯 3*26W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 3*26W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 030413003006
                                 三管荧光灯 3*28W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 3*28W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 52
                                 030413003007
                                 三管荧光灯 3*30W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 3*30W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 030413001003
                                 A型应急双头灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     A型应急双头灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V,3W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 030413001004
                                 人员疏散指示灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     人员疏散指示灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     N8328(9)   1W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 030413001005
                                 疏散出口指示灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     疏散出口指示灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V,3W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 030413001006
                                 安全出口指示灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     安全出口指示灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V,3W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 040801029001
                                 一位单极暗开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     一位单极暗开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V 10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装,距地1.3m
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装、调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 040801029002
                                 双位单极暗开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双位单极暗开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V 10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装,距地1.3m
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装、调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 040801029003
                                 三位单极暗开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三位单极暗开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V 10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装,距地1.3m
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装、调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 040801029004
                                 三位单极暗开关(防溅）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三位单极暗开关(防溅）
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V 10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装,距地1.3m
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装、调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 61
                                 030413014001
                                 单相二极三极暗插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单相二、三极组合插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V 10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     墙上暗设
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 62
                                 030413014002
                                 单相二极三极暗插座（防溅）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单相二极三极暗插座（防溅）
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V 10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     墙上暗设
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 63
                                 030412006001
                                 灯头盒、接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灯头盒、接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 131
                                 false
                                 
                            
                             
                                 64
                                 030412006002
                                 开关盒、插座盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开关盒、插座盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 82
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             防雷接地
                             通用安装工程
                             
                                 65
                                 030410005001
                                 屋顶接闪带热镀锌圆钢φ12
                                 
                                     1
                                     名称
                                     屋顶接闪带
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     热镀锌圆钢
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     φ12
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     接闪带制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 109.41
                                 false
                                 
                            
                             
                                 66
                                 040806003001
                                 避雷引下线-热镀锌扁钢40X4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     避雷引下线
                                
                                 
                                     2
                                     安装部位
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     引下线利用一根40X4热镀锌扁钢(6处)
沿侧墙暗敷设至一层,与人工接地网牢固焊接连通
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     避雷引下线制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     断接卡子、箱制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     补刷(喷)油漆
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 66.66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 67
                                 030410002001
                                 接地体-不锈钢扁钢40*4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接地体
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     不锈钢扁钢
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     40*4
                                
                                 
                                     4
                                     安装部位
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     室外母线挖填土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地母线制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 110.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 68
                                 030410002002
                                 接地母线-热镀锌扁钢25*4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接地母线
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     热镀锌扁钢
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     25*4
                                
                                 
                                     4
                                     安装部位
                                     沿墙
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     室外母线挖填土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地母线制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 3.68
                                 false
                                 
                            
                             
                                 69
                                 030410001001
                                 接地极-50x50x5不锈钢角钢,L=2.5米
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接地极
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     不锈钢角钢
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     50x50x5,L=2.5米
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     接地极(板、桩)制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 根
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 70
                                 030410007001
                                 局部等电位端子箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     局部等电位端子箱
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 71
                                 030410007002
                                 总等电位端子箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     总等电位端子箱
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             火灾报警系统
                             通用安装工程
                             
                                 72
                                 030412001006
                                 电气配管 SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC20
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 338.11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 73
                                 030412004004
                                 配线WDZN-BYJ-2.5mm2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内或桥架
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZN-BYJ
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     2.5mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 182.04
                                 false
                                 
                            
                             
                                 74
                                 030412004005
                                 配线WDZN-RYJS-2*1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内或桥架
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZN-RYJS
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     2*1.5
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 263.09
                                 false
                                 
                            
                             
                                 75
                                 030904009001
                                 区域型火灾报警控制器(自带蓄电池)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     区域型火灾报警控制器(自带蓄电池)
                                
                                 
                                     2
                                     线制
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     控制点数量
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     显示器类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标识
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 76
                                 080803004001
                                 短路隔离器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     短路隔离器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     输出形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 77
                                 030904001001
                                 点型光电感烟探测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     点型光电感烟探测器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     线制
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     底座安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     探头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 78
                                 030904003001
                                 手动火灾报警按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     手动火灾报警按钮
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 79
                                 030904004001
                                 声光报警器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     声光报警器
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 80
                                 030904006001
                                 消防广播(扬声器)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     消防广播(扬声器)
                                
                                 
                                     2
                                     功率
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 81
                                 080803004002
                                 输出模块(广播模块)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     输出模块(广播模块)
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     输出形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 82
                                 080803004003
                                 输入输出模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     输入输出模块
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     输出形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 83
                                 030412006003
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灯头盒、接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 45
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             综合布线系统
                             通用安装工程
                             
                                 84
                                 030412001007
                                 电气配管 SC50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC50
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 85
                                 030412001008
                                 电气配管 SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC20
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 86
                                 030412001009
                                 电气配管 JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     套接紧定式电线管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 316.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 87
                                 030502003001
                                 配线 CAT6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     CAT6
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 316.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 88
                                 030502005001
                                 6芯室外铠装光纤
                                 
                                     1
                                     名称
                                     6芯室外铠装光纤
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     6芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 89
                                 030502010001
                                 单口信息插座面板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单口信息插座面板
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     执行标准: ISO/IEC11801-1 、 JB/T 8593
面板提供透明塑料标签条,带有语音数据区分标识块
面板颜色:象牙白
安装端口数: 1P , 2P , 4P 规格可选
面板材质: ABS 工程塑料,结实耐用
外形尺寸: 86 X 86 mm
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含开设洞口及修复
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含模块费用
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 23
                                 false
                                 
                            
                             
                                 90
                                 030502008001
                                 12 口光纤配线架(含耦合器、尾纤)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12 口光纤配线架(含耦合器、尾纤)
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     执行标准: YD/T926.3 、 YD/T778 、 TIA/EIA568
19 ”标准安装界面,表面静电喷塑,美观大方;
采用层叠式 12 芯一体化熔纤盘,使用方便;
卡装式 FC 、 SC 、 LC 、 ST 等,呈 30 度排列,
保证了光纤的弯曲半径大于 40mm ,又可避
可上下左右进纤(缆);
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     要求
                                     综合单价包含含耦合器、尾纤
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 架
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 91
                                 030502011001
                                 4 口光纤熔纤盘
                                 
                                     1
                                     名称
                                     4 口光纤熔纤盘
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     工作温度: -5 ℃ 40 ℃
相对湿度:≤ 85% ( 30 ℃时)
大气压力: 70106Kpa
阻燃性:采用阻燃塑料( ABS ),阻燃性能达到行业要求,添加抗老化剂
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 92
                                 030502007001
                                 SC-LC 单模双工光跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     SC-LC 单模双工光跳线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     连接器插头采用氧化锆精密陶瓷,在装配和抛光生产环节中,保证每一个连接器都具备极低的插入损耗,符合 ISO/IEC 11801 、
YD/T1272 和 ANSI/TIA-568.3-D 标准
采用弯曲不敏感光纤,内置芳纶,具有轻便、柔软、小型化等优点
可选用插头类型: LC 、 SC 、 ST 、 FC 等
光纤等级:单模 9/125 μ m ( OS2 )
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 条
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 93
                                 030502001001
                                 弱电多媒体箱 500*600*200
                                 
                                     1
                                     名称
                                     弱电多媒体箱
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     主体颜色:黑色
全部选用优质冷轧钢板制作
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     500*600*200
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     内包含插座、支架等
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 94
                                 030502001002
                                 弱电多媒体箱 300*400*120
                                 
                                     1
                                     名称
                                     弱电多媒体箱
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     主体颜色:黑色
全部选用优质冷轧钢板制作
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     300*400*120
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     内包含插座、支架等
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 95
                                 030501015001
                                 8 口交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     8 口交换机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     8 口全千兆轻管理交换机
包转发率不小于 14.8Mpps ;背板带宽不小于 16 Gbps
8 口 10/100/1000 Mbps RJ45 端口
网络标准 IEE 802.3/u/x/ab
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 96
                                 030501015002
                                 24 口交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口交换机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     24 口全千兆轻管理交换机
包转发率不小于 35Mpps ;背板带宽不小于 48 Gbps
24 口 10/100/1000 Mbps RJ45 端口
网络标准 IEE 802.3/u/x/ab
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 97
                                 030412006004
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灯头盒、接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 23
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             安防系统
                             通用安装工程
                             
                                 98
                                 030412001010
                                 电气配管 JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     套接紧定式电线管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 132.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 99
                                 030502003002
                                 配线 CAT6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     CAT6
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 132.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 100
                                 030501005001
                                 6U 机柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     6U 机柜
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     产品参照 ANSI/EIA?RS-310-D 、 DIN41491 、 GB/T3047.8 、 YD/T 1819
弧形网孔门外观,高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力
主体颜色:黑色
全部选用优质冷轧钢板制作
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     抗震底座规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抗震底座安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 101
                                 030502008002
                                 12 口光纤配线架(含耦合器、尾纤)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12 口光纤配线架(含耦合器、尾纤)
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     执行标准: YD/T926.3 、 YD/T778 、 TIA/EIA568
19 ”标准安装界面,表面静电喷塑,美观大方;
采用层叠式 12 芯一体化熔纤盘,使用方便;
卡装式 FC 、 SC 、 LC 、 ST 等,呈 30 度排列,
保证了光纤的弯曲半径大于 40mm ,又可避
可上下左右进纤(缆);
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     要求
                                     综合单价包含含耦合器、尾纤
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 架
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 102
                                 030506010001
                                 红外半球高清摄像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     红外半球高清摄像机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     图像传感器 1/3 英寸 CMOS , 400 万像素,最大分辨率 2560 × 1440@25fps
镜头 标配 2.8mm/3.6mm 定焦可选,水平视角约 104 ° /78 °
夜视补光 红外 + 暖光双光,红外最远 30m ,支持日夜 IR-CUT 自动切换
低照度 彩色 0.002Lux ,黑白 0.0002Lux , 0Lux 红外开启
编码格式 H.265+/H.264 ,三码流智能压缩
智能功能 人车分类侦测、区域入侵、绊线、徘徊检测、 ROI 隐私遮挡
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含安装支架、护罩、镜头
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 103
                                 030506015001
                                 8 路硬盘录像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     8 路硬盘录像机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
可接驳符合 ONVIF 、 RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机;
解码性能强劲,支持 6 路 1080P 解码,推荐满路数接入 400 万及以下像素网络摄像机;
支持 2 个 SATA 接口,最大支持满配 8T 硬盘
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 104
                                 030506015002
                                 监控级硬盘( 8T )
                                 
                                     1
                                     名称
                                     监控级硬盘( 8T )
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     容量 8TB , SATA6Gb/s 接口, 7200rpm/5400rpm 监控专属转速
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 105
                                 030501015003
                                 8 口 POE 交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     8 口 POE 交换机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     提供 8 个千兆 PoE 电口、 2 个千兆光口。
支持 IEEE 802.3at/af 标准。
支持 IEEE 802.3 、 IEEE 802.3u 、 IEEE 802.3x 、 IEEE 802.3ab 、 IEEE 802.3z 标准
支持 PoE 输出功率管理
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 106
                                 080508003001
                                 1Kva ups 不间断电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     1Kva ups 不间断电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1Kva 不间断电源,内置电池
                                
                                 
                                     3
                                     容量
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 107
                                 030412006005
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灯头盒、接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 7
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             9
                             空调系统
                             通用安装工程
                             
                                 108
                                 030701003001
                                 多联机空调室内机 MSACN(N)45
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多联机空调室内机 MSACN(N)45
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     制冷量:4.5kw制热量:5kw,风量:606m3/h,
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     内藏落地式
                                
                                 
                                     5
                                     减振形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含设备的基础、支架、减震等费用
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     含空调温控开关
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 109
                                 030701003002
                                 多联机空调室内机 MSACN(N)56
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多联机空调室内机 MSACN(N)56
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     制冷量:5.6kw制热量:6.3kw,风量:918m3/h,
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     内藏落地式
                                
                                 
                                     5
                                     减振形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含设备的基础、支架、减震等费用
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     含空调温控开关
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 110
                                 030701003003
                                 多联机空调室内机 MSACN(N)71
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多联机空调室内机 MSACN(N)71
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     制冷量:7.1kw制热量:8kw,风量:918m3/h,
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     内藏落地式
                                
                                 
                                     5
                                     减振形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含设备的基础、支架、减震等费用
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     含空调温控开关
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 111
                                 030701003004
                                 多联机空调室外机 MSACW-1F-1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多联机空调室外机 MSACW-1F-1
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     制冷量:123kw制热量:138kw,风量:17400+17400m3/h,
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     减振形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含设备的基础、支架、减震等费用
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 112
                                 030108001001
                                 管道式换气扇 PFS-5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     管道式换气扇 PFS-5
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     风量：400m3/h，风压：265pa，功率：44w。
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     质量
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     减振底座形式、数量
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     灌浆配合比
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     9
                                     单机试运转要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     10
                                     内容
                                     自带止回装置
                                
                                 
                                     11
                                     提示
                                     包含风机检查接线
                                
                                 
                                     12
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆装检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     减振台座制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     设备底座与基础间灌浆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 113
                                 030702001001
                                 镀锌钢板通风管δ=0.5mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     风管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     圆形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     0.5mm
                                
                                 
                                     6
                                     管件、法兰等附件及支架设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     接口形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 0.42
                                 false
                                 
                            
                             
                                 114
                                 030702008001
                                 风管软接头
                                 
                                     1
                                     名称
                                     风管软接头
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     不燃材料
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     风管接头、支架形式、材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     风管安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     风管接头安装
                                     
                                
                                 m2
                                 0.13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 115
                                 031001005001
                                 无缝铜管φ6.4
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ6.4
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 73.91
                                 false
                                 
                            
                             
                                 116
                                 031001005002
                                 无缝铜管φ9.5
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ9.5
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 90.74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 117
                                 031001005003
                                 无缝铜管φ12.7
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ12.7
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 73.91
                                 false
                                 
                            
                             
                                 118
                                 031001005004
                                 无缝铜管φ15.9
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ15.9
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 82.21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 119
                                 031001005005
                                 无缝铜管φ19.1
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ19.1
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 15.31
                                 false
                                 
                            
                             
                                 120
                                 031001005006
                                 无缝铜管φ22.2
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ22.2
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 20.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 121
                                 031001005007
                                 无缝铜管φ28.6
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ28.6
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 23.69
                                 false
                                 
                            
                             
                                 122
                                 031001005008
                                 无缝铜管φ38.1
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ38.1
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 123
                                 031001002001
                                 热镀锌钢管DN25
                                 
                                     1
                                     材质
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN25
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 127.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 124
                                 031208002001
                                 冷凝水管保温 13mm
                                 
                                     1
                                     绝热材料品种
                                     难燃B1级柔性泡沫橡塑保温
                                
                                 
                                     2
                                     绝热厚度
                                     13mm
                                
                                 
                                     3
                                     管道外径
                                     冷凝管综合考虑所有管径
                                
                                 
                                     4
                                     软木品种
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     软木制品安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 125
                                 031208002002
                                 冷媒管保温 15mm
                                 
                                     1
                                     绝热材料品种
                                     难燃B1级柔性泡沫橡塑保温
                                
                                 
                                     2
                                     绝热厚度
                                     15mm
                                
                                 
                                     3
                                     管道外径
                                     冷媒管综合考虑所有管径
                                
                                 
                                     4
                                     软木品种
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     软木制品安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.29
                                 false
                                 
                            
                             
                                 126
                                 031208002003
                                 冷媒管保温 20mm
                                 
                                     1
                                     绝热材料品种
                                     难燃B1级柔性泡沫橡塑保温
                                
                                 
                                     2
                                     绝热厚度
                                     20mm
                                
                                 
                                     3
                                     管道外径
                                     冷媒管综合考虑所有管径
                                
                                 
                                     4
                                     软木品种
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     软木制品安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.39
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     沪201806001
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             沪201806001001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             沪201806001002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             沪201806001003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             沪201806001004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         9
                         
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             10
                             沪201806001005
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             11
                             沪201806001006
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             沪201806001007
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             沪201806001008
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             沪201806001009
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             沪201806001010
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         16
                         
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             17
                             沪201806001011
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             沪201806001012
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             19
                             沪201806001013
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             沪201806001014
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             沪201806001015
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         22
                         
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             23
                             沪201806001016
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             24
                             沪201806001017
                             作业人员必要的安全防护用品
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     25
                     沪201806002
                     夜间施工
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     26
                     沪201806003
                     非夜间施工照明
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     沪201806004
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     沪201806005
                     冬雨季施工
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     沪201806006
                     地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     沪201806007
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     
                     施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     
                     大型机械设备进出场及安拆费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     
                     施工期间办理有关施工场地交通、环境卫生、施工噪声管理等手续，与周边居民的协调沟通
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     
                     古建文物保护性拆除、修缮需增加的其他费用（如:节点加固、拉结用的钢板条、对穿螺栓、钢板环箍、修补胶、注浆料、粘结胶等，清单已列明的除外)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     
                     拆除构件清洗编号、分类、分捡，按序堆放
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     
                     各类垃圾清理外运(生活垃圾、建筑垃圾等，清单已列明的除外)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     
                     根据设计图纸要求，修复现状砖墙裂缝(清单已列明的除外)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     
                     根据设计图纸要求，对各类保留及新添加的木结构修复、防护(水)、防腐、防火、防雷处理(清单已列明的除外)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     39
                     
                     根据设计图纸要求，对建筑部件进行白蚁防治增加费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     40
                     
                     根据设计图纸要求，对建筑部件更换、新添的材料做旧处理(清单已列明的除外)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     41
                     
                     根据设计图纸要求，更换各类材料必需拆除、恢复原有旧料产生的费用(清单已列明的除外)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     42
                     
                     其他清单未列出的但施工必须拆除、铲除、清楚的构筑物、附加物、屋顶天窗以及墙体外挂物内容
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     43
                     
                     材料检测、测试费及各类监测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     44
                     
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     45
                     
                     马路边施工安全围挡及防护棚
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     46
                     
                     各类预留洞口、套管、的预留及封堵费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     47
                     
                     招标文件列举的其他措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     48
                     
                     为完成本工程所必须的,但在清单子项中未体现的其他一切费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
                
            
             
        
    
     
         
         
         
    



