
[image: image1.emf]招标清单-泖港老街范宅文物保护修缮项目.PDF



 EMBED   \* MERGEFORMAT [image: image2.emf]泖港老街范宅文物保护修缮项目.ZBQD


_1234567890/�б��嵥-�����Ͻַ�լ���ﱣ��������Ŀ.PDF


报建编号：


标 段 号： C01


泖港老街范宅文物保护修缮项目


（工程名称）


泖港老街范宅文物保护修缮项目


（标段名称）


工程量清单


招 标 人： .
法定代表人
或其授权人： .


（单位盖章） （签字或盖章）


工程造价
咨询人： .


法定代表人
或其授权人： .


（单位盖章） （签字或盖章）


编 制 人： . 审核人： .


      (注册造价工程师签字盖专用章)         (一级注册造价工程师签字盖专用章)


编制时间： 2026 年 08 月 18 日 审核时间： 2026 年 10 月 20 日







措施项目清单汇总表


 工程名称：泖港老街范宅文物保护修缮项目 标段：C01 第 1 页  共 2 页 


注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进


出场及安拆费用组成明细表。 
 
    2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。


序号 项目编码 项 目 名 称 价格（元） 备注


1  沪201806001   安全文明施工


2  沪201806002   夜间施工


3  沪201806003   非夜间施工照明


4  沪201806004   二次搬运


5  沪201806005   冬雨季施工


6  沪201806006   地上、地下设施、建筑物的临时保护设施


7  沪201806007   已完工程及设备保护


8  
  施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三


者责任险


9    大型机械设备进出场及安拆费


10  
  施工期间办理有关施工场地交通、环境卫生、施工


噪声管理等手续，与周边居民的协调沟通


11  


  古建文物保护性拆除、修缮需增加的其他费用（如


:节点加固、拉结用的钢板条、对穿螺栓、钢板环箍


、修补胶、注浆料、粘结胶等，清单已列明的除外)


12    拆除构件清洗编号、分类、分捡，按序堆放


13  
  各类垃圾清理外运(生活垃圾、建筑垃圾等，清单


已列明的除外)


14  
  根据设计图纸要求，修复现状砖墙裂缝(清单已列


明的除外)


15  


  根据设计图纸要求，对各类保留及新添加的木结构


修复、防护(水)、防腐、防火、防雷处理(清单已列


明的除外)


16  
  根据设计图纸要求，对建筑部件进行白蚁防治增加


费


17  
  根据设计图纸要求，对建筑部件更换、新添的材料


做旧处理(清单已列明的除外)


18  
  根据设计图纸要求，更换各类材料必需拆除、恢复


原有旧料产生的费用(清单已列明的除外)


19  
  其他清单未列出的但施工必须拆除、铲除、清楚的


构筑物、附加物、屋顶天窗以及墙体外挂物内容


20    材料检测、测试费及各类监测费用


21    竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用）


本页合计







措施项目清单汇总表


 工程名称：泖港老街范宅文物保护修缮项目 标段：C01 第 2 页  共 2 页 


注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进


出场及安拆费用组成明细表。 
 
    2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。


序号 项目编码 项 目 名 称 价格（元） 备注


22    马路边施工安全围挡及防护棚


23    各类预留洞口、套管、的预留及封堵费用


24    招标文件列举的其他措施费用


25  
  为完成本工程所必须的,但在清单子项中未体现的


其他一切费用


本页合计


合    计







安全文明施工项目清单明细表


 工程名称：泖港老街范宅文物保护修缮项目 标段：C01 第 1 页  共 2 页 


注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。


    2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 
 
    3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
 
    4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。


序号 项目编码 名 称
计量
单位


项目名称 工程内容及包含范围 金额(元） 小计金额(元)


1.1  沪201806001001


  环境保护


项


  垃圾处理   


1.2  沪201806001002   噪声控制   


1.3  沪201806001003   扬尘控制   


1.4  沪201806001004   光污染控制   


2.1  沪201806001005


  文明施工


  边界设置   


2.2  沪201806001006   出入门及两侧设置   


2.3  沪201806001007   管线保护   


2.4  沪201806001008   施工区域设置   


2.5  沪201806001009   现场消防设置   


2.6  沪201806001010   智能化设置   


3.1  沪201806001011


  临时设施


  办公区设置   


3.2  沪201806001012   宿舍设施   


3.3  沪201806001013   食堂生活设施   


3.4  沪201806001014   现场厕所设施   


3.5  沪201806001015   施工现场临时用电   







安全文明施工项目清单明细表


 工程名称：泖港老街范宅文物保护修缮项目 标段：C01 第 2 页  共 2 页 


注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。


    2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 
 
    3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
 
    4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。


序号 项目编码 名 称 计量


单位
项目名称 工程内容及包含范围 金额(元） 小计金额(元)


4.1  沪201806001016
  安全施工


  临边洞口交叉高处作业防护   


4.2  沪201806001017   作业人员必要的安全防护用品   


合    计







措施项目清单构成明细分析表
工程名称：泖港老街范宅文物保护修缮项目 标段：C01 第 1 页  共 5 页


注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。


    2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。


序号 项目编码 措施项目名称
计量


单位


工程内容及


包含范围


计算基础/


（或数量）


费率（%）/


（或单价）


价格构成明细（元）


金额（元） 备注
人工费 材料费


施工机具（机


械）使用费


企业管理费


和利润


1 沪201806002 夜间施工 项


2 沪201806003 非夜间施工照明 项


3 沪201806004 二次搬运 项


4 沪201806005 冬雨季施工 项


5 沪201806006


地上、地下设施、


建筑物的临时保护


设施


项


6 沪201806007
已完工程及设备保


护
项


7


施工单位施工现场


一切险、人身意外


伤害险、第三者责


任险


项


8
大型机械设备进出


场及安拆费
项


9


施工期间办理有关


施工场地交通、环


境卫生、施工噪声


管理等手续，与周


边居民的协调沟通


项







措施项目清单构成明细分析表
工程名称：泖港老街范宅文物保护修缮项目 标段：C01 第 2 页  共 5 页


注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。


    2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。


序号 项目编码 措施项目名称
计量


单位


工程内容及


包含范围


计算基础/


（或数量）


费率（%）/


（或单价）


价格构成明细（元）


金额（元） 备注
人工费 材料费


施工机具（机


械）使用费


企业管理费


和利润


10


古建文物保护性拆


除、修缮需增加的


其他费用（如:节点


加固、拉结用的钢


板条、对穿螺栓、


钢板环箍、修补胶


、注浆料、粘结胶


等，清单已列明的


除外)


项


11


拆除构件清洗编号


、分类、分捡，按


序堆放


项


12


各类垃圾清理外运(


生活垃圾、建筑垃


圾等，清单已列明


的除外)


项


13


根据设计图纸要求


，修复现状砖墙裂


缝(清单已列明的除


外)


项







措施项目清单构成明细分析表
工程名称：泖港老街范宅文物保护修缮项目 标段：C01 第 3 页  共 5 页


注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。


    2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。


序号 项目编码 措施项目名称
计量


单位


工程内容及


包含范围


计算基础/


（或数量）


费率（%）/


（或单价）


价格构成明细（元）


金额（元） 备注
人工费 材料费


施工机具（机


械）使用费


企业管理费


和利润


14


根据设计图纸要求


，对各类保留及新


添加的木结构修复


、防护(水)、防腐


、防火、防雷处理(


清单已列明的除外)


项


15


根据设计图纸要求


，对建筑部件进行


白蚁防治增加费


项


16


根据设计图纸要求


，对建筑部件更换


、新添的材料做旧


处理(清单已列明的


除外)


项


17


根据设计图纸要求


，更换各类材料必


需拆除、恢复原有


旧料产生的费用(清


单已列明的除外)


项







措施项目清单构成明细分析表
工程名称：泖港老街范宅文物保护修缮项目 标段：C01 第 4 页  共 5 页


注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。


    2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。


序号 项目编码 措施项目名称
计量


单位


工程内容及


包含范围


计算基础/


（或数量）


费率（%）/


（或单价）


价格构成明细（元）


金额（元） 备注
人工费 材料费


施工机具（机


械）使用费


企业管理费


和利润


18


其他清单未列出的


但施工必须拆除、


铲除、清楚的构筑


物、附加物、屋顶


天窗以及墙体外挂


物内容


项


19
材料检测、测试费


及各类监测费用
项


20


竣工图资料编制费


（包括影像电子版


本费用）


项


21
马路边施工安全围


挡及防护棚
项


22


各类预留洞口、套


管、的预留及封堵


费用


项


23
招标文件列举的其


他措施费用
项


24


为完成本工程所必


须的,但在清单子项


中未体现的其他一


切费用


项







措施项目清单构成明细分析表
工程名称：泖港老街范宅文物保护修缮项目 标段：C01 第 5 页  共 5 页


注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。


    2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。


合计







投标报价
增值税计价表


 工程名称：泖港老街范宅文物保护修缮项目 标段：C01 第 1 页  共 1 页 


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)


1 增值税
以分部分项工程费+措施项目费+其他项目费（扣


除专业工程暂估价）之和为基数
9


合计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 1 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


基础工程


1  010102002001   挖沟槽土方 1.5m以内


1.挖土深度:1.5m


以内


2.土类别:根据现


场状况、各类碎


砖三合土等综合


考虑


3.基底处理方式:


详设计图纸说明


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.开挖、放坡(若有


)、挡土板围护(若


有)


2.装车


3.场内运输


4.清底修边


5.基底夯实


6.基底钎探


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 344.57


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 2 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


2  010102007001   回填方


1.材料品种:详设


计图纸要求


2.密实度:详设计


图纸要求


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.运输


2.回填


3.压实


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 243.54


3  010103002001   余方弃置


1.土石类别:现状


土


2.土方场内、外


运输及处置:运距


及处置费用各投


标单位自行确认


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.装卸


2.外运


3.消纳


m3 101.03


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 3 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


4  010501001001   基础垫层 砼C20


1.混凝土种类:商


品砼


2.材料品种、强


度要求、配比:C2


0


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.混凝土输送、浇


筑、振捣、养护


2.其他材料的现场


拌和、铺设、找平


、压实


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 16.36


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 4 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


5  010505001001   垫层模板


1.要求:综合单价


中需包含模板及


其支架(支撑)的


制安、拆卸等一


切施工费用(含层


高超3.6m模板增


加费用)


2.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.模板制作


2.模板及支撑安装


3.刷隔离剂


4.模板及支撑拆除


5.清理模板粘结物


及模内杂物


6.模板及支撑整理


、小修、堆放


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 22.06


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 5 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


6  010502002001   条形基础 砼C35


1.混凝土种类:商


品砼


2.混凝土强度等


级:C35


3.基础类型:条形


基础


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.混凝土输送、浇


筑、振捣、养护


2.预留孔眼二次灌


浆


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 60.39


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 6 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


7  010505002001   基础模板


1.要求:综合单价


中需包含模板及


其支架(支撑)的


制安、拆卸等一


切施工费用(含层


高超3.6m模板增


加费用)


2.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.模板制作


2.模板及支撑安装


3.刷隔离剂


4.模板及支撑拆除


5.清理模板粘结物


及模内杂物


6.模板及支撑整理


、小修、堆放


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 100.74


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 7 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


8  010401001001
  砖基础(原拆除基础青


砖利旧)


1.砖品种、规格


、强度等级:小青


砖，MU10(利旧30


%)


2.基础类型:砖基


础


3.砂浆强度等级:


DM15水泥砂浆


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.砂浆制作


2.砌砖


3.水平防潮层铺设


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 31.24


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 8 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


9
 沪20010400100


1
  砖基础拆除


1.基础类型:砖砌


条基


2.基础深度:-1.2


m


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.挖土


2.拆除砖基础


3.控制扬尘


4.旧砖堆放


5.垃圾归堆


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 50.97


砖细工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 9 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


10
 沪20010400200


2
  砖墙拆除-480


1.块体种类:青砖


2.墙体厚度:480


3.要求:考虑旧料


回收利用，采用


保护性拆除


4.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含拆


除过梁等构件,建


筑垃圾外运及处


置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.拆除砖墙


2.控制扬尘


3.旧砖整理


4.垃圾归堆


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 418.63


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 10 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


11
 沪20010400200


4
  砖墙拆除-370


1.块体种类:青砖


2.墙体厚度:370


3.要求:考虑旧料


回收利用，采用


保护性拆除


4.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含拆


除过梁等构件,建


筑垃圾外运及处


置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.拆除砖墙


2.控制扬尘


3.旧砖整理


4.垃圾归堆


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 4


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 11 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


12
 沪20010400200


3
  砖墙拆除-200


1.块体种类:青砖


2.墙体厚度:200


3.要求:考虑旧料


回收利用，采用


保护性拆除


4.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含拆


除过梁等构件,建


筑垃圾外运及处


置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.拆除砖墙


2.控制扬尘


3.旧砖整理


4.垃圾归堆


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 15.74


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 12 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


13
 沪20010400200


1
  砖墙拆除-100


1.块体种类:青砖


2.墙体厚度:100


3.要求:考虑旧料


回收利用，采用


保护性拆除


4.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含拆


除过梁等构件,建


筑垃圾外运及处


置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.拆除砖墙


2.控制扬尘


3.旧砖整理


4.垃圾归堆


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 68.52


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 13 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


14  020101002001   实心砖墙-外墙200


1.砖品种、规格


、强度等级:小青


砖 85*170*45mm


(利旧率50%)


2.墙体类型:外墙


3.墙体厚度:200m


m


4.砂浆强度等级:


M7.5混合砂浆


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选砖


2.灰浆调制


3.砌筑


4.勾缝、打点


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 8.36


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 14 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


15  020101002002   实心砖墙-外墙480


1.砖品种、规格


、强度等级:小青


砖 85*170*45mm


(利旧率50%)


2.墙体类型:外墙


3.墙体厚度:480m


m


4.砂浆强度等级:


M7.5混合砂浆


5.备注:含糙砌拔


檐、冰盘檐、垛


头、盘头


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选砖


2.灰浆调制


3.砌筑


4.勾缝、打点


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 195.86


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 15 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


16  020101002003   实心砖墙-外墙100


1.砖品种、规格


、强度等级:小青


砖 85*170*45mm


(利旧率50%)


2.墙体类型:外墙


3.墙体厚度:100m


m


4.砂浆强度等级:


M7.5混合砂浆


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选砖


2.灰浆调制


3.砌筑


4.勾缝、打点


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 0.81


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


17  020101002004   实心砖墙-内墙100


1.砖品种、规格


、强度等级:小青


砖 85*170*45mm


(利旧率50%)


2.墙体类型:内墙


3.墙体厚度:100m


m


4.砂浆强度等级:


M7.5混合砂浆


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选砖


2.灰浆调制


3.砌筑


4.勾缝、打点


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 1.16


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


18  010502021001   构造柱


1.混凝土种类:商


品砼


2.混凝土强度等


级:C25


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.混凝土输送、浇


筑、振捣、养护


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 13.99


19  010505011001   构造柱模板


1.要求:综合单价


中需包含模板及


其支架(支撑)的


制安、拆卸等一


切施工费用(含层


高超3.6m模板增


加费用)


2.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.模板制作


2.模板及支撑安装


3.刷隔离剂


4.模板及支撑拆除


5.清理模板粘结物


及模内杂物


6.模板及支撑整理


、小修、堆放


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 75.36


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 18 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


20  010506001001   现浇混凝土用钢筋


1.钢筋种类、规


格:HPB300、HRB


335、HRB400、H


RB500 综合考虑


2.说明:钢筋的施


工损耗、成型费


用、为钢筋施工


所有措施费用（


如垫铁、马镫等


）应综合考虑在


报价中


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.钢筋制作


2.钢筋安装、固定


3.钢筋连接


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


t 9.25


楼地面工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


21  020701001001
  翻铺现有方砖面层 40


0*400*50方砖


1.面层材料品种


、规格:400*400*


50方砖，十字缝(


利用率10%)


2.勾缝材料种类:


油灰擦缝


3.说明:采用保护


性拆除、翻铺，


考虑旧料回收利


用，综合单价需


包含破损的梅花


桩修复


4.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


1.选砖及砖加工、


切割


2.清扫基层


3.灰浆调制及铺设


4.铺砖


5.钻生


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 123.65


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 20 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


22  020701001002
  拆除原有地坪恢复方


砖 400*400*50方砖


1.面层材料品种


、规格:400*400*


50方砖，十字缝


2.勾缝材料种类:


油灰擦缝


3.地面基层做法:


青砖砌筑梅花桩,


掺建筑胶水泥浆


一道,100厚C20混


凝土垫层


4.说明:拆除现状


方砖地坪、水泥


地坪、室外道路


及基层(挖深满足


新铺方砖地坪要


求)，恢复方砖地


坪


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


1.选砖及砖加工、


切割


2.清扫基层


3.灰浆调制及铺设


4.铺砖


5.钻生


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 101.35


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 22 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 23 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


23  011102003001
  块料楼地面 400*400


*10防滑地砖(卫生间)


1.面层材料品种


、规格:400*400*


10防滑地砖


2.找平层厚度、


材料种类及强度


等级:30厚水泥砂


浆找坡


3.防水层材料种


类及强度等级:一


道防水卷材


4.勾缝材料种类:


详设计图纸要求


5.基层说明:方砖


基层工程量另计


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.找平层铺设


2.基层清理


3.面层铺设、磨边


4.勾缝


5.刷防护材料


6.酸洗、打蜡、结


晶


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 27.87


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 24 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


24  011102003002
  拆除水泥地坪恢复45m


m厚小青砖(新铺)


1.面层材料品种


、规格:小青砖，


45mm厚(规格详设


计要求)


2.勾缝材料种类:


详设计图纸说明


3.结合层厚度、


材料种类及强度


等级:30厚DSM15


砂浆(1:3干硬性


水泥砂浆)结合层


;


4.找平层厚度、


材料种类及强度


等级:150厚三七


灰土基础垫层,垫


层施工时放出排


水坡度


5.说明:现状水泥


地坪拆除后，恢


复小青砖地坪


1.找平层铺设


2.基层清理


3.面层铺设、磨边


4.勾缝


5.刷防护材料


6.酸洗、打蜡、结


晶


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 22.57


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 25 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


6.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 26 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


25  020702004001
  翻铺170mm金山石板面


层


1.面层材料品种


、规格:170mm厚


金山石石板(利旧


率50%)


2.原结合层厚度


、材料种类及强


度等级:30厚DSM1


5砂浆(1:3干硬性


水泥砂浆)结合层


3.说明:现状金山


石板面层翻挖、


重铺


4.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


1.石板、块石制作


及切边


2.清扫基层


3.灰浆调制及铺设


4.铺石板、块石


5.守缝、勾缝


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 15.44


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 27 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 28 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


26  020702004002
  基础开挖拆铺170mm金


山石板面层


1.面层材料品种


、规格:170mm厚


金山石石板


2.原结合层厚度


、材料种类及强


度等级:30厚DSM1


5砂浆(1:3干硬性


水泥砂浆)结合层


3.说明:现状金山


石板基础开挖拆


除、重铺


4.垫层厚度、材


料种类及强度等


级:150厚三七灰


土基础垫层,垫层


施工时放出排水


坡度


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


1.石板、块石制作


及切边


2.清扫基层


3.灰浆调制及铺设


4.铺石板、块石


5.守缝、勾缝


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 1.36


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 29 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 30 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


27  020512001001   修复木地板面层


1.板厚度:30mm厚


*120mm宽木地板(


利旧率10%)


2.木材品种:杉木


3.基层做法:修缮


地垄墙及φ160圆


木龙骨栅(表面刷


防腐剂)


4.保(防)护层材


料种类、涂刷遍


数:所有木地板背


面满刷氟化钠防


腐剂，修缮及恢


复破损、缺失的


木格栅表面刷防


腐剂


5.备注:修缮完成


后,用磨地板机分


三次磨平,边角用


小磨光机磨光,并


多次在木地板表


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 18.31


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 31 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


面揩擦油粉,填满


缝及棕眼,砂皮磨


光


6.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 32 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


28  020512001002
  拆除旧地坪恢复木地


板(地面)


1.板厚度:30mm厚


*120mm宽木地板


2.木材品种:杉木


3.基层做法:新建


地垄墙及φ160圆


木龙骨栅(表面刷


防腐剂)


4.保(防)护层材


料种类、涂刷遍


数:所有木地板背


面满刷氟化钠防


腐剂，修缮及恢


复破损、缺失的


木格栅表面刷防


腐剂


5.备注:修缮完成


后,用磨地板机分


三次磨平,边角用


小磨光机磨光,并


多次在木地板表


面揩擦油粉,填满


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 30.83


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 33 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


缝及棕眼,砂皮磨


光


6.说明:现状水泥


地坪、木地板地


坪拆除，恢复木


地板面层


7.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


8.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 34 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


29  020201001001
  翻铺170mm厚金山石阶


沿石面层


1.面层材料品种


、规格:170mm厚


金山石阶沿石(利


旧率20%)


2.原结合层厚度


、材料种类及强


度等级:30厚DSM1


5砂浆(1:3干硬性


水泥砂浆)结合层


3.说明:现状金山


石板面层翻挖、


重铺


4.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


1.石构件制作、安


装


2.砂浆调制


3.刷保(防)护材料


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 5.2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 35 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 36 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


30  020702004003
  拆除现状地坪新铺170


mm金山石阶沿石


1.面层材料品种


、规格:170mm厚


金山石阶沿石


2.原结合层厚度


、材料种类及强


度等级:30厚DSM1


5砂浆(1:3干硬性


水泥砂浆)结合层


3.垫层厚度、材


料种类及强度等


级:150厚三七灰


土基础垫层,垫层


施工时放出排水


坡度


4.说明:拆除现状


阶沿石、道路、


水泥地坪,重铺阶


沿石


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


1.石板、块石制作


及切边


2.清扫基层


3.灰浆调制及铺设


4.铺石板、块石


5.守缝、勾缝


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 12.35


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 37 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


筑垃圾外运及处


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 38 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


31  020201006001   调换鼓蹬石


1.石料种类、构


件规格尺寸:金山


石鼓蹬石，规格


样式同现状(d+12


0)*130


2.石表面加工要


求及等级:详设计


图纸要求


3.说明:调换鼓蹬


4.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.石构件制作、雕


刻、安装


2.砂浆调制


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


只 18


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 39 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


32  020202004001   调换覆盆石


1.石料种类、构


件规格尺寸:金山


石覆盆石，规格


样式同现状(400*


400*150)


2.石表面加工要


求及等级:详设计


图纸要求


3.说明:调换覆盆


石


4.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.石构件制作、雕


刻、安装


2.砂浆调制


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


只 18


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 40 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


33  020201006002   新增鼓蹬


1.石料种类、构


件规格尺寸:金山


石鼓蹬,(d+80)*(


d+80)*130


2.石表面加工要


求及等级:详设计


图纸要求


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.石构件制作、雕


刻、安装


2.砂浆调制


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


只 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 41 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


34  020202004002   新增覆盆石


1.石料种类、构


件规格尺寸:金山


石覆盆石，规格


样式同现状(350*


350*150)


2.石表面加工要


求及等级:详设计


图纸要求


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.石构件制作、雕


刻、安装


2.砂浆调制


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


只 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 42 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


35  020512001003   翻铺木地板(楼面)


1.板厚度:30mm厚


*120mm宽木地板(


利旧率10%)


2.木材品种:杉木


3.保(防)护层材


料种类、涂刷遍


数:所有木地板背


面满刷氟化钠防


腐剂，修缮及恢


复破损、缺失的


木格栅表面刷防


腐剂


4.说明:现状木楼


板保护性拆除，


重铺木楼板


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


6.其他:此项目未


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 246.14


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 43 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


36  050307020001
  金山石成品地漏 250*


250


1.名称及材质:金


山石金钱地漏


2.规格尺寸:250*


250


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.制作


2.运输


3.安装


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 8


木作工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 44 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


37  020502001004   更换圆梁


1.构件名称、类


别:圆梁


2.木材品种:杉木


3.构件规格:φ18


0、φ200、φ220


等


4.说明:现状糟朽


、严重开裂的格


栅拆除、更换


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 1.87


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 45 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


38  020502001005   修缮圆梁


1.构件名称、类


别:圆梁


2.木材品种:杉木


3.构件规格:φ18


0、φ200、φ220


等


4.说明:按设计图


纸要求进行修缮


，包含但不限于


梁身裂缝嵌补、


朽烂部位剔补、


榫卯检修加固、


加暗箍 / 铁件、


校正起拱、除尘


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 1.87


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 46 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 47 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


39  020502002006   更换矩形梁


1.构件名称、类


别:矩形梁


2.木材品种:杉木


3.构件规格:100*


120


4.说明:现状糟朽


、严重开裂的格


栅拆除、更换


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 0.46


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 48 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


40  020502002007   修缮矩形梁


1.构件名称、类


别:矩形梁


2.木材品种:杉木


3.构件规格:100*


120


4.说明:按设计图


纸要求进行修缮


，包含但不限于


梁身裂缝嵌补、


朽烂部位剔补、


榫卯检修加固、


加暗箍 / 铁件、


校正起拱、除尘


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 0.34


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 49 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 50 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


41  020503007001   更换随梁枋


1.构件名称、类


别:随梁枋


2.木材品种:杉木


3.构件规格:100*


120、100*300等


4.说明:现状糟朽


、严重开裂的格


栅拆除、更换


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 0.2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 51 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


42  020503007002   修缮随梁枋


1.构件名称、类


别:随梁枋


2.木材品种:杉木


3.构件规格:100*


120、100*300等


4.说明:按设计图


纸要求进行修缮


，包含但不限于


枋身裂缝嵌补、


朽烂部位剔补、


榫卯检修加固、


加暗箍 / 铁件、


校正起拱、除尘


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 0.29


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 52 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 53 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


43  020503009001   更换穿插枋


1.构件名称、类


别:穿插枋


2.木材品种:杉木


3.构件规格:100*


120、100*220、


φ180等


4.说明:现状糟朽


、严重开裂的格


栅拆除、更换


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 0.1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 54 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


44  020503009002   修缮穿插枋


1.构件名称、类


别:穿插枋


2.木材品种:杉木


3.构件规格:100*


120、100*220、


φ180等


4.说明:按设计图


纸要求进行修缮


，包含但不限于


枋身裂缝嵌补、


朽烂部位剔补、


榫卯检修加固、


加暗箍 / 铁件、


校正起拱、除尘


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 0.16


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 55 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 56 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


45  020501004002   修缮童柱


1.构件名称、类


别:修缮童柱


2.木材品种:杉木


3.说明:按设计图


纸要求进行修缮


，包含但不限于


柱身裂缝嵌补、


朽烂部位剔补、


榫卯检修加固、


加暗箍 / 铁件、


榫卯紧固


4.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 1.25


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 57 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


46  020503001005   更换圆檩(桁)


1.构件截面尺寸:


直径200-240檩条


，详设计图纸(利


旧率10%)


2.木材品种:杉木


3.说明:现状糟朽


、严重开裂的木


檩拆除、更换


4.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 10.16


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 58 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


47  020503001006   木檩修缮


1.构件截面尺寸:


直径200-240檩条


，详设计图纸


2.木材品种:杉木


3.备注:按设计图


纸要求进行修缮


，包含但不限于


檩身裂缝嵌补、


朽烂部位剔补、


榫卯检修加固、


加暗箍 / 铁件、


校正起拱、除尘


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 1.04


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 59 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


48  020503005001   更换连机


1.构件截面尺寸:


详设计图纸要求


尺寸(利旧率60%)


2.木材品种:杉木


3.说明:现状糟朽


、严重开裂的木


檩拆除、更换


4.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 1.43


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 60 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


49  020504003002   更换承重、短川


1.构件名称、类


别:承重、短川


2.木材品种:杉木


3.构件规格:100*


350、100*320、


140*350、200*4


60


4.说明:现状糟朽


、严重开裂的格


栅拆除、更换


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 2.07


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 61 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


50  020504003004   修缮承重、短川


1.构件名称、类


别:承重、短川


2.木材品种:杉木


3.构件规格:100*


350、100*320、


140*350、200*4


60


4.说明:按设计图


纸要求进行修缮


，包含但不限于


承重、短川裂缝


嵌补、朽烂部位


剔补、榫卯检修


加固、加暗箍 /


铁件、校正起拱


、除尘


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 2.07


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 62 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


51  020502002003   新增木格栅


1.构件名称、类


别:木格栅


2.木材品种:杉木


3.构件规格:100*


240


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 1.9


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 63 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


52  020502002004   更换木格栅


1.构件名称、类


别:木格栅


2.木材品种:杉木


3.构件规格:140*


250、100*300、


90*250


4.说明:现状糟朽


、严重开裂的格


栅拆除、更换


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 3.35


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 64 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


53  020502002005   修缮木格栅


1.构件名称、类


别:木格栅(利旧


率50%)


2.木材品种:杉木


3.构件规格:140*


250、100*300、


90*250


4.说明:按设计图


纸要求进行修缮


，包含但不限于


包含校正格栅、


断格条局部镶补


、榫头加固、清


灰


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 2.71


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 65 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


54  020505002003   矩形椽 50×70mm


1.构件截面尺寸:


50×70mm方椽,中


心间距220mm(利


旧率10%)


2.木材品种:杉木


3.刨光要求:详设


计图纸要求


4.防护材料种类


、涂刷遍数:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 6.22


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 66 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


55  020508018001   封檐板


1.构件截面尺寸:


按现状封檐板


2.木材品种:杉木


3.备注:详设计图


纸要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 35.98


56  020508017001   瓦口板


1.构件截面尺寸:


按现状瓦口板


2.木材品种:杉木


3.备注:详设计图


纸要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 78.95


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 67 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


57  020503003001   扶脊木


1.构件截面尺寸:


按现状帮脊木


2.木材品种:杉木


3.备注:详设计图


纸要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求3


m3 1.05


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 68 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


58  020501001005
  更换木柱φ200、φ24


0


1.构件名称、类


别:木柱


2.木材品种:杉木


3.构件规格:φ20


0、φ240


4.说明:现状糟朽


、严重开裂的木


柱拆除、更换


5.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


6.备注:含贴架木


柱、木柱


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 0.9


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 69 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


59  020501002001   木柱150*150


1.构件名称、类


别:木柱


2.木材品种:杉木


3.构件规格:150*


150


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 0.19


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 70 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


60  020501001006   木柱墩接


1.构件名称、类


别:木柱墩接


2.木材品种:杉木


3.说明:现状糟朽


、严重开裂的木


柱拆除、墩接,做


法详结施03,详图


五、六


4.废弃料场内、


外运输及处置:综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


根 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 71 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


61  020501001007   修缮木柱


1.构件名称、类


别:修缮木柱


2.木材品种:杉木


3.构件规格:φ18


0、φ200、φ220


、φ240


4.备注:按设计图


纸要求进行修缮(


含贴架木柱、木


柱),包含但不限


于柱身剔补糟朽


、柱脚加固 / 包


镶修补、校正、


榫卯检修


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 10.97


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 72 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


62  020508032001   修缮木作雕花板饰面


1.面层材料品种


、规格:修缮木作


雕花板饰面


2.木材品种:杉木


3.备注:包含但不


限于雕花板除尘


清污；检查板面


、雕纹、起线；


裂缝、细朽部位


剔挖清理；木缝


嵌补；局部残缺


雕花小部位镶补


、修刻复原；松


动榫卯、背衬木


筋加固；校正板


面，紧固固定件


；清理雕花凹槽


内积灰杂物；原


样保留原有雕刻


纹样及形制


4.其他:此项目未


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 3.83


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 73 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


63
 沪20010300200


1
  木板壁(障水板)拆除


1.构件名称:现状


木板壁(障水板)


2.拆除构件部位


、规格:内墙、外


墙


3.要求:考虑旧料


回收利用，采用


保护性拆除，综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.拆除木构件


2.控制扬尘


3.整理旧木料


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 135.52


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 74 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


64  020512003005   新建木板壁


1.框、支条、梁


截面尺寸、板厚


度:同现状木板壁


,板条通高*120(W


),按原样新做木


板、龙骨


2.木材品种:杉木


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 152.85


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 75 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


65  020512003006   修复木板壁


1.框、支条、梁


截面尺寸、板厚


度:同现状木板壁


,板条通高*120(W


),按原样新做木


板、龙骨


2.木材品种:杉木


3.备注:木板壁除


尘清污；检查板


壁、拼缝、背筋


、木引；板面裂


缝、局部朽坏剔


挖清理；拼缝嵌


补、板缝加楔紧


固；松动背筋、


木引校正加固；


局部缺损木板小


块镶补；校正板


面平整度，修整


板壁与木框接缝


；清理木构件浮


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 48.04


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 76 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


朽；保留原有板


壁形制


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 77 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


66  020512003007   新建(恢复)障水板


1.内容:新建(恢


复)障水板(利旧


率10%)


2.框、档规格:上


槛、下槛、穿带


均为50*60mm,竖


向龙骨50*60@600


,


3.板材规格:内、


外侧20厚杉木板


4.防水要求:外侧


板朝内一侧覆3厚


APP防水卷材，防


腐防潮处理


5.木材品种:杉木


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 29.52


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 78 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


67
 沪20010600400


1
  拆除木楼梯


1.木楼梯形式:详


设计图纸说明


2.楼梯栏杆形式:


详设计图纸说明


3.说明:工程量按


计算规则以主墙


间净面积计算


4.要求:综合单价


需包含建筑垃圾


外运及处置费用


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.拆除楼梯


2.拆除栏杆


3.拆除平顶


4.控制扬尘


5.旧料整理


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 15.95


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 79 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


68  020512002001   木楼梯


1.板厚度:木楼梯


详见图纸


2.木材品种:杉木


3.刨光要求:详设


计图纸要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.安装


5.刷保(防)护材料


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 15.95


69  020412001001
  木楼梯栏杆 H=1130m


m


1.构件名称、类


别:木楼梯栏杆


2.高度:1130mm


3.木材品种:杉木


4.刨光要求:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.构件运输、安装


2.砂浆调制


3.接头灌缝、养护


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 14.44


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 80 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


70  020412001002
  恢复木扶手花饰栏板


H=1130mm


1.构件名称、类


别:外侧花饰木栏


板+内侧木板


2.高度:1130mm，


详设计图纸


3.木材品种:杉木


4.刨光要求:详设


计图纸要求


5.备注:综合单价


需包含木制莲柱


的修复


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.构件运输、安装


2.砂浆调制


3.接头灌缝、养护


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 16.29


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 81 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


71  020508009001   雀替


1.构件尺寸:150*


200*1000


2.木材品种:杉木


3.刨光要求:详设


计图纸要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


根 2


门窗工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 82 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


72
 沪20010601300


1
  拆除现有旧门窗


1.门窗种类:各类


现状门窗综合考


虑


2.门窗洞口尺寸:


详设计图纸要求


3.要求:综合单价


需包含建筑垃圾


外运及处置费用


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.拆除门窗扇


2.拆除门窗框


3.拆除筒子板


4.控制扬尘


5.旧料整理


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 168.62


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 83 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


73  05B001   院墙仪门修缮


1.构件名称、类


别:砖细仪门


2.构件做法:叠砌


砖(石)、勒脚砖


、砖细山尖、砖


细博风、筑脊、


铺瓦筑脊、粉刷


、木作等,按图纸


所示费用综合考


虑


3.要求:按设计图


纸要求，对破损


的仪门进行修复


，综合单价需包


含建筑垃圾外运


及处置费用


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.修复、砌筑、安


装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


项 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 84 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


74  05B002   恢复窗楣


1.构件名称、类


别:按照图纸说明


及要求恢复窗楣


2.要求:综合单价


需包含建筑垃圾


外运及处置费用


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.砌筑、安装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


只 8


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 85 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


75  020509013003   更换木门M1


1.门形式:更换木


门M1（1750*250


0）


2.框边挺截面尺


寸、板厚度:详设


计图纸要求


3.木材品种:杉木


4.要求:综合单价


需包含拆旧,建筑


垃圾外运及处置,


恢复棋盘门(费用


包括框、槛、抱


框、五金件等的


制作、安装)


5.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 4.38


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 86 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


76  020509013004   新做木门M2


1.门形式:新做木


门M2（800*2200


）


2.框边挺截面尺


寸、板厚度:详设


计图纸要求


3.木材品种:杉木


4.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


5.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 8.8


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 87 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


77  05B012   修缮木门M3


1.门形式:修缮木


门M3（800*2200


）


2.修缮内容:按设


计图纸说明要求


进行修缮


3.要求:综合单价


需包含修复框、


槛、抱框、五金


件等的制作、安


装,包含但不限于


校正门扇、修裂


缝、补板缝、检


修门轴、修穿带


、紧固木销、局


部剔补小朽洞，


不换整扇板


4.备注:清单量按


框外围面积计算


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.拆卸、修缮、安


装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 3.52


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 88 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 89 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


78  05B013   修缮木门M4


1.门形式:修缮木


门M4（1260*268


0）


2.修缮内容:按设


计图纸说明要求


进行修缮


3.要求:综合单价


需包含修复框、


槛、抱框、五金


件等的制作、安


装,包含但不限于


校正门扇、修裂


缝、补板缝、检


修门轴、修穿带


、紧固木销、局


部剔补小朽洞，


不换整扇板


4.备注:清单量按


框外围面积计算


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.拆卸、修缮、安


装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 3.38


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 90 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 91 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


79  05B014   修缮木门M5


1.门形式:修缮木


门M5（4470*350


0）


2.修缮内容:按设


计图纸说明要求


进行修缮


3.要求:综合单价


需包含修复框、


槛、抱框、五金


件等的制作、安


装,包含但不限于


校正门扇、修裂


缝、补板缝、检


修门轴、修穿带


、紧固木销、局


部剔补小朽洞，


不换整扇板


4.备注:清单量按


框外围面积计算


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.拆卸、修缮、安


装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 15.65


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 92 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 93 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


80  05B015   修缮木门M6


1.门形式:修缮木


门M6（680*3500


）


2.修缮内容:按设


计图纸说明要求


进行修缮


3.要求:综合单价


需包含修复框、


槛、抱框、五金


件等的制作、安


装,包含但不限于


校正门扇、修裂


缝、补板缝、检


修门轴、修穿带


、紧固木销、局


部剔补小朽洞，


不换整扇板


4.备注:清单量按


框外围面积计算


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.拆卸、修缮、安


装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 4.76


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 94 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 95 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


81  05B016   修缮木门M6'


1.门形式:修缮木


门M6’（680*252


0）


2.修缮内容:按设


计图纸说明要求


进行修缮


3.要求:综合单价


需包含修复框、


槛、抱框、五金


件等的制作、安


装,包含但不限于


校正门扇、修裂


缝、补板缝、检


修门轴、修穿带


、紧固木销、局


部剔补小朽洞，


不换整扇板


4.备注:清单量按


框外围面积计算


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.拆卸、修缮、安


装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 3.43


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 96 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 97 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


82  020509013005   新做木门M7


1.门形式:新做木


门M7（1800*330


0）


2.框边挺截面尺


寸、板厚度:详设


计图纸要求


3.木材品种:杉木


4.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


5.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 11.88


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 98 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


83  020509013006   新做木门M7'


1.门形式:新做木


门M7’（1800*21


10）


2.框边挺截面尺


寸、板厚度:详设


计图纸要求


3.木材品种:杉木


4.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


5.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 7.6


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 99 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


84  020509013007   新做木门M8


1.门形式:新做木


门M8（900*2600


）


2.框边挺截面尺


寸、板厚度:详设


计图纸要求


3.木材品种:杉木


4.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


5.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 7.02


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 100 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


85  05B017   修缮木门M9


1.门形式:修缮木


门M9（4400*252


0）


2.修缮内容:按设


计图纸说明要求


进行修缮


3.要求:综合单价


需包含修复框、


槛、抱框、五金


件等的制作、安


装,包含但不限于


校正门扇、修裂


缝、补板缝、检


修门轴、修穿带


、紧固木销、局


部剔补小朽洞，


不换整扇板


4.备注:清单量按


框外围面积计算


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.拆卸、修缮、安


装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 11.09


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 101 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 102 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


86  020509013008   新做木门M10


1.门形式:新做木


门M10（2910*34


70）


2.框边挺截面尺


寸、板厚度:详设


计图纸要求


3.木材品种:杉木


4.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


5.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 20.2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 103 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


87  020509013009   新做木门M11


1.门形式:新做木


门M11（1100*22


00）


2.框边挺截面尺


寸、板厚度:详设


计图纸要求


3.木材品种:杉木


4.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


5.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 7.26


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 104 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


88  020509001003   新做木窗C1


1.构造形式:新做


木窗C1（2110*18


60）


2.框边挺、装芯


截面尺寸:详设计


图纸要求


3.木材品种:杉木


4.摇梗、楹子做


法:详设计图纸要


求


5.雕刻类型:详设


计图纸要求


6.玻璃类型:5mm


钢化玻璃


7.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


8.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算(包含


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 7.85


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 105 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


MLC1、MLC2隔扇


的下部裙板)


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 106 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


89  020509001004   新做木窗C2


1.构造形式:新做


木窗C2（2800*14


10）


2.框边挺、装芯


截面尺寸:详设计


图纸要求


3.木材品种:杉木


4.摇梗、楹子做


法:详设计图纸要


求


5.雕刻类型:详设


计图纸要求


6.玻璃类型:5mm


钢化玻璃


7.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


8.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算(包含


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 7.9


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 107 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


MLC1、MLC2隔扇


的下部裙板)


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


90  020412004003   新做水泥格漏窗C3


1.名称:新做水泥


格漏窗C3（1410*


1610）


2.材质:混凝土预


制


3.安装方式:详设


计图纸要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.构件运输、安装


2.砂浆调制


3.接头灌缝、养护


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 4.54


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 108 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


91  020509001005   新做木窗C4


1.构造形式:新做


木窗C4（3000*14


10）


2.框边挺、装芯


截面尺寸:详设计


图纸要求


3.木材品种:杉木


4.摇梗、楹子做


法:详设计图纸要


求


5.雕刻类型:详设


计图纸要求


6.玻璃类型:5mm


钢化玻璃


7.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


8.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算(包含


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 12.69


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 109 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


MLC1、MLC2隔扇


的下部裙板)


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 110 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


92  020509001006   新做木窗C5


1.构造形式:新做


木窗C5（2760*14


10）


2.框边挺、装芯


截面尺寸:详设计


图纸要求


3.木材品种:杉木


4.摇梗、楹子做


法:详设计图纸要


求


5.雕刻类型:详设


计图纸要求


6.玻璃类型:5mm


钢化玻璃


7.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


8.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算(包含


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 7.78


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 111 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


MLC1、MLC2隔扇


的下部裙板)


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 112 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


93  020509001007   新做木窗C6


1.构造形式:新做


木窗C6（2880*16


00）


2.框边挺、装芯


截面尺寸:详设计


图纸要求


3.木材品种:杉木


4.摇梗、楹子做


法:详设计图纸要


求


5.雕刻类型:详设


计图纸要求


6.玻璃类型:5mm


钢化玻璃


7.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


8.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算(包含


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 9.22


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 113 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


MLC1、MLC2隔扇


的下部裙板)


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 114 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


94  020509002007   修缮木窗C7


1.构造形式:木窗


C7（1070*1800


）


2.工作内容:新做


外木板窗、新做


中间铁艺窗、修


缮内层木窗、恢


复木制窗套


3.框边挺、装芯


截面尺寸:详设计


图纸要求


4.木材品种:杉木


5.玻璃品种、厚


度:详设计图纸要


求


6.摇梗、楹子做


法:详设计图纸要


求


7.雕刻种类、形


式:详设计图纸要


求


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 15.41


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 115 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


8.玻璃类型:5mm


钢化玻璃


9.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


10.备注:清单量


按边抹外围垂直


投影面积计算


11.其他:此项目


未尽内容、但为


完成该项目所必


须的，请投标人


在综合单价内考


虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 116 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


95  020509002008   修缮木窗C8


1.构造形式:木窗


C8（1070*1640


）


2.工作内容:新做


外木板窗、新做


中间铁艺窗、修


缮内层木窗、恢


复木制窗套


3.框边挺、装芯


截面尺寸:详设计


图纸要求


4.木材品种:杉木


5.玻璃品种、厚


度:详设计图纸要


求


6.摇梗、楹子做


法:详设计图纸要


求


7.雕刻种类、形


式:详设计图纸要


求


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 12.28


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 117 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


8.玻璃类型:5mm


钢化玻璃


9.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


10.备注:清单量


按边抹外围垂直


投影面积计算


11.其他:此项目


未尽内容、但为


完成该项目所必


须的，请投标人


在综合单价内考


虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 118 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


96  020509001008   新做木窗C9


1.构造形式:新做


木窗C9（1840*14


10）


2.框边挺、装芯


截面尺寸:详设计


图纸要求


3.木材品种:杉木


4.摇梗、楹子做


法:详设计图纸要


求


5.雕刻类型:详设


计图纸要求


6.玻璃类型:5mm


钢化玻璃


7.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


8.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算(包含


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 5.19


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 119 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


MLC1、MLC2隔扇


的下部裙板)


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 120 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


97  05B018   修缮门连窗MLC1


1.门形式:修缮门


连窗MLC1（4120*


3505）


2.修缮内容:按设


计图纸说明要求


进行修缮


3.要求:综合单价


需包含修复框、


槛、抱框、五金


件等的制作、安


装,包含但不限于


校正门扇、修裂


缝、补板缝、检


修门轴、修穿带


、紧固木销、局


部剔补小朽洞，


不换整扇板


4.备注:清单量按


框外围面积计算


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.拆卸、修缮、安


装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 14.44


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 121 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 122 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


98  05B019   修缮门连窗MLC2


1.门形式:修缮门


连窗MLC1（4120*


3505）


2.修缮内容:按设


计图纸说明要求


进行修缮


3.要求:综合单价


需包含修复框、


槛、抱框、五金


件等的制作、安


装,包含但不限于


校正门扇、修裂


缝、补板缝、检


修门轴、修穿带


、紧固木销、局


部剔补小朽洞，


不换整扇板


4.备注:清单量按


框外围面积计算


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.拆卸、修缮、安


装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 12.11


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 123 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 124 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


99  020509013010   新做门连窗MLC1


1.门形式:新做门


连窗MLC1（4120*


3505）


2.框边挺截面尺


寸、板厚度:详设


计图纸要求


3.木材品种:杉木


4.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


5.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 14.44


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 125 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


100  020509013011   新做门连窗MLC2


1.门形式:新做门


连窗MLC2（4120*


2940）


2.框边挺截面尺


寸、板厚度:详设


计图纸要求


3.木材品种:杉木


4.要求:综合单价


需包含框、槛、


抱框、五金件等


的制作、安装


5.备注:清单量按


边抹外围垂直投


影面积计算


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选料


2.样活


3.制作


4.雕刻


5.安装


6.刷保(防)护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 12.11


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 126 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


101  010808001001   木门窗套


1.面层材料品种


、规格:恢复杉木


窗套


2.基层材料品种


、规格:详设计图


纸要求


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.清理基层


2.立筋制作、安装


3.基层板安装


4.面层铺贴


5.线条安装


6.刷防护材料


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 94.97


粉刷工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 127 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


102  05B007   修缮腰线


1.内容:根据现场


实际情况，结合


图纸要求修缮腰


线


2.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.砌砖


2.粉刷


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 36.38


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 128 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


103  020803010001   拔檐、冰盘檐粉刷


1.基层类型、部


位:拔檐、冰盘檐


2.底层粉刷做法:


12厚水硬性石灰


砂浆,3厚纸筋灰


面层


3.面层处理方式:


外刷石灰水一道,


涂刷憎水剂两道


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.基层清理


2.下麻钉


3.灰浆调制


4.底层抹灰


5.面层抹灰


6.粉线角


7.做假缝


8.养护


9.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 173.98


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 129 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


104  011201001001   新砌外墙 纸筋灰粉刷


1.基层类型、部


位:外墙


2.底层粉刷做法:


12厚水硬性石灰


砂浆,3厚纸筋灰


面层


3.面层处理方式:


外刷石灰水一道,


涂刷憎水剂两道


4.备注:含垛头、


盘头等部位的砖


细粉刷


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.基层清理


2.分层抹灰


3.面层处理


4.分格嵌缝


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 559.68


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 130 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


105  011201001003
  外墙老墙面修缮 纸筋


灰粉刷


1.保护修缮.1:纸


筋灰墙面层酥松


、剥落,但基层强


度和整体性较好,


宜凿除面层,局部


修补。总厚度不


超过12厚


2.保护修缮.2:对


原纸筋灰墙面进


行墙面扫灰处理,


整体排查纸筋灰


粉刷层保存情况


及粘结强度。对


存在的空鼓,疏松


部位进行处理,如


面层空鼓仅需对


面层部位进行凿


除并对周围进行


灰粉、粉尘的清


扫。局部修补应


接缝平整、紧密,


1.基层清理


2.分层抹灰


3.面层处理


4.分格嵌缝


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 368.57


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 131 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


本页小计


分界面方正平直,


接缝宜设在墙面


的引线、阴角、


线脚凹口处。


3.保护修缮.3:粉


刷层裂缝、空鼓


的修补:a.清理裂


缝或空鼓部位;首


先清理开裂、空


鼓处的灰尘和杂


物,保证表面干燥


清洁。b.保留原


纸筋灰机理,涂刷


憎水剂两道;


4.要求:综合单价


需包含检修铁质


扒钉、建筑垃圾


外运及处置费用


5.其他:此项目未


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 132 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


106  011201001002   内墙混合粉刷


1.粉刷做法:20厚


1:1:6混合砂浆(D


P5.0)


2.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.基层清理


2.分层抹灰


3.面层处理


4.分格嵌缝


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 405.38


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 133 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


107  011201001004
  内墙老墙面铲除及重


粉纸筋灰粉刷


1.粉刷做法:20厚


1:1:6混合砂浆(D


P5.0)


2.基层处理:墙面


粉刷层凿除至青


砖层,对青砖基层


进行处理:清除墙


面的灰尘、污垢


、碱膜、砂浆块


等附着物,要洒水


润湿。


3.要求:综合单价


需包含建筑垃圾


外运及处置费用


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.基层清理


2.分层抹灰


3.面层处理


4.分格嵌缝


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 462.54


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 134 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


108  011203003001   400*800*10灰色瓷砖


1.面层材料品种


、规格:400*800*


10灰色瓷砖，瓷


砖缝采用防霉填


缝剂


2.结合层材料、


做法:5厚瓷砖胶


3.防水材料、做


法:两道聚合物水


泥基防水涂料


4.基层粉刷材料:


9厚DP15干混抹灰


砂浆打底(等效传


统1:3水泥砂浆),


6厚聚合物防水水


泥砂浆基层分层


抹灰


5.基层处理:老墙


面需凿除至青砖


层,对青砖基层进


行处理:清除墙面


1.基层清理


2.粘结层铺贴或骨


架安装(若有)


3.面层铺贴或安装


4.勾缝


5.刷防护材料


6.磨光、酸洗、打


蜡


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 86.05


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 135 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


的灰尘、污垢、


碱膜、砂浆块等


附着物,要洒水润


湿。


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


油漆、涂料工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 136 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


109  020901002001   封檐板油漆


1.油漆品种、刷


漆遍数:表面打磨


平整后,古建筑专


用熟桐油涂刷两


遍;涂刷水性膨胀


型透明防火涂料


2.具体做法:1.原


有木构件全部进


行拆白,清除原有


油饰。施涂前,应


清除木质基层上


的灰尘、污垢,表


面的钉眼、缝隙


、毛刺、脂囊用


腻子填补磨光,节


疤、松脂部位应


用虫


胶漆封闭。2.新


补配构件应做旧


与原构件颜色协


调但还应与老构


1.基层清理


2.分层做地仗或刮


腻子


3.材料调制


4.油漆成活


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 75.11


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 137 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


件看得出区别。


3.技术要求:详设


计图纸7.13油饰


修缮技术要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 138 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


110  020903001002   椽子油漆


1.油漆品种、刷


漆遍数:表面打磨


平整后,古建筑专


用熟桐油涂刷两


遍;涂刷水性膨胀


型透明防火涂料


2.具体做法:1.原


有木构件全部进


行拆白,清除原有


油饰。施涂前,应


清除木质基层上


的灰尘、污垢,表


面的钉眼、缝隙


、毛刺、脂囊用


腻子填补磨光,节


疤、松脂部位应


用虫


胶漆封闭。2.新


补配构件应做旧


与原构件颜色协


调但还应与老构


1.基层清理


2.分层做地仗或刮


腻子


3.材料调制


4.油漆成活


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 298.63


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 139 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


件看得出区别。


3.技术要求:详设


计图纸7.13油饰


修缮技术要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 140 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


111  020904001001
  梁、川、枋、檩条、


雀替等上架构件油漆


1.油漆品种、刷


漆遍数:表面打磨


平整后,古建筑专


用熟桐油涂刷两


遍;涂刷水性膨胀


型透明防火涂料


2.具体做法:1.原


有木构件全部进


行拆白,清除原有


油饰。施涂前,应


清除木质基层上


的灰尘、污垢,表


面的钉眼、缝隙


、毛刺、脂囊用


腻子填补磨光,节


疤、松脂部位应


用虫


胶漆封闭。2.新


补配构件应做旧


与原构件颜色协


调但还应与老构


1.基层清理


2.分层做地仗或刮


腻子


3.材料调制


4.油漆成活


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 642.85


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 141 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


件看得出区别。


3.技术要求:详设


计图纸7.13油饰


修缮技术要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 142 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


112  020908001001
  柱、童柱类等下架构


件油漆


1.油漆品种、刷


漆遍数:表面打磨


平整后,古建筑专


用熟桐油涂刷两


遍;涂刷水性膨胀


型透明防火涂料


2.具体做法:1.原


有木构件全部进


行拆白,清除原有


油饰。施涂前,应


清除木质基层上


的灰尘、污垢,表


面的钉眼、缝隙


、毛刺、脂囊用


腻子填补磨光,节


疤、松脂部位应


用虫


胶漆封闭。2.新


补配构件应做旧


与原构件颜色协


调但还应与老构


1.基层清理


2.分层做地仗或刮


腻子


3.材料调制


4.油漆成活


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 264.12


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 143 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


件看得出区别。


3.技术要求:详设


计图纸7.13油饰


修缮技术要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 144 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


113  020909006001   木板壁、障水板油漆


1.油漆品种、刷


漆遍数:表面打磨


平整后,古建筑专


用熟桐油涂刷两


遍;涂刷水性膨胀


型透明防火涂料


2.具体做法:1.原


有木构件全部进


行拆白,清除原有


油饰。施涂前,应


清除木质基层上


的灰尘、污垢,表


面的钉眼、缝隙


、毛刺、脂囊用


腻子填补磨光,节


疤、松脂部位应


用虫


胶漆封闭。2.新


补配构件应做旧


与原构件颜色协


调但还应与老构


1.基层清理


2.分层做地仗或刮


腻子


3.材料调制


4.油漆成活


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 225.36


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 145 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


件看得出区别。


3.技术要求:详设


计图纸7.13油饰


修缮技术要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 146 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


114  020909007001   木楼(地)板油漆


1.油漆品种、刷


漆遍数:表面打磨


平整后,古建筑专


用熟桐油涂刷两


遍;涂刷水性膨胀


型透明防火涂料


2.具体做法:1.原


有木构件全部进


行拆白,清除原有


油饰。施涂前,应


清除木质基层上


的灰尘、污垢,表


面的钉眼、缝隙


、毛刺、脂囊用


腻子填补磨光,节


疤、松脂部位应


用虫


胶漆封闭。2.新


补配构件应做旧


与原构件颜色协


调但还应与老构


1.基层清理


2.分层做地仗或刮


腻子


3.材料调制


4.油漆成活


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 289.35


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 147 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


件看得出区别。


3.技术要求:详设


计图纸7.13油饰


修缮技术要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 148 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


115  020907001001   木楼板底面油漆


1.油漆品种、刷


漆遍数:表面打磨


平整后,古建筑专


用熟桐油涂刷两


遍;涂刷水性膨胀


型透明防火涂料


2.具体做法:1.原


有木构件全部进


行拆白,清除原有


油饰。施涂前,应


清除木质基层上


的灰尘、污垢,表


面的钉眼、缝隙


、毛刺、脂囊用


腻子填补磨光,节


疤、松脂部位应


用虫


胶漆封闭。2.新


补配构件应做旧


与原构件颜色协


调但还应与老构


1.基层清理


2.分层做地仗或刮


腻子


3.材料调制


4.油漆成活


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 253.4


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 149 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


件看得出区别。


3.技术要求:详设


计图纸7.13油饰


修缮技术要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 150 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


116  020909008001   木楼梯油漆


1.油漆品种、刷


漆遍数:表面打磨


平整后,古建筑专


用熟桐油涂刷两


遍;涂刷水性膨胀


型透明防火涂料


2.具体做法:1.原


有木构件全部进


行拆白,清除原有


油饰。施涂前,应


清除木质基层上


的灰尘、污垢,表


面的钉眼、缝隙


、毛刺、脂囊用


腻子填补磨光,节


疤、松脂部位应


用虫


胶漆封闭。2.新


补配构件应做旧


与原构件颜色协


调但还应与老构


1.基层清理


2.分层做地仗或刮


腻子


3.材料调制


4.油漆成活


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 14.92


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 151 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


件看得出区别。


3.技术要求:详设


计图纸7.13油饰


修缮技术要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 152 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


117  020909010002   木扶手油漆


1.油漆品种、刷


漆遍数:表面打磨


平整后,古建筑专


用熟桐油涂刷两


遍;涂刷水性膨胀


型透明防火涂料


2.具体做法:1.原


有木构件全部进


行拆白,清除原有


油饰。施涂前,应


清除木质基层上


的灰尘、污垢,表


面的钉眼、缝隙


、毛刺、脂囊用


腻子填补磨光,节


疤、松脂部位应


用虫


胶漆封闭。2.新


补配构件应做旧


与原构件颜色协


调但还应与老构


1.基层清理


2.分层做地仗或刮


腻子


3.材料调制


4.油漆成活


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 14.44


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 153 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


件看得出区别。


3.技术要求:详设


计图纸7.13油饰


修缮技术要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 154 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


118  020909009002   栅栏、栏杆油漆


1.油漆品种、刷


漆遍数:表面打磨


平整后,古建筑专


用熟桐油涂刷两


遍;涂刷水性膨胀


型透明防火涂料


2.具体做法:1.原


有木构件全部进


行拆白,清除原有


油饰。施涂前,应


清除木质基层上


的灰尘、污垢,表


面的钉眼、缝隙


、毛刺、脂囊用


腻子填补磨光,节


疤、松脂部位应


用虫


胶漆封闭。2.新


补配构件应做旧


与原构件颜色协


调但还应与老构


1.基层清理


2.分层做地仗或刮


腻子


3.材料调制


4.油漆成活


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 16.29


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 155 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


件看得出区别。


3.技术要求:详设


计图纸7.13油饰


修缮技术要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 156 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


119  020909001001   木门油漆


1.门类型:各类木


门(含库门、直拼


门、屏门、长窗


等)综合


2.油漆品种、刷


漆遍数:表面打磨


平整后,古建筑专


用熟桐油涂刷两


遍;涂刷水性膨胀


型透明防火涂料


3.具体做法:1.原


有木构件全部进


行拆白,清除原有


油饰。施涂前,应


清除木质基层上


的灰尘、污垢,表


面的钉眼、缝隙


、毛刺、脂囊用


腻子填补磨光,节


疤、松脂部位应


用虫


1.基层清理


2.分层做地仗或刮


腻子


3.材料调制


4.油漆成活


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 157.95


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 157 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


胶漆封闭。2.新


补配构件应做旧


与原构件颜色协


调但还应与老构


件看得出区别。


4.技术要求:详设


计图纸7.13油饰


修缮技术要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 158 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


120  020909002001   木窗油漆


1.门类型:各类木


窗(短窗、木质拼


板窗等)综合


2.油漆品种、刷


漆遍数:表面打磨


平整后,古建筑专


用熟桐油涂刷两


遍;涂刷水性膨胀


型透明防火涂料


3.具体做法:1.原


有木构件全部进


行拆白,清除原有


油饰。施涂前,应


清除木质基层上


的灰尘、污垢,表


面的钉眼、缝隙


、毛刺、脂囊用


腻子填补磨光,节


疤、松脂部位应


用虫


胶漆封闭。2.新


1.基层清理


2.分层做地仗或刮


腻子


3.材料调制


4.油漆成活


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 92.07


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 159 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


补配构件应做旧


与原构件颜色协


调但还应与老构


件看得出区别。


4.技术要求:详设


计图纸7.13油饰


修缮技术要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 160 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


121  020906002002   花板、云龙花板油漆


1.油漆品种、刷


漆遍数:表面打磨


平整后,古建筑专


用熟桐油涂刷两


遍;涂刷水性膨胀


型透明防火涂料


2.具体做法:1.原


有木构件全部进


行拆白,清除原有


油饰。施涂前,应


清除木质基层上


的灰尘、污垢,表


面的钉眼、缝隙


、毛刺、脂囊用


腻子填补磨光,节


疤、松脂部位应


用虫


胶漆封闭。2.新


补配构件应做旧


与原构件颜色协


调但还应与老构


1.基层清理


2.分层做地仗或刮


腻子


3.材料调制


4.油漆成活


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 3.83


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 161 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


件看得出区别。


3.技术要求:详设


计图纸7.13油饰


修缮技术要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 162 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


122  011404001001   内墙面喷刷涂料


1.基层类型:砖墙


面


2.腻子种类:刮腻


子两道


3.涂料品种、喷


刷遍数:白色无机


涂料一底二度


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.基层清理


2.刮腻子


3.刷、喷涂料


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 745.68


屋面工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 163 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


123
 沪20010200100


1
  瓦屋面拆除


1.瓦片种类:现状


小青瓦、脊瓦、


花边滴水


2.拆除内容:拆除


原有屋面,揭瓦亮


椽,(含小青瓦、


脊瓦、花边滴水


、望砖、封檐板


、需更换的檩条


、椽子等)


3.要求:考虑旧料


回收利用，采用


保护性拆除，综


合单价需包含建


筑垃圾外运及处


置费用


4.备注:原有不锈


钢檐沟一并拆除


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


1.拆除瓦片


2.拆除基层


3.拆除椽子


4.控制扬尘


5.旧料整理


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 391.01


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 165 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


124  020603003001   小青瓦屋面


1.屋面类型:小青


瓦,盖瓦盖七留三


,底瓦搭接“盖六


露四”(利旧率10


%)


2.坐浆配合比及


强度等级:1:1:4


水泥白灰砂浆加


石灰重的8-10%纸


筋卧浆,最厚处20


厚


3.青瓦屋面下做


法1:垂直于勒望


设30-40宽,6-10


厚木条,与木勒望


或木椽钉牢,间距


按实际情况调整


；满铺防滑垄304


钢丝网,丝径0.4


左右,网孔20x20m


m,确保其耐久性,


1.选材


2.灰浆调制


3.铺底灰


4.铺瓦


5.嵌缝


6.涂刷表面


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 391.01


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


本页小计


用螺钉固定(防下


滑)


4.防水材料:4mm


厚自粘性高聚物


改性沥青砂面防


水卷材(跨屋脊铺


设,搭接长度不小


于300mm)，不得


采用热熔法施工


5.勒望、望砖处


理:原有望砖经挑


选后适用于屋面


修补,不足用新望


砖,望砖规格同现


状210*105*17(


望砖利旧率10%)


椽子举折间需设6


7厚15木勒望,位


于椽子交接处,与


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


檩条及椽子钉牢,


表面涂刷防腐剂


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 168 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


125  020601007001   斜沟瓦


1.瓦件类型:斜沟


瓦


2.瓦件规格:小青


瓦


3.坐浆配合比及


强度等级:1:1:4


水泥白灰砂浆加


石灰重的8-10%纸


筋卧浆,最厚处20


厚


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选材


2.灰浆调制


3.铁件制作、安装


4.铺底灰


5.铺瓦


6.涂刷表面


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 4.48


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 169 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


126  020601004001   滚筒脊


1.脊件品种、规


格尺寸:滚筒脊


2.铁件种类、规


格:详设计图纸要


求


3.灰浆种类及配


合比:详设计图纸


要求


4.备注:综合单价


需包含刷黑，保


持与瓦片颜色一


致


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选材


2.灰浆调制


3.铁件制作、安装


4.砌筑


5.涂刷表层


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 45.21


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 170 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


127  020601006001
  檐口附件(花边、滴水


)


1.瓦件类型:花边


、滴水(利旧率10


%)


2.瓦件规格:小青


瓦


3.坐浆配合比及


强度等级:1:1:4


水泥白灰砂浆加


石灰重的8-10%纸


筋卧浆,最厚处20


厚


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选材


2.灰浆调制


3.铁件制作、安装


4.铺底灰


5.铺瓦


6.涂刷表面


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 32.85


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 171 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


128  020601006002   檐头附件(花边瓦)


1.瓦件类型:花边


瓦(利旧率10%)


2.瓦件规格:小青


瓦


3.坐浆配合比及


强度等级:1:1:4


水泥白灰砂浆加


石灰重的8-10%纸


筋卧浆,最厚处20


厚


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选材


2.灰浆调制


3.铁件制作、安装


4.铺底灰


5.铺瓦


6.涂刷表面


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 47.41


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 172 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


129  010901007001   屋面不锈钢檐沟


1.构件部位:恢复


屋面不锈钢檐沟


2.构件品种、规


格、尺寸:详设计


图纸要求，与现


状同款


3.要求:表面喷氟


碳漆


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.天沟、檐沟安装


2.配件安装


3.接缝、嵌缝


4.刷防护材料


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 48.36


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 173 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


130  010902005001   屋面不锈钢排水管


1.排水管品种、


规格:不锈钢落水


管60*90


2.构件品种、规


格、尺寸:详设计


图纸要求，与现


状同款


3.要求:表面喷氟


碳漆


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必需


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.排水管及配件安


装、固定


2.雨水斗、山墙出


水口、雨水篦子安


装


3.接缝、嵌缝


4.刷漆


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 53.86


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 174 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


131  020601003001   围墙瓦顶


1.屋面类型:蝴蝶


瓦围墙瓦顶


2.瓦件规格:详设


计图纸要求


3.灰浆种类及配


合比:1:1:4水泥


白灰砂浆加石灰


重的8-10%纸筋卧


浆,最厚处20厚


4.备注:综合单价


需包含刷黑，保


持与瓦片颜色一


致


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.选材


2.灰浆调制


3.铁件制作、安装


4.铺灰


5.轧楞


6.铺瓦


7.嵌缝


8.涂刷表面


9.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 4.11


其他工程


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 175 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


132  011505003001   镜面玻璃 1400*2200


1.镜面玻璃品种


、规格:详设计图


纸要求


2.框材质、断面


尺寸:1400*2200


3.基层材料种类:


详设计图纸要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.基层安装


2.玻璃及框制作、


安装


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 6.16


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 176 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


133  011505001001   大理石洗漱台


1.材料品种、规


格:大理石洗漱台


2.支架品种、规


格:详设计、及设


计图纸要求


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.制作、安装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 2.06


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：文物修缮
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 177 页  共 177 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


134  011207003001   成品隔断


1.隔断材料品种


、规格:成品隔断


(详设计图纸要求


)


2.配件品种、规


格:综合考虑


3.固定方式:综合


考虑


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.隔断安装


2.嵌缝、塞口


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 25.9


本页小计


合    计







措施项目清单汇总表
 工程名称：泖港老街范宅文物保护修缮项目\泖港范宅文
物修缮项目\文物修缮 标段：C01 第 1 页  共 1 页 


注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进


出场及安拆费用组成明细表。 
 
    2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。


序号 项目编码 项 目 名 称 价格（元） 备注


1  021001001003   综合脚手架


本页合计


合    计







增值税计价表
 工程名称：泖港老街范宅文物保护修缮项目\泖港范宅
文物修缮项目\文物修缮 标段：C01 第 1 页  共 1 页 


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)


1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工
程暂估价


9


合计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 1 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


给排水系统


1  031001008001
  给水PPR管(S5级)DN3


2


1.材质:PPR管(S5


级)


2.规格:DN32


3.连接形式:热熔


连接


4.管卡材质:详设


计图纸要求


5.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


6.警示带形式:详


设计图纸要求


7.安装部位:室内


8.介质:冷水


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 16.67


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 2 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


2  031001008002
  给水PPR管(S5级)DN2


5


1.材质:PPR管(S5


级)


2.规格:DN25


3.连接形式:热熔


连接


4.管卡材质:详设


计图纸要求


5.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


6.警示带形式:详


设计图纸要求


7.安装部位:室内


8.介质:冷水


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 40.53


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 3 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


3  031001008003
  给水PPR管(S5级)DN2


0


1.材质:PPR管(S5


级)


2.规格:DN20


3.连接形式:热熔


连接


4.管卡材质:详设


计图纸要求


5.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


6.警示带形式:详


设计图纸要求


7.安装部位:室内


8.介质:冷水


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 21.67


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 4 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


4  031001008004
  给水PPR管(S5级)DN1


5


1.材质:PPR管(S5


级)


2.规格:DN15


3.连接形式:热熔


连接


4.管卡材质:详设


计图纸要求


5.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


6.警示带形式:详


设计图纸要求


7.安装部位:室内


8.介质:冷水


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 44.02


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 5 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


5  031001008005   UPVC排水管De200


1.材质:UPVC排水


管


2.规格:De200


3.连接形式:采用


承插粘接


4.管卡材质:详设


计图纸要求


5.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


6.警示带形式:详


设计图纸要求


7.安装部位:室内


8.介质:污、废水


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 14.95


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 6 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


6  031001008006   UPVC排水管De110


1.材质:UPVC排水


管


2.规格:De110


3.连接形式:采用


承插粘接


4.管卡材质:详设


计图纸要求


5.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


6.警示带形式:详


设计图纸要求


7.安装部位:室内


8.介质:污、废水


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 27.03


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 7 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


7  031001008007   UPVC排水管De75


1.材质:UPVC排水


管


2.规格:De75


3.连接形式:采用


承插粘接


4.管卡材质:详设


计图纸要求


5.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


6.警示带形式:详


设计图纸要求


7.安装部位:室内


8.介质:污、废水


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 25.83


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 8 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


8  031001008008   UPVC排水管De50


1.材质:UPVC排水


管


2.规格:De50


3.连接形式:采用


承插粘接


4.管卡材质:详设


计图纸要求


5.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


6.警示带形式:详


设计图纸要求


7.安装部位:室内


8.介质:污、废水


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 5


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 9 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


9  031002001001   角阀 DN25


1.类型:角阀 


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格、压力等


级:DN25


4.连接形式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.阀门连接


2.试压检查


3.配合调试


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 10 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


10  031002001002   自动排气阀 DN15


1.类型:自动排气


阀


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格、压力等


级:DN15


4.连接形式:详设


计图纸要求


5.备注:包含DN15


截止阀


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.阀门连接


2.试压检查


3.配合调试


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 4


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 11 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


11  031002011001
  水表井（含水表、阀


门等） DN32


1.类型:水表井（


含水表、阀门等


）


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:DN32


4.连接形式:详设


计图纸要求


5.附件配置:1个


水表+1个止回阀+


1个闸阀等


6.备注:综合单价


需包含水表井的


所有费用


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.组装


2.安装


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


组 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 12 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


12  040205001001   污水监测井


1.材料品种:污水


监测井


2.规格尺寸:污水


检查井应带流槽


3.盖板材质、规


格:雨污水检查井


采用成品塑料检


查井


4.垫层、基础材


料品种、混凝土


强度等级、厚度:


参照08SS523施工


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.基坑开挖、回填


2.模板制作、安装


、拆除


3.垫层铺筑、混凝


土基础浇捣、养护


4.井身砌筑


5.勾缝(抹面)


6.井盖安装


7.余方外运及弃置


8.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


座 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 13 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


13  031003014001   地漏 De75


1.类型:地漏


2.材质:详设计图


纸要求


3.型号:详设计图


纸要求


4.规格: De75


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.安装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 4


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 14 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


14  031003014002   清扫口 De110


1.类型:清扫口


2.材质:详设计图


纸要求


3.型号:详设计图


纸要求


4.规格: De110


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.安装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 15 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


15  031003003001   感应水嘴洗脸盆


1.类型:感应水嘴


洗脸盆


2.材质:陶瓷


3.规格:详设计图


纸要求


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.备注:包括配套


五金等配件


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.器具安装


2.附件安装


3.打硅胶


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


组 3


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 16 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


16  031003006001
  下出水低水箱坐式大


便器


1.类型:下出水低


水箱坐式大便器


2.材质:陶瓷


3.规格:详设计图


纸要求


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.附件名称、数


量:包括配套五金


等配件


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.器具安装


2.附件安装


3.打硅胶


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


组 5


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 17 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


17  031003007001   感应式冲洗阀小便器


1.类型:感应式冲


洗阀小便器


2.材质:陶瓷


3.规格:详设计图


纸要求


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.附件名称、数


量:包括配套五金


等配件


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.器具安装


2.附件安装


3.打硅胶


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


组 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


18  031003008001   拖布池


1.类型:拖布池


2.材质:陶瓷


3.规格:详设计图


纸要求


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.备注:含水龙头


，包括配套五金


等配件


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.器具安装


2.附件安装


3.打硅胶


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


组 2


雨水系统


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


19  031001008009   UPVC雨水管De200


1.材质:UPVC雨水


管


2.规格:De200


3.连接形式:采用


承插粘接


4.管卡材质:详设


计图纸要求


5.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


6.警示带形式:详


设计图纸要求


7.安装部位:室内


8.介质:雨水


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 17.85


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


20  031001008010   UPVC雨水管De160


1.材质:UPVC雨水


管


2.规格:De160


3.连接形式:采用


承插粘接


4.管卡材质:详设


计图纸要求


5.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


6.警示带形式:详


设计图纸要求


7.安装部位:室内


8.介质:雨水


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.管道安装


2.管件安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 22.19


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


21  040205001002   雨水监测井


1.材料品种:雨水


监测井


2.规格尺寸:雨水


检查井应带沉砂


底座


3.盖板材质、规


格:雨污水检查井


采用成品塑料检


查井


4.垫层、基础材


料品种、混凝土


强度等级、厚度:


参照08SS523-30


施工


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.基坑开挖、回填


2.模板制作、安装


、拆除


3.垫层铺筑、混凝


土基础浇捣、养护


4.井身砌筑


5.勾缝(抹面)


6.井盖安装


7.余方外运及弃置


8.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


座 3


消火栓系统


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


22  030901010001
  轻便消防水龙（箱内


安装真空破坏器）


1.安装方式:轻便


消防水龙


2.型号、规格: D


N20


3.附件材质、规


格:箱内安装真空


破坏器,水带长度


30米


4.备注:做法见12


S108-2第42页


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.箱体及消火栓安


装


2.配件安装


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 4


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


23  030910002001


  含箱手提贮压式磷酸


铵盐干粉灭火器（MF/AB


C5*2）


1.安装方式:详设


计图纸要求


2.型号、规格:含


箱手提贮压式磷


酸铵盐干粉灭火


器（MF/ABC5*2）


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 4


电气系统


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


24  030402011001   电度表箱


1.名称:电度表箱


2.型号:根据系统


图定制


3.规格:详设计图


纸要求


4.基础形式、材


质、规格:详设计


图纸要求


5.接线端子材质


、规格:详设计图


纸要求


6.端子板外部接


线材质、规格:详


设计图纸要求


7.安装方式:详设


计图纸要求


8.要求:包含电气


系统图中所有内


容


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.本体安装


2.焊、压接线端子


3.配电箱二次线连


接


4.本体接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


台 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


25  030402011002   配电箱AP


1.名称:配电箱AP


2.型号:根据系统


图定制


3.规格:详设计图


纸要求


4.基础形式、材


质、规格:详设计


图纸要求


5.接线端子材质


、规格:详设计图


纸要求


6.端子板外部接


线材质、规格:详


设计图纸要求


7.安装方式:详设


计图纸要求


8.要求:包含电气


系统图中所有内


容


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.本体安装


2.焊、压接线端子


3.配电箱二次线连


接


4.本体接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


台 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


26  030402011003   配电箱AL


1.名称:配电箱AL


2.型号:根据系统


图定制


3.规格:详设计图


纸要求


4.基础形式、材


质、规格:详设计


图纸要求


5.接线端子材质


、规格:详设计图


纸要求


6.端子板外部接


线材质、规格:详


设计图纸要求


7.安装方式:详设


计图纸要求


8.要求:包含电气


系统图中所有内


容


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.本体安装


2.焊、压接线端子


3.配电箱二次线连


接


4.本体接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


台 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 29 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 30 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


27  030402011004
  A型应急照明配电箱AL


E


1.名称:A型应急


照明配电箱ALE


2.型号:根据系统


图定制


3.规格:详设计图


纸要求


4.基础形式、材


质、规格:详设计


图纸要求


5.接线端子材质


、规格:详设计图


纸要求


6.端子板外部接


线材质、规格:详


设计图纸要求


7.安装方式:详设


计图纸要求


8.要求:包含电气


系统图中所有内


容


9.其他:此项目未


1.本体安装


2.焊、压接线端子


3.配电箱二次线连


接


4.本体接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


台 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 31 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 32 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


28  030402011005
  IP56检修隔离开关箱


（空调外机）


1.名称:IP56检修


隔离开关箱（空


调外机）


2.型号:根据系统


图定制


3.规格:详设计图


纸要求


4.基础形式、材


质、规格:详设计


图纸要求


5.接线端子材质


、规格:详设计图


纸要求


6.端子板外部接


线材质、规格:详


设计图纸要求


7.安装方式:详设


计图纸要求


8.要求:包含电气


系统图中所有内


容


1.本体安装


2.焊、压接线端子


3.配电箱二次线连


接


4.本体接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


台 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 33 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


9.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 34 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


29  030412001001   电气配管 SC80


1.名称:电气配管


2.材质:穿焊接钢


管敷设


3.规格:SC80


4.壁厚:按国标执


行


5.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


6.说明:包含过路


盒，包含砖墙、


砼墙等综合开沟


槽、开洞及修复


、预埋套管、防


火封堵，明敷管


道防火涂料处理


等


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


1.电线管路敷设


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.穿引线


4.接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 52.85


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 35 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 36 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


30  030412001002   电气配管 SC40


1.名称:电气配管


2.材质:穿焊接钢


管敷设


3.规格:SC40


4.壁厚:按国标执


行


5.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


6.说明:包含过路


盒，包含砖墙、


砼墙等综合开沟


槽、开洞及修复


、预埋套管、防


火封堵，明敷管


道防火涂料处理


等


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


1.电线管路敷设


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.穿引线


4.接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 21.1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 37 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 38 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


31  030412001003   电气配管 SC25


1.名称:电气配管


2.材质:穿焊接钢


管敷设


3.规格:SC25


4.壁厚:按国标执


行


5.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


6.说明:包含过路


盒，包含砖墙、


砼墙等综合开沟


槽、开洞及修复


、预埋套管、防


火封堵，明敷管


道防火涂料处理


等


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


1.电线管路敷设


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.穿引线


4.接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 13.93


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 39 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 40 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


32  030412001004   电气配管 SC20


1.名称:电气配管


2.材质:穿焊接钢


管敷设


3.规格:SC20


4.壁厚:按国标执


行


5.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


6.说明:包含过路


盒，包含砖墙、


砼墙等综合开沟


槽、开洞及修复


、预埋套管、防


火封堵，明敷管


道防火涂料处理


等


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


1.电线管路敷设


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.穿引线


4.接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 1261.8


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 41 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 42 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


33  030412001005   金属软管 DN20


1.名称:电气配管


2.材质:金属软管


3.规格:DN20


4.壁厚:按国标执


行


5.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


6.说明:包含过路


盒，包含砖墙、


砼墙等综合开沟


槽、开洞及修复


、预埋套管、防


火封堵，明敷管


道防火涂料处理


等


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.电线管路敷设


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.穿引线


4.接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 60


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 43 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


34  030409001001
  电力电缆BBTRZ-2x4+


E4


1.名称:电力电缆


2.型号:BBTRZ


3.规格:2x4+E4


4.材质:铜芯


5.电压(kV):详设


计图纸要求


6.敷设方式:桥架


或穿管


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.电缆敷设


2.揭(盖)盖板


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 10.62


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 44 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


35  030409001002
  电力电缆WDZC-YJY-0


.6/1k-5*6


1.名称:电力电缆


2.型号:WDZC-YJ


Y-0.6/1k


3.规格:5*6


4.材质:铜芯


5.电压(kV):详设


计图纸要求


6.敷设方式:桥架


或穿管


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.电缆敷设


2.揭(盖)盖板


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 26.83


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 45 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


36  030409001003
  电力电缆WDZC-YJY-0


.6/1k-5*10


1.名称:电力电缆


2.型号:WDZC-YJ


Y-0.6/1k


3.规格:5*10


4.材质:铜芯


5.电压(kV):详设


计图纸要求


6.敷设方式:桥架


或穿管


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.电缆敷设


2.揭(盖)盖板


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 5


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 46 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


37  030409001004
  电力电缆WDZC-YJY-0


.6/1k-4x35+1x16


1.名称:电力电缆


2.型号:WDZC-YJ


Y-0.6/1k


3.规格:4x35+1x


16


4.材质:铜芯


5.电压(kV):详设


计图纸要求


6.敷设方式:桥架


或穿管


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.电缆敷设


2.揭(盖)盖板


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 38.39


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 47 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


38  030409001005
  电力电缆YJY-0.6/1k


-4x50


1.名称:电力电缆


2.型号:YJY-0.6


/1k


3.规格:4x50


4.材质:铜芯


5.电压(kV):详设


计图纸要求


6.敷设方式:桥架


或穿管


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.电缆敷设


2.揭(盖)盖板


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 20


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 48 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


39  030409003001   电力电缆头 50mm2


1.名称:电力电缆


头


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:35mm2


4.材质、类型:详


设计图纸要求


5.安装部位:详设


计图纸要求


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.电缆头制作


2.电缆头安装


3.电缆头接地


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 49 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


40  030409003002   电力电缆头 35mm2


1.名称:电力电缆


头


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:35mm2


4.材质、类型:详


设计图纸要求


5.安装部位:详设


计图纸要求


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.电缆头制作


2.电缆头安装


3.电缆头接地


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 50 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


41  030412004001
  配线WDZCNH-BYJ-450


/750-4mm2


1.名称:电气配线


2.配线形式:管内


或桥架


3.型号:WDZCNH-


BYJ-450/750


4.规格:4mm2


5.材质:铜芯


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.配线


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.支持体(夹板、绝


缘子、槽板等)安装


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 48.37


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 51 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


42  030412004002
  配线WDZC-BYJ-450/7


50-2.5mm2


1.名称:电气配线


2.配线形式:管内


或桥架


3.型号:WDZC-BY


J-450/750


4.规格:2.5mm2


5.材质:铜芯


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.配线


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.支持体(夹板、绝


缘子、槽板等)安装


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 3331.74


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 52 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


43  030412004003
  配线WDZBN-RYJS-2x2


.5


1.名称:电气配线


2.配线形式:管内


或桥架


3.型号:WDZBN-R


YJS


4.规格:2*2.5


5.材质:铜芯


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.配线


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.支持体(夹板、绝


缘子、槽板等)安装


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 203.22


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 53 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


44  030413001001   普通吸顶灯


1.名称:普通吸顶


灯


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:220V 10


W


4.类型:详设计图


纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接地


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 9


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 54 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


45  030413001002   防水防尘筒灯


1.名称:防水防尘


筒灯


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:220V 10


W


4.类型:嵌入式


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接地


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 55 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


46  030413003001   单管荧光灯


1.名称:单管荧光


灯


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:220V 1*


18W T8管


4.安装方式:吊装


/吸顶


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接地


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 56 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


47  030413003002   双管荧光灯 2*18W


1.名称:双管荧光


灯


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:220V 2*


18W T8管


4.安装方式:吊装


/吸顶


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接地


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 6


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 57 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


48  030413003003   双管荧光灯 2*28W


1.名称:双管荧光


灯


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:220V 2*


28W T8管


4.安装方式:吊装


/吸顶


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接地


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 4


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 58 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


49  030413003004   三管荧光灯 3*24W


1.名称:三管荧光


灯


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:220V 3*


24W T8管


4.安装方式:吊装


/吸顶


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接地


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 16


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 59 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


50  030413003005   三管荧光灯 3*26W


1.名称:三管荧光


灯


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:220V 3*


26W T8管


4.安装方式:吊装


/吸顶


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接地


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 60 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


51  030413003006   三管荧光灯 3*28W


1.名称:三管荧光


灯


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:220V 3*


28W T8管


4.安装方式:吊装


/吸顶


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接地


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 3


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 61 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


52  030413003007   三管荧光灯 3*30W


1.名称:三管荧光


灯


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:220V 3*


30W T8管


4.安装方式:吊装


/吸顶


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接地


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 4


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 62 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


53  030413001003   A型应急双头灯


1.名称:A型应急


双头灯


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:220V,3W


4.类型:详设计图


纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接地


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 14


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 63 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


54  030413001004   人员疏散指示灯


1.名称:人员疏散


指示灯


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:N8328(9


)   1W


4.类型:详设计图


纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接地


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 58


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 64 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


55  030413001005   疏散出口指示灯


1.名称:疏散出口


指示灯


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:220V,3W


4.类型:详设计图


纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接地


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 10


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 65 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


56  030413001006   安全出口指示灯


1.名称:安全出口


指示灯


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:220V,3W


4.类型:详设计图


纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接地


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 66 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


57  040801029001   一位单极暗开关


1.名称:一位单极


暗开关


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格:250V 10


A


4.安装方式:暗装


,距地1.3m


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装、调试


2.接线


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 7


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 67 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


58  040801029002   双位单极暗开关


1.名称:双位单极


暗开关


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格:250V 10


A


4.安装方式:暗装


,距地1.3m


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装、调试


2.接线


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 8


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 68 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


59  040801029003   三位单极暗开关


1.名称:三位单极


暗开关


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格:250V 10


A


4.安装方式:暗装


,距地1.3m


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装、调试


2.接线


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 5


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 69 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


60  040801029004
  三位单极暗开关(防溅


）


1.名称:三位单极


暗开关(防溅）


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格:250V 10


A


4.安装方式:暗装


,距地1.3m


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装、调试


2.接线


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 70 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


61  030413014001   单相二极三极暗插座


1.名称:单相二、


三极组合插座


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格:250V 10


A


4.安装方式:墙上


暗设


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.安装接线


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 60


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 71 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


62  030413014002
  单相二极三极暗插座


（防溅）


1.名称:单相二极


三极暗插座（防


溅）


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格:250V 10


A


4.安装方式:墙上


暗设


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.安装接线


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


套 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 72 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


63  030412006001   灯头盒、接线盒


1.名称:灯头盒、


接线盒


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格:详设计图


纸要求


4.安装形式:暗装


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 131


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 73 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


64  030412006002   开关盒、插座盒


1.名称:开关盒、


插座盒


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格:详设计图


纸要求


4.安装形式:暗装


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 82


防雷接地


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 74 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


65  030410005001
  屋顶接闪带热镀锌圆


钢φ12


1.名称:屋顶接闪


带


2.材质:热镀锌圆


钢


3.规格:φ12


4.安装形式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.接闪带制作、安


装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 109.41


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 75 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


66  040806003001
  避雷引下线-热镀锌扁


钢40X4


1.名称:避雷引下


线


2.安装部位:详设


计图纸要求


3.安装形式:引下


线利用一根40X4


热镀锌扁钢(6处)


沿侧墙暗敷设至


一层,与人工接地


网牢固焊接连通


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.避雷引下线制作


、安装


2.断接卡子、箱制


作、安装


3.补刷(喷)油漆


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 66.66


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 76 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


67  030410002001
  接地体-不锈钢扁钢40


*4


1.名称:接地体


2.材质:不锈钢扁


钢


3.规格:40*4


4.安装部位:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.室外母线挖填土


2.接地母线制作、


安装


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 110.1


68  030410002002
  接地母线-热镀锌扁钢


25*4


1.名称:接地母线


2.材质:热镀锌扁


钢


3.规格:25*4


4.安装部位:沿墙


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.室外母线挖填土


2.接地母线制作、


安装


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 3.68


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 77 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


69  030410001001
  接地极-50x50x5不锈


钢角钢,L=2.5米


1.名称:接地极


2.材质:不锈钢角


钢


3.规格:50x50x5


,L=2.5米


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.接地极(板、桩)


制作、安装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


根 18


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 78 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


70  030410007001   局部等电位端子箱


1.名称:局部等电


位端子箱


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格:详设计图


纸要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.制作


2.安装


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


台 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 79 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


71  030410007002   总等电位端子箱


1.名称:总等电位


端子箱


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格:详设计图


纸要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.制作


2.安装


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


台 1


火灾报警系统


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 80 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


72  030412001006   电气配管 SC20


1.名称:电气配管


2.材质:穿焊接钢


管敷设


3.规格:SC20


4.壁厚:按国标执


行


5.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


6.说明:包含过路


盒，包含砖墙、


砼墙等综合开沟


槽、开洞及修复


、预埋套管、防


火封堵，明敷管


道防火涂料处理


等


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


1.电线管路敷设


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.穿引线


4.接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 338.11


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 81 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


73  030412004004
  配线WDZN-BYJ-2.5mm


2


1.名称:电气配线


2.配线形式:管内


或桥架


3.型号:WDZN-BY


J


4.规格:2.5mm2


5.材质:铜芯


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.配线


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.支持体(夹板、绝


缘子、槽板等)安装


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 182.04


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 82 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


74  030412004005
  配线WDZN-RYJS-2*1.


5


1.名称:电气配线


2.配线形式:管内


或桥架


3.型号:WDZN-RY


JS


4.规格:2*1.5


5.材质:铜芯


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.配线


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.支持体(夹板、绝


缘子、槽板等)安装


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 263.09


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 83 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


75  030904009001
  区域型火灾报警控制


器(自带蓄电池)


1.名称:区域型火


灾报警控制器(自


带蓄电池)


2.线制:详设计图


纸要求


3.安装方式:详设


计图纸要求


4.控制点数量:详


设计图纸要求


5.显示器类型:详


设计图纸要求


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.校接线


3.标识


台 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 84 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


76  080803004001   短路隔离器


1.名称:短路隔离


器


2.规格:详设计图


纸要求


3.类型:详设计图


纸要求


4.输出形式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.安装


2.校接线


3.编码


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 85 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


77  030904001001   点型光电感烟探测器


1.名称:点型光电


感烟探测器


2.规格:详设计图


纸要求


3.线制:详设计图


纸要求


4.类型:详设计图


纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.底座安装


2.探头安装


3.校接线


4.编码


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 22


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 86 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


78  030904003001   手动火灾报警按钮


1.名称:手动火灾


报警按钮


2.安装方式:详设


计图纸要求


3.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.校接线


3.编码


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 4


79  030904004001   声光报警器


1.名称:声光报警


器


2.安装方式:详设


计图纸要求


3.其他:参照现场


情况、图纸、设


计说明及规范要


求


1.本体安装


2.校接线


3.编码


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 4


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 87 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


80  030904006001   消防广播(扬声器)


1.名称:消防广播


(扬声器)


2.功率:详设计图


纸要求


3.安装方式:详设


计图纸要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.校接线


3.编码


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 7


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 88 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


81  080803004002   输出模块(广播模块)


1.名称:输出模块


(广播模块)


2.参考型号:详设


计图纸要求


3.类型:详设计图


纸要求


4.输出形式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.安装


2.校接线


3.编码


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 89 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


82  080803004003   输入输出模块


1.名称:输入输出


模块


2.参考型号:详设


计图纸要求


3.类型:详设计图


纸要求


4.输出形式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.安装


2.校接线


3.编码


4.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 5


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 90 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


83  030412006003   接线盒


1.名称:灯头盒、


接线盒


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格:详设计图


纸要求


4.安装形式:暗装


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 45


综合布线系统


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 91 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


84  030412001007   电气配管 SC50


1.名称:电气配管


2.材质:穿焊接钢


管敷设


3.规格:SC50


4.壁厚:按国标执


行


5.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


6.说明:包含过路


盒，包含砖墙、


砼墙等综合开沟


槽、开洞及修复


、预埋套管、防


火封堵，明敷管


道防火涂料处理


等


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


1.电线管路敷设


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.穿引线


4.接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 18


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 92 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 93 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


85  030412001008   电气配管 SC20


1.名称:电气配管


2.材质:穿焊接钢


管敷设


3.规格:SC20


4.壁厚:按国标执


行


5.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


6.说明:包含过路


盒，包含砖墙、


砼墙等综合开沟


槽、开洞及修复


、预埋套管、防


火封堵，明敷管


道防火涂料处理


等


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


1.电线管路敷设


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.穿引线


4.接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 30


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 94 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 95 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


86  030412001009   电气配管 JDG20


1.名称:电气配管


2.材质:套接紧定


式电线管


3.规格:JDG20


4.壁厚:按国标执


行


5.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


6.说明:包含过路


盒，包含砖墙、


砼墙等综合开沟


槽、开洞及修复


、预埋套管、防


火封堵，明敷管


道防火涂料处理


等


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


1.电线管路敷设


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.穿引线


4.接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 316.52


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 96 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


87  030502003001   配线 CAT6


1.名称:配线


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:CAT6


4.敷设方式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.敷设


2.卡接


3.绑扎


4.标记


5.测试


6.清理敷设通道


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 316.52


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 97 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


88  030502005001   6芯室外铠装光纤


1.名称:6芯室外


铠装光纤


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:6芯


4.敷设方式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.敷设


2.卡接


3.绑扎


4.标记


5.测试


6.清理敷设通道


m 30


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 98 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


89  030502010001   单口信息插座面板


1.名称:单口信息


插座面板


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:执行标准


: ISO/IEC11801


-1 、 JB/T 859


3


面板提供透明塑


料标签条,带有语


音数据区分标识


块


面板颜色:象牙白


安装端口数: 1P


, 2P , 4P 规格


可选


面板材质: ABS


工程塑料,结实耐


用


外形尺寸: 86 X


86 mm


1.本体安装


2.接线
个 23
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 99 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.说明:含开设洞


口及修复


6.要求:综合单价


需包含模块费用


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 100 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


90  030502008001
  12 口光纤配线架(含


耦合器、尾纤)


1.名称:12 口光


纤配线架(含耦合


器、尾纤)


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:执行标准


: YD/T926.3 、


YD/T778 、 TIA


/EIA568


19 ”标准安装界


面,表面静电喷塑


,美观大方;


采用层叠式 12


芯一体化熔纤盘,


使用方便;


卡装式 FC 、 SC


、 LC 、 ST 等,


呈 30 度排列,


保证了光纤的弯


曲半径大于 40mm


,又可避


1.安装


2.卡接


3.绑扎


4.标记


5.电子配线架附件


安装


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


架 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 101 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


可上下左右进纤(


缆);


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.要求:综合单价


包含含耦合器、


尾纤


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


91  030502011001   4 口光纤熔纤盘


1.名称:4 口光纤


熔纤盘


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:工作温度


: -5 ℃ 40 ℃


相对湿度:≤ 85%


( 30 ℃时)


大气压力: 70106


Kpa


阻燃性:采用阻燃


塑料( ABS ),阻


燃性能达到行业


要求,添加抗老化


剂


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


1.本体安装


2.联接


3.标记


个 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


92  030502007001
  SC-LC 单模双工光跳


线


1.名称:SC-LC 单


模双工光跳线


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:连接器插


头采用氧化锆精


密陶瓷,在装配和


抛光生产环节中,


保证每一个连接


器都具备极低的


插入损耗,符合 I


SO/IEC 11801


、


YD/T1272 和 AN


SI/TIA-568.3-D


标准


采用弯曲不敏感


光纤,内置芳纶,


具有轻便、柔软


、小型化等优点


可选用插头类型:


1.卡接


2.绑扎


3.标记


4.测试


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


条 3


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


LC 、 SC 、 ST


、 FC 等


光纤等级:单模 9


/125 μ m ( OS


2 )


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


93  030502001001
  弱电多媒体箱 500*6


00*200


1.名称:弱电多媒


体箱


2.类别:主体颜色


:黑色


全部选用优质冷


轧钢板制作


3.规格:500*600


*200


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.备注:内包含插


座、支架等


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.联接


3.标记


台 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


94  030502001002
  弱电多媒体箱 300*4


00*120


1.名称:弱电多媒


体箱


2.类别:主体颜色


:黑色


全部选用优质冷


轧钢板制作


3.规格:300*400


*120


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.备注:内包含插


座、支架等


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.联接


3.标记


台 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


95  030501015001   8 口交换机


1.名称:8 口交换


机


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:8 口全千


兆轻管理交换机


包转发率不小于


14.8Mpps ;背板


带宽不小于 16 G


bps


8 口 10/100/10


00 Mbps RJ45


端口


网络标准 IEE 80


2.3/u/x/ab


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


1.本体安装


2.接线


3.接地


台 2


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


96  030501015002   24 口交换机


1.名称:24口交换


机


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:24 口全


千兆轻管理交换


机


包转发率不小于


35Mpps ;背板带


宽不小于 48 Gbp


s


24 口 10/100/1


000 Mbps RJ45


端口


网络标准 IEE 80


2.3/u/x/ab


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


1.本体安装


2.接线


3.接地


台 1


本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


的，请投标人在


综合单价内考虑


97  030412006004   接线盒


1.名称:灯头盒、


接线盒


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格:详设计图


纸要求


4.安装形式:暗装


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 23


安防系统


本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


98  030412001010   电气配管 JDG20


1.名称:电气配管


2.材质:套接紧定


式电线管


3.规格:JDG20


4.壁厚:按国标执


行


5.配置形式:根据


图纸要求,各类敷


设方式综合考虑


6.说明:包含过路


盒，包含砖墙、


砼墙等综合开沟


槽、开洞及修复


、预埋套管、防


火封堵，明敷管


道防火涂料处理


等


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


1.电线管路敷设


2.钢索架设(拉紧装


置安装)


3.穿引线


4.接地


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 132.25


本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


99  030502003002   配线 CAT6


1.名称:配线


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:CAT6


4.敷设方式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.敷设


2.卡接


3.绑扎


4.标记


5.测试


6.清理敷设通道


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 132.25


本页小计
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    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


100  030501005001   6U 机柜


1.名称:6U 机柜


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:产品参照


ANSI/EIA?RS-31


0-D 、 DIN4149


1 、 GB/T3047.


8 、 YD/T 1819


弧形网孔门外观,


高雅大方、全新


的设计方式更突


出管理设备的能


力


主体颜色:黑色


全部选用优质冷


轧钢板制作


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.抗震底座规格:


详设计图纸要求


6.其他:此项目未


1.本体安装


2.设备组装


3.接线


4.接地


5.抗震底座安装


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


101  030502008002
  12 口光纤配线架(含


耦合器、尾纤)


1.名称:12 口光


纤配线架(含耦合


器、尾纤)


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:执行标准


: YD/T926.3 、


YD/T778 、 TIA


/EIA568


19 ”标准安装界


面,表面静电喷塑


,美观大方;


采用层叠式 12


芯一体化熔纤盘,


使用方便;


卡装式 FC 、 SC


、 LC 、 ST 等,


呈 30 度排列,


保证了光纤的弯


曲半径大于 40mm


,又可避


1.安装


2.卡接


3.绑扎


4.标记


5.电子配线架附件


安装


6.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


架 1
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    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


可上下左右进纤(


缆);


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.要求:综合单价


包含含耦合器、


尾纤


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


102  030506010001   红外半球高清摄像机


1.名称:红外半球


高清摄像机


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:图像传感


器 1/3 英寸 CMO


S , 400 万像素,


最大分辨率 2560


× 1440@25fps


镜头 标配 2.8mm


/3.6mm 定焦可选


,水平视角约 104


° /78 °


夜视补光 红外 +


暖光双光,红外最


远 30m ,支持日


夜 IR-CUT 自动


切换


低照度 彩色 0.0


02Lux ,黑白 0.


0002Lux , 0Lux


1.本体安装


2.设备组装


3.接线


台 7
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    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


红外开启


编码格式 H.265+


/H.264 ,三码流


智能压缩


智能功能 人车分


类侦测、区域入


侵、绊线、徘徊


检测、 ROI 隐私


遮挡


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.备注:含安装支


架、护罩、镜头


6.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑
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    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


103  030506015001   8 路硬盘录像机


1.名称:8 路硬盘


录像机


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:最大支持


800 万像素高清


网络视频的预览


、存储与回放;


可接驳符合 ONVI


F 、 RTSP 标准


的众多主流厂商


网络摄像机;


解码性能强劲,支


持 6 路 1080P


解码,推荐满路数


接入 400 万及以


下像素网络摄像


机;


支持 2 个 SATA


接口,最大支持满


配 8T 硬盘


1.本体安装


2.接线
台 1
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 121 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑
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    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


104  030506015002   监控级硬盘( 8T )


1.名称:监控级硬


盘( 8T )


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:容量 8TB


, SATA6Gb/s 接


口, 7200rpm/54


00rpm 监控专属


转速


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.接线
台 1
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    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


105  030501015003   8 口 POE 交换机


1.名称:8 口 POE


交换机


2.类别:详设计图


纸要求


3.规格:提供 8


个千兆 PoE 电口


、 2 个千兆光口


。


支持 IEEE 802.


3at/af 标准。


支持 IEEE 802.


3 、 IEEE 802.


3u 、 IEEE 802


.3x 、 IEEE 80


2.3ab 、 IEEE


802.3z 标准


支持 PoE 输出功


率管理


4.安装方式:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


1.本体安装


2.接线


3.接地


台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


106  080508003001
  1Kva ups 不间断电


源


1.名称:1Kva up


s 不间断电源


2.规格:1Kva 不


间断电源,内置电


池


3.容量:详设计图


纸要求


4.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.安装 套 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


107  030412006005   接线盒


1.名称:灯头盒、


接线盒


2.材质:详设计图


纸要求


3.规格:详设计图


纸要求


4.安装形式:暗装


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.本体安装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


个 7


空调系统


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 126 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


108  030701003001
  多联机空调室内机 MS


ACN(N)45


1.名称:多联机空


调室内机 MSACN(


N)45


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:制冷量:4


.5kw制热量:5kw,


风量:606m3/h,


4.安装形式:内藏


落地式


5.减振形式:详设


计图纸要求


6.要求:综合单价


需包含设备的基


础、支架、减震


等费用


7.说明:含空调温


控开关


8.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


1.本体安装或组装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


台 8


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 127 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 128 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


109  030701003002
  多联机空调室内机 MS


ACN(N)56


1.名称:多联机空


调室内机 MSACN(


N)56


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:制冷量:5


.6kw制热量:6.3k


w,风量:918m3/h


,


4.安装形式:内藏


落地式


5.减振形式:详设


计图纸要求


6.要求:综合单价


需包含设备的基


础、支架、减震


等费用


7.说明:含空调温


控开关


8.其他:此项目未


尽内容、但为完


1.本体安装或组装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


台 12


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 129 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 130 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


110  030701003003
  多联机空调室内机 MS


ACN(N)71


1.名称:多联机空


调室内机 MSACN(


N)71


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:制冷量:7


.1kw制热量:8kw,


风量:918m3/h,


4.安装形式:内藏


落地式


5.减振形式:详设


计图纸要求


6.要求:综合单价


需包含设备的基


础、支架、减震


等费用


7.说明:含空调温


控开关


8.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


1.本体安装或组装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


台 4


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 131 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


的，请投标人在


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 132 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


111  030701003004
  多联机空调室外机 MS


ACW-1F-1


1.名称:多联机空


调室外机 MSACW-


1F-1


2.型号:详设计图


纸要求


3.规格:制冷量:1


23kw制热量:138k


w,风量:17400+1


7400m3/h,


4.安装形式:详设


计图纸要求


5.减振形式:详设


计图纸要求


6.要求:综合单价


需包含设备的基


础、支架、减震


等费用


7.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


1.本体安装或组装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


台 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 133 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


综合单价内考虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 134 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


112  030108001001   管道式换气扇 PFS-5


1.名称:管道式换


气扇 PFS-5


2.参考型号:详设


计图纸要求


3.规格:风量：40


0m3/h，风压：26


5pa，功率：44w


。


4.材质:详设计图


纸要求


5.类型:详设计图


纸要求


6.质量:详设计图


纸要求


7.减振底座形式


、数量:详设计图


纸要求


8.灌浆配合比:详


设计图纸要求


9.单机试运转要


求:详设计图纸要


1.本体安装


2.拆装检查


3.减振台座制作、


安装


4.设备底座与基础


间灌浆


5.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


台 1


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 135 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


求


10.内容:自带止


回装置


11.提示:包含风


机检查接线


12.其他:此项目


未尽内容、但为


完成该项目所必


须的，请投标人


在综合单价内考


虑


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 136 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


113  030702001001
  镀锌钢板通风管δ=0.


5mm


1.名称:风管


2.材质:镀锌钢板


3.形状:圆形


4.规格:详设计图


纸要求


5.板材厚度:0.5m


m


6.管件、法兰等


附件及支架设计


要求:详设计图纸


要求


7.接口形式:详设


计图纸要求


8.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.风管、管件、法


兰、零件制作、安


装


2.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m2 0.42


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 137 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


114  030702008001   风管软接头


1.名称:风管软接


头


2.材质:不燃材料


3.规格:详设计图


纸要求


4.风管接头、支


架形式、材质:详


设计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.风管安装


2.风管接头安装
m2 0.13


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 138 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


115  031001005001   无缝铜管φ6.4


1.材质:无缝铜管


2.规格:φ6.4


3.压力等级:详设


计图纸要求


4.连接形式:详设


计图纸要求


5.管卡材质:详设


计图纸要求


6.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


7.警示带形式:详


设计图纸要求


8.安装部位:室内


9.介质:冷媒


10.其他:此项目


未尽内容、但为


完成该项目所必


须的，请投标人


在综合单价内考


虑


1.管道安装


2.管件制作、安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


m 73.91


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 139 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


116  031001005002   无缝铜管φ9.5


1.材质:无缝铜管


2.规格:φ9.5


3.压力等级:详设


计图纸要求


4.连接形式:详设


计图纸要求


5.管卡材质:详设


计图纸要求


6.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


7.警示带形式:详


设计图纸要求


8.安装部位:室内


9.介质:冷媒


10.其他:此项目


未尽内容、但为


完成该项目所必


须的，请投标人


在综合单价内考


虑


1.管道安装


2.管件制作、安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


m 90.74


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 140 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


117  031001005003   无缝铜管φ12.7


1.材质:无缝铜管


2.规格:φ12.7


3.压力等级:详设


计图纸要求


4.连接形式:详设


计图纸要求


5.管卡材质:详设


计图纸要求


6.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


7.警示带形式:详


设计图纸要求


8.安装部位:室内


9.介质:冷媒


10.其他:此项目


未尽内容、但为


完成该项目所必


须的，请投标人


在综合单价内考


虑


1.管道安装


2.管件制作、安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


m 73.91


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 141 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


118  031001005004   无缝铜管φ15.9


1.材质:无缝铜管


2.规格:φ15.9


3.压力等级:详设


计图纸要求


4.连接形式:详设


计图纸要求


5.管卡材质:详设


计图纸要求


6.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


7.警示带形式:详


设计图纸要求


8.安装部位:室内


9.介质:冷媒


10.其他:此项目


未尽内容、但为


完成该项目所必


须的，请投标人


在综合单价内考


虑


1.管道安装


2.管件制作、安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


m 82.21


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 142 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


119  031001005005   无缝铜管φ19.1


1.材质:无缝铜管


2.规格:φ19.1


3.压力等级:详设


计图纸要求


4.连接形式:详设


计图纸要求


5.管卡材质:详设


计图纸要求


6.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


7.警示带形式:详


设计图纸要求


8.安装部位:室内


9.介质:冷媒


10.其他:此项目


未尽内容、但为


完成该项目所必


须的，请投标人


在综合单价内考


虑


1.管道安装


2.管件制作、安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


m 15.31


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 143 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


120  031001005006   无缝铜管φ22.2


1.材质:无缝铜管


2.规格:φ22.2


3.压力等级:详设


计图纸要求


4.连接形式:详设


计图纸要求


5.管卡材质:详设


计图纸要求


6.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


7.警示带形式:详


设计图纸要求


8.安装部位:室内


9.介质:冷媒


10.其他:此项目


未尽内容、但为


完成该项目所必


须的，请投标人


在综合单价内考


虑


1.管道安装


2.管件制作、安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


m 20.88


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 144 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


121  031001005007   无缝铜管φ28.6


1.材质:无缝铜管


2.规格:φ28.6


3.压力等级:详设


计图纸要求


4.连接形式:详设


计图纸要求


5.管卡材质:详设


计图纸要求


6.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


7.警示带形式:详


设计图纸要求


8.安装部位:室内


9.介质:冷媒


10.其他:此项目


未尽内容、但为


完成该项目所必


须的，请投标人


在综合单价内考


虑


1.管道安装


2.管件制作、安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


m 23.69


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 145 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


122  031001005008   无缝铜管φ38.1


1.材质:无缝铜管


2.规格:φ38.1


3.压力等级:详设


计图纸要求


4.连接形式:详设


计图纸要求


5.管卡材质:详设


计图纸要求


6.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


7.警示带形式:详


设计图纸要求


8.安装部位:室内


9.介质:冷媒


10.其他:此项目


未尽内容、但为


完成该项目所必


须的，请投标人


在综合单价内考


虑


1.管道安装


2.管件制作、安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


m 4


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 146 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


123  031001002001   热镀锌钢管DN25


1.材质:热镀锌钢


管


2.规格:DN25


3.压力等级:详设


计图纸要求


4.连接形式:详设


计图纸要求


5.管卡材质:详设


计图纸要求


6.压力试验及吹


、洗设计要求:详


设计图纸要求


7.警示带形式:详


设计图纸要求


8.安装部位:详设


计图纸要求


9.介质:详设计图


纸要求


10.其他:此项目


未尽内容、但为


完成该项目所必


1.管道安装


2.管件制作、安装


3.管卡制作安装


4.压力试验


5.吹扫、冲洗


6.警示带铺设


7.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m 127.7


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 147 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


须的，请投标人


在综合单价内考


虑


124  031208002001   冷凝水管保温 13mm


1.绝热材料品种:


难燃B1级柔性泡


沫橡塑保温


2.绝热厚度:13mm


3.管道外径:冷凝


管综合考虑所有


管径


4.软木品种:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.安装


2.软木制品安装


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 0.3


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 148 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


125  031208002002   冷媒管保温 15mm


1.绝热材料品种:


难燃B1级柔性泡


沫橡塑保温


2.绝热厚度:15mm


3.管道外径:冷媒


管综合考虑所有


管径


4.软木品种:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.安装


2.软木制品安装


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 0.29


本页小计







分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：安装工程
 单体工程名称：泖港范宅文物修缮项目 标段：C01 第 149 页  共 149 页 


注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。


    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量


单位
工程量


金 额(元)


备注
综合单价 合价


其 中


人工费
材料暂估价


单价


126  031208002003   冷媒管保温 20mm


1.绝热材料品种:


难燃B1级柔性泡


沫橡塑保温


2.绝热厚度:20mm


3.管道外径:冷媒


管综合考虑所有


管径


4.软木品种:详设


计图纸要求


5.其他:此项目未


尽内容、但为完


成该项目所必须


的，请投标人在


综合单价内考虑


1.安装


2.软木制品安装


3.参照现场情况、


图纸、设计说明及


规范要求


m3 0.39


本页小计


合    计







增值税计价表
 工程名称：泖港老街范宅文物保护修缮项目\泖港范宅
文物修缮项目\安装工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)


1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工
程暂估价


9


合计
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                 泖港范宅文物修缮项目
                 
                     1
                     文物修缮
                     
                         
                             1
                             基础工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 1
                                 010102002001
                                 挖沟槽土方 1.5m以内
                                 
                                     1
                                     挖土深度
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     2
                                     土类别
                                     根据现场状况、各类碎砖三合土等综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     基底处理方式
                                     详设计图纸说明
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     装车
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     清底修边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     基底夯实
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 344.57
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 010102007001
                                 回填方
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     2
                                     密实度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压实
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 243.54
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 010103002001
                                 余方弃置
                                 
                                     1
                                     土石类别
                                     现状土
                                
                                 
                                     2
                                     土方场内、外运输及处置
                                     运距及处置费用各投标单位自行确认
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     外运
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 101.03
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 010501001001
                                 基础垫层 砼C20
                                 
                                     1
                                     混凝土种类
                                     商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     材料品种、强度要求、配比
                                     C20
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 16.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 010505001001
                                 垫层模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用(含层高超3.6m模板增加费用)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 22.06
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 010502002001
                                 条形基础 砼C35
                                 
                                     1
                                     混凝土种类
                                     商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     C35
                                
                                 
                                     3
                                     基础类型
                                     条形基础
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留孔眼二次灌浆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 60.39
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 010505002001
                                 基础模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用(含层高超3.6m模板增加费用)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 100.74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 010401001001
                                 砖基础(原拆除基础青砖利旧)
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     小青砖，MU10(利旧30%)
                                
                                 
                                     2
                                     基础类型
                                     砖基础
                                
                                 
                                     3
                                     砂浆强度等级
                                     DM15水泥砂浆
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     水平防潮层铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 31.24
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 沪200104001001
                                 砖基础拆除
                                 
                                     1
                                     基础类型
                                     砖砌条基
                                
                                 
                                     2
                                     基础深度
                                     -1.2m
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除砖基础
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     旧砖堆放
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 50.97
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             砖细工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 10
                                 沪200104002002
                                 砖墙拆除-480
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     青砖
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度
                                     480
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     考虑旧料回收利用，采用保护性拆除
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含拆除过梁等构件,建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 418.63
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 沪200104002004
                                 砖墙拆除-370
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     青砖
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度
                                     370
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     考虑旧料回收利用，采用保护性拆除
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含拆除过梁等构件,建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 沪200104002003
                                 砖墙拆除-200
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     青砖
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度
                                     200
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     考虑旧料回收利用，采用保护性拆除
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含拆除过梁等构件,建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 15.74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 沪200104002001
                                 砖墙拆除-100
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     青砖
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度
                                     100
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     考虑旧料回收利用，采用保护性拆除
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含拆除过梁等构件,建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 68.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 020101002001
                                 实心砖墙-外墙200
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     小青砖 85*170*45mm(利旧率50%)
                                
                                 
                                     2
                                     墙体类型
                                     外墙
                                
                                 
                                     3
                                     墙体厚度
                                     200mm
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级
                                     M7.5混合砂浆
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选砖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝、打点
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 8.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 020101002002
                                 实心砖墙-外墙480
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     小青砖 85*170*45mm(利旧率50%)
                                
                                 
                                     2
                                     墙体类型
                                     外墙
                                
                                 
                                     3
                                     墙体厚度
                                     480mm
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级
                                     M7.5混合砂浆
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含糙砌拔檐、冰盘檐、垛头、盘头
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选砖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝、打点
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 195.86
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 020101002003
                                 实心砖墙-外墙100
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     小青砖 85*170*45mm(利旧率50%)
                                
                                 
                                     2
                                     墙体类型
                                     外墙
                                
                                 
                                     3
                                     墙体厚度
                                     100mm
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级
                                     M7.5混合砂浆
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选砖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝、打点
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.81
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 020101002004
                                 实心砖墙-内墙100
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     小青砖 85*170*45mm(利旧率50%)
                                
                                 
                                     2
                                     墙体类型
                                     内墙
                                
                                 
                                     3
                                     墙体厚度
                                     100mm
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级
                                     M7.5混合砂浆
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选砖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝、打点
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 010502021001
                                 构造柱
                                 
                                     1
                                     混凝土种类
                                     商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     C25
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 13.99
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 010505011001
                                 构造柱模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用(含层高超3.6m模板增加费用)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 75.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 010506001001
                                 现浇混凝土用钢筋
                                 
                                     1
                                     钢筋种类、规格
                                     HPB300、HRB335、HRB400、HRB500 综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     钢筋的施工损耗、成型费用、为钢筋施工所有措施费用（如垫铁、马镫等）应综合考虑在报价中
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     钢筋制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋安装、固定
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钢筋连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 t
                                 9.25
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             楼地面工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 21
                                 020701001001
                                 翻铺现有方砖面层 400*400*50方砖
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     400*400*50方砖，十字缝(利用率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     勾缝材料种类
                                     油灰擦缝
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     采用保护性拆除、翻铺，考虑旧料回收利用，综合单价需包含破损的梅花桩修复
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选砖及砖加工、切割
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆调制及铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺砖
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     钻生
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 123.65
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 020701001002
                                 拆除原有地坪恢复方砖 400*400*50方砖
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     400*400*50方砖，十字缝
                                
                                 
                                     2
                                     勾缝材料种类
                                     油灰擦缝
                                
                                 
                                     3
                                     地面基层做法
                                     青砖砌筑梅花桩,掺建筑胶水泥浆一道,100厚C20混凝土垫层
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     拆除现状方砖地坪、水泥地坪、室外道路及基层(挖深满足新铺方砖地坪要求)，恢复方砖地坪
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选砖及砖加工、切割
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆调制及铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺砖
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     钻生
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 101.35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 011102003001
                                 块料楼地面 400*400*10防滑地砖(卫生间)
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     400*400*10防滑地砖
                                
                                 
                                     2
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚水泥砂浆找坡
                                
                                 
                                     3
                                     防水层材料种类及强度等级
                                     一道防水卷材
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     基层说明
                                     方砖基层工程量另计
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 27.87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 011102003002
                                 拆除水泥地坪恢复45mm厚小青砖(新铺)
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     小青砖，45mm厚(规格详设计要求)
                                
                                 
                                     2
                                     勾缝材料种类
                                     详设计图纸说明
                                
                                 
                                     3
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层;
                                
                                 
                                     4
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     150厚三七灰土基础垫层,垫层施工时放出排水坡度
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     现状水泥地坪拆除后，恢复小青砖地坪
                                
                                 
                                     6
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 22.57
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 020702004001
                                 翻铺170mm金山石板面层
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     170mm厚金山石石板(利旧率50%)
                                
                                 
                                     2
                                     原结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     现状金山石板面层翻挖、重铺
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石板、块石制作及切边
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆调制及铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺石板、块石
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     守缝、勾缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 15.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 020702004002
                                 基础开挖拆铺170mm金山石板面层
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     170mm厚金山石石板
                                
                                 
                                     2
                                     原结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     现状金山石板基础开挖拆除、重铺
                                
                                 
                                     4
                                     垫层厚度、材料种类及强度等级
                                     150厚三七灰土基础垫层,垫层施工时放出排水坡度
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石板、块石制作及切边
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆调制及铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺石板、块石
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     守缝、勾缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 1.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 020512001001
                                 修复木地板面层
                                 
                                     1
                                     板厚度
                                     30mm厚*120mm宽木地板(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     基层做法
                                     修缮地垄墙及φ160圆木龙骨栅(表面刷防腐剂)
                                
                                 
                                     4
                                     保(防)护层材料种类、涂刷遍数
                                     所有木地板背面满刷氟化钠防腐剂，修缮及恢复破损、缺失的木格栅表面刷防腐剂
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     修缮完成后,用磨地板机分三次磨平,边角用小磨光机磨光,并多次在木地板表面揩擦油粉,填满缝及棕眼,砂皮磨光
                                
                                 
                                     6
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 18.31
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 020512001002
                                 拆除旧地坪恢复木地板(地面)
                                 
                                     1
                                     板厚度
                                     30mm厚*120mm宽木地板
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     基层做法
                                     新建地垄墙及φ160圆木龙骨栅(表面刷防腐剂)
                                
                                 
                                     4
                                     保(防)护层材料种类、涂刷遍数
                                     所有木地板背面满刷氟化钠防腐剂，修缮及恢复破损、缺失的木格栅表面刷防腐剂
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     修缮完成后,用磨地板机分三次磨平,边角用小磨光机磨光,并多次在木地板表面揩擦油粉,填满缝及棕眼,砂皮磨光
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     现状水泥地坪、木地板地坪拆除，恢复木地板面层
                                
                                 
                                     7
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 30.83
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 020201001001
                                 翻铺170mm厚金山石阶沿石面层
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     170mm厚金山石阶沿石(利旧率20%)
                                
                                 
                                     2
                                     原结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     现状金山石板面层翻挖、重铺
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石构件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 5.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 020702004003
                                 拆除现状地坪新铺170mm金山石阶沿石
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     170mm厚金山石阶沿石
                                
                                 
                                     2
                                     原结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层
                                
                                 
                                     3
                                     垫层厚度、材料种类及强度等级
                                     150厚三七灰土基础垫层,垫层施工时放出排水坡度
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     拆除现状阶沿石、道路、水泥地坪,重铺阶沿石
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石板、块石制作及切边
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆调制及铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺石板、块石
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     守缝、勾缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 12.35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 020201006001
                                 调换鼓蹬石
                                 
                                     1
                                     石料种类、构件规格尺寸
                                     金山石鼓蹬石，规格样式同现状(d+120)*130
                                
                                 
                                     2
                                     石表面加工要求及等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     调换鼓蹬
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石构件制作、雕刻、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 只
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 020202004001
                                 调换覆盆石
                                 
                                     1
                                     石料种类、构件规格尺寸
                                     金山石覆盆石，规格样式同现状(400*400*150)
                                
                                 
                                     2
                                     石表面加工要求及等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     调换覆盆石
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石构件制作、雕刻、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 只
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 020201006002
                                 新增鼓蹬
                                 
                                     1
                                     石料种类、构件规格尺寸
                                     金山石鼓蹬,(d+80)*(d+80)*130
                                
                                 
                                     2
                                     石表面加工要求及等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石构件制作、雕刻、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 只
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 020202004002
                                 新增覆盆石
                                 
                                     1
                                     石料种类、构件规格尺寸
                                     金山石覆盆石，规格样式同现状(350*350*150)
                                
                                 
                                     2
                                     石表面加工要求及等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     石构件制作、雕刻、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 只
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 020512001003
                                 翻铺木地板(楼面)
                                 
                                     1
                                     板厚度
                                     30mm厚*120mm宽木地板(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     保(防)护层材料种类、涂刷遍数
                                     所有木地板背面满刷氟化钠防腐剂，修缮及恢复破损、缺失的木格栅表面刷防腐剂
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状木楼板保护性拆除，重铺木楼板
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 246.14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 050307020001
                                 金山石成品地漏 250*250
                                 
                                     1
                                     名称及材质
                                     金山石金钱地漏
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     250*250
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             木作工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 37
                                 020502001004
                                 更换圆梁
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     圆梁
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     φ180、φ200、φ220等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的格栅拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 020502001005
                                 修缮圆梁
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     圆梁
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     φ180、φ200、φ220等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于梁身裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、校正起拱、除尘
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 020502002006
                                 更换矩形梁
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     矩形梁
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*120
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的格栅拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 020502002007
                                 修缮矩形梁
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     矩形梁
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*120
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于梁身裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、校正起拱、除尘
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.34
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 020503007001
                                 更换随梁枋
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     随梁枋
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*120、100*300等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的格栅拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 020503007002
                                 修缮随梁枋
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     随梁枋
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*120、100*300等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于枋身裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、校正起拱、除尘
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.29
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 020503009001
                                 更换穿插枋
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     穿插枋
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*120、100*220、φ180等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的格栅拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 020503009002
                                 修缮穿插枋
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     穿插枋
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*120、100*220、φ180等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于枋身裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、校正起拱、除尘
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 020501004002
                                 修缮童柱
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     修缮童柱
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于柱身裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、榫卯紧固
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 020503001005
                                 更换圆檩(桁)
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     直径200-240檩条，详设计图纸(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的木檩拆除、更换
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 10.16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 020503001006
                                 木檩修缮
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     直径200-240檩条，详设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于檩身裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、校正起拱、除尘
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.04
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 020503005001
                                 更换连机
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     详设计图纸要求尺寸(利旧率60%)
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的木檩拆除、更换
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.43
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 020504003002
                                 更换承重、短川
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     承重、短川
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*350、100*320、140*350、200*460
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的格栅拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 2.07
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 020504003004
                                 修缮承重、短川
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     承重、短川
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*350、100*320、140*350、200*460
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于承重、短川裂缝嵌补、朽烂部位剔补、榫卯检修加固、加暗箍 / 铁件、校正起拱、除尘
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 2.07
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 020502002003
                                 新增木格栅
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木格栅
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     100*240
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 1.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 52
                                 020502002004
                                 更换木格栅
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木格栅
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     140*250、100*300、90*250
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的格栅拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 3.35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 020502002005
                                 修缮木格栅
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木格栅(利旧率50%)
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     140*250、100*300、90*250
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     按设计图纸要求进行修缮，包含但不限于包含校正格栅、断格条局部镶补、榫头加固、清灰
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 2.71
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 020505002003
                                 矩形椽 50×70mm
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     50×70mm方椽,中心间距220mm(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     刨光要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类、涂刷遍数
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 6.22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 020508018001
                                 封檐板
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     按现状封檐板
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 35.98
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 020508017001
                                 瓦口板
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     按现状瓦口板
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 78.95
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 020503003001
                                 扶脊木
                                 
                                     1
                                     构件截面尺寸
                                     按现状帮脊木
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求3
                                     
                                
                                 m3
                                 1.05
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 020501001005
                                 更换木柱φ200、φ240
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木柱
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     φ200、φ240
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的木柱拆除、更换
                                
                                 
                                     5
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     含贴架木柱、木柱
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 020501002001
                                 木柱150*150
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木柱
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     150*150
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 020501001006
                                 木柱墩接
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木柱墩接
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     现状糟朽、严重开裂的木柱拆除、墩接,做法详结施03,详图五、六
                                
                                 
                                     4
                                     废弃料场内、外运输及处置
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 根
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 61
                                 020501001007
                                 修缮木柱
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     修缮木柱
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     构件规格
                                     φ180、φ200、φ220、φ240
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     按设计图纸要求进行修缮(含贴架木柱、木柱),包含但不限于柱身剔补糟朽、柱脚加固 / 包镶修补、校正、榫卯检修
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 10.97
                                 false
                                 
                            
                             
                                 62
                                 020508032001
                                 修缮木作雕花板饰面
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     修缮木作雕花板饰面
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含但不限于雕花板除尘清污；检查板面、雕纹、起线；裂缝、细朽部位剔挖清理；木缝嵌补；局部残缺雕花小部位镶补、修刻复原；松动榫卯、背衬木筋加固；校正板面，紧固固定件；清理雕花凹槽内积灰杂物；原样保留原有雕刻纹样及形制
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 3.83
                                 false
                                 
                            
                             
                                 63
                                 沪200103002001
                                 木板壁(障水板)拆除
                                 
                                     1
                                     构件名称
                                     现状木板壁(障水板)
                                
                                 
                                     2
                                     拆除构件部位、规格
                                     内墙、外墙
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     考虑旧料回收利用，采用保护性拆除，综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除木构件
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     整理旧木料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 135.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 64
                                 020512003005
                                 新建木板壁
                                 
                                     1
                                     框、支条、梁截面尺寸、板厚度
                                     同现状木板壁,板条通高*120(W),按原样新做木板、龙骨
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 152.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 65
                                 020512003006
                                 修复木板壁
                                 
                                     1
                                     框、支条、梁截面尺寸、板厚度
                                     同现状木板壁,板条通高*120(W),按原样新做木板、龙骨
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     木板壁除尘清污；检查板壁、拼缝、背筋、木引；板面裂缝、局部朽坏剔挖清理；拼缝嵌补、板缝加楔紧固；松动背筋、木引校正加固；局部缺损木板小块镶补；校正板面平整度，修整板壁与木框接缝；清理木构件浮朽；保留原有板壁形制
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 48.04
                                 false
                                 
                            
                             
                                 66
                                 020512003007
                                 新建(恢复)障水板
                                 
                                     1
                                     内容
                                     新建(恢复)障水板(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     框、档规格
                                     上槛、下槛、穿带均为50*60mm,竖向龙骨50*60@600,
                                
                                 
                                     3
                                     板材规格
                                     内、外侧20厚杉木板
                                
                                 
                                     4
                                     防水要求
                                     外侧板朝内一侧覆3厚APP防水卷材，防腐防潮处理
                                
                                 
                                     5
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 29.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 67
                                 沪200106004001
                                 拆除木楼梯
                                 
                                     1
                                     木楼梯形式
                                     详设计图纸说明
                                
                                 
                                     2
                                     楼梯栏杆形式
                                     详设计图纸说明
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     工程量按计算规则以主墙间净面积计算
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除楼梯
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除栏杆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除平顶
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 15.95
                                 false
                                 
                            
                             
                                 68
                                 020512002001
                                 木楼梯
                                 
                                     1
                                     板厚度
                                     木楼梯 详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     刨光要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 15.95
                                 false
                                 
                            
                             
                                 69
                                 020412001001
                                 木楼梯栏杆 H=1130mm
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     木楼梯栏杆
                                
                                 
                                     2
                                     高度
                                     1130mm
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     刨光要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     构件运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接头灌缝、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 14.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 70
                                 020412001002
                                 恢复木扶手花饰栏板 H=1130mm
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     外侧花饰木栏板+内侧木板
                                
                                 
                                     2
                                     高度
                                     1130mm，详设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     刨光要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     综合单价需包含木制莲柱的修复
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     构件运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接头灌缝、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 16.29
                                 false
                                 
                            
                             
                                 71
                                 020508009001
                                 雀替
                                 
                                     1
                                     构件尺寸
                                     150*200*1000
                                
                                 
                                     2
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     3
                                     刨光要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 根
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             门窗工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 72
                                 沪200106013001
                                 拆除现有旧门窗
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     各类现状门窗综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 168.62
                                 false
                                 
                            
                             
                                 73
                                 05B001
                                 院墙仪门修缮
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     砖细仪门
                                
                                 
                                     2
                                     构件做法
                                     叠砌砖(石)、勒脚砖、砖细山尖、砖细博风、筑脊、铺瓦筑脊、粉刷、木作等,按图纸所示费用综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     按设计图纸要求，对破损的仪门进行修复，综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修复、砌筑、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 74
                                 05B002
                                 恢复窗楣
                                 
                                     1
                                     构件名称、类别
                                     按照图纸说明及要求恢复窗楣
                                
                                 
                                     2
                                     要求
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     砌筑、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 只
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 75
                                 020509013003
                                 更换木门M1
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     更换木门M1（1750*2500）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含拆旧,建筑垃圾外运及处置,恢复棋盘门(费用包括框、槛、抱框、五金件等的制作、安装)
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 4.38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 76
                                 020509013004
                                 新做木门M2
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做木门M2（800*2200）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 8.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 77
                                 05B012
                                 修缮木门M3
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮木门M3（800*2200）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 3.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 78
                                 05B013
                                 修缮木门M4
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮木门M4（1260*2680）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 3.38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 79
                                 05B014
                                 修缮木门M5
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮木门M5（4470*3500）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 15.65
                                 false
                                 
                            
                             
                                 80
                                 05B015
                                 修缮木门M6
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮木门M6（680*3500）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 4.76
                                 false
                                 
                            
                             
                                 81
                                 05B016
                                 修缮木门M6'
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮木门M6’（680*2520）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 3.43
                                 false
                                 
                            
                             
                                 82
                                 020509013005
                                 新做木门M7
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做木门M7（1800*3300）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 11.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 83
                                 020509013006
                                 新做木门M7'
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做木门M7’（1800*2110）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 7.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 84
                                 020509013007
                                 新做木门M8
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做木门M8（900*2600）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 7.02
                                 false
                                 
                            
                             
                                 85
                                 05B017
                                 修缮木门M9
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮木门M9（4400*2520）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 11.09
                                 false
                                 
                            
                             
                                 86
                                 020509013008
                                 新做木门M10
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做木门M10（2910*3470）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 20.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 87
                                 020509013009
                                 新做木门M11
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做木门M11（1100*2200）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 7.26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 88
                                 020509001003
                                 新做木窗C1
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     新做木窗C1（2110*1860）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     雕刻类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     7
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算(包含MLC1、MLC2隔扇的下部裙板)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 7.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 89
                                 020509001004
                                 新做木窗C2
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     新做木窗C2（2800*1410）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     雕刻类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     7
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算(包含MLC1、MLC2隔扇的下部裙板)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 7.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 90
                                 020412004003
                                 新做水泥格漏窗C3
                                 
                                     1
                                     名称
                                     新做水泥格漏窗C3（1410*1610）
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     混凝土预制
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     构件运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接头灌缝、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 4.54
                                 false
                                 
                            
                             
                                 91
                                 020509001005
                                 新做木窗C4
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     新做木窗C4（3000*1410）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     雕刻类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     7
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算(包含MLC1、MLC2隔扇的下部裙板)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 12.69
                                 false
                                 
                            
                             
                                 92
                                 020509001006
                                 新做木窗C5
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     新做木窗C5（2760*1410）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     雕刻类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     7
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算(包含MLC1、MLC2隔扇的下部裙板)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 7.78
                                 false
                                 
                            
                             
                                 93
                                 020509001007
                                 新做木窗C6
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     新做木窗C6（2880*1600）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     雕刻类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     7
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算(包含MLC1、MLC2隔扇的下部裙板)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 9.22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 94
                                 020509002007
                                 修缮木窗C7
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     木窗C7（1070*1800）
                                
                                 
                                     2
                                     工作内容
                                     新做外木板窗、新做中间铁艺窗、修缮内层木窗、恢复木制窗套
                                
                                 
                                     3
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     雕刻种类、形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     9
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     10
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     11
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 15.41
                                 false
                                 
                            
                             
                                 95
                                 020509002008
                                 修缮木窗C8
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     木窗C8（1070*1640）
                                
                                 
                                     2
                                     工作内容
                                     新做外木板窗、新做中间铁艺窗、修缮内层木窗、恢复木制窗套
                                
                                 
                                     3
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     雕刻种类、形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     9
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     10
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     11
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 12.28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 96
                                 020509001008
                                 新做木窗C9
                                 
                                     1
                                     构造形式
                                     新做木窗C9（1840*1410）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺、装芯截面尺寸
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     摇梗、楹子做法
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     雕刻类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃类型
                                     5mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     7
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算(包含MLC1、MLC2隔扇的下部裙板)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 5.19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 97
                                 05B018
                                 修缮门连窗MLC1
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮门连窗MLC1（4120*3505）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 14.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 98
                                 05B019
                                 修缮门连窗MLC2
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     修缮门连窗MLC1（4120*3505）
                                
                                 
                                     2
                                     修缮内容
                                     按设计图纸说明要求进行修缮
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含修复框、槛、抱框、五金件等的制作、安装,包含但不限于校正门扇、修裂缝、补板缝、检修门轴、修穿带、紧固木销、局部剔补小朽洞，不换整扇板
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     清单量按框外围面积计算
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、修缮、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 12.11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 99
                                 020509013010
                                 新做门连窗MLC1
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做门连窗MLC1（4120*3505）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 14.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 100
                                 020509013011
                                 新做门连窗MLC2
                                 
                                     1
                                     门形式
                                     新做门连窗MLC2（4120*2940）
                                
                                 
                                     2
                                     框边挺截面尺寸、板厚度
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     木材品种
                                     杉木
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含框、槛、抱框、五金件等的制作、安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     清单量按边抹外围垂直投影面积计算
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     样活
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕刻
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷保(防)护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 12.11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 101
                                 010808001001
                                 木门窗套
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     恢复杉木窗套
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料品种、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立筋制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     线条安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 94.97
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             粉刷工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 102
                                 05B007
                                 修缮腰线
                                 
                                     1
                                     内容
                                     根据现场实际情况，结合图纸要求修缮腰线
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     砌砖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粉刷
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 36.38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 103
                                 020803010001
                                 拔檐、冰盘檐粉刷
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     拔檐、冰盘檐
                                
                                 
                                     2
                                     底层粉刷做法
                                     12厚水硬性石灰砂浆,3厚纸筋灰面层
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理方式
                                     外刷石灰水一道,涂刷憎水剂两道
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     下麻钉
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     底层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     粉线角
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     做假缝
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     养护
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 173.98
                                 false
                                 
                            
                             
                                 104
                                 011201001001
                                 新砌外墙 纸筋灰粉刷
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     外墙
                                
                                 
                                     2
                                     底层粉刷做法
                                     12厚水硬性石灰砂浆,3厚纸筋灰面层
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理方式
                                     外刷石灰水一道,涂刷憎水剂两道
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含垛头、盘头等部位的砖细粉刷
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 559.68
                                 false
                                 
                            
                             
                                 105
                                 011201001003
                                 外墙老墙面修缮 纸筋灰粉刷
                                 
                                     1
                                     保护修缮.1
                                     纸筋灰墙面层酥松、剥落,但基层强度和整体性较好,宜凿除面层,局部修补。总厚度不超过12厚
                                
                                 
                                     2
                                     保护修缮.2
                                     对原纸筋灰墙面进行墙面扫灰处理,整体排查纸筋灰粉刷层保存情况及粘结强度。对存在的空鼓,疏松部位进行处理,如面层空鼓仅需对面层部位进行凿除并对周围进行灰粉、粉尘的清扫。局部修补应接缝平整、紧密,分界面方正平直,接缝宜设在墙面的引线、阴角、线脚凹口处。
                                
                                 
                                     3
                                     保护修缮.3
                                     粉刷层裂缝、空鼓的修补:a.清理裂缝或空鼓部位;首先清理开裂、空鼓处的灰尘和杂物,保证表面干燥清洁。b.保留原纸筋灰机理,涂刷憎水剂两道;
                                
                                 
                                     4
                                     要求
                                     综合单价需包含检修铁质扒钉、建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 368.57
                                 false
                                 
                            
                             
                                 106
                                 011201001002
                                 内墙混合粉刷
                                 
                                     1
                                     粉刷做法
                                     20厚1:1:6混合砂浆(DP5.0)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 405.38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 107
                                 011201001004
                                 内墙老墙面铲除及重粉纸筋灰粉刷
                                 
                                     1
                                     粉刷做法
                                     20厚1:1:6混合砂浆(DP5.0)
                                
                                 
                                     2
                                     基层处理
                                     墙面粉刷层凿除至青砖层,对青砖基层进行处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,要洒水润湿。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 462.54
                                 false
                                 
                            
                             
                                 108
                                 011203003001
                                 400*800*10灰色瓷砖
                                 
                                     1
                                     面层材料品种、规格
                                     400*800*10灰色瓷砖，瓷砖缝采用防霉填缝剂
                                
                                 
                                     2
                                     结合层材料、做法
                                     5厚瓷砖胶
                                
                                 
                                     3
                                     防水材料、做法
                                     两道聚合物水泥基防水涂料
                                
                                 
                                     4
                                     基层粉刷材料
                                     9厚DP15干混抹灰砂浆打底(等效传统1:3水泥砂浆),6厚聚合物防水水泥砂浆基层分层抹灰
                                
                                 
                                     5
                                     基层处理
                                     老墙面需凿除至青砖层,对青砖基层进行处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,要洒水润湿。
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 86.05
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             油漆、涂料工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 109
                                 020901002001
                                 封檐板油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 75.11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 110
                                 020903001002
                                 椽子油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 298.63
                                 false
                                 
                            
                             
                                 111
                                 020904001001
                                 梁、川、枋、檩条、雀替等上架构件油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 642.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 112
                                 020908001001
                                 柱、童柱类等下架构件油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 264.12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 113
                                 020909006001
                                 木板壁、障水板油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 225.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 114
                                 020909007001
                                 木楼(地)板油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 289.35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 115
                                 020907001001
                                 木楼板底面油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 253.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 116
                                 020909008001
                                 木楼梯油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 14.92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 117
                                 020909010002
                                 木扶手油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 14.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 118
                                 020909009002
                                 栅栏、栏杆油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 16.29
                                 false
                                 
                            
                             
                                 119
                                 020909001001
                                 木门油漆
                                 
                                     1
                                     门类型
                                     各类木门(含库门、直拼门、屏门、长窗等)综合
                                
                                 
                                     2
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     3
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     4
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 157.95
                                 false
                                 
                            
                             
                                 120
                                 020909002001
                                 木窗油漆
                                 
                                     1
                                     门类型
                                     各类木窗(短窗、木质拼板窗等)综合
                                
                                 
                                     2
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     3
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     4
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 92.07
                                 false
                                 
                            
                             
                                 121
                                 020906002002
                                 花板、云龙花板油漆
                                 
                                     1
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     表面打磨平整后,古建筑专用熟桐油涂刷两遍;涂刷水性膨胀型透明防火涂料
                                
                                 
                                     2
                                     具体做法
                                     1.原有木构件全部进行拆白,清除原有油饰。施涂前,应清除木质基层上的灰尘、污垢,表面的钉眼、缝隙、毛刺、脂囊用腻子填补磨光,节疤、松脂部位应用虫
胶漆封闭。2.新补配构件应做旧与原构件颜色协调但还应与老构件看得出区别。
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求
                                     详设计图纸7.13油饰修缮技术要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层做地仗或刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料调制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     油漆成活
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 3.83
                                 false
                                 
                            
                             
                                 122
                                 011404001001
                                 内墙面喷刷涂料
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     砖墙面
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     刮腻子两道
                                
                                 
                                     3
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     白色无机涂料一底二度
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 745.68
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             屋面工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 123
                                 沪200102001001
                                 瓦屋面拆除
                                 
                                     1
                                     瓦片种类
                                     现状小青瓦、脊瓦、花边滴水
                                
                                 
                                     2
                                     拆除内容
                                     拆除原有屋面,揭瓦亮椽,(含小青瓦、脊瓦、花边滴水、望砖、封檐板、需更换的檩条、椽子等)
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     考虑旧料回收利用，采用保护性拆除，综合单价需包含建筑垃圾外运及处置费用
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     原有不锈钢檐沟一并拆除
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除瓦片
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除椽子
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 391.01
                                 false
                                 
                            
                             
                                 124
                                 020603003001
                                 小青瓦屋面
                                 
                                     1
                                     屋面类型
                                     小青瓦,盖瓦盖七留三,底瓦搭接“盖六露四”(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     坐浆配合比及强度等级
                                     1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的8-10%纸筋卧浆,最厚处20厚
                                
                                 
                                     3
                                     青瓦屋面下做法1
                                     垂直于勒望设30-40宽,6-10厚木条,与木勒望或木椽钉牢,间距按实际情况调整；满铺防滑垄304钢丝网,丝径0.4左右,网孔20x20mm,确保其耐久性,用螺钉固定(防下滑)
                                
                                 
                                     4
                                     防水材料
                                     4mm厚自粘性高聚物改性沥青砂面防水卷材(跨屋脊铺设,搭接长度不小于300mm)，不得采用热熔法施工
                                
                                 
                                     5
                                     勒望、望砖处理
                                     原有望砖经挑选后适用于屋面修补,不足用新望砖,望砖规格同现状210*105*17(望砖利旧率10%)
椽子举折间需设67厚15木勒望,位于椽子交接处,与檩条及椽子钉牢,表面涂刷防腐剂
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选材
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺底灰
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺瓦
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     涂刷表面
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 391.01
                                 false
                                 
                            
                             
                                 125
                                 020601007001
                                 斜沟瓦
                                 
                                     1
                                     瓦件类型
                                     斜沟瓦
                                
                                 
                                     2
                                     瓦件规格
                                     小青瓦
                                
                                 
                                     3
                                     坐浆配合比及强度等级
                                     1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的8-10%纸筋卧浆,最厚处20厚
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选材
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铁件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺底灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     铺瓦
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     涂刷表面
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 4.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 126
                                 020601004001
                                 滚筒脊
                                 
                                     1
                                     脊件品种、规格尺寸
                                     滚筒脊
                                
                                 
                                     2
                                     铁件种类、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆种类及配合比
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     综合单价需包含刷黑，保持与瓦片颜色一致
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选材
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铁件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     涂刷表层
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 45.21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 127
                                 020601006001
                                 檐口附件(花边、滴水)
                                 
                                     1
                                     瓦件类型
                                     花边、滴水(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     瓦件规格
                                     小青瓦
                                
                                 
                                     3
                                     坐浆配合比及强度等级
                                     1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的8-10%纸筋卧浆,最厚处20厚
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选材
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铁件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺底灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     铺瓦
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     涂刷表面
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 32.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 128
                                 020601006002
                                 檐头附件(花边瓦)
                                 
                                     1
                                     瓦件类型
                                     花边瓦(利旧率10%)
                                
                                 
                                     2
                                     瓦件规格
                                     小青瓦
                                
                                 
                                     3
                                     坐浆配合比及强度等级
                                     1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的8-10%纸筋卧浆,最厚处20厚
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选材
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铁件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺底灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     铺瓦
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     涂刷表面
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 47.41
                                 false
                                 
                            
                             
                                 129
                                 010901007001
                                 屋面不锈钢檐沟
                                 
                                     1
                                     构件部位
                                     恢复屋面不锈钢檐沟
                                
                                 
                                     2
                                     构件品种、规格、尺寸
                                     详设计图纸要求，与现状同款
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     表面喷氟碳漆
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     天沟、檐沟安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     配件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接缝、嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 48.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 130
                                 010902005001
                                 屋面不锈钢排水管
                                 
                                     1
                                     排水管品种、规格
                                     不锈钢落水管60*90
                                
                                 
                                     2
                                     构件品种、规格、尺寸
                                     详设计图纸要求，与现状同款
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     表面喷氟碳漆
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     排水管及配件安装、固定
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     雨水斗、山墙出水口、雨水篦子安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接缝、嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     刷漆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 53.86
                                 false
                                 
                            
                             
                                 131
                                 020601003001
                                 围墙瓦顶
                                 
                                     1
                                     屋面类型
                                     蝴蝶瓦围墙瓦顶
                                
                                 
                                     2
                                     瓦件规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     灰浆种类及配合比
                                     1:1:4水泥白灰砂浆加石灰重的8-10%纸筋卧浆,最厚处20厚
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     综合单价需包含刷黑，保持与瓦片颜色一致
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选材
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灰浆调制
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铁件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     铺灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     轧楞
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     铺瓦
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     涂刷表面
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 4.11
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             9
                             其他工程
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 132
                                 011505003001
                                 镜面玻璃 1400*2200
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     2
                                     框材质、断面尺寸
                                     1400*2200
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃及框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 6.16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 133
                                 011505001001
                                 大理石洗漱台
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     大理石洗漱台
                                
                                 
                                     2
                                     支架品种、规格
                                     详设计、及设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 2.06
                                 false
                                 
                            
                             
                                 134
                                 011207003001
                                 成品隔断
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     成品隔断(详设计图纸要求)
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 25.9
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                         
                             3
                             021001001003
                             综合脚手架
                             项
                             
                             1
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                    
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     安装工程
                     
                         
                             1
                             给排水系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 031001008001
                                 给水PPR管(S5级)DN32
                                 
                                     1
                                     材质
                                     PPR管(S5级)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN32
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     冷水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 16.67
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 031001008002
                                 给水PPR管(S5级)DN25
                                 
                                     1
                                     材质
                                     PPR管(S5级)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN25
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     冷水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 40.53
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 031001008003
                                 给水PPR管(S5级)DN20
                                 
                                     1
                                     材质
                                     PPR管(S5级)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN20
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     冷水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 21.67
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 031001008004
                                 给水PPR管(S5级)DN15
                                 
                                     1
                                     材质
                                     PPR管(S5级)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN15
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     冷水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 44.02
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 031001008005
                                 UPVC排水管De200
                                 
                                     1
                                     材质
                                     UPVC排水管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De200
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     采用承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     污、废水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 14.95
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 031001008006
                                 UPVC排水管De110
                                 
                                     1
                                     材质
                                     UPVC排水管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De110
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     采用承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     污、废水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 27.03
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 031001008007
                                 UPVC排水管De75
                                 
                                     1
                                     材质
                                     UPVC排水管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De75
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     采用承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     污、废水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 25.83
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 031001008008
                                 UPVC排水管De50
                                 
                                     1
                                     材质
                                     UPVC排水管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De50
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     采用承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     污、废水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 031002001001
                                 角阀 DN25
                                 
                                     1
                                     类型
                                     角阀 
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN25
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 031002001002
                                 自动排气阀 DN15
                                 
                                     1
                                     类型
                                     自动排气阀
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN15
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     包含DN15截止阀
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 031002011001
                                 水表井（含水表、阀门等） DN32
                                 
                                     1
                                     类型
                                     水表井（含水表、阀门等）
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN32
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     附件配置
                                     1个水表+1个止回阀+1个闸阀等
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     综合单价需包含水表井的所有费用
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     组装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 组
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 040205001001
                                 污水监测井
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     污水监测井
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     污水检查井应带流槽
                                
                                 
                                     3
                                     盖板材质、规格
                                     雨污水检查井采用成品塑料检查井
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     参照08SS523施工
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井身砌筑
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     勾缝(抹面)
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 座
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 031003014001
                                 地漏 De75
                                 
                                     1
                                     类型
                                     地漏
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                      De75
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 031003014002
                                 清扫口 De110
                                 
                                     1
                                     类型
                                     清扫口
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                      De110
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 031003003001
                                 感应水嘴洗脸盆
                                 
                                     1
                                     类型
                                     感应水嘴洗脸盆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     包括配套五金等配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 组
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 031003006001
                                 下出水低水箱坐式大便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     下出水低水箱坐式大便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     附件名称、数量
                                     包括配套五金等配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 组
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 031003007001
                                 感应式冲洗阀小便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     感应式冲洗阀小便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     附件名称、数量
                                     包括配套五金等配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 组
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 031003008001
                                 拖布池
                                 
                                     1
                                     类型
                                     拖布池
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含水龙头，包括配套五金等配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 组
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             雨水系统
                             通用安装工程
                             
                                 19
                                 031001008009
                                 UPVC雨水管De200
                                 
                                     1
                                     材质
                                     UPVC雨水管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De200
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     采用承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     雨水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 17.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 031001008010
                                 UPVC雨水管De160
                                 
                                     1
                                     材质
                                     UPVC雨水管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De160
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     采用承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     雨水
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 22.19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040205001002
                                 雨水监测井
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     雨水监测井
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     雨水检查井应带沉砂底座
                                
                                 
                                     3
                                     盖板材质、规格
                                     雨污水检查井采用成品塑料检查井
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     参照08SS523-30施工
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井身砌筑
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     勾缝(抹面)
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 座
                                 3
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             消火栓系统
                             通用安装工程
                             
                                 22
                                 030901010001
                                 轻便消防水龙（箱内安装真空破坏器）
                                 
                                     1
                                     安装方式
                                     轻便消防水龙
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                      DN20
                                
                                 
                                     3
                                     附件材质、规格
                                     箱内安装真空破坏器,水带长度30米
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     做法见12S108-2第42页
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     箱体及消火栓安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     配件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030910002001
                                 含箱手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC5*2）
                                 
                                     1
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     含箱手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC5*2）
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             电气系统
                             通用安装工程
                             
                                 24
                                 030402011001
                                 电度表箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电度表箱
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据系统图定制
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     基础形式、材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     接线端子材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     要求
                                     包含电气系统图中所有内容
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 030402011002
                                 配电箱AP
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱AP
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据系统图定制
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     基础形式、材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     接线端子材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     要求
                                     包含电气系统图中所有内容
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 030402011003
                                 配电箱AL
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱AL
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据系统图定制
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     基础形式、材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     接线端子材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     要求
                                     包含电气系统图中所有内容
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 030402011004
                                 A型应急照明配电箱ALE
                                 
                                     1
                                     名称
                                     A型应急照明配电箱ALE
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据系统图定制
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     基础形式、材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     接线端子材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     要求
                                     包含电气系统图中所有内容
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 030402011005
                                 IP56检修隔离开关箱（空调外机）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     IP56检修隔离开关箱（空调外机）
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据系统图定制
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     基础形式、材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     接线端子材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     要求
                                     包含电气系统图中所有内容
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 030412001001
                                 电气配管 SC80
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC80
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 52.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 030412001002
                                 电气配管 SC40
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC40
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 21.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 030412001003
                                 电气配管 SC25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC25
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 13.93
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 030412001004
                                 电气配管 SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC20
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 1261.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 030412001005
                                 金属软管 DN20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     金属软管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN20
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 030409001001
                                 电力电缆BBTRZ-2x4+E4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     BBTRZ
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     2x4+E4
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     电压(kV)
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     敷设方式
                                     桥架或穿管
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 10.62
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 030409001002
                                 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1k-5*6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     WDZC-YJY-0.6/1k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     5*6
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     电压(kV)
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     敷设方式
                                     桥架或穿管
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 26.83
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 030409001003
                                 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1k-5*10
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     WDZC-YJY-0.6/1k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     5*10
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     电压(kV)
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     敷设方式
                                     桥架或穿管
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 030409001004
                                 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1k-4x35+1x16
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     WDZC-YJY-0.6/1k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     4x35+1x16
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     电压(kV)
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     敷设方式
                                     桥架或穿管
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 38.39
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 030409001005
                                 电力电缆YJY-0.6/1k-4x50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     YJY-0.6/1k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     4x50
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     电压(kV)
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     敷设方式
                                     桥架或穿管
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 030409003001
                                 电力电缆头 50mm2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆头
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     35mm2
                                
                                 
                                     4
                                     材质、类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     安装部位
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆头制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     电缆头接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 030409003002
                                 电力电缆头 35mm2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电力电缆头
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     35mm2
                                
                                 
                                     4
                                     材质、类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     安装部位
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电缆头制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     电缆头接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 030412004001
                                 配线WDZCNH-BYJ-450/750-4mm2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内或桥架
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZCNH-BYJ-450/750
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     4mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 48.37
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 030412004002
                                 配线WDZC-BYJ-450/750-2.5mm2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内或桥架
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZC-BYJ-450/750
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     2.5mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 3331.74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 030412004003
                                 配线WDZBN-RYJS-2x2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内或桥架
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZBN-RYJS
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     2*2.5
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 203.22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 030413001001
                                 普通吸顶灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     普通吸顶灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 10W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 030413001002
                                 防水防尘筒灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     防水防尘筒灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 10W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     嵌入式
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 030413003001
                                 单管荧光灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 1*18W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 030413003002
                                 双管荧光灯 2*18W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 2*18W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 030413003003
                                 双管荧光灯 2*28W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 2*28W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 030413003004
                                 三管荧光灯 3*24W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 3*24W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 030413003005
                                 三管荧光灯 3*26W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 3*26W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 030413003006
                                 三管荧光灯 3*28W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 3*28W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 52
                                 030413003007
                                 三管荧光灯 3*30W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三管荧光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V 3*30W T8管
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装/吸顶
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 030413001003
                                 A型应急双头灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     A型应急双头灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V,3W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 030413001004
                                 人员疏散指示灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     人员疏散指示灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     N8328(9)   1W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 030413001005
                                 疏散出口指示灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     疏散出口指示灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V,3W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 030413001006
                                 安全出口指示灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     安全出口指示灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     220V,3W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 040801029001
                                 一位单极暗开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     一位单极暗开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V 10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装,距地1.3m
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装、调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 040801029002
                                 双位单极暗开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双位单极暗开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V 10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装,距地1.3m
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装、调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 040801029003
                                 三位单极暗开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三位单极暗开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V 10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装,距地1.3m
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装、调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 040801029004
                                 三位单极暗开关(防溅）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三位单极暗开关(防溅）
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V 10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装,距地1.3m
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装、调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 61
                                 030413014001
                                 单相二极三极暗插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单相二、三极组合插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V 10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     墙上暗设
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 62
                                 030413014002
                                 单相二极三极暗插座（防溅）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单相二极三极暗插座（防溅）
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V 10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     墙上暗设
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 63
                                 030412006001
                                 灯头盒、接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灯头盒、接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 131
                                 false
                                 
                            
                             
                                 64
                                 030412006002
                                 开关盒、插座盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开关盒、插座盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 82
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             防雷接地
                             通用安装工程
                             
                                 65
                                 030410005001
                                 屋顶接闪带热镀锌圆钢φ12
                                 
                                     1
                                     名称
                                     屋顶接闪带
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     热镀锌圆钢
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     φ12
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     接闪带制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 109.41
                                 false
                                 
                            
                             
                                 66
                                 040806003001
                                 避雷引下线-热镀锌扁钢40X4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     避雷引下线
                                
                                 
                                     2
                                     安装部位
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     引下线利用一根40X4热镀锌扁钢(6处)
沿侧墙暗敷设至一层,与人工接地网牢固焊接连通
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     避雷引下线制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     断接卡子、箱制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     补刷(喷)油漆
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 66.66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 67
                                 030410002001
                                 接地体-不锈钢扁钢40*4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接地体
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     不锈钢扁钢
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     40*4
                                
                                 
                                     4
                                     安装部位
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     室外母线挖填土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地母线制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 110.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 68
                                 030410002002
                                 接地母线-热镀锌扁钢25*4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接地母线
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     热镀锌扁钢
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     25*4
                                
                                 
                                     4
                                     安装部位
                                     沿墙
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     室外母线挖填土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地母线制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 3.68
                                 false
                                 
                            
                             
                                 69
                                 030410001001
                                 接地极-50x50x5不锈钢角钢,L=2.5米
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接地极
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     不锈钢角钢
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     50x50x5,L=2.5米
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     接地极(板、桩)制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 根
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 70
                                 030410007001
                                 局部等电位端子箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     局部等电位端子箱
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 71
                                 030410007002
                                 总等电位端子箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     总等电位端子箱
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             火灾报警系统
                             通用安装工程
                             
                                 72
                                 030412001006
                                 电气配管 SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC20
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 338.11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 73
                                 030412004004
                                 配线WDZN-BYJ-2.5mm2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内或桥架
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZN-BYJ
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     2.5mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 182.04
                                 false
                                 
                            
                             
                                 74
                                 030412004005
                                 配线WDZN-RYJS-2*1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内或桥架
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZN-RYJS
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     2*1.5
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 263.09
                                 false
                                 
                            
                             
                                 75
                                 030904009001
                                 区域型火灾报警控制器(自带蓄电池)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     区域型火灾报警控制器(自带蓄电池)
                                
                                 
                                     2
                                     线制
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     控制点数量
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     显示器类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标识
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 76
                                 080803004001
                                 短路隔离器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     短路隔离器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     输出形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 77
                                 030904001001
                                 点型光电感烟探测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     点型光电感烟探测器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     线制
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     底座安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     探头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 78
                                 030904003001
                                 手动火灾报警按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     手动火灾报警按钮
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 79
                                 030904004001
                                 声光报警器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     声光报警器
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 80
                                 030904006001
                                 消防广播(扬声器)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     消防广播(扬声器)
                                
                                 
                                     2
                                     功率
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 81
                                 080803004002
                                 输出模块(广播模块)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     输出模块(广播模块)
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     输出形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 82
                                 080803004003
                                 输入输出模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     输入输出模块
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     输出形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 83
                                 030412006003
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灯头盒、接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 45
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             综合布线系统
                             通用安装工程
                             
                                 84
                                 030412001007
                                 电气配管 SC50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC50
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 85
                                 030412001008
                                 电气配管 SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     穿焊接钢管敷设
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC20
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 86
                                 030412001009
                                 电气配管 JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     套接紧定式电线管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 316.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 87
                                 030502003001
                                 配线 CAT6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     CAT6
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 316.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 88
                                 030502005001
                                 6芯室外铠装光纤
                                 
                                     1
                                     名称
                                     6芯室外铠装光纤
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     6芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 89
                                 030502010001
                                 单口信息插座面板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单口信息插座面板
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     执行标准: ISO/IEC11801-1 、 JB/T 8593
面板提供透明塑料标签条,带有语音数据区分标识块
面板颜色:象牙白
安装端口数: 1P , 2P , 4P 规格可选
面板材质: ABS 工程塑料,结实耐用
外形尺寸: 86 X 86 mm
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含开设洞口及修复
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含模块费用
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 23
                                 false
                                 
                            
                             
                                 90
                                 030502008001
                                 12 口光纤配线架(含耦合器、尾纤)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12 口光纤配线架(含耦合器、尾纤)
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     执行标准: YD/T926.3 、 YD/T778 、 TIA/EIA568
19 ”标准安装界面,表面静电喷塑,美观大方;
采用层叠式 12 芯一体化熔纤盘,使用方便;
卡装式 FC 、 SC 、 LC 、 ST 等,呈 30 度排列,
保证了光纤的弯曲半径大于 40mm ,又可避
可上下左右进纤(缆);
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     要求
                                     综合单价包含含耦合器、尾纤
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 架
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 91
                                 030502011001
                                 4 口光纤熔纤盘
                                 
                                     1
                                     名称
                                     4 口光纤熔纤盘
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     工作温度: -5 ℃ 40 ℃
相对湿度:≤ 85% ( 30 ℃时)
大气压力: 70106Kpa
阻燃性:采用阻燃塑料( ABS ),阻燃性能达到行业要求,添加抗老化剂
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 92
                                 030502007001
                                 SC-LC 单模双工光跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     SC-LC 单模双工光跳线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     连接器插头采用氧化锆精密陶瓷,在装配和抛光生产环节中,保证每一个连接器都具备极低的插入损耗,符合 ISO/IEC 11801 、
YD/T1272 和 ANSI/TIA-568.3-D 标准
采用弯曲不敏感光纤,内置芳纶,具有轻便、柔软、小型化等优点
可选用插头类型: LC 、 SC 、 ST 、 FC 等
光纤等级:单模 9/125 μ m ( OS2 )
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 条
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 93
                                 030502001001
                                 弱电多媒体箱 500*600*200
                                 
                                     1
                                     名称
                                     弱电多媒体箱
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     主体颜色:黑色
全部选用优质冷轧钢板制作
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     500*600*200
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     内包含插座、支架等
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 94
                                 030502001002
                                 弱电多媒体箱 300*400*120
                                 
                                     1
                                     名称
                                     弱电多媒体箱
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     主体颜色:黑色
全部选用优质冷轧钢板制作
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     300*400*120
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     内包含插座、支架等
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 95
                                 030501015001
                                 8 口交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     8 口交换机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     8 口全千兆轻管理交换机
包转发率不小于 14.8Mpps ;背板带宽不小于 16 Gbps
8 口 10/100/1000 Mbps RJ45 端口
网络标准 IEE 802.3/u/x/ab
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 96
                                 030501015002
                                 24 口交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口交换机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     24 口全千兆轻管理交换机
包转发率不小于 35Mpps ;背板带宽不小于 48 Gbps
24 口 10/100/1000 Mbps RJ45 端口
网络标准 IEE 802.3/u/x/ab
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 97
                                 030412006004
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灯头盒、接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 23
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             安防系统
                             通用安装工程
                             
                                 98
                                 030412001010
                                 电气配管 JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电气配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     套接紧定式电线管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     4
                                     壁厚
                                     按国标执行
                                
                                 
                                     5
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含过路盒，包含砖墙、砼墙等综合开沟槽、开洞及修复、预埋套管、防火封堵，明敷管道防火涂料处理等
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 132.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 99
                                 030502003002
                                 配线 CAT6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     CAT6
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 132.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 100
                                 030501005001
                                 6U 机柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     6U 机柜
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     产品参照 ANSI/EIA?RS-310-D 、 DIN41491 、 GB/T3047.8 、 YD/T 1819
弧形网孔门外观,高雅大方、全新的设计方式更突出管理设备的能力
主体颜色:黑色
全部选用优质冷轧钢板制作
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     抗震底座规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抗震底座安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 101
                                 030502008002
                                 12 口光纤配线架(含耦合器、尾纤)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12 口光纤配线架(含耦合器、尾纤)
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     执行标准: YD/T926.3 、 YD/T778 、 TIA/EIA568
19 ”标准安装界面,表面静电喷塑,美观大方;
采用层叠式 12 芯一体化熔纤盘,使用方便;
卡装式 FC 、 SC 、 LC 、 ST 等,呈 30 度排列,
保证了光纤的弯曲半径大于 40mm ,又可避
可上下左右进纤(缆);
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     要求
                                     综合单价包含含耦合器、尾纤
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 架
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 102
                                 030506010001
                                 红外半球高清摄像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     红外半球高清摄像机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     图像传感器 1/3 英寸 CMOS , 400 万像素,最大分辨率 2560 × 1440@25fps
镜头 标配 2.8mm/3.6mm 定焦可选,水平视角约 104 ° /78 °
夜视补光 红外 + 暖光双光,红外最远 30m ,支持日夜 IR-CUT 自动切换
低照度 彩色 0.002Lux ,黑白 0.0002Lux , 0Lux 红外开启
编码格式 H.265+/H.264 ,三码流智能压缩
智能功能 人车分类侦测、区域入侵、绊线、徘徊检测、 ROI 隐私遮挡
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含安装支架、护罩、镜头
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 103
                                 030506015001
                                 8 路硬盘录像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     8 路硬盘录像机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
可接驳符合 ONVIF 、 RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机;
解码性能强劲,支持 6 路 1080P 解码,推荐满路数接入 400 万及以下像素网络摄像机;
支持 2 个 SATA 接口,最大支持满配 8T 硬盘
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 104
                                 030506015002
                                 监控级硬盘( 8T )
                                 
                                     1
                                     名称
                                     监控级硬盘( 8T )
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     容量 8TB , SATA6Gb/s 接口, 7200rpm/5400rpm 监控专属转速
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 105
                                 030501015003
                                 8 口 POE 交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     8 口 POE 交换机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     提供 8 个千兆 PoE 电口、 2 个千兆光口。
支持 IEEE 802.3at/af 标准。
支持 IEEE 802.3 、 IEEE 802.3u 、 IEEE 802.3x 、 IEEE 802.3ab 、 IEEE 802.3z 标准
支持 PoE 输出功率管理
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 106
                                 080508003001
                                 1Kva ups 不间断电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     1Kva ups 不间断电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1Kva 不间断电源,内置电池
                                
                                 
                                     3
                                     容量
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 107
                                 030412006005
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灯头盒、接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 个
                                 7
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             9
                             空调系统
                             通用安装工程
                             
                                 108
                                 030701003001
                                 多联机空调室内机 MSACN(N)45
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多联机空调室内机 MSACN(N)45
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     制冷量:4.5kw制热量:5kw,风量:606m3/h,
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     内藏落地式
                                
                                 
                                     5
                                     减振形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含设备的基础、支架、减震等费用
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     含空调温控开关
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 109
                                 030701003002
                                 多联机空调室内机 MSACN(N)56
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多联机空调室内机 MSACN(N)56
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     制冷量:5.6kw制热量:6.3kw,风量:918m3/h,
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     内藏落地式
                                
                                 
                                     5
                                     减振形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含设备的基础、支架、减震等费用
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     含空调温控开关
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 110
                                 030701003003
                                 多联机空调室内机 MSACN(N)71
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多联机空调室内机 MSACN(N)71
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     制冷量:7.1kw制热量:8kw,风量:918m3/h,
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     内藏落地式
                                
                                 
                                     5
                                     减振形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含设备的基础、支架、减震等费用
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     含空调温控开关
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 111
                                 030701003004
                                 多联机空调室外机 MSACW-1F-1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多联机空调室外机 MSACW-1F-1
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     制冷量:123kw制热量:138kw,风量:17400+17400m3/h,
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     减振形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含设备的基础、支架、减震等费用
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 112
                                 030108001001
                                 管道式换气扇 PFS-5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     管道式换气扇 PFS-5
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     风量：400m3/h，风压：265pa，功率：44w。
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     类型
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     质量
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     减振底座形式、数量
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     灌浆配合比
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     9
                                     单机试运转要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     10
                                     内容
                                     自带止回装置
                                
                                 
                                     11
                                     提示
                                     包含风机检查接线
                                
                                 
                                     12
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆装检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     减振台座制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     设备底座与基础间灌浆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 113
                                 030702001001
                                 镀锌钢板通风管δ=0.5mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     风管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     圆形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     0.5mm
                                
                                 
                                     6
                                     管件、法兰等附件及支架设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     接口形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m2
                                 0.42
                                 false
                                 
                            
                             
                                 114
                                 030702008001
                                 风管软接头
                                 
                                     1
                                     名称
                                     风管软接头
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     不燃材料
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     风管接头、支架形式、材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     风管安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     风管接头安装
                                     
                                
                                 m2
                                 0.13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 115
                                 031001005001
                                 无缝铜管φ6.4
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ6.4
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 73.91
                                 false
                                 
                            
                             
                                 116
                                 031001005002
                                 无缝铜管φ9.5
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ9.5
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 90.74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 117
                                 031001005003
                                 无缝铜管φ12.7
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ12.7
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 73.91
                                 false
                                 
                            
                             
                                 118
                                 031001005004
                                 无缝铜管φ15.9
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ15.9
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 82.21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 119
                                 031001005005
                                 无缝铜管φ19.1
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ19.1
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 15.31
                                 false
                                 
                            
                             
                                 120
                                 031001005006
                                 无缝铜管φ22.2
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ22.2
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 20.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 121
                                 031001005007
                                 无缝铜管φ28.6
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ28.6
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 23.69
                                 false
                                 
                            
                             
                                 122
                                 031001005008
                                 无缝铜管φ38.1
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无缝铜管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ38.1
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     冷媒
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 123
                                 031001002001
                                 热镀锌钢管DN25
                                 
                                     1
                                     材质
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN25
                                
                                 
                                     3
                                     压力等级
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     管卡材质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     7
                                     警示带形式
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     8
                                     安装部位
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     9
                                     介质
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m
                                 127.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 124
                                 031208002001
                                 冷凝水管保温 13mm
                                 
                                     1
                                     绝热材料品种
                                     难燃B1级柔性泡沫橡塑保温
                                
                                 
                                     2
                                     绝热厚度
                                     13mm
                                
                                 
                                     3
                                     管道外径
                                     冷凝管综合考虑所有管径
                                
                                 
                                     4
                                     软木品种
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     软木制品安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 125
                                 031208002002
                                 冷媒管保温 15mm
                                 
                                     1
                                     绝热材料品种
                                     难燃B1级柔性泡沫橡塑保温
                                
                                 
                                     2
                                     绝热厚度
                                     15mm
                                
                                 
                                     3
                                     管道外径
                                     冷媒管综合考虑所有管径
                                
                                 
                                     4
                                     软木品种
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     软木制品安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.29
                                 false
                                 
                            
                             
                                 126
                                 031208002003
                                 冷媒管保温 20mm
                                 
                                     1
                                     绝热材料品种
                                     难燃B1级柔性泡沫橡塑保温
                                
                                 
                                     2
                                     绝热厚度
                                     20mm
                                
                                 
                                     3
                                     管道外径
                                     冷媒管综合考虑所有管径
                                
                                 
                                     4
                                     软木品种
                                     详设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     软木制品安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 m3
                                 0.39
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     沪201806001
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             沪201806001001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             沪201806001002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             沪201806001003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             沪201806001004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         9
                         
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             10
                             沪201806001005
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             11
                             沪201806001006
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             沪201806001007
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             沪201806001008
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             沪201806001009
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             沪201806001010
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         16
                         
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             17
                             沪201806001011
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             沪201806001012
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             19
                             沪201806001013
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             沪201806001014
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             沪201806001015
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         22
                         
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             23
                             沪201806001016
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             24
                             沪201806001017
                             作业人员必要的安全防护用品
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     25
                     沪201806002
                     夜间施工
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     26
                     沪201806003
                     非夜间施工照明
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     沪201806004
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     沪201806005
                     冬雨季施工
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     沪201806006
                     地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     沪201806007
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     
                     施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     
                     大型机械设备进出场及安拆费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     
                     施工期间办理有关施工场地交通、环境卫生、施工噪声管理等手续，与周边居民的协调沟通
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     
                     古建文物保护性拆除、修缮需增加的其他费用（如:节点加固、拉结用的钢板条、对穿螺栓、钢板环箍、修补胶、注浆料、粘结胶等，清单已列明的除外)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     
                     拆除构件清洗编号、分类、分捡，按序堆放
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     
                     各类垃圾清理外运(生活垃圾、建筑垃圾等，清单已列明的除外)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     
                     根据设计图纸要求，修复现状砖墙裂缝(清单已列明的除外)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     
                     根据设计图纸要求，对各类保留及新添加的木结构修复、防护(水)、防腐、防火、防雷处理(清单已列明的除外)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     39
                     
                     根据设计图纸要求，对建筑部件进行白蚁防治增加费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     40
                     
                     根据设计图纸要求，对建筑部件更换、新添的材料做旧处理(清单已列明的除外)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     41
                     
                     根据设计图纸要求，更换各类材料必需拆除、恢复原有旧料产生的费用(清单已列明的除外)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     42
                     
                     其他清单未列出的但施工必须拆除、铲除、清楚的构筑物、附加物、屋顶天窗以及墙体外挂物内容
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     43
                     
                     材料检测、测试费及各类监测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     44
                     
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     45
                     
                     马路边施工安全围挡及防护棚
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     46
                     
                     各类预留洞口、套管、的预留及封堵费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     47
                     
                     招标文件列举的其他措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     48
                     
                     为完成本工程所必须的,但在清单子项中未体现的其他一切费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
                
            
             
        
    
     
         
         
         
    



