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             C01
             金丰蓝庭花园调整工程
        
         
             
                 上海市松江区园林绿化管理中心
                 .
                 上海康诚建设工程咨询有限公司
                 .
                 .
                 2026-08-18
                 .
                 2026-08-20
                 详见招标文件
                 一、工程概况： 
   工程规模详见招标文件。 
施工现场条件：已具备开工条件。工程质量要求：一次验收合格。
 
二、招标范围：详见招标文件中"工程承包范围"。
 
三、工程量清单编制依据：
　　1、《建设工程工程量清单计价规范(GB/T-50500-2024)》；
　　2、上海市建设工程有关文件规定；
　　3、国家和上海市建设主管部门颁布的有关工程造价的其他有关的执行文件和规定；
　　4、各级建设主管部门颁布的现行有关建设工程施工、技术质量规范、验收标准等规定
　　5、设计单位提供的的设计图纸；
　　6、招标文件及其补充通知、答疑纪要；
　　7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、报价依据： 
　　1、本工程采用工程量清单计价，按照《建设工程工程量清单计价规范(GB-50500-2013)》、上海市建设工程有关文件及政策规定、招标文件、设计图纸及投标人编制的施工组织设计等进行报价。工程总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
　　2、分部分项工程量清单采用综合单价计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位所需的人工费（包含规费）、材料费、施工机械费和企业管理费与利润，并包括招标文件中明示或暗示的责任、义务、风险因素所涉及的费用。 
　　3、措施项目费是为完成本工程施工，在施工前和施工过程中所发生的关于技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、现场实际情况及投标人编制的施工组织设计等进行报价。
　　4、其他项目费包括暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工和总承包服务费用。
　　（1）本项目暂列金额；
　　（2）本项目材料暂估价；
　　（3）本项目专业工程暂估价； 
　　（4）本项目总承包服务费。
  　5、税金。税金为应纳税额。投标人在对分部分项工程量清单、措施项目清单及其他项目清单报价时，无需对税金进行报价；税金应按要求在 "规费、税金项目清单与计价表"中报价。

五、投标报价说明（包括但不限于）：
　　1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，一律不予调整。 
　　2、本清单未特别注明的材料、设备，均由承包人自行采购，其单价应包括采购、包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。投标人按此要求正确填报分部分项工程量清单中综合单价时的主要材料(设备)的单价，按此要求，填报主要材料设备清单中的单价。
　　3、工程量清单中提供的甲方暂定价格材料(或设备)为暂定单价，实际施工时，由建设单位认可后方可采购。工程量清单中甲方提供的材料、设备为指定单价，由建设单位提供。暂定(或指定)单价为材料(或设备)达到工地现场的价格，到工地后的卸货、保管、运输、损耗、及检验检测应由承包人承担，因此各投标单位在报综合单价时除考虑完成该分部分项工程的人工、辅助材料、机械及间接费外，还应考虑这些因素，今后建设单位核价时不再另行向施工单位增加这些提供暂定价材料的保管、运输、损耗及检验检测等费用。 
　　4、项目特征以清单中描述的为准。清单中的项目特征与工作内容地位同等，并互为补充，今后不得以项目特征与工作内容不符或不一致而作调整。
　　5、措施项目清单中提供的内容及数量为参考量，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不得调整。投标人在措施费报价中对于安全文明施工费（包含安全施工、文明施工、环境保护和临时设施四项费用）报价时应按照招标文件对安全、文明、环保、临设等方面的要求、结合投标人在技术标中所采用的施工组织设计开列明细清单进行报价。
    6、绿化工程的特征描述中苗木特征值单位均为cm。
　　7、苗木养护期为一年，其它详见招标文件要求。 
　　8、根据上海市人民政府《关于加强本市建筑垃圾和工程渣土处置管理的通告》（沪府发〔2009〕2号）、《关于本市建筑垃圾和工程渣土运输处置费实行政府指导价有关事项的通知》（沪发改价费〔2009〕002号）等文件，建筑渣土（含土方、泥浆）应委托区(县)市容环卫管理部门招标确定的单位运输、处置。投标人应根据上述文件规定计算建筑渣土运输、处置费，并将其计入相关项目中。
　　9、对临时设施费、大型机械进出场费（包括垂直运输费）等应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用明细清单。  
　　10、主要材料燃烧等级要严格按照图纸要求的等级，所有材料中的污染物的含量均应符合规范相应的限定。 
　　11、本工程所有施工工序、施工质量、材料和五金的质量、材质和造型等都需满足设计文件以及国家和上海市的相关规范、规定的所有要求。
    12、木材选用防腐木,外刷进口水封涂料,颜色由甲方与设计方确定,要求木结构成活后表面平整光滑、纹理清晰、颜色一致。
 
六、投标报价书的编制要求：投标人应按规定的统一格式报价。 
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                             1
                             乔木迁移
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 1
                                 050102001071
                                 移植乔木 香樟
                                 
                                     1
                                     种类
                                     香樟 Φ20-22
                                
                                 
                                     2
                                     苗木成活率要求
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     工程质量标准
                                     养护期内,应及时更新复壮受损苗木等,并能按设计意图,按植物生态特性:喜阳、喜阴、耐旱、耐湿等分别养护,并据植物生长不同阶段及时调整,保持丰富的层次和群落结构。
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     场地内移栽，移栽至指定地方
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 050102001072
                                 移植乔木 黄山栾树
                                 
                                     1
                                     种类
                                     黄山栾树 Φ23-25
                                
                                 
                                     2
                                     苗木成活率要求
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     工程质量标准
                                     养护期内,应及时更新复壮受损苗木等,并能按设计意图,按植物生态特性:喜阳、喜阴、耐旱、耐湿等分别养护,并据植物生长不同阶段及时调整,保持丰富的层次和群落结构。
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     场地内移栽，移栽至指定地方
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             乔灌木
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 3
                                 050103001183
                                 栽植乔木 造型朴树
                                 
                                     1
                                     种类
                                     造型朴树 Φ≥28 H700-800 P650-700
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     分枝点2.5米以上,树形优美,树冠完整,特选苗
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 050103001184
                                 栽植乔木 丛生乌桕
                                 
                                     1
                                     种类
                                     丛生乌桕 整体胸径≥35 H750-800 P500-550
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     分支不超过5支,树冠完整,特选苗
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 050103002025
                                 栽植灌木 银桂
                                 
                                     1
                                     种类
                                     银桂 D8.1-9.0 H350 P300-350
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     全冠,分枝点≤0.6米
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 050103002026
                                 栽植灌木 山茶
                                 
                                     1
                                     种类
                                     山茶 H201-220 P141以上
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     株型美观
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 050103002027
                                 栽植灌木 红枫A
                                 
                                     1
                                     种类
                                     红枫A  D6.1-7.0 H150-200 P141-170
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     造型好,分枝点<0.4米,枝下高<0.8米
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 050103002028
                                 栽植灌木 红枫B
                                 
                                     1
                                     种类
                                     红枫B  D12.1-13 H250-300 P200-250
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     造型好,分枝点<0.8米,枝下高<1.2米
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 050103002029
                                 栽植灌木 原生小叶鸡爪槭A
                                 
                                     1
                                     种类
                                     原生小叶鸡爪槭A 6.1-7.0 H130-160 P150-180
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     甲供苗
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 050103002030
                                 栽植灌木 原生小叶鸡爪槭B
                                 
                                     1
                                     种类
                                     原生小叶鸡爪槭B D10.1-11 H160-220 P180-250
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     甲供苗
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 050103002031
                                 栽植灌木 蜡梅
                                 
                                     1
                                     种类
                                     蜡梅 丛生 H220-240 P220-240
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     丛生
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 050103002032
                                 栽植灌木 郁香忍冬
                                 
                                     1
                                     种类
                                     郁香忍冬 丛生 H151-180 P151-180
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     丛生
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 050103002033
                                 栽植灌木 密实卫矛
                                 
                                     1
                                     种类
                                     密实卫矛 丛生 H121-130 P121-130
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     丛生
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 050103002034
                                 栽植灌木 栀子花
                                 
                                     1
                                     种类
                                     栀子花 H151-180 P151-180
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     散本,丛生,不少于5个支
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 050103002035
                                 栽植灌木 茶梅球
                                 
                                     1
                                     种类
                                     茶梅球 H101-110 P111-120
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 050103002036
                                 栽植灌木 黄金卵叶女贞球
                                 
                                     1
                                     种类
                                     黄金卵叶女贞球 H90-110 P90-110
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 050103002037
                                 栽植灌木 地涌金莲
                                 
                                     1
                                     种类
                                     地涌金莲 H80-110 P50-60
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 050103002038
                                 栽植灌木 海芋
                                 
                                     1
                                     种类
                                     海芋 H60-80 P35-45
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 27
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 050103002039
                                 栽植灌木 胎生狗脊蕨
                                 
                                     1
                                     种类
                                     胎生狗脊蕨 H35-45 P35-45
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 050103002040
                                 栽植灌木 南天竹
                                 
                                     1
                                     种类
                                     南天竹 H80-100 P50-60
                                
                                 
                                     2
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 19
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             灌木地被
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 21
                                 050103003028
                                 栽植绿篱 南天竹
                                 
                                     1
                                     种类
                                     南天竹 H50-55 P30-35
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     9株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 176
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 050103003029
                                 栽植绿篱 八仙花
                                 
                                     1
                                     种类
                                     八仙花 H35-45 P35-45
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     3株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     五加仑
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 197
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 050103003030
                                 栽植绿篱 金森女贞
                                 
                                     1
                                     种类
                                     金森女贞 H30-35 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 95
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 050103003031
                                 栽植绿篱 小叶栀子
                                 
                                     1
                                     种类
                                     小叶栀子 H25-30 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 62
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 050103009027
                                 栽植地被植物 彩叶美人蕉
                                 
                                     1
                                     种类
                                     彩叶美人蕉 H35-45 P25-30
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     4株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     两加仑
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 050103009028
                                 栽植地被植物 旱伞草
                                 
                                     1
                                     种类
                                     旱伞草 H40-45 P30-35
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     4株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     两加仑
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 050103009029
                                 栽植地被植物 黄金菊
                                 
                                     1
                                     种类
                                     黄金菊 H30-40 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     16株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     一加仑
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 61
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 050103009030
                                 栽植地被植物 泽兰
                                 
                                     1
                                     种类
                                     泽兰 H35-40 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     16株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     一加仑
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 050103009031
                                 栽植地被植物 深蓝鼠尾草
                                 
                                     1
                                     种类
                                     深蓝鼠尾草 H35-40 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     16株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     一加仑
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 29
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 050103009032
                                 栽植地被植物 林荫鼠尾草
                                 
                                     1
                                     种类
                                     林荫鼠尾草 H35-40 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     一加仑
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 050103009033
                                 栽植地被植物 矮蒲苇
                                 
                                     1
                                     种类
                                     矮蒲苇 H30-40 P30-40
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     4株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     一加仑
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 050103009034
                                 栽植地被植物 银边芒
                                 
                                     1
                                     种类
                                     银边芒 H60-80 P35-40
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     4株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     一加仑,20芽以上
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 050103009035
                                 栽植地被植物 细叶芒
                                 
                                     1
                                     种类
                                     细叶芒 H60-80 P35-40
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     4株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     一加仑,20芽以上
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 050103009036
                                 栽植地被植物 金光菊
                                 
                                     1
                                     种类
                                     金光菊 H35-40 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     一加仑
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 050103009037
                                 栽植地被植物 花菖蒲
                                 
                                     1
                                     种类
                                     花菖蒲 H25-30 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     一加仑
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 050103009038
                                 栽植地被植物 路易斯安娜鸢尾
                                 
                                     1
                                     种类
                                     路易斯安娜鸢尾 H25-30 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     20株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 131
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 050103009039
                                 栽植地被植物 百子莲
                                 
                                     1
                                     种类
                                     百子莲 H30-35 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     20株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     一加仑
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 15
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 050103009040
                                 栽植地被植物 迷迭香
                                 
                                     1
                                     种类
                                     迷迭香 H25-30 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     9株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 34
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 050103009041
                                 栽植地被植物 芳香万寿菊
                                 
                                     1
                                     种类
                                     芳香万寿菊 H35-45 P25-35
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     6株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 69
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 050103009042
                                 栽植地被植物 蜜糖草
                                 
                                     1
                                     种类
                                     蜜糖草 H25-30 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 050103009043
                                 栽植地被植物 大吴风草
                                 
                                     1
                                     种类
                                     大吴风草 H20-25 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     16株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 644
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 050103009044
                                 栽植地被植物 常绿萱草
                                 
                                     1
                                     种类
                                     常绿萱草 H20-25 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 385
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 050103009045
                                 栽植地被植物 兰花三七
                                 
                                     1
                                     种类
                                     兰花三七 H20-25 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 606
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 050103009046
                                 栽植地被植物 金叶石菖蒲
                                 
                                     1
                                     种类
                                     金叶石菖蒲 H15-20 10芽/丛
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     盆苗
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 050103009047
                                 栽植地被植物 熊猫堇
                                 
                                     1
                                     种类
                                     熊猫堇 H8-10 P8-10
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     6盘/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     方盘苗,40x40cm
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 259
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 050103009048
                                 栽植地被植物 姬岩垂草
                                 
                                     1
                                     种类
                                     姬岩垂草
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     6盘/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     方盘苗,40x40cm
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 108
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 050103009049
                                 栽植地被植物 金旗玉簪
                                 
                                     1
                                     种类
                                     金旗玉簪 H30-35 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     一加仑
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 33
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 050103009050
                                 栽植地被植物 法兰西玉簪
                                 
                                     1
                                     种类
                                     法兰西玉簪 H25-30 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 050103009051
                                 栽植地被植物 铁筷子
                                 
                                     1
                                     种类
                                     铁筷子 H35-45 P25-30
                                
                                 
                                     2
                                     密度
                                     16株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 49
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 050103009052
                                 栽植地被植物 阴生花境
                                 
                                     1
                                     种类
                                     阴生花境
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     阴生花境:2加仑百子莲、八仙花、大吴风草、泽兰、南天竹、肾蕨、熊猫堇、金叶石菖蒲等耐阴宿根植物及迷迭香、柠檬香草、薄荷等芳香植物组合
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 171
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 050103015002
                                 铺种草皮 二月兰
                                 
                                     1
                                     草皮种类
                                     二月兰
                                
                                 
                                     2
                                     铺种方式
                                     籽播,5g/平方米
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     铺底砂(土)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 937
                                 false
                                 
                            
                             
                                 52
                                 050103015003
                                 铺种草皮 狗牙根矮坪1号
                                 
                                     1
                                     草皮种类
                                     狗牙根矮坪1号
                                
                                 
                                     2
                                     铺种方式
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     铺底砂(土)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 1132
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 050101005001
                                 整理绿化用地
                                 
                                     1
                                     回填土质要求
                                     按规范及设计要求
                                
                                 
                                     2
                                     取土运距
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     回填厚度
                                     按规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     找平找坡要求
                                     按规范及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     弃渣运距
                                     投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     排地表水
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     就地挖填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     清渣、耙细、平整
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平、找坡
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     废弃物运输
                                     
                                
                                 m2
                                 5363
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 050201015001
                                 生态覆盖物
                                 
                                     1
                                     要求
                                     树皮等生态覆盖物
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     覆盖材料铺设
                                     
                                
                                 m2
                                 80
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 050101016001
                                 营养土
                                 
                                     1
                                     改良材料品种
                                     营养土
                                
                                 
                                     2
                                     改良材料拌和要求
                                     用于花境、及玉簪、铁筷子、小叶栀子、八仙花种植使用
                                
                                 
                                     3
                                     土壤改良做法
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     改良材料配制
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     改良材料拌和
                                     
                                
                                 包
                                 500
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                         
                             3
                             050403001018
                             树木支撑架
                             项
                             1.制作
2.运输
3.安装
4.维护
                             1
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                         
                             4
                             050403002017
                             树木裹干
                             项
                             1.搬运
2.绕杆
3.余料清理
4.养护期后清除
                             1
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                    
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     建筑景观小品
                     
                         
                             1
                             拆除工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 沪200104002001
                                 现状围墙拆除
                                 
                                     1
                                     内容
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m
                                 53.62
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             道路工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 2
                                 010103001019
                                 平整场地
                                 
                                     1
                                     土石类别
                                     平整场地
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     土方挖、填、运
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场地找平
                                     
                                
                                 m2
                                 1067.75
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040203006005
                                 彩色透水沥青路面
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     40+30mm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青做法
                                     40厚0GFC-13透水沥青底层；30厚0GFC-10细粒式彩色透水沥青混凝土(颜色详见图纸)
                                
                                 
                                     3
                                     基础、垫层
                                     素土夯实,夯实系数≥93%；150厚级配碎石垫层；100厚C25大孔隙混凝土
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体详见图纸 2/硬施T01-01
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 749.54
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040204004008
                                 50厚芝麻灰花岗岩收边
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     30厚1:3干硬性水泥砂浆；600x100x50厚芝麻灰花岗岩 荔枝面
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     素土夯实,夯实系数≥93%；150厚级配碎石垫层；
                                
                                 
                                     3
                                     基座尺寸、混凝土强度等级
                                     100厚C25大孔隙混凝土
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     具体详见图纸 2/硬施T01-01
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 724.35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 011103002001
                                 20厚彩色EPDM塑胶地面
                                 
                                     1
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     素土夯实,密实度≥95%；100厚碎石垫层；100厚C20素砼；
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     20厚彩色EPDM塑胶地面
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     具体详见图纸 1/硬施02-01
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m2
                                 94.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 011108004003
                                 仿木混凝土木桩汀步
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     素土夯实,密实度≥95%；100厚碎石垫层；100厚C20素砼垫层
                                
                                 
                                     2
                                     面层厚度、砂浆种类及强度等级
                                     30厚1:3水泥砂浆；直径600~1000,仿木混凝土木桩
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     具体详见图纸 1/硬施T01-01
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m2
                                 50.87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040202010003
                                 黑灰色砾石
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     15-20黑灰色砾石
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     50厚
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040204004009
                                 50x3黑钛不锈钢角钢
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     50x3黑钛不锈钢角钢
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     具体详见图纸 3/硬施T01-01
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 363.87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 011102003005
                                 下凹绿地
                                 
                                     1
                                     基层厚度、材料种类及强度等级
                                     素土夯实；300厚Φ20~30砾石排水层；500厚过滤介质层(改良种植土滤料)；透水土工布；50厚中砂过滤层；300-1200厚改良种植土；种植土嵌卵石或砾石护边
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     蓄水层(水深按设计要求)
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     具体详见图纸 6/硬施T01-01和说明要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m2
                                 280.83
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 040205007001
                                 白色地坪漆
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     100宽白色地坪漆
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     地坪漆
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 12.97
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 040205008001
                                 儿童活动场地地面标识
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     儿童活动场地地面标识
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格尺寸
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             logo铭牌
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 12
                                 010102002016
                                 挖沟槽土方
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     根据现场实际情况
                                
                                 
                                     2
                                     开挖深度
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     基底处理方式
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     装车
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     清底修边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     基底夯实
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 m3
                                 12.53
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 010102007005
                                 回填方
                                 
                                     1
                                     填方部位
                                     根据现场实际情况
                                
                                 
                                     2
                                     材料品种
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     密实度
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压实
                                     
                                
                                 m3
                                 3.17
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 010501001006
                                 碎石垫层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     150厚碎石垫层
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺设
                                     
                                
                                 m3
                                 5.45
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 010502002002
                                 条形基础
                                 
                                     1
                                     混凝土种类
                                     商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     C20混凝土垫层
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留孔眼二次灌浆
                                     
                                
                                 m3
                                 3.91
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 010505002004
                                 基础模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 14.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 011205001002
                                 3厚冲孔铝板
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     50x3镀锌角钢
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     3厚冲孔铝板
                                
                                 
                                     3
                                     压条材料种类、规格
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钉隔离层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     基层铺钉
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 m2
                                 13.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 050307009003
                                 LOGO铭牌
                                 
                                     1
                                     材料种类、规格
                                     1.2厚不锈钢LOGO字,内发光
                                
                                 
                                     2
                                     镌字规格、种类
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     喷字规格、颜色
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     油漆品种、颜色
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     骨架要求
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     骨架制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标志牌制作
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雕凿
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     镌字、喷字
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷油漆
                                     
                                
                                 m
                                 4.8
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             特色座凳
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 19
                                 010102002015
                                 挖沟槽土方
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     根据现场实际情况
                                
                                 
                                     2
                                     开挖深度
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     基底处理方式
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     装车
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     清底修边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     基底夯实
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 m3
                                 24.07
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 010102007004
                                 回填方
                                 
                                     1
                                     填方部位
                                     根据现场实际情况
                                
                                 
                                     2
                                     材料品种
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     密实度
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压实
                                     
                                
                                 m3
                                 16.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 010501001005
                                 碎石垫层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     120厚级配碎石垫层
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺设
                                     
                                
                                 m3
                                 1.66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 010501001004
                                 基础垫层
                                 
                                     1
                                     基础形式
                                     砖基础
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     100厚
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种、强度要求、配比
                                     C20素砼垫层
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
                                     
                                
                                 m3
                                 1.39
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 010505001004
                                 垫层模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 3.75
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 010401001001
                                 砖基础
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     MU10砖
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     M7.5水泥砂浆砌筑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     水平防潮层铺设
                                     
                                
                                 m3
                                 4.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 010401002002
                                 实心砖墙
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     MU10砖
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     M7.5水泥砂浆砌筑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 0.15
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 010502025001
                                 压顶
                                 
                                     1
                                     混凝土种类
                                     商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     100厚C20素砼
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 0.84
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 010505014001
                                 压顶模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 3.42
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 011203001002
                                 石材墙面
                                 
                                     1
                                     结合层材料种类、规格
                                     25厚1:2.5水泥砂浆
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     500x410x30厚芝麻灰荔枝面花岗岩
                                
                                 
                                     3
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 13.69
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 011203001001
                                 石材压顶
                                 
                                     1
                                     结合层材料种类、规格
                                     25厚1:2.5水泥砂浆
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     600x500x40厚芝麻灰荔枝面花岗岩；180x500x40厚芝麻灰荔枝面花岗岩
                                
                                 
                                     3
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 3.92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 011205001001
                                 40厚中柚木色菠萝格
                                 
                                     1
                                     基层材料种类、规格
                                     30x3镀锌方管,黑色氟碳漆@720
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     Lx100x40厚中柚木色防腐木,弧形加工
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钉隔离层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     基层铺钉
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 m2
                                 10.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 010506025001
                                 预埋铁件
                                 
                                     1
                                     铁件尺寸
                                     360x150x5厚4Φ10,L=70
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     螺栓、铁件制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     螺栓、铁件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     对拉螺栓端头处理
                                     
                                
                                 t
                                 0.05
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             厕所配套
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 32
                                 010103001020
                                 平整场地
                                 
                                     1
                                     土石类别
                                     平整场地
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     土方挖、填、运
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场地找平
                                     
                                
                                 m2
                                 45.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 010102001002
                                 挖基坑土方
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     根据现场实际情况
                                
                                 
                                     2
                                     开挖深度
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     基底处理方式
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     开挖、放坡(若有)、挡土板围护(若有)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     装车
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     清底修边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     基底夯实
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 m3
                                 41.59
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 010102007003
                                 回填方
                                 
                                     1
                                     填方部位
                                     根据现场实际情况
                                
                                 
                                     2
                                     材料品种
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     密实度
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压实
                                     
                                
                                 m3
                                 12.17
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 010501001003
                                 基础垫层
                                 
                                     1
                                     基础形式
                                     满堂基础
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     100mm
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种、强度要求、配比
                                     C20商混
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
                                     
                                
                                 m3
                                 4.53
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 010505001003
                                 垫层模板
                                 
                                     1
                                     垫层部位
                                     满堂基础垫层
                                
                                 
                                     2
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 2.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 010502003001
                                 满堂基础
                                 
                                     1
                                     混凝土种类
                                     商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     3
                                     基础类型
                                     满堂基础
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留孔眼二次灌浆
                                     
                                
                                 m3
                                 9.05
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 010505002003
                                 满堂基础模板
                                 
                                     1
                                     基础类型
                                     满堂基础
                                
                                 
                                     2
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 5.76
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 010506001002
                                 现浇混凝土基础及联系梁钢筋
                                 
                                     1
                                     钢筋种类、规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     钢筋制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋安装、固定
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钢筋连接
                                     
                                
                                 t
                                 0.91
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 沪801901001004
                                 水表井
                                 
                                     1
                                     做法
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     浇捣基底
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌筑窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     内壁抹灰
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装盖座
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     挖填土
                                     
                                
                                 座
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 沪801901001005
                                 电缆井
                                 
                                     1
                                     做法
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     浇捣基底
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌筑窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     内壁抹灰
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装盖座
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     挖填土
                                     
                                
                                 座
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             室外家具等
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 42
                                 050307018001
                                 果皮箱
                                 
                                     1
                                     材质
                                     镀锌板+镀锌内胆
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     长880x宽380x高900mm
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     基础固定
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体详见图纸 环施07
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基础制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安放
                                     
                                
                                 组
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 050305007001
                                 成品坐凳
                                 
                                     1
                                     规格尺寸
                                     长1500*宽450*高460mm
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     不锈钢+防腐木
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     基础固定
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体详见图纸 环施07
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基础制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安放
                                     
                                
                                 个
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 050307008026
                                 口袋公园介绍牌
                                 
                                     1
                                     规格尺寸
                                     长800x宽60x高1200m
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     不锈钢+钢管内构
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     基础固定
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体详见图纸 环施07
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     标志牌制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     雕凿
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镌字、喷字
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷油漆
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     基础制作
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 050307008027
                                 器械设施铭牌
                                 
                                     1
                                     规格尺寸
                                     长850x宽80x高2700mm
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     不锈钢+钢管内构
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     基础固定
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体详见图纸 环施07
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     标志牌制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     雕凿
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镌字、喷字
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷油漆
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     基础制作
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 050307020048
                                 儿童游乐设施1
                                 
                                     1
                                     材质
                                     镀锌管
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     直径530x2000mm
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     基础固定
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     厂家定制，具体详见图纸 环施07
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 050307020049
                                 儿童游乐设施2
                                 
                                     1
                                     材质
                                     镀锌管
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     长2700x高580mm
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     基础固定
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     厂家定制，具体详见图纸 环施07
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 050307020050
                                 儿童游乐设施3
                                 
                                     1
                                     材质
                                     镀锌管
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     直径6850x2700mm
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     基础固定
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     厂家定制，具体详见图纸 环施07
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 050301005001
                                 景石
                                 
                                     1
                                     石料种类
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     石料规格、重量
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选石料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起重架搭、拆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     点石
                                     
                                
                                 t
                                 20
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             雨污水工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 50
                                 040504002004
                                 景观雨水井
                                 
                                     1
                                     种类\规格
                                     φ1000圆形混凝土雨水检查井 D=200~600
                                
                                 
                                     2
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C10混凝土垫层
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土强度等级
                                     井墙及底板混凝土为C25、S4；钢筋φ-HPB235级钢、-HPB335级钢；钢筋锚固长度33d、搭接长度40d；基础下层保护层40，其他为35
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     φ700或800预制混凝土井筒；φ700或800铸铁井盖及支座；C30混凝土井圈
                                
                                 
                                     5
                                     防坠装置品种及规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     6
                                     踏步材质、规格
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     7
                                     防渗、防水、防腐要求
                                     座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆；流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖；1:2防水水泥砂浆抹面，厚20
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     具体做法详见图集06MS201-3(P12页)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     盖板安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     踏步安装
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     防水、止水
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 040504002005
                                 景观污水井
                                 
                                     1
                                     种类\规格
                                     φ1000圆形混凝土污水检查井 D=200~600
                                
                                 
                                     2
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C10混凝土垫层
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土强度等级
                                     井墙及底板混凝土为C25、S4；钢筋φ-HPB235级钢、-HPB335级钢；钢筋锚固长度33d、搭接长度40d；基础下层保护层40，其他为35
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     φ700或800预制混凝土井筒；φ700或800铸铁井盖及支座；C30混凝土井圈
                                
                                 
                                     5
                                     防坠装置品种及规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     6
                                     踏步材质、规格
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     7
                                     防渗、防水、防腐要求
                                     座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆；流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖；1:2防水水泥砂浆抹面，厚20
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     具体做法详见图集06MS201-3(P21页)
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     盖板安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     踏步安装
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     防水、止水
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 52
                                 040501005004
                                 雨水管DN300
                                 
                                     1
                                     管道材料名称
                                     聚氯乙烯PE缠绕结构壁光壁管（A型管）
                                
                                 
                                     2
                                     材质及规格
                                     DN300
                                
                                 
                                     3
                                     铺设深度
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     电热熔带连接，刚度等级SN≥8
                                
                                 
                                     5
                                     雨水口连接管
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     管道垫层及基础采用素混凝土且应符合6.3.1条相关要求；地基承载力小于55KPa或软土地基应先加固处理；地基承载力大于55KPa时为200mm中粗砂基础层；详细见04S520
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填
                                     中心线以下及腋角回填详见 6.6.3条相关要求，中粗砂回填,不得用土或其它材料,对称分层人工回填,每层0.15m；管侧及管顶0.5米以内回填详见 6.6.2条相关要求，中粗砂、碎石、砂砾、钙粉煤灰等,对称分层人工回填,每层0.20m；管顶 0.5米以外回填，可以机械回填,分层夯实碾压；详细见04S520-57
                                
                                 
                                     8
                                     管道防腐
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     9
                                     管道检验及试验要求
                                     埋地重力流管道(雨水管道)应进行闭水试验及严密性试验,试验要求详见GB50268-2008第9.3~4章节相关要求
                                
                                 
                                     10
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     11
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 157.59
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 040501005005
                                 雨水管DN150
                                 
                                     1
                                     管道材料名称
                                     U-pvc实壁管,8KN/m2
                                
                                 
                                     2
                                     材质及规格
                                     DN150
                                
                                 
                                     3
                                     铺设深度
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     5
                                     雨水口连接管
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     管道垫层及基础采用素混凝土且应符合6.3.1条相关要求；地基承载力小于55KPa或软土地基应先加固处理；地基承载力大于55KPa时为200mm中粗砂基础层；详细见04S520
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填
                                     中心线以下及腋角回填详见 6.6.3条相关要求，中粗砂回填,不得用土或其它材料,对称分层人工回填,每层0.15m；管侧及管顶0.5米以内回填详见 6.6.2条相关要求，中粗砂、碎石、砂砾、钙粉煤灰等,对称分层人工回填,每层0.20m；管顶 0.5米以外回填，可以机械回填,分层夯实碾压；详细见04S520-57
                                
                                 
                                     8
                                     管道防腐
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     9
                                     管道检验及试验要求
                                     埋地重力流管道(雨水管道)应进行闭水试验及严密性试验,试验要求详见GB50268-2008第9.3~4章节相关要求
                                
                                 
                                     10
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     11
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 21.96
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 040501005006
                                 污水管DN300
                                 
                                     1
                                     管道材料名称
                                     聚氯乙烯PE缠绕结构壁光壁管（A型管）
                                
                                 
                                     2
                                     材质及规格
                                     DN300
                                
                                 
                                     3
                                     铺设深度
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     电热熔带连接，刚度等级SN≥8
                                
                                 
                                     5
                                     雨水口连接管
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     管道垫层及基础采用素混凝土且应符合6.3.1条相关要求；地基承载力小于55KPa或软土地基应先加固处理；地基承载力大于55KPa时为200mm中粗砂基础层；详细见04S520
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填
                                     中心线以下及腋角回填详见 6.6.3条相关要求，中粗砂回填,不得用土或其它材料,对称分层人工回填,每层0.15m；管侧及管顶0.5米以内回填详见 6.6.2条相关要求，中粗砂、碎石、砂砾、钙粉煤灰等,对称分层人工回填,每层0.20m；管顶 0.5米以外回填，可以机械回填,分层夯实碾压；详细见04S520-57
                                
                                 
                                     8
                                     管道防腐
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     9
                                     管道检验及试验要求
                                     埋地重力流管道(雨水管道)应进行闭水试验及严密性试验,试验要求详见GB50268-2008第9.3~4章节相关要求
                                
                                 
                                     10
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     11
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 63.57
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 040504010004
                                 下凹绿地溢流口(DN150)
                                 
                                     1
                                     雨水口规格
                                     下凹绿地溢流口(DN150)
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     做法详见园建通用详图
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑、勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     雨水篦子安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     拦截装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防臭装置安装
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     3
                     安装工程
                     
                         
                             1
                             给排水
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 031001008014
                                 PE给水管DN50
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格
                                     PE管  DN50  1.6MPa
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、支架的制作安装及除锈刷油,具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     塑料卡固定
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     挖填土
                                     
                                
                                 m
                                 72.84
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪801901001003
                                 DN50水表井
                                 
                                     1
                                     名称
                                     DN50水表井
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     做法参照图集05S502-P43页
                                
                                 
                                     3
                                     备注1
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     浇捣基底
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌筑窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     内壁抹灰
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装盖座
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     挖填土
                                     
                                
                                 座
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 031002011003
                                 水表DN50
                                 
                                     1
                                     安装部位(室内外）
                                     室外
                                
                                 
                                     2
                                     名称
                                     水平螺翼式干式水表
                                
                                 
                                     3
                                     型号、规格
                                     DN50
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     1
                                     组装
                                     
                                
                                 组
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 031002001015
                                 闸阀DN50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     闸阀
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     铜
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN50
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 031002001016
                                 消声止回阀DN50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     消声止回阀
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     铜
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN50
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             电气
                             通用安装工程
                             
                                 6
                                 030402011003
                                 配电箱JGPDX
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱JGPDX
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     落地安装
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含配电箱基础
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     配电箱基础
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030409006003
                                 电缆保护管PVC25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     PVC25
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含管道防腐、接地、挖填土，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     挖填土
                                     
                                
                                 m
                                 159.37
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030409006004
                                 电缆保护管PVC32
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     PVC32
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含管道防腐、接地、挖填土，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     挖填土
                                     
                                
                                 m
                                 579.91
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030409006005
                                 电缆保护管PVC50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     PVC50
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含管道防腐、接地、挖填土，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     挖填土
                                     
                                
                                 m
                                 6.92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030409006006
                                 电缆保护管PVC80
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     PVC80
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含管道防腐、接地、挖填土，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     挖填土
                                     
                                
                                 m
                                 198
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030409006007
                                 电缆保护管SC80
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC80
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含管道防腐、接地、挖填土，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     挖填土
                                     
                                
                                 m
                                 56.66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030409001004
                                 电缆YJV-2x2.5
                                 
                                     1
                                     规格
                                     电缆YJV-2x2.5
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、电缆标志桩，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     电缆标志桩
                                     
                                
                                 m
                                 170.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030409001005
                                 电缆YJV-3x4
                                 
                                     1
                                     规格
                                     电缆YJV-3x4
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、电缆标志桩，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     电缆标志桩
                                     
                                
                                 m
                                 605.21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030409001006
                                 电缆YJV-4*25+E16
                                 
                                     1
                                     规格
                                     电缆YJV-4*25+E16
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、电缆标志桩，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     电缆标志桩
                                     
                                
                                 m
                                 9.69
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030409001007
                                 电缆YJV-4*35+E16
                                 
                                     1
                                     规格
                                     电缆YJV-4*35+E16
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、电缆标志桩，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     电缆标志桩
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030413012003
                                 庭院灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     庭院灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     LED  30W    AC220V
                                
                                 
                                     3
                                     接地要求
                                     每个庭院灯采用-40*4镀锌扁钢连接后,，就近直接打一根热镀锌角钢接地极L50*50*5mm L=2.5米，详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     路灯底座及基础
                                     基础做法详见图纸
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含庭院灯混凝土基础，底座，接地，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     7
                                     说明1
                                     另包含庭院灯接线端子到灯具光源的电源线
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土基础制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立灯杆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     杆座安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     灯架及灯具附件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     补刷（喷）油漆
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     灯杆编号
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030413002001
                                 草坪灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     草坪灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     LED  18W    AC220V
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含草坪灯基础
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030413001003
                                 LED灯带
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED灯带
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     LED 5W/m   DC24V
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030401001001
                                 防水变压器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     防水变压器
                                
                                 
                                     2
                                     容量(kV·A)
                                     500VA,防水变压器220/24V
                                
                                 
                                     1
                                     本体及附件安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     油过滤
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     干燥、试验、化验、色谱分析
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030506010001
                                 监控
                                 
                                     1
                                     名称
                                     监控
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详图纸要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040504002006
                                 手孔井
                                 
                                     1
                                     种类
                                     手孔井
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     (600*600)*600)
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     详设计图
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     详设计图
                                
                                 
                                     5
                                     盖板材质、规格
                                     详设计图
                                
                                 
                                     6
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     详设计图
                                
                                 
                                     7
                                     防坠装置品种及规格
                                     详设计图
                                
                                 
                                     8
                                     踏步材质、规格
                                     详设计图
                                
                                 
                                     9
                                     防渗、防水、防腐要求
                                     详设计图
                                
                                 
                                     10
                                     模板要求
                                     含模板运输、维修、制作、安装、拆除、整理、堆放、清理、刷隔离剂
                                
                                 
                                     11
                                     说明
                                     含挖填土、排水、余土处置、接地装置及测试。具体参照设计图及供电部门要求
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     钢筋的制作安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     盖板安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     踏步安装
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     防水、止水
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     防腐
                                     
                                
                                 
                                     11
                                     电缆支架及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     12
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     13
                                     挖填土、排水、余土处置
                                     
                                
                                 座
                                 8
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     050406
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         050406001
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             050406001001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             050406001002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             050406001003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             050406001004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             050406001005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         10
                         050406002
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             11
                             050406002001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             050406002002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             050406002003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             050406002004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             050406002005
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             050406002006
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         17
                         050406003
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             18
                             050406003001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             19
                             050406003002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             050406003003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             050406003004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         22
                         050406004
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             23
                             050406004001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             24
                             050406004002
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     25
                     050406005001
                     冬雨季施工
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     26
                     050406006001
                     夜间施工
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     050406007001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     050406008001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     050406009001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     050406010001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     050406011
                     其他措施项目
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     false
                     
                         32
                         050406011001
                         绿地土方场内平衡、绿地堆坡造型、绿地整理、缺土购置及土方回填
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         33
                         050406011002
                         根系生长促进措施（生根粉、生根液）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         34
                         050406011003
                         促长、保活措施（活力素）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         35
                         050406011004
                         苗木检疫费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         36
                         050406011005
                         土壤测定费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         37
                         050406011006
                         土壤改良措施（如降盐碱、换填土、营养土等）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         38
                         050406011007
                         特殊条件下施工技术措施费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         39
                         050406011008
                         竣工资料编制费
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         40
                         050406011009
                         施工区域渣苗清理，建筑垃圾清运及处置
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         41
                         050406011010
                         施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                     
                         42
                         050406011011
                         施工期间办理有关施工场地交通、环境卫生、施工噪声管理等手续
                         项
                         
                         0
                         
                         false
                         false
                    
                
            
             
                 
                     
                     
                         
                             1
                             景观树及零星工程等
                             0
                             100
                             90000
                             
                        
                         
                             2
                             成品厕所
                             0
                             100
                             300000
                             
                        
                         
                             3
                             成品厕所配套工程（破路修复等）
                             0
                             100
                             20000
                             
                        
                    
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
                
            
             
        
    
     
         
         
         
    



