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                     广联达软件股份有限公司
                
            
        
         
             
                 1
                 单位工程
                 
                     1
                     水利工程
                     
                         
                             1
                             驳岸栏杆
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 1
                                 040309001001
                                 驳岸栏杆
                                 
                                     1
                                     栏杆材质、规格
                                     驳岸栏杆
                                
                                 
                                     2
                                     油漆品种、工艺要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含2mm厚不锈钢板封面、10mm不锈钢板立柱、φ10钢索拉直、150*150*8mm厚预埋钢板、膨胀螺栓固定，100*40*3mm厚镀锌矩形钢，200*85mm栗色菠萝防腐木扶手、镀锌钢板、木螺钉固定，具体详见设计图纸）
                                
                                 
                                     1
                                     制作、运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     除锈、刷油漆
                                     
                                
                                 m
                                 408.5
                                 false
                            
                             
                                 2
                                 040204001004
                                 400*150*18mm仿芝麻白荔枝面PC砖
                                 
                                     1
                                     块料品种、规格
                                     400*150*18mm仿芝麻白荔枝面PC砖（3cm1:3水泥砂浆）
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     整形碾压
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     400*150*18mm仿芝麻白荔枝面PC砖铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     1:3水泥砂浆
                                     
                                
                                 m2
                                 122.55
                                 false
                            
                        
                         
                             2
                             5cm搅拌型红色沥青混凝土（AC-10）
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 3
                                 500109007016
                                 5cm搅拌型红色沥青混凝土（AC-10）
                                 
                                     1
                                     结构层厚度
                                     5cm
                                
                                 
                                     2
                                     项目名称
                                     搅拌型红色沥青混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     沥青性能指标
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     配合比及技术指标
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     粘层油等费用由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     沥青砼购置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     保温运输、摊铺和碾压
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     施工接缝及层间处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     封闭层施工
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     取样检验
                                     
                                
                                 m2
                                 1221.39
                                 false
                            
                             
                                 4
                                 沪500109012125
                                 10cmC20混凝土
                                 
                                     1
                                     强度等级
                                     C20商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     模板由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 122.1
                                 false
                            
                             
                                 5
                                 500103007031
                                 15cm碎石垫层
                                 
                                     1
                                     颗粒级配
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     3
                                     分层厚度、碾压方式及遍数
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑）
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     整平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m3
                                 183.2
                                 false
                            
                             
                                 6
                                 040205007001
                                 划线（热熔漆）
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     标识划线采用热熔漆，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     涂膜厚度1.5mm
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 49.9
                                 false
                            
                        
                         
                             3
                             400*100*18mm仿芝麻白荔枝面PC砖
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 7
                                 040204001003
                                 400*100*18mm仿芝麻白荔枝面PC砖
                                 
                                     1
                                     块料品种、规格
                                     400*100*18mm仿芝麻白荔枝面PC砖（3cm1:3水泥砂浆）
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     整形碾压
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     400*100*18mm仿芝麻白荔枝面PC砖铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     1:3水泥砂浆
                                     
                                
                                 m2
                                 99.09
                                 false
                            
                             
                                 8
                                 沪500109012127
                                 10cmC20混凝土
                                 
                                     1
                                     强度等级
                                     C20商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     模板由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 9.9
                                 false
                            
                             
                                 9
                                 500103007033
                                 15cm碎石垫层
                                 
                                     1
                                     颗粒级配
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     3
                                     分层厚度、碾压方式及遍数
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑）
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     整平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m3
                                 14.86
                                 false
                            
                        
                         
                             4
                             600*300*18mm仿芝麻白荔枝面PC砖
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 10
                                 040204001002
                                 600*300*18mm仿芝麻白荔枝面PC砖
                                 
                                     1
                                     块料品种、规格
                                     600*300*18mm仿芝麻白荔枝面PC砖（3cm1:3水泥砂浆）
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     整形碾压
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     600*300*18mm仿芝麻白荔枝面PC砖铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     1:3水泥砂浆
                                     
                                
                                 m2
                                 405.7
                                 false
                            
                             
                                 11
                                 沪500109012126
                                 10cmC20混凝土
                                 
                                     1
                                     强度等级
                                     C20商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     模板由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 40.57
                                 false
                            
                             
                                 12
                                 500103007032
                                 15cm碎石垫层
                                 
                                     1
                                     颗粒级配
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     3
                                     分层厚度、碾压方式及遍数
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺夯实（或装袋、缝口并堆筑）
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     整平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m3
                                 60.86
                                 false
                            
                        
                         
                             5
                             坐凳
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 13
                                 050305002010
                                 水磨石坐凳一
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     挖土深度：1.5m以内；土壤类别：综合考虑；弃土、余土处置：弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     密实度满足规范与设计要求；填方材料品种及填方粒径要求综合考虑；填方来源、运距：投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土模板
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     4
                                     基层做法
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C20素砼垫层
                                
                                 
                                     5
                                     坐凳结构
                                     砖砌体(烧结砖)地上部分强度等级≥MU10,地下部分≥MU15,砂浆强度等级不小于M7.5；150厚C20素砼压顶
                                
                                 
                                     6
                                     座凳面厚度、宽度
                                     30厚定制白色水磨石，内掺蓝色石子
                                
                                 
                                     7
                                     砂浆配合比
                                     30厚1:3水泥砂浆
                                
                                 
                                     8
                                     座凳楣子形状、尺寸
                                     具体详见水磨石坐凳详图
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 15
                                 false
                            
                             
                                 14
                                 050305002011
                                 水磨石坐凳二
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     挖土深度：1.5m以内；土壤类别：综合考虑；弃土、余土处置：弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     密实度满足规范与设计要求；填方材料品种及填方粒径要求综合考虑；填方来源、运距：投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土模板
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     4
                                     基层做法
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C20素砼垫层
                                
                                 
                                     5
                                     坐凳结构
                                     砖砌体(烧结砖)地上部分强度等级≥MU10,地下部分≥MU15,砂浆强度等级不小于M7.5；150厚C20素砼压顶
                                
                                 
                                     6
                                     座凳面厚度、宽度
                                     30厚定制白色水磨石，内掺蓝色石子
                                
                                 
                                     7
                                     砂浆配合比
                                     30厚1:3水泥砂浆
                                
                                 
                                     8
                                     座凳楣子形状、尺寸
                                     具体详见水磨石坐凳详图
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 5.08
                                 false
                            
                             
                                 15
                                 050305002012
                                 水磨石坐凳三
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     挖土深度：1.5m以内；土壤类别：综合考虑；弃土、余土处置：弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     密实度满足规范与设计要求；填方材料品种及填方粒径要求综合考虑；填方来源、运距：投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土模板
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     4
                                     基层做法
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C20素砼垫层
                                
                                 
                                     5
                                     坐凳结构
                                     砖砌体(烧结砖)地上部分强度等级≥MU10,地下部分≥MU15,砂浆强度等级不小于M7.5；150厚C20素砼压顶
                                
                                 
                                     6
                                     座凳面厚度、宽度
                                     30厚定制白色水磨石，内掺蓝色石子
                                
                                 
                                     7
                                     砂浆配合比
                                     30厚1:3水泥砂浆
                                
                                 
                                     8
                                     座凳楣子形状、尺寸
                                     具体详见水磨石坐凳详图
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 6.5
                                 false
                            
                             
                                 16
                                 050305002013
                                 水磨石坐凳四
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     挖土深度：1.5m以内；土壤类别：综合考虑；弃土、余土处置：弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     密实度满足规范与设计要求；填方材料品种及填方粒径要求综合考虑；填方来源、运距：投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土模板
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     4
                                     基层做法
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C20素砼垫层
                                
                                 
                                     5
                                     坐凳结构
                                     砖砌体(烧结砖)地上部分强度等级≥MU10,地下部分≥MU15,砂浆强度等级不小于M7.5；150厚C20素砼压顶
                                
                                 
                                     6
                                     座凳面厚度、宽度
                                     30厚定制白色水磨石，内掺蓝色石子
                                
                                 
                                     7
                                     砂浆配合比
                                     30厚1:3水泥砂浆
                                
                                 
                                     8
                                     座凳楣子形状、尺寸
                                     具体详见水磨石坐凳详图
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                            
                             
                                 17
                                 050305002014
                                 透光混凝土坐凳
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     挖土深度：1.5m以内；土壤类别：综合考虑；弃土、余土处置：弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     密实度满足规范与设计要求；填方材料品种及填方粒径要求综合考虑；填方来源、运距：投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土模板
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     4
                                     坐凳结构
                                     50*50*3厚钢龙骨；5厚钢板；干挂件
                                
                                 
                                     5
                                     座凳面厚度、宽度
                                     500*500*50厚定制白色水磨石，内掺蓝色石子；30厚透光混凝土，由专业厂家深化施工;内置LED灯带
                                
                                 
                                     6
                                     座凳楣子形状、尺寸
                                     具体详见透光混凝土坐凳详图
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 15
                                 false
                            
                        
                         
                             6
                             格栅景墙
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 18
                                 500101004025
                                 挖沟槽土方
                                 
                                     1
                                     挖土深度
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     2
                                     土壤类别
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     弃土、余土处置
                                     弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m3
                                 5.44
                                 false
                            
                             
                                 19
                                 500103001066
                                 回填方
                                 
                                     1
                                     密实度要求
                                     满足规范与设计要求
                                
                                 
                                     2
                                     填方材料品种
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     填方粒径要求
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     填方来源、运距
                                     投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填、夯实
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压实
                                     
                                
                                 m3
                                 2.05
                                 false
                            
                             
                                 20
                                 500103007036
                                 碎石垫层
                                 
                                     1
                                     颗粒级配
                                     100厚碎石垫层
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
                                     
                                
                                 m3
                                 1.21
                                 false
                            
                             
                                 21
                                 沪500109012130
                                 条形基础
                                 
                                     1
                                     强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垫层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 2.17
                                 false
                            
                             
                                 22
                                 010505002003
                                 基础模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 14.68
                                 false
                            
                             
                                 23
                                 500111001095
                                 现浇混凝土条形基础及联系梁钢筋
                                 
                                     1
                                     钢筋种类、规格
                                     热轧钢筋HPB300、HRB335、HRB400,HRB500,具体规格型号详见图纸，含抗震钢筋，钢筋不分规格、种类综合考虑，工程量以图示钢筋尺寸进行计算。
                                
                                 
                                     2
                                     抗震要求
                                     抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)构件的纵向受力钢筋应采用带“E”标志的热轧带肋钢筋。钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于1.25,钢筋的屈服强度实测值与强度标准值之比不应大于1.3,且钢筋在最大拉应力下的总伸长率实测值不应小于9%。
                                
                                 
                                     3
                                     钢筋连接
                                     钢筋连接、接头费用投标人在报价中自行考虑。接头方式投标人根据招标图自行考虑，相应价格包含于综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     钢筋制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋安装、固定
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钢筋连接
                                     
                                
                                 t
                                 0.147
                                 false
                            
                             
                                 24
                                 500111002005
                                 钢柱
                                 
                                     1
                                     柱类型
                                     镀锌矩钢、镀锌圆钢
                                
                                 
                                     2
                                     钢材品种、规格
                                     100×100×5镀锌矩钢；50×50×3@1000 镀锌矩钢；φ100×5厚镀锌圆钢
                                
                                 
                                     3
                                     构件涂(镀)层要求
                                     外喷深灰色氟碳漆
                                
                                 
                                     4
                                     探伤要求
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拼装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     吊装就位
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     探伤
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     补刷油漆
                                     
                                
                                 t
                                 1.73
                                 false
                            
                             
                                 25
                                 500111002006
                                 钢支撑
                                 
                                     1
                                     钢材品种、规格
                                     300×100×3厚镀锌矩钢；100×100×3厚镀锌矩钢；10X10X1.5厚镀锌圆钢@500
                                
                                 
                                     2
                                     构件涂(镀)层要求
                                     外喷深灰色氟碳漆
                                
                                 
                                     3
                                     探伤要求
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拼装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     吊装就位
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     探伤
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     补刷油漆
                                     
                                
                                 t
                                 1.126
                                 false
                            
                             
                                 26
                                 010605002003
                                 3厚不锈钢镜面水波纹面
                                 
                                     1
                                     钢材品种、规格
                                     3厚不锈钢镜面水波纹面
                                
                                 
                                     2
                                     钢板(复合板)型号、厚度
                                     3厚不锈钢
                                
                                 
                                     3
                                     构件涂(镀)层要求
                                     外喷深灰色氟碳漆
                                
                                 
                                     4
                                     接缝、嵌缝材料种类
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拼装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     吊装就位
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     探伤
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     补刷油漆
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接缝、嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 47.12
                                 false
                            
                             
                                 27
                                 010605002004
                                 3厚不锈钢表面丝网印刷松江街景
                                 
                                     1
                                     钢材品种、规格
                                     3厚不锈钢表面丝网印刷松江街景
                                
                                 
                                     2
                                     钢板(复合板)型号、厚度
                                     3厚不锈钢
                                
                                 
                                     3
                                     构件涂(镀)层要求
                                     外喷深灰色氟碳漆
                                
                                 
                                     4
                                     接缝、嵌缝材料种类
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拼装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     吊装就位
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     探伤
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     补刷油漆
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接缝、嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 35.1
                                 false
                            
                             
                                 28
                                 沪500111003005
                                 预埋件
                                 
                                     1
                                     铁件尺寸
                                     具体详见图纸，满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     埋设安装
                                     
                                
                                 t
                                 0.026
                                 false
                            
                        
                         
                             7
                             休闲广场
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 29
                                 050305002015
                                 水磨石坐凳
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     挖土深度：1.5m以内；土壤类别：综合考虑；弃土、余土处置：弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     密实度满足规范与设计要求；填方材料品种及填方粒径要求综合考虑；填方来源、运距：投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土模板
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     4
                                     基层做法
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C20素砼垫层
                                
                                 
                                     5
                                     坐凳结构
                                     砖砌体(烧结砖)地上部分强度等级≥MU10,地下部分≥MU15,砂浆强度等级不小于M7.5；150厚C20素砼压顶
                                
                                 
                                     6
                                     座凳面厚度、宽度
                                     30厚定制白色水磨石，内掺蓝色石子
                                
                                 
                                     7
                                     砂浆配合比
                                     30厚1:3水泥砂浆
                                
                                 
                                     8
                                     座凳楣子形状、尺寸
                                     具体详见水磨石坐凳详图
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 12.19
                                 false
                            
                        
                         
                             8
                             休息廊架
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 30
                                 050305002016
                                 透光混凝土坐凳一
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     挖土深度：1.5m以内；土壤类别：综合考虑；弃土、余土处置：弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     密实度满足规范与设计要求；填方材料品种及填方粒径要求综合考虑；填方来源、运距：投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土模板
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     4
                                     坐凳结构
                                     50*50*3厚钢龙骨；5厚钢板；干挂件
                                
                                 
                                     5
                                     座凳面厚度、宽度
                                     500*500*50厚定制水磨石，内掺蓝色石子；30厚透光混凝土，由专业厂家深化施工;内置LED灯带
                                
                                 
                                     6
                                     座凳楣子形状、尺寸
                                     具体详见透光混凝土坐凳详图
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 6.62
                                 false
                            
                             
                                 31
                                 050305002017
                                 透光混凝土坐凳二
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     挖土深度：1.5m以内；土壤类别：综合考虑；弃土、余土处置：弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     密实度满足规范与设计要求；填方材料品种及填方粒径要求综合考虑；填方来源、运距：投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土模板
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     4
                                     坐凳结构
                                     50*50*3厚钢龙骨；5厚钢板；干挂件
                                
                                 
                                     5
                                     座凳面厚度、宽度
                                     500*500*50厚定制白色水磨石，内掺蓝色石子；30厚透光混凝土，由专业厂家深化施工;内置LED灯带
                                
                                 
                                     6
                                     座凳楣子形状、尺寸
                                     具体详见透光混凝土坐凳详图
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 5.4
                                 false
                            
                             
                                 32
                                 050305002018
                                 吧台座椅
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     挖土深度：1.5m以内；土壤类别：综合考虑；弃土、余土处置：弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     密实度满足规范与设计要求；填方材料品种及填方粒径要求综合考虑；填方来源、运距：投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土模板
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     4
                                     基层做法
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C20素砼垫层
                                
                                 
                                     5
                                     坐凳结构
                                     200*200*200厚C30钢砼410，10@150；φ120*5厚镀锌圆形钢，外喷白色氟碳漆；φ100*5厚镀锌圆形钢，外喷白色氟碳漆
                                
                                 
                                     6
                                     预埋件
                                     200*200*6厚预埋钢板膨胀螺栓固定；L*500*8厚镀锌钢板，外喷白色氟碳漆，膨胀螺栓固定；150*150*6厚预埋钢板膨胀螺栓固定；8厚镀锌钢板，外喷白色氟碳漆；5厚镀锌钢板，外喷白色氟碳漆
                                
                                 
                                     7
                                     座凳面厚度、宽度
                                     500*500*100厚定制白色水磨石，内掺蓝色石子；φ400*40厚栗色菠萝格栅防腐木
                                
                                 
                                     8
                                     座凳楣子形状、尺寸
                                     具体详见吧台座椅详图
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 6
                                 false
                            
                             
                                 33
                                 500101002039
                                 挖基坑土方
                                 
                                     1
                                     挖土深度
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     2
                                     土壤类别
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     弃土、余土处置
                                     弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     人工或机械挖土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     整修边坡
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     土方场内运输
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     余土外运及弃置
                                     
                                
                                 m3
                                 15.21
                                 false
                            
                             
                                 34
                                 500103001067
                                 回填方
                                 
                                     1
                                     密实度要求
                                     满足规范与设计要求
                                
                                 
                                     2
                                     填方材料品种
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     填方粒径要求
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     填方来源、运距
                                     投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填、夯实
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压实
                                     
                                
                                 m3
                                 10.05
                                 false
                            
                             
                                 35
                                 500103007037
                                 垫层
                                 
                                     1
                                     强度等级
                                     C20
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
                                     
                                
                                 m3
                                 1.17
                                 false
                            
                             
                                 36
                                 010505001002
                                 垫层模板
                                 
                                     1
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 3.04
                                 false
                            
                             
                                 37
                                 沪500109012131
                                 混凝土基础
                                 
                                     1
                                     强度等级
                                     C35
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垫层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 3.35
                                 false
                            
                             
                                 38
                                 010505002004
                                 基础模板
                                 
                                     1
                                     基础类型
                                     基础模板
                                
                                 
                                     2
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 12.16
                                 false
                            
                             
                                 39
                                 沪500109014002
                                 混凝土墩柱
                                 
                                     1
                                     强度等级
                                     C35
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 0.64
                                 false
                            
                             
                                 40
                                 010505004003
                                 混凝土墩柱模板
                                 
                                     1
                                     模板形式
                                     混凝土墩柱模板
                                
                                 
                                     2
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 6.42
                                 false
                            
                             
                                 41
                                 沪500109022006
                                 柱脚C20素砼外包
                                 
                                     1
                                     强度等级
                                     C20
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 0.15
                                 false
                            
                             
                                 42
                                 010505004004
                                 柱脚C20素砼外包模板
                                 
                                     1
                                     模板形式
                                     柱脚C20素砼外包模板
                                
                                 
                                     2
                                     要求
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 1.76
                                 false
                            
                             
                                 43
                                 500111002007
                                 钢柱
                                 
                                     1
                                     柱类型
                                     镀锌圆钢
                                
                                 
                                     2
                                     钢材品种、规格
                                     钢材：Q235B；φ160*8 厚镀锌圆钢；φ20*3厚镀锌圆钢；φ120*8 厚镀锌圆钢
                                
                                 
                                     3
                                     构件涂(镀)层要求
                                     外喷深灰色氟碳漆
                                
                                 
                                     4
                                     探伤要求
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拼装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     吊装就位
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     探伤
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     补刷油漆
                                     
                                
                                 t
                                 1.102
                                 false
                            
                             
                                 44
                                 500111002008
                                 钢梁
                                 
                                     1
                                     梁类型
                                     镀锌圆钢、镀锌矩形钢
                                
                                 
                                     2
                                     钢材品种、规格
                                     钢材：Q235B；φ160*5 厚镀锌圆钢；100*50*3厚镀锌矩形钢
                                
                                 
                                     3
                                     构件涂(镀)层要求
                                     外喷深灰色氟碳漆
                                
                                 
                                     4
                                     探伤要求
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拼装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     吊装就位
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     探伤
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     补刷油漆
                                     
                                
                                 t
                                 2.274
                                 false
                            
                             
                                 45
                                 沪500111003006
                                 预埋件
                                 
                                     1
                                     铁件尺寸
                                     钢材：Q235B；具体详见图纸，满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     埋设安装
                                     
                                
                                 t
                                 0.254
                                 false
                            
                             
                                 46
                                 010901005002
                                 白色铝板屋面
                                 
                                     1
                                     框格形式
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格、表面处理
                                     2.5厚白色铝板外包；含50宽LED灯带
                                
                                 
                                     3
                                     隔离带、框边封闭材料品种
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     骨架制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     面层安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     框边封闭
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 77.29
                                 false
                            
                             
                                 47
                                 500111001096
                                 现浇混凝土基础及联系梁钢筋
                                 
                                     1
                                     钢筋种类、规格
                                     热轧钢筋HPB300、HRB335、HRB400,HRB500,具体规格型号详见图纸，含抗震钢筋，钢筋不分规格、种类综合考虑，工程量以图示钢筋尺寸进行计算。
                                
                                 
                                     2
                                     抗震要求
                                     抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)构件的纵向受力钢筋应采用带“E”标志的热轧带肋钢筋。钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于1.25,钢筋的屈服强度实测值与强度标准值之比不应大于1.3,且钢筋在最大拉应力下的总伸长率实测值不应小于9%。
                                
                                 
                                     3
                                     钢筋连接
                                     钢筋连接、接头费用投标人在报价中自行考虑。接头方式投标人根据招标图自行考虑，相应价格包含于综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     钢筋制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋安装、固定
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钢筋连接
                                     
                                
                                 t
                                 0.178
                                 false
                            
                             
                                 48
                                 500111001097
                                 现浇混凝土柱钢筋
                                 
                                     1
                                     钢筋种类、规格
                                     热轧钢筋HPB300、HRB335、HRB400,HRB500,具体规格型号详见图纸，含抗震钢筋，钢筋不分规格、种类综合考虑，工程量以图示钢筋尺寸进行计算。
                                
                                 
                                     2
                                     抗震要求
                                     抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)构件的纵向受力钢筋应采用带“E”标志的热轧带肋钢筋。钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于1.25,钢筋的屈服强度实测值与强度标准值之比不应大于1.3,且钢筋在最大拉应力下的总伸长率实测值不应小于9%。
                                
                                 
                                     3
                                     钢筋连接
                                     钢筋连接、接头费用投标人在报价中自行考虑。接头方式投标人根据招标图自行考虑，相应价格包含于综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含钢筋笼）
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     钢筋制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋安装、固定
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钢筋连接
                                     
                                
                                 t
                                 0.114
                                 false
                            
                        
                         
                             9
                             休闲躺椅
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 49
                                 050305003002
                                 栗色菠萝格防腐木休息躺椅
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     挖土深度：1.5m以内；土壤类别：综合考虑；弃土、余土处置：弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     密实度满足规范与设计要求；填方材料品种及填方粒径要求综合考虑；填方来源、运距：投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土模板
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     4
                                     基层做法
                                     素土夯实；150厚碎石垫层；100厚C20透水混凝土
                                
                                 
                                     5
                                     坐凳结构
                                     砖砌体(烧结砖)地上部分强度等级≥MU10,砂浆强度等级不小于M7.5；150厚C30钢砼，10@150单层双向
                                
                                 
                                     6
                                     铁件尺寸、厚度
                                     40*40*3厚镀锌角钢@500，膨胀螺栓固定；40*40*3厚镀锌矩形钢龙骨@400
                                
                                 
                                     7
                                     座凳面厚度、宽度
                                     140*25厚栗色菠萝格防腐木，留5mm缝；含LED灯带
                                
                                 
                                     8
                                     座凳楣子形状、尺寸
                                     具体详见休闲躺椅详图
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     10
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     座凳面、靠背扶手、靠背、楣子制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铁件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m
                                 12.95
                                 false
                            
                        
                         
                             10
                             室外家具
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 50
                                 050307008004
                                 地图标识图
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     挖土深度：1.5m以内；土壤类别：综合考虑；弃土、余土处置：弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     密实度满足规范与设计要求；填方材料品种及填方粒径要求综合考虑；填方来源、运距：投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土模板
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     4
                                     基层做法
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C20素砼垫层；C20素砼，10@150单层双向
                                
                                 
                                     5
                                     骨架
                                     铝合金型材主框架/模具制作，T=2mm铝合金拆弯面板/表面烤漆；铝合金型材连接件；T=10mm钢板预埋件，此预埋件在工厂跟预制基础一起完成；具体详见图纸
                                
                                 
                                     6
                                     材料种类、规格
                                     1500*2200*150（厚），T=2mm铝板面板；地图：T=5mm透明钢化玻璃；含LED灯条；具体详见图纸
                                
                                 
                                     7
                                     喷字规格、颜色
                                     LOGO丝网印刷；孔形图案丝网印刷；具体详见图纸
                                
                                 
                                     8
                                     油漆品种、颜色
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     含LED变压器/露电保护/时控
                                
                                 
                                     10
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     11
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     标志牌制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     雕凿
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镌字、喷字
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷油漆
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 51
                                 050307008005
                                 引导标识
                                 
                                     1
                                     挖土
                                     挖土深度：1.5m以内；土壤类别：综合考虑；弃土、余土处置：弃土、余土处置投标人根据技术标文件自行综合考虑，如外运处置应符合政府相关部门的规定
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     密实度满足规范与设计要求；填方材料品种及填方粒径要求综合考虑；填方来源、运距：投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土模板
                                     综合单价中需包含模板及其支架(支撑)的制安、拆卸等一切施工费用
                                
                                 
                                     4
                                     基层做法
                                     素土夯实；100厚碎石垫层；100厚C20素砼垫层；C20素砼，10@150单层双向
                                
                                 
                                     5
                                     骨架
                                     铝合金型材主框架/模具制作，T=2mm铝合金拆弯面板/表面烤漆；铝合金型材连接件；T=10mm钢板预埋件，此预埋件在工厂跟预制基础一起完成；具体详见图纸
                                
                                 
                                     6
                                     材料种类、规格
                                     400*2200*150（厚），T=2mm铝板面板；含LED灯条；具体详见图纸
                                
                                 
                                     7
                                     喷字规格、颜色
                                     LOGO丝网印刷；丝网印刷文字；文字内容，3M反光膜；孔形图案丝网印刷；具体详见图纸
                                
                                 
                                     8
                                     油漆品种、颜色
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     含LED变压器/露电保护/时控
                                
                                 
                                     10
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     11
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     标志牌制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     雕凿
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镌字、喷字
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷油漆
                                     
                                
                                 个
                                 6
                                 false
                            
                             
                                 52
                                 050307008006
                                 安全警示标识
                                 
                                     1
                                     材料种类、规格
                                     规格：面板29*47cm，总高100cm，板厚2CM；材质：金属烤漆板，镀锌钢；具体详见警示标识意向图
                                
                                 
                                     2
                                     喷字规格、颜色
                                     具体详见警示标识意向图
                                
                                 
                                     3
                                     油漆品种、颜色
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     符合施工规范及设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必需的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     选料
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     标志牌制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     雕凿
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镌字、喷字
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷油漆
                                     
                                
                                 个
                                 5
                                 false
                            
                        
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                    
                     
                         
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     水利安装工程
                     
                         
                             1
                             电气
                             水利工程-安装工程
                             
                                 1
                                 030402011005
                                 配电箱JGAL
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱JGAL
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     落地安装
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     含配电箱基础制作和接地
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 2
                                 030409006009
                                 电缆保护管PE32
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     PE32
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含管道防腐、接地、挖填土，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     挖填土
                                     
                                
                                 m
                                 803.74
                                 false
                            
                             
                                 3
                                 030409006010
                                 电缆保护管PE40
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     PE40
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含管道防腐、接地、挖填土，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     挖填土
                                     
                                
                                 m
                                 1057.64
                                 false
                            
                             
                                 4
                                 030409001017
                                 电缆YJV-3x4
                                 
                                     1
                                     规格
                                     电缆YJV-3x4
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、电缆标志桩，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 166.15
                                 false
                            
                             
                                 5
                                 030409001018
                                 电缆YJV-2x4
                                 
                                     1
                                     规格
                                     电缆YJV-2x4
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、电缆标志桩，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     电缆标志桩
                                     
                                
                                 m
                                 675.68
                                 false
                            
                             
                                 6
                                 030409001019
                                 电缆YJV-3x6
                                 
                                     1
                                     规格
                                     电缆YJV-3x6
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、电缆标志桩，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     电缆标志桩
                                     
                                
                                 m
                                 1033.68
                                 false
                            
                             
                                 7
                                 030409001020
                                 电缆YJV-5*6
                                 
                                     1
                                     规格
                                     电缆YJV-5*6
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、电缆标志桩，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     电缆标志桩
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                            
                             
                                 8
                                 030413012005
                                 庭院灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     庭院灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     50w LED，IP65，3500K
                                
                                 
                                     3
                                     接地要求
                                     每个庭院灯采用-40*4镀锌扁钢连接后,，就近直接打一根热镀锌角钢接地极L50*50*5mm L=2.5米，详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     路灯底座及基础
                                     基础做法详见图纸
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含庭院灯混凝土基础，底座，接地，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     7
                                     说明1
                                     另包含庭院灯接线端子到灯具光源的电源线
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土基础制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立灯杆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     杆座安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     灯架及灯具附件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     补刷（喷）油漆
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     灯杆编号
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 30
                                 false
                            
                             
                                 9
                                 030413002013
                                 草坪灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     草坪灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含草坪灯基础
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 9
                                 false
                            
                             
                                 10
                                 030413002014
                                 小射灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     小射灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1W LED  DC24V
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 204
                                 false
                            
                             
                                 11
                                 030413002015
                                 点射灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     点射灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3W LED  DC24V
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 59
                                 false
                            
                             
                                 12
                                 030412006005
                                 防水接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     防水接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 9
                                 false
                            
                             
                                 13
                                 030401001013
                                 开关电源100W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开关电源
                                
                                 
                                     2
                                     容量(kV·A)
                                     100W
                                
                                 
                                     1
                                     本体及附件安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     油过滤
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     干燥、试验、化验、色谱分析
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 14
                                 030401001014
                                 开关电源200W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开关电源
                                
                                 
                                     2
                                     容量(kV·A)
                                     200W
                                
                                 
                                     1
                                     本体及附件安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     油过滤
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     干燥、试验、化验、色谱分析
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 15
                                 030401001015
                                 开关电源300W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开关电源
                                
                                 
                                     2
                                     容量(kV·A)
                                     300W
                                
                                 
                                     1
                                     本体及附件安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     油过滤
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     干燥、试验、化验、色谱分析
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 16
                                 040504002005
                                 手孔井
                                 
                                     1
                                     种类
                                     手孔井
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详设计图
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     详设计图
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     详设计图
                                
                                 
                                     5
                                     盖板材质、规格
                                     详设计图
                                
                                 
                                     6
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     详设计图
                                
                                 
                                     7
                                     防坠装置品种及规格
                                     详设计图
                                
                                 
                                     8
                                     踏步材质、规格
                                     详设计图
                                
                                 
                                     9
                                     防渗、防水、防腐要求
                                     详设计图
                                
                                 
                                     10
                                     模板要求
                                     含模板运输、维修、制作、安装、拆除、整理、堆放、清理、刷隔离剂
                                
                                 
                                     11
                                     说明
                                     含挖填土、排水、余土处置、接地装置及测试。具体参照设计图及供电部门要求
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     钢筋的制作安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     盖板安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     踏步安装
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     防水、止水
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     防腐
                                     
                                
                                 
                                     11
                                     电缆支架及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     12
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     13
                                     挖填土、排水、余土处置
                                     
                                
                                 座
                                 7
                                 false
                            
                        
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                    
                     
                         
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     3
                     绿化工程
                     
                         
                             1
                             乔灌木
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 1
                                 沪500116002150
                                 栽植乔木 乌桕A
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     乌桕A Φ23.1-25 H850-950 P500-550
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树冠完整,分枝点<2.8米,枝下高<3.2米,特选苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 2
                                 沪500116002151
                                 栽植乔木 合欢
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     合欢 Φ16.1-18 H511-540 P381-420
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树冠完整,分枝点<2.8米,树形优美,全冠
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 3
                                 沪500116002152
                                 栽植乔木 北美红枫
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     北美红枫 Φ14-16 H481-540 P331-350
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树冠完整,分枝点<2.5米,枝下高<2.8米,分枝点一致
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 4
                                 沪500116002153
                                 栽植乔木 白玉兰B
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     白玉兰B Φ12.1-14 H391-420 P241-270
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     全冠,树冠开展,树形优美
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 5
                                 沪500116002154
                                 栽植灌木 日本晚樱A
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     日本晚樱A d12.1-14 H401以上 P321以上
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树冠完整,株型饱满美观,分枝点1.8米
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 6
                                 沪500116002155
                                 栽植灌木 日本晚樱B
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     日本晚樱B d10.1-12 H361-380 P241-260
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树冠完整,株型饱满美观,分枝点1.6米
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 7
                                 沪500116002156
                                 栽植乔木 高杆吉野樱
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     高杆吉野樱 Φ14.1-16 H500-550 P380-420
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树冠完整,株型饱满美观,分枝点1.8米
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 5
                                 false
                            
                             
                                 8
                                 沪500116002157
                                 栽植乔木 八重垂枝红樱
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     八重垂枝红樱 Φ12.1-14 H320-380 P320-380
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树冠完整,树形优美,特选苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 9
                                 沪500116002158
                                 栽植乔木 染井吉野樱
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     染井吉野樱 Φ14.1-16 H431-460 P321-340
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树冠完整,株型饱满美观,分枝点1.8米
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 7
                                 false
                            
                             
                                 10
                                 沪500116002159
                                 栽植乔木 红运玉兰
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     红运玉兰 Φ12.1-14 H391-420 P241-270
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树形优美,全冠,分枝点1.8米
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 6
                                 false
                            
                             
                                 11
                                 沪500116002160
                                 栽植乔木 钟花樱
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     钟花樱 Φ12.1-14 H391-420 P241-270
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树形优美,全冠,分枝点1.6米
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 3
                                 false
                            
                             
                                 12
                                 沪500116002161
                                 栽植灌木 绚丽北美海棠B
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     绚丽北美海棠B d12.1-14 H291-320 P131-140
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树冠完整,分支点低,株形饱满美观
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 5
                                 false
                            
                             
                                 13
                                 沪500116002162
                                 栽植灌木 鸡爪槭A
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     鸡爪槭A d10.1-12 H271-300 P201-220
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     造型好,分枝点<0.8米,枝下高<1.4米,原生非嫁接苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 14
                                 沪500116002163
                                 栽植灌木 红枫B
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     红枫B d8.1-10 H180-200 P141-170
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     造型好,分枝点<0.4米,枝下高<0.8米,原生非嫁接苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 15
                                 沪500116002164
                                 栽植灌木 羽毛枫
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     羽毛枫 d6.1-8 H141-180 P101-150
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     造型好,分枝点<0.4米,枝下高<0.8米,红叶品种,原生非嫁接苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 4
                                 false
                            
                             
                                 16
                                 沪500116002165
                                 栽植灌木 丹桂B
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     丹桂B d10.1-12 H300 P220
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     椭球状,修剪后规格,小叶丹桂品种
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 3
                                 false
                            
                             
                                 17
                                 沪500116002166
                                 栽植灌木 亮金女贞桩
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     亮金女贞桩 d8.1-9 H250 P240-250
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     8云片以上,云片状,造型优美,容器苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 1
                                 false
                            
                             
                                 18
                                 沪500116002167
                                 栽植灌木 散本红花檵木
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     散本红花檵木 d13-15 H250 P240-250
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     原生苗,全冠,5分枝以上
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 3
                                 false
                            
                             
                                 19
                                 沪500116002168
                                 栽植灌木 星花玉兰
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     星花玉兰 d6-8 H150-180 P150-180
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     原生苗,全冠,6分枝以上
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 8
                                 false
                            
                             
                                 20
                                 沪500116002169
                                 栽植灌木 美人茶
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     美人茶 H201-220 P141以
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     株型美观,粉花品种
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 4
                                 false
                            
                             
                                 21
                                 沪500116002170
                                 栽植灌木 加拿大紫荆
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     加拿大紫荆 d10以上 H311以上 P311以上
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树冠完整,株型饱满美观
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 22
                                 沪500116002171
                                 栽植乔木 河津樱
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     河津樱 Φ12.1-14 H341-370 P261-280
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树冠完整,株型饱满美观
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 5
                                 false
                            
                             
                                 23
                                 沪500116002172
                                 栽植灌木 紫玉兰A
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     紫玉兰A  H221以上 P101以上
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树形为自然形,分支点≤1.0米,分叉枝6枝以上,树形饱满,树姿优美
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 4
                                 false
                            
                             
                                 24
                                 沪500116002173
                                 栽植灌木 紫玉兰B
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     紫玉兰B  H181-210 P81-90
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     树形为自然形,分支点≤1.0米,分叉枝6枝以上,树形饱满,树姿优美
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 6
                                 false
                            
                             
                                 25
                                 沪500116002174
                                 栽植灌木 紫荆
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     紫荆  H180-200 P101-120
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     造型好,株型饱满
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 21
                                 false
                            
                             
                                 26
                                 沪500116002175
                                 栽植灌木 穗花牡荆
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     穗花牡荆  H160-180 P140-160
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     丛生或低分枝
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 4
                                 false
                            
                             
                                 27
                                 沪500116002176
                                 栽植灌木 无刺枸骨球
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     无刺枸骨球  H141-160 P141-160
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     球型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚,修剪后规格
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 4
                                 false
                            
                             
                                 28
                                 沪500116002177
                                 栽植灌木 含笑球
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     含笑球  H130 P130
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     球型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚,修剪后规格
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 4
                                 false
                            
                             
                                 29
                                 沪500116002178
                                 栽植灌木 喷雪花
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     喷雪花  H120-130 P100-120
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     造型好,丛生,株型饱满
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 7
                                 false
                            
                             
                                 30
                                 沪500116002179
                                 栽植灌木 红花檵木球
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     红花檵木球  H120 P120
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     球型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚,修剪后规格
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 31
                                 沪500116002180
                                 栽植灌木 金边胡颓子球
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     金边胡颓子球  H121-131 P121-131
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     球型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚,修剪后规格
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 5
                                 false
                            
                             
                                 32
                                 沪500116002181
                                 栽植灌木 小丑火棘
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     小丑火棘  H91-120 P70-80
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     造型好,丛生,株型饱满
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 10
                                 false
                            
                             
                                 33
                                 沪500116002182
                                 栽植灌木 黄金卵叶女贞
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     黄金卵叶女贞  H81-100 P81-100
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     造型好,株型饱满,柠檬女贞
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 18
                                 false
                            
                             
                                 34
                                 沪500116002183
                                 栽植灌木 龟甲冬青球
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     龟甲冬青球  H81-100 P81-100
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     球型饱满美观,枝叶茂密,不脱脚,修剪后规格
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 35
                                 沪500116002184
                                 栽植灌木 黄金香柳
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     黄金香柳  H80-100 P70-80
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     造型好,株型饱满,分枝点<0.2米
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 4
                                 false
                            
                             
                                 36
                                 沪500116002185
                                 栽植乔木 苏铁A
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     苏铁A 杆高40 P100-120
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     7-8片完整叶
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 37
                                 沪500116002186
                                 栽植灌木 芫花
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     芫花 H120-130 P120-130
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     原生苗,6分枝以上
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 棵
                                 11
                                 false
                            
                        
                         
                             2
                             移栽
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 38
                                 050102001005
                                 移植乔木 垂柳
                                 
                                     1
                                     树干胸径
                                     垂柳 Φ22
                                
                                 
                                     2
                                     起挖方式
                                     带土球起挖
                                
                                 
                                     3
                                     运输地点
                                     规格以实际为准,搬迁至图纸位置,具体点位可结合现场条件调整，运费考虑计入综合单价
                                
                                 
                                     4
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     5
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 7
                                 false
                            
                             
                                 39
                                 050102001006
                                 移植乔木 玉兰
                                 
                                     1
                                     树干胸径
                                     玉兰 Φ12.1-14
                                
                                 
                                     2
                                     起挖方式
                                     带土球起挖
                                
                                 
                                     3
                                     运输地点
                                     规格以实际为准,搬迁至图纸位置,具体点位可结合现场条件调整
                                
                                 
                                     4
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     5
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 5
                                 false
                            
                             
                                 40
                                 050102001007
                                 移植乔木 大叶女贞
                                 
                                     1
                                     树干胸径
                                     大叶女贞 Φ20
                                
                                 
                                     2
                                     起挖方式
                                     带土球起挖
                                
                                 
                                     3
                                     运输地点
                                     规格以实际为准,搬迁至图纸位置,具体点位可结合现场条件调整
                                
                                 
                                     4
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     5
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 7
                                 false
                            
                             
                                 41
                                 050102001008
                                 移植乔木 广玉兰
                                 
                                     1
                                     树干胸径
                                     广玉兰 Φ20
                                
                                 
                                     2
                                     起挖方式
                                     带土球起挖
                                
                                 
                                     3
                                     运输地点
                                     规格以实际为准,搬迁至图纸位置,具体点位可结合现场条件调整
                                
                                 
                                     4
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     5
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 9
                                 false
                            
                             
                                 42
                                 050102002005
                                 移植灌木 腊梅
                                 
                                     1
                                     种类
                                     腊梅 Φ20
                                
                                 
                                     2
                                     起挖方式
                                     带土球起挖
                                
                                 
                                     3
                                     运输地点
                                     规格以实际为准,搬迁至图纸位置,具体点位可结合现场条件调整
                                
                                 
                                     4
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     5
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 6
                                 false
                            
                             
                                 43
                                 050102002006
                                 移植灌木 垂丝海棠
                                 
                                     1
                                     种类
                                     垂丝海棠 d14
                                
                                 
                                     2
                                     起挖方式
                                     带土球起挖
                                
                                 
                                     3
                                     运输地点
                                     规格以实际为准,搬迁至图纸位置,具体点位可结合现场条件调整
                                
                                 
                                     4
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     5
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 12
                                 false
                            
                             
                                 44
                                 050102002007
                                 移植灌木 紫叶李
                                 
                                     1
                                     种类
                                     紫叶李 d14
                                
                                 
                                     2
                                     起挖方式
                                     带土球起挖
                                
                                 
                                     3
                                     运输地点
                                     规格以实际为准,搬迁至图纸位置,具体点位可结合现场条件调整
                                
                                 
                                     4
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     5
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 10
                                 false
                            
                             
                                 45
                                 050102002008
                                 移植灌木 夹竹桃
                                 
                                     1
                                     种类
                                     夹竹桃 d7.1-8
                                
                                 
                                     2
                                     起挖方式
                                     带土球起挖
                                
                                 
                                     3
                                     运输地点
                                     约394㎡,现状苗木以实际规格为准,搬迁至业主指定地点
                                
                                 
                                     4
                                     种植要求
                                     带土球
                                
                                 
                                     5
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 99
                                 false
                            
                        
                         
                             3
                             灌木地被
                             园林绿化工程-种植
                             
                                 46
                                 沪500116002187
                                 栽植绿篱 五色梅
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     五色梅 H40-45 P30-35
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     16株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     毛球株型,修剪后规格,盆苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 11
                                 false
                            
                             
                                 47
                                 沪500116002188
                                 栽植地被 毛地黄吊钟柳
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     毛地黄吊钟柳 H20-25 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     36株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     盆苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 1.8
                                 false
                            
                             
                                 48
                                 沪500116002189
                                 栽植绿篱 安酷杜鹃
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     安酷杜鹃 H45-50 P40-45
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     6株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     毛球株型,修剪后规格,盆苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 122.9
                                 false
                            
                             
                                 49
                                 沪500116002190
                                 栽植地被 金叶石菖蒲
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     金叶石菖蒲 H20-25 10芽/丛
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     36丛/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     盆苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 44.9
                                 false
                            
                             
                                 50
                                 沪500116002191
                                 栽植绿篱 无尽夏八仙花
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     无尽夏八仙花 H40-45 P31-40
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     4株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     4分枝以上,2加仑盆苗,无尽夏品种
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 214
                                 false
                            
                             
                                 51
                                 沪500116002192
                                 栽植绿篱 魔幻系列八仙花
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     魔幻系列八仙花 H40-45 P31-40
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     6株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     4分枝以上,2加仑盆苗,魔幻系列品种
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 43
                                 false
                            
                             
                                 52
                                 沪500116002193
                                 栽植绿篱 圆锥绣球
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     圆锥绣球 H60-70 P50-60
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     3株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     盆苗,20片叶以上
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 21
                                 false
                            
                             
                                 53
                                 沪500116002194
                                 栽植绿篱 金叶大花六道木
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     金叶大花六道木 H30-35 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     毛球株型,修剪后规格,盆苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 53
                                 false
                            
                             
                                 54
                                 沪500116002195
                                 栽植绿篱 毛杜鹃
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     毛杜鹃 H30-35 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     毛球株型,修剪后规格
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 123.3
                                 false
                            
                             
                                 55
                                 沪500116002196
                                 栽植绿篱 亮金女贞
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     亮金女贞 H30-35 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     毛球株型,修剪后规格,盆苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 74.8
                                 false
                            
                             
                                 56
                                 沪500116002197
                                 栽植地被 萼距花
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     萼距花 H20-25 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     不露土
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 16.7
                                 false
                            
                             
                                 57
                                 沪500116002198
                                 栽植地被 加拿大美女樱
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     加拿大美女樱 H20-25 P15-20
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 29.4
                                 false
                            
                             
                                 58
                                 沪500116002199
                                 栽植地被 茛力花
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     茛力花 H20-25 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 44
                                 false
                            
                             
                                 59
                                 沪500116002200
                                 栽植地被 金光菊
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     金光菊 H20-25 P15-20
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 21.8
                                 false
                            
                             
                                 60
                                 沪500116002201
                                 栽植地被 墨西哥羽毛草
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     墨西哥羽毛草 H30-35 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     20x14营养钵,露土区域以生态覆盖物填充
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 23.3
                                 false
                            
                             
                                 61
                                 沪500116002202
                                 栽植地被 狐尾天门冬
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     狐尾天门冬 H30-35 P30-35
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     盆苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 24.3
                                 false
                            
                             
                                 62
                                 沪500116002203
                                 栽植地被 画眉草
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     画眉草 H26-30 P21-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 15.3
                                 false
                            
                             
                                 63
                                 沪500116002204
                                 栽植地被 肾蕨
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     肾蕨 H30-35 P30-35
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 19.8
                                 false
                            
                             
                                 64
                                 沪500116002205
                                 栽植地被 红花鼠尾草
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     红花鼠尾草 H30-35 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     12x10营养钵,露土区域以树皮填充
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 19.7
                                 false
                            
                             
                                 65
                                 沪500116002206
                                 栽植地被 裂叶锥托泽兰
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     裂叶锥托泽兰 H20-25 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 75
                                 false
                            
                             
                                 66
                                 沪500116002207
                                 栽植地被 大麻叶泽兰
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     大麻叶泽兰 H45-55 P35-40
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     4株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     20x14营养钵,露土区域以树皮填充
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 22
                                 false
                            
                             
                                 67
                                 沪500116002208
                                 栽植地被 花叶玉簪
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     花叶玉簪 H30-35 P30-35
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 19.3
                                 false
                            
                             
                                 68
                                 沪500116002209
                                 栽植地被 花叶锦带花
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     花叶锦带花 H40-45 P30-35
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     16株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 56.8
                                 false
                            
                             
                                 69
                                 沪500116002210
                                 栽植地被 蜈蚣蕨
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     蜈蚣蕨 H30-35 P30-35
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 12
                                 false
                            
                             
                                 70
                                 沪500116002211
                                 栽植地被 林荫鼠尾草
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     林荫鼠尾草 H35-40 P25-30
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     12x10营养钵,露土区域以树皮填充
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 10.5
                                 false
                            
                             
                                 71
                                 沪500116002212
                                 栽植地被 迷迭香
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     迷迭香 H30-35 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     盆苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 43.7
                                 false
                            
                             
                                 72
                                 沪500116002213
                                 栽植地被 花叶络石
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     花叶络石 H16-20 P15-20
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     36株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     盆苗,露土区域以生态覆盖物填充
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 21.9
                                 false
                            
                             
                                 73
                                 沪500116002214
                                 栽植地被 金边扶芳藤
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     金边扶芳藤 H16-20 P15-20
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     36株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 11.4
                                 false
                            
                             
                                 74
                                 沪500116002215
                                 栽植绿篱 南天竹
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     南天竹 H50-55 P30-35
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     16株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     冠型饱满,修剪后规格
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 17.1
                                 false
                            
                             
                                 75
                                 沪500116002216
                                 栽植绿篱 粉花美人蕉
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     粉花美人蕉 H50-60 P30-40
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     16株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     18x16营养钵,5芽以上,露土区域以生态覆盖物填充
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 6.6
                                 false
                            
                             
                                 76
                                 沪500116002217
                                 栽植绿篱 矮生美人蕉
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     矮生美人蕉 H30-35 P25-30
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     12x10营养钵,10芽
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 1.2
                                 false
                            
                             
                                 77
                                 沪500116002218
                                 栽植地被 朝雾草
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     朝雾草 H20-25 P16-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     12x10营养钵,露土区域以树皮填充
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 6.9
                                 false
                            
                             
                                 78
                                 沪500116002219
                                 栽植地被 紫花筋骨草
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     紫花筋骨草 H20-25 P16-20
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     12x10营养钵,5芽以上
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 45.8
                                 false
                            
                             
                                 79
                                 沪500116002220
                                 栽植绿篱 红叶石楠
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     红叶石楠 H30-40 P25-30
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     毛球株型,盆苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 276
                                 false
                            
                             
                                 80
                                 沪500116002221
                                 栽植绿篱 五彩桂
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     五彩桂 H50-60 P50-60
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     4株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 49
                                 false
                            
                             
                                 81
                                 沪500116002222
                                 栽植绿篱 熊掌木
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     熊掌木 H40-45 P30-35
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     16株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 39
                                 false
                            
                             
                                 82
                                 沪500116002223
                                 栽植地被 翠芦莉
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     翠芦莉 H30-35 P15-20
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     袋苗
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 4.3
                                 false
                            
                             
                                 83
                                 沪500116002224
                                 栽植绿篱 水果兰
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     水果兰 H50-60 P50-60
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     4株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     毛球株型,修剪后规格,盆苗
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 28.7
                                 false
                            
                             
                                 84
                                 沪500116002225
                                 栽植绿篱 彩叶杞柳
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     彩叶杞柳 H80-100 P60-80
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     3株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     丛生状不空脚,盆苗,露土区域以生态覆盖物填充
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 38.9
                                 false
                            
                             
                                 85
                                 沪500116002226
                                 栽植地被 丛生福禄考
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     丛生福禄考 H15-20 P15-20
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 17
                                 false
                            
                             
                                 86
                                 沪500116002227
                                 栽植地被 矮生黄金菊
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     矮生黄金菊 H30-35 P30-35
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     26x21营养钵,露土区域以生态覆盖物填充
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 24.6
                                 false
                            
                             
                                 87
                                 沪500116002228
                                 栽植绿篱 火焰南天竹
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     火焰南天竹 H20-25 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     盆苗
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 43
                                 false
                            
                             
                                 88
                                 沪500116002229
                                 栽植绿篱 花叶香桃木
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     花叶香桃木 H40-45 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 20.7
                                 false
                            
                             
                                 89
                                 沪500116002230
                                 栽植地被 银叶菊
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     银叶菊 H15-20 P11-20
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 10.2
                                 false
                            
                             
                                 90
                                 沪500116002231
                                 栽植绿篱 澳洲朱蕉
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     澳洲朱蕉 H50-60 P50-60
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     6株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 10.9
                                 false
                            
                             
                                 91
                                 沪500116002232
                                 栽植绿篱 欧洲月季
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     欧洲月季 H30-35 P20-30
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 7.7
                                 false
                            
                             
                                 92
                                 沪500116002233
                                 栽植地被 细叶芒
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     细叶芒 H60-80 P60-80
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     1株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     26x21营养钵,20芽以上,露土区域以树皮填充
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 3.5
                                 false
                            
                             
                                 93
                                 沪500116002234
                                 栽植地被 矾根
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     矾根 H15-20 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 2.5
                                 false
                            
                             
                                 94
                                 沪500116002235
                                 栽植绿篱 八角金盘
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     八角金盘 H50-55 P45-50
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     6株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 3.6
                                 false
                            
                             
                                 95
                                 沪500116002236
                                 栽植绿篱 非洲凌霄
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     非洲凌霄 H40-45 P30-35
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 10.6
                                 false
                            
                             
                                 96
                                 沪500116002237
                                 栽植地被 火星花
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     火星花 H30-40 P25-30
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 18.5
                                 false
                            
                             
                                 97
                                 沪500116002238
                                 栽植地被 荷兰菊
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     荷兰菊 H20-25 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 24
                                 false
                            
                             
                                 98
                                 沪500116002239
                                 栽植地被 醉蝶花
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     醉蝶花 H30-40 P25-30
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 8
                                 false
                            
                             
                                 99
                                 沪500116002240
                                 栽植地被 美丽月见草
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     美丽月见草 H20-25 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 17.5
                                 false
                            
                             
                                 100
                                 沪500116002241
                                 栽植地被 蛇鞭菊
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     蛇鞭菊 H20-25 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 16
                                 false
                            
                             
                                 101
                                 沪500116002242
                                 栽植地被 金鱼草
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     金鱼草 H30-40 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 12
                                 false
                            
                             
                                 102
                                 沪500116002243
                                 栽植地被 常绿萱草
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     常绿萱草 H30-40 P20-25
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 12
                                 false
                            
                             
                                 103
                                 沪500116002244
                                 栽植地被 路易斯安那鸢尾
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     路易斯安那鸢尾 H40-45 P30-35
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     18x16营养钵,5芽以上,露土区域以生态覆盖物填充
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 8
                                 false
                            
                             
                                 104
                                 沪500116002245
                                 铺种草皮 兰花三七+石蒜
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     兰花三七+石蒜 
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25株/㎡
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     满铺不得露土
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 160
                                 false
                            
                             
                                 105
                                 沪500116002246
                                 铺种草皮 金莎蔓
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     金莎蔓
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     6-7盘
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 58
                                 false
                            
                             
                                 106
                                 沪500116002247
                                 铺种草坪
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     90*30cm草卷,沙坪矮生百慕大满铺,秋季追播黑麦草
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     草皮满铺
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     灌溉应结合雨季、旱季进行安排。具体养护时间可结合当地当年实际情况可做适当调整
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     铺设营养土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 1486
                                 false
                            
                             
                                 107
                                 沪500101013002
                                 整理绿化用地
                                 
                                     1
                                     土类分级
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     弃土运距
                                     投标单位根据施工现场综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     取土运距
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     排地表水
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清除植物
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     就地挖填
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     清渣、耙细、平整
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     找平、找坡
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     废弃物运输
                                     
                                
                                 m2
                                 3684.4
                                 false
                            
                             
                                 108
                                 沪500101012002
                                 营养土
                                 
                                     1
                                     回填土质要求
                                     种植区域覆盖5cm,采用草炭土,调节土壤酸碱度使其适宜植物生长
                                
                                 
                                     2
                                     取土运距
                                     投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     回填厚度
                                     满足规范及设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     弃土运距
                                     投标单位根据现场情况综合考虑
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     包含运输短驳费用
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     土方挖、运
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平、找坡
                                     
                                
                                 m3
                                 162
                                 false
                            
                             
                                 109
                                 沪500116003002
                                 生态覆盖物
                                 
                                     1
                                     要求
                                     采用大块红色松树皮,用于覆盖露土区域,厚度3cm
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     满足施工及设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     铺设生态覆盖物
                                     
                                
                                 m2
                                 250
                                 false
                            
                        
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
                                 1
                                 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴（防寒）棚工程
                                 园林绿化工程-种植
                                 
                                     3
                                     050403001003
                                     树木支撑架-四角支撑
                                     
                                         1
                                         支撑类型、材质
                                         满足规范及设计要求
                                    
                                     
                                         2
                                         支撑材料规格
                                         详见图纸
                                    
                                     
                                         3
                                         单株支撑材料数量
                                         详见图纸
                                    
                                     
                                         4
                                         其他
                                         此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                    
                                     
                                         1
                                         制作
                                         
                                    
                                     
                                         2
                                         运输
                                         
                                    
                                     
                                         3
                                         安装
                                         
                                    
                                     
                                         4
                                         维护
                                         
                                    
                                     项
                                     1
                                     false
                                
                                 
                                     4
                                     050403001004
                                     树木支撑架-扁担桩形支撑
                                     
                                         1
                                         支撑类型、材质
                                         满足规范及设计要求
                                    
                                     
                                         2
                                         支撑材料规格
                                         详见图纸
                                    
                                     
                                         3
                                         单株支撑材料数量
                                         详见图纸
                                    
                                     
                                         4
                                         其他
                                         此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                    
                                     
                                         1
                                         制作
                                         
                                    
                                     
                                         2
                                         运输
                                         
                                    
                                     
                                         3
                                         安装
                                         
                                    
                                     
                                         4
                                         维护
                                         
                                    
                                     项
                                     1
                                     false
                                
                                 
                                     5
                                     050403002002
                                     树木裹干
                                     
                                         1
                                         胸径（干径）
                                         详见图纸
                                    
                                     
                                         2
                                         绷带所绕树干高度
                                         具体详见图纸
                                    
                                     
                                         3
                                         其他
                                         此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                    
                                     
                                         1
                                         搬运
                                         
                                    
                                     
                                         2
                                         绕杆
                                         
                                    
                                     
                                         3
                                         余料清理
                                         
                                    
                                     
                                         4
                                         养护期后清除
                                         
                                    
                                     项
                                     1
                                     false
                                
                            
                        
                    
                     
                         
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     
                         
                    
                     
                
                 
                     
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                     
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计
                         9
                         0
                    
                
            
             
             
                 
                     
                         
                             3
                             沪水措301000
                             安全防护
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             true
                             
                                 4
                                 沪水措301010
                                 安全警示
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 5
                                 沪水措301020
                                 基坑防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 6
                                 沪水措301030
                                 临边洞口交叉高处作业防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 7
                                 沪水措301040
                                 施工机械防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 8
                                 沪水措301050
                                 临水作业
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 9
                                 沪水措301060
                                 水上作业防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 10
                                 沪水措301070
                                 塘堤围涂作业防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 11
                                 沪水措301080
                                 汛期作业防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 12
                                 沪水措301090
                                 作业人员配备安全防护用品
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                        
                         
                             13
                             沪水措302000
                             文明施工
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             true
                             
                                 14
                                 沪水措302010
                                 出入口及现场围挡
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 15
                                 沪水措302020
                                 各类图板
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 16
                                 沪水措302030
                                 企业标志
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 17
                                 沪水措302040
                                 场容场貌
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 18
                                 沪水措302050
                                 材料堆放
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 19
                                 沪水措302060
                                 现场防火
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                        
                         
                             20
                             沪水措303000
                             环境保护
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             true
                             
                                 21
                                 沪水措303010
                                 粉尘、噪音控制
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 22
                                 沪水措303030
                                 有毒有害气体控制
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 23
                                 沪水措303040
                                 污染物控制
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 24
                                 沪水措303050
                                 垃圾清运
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                        
                         
                             25
                             沪水措304000
                             临时设施
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             true
                             
                                 26
                                 沪水措304010
                                 现场办公生活设施
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 27
                                 沪水措304020
                                 现场临时用电
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 28
                                 沪水措304030
                                 临时给排水
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 29
                                 沪水措304040
                                 其他
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                        
                    
                     
                         
                             30
                             001
                             大型机械设备进出场及安拆费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             31
                             002
                             施工排水、降水（包含井点降排水及一般降排水）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             32
                             003
                             本工程日常保洁维护及损坏维修费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             33
                             004
                             红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             34
                             005
                             大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             35
                             006
                             为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             36
                             007
                             施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             37
                             008
                             交通、施工便道（便桥）的筑、拆、日常维护
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             38
                             009
                             临时堆料场地的筑、拆、日常维护
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             39
                             010
                             施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             40
                             011
                             翻挖施工所必须的安全防护措施（如：施工护栏、警示灯、警示标志、导向标志等）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             41
                             012
                             除了招标文件中明确由建设单位负责的检测费用，其他所有工程检测、监测、实验、试验、监控、测试、调试、试运行费用（如通风检测、防雷检测、室内空气检测、消防检测、施工现场视屏监控等需达到项目验收及移交需要的所有费用)
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             42
                             013
                             交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             43
                             014
                             施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             44
                             015
                             为保证工程正常进行与周边地块施工单位相关协商费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             45
                             016
                             反季节栽植影响措施
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             46
                             017
                             绿地土方场内平衡、绿地堆坡造型
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             47
                             018
                             根系生长促进措施（生根粉、生根液）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             48
                             019
                             促长、保活措施（活力素）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             49
                             020
                             苗木检疫费
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             50
                             021
                             土壤测定费
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             51
                             022
                             特殊条件下施工技术措施费
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             52
                             023
                             施工区域渣苗清理，建筑垃圾清运及处置
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             53
                             024
                             种植土、营养土及其运输费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             54
                             025
                             招标文件列举的其他措施费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             55
                             026
                             投标人认为需要的其他费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             56
                             027
                             廊架防雷接地相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             57
                             028
                             若遇河道汛期施工增加的相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             58
                             029
                             吊装及安装工程中的各项系数（如脚手架、超高费等）的费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             59
                             030
                             管道安装后充气保护措施
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             60
                             031
                             投标人应根据招标人提供的地质勘查报告等资料及施工经验，自行考虑对本项目松土、明暗浜、淤泥等地基的处理加固及地下障碍物拆除或挖除的相关处理费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             61
                             032
                             危大工程（基坑支护、降水工程，混凝土模板支撑工程，起重吊装及安装拆卸工程，拆除工程，临河作业等）措施增加费及方案编制(如需专家论证的,还需包含专家论证费)
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             62
                             033
                             投标人进行现场踏勘后，应根据工程现场及周围环境并结合地质勘察报告、图纸及施工经验，完成不良土质等的处理及回填(不在工程量清单内的土方开挖、短驳、外运及处置；绿化种植土壤改良，与绿化相关的多种措施等(树木支撑架、遮阴、草绳绕树干等)
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             63
                             034
                             投标人进行现场踏勘后，应根据工程现场及周围环境并结合地质勘察报告、图纸及施工经验，自行确定本项目场内缺土或多土的土方平衡措施（包括：场地缺土购置或余土外运、场内运输、临时堆土安置场地、土方平衡）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             64
                             035
                             所有材料和制品的实验、检测费、远程监控、工程检测费、基坑监测费、平行检测费，由总包负责沉降观测点及沉降观测
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                    
                
                 
            
             
                 
                     
                         1
                         预留景观树及零星工程等
                         项
                         100000
                         
                    
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                 
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计+工程设备费
                     9
                     0
                
            
        
    
     
         
         
         
    



