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                 1
                 单项工程
                 
                     1
                     通波塘
                     
                         
                             1
                             土方工程
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 1
                                 500101002001
                                 基坑土方开挖
                                 
                                     1
                                     土类分级
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     按施工方案拟定的疏浚方式挖土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     整修边坡
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输、处置及消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 2650.74
                                 false
                            
                             
                                 2
                                 500103001017
                                 基坑土方回填
                                 
                                     1
                                     土质
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     分层厚度、碾压方式及遍数
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     填筑体干密度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     掺和料比例
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     填方来源、运距
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     取土或掺和料配制拌和
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填、夯实
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 m3
                                 1965.12
                                 false
                            
                             
                                 3
                                 500101002013
                                 河道土方开挖
                                 
                                     1
                                     土类分级
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     按施工方案拟定的疏浚方式挖土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     整修边坡
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输、处置及消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 451.7
                                 false
                            
                             
                                 4
                                 500103002001
                                 15%水泥土回填
                                 
                                     1
                                     土质
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     分层厚度、碾压方式及遍数
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     填筑体干密度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     掺和料比例
                                     15%水泥土回填
                                
                                 
                                     5
                                     填方来源、运距
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     取土或掺和料配制拌和
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填、夯实
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     缺土外购
                                     
                                
                                 m3
                                 124.56
                                 false
                            
                             
                                 5
                                 SLA000014
                                 土方就地平整
                                 
                                     1
                                     做法、工艺
                                     土方就地平整，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     就地平整
                                     
                                
                                 m3
                                 1031.46
                                 false
                            
                        
                         
                             2
                             护岸工程
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 6
                                 SLA000015
                                 拆除现状护岸
                                 
                                     1
                                     做法、工艺
                                     拆除现状护岸
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成拆除现状护岸的全部工作内容（含拔除现状板桩）
                                
                                 
                                     1
                                     废料运输、处置及消纳
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除现状护岸
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拔除现状板桩
                                     
                                
                                 m
                                 51
                                 false
                            
                             
                                 7
                                 沪500108010004
                                 C30钢筋混凝土预制方桩
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     预制钢筋混凝土C30
                                
                                 
                                     2
                                     送桩深度、桩长
                                     桩长8m，250*250mm钢筋砼方桩（含桩尖）
                                
                                 
                                     3
                                     桩截面
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     搭拆工作平台
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     桩倾斜度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     凿桩
                                     预制桩凿除350mm，具体详见设计图纸，废料运输及处置由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     如有试桩，单价综合考虑
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价包含完成打桩的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     搭拆工作平台
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     购置或预制混凝土桩
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     桩机竖拆、打桩、接桩、送桩
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     凿桩、废料外运
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     设计或规范要求的桩基承载力检验
                                     
                                
                                 m3
                                 187
                                 false
                            
                             
                                 8
                                 沪500109012033
                                 10cmC20挡墙混凝土垫层
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     2
                                     强度等级
                                     C20商品混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     混凝土添加剂单价综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     模板由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 40.92
                                 false
                            
                             
                                 9
                                 沪500109012034
                                 C30挡墙混凝土墙身
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     强度等级
                                     C30商品混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     模板
                                     模板的制作、安装、拆除由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成混凝土墙身的全部工作内容（含底板）
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 279
                                 false
                            
                             
                                 10
                                 沪500109012035
                                 C30挡墙混凝土压顶
                                 
                                     1
                                     强度等级
                                     C30商品混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     模板
                                     模板的制作、安装、拆除由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     3
                                     勾缝要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成混凝土压顶的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     压顶
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 25.58
                                 false
                            
                             
                                 11
                                 500111001028
                                 钢筋
                                 
                                     1
                                     钢筋种类
                                     钢筋不分部位，规格、种类综合考虑，工程量以图示钢筋尺寸计算。若设计图示尺寸未考虑钢筋搭接，搭接量及钢筋接头费用由投标人在综合单价中自行考虑。接头方式由投标人自行考虑，相应报价包含在综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内外运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 t
                                 19.65
                                 false
                            
                             
                                 12
                                 500105003003
                                 M15浆砌块石挡墙
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     M15浆砌块石挡墙
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     勾缝要求
                                     护岸每15m为一标准节段，两节之间内填20mm厚低发泡聚乙烯板，迎水侧采用30mm厚单组份聚硫密封膏封嵌。
                                
                                 
                                     4
                                     泄水孔
                                     采用φ60PVC排水管@3000
                                
                                 
                                     5
                                     反滤层
                                     采用500*500*500mm无纺编织袋装碎石黄沙堆砌反滤层
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     综合单价包含完成浆砌块石挡墙的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     选修石料、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆拌和、砌筑、勾缝
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     反滤层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     泄水孔制作安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     湿治养护
                                     
                                
                                 m3
                                 291.79
                                 false
                            
                             
                                 13
                                 040201021008
                                 土工布
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     550*500mm土工布（断裂强度10KN/m）（具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     搭接方式
                                     通常布置，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成土工布设置的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层整平
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     固定
                                     
                                
                                 m2
                                 102.3
                                 false
                            
                        
                         
                             3
                             防汛通道
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 14
                                 500109007010
                                 4cm改性细粒式沥青混凝土面层
                                 
                                     1
                                     沥青性能指标；
                                     改性沥青面层
                                
                                 
                                     2
                                     配合比及技术指标
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     结构层厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     沥青砼购置
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     保温运输、摊铺和碾压
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     施工接缝及层间处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     封闭层施工
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     取样检验
                                     
                                
                                 m2
                                 495
                                 false
                            
                             
                                 15
                                 沪500109012027
                                 10cmC20混凝土垫层
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     2
                                     强度等级
                                     C20混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     模板由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垫层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 49.5
                                 false
                            
                             
                                 16
                                 沪500109020001
                                 18cmC30混凝土路面
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     18cm
                                
                                 
                                     2
                                     强度等级
                                     C30商品混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     模板由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     切缝、锯纹
                                     
                                
                                 m3
                                 89.1
                                 false
                            
                             
                                 17
                                 500111001026
                                 钢筋网片
                                 
                                     1
                                     钢筋种类
                                     钢筋不分部位，规格、种类综合考虑，工程量以图示钢筋尺寸计算。若设计图示尺寸未考虑钢筋搭接，搭接量及钢筋接头费用由投标人在综合单价中自行考虑。接头方式由投标人自行考虑，相应报价包含在综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。
                                
                                 
                                     1
                                     机械性能试验
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     除锈、调直、加工
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎、丝扣连接（焊接）、安装
                                     
                                
                                 t
                                 4.072
                                 false
                            
                             
                                 18
                                 沪500101011004
                                 20cm块状建筑弃疗挤密压实
                                 
                                     1
                                     部位、范围
                                     20cm块状建筑弃疗挤密压实
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     20cm块状建筑弃疗挤密压实
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 495
                                 false
                            
                             
                                 19
                                 040204004007
                                 安砌混凝土平石路沿（200*100*495mm）
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     200*100*495mm
                                
                                 
                                     2
                                     基础、垫层：材料品种、厚度
                                     C20混凝土垫层，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基础、垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     侧（平、缘）石安砌
                                     
                                
                                 m
                                 495
                                 false
                            
                        
                         
                             4
                             绿化
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 20
                                 050101010005
                                 整理绿化用地
                                 
                                     1
                                     回填土质要求
                                     按设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     取土运距
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     回填厚度
                                     按设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     找平找坡要求
                                     按设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     弃渣运距
                                     投标单位根据施工现场综合考虑
                                
                                 
                                     1
                                     排地表水
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     土方挖、运
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     耙细、过筛
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     找平、找坡
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     拍实
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     废弃物运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1857
                                 false
                            
                             
                                 21
                                 050102012002
                                 铺种草皮（满铺）
                                 
                                     1
                                     草皮种类
                                     矮生百慕大
                                
                                 
                                     2
                                     铺种方式
                                     满铺
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺底砂（土）
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 1857
                                 false
                            
                             
                                 22
                                 050102002001
                                 栽植榉树
                                 
                                     1
                                     种类
                                     榉树
                                
                                 
                                     2
                                     胸径
                                     8.1~10cm
                                
                                 
                                     3
                                     冠丛高
                                     350~450cm
                                
                                 
                                     4
                                     冠幅
                                     250cm以上
                                
                                 
                                     5
                                     种植方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     冠型丰满，三级分枝以上，主杆挺直
                                
                                 
                                     7
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价包含完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 49
                                 false
                            
                        
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
                                 1
                                 围堰
                                 水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                                 
                                     3
                                     沪500114003006
                                     施工围堰
                                     
                                         1
                                         型式及尺寸
                                         22b# 6m钢板桩密排、φ25拉杆@2000,20b#槽钢围檩通长布置
                                    
                                     
                                         2
                                         结构要求
                                         具体详见设计图纸
                                    
                                     
                                         3
                                         回填土
                                         由投标人在综合单价中自行考虑
                                    
                                     
                                         4
                                         袋装土
                                         由投标人在综合单价中自行考虑
                                    
                                     
                                         5
                                         其他
                                         综合单价包括完成围堰的筑、拆、使用及养护等全部工作内容（含围檩、拉杆、回填土、袋装土、300*300排水沟）
                                    
                                     
                                         1
                                         清理基底，筑、拆围堰、使用、养护
                                         
                                    
                                     
                                         2
                                         围堰内抽水
                                         
                                    
                                     
                                         3
                                         土方来源及弃土外运处置
                                         
                                    
                                     m
                                     194
                                     false
                                
                            
                        
                    
                     
                         
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     大塔浜
                     
                         
                             1
                             护岸
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 1
                                 500101002014
                                 土方开挖
                                 
                                     1
                                     土类分级
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     按施工方案拟定的疏浚方式挖土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     整修边坡
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输、处置及消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 2.42
                                 false
                            
                             
                                 2
                                 500103001020
                                 土方回填
                                 
                                     1
                                     土质
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     分层厚度、碾压方式及遍数
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     填筑体干密度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     掺和料比例
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     填方来源、运距
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     取土或掺和料配制拌和
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填、夯实
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 m3
                                 5.38
                                 false
                            
                             
                                 3
                                 沪500108019006
                                 密排松木桩φ150
                                 
                                     1
                                     桩径、桩长
                                     密排松木桩梢径φ150，桩长2m；φ120横木连系梁，具体详见设计图纸；木桩与横木用直径2.2mm低碳高镀锌钢丝绑扎牢固
                                
                                 
                                     2
                                     防腐要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     木桩制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     打桩
                                     
                                
                                 m3
                                 11.4
                                 false
                            
                             
                                 4
                                 500103014006
                                 土工布铺设
                                 
                                     1
                                     材料性能
                                     土工布10KN/m（具体参数详见图纸）
                                
                                 
                                     2
                                     铺设拼接要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成土工布设置的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     缝制
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接缝
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺设
                                     
                                
                                 m2
                                 32
                                 false
                            
                        
                         
                             2
                             绿化
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 5
                                 050101010008
                                 整理绿化用地
                                 
                                     1
                                     回填土质要求
                                     按设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     取土运距
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     回填厚度
                                     按设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     找平找坡要求
                                     按设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     弃渣运距
                                     投标单位根据施工现场综合考虑
                                
                                 
                                     1
                                     排地表水
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     土方挖、运
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     耙细、过筛
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     找平、找坡
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     拍实
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     废弃物运输
                                     
                                
                                 m2
                                 121
                                 false
                            
                             
                                 6
                                 沪500116001010
                                 挺水植物 千屈菜
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     千屈菜
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     25丛/m2，3~5芽每丛
                                
                                 
                                     3
                                     种植方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     综合单价包含完成挺水植物的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     培育
                                     
                                
                                 m2
                                 91
                                 false
                            
                             
                                 7
                                 沪500116001011
                                 挺水植物 石菖蒲
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     石菖蒲
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     16丛/m2，8~12芽每丛；H20cm~30cm
                                
                                 
                                     3
                                     种植方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     综合单价包含完成挺水植物的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     培育
                                     
                                
                                 m2
                                 30
                                 false
                            
                        
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                    
                     
                         
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     3
                     沈泾塘
                     
                         
                             1
                             现状护岸压顶修补
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 1
                                 041001001005
                                 凿除压顶顶面
                                 
                                     1
                                     材质
                                     凿除压顶顶面
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输处置及消纳
                                     
                                
                                 m2
                                 60.9
                                 false
                            
                             
                                 2
                                 500105010001
                                 修复压顶抹面
                                 
                                     1
                                     砂浆强度等级
                                     20mm厚M20水泥砂浆
                                
                                 
                                     2
                                     分格缝要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆拌制
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基底湿治
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     抹面
                                     
                                
                                 m2
                                 87
                                 false
                            
                        
                         
                             2
                             补建二级小挡墙
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 3
                                 500101002015
                                 土方开挖
                                 
                                     1
                                     土类分级
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     按施工方案拟定的疏浚方式挖土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     整修边坡
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输、处置及消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 36.8
                                 false
                            
                             
                                 4
                                 500103001021
                                 土方回填
                                 
                                     1
                                     土质
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     分层厚度、碾压方式及遍数
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     填筑体干密度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     掺和料比例
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     填方来源、运距
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     取土或掺和料配制拌和
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填、夯实
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 m3
                                 16.33
                                 false
                            
                             
                                 5
                                 沪500109012036
                                 10cmC20挡墙混凝土垫层
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     2
                                     强度等级
                                     C20商品混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     混凝土添加剂单价综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     模板由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 3.68
                                 false
                            
                             
                                 6
                                 沪500109012037
                                 C30挡墙混凝土墙身
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     强度等级
                                     C30商品混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     模板
                                     模板的制作、安装、拆除由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     表面喷涂仿石漆
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成混凝土墙身的全部工作内容（含底板）
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     表面喷涂仿石漆
                                     
                                
                                 m3
                                 15.87
                                 false
                            
                             
                                 7
                                 500111001029
                                 钢筋
                                 
                                     1
                                     钢筋种类
                                     钢筋不分部位，规格、种类综合考虑，工程量以图示钢筋尺寸计算。若设计图示尺寸未考虑钢筋搭接，搭接量及钢筋接头费用由投标人在综合单价中自行考虑。接头方式由投标人自行考虑，相应报价包含在综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内外运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 t
                                 1.111
                                 false
                            
                             
                                 8
                                 沪500109012038
                                 300*150mm花岗岩景观条石（压顶）
                                 
                                     1
                                     强度等级
                                     300*150mm花岗岩景观条石（压顶）
                                
                                 
                                     2
                                     勾缝要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成花岗岩景观条石的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     压顶
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     300*150mm花岗岩景观条石（压顶）
                                     
                                
                                 m3
                                 2.42
                                 false
                            
                        
                         
                             3
                             补建三级小挡墙
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 9
                                 500101002016
                                 土方开挖
                                 
                                     1
                                     土类分级
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     开挖深度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输、处置及消纳
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     按施工方案拟定的疏浚方式挖土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     整修边坡
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输、处置及消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 141.12
                                 false
                            
                             
                                 10
                                 500103001022
                                 土方回填
                                 
                                     1
                                     土质
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     分层厚度、碾压方式及遍数
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     填筑体干密度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     掺和料比例
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     填方来源、运距
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     取土或掺和料配制拌和
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     回填、夯实
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 m3
                                 90.26
                                 false
                            
                             
                                 11
                                 沪500109012039
                                 10cmC20挡墙混凝土垫层
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     2
                                     强度等级
                                     C20商品混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     混凝土添加剂单价综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     模板由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     1
                                     垫层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 11.76
                                 false
                            
                             
                                 12
                                 沪500109012040
                                 C30挡墙混凝土墙身
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     强度等级
                                     C30商品混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     模板
                                     模板的制作、安装、拆除由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     表面喷涂仿石漆
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成混凝土墙身的全部工作内容（含底板）
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     搭拆脚手架，制模、立模、拆模
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     商品混凝土运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     表面喷涂仿石漆
                                     
                                
                                 m3
                                 60.27
                                 false
                            
                             
                                 13
                                 500111001030
                                 钢筋
                                 
                                     1
                                     钢筋种类
                                     钢筋不分部位，规格、种类综合考虑，工程量以图示钢筋尺寸计算。若设计图示尺寸未考虑钢筋搭接，搭接量及钢筋接头费用由投标人在综合单价中自行考虑。接头方式由投标人自行考虑，相应报价包含在综合单价内，不因接头形式不同而调整综合单价。
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内外运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 t
                                 4.219
                                 false
                            
                             
                                 14
                                 沪500109012041
                                 300*150mm花岗岩景观条石（压顶）
                                 
                                     1
                                     强度等级
                                     300*150mm花岗岩景观条石（压顶）
                                
                                 
                                     2
                                     勾缝要求
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成花岗岩景观条石的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     压顶
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     300*150mm花岗岩景观条石（压顶）
                                     
                                
                                 m3
                                 5.15
                                 false
                            
                        
                         
                             4
                             场地整理
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 15
                                 040701001001
                                 场地整理
                                 
                                     1
                                     部位
                                     场地整理
                                
                                 
                                     2
                                     坡度
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     场地整理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     压实
                                     
                                
                                 m2
                                 1201
                                 false
                            
                        
                         
                             5
                             补建围网
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 16
                                 040205012005
                                 成品金属围网
                                 
                                     1
                                     类型
                                     成品金属围网
                                
                                 
                                     2
                                     材料品种
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     基础、垫层：材料品种、厚度
                                     采用C30素砼基础
                                
                                 
                                     4
                                     模板
                                     模板的制作、安装、拆除由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基础、垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     模版制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 m
                                 28
                                 false
                            
                        
                         
                             6
                             绿化
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 17
                                 050101010009
                                 整理绿化用地
                                 
                                     1
                                     回填土质要求
                                     按设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     取土运距
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     回填厚度
                                     按设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     找平找坡要求
                                     按设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     弃渣运距
                                     投标单位根据施工现场综合考虑
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成整理绿化用地的全部工作内容（含土地整理、清除杂草、回填种植土20cm等）
                                
                                 
                                     1
                                     排地表水
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     土方挖、运
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     耙细、过筛
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     回填
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     找平、找坡
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     拍实
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     废弃物运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1156
                                 false
                            
                             
                                 18
                                 050102012004
                                 铺种草皮（满铺）
                                 
                                     1
                                     草皮种类
                                     矮生百慕大
                                
                                 
                                     2
                                     铺种方式
                                     满铺
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺底砂（土）
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 782
                                 false
                            
                             
                                 19
                                 050102005010
                                 栽植绿篱 红叶石楠
                                 
                                     1
                                     种类
                                     红叶石楠 H51-60
                                
                                 
                                     2
                                     单位面积株数
                                     小苗，25株/m2
                                
                                 
                                     3
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 62
                                 false
                            
                             
                                 20
                                 沪500116001012
                                 挺水植物 石菖蒲
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     石菖蒲
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     16丛/m2，8~12芽每丛；H20cm~30cm
                                
                                 
                                     3
                                     种植方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     综合单价包含完成挺水植物的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     培育
                                     
                                
                                 m2
                                 287
                                 false
                            
                             
                                 21
                                 沪500116001013
                                 挺水植物 路易斯安那鸢尾
                                 
                                     1
                                     植物种类及规格
                                     路易斯安那鸢尾
                                
                                 
                                     2
                                     种植要求
                                     11丛/m2，3~5芽每丛
                                
                                 
                                     3
                                     种植方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     综合单价包含完成挺水植物的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     培育
                                     
                                
                                 m2
                                 25
                                 false
                            
                             
                                 22
                                 050102001001
                                 栽植乌桕
                                 
                                     1
                                     种类
                                     乌桕
                                
                                 
                                     2
                                     胸径
                                     16~18cm
                                
                                 
                                     3
                                     高度
                                     800~900cm
                                
                                 
                                     4
                                     冠幅
                                     450~500cm
                                
                                 
                                     5
                                     种植方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     假植苗，全冠（保留自然骨架及外围冠），树形饱满，姿态优美
                                
                                 
                                     7
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价包含完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 2
                                 false
                            
                             
                                 23
                                 050102002004
                                 栽植樱树
                                 
                                     1
                                     种类
                                     樱树
                                
                                 
                                     2
                                     胸径
                                     15~16cm
                                
                                 
                                     3
                                     高度
                                     500~600cm
                                
                                 
                                     4
                                     冠幅
                                     400~500cm
                                
                                 
                                     5
                                     种植方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     假植苗，全冠（伞形），树形优美，不偏冠，栽植地排水通畅
                                
                                 
                                     7
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价包含完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 4
                                 false
                            
                             
                                 24
                                 050102002005
                                 栽植桂树
                                 
                                     1
                                     种类
                                     桂树
                                
                                 
                                     2
                                     胸径
                                     10~12cm
                                
                                 
                                     3
                                     高度
                                     300~350cm
                                
                                 
                                     4
                                     冠幅
                                     250~300cm
                                
                                 
                                     5
                                     种植方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     假植苗，全冠（骨架疏剪，外轮廓饱满，内膛通透），分枝点高度统一，长势良好
                                
                                 
                                     7
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价包含完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 3
                                 false
                            
                             
                                 25
                                 050102002006
                                 栽植日本红枫
                                 
                                     1
                                     种类
                                     日本红枫
                                
                                 
                                     2
                                     胸径
                                     8~10cm
                                
                                 
                                     3
                                     高度
                                     250~280cm
                                
                                 
                                     4
                                     冠幅
                                     250~280cm
                                
                                 
                                     5
                                     种植方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     容器苗，三季红品种，分枝点均匀（保持1.2米-1.5米处），分枝浓密，枝叶茂盛。
                                
                                 
                                     7
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价包含完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 3
                                 false
                            
                             
                                 26
                                 050102002007
                                 栽植红花碧桃
                                 
                                     1
                                     种类
                                     红花碧桃
                                
                                 
                                     2
                                     胸径
                                     6~8cm
                                
                                 
                                     3
                                     高度
                                     200~250cm
                                
                                 
                                     4
                                     冠幅
                                     200~250cm
                                
                                 
                                     5
                                     种植方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     假植苗、花芽饱满，分枝浓密、枝叶茂盛，种植穴忌积水
                                
                                 
                                     7
                                     养护期
                                     自竣工验收合格之日起1年（100%成活率，包括竣工验收合格后1年养护期内苗木损耗补种的费用）
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价包含完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     养护
                                     
                                
                                 株
                                 3
                                 false
                            
                             
                                 27
                                 SLA000016
                                 现状苗木修剪、移栽
                                 
                                     1
                                     做法
                                     现状苗木修剪、移栽
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     现状苗木修剪、移栽
                                     
                                
                                 株
                                 27
                                 false
                            
                             
                                 28
                                 SLA000017
                                 现状苗木清除
                                 
                                     1
                                     做法
                                     现状苗木清除
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     现状苗木清除
                                     
                                
                                 株
                                 7
                                 false
                            
                        
                         
                             7
                             汀步
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 29
                                 沪500103019001
                                 人行汀步
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     采用300*600*50mm青石板
                                
                                 
                                     2
                                     水泥砂浆
                                     30mm1:3水泥砂浆
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含素土夯实）
                                
                                 
                                     1
                                     块料铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     块料基层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     素土夯实
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     30mm1:3水泥砂浆
                                     
                                
                                 m2
                                 20
                                 false
                            
                        
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                    
                     
                         
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     4
                     小斜塘等13条河
                     
                         
                             1
                             水文化宣传牌
                             水利工程-护岸-塘堤-桥涵-道路-农田水利（除泵站水闸）工程
                             
                                 1
                                 040205004006
                                 水文化宣传牌
                                 
                                     1
                                     类型
                                     水文化宣传牌
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     板面反光膜等级
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 块
                                 26
                                 false
                            
                        
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                    
                     
                         
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     
                         
                    
                     
                
                 
                     
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                     
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计
                         9
                         0
                    
                
            
             
             
                 
                     
                         
                             3
                             沪水措301000
                             安全防护
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             true
                             
                                 4
                                 沪水措301010
                                 安全警示
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 5
                                 沪水措301020
                                 基坑防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 6
                                 沪水措301030
                                 临边洞口交叉高处作业防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 7
                                 沪水措301040
                                 施工机械防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 8
                                 沪水措301050
                                 临水作业
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 9
                                 沪水措301060
                                 水上作业防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 10
                                 沪水措301070
                                 塘堤围涂作业防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 11
                                 沪水措301080
                                 汛期作业防护
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 12
                                 沪水措301090
                                 作业人员配备安全防护用品
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                        
                         
                             13
                             沪水措302000
                             文明施工
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             true
                             
                                 14
                                 沪水措302010
                                 出入口及现场围挡
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 15
                                 沪水措302020
                                 各类图板
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 16
                                 沪水措302030
                                 企业标志
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 17
                                 沪水措302040
                                 场容场貌
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 18
                                 沪水措302050
                                 材料堆放
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 19
                                 沪水措302060
                                 现场防火
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                        
                         
                             20
                             沪水措303000
                             环境保护
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             true
                             
                                 21
                                 沪水措303010
                                 粉尘、噪音控制
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 22
                                 沪水措303030
                                 有毒有害气体控制
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 23
                                 沪水措303040
                                 污染物控制
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 24
                                 沪水措303050
                                 垃圾清运
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                        
                         
                             25
                             沪水措304000
                             临时设施
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             true
                             
                                 26
                                 沪水措304010
                                 现场办公生活设施
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 27
                                 沪水措304020
                                 现场临时用电
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 28
                                 沪水措304030
                                 临时给排水
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                             
                                 29
                                 沪水措304040
                                 其他
                                 项
                                 
                                 0
                                 0
                                 
                                 false
                            
                        
                    
                     
                         
                             30
                             001
                             大型机械设备进出场及安拆费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             31
                             002
                             施工排水、降水(包括不在工程量清单内的基坑周边所有排水措施，含设备投入，包干使用)
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             32
                             003
                             本工程日常保洁维护及损坏维修费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             33
                             004
                             红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             34
                             005
                             大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             35
                             006
                             为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             36
                             007
                             施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             37
                             008
                             交通、施工便道（便桥）的筑、拆、日常维护
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             38
                             009
                             临时堆料场地的筑、拆、日常维护
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             39
                             010
                             施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             40
                             011
                             翻挖施工所必须的安全防护措施（如：施工护栏、警示灯、警示标志、导向标志等）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             41
                             012
                             施工期间办理有关施工场地交通、环境卫生、施工噪声管理等手续
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             42
                             013
                             按设计及施工规范要求所必须的全部检验和检测费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             43
                             014
                             竣工图资料编制费（包括影像电子版本）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             44
                             015
                             交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             45
                             016
                             施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             46
                             017
                             为保证工程正常进行与周边地块施工单位相关协商费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             47
                             018
                             根据《上海市建设工程施工现场人员实名制管理办法》沪住建规范〔2021〕4号文所产生的相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             48
                             019
                             若遇河道汛期施工增加的相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             49
                             020
                             投标人进行现场踏勘后，应根据工程现场及周围环境并结合地质勘察报告、图纸及施工经验，完成不良土质等的处理及回填(不在工程量清单内的土方开挖、短驳、外运及处置；绿化种植土壤改良，与绿化相关的多种措施等(树木支撑架、遮阴、草绳绕树干等)
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             50
                             021
                             投标人进行现场踏勘后，应根据工程现场及周围环境并结合地质勘察报告、图纸及施工经验，自行确定本项目场内缺土或多土的土方平衡措施（包括：场地缺土购置或余土外运、场内运输、临时堆土安置场地、土方平衡）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             51
                             022
                             除清单中所含外的所有本工程应投入的设备租赁费
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             52
                             023
                             办理各项施工及验收手续的相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             53
                             024
                             树木支撑架、草绳绕树干等相关措施费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             54
                             025
                             根系生长促进措施（生根粉、生根液）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             55
                             026
                             促长、保活措施（活力素）
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             56
                             027
                             苗木检疫费
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             57
                             028
                             土壤测定费
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             58
                             029
                             特殊条件下施工技术措施费
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             59
                             030
                             施工区域渣苗清理，建筑垃圾清运及处置
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             60
                             031
                             种植土、营养土及其运输费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             61
                             032
                             招标文件列举的其他措施费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             62
                             033
                             投标人认为需要的其他费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
                        
                         
                             63
                             034
                             施工便道相关费用
                             项
                             
                             0
                             0
                             
                             false
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                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计+工程设备费
                     9
                     0
                
            
        
    
     
         
         
         
    



