采购需求
1.1 项目背景
上海市松江区作为上海西南部的重要区域，不仅是历史文化名城，也是上海城市化进程中的一颗璀璨明珠。随着上海“十四五”规划的深入实施和松江新城建设的加速推进，松江区正迎来前所未有的发展机遇，成为上海乃至长三角地区的重要经济增长极。近年来，松江区经济社会快速发展，人口规模持续增长，机动车保有量也随之激增。特别是在商业区、居民区以及重要交通枢纽周边，交通拥堵现象日益凸显，尤其是在早晚高峰时段，部分主干道路口的交通流量巨大，排队等候时间显著延长，不仅影响了市民的出行体验，也对区域经济社会的发展造成了制约。因此，加强交通信号设施的建设和管理，提升交通信号控制系统的精细化水平，成为松江区实现高质量发展、提升城市竞争力的迫切需求。
近年来，上级部门建设了道路交通管理系统，重点聚焦缓堵保畅工作，从拥堵发现到拥堵警示，再到致因分析，以及治理建议，用数字化手段全面赋能拥堵治理业务流程，实现对交通拥堵的源头化、智能化、精细化管理，提高拥堵治理决策支持水平。
随着GPT、Transformer、多模态模型等大模型技术的问世与应用，正在为道路交通领域带来革新性应用。今年年初，上级部门探索将大模型技术融入相关系统，以提升交通智能管理水平。为深入贯彻落实中共中央政治局委员、上海市委书记陈吉宁调研市局新质战斗力提升工作时的重要讲话精神，根据副市长、市局党委书记、局长张亚宏的指示要求，加强“交通治堵大模型”推广应用工作，提升超大城市道路交通治理现代化水平。
在此背景下，松江区根据上级部门的工作要求，推进“交通治堵大模型”在本区重点路口及拥堵路口的应用。
1.2 相关标准规范
新一轮《上海市交通发展白皮书》（2022年10月）
《推进治理数字化转型实现高效能治理行动方案》（2022年1月）
GB/T28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求。
GAT1399.1-2017 公安视频图像FX系统第1 部分：通用技术要求
GAT1399.2-2017 公安视频图像FX系统第2 部分：视频图像内容FX及描述技术要求
GA/T1400.1-2017 公安视频图像信息应用系统第1 部分：通用技术要求
GA/T1400.2-2017 公安视频图像信息应用系统第2 部分：应用平台技术要求
GA/T1400.3-2017 公安视频图像信息应用系统第3 部分：数据库技术要求
GA/T1400.4-2017 公安视频图像信息应用系统第4 部分接口协议要求
GB35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求
GA36-2018 中华人民共和国机动车号牌
GAT833-2016 机动车号牌图像自动SB技术规范
GAT497-2016 道路车辆智能监测记录系统通用技术条件
除上述规范以外，还需要遵循相关地方规范与标准，以及国家、相关行业的技术要求及规范。

1.3 采购总体要求
1. 本次招标为松江区“交通治堵大模型项目”提供设备以及辅材供货、安装、设备测试、试运行及通过有关部门的验收期间提供必要的技术支持和配合、质量保证期内免费保养维修等。
2. 投标方应为供货、设计及安装等提供一切所需的设备、劳务及材料，以及前述的安装、测试、调校、试运行等服务，而且应提供设备安装得以正常操作所需的一切附带的专用工具、杂项零件，无论此等专用工具、杂项零件是否在合同文件中详细指出。
3. 施工地点：松江分局指定地点。
4. 工期：合同签订后30天内完成。
5. 投标方必须具备上海市或有关行业、管理部门规定的项目在上海市场实施所需的资质和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标方自行负责。
6. 项目系统内容及组成
1）本项目内容与组成详见“项目建设内容和项目具体采购要求及系统工作量清单”。
2）本招标文件列出详细需求，投标人可以对其中不合理处进行修改调整，并说明详细理由。
3）招标人在具体采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标人在《招标技术需求》中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌、型号的要求，并且符合招标人的需求。
1.4 项目建设内容
外场建设内容包括：
1.完善45个信控路口的前端感知系统建设。包括68个断面、91套KK设备以及配套杆件、通信、供电等内容的采购、安装、测试工作。
2.开展前端感知系统联网，即复用现有路口GA监控网络交换机及光纤链路，将前端感知设备数据上传至分局
内场建设内容包括：
1.	前端感知系统JGH数据转发存储
2.	前端感知系统非JGH数据（图片、视频）存储

1.5 项目具体采购要求及工作量清单
1.5.1 系统整体架构
以上级系统治堵系统功能为基础，叠加基础大模型能力，初步建成“交通治堵大模型”。主要包括基础设施层、数据治理层、基础模型层、训练推理层、模型增强层和应用层等6层。
根据“交通治堵大模型”实时GK的应用需求，本项目主要包括新建视频专网的实时方案模块和升级GA网中的上级系统的常发方案模块。
1.5.2 总体要求
完善45个信控路口的前端感知系统建设，并实现联网，即采用就近接入路口ZN信号机箱网络或GA监控网络；前端感知系统JGH数据转发存储；前端感知系统非JGH数据（图片、视频）存储。
1.5.2.1 前端感知系统设备组成
（1）卡式电警设备：在缺少感知设备的每个断面按照每三个车道配备1台高清ZP单元进行建设。需要实现过往CL的ZP、CPSB、路口数据的断点续传等功能，预留WF行为ZP功能。
（2）前端供电系统：空气开关，稳压电源，机箱电源防雷等。
（3）网络传输：网络通讯系统主要实现KKCL记录部分和指挥中心管理部分的数据和图像信息的传输。由工业以太网交换机组成。
（4）配套杆件、管线敷设：在没有可用的杆件条件下，在进口道停车线后20~30米处，建设电警杆件，并敷设管线和现有通信管网贯通。
1.5.2.2 设备布设及安装原则
每台高清ZP单元，不小于1200万像素，可覆盖1~3条车道（含非机动车道），每超过3车道需增加1台高清ZP单元。
松江区城区路口夜间光照效果较好，同时，根据上级部门减少光污染的指导精神，本次项目采用环保型高清ZP单元，不加设补光灯。
每个进口断面设置一个机箱，布置1台断面交换机在机箱内，用于ZP单元和新增汇聚交换机的通讯。每个路口部署工业交换机（汇聚），用于汇聚新增断面交换机。新增工业交换机（汇聚）接入路口交换机，上传数据。
（一）、采用进口道“车尾ZP"模式（优选模式）。
高清ZP单元距离停车线约20~30m，确保ZP已驶入“导向车道线”（地面实线）内的CL。设备尽量利用现有杆件安装，立杆高度建议为6m。
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ZP单元安装示意图1

（二）、采用进口道“车头ZP"模式
可在路口进口道停车线附近的信号灯、标志立杆设置ZP车头设备，并应保证检测范围覆盖进口道所有车道。
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ZP单元安装示意图2

（三）、采用出口道“车头ZP"模式
可在路口出口道信号灯、标志立杆设置ZP车头设备，并应保证检测范围覆盖进口道所有车道。由于设备ZP距离较远时，将导致区间边界模糊、计算偏差，因此为确保CPSB有效性，“车头ZP”设备距离停车线间距应不超过30米。
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ZP单元安装示意图3

1.5.3 系统清单及技术规格要求
	序号
	设备名称
	主要配置
	单位
	数量

	（一）前端感知设备

	1
	ZN高清摄像机
	设备组成：采用1200万像素及以上高清ZP单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。
接口检查：具有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口、7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、1个 SYNC 信号灯电源同步输入口。
采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率不小于4112 × 3072，帧率不低于25帧
支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LEDCP补光灯。
★cxSB功能检查：支持cxSB，可SBcx种类≥49种。
★cs颜色SB功能检查 ：支持SB不少于 39 种cs颜色； 
wf行为检测功能：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、WF变道、WF掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行WF行为检测及ZP功能；
闯红灯事件检测试验 ：在天气晴朗无雾，CL无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。 
clSB性能试验 ：在天气晴朗无雾，cl无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天cphSB准确率≥99%，晚上cphSB准确率≥99%； 白天cs颜色SB准确率≥98%，晚上cs颜色SB准确率≥98%； 白天cllxSB准确率≥99%，晚上cllxSB准确率≥99%。 
★cpSB功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车CP进行ZP并SB号码； 
支持ZP并SB垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车CP号码。 
▲cl子品牌SB功能检查：支持cl子品牌SB，对车头图片进行FXZP，可FX输出OSD叠加7200种CL子品牌并显示相应的年款，对cw图片进行FXZP，可FX输出 OSD 叠加3900 种cl子品牌并显示相应的年款。
目标检测功能试验：具有机动车、xr、qxz检测功能。
▲支持CL右转弯压实线检测并ZP。
支持图片编码质量配置，cp小图的图片质量(大/中/小)可配
闯红灯WZ支持叠加红灯已亮时间，可按照ZP索引配置叠加红灯已亮时间
▲货车右转不停车WF检测、ZP,支持导入静态标志图合成。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将ZP的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。

	台
	91

	2
	工业级交换机
	工业级盒式交换机，不少于8个10/100/1000Base-T电接口，不少于4个1000Base-X光接口，各端口均支持速率自适应和MDI/MDIX自适应功能。支持ERPS冗余环网协议(自愈时间<20ms，基于ITU的G.8032)、MSTP、RSTP、STP、端口广播风暴抑制、多播过滤、IGMP SNOOPING、IEEE802.1Q VLAN、端口优先级、端口镜像、服务质量(Quality of Service)、速率控制，故障报警等功能。含光模块
	套
	68

	3
	控制终端主机
	具有不少于18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。
内置不小于8TB硬盘。
具有2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、4个SATA接口、4个状态指示灯、1个接地端子。
支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能。
设备均应具备权限管理、数据加密、运行日志功能
设备应设置操作口令，宜有图像加密，放篡改、防非法复制等措施，以保证原始数据的完整性。
支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。
支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的CLZP数据匹配并计算CL的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；
设备内的录像、图片文件应无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。
支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、KK合成上传、WF合成上传、无牌车上传、警牌上传、cp隐私保护等多种个性发布方式。
	套
	18

	4
	设备机箱
	机箱尺寸不小于安装监控设备需求，采用优质镀锌板，板材厚度≥1mm，表面喷塑(颜色由甲方指定)工艺；内含机箱门报警、电源避雷、温控散热系统、机箱内部照明、线排端子及空开等。
	套
	68

	5
	电警杆件及基础2
	立杆不低于6m，含4~10米挑杆、抱箍、基础浇筑、预埋件、接地等
	套
	8

	6
	电警杆件及基础3
	立杆不低于6m，含10~16米挑杆、抱箍、基础浇筑、预埋件、接地等
	套
	17

	（二）配套中心设备

	1
	服务器1
	2U标准机架式设备
Raid卡需要支持RAID 0/1/5/6/10，具备掉电保护
配置不少于2颗32核处理器
内存不低于256GB
配置≥2*960G SAS SSD硬盘、≥3*8TB HDD硬盘
配置4*GE电口+2*10GE 光口（含光模块）
配置冗余双电源
企业级远程管理模块
提供7*24 三年维保服务，三年硬盘不返还服务
证明材料▲：本次配置的 CPU 应符合安全可靠测评要求，提供证明材料。
	台
	3

	2
	服务器2
	支持通过 1400 协议，接收CJ设备上传的JGH数据、图片 URL； 支持接收报警设备、报警系统上传的报警数据；
支持JGH数据、特征图片（原图/URL）数据转发； 支持两级架构部署，数据上传上级平台；
支持上传信息后，在一定延迟时间内未接收到响应重传功能； 支持单机和集群部署；
支持告警策略定义，包括任务运行异常、增量异常、数据断流、数据加载异常、插件运行异常、运行环境异常等；
支持按用户名、操作类型、操作状态、开始时间、结束时间进行日志筛选查看操作日志；
万兆网络环境下，大图数据单台服务器性能不低于 500 张/秒(单条数据 最高 550KB 大小)
万兆网络环境下，小图数据单台服务器性能不低于 5000张/秒(单条数据最高 50KB 大小)
系统以画布式拖拽模式进行数据集成任务开发，任务主要由输入插件、处理插件和输出插件组成，实现数据接入、数据处理和数据分发，展示数据输入输出流向（提供第三方检测机构出具的检测报告）
系统按增量起始值字段进行数据增量字段的配置，可实现断点续传，指定偏移量进行数据增量抽取（提供第三方检测机构出具的检测报告）
处理器：GC高性能处理器，核心数不少于16核，主频不低于2.5GHz；内存：不小于64G；网卡:不少于1个双口1G RJ45；不少于1个双口10G光纤网卡(含光模块）；硬盘：不少于 ssd480*2+1.92T *2；电源：冗余电源。
	台
	2

	3
	图片云存储
	单存储节点配置≥2个高性能处理器、核数≥48核、频率≥2.6GHz；
单存储节点内存≥512GB；
单存储节点配置≥36块 8TB SATA硬盘
单存储节点配置≥2块3.2TB SSD NVMe硬盘
单存储节点配置≥2块双端口10GE或以上网卡
分布式架构★需采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，扩容过程中对业务无影响，提供相关认证报告。
本次配置的 CPU 应符合安全可靠测评要求，提供证明材料。
提供3年7*24原厂维保服务，提供介质保留服务。
	套
	1

	4
	视频存储
	不大于 4U，处理器配置不低于 64位多核处理器，高速缓存不低于 16G 
磁盘数量≥50 个，磁盘接口支持 SATA，磁盘容量支持 6T/8T/10/16/20TB， 本次配置不低于 50 块 10TB 企业级硬盘，不返回，支持网络 RAID 纠删码技术
应能接入并存储不低于1440Mbps视频图像，或转发不低于1440Mbps的视频图像，或下载不低于 1440Mbps 的视频图像
支持同时接入不低于 150 路 8Mbps 视频流进行录像存储，配置 RAID 后 录像存储时间不低于 30 天
支持ZN录像模式和全功能录像模式
支持直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载；按时间，事件类型查询
支持基于WEB界面和运维客户端对存储设备进行管理，支持存储使用 空间状态、磁盘运行状态、RAID组运行状态、设备状态、摄像机在线/ 离线状态、录像计划状态的显示。接入网络后可自动进行校时，可对接入的网络摄像机、存储设备进行时钟同步
设备产生故障时，支持通过声、光、页面、保养灯、运维客户端等方式 进行报警
支持按照时间,名称查看检索运行、报警操作日志
网络协议支持 GB/T 28181 、RTSP 、ONVIF 、PSIA 、SDK 、ISAPI
数据接口配置不低于 2 个千兆以太网口，2 个万兆光口，含光模块 配置不低于 2 个 USB 接口，1 个 VGA 接口
配置 1+1 冗余电源
支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案，可显示硬盘原始数 据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值（提供第三方检测机构出具的检测报告）
支持接入 NL-SAS  硬盘、HDD 硬盘、SSD 硬盘、氦气硬盘、空气硬盘（提 供第三方检测机构出具的检测报告）
	套
	1



1.6 项目实施要求
1.6.1 路口点位清单
	序号
	路口分类
	路口名称
	方向
	进口道车道数
	新建感知设备
	新建立杆/借杆

	1
	重点路口
	人民北路/沈砖公路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	2
	拥堵路口
	嘉松南路/南期昌路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	3
	重点路口
	龙源路/辰花路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	3
	1
	H6L10

	
	
	
	西
	2
	1
	H6L6

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	4
	重点路口
	思贤路/三新北路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	5
	重点路口
	松汇中路/人民南路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	6
	重点路口
	新松江路/人民北路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	3
	1
	借杆

	
	
	
	北
	3
	1
	借杆

	7
	重点路口
	谷阳北路/梅家浜路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	8
	重点路口
	文翔路/谷阳北路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	9
	重点路口
	谷阳北路/广富林路
	东
	3
	1
	借杆

	
	
	
	南
	3
	1
	借杆

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	10
	重点路口
	广富林路/三新北路
	东
	3
	1
	借杆

	
	
	
	南
	2
	1
	H6L5

	
	
	
	西
	3
	1
	H6L10

	11
	重点路口
	三新路/荣乐西路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	3
	1
	借杆

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	12
	重点路口
	新松江路/谷阳北路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	13
	重点路口
	泗陈公路/沪松公路
	南
	4
	2
	H6L14

	
	
	
	西
	3
	1
	H6L10

	
	
	
	北
	5
	2
	借杆

	14
	重点路口
	广富林路/辰塔路
	东
	3
	1
	H6L10

	
	
	
	南
	4
	2
	H6L14

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	4
	2
	H6L14

	15
	重点路口
	泗陈公路/嘉松南路
	东
	4
	2
	H6L14

	
	
	
	南
	4
	2
	H6L14

	
	
	
	西
	5
	2
	借杆

	
	
	
	北
	5
	2
	H6L16

	16
	重点路口
	广富林路/龙源路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	17
	重点路口
	环城路（乐都路）/沪松路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	18
	重点路口
	梅家浜路/龙马路
	东
	2
	1
	借杆

	
	
	
	西
	2
	1
	借杆

	
	
	
	北
	2
	1
	借杆

	19
	重点路口
	荣乐中路/沪松路/荣乐东路
	东
	3
	1
	借杆

	
	
	
	南
	3
	1
	借杆

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	2
	1
	借杆

	20
	重点路口
	嘉松南路/沈砖公路
	东
	3
	1
	H6L10

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	21
	重点路口
	荣乐东路/松东路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	2
	1
	借杆

	
	
	
	西
	3
	1
	借杆

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	22
	重点路口
	沪松公路/涞亭南路/涞亭北路
	东
	6
	2
	借杆

	
	
	
	南
	3
	1
	借杆

	
	
	
	西
	5
	2
	借杆

	
	
	
	北
	2
	1
	借杆

	23
	重点路口
	荣乐东路/松卫北路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	3
	1
	借杆

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	24
	重点路口
	鼓浪路/沪松公路/叶家公路
	东
	3
	1
	H6L10

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	4
	2
	借杆

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	25
	重点路口
	人民北路/文翔路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	3
	1
	H6L10

	
	
	
	西
	2
	1
	H6L10

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	26
	重点路口
	辰花路/辰塔路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	27
	重点路口
	新松江路/嘉松南路
	东
	3
	1
	借杆

	
	
	
	南
	4
	2
	H6L12

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	28
	重点路口
	思贤路/玉树北路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	4
	2
	借杆

	29
	重点路口
	民益路/新车公路/新镇街
	东
	4
	2
	借杆

	
	
	
	南
	3
	1
	借杆

	
	
	
	西
	5
	3
	H6L6

	
	
	
	北
	3
	1
	借杆

	30
	重点路口
	嘉松南路/文翔路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	31
	重点路口
	 嘉松南路/梅家浜路
	东
	3
	1
	借杆

	
	
	
	南
	4
	2
	借杆

	
	
	
	西
	3
	1
	H6L10

	
	
	
	北
	5
	2
	借杆

	32
	重点路口
	嘉松南路/广富林路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	33
	重点路口
	沪松公路/古楼公路
	东
	1
	1
	H6L4

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	3
	1
	H6L10

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	34
	重点路口
	思贤路/辰塔路
	东
	4
	2
	借杆

	
	
	
	南
	4
	2
	借杆

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	35
	重点路口
	谷阳南路/松汇中路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	1
	1
	借杆

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	2
	1
	H6L6

	36
	重点路口
	荣乐西路/玉树路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	3
	1
	借杆

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	37
	重点路口
	广林路/辰花路
	东
	2
	1
	H6L8

	
	
	
	南
	2
	1
	H6L5

	
	
	
	西
	2
	1
	H6L8

	38
	重点路口
	乐都路/西林北路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	39
	重点路口
	沪松公路/九干公路/望东北路
	东
	2
	1
	借杆

	
	
	
	南
	5
	2
	借杆

	
	
	
	西
	2
	1
	借杆

	
	
	
	北
	5
	2
	借杆

	40
	拥堵路口
	松汇西路/玉树路
	东
	2
	1
	借杆

	
	
	
	南
	2
	1
	借杆

	
	
	
	西
	2
	1
	借杆

	
	
	
	北
	2
	1
	借杆

	41
	重点路口
	荣乐中路/人民北路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	42
	拥堵路口
	荣乐中路/九峰路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	6
	2
	借杆

	43
	重点路口
	荣乐中路/谷阳北路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	44
	重点路口
	乐都路/九峰路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　

	45
	重点路口
	 西林北路/荣乐中路
	东
	　
	　
	　

	
	
	
	南
	　
	　
	　

	
	
	
	西
	　
	　
	　

	
	
	
	北
	　
	　
	　



1.6.2 安装和调试
本项目工期要求30天内完成全部采购内容。投标人所提供的设备及其内部连线全部由投标人负责。投标人负责投标人设备之间线缆的布放以及投标人设备与采购人已有相关设备之间的线缆布放。投标人负责对施工地点进行现场勘察，保证施工进行。安装调测时使用的工具、设备由投标人提供，通用工具可协助解决。（安装如涉及相应安装服务资质的，成交单位需承诺提供相应资质并对安装过程负完全责任，中标人不得以招标未要求资质进行规避或者拒绝主管部门的检查。）双方应协商制定进度表，投标人负责按进度表进行施工。设备调试由投标人负责，并提出设备调试的内容、项目、指标和方法，并提供相应的仪器和工具，投标人有责任对买方的技术人员提出的问题做出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由投标人技术人员签字后交给采购人验收。系统测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求，投标人应提供测试条件、方法和过程草案，最终测试文件由双方共同拟定。
1.6.3 验收
设备运抵安装现场后，买方将与中标人共同开箱验收。验收时发现短缺、破损，买方有权要求中标人立即补发和负责更换。同时中标人应提供必备的技术资料：
1. 相关的技术资料（测试报告、产品合格证书、保修卡等）；
2. 提供主要部件的技术性能参数（列出清单）；
3. 提供设备保养、维修操作规程；
4. 提供系统特殊件及配套件的清单、技术参数；
验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由中标人提交给买方。买方可根据合同及技术规范书进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收文书。
项目验收时系统各项功能及性能指标应达到设计的要求，系统需通过采购人组织的验收。
项目验收时应提供符合采购人要求的全套资料（包括但不限于：深化设计方案、技术方案、安装调试报告及记录、测试方案及测试报告、试运行报告、技术图纸、设备配置资料、验收方案等）。
1.6.4 保修期
所有硬件设备和产品需提供3 年免费的保修和维修服务，服务期限自系统验收合格之日起开始计算。项目系统保修期间中标方须提供5*8 小时（工作日9:00-17:00）驻场维护服务，安排不少于1 名驻场服务人员在采购人的要求下开展工作，包括但不限于日常系统巡检、故障隐患排查、现场技术支持、设备运行状态记录、配合采购人进行系统操作指导及功能优化需求收集等工作，确保驻场期间及时响应支队日常运维需求。
1.6.5 技术服务
投标人应说明技术维护队伍、施工机具和机构情况，服务模式。
1. 投标人应提供设备安装调试时所需的资料。投标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等。
2. 在设备安装和系统调测期间，采购人派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。
3. 负责完成项目竣工图纸与资料的编制工作，并在完工交付使用前提交项目竣工资料叁套。
4. 投标方必须提供完整的项目保障实施方案，描述项目的实施过程，提出需采取的确保整个项目实施正常有序的措施和办法。
5. 在设备扩容及软件升级时，中标人应派技术人员到场指导。
6. 投标人应对其在国内的售后服务、技术支持方面、在上海市有无技术支持中心，固定地点等情况做出说明。
7. 中标方须提供7*24*365 的全天候售后服务，中标方接到报修后需2 小时内到达现场处置、一般故障4 小时内修复，恢复系统正常运行，重大故障应于24 小时内修复，如设备故障或损坏后，24 小时内无法修复则应在下一工作日提供备件更换，并应当在2 个工作日内送厂维修，督促厂家及时进行修复，损坏的设备维修周期不应超过15 个工作日。
8. 当遇有重大安保活动或突发事件等应急保障时，中标方接到报修后需1 小时内到达现场，2 小时修复故障。
9. 投标人应承诺能向采购人保证提供相应设备的备品备件，当设备出现故障时，能及时更换坏掉的设备，保证整个系统的可用性。
10. 委派本单位具有承接本项目能力与经验的人员组成分系统项目组，并确保项目经理及主要人员具备相应资质。未经买方同意，不得更换项目经理组成员。
11. 中标方负责在整个合同期内的各项系统正常、无间断运行，重大活动、节日需安排专职人员全面保障。
12. 中标方在保修期内需每月对系统进行一次例行巡检，并提供巡检报告。
1.7 人员要求
项目经理应具备省、市级以上人社部门或工信部门颁发的信息系统项目管理师证书。
项目团队的成员应包含有政府人社部门颁发的中级及以上职称人员(包括中级工程师、机电二级建造师、信息系统管理工程师、系统集成工程师等)。
项目团队中涉及登高作业、电工作业的人员，必须持证上岗。其中具有电工作业证书的人员不少于4名。

1.8 项目实施过程中车辆等要求
根据项目要求，本项目中投标人要配置专用登高车且不少于2辆。

1.9 跟现有系统兼容性要求
根据上级部门指定的工作方案，针对重点路口及拥堵路口周边KK设备、视频监控、信号控制设备的布设情况，以及数据接入市局数据域、路口数据置信度等情况，监控设备资产库基础数据录入、维护，实现设备信息的规范化管理。
同时，根据“交通治堵大模型”应用需求，明确KK、视频设备补点建设；推进统一信控平台建设和信号机联网建设。
因此，本项目在充分排摸现有设备布设及数据置信度等情况下，开展KK、视频监控设备的补点建设，是对已建相关系统外场点位的补充，以满足大模型应用需求。另外，会推进已建相关系统的资产库基础信息及数据质量的治理，确保数据的可用，好用。
对交通信号控制而言，能依托交通治堵大模型，通过对交通运行状态YP诊断和信号优化评估。充分利用交通大数据来对路网的整体运行状态进行YP，对运行态势进行诊断。及时获得交通拥堵信息，从而为信号控制策略的制定、信号控制方案的制定提供一些数据支撑。宏观层面上，可以对城市主干道的交通流集聚特征进行规律性的FX，从而对一些关键主干道交通流做溯源FX，进一步为大范围的交通协同GK支撑。微观层面上，通过对交叉口不同流向的交通YPFX，发现交通拥堵规律，从而提升交通信号控制优化通行效率，赋能交通信号控制系统，提升交通信号控制的ZN化、精细化。
对视频监控系统而言，本项目不仅需要复用现有路口满足检测区域的视频流数据，还会对视频监控系统扩充外场设备。现有GA交通视频图像监控系统中外场固定高清视频监控（视野范围能拍摄机动车号牌、路口溢出范围），均可作为“交通治堵大模型“数据源。另外，本项目需新建的外场CL检测设备（兼具视频监控功能）可作为GA交通视频图像监控系统的外场CJ设备，是对现有GA交通视频图像监控系统的外场CJ设备的扩展，大大增加其覆盖范围。
对KK系统而言，本项目不仅需要复用现有路口满足数据CJ要求的KK设备（具备过车数据CJ能力的外场监控设备）检测的过车数据，还会对KK系统扩充外场设备。

1.10 工期、质量、安全要求
中标方应遵守工期、质量、安全保密要求。
1. 乙方应严密组织设备采购、安装、调试、试运行工作，确保项目工期，如因中标人设备供应、安装、调试、人员组织问题导致项目工期延误的，经采购人督促后仍不整改或者整改不到位的，采购人根据影响程度扣除5%-20%的项目款。如影响非常严重，或者中标人无法正常履职的，采购人可以终止合同，并向中标人提出20%-60%项目款的赔偿要求。
2. 中标方应确保采购设备质量、软件性能、系统对接等符合项目建设要求，如质量不达标的，需及时更换、整改，如经采购人督促后，仍不整改或者整改不到位的，采购人根据影响程度扣除5%-20%的项目款。如影响非常严重，或者中标人无法正常履职的，采购人可以终止合同，并向中标人提出20%-60%项目款的赔偿要求。
3. 中标方应确保设备安装、软件调整、系统运行等项目建设过程安全，杜绝安全隐患。如在施工过程中，造成现场物品遗留、线材外露等可能被利用的，或者造成网络安全隐患的(含擅自改动配置、私自接入设备等)，一经发现，每次扣除项目总金额的1%-5%；如因施工造成安全事故的(含网络安全事故)，一经发生，每次扣除项目总金额的5%-20%；安全事故或者隐患造成严重后果的，采购人可以终止合同，并向中标人提出20%-100%项目款的赔偿要求，产生法律责任的，按相关法律执行。

1.11 其他要求
1. 投标报价要求：本项目为总价包干。投标人必须对以上全部采购内容及相关服务进行报价，报价中应包含设备（产品）采购、安装集成费用、验收合格、免费维护费用等伴随服务的全部明细内容，并将与本项目有关的其他所有费用全部计入投标报价，采购人不再承担其他任何费用。结算时，如完成了本项目采购需求所要求的所有内容，则按合同金额支付中标人费用，如未能全部完成则应当扣减未完成部分的费用，并根据合同承担违约责任。
2. 本项目工期为合同签订后30 天内完成全部采购内容，请投标单位根据用户方需求自报项目实施周期，并制作详细实施周期及施工组织方案、人员安排等质量、安全、工期保障措施，以确保项目按期完工。
3. 中标单位与采购人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，采购人应当按照沪财采〔2024〕22 号《关于进一步加强本市政府采购履约验收管理有关事项的通知》及《松江区政府采购货物、服务项目合同履约验收管理办法》等相关规定进行验收管理和支付相应合同价款，中标单位有义务参加并协助采购人验收，提供相关技术资料、合格证明等文件或材料，并对自己生产或销售的货物质量或提供的服务负责。
4. 如中标供应商实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标供应商要承担相应违约责任，并将按《松江区政府采购供应商诚信档案管理（暂行）办法》规定进行相应记载和处理，同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。
5.投标实样要求
（1）、投标实样送达地点：上海市松江区东宝路19号1106室，联系人：高巧娣，联系电话：021-37629265-8001。
（2）投标实样
	序号
	名称
	参数
	数量

	1
	ZN高清摄像机
	设备组成：采用1200万像素及以上高清ZP单元由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成。
接口检查：具有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口、7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、1个 SYNC 信号灯电源同步输入口。
采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率不小于4112 × 3072，帧率不低于25帧
支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LEDCP补光灯。
★cxSB功能检查：支持cxSB，可SBcx种类≥49种。
★cs颜色SB功能检查 ：支持SB不少于 39 种cs颜色； 
wf行为检测功能：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、WF变道、WF掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行WF行为检测及ZP功能；
闯红灯事件检测试验 ：在天气晴朗无雾，CL无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%；白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%。 
clSB性能试验 ：在天气晴朗无雾，cl无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天cphSB准确率≥99%，晚上cphSB准确率≥99%； 白天cs颜色SB准确率≥98%，晚上cs颜色SB准确率≥98%； 白天cllxSB准确率≥99%，晚上cllxSB准确率≥99%。 
★cpSB功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车CP进行ZP并SB号码； 
支持ZP并SB垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车CP号码。 
▲cl子品牌SB功能检查：支持cl子品牌SB，对车头图片进行FXZP，可FX输出OSD叠加7200种CL子品牌并显示相应的年款，对cw图片进行FXZP，可FX输出 OSD 叠加3900 种cl子品牌并显示相应的年款。
目标检测功能试验：具有机动车、xr、qxz检测功能。
▲支持CL右转弯压实线检测并ZP。
支持图片编码质量配置，cp小图的图片质量(大/中/小)可配
闯红灯WZ支持叠加红灯已亮时间，可按照ZP索引配置叠加红灯已亮时间
▲货车右转不停车WF检测、ZP,支持导入静态标志图合成。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将ZP的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。

	1



[bookmark: _GoBack]（3）、所有实样均应注明供应商名称，并在投标截止前送达，未在规定时间内送达样品的作废标处理。评审时不对提供的样品进行打分，但样品对应型号的投标产品其参数招标文件有星号要求的，应当满足星号要求，否则即便提供了样品，其依然由于未满足招标文件中打星号要求，属于未实质性响应。
（4）、采购结束后投标实样处置：
a.中标实样将由采购人、采购代理机构封样，作为本项目合同履约验收的检验标准之一。
B.未中标实样处置：采购结果公告发布后一个月内未中标人可与采购人、采购代理机构联系，约定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人、采购代理机构统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。
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