
[bookmark: _GoBack]
��Է�����)��ˮ��ʩ���ƹ����ϴ�����.zip


洞泾镇（润景苑大二期）排水设施完善工程.ZBQD

 
     
         
             **********
             C01
             洞泾镇（润景苑大二期）排水设施完善工程
        
         
             
                 上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心
                 --
                 上海新彧投资管理事务所
                 褚欢军
                 董国良
                 2026-09-21
                 高思琪
                 2026-09-22
                 排水管网
                 一、工程概况
二、工程范围 
三、编制依据
四、工程量计算规则说明 
五、主要内容
六、其他说明
  
                 
                     2026-09-24T15:34:33
                     
                         BFEBFBFF000306C3
                    
                     
                         S25ZNXAG740796
                    
                     
                         E0-94-67-45-E3-36
                    
                     广联达软件股份有限公司
                
            
        
         
             
                 1
                 单项工程
                 
                     1
                     市政工程
                     
                         
                             1
                             污水管道改造
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040501005001
                                 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） De50
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2；回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％；沟槽回填至道场坪结构层底标高；再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De50
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040501005002
                                 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） De75
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De75
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 150
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040501005003
                                 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） De110
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De110
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040501005004
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）²，DN200
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 552.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040501005005
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）²，DN300
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040501005006
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN400
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）²，DN400
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     2.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040504003001
                                 新建污水窨井 480*480
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     480*480mm，预制窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 123
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040504003002
                                 新建污水窨井（含防坠落装置） 600*600
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     600*600mm，流槽式窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防坠装置品种及规格
                                     窨井防坠落装置推荐采用（悬挂式）塑料防坠格板系统，塑料防坠格板承重能力要求大于等于200kg，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能；格板为硬体，最大孔径小于等于6cm。
                                
                                 
                                     6
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040501005010
                                 已建污水管道非开挖修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建污水管道
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清障后，局部树脂固化法修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     现状的区域部分污水管道缺陷等级1～2级的，采用原管位修复的方式，拟用固化法，4层树脂进行点位修复。
                                
                                 
                                     1
                                     清障
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     树脂固化法修复
                                     
                                
                                 处
                                 13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 031003015006
                                 已建污水管道清障疏通
                                 
                                     1
                                     名称
                                     已建污水管道清障疏通
                                
                                 
                                     1
                                     已建污水管道清障疏通
                                     
                                
                                 处
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 031003015005
                                 已建隔油池清通维修
                                 
                                     1
                                     名称
                                     已建隔油池清通维修
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     以现场实际为准
                                
                                 
                                     3
                                     深度
                                     以现场实际为准
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。
                                
                                 
                                     1
                                     已建隔油池清通维修
                                     
                                
                                 座
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 031003015003
                                 已建格栅检测井清通维修
                                 
                                     1
                                     清通部位
                                     格栅检测井
                                
                                 
                                     2
                                     清通、更换要求
                                     清淤疏通、更换不锈钢格栅
                                
                                 
                                     3
                                     清通做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     根据现场踏勘情况，小区内现状格栅检测井淤塞且格栅腐蚀均较为严重，因此本工程中，对已建的格栅检测井进行清淤疏通的同时，将原已建的格栅拆除后更换为不锈钢格栅，栅条间距为15mm。
                                
                                 
                                     1
                                     清通、维修
                                     
                                
                                 座
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             雨水管道改造
                             市政工程-土建
                             
                                 13
                                 040501005007
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN200
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 676
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040501005008
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN300
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 1074.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 040501005009
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN400
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN400
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     2.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 沪201501009006
                                 已建雨水口维修--I型 内壁粉刷
                                 
                                     1
                                     规格
                                     I型，内净尺寸300×400mm。
                                
                                 
                                     2
                                     深度
                                     0.7-1.0m。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     1）原内壁粉刷拆除，垃圾外运并处置；2）新粉砂浆材料为20mm厚成品聚合物防水砂浆。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除粉刷层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垃圾外运并处置
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌体面清理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆搅拌
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     材料运输
                                     
                                
                                 座
                                 338
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 沪201501009007
                                 已建雨水口维修--I型 增加截污挂篮
                                 
                                     1
                                     规格
                                     I型，内净尺寸300×400mm。
                                
                                 
                                     2
                                     深度
                                     0.7-1.0m。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     在雨水口箅子板下增设玻璃钢截污挂篮（317×200×253mm）。
                                
                                 
                                     1
                                     钻孔设胀栓
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     现场清理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 座
                                 338
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 沪201501009008
                                 已建雨水口维修--I型 更换箅子板
                                 
                                     1
                                     规格
                                     I型，内净尺寸300×400mm。
                                
                                 
                                     2
                                     深度
                                     0.7-1.0m。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     拆除现有平箅式雨水口盖座（含周边填坞砼、砂浆），更换为钢纤维砼雨水口（荷重B125级），规格与现有一致。
                                
                                 
                                     1
                                     拆旧
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垃圾外运并处置
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     顶面清理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     抹座灰、装底座
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     底座外周砂浆填坞
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     安盖板
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 座
                                 338
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040504003003
                                 新建雨水窨井 480*480mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     480*480mm，预制窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 178
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 040504003004
                                 新建雨水窨井 600*600mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     600*600mm，预制窨井
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040501005011
                                 已建雨水管道非开挖修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建雨水管道
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清障后，局部树脂固化法修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     现状的区域部分污水管道缺陷等级1～2级的，采用原管位修复的方式，拟用固化法，4层树脂进行点位修复。
                                
                                 
                                     1
                                     清障
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     树脂固化法修复
                                     
                                
                                 处
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 031003015007
                                 已建污水管道清障疏通
                                 
                                     1
                                     名称
                                     已建污水管道清障疏通
                                
                                 
                                     1
                                     已建污水管道清障疏通
                                     
                                
                                 处
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 040204004001
                                 侧石翻建
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     侧石（翻建）
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     3
                                     基座尺寸、混凝土强度等级
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他说明
                                     废料外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 1014
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             道路、绿化修复
                             市政工程-土建
                             
                                 24
                                 041001001002
                                 拆除沥青路面
                                 
                                     1
                                     材质
                                     沥青混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     5cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 041001003001
                                 拆除砼基层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     砼
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     18cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 041001003002
                                 拆除碎石基层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     碎石
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 040203006002
                                 沥青混凝土
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     5cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     沥青混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC－10C
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 040202016002
                                 水泥混凝土基层
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     18cm
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拉毛、锯缝
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 040901002003
                                 钢筋网片
                                 
                                     1
                                     钢筋种类
                                     冷拉钢筋网片
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋规格
                                     D10@150
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 t
                                 17.201
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 040202010002
                                 碎石
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     级配碎石
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 050102008001
                                 绿化修复
                                 
                                     1
                                     修补部位
                                     室外绿化
                                
                                 
                                     2
                                     修补要求
                                     绿化范围内施工开挖时需对植物的根系进行保护，不得随意斩断，施工完成后应及时对绿化予以修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修补方法
                                     投标单位根据实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 995.7
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             其他
                             市政工程-土建
                             
                                 32
                                 031003015004
                                 已建雨、污水管道清淤疏通
                                 
                                     1
                                     管道材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     DN400mm以内
                                
                                 
                                     3
                                     疏通要求
                                     清淤疏通
                                
                                 
                                     1
                                     开启清扫口
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     疏通管道
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     清理垃圾、淤泥
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     拧盖清扫口
                                     
                                
                                 m
                                 12200
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                         
                             3
                             041201012001
                             大型机械设备进出场及安拆
                             项
                             1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
                             1
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                    
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     041201
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         041201016
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             041201016001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             041201016002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             041201016003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             041201016004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             041201016005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             10
                             041201016006
                             临时通讯设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         11
                         041201017
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             12
                             041201017001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             041201017002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             041201017003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             041201017004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             041201017005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             041201017006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             041201017007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         19
                         041201018
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             20
                             041201018001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             041201018002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             041201018003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             23
                             041201018004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         24
                         041201019
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             25
                             041201019001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             26
                             041201019002
                             桥面人行便道
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             27
                             041201019003
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     28
                     041201020001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     041201021001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     041201022001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     041201023001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     041201024001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     041201025001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     041201025002
                     临排措施、头子封堵
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     041201025003
                     原废弃污水井填埋及管道处置费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     041201025004
                     红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     041201025005
                     大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     041201025006
                     为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     39
                     041201025007
                     施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     40
                     041201025008
                     交通、施工便道的筑、拆、日常维护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     41
                     041201025009
                     临时堆料场地的筑、拆、日常维护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     42
                     041201025010
                     施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     43
                     041201025011
                     按设计规范要求及接管单位要求所必须的全部检验和检测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     44
                     041201025012
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     45
                     041201025013
                     交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     46
                     041201025014
                     本工程开挖深度≥3.0m的基坑围护费用（除分部分项工程量清单以外）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     47
                     041201025015
                     基坑监测费（管道工程）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     48
                     041201025016
                     管道周围的电线杆、消防栓保护与监测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     49
                     041201025017
                     其他管线保护费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     50
                     041201025018
                     新管接入市政管网
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     51
                     041201025019
                     渣土、建筑垃圾外运办证费(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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             洞泾镇（润景苑大二期）排水设施完善工程
        
         
             
                 上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务中心
                 --
                 上海新彧投资管理事务所
                 褚欢军
                 董国良
                 2026-09-21
                 高思琪
                 2026-09-22
                 排水管网
                 一、工程概况
二、工程范围 
三、编制依据
四、工程量计算规则说明 
五、主要内容
六、其他说明
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                         S25ZNXAG740796
                    
                     
                         E0-94-67-45-E3-36
                    
                     广联达软件股份有限公司
                
            
        
         
             
                 1
                 单项工程
                 
                     1
                     市政工程
                     
                         
                             1
                             污水管道改造
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040501005001
                                 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） De50
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2；回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％；沟槽回填至道场坪结构层底标高；再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De50
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040501005002
                                 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） De75
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De75
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 150
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040501005003
                                 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） De110
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De110
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040501005004
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）²，DN200
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 552.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040501005005
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）²，DN300
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040501005006
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN400
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）²，DN400
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     2.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040504003001
                                 新建污水窨井 480*480
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     480*480mm，预制窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 123
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040504003002
                                 新建污水窨井（含防坠落装置） 600*600
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     600*600mm，流槽式窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防坠装置品种及规格
                                     窨井防坠落装置推荐采用（悬挂式）塑料防坠格板系统，塑料防坠格板承重能力要求大于等于200kg，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能；格板为硬体，最大孔径小于等于6cm。
                                
                                 
                                     6
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040501005010
                                 已建污水管道非开挖修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建污水管道
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清障后，局部树脂固化法修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     现状的区域部分污水管道缺陷等级1～2级的，采用原管位修复的方式，拟用固化法，4层树脂进行点位修复。
                                
                                 
                                     1
                                     清障
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     树脂固化法修复
                                     
                                
                                 处
                                 13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 031003015006
                                 已建污水管道清障疏通
                                 
                                     1
                                     名称
                                     已建污水管道清障疏通
                                
                                 
                                     1
                                     已建污水管道清障疏通
                                     
                                
                                 处
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 031003015005
                                 已建隔油池清通维修
                                 
                                     1
                                     名称
                                     已建隔油池清通维修
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     以现场实际为准
                                
                                 
                                     3
                                     深度
                                     以现场实际为准
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     投标人应充分研读施工图纸并自行现场踏勘，清单特征未详尽列明但图纸包含、现场实施必须发生的工作内容，综合计入综合单价。
                                
                                 
                                     1
                                     已建隔油池清通维修
                                     
                                
                                 座
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 031003015003
                                 已建格栅检测井清通维修
                                 
                                     1
                                     清通部位
                                     格栅检测井
                                
                                 
                                     2
                                     清通、更换要求
                                     清淤疏通、更换不锈钢格栅
                                
                                 
                                     3
                                     清通做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     根据现场踏勘情况，小区内现状格栅检测井淤塞且格栅腐蚀均较为严重，因此本工程中，对已建的格栅检测井进行清淤疏通的同时，将原已建的格栅拆除后更换为不锈钢格栅，栅条间距为15mm。
                                
                                 
                                     1
                                     清通、维修
                                     
                                
                                 座
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             雨水管道改造
                             市政工程-土建
                             
                                 13
                                 040501005007
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN200
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 676
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040501005008
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN300
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 1074.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 040501005009
                                 双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN400
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m）² DN400
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     2.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 沪201501009006
                                 已建雨水口维修--I型 内壁粉刷
                                 
                                     1
                                     规格
                                     I型，内净尺寸300×400mm。
                                
                                 
                                     2
                                     深度
                                     0.7-1.0m。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     1）原内壁粉刷拆除，垃圾外运并处置；2）新粉砂浆材料为20mm厚成品聚合物防水砂浆。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除粉刷层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垃圾外运并处置
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌体面清理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆搅拌
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     材料运输
                                     
                                
                                 座
                                 338
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 沪201501009007
                                 已建雨水口维修--I型 增加截污挂篮
                                 
                                     1
                                     规格
                                     I型，内净尺寸300×400mm。
                                
                                 
                                     2
                                     深度
                                     0.7-1.0m。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     在雨水口箅子板下增设玻璃钢截污挂篮（317×200×253mm）。
                                
                                 
                                     1
                                     钻孔设胀栓
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     现场清理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 座
                                 338
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 沪201501009008
                                 已建雨水口维修--I型 更换箅子板
                                 
                                     1
                                     规格
                                     I型，内净尺寸300×400mm。
                                
                                 
                                     2
                                     深度
                                     0.7-1.0m。
                                
                                 
                                     3
                                     要求
                                     拆除现有平箅式雨水口盖座（含周边填坞砼、砂浆），更换为钢纤维砼雨水口（荷重B125级），规格与现有一致。
                                
                                 
                                     1
                                     拆旧
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垃圾外运并处置
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     顶面清理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     抹座灰、装底座
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     底座外周砂浆填坞
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     安盖板
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 座
                                 338
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040504003003
                                 新建雨水窨井 480*480mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     480*480mm，预制窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 178
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 040504003004
                                 新建雨水窨井 600*600mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     600*600mm，预制窨井
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040501005011
                                 已建雨水管道非开挖修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建雨水管道
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清障后，局部树脂固化法修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     现状的区域部分污水管道缺陷等级1～2级的，采用原管位修复的方式，拟用固化法，4层树脂进行点位修复。
                                
                                 
                                     1
                                     清障
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     树脂固化法修复
                                     
                                
                                 处
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 031003015007
                                 已建污水管道清障疏通
                                 
                                     1
                                     名称
                                     已建污水管道清障疏通
                                
                                 
                                     1
                                     已建污水管道清障疏通
                                     
                                
                                 处
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 040204004001
                                 侧石翻建
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     侧石（翻建）
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     3
                                     基座尺寸、混凝土强度等级
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他说明
                                     废料外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 1014
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             道路、绿化修复
                             市政工程-土建
                             
                                 24
                                 041001001002
                                 拆除沥青路面
                                 
                                     1
                                     材质
                                     沥青混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     5cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 041001003001
                                 拆除砼基层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     砼
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     18cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 041001003002
                                 拆除碎石基层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     碎石
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 040203006002
                                 沥青混凝土
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     5cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     沥青混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC－10C
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 040202016002
                                 水泥混凝土基层
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     18cm
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拉毛、锯缝
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 040901002003
                                 钢筋网片
                                 
                                     1
                                     钢筋种类
                                     冷拉钢筋网片
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋规格
                                     D10@150
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 t
                                 17.201
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 040202010002
                                 碎石
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     级配碎石
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 1563.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 050102008001
                                 绿化修复
                                 
                                     1
                                     修补部位
                                     室外绿化
                                
                                 
                                     2
                                     修补要求
                                     绿化范围内施工开挖时需对植物的根系进行保护，不得随意斩断，施工完成后应及时对绿化予以修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修补方法
                                     投标单位根据实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     修剪
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     起挖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回土填坑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 m2
                                 995.7
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             其他
                             市政工程-土建
                             
                                 32
                                 031003015004
                                 已建雨、污水管道清淤疏通
                                 
                                     1
                                     管道材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     DN400mm以内
                                
                                 
                                     3
                                     疏通要求
                                     清淤疏通
                                
                                 
                                     1
                                     开启清扫口
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     疏通管道
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     清理垃圾、淤泥
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     拧盖清扫口
                                     
                                
                                 m
                                 12200
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                         
                             3
                             041201012001
                             大型机械设备进出场及安拆
                             项
                             1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
                             1
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                    
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     041201
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         041201016
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             041201016001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             041201016002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             041201016003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             041201016004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             041201016005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             10
                             041201016006
                             临时通讯设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         11
                         041201017
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             12
                             041201017001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             041201017002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             041201017003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             041201017004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             041201017005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             041201017006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             041201017007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         19
                         041201018
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             20
                             041201018001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             041201018002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             041201018003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             23
                             041201018004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         24
                         041201019
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             25
                             041201019001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             26
                             041201019002
                             桥面人行便道
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             27
                             041201019003
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     28
                     041201020001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     041201021001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     041201022001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     041201023001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     041201024001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     041201025001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     041201025002
                     临排措施、头子封堵
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     041201025003
                     原废弃污水井填埋及管道处置费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     041201025004
                     红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     041201025005
                     大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     041201025006
                     为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     39
                     041201025007
                     施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     40
                     041201025008
                     交通、施工便道的筑、拆、日常维护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     41
                     041201025009
                     临时堆料场地的筑、拆、日常维护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     42
                     041201025010
                     施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     43
                     041201025011
                     按设计规范要求及接管单位要求所必须的全部检验和检测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     44
                     041201025012
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     45
                     041201025013
                     交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     46
                     041201025014
                     本工程开挖深度≥3.0m的基坑围护费用（除分部分项工程量清单以外）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     47
                     041201025015
                     基坑监测费（管道工程）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     48
                     041201025016
                     管道周围的电线杆、消防栓保护与监测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     49
                     041201025017
                     其他管线保护费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     50
                     041201025018
                     新管接入市政管网
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     51
                     041201025019
                     渣土、建筑垃圾外运办证费(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
                
            
             
        
    
     
         
         
         
    







洞泾镇（润景苑大二期）排水设施完善工程（空白清单）(3).PDF




报建编号：



标 段 号： C01



洞泾镇（润景苑大二期）排水设施完善工程



（工程名称）



洞泾镇（润景苑大二期）排水设施完善工程



（标段名称）



工程量清单



招 标 人：
上海市松江区洞泾镇城市



建设管理事务中心
法定代表人
或其授权人： --
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工程造价
咨询人： 上海新彧投资管理事务所



法定代表人
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汇总表
工程名称：洞泾镇（润景苑大二期）
排水设施完善工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。



    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工



程可按本表汇总计算。



序号 汇总内容 金额（元）



1 建设项目分部分项工程项目费



1.1 单项工程



1.1.1 市政工程



2 措施项目费



2.1 其中：安全文明施工费



2.2 其他措施项目费



3 其他项目费



3.1 暂列金额



3.2 专业工程暂估价（含税）



3.3 计日工



3.4 总承包服务费



4 增值税



合计=1+2+3+4











措施项目清单汇总表



 工程名称：洞泾镇（润景苑大二期）排水设施完善工程 标段：C01 第 1 页  共 2 页 



注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进



出场及安拆费用组成明细表。 
 
    2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。



序号 项目编码 项 目 名 称 价格（元） 备注



1  041201   安全文明施工



2  041201020001   冬雨季施工增加



3  041201021001   夜间施工增加



4  041201022001   特殊地区施工增加



5  041201023001   二次搬运



6  041201024001   已完工程及设备保护



7  041201025001   既有建(构)筑物、设施保护



8  041201025002   临排措施、头子封堵



9  041201025003   原废弃污水井填埋及管道处置费



10  041201025004
  红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、



建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用



11  041201025005   大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费



12  041201025006
  为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的



沟通协调及配合费用



13  041201025007
  施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招



标人必须提供的范围以外的部分）



14  041201025008   交通、施工便道的筑、拆、日常维护



15  041201025009   临时堆料场地的筑、拆、日常维护



16  041201025010
  施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、



恢复、保护、补偿、赔偿等费用



17  041201025011
  按设计规范要求及接管单位要求所必须的全部检验



和检测费用



18  041201025012   竣工图资料编制费（包括影像电子版本）



19  041201025013
  交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、



临时标志、标牌等）



20  041201025014
  本工程开挖深度≥3.0m的基坑围护费用（除分部



分项工程量清单以外）



21  041201025015   基坑监测费（管道工程）



22  041201025016   管道周围的电线杆、消防栓保护与监测费用



23  041201025017   其他管线保护费



24  041201025018   新管接入市政管网



本页合计











措施项目清单汇总表



 工程名称：洞泾镇（润景苑大二期）排水设施完善工程 标段：C01 第 2 页  共 2 页 



注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进



出场及安拆费用组成明细表。 
 
    2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。



序号 项目编码 项 目 名 称 价格（元） 备注



25  041201025019



  渣土、建筑垃圾外运办证费(满足2026年6月1日上



海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微



出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)



本页合计



合    计











安全文明施工项目清单明细表



 工程名称：洞泾镇（润景苑大二期）排水设施完善工程 标段：C01 第 1 页  共 2 页 



注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。



    2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 
 
    3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
 
    4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。



序号 项目编码 名 称
计量
单位



项目名称 工程内容及包含范围 金额(元） 小计金额(元)



1.1  041201016001



  临时设施



项



  办公区设置   



1.2  041201016002   宿舍设施   



1.3  041201016003   食堂生活设施   



1.4  041201016004   现场厕所设施   



1.5  041201016005   施工现场临时用电   



1.6  041201016006   临时通讯设施   



2.1  041201017001



  文明施工



  边界设置   



2.2  041201017002   出入门及两侧设置   



2.3  041201017003   管线保护   



2.4  041201017004   施工区域设置   



2.5  041201017005   工程内临时通风、排烟   



2.6  041201017006   现场消防设置   



2.7  041201017007   智能化设置   



3.1  041201018001
  环境保护



  垃圾处理   



3.2  041201018002   噪声控制   











安全文明施工项目清单明细表



 工程名称：洞泾镇（润景苑大二期）排水设施完善工程 标段：C01 第 2 页  共 2 页 



注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。



    2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 
 
    3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
 
    4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。



序号 项目编码 名 称 计量



单位
项目名称 工程内容及包含范围 金额(元） 小计金额(元)



3.3  041201018003   扬尘控制   



3.4  041201018004   光污染控制   



4.1  041201019001



  安全施工



  临边洞口交叉高处作业防护   



4.2  041201019002   桥面人行便道   



4.3  041201019003   作业人员必要的安全防护   



合    计











其他项目清单汇总表



 工程名称：洞泾镇（润景苑大二期）排水设施完善工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页  



注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。



序号 项目名称
暂估（暂定）金额



(元)
备 注



1   暂列金额
填写合计数



(详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表)



2   专业工程暂估价
填写合计数



(详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表)



3   计日工
填写合计数



(详见本应用规则表A.13 计日工表)



4   总承包服务费
填写合计数



(详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表)



合    计











专业工程暂估价表
工程名称：洞泾镇（润景苑大二期）排水设
施完善工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注：1. 本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价中。



    2. 暂估金额应包含企业管理费和利润。



序号
专业工程



名称



拟发包（采购



）



方式



发包（采购）



人



暂估金额（元）



备注不含税价格 增值税 含税价格



A₁ B₁ C₁



1    



本页小计



合    计











投标报价
增值税计价表



 工程名称：洞泾镇（润景苑大二期）排水设施完善工
程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)



1 增值税
以分部分项工程费+措施项目费+其他项目费（扣



除专业工程暂估价）之和为基数
9



合计











单位工程清单汇总表



工程名称：单项工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。



序号 分部工程名称 金额（元）



1  单项工程



1.1  市政工程



1.1.1  污水管道改造



1.1.2  雨水管道改造



1.1.3  道路、绿化修复



1.1.4  其他



合计











单位工程清单汇总表



 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。



序号 分部工程名称 金额（元）



1  污水管道改造



2  雨水管道改造



3  道路、绿化修复



4  其他



合计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 1 页  共 57 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



污水管道改造



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 2 页  共 57 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



1  040501005001
  建筑排水用硬聚氯乙



烯（PVC-U） De50



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2；回填土密



实度要求：胸腔



部分≥95％，管



顶以上≥85％；



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 50



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 3 页  共 57 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



沟槽回填至道场



坪结构层底标高



；再往上可回填



良质土。



3.材质及规格:建



筑排水用硬聚氯



乙烯（PVC-U）管



材，De50



4.连接形式:承插



式粘接连接



5.铺设深度:1.0m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处



置需在综合单价



内完成。



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



2  040501005002
  建筑排水用硬聚氯乙



烯（PVC-U） De75



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 150
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:建



筑排水用硬聚氯



乙烯（PVC-U）管



材，De75



4.连接形式:承插



式粘接连接



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处



置需在综合单价



内完成。



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



3  040501005003
  建筑排水用硬聚氯乙



烯（PVC-U） De110



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 100



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:建



筑排水用硬聚氯



乙烯（PVC-U）管



材，De110



4.连接形式:承插



式粘接连接



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处



置需在综合单价



内完成。
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



4  040501005004



  双壁缠绕塑料排水管



（HDPE）（环刚度：S≥



10.0KN/m）² DN200



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 552.2
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:双



壁缠绕塑料排水



管（HDPE）（环



刚度：S≥10.0KN



/m）²，DN200



4.连接形式:承插



式连接，双峰式



（Ｆ型）弹性密



封橡胶圈接口。



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处



本页小计
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    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



5  040501005005



  双壁缠绕塑料排水管



（HDPE）（环刚度：S≥



10.0KN/m）² DN300



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 16



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:双



壁缠绕塑料排水



管（HDPE）（环



刚度：S≥10.0KN



/m）²，DN300



4.连接形式:承插



式连接，双峰式



（Ｆ型）弹性密



封橡胶圈接口。



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



6  040501005006



  双壁缠绕塑料排水管



（HDPE）（环刚度：S≥



10.0KN/m）² DN400



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 46
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:双



壁缠绕塑料排水



管（HDPE）（环



刚度：S≥10.0KN



/m）²，DN400



4.连接形式:承插



式连接，双峰式



（Ｆ型）弹性密



封橡胶圈接口。



5.铺设深度:2.0m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



7  040504003001
  新建污水窨井 480*4



80



1.材质及规格:48



0*480mm，预制窨



井。



2.井深:1.5m以内



3.垫层、基础材



质及厚度:C20素



砼垫层。



4.井筒、井盖、



井圈材质及规格:



1、井筒：预制钢



砼；2、自调式防



沉降窨井盖座，



采用防盗型钢纤



维井盖（一、位



于工程区域内道



路及场坪内的窨



井盖板选用B125



等级井盖；二、



位于工程区域绿



化内的窨井盖板



选用A15等级井盖



1.垫层铺筑



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.检查井安装



5.井筒、井圈、井



盖安装



6.防坠装置安装



7.防腐



座 123
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



；三、位于道路



机动车道下的窨



井盖板选用D400



等级井盖。）



5.防腐要求:内壁



采用一底二面环



氧煤沥青漆防腐



，防腐层厚度≥2



00μm



6.说明:未尽之处



详见图集《做法



参照图集《20S51



5》做法要求。



7.其他:1、模板



由投标人根据施



工组织设计及现



场实际情况，在



综合单价中考虑



；2、此项目未尽



本页小计
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    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



内容、但为完成



该项目所必须的



，由投标人在编



制综合单价时统



一考虑；3、土方



开挖、回填、内



外运及处置需在



综合单价内完成



。
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 26 页  共 57 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



8  040504003002
  新建污水窨井（含防



坠落装置） 600*600



1.材质及规格:60



0*600mm，流槽式



窨井。



2.井深:1.5m以内



3.垫层、基础材



质及厚度:C20素



砼垫层。



4.井筒、井盖、



井圈材质及规格:



1、井筒：预制钢



砼；2、自调式防



沉降窨井盖座，



采用防盗型钢纤



维井盖（一、位



于工程区域内道



路及场坪内的窨



井盖板选用B125



等级井盖；二、



位于工程区域绿



化内的窨井盖板



选用A15等级井盖



1.垫层铺筑



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.检查井安装



5.井筒、井圈、井



盖安装



6.防坠装置安装



7.防腐



座 9



本页小计
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



；三、位于道路



机动车道下的窨



井盖板选用D400



等级井盖。）



5.防坠装置品种



及规格:窨井防坠



落装置推荐采用



（悬挂式）塑料



防坠格板系统，



塑料防坠格板承



重能力要求大于



等于200kg，并具



备抵抗排水管道



涌水反冲的功能



；格板为硬体，



最大孔径小于等



于6cm。



6.防腐要求:内壁



采用一底二面环
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单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



氧煤沥青漆防腐



，防腐层厚度≥2



00μm



7.说明:未尽之处



详见图集《做法



参照图集《20S51



5》做法要求。



8.其他:1、模板



由投标人根据施



工组织设计及现



场实际情况，在



综合单价中考虑



；2、此项目未尽



内容、但为完成



该项目所必须的



，由投标人在编



制综合单价时统



一考虑；3、土方



开挖、回填、内
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其 中



人工费
材料暂估价



单价



外运及处置需在



综合单价内完成



。



9  040501005010
  已建污水管道非开挖



修复



1.修复部位:已建



污水管道



2.修复要求:清障



后，局部树脂固



化法修复。



3.修复做法:现状



的区域部分污水



管道缺陷等级1～



2级的，采用原管



位修复的方式，



拟用固化法，4层



树脂进行点位修



复。



1.清障



2.树脂固化法修复
处 13



10  031003015006
  已建污水管道清障疏



通



1.名称:已建污水



管道清障疏通



1.已建污水管道清



障疏通
处 11
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



11  031003015005   已建隔油池清通维修



1.名称:已建隔油



池清通维修



2.规格:以现场实



际为准



3.深度:以现场实



际为准



4.说明:投标人应



充分研读施工图



纸并自行现场踏



勘，清单特征未



详尽列明但图纸



包含、现场实施



必须发生的工作



内容，综合计入



综合单价。



1.已建隔油池清通



维修
座 14
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



12  031003015003
  已建格栅检测井清通



维修



1.清通部位:格栅



检测井



2.清通、更换要



求:清淤疏通、更



换不锈钢格栅



3.清通做法:满足



图纸设计及相关



使用要求。



4.说明:根据现场



踏勘情况，小区



内现状格栅检测



井淤塞且格栅腐



蚀均较为严重，



因此本工程中，



对已建的格栅检



测井进行清淤疏



通的同时，将原



已建的格栅拆除



后更换为不锈钢



格栅，栅条间距



为15mm。



1.清通、维修 座 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



雨水管道改造
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工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



13  040501005007



  双壁缠绕塑料排水管



（HDPE）（环刚度：S≥



10.0KN/m）² DN200



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 676
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综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:双



壁缠绕塑料排水



管（HDPE）（环



刚度：S≥10.0KN



/m）² DN200



4.连接形式:承插



式连接，双峰式



（Ｆ型）弹性密



封橡胶圈接口。



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实
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其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处
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综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。
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综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



14  040501005008



  双壁缠绕塑料排水管



（HDPE）（环刚度：S≥



10.0KN/m）² DN300



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 1074.2
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工程量
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备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价
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。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:双



壁缠绕塑料排水



管（HDPE）（环



刚度：S≥10.0KN



/m）² DN300



4.连接形式:承插



式连接，双峰式



（Ｆ型）弹性密



封橡胶圈接口。



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



15  040501005009



  双壁缠绕塑料排水管



（HDPE）（环刚度：S≥



10.0KN/m）² DN400



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 46
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:双



壁缠绕塑料排水



管（HDPE）（环



刚度：S≥10.0KN



/m）² DN400



4.连接形式:承插



式连接，双峰式



（Ｆ型）弹性密



封橡胶圈接口。



5.铺设深度:2.0m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实
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计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。



16
 沪20150100900



6



  已建雨水口维修--I型



内壁粉刷



1.规格:I型，内



净尺寸300×400m



m。



2.深度:0.7-1.0



m。



3.要求:1）原内



壁粉刷拆除，垃



圾外运并处置；2



）新粉砂浆材料



为20mm厚成品聚



合物防水砂浆。



1.拆除粉刷层



2.垃圾外运并处置



3.砌体面清理



4.砂浆搅拌



5.分层抹灰



6.材料运输



座 338
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单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



17
 沪20150100900



7



  已建雨水口维修--I型



增加截污挂篮



1.规格:I型，内



净尺寸300×400m



m。



2.深度:0.7-1.0



m。



3.要求:在雨水口



箅子板下增设玻



璃钢截污挂篮（3



17×200×253mm



）。



1.钻孔设胀栓



2.安装



3.现场清理



4.材料运输



座 338
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单位
工程量
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备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



18
 沪20150100900



8



  已建雨水口维修--I型



更换箅子板



1.规格:I型，内



净尺寸300×400m



m。



2.深度:0.7-1.0



m。



3.要求:拆除现有



平箅式雨水口盖



座（含周边填坞



砼、砂浆），更



换为钢纤维砼雨



水口（荷重B125



级），规格与现



有一致。



1.拆旧



2.垃圾外运并处置



3.顶面清理



4.抹座灰、装底座



5.底座外周砂浆填



坞



6.安盖板



7.材料运输



座 338
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
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单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



19  040504003003
  新建雨水窨井 480*4



80mm



1.材质及规格:48



0*480mm，预制窨



井。



2.井深:1.5m以内



3.垫层、基础材



质及厚度:C20素



砼垫层。



4.井筒、井盖、



井圈材质及规格:



1、井筒：预制钢



砼；2、自调式防



沉降窨井盖座，



采用防盗型钢纤



维井盖（一、位



于工程区域内道



路及场坪内的窨



井盖板选用B125



等级井盖；二、



位于工程区域绿



化内的窨井盖板



选用A15等级井盖



1.垫层铺筑



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.检查井安装



5.井筒、井圈、井



盖安装



6.防坠装置安装



7.防腐



座 178
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工程量
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综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



；三、位于道路



机动车道下的窨



井盖板选用D400



等级井盖。）



5.说明:未尽之处



详见图集《做法



参照图集《20S51



5》做法要求。



6.其他:1、模板



由投标人根据施



工组织设计及现



场实际情况，在



综合单价中考虑



；2、此项目未尽



内容、但为完成



该项目所必须的



，由投标人在编



制综合单价时统



一考虑；3、土方
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综合单价 合价



其 中
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单价



开挖、回填、内



外运及处置需在



综合单价内完成



。
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工程量
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备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



20  040504003004
  新建雨水窨井 600*6



00mm



1.材质及规格:60



0*600mm，预制窨



井



2.井深:1.5m以内



3.垫层、基础材



质及厚度:C20素



砼垫层。



4.井筒、井盖、



井圈材质及规格:



1、井筒：预制钢



砼；2、自调式防



沉降窨井盖座，



采用防盗型钢纤



维井盖（一、位



于工程区域内道



路及场坪内的窨



井盖板选用B125



等级井盖；二、



位于工程区域绿



化内的窨井盖板



选用A15等级井盖



1.垫层铺筑



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.检查井安装



5.井筒、井圈、井



盖安装



6.防坠装置安装



7.防腐



座 8
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人工费
材料暂估价



单价



本页小计



；三、位于道路



机动车道下的窨



井盖板选用D400



等级井盖。）



5.说明:未尽之处



详见图集《做法



参照图集《20S51



5》做法要求。



6.其他:1、模板



由投标人根据施



工组织设计及现



场实际情况，在



综合单价中考虑



；2、此项目未尽



内容、但为完成



该项目所必须的



，由投标人在编



制综合单价时统



一考虑；3、土方
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单价



开挖、回填、内



外运及处置需在



综合单价内完成



。



21  040501005011
  已建雨水管道非开挖



修复



1.修复部位:已建



雨水管道



2.修复要求:清障



后，局部树脂固



化法修复。



3.修复做法:现状



的区域部分污水



管道缺陷等级1～



2级的，采用原管



位修复的方式，



拟用固化法，4层



树脂进行点位修



复。



1.清障



2.树脂固化法修复
处 18



22  031003015007
  已建污水管道清障疏



通



1.名称:已建污水



管道清障疏通



1.已建污水管道清



障疏通
处 11
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材料暂估价
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23  040204004001   侧石翻建



1.材料品种、规



格:侧石（翻建）



2.垫层材料品种



、厚度:详见图纸



设计做法要求



3.基座尺寸、混



凝土强度等级:详



见图纸设计做法



要求



4.勾缝材料品种



、规格:详见图纸



设计做法要求



5.其他说明:废料



外运及处置



1.开槽



2.模板制作、安装



、拆除



3.垫层铺筑、混凝



土基座浇捣、养护



4.侧(平、缘)石安



砌、勾缝



m 1014



道路、绿化修复
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备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



24  041001001002   拆除沥青路面



1.材质:沥青混凝



土



2.厚度:5cm



3.说明:废料外运



并处置，均需在



综合单价内考虑



。



1.拆除、清理



2.场内运输
m2 1563.7



25  041001003001   拆除砼基层



1.材质:砼



2.厚度:18cm



3.说明:废料外运



并处置，均需在



综合单价内考虑



。



1.拆除、清理



2.场内运输
m2 1563.7



26  041001003002   拆除碎石基层



1.材质:碎石



2.厚度:10cm



3.说明:废料外运



并处置，均需在



综合单价内考虑



。



1.拆除、清理



2.场内运输
m2 1563.7
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27  040203006002   沥青混凝土



1.厚度:5cm



2.沥青品种:沥青



混凝土



3.沥青混凝土种



类:细粒式



4.石料种类、规



格:AC－10C



1.清理下承面



2.摊铺、整形



3.碾压



m2 1563.7



28  040202016002   水泥混凝土基层



1.混凝土强度等



级:C30



2.厚度:18cm



1.模板制作、安装



、拆除



2.混凝土浇捣、养



护



3.拉毛、锯缝



m2 1563.7



29  040901002003   钢筋网片



1.钢筋种类:冷拉



钢筋网片



2.钢筋规格:D10@



150



1.制作



2.安装
t 17.201
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工程量
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备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



30  040202010002   碎石



1.石料规格:级配



碎石



2.厚度:10cm



1.基底清理、整形



2.铺筑



3.找平



4.碾压



5.养护



m2 1563.7



31  050102008001   绿化修复



1.修补部位:室外



绿化



2.修补要求:绿化



范围内施工开挖



时需对植物的根



系进行保护，不



得随意斩断，施



工完成后应及时



对绿化予以修复



。



3.修补方法:投标



单位根据实际情



况自行考虑



1.修剪



2.起挖



3.回土填坑



4.运输



5.栽植



6.施工期养护



m2 995.7



其他
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其 中
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32  031003015004
  已建雨、污水管道清



淤疏通



1.管道材质:塑料



管



2.型号、规格:DN



400mm以内



3.疏通要求:清淤



疏通



1.开启清扫口



2.疏通管道



3.清理垃圾、淤泥



4.拧盖清扫口



m 12200
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