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                             1
                             污水管道改造
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040501005011
                                 污水管（立管更换） PVC-U De75
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材（防紫外线），De75
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     3
                                     铺设方式
                                     立管
                                
                                 
                                     4
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、原有立管的拆除、外运及处置的费用需考虑在综合单价中。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040501005012
                                 污水管（立管更换） PVC-U De110
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材（防紫外线），De110
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     3
                                     铺设方式
                                     立管
                                
                                 
                                     4
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、原有立管的拆除、外运及处置的费用需考虑在综合单价中。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 150
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040501005001
                                 污水管 PVC-U De50
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2；回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％；沟槽回填至道场坪结构层底标高；再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De50
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 150
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040501005002
                                 污水管 PVC-U De75
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De75
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040501005003
                                 污水管 PVC-U De110
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De110
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040501005014
                                 污水管 PVC-U De160
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De160
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 142.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040501005004
                                 污水管 HDPE DN200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m），DN200
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 154
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040501005005
                                 污水管 HDPE DN300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m），DN300
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 117.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040504003001
                                 新建接户窨井 480*480
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     480*480mm，流槽式窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层，钢砼底板。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 57
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 040504003002
                                 新建污水窨井（含防坠落装置） 600*600
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     600*600mm，流槽式窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层，钢砼底板。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防坠装置品种及规格
                                     窨井防坠落装置推荐采用（悬挂式）塑料防坠格板系统，塑料防坠格板承重能力要求大于等于200kg，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能；格板为硬体，最大孔径小于等于6cm。
                                
                                 
                                     6
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 沪201501009006
                                 已建污水窨井修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建污水窨井
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     窨井修复,内粉补强
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     投标单位根据现场实际情况，结合自身条件综合考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 305
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 沪201501009001
                                 已建污水管道非开挖修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建污水管道
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清障后，局部树脂固化法修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     现状的区域部分污水管道缺陷等级1～2级的，采用原管位修复的方式，拟用固化法，4层树脂进行点位修复。
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     挖土
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 处
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 沪201501009002
                                 已建隔油池清通维修
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     隔油池
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清淤疏通
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     根据现场踏勘情况，小区内现状格隔油池淤塞严重，因此本工程中，对已建的格栅检测井进行清淤疏通。
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 沪201501009003
                                 已建格栅检测井清通维修
                                 
                                     1
                                     清通部位
                                     格栅检测井
                                
                                 
                                     2
                                     清通、更换要求
                                     清淤疏通、更换不锈钢格栅
                                
                                 
                                     3
                                     清通做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     根据现场踏勘情况，小区内现状格栅检测井淤塞且格栅腐蚀均较为严重，因此本工程中，对已建的格栅检测井进行清淤疏通的同时，将原已建的格栅拆除后更换为不锈钢格栅，栅条间距为15mm。
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             雨水管道改造
                             市政工程-土建
                             
                                 15
                                 040501005015
                                 雨水连管 PVC-U De160
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De160
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 630
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 040501005007
                                 雨水管 HDPE DN200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m），DN200
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 490.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 040501005008
                                 雨水管 HDPE DN300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m），DN300
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 640.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 040501005009
                                 雨水管 HDPE DN400
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m），DN400
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     2.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040501005016
                                 雨水管 HDPE DN600
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m），DN600
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     2.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 386.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 040504010001
                                 新建落水管雨水口
                                 
                                     1
                                     雨水口规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     雨水箅子及圈口材质、型号、规格
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     5
                                     材料品种、规格
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     6
                                     砂浆强度等级及配合比
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     7
                                     拦截装置材质、型号、规格
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     8
                                     防臭装置材质、型号、规格
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑、勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     雨水篦子安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     拦截装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防臭装置安装
                                     
                                
                                 座
                                 212
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040504010002
                                 新建雨水口(含截污挂篮)
                                 
                                     1
                                     雨水口规格
                                     混凝土平式单篦雨水口
                                
                                 
                                     2
                                     雨水箅子及圈口材质、型号、规格
                                     预制钢筋砼
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     做法参照《上海市雨水口标准图》
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     做法参照《上海市雨水口标准图》
                                
                                 
                                     5
                                     材料品种、规格
                                     做法参照《上海市雨水口标准图》
                                
                                 
                                     6
                                     砂浆强度等级及配合比
                                     做法参照《上海市雨水口标准图》
                                
                                 
                                     7
                                     拦截装置材质、型号、规格
                                     做法参照《上海市雨水口标准图》
                                
                                 
                                     8
                                     防臭装置材质、型号、规格
                                     做法参照《上海市雨水口标准图》
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑、勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     雨水篦子安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     拦截装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防臭装置安装
                                     
                                
                                 座
                                 93
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 沪201501009007
                                 已建雨水口修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建雨水口
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     内粉补强,清淤、更换篦子
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     投标单位根据现场实际情况，结合自身条件综合考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 114
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 沪201501009008
                                 已建雨水窨井修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建雨水窨井
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     窨井修复,内粉补强,更换井盖井座
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     投标单位根据现场实际情况，结合自身条件综合考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 56
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 040504003003
                                 新建雨水窨井 480*480mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     480*480mm，沉泥式窨井（落底深度500mm）。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层，钢砼底板。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 70
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 040504003004
                                 新建雨水窨井 600*600mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     600*600mm，沉泥式窨井（落底深度500mm）。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层，钢砼底板。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 040504003005
                                 新建雨水窨井 750*750mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     750*750mm，沉泥式窨井（落底深度500mm）。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     2.0m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层，钢砼底板。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 沪201501009005
                                 已建雨水管道非开挖修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建雨水管道
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清障后，局部树脂固化法修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     现状的区域部分污水管道缺陷等级1～2级的，采用原管位修复的方式，拟用固化法，4层树脂进行点位修复。
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     挖土
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 处
                                 8
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             道路、绿化修复
                             市政工程-土建
                             
                                 28
                                 041001001006
                                 拆除沥青路面
                                 
                                     1
                                     材质
                                     沥青混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     5cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 2095.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 041001003004
                                 拆除砼基层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     砼
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     18cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 2095.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 041001003005
                                 拆除碎石基层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     碎石
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 2095.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 040203006002
                                 沥青混凝土
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     5cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     沥青混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC－10C
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 2095.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 040202016002
                                 水泥混凝土基层
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     18cm
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拉毛、锯缝
                                     
                                
                                 m2
                                 2095.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 040901002003
                                 钢筋网片
                                 
                                     1
                                     钢筋种类
                                     冷拉钢筋网片
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋规格
                                     D10@150
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 t
                                 17.237
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 040202010002
                                 碎石
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     级配碎石
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 2095.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 040204004002
                                 侧石翻建
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     侧石（翻建）
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     3
                                     基座尺寸、混凝土强度等级
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 216
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             其他
                             市政工程-土建
                             
                                 36
                                 沪201601011003
                                 已建雨、污水管道清淤疏通
                                 
                                     1
                                     管道材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     DN400mm以内
                                
                                 
                                     3
                                     疏通要求
                                     清淤疏通
                                
                                 
                                     1
                                     开启清扫口
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     疏通管道
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     清理垃圾、淤泥
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     拧盖清扫口
                                     
                                
                                 m
                                 6100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 041001001004
                                 原雨水沟拆除、填埋后做散水
                                 
                                     1
                                     材质
                                     原雨水沟（投标单位根据现场实际情况自行考虑）
                                
                                 
                                     2
                                     散水做法
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     工作内容
                                     含原雨水沟拆除、垃圾外运及处置、回填、新做散水等全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 560
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                         
                             3
                             041201012001
                             大型机械设备进出场及安拆
                             项
                             1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
                             1
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                    
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     041201
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         041201016
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             041201016001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             041201016002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             041201016003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             041201016004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             041201016005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             10
                             041201016006
                             临时通讯设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         11
                         041201017
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             12
                             041201017001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             041201017002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             041201017003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             041201017004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             041201017005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             041201017006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             041201017007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         19
                         041201018
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             20
                             041201018001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             041201018002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             041201018003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             23
                             041201018004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         24
                         041201019
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             25
                             041201019001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             26
                             041201019002
                             桥面人行便道
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             27
                             041201019003
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     28
                     041201020001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     041201021001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     041201022001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     041201023001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     041201024001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     041201025001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     041201025002
                     临排措施、头子封堵
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     041201025003
                     原废弃污水井填埋及管道处置费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     041201025004
                     红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     041201025005
                     大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     041201025006
                     为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     39
                     041201025007
                     施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     40
                     041201025008
                     交通、施工便道的筑、拆、日常维护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     41
                     041201025009
                     临时堆料场地的筑、拆、日常维护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     42
                     041201025010
                     施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     43
                     041201025011
                     按设计规范要求及接管单位要求所必须的全部检验和检测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     44
                     041201025012
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     45
                     041201025013
                     交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     46
                     041201025014
                     本工程开挖深度≥3.0m的基坑围护费用（除分部分项工程量清单以外）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     47
                     041201025015
                     基坑监测费（管道工程）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     48
                     041201025016
                     管道周围的电线杆、消防栓保护与监测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     49
                     041201025017
                     其他管线保护费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     50
                     041201025018
                     新管接入市政管网
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     51
                     041201025019
                     脚手架工程
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     52
                     041201025020
                     现场因施工破坏的绿化搬迁及恢复的费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     53
                     041201025021
                     渣土、建筑垃圾外运办证费(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
                
            
             
        
    
     
         
         
         
    







【工程量清单】洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程.PDF




洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程
(工程名称)



招标工程量清单



招  标  人：



上海市松江区洞泾镇城市建设管理事务



中心



（单位盖章）



工程造价咨询人： 上海新彧投资管理事务所



（单位盖章）



2026 年 09 月 19 日











报建编号： ----------



标 段 号： C01



洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程



（工程名称）



（标段名称）



工程量清单



招 标 人：
上海市松江区洞泾镇城市



建设管理事务中心
法定代表人
或其授权人： -



（单位盖章） （签字或盖章）



工程造价
咨询人： 上海新彧投资管理事务所



法定代表人
或其授权人： 褚欢军



（单位盖章） （签字或盖章）



编 制 人： 董国良 审核人： 高思琪



      (注册造价工程师签字盖专用章)         (一级注册造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2026 年 09 月 19 日 审核时间： 2026 年 09 月 20 日











编制说明



工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完
善工程 标段：C01 第1页 共1页



一、工程概况
二、工程范围 
三、编制依据
四、工程量计算规则说明 
五、主要内容
六、其他说明
  











汇总表
工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设
施完善工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。



    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工



程可按本表汇总计算。



序号 汇总内容 金额（元）



1 建设项目分部分项工程项目费



1.1 单项工程



1.1.1 市政工程



2 措施项目费



2.1 其中：安全文明施工费



2.2 其他措施项目费



3 其他项目费



3.1 暂列金额



3.2 专业工程暂估价（含税）



3.3 计日工



3.4 总承包服务费



4 增值税



合计=1+2+3+4











措施项目清单汇总表



 工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程 标段：C01 第 1 页  共 2 页 



注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进



出场及安拆费用组成明细表。 
 
    2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。



序号 项目编码 项 目 名 称 价格（元） 备注



1  041201   安全文明施工



2  041201020001   冬雨季施工增加



3  041201021001   夜间施工增加



4  041201022001   特殊地区施工增加



5  041201023001   二次搬运



6  041201024001   已完工程及设备保护



7  041201025001   既有建(构)筑物、设施保护



8  041201025002   临排措施、头子封堵



9  041201025003   原废弃污水井填埋及管道处置费



10  041201025004
  红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、



建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用



11  041201025005   大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费



12  041201025006
  为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的



沟通协调及配合费用



13  041201025007
  施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招



标人必须提供的范围以外的部分）



14  041201025008   交通、施工便道的筑、拆、日常维护



15  041201025009   临时堆料场地的筑、拆、日常维护



16  041201025010
  施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、



恢复、保护、补偿、赔偿等费用



17  041201025011
  按设计规范要求及接管单位要求所必须的全部检验



和检测费用



18  041201025012   竣工图资料编制费（包括影像电子版本）



19  041201025013
  交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、



临时标志、标牌等）



20  041201025014
  本工程开挖深度≥3.0m的基坑围护费用（除分部



分项工程量清单以外）



21  041201025015   基坑监测费（管道工程）



22  041201025016   管道周围的电线杆、消防栓保护与监测费用



23  041201025017   其他管线保护费



24  041201025018   新管接入市政管网



本页合计











措施项目清单汇总表



 工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程 标段：C01 第 2 页  共 2 页 



注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进



出场及安拆费用组成明细表。 
 
    2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。



序号 项目编码 项 目 名 称 价格（元） 备注



25  041201025019   脚手架工程



26  041201025020   现场因施工破坏的绿化搬迁及恢复的费用



27  041201025021



  渣土、建筑垃圾外运办证费(满足2026年6月1日上



海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微



出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)



本页合计



合    计











安全文明施工项目清单明细表



 工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程 标段：C01 第 1 页  共 2 页 



注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。



    2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 
 
    3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
 
    4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。



序号 项目编码 名 称
计量
单位



项目名称 工程内容及包含范围 金额(元） 小计金额(元)



1.1  041201016001



  临时设施



项



  办公区设置   



1.2  041201016002   宿舍设施   



1.3  041201016003   食堂生活设施   



1.4  041201016004   现场厕所设施   



1.5  041201016005   施工现场临时用电   



1.6  041201016006   临时通讯设施   



2.1  041201017001



  文明施工



  边界设置   



2.2  041201017002   出入门及两侧设置   



2.3  041201017003   管线保护   



2.4  041201017004   施工区域设置   



2.5  041201017005   工程内临时通风、排烟   



2.6  041201017006   现场消防设置   



2.7  041201017007   智能化设置   



3.1  041201018001
  环境保护



  垃圾处理   



3.2  041201018002   噪声控制   











安全文明施工项目清单明细表



 工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程 标段：C01 第 2 页  共 2 页 



注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。



    2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 
 
    3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
 
    4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。



序号 项目编码 名 称 计量



单位
项目名称 工程内容及包含范围 金额(元） 小计金额(元)



3.3  041201018003   扬尘控制   



3.4  041201018004   光污染控制   



4.1  041201019001



  安全施工



  临边洞口交叉高处作业防护   



4.2  041201019002   桥面人行便道   



4.3  041201019003   作业人员必要的安全防护   



合    计











措施项目清单构成明细分析表
工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程 标段：C01 第 1 页  共 4 页



注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。



    2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。



序号 项目编码 措施项目名称
计量



单位



工程内容及



包含范围



计算基础/



（或数量）



费率（%）/



（或单价）



价格构成明细（元）



金额（元） 备注
人工费 材料费



施工机具（机



械）使用费



企业管理费



和利润



1 041201020001 冬雨季施工增加 项



2 041201021001 夜间施工增加 项



3 041201022001 特殊地区施工增加 项



4 041201023001 二次搬运 项



5 041201024001
已完工程及设备保



护
项



6 041201025001
既有建(构)筑物、



设施保护
项



7 041201025002
临排措施、头子封



堵
项



8 041201025003
原废弃污水井填埋



及管道处置费
项



9 041201025004



红线内及红线外10m



范围以内的地上、



地下设施、建（构



）筑物的临时监测



及临时保护措施费



用



项



10 041201025005



大临设施、堆料场



地及施工便道等施



工用地租借费



项











措施项目清单构成明细分析表
工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程 标段：C01 第 2 页  共 4 页



注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。



    2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。



序号 项目编码 措施项目名称
计量



单位



工程内容及



包含范围



计算基础/



（或数量）



费率（%）/



（或单价）



价格构成明细（元）



金额（元） 备注
人工费 材料费



施工机具（机



械）使用费



企业管理费



和利润



11 041201025006



为确保工程顺利进



行所必须的与相关



部门或单位的沟通



协调及配合费用



项



12 041201025007



施工用电用水的电



源和水源接驳措施



费用（包含招标人



必须提供的范围以



外的部分）



项



13 041201025008
交通、施工便道的



筑、拆、日常维护
项



14 041201025009
临时堆料场地的筑



、拆、日常维护
项



15 041201025010



施工现场所涉及的



各种情况所发生的



借用、迁移、恢复



、保护、补偿、赔



偿等费用



项



16 041201025011



按设计规范要求及



接管单位要求所必



须的全部检验和检



测费用



项











措施项目清单构成明细分析表
工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程 标段：C01 第 3 页  共 4 页



注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。



    2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。



序号 项目编码 措施项目名称
计量



单位



工程内容及



包含范围



计算基础/



（或数量）



费率（%）/



（或单价）



价格构成明细（元）



金额（元） 备注
人工费 材料费



施工机具（机



械）使用费



企业管理费



和利润



17 041201025012



竣工图资料编制费



（包括影像电子版



本）



项



18 041201025013



交通干扰增加费用



（施工交通配合、



协管措施费、临时



标志、标牌等）



项



19 041201025014



本工程开挖深度≥3



.0m的基坑围护费用



（除分部分项工程



量清单以外）



项



20 041201025015
基坑监测费（管道



工程）
项



21 041201025016



管道周围的电线杆



、消防栓保护与监



测费用



项



22 041201025017 其他管线保护费 项



23 041201025018 新管接入市政管网 项



24 041201025019 脚手架工程 项



25 041201025020



现场因施工破坏的



绿化搬迁及恢复的



费用



项











措施项目清单构成明细分析表
工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程 标段：C01 第 4 页  共 4 页



注：1.采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值；采用费率计价方式的，可不填写“价格”列数值。



    2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。



序号 项目编码 措施项目名称
计量



单位



工程内容及



包含范围



计算基础/



（或数量）



费率（%）/



（或单价）



价格构成明细（元）



金额（元） 备注
人工费 材料费



施工机具（机



械）使用费



企业管理费



和利润



26 041201025021



渣土、建筑垃圾外



运办证费(满足2026



年6月1日上海市松



江区绿化和市容管



理局发布关于做好



各类小微出土项目



建筑垃圾备案申报



的工作提示相关的



要求)



项



合计











措施项目费用分析表



工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程 标段：C01 第 1 页  共 3 页



注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。



    2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。
 
    3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。



序号 项目编码 措施项目名称
价格



（元）



1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用



占比



（%）



金额



（元）



占比



（%）



金额



（元）



占比



（%）



金额



（元）



1 041201 安全文明施工



2 041201020001 冬雨季施工增加



3 041201021001 夜间施工增加



4 041201022001 特殊地区施工增加



5 041201023001 二次搬运



6 041201024001 已完工程及设备保护



7 041201025001 既有建(构)筑物、设施保护



8 041201025002 临排措施、头子封堵



9 041201025003
原废弃污水井填埋及管道处



置费



10 041201025004



红线内及红线外10m范围以内



的地上、地下设施、建（构



）筑物的临时监测及临时保



护措施费用



11 041201025005
大临设施、堆料场地及施工



便道等施工用地租借费



12 041201025006



为确保工程顺利进行所必须



的与相关部门或单位的沟通



协调及配合费用



本页小计











措施项目费用分析表



工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程 标段：C01 第 2 页  共 3 页



注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。



    2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。
 
    3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。



序号 项目编码 措施项目名称
价格



（元）



1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用



占比



（%）



金额



（元）



占比



（%）



金额



（元）



占比



（%）



金额



（元）



13 041201025007



施工用电用水的电源和水源



接驳措施费用（包含招标人



必须提供的范围以外的部分



）



14 041201025008
交通、施工便道的筑、拆、



日常维护



15 041201025009
临时堆料场地的筑、拆、日



常维护



16 041201025010



施工现场所涉及的各种情况



所发生的借用、迁移、恢复



、保护、补偿、赔偿等费用



17 041201025011



按设计规范要求及接管单位



要求所必须的全部检验和检



测费用



18 041201025012
竣工图资料编制费（包括影



像电子版本）



19 041201025013



交通干扰增加费用（施工交



通配合、协管措施费、临时



标志、标牌等）



本页小计











措施项目费用分析表



工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程 标段：C01 第 3 页  共 3 页



注：1.由招标人根据项目特点，在措施项目范围内，对有使用周期和需要摊销的措施项目，如脚手架等，选择使用。



    2.由投标人根据措施项目的使用情况，阶段分摊措施费用。
 
    3.本表项目编码、措施项目名称由招标人填写，价格及阶段分摊组成由投标人填写。



序号 项目编码 措施项目名称
价格



（元）



1.初始设立费用 2.中期运行费用 3.后期拆除费用



占比



（%）



金额



（元）



占比



（%）



金额



（元）



占比



（%）



金额



（元）



20 041201025014



本工程开挖深度≥3.0m的基



坑围护费用（除分部分项工



程量清单以外）



21 041201025015 基坑监测费（管道工程）



22 041201025016
管道周围的电线杆、消防栓



保护与监测费用



23 041201025017 其他管线保护费



24 041201025018 新管接入市政管网



25 041201025019 脚手架工程



26 041201025020
现场因施工破坏的绿化搬迁



及恢复的费用



27 041201025021



渣土、建筑垃圾外运办证费(



满足2026年6月1日上海市松



江区绿化和市容管理局发布



关于做好各类小微出土项目



建筑垃圾备案申报的工作提



示相关的要求)



本页小计



合    计











大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设
施完善工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项。



    2.本表作为清单投标报价的内容，由投标人填写。
 
    3.进出场及安拆费用单价应包含企业管理费和利润。



序号



大型机械



名称、规格、型



号



数量
进出场



次数



进出场及安拆费用单价（元）



C=C ₁+C ₂+C ₃
合价



备注机械



安拆费



机械



装卸运输费



固定装置



安拆费



A B C ₁ C ₂ C ₃ D=A·B·C



本页小计



合    计











其他项目清单汇总表



 工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页  



注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。



序号 项目名称
暂估（暂定）金额



(元)
备 注



1   暂列金额
填写合计数



(详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表)



2   专业工程暂估价
填写合计数



(详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表)



3   计日工
填写合计数



(详见本应用规则表A.13 计日工表)



4   总承包服务费
填写合计数



(详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表)



合    计











投标报价
增值税计价表



 工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)



1 增值税
以分部分项工程费+措施项目费+其他项目费（扣



除专业工程暂估价）之和为基数
9



合计











单位工程清单汇总表



 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。



序号 分部工程名称 金额（元）



1  污水管道改造



2  雨水管道改造



3  道路、绿化修复



4  其他



合计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 1 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



污水管道改造



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 2 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



1  040501005011
  污水管（立管更换）



PVC-U De75



1.材质及规格:建



筑排水用硬聚氯



乙烯（PVC-U）管



材（防紫外线）



，De75



2.连接形式:承插



式粘接连接



3.铺设方式:立管



4.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 100



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 3 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



5.其他:详见设计



图纸及管道验收



规范



6.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、原有立管的拆



除、外运及处置



的费用需考虑在



综合单价中。



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 4 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



2  040501005012
  污水管（立管更换）



PVC-U De110



1.材质及规格:建



筑排水用硬聚氯



乙烯（PVC-U）管



材（防紫外线）



，De110



2.连接形式:承插



式粘接连接



3.铺设方式:立管



4.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 150



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 5 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



5.其他:详见设计



图纸及管道验收



规范



6.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、原有立管的拆



除、外运及处置



的费用需考虑在



综合单价中。



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 6 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



3  040501005001   污水管 PVC-U De50



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2；回填土密



实度要求：胸腔



部分≥95％，管



顶以上≥85％；



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 150



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 7 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



沟槽回填至道场



坪结构层底标高



；再往上可回填



良质土。



3.材质及规格:建



筑排水用硬聚氯



乙烯（PVC-U）管



材，De50



4.连接形式:承插



式粘接连接



5.铺设深度:1.0m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 8 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 9 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



4  040501005002   污水管 PVC-U De75



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 200



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 10 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:建



筑排水用硬聚氯



乙烯（PVC-U）管



材，De75



4.连接形式:承插



式粘接连接



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 11 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 12 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



5  040501005003   污水管 PVC-U De110



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 400



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 13 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:建



筑排水用硬聚氯



乙烯（PVC-U）管



材，De110



4.连接形式:承插



式粘接连接



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 14 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 15 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



6  040501005014   污水管 PVC-U De160



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 142.5



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 16 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:建



筑排水用硬聚氯



乙烯（PVC-U）管



材，De160



4.连接形式:承插



式粘接连接



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 18 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



7  040501005004   污水管 HDPE DN200



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 154
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:双



壁缠绕塑料排水



管（HDPE）（环



刚度：S≥10.0KN



/m），DN200



4.连接形式:承插



式连接，双峰式



（Ｆ型）弹性密



封橡胶圈接口。



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



8  040501005005   污水管 HDPE DN300



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 117.7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:双



壁缠绕塑料排水



管（HDPE）（环



刚度：S≥10.0KN



/m），DN300



4.连接形式:承插



式连接，双峰式



（Ｆ型）弹性密



封橡胶圈接口。



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实
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计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处
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计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。
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计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



9  040504003001
  新建接户窨井 480*4



80



1.材质及规格:48



0*480mm，流槽式



窨井。



2.井深:1.5m以内



3.垫层、基础材



质及厚度:C20素



砼垫层，钢砼底



板。



4.井筒、井盖、



井圈材质及规格:



1、井筒：预制钢



砼；2、自调式防



沉降窨井盖座，



采用防盗型钢纤



维井盖（一、位



于工程区域内道



路及场坪内的窨



井盖板选用B125



等级井盖；二、



位于工程区域绿



化内的窨井盖板



1.垫层铺筑



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.检查井安装



5.井筒、井圈、井



盖安装



6.防坠装置安装



7.防腐



座 57
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综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价
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选用A15等级井盖



；三、位于道路



机动车道下的窨



井盖板选用D400



等级井盖。）



5.防腐要求:内壁



采用一底二面环



氧煤沥青漆防腐



，防腐层厚度≥2



00μm



6.说明:未尽之处



详见图集《做法



参照图集《20S51



5》做法要求。



7.其他:1、模板



由投标人根据施



工组织设计及现



场实际情况，在



综合单价中考虑
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单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



；2、此项目未尽



内容、但为完成



该项目所必须的



，由投标人在编



制综合单价时统



一考虑；3、土方



开挖、回填、内



外运及处置需在



综合单价内完成



。
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其 中



人工费
材料暂估价



单价



10  040504003002
  新建污水窨井（含防



坠落装置） 600*600



1.材质及规格:60



0*600mm，流槽式



窨井。



2.井深:1.5m以内



3.垫层、基础材



质及厚度:C20素



砼垫层，钢砼底



板。



4.井筒、井盖、



井圈材质及规格:



1、井筒：预制钢



砼；2、自调式防



沉降窨井盖座，



采用防盗型钢纤



维井盖（一、位



于工程区域内道



路及场坪内的窨



井盖板选用B125



等级井盖；二、



位于工程区域绿



化内的窨井盖板



1.垫层铺筑



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.检查井安装



5.井筒、井圈、井



盖安装



6.防坠装置安装



7.防腐



座 9
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材料暂估价



单价
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选用A15等级井盖



；三、位于道路



机动车道下的窨



井盖板选用D400



等级井盖。）



5.防坠装置品种



及规格:窨井防坠



落装置推荐采用



（悬挂式）塑料



防坠格板系统，



塑料防坠格板承



重能力要求大于



等于200kg，并具



备抵抗排水管道



涌水反冲的功能



；格板为硬体，



最大孔径小于等



于6cm。



6.防腐要求:内壁
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其 中



人工费
材料暂估价



单价
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采用一底二面环



氧煤沥青漆防腐



，防腐层厚度≥2



00μm



7.说明:未尽之处



详见图集《做法



参照图集《20S51



5》做法要求。



8.其他:1、模板



由投标人根据施



工组织设计及现



场实际情况，在



综合单价中考虑



；2、此项目未尽



内容、但为完成



该项目所必须的



，由投标人在编



制综合单价时统



一考虑；3、土方
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其 中



人工费
材料暂估价



单价



开挖、回填、内



外运及处置需在



综合单价内完成



。



11
 沪20150100900



6
  已建污水窨井修复



1.修复部位:已建



污水窨井



2.修复要求:窨井



修复,内粉补强



3.修复做法:满足



图纸设计及相关



使用要求。



4.说明:投标单位



根据现场实际情



况，结合自身条



件综合考虑



1.基层处理



2.拆砌窨井壁



3.修补抹灰面



4.调换安装盖座



座 305
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材料暂估价



单价



12
 沪20150100900



1



  已建污水管道非开挖



修复



1.修复部位:已建



污水管道



2.修复要求:清障



后，局部树脂固



化法修复。



3.修复做法:现状



的区域部分污水



管道缺陷等级1～



2级的，采用原管



位修复的方式，



拟用固化法，4层



树脂进行点位修



复。



1.基层处理



2.挖土



3.拆砌窨井壁



4.修补抹灰面



5.调换安装盖座



处 8
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13
 沪20150100900



2
  已建隔油池清通维修



1.修复部位:隔油



池



2.修复要求:清淤



疏通



3.修复做法:满足



图纸设计及相关



使用要求。



4.说明:根据现场



踏勘情况，小区



内现状格隔油池



淤塞严重，因此



本工程中，对已



建的格栅检测井



进行清淤疏通。



1.基层处理



2.拆砌窨井壁



3.修补抹灰面



4.调换安装盖座



座 2
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单价



14
 沪20150100900



3



  已建格栅检测井清通



维修



1.清通部位:格栅



检测井



2.清通、更换要



求:清淤疏通、更



换不锈钢格栅



3.清通做法:满足



图纸设计及相关



使用要求。



4.说明:根据现场



踏勘情况，小区



内现状格栅检测



井淤塞且格栅腐



蚀均较为严重，



因此本工程中，



对已建的格栅检



测井进行清淤疏



通的同时，将原



已建的格栅拆除



后更换为不锈钢



格栅，栅条间距



为15mm。



1.基层处理



2.拆砌窨井壁



3.修补抹灰面



4.调换安装盖座



座 2
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人工费
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15  040501005015
  雨水连管 PVC-U De1



60



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 630
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。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:建



筑排水用硬聚氯



乙烯（PVC-U）管



材，De160



4.连接形式:承插



式粘接连接



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术
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要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。
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16  040501005007   雨水管 HDPE DN200



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 490.4
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。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:双



壁缠绕塑料排水



管（HDPE）（环



刚度：S≥10.0KN



/m），DN200



4.连接形式:承插



式连接，双峰式



（Ｆ型）弹性密



封橡胶圈接口。



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实
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    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



17  040501005008   雨水管 HDPE DN300



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 640.7
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:双



壁缠绕塑料排水



管（HDPE）（环



刚度：S≥10.0KN



/m），DN300



4.连接形式:承插



式连接，双峰式



（Ｆ型）弹性密



封橡胶圈接口。



5.铺设深度:1.5m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



18  040501005009   雨水管 HDPE DN400



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 46
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:双



壁缠绕塑料排水



管（HDPE）（环



刚度：S≥10.0KN



/m），DN400



4.连接形式:承插



式连接，双峰式



（Ｆ型）弹性密



封橡胶圈接口。



5.铺设深度:2.0m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处
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    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



19  040501005016   雨水管 HDPE DN600



1.垫层、基础材



质及厚度:基础厚



度：150mm，用粒



径为5～40mm的碎



石或砾石砂铺筑



，其上用50mm厚



黄砂（中、粗砂



）找平。



2.沟槽回填要求:



1、回填材料：应



严格控制，基础



面至管顶以上100



mm范围采用中粗



砂，再往上用开



挖出的良质土；2



、沟槽回填中粗



砂干重度β≥16K



N/m2　。回填土



密实度要求：胸



腔部分≥95％，



管顶以上≥85％



1.垫层、基础铺筑



及养护



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.管道铺设



5.管道检验及试验



m 386.5
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



。沟槽回填至道



场坪结构层底标



高。再往上可回



填良质土。



3.材质及规格:双



壁缠绕塑料排水



管（HDPE）（环



刚度：S≥10.0KN



/m），DN600



4.连接形式:承插



式连接，双峰式



（Ｆ型）弹性密



封橡胶圈接口。



5.铺设深度:2.0m



6.管道检验及试



验要求:塑料排水



管道除要求做闭



水试验、变形检



验及回填土压实
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



度检验外，尚须



做CCTV检测，其



实施方法及技术



要求详见《排水



管道电视和声呐



检测评估技术规



程》（DB31／T44



4－2009）。



7.支护方式:详见



设计图纸及管道



验收规范



8.备注:1、此项



目未尽内容、但



为完成该项目所



必须的，由投标



人在编制综合单



价时统一考虑；2



、土方开挖、回



填、内外运及处
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



置需在综合单价



内完成；3、现场



原管道的拆除费



用均需在综合单



价内考虑。
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



20  040504010001   新建落水管雨水口



1.雨水口规格:满



足设计及规范要



求



2.雨水箅子及圈



口材质、型号、



规格:做法参照PT



06-01



3.垫层、基础材



质及厚度:做法参



照PT06-01



4.混凝土强度等



级:做法参照PT06



-01



5.材料品种、规



格:做法参照PT06



-01



6.砂浆强度等级



及配合比:做法参



照PT06-01



7.拦截装置材质



、型号、规格:做



1.垫层铺筑



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.砌筑、勾缝、抹



面



5.雨水篦子安装



6.拦截装置安装



7.防臭装置安装



座 212
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



法参照PT06-01



8.防臭装置材质



、型号、规格:做



法参照PT06-01
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



21  040504010002
  新建雨水口(含截污挂



篮)



1.雨水口规格:混



凝土平式单篦雨



水口



2.雨水箅子及圈



口材质、型号、



规格:预制钢筋砼



3.垫层、基础材



质及厚度:做法参



照《上海市雨水



口标准图》



4.混凝土强度等



级:做法参照《上



海市雨水口标准



图》



5.材料品种、规



格:做法参照《上



海市雨水口标准



图》



6.砂浆强度等级



及配合比:做法参



照《上海市雨水



1.垫层铺筑



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.砌筑、勾缝、抹



面



5.雨水篦子安装



6.拦截装置安装



7.防臭装置安装



座 93
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



口标准图》



7.拦截装置材质



、型号、规格:做



法参照《上海市



雨水口标准图》



8.防臭装置材质



、型号、规格:做



法参照《上海市



雨水口标准图》
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



22
 沪20150100900



7
  已建雨水口修复



1.修复部位:已建



雨水口



2.修复要求:内粉



补强,清淤、更换



篦子



3.修复做法:满足



图纸设计及相关



使用要求。



4.说明:投标单位



根据现场实际情



况，结合自身条



件综合考虑



1.基层处理



2.拆砌窨井壁



3.修补抹灰面



4.调换安装盖座



座 114
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



23
 沪20150100900



8
  已建雨水窨井修复



1.修复部位:已建



雨水窨井



2.修复要求:窨井



修复,内粉补强,



更换井盖井座



3.修复做法:满足



图纸设计及相关



使用要求。



4.说明:投标单位



根据现场实际情



况，结合自身条



件综合考虑



1.基层处理



2.拆砌窨井壁



3.修补抹灰面



4.调换安装盖座



座 56
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



24  040504003003
  新建雨水窨井 480*4



80mm



1.材质及规格:48



0*480mm，沉泥式



窨井（落底深度5



00mm）。



2.井深:1.5m以内



3.垫层、基础材



质及厚度:C20素



砼垫层，钢砼底



板。



4.井筒、井盖、



井圈材质及规格:



1、井筒：预制钢



砼；2、自调式防



沉降窨井盖座，



采用防盗型钢纤



维井盖（一、位



于工程区域内道



路及场坪内的窨



井盖板选用B125



等级井盖；二、



位于工程区域绿



1.垫层铺筑



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.检查井安装



5.井筒、井圈、井



盖安装



6.防坠装置安装



7.防腐



座 70
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



化内的窨井盖板



选用A15等级井盖



；三、位于道路



机动车道下的窨



井盖板选用D400



等级井盖。）



5.防腐要求:内壁



采用一底二面环



氧煤沥青漆防腐



，防腐层厚度≥2



00μm



6.说明:未尽之处



详见图集《做法



参照图集《20S51



5》做法要求。



7.其他:1、模板



由投标人根据施



工组织设计及现



场实际情况，在
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



综合单价中考虑



；2、此项目未尽



内容、但为完成



该项目所必须的



，由投标人在编



制综合单价时统



一考虑；3、土方



开挖、回填、内



外运及处置需在



综合单价内完成



。
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



25  040504003004
  新建雨水窨井 600*6



00mm



1.材质及规格:60



0*600mm，沉泥式



窨井（落底深度5



00mm）。



2.井深:1.5m以内



3.垫层、基础材



质及厚度:C20素



砼垫层，钢砼底



板。



4.井筒、井盖、



井圈材质及规格:



1、井筒：预制钢



砼；2、自调式防



沉降窨井盖座，



采用防盗型钢纤



维井盖（一、位



于工程区域内道



路及场坪内的窨



井盖板选用B125



等级井盖；二、



位于工程区域绿



1.垫层铺筑



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.检查井安装



5.井筒、井圈、井



盖安装



6.防坠装置安装



7.防腐



座 6
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注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



化内的窨井盖板



选用A15等级井盖



；三、位于道路



机动车道下的窨



井盖板选用D400



等级井盖。）



5.防腐要求:内壁



采用一底二面环



氧煤沥青漆防腐



，防腐层厚度≥2



00μm



6.说明:未尽之处



详见图集《做法



参照图集《20S51



5》做法要求。



7.其他:1、模板



由投标人根据施



工组织设计及现



场实际情况，在



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 67 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



综合单价中考虑



；2、此项目未尽



内容、但为完成



该项目所必须的



，由投标人在编



制综合单价时统



一考虑；3、土方



开挖、回填、内



外运及处置需在



综合单价内完成



。



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 68 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



26  040504003005
  新建雨水窨井 750*7



50mm



1.材质及规格:75



0*750mm，沉泥式



窨井（落底深度5



00mm）。



2.井深:2.0m以内



3.垫层、基础材



质及厚度:C20素



砼垫层，钢砼底



板。



4.井筒、井盖、



井圈材质及规格:



1、井筒：预制钢



砼；2、自调式防



沉降窨井盖座，



采用防盗型钢纤



维井盖（一、位



于工程区域内道



路及场坪内的窨



井盖板选用B125



等级井盖；二、



位于工程区域绿



1.垫层铺筑



2.模板制作、安装



、拆除



3.混凝土浇捣、养



护



4.检查井安装



5.井筒、井圈、井



盖安装



6.防坠装置安装



7.防腐



座 32



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 69 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



本页小计



化内的窨井盖板



选用A15等级井盖



；三、位于道路



机动车道下的窨



井盖板选用D400



等级井盖。）



5.防腐要求:内壁



采用一底二面环



氧煤沥青漆防腐



，防腐层厚度≥2



00μm



6.说明:未尽之处



详见图集《做法



参照图集《20S51



5》做法要求。



7.其他:1、模板



由投标人根据施



工组织设计及现



场实际情况，在



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 70 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



综合单价中考虑



；2、此项目未尽



内容、但为完成



该项目所必须的



，由投标人在编



制综合单价时统



一考虑；3、土方



开挖、回填、内



外运及处置需在



综合单价内完成



。
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 71 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



27
 沪20150100900



5



  已建雨水管道非开挖



修复



1.修复部位:已建



雨水管道



2.修复要求:清障



后，局部树脂固



化法修复。



3.修复做法:现状



的区域部分污水



管道缺陷等级1～



2级的，采用原管



位修复的方式，



拟用固化法，4层



树脂进行点位修



复。



1.基层处理



2.挖土



3.拆砌窨井壁



4.修补抹灰面



5.调换安装盖座



处 8



道路、绿化修复
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 72 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



28  041001001006   拆除沥青路面



1.材质:沥青混凝



土



2.厚度:5cm



3.说明:废料外运



并处置，均需在



综合单价内考虑



。



1.拆除、清理



2.场内运输
m2 2095.2



29  041001003004   拆除砼基层



1.材质:砼



2.厚度:18cm



3.说明:废料外运



并处置，均需在



综合单价内考虑



。



1.拆除、清理



2.场内运输
m2 2095.2



30  041001003005   拆除碎石基层



1.材质:碎石



2.厚度:10cm



3.说明:废料外运



并处置，均需在



综合单价内考虑



。



1.拆除、清理



2.场内运输
m2 2095.2
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 73 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



31  040203006002   沥青混凝土



1.厚度:5cm



2.沥青品种:沥青



混凝土



3.沥青混凝土种



类:细粒式



4.石料种类、规



格:AC－10C



1.清理下承面



2.摊铺、整形



3.碾压



m2 2095.2



32  040202016002   水泥混凝土基层



1.混凝土强度等



级:C30



2.厚度:18cm



1.模板制作、安装



、拆除



2.混凝土浇捣、养



护



3.拉毛、锯缝



m2 2095.2



33  040901002003   钢筋网片



1.钢筋种类:冷拉



钢筋网片



2.钢筋规格:D10@



150



1.制作



2.安装
t 17.237
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 74 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



34  040202010002   碎石



1.石料规格:级配



碎石



2.厚度:10cm



1.基底清理、整形



2.铺筑



3.找平



4.碾压



5.养护



m2 2095.2



35  040204004002   侧石翻建



1.材料品种、规



格:侧石（翻建）



2.垫层材料品种



、厚度:详见图纸



设计做法要求



3.基座尺寸、混



凝土强度等级:详



见图纸设计做法



要求



4.勾缝材料品种



、规格:详见图纸



设计做法要求



1.开槽



2.模板制作、安装



、拆除



3.垫层铺筑、混凝



土基座浇捣、养护



4.侧(平、缘)石安



砌、勾缝



m 216



其他
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分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：市政工程
 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 75 页  共 75 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



36
 沪20160101100



3



  已建雨、污水管道清



淤疏通



1.管道材质:塑料



管



2.型号、规格:DN



400mm以内



3.疏通要求:清淤



疏通



1.开启清扫口



2.疏通管道



3.清理垃圾、淤泥



4.拧盖清扫口



m 6100



37  041001001004
  原雨水沟拆除、填埋



后做散水



1.材质:原雨水沟



（投标单位根据



现场实际情况自



行考虑）



2.散水做法:满足



设计及规范要求



3.工作内容:含原



雨水沟拆除、垃



圾外运及处置、



回填、新做散水



等全部工作内容



1.拆除、清理



2.场内运输
m2 560



本页小计



合    计











措施项目清单汇总表
 工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程\单项工
程\市政工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 



注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进



出场及安拆费用组成明细表。 
 
    2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。



序号 项目编码 项 目 名 称 价格（元） 备注



1  041201012001   大型机械设备进出场及安拆



本页合计



合    计











安全文明施工项目清单明细表



 工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程\单项工程\市政工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 



注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。



    2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 
 
    3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
 
    4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。



序号 项目编码 名 称
计量
单位



项目名称 工程内容及包含范围 金额(元） 小计金额(元)



合    计











其他项目清单汇总表
 工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程\单项工
程\市政工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页  



注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。



序号 项目名称
暂估（暂定）金额



(元)
备 注



1   暂列金额
填写合计数



(详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表)



2   专业工程暂估价
填写合计数



(详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表)



3   计日工
填写合计数



(详见本应用规则表A.13 计日工表)



4   总承包服务费
填写合计数



(详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表)



合    计











增值税计价表
 工程名称：洞泾镇(泾东一村)排水设施完善工程\单项
工程\市政工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)



1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工
程暂估价



9



合计
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                             1
                             污水管道改造
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040501005011
                                 污水管（立管更换） PVC-U De75
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材（防紫外线），De75
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     3
                                     铺设方式
                                     立管
                                
                                 
                                     4
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、原有立管的拆除、外运及处置的费用需考虑在综合单价中。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040501005012
                                 污水管（立管更换） PVC-U De110
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材（防紫外线），De110
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     3
                                     铺设方式
                                     立管
                                
                                 
                                     4
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、原有立管的拆除、外运及处置的费用需考虑在综合单价中。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 150
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040501005001
                                 污水管 PVC-U De50
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2；回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％；沟槽回填至道场坪结构层底标高；再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De50
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 150
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040501005002
                                 污水管 PVC-U De75
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De75
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040501005003
                                 污水管 PVC-U De110
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De110
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040501005014
                                 污水管 PVC-U De160
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De160
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 142.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040501005004
                                 污水管 HDPE DN200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m），DN200
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 154
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040501005005
                                 污水管 HDPE DN300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m），DN300
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 117.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040504003001
                                 新建接户窨井 480*480
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     480*480mm，流槽式窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层，钢砼底板。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 57
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 040504003002
                                 新建污水窨井（含防坠落装置） 600*600
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     600*600mm，流槽式窨井。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层，钢砼底板。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防坠装置品种及规格
                                     窨井防坠落装置推荐采用（悬挂式）塑料防坠格板系统，塑料防坠格板承重能力要求大于等于200kg，并具备抵抗排水管道涌水反冲的功能；格板为硬体，最大孔径小于等于6cm。
                                
                                 
                                     6
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 沪201501009006
                                 已建污水窨井修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建污水窨井
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     窨井修复,内粉补强
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     投标单位根据现场实际情况，结合自身条件综合考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 305
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 沪201501009001
                                 已建污水管道非开挖修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建污水管道
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清障后，局部树脂固化法修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     现状的区域部分污水管道缺陷等级1～2级的，采用原管位修复的方式，拟用固化法，4层树脂进行点位修复。
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     挖土
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 处
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 沪201501009002
                                 已建隔油池清通维修
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     隔油池
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清淤疏通
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     根据现场踏勘情况，小区内现状格隔油池淤塞严重，因此本工程中，对已建的格栅检测井进行清淤疏通。
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 沪201501009003
                                 已建格栅检测井清通维修
                                 
                                     1
                                     清通部位
                                     格栅检测井
                                
                                 
                                     2
                                     清通、更换要求
                                     清淤疏通、更换不锈钢格栅
                                
                                 
                                     3
                                     清通做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     根据现场踏勘情况，小区内现状格栅检测井淤塞且格栅腐蚀均较为严重，因此本工程中，对已建的格栅检测井进行清淤疏通的同时，将原已建的格栅拆除后更换为不锈钢格栅，栅条间距为15mm。
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             雨水管道改造
                             市政工程-土建
                             
                                 15
                                 040501005015
                                 雨水连管 PVC-U De160
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，De160
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式粘接连接
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 630
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 040501005007
                                 雨水管 HDPE DN200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m），DN200
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 490.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 040501005008
                                 雨水管 HDPE DN300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m），DN300
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     1.5m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 640.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 040501005009
                                 雨水管 HDPE DN400
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m），DN400
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     2.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040501005016
                                 雨水管 HDPE DN600
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     基础厚度：150mm，用粒径为5～40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂（中、粗砂）找平。
                                
                                 
                                     2
                                     沟槽回填要求
                                     1、回填材料：应严格控制，基础面至管顶以上100mm范围采用中粗砂，再往上用开挖出的良质土；2、沟槽回填中粗砂干重度β≥16KN/m2　。回填土密实度要求：胸腔部分≥95％，管顶以上≥85％。沟槽回填至道场坪结构层底标高。再往上可回填良质土。
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     双壁缠绕塑料排水管（HDPE）（环刚度：S≥10.0KN/m），DN600
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插式连接，双峰式（Ｆ型）弹性密封橡胶圈接口。
                                
                                 
                                     5
                                     铺设深度
                                     2.0m
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     塑料排水管道除要求做闭水试验、变形检验及回填土压实度检验外，尚须做CCTV检测，其实施方法及技术要求详见《排水管道电视和声呐检测评估技术规程》（DB31／T444－2009）。
                                
                                 
                                     7
                                     支护方式
                                     详见设计图纸及管道验收规范
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     1、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；2、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成；3、现场原管道的拆除费用均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 m
                                 386.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 040504010001
                                 新建落水管雨水口
                                 
                                     1
                                     雨水口规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     雨水箅子及圈口材质、型号、规格
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     5
                                     材料品种、规格
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     6
                                     砂浆强度等级及配合比
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     7
                                     拦截装置材质、型号、规格
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     8
                                     防臭装置材质、型号、规格
                                     做法参照PT06-01
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑、勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     雨水篦子安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     拦截装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防臭装置安装
                                     
                                
                                 座
                                 212
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040504010002
                                 新建雨水口(含截污挂篮)
                                 
                                     1
                                     雨水口规格
                                     混凝土平式单篦雨水口
                                
                                 
                                     2
                                     雨水箅子及圈口材质、型号、规格
                                     预制钢筋砼
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     做法参照《上海市雨水口标准图》
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     做法参照《上海市雨水口标准图》
                                
                                 
                                     5
                                     材料品种、规格
                                     做法参照《上海市雨水口标准图》
                                
                                 
                                     6
                                     砂浆强度等级及配合比
                                     做法参照《上海市雨水口标准图》
                                
                                 
                                     7
                                     拦截装置材质、型号、规格
                                     做法参照《上海市雨水口标准图》
                                
                                 
                                     8
                                     防臭装置材质、型号、规格
                                     做法参照《上海市雨水口标准图》
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑、勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     雨水篦子安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     拦截装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防臭装置安装
                                     
                                
                                 座
                                 93
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 沪201501009007
                                 已建雨水口修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建雨水口
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     内粉补强,清淤、更换篦子
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     投标单位根据现场实际情况，结合自身条件综合考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 114
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 沪201501009008
                                 已建雨水窨井修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建雨水窨井
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     窨井修复,内粉补强,更换井盖井座
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     满足图纸设计及相关使用要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     投标单位根据现场实际情况，结合自身条件综合考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 56
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 040504003003
                                 新建雨水窨井 480*480mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     480*480mm，沉泥式窨井（落底深度500mm）。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层，钢砼底板。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 70
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 040504003004
                                 新建雨水窨井 600*600mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     600*600mm，沉泥式窨井（落底深度500mm）。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层，钢砼底板。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 040504003005
                                 新建雨水窨井 750*750mm
                                 
                                     1
                                     材质及规格
                                     750*750mm，沉泥式窨井（落底深度500mm）。
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     2.0m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20素砼垫层，钢砼底板。
                                
                                 
                                     4
                                     井筒、井盖、井圈材质及规格
                                     1、井筒：预制钢砼；2、自调式防沉降窨井盖座，采用防盗型钢纤维井盖（一、位于工程区域内道路及场坪内的窨井盖板选用B125等级井盖；二、位于工程区域绿化内的窨井盖板选用A15等级井盖；三、位于道路机动车道下的窨井盖板选用D400等级井盖。）
                                
                                 
                                     5
                                     防腐要求
                                     内壁采用一底二面环氧煤沥青漆防腐，防腐层厚度≥200μm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     未尽之处详见图集《做法参照图集《20S515》做法要求。
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     1、模板由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，在综合单价中考虑；2、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑；3、土方开挖、回填、内外运及处置需在综合单价内完成。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     检查井安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防腐
                                     
                                
                                 座
                                 32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 沪201501009005
                                 已建雨水管道非开挖修复
                                 
                                     1
                                     修复部位
                                     已建雨水管道
                                
                                 
                                     2
                                     修复要求
                                     清障后，局部树脂固化法修复。
                                
                                 
                                     3
                                     修复做法
                                     现状的区域部分污水管道缺陷等级1～2级的，采用原管位修复的方式，拟用固化法，4层树脂进行点位修复。
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     挖土
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 处
                                 8
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             道路、绿化修复
                             市政工程-土建
                             
                                 28
                                 041001001006
                                 拆除沥青路面
                                 
                                     1
                                     材质
                                     沥青混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     5cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 2095.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 041001003004
                                 拆除砼基层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     砼
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     18cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 2095.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 041001003005
                                 拆除碎石基层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     碎石
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     废料外运并处置，均需在综合单价内考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 2095.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 040203006002
                                 沥青混凝土
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     5cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     沥青混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC－10C
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 2095.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 040202016002
                                 水泥混凝土基层
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     18cm
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拉毛、锯缝
                                     
                                
                                 m2
                                 2095.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 040901002003
                                 钢筋网片
                                 
                                     1
                                     钢筋种类
                                     冷拉钢筋网片
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋规格
                                     D10@150
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 t
                                 17.237
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 040202010002
                                 碎石
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     级配碎石
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     10cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 2095.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 040204004002
                                 侧石翻建
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     侧石（翻建）
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     3
                                     基座尺寸、混凝土强度等级
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     详见图纸设计做法要求
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 216
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             其他
                             市政工程-土建
                             
                                 36
                                 沪201601011003
                                 已建雨、污水管道清淤疏通
                                 
                                     1
                                     管道材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     DN400mm以内
                                
                                 
                                     3
                                     疏通要求
                                     清淤疏通
                                
                                 
                                     1
                                     开启清扫口
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     疏通管道
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     清理垃圾、淤泥
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     拧盖清扫口
                                     
                                
                                 m
                                 6100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 041001001004
                                 原雨水沟拆除、填埋后做散水
                                 
                                     1
                                     材质
                                     原雨水沟（投标单位根据现场实际情况自行考虑）
                                
                                 
                                     2
                                     散水做法
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     工作内容
                                     含原雨水沟拆除、垃圾外运及处置、回填、新做散水等全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 m2
                                 560
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                         
                             3
                             041201012001
                             大型机械设备进出场及安拆
                             项
                             1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
                             1
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                    
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     041201
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         041201016
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             041201016001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             041201016002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             041201016003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             041201016004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             041201016005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             10
                             041201016006
                             临时通讯设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         11
                         041201017
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             12
                             041201017001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             041201017002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             041201017003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             041201017004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             041201017005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             041201017006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             041201017007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         19
                         041201018
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             20
                             041201018001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             041201018002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             041201018003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             23
                             041201018004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         24
                         041201019
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             25
                             041201019001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             26
                             041201019002
                             桥面人行便道
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             27
                             041201019003
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     28
                     041201020001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     041201021001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     041201022001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     041201023001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     041201024001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     041201025001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     041201025002
                     临排措施、头子封堵
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     041201025003
                     原废弃污水井填埋及管道处置费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     041201025004
                     红线内及红线外10m范围以内的地上、地下设施、建（构）筑物的临时监测及临时保护措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     041201025005
                     大临设施、堆料场地及施工便道等施工用地租借费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     041201025006
                     为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     39
                     041201025007
                     施工用电用水的电源和水源接驳措施费用（包含招标人必须提供的范围以外的部分）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     40
                     041201025008
                     交通、施工便道的筑、拆、日常维护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     41
                     041201025009
                     临时堆料场地的筑、拆、日常维护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     42
                     041201025010
                     施工现场所涉及的各种情况所发生的借用、迁移、恢复、保护、补偿、赔偿等费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     43
                     041201025011
                     按设计规范要求及接管单位要求所必须的全部检验和检测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     44
                     041201025012
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     45
                     041201025013
                     交通干扰增加费用（施工交通配合、协管措施费、临时标志、标牌等）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     46
                     041201025014
                     本工程开挖深度≥3.0m的基坑围护费用（除分部分项工程量清单以外）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     47
                     041201025015
                     基坑监测费（管道工程）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     48
                     041201025016
                     管道周围的电线杆、消防栓保护与监测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     49
                     041201025017
                     其他管线保护费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     50
                     041201025018
                     新管接入市政管网
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     51
                     041201025019
                     脚手架工程
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     52
                     041201025020
                     现场因施工破坏的绿化搬迁及恢复的费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     53
                     041201025021
                     渣土、建筑垃圾外运办证费(满足2026年6月1日上海市松江区绿化和市容管理局发布关于做好各类小微出土项目建筑垃圾备案申报的工作提示相关的要求)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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