	序号
	楼层区域
	功能空间
	大项归类
	名称
	功能、规格与材质
	数量
	单位

	1
	一、二层
	普通教室
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	32
	张

	2
	一、二层
	普通教室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	32
	个

	3
	一、二层
	普通教室
	家具
	学生桌
	桌面650*450*（550-700）
一、面板：
1.尺寸650×450mm±5mm，优质ENF多层板基材，厚度18mm，防火板贴面。桌面四周ABS注塑包边，封边条一次注塑成型，无接缝。面板前端有一个下凹型笔槽。
二、书箱：
1.材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。
2.尺寸：外径500*360*105mm，内径：420*330*90mm
3.功能：
（1）书箱底部向后倾斜2度，保证所放置物品的稳定性，并设有三角形通风孔，可保持书箱内部干爽清洁。（2）面板与书箱由螺丝锁付，不能轻易拆卸，保持产品完整性。（3）书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽；尺寸分别为245×20mm（±1mm）和170×20mm（±1mm），笔槽两端有三角形排水孔设计。（4）书箱两侧各有一个挂钩，挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸50×35×18mm±1mm。挂钩在静止状态下可以承载20KG的挂物承重。（5）书箱底部内嵌2根U型镀锌扁铁，扁铁尺寸420*15mm,厚度6mm，扁铁和书箱注塑一次成型，以增加抗变形与压裂能力；塑料包裹住扁铁，扁铁不变形且无法取出.
三、桌钢架：
1.材质及形状：采用正圆型光亮钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。钢架为L型。
2. 正圆型光亮钢管尺寸：下架Ø36×2.0mm，上架Ø28×1.5mm，横梁Ø25.4×1.5。其他钢板厚度1.5mm。
3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。
4.手摇升降机构：
（1）结构与材质：采用蜗轮蜗杆结构，内置金属齿轮升降调节，手摇无极升降；
（2）无级调节高度范围：550-700mm（±5mm），钢管外侧有丝网印刷的高度标尺。符合国标GB/T3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中课桌尺寸要求
四、脚垫：
1.材质：采用PP加纤维改性，耐冲击塑料一体注塑而成。钢板螺丝加固，底部设有条状防滑凸条，坚固耐磨不易脱落。
	576
	张

	4
	一、二层
	普通教室
	家具
	学生椅
	座高290-360mm±10mm
课椅：座高290-360mm±10mm。
        1.材质：PP 环保塑料全新料一体注塑成型
        2.尺寸：靠背W403mm× D215mm±10mm。坐垫W402mm× D400mm±10mm
        3.样式：靠背呈弯孤曲面，设有放射性大小透气散热圆 孔，圆孔直径不得超过5mm的透气散热孔。
脚架：1.材质及形状：水滴管及圆管。采用满焊焊接。
      2.管材直径尺寸：升降管材为水滴造型管材，升降上管48*25±2mm*1.35mm，升降下管57*32±2mm*1.35mm。椅脚贴地部圆管，圆管直径 38mm±2mm 壁厚 1.5mm±0.2mm
3.表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。
脚垫：1.材质：采用PP塑料+TPE
2.尺寸：大脚垫：W95mm×D44mm×H90mm±5 mm； 小脚垫:W60mm×D38.×H48mm±5 mm
3.特性：TPE材料超强适应、耐用性，使用效果更佳，耐侯性好,可应用于户内外各种恶劣和极端环境！同时耐温性佳， 可在-40～100℃之间长期使用！ 且具备高韧性，高弹度、耐酸碱耐腐蚀等特性！
耐低温撞击.降噪,热稳定性.抗蠕变性.热稳定性.食品接触性,高能量吸收.耐化学性。
功能：配备手摇承载式上下安全升降结构。
	576
	张

	5
	一、二层
	普通教室
	家具
	嵌入式包柜
	宽320*深500*高465（不含底座
1、柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；是带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。
2、底座高度80mm+80 mm（±2），底座两侧封闭设计，可有效防止脏物进入底座内部。
3、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板表面增加凹凸造型增强稳定性，单侧板内部自带有连接孔，用于两组柜体的连接，使用长连接件即可实现连接，安装简易快捷，不需要连接接柜体时，使用短连接件将连接孔堵孔即可。
4、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。
5、门板左侧带有凸起造型，正面带有有两条凸起筋条，用于结构加强及外观装饰，其余位置均为带花纹平面。门板不易积灰方便清扫，右上角可装号码牌，采用镶嵌式安装不用胶粘，防止脱落并方便更换。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链加固，使门更结实耐用，门板与侧板并设有防盗插销。门板内部具有走线槽，可与专业锁具配合使用实现集中供电功能，方便升级电子锁。门板的颜色及外观的可塑性比较高，无需贴膜，可以根据客户的不同需求定制不同的颜色，让柜子与众不同，个性凸显！
7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜体端插件、铰链销组成，采用弹性卡钩固定在柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。
8、规格尺寸：宽320mm（±2）*深500mm（±2） *高465mm（±4）（不含底座），每增高一层高度增加465mm，每增加一列宽度增加320mm。
	608
	个

	6
	一、二层
	普通教室
	家具
	书柜
	600*400*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	32
	组

	7
	一、二层
	普通教室
	家具
	软包凳
	3500*400*450
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。顶板25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	16
	组

	8
	一、二层
	普通教室
	家具
	涂鸦墙
	6800*1200
20mm高密度雪弗板打底表面贴柔性白板贴四周木纹压边
	16
	组

	9
	一、二层
	普通教室
	家具
	软木板
	6800*900
软木板：采用8mm软木，表面可贴各色软木布，背板：选用电镀锌板，厚度为0.3mm
背板：采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm。
外框：高强度双梯形工业用铝合金，表面经过氧化涂层处理，立体加强双梯形设计，厚度1.5mm
包角：选用ABS工程塑料包角。
	16
	组

	10
	一、二层
	普通教室
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	32
	组

	11
	一、二层
	普通教室
	多媒体
	一体化推拉记忆智慧黑板
	1. 整机采用边框背板一体化冲压成型设计，屏幕尺寸≥86英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，支持防眩光功能；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；3.整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，触控延迟≤26ms，触摸响应时间≤5ms,触摸最小识别物≤3mm；
4.红外模块部分被遮挡，不影响其他非遮挡区域的书写，不影响整个系统的正常工作，仍然可以实现多点触控
▲5.整机上边框内置非独立式摄像头≥5个，支持同时输出≥5路画面；其中至少四个摄像头像素均≥1300万像素，支持拍摄≥5000万像素数照片；视场角≥144度且水平视场角≥129度；（提供有效的检测报告）
6.整机内置系统需满足Android15.0及以上版本，内存≥2GB，存储空间≥32GB，主频≥1.6GHz，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持内置双Wifi-6无线网卡，满足日常使用；
7.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
8.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
9.整机内置不低于2.1声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于80W；
10.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网；
11.整机前置按键不少于6个，其中不少于5个具备自定义功能，可通过自定义设置实现纸质护眼模式、录屏、批注、截屏、降半屏、倒数日、设置、音量-,音量+、自动亮度模式等功能；
12.整机全通道可切换纸质护眼模式，可实现透明度调节、色温调节，同时支持牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等多类型纹理调整；
13.支持智能书写和图形识别功能功能，用户书写的文字能够识别为标准印刷体，用户手绘的图形能够转化为矩形、圆形等标准图形；
14.整机支持（无任何外部设备的情况下）实时朗读监测功能，识别声纹并同步登录，获取个人教学课件列表，支持文件传输功能（Windows系统下），可通过wifi、超声、扫码三种方式与手机连接，实现文件传输；
15.整机内置微课视频剪辑软件，支持微课视频中文字提取，根据提取出的文字对微课视频进行快速剪辑；
16.整机配套教学应用支持近场自动登录，通过WIFI直连技术，自动发现附件教学大屏，无需打开软件进行扫码、账号密码输入等操作，即可自动识别并连接教学大屏，实现其配套教学软件免登录操作。
	16
	台

	12
	一、二层
	普通教室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	16
	台

	13
	一、二层
	普通教室
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	16
	台

	14
	一、二层
	普通教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	16
	台

	15
	一、二层
	普通教室
	多媒体
	班牌管理终端
	1.处理器：采用≥第 14 代英特尔酷睿 i5-14400；
2.内存：≥16GB；
3.硬盘：≥512GB；
4.显卡：标配集成显卡；
5.配套显示设备：标配≥23.8英寸液晶显示器；
6.包含班牌管理软件，具备支持接收后台推送的图片、轮播图、视频、音频、网页等资源，在电子班牌稳定展示与播放，实现校园信息精准发布。
	1
	台

	16
	一、二层
	普通教室
	多媒体
	班牌接入交换机
	1.端口数量：≥24个千兆电口，4个千兆光口；
2.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps；
3.包转发率：≥108/126Mpps；
4.支持IPV6；
5.含2个万兆单模光模块。
	6
	台

	17
	一、二层
	普通教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	18
	台

	18
	一、二层
	普通教室
	多媒体
	国旗装饰
	配套国旗装饰
	16
	个

	19
	一、二层
	普通教室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	16
	台
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	一、二层
	普通教室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	16
	台
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	一、二层
	普通教室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	16
	台
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	一、二层
	普通教室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	16
	套
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	一、二层
	普通教室
	多媒体
	资源管理平台
	1.支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可试用的功能权限；支持管理员查看各角色人数；
2.支持用户在发布资源时上传相关资料，上传资料格式支持≥5种；资源发布后，观众观看资源时支持下载相关资料；
3.支持管理员对本校教师申请发布的资源进行审核，监控公开公开资源资源的质量；可拒绝资源发布，拒绝时需填写拒绝原因；若资源未通过审核，消息中心会自动通知该资源归属老师；
4.支持用户对已发布的视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应的时间点；
5.支持用户在线对课堂视频进行评论，所评论的内容以新消息提示的方式自动提醒授课教师；
6.支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序；
7.支持在页面实时提醒新增资源计划、资源审核通过/被拒绝、认证成功、成功加入教研组等消息；
8.支持在直播结束前，修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置。修改原分享的链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效；
9.支持在创建直播时添加直播助教，助教进入工作台可进行直播间秩序维护；
10.支持助教对观众聊天互动的发言记录进行单个或批量删除，并可对观众进行单个或批量禁言，禁言后观众将不能在直播互动中发表言论；
11.支持助教对当前直播多次发起签到，并在签到结束后导出签到名单；发起签到后观众会在直播界面收到实时的签到提醒，帮助教师收集观众在线信息；
12.支持助教对当前直播活动发布公告内容，发布成功后观众在直播界面收到实时弹窗内容；
13.支持用户一键生成直播海报或链接进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频；
14.支持用户生成直播海报后，直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地；
15.支持PC端、移动端通过分享的链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；
16.支持用户在预览课件时，在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，可在开始直播前，预览主讲老师的课件；
17.支持教师可选择云课件与直播关联，无需上传本地文件；课件与直播关联后，用户可在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时在线查看已关联的云课件；
18.支持用户自主选择上传图片或视频，作为暖场素材在直播间隙循环播放；
19.支持访问平台网页观看线上资源时，直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。
	1
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	一、二层
	普通教室
	多媒体
	巡课接入交换机
	1.端口数量：≥24个千兆电口，4个千兆光口；
2.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps；
3.包转发率：≥108/126Mpps；
4.支持IPV6；
5.含2个万兆单模光模块。
	2
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	一、二层
	合班教室
	办公设备
	吊顶式空气循环设备
	含信号接口（可接入集控）及安装，（定制版）净化TVOC、甲醛、PM2.5
面板尺寸800*800*45mm
壳体嵌入757*757*400mm
重量约25(kg)
噪声43/30分贝
功率80（W）
风量850/660/430（m3/h）
面板：塑料；壳体：镀锌板；
主过滤器：粗滤网、 HEPA过滤网
	18
	台
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	三、四层
	普通教室
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	48
	张
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	三、四层
	普通教室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	48
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	三、四层
	普通教室
	家具
	学生桌
	桌面650*450*（550-700）
一、面板：
1.尺寸650×450mm±5mm，优质ENF多层板基材，厚度18mm，防火板贴面。桌面四周ABS注塑包边，封边条一次注塑成型，无接缝。面板前端有一个下凹型笔槽。
二、书箱：
1.材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。
2.尺寸：外径500*360*105mm，内径：420*330*90mm
3.功能：
（1）书箱底部向后倾斜2度，保证所放置物品的稳定性，并设有三角形通风孔，可保持书箱内部干爽清洁。（2）面板与书箱由螺丝锁付，不能轻易拆卸，保持产品完整性。（3）书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽；尺寸分别为245×20mm（±1mm）和170×20mm（±1mm），笔槽两端有三角形排水孔设计。（4）书箱两侧各有一个挂钩，挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸50×35×18mm±1mm。挂钩在静止状态下可以承载20KG的挂物承重。（5）书箱底部内嵌2根U型镀锌扁铁，扁铁尺寸420*15mm,厚度6mm，扁铁和书箱注塑一次成型，以增加抗变形与压裂能力；塑料包裹住扁铁，扁铁不变形且无法取出.
三、桌钢架：
1.材质及形状：采用正圆型光亮钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。钢架为L型。
2. 正圆型光亮钢管尺寸：下架Ø36×2.0mm，上架Ø28×1.5mm，横梁Ø25.4×1.5。其他钢板厚度1.5mm。
3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。
4.手摇升降机构：
（1）结构与材质：采用蜗轮蜗杆结构，内置金属齿轮升降调节，手摇无极升降；
（2）无级调节高度范围：550-700mm（±5mm），钢管外侧有丝网印刷的高度标尺。符合国标GB/T3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中课桌尺寸要求
四、脚垫：
1.材质：采用PP加纤维改性，耐冲击塑料一体注塑而成。钢板螺丝加固，底部设有条状防滑凸条，坚固耐磨不易脱落。
	864
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	三、四层
	普通教室
	家具
	学生椅
	课椅：座高290-360mm±10mm。
        1.材质：PP 环保塑料全新料一体注塑成型
        2.尺寸：靠背W420mm× H335mm±10mm。坐垫W402mm× D400mm±10mm
        3.样式：靠背呈弯孤曲面，设有放射性大小透气散热圆 孔，圆孔直径不得超过5mm的透气散热孔。
脚架：1.材质及形状：水滴管及圆管。采用满焊焊接。
      2.管材直径尺寸：升降管材为水滴造型管材，升降上管48*25±2mm*1.35mm，升降下管57*32±2mm*1.35mm。椅脚贴地部圆管，圆管直径 38mm±2mm 壁厚 1.5mm±0.2mm
3.表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。
脚垫：1.材质：采用PP塑料+TPE软胶；
2.尺寸：大脚垫：W95mm×D44mm×H90mm±5 mm； 小脚垫:W60mm×D38×H48mm±5 mm
3.特性：TPE材料超强适应、耐用性，使用效果更佳，耐侯性好,可应用于户内外各种恶劣和极端环境！同时耐温性佳， 可在-40～100℃之间长期使用， 且具备高韧性，高弹度、耐酸碱耐腐蚀等特性！
耐低温撞击.降噪,热稳定性.抗蠕变性.热稳定性.食品接触性,高能量吸收.耐化学性。
功能：1.配备手摇承载式上下安全升降结构；2.躺下倾斜角度为135度。
	864
	张
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	三、四层
	普通教室
	家具
	嵌入式包柜
	宽320*深500*高465（不含底座
1、柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；是带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。
2、底座高度80mm+80 mm（±2），底座两侧封闭设计，可有效防止脏物进入底座内部。
3、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板表面增加凹凸造型增强稳定性，单侧板内部自带有连接孔，用于两组柜体的连接，使用长连接件即可实现连接，安装简易快捷，不需要连接接柜体时，使用短连接件将连接孔堵孔即可。
4、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。
5、门板左侧带有凸起造型，正面带有有两条凸起筋条，用于结构加强及外观装饰，其余位置均为带花纹平面。门板不易积灰方便清扫，右上角可装号码牌，采用镶嵌式安装不用胶粘，防止脱落并方便更换。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链加固，使门更结实耐用，门板与侧板并设有防盗插销。门板内部具有走线槽，可与专业锁具配合使用实现集中供电功能，方便升级电子锁。门板的颜色及外观的可塑性比较高，无需贴膜，可以根据客户的不同需求定制不同的颜色，让柜子与众不同，个性凸显！
7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜体端插件、铰链销组成，采用弹性卡钩固定在柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。
8、规格尺寸：宽320mm（±2）*深500mm（±2） *高465mm（±4）（不含底座），每增高一层高度增加465mm，每增加一列宽度增加320mm。
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	三、四层
	普通教室
	家具
	涂鸦墙
	6800*1200
20mm高密度雪弗板打底表面贴柔性白板贴四周木纹压边
	24
	块

	32
	三、四层
	普通教室
	家具
	软木板
	1200*900
软木板：采用8mm软木，表面可贴各色软木布，背板：选用电镀锌板，厚度为0.3mm
背板：采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm。
外框：高强度双梯形工业用铝合金，表面经过氧化涂层处理，立体加强双梯形设计，厚度1.5mm
包角：选用ABS工程塑料包角。
	48
	块

	33
	三、四层
	普通教室
	家具
	绿板
	4400*900
绿板面板采用优质0.4mm厚优质绿钢板，表面硬度为7H，光泽度≥80，表面加薄膜；采用铝合金边框及笔槽外框厚度≥2mm，硬度不小于HRC12；中间夹层为10mm加强型瓦楞板
背板：采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm。
外框：高强度双梯形工业用铝合金，表面经过氧化涂层处理，立体加强双梯形设计，厚度1.5mm
包角：选用ABS工程塑料包角。
	24
	块

	34
	三、四层
	普通教室
	家具
	书柜
	600*400*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	48
	组

	35
	三、四层
	普通教室
	家具
	软包凳
	3500*400*450
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。顶板25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	24
	组

	36
	三、四层
	普通教室
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	48
	组

	37
	三、四层
	普通教室
	多媒体
	一体化推拉记忆智慧黑板
	2. 整机采用边框背板一体化冲压成型设计，屏幕尺寸≥86英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，支持防眩光功能；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；3.整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，触控延迟≤26ms，触摸响应时间≤5ms,触摸最小识别物≤3mm；
4.红外模块部分被遮挡，不影响其他非遮挡区域的书写，不影响整个系统的正常工作，仍然可以实现多点触控
▲5.整机上边框内置非独立式摄像头≥5个，支持同时输出≥5路画面；其中至少四个摄像头像素均≥1300万像素，支持拍摄≥5000万像素数照片；视场角≥144度且水平视场角≥129度；（提供有效的检测报告）
6.整机内置系统需满足Android15.0及以上版本，内存≥2GB，存储空间≥32GB，主频≥1.6GHz，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持内置双Wifi-6无线网卡，满足日常使用；
7.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
8.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
9.整机内置不低于2.1声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于80W；
10.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网；
11.整机前置按键不少于6个，其中不少于5个具备自定义功能，可通过自定义设置实现纸质护眼模式、录屏、批注、截屏、降半屏、倒数日、设置、音量-,音量+、自动亮度模式等功能；
12.整机全通道可切换纸质护眼模式，可实现透明度调节、色温调节，同时支持牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等多类型纹理调整；
13.支持智能书写和图形识别功能功能，用户书写的文字能够识别为标准印刷体，用户手绘的图形能够转化为矩形、圆形等标准图形；
14.整机支持（无任何外部设备的情况下）实时朗读监测功能，识别声纹并同步登录，获取个人教学课件列表，支持文件传输功能（Windows系统下），可通过wifi、超声、扫码三种方式与手机连接，实现文件传输；
15.整机内置微课视频剪辑软件，支持微课视频中文字提取，根据提取出的文字对微课视频进行快速剪辑；
16.整机配套教学应用支持近场自动登录，通过WIFI直连技术，自动发现附件教学大屏，无需打开软件进行扫码、账号密码输入等操作，即可自动识别并连接教学大屏，实现其配套教学软件免登录操作。
	24
	台

	38
	三、四层
	普通教室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	24
	台

	39
	三、四层
	普通教室
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	24
	台

	40
	三、四层
	普通教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	24
	台

	41
	三、四层
	普通教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	24
	台

	42
	三、四层
	普通教室
	多媒体
	国旗装饰
	配套国旗装饰
	24
	个

	43
	三、四层
	普通教室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	24
	台

	44
	三、四层
	普通教室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	24
	台

	45
	三、四层
	普通教室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	24
	台

	46
	三、四层
	普通教室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	24
	套

	47
	三、四层
	普通教室
	多媒体
	巡课接入交换机
	1.端口数量：≥24个千兆电口，4个千兆光口；
2.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps；
3.包转发率：≥108/126Mpps；
4.支持IPV6；
5.含2个万兆单模光模块。
	4
	台

	48
	三、四层
	普通教室
	多媒体
	云空间存储服务
	1.支持≥100人同时巡课；
2. 容量≥50G，不超过500G，同时支持未来扩容；
3.容量使用≥90%时系统自动提醒。
4.包含5年云服务费
	1
	套

	49
	三、四层
	合班教室
	办公设备
	吊顶式空气循环设备
	含信号接口（可接入集控）及安装，（定制版）净化TVOC、甲醛、PM2.5
面板尺寸800*800*45mm
壳体嵌入757*757*400mm
重量约25(kg)
噪声43/30分贝
功率80（W）
风量850/660/430（m3/h）
面板：塑料；壳体：镀锌板；
主过滤器：粗滤网、 HEPA过滤网
	24
	台

	50
	一层
	美术教室1
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	51
	一层
	美术教室1
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	52
	一层
	美术教室1
	家具
	美术桌
	2000*1100*760
1、规格：2000*1100*760mm；
2、整体结构：铝木结构；由桌面、桌腿、框架组合而成；
3、桌面采用25mm厚实木多层板，表面油漆采用环保水性漆；表面外观无裂缝、污物、杂质；
4、桌腿整体采用三段式结构，由连接件、桌腿延伸杆和桌脚组合而成，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；
①连接件采用铝合金压铸成型，整体呈“Y”型；其球头立面一体铸造成型；
②桌腿延伸杆采用铝合金拉伸成型，表面丝印装饰条；
③桌脚采用铝合金压铸成型，底部搭配塑料合金可调脚垫，调节行程10mm；
5、框架采用50*20*1.5mm矩形管，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，连接处采用高强度内六角螺丝紧固；
6、焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；
7、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。
	6
	张

	53
	一层
	美术教室1
	家具
	学生凳
	360*260*440
25*25*1.2mm厚优质方管，钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。凳面面板：18mm实木指节板，表面清漆处理，使用优质环保水性油漆。桌脚带ABS塑料防滑垫。
	36
	个

	54
	一层
	美术教室1
	家具
	矮柜
	1900*400*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	3
	组

	55
	一层
	美术教室1
	家具
	软木板
	4000*1200
软木板：采用8mm软木，表面可贴各色软木布，背板：选用电镀锌板，厚度为0.3mm
背板：采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm。
外框：高强度双梯形工业用铝合金，表面经过氧化涂层处理，立体加强双梯形设计，厚度1.5mm
包角：选用ABS工程塑料包角。
	1
	块

	56
	一层
	美术教室1
	家具
	展示柜
	1400*300*1200
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	57
	一层
	美术教室1
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	58
	一层
	美术教室1
	家具
	工具柜
	1000*400*1800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	59
	一层
	美术教室1
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	60
	一层
	美术教室1
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	61
	一层
	美术教室1
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	62
	一层
	美术教室1
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	63
	一层
	美术教室1
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	64
	一层
	美术教室1
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	65
	一层
	美术教室1
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	66
	一层
	美术教室1
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	67
	一层
	美术教室1
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	68
	一层
	美术教室1
	多媒体
	教师绘画示范直播展示台
	1.拍摄架：≥10千克，全金属构架,摄像机竖立的主支架杆须立于拍摄架底座板的左上角；
2.支持清晰拍摄软硬笔、粉笔、美术的书写与绘画；
3.配置3台摄像机从不同角度拍摄；
4.摄像机3台。拍摄面积：大于A3幅面（距离镜头≥45cm处）；长宽高：≤120mm×70mm×70mm，直播画面分辨率：1920×1080，支持自动亮度调节；支持自动对焦功能。帧数：≥30FPS，实时输出画面流畅，移动展示物体无明显拖尾、模糊、延迟等现象；输出接口：RJ45；电源：DC12V；
5.支持保存镜头位置，支持6个档位设置，需要时可一键调出，自动恢复到相应位置；
6.摄像机机壳为全封闭结构，镜头必须封闭在摄像机机壳内部，防止落尘或者不慎操作损坏镜头。
	1
	台

	69
	一层
	美术教室1
	多媒体
	美术教师示范直播系统
	1.系统支持连接示范展示台的三台摄像机同时拍摄直播、录像；
2.软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式可以切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持画面回放功能；支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。
3.支持快镜头播放、暂停功能；
4.支持慢镜头播放、暂停功能；
5.支持一键抓图、看图功能；
6.支持正面、侧面、特写三个镜头具有设置功能；支持教师把调整好的缩放和焦距参数快捷保存到指定档位，下次使用时可以一键选档，一键快捷切换档位时，摄像机缩放和焦距自动调节到本档位的对应参数；支持保存6个档位；
7.缩放：支持鼠标滚轮调节缩放比例功能；
8.支持查询对焦值，支持查询缩放值；支持读取预设功能，能读取6个挡位的每一个挡位的缩放数值和对焦方式；支持保存预设功能，能保存6个挡位的每一个挡位的缩放数值和对焦方式；
9.支持摄像机推送学生端功能，支持推送正面摄像机画面到学生端，支持推送侧面摄像机画面到学生端，支持独立推送特写摄像机画面到学生端。
	1
	套

	70
	一层
	美术教室1
	多媒体
	数字绘画软件
	1.笔刷包含铅笔、钢笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、毛笔、喷枪笔、马克笔、滚筒刷等13种绘画笔刷，每种笔刷支持选择不同的笔触大小、透明度、模糊度；
2.绘画工具包含插入图形、移动、选择、剪切、复制、橡皮、吸管、油漆桶、色版、图层各项功能；
3.色板支持预制33种颜色选择、同时会保留近22次使用过的记忆色、支持颜色RGB微调；
4.图层支持透明度、亮度、饱和度的调节，可一键生成油画效果；
5.支持插入植物图案、几何图案等不同特殊素材到绘画作品；
6.支持创建时自定义画稿大小，支持缩放绘画区域、支持自由拖拽作品；
7.支持在画稿中添加图层，支持图层上下调整位置，支持删除图层，支持合并图层，支持图层隐藏与显示；
8.支持导入图片到图层，支持导出单个图层为图片；
9.支持导航仪作品预览功能。
	1
	套

	71
	一层
	美术教室1
	多媒体
	数字美术资源讲义系统
	1.提供192节美术资源；
2.美术资源包括：
（1）“藏在身边的美”、“感受四季之美”、“展现瞬间之美”、“我与地球共呼吸”、“与自然同在”、“光影下的观看之道”、“人间百味”、“百变华服”等资源；
（2）“我笔下的中国文化符号”、“字里行间的节气”、“书签里的华夏骄傲”、“非遗拓印”、“植物拓印染”、“非遗漆扇”、“国之瑰宝——国粹京剧”、“国之瑰宝——中华瑞兽”、“国之瑰宝——中国园林”等资源；
（3）“脑洞大开的影子艺术家——光影创意画”、“赋予旧物”、“新生命”、“手型魔术师”、“巧手妙套”、“守护我的梦”、“生活中的形状之美——形状游戏”、“巧手成韵，布里生花”、“刀锋墨韵，剪彩翩跹”、“垃圾也能是艺术”、“七巧奇妙变房子”、“神奇骰子小怪兽”、“东南西北创意折纸”等资源；
（4）“情绪气象瓶”、“色彩情绪花”、“情绪警示牌”、“和情绪做朋友”等资源；
3.支持教师教授完整、系统的美术资源；
4.教程内容包括图文和视频介绍，以及教学目标、教学方法、学生实践等详细内容；
5.资源支持分步骤查看，支持按照顺序进行上下步骤的切换，支持步骤的跳转切换查看。
	1
	套

	72
	一层
	美术教室1
	多媒体
	数字美术资源库系统
	1.提供中国名画、西方名画、素描、雕塑、民间艺术、书法艺术等6种形式的作品欣赏；
2.提供作品形式包括油画、山水、素描、写意、工笔和壁画等；
3.中国艺术大师作品包括吴道子、张择端、徐悲鸿、齐白石等名家作品；
4.西方艺术大师作品包括达芬奇、毕加索、梵高等名家艺术作品；
5.支持作品搜索功能，支持按照作者、作品名称搜索。
	1
	套

	73
	一层
	美术教室1
	多媒体
	美术写生与临摹软件统
	1.提供数字写生与作品临摹两大板块，提供写生素材库和临摹素材库；
2.数字写生提供风景的写生功能，支持选择不同场景、不同角度和不同天气的写生素材供学生写生；
3.数字写生提供静物的写生功能，静物写生素材包含几何体、石膏像、工艺品的写生功能，提供不同观察角度、不同光线的写生素材；
4.数字写生提供人像的写生功能，包括各类特点人像，包括不同角度及光线下的写生素材；
5.作品临摹提供山水画临摹、素描临摹、油画临摹。
6.支持不少于5种图片处理功能，包括自由缩放素材、支持素材调整饱和度、对比度和亮度；
7.支持不少于3种辅助线，包括自由曲线、直线、虚线；
8.支持油画效果、素描效果的艺术化辅助处理图像功能；
9.支持对素材进行画纸临摹和数字写生。
	1
	套

	74
	一层
	美术教室1
	多媒体
	美术色彩理论与实验教学系统
	1.包括色彩理论和色彩实验两大板块，提供色彩关系、色彩三要素、色彩冷暖的知识点演示教学，老师可根据实际教学需求选择对应板块授课；
2.色彩理论提供十二色环模型，支持师生进行同类色、邻近色、三原色、对比色、互补色、色调的知识点教学；
3.色彩三要素提供色轮模型进行色相、明度、饱和度的知识点教学；
4.色彩冷暖提供具有代表性的冷暖作品库供师生教学与学习；
5.色彩冷暖提供图片色相调节器，支持拖拽调节图片的色相，支持一键恢复图片初始色相；
6.素材库包含丰富的色彩、色调、对比相关素材供给师生选择实验；
7.支持本地素材导入；
8.配备色彩实验教学视频，供学生课下回顾。
	1
	套

	75
	一层
	美术教室1
	多媒体
	美术透视理论与实验教学系统
	1.系统提供透视理论和透视实验两个板块进行透视知识点演示教学，支持用户根据不同年级段教学需求选择对应板块授课与学习；
2.透视理论板块提供透视现象及原理、中国三远法知识点教学；
3.透视实验板块内置各类透视教学素材，素材数量不少于60幅，包括平行透视、成角透视、倾斜透视三种不同透视原理教学素材，提供不低于20幅平行透视教学素材库、提供不低于20幅成角透视教学素材库，提供不低于20幅倾斜透视教学素材库；
4.透视素材支持本地素材导入；
5.透视实验板块支持用户上传本地素材进行透视教学，上传图片自适应展示；
6.透视实验板块支持添加3种不同辅助线，包括点、直线、虚线、自由曲线，帮助分析素材透视关系；支持修改辅助线颜色；
7.透视实验板块支持自由缩放、移动素材图片，支持对绘制痕迹进行撤销、清空操作；
8.透视实验板块支持学生自主制作具有透视效果的场景图，通过动手操作理解透视原理知识点内容；
9.配备透视实验教学视频，供学生课下回顾。
	1
	套

	76
	一层
	美术教室1
	多媒体
	美术3D光影教学系统
	1.系统提供光影理论和光影实验两个板块进行光影知识点演示教学，老师可根据实际教学需求选择对应板块授课；
2.光影理论通过生活中的现象引入光线理论，包括光源强弱变化、明暗交界、投影阴影、三大面；
3.光影实验提供光影移动变化教学功能，支持3D全景式打光技术；
4.光影实验系统提供模型库，内置几何体、石膏像、水果蔬菜、瓷器多种写生教具模型素材，提供不少于15种几何体、不少于10种石膏像、不少于10种水果和不少于10种瓷器的写生教具模型素材；
5.光影实验模型支持三维旋转功能，支持手动调节模型摆放角度，实现模型左旋转、右旋转、左翻转、右翻转、前翻转和后翻转；
6.光影实验系统提供光源库，内置教学静物灯常用色温，包括暖白光、黄光、晴朗日光和阴天日光，支持一键切换光源，切换光源后光源模型对应变化光源效果；
7.光影实验提供光源强弱调节功能，支持拖拽滑动条手动调节光源亮度，实时展现模型光影明暗效果；提供光源角度调节功能，支持手动调节光源角度，实时展现模型光影效果；
8.光影实验提供视角调节功能，支持鼠标拖拽场景上下左右移动，实现平视、俯视，以及不同观看方位的调节；
9.光影实验提供视线远近调节，支持鼠标滚动实现观看距离远近调节；
10.光影实验配备透视实验教学视频，供学生课下回顾。
	1
	套

	77
	一层
	美术教室1
	多媒体
	中控系统设备
	1.通过主机系统直接控制直播系统、大屏、软件等软硬件；
2.支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到学生绘画终端；
3..控制系统硬件规格不低于：CPU：高性能；内存：16G；硬盘：1TB；
4.绘画专用手绘屏规格不低于：显示尺寸：21.5寸（16：9）；解析度：1920*1080；对比度：1000：1；感应方式：电磁式；压感笔1支。
	1
	套

	78
	二层
	美术教室2
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	79
	二层
	美术教室2
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	80
	二层
	美术教室2
	家具
	美术桌
	2000*1100*760
1、规格：2000*1100*760mm；
2、整体结构：铝木结构；由桌面、桌腿、框架组合而成；
3、桌面采用25mm厚实木多层板，表面油漆采用环保水性漆；表面外观无裂缝、污物、杂质；
4、桌腿整体采用三段式结构，由连接件、桌腿延伸杆和桌脚组合而成，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；
①连接件采用铝合金压铸成型，整体呈“Y”型；其球头立面一体铸造成型；
②桌腿延伸杆采用铝合金拉伸成型，表面丝印装饰条；
③桌脚采用铝合金压铸成型，底部搭配塑料合金可调脚垫，调节行程10mm；
5、框架采用50*20*1.5mm矩形管，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，连接处采用高强度内六角螺丝紧固；
6、焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；涂层应无漏喷、锈蚀；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；
7、安全性要求满足：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。
	6
	张

	81
	二层
	美术教室2
	家具
	矮柜
	1900*400*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	3
	组

	82
	二层
	美术教室2
	家具
	展示柜
	1400*350*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	83
	二层
	美术教室2
	家具
	软木板
	4000*1200
软木板：采用8mm软木，表面可贴各色软木布，背板：选用电镀锌板，厚度为0.3mm
背板：采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm。
外框：高强度双梯形工业用铝合金，表面经过氧化涂层处理，立体加强双梯形设计，厚度1.5mm
包角：选用ABS工程塑料包角。
	1
	块

	84
	二层
	美术教室2
	家具
	嵌入式矮柜
	6350*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	85
	二层
	美术教室2
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	86
	二层
	美术教室2
	家具
	学生凳
	360*260*440
25*25*1.2mm厚优质方管，钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。凳面面板：18mm实木指节板，表面清漆处理，使用优质环保水性油漆。桌脚带ABS塑料防滑垫。
	36
	个

	87
	二层
	美术教室2
	家具
	工具柜
	1000*400*1800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	88
	二层
	美术教室2
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	89
	二层
	美术教室2
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	90
	二层
	美术教室2
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	91
	二层
	美术教室2
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	92
	二层
	美术教室2
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	93
	二层
	美术教室2
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台
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	二层
	美术教室2
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台
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	二层
	美术教室2
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台
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	二层
	美术教室2
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套
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	二层
	美术教室2
	多媒体
	教师绘画示范直播展示台
	1.拍摄架：≥10千克，全金属构架,摄像机竖立的主支架杆须立于拍摄架底座板的左上角；
2.支持清晰拍摄软硬笔、粉笔、美术的书写与绘画；
3.配置3台摄像机从不同角度拍摄；
4.摄像机3台。拍摄面积：大于A3幅面（距离镜头≥45cm处）；长宽高：≤120mm×70mm×70mm，直播画面分辨率：1920×1080，支持自动亮度调节；支持自动对焦功能。帧数：≥30FPS，实时输出画面流畅，移动展示物体无明显拖尾、模糊、延迟等现象；输出接口：RJ45；电源：DC12V；
5.支持保存镜头位置，支持6个档位设置，需要时可一键调出，自动恢复到相应位置；
6.摄像机机壳为全封闭结构，镜头必须封闭在摄像机机壳内部，防止落尘或者不慎操作损坏镜头。
	1
	台

	98
	二层
	美术教室2
	多媒体
	美术教师示范直播系统
	1.系统支持连接示范展示台的三台摄像机同时拍摄直播、录像；
2.软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式可以切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持画面回放功能；支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。
3.支持快镜头播放、暂停功能；
4.支持慢镜头播放、暂停功能；
5.支持一键抓图、看图功能；
6.支持正面、侧面、特写三个镜头具有设置功能；支持教师把调整好的缩放和焦距参数快捷保存到指定档位，下次使用时可以一键选档，一键快捷切换档位时，摄像机缩放和焦距自动调节到本档位的对应参数；支持保存6个档位；
7.缩放：支持鼠标滚轮调节缩放比例功能；
8.支持查询对焦值，支持查询缩放值；支持读取预设功能，能读取6个挡位的每一个挡位的缩放数值和对焦方式；支持保存预设功能，能保存6个挡位的每一个挡位的缩放数值和对焦方式；
9.支持摄像机推送学生端功能，支持推送正面摄像机画面到学生端，支持推送侧面摄像机画面到学生端，支持独立推送特写摄像机画面到学生端。
	1
	套
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	二层
	美术教室2
	多媒体
	数字绘画软件
	1.笔刷包含铅笔、钢笔、水彩笔、油画笔、蜡笔、毛笔、喷枪笔、马克笔、滚筒刷等13种绘画笔刷，每种笔刷支持选择不同的笔触大小、透明度、模糊度；
2.绘画工具包含插入图形、移动、选择、剪切、复制、橡皮、吸管、油漆桶、色版、图层各项功能；
3.色板支持预制33种颜色选择、同时会保留近22次使用过的记忆色、支持颜色RGB微调；
4.图层支持透明度、亮度、饱和度的调节，可一键生成油画效果；
5.支持插入植物图案、几何图案等不同特殊素材到绘画作品；
6.支持创建时自定义画稿大小，支持缩放绘画区域、支持自由拖拽作品；
7.支持在画稿中添加图层，支持图层上下调整位置，支持删除图层，支持合并图层，支持图层隐藏与显示；
8.支持导入图片到图层，支持导出单个图层为图片；
9.支持导航仪作品预览功能。
	1
	套
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	二层
	美术教室2
	多媒体
	数字美术资源讲义系统
	1.提供192节美术资源；
2.美术资源包括：“藏在身边的美”、“感受四季之美”、“展现瞬间之美”、“我与地球共呼吸”、“与自然同在”、“光影下的观看之道”、“人间百味”、“百变华服”等资源
3.支持教师教授完整、系统的美术资源；
4.教程内容包括图文和视频介绍，以及教学目标、教学方法、学生实践等详细内容；
5.资源支持分步骤查看，支持按照顺序进行上下步骤的切换，支持步骤的跳转切换查看。
	1
	套

	101
	二层
	美术教室2
	多媒体
	数字美术资源库系统
	1.提供中国名画、西方名画、素描、雕塑、民间艺术、书法艺术等6种形式的作品欣赏；
2.提供作品形式包括油画、山水、素描、写意、工笔和壁画等；
3.中国艺术大师作品包括吴道子、张择端、徐悲鸿、齐白石等名家作品；
4.西方艺术大师作品包括达芬奇、毕加索、梵高等名家艺术作品；
5.支持作品搜索功能，支持按照作者、作品名称搜索。
	1
	套

	102
	二层
	美术教室2
	多媒体
	美术写生与临摹软件统
	1.提供数字写生与作品临摹两大板块，提供写生素材库和临摹素材库；
2.数字写生提供风景的写生功能，支持选择不同场景、不同角度和不同天气的写生素材供学生写生；
3.数字写生提供静物的写生功能，静物写生素材包含几何体、石膏像、工艺品的写生功能，提供不同观察角度、不同光线的写生素材；
4.数字写生提供人像的写生功能，包括各类特点人像，包括不同角度及光线下的写生素材；
5.作品临摹提供山水画临摹、素描临摹、油画临摹。
6.支持不少于5种图片处理功能，包括自由缩放素材、支持素材调整饱和度、对比度和亮度；
7.支持不少于3种辅助线，包括自由曲线、直线、虚线；
8.支持油画效果、素描效果的艺术化辅助处理图像功能；
9.支持对素材进行画纸临摹和数字写生。
	1
	套

	103
	二层
	美术教室2
	多媒体
	美术色彩理论与实验教学系统
	1.包括色彩理论和色彩实验两大板块，提供色彩关系、色彩三要素、色彩冷暖的知识点演示教学，老师可根据实际教学需求选择对应板块授课；
2.色彩理论提供十二色环模型，支持师生进行同类色、邻近色、三原色、对比色、互补色、色调的知识点教学；
3.色彩三要素提供色轮模型进行色相、明度、饱和度的知识点教学；
4.色彩冷暖提供具有代表性的冷暖作品库供师生教学与学习；
5.色彩冷暖提供图片色相调节器，支持拖拽调节图片的色相，支持一键恢复图片初始色相；
6.素材库包含丰富的色彩、色调、对比相关素材供给师生选择实验；
7.支持本地素材导入；
8.配备色彩实验教学视频，供学生课下回顾。
	1
	套

	104
	二层
	美术教室2
	多媒体
	美术透视理论与实验教学系统
	1.系统提供透视理论和透视实验两个板块进行透视知识点演示教学，支持用户根据不同年级段教学需求选择对应板块授课与学习；
2.透视理论板块提供透视现象及原理、中国三远法知识点教学；
3.透视实验板块内置各类透视教学素材，素材数量不少于60幅，包括平行透视、成角透视、倾斜透视三种不同透视原理教学素材，提供不低于20幅平行透视教学素材库、提供不低于20幅成角透视教学素材库，提供不低于20幅倾斜透视教学素材库；
4.透视素材支持本地素材导入；
5.透视实验板块支持用户上传本地素材进行透视教学，上传图片自适应展示；
6.透视实验板块支持添加3种不同辅助线，包括点、直线、虚线、自由曲线，帮助分析素材透视关系；支持修改辅助线颜色；
7.透视实验板块支持自由缩放、移动素材图片，支持对绘制痕迹进行撤销、清空操作；
8.透视实验板块支持学生自主制作具有透视效果的场景图，通过动手操作理解透视原理知识点内容；
9.配备透视实验教学视频，供学生课下回顾。
	1
	套

	105
	二层
	美术教室2
	多媒体
	美术3D光影教学系统
	1.系统提供光影理论和光影实验两个板块进行光影知识点演示教学，老师可根据实际教学需求选择对应板块授课；
2.光影理论通过生活中的现象引入光线理论，包括光源强弱变化、明暗交界、投影阴影、三大面；
3.光影实验提供光影移动变化教学功能，支持3D全景式打光技术；
4.光影实验系统提供模型库，内置几何体、石膏像、水果蔬菜、瓷器多种写生教具模型素材，提供不少于15种几何体、不少于10种石膏像、不少于10种水果和不少于10种瓷器的写生教具模型素材；
5.光影实验模型支持三维旋转功能，支持手动调节模型摆放角度，实现模型左旋转、右旋转、左翻转、右翻转、前翻转和后翻转；
6.光影实验系统提供光源库，内置教学静物灯常用色温，包括暖白光、黄光、晴朗日光和阴天日光，支持一键切换光源，切换光源后光源模型对应变化光源效果；
7.光影实验提供光源强弱调节功能，支持拖拽滑动条手动调节光源亮度，实时展现模型光影明暗效果；提供光源角度调节功能，支持手动调节光源角度，实时展现模型光影效果；
8.光影实验提供视角调节功能，支持鼠标拖拽场景上下左右移动，实现平视、俯视，以及不同观看方位的调节；
9.光影实验提供视线远近调节，支持鼠标滚动实现观看距离远近调节；
10.光影实验配备透视实验教学视频，供学生课下回顾。
	1
	套

	106
	二层
	美术教室2
	多媒体
	VR交互艺术体验设备
	1.交互：自研光学定位系统，支持透视模式及10m*10m安全护导，支持5个安全区记忆；
2.计算平台：高通XR2，Kryo585核心，8核64位，6GRAM，256GROM，支持8K@60Hz全景视频；
3.显示：5.5inchx1SFRTFT，4K分辨率菲涅尔显示屏，屏幕分辨率3664x1920；
4.摄像头：鱼眼单色（640*480@60Hz）*4，视场角：166°，支持头部6Dof定位；
5.交互：6DoF体感手柄x2，第三代6DoF手柄方案，九轴姿态传感器，红外光学追踪，32个追踪传感器。
	33
	套

	107
	二层
	美术教室2
	多媒体
	虚拟空间绘图系统
	1.操作界面要求
支持3D可视化操作界面，无需额外插件，用户直接在虚拟的三维场景中进行3D绘画创作，3D绘画作品所见即所得。
2.操作方式要求
支持用户同时操控2个VR手柄，VR手柄分别对应虚拟绘画场景中的3D绘画工具面板及3D画笔，VR绘画面板操作简单、易上手。
3.移动方式要求
支持用户在三维虚拟空间中自由移动行走，调整创作位置，用户既可以通过操控VR手柄完成移动行走，也支持用户在物理空间行走完成移动。
4.主题风格模板要求
提供16种已经预置好的3D绘画主题风格模板，方便用户能够快速完成草图创作，必须包含海底、冰墩墩、城市、服装、丛林、荷塘月色、冰雕世界、科幻空间站、东方明珠、古风建筑、中秋节、国庆节、圣诞节、元宵节、春节、端午节主题。
5.色彩调整要求
支持虚拟绘画调色盘，包含256级的RGB色彩，总计能组合出约1677万种色彩，从而能够模拟真实的绘画色彩视觉呈现效果。
6.3D绘画笔刷要求
提供多元个性化3D绘画笔刷、形状各异，用户可以根据自己的喜好进行选择；VR绘画笔刷共有37种笔刷可供选择，包含21种基础笔刷：高亮、厚涂、油画、油漆、马克笔、两头尖马克笔、锥头马克笔、半透增亮、扁刷、极细扁刷、锥头扁刷、软半头增亮、超色、粉笔笔刷、描边笔刷、布纹笔刷、三角椎管形立体笔刷、光滑外壳、刺椎管形立体笔刷、哑光外壳、无光外壳，以及16种特效笔刷：火焰、呼吸灯、花瓣、闪电、扭动、北极光、雨滴、彩虹、云朵、烟雾、气泡、雪花、粗毛刷、溅射、灰烬、星星笔刷。
7.背景可选要求
提供17种天空盒创作背景，必须包含：漫天星星、夜晚、太空、山峦、海底、水墨风、未来城市、现代极简、草原丛林、科幻世界、空中之岛、嫦娥奔月、盛世华章、华灯初上、烟花绽放、碧水青山、皓月当空。用户可以根据喜好自由切换。
8.删除操作要求
用户可以对自己绘制不满意的笔画进行选择性删除。
9.撤销操作要求
用户可以对自己绘制的笔刷进行撤销。
10.作品参考模型要求
提供20种3D绘画作品参考模型，包括：正方体、球体、胶囊体、冰墩墩、人台模特、圆锥与圆柱、框架、圆锥体、齿轮、螺旋体、棱角球、管状体、柏拉图立体、三棱柱、棱锥体、实心几何体、圆环体、十字球、十字架、星形几何，并可以对模型进行缩放。
11.历史绘画作品载入要求
用户可以载入历史绘画作品，在载入过程中，将重现历史绘画的过程，亦可以对历史作品进行二次创作。
12.作品保存和展示要求
支持用户在三维虚拟绘画空间任意角度拍照和录像二种方式保存作品，其中视频拍摄方式要求不少于二种。拍照保存后的照片要求：分辨率1920*1448.格式：png。录制保存后的视频要求：分辨率1280*720、格式：MP4。
13.画廊展示平台要求
画廊展示平台支持用户注册，完成注册的用户登陆后可浏览画廊中的作品，对作品进行查看、点赞，创作者也可将创作的三维作品上传到《SpaceDraw画廊平台》进行展示，并可以查看作品的点赞、收藏、评论和浏览数量统计。
	33
	套

	108
	二层
	美术教室2
	多媒体
	VR设备充电柜
	1.充电工位：支持所需；
2.主要材质：冷轧钢SPCC+阻燃ABS。
	1
	套

	109
	二层
	美术教室2
	多媒体
	数字博物馆艺术鉴赏
	青铜器博物馆、剪纸艺术展，自然博物馆。
	1
	套

	110
	一层
	美术教室2
	多媒体
	中控系统设备
	1.通过主机系统直接控制直播系统、大屏、软件等软硬件；
2.支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到学生绘画终端；
3..控制系统硬件规格不低于：CPU：高性能；内存：16G；硬盘：1TB；
4.绘画专用手绘屏规格不低于：显示尺寸：21.5寸（16：9）；解析度：1920*1080；对比度：1000：1；感应方式：电磁式；压感笔1支。
	1
	套

	111
	二层
	美术教室2-教具室（2间）
	家具
	准备台
	2400*1200*800
1.全钢结构：
2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体、柜门、抽屉采用采用1.0mm高强度镀锌钢板。
3、柜体经折弯成型焊接一体成型。
4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。
5、合页采用不锈钢防腐合页。
	2
	组

	112
	二层
	美术教室2-教具室（2间）
	家具
	办公桌
	1200*600*750
木结构：
（1）面板：优质18mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国家环保标准。
（3）五金件：右侧为单抽屉，下方为柜子。抽屉可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
	2
	张

	113
	二层
	美术教室2-教具室（2间）
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	114
	二层
	美术教室2-教具室（2间）
	家具
	底柜
	1000*600*800
1.材质：实木多层板；
2.工艺：采用国家标准ENF级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。五金件采用优质液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
3.功能：可放置各种教材器具，取用方便。
	26
	个

	115
	二层
	美术教室2-教具室（2间）
	家具
	顶柜
	1000*450*1200
1.材质：实木多层板；
2.工艺：采用国家标准ENF级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。
3.功能：无门储物格设计，适合放小物品，存放收纳，也可做展示架。
	26
	个

	116
	二层
	素描教室
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	个

	117
	二层
	素描教室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	118
	二层
	素描教室
	家具
	画架
	730*570
全木结构，松木基材，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。（含画板）
	36
	个

	119
	二层
	素描教室
	家具
	画椅
	Φ400*420-470
螺旋升降式，榉木，木质坚固强韧，耐磨、耐腐、耐冲击，干燥后不易开裂；纹理清晰，色调柔和，优雅大方，连接件为PA高强度塑料（尼龙&聚酰胺），齿轮及其它传动装置的专业材料，坚韧耐磨，耐高温，安全无异味。
	36
	个

	120
	二层
	素描教室
	家具
	静物台
	1200*600*750
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	121
	二层
	素描教室
	家具
	静物台
	600*600*750
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	122
	二层
	素描教室
	家具
	嵌入式矮柜
	1010*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	123
	二层
	素描教室
	家具
	嵌入式矮柜
	4330*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	124
	二层
	素描教室
	家具
	软木板
	6800*1200
软木板：采用8mm软木，表面可贴各色软木布，背板：选用电镀锌板，厚度为0.3mm
背板：采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm。
外框：高强度双梯形工业用铝合金，表面经过氧化涂层处理，立体加强双梯形设计，厚度1.5mm
包角：选用ABS工程塑料包角。
	1
	块

	125
	二层
	素描教室
	家具
	工具柜
	1000*400*1800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	张

	126
	二层
	素描教室
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	127
	二层
	素描教室
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	128
	二层
	素描教室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	129
	二层
	素描教室
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	130
	二层
	素描教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	131
	二层
	素描教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	132
	二层
	素描教室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	133
	二层
	素描教室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	134
	二层
	素描教室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	135
	二层
	素描教室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	136
	二层
	素描教室
	多媒体
	教师绘画示范摄像机
	1.15倍光学变焦，支持光学防抖，1.0英寸CMOS镜头，4KHDR存储卡摄录一体机，支持RTMP流媒体直播，支持HDMI、SDI等接口输出。
	1
	台

	137
	二层
	素描教室
	多媒体
	素描教学资源库
	素描教材配套教学资源素材库，素材库提供开展教学所有资源，老师不需要单独重复备课，即可直接开展教学。
	1
	套

	138
	二层
	素描教室
	多媒体
	美术书法教学一体机（学生）
	1.屏幕尺寸：≥11.6英寸；
2.触控方式：电磁电容双触控；
3.电磁触控：无线无源；
4.压力感应：4196级；
5.电容触控：不少于十点触控；
6.分辨率：1920*1080；
7.屏幕视角：180°-180°全视角；
8.亮度：≥500流明；
9.屏幕防护：仿纸感/防炫光/防指纹；
10.处理器高性能六代及以上；
11.固态硬盘SSD：≥256G；
12.内存：≥8G；
13.操作系统：win10及以上；
14.贴合方式：全贴合。
15.摄像头：前置200万/后置500万；
16.扬声器：2×1W内置；
17.麦克风：1*个内置模拟麦克风；
18.核显频率：300MHz~1.00GHz。
	32
	套

	139
	二层
	素描教室
	多媒体
	美术书法教学一体机（教师）
	1.屏幕尺寸：≥11.6英寸；
2.触控方式：电磁电容双触控；
3.电磁触控：无线无源；
4.压力感应：4196级；
5.电容触控：不少于十点触控；
6.分辨率：1920*1080；
7.屏幕视角：180°-180°全视角；
8.亮度：≥500流明；
9.屏幕防护：仿纸感/防炫光/防指纹；
10.处理器：超高性能；
11.固态硬盘SSD：256G；
12.内存：8G；
13.操作系统：win10及以上；
14.贴合方式：全贴合。
15.摄像头：前置200万/后置500万；
16.输入键盘：磁吸式键盘；
17.扬声器：2×1W内置；
18.麦克风：1*个内置模拟麦克风；
20.核显频率：300MHz~1.00GHz。
	1
	套

	140
	二层
	素描教室
	多媒体
	充电柜
	1.充电工位：支持所需；
2.主要材质：冷轧钢SPCC+阻燃ABS。
	1
	套
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	二层
	素描教室
	多媒体
	美术绘画设计软件
	1.自然绘画软件，具有操作界面简单、新手容易上手、美术与设计相结合的特点，适合中小学的美术教学的特点需要。
2.软件附带的笔触类型和风格也很丰富，可模拟铅笔、钢笔、漏水笔、书法毛笔、鬃刷毛笔、水彩笔、毡尖笔等20余种各种风格的笔触，从而实现电脑美术绘画教学。
3.软件还带有重做、剪切、复制、粘贴、清除、全选、反选、取消选择、形变、透视形变、水平翻转、垂直翻转等功能强大的编辑功能，是实现工艺美术设计教学的最有力工具。
	33
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	142
	二层
	素描教室
	多媒体
	书法教学软件（基础版）
	以楷书四大家之一欧阳询的《九成宫醴泉铭》为讲解主线，从关于书法、基础笔画、复合笔画、偏旁部首和字体结构等几个方面由浅入深的逐步讲解，其中关于书法部分采用视频讲解方式进行介绍，基础笔画、复合笔画、偏旁部首和字体结构四部分配有详细的讲解分析、书写示范、五体欣赏和软笔练习。
1.关于书法：包括书法的基础知识，笔、墨、纸、砚的使用讲解等。
2.基础笔画教学：包括各种基础笔画的书写讲解，书写示范，字体欣赏和基础笔画临摹练习。
3.复核笔画教学：包括各种符合笔画的书写讲解、书写示范、字体欣赏和符合笔画临摹练习。
4.偏旁部首教学：包括各种偏旁部首的书写讲解、书写示范、字体欣赏和偏旁部首临摹练习。
5.字体结构教学：包括各种字体结构的书写特点讲解、书写示范、字体欣赏和偏字体结构临摹练习。
6.书法临摹贴：提供各种字体的临摹贴供教学使用。
7.书法临摹贴自定义导入：允许教师或学生自定义导入临摹贴进入系统，作为临摹练习使用。
8.书法教学视频自定义导入：允许教师或学生自定义导入各种书法教学视频进入系统，作为书法教学使用。
9.碑帖自定义导入：允许教师或学生自定义导入各种书法碑帖进入系统，作为书法教学使用。
	1
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	143
	二层
	素描教室
	多媒体
	美术书法教学网络系统
	1.系统架构及要求：统一部署，分级管理，互联互通；能与美术书法资源库、虚拟美术书法博物馆和3D美术书法展无缝互联；具有学校、教师、学生多级管理架构，便于管理，资源共享；系统可实时记录学生成长档案、美术书法电子作业及查询教学情况；可实时收集优秀作品、优质课件来不断丰富资源库，实现优秀作品、课件评选等！
2.在线备课：支持教师在线整合图片、视频、文档等教学素材制作教案，素材支持自主上传和从系统资源库选择。
3.在线授课：支持利用在线备课生成的教案进行在线授课。
4.在线赏析：与虚拟美术书法博物馆互联互通，组织学生开展美术书法鉴赏课学习和名家名作赏析等教学活动。
5.美术书法电子作业：支持学生自主上传课堂或课后作业，并提交给授课老师；方便老师对作业进行打分、评级和点评，并将测评实时传给学生，形成学生的成长档案。
6.学生成长档案：支持学生上传美术作品，自动形成作品档案；以时间轴的方式呈现，记录学生美术书法作品创作历程和成长轨迹；支持实时查看学生不同时期的作品，并能进行点评。
7.在线学习交流：支持在线观看教学视频、教学课件以及在虚拟博物馆、美术书法展中在线学习、交流和分享。
8.逐级选优推送：在系统内，支持学生、班级、学校逐级选择优秀作品向上推送，形成各级优秀作品库，以组织3D美术展。
9.开展自主性学习和成果展示：系统与虚拟美术书法博物馆和3D美术展无缝互通，支持学生、教师、学校等各级用户自主创建并发布具备三维仿真效果的3D美术展览，便于开展自主性美术学习和美术教学成果展示。
	1
	套

	144
	二层
	素描教室
	多媒体
	定格动画软件
	1.项目管理：项目建立/分辨率/显示比例设置；
2.图层管理：胶片图层/移动图层/背景图层；
3.图片编辑：缩放/剪切/移动等；
4.笔绘笔刷：铅笔/毛笔/蜡笔等20多种笔刷；
5.动画编辑：洋葱皮功能/轨迹管理/关键帧功能；
6.时间轴管理：包含胶片层、移动层、背景层、字幕和音轨的同步管理；
7.资料库管理：图库、背景库、轨迹库和音频库。
	33
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	145
	五层
	舞蹈教室
	家具
	换鞋凳
	6450*400*450
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。顶板25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	146
	五层
	舞蹈教室
	家具
	操作台
	1000*600*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	147
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	86寸一体机
	1.整机采用边框背板一体化冲压成型设计，屏幕采用86英寸液晶显示，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，采用防眩光玻璃，支持防眩光功能。
2.整机配套教学应用支持近场自动登录，通过WIFI直连技术，自动发现附件教学大屏，无需打开软件进行扫码、账号密码输入等操作，即可自动识别并连接教学大屏，实现其配套教学软件免登录操作。
3.整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，触控延迟≤26ms，触摸响应时间≤5ms,触摸最小识别物≤3mm。
4.整机上边框内置非独立式摄像头≥5个，支持同时输出≥5路画面；其中至少四个摄像头像素均≥1300万像素，支持拍摄≥5000万像素数照片；视场角≥144度且水平视场角≥129度。
5.整机内置系统需满足Android15.0及以上版本，内存≥2GB，存储空间≥32GB，主频≥1.6GHz，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持内置双Wifi-6无线网卡，满足日常使用。
6.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流。
7.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果。
8.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网。
9.整机前置按键不少于6个，其中不少于5个具备自定义功能，可通过自定义设置实现纸质护眼模式、录屏、批注、截屏、降半屏、倒数日、设置、音量-,音量+、自动亮度模式等功能。
10.整机支持（无任何外部设备的情况下）实时朗读监测功能，识别声纹并同步登录，获取个人教学课件列表，支持文件传输功能（Windows系统下），可通过wifi、超声、扫码三种方式与手机连接，实现文件传输。
	1
	台

	148
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
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	149
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	移动支架
	1.适配55/65/75/86英寸交互智能平板和智慧黑板；
2.屏幕承挂≥100kg；置物托盘承重≥25kg；
3.带有4个聚氨酯 (PU) 万向轮，全部带刹车，轮径≥75mm。
	1
	套

	150
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	151
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
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	152
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
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	153
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
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	154
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
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	155
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
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	156
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	立式钢琴
	1.钢琴规格：126CM 
2.音板：纯实木音板，采用世界先进技术，不等厚不等宽梯形音板结构，采用松科雨鳞云杉属木材。
3.弦码：采用优质实木材料。
4.铁板：真空铸造铁板；强力欧式矩形铁板，呈矩形框架结构，确保音源弦列坚固稳定，孔位精确，布局合理。铁板上沿采用金银色套装的紧固螺丝及圆柱形垫圈。
5.弦轴板：采用≥17层制作；色木或山毛榉等木材交错拼接而成。
6.背架：背柱数量≥4，每根背柱尺寸≥100×60mm，结构坚固，上、下梁采用优质硬木材料。7.击弦机：用硬质铝合金制作总档、背档、调节梁等重要部件，结构牢固永不变形。
8.击弦机顶杆及音头钮：纯实木材质，不得使用ABS或碳纤维等塑料材质。
9.击弦机缩调档：色木多层板实木缩调档，铝合金包裹加固结构。保证不同气候条件下不会变形，保证钢琴的弹奏触感稳定性。
10.键盘：采用实木键子，乌木制造黑键或更优的材料，呢圈及且档呢采用呢毡。
11.弦枕钮：低音区采用外压式；中高音镶嵌式弦枕。
12、下弦枕：中高音及低音下弦枕采用三角琴倍音辅助弦长结构设计，使音质更接近三角琴。
13.中盘：特殊金属材料制作，需确保中盘不变形，中盘底面设置中盘垫板，键盘和中盘垫板之间形成空腔，增强钢琴共鸣效果或选用铝合金框架结构或稳定不易变形的木材制作而成并在底部或中盘其他位置加装金属材质加固，能彻底解决因气候变化所造成键面不平的现象，确保中盘不变形，使键面平整，弹奏舒适，能极大提升钢琴使用寿命。
14.弱音档：插装式弱音系统，结构牢固新颖，左右侧板均装有槽盒，可以直接把弱音档两侧的摆杆直接插入槽盒内，便于拆装，工作稳定可靠，杜绝杂音。
15.上门：上门板固定使用便于拆卸的弹簧式固定件（非塑料材质固定卡扣结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装
16、音板有静音区：钢琴音板低音区上角以硬木隔断的方式，阻断音板的震动，具有静音角和静音区。
17.其他各项技术指标要求应符合GB/T 10159-2015 《钢琴》。
18.配置琴凳、抹琴手套、键盘绒、产品说明书等。
	1
	架

	157
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	全频壁挂扬声器
	1.低频：1x5.25英寸低频单元
2.高频：1英寸高音
3.频率响应：73Hz~17kHz(-3dB)
4.频率范围：65Hz~20kHz(-10dB)
5.功率：长期连续60W，峰值240W
6.灵敏度：87dB
7.额定阻抗8Ω
	2
	只

	158
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	辅助音箱
	1.低频：1x5.25英寸低频单元
2.高频：1英寸高音
3.频率响应：73Hz~17kHz(-3dB)
4.频率范围：65Hz~20kHz(-10dB)
5.功率：长期连续60W，峰值240W
6.灵敏度：87dB
7.额定阻抗8Ω
	2
	只

	159
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	音频处理器
	1.通道数：≥4进8出
2.频率响应：不劣于20Hz-20kHz-0.5dB
3.功能：具有分频、静音、相位、增益、限幅、EQ等
4.均衡器：输入通道≥30段参量均衡滤波器，输出通道≥7段参量均衡滤波器
5.采样率：≥48kHz
6.可调延时：输入≥420.998ms，输出≥128.998ms
7.信噪比：≥106dB
8.总谐波失真：≤0.006%
9.预设参数：用户预设≥24个
10.最大连接设备：≥32台"
	1
	台

	160
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	全频数字功放
	1.通道数：4
2.功率：4×120W8Ω～16Ω；4×120W70V；4×120W100V；
3.频率响应：70Hz～20KHz±3dB
4.THD+N(额定功率）：70Hz～20KHZ≤0.5
5.S/N信噪比(宽带）：≥100dB
6.输入灵敏度：1.2V
7.输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K
8.电路类型：ClassD
9.保护：过压保护/直流保护/过温保护/过载保护
	1
	台

	161
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	反馈抑制器
	支持双模式操作应用；支持一键自动防啸叫；可以精准消除反馈并有效保护声音音质；支持提供10dB的增益；输入阻抗：20KΩ；动态范围：104dB；支持每个通道32个独立的数字陷波滤波器。
	1
	台

	162
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	音频调音台
	1.12路模拟调音台
2.输入处理能力：≥12路
3.立体声的线路输入：≥4对
4.带MP3播放器；带参量均衡Baypass启动按键；
5.带有HI/Z阻抗切换功能；带有压限器功能；
6.具备四路编组功能。
	1
	个

	163
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	领夹无线麦克风
	1.接收机：真分集式；灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N；AF频率响应50–16,000Hz（-3dB）；线路/麦克风电平20dB，可切换
2.发射机：射频发射功率10mW，供电2AA电池,1.5V
3.领夹话筒：电容，预极化；灵敏度20mV/Pa；拾音特征：全方向；最大声压级130dB
	2
	套

	164
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	手持无线话筒
	1.接收机：真分集式；灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N；AF频率响应50–16,000Hz（-3dB）；线路/麦克风电平20dB，可切换
2.发射机：射频发射功率10mW，供电2AA电池,1.5V
3.话筒类型：工作时间10小时，电容，灵敏度1.5mV/Pa，超心型
	2
	套

	165
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	带滤波电源时序器
	1.配备3.5寸彩色TFT-LCD显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态；
2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）；
3.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；
4.每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流；
5.内置时钟芯片，可根据日期时间定时9组设置自动开启/关闭每一通道；
6.欠压、过压保护，可自定义设置保护值；
7.配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制；
8.额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。
9.每一路功率：可承载2000W。
10.每路带滤波。
	1
	台

	166
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	话筒支架
	1.金属加重底座，横杆长度：86cm，高度调节：96-163cm
2.180°上下调节，360°角度旋转
	2
	个

	167
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	定制机柜
	1.前后网孔门
2.600*600mm
3.标准配置：8位PDU电源1套
	1
	台

	168
	五层
	舞蹈教室
	多媒体
	墙面多功能插座
	墙面多功能插座，定制网络、HDMI、音频等
	1
	套

	169
	五层
	合唱教室
	家具
	指挥台
	1200*1000*1300
1. 平台主体：实木板材，侧板/背板厚度18mm，采用天然植物精炼木蜡油涂装，环保无异味；内置钢架横向与纵向连接固定，结构稳固。
2. 谱台/置物层：同实木材质，可调节倾斜角度与整体高度，适配不同身高使用需求。
3. 护栏/立柱：金属管材，表面防锈喷塑处理，无毛刺，平台护栏高度约900mm，保障使用安全。
4. 连接件：合金连接件，连接牢固，不易松动，满足长期高频使用需求。
	1
	组

	170
	五层
	合唱教室
	家具
	钢柜
	900*500*800
基材:优质一级冷轧钢板，板厚0.7mm，12mm边框
喷涂:钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件:ABS暗卡拉手，望通三级锁具，可换芯，折叠钥匙柄等优质五金配件
配置:内二板
	4
	个

	171
	五层
	合唱教室
	家具
	嵌入式矮柜
	5500*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	172
	五层
	合唱教室
	家具
	嵌入式矮柜
	3000*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	173
	五层
	合唱教室
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	174
	五层
	合唱教室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	175
	五层
	合唱教室
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	176
	五层
	合唱教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	177
	五层
	合唱教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	178
	五层
	合唱教室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	179
	五层
	合唱教室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	180
	五层
	合唱教室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	181
	五层
	合唱教室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	182
	五层
	合唱教室
	多媒体
	立式钢琴
	1.钢琴规格：126CM 
2.音板：纯实木音板，采用世界先进技术，不等厚不等宽梯形音板结构，采用松科雨鳞云杉属木材。
3.弦码：采用优质实木材料。
4.铁板：真空铸造铁板；强力欧式矩形铁板，呈矩形框架结构，确保音源弦列坚固稳定，孔位精确，布局合理。铁板上沿采用金银色套装的紧固螺丝及圆柱形垫圈。
5.弦轴板：采用≥17层制作；色木或山毛榉等木材交错拼接而成。
6.背架：背柱数量≥4，每根背柱尺寸≥100×60mm，结构坚固，上、下梁采用优质硬木材料。7.击弦机：用硬质铝合金制作总档、背档、调节梁等重要部件，结构牢固永不变形。
8.击弦机顶杆及音头钮：纯实木材质，不得使用ABS或碳纤维等塑料材质。
9.击弦机缩调档：色木多层板实木缩调档，铝合金包裹加固结构。保证不同气候条件下不会变形，保证钢琴的弹奏触感稳定性。
10.键盘：采用实木键子，乌木制造黑键或更优的材料，呢圈及且档呢采用呢毡。
11.弦枕钮：低音区采用外压式；中高音镶嵌式弦枕。
12、下弦枕：中高音及低音下弦枕采用三角琴倍音辅助弦长结构设计，使音质更接近三角琴。
13.中盘：特殊金属材料制作，需确保中盘不变形，中盘底面设置中盘垫板，键盘和中盘垫板之间形成空腔，增强钢琴共鸣效果或选用铝合金框架结构或稳定不易变形的木材制作而成并在底部或中盘其他位置加装金属材质加固，能彻底解决因气候变化所造成键面不平的现象，确保中盘不变形，使键面平整，弹奏舒适，能极大提升钢琴使用寿命。
14.弱音档：插装式弱音系统，结构牢固新颖，左右侧板均装有槽盒，可以直接把弱音档两侧的摆杆直接插入槽盒内，便于拆装，工作稳定可靠，杜绝杂音。
15.上门：上门板固定使用便于拆卸的弹簧式固定件（非塑料材质固定卡扣结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装
16、音板有静音区：钢琴音板低音区上角以硬木隔断的方式，阻断音板的震动，具有静音角和静音区。
17.其他各项技术指标要求应符合GB/T 10159-2015 《钢琴》。
18.配置琴凳、抹琴手套、键盘绒、产品说明书等。
	1
	台

	183
	五层
	合唱教室
	多媒体
	全频壁挂扬声器
	1.低频：1x5.25英寸低频单元
2.高频：1英寸高音
3.频率响应：73Hz~17kHz(-3dB)
4.频率范围：65Hz~20kHz(-10dB)
5.功率：长期连续60W，峰值240W
6.灵敏度：87dB
7.额定阻抗8Ω
	2
	只

	184
	五层
	合唱教室
	多媒体
	辅助音箱
	1.低频：1x5.25英寸低频单元
2.高频：1英寸高音
3.频率响应：73Hz~17kHz(-3dB)
4.频率范围：65Hz~20kHz(-10dB)
5.功率：长期连续60W，峰值240W
6.灵敏度：87dB
7.额定阻抗8Ω
	2
	只

	185
	五层
	合唱教室
	多媒体
	音频处理器
	1.通道数：≥4进8出
2.频率响应：不劣于20Hz-20kHz-0.5dB
3.功能：具有分频、静音、相位、增益、限幅、EQ等
4.均衡器：输入通道≥30段参量均衡滤波器，输出通道≥7段参量均衡滤波器
5.采样率：≥48kHz
6.可调延时：输入≥420.998ms，输出≥128.998ms
7.信噪比：≥106dB
8.总谐波失真：≤0.006%
9.预设参数：用户预设≥24个
10.最大连接设备：≥32台"
	1
	台

	186
	五层
	合唱教室
	多媒体
	全频数字功放
	1.通道数：4
2.功率：4×120W8Ω～16Ω；4×120W70V；4×120W100V；
3.频率响应：70Hz～20KHz±3dB
4.THD+N(额定功率）：70Hz～20KHZ≤0.5
5.S/N信噪比(宽带）：≥100dB
6.输入灵敏度：1.2V
7.输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K
8.电路类型：ClassD
9.保护：过压保护/直流保护/过温保护/过载保护
	1
	台

	187
	五层
	合唱教室
	多媒体
	音频调音台
	1.12路模拟调音台
2.输入处理能力：≥12路
3.立体声的线路输入：≥4对
4.带MP3播放器；带参量均衡Baypass启动按键；
5.带有HI/Z阻抗切换功能；带有压限器功能；
6.具备四路编组功能。
	1
	个

	188
	五层
	合唱教室
	多媒体
	领夹无线麦克风
	1.接收机：真分集式；灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N；AF频率响应50–16,000Hz（-3dB）；线路/麦克风电平20dB，可切换
2.发射机：射频发射功率10mW，供电2AA电池,1.5V
3.领夹话筒：电容，预极化；灵敏度20mV/Pa；拾音特征：全方向；最大声压级130dB
	2
	套

	189
	五层
	合唱教室
	多媒体
	手持无线话筒
	1.接收机：真分集式；灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N；AF频率响应50–16,000Hz（-3dB）；线路/麦克风电平20dB，可切换
2.发射机：射频发射功率10mW，供电2AA电池,1.5V
3.话筒类型：工作时间10小时，电容，灵敏度1.5mV/Pa，超心型
	2
	套

	190
	五层
	合唱教室
	多媒体
	带滤波电源时序器
	1.配备3.5寸彩色TFT-LCD显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态；
2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）；
3.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；
4.每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流；
5.内置时钟芯片，可根据日期时间定时9组设置自动开启/关闭每一通道；
6.欠压、过压保护，可自定义设置保护值；
7.配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制；
8.额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。
9.每一路功率：可承载2000W。
10.每路带滤波。
	1
	台

	191
	五层
	合唱教室
	多媒体
	话筒支架
	特点：金属加重底座
横杆：基础横杆
横杆长度：86cm
底座调节：专利自锁
底座材质：金属加重
高度调节：96-163cm
180°上下调节
360°角度旋转
	2
	个

	192
	五层
	合唱教室
	多媒体
	定制机柜
	1.前后网孔门
2.600*600mm
3.标准配置：8位PDU电源1套
	1
	台

	193
	五层
	音乐教室1
	家具
	音乐凳
	H360
1.尺寸：边长360mmx高360mm±10mm，厚度3.5mm。
2.材质：高密度ＰＥ防水抗摔材料。
3.工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。
（2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。
（3）底部须有四个加厚耐摩擦底座性。
4.功能：可自由组合成各种形状，激发学生们的动手能力和创造思维能力。
	36
	个

	194
	五层
	音乐教室1
	家具
	钢柜
	900*500*800
基材:优质一级冷轧钢板，板厚0.7mm，12mm边框
喷涂:钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件:ABS暗卡拉手，望通三级锁具，可换芯，折叠钥匙柄等优质五金配件
配置:内二板
	5
	个

	195
	五层
	音乐教室1
	家具
	嵌入式矮柜
	5500*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	196
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	197
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	198
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	199
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	200
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	201
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	202
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	203
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	204
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	205
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	立式钢琴
	1.钢琴规格：126CM 
2.音板：纯实木音板，采用世界先进技术，不等厚不等宽梯形音板结构，采用松科雨鳞云杉属木材。
3.弦码：采用优质实木材料。
4.铁板：真空铸造铁板；强力欧式矩形铁板，呈矩形框架结构，确保音源弦列坚固稳定，孔位精确，布局合理。铁板上沿采用金银色套装的紧固螺丝及圆柱形垫圈。
5.弦轴板：采用≥17层制作；色木或山毛榉等木材交错拼接而成。
6.背架：背柱数量≥4，每根背柱尺寸≥100×60mm，结构坚固，上、下梁采用优质硬木材料。7.击弦机：用硬质铝合金制作总档、背档、调节梁等重要部件，结构牢固永不变形。
8.击弦机顶杆及音头钮：纯实木材质，不得使用ABS或碳纤维等塑料材质。
9.击弦机缩调档：色木多层板实木缩调档，铝合金包裹加固结构。保证不同气候条件下不会变形，保证钢琴的弹奏触感稳定性。
10.键盘：采用实木键子，乌木制造黑键或更优的材料，呢圈及且档呢采用呢毡。
11.弦枕钮：低音区采用外压式；中高音镶嵌式弦枕。
12、下弦枕：中高音及低音下弦枕采用三角琴倍音辅助弦长结构设计，使音质更接近三角琴。
13.中盘：特殊金属材料制作，需确保中盘不变形，中盘底面设置中盘垫板，键盘和中盘垫板之间形成空腔，增强钢琴共鸣效果或选用铝合金框架结构或稳定不易变形的木材制作而成并在底部或中盘其他位置加装金属材质加固，能彻底解决因气候变化所造成键面不平的现象，确保中盘不变形，使键面平整，弹奏舒适，能极大提升钢琴使用寿命。
14.弱音档：插装式弱音系统，结构牢固新颖，左右侧板均装有槽盒，可以直接把弱音档两侧的摆杆直接插入槽盒内，便于拆装，工作稳定可靠，杜绝杂音。
15.上门：上门板固定使用便于拆卸的弹簧式固定件（非塑料材质固定卡扣结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装
16、音板有静音区：钢琴音板低音区上角以硬木隔断的方式，阻断音板的震动，具有静音角和静音区。
17.其他各项技术指标要求应符合GB/T 10159-2015 《钢琴》。
18.配置琴凳、抹琴手套、键盘绒、产品说明书等。
	1
	台

	206
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	全频壁挂扬声器
	1.低频：1x5.25英寸低频单元
2.高频：1英寸高音
3.频率响应：73Hz~17kHz(-3dB)
4.频率范围：65Hz~20kHz(-10dB)
5.功率：长期连续60W，峰值240W
6.灵敏度：87dB
7.额定阻抗8Ω
	2
	只

	207
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	辅助音箱
	1.低频：1x5.25英寸低频单元
2.高频：1英寸高音
3.频率响应：73Hz~17kHz(-3dB)
4.频率范围：65Hz~20kHz(-10dB)
5.功率：长期连续60W，峰值240W
6.灵敏度：87dB
7.额定阻抗8Ω
	2
	只

	208
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	音频处理器
	1.通道数：≥4进8出
2.频率响应：不劣于20Hz-20kHz-0.5dB
3.功能：具有分频、静音、相位、增益、限幅、EQ等
4.均衡器：输入通道≥30段参量均衡滤波器，输出通道≥7段参量均衡滤波器
5.采样率：≥48kHz
6.可调延时：输入≥420.998ms，输出≥128.998ms
7.信噪比：≥106dB
8.总谐波失真：≤0.006%
9.预设参数：用户预设≥24个
10.最大连接设备：≥32台"
	1
	台

	209
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	全频数字功放
	通道数：4
功率：4×120W8Ω～16Ω；4×120W70V；4×120W100V；
频率响应：70Hz～20KHz±3dB
THD+N(额定功率）：70Hz～20KHZ≤0.5
S/N信噪比(宽带）：≥100dB
输入灵敏度：1.2V
输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K
电路类型：ClassD
保护：过压保护/直流保护/过温保护/过载保护
	1
	台

	210
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	音频调音台
	1.12路模拟调音台
2.输入处理能力：≥12路
3.立体声的线路输入：≥4对
4.带MP3播放器；带参量均衡Baypass启动按键；
5.带有HI/Z阻抗切换功能；带有压限器功能；
6.具备四路编组功能。
	1
	个

	211
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	领夹无线麦克风
	1.接收机：真分集式；灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N；AF频率响应50–16,000Hz（-3dB）；线路/麦克风电平20dB，可切换
2.发射机：射频发射功率10mW，供电2AA电池,1.5V
3.领夹话筒：电容，预极化；灵敏度20mV/Pa；拾音特征：全方向；最大声压级130dB
	2
	套

	212
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	手持无线话筒
	1.接收机：真分集式；灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N；AF频率响应50–16,000Hz（-3dB）；线路/麦克风电平20dB，可切换
2.发射机：射频发射功率10mW，供电2AA电池,1.5V
3.话筒类型：工作时间10小时，电容，灵敏度1.5mV/Pa，超心型
	2
	套

	213
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	带滤波电源时序器
	1.配备3.5寸彩色TFT-LCD显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态；
2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）；
3.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；
4.每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流；
5.内置时钟芯片，可根据日期时间定时9组设置自动开启/关闭每一通道；
6.欠压、过压保护，可自定义设置保护值；
7.配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制；
8.额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。
9.每一路功率：可承载2000W。
10.每路带滤波。
	1
	台

	214
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	话筒支架
	特点：金属加重底座
横杆：基础横杆
横杆长度：86cm
底座调节：专利自锁
底座材质：金属加重
高度调节：96-163cm
180°上下调节
360°角度旋转
	2
	个

	215
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	定制机柜
	1.前后网孔门
2.600*600mm
3.标准配置：8位PDU电源1套
	1
	台

	216
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	小学音乐教学挂图
	铜版纸彩色印刷，规格：740×520mm，全对开。小学音乐挂图含音乐家挂图25张，乐器挂图35张，识谱知识挂图10张。
	2
	套

	217
	五层
	音乐教室1
	多媒体
	五线谱识读教具
	1.材质：磁性底材，可直接吸附在黑板、绿板等铁质物品上。
2.尺寸：不小于1250*140mm，共一张、切3等分、对应音符卡片可直接吸附在五线谱磁力板上进行讲解。
	1
	套

	218
	五层
	音乐教室2
	家具
	音乐凳
	H360
1.尺寸：边长360mmx高360mm±10mm，厚度3.5mm。
2.材质：高密度ＰＥ防水抗摔材料。
3.工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。
（2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。
（3）底部须有四个加厚耐摩擦底座性。
4.功能：可自由组合成各种形状，激发学生们的动手能力和创造思维能力。
	36
	个

	219
	五层
	音乐教室2
	家具
	钢柜
	900*500*800
基材:优质一级冷轧钢板，板厚0.7mm，12mm边框
喷涂:钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件:ABS暗卡拉手，望通三级锁具，可换芯，折叠钥匙柄等优质五金配件
配置:内二板
	5
	个

	220
	五层
	音乐教室2
	家具
	嵌入式矮柜
	6350*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	221
	五层
	音乐教室2
	家具
	可折叠移动合唱台
	1200*600*900
1.尺寸：收纳后尺寸：长1200*宽600*高900mm±10mm，三层推开后尺寸：长1200*宽1000*高900mm±10mm，第一层台阶宽400*高300mm,第二层台阶宽400*高600mm，第三层台阶宽600*高900mm；
2.材质：橡胶木；
3.工艺：合唱台整体采用橡胶木实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成；内置钢架横向纵向连接固定，五金件采用优质品牌；
4.功能：一、二层可收纳至第三层下面，节约收纳空间，底部配置优质带刹车轮，方便推移。
	5
	组

	222
	五层
	音乐教室2
	家具
	指挥台
	1200*1000*1300
1. 平台主体：实木板材，侧板/背板厚度18mm，采用天然植物精炼木蜡油涂装，环保无异味；内置钢架横向与纵向连接固定，结构稳固。
2. 谱台/置物层：同实木材质，可调节倾斜角度与整体高度，适配不同身高使用需求。
3. 护栏/立柱：金属管材，表面防锈喷塑处理，无毛刺，平台护栏高度约900mm，保障使用安全。
4. 连接件：合金连接件，连接牢固，不易松动，满足长期高频使用需求。
	1
	组

	223
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	224
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	225
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	226
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	227
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	228
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	229
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	230
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	231
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	232
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	立式钢琴
	1.钢琴规格：126CM 
2.音板：纯实木音板，采用世界先进技术，不等厚不等宽梯形音板结构，采用松科雨鳞云杉属木材。
3.弦码：采用优质实木材料。
4.铁板：真空铸造铁板；强力欧式矩形铁板，呈矩形框架结构，确保音源弦列坚固稳定，孔位精确，布局合理。铁板上沿采用金银色套装的紧固螺丝及圆柱形垫圈。
5.弦轴板：采用≥17层制作；色木或山毛榉等木材交错拼接而成。
6.背架：背柱数量≥4，每根背柱尺寸≥100×60mm，结构坚固，上、下梁采用优质硬木材料。7.击弦机：用硬质铝合金制作总档、背档、调节梁等重要部件，结构牢固永不变形。
8.击弦机顶杆及音头钮：纯实木材质，不得使用ABS或碳纤维等塑料材质。
9.击弦机缩调档：色木多层板实木缩调档，铝合金包裹加固结构。保证不同气候条件下不会变形，保证钢琴的弹奏触感稳定性。
10.键盘：采用实木键子，乌木制造黑键或更优的材料，呢圈及且档呢采用呢毡。
11.弦枕钮：低音区采用外压式；中高音镶嵌式弦枕。
12、下弦枕：中高音及低音下弦枕采用三角琴倍音辅助弦长结构设计，使音质更接近三角琴。
13.中盘：特殊金属材料制作，需确保中盘不变形，中盘底面设置中盘垫板，键盘和中盘垫板之间形成空腔，增强钢琴共鸣效果或选用铝合金框架结构或稳定不易变形的木材制作而成并在底部或中盘其他位置加装金属材质加固，能彻底解决因气候变化所造成键面不平的现象，确保中盘不变形，使键面平整，弹奏舒适，能极大提升钢琴使用寿命。
14.弱音档：插装式弱音系统，结构牢固新颖，左右侧板均装有槽盒，可以直接把弱音档两侧的摆杆直接插入槽盒内，便于拆装，工作稳定可靠，杜绝杂音。
15.上门：上门板固定使用便于拆卸的弹簧式固定件（非塑料材质固定卡扣结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装
16、音板有静音区：钢琴音板低音区上角以硬木隔断的方式，阻断音板的震动，具有静音角和静音区。
17.其他各项技术指标要求应符合GB/T 10159-2015 《钢琴》。
18.配置琴凳、抹琴手套、键盘绒、产品说明书等。
	1
	台

	233
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	全频壁挂扬声器
	1.低频：1x5.25英寸低频单元
2.高频：1英寸高音
3.频率响应：73Hz~17kHz(-3dB)
4.频率范围：65Hz~20kHz(-10dB)
5.功率：长期连续60W，峰值240W
6.灵敏度：87dB
7.额定阻抗8Ω
	2
	只

	234
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	辅助音箱
	1.低频：1x5.25英寸低频单元
2.高频：1英寸高音
3.频率响应：73Hz~17kHz(-3dB)
4.频率范围：65Hz~20kHz(-10dB)
5.功率：长期连续60W，峰值240W
6.灵敏度：87dB
7.额定阻抗8Ω
	2
	只

	235
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	音频处理器
	1.通道数：≥4进8出
2.频率响应：不劣于20Hz-20kHz-0.5dB
3.功能：具有分频、静音、相位、增益、限幅、EQ等
4.均衡器：输入通道≥30段参量均衡滤波器，输出通道≥7段参量均衡滤波器
5.采样率：≥48kHz
6.可调延时：输入≥420.998ms，输出≥128.998ms
7.信噪比：≥106dB
8.总谐波失真：≤0.006%
9.预设参数：用户预设≥24个
10.最大连接设备：≥32台"
	1
	台

	236
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	全频数字功放
	通道数：4
功率：4×120W8Ω～16Ω；4×120W70V；4×120W100V；
频率响应：70Hz～20KHz±3dB
THD+N(额定功率）：70Hz～20KHZ≤0.5
S/N信噪比(宽带）：≥100dB
输入灵敏度：1.2V
输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K
电路类型：ClassD
保护：过压保护/直流保护/过温保护/过载保护
	1
	台

	237
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	音频调音台
	1.12路模拟调音台
2.输入处理能力：≥12路
3.立体声的线路输入：≥4对
4.带MP3播放器；带参量均衡Baypass启动按键；
5.带有HI/Z阻抗切换功能；带有压限器功能；
6.具备四路编组功能。
	1
	个

	238
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	领夹无线麦克风
	1.接收机：真分集式；灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N；AF频率响应50–16,000Hz（-3dB）；线路/麦克风电平20dB，可切换
2.发射机：射频发射功率10mW，供电2AA电池,1.5V
3.领夹话筒：电容，预极化；灵敏度20mV/Pa；拾音特征：全方向；最大声压级130dB
	2
	套

	239
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	手持无线话筒
	1.接收机：真分集式；灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N；AF频率响应50–16,000Hz（-3dB）；线路/麦克风电平20dB，可切换
2.发射机：射频发射功率10mW，供电2AA电池,1.5V
3.话筒类型：工作时间10小时，电容，灵敏度1.5mV/Pa，超心型
	2
	套

	240
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	带滤波电源时序器
	1.配备3.5寸彩色TFT-LCD显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态；
2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）；
3.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；
4.每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流；
5.内置时钟芯片，可根据日期时间定时9组设置自动开启/关闭每一通道；
6.欠压、过压保护，可自定义设置保护值；
7.配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制；
8.额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。
9.每一路功率：可承载2000W。
10.每路带滤波。
	1
	台

	241
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	话筒支架
	特点：金属加重底座
横杆：基础横杆
横杆长度：86cm
底座调节：专利自锁
底座材质：金属加重
高度调节：96-163cm
180°上下调节
360°角度旋转
	2
	个

	242
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	定制机柜
	1.前后网孔门
2.600*600mm
3.标准配置：8位PDU电源1套
	1
	台

	243
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	小学音乐教学挂图
	铜版纸彩色印刷，规格：740×520mm，全对开。小学音乐挂图含音乐家挂图25张，乐器挂图35张，识谱知识挂图10张。
	2
	套

	244
	五层
	音乐教室2
	多媒体
	五线谱识读教具
	1.材质：磁性底材，可直接吸附在黑板、绿板等铁质物品上。
2.尺寸：不小于1250*140mm，共一张、切3等分、对应音符卡片可直接吸附在五线谱磁力板上进行讲解。
	1
	套

	245
	五层
	音乐教室3
	家具
	学生桌
	576*576*650
1.尺寸：576*576*750mm±10mm；
2.桌面：材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。
3.桌架：
（1）.材质及形状：桌腿圆型钢管。
（2）.尺寸：桌腿尺寸：ф42-15±1mmｘ740ｘ1.2ｍｍ。
（3）.表面涂装：高温粉体烤漆。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
双层连接件采用尼龙材质一体注塑成型，强度高。
4.双层连接件：高度160mm±5mm，须采用尼龙材质一体注塑成型，强度高，耐磨采用尼龙材质一体注塑成型，强度高。
5.脚垫：
（1）.材质：采用优质白色塑料+不锈钢。   
（2）尺寸：ф32*M10*40mm。
	36
	个

	246
	五层
	音乐教室3
	家具
	学生凳
	Φ296*450
1.尺寸：Φ296*450mm;
2.材质：ABS+钢管；
3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径29.6cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*127*35mm±5mm。中间有內弧造型，深度为8mm。椅腿钢管尺寸：32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：81*19*60mm及40*28*39mm；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。
4.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。
	36
	个

	247
	五层
	音乐教室3
	家具
	嵌入式矮柜
	6350*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	248
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	智慧互动双屏
	1.整机由两台86英寸超高清LED液晶显示屏组成；屏幕钢化玻璃表面硬度≥9H；支持左右副屏切换为同屏显示模式，两个副屏可显示一致的画面内容（包含音视频、浏览器、视频展台、白板软件），且支持两个屏幕均可进行触控操作；
2.整机采用电容触摸感应方式，双系统（安卓、Windows）支持≥40点同时触控及书写，触摸响应≤4ms，最小识别物≤3mm触摸书写延迟≤20ms；
3.支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，且内置双Wifi-6无线模块，满足日常使用；
4.整机内置至少一个广角摄像头和一组融合分析摄像头；像素≥1500万，视场角≥138度，水平视场角≥138度，输出画面分辨率≥8192×2048；融合摄像头组需具备AI功能，可实现人数统计、随机抽选等功能，方便日常教学；摄像头需满足不少于两种的教学活动同时开展，且不会因设备占用而限制教学；
5.整机内置≥2.0空中声道扬声器，顶置朝前发声，且额定总功率≥60W；
6.整机支持 SRGB 模式、标准模式等多模式色彩空间，且色准△E≤1（SRGB 模式下）
7.整机前置按键不少于5个，且均具备自定义功能，可通过自定义设置实现（录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(设置、音量-,音量+,节能模式、纸质护眼模式、经典 护眼模式、自动亮度模式)；
▲8.整机内置音频CPU处理器，通过算法提升麦克风拾音效果，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC））；（提供有效的检测报告）
9.整机具备地震预警功能，可在预警页面获取地理位置，同时可手动进行位置校准；可在预警页面选择预警阈值，且支持手动开启或关闭地震预警服务；
10.整机Windows通道自带文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认；
11.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
12.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网；
13.整机全通道可切换纸质护眼模式，支持多类型纹理调整（包括牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等），且支持透明度调节、色温调节等；
14.可支持智能手势识别功能，可智能识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能（任意信号源通道下），且支持将各手势滑动方向自定义设置为半屏模式、无操作、熄屏、批注、桌面；
15.OPS模块技术要求：内置1个OPS模块：正版Windows10及以上操作系统；2G独立显卡，i7及以上处理器；内存≥16G，存储≥256G。
	1
	套

	249
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	250
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	251
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	252
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	253
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	254
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	255
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	256
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	数码钢琴
	键数：88键GHS渐层式锤感标准键盘亚光黑键
音乐会三角钢琴音色
10首音色示范曲  50首古典曲  303首钢琴练习曲
有虚拟共振建模  1首(约100KB)/2轨录音 英文面板             踏板：制音/选择性延音/柔音 滑盖式键盘键 
尺寸：1357x815x422mm 重量：38KG
	1
	台

	257
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	全频壁挂扬声器
	1.低频：1x5.25英寸低频单元
2.高频：1英寸高音
3.频率响应：73Hz~17kHz(-3dB)
4.频率范围：65Hz~20kHz(-10dB)
5.功率：长期连续60W，峰值240W
6.灵敏度：87dB
7.额定阻抗8Ω
	2
	只

	258
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	辅助音箱
	1.低频：1x5.25英寸低频单元
2.高频：1英寸高音
3.频率响应：73Hz~17kHz(-3dB)
4.频率范围：65Hz~20kHz(-10dB)
5.功率：长期连续60W，峰值240W
6.灵敏度：87dB
7.额定阻抗8Ω
	2
	只

	259
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	音频处理器
	1.通道数：≥4进8出
2.频率响应：不劣于20Hz-20kHz-0.5dB
3.功能：具有分频、静音、相位、增益、限幅、EQ等
4.均衡器：输入通道≥30段参量均衡滤波器，输出通道≥7段参量均衡滤波器
5.采样率：≥48kHz
6.可调延时：输入≥420.998ms，输出≥128.998ms
7.信噪比：≥106dB
8.总谐波失真：≤0.006%
9.预设参数：用户预设≥24个
10.最大连接设备：≥32台"
	1
	台

	260
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	全频数字功放
	通道数：4
功率：4×120W8Ω～16Ω；4×120W70V；4×120W100V；
频率响应：70Hz～20KHz±3dB
THD+N(额定功率）：70Hz～20KHZ≤0.5
S/N信噪比(宽带）：≥100dB
输入灵敏度：1.2V
输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K
电路类型：ClassD
保护：过压保护/直流保护/过温保护/过载保护
	1
	台

	261
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	音频调音台
	1.12路模拟调音台
2.输入处理能力：≥12路
3.立体声的线路输入：≥4对
4.带MP3播放器；带参量均衡Baypass启动按键；
5.带有HI/Z阻抗切换功能；带有压限器功能；
6.具备四路编组功能。
	1
	个

	262
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	领夹无线麦克风
	1.接收机：真分集式；灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N；AF频率响应50–16,000Hz（-3dB）；线路/麦克风电平20dB，可切换
2.发射机：射频发射功率10mW，供电2AA电池,1.5V
3.领夹话筒：电容，预极化；灵敏度20mV/Pa；拾音特征：全方向；最大声压级130dB
	2
	套

	263
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	手持无线话筒
	1.接收机：真分集式；灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N；AF频率响应50–16,000Hz（-3dB）；线路/麦克风电平20dB，可切换
2.发射机：射频发射功率10mW，供电2AA电池,1.5V
3.话筒类型：工作时间10小时，电容，灵敏度1.5mV/Pa，超心型
	2
	套

	264
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	带滤波电源时序器
	1.配备3.5寸彩色TFT-LCD显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态；
2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）；
3.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；
4.每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流；
5.内置时钟芯片，可根据日期时间定时9组设置自动开启/关闭每一通道；
6.欠压、过压保护，可自定义设置保护值；
7.配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制；
8.额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。
9.每一路功率：可承载2000W。
10.每路带滤波。
	1
	台

	265
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	话筒支架
	特点：金属加重底座
横杆：基础横杆
横杆长度：86cm
底座调节：专利自锁
底座材质：金属加重
高度调节：96-163cm
180°上下调节
360°角度旋转
	2
	个

	266
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	定制机柜
	1.前后网孔门
2.600*600mm
3.标准配置：8位PDU电源1套
	1
	台

	267
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	小学音乐教学挂图
	铜版纸彩色印刷，规格：740×520mm，全对开。小学音乐挂图含音乐家挂图25张，乐器挂图35张，识谱知识挂图10张。
	2
	套

	268
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	五线谱识读教具
	1.材质：磁性底材，可直接吸附在黑板、绿板等铁质物品上。
2.尺寸：不小于1250*140mm，共一张、切3等分、对应音符卡片可直接吸附在五线谱磁力板上进行讲解。
	1
	套

	269
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	数字音频服务设备
	1.类型：超静音音频工作站；
2.功能：128轨@48kHz/24bit音频录音，256轨MIDI，256个乐器轨，230个Native插件，512轨辅助轨，512个Bus总线；
3.处理器：≥2.9GHz八核十六线程超高性能处理器总线速度8GT/sDMI3，最大睿频频率4.8GHz，三级缓存16MB
4.内存：≥32G2666DDR4内存；
5.系统盘：≥512G闪存固态，读取3200MB/s，写入1200MB/s；
6.数据盘：西数黑盘≥2TBSATA6Gb/s7200转64M，读取速度250M/S；
7.图像处理器：AMDRX560≥4GB三显技术，4K分辨率，DVI+DP+HDMI；
8.外观设计：服务器塔式，27呈现终端2个；
9.操作系统：windows10及以上；
10.验证的软件：ProTools、Cubase、Waves、Ozone、Kontakt与TreainLibrary中文音色库（钢琴、吉他、贝斯、打击乐、管弦乐、合成器、民族、人声合唱、综合）等，BestServiceEngine2与其音色库包括YellowTools、银河系GalaxyX，史诗世界，森林王国，沙漠风，世界打击乐，古筝，戏鼓等。
	1
	套

	270
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	数字音频控制器
	21x22同步I/O，24位，44.1/48kHz；17x18I/O，24位，88.2/96kHz；176.4/192kHz时8x10I/O
4个带VariableZ（阻抗）的高质量麦克风前置放大器/线路输入
2个VariableZ乐器输入
4个额外的线路电平输入，增益为60dB（可用于连接四个动态麦克风，不需要幻象电源）
2个阻抗切换音效循环
2路同步立体声蓝牙I/O
光纤I/O—8通道ADAT或2通道S/PDIF
同轴S/PDIFI/O
MIDII/O
2个立体声监听输出
1个阻抗匹配的Hi-Z再放大输出（带悬浮接地）到吉他放大器
2个耳机输出，带有独立提示混音控制和内置的对讲麦克风
2个脚踏开关/表情踏板输入
	1
	台

	271
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	无线讲课话筒
	1.采用UHF宽频段设计，预编程200个可选信道，抗干扰能力强
2.采用二次变频接收技术，具有超强的信号接受能力，无线使用距离可达500米
3.应用DPLL射频稳定技术，频率精准、工作稳定可靠
4.采用专业音频压缩-扩展技术，噪音小，尾音小，动态范围更大
5.先进音码调制锁定功能，能够更好地避开干扰和消除开关机冲击噪声
6.具有独立的输出（XRL）和混合（6.35mm）输出，方便连接音频处理、功放设备
	1
	套

	272
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	乐理学习软件(教师云端)
	1.乐理教学系统包含34个课题，涵盖的领域，包括音程、和弦、音阶、和声、节奏、曲调、爵士和弦和转调等；
2.支持MIDI输入音符，支持话筒输入音频；
3.支持43个训练与测试包括音阶、音符、五线谱、节奏等资源与训练；
4.支持43个音乐理论资源，为学习音乐理论提供更有趣的方法。
	1
	套

	273
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	数字音乐键盘-教师
	1.类型：88键专业击弦机结构配重力度键盘，带通道触后功能；
2.控制器：2个可配置踏板接口（PEDALA，PEDALB），可配置为147种控制器；
3.通道：8个可配置拨轮，实现两组功能（KA1~KA8和KB1~KB8），通过功能组切换按键（KA/KB）切换，每个拨轮在每组功能中独立设置通道，各可配置为143种控制器；
4.推杆：8个可配置推杆，实现两组功能（SA1~SA8和SB1~SB8），通过功能组切换按键（SA/SB）切换，每个推杆在每组功能中独立设置通道，各可配置为143种控制器；
5.按键：6个可配置按键（RTZ,REW,FF,REC,STOP,PLAY），可配置为147种控制器；
6.调节推杆：1个主音量调节推杆（M.VOLUME）；
7.功能：12个功能选择按键，提供音色（PROGRAM）、通道（CHANNEL）、力度曲线（CURVE）、速度（TEMPO）、八度（OCTAVE）、移调（TRANSPOSE）调节，双音色（DUAL）、键盘分离（SPLIT）、静音（MUTE）等功能。
8.力度：10个数值输入、数值＋/-按键。5种键盘力度曲线。
9.支持MIDI外同步，实现速度调节等同步功能。
	1
	台

	274
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	多媒体控制台
	1.支撑架采用2.0mm厚钢板专业设计制造，可拆装式结构，上架满足国际标准19英寸设备的安装，内设走线孔与线盒，方便布线安装，外形美观实用。
2.表面处理：钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑。
	1
	套

	275
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	画中画系统
	1.高清视频：同步画中画视频教学软件+硬件；
2.捕捉老师的键盘演奏手势、设备操作。学生在听到音乐时，可以看到老师的演奏K。这个过程是采用LogicTech的FluidCrystal摄像技术，获得更快、更流畅且可在电脑上播放的1080p全高清视频。
3.含FluidCrystal独特算法，可通过自动调节帧率、颜色和清晰度提供最佳品质的图像和动作。老师的指法、操作细节都能清晰地反应在教师机中，通过投影可以让学生看到，影像效果真实；
4.同步画中画视频教学系统；
5.可视化教学，立体化，可以让所有学生看得到
	1
	套

	276
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	音乐教学管理系统
	1.可以控制学生MIDI端与教师MIDI端互相互动。
2.广播系统：屏幕广播(全屏或者窗口广播)、时移广播(在老师广播时，学生可以实时回退来回看老师之前的广播教学，支持后退、暂停、快进、同步老师广播)、广播支持桌面和摄像头画面同步画中画、转播(可转播全体或转播部分)；
3.电子白板、录播系统(支持录制声音和画面、可带摄像头画面)、网络影院(支持主流影视频格式)。
4.直播系统：直播系统支持USB摄像头画面、高清采集卡、支持麦克风和电脑声音。
5.监控系统：监看、单个遥控、全体遥控，可同时对所有学生机器进行统一操作；
6.语音系统：语音教学，支持麦克风、电脑声音、混音，监听(可监听学生端电脑麦克风或混音)
7.教学工具：锁屏、解锁、考试系统、抢答、作业管理、提醒器、群聊、移动投屏(支持iPhone画面投屏到老师机并广播到学生端)、公共资源管理。
	1
	套

	277
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	自动静音监听耳机
	1.产品类型：动圈耳机；
2.佩戴方式：头戴式；
3.功能用途：监听耳机；
4.类型：动圈型震膜；
5.结构：封闭型；
6.阻抗：55欧；
7.灵敏度：91dBSPL/mW；
	1
	副

	278
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	音乐创作软件-教师
	1.音频轨道：≥1024轨道；音频引擎：64bit浮点运算；音频采样率：192khz；
2.MIDI轨道：≥1024个；VST轨道：≥1024个；声音素材：≥3000个；
3.VST音频效果插件：≥76个；VSTMIDI效应插件：≥18个；音频输入和输出：256轨道；音频通道插入槽：16个；MIDI插入插槽&发送：4个；Groupchannels：256轨道；
4.功能：MPE支持，20个新的脉冲响应，人声音高修正，调音台快照，快速对轨功能，支持32bit深度的动态；
	1
	套

	279
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	打谱教学创作软件
	1.支持歌词编辑、局部重绘、风格混合、人声转伴奏、哼唱生成等；
2.可通过LoRA、ControlNet进行轻量微调，适配声线克隆、风格迁移等任务；
3.AI声线数量：140+种，覆盖流行、歌剧、儿童、福音等风格；
4.支持语言：8种（中、英、日、法、意、西、葡等）；
5.情感参数调节（多维面板）：呼吸、气声、假声、张力、力度、共振峰等；
6.AI歌声合成：输入MIDI+歌词→生成录音室级人声；
7.合唱模式：一键生成多声部合唱（支持8声部）；
8.声音克隆：上传干声样本→训练专属AI歌手（支持128维SpeakerEmbedding）；
9.AI虚拟乐器：基于MIDI生成自然演奏（含弦乐、铜管、民族乐器等）；
音轨分离&音频转MIDI：支持分轨提取与旋律转换。
	1
	套

	280
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	学生端音频工作站
	1.采用定制的音频主板声卡一体机
2.ProDAW音频一体机,64轨@48kHz音频录混、128轨MIDI，64个Native插件、64轨辅助，采样率44.1/48/96/192khz
3.支持ASIO2.0/WDM/MME等标准，零延迟响应
4.处理器：四核六线程高性能处理器，睿频频率3.6GHz，三级缓存6MB
5.接口：工作站前面板不少于2个卡农输入接口，不少于2个耳机输出；后面板不少于2个大三芯输出接口，不低于3个音量控制旋钮；（注：本项参数属于重要技术指标，须提供硬件实物照片证明接口数量）
6.中国民乐音色库：吹奏：笛子，洞箫，葫芦丝，唢吶，拉弦：二胡，京胡，马头琴，弹拨：古琴，古筝，琵琶，三弦，打击：扬琴，民乐打击组。
	9
	套

	281
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	音乐创作软件-学生
	1.音频轨道：≥48轨道，功能：MPE支持，20个新的脉冲响应，人声音高修正，调音台快照，快速对轨功能，支持32bit深度的动态；
2.音频引擎：64bit深度的浮点运算能力；
3.音频采样率：192khz；
4.MIDI轨道：≥60个；
5.VST轨道：≥24个；
6.声音素材：≥1000；
7.VST音频效果插件：≥46个
8.音频输入和输出：24轨道；
9.音频通道插入槽：8个；
10.Groupchannels：16轨道；
11.授权方式：与主机绑定授权模式
	9
	套

	282
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	数字音乐键盘-学生
	1.兼容开关踏板和延音踏板。
2.1×可编程的滑块可以配置为148控制器预设是主音量。
3.弯曲轮和调制轮(Wheel1和Wheel2)可以配置为148控制器。
4.2×可编程数据按钮(数据+/-)可以配置160个控制器。
5.1×编辑按钮开关多功能键盘状态。
6.1×开关按钮旋钮之间切换编组。
7.4×可编程按钮两组函数(A1~A4andB1~B4)每个按钮的midi通道可以独立配置。
8.多功能键盘，控制节拍、速度、力度等。
9.1×MIDI输出。1×USB接口兼容USB。
10.通过usb电源和直流9v适配器。
	9
	台

	283
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	视唱练耳话筒
	1.采用34mm镀金膜片，纯电容麦克风；
2.内部采用晶体管放大器；
3.音头工作原理：压力梯度原理；
4.高灵敏度、低噪音、低失真、宽频响；
5.完美音质、适合录音、配音人声及乐器录制；
6.指向性：心型；
7.频率范围（Hz）：20-20000；
8.灵敏度（级）1kHz：-34dB；
9.输出阻抗（Ω）：100欧；
10.声压级（1kHzTHD0.5%）：126dBSPL；
11.等效噪声级（dBA计权）18dB；
12.全频带信噪比(参考94dBSPL)：70dB；
13.动态范围（A计权）：117dB；
14.供电：48v幻像供电；
15.包装清单包括：话筒一只、防喷罩一个、话筒防震架一个，万象话筒支架一套。
	9
	套

	284
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	数字乐理教学软件
	1.类型：云端音乐教学软件，教师管理端；
2.课件：2500个乐理、视唱与练耳的训练与习题；
3.内置音色：100种声音；
4.具备LMS教学管理界面，自定义添加资源，自定义教学内容；
5.自定义添加学生账号，设置密码；
6.支持云端教学模式，老师与学生互动；
7.适用于各个年龄段的学生使用；
8.整合了MIDI乐谱输入与编辑；
9.支持话筒输入的歌唱与节奏听写；
10.加入了和声、旋律的录音试听训练；
11.教师端：评估和记录保存，耳朵训练示范，资源添加与定制，管理学生；
12.支持MIDI输入音符，支持话筒输入音频；
13.支持Windows和MacOSX系统平台。
	9
	套

	285
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	MIDI工作台
	1.生产工艺：采用全数控设备，经剪切、冲压、折弯加工，独特的静电喷塑工艺，达到BS6497国际标准。
2.加工材料：全部采用优质冷轧钢板；装饰部分材质为优质高密度板。
3.材料料厚：根据零部件作用不同，料厚规格分别为现场加工搭配，加工硬化，牢固耐用；
4.表面处理：钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，（耐酸碱，抗腐蚀，防静电,MIDI控制桌。
5.尺寸根据现场实际定制。
	9
	套

	286
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	学生折叠凳子
	音乐坐椅的高靠背设计能够确保舒适就坐，侧面支持挂耳麦功能，便于盲生使用，音乐坐椅侧面可放置小型音箱，便于音乐制作过程中耳麦和音箱切换功能
	9
	个

	287
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	专业监听耳机
	1.头戴式动圈耳机,封闭型结构，动圈型震膜
2.频响范围：10-20000Hz，产品阻抗：63欧姆
3.最大承受功率：500mW，插头：Φ3.5mm插头,Φ6.3mm插头。
4.线长：ø4mm×1.2m弹簧线（≥3M）。
	9
	副

	288
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	耳机支架
	带防滑脚垫，放在桌上要求平稳美观
	9
	付

	289
	五层
	音乐教室3
	多媒体
	延音踏板
	1.采用高质量钢性弹簧机构，坚固耐用。可连接电子乐器或器材，用于延音踏板、开关切换之用为midi键盘，合成器，电子琴设计的延音踏板。
2.外观美观大方，工艺精良，开关控制灵敏。
	10
	付

	290
	五层
	国学教室
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	291
	五层
	国学教室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	292
	五层
	国学教室
	家具
	仿古学生桌
	1200*600*650mm±10mm
1.尺寸：1200*600*650mm±10mm；
2.材质：白蜡木；
3.工艺：桌面厚度36mm±2mm,立柱厚度36mm±2mm，中支撑60mm*25mm，脚座90mm*50mm，运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；
	16
	张

	293
	五层
	国学教室
	家具
	学生椅
	400*300*450mm±10mm
1.尺寸：400*300*450mm±10mm；
2.材质：白蜡木；
3.工艺：椅面厚度35mm±2mm，椅架厚度35mm±2mm，横杆直径38mm，运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；
	32
	张

	294
	五层
	国学教室
	家具
	博古架
	980*300*1950
1.材质：白蜡木；
2.工艺：主梁采用35*25mm±2mm方形脚柱，抽屉尺寸：750*110*280mm±2mm，柜门尺寸：350*250mm±2mm,层板厚度10mm;运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。
	4
	组

	295
	五层
	国学教室
	家具
	收纳柜
	1340*450*900
实木多层板；
采用国家标准ENF级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。五金件采用优质液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍
	4
	组

	296
	五层
	国学教室
	家具
	软木板
	2240*900
软木板：采用8mm软木，表面可贴各色软木布，背板：选用电镀锌板，厚度为0.3mm
背板：采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm。
外框：高强度双梯形工业用铝合金，表面经过氧化涂层处理，立体加强双梯形设计，厚度1.5mm
包角：选用ABS工程塑料包角。
	2
	组

	297
	五层
	国学教室
	家具
	磁吸板
	2240*1200
实木边框 多层板底板 面贴磁吸板
	2
	组

	298
	五层
	国学教室
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	299
	五层
	国学教室
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	300
	五层
	国学教室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	301
	五层
	国学教室
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	302
	五层
	国学教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	303
	五层
	国学教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	304
	五层
	国学教室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	305
	五层
	国学教室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	306
	五层
	国学教室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	307
	五层
	国学教室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	308
	五层
	国学教室
	多媒体
	书法示范直播展示台
	1.拍摄架：≥10千克，全金属构架,摄像机竖立的主支架杆须立于拍摄架底座板的左上角；
2.支持清晰拍摄软硬笔、粉笔、美术的书写与绘画；
3.配置3台摄像机从不同角度拍摄；
4.摄像机3台。拍摄面积：大于A3幅面（距离镜头≥45cm处）；长宽高：≤120mm×70mm×70mm，直播画面分辨率：1920×1080，支持自动亮度调节；支持自动对焦功能。帧数：≥30FPS，实时输出画面流畅，移动展示物体无明显拖尾、模糊、延迟等现象；输出接口：RJ45；电源：DC12V；
5.支持保存镜头位置，支持6个档位设置，需要时可一键调出，自动恢复到相应位置；
6.摄像机机壳为全封闭结构，镜头必须封闭在摄像机机壳内部，防止落尘或者不慎操作损坏镜头。
	1
	套

	309
	五层
	国学教室
	多媒体
	书法教师示范直播系统
	1.系统支持连接书画教学展示台的三台摄像机同时拍摄直播、录像，其中两台摄像机进行同时拍摄录课，另一台摄像机录制授课特写画面；
2.软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持三个画面同步回放功能；支持播放文件时间显示数字走表功能；支持在软件内直接修改视频、图片文件名，支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。
3.支持快镜头播放、暂停功能；
4.支持慢镜头播放、暂停功能；
5.支持摄像机自动录音功能，软件调节声音大小；
6.支持在画面上任意批注功能；
7.教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频、例字多个字体、例字的多个碑帖，显示在软件摄像机拍摄的界面，字帖可随意放大缩小，可随意放在软件界面的任何位置；
8.支持一键抓图、看图功能；
9.支持正面、侧面、特写三个镜头具有设置功能。
	1
	套

	310
	五层
	国学教室
	多媒体
	中控系统设备
	1.开机界面即是智慧书法教学系统平台界面，通过主机系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件；
2.系统平台有独立的音乐背景模块软件；
3.控制系统硬件规格：CPU：高性能；内存：8G；硬盘：1TB；
4.板书专用手写屏规格：显示尺寸：21.5寸（16：9）；解析度：1920*1080；对比度：1000：1；感应方式：电磁式；分辨率：2000Lpi；反应速度：200点/秒；压感：2048级；压感笔1支。
	1
	套

	311
	五层
	国学教室
	多媒体
	书法教学视频资源平台
	1.具备对平台资源进行控制、查询、播放及备课调整功能。
2.内置三年级、四年级、五年级、六年级、初级、中级（一）、中级（二）、高级的高清毛笔书法示范讲解视频。
3.含各年级课时的毛笔示范视频，针对每一个字，每一个笔画都有教学视频。
4.每个视频都配有教学音频讲解。
5.视频资源均为高清拍摄，可观察运笔方式。
6.视频资源按照每一例字的结构、笔画、结体规律进行分类，可以一键式调取任一课时内的视频资料。
7.支持老师管理密码功能。
8.支持批注功能。
9.支持硬笔视频资源。
	1
	套

	312
	五层
	国学教室
	多媒体
	书法资源讲义系统
	1.系统全部资源不少于700课时；
2.包含颜体1.颜体2.欧、柳、赵5套基本资源，每套资源各128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解；
3.包括三年级、四年级、五年级、六年级的资源128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解；
4.颜欧柳赵的配套讲义中，每个课时均具有通过拼字游戏进行书法结构练习：教师一键推送拼字游戏到学生端临摹台，学生临摹台变为手指触控操作，拖动被拆分的字体笔画，在米字格中进行拼字，拼字完成可显示原帖，系统可自动打分和排名，支持多次重复拼字学习；
5.配套讲义中每一课都包含“示范讲解”、“观察规律”、“动手体验”、“知识扩展”、“课堂练习”、“课堂检测”、“回帖学习”环节；
6.示范讲解：、书体对比、观察规律、动手体验、知识扩展、课堂练习、课堂检测、回帖学习等。
	1
	套

	313
	五层
	国学教室
	多媒体
	书法知识库系统
	1.碑帖资源查询可实现通过年代、作者、字帖名字进行智能化检索，并可任意放大缩小拖动字帖。
2.支持通过原图模式、高光模式、荧光模式、红外模式、3D模式进行碑帖的查看欣赏以及临摹。
3.创作碑帖素材查询可通过关键字检索功能来搜索相应的碑帖素材。
4.支持输入文字、拼音搜索功能，支持临摹、欣赏选项按钮；支持黑白反向功能，原贴是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转换成白底黑字。
5.内含中国历代高清碑帖，包含临摹范本全部碑帖，有楷书、隶书、行书；包含欣赏作品全部碑帖，有篆、隶、草、楷、行五种字体。包含其他碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体，不少于10000张。
6.支持批注功能。
	1
	套

	314
	二层
	科学教室1
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	315
	二层
	科学教室1
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	316
	二层
	科学教室1
	家具
	学生桌
	1500*1000*760
1、钢木结构
2、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。
3、桌腿：采用优质冷轧钢管经拉升、折弯、焊接、打磨等工艺，而后又经酸洗、磷化、外部环氧树脂喷涂处理耐酸碱；外观整体简洁、美观、大方。
	6
	张

	317
	二层
	科学教室1
	家具
	学生凳
	Φ296*450
1.尺寸：Φ296*450mm;
2.材质：ABS+钢管；
3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径29.6cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*127*35mm±5mm。中间有內弧造型，深度为8mm。椅腿钢管尺寸：32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：81*19*60mm及40*28*39mm；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。
4.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。
	36
	个

	318
	二层
	科学教室1
	家具
	边台
	2000*600*800
1.全钢结构：
2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体、柜门、抽屉采用采用1.0mm高强度镀锌钢板。
3、柜体经折弯成型焊接一体成型。
4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。
5、合页采用不锈钢防腐合页。
	3
	组

	319
	二层
	科学教室1
	家具
	岛式插座
	200*87*87
1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出为新国标五孔插座，
	3
	个

	320
	二层
	科学教室1
	家具
	置物板
	6800*1200
洞洞板饰面板（实木家具板材质）含置物架
	1
	块

	321
	二层
	科学教室1
	家具
	嵌入式矮柜
	5500*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	322
	二层
	科学教室2
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	323
	二层
	科学教室1
	家具
	智能系统控制柜
	525*200*650mm
规格：525*200*650mm；
外形设计思路利用学生常用书籍的理念设计，让设备更好融入学生的学习氛围中，。采用优质高强度镀锌钢板制作，设计具有现代线条感，时尚大方。
功能：采用物联网+现代生活模式。设置总漏电保护器1个、每分路一个漏电保护器、总控制器一个、开关电源若干个、紧急开关一个，启动开关一个。多种元器件组合成强大保护集成电路。保障220V电源具有漏电、短路、过载保护。低压输出驱动电压、学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。多功能集中控制系统能控制每个学生照明、电源升降、交直流电压及能锁定学生交直流电压。
	1
	台

	324
	二层
	科学教室1
	家具
	多功能集中控制系统
	定制
集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（3）低压控制：教室主控，分组控制。
	1
	个

	325
	二层
	科学教室1
	家具
	顶装智能控制平台
	定制
集中控制系统。可执行各分项分页控制。
照明控制：控制顶装照明。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	1
	套

	326
	二层
	科学教室1
	家具
	远程控制系统
	定制
A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
B、能使用APP能控制总电源关闭；
C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）
	1
	项

	327
	二层
	科学教室1
	家具
	温湿度监视系统
	定制
内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	1
	项

	328
	二层
	科学教室1
	家具
	学生升降电源
	顶部多模块电源供应装置
DN238*110
1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。
2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足：
（1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上；
（2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V;
（3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。
（4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；

模块储藏装置DN390*140
采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，设计为飞碟式造型，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。

电源供应模块定制
带有2个USB接口电源、220V插座4个、网络接口2个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。

学生端调节终端
带1块不小于DN50mm尺寸面板，供学生调节使用
1、数字仪表盘用于展示学生电流电源；
2、采用面板上的数字按键进行电源电压的调节；
3、采用面板上的数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整；

伸缩线束定制
含高低压供电线缆和网络线缆

智能升降系统575*390*150
1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。
2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。
	6
	个

	
	
	
	
	
	
	
	

	334
	二层
	科学教室1
	家具
	综合布线
	国标
2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线
	1
	项

	335
	二层
	科学教室1
	家具
	安装支架
	国标
环氧树脂喷涂金属吊杆
	1
	间

	336
	二层
	科学教室1
	家具
	安装辅件
	定制
国标五金件（不含桁架）
	1
	间

	337
	二层
	科学教室1
	家具
	顶装系统集成调试
	定制
顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试
	1
	项

	338
	二层
	科学教室1
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	339
	二层
	科学教室1
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	340
	二层
	科学教室1
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	341
	二层
	科学教室1
	多媒体
	智慧升降讲台
	1.智能讲台采用钢木设计，老师接触位置为木质桌面,外观尺寸长≥1200mm，宽≥650mm，高≥880mm；
2.智能讲台支持升降功能，至少可调节水平桌面高度距离地面780mm-1080mm；具备升降控制器，可显示距地高度，支持上升或下降独立按键，支持通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据；
3.智能讲台与交互智能显示设备可实现互动连接，通过触控屏幕或操作智能讲台按键等方式，可实现对交互智能显示设备的反向操作；
4.智能讲台具备不低于23.8英寸电容触摸屏幕，屏幕至少支持20°-80°角度手动调节，覆盖2mm防眩光钢化玻璃，保护屏幕安全；
5.智能讲台具备嵌入式系统，版本不低于Android 11.0，支持在任意通道下调用多功能中控菜单并实现相关操作；
6.智能讲台屏幕支持10及以上触控，双方画面同屏显示，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率；
7.智能讲台具备快捷按键，支持开关屏幕、加减音量等操作；
8.智能讲台应具备不少于6个USB接口，支持识别U盘、鼠标、键盘等设备，具备不少于1路220V国标五插电源接口，支持对外供电，便于对教学设备进行充电、维护和管理；
9.智能讲台包含但不限于Type-C、HDMI IN、HDMI OUT、AUDIO OUT、RJ45、RS232等接口；
10.智能讲台具备可锁收纳机柜，容量不低于10U。
	1
	台

	342
	二层
	科学教室1
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	343
	二层
	科学教室1
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	344
	二层
	科学教室1
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	345
	二层
	科学教室1
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	346
	二层
	科学教室1
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	347
	二层
	科学教室1
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	348
	三层
	科学教室2
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	349
	三层
	科学教室2
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	350
	三层
	科学教室2
	家具
	学生桌
	1200*500*750
1.尺寸：1200*700*750mm±10mm；
2.材质：实木多层板+钢架
3.工艺：采用国家标准ENF级板，台面25mm，层板18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。钢架尺寸：横梁: 40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；
4.功能：双层桌板设计，方便悬挂凳的收纳。
	18
	张

	351
	三层
	科学教室2
	家具
	学生凳
	Φ296*450
1.尺寸：Φ296*450mm;
2.材质：ABS+钢管；
3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径29.6cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*127*35mm±5mm。中间有內弧造型，深度为8mm。椅腿钢管尺寸：32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：81*19*60mm及40*28*39mm；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。
4.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。
	36
	张

	352
	三层
	科学教室2
	家具
	边台
	2000*600*800
1.全钢结构：
2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体、柜门、抽屉采用采用1.0mm高强度镀锌钢板。
3、柜体经折弯成型焊接一体成型。
4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。
5、合页采用不锈钢防腐合页。
	3
	组

	353
	三层
	科学教室2
	家具
	岛式插座
	200*87*87
1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出为新国标五孔插座，
	3
	个

	354
	三层
	科学教室2
	家具
	软木板
	6800*1200
软木板：采用8mm软木，表面可贴各色软木布，背板：选用电镀锌板，厚度为0.3mm
背板：采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm。
外框：高强度双梯形工业用铝合金，表面经过氧化涂层处理，立体加强双梯形设计，厚度1.5mm
包角：选用ABS工程塑料包角。
	1
	组

	355
	三层
	科学教室2
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	356
	三层
	科学教室2
	家具
	智能系统控制柜
	525*200*650mm
规格：525*200*650mm；
外形设计思路利用学生常用书籍的理念设计，让设备更好融入学生的学习氛围中，。采用优质高强度镀锌钢板制作，设计具有现代线条感，时尚大方。
功能：采用物联网+现代生活模式。设置总漏电保护器1个、每分路一个漏电保护器、总控制器一个、开关电源若干个、紧急开关一个，启动开关一个。多种元器件组合成强大保护集成电路。保障220V电源具有漏电、短路、过载保护。低压输出驱动电压、学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。多功能集中控制系统能控制每个学生照明、电源升降、交直流电压及能锁定学生交直流电压。
	1
	台

	357
	三层
	科学教室2
	家具
	多功能集中控制系统
	定制
集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（3）低压控制：教室主控，分组控制。
	1
	个

	358
	三层
	科学教室2
	家具
	顶装智能控制平台
	定制
集中控制系统。可执行各分项分页控制。
照明控制：控制顶装照明。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	1
	套

	359
	三层
	科学教室2
	家具
	远程控制系统
	[bookmark: _GoBack]定制
A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
B、能使用APP能控制总电源关闭；
C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）
	1
	项

	360
	三层
	科学教室2
	家具
	温湿度监视系统
	定制
内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	1
	项

	361
	三层
	科学教室2
	家具
	学生升降电源
	顶部多模块电源供应装置
DN238*110
1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。
2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足：
（1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上；
（2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V;
（3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。
（4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；

模块储藏装置DN390*140
采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，设计为飞碟式造型，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。

电源供应模块定制
带有2个USB接口电源、220V插座4个、网络接口2个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。

学生端调节终端
带2块不小于DN50mm尺寸面板，供学生调节使用
1、数字仪表盘用于展示学生电流电源；
2、采用面板上的数字按键进行电源电压的调节；
3、采用面板上的数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整；

伸缩线束定制
含高低压供电线缆和网络线缆

智能升降系统575*390*150
1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。
2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。
	9
	个

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	367
	三层
	科学教室2
	家具
	综合布线
	国标
2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线
	1
	项

	368
	三层
	科学教室2
	家具
	安装支架
	国标
环氧树脂喷涂金属吊杆
	1
	间

	369
	三层
	科学教室2
	家具
	安装辅件
	定制
国标五金件（不含桁架）
	1
	间

	370
	三层
	科学教室2
	家具
	顶装系统集成调试
	定制
顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试
	1
	项

	371
	三层
	科学教室2
	多媒体
	智慧互动双屏
	1.整机由两台86英寸超高清LED液晶显示屏组成；屏幕钢化玻璃表面硬度≥9H；支持左右副屏切换为同屏显示模式，两个副屏可显示一致的画面内容（包含音视频、浏览器、视频展台、白板软件），且支持两个屏幕均可进行触控操作；
2.整机采用电容触摸感应方式，双系统（安卓、Windows）支持≥40点同时触控及书写，触摸响应≤4ms，最小识别物≤3mm触摸书写延迟≤20ms；
3.支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，且内置双Wifi-6无线模块，满足日常使用；
4.整机内置至少一个广角摄像头和一组融合分析摄像头；像素≥1500万，视场角≥138度，水平视场角≥138度，输出画面分辨率≥8192×2048；融合摄像头组需具备AI功能，可实现人数统计、随机抽选等功能，方便日常教学；摄像头需满足不少于两种的教学活动同时开展，且不会因设备占用而限制教学；
5.整机内置≥2.0空中声道扬声器，顶置朝前发声，且额定总功率≥60W；
6.整机支持 SRGB 模式、标准模式等多模式色彩空间，且色准△E≤1（SRGB 模式下）
7.整机前置按键不少于5个，且均具备自定义功能，可通过自定义设置实现（录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(设置、音量-,音量+,节能模式、纸质护眼模式、经典 护眼模式、自动亮度模式)；
▲8.整机内置音频CPU处理器，通过算法提升麦克风拾音效果，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC））；（提供有效的检测报告）
9.整机具备地震预警功能，可在预警页面获取地理位置，同时可手动进行位置校准；可在预警页面选择预警阈值，且支持手动开启或关闭地震预警服务；
10.整机Windows通道自带文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认；
11.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
12.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网；
13.整机全通道可切换纸质护眼模式，支持多类型纹理调整（包括牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等），且支持透明度调节、色温调节等；
14.可支持智能手势识别功能，可智能识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能（任意信号源通道下），且支持将各手势滑动方向自定义设置为半屏模式、无操作、熄屏、批注、桌面；
15.OPS模块技术要求：内置1个OPS模块：正版Windows10及以上操作系统；2G独立显卡，i7及以上处理器；内存≥16G，存储≥256G。
	1
	套

	372
	三层
	科学教室2
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	373
	三层
	科学教室2
	多媒体
	智慧升降讲台
	1.智能讲台采用钢木设计，老师接触位置为木质桌面,外观尺寸长≥1200mm，宽≥650mm，高≥880mm；
2.智能讲台支持升降功能，至少可调节水平桌面高度距离地面780mm-1080mm；具备升降控制器，可显示距地高度，支持上升或下降独立按键，支持通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据；
3.智能讲台与交互智能显示设备可实现互动连接，通过触控屏幕或操作智能讲台按键等方式，可实现对交互智能显示设备的反向操作；
4.智能讲台具备不低于23.8英寸电容触摸屏幕，屏幕至少支持20°-80°角度手动调节，覆盖2mm防眩光钢化玻璃，保护屏幕安全；
5.智能讲台具备嵌入式系统，版本不低于Android 11.0，支持在任意通道下调用多功能中控菜单并实现相关操作；
6.智能讲台屏幕支持10及以上触控，双方画面同屏显示，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率；
7.智能讲台具备快捷按键，支持开关屏幕、加减音量等操作；
8.智能讲台应具备不少于6个USB接口，支持识别U盘、鼠标、键盘等设备，具备不少于1路220V国标五插电源接口，支持对外供电，便于对教学设备进行充电、维护和管理；
9.智能讲台包含但不限于Type-C、HDMI IN、HDMI OUT、AUDIO OUT、RJ45、RS232等接口；
10.智能讲台具备可锁收纳机柜，容量不低于10U。
	1
	台

	374
	三层
	科学教室2
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	375
	三层
	科学教室2
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	376
	三层
	科学教室2
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	377
	三层
	科学教室2
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	378
	三层
	科学教室2
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	379
	三层
	科学教室2
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	380
	五层
	科学教室3
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	381
	五层
	科学教室3
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	382
	五层
	科学教室3
	家具
	学生桌
	1710*1540*765
1.尺寸：1710*1540*H765±10mm
2.材质：高密度PE+ABS塑料+钢板
3.工艺：侧板、背板、组合六角板吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；面板注塑制作。耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。
硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。底部配有调节脚，可以调节高低。
	6
	张

	383
	五层
	科学教室3
	家具
	矮背椅
	435*435*550
1.尺寸：W435*D435*H550-座高450mm±10mm；
2.材质：PP+钢管；
3.工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，尺寸375*405mm±10mm，椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫。
	36
	个

	384
	五层
	科学教室3
	家具
	组合收纳柜
	8000*450*2000
1.尺寸：长8000mm (1000+1500+1500+1000)高2000mm / 深度 500mm；
2.材质：实木多层板；
3.工艺：采用国家标准ENF级板，厚度≥18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用优质液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；小推车配置收纳盒：导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料；配置钢制工具挂板，采用优质1.5mm厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
4.功能：配置PP收纳盒小推车，可收纳各种教学用具。
	1
	组

	385
	五层
	科学教室4
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	386
	五层
	科学教室3
	家具
	嵌入式矮柜
	2800*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	387
	五层
	科学教室3
	家具
	嵌入式矮柜
	2150*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	388
	五层
	科学教室3
	家具
	电气布线（地面以上部分）
	DN25
DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。
	1
	套

	389
	五层
	科学教室3
	家具
	设备连接电线穿线管（地面以上部分）
	PP阻燃专用穿线管
	1
	室

	390
	五层
	科学教室3
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	391
	五层
	科学教室3
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	392
	五层
	科学教室3
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	393
	五层
	科学教室3
	多媒体
	智慧升降讲台
	1.智能讲台采用钢木设计，老师接触位置为木质桌面,外观尺寸长≥1200mm，宽≥650mm，高≥880mm；
2.智能讲台支持升降功能，至少可调节水平桌面高度距离地面780mm-1080mm；具备升降控制器，可显示距地高度，支持上升或下降独立按键，支持通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据；
3.智能讲台与交互智能显示设备可实现互动连接，通过触控屏幕或操作智能讲台按键等方式，可实现对交互智能显示设备的反向操作；
4.智能讲台具备不低于23.8英寸电容触摸屏幕，屏幕至少支持20°-80°角度手动调节，覆盖2mm防眩光钢化玻璃，保护屏幕安全；
5.智能讲台具备嵌入式系统，版本不低于Android 11.0，支持在任意通道下调用多功能中控菜单并实现相关操作；
6.智能讲台屏幕支持10及以上触控，双方画面同屏显示，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率；
7.智能讲台具备快捷按键，支持开关屏幕、加减音量等操作；
8.智能讲台应具备不少于6个USB接口，支持识别U盘、鼠标、键盘等设备，具备不少于1路220V国标五插电源接口，支持对外供电，便于对教学设备进行充电、维护和管理；
9.智能讲台包含但不限于Type-C、HDMI IN、HDMI OUT、AUDIO OUT、RJ45、RS232等接口；
10.智能讲台具备可锁收纳机柜，容量不低于10U。
	1
	台

	394
	五层
	科学教室3
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	395
	五层
	科学教室3
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	396
	五层
	科学教室3
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	397
	五层
	科学教室3
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	398
	五层
	科学教室3
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	399
	五层
	科学教室3
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	400
	五层
	科学教室4
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	401
	五层
	科学教室4
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	402
	五层
	科学教室4
	家具
	学生桌
	1800*1000*800
1. 框架结构；
2. 台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
	6
	张

	403
	五层
	科学教室4
	家具
	矮背椅
	435*435*550
1.尺寸：W435*D435*H550-座高450mm±10mm；
2.材质：PP+钢管；
3.工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，尺寸375*405mm±10mm，椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫。
	36
	个

	404
	五层
	科学教室4
	家具
	边台
	3800*600*800
1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低
	2
	组

	405
	五层
	科学教室4
	家具
	实验室专用水槽
	550*450*310
采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	2
	只

	406
	五层
	科学教室4
	家具
	三联水嘴
	三联
鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	2
	只

	407
	五层
	科学教室4
	家具
	边台
	2600*600*800
1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低
	1
	组

	408
	五层
	科学教室4
	家具
	边台
	3500*600*800
1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低
	1
	组

	409
	五层
	科学教室4
	家具
	岛式插座
	200*87*87
1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出为新国标五孔插座，
	3
	个

	410
	五层
	科学教室5
	家具
	装饰墙
	7000*1200
实木背板处理 面贴造型毛毡 实木线条收尾 图案立体雕刻
	1
	组

	411
	五层
	科学教室6
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	412
	五层
	科学教室4
	家具
	嵌入式矮柜
	1750*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	413
	五层
	科学教室4
	家具
	嵌入式矮柜
	4200*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	414
	五层
	科学教室4
	家具
	给、排水系统（地面以上部分）
	ф32、ф25、ф20；DN75、DN50
给水：采用不锈钢软管敷设，含一个三角阀。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。
	1
	室

	415
	五层
	科学教室4
	家具
	智能系统控制柜
	525*200*650mm
规格：525*200*650mm；
外形设计思路利用学生常用书籍的理念设计，让设备更好融入学生的学习氛围中，。采用优质高强度镀锌钢板制作，设计具有现代线条感，时尚大方。
功能：采用物联网+现代生活模式。设置总漏电保护器1个、每分路一个漏电保护器、总控制器一个、开关电源若干个、紧急开关一个，启动开关一个。多种元器件组合成强大保护集成电路。保障220V电源具有漏电、短路、过载保护。低压输出驱动电压、学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。多功能集中控制系统能控制每个学生照明、电源升降、交直流电压及能锁定学生交直流电压。
	1
	台

	416
	五层
	科学教室4
	家具
	多功能集中控制系统
	定制
集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（3）低压控制：教室主控，分组控制。
	1
	个

	417
	五层
	科学教室4
	家具
	顶装智能控制平台
	定制
集中控制系统。可执行各分项分页控制。
照明控制：控制顶装照明。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	1
	套

	418
	五层
	科学教室4
	家具
	远程控制系统
	定制
A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
B、能使用APP能控制总电源关闭；
C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）
	1
	项

	419
	五层
	科学教室4
	家具
	温湿度监视系统
	定制
内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	1
	项

	420
	五层
	科学教室4
	家具
	学生升降电源
	顶部多模块电源供应装置
DN238*110
1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。
2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足：
（1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上；
（2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V;
（3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。
（4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；

模块储藏装置DN390*140
采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，设计为飞碟式造型，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。

电源供应模块定制
带有2个USB接口电源、220V插座4个、网络接口2个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。

学生端调节终端
带1块不小于DN50mm尺寸面板，供学生调节使用
1、数字仪表盘用于展示学生电流电源；
2、采用面板上的数字按键进行电源电压的调节；
3、采用面板上的数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整；

伸缩线束定制
含高低压供电线缆和网络线缆

智能升降系统575*390*150
1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。
2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。
	6
	个

	
	
	
	
	
	
	
	

	426
	五层
	科学教室4
	家具
	综合布线
	国标
2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线
	1
	项

	427
	五层
	科学教室4
	家具
	安装支架
	国标
环氧树脂喷涂金属吊杆
	1
	间

	428
	五层
	科学教室4
	家具
	安装辅件
	定制
国标五金件（不含桁架）
	1
	间

	429
	五层
	科学教室4
	家具
	顶装系统集成调试
	定制
顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试
	1
	项

	430
	五层
	科学教室4
	多媒体
	智慧互动双屏
	1.整机由两台86英寸超高清LED液晶显示屏组成；屏幕钢化玻璃表面硬度≥9H；支持左右副屏切换为同屏显示模式，两个副屏可显示一致的画面内容（包含音视频、浏览器、视频展台、白板软件），且支持两个屏幕均可进行触控操作；
2.整机采用电容触摸感应方式，双系统（安卓、Windows）支持≥40点同时触控及书写，触摸响应≤4ms，最小识别物≤3mm触摸书写延迟≤20ms；
3.支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，且内置双Wifi-6无线模块，满足日常使用；
4.整机内置至少一个广角摄像头和一组融合分析摄像头；像素≥1500万，视场角≥138度，水平视场角≥138度，输出画面分辨率≥8192×2048；融合摄像头组需具备AI功能，可实现人数统计、随机抽选等功能，方便日常教学；摄像头需满足不少于两种的教学活动同时开展，且不会因设备占用而限制教学；
5.整机内置≥2.0空中声道扬声器，顶置朝前发声，且额定总功率≥60W；
6.整机支持 SRGB 模式、标准模式等多模式色彩空间，且色准△E≤1（SRGB 模式下）
7.整机前置按键不少于5个，且均具备自定义功能，可通过自定义设置实现（录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(设置、音量-,音量+,节能模式、纸质护眼模式、经典 护眼模式、自动亮度模式)；
▲8.整机内置音频CPU处理器，通过算法提升麦克风拾音效果，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC））；（提供有效的检测报告）
9.整机具备地震预警功能，可在预警页面获取地理位置，同时可手动进行位置校准；可在预警页面选择预警阈值，且支持手动开启或关闭地震预警服务；
10.整机Windows通道自带文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认；
11.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
12.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网；
13.整机全通道可切换纸质护眼模式，支持多类型纹理调整（包括牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等），且支持透明度调节、色温调节等；
14.可支持智能手势识别功能，可智能识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能（任意信号源通道下），且支持将各手势滑动方向自定义设置为半屏模式、无操作、熄屏、批注、桌面；
15.OPS模块技术要求：内置1个OPS模块：正版Windows10及以上操作系统；2G独立显卡，i7及以上处理器；内存≥16G，存储≥256G。
	1
	套

	431
	五层
	科学教室4
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	432
	五层
	科学教室4
	多媒体
	智慧升降讲台
	1.智能讲台采用钢木设计，老师接触位置为木质桌面,外观尺寸长≥1200mm，宽≥650mm，高≥880mm；
2.智能讲台支持升降功能，至少可调节水平桌面高度距离地面780mm-1080mm；具备升降控制器，可显示距地高度，支持上升或下降独立按键，支持通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据；
3.智能讲台与交互智能显示设备可实现互动连接，通过触控屏幕或操作智能讲台按键等方式，可实现对交互智能显示设备的反向操作；
4.智能讲台具备不低于23.8英寸电容触摸屏幕，屏幕至少支持20°-80°角度手动调节，覆盖2mm防眩光钢化玻璃，保护屏幕安全；
5.智能讲台具备嵌入式系统，版本不低于Android 11.0，支持在任意通道下调用多功能中控菜单并实现相关操作；
6.智能讲台屏幕支持10及以上触控，双方画面同屏显示，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率；
7.智能讲台具备快捷按键，支持开关屏幕、加减音量等操作；
8.智能讲台应具备不少于6个USB接口，支持识别U盘、鼠标、键盘等设备，具备不少于1路220V国标五插电源接口，支持对外供电，便于对教学设备进行充电、维护和管理；
9.智能讲台包含但不限于Type-C、HDMI IN、HDMI OUT、AUDIO OUT、RJ45、RS232等接口；
10.智能讲台具备可锁收纳机柜，容量不低于10U。
	1
	台

	433
	五层
	科学教室4
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	434
	五层
	科学教室4
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	435
	五层
	科学教室4
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	436
	五层
	科学教室4
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	437
	五层
	科学教室4
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	438
	五层
	科学教室4
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	439
	五层
	科学准备室
	家具
	边台
	3000*600*800
1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低
	1
	组

	440
	五层
	科学准备室
	家具
	实验室专用水槽
	550*450*310
采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	1
	只

	441
	五层
	科学准备室
	家具
	三联水嘴
	三联
鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	1
	只

	442
	五层
	科学准备室
	家具
	办公桌
	1200*600*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）五金件：右侧为单抽屉，下方为柜子。抽屉可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
	1
	张

	443
	五层
	科学准备室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	444
	五层
	科学准备室
	家具
	仪器柜
	1000*500*2000
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	11
	个

	445
	五层
	科学准备室
	家具
	嵌入式矮柜
	1200*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	446
	二层
	乐高教室
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	447
	二层
	乐高教室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	448
	二层
	乐高教室
	家具
	学生桌
	576*576*750±10
1.尺寸：576*576*750mm±10mm；
2.桌面：材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。
3.桌架：
（1）.材质及形状：桌腿圆型钢管。
（2）.尺寸：桌腿尺寸：ф42-15±1mmｘ740ｘ1.2ｍｍ。
（3）.表面涂装：高温粉体烤漆。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
双层连接件采用尼龙材质一体注塑成型，强度高。
4.双层连接件：高度160mm±5mm，须采用尼龙材质一体注塑成型，强度高，耐磨采用尼龙材质一体注塑成型，强度高。
5.脚垫：
（1）.材质：采用优质白色塑料+不锈钢。   
（2）尺寸：ф32*M10*40mm。
	36
	张

	449
	二层
	乐高教室
	家具
	学生凳
	Φ490*415~515mm
尺寸：Φ490*415~515mm
1.乐学系列学生凳，依据青少年课桌椅人体工学设计，采用特殊工艺加工制作而成。外形简洁，色彩靓丽，舒适美观，凳体共有39个部件组成，其中注塑部件有10件，铸铝部件6件，简约而不简单，凳子占地直径为460mm~490mm。
2.双色注塑凳面：凳面采用双色注塑工艺，凳面底座采用增强改性PP料塑料支撑，表面再注塑一层TPE热塑性弹性体软胶材料，注塑膜+包胶膜，内部与气压杆/螺纹杆连接处采用定制缸套嵌件一体注塑，装配简单牢固，凳面软硬适度，贴合人体，久坐不累。凳面内衬直径272mm；底座直径314mm；凳面厚度27mm；凳面外径320mm。凳面与气压杆/螺纹杆间是由增强尼龙注塑+30mm金属内衬，内径28mm，接触面同为金属材质，冷热收缩系数相同，保障结构的稳固性。实验凳
3.乐悬垫：乐学凳的底部悬挂组件直径60mm，是通过二次注塑，一次注塑一次包胶形成的，增加其表面的摩擦力。依据凳体实际重量，测算其悬挂承重最稳定的凸点，为乐悬垫受力点定位，落点悬挂在任意桌台表面。便于悬挂收纳，以及教室的清洁打扫。
锥型凳杆装饰筒：锥型凳杆装饰筒增强改性PP料塑料注塑成型，修饰凳体外观的同时，可以保护气压杆/螺纹杆，防尘、防污，延长凳杆使用寿命，保障每一次顺滑的升降。装饰筒上孔直径68mm，下孔直径54mm，高度150mm；凳面+装饰筒高度为230mm。
4.铸铝凳脚五星盘：凳脚五星盘采用专用铝合金模具一次性压铸成型，孔径62mm，与厚度1.5MM的D行管钢管内嵌式衔接，凳脚方管长度180mm，高度40mm，宽度20mm，厚度1.5MM。由高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。方管外侧4mm厚PP料塑胶堵头，内嵌式安装，结构稳定更牢固。防撞耐磨。凳脚上边倒半径9mm圆角，质感圆润，安全防护，高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。
	36
	张

	450
	二层
	乐高教室
	家具
	收纳柜
	1340*450*900
1.尺寸：板式：W1340*D450*H900mm；
2.材质：实木多层板；
3.工艺：采用国家ENF级顶板25mm、层板18mm厚，门板背板侧板采用18mm,基材采用优质实木多层板，贴面：三聚氰胺贴面，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm，收纳盒尺寸：430*305*100mm，材质：PP新料，所有铰链采用优质阻尼铰链。
4.功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。
5.所有连接方式：采用三合一连接，无枪钉固定；
	2
	组

	451
	二层
	乐高教室
	家具
	收纳柜
	2000*450*1940
.材质：实木多层板+亚克力；
工艺：采用国家标准ENF级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。优质亚克力可视窗，牢固结实，清晰通透；
功能：根据人体工程学原理设计，精美时尚，多层储物空间设计，满足各种零件的收纳。
	2
	组

	452
	二层
	乐高教室
	家具
	乐高墙
	2850*1550
实木边框 多层板底板（不含积木）
	1
	组

	453
	二层
	乐高教室
	家具
	嵌入式矮柜
	6350*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	454
	二层
	乐高教室
	家具
	平柜
	900*500*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	5
	组

	455
	二层
	乐高教室
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	456
	二层
	乐高教室
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	457
	二层
	乐高教室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	458
	二层
	乐高教室
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	459
	二层
	乐高教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	460
	二层
	乐高教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	461
	三层
	乐高教室
	多媒体
	立式互动大屏
	1.屏幕尺寸：≥55寸；
2.分辨率：≥3840*2160；
3.亮度：≥350cd/m²；
4.响应时间：≤7ms；
5.对比度：≥1200:1；
6.运行内存≥8G，ROM≥128GB；
7.系统支持 Android12.0
8.保持不少于3轮以上上下文连贯性，实时修正意图理解；
9.支持实时问答，语音讲解，中文、英文识别等功能；
10.支持自定义背景，贴图，文字，自定义文字颜色；
11.支持自定义开场白及兜底话术。
	1
	套

	462
	二层
	乐高教室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	463
	二层
	乐高教室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	464
	二层
	乐高教室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	465
	二层
	乐高教室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	466
	二层
	乐高教室
	多媒体
	科创套装
	1.积木收纳盒尺寸：438mmx323mmx174mm；
2.积木颗粒数：共包含528块积木颗粒（除常见乐高机械积木颗粒及补充包外，还包括带3个十字轴孔的2*4积木连接器，11*15蓝色中等机械框架，7*11品红色小型机械框架，新款车轮，滚珠和转向轮，可以多方向搭建的“饼干式"积木颗粒，用于管理多条线缆的线夹，11*19黄色机械底座，能够实现全新角度传动的双锥齿轮等特殊件颗粒）。
	19
	盒

	467
	二层
	乐高教室
	多媒体
	趣动基础套装
	1.积木收纳盒尺寸：438mmx323mmx174mm；
2.积木颗粒数：523块（含补充包以及特殊积木元件，如齿轮、配重积木块、弹簧、含有数字编号的元件、绳子等运动配件）。
	19
	盒

	468
	二层
	乐高教室
	多媒体
	计算机与人工智能套装
	1.积木收纳盒尺寸：长426mmx高105mmx宽308mm；
2.379个高品质积木及交互式硬件（一个双电机和一个单电机，一个控制器、两张连接卡、一个颜色传感器、一根 USB 充电线）和搭建手册。
	19
	盒

	469
	二层
	乐高教室
	多媒体
	乐高消毒设备
	450L，6层，上下层独立控制
	1
	套

	470
	三层
	人工智能教室1
	家具
	学生桌
	1600*600*750
1. 钢木结构
2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
4. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震；
	18
	张

	471
	三层
	人工智能教室1
	家具
	岛式插座
	200*87*87
1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出为五孔插座，含两个UBS接口
	36
	个

	472
	三层
	人工智能教室1
	家具
	矮背椅
	435*435*550
1.尺寸：W435*D435*H550-座高450mm±10mm；
2.材质：PP+钢管；
3.工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，尺寸375*405mm±10mm，椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫。
	36
	个

	473
	三层
	人工智能教室1
	家具
	收纳柜
	1000*600*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	7
	组

	474
	三层
	人工智能教室1
	家具
	磁吸板
	7400*1200
实木边框 多层板底板 面贴磁吸板
	1
	组

	475
	三层
	人工智能教室1
	家具
	嵌入式矮柜
	5500*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	476
	三层
	人工智能教室1
	家具
	电气布线（地面以上部分）
	DN25
DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。
	1
	套

	477
	三层
	人工智能教室1
	家具
	设备连接电线穿线管（地面以上部分）
	PP阻燃专用穿线管
	1
	室

	478
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	智慧黑板全面屏
	1.▲整机具备≥3个液晶显示器，支持切换多屏模式：左右同屏、左右扩展、全屏播放（无需调整分辨率及比例，可自动匹配36:9的显示比例，包含图片、视频、word文档、PDF文档、PPT课件）（提供有效的检测报告）；
2.整机采用电容触控方式，采用全金属外壳，弧形设计，采用无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线；
3.整机钢化玻璃表面硬度不低于9H，采用防眩光玻璃；
4.整机嵌入式系统版本不低于Android 13；内存≥4GB；存储空间≥32GB；
5.整机屏幕采用电容触控方式，支持双系统（Android系统和Windows系统）进行35点或以上触控；
6.整机上边框内置不低于2.1声道扬声器，顶置朝前发声，额定总功率不低于55W；
7.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
8.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，并且支持sRGB模式下色准△E≤1.2；
9.整机内置音频CPU处理器，通过算法提升麦克风拾音效果，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC））；
10.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
11.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，且内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在双系统下（Android和Windows系统），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射；
12.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，视场角≥140度，可拍摄≥1500万像素的照片；内置非独立摄像头模组，支持同时输出至少3路视频流，包含课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览等；
13.整机支持提笔书写功能，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当屏幕检测到触控笔笔尖接触屏幕时，能够实现自动进入书写模式；
14.整机支持手笔分离功能，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
15.整机内置网络交换机模块满足PC模块与算力模块之间的数据通信；
16.OPS模块技术要求：内置1个OPS模块：正版Windows10及以上操作系统；2G独立显卡，i7及以上处理器；内存≥16G，存储≥256G。
	1
	台

	479
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	智慧升降讲台
	1.智能讲台采用钢木设计，老师接触位置为木质桌面,外观尺寸长≥1200mm，宽≥650mm，高≥880mm；
2.智能讲台支持升降功能，至少可调节水平桌面高度距离地面780mm-1080mm；具备升降控制器，可显示距地高度，支持上升或下降独立按键，支持通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据；
3.智能讲台与交互智能显示设备可实现互动连接，通过触控屏幕或操作智能讲台按键等方式，可实现对交互智能显示设备的反向操作；
4.智能讲台具备不低于23.8英寸电容触摸屏幕，屏幕至少支持20°-80°角度手动调节，覆盖2mm防眩光钢化玻璃，保护屏幕安全；
5.智能讲台具备嵌入式系统，版本不低于Android 11.0，支持在任意通道下调用多功能中控菜单并实现相关操作；
6.智能讲台屏幕支持10及以上触控，双方画面同屏显示，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率；
7.智能讲台具备快捷按键，支持开关屏幕、加减音量等操作；
8.智能讲台应具备不少于6个USB接口，支持识别U盘、鼠标、键盘等设备，具备不少于1路220V国标五插电源接口，支持对外供电，便于对教学设备进行充电、维护和管理；
9.智能讲台包含但不限于Type-C、HDMI IN、HDMI OUT、AUDIO OUT、RJ45、RS232等接口；
10.智能讲台具备可锁收纳机柜，容量不低于10U。
	1
	台

	480
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	481
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	482
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	483
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	484
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	485
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	486
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	487
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	立式互动大屏
	1.屏幕尺寸：≥55寸；
2.分辨率：≥3840*2160；
3.亮度：≥350cd/m²；
4.响应时间：≤7ms；
5.对比度：≥1200:1；
6.运行内存≥8G，ROM≥128GB；
7.系统支持 Android12.0
8.保持不少于3轮以上上下文连贯性，实时修正意图理解；
9.支持实时问答，语音讲解，中文、英文识别等功能；
10.支持自定义背景，贴图，文字，自定义文字颜色；
11.支持自定义开场白及兜底话术。
	1
	套

	488
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	人工智能小学基础教学实验盒
	一.实验盒：
①.需板载至少32位双核处理器，处理器主频不低于240MHz；
②.需板载SRAM内存不低于512KB，ROM内存不低于384KB，Flash内存不低于16MB，PSRAM内存不低于8MB，RTCSRAM不低于16KB；
③.需支持蓝牙5.0及WiFi2.4G；
④.需集成不小于2.8寸的彩屏、1个开关按键、一个复位按键、4个可编程功能按钮、光线传感器、六轴传感器、蜂鸣器、温湿度传感器、红外接收传感器、4颗RGB灯、旋钮、两个减速电机、5路巡线传感器、RFID、红外避障、电导开关等模块；
⑤.需集成摄像头：可用于离线人脸检测、猫脸检测、二维码检测等AI任务，也可用于拍照，还可结合Wi-Fi进行无线图传；
⑥.需集成双麦克风：双麦克风可降噪确保高识别率，可用于离线语音识别、支持中文自定义命令词等功能；
⑦.需集成扬声器：可用于离线语音合成、播放录音及播放音乐等功能；
⑧.需集成水泵驱动口、USBType-C接口、microSD卡接口、2个I2C接口、4个I/O接口；
⑨.需内置锂电池；
⑩.需支持Type-C5V供电，工作电压3.3V。
二.电子模块：
1.人工智能摄像头：
①.需板载至少双核64位处理器；
②.需板载学习按钮、拨动旋钮、LED高亮补光灯、RGB指示灯、TF卡底座、可插拔摄像头；
③.板载摄像头像素至少500万，屏幕尺寸至少2.0寸并且分辨率至少320*240；
④.需支持至少UART、IIC2种通信协议；
⑤.需支持至少9种功能，包含但不限于人脸识别、物体识别、物体追踪、巡线追踪、颜色识别、标签识别、物体分类、二维码识别、条形码识别；
⑥.需支持多平台编程，包含但不限于Arduino、micro：bit、掌控板、树莓派、LattePanda等；
⑦.需支持升级固件：内置固件，可通过USB接口更新；
2.舵机：
①.需支持转动角度：0-180度；
②.需支持工作电压：3.3V-6V。
三.配件：
需配备主板烧录数据线、读卡器、模块连接线、SR04超声波传感器、车轮、RFID标签卡等配件。
四.编程方式：
需支持图形化编程、micropython编程。
	37
	套

	489
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	编程专用终端
	编程专用终端，配置不低于16G/512G/23.8英寸，内置摄像头，支持编程软件
	37
	套

	490
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	电脑教室管理系统
	1.基于校园网，支持组管理策略，实现同类型不同用途的终端集中统一管理；
2.采用B/S+C/S架构，能通过网络内任意计算机进行远程管理、运维；
3.具有向导模式，用户无需专业学习及可掌握安装、部署操作；
4.所有制作好的系统均以镜像的方式存储在服务器的镜像管理库中作为资源调用；
5.采用磁盘虚拟技术，通过创建的虚拟磁盘实现终端硬盘的集中统一管理；
6.在虚拟磁盘上即可搭建终端的硬盘模板：包括系统规划、分区和管理策略的设置；
7.磁盘和镜像分别管理，即对模板中的分区及系统任意删除、增加等均不影响镜像的完整；
8.添加和删除硬盘模板中的系统，不影响该模板中其他系统的完整性。
	1
	套

	491
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	USB头戴式耳机
	USB头戴式耳机，带麦克风
	37
	套

	492
	三层
	人工智能教室1
	多媒体
	充电柜
	1.充电工位：支持所需；
2.主要材质：冷轧钢SPCC+阻燃ABS。
	1
	套

	493
	四层
	人工智能教室2
	家具
	学生桌
	1600*600*750
1. 钢木结构
2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
4. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震；
	18
	张

	494
	四层
	人工智能教室2
	家具
	岛式插座
	200*87*87
1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出为五孔插座，含两个UBS接口
	36
	个

	495
	四层
	人工智能教室2
	家具
	矮背椅
	435*435*550
1.尺寸：W435*D435*H550-座高450mm±10mm；
2.材质：PP+钢管；
3.工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，尺寸375*405mm±10mm，椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫。
	36
	个

	496
	四层
	人工智能教室2
	家具
	收纳柜
	1000*600*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	7
	组

	497
	四层
	人工智能教室2
	家具
	磁吸板
	7400*1200
实木边框 多层板底板 面贴磁吸板
	1
	组

	498
	四层
	人工智能教室2
	家具
	嵌入式矮柜
	5500*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	499
	四层
	人工智能教室2
	家具
	电气布线（地面以上部分）
	DN25mm
DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。
	1
	套

	500
	四层
	人工智能教室2
	家具
	设备连接电线穿线管（地面以上部分）
	PP阻燃专用穿线管
	1
	室

	501
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	智慧黑板全面屏
	1.▲整机具备≥3个液晶显示器，支持切换多屏模式：左右同屏、左右扩展、全屏播放（无需调整分辨率及比例，可自动匹配36:9的显示比例，包含图片、视频、word文档、PDF文档、PPT课件）（提供有效的检测报告）；
2.整机采用电容触控方式，采用全金属外壳，弧形设计，采用无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线；
3.整机钢化玻璃表面硬度不低于9H，采用防眩光玻璃；
4.整机嵌入式系统版本不低于Android 13；内存≥4GB；存储空间≥32GB；
5.整机屏幕采用电容触控方式，支持双系统（Android系统和Windows系统）进行35点或以上触控；
6.整机上边框内置不低于2.1声道扬声器，顶置朝前发声，额定总功率不低于55W；
7.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
8.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，并且支持sRGB模式下色准△E≤1.2；
9.整机内置音频CPU处理器，通过算法提升麦克风拾音效果，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC））；
10.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
11.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，且内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在双系统下（Android和Windows系统），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射；
12.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，视场角≥140度，可拍摄≥1500万像素的照片；内置非独立摄像头模组，支持同时输出至少3路视频流，包含课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览等；
13.整机支持提笔书写功能，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当屏幕检测到触控笔笔尖接触屏幕时，能够实现自动进入书写模式；
14.整机支持手笔分离功能，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
15.整机内置网络交换机模块满足PC模块与算力模块之间的数据通信；
16.OPS模块技术要求：内置1个OPS模块：正版Windows10及以上操作系统；2G独立显卡，i7及以上处理器；内存≥16G，存储≥256G。
	1
	台

	502
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	智慧升降讲台
	1.智能讲台采用钢木设计，老师接触位置为木质桌面,外观尺寸长≥1200mm，宽≥650mm，高≥880mm；
2.智能讲台支持升降功能，至少可调节水平桌面高度距离地面780mm-1080mm；具备升降控制器，可显示距地高度，支持上升或下降独立按键，支持通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据；
3.智能讲台与交互智能显示设备可实现互动连接，通过触控屏幕或操作智能讲台按键等方式，可实现对交互智能显示设备的反向操作；
4.智能讲台具备不低于23.8英寸电容触摸屏幕，屏幕至少支持20°-80°角度手动调节，覆盖2mm防眩光钢化玻璃，保护屏幕安全；
5.智能讲台具备嵌入式系统，版本不低于Android 11.0，支持在任意通道下调用多功能中控菜单并实现相关操作；
6.智能讲台屏幕支持10及以上触控，双方画面同屏显示，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率；
7.智能讲台具备快捷按键，支持开关屏幕、加减音量等操作；
8.智能讲台应具备不少于6个USB接口，支持识别U盘、鼠标、键盘等设备，具备不少于1路220V国标五插电源接口，支持对外供电，便于对教学设备进行充电、维护和管理；
9.智能讲台包含但不限于Type-C、HDMI IN、HDMI OUT、AUDIO OUT、RJ45、RS232等接口；
10.智能讲台具备可锁收纳机柜，容量不低于10U。
	1
	台

	503
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	504
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	505
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	506
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	507
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	508
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	509
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	510
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	立式互动大屏
	1.屏幕尺寸：≥55寸；
2.分辨率：≥3840*2160；
3.亮度：≥350cd/m²；
4.响应时间：≤7ms；
5.对比度：≥1200:1；
6.运行内存≥8G，ROM≥128GB；
7.系统支持 Android12.0
8.保持不少于3轮以上上下文连贯性，实时修正意图理解；
9.支持实时问答，语音讲解，中文、英文识别等功能；
10.支持自定义背景，贴图，文字，自定义文字颜色；
11.支持自定义开场白及兜底话术。
	3
	套

	511
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	编程专用终端
	编程专用终端，配置不低于16G/512G/23.8英寸，内置摄像头，支持编程软件
	37
	套

	512
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	电脑教室管理系统
	1.基于校园网，支持组管理策略，实现同类型不同用途的终端集中统一管理；
2.采用B/S+C/S架构，能通过网络内任意计算机进行远程管理、运维；
3.具有向导模式，用户无需专业学习及可掌握安装、部署操作；
4.所有制作好的系统均以镜像的方式存储在服务器的镜像管理库中作为资源调用；
5.采用磁盘虚拟技术，通过创建的虚拟磁盘实现终端硬盘的集中统一管理；
6.在虚拟磁盘上即可搭建终端的硬盘模板：包括系统规划、分区和管理策略的设置；
7.磁盘和镜像分别管理，即对模板中的分区及系统任意删除、增加等均不影响镜像的完整；
8.添加和删除硬盘模板中的系统，不影响该模板中其他系统的完整性。
	1
	套

	513
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	USB头戴式耳机
	USB头戴式耳机，带麦克风
	37
	套

	514
	四层
	人工智能教室2
	多媒体
	充电柜
	1.充电工位：支持所需；
2.主要材质：冷轧钢SPCC+阻燃ABS。
	1
	套

	515
	五层
	STEAM教室
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	516
	五层
	STEAM教室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	517
	五层
	STEAM教室
	家具
	学生桌
	1800*1000*800
1. 框架结构；
2. 台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
	6
	张

	518
	五层
	STEAM教室
	家具
	计算机学生桌
	1500*600*750
1.尺寸：1500*600*750mm；
2.工艺+材质：台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作：横梁:20*40*1.5mm，桌腿口字形：15*50*1.5mm，经高温粉体环氧喷涂，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；背板采用1.0mm镀锌钢板折弯焊接，表面经高温粉体环氧喷涂；上挡板采用铝合金型材一体成型设计，表面经高温粉体环氧喷涂。
3.功能：带两个五孔插座；台面下设计两个键盘托.带主机柜
	3
	张

	519
	五层
	STEAM教室
	家具
	矮背椅
	435*435*550
1.尺寸：W435*D435*H550-座高450mm±10mm；
2.材质：PP+钢管；
3.工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，尺寸375*405mm±10mm，椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫。
	42
	个

	520
	五层
	STEAM教室
	家具
	收纳柜
	1340*450*900
材质：实木多层板；
.工艺：采用国家标准ENF级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用优质液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。
	5
	组

	521
	五层
	STEAM教室
	家具
	嵌入式矮柜
	6350*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	522
	五层
	STEAM教室
	家具
	氛围营造
	7400*1800
墙面实木框架造型 三层实木置物架 文字彩色立体雕刻
	1
	项

	523
	五层
	STEAM教室
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	524
	五层
	STEAM教室
	家具
	智能系统控制柜
	525*200*650mm
规格：525*200*650mm；
外形设计思路利用学生常用书籍的理念设计，让设备更好融入学生的学习氛围中，。采用优质高强度镀锌钢板制作，设计具有现代线条感，时尚大方。
功能：采用物联网+现代生活模式。设置总漏电保护器1个、每分路一个漏电保护器、总控制器一个、开关电源若干个、紧急开关一个，启动开关一个。多种元器件组合成强大保护集成电路。保障220V电源具有漏电、短路、过载保护。低压输出驱动电压、学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。多功能集中控制系统能控制每个学生照明、电源升降、交直流电压及能锁定学生交直流电压。
	1
	台

	525
	五层
	STEAM教室
	家具
	多功能集中控制系统
	定制
集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（3）低压控制：教室主控，分组控制。
	1
	个

	526
	五层
	STEAM教室
	家具
	顶装智能控制平台
	定制
集中控制系统。可执行各分项分页控制。
照明控制：控制顶装照明。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	1
	套

	527
	五层
	STEAM教室
	家具
	远程控制系统
	定制
A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
B、能使用APP能控制总电源关闭；
C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）
	1
	项

	528
	五层
	STEAM教室
	家具
	温湿度监视系统
	定制
内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	1
	项

	529
	五层
	STEAM教室
	家具
	顶部多模块电源供应装置
	ABS
采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留220V高压电源、0～24V低压电源、网络接口位置。
	6
	个

	
	
	
	
	
	
	
	

	530
	五层
	STEAM教室
	家具
	模块储藏装置
	370mm×370mm×130mm
规格：≥370mm×370mm×130mm
采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。
	6
	个

	531
	五层
	STEAM教室
	家具
	伸缩线束
	定制
含高低压供电线缆和网络线缆
	6
	项

	532
	五层
	STEAM教室
	家具
	智能升降系统
	520mm×390mm×100mm
采用自动升降系统，自带保护功能
	6
	个

	533
	五层
	STEAM教室
	家具
	综合布线
	国标
≥2.5mm²电线，给学生低压电源供电；≥1mm²屏蔽电源线
	1
	项

	534
	五层
	STEAM教室
	家具
	安装支架
	国标
环氧树脂喷涂金属吊杆
	1
	间

	535
	五层
	STEAM教室
	家具
	安装辅件
	定制
国标五金件（不含桁架）
	1
	间

	536
	五层
	STEAM教室
	家具
	顶装系统集成调试
	定制
升降功能、高低压电源系统调试；
	1
	项

	537
	五层
	STEAM教室
	家具
	高压电源模块
	220V
采用220V，多功能安全插座;
	24
	组

	538
	五层
	STEAM教室
	多媒体
	智慧黑板全面屏
	1.▲整机具备≥3个液晶显示器，支持切换多屏模式：左右同屏、左右扩展、全屏播放（无需调整分辨率及比例，可自动匹配36:9的显示比例，包含图片、视频、word文档、PDF文档、PPT课件）（提供有效的检测报告）；
2.整机采用电容触控方式，采用全金属外壳，弧形设计，采用无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线；
3.整机钢化玻璃表面硬度不低于9H，采用防眩光玻璃；
4.整机嵌入式系统版本不低于Android 13；内存≥4GB；存储空间≥32GB；
5.整机屏幕采用电容触控方式，支持双系统（Android系统和Windows系统）进行35点或以上触控；
6.整机上边框内置不低于2.1声道扬声器，顶置朝前发声，额定总功率不低于55W；
7.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
8.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，并且支持sRGB模式下色准△E≤1.2；
9.整机内置音频CPU处理器，通过算法提升麦克风拾音效果，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC））；
10.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
11.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，且内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在双系统下（Android和Windows系统），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射；
12.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，视场角≥140度，可拍摄≥1500万像素的照片；内置非独立摄像头模组，支持同时输出至少3路视频流，包含课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览等；
13.整机支持提笔书写功能，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当屏幕检测到触控笔笔尖接触屏幕时，能够实现自动进入书写模式；
14.整机支持手笔分离功能，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
15.整机内置网络交换机模块满足PC模块与算力模块之间的数据通信；
16.OPS模块技术要求：内置1个OPS模块：正版Windows10及以上操作系统；2G独立显卡，i7及以上处理器；内存≥16G，存储≥256G。
	1
	台

	539
	五层
	STEAM教室
	多媒体
	智慧升降讲台
	1.智能讲台采用钢木设计，老师接触位置为木质桌面,外观尺寸长≥1200mm，宽≥650mm，高≥880mm；
2.智能讲台支持升降功能，至少可调节水平桌面高度距离地面780mm-1080mm；具备升降控制器，可显示距地高度，支持上升或下降独立按键，支持通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据；
3.智能讲台与交互智能显示设备可实现互动连接，通过触控屏幕或操作智能讲台按键等方式，可实现对交互智能显示设备的反向操作；
4.智能讲台具备不低于23.8英寸电容触摸屏幕，屏幕至少支持20°-80°角度手动调节，覆盖2mm防眩光钢化玻璃，保护屏幕安全；
5.智能讲台具备嵌入式系统，版本不低于Android 11.0，支持在任意通道下调用多功能中控菜单并实现相关操作；
6.智能讲台屏幕支持10及以上触控，双方画面同屏显示，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率；
7.智能讲台具备快捷按键，支持开关屏幕、加减音量等操作；
8.智能讲台应具备不少于6个USB接口，支持识别U盘、鼠标、键盘等设备，具备不少于1路220V国标五插电源接口，支持对外供电，便于对教学设备进行充电、维护和管理；
9.智能讲台包含但不限于Type-C、HDMI IN、HDMI OUT、AUDIO OUT、RJ45、RS232等接口；
10.智能讲台具备可锁收纳机柜，容量不低于10U。
	1
	台

	540
	五层
	STEAM教室
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	541
	五层
	STEAM教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	542
	五层
	STEAM教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	543
	五层
	STEAM教室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	544
	五层
	STEAM教室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	545
	五层
	STEAM教室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	546
	五层
	STEAM教室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	547
	五层
	STEAM教室
	多媒体
	编程专用终端
	编程专用终端，配置不低于16G/512G/23.8英寸，内置摄像头，支持编程软件
	18
	套

	548
	五层
	无人机训练室
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	549
	五层
	无人机训练室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	550
	五层
	无人机训练室
	家具
	学生桌
	1400*800*750
材质：实木多层板+钢架
工艺：桌面采用25mm厚优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。，桌面所有转角处倒圆，不出现直角，起到防碰撞作用，不易伤人。桌脚采用50*50*1.5mm方管，长短横梁采用25*50*1.2mm矩形管。表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；采用固定脚垫。
	3
	张

	551
	五层
	无人机训练室
	家具
	矮背椅
	435*435*550
1.尺寸：W435*D435*H550-座高450mm±10mm；
2.材质：PP+钢管；
3.工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，尺寸375*405mm±10mm，椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫。
	15
	个

	552
	五层
	无人机训练室
	家具
	编程桌
	1200*600*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	3
	张

	553
	五层
	无人机训练室
	家具
	矮柜
	4000*450*900
材质：实木多层板；
.工艺：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用优质液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。
	1
	组

	554
	五层
	无人机训练室
	家具
	矮柜
	1100*450*800
材质：实木多层板；
.工艺：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用优质液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。
	1
	组

	555
	五层
	无人机训练室
	家具
	展示柜
	6800*400*2000
1.尺寸：6800*400*2000mm±10mm；
2.材质：实木多层板；
3.工艺：采用国家标准ENF级板，厚度≥18mm,基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。五金件采用优质液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
3.功能：可调节层板高度，便于放置各类大小写生物体，可用于收纳教材、教具都物品。
	1
	组

	556
	五层
	无人机训练室
	家具
	嵌入式矮柜
	6350*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	557
	五层
	无人机训练室
	家具
	嵌入式矮柜
	3000*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	558
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	559
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	560
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	智慧升降讲台
	1.智能讲台采用钢木设计，老师接触位置为木质桌面,外观尺寸长≥1200mm，宽≥650mm，高≥880mm；
2.智能讲台支持升降功能，至少可调节水平桌面高度距离地面780mm-1080mm；具备升降控制器，可显示距地高度，支持上升或下降独立按键，支持通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据；
3.智能讲台与交互智能显示设备可实现互动连接，通过触控屏幕或操作智能讲台按键等方式，可实现对交互智能显示设备的反向操作；
4.智能讲台具备不低于23.8英寸电容触摸屏幕，屏幕至少支持20°-80°角度手动调节，覆盖2mm防眩光钢化玻璃，保护屏幕安全；
5.智能讲台具备嵌入式系统，版本不低于Android 11.0，支持在任意通道下调用多功能中控菜单并实现相关操作；
6.智能讲台屏幕支持10及以上触控，双方画面同屏显示，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率；
7.智能讲台具备快捷按键，支持开关屏幕、加减音量等操作；
8.智能讲台应具备不少于6个USB接口，支持识别U盘、鼠标、键盘等设备，具备不少于1路220V国标五插电源接口，支持对外供电，便于对教学设备进行充电、维护和管理；
9.智能讲台包含但不限于Type-C、HDMI IN、HDMI OUT、AUDIO OUT、RJ45、RS232等接口；
10.智能讲台具备可锁收纳机柜，容量不低于10U。
	1
	台

	561
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	562
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	563
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	564
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	565
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	566
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	567
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	568
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	F120型无人机
	1.轴距：130mm；
2.留空时间：5min；
3.重量：＜85g；
4.通讯模式：2.4GHz；
5.机身材质：PCB安全环保材质；
6.桨叶全保护，专用锂离子电池两块，
7.飞行护目镜1套；
8.备用桨叶1套；
9.飞行器支持：飞行模式切换为手动模式和增稳模式；速度切换功能；迫降功能；断连提示功能。
	10
	架

	569
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	F120资源包
	桨叶保护罩；备用电机；备用锂电池；备用桨叶；主支架；护目镜；专用充电插座。
	10
	套

	570
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	个人赛道器材
	赛道搭建材料与全国青少年无人机大赛使用赛道相同，∅50cm圆圈1只，∅60cm圆圈2只，∅70cm圆圈7只，1.5M杆22根，1M杆5根，夹子25只，可注水底座22只，专用起降垫1只，15L折叠桶1个
	2
	套

	571
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	团体赛赛道
	赛道搭建材料与全国青少年无人机大赛使用赛道相同，∅50cm圆圈1只，∅60cm圆圈2只，∅70cm圆圈7只，1.5M杆22根，1M杆5根，夹子25只，可注水底座22只，专用起降垫1只，15L折叠桶1个
	1
	套

	572
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	F310型空中格斗赛套装
	套件包括：黑色飞行器四个、白色飞行器四个、专用本垒一个；
1.轴距210mm；
2.飞行时间：>10分钟；
3.电机类型：无刷电机2300kv；
4.桨叶：5040双叶桨；
5.全封闭保护罩；
6.Lipo锂电池，3S1P11.1V,2000mAh，20C；
7.配备独立遥控器控制；
8.飞行器支持：飞行模式切换为手动模式和增稳模式；速度切换功能；迫降功能；断连提示功能；紧急停桨功能；水平校准功能；地面翻转功能。
	1
	套

	573
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	F310资源包
	锂电池（x5），桨叶（x10），保护罩（x2），电源插座（x1），7号电池（x1），工具（x2），螺丝（x1）
	1
	套

	574
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	F310电池
	锂电池，3S1P11.1V,2000mAh，20C
	10
	块

	575
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	实训飞行安全防护网笼
	8m*4m*3m的安全网架，并全包围安全防护网，安全防护条，防摔地垫。
	1
	套

	576
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	F800无人机
	1.轴距210mm；
2.飞行时间>10分种；
3.无刷电机2300kv；
4.5040双叶桨，全封闭保护罩；
5.速度可调节，支持模式切换；
6.含有激光发射模块，安全等级Class1，环保：HSF
7.飞行器支持：飞行模式切换为手动模式和增稳模式；速度切换功能；迫降功能；断连提示功能；紧急停桨功能；水平校准功能。
	5
	套

	577
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	飞800智能靶机
	1.通讯方式：支持2.4G或者5.8G；
2.接口：HDMI、USB、LAN；
3.电源：支持适配器、支持USB充电宝供电；
4.连接方式：支持APP连接、支持电脑连接。
	2
	套

	578
	五层
	无人机训练室
	多媒体
	飞800电池
	Lipo锂电池，3S1P,11.1V，1550mAh30C
	10
	块

	579
	五层
	无人机准备室
	家具
	边台
	2400*600*800
1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低
	1
	组

	580
	五层
	无人机准备室
	家具
	岛式插座
	200*87*87
1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2.220V交流输出为新国标五孔插座，
	2
	个

	581
	五层
	无人机准备室
	家具
	办公桌
	1200*600*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）五金件：右侧为单抽屉，下方为柜子。抽屉可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
	1
	张

	582
	五层
	无人机准备室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	583
	五层
	无人机准备室
	家具
	仪器柜
	1000*500*2000
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	10
	个

	584
	五层
	无人机准备室
	家具
	嵌入式矮柜
	3000*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	585
	三层
	泥塑教室
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	586
	三层
	泥塑教室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	587
	三层
	泥塑教室
	家具
	学生桌
	1800*1150*750
橡胶木桌面+优质钢架；
桌面橡胶木采用现代工艺和传统工艺相结合，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；钢架采用满焊焊接，钢架表面涂装经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
桌面厚度4cm，结构坚固扎实，小组四人至六人使用，桌面较宽，配置工具置物架，方便放置工具及半成品。
	6
	张

	588
	三层
	泥塑教室
	家具
	学生凳
	Φ490*415~515mm
尺寸：Φ490*415~515mm
1.乐学系列学生凳，依据青少年课桌椅人体工学设计，采用特殊工艺加工制作而成。外形简洁，色彩靓丽，舒适美观，凳体共有39个部件组成，其中注塑部件有10件，铸铝部件6件，简约而不简单，凳子占地直径为460mm~490mm。
2.双色注塑凳面：凳面采用双色注塑工艺，凳面底座采用增强改性PP料塑料支撑，表面再注塑一层TPE热塑性弹性体软胶材料，注塑膜+包胶膜，内部与气压杆/螺纹杆连接处采用定制缸套嵌件一体注塑，装配简单牢固，凳面软硬适度，贴合人体，久坐不累。凳面内衬直径272mm；底座直径314mm；凳面厚度27mm；凳面外径320mm。凳面与气压杆/螺纹杆间是由增强尼龙注塑+30mm金属内衬，内径28mm，接触面同为金属材质，冷热收缩系数相同，保障结构的稳固性。实验凳
3.乐悬垫：乐学凳的底部悬挂组件直径60mm，是通过二次注塑，一次注塑一次包胶形成的，增加其表面的摩擦力。依据凳体实际重量，测算其悬挂承重最稳定的凸点，为乐悬垫受力点定位，落点悬挂在任意桌台表面。便于悬挂收纳，以及教室的清洁打扫。
锥型凳杆装饰筒：锥型凳杆装饰筒增强改性PP料塑料注塑成型，修饰凳体外观的同时，可以保护气压杆/螺纹杆，防尘、防污，延长凳杆使用寿命，保障每一次顺滑的升降。装饰筒上孔直径68mm，下孔直径54mm，高度150mm；凳面+装饰筒高度为230mm。
4.铸铝凳脚五星盘：凳脚五星盘采用专用铝合金模具一次性压铸成型，孔径62mm，与厚度1.5MM的D行管钢管内嵌式衔接，凳脚方管长度180mm，高度40mm，宽度20mm，厚度1.5MM。由高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。方管外侧4mm厚PP料塑胶堵头，内嵌式安装，结构稳定更牢固。防撞耐磨。凳脚上边倒半径9mm圆角，质感圆润，安全防护，高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。
	36
	张

	589
	三层
	泥塑教室
	家具
	储物收纳组合柜
	6000*450*2000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。最下面开放柜的位置背板需开孔预留墙面插座位置。
	1
	组

	590
	三层
	泥塑教室
	家具
	嵌入式矮柜
	5500*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	591
	三层
	泥塑教室
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	592
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	593
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	594
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	595
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	596
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	597
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	598
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	599
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	600
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	601
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	保温隔热电窑套装
	1.材质：内部：多晶莫来石纤维板，莫来石纤维棉；外部：金属；炉丝材质：钼丝；
2.尺寸：外径：长850mm宽700mm高1385mm(±5mm)；
3.内径：长380mm宽320mm高600mm(±5mm)
4.立方：0.0729m³
5.接电要求：进线10平方线铜线63A以上空气开关
6.电压：AC220V；功率：8kW；使用温度：0-1280℃
	1
	套

	602
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	吹釉套装
	1.材质：不锈钢
2.尺寸：长720mm*宽780mm*高1720mm（±5mm）
3.电压：AC220V；功率：750W
	1
	套

	603
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	磨底机
	1.材质：金属
2.尺寸：长350mm宽350mm高350mm（±5mm）
3.电压：220V；功率：550W；转速：1400转
	2
	台

	604
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	桌面式陶艺拉坯机套装
	1.名称：小型拉胚机
2.转盘材质：铝合金；机身材质：金属烤漆
3.转速：0~2000
4.转盘方向：正反可调
	12
	套

	605
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	烘干机
	1.材质：硬塑
2.尺寸：≥长225mm*宽47mm（±5mm）
3.电压：220V；功率：300W；温度：200℃；插头类型：扁头插头
4.产品重量：≥213g
5.出风口径：≥12mm
	2
	个

	606
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	陶艺配套工具
	水桶、转台、模具、模具、石膏板、吹釉壶、打孔器套装等
	1
	批

	607
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	陶艺配套材料
	色釉、斑点釉、开片釉、高白泥、黄陶泥、紫砂泥、石塑黏土等
	1
	批

	608
	三层
	泥塑教室
	多媒体
	陶艺操作方案
	电子版教案（资源PPT及配套word版教案）
	1
	项

	609
	三层
	手工教室
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	610
	三层
	手工教室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	611
	三层
	手工教室
	家具
	学生桌
	900*900*750
全木结构：
（1）台面：采用5mm厚度的钢化玻璃；下层台面采用20mm厚的密度板材质。（圆形桌面1200*1200可折叠成方桌900*900）；
（2）桌腿：采用橡胶木实木，表面清漆处理；
（3）粘胶：采用优质环保胶水；
（4）五金：采用优质锌合金连接件。防滑脚垫，防滑防刮擦有效防止对地板的损伤。
	12
	张

	612
	三层
	手工教室
	家具
	学生凳
	360*260*440
规格：360*260*440mm
25*25*1.2mm厚优质方管，钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。凳面面板：18mm实木指节板，表面清漆处理，使用优质环保水性油漆。桌脚带ABS塑料防滑垫。
	36
	个

	613
	三层
	手工教室
	家具
	收纳组合柜
	1340*450*900
材质：实木多层板；
.工艺：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用优质液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。
	5
	组

	614
	三层
	手工教室
	家具
	展示层板
	1400*350*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	615
	三层
	手工教室
	家具
	软木板
	4000*900
软木板：采用8mm软木，表面可贴各色软木布，背板：选用电镀锌板，厚度为0.3mm
背板：采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm。
外框：高强度双梯形工业用铝合金，表面经过氧化涂层处理，立体加强双梯形设计，厚度1.5mm
包角：选用ABS工程塑料包角。
	1
	块

	616
	三层
	手工教室
	家具
	嵌入式矮柜
	6350*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	617
	三层
	手工教室
	家具
	工具柜
	1000*400*1800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	618
	三层
	手工教室
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	619
	三层
	手工教室
	家具
	智能系统控制柜
	525*200*650mm
规格：525*200*650mm；
外形设计思路利用学生常用书籍的理念设计，让设备更好融入学生的学习氛围中，。采用优质高强度镀锌钢板制作，设计具有现代线条感，时尚大方。
功能：采用物联网+现代生活模式。设置总漏电保护器1个、每分路一个漏电保护器、总控制器一个、开关电源若干个、紧急开关一个，启动开关一个。多种元器件组合成强大保护集成电路。保障220V电源具有漏电、短路、过载保护。低压输出驱动电压、学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。多功能集中控制系统能控制每个学生照明、电源升降、交直流电压及能锁定学生交直流电压。
	1
	台

	620
	三层
	手工教室
	家具
	多功能集中控制系统
	定制
集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）220V电源控制：控制学生AC220V电源；
（3）低压控制：教室主控，分组控制。
	1
	个

	621
	三层
	手工教室
	家具
	顶装智能控制平台
	定制
集中控制系统。可执行各分项分页控制。
照明控制：控制顶装照明。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	1
	套

	622
	三层
	手工教室
	家具
	远程控制系统
	定制
A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
B、能使用APP能控制总电源关闭；
C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）
	1
	项

	623
	三层
	手工教室
	家具
	温湿度监视系统
	定制
内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	1
	项

	624
	三层
	手工教室
	家具
	学生升降电源
	顶部多模块电源供应装置
DN238*110
1、尺寸≥DN238mm*110mm，外壳采用ABS材质，模具一体成型。防误操作系统，两片多功能金属盖，当工作状态或者接入设备时，金属盖为打开状态，电源无法上升，防止误操作，不会造成拉坏设备及实验桌上的仪器摔坏；当功能金属盖关闭时，电源可以升起收纳。模块内预留220V高压电源、0-24V低压电源、网络接口安装位置。
2、顶部多模块电源供应装置技术要求满足：
（1）、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；电压输出应能显示在电压表上；
（2）、电压调节范围:AC\DC:0～24V;
（3）、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象。
（4）、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；

模块储藏装置DN390*140
采用ABS材质，模具一体成型。中间部分尺寸≥DN390mm*140mm，设计为飞碟式造型，材质为塑钢结构。当下部分电源不使用时，可收纳为一体。收纳舱和四周均带有氛围灯。

电源供应模块定制
带有2个USB接口电源、220V插座4个、网络接口2个。低压1.5-24V直流电源两组输出，输出电流为2.5A。低压0-24交流电源，两组输出，输出电流为2.5A；两组输出口为分开，方便两组学生操作相互不干扰，其中低压交直流、220V输出为被教师主控。

学生端调节终端
带1块不小于DN50mm尺寸面板，供学生调节使用
1、数字仪表盘用于展示学生电流电源；
2、采用面板上的数字按键进行电源电压的调节；
3、采用面板上的数字按键微调电源距离，当调整完成后，教师主控能锁定，使学生不能随意调整；

伸缩线束定制
含高低压供电线缆和网络线缆

智能升降系统575*390*150
1、外部舱体为高强度镀锌钢板制作，尺寸≥575mm*390mm*150mm，表面环氧喷涂,喷涂厚度≥75μ,内置24V电机、控制电路、卷线机构。电缆线内设有两路网线及电源线若干,两侧设有高度调节挂件，调节高度350mm，适合不同高度房间。
2、内置控制模块接受主控信号，发送输出信号。
	12
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	630
	三层
	手工教室
	家具
	综合布线
	国标
2.5mm²电线，给学生低压电源供电；1mm²屏蔽电源线
	1
	项

	631
	三层
	手工教室
	家具
	安装支架
	国标
环氧树脂喷涂金属吊杆
	1
	间

	632
	三层
	手工教室
	家具
	安装辅件
	定制
国标五金件（不含桁架）
	1
	间

	633
	三层
	手工教室
	家具
	顶装系统集成调试
	定制
顶部设备整体安装，系统整体调试，包含升降功能、高低压电源系统调试、网络模块系统调试、USB接口调试
	1
	项

	634
	三层
	手工教室
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	635
	三层
	手工教室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	636
	三层
	手工教室
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	637
	三层
	手工教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	638
	三层
	手工教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	639
	三层
	手工教室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	640
	三层
	手工教室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	641
	三层
	手工教室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	642
	三层
	手工教室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	643
	三层
	手工教室
	多媒体
	手动纸条机
	1.材质：塑料，金属
2.尺寸：长207mm宽107mm高152mm（±5mm）
3.容量：≥1.3L
4.说明：碎纸能力打印纸A4对折1张；A6/2张
用途：用于纸工坊废纸处理，粉碎纸张，准备需要纸屑的资源材料
	12
	台

	644
	三层
	手工教室
	多媒体
	造纸套装
	1.标配：化浆池1个
2.捣浆耙2个
3.木勺4个
4.抄纸框25个
5.抄纸框-2型25个
6.竹帘抄纸框1个
7.速溶固体压缩纸浆板2千克
	2
	套

	645
	三层
	手工教室
	多媒体
	固体压缩纸浆
	1.材质：固体压缩纸浆
2.尺寸：≥长840mm宽670mm，0.62kg
3.用途：用于古法造纸的纸浆
	12
	块

	646
	三层
	手工教室
	多媒体
	模切机套装-1型
	1.材质：塑料
2.尺寸：长210mm宽90mm高115mm，最大切割尺寸：长150mm宽75mm（±5mm）
3.颜色：随机
4.标配：塑料垫板2块
5.用途：用于制作卡纸花纹，纸质装饰纹样，快速便捷，操作简单，学生易上手
	12
	套

	647
	三层
	手工教室
	多媒体
	模切机模板套装-7型
	1.材质：碳钢
2.尺寸：≥小叶子长82mm宽50mm
3.大叶子长97mm宽60mm
4.花蒂长38mm宽40mm
5.小花瓣直径60mm
6.中花瓣直径65mm
7.大花瓣直径70mm
8.小花蕊直径25mm
9.大花蕊直径30mm
10.标配：8/套
11.用途：制作不同纹样，装饰作品等
	12
	套

	648
	三层
	手工教室
	多媒体
	模切机模板套装-4型
	1.标配：刀模-1型1套、刀模-2型1套、刀模-3型1套
2.刀模-1型：材质：碳钢；尺寸：≥长32-50mm；说明：雪花形；标配：3/套；用途：制作不同纹样，装饰作品等
3.刀模-2型：材质：碳钢；尺寸：≥长35-40mm；说明：海鸥形；标配：2/套；用途：制作不同纹样，装饰作品等
4.刀模-3型：材质：碳钢；尺寸：≥长15-40mm；说明：飞鹰形；标配：3/套；用途：制作不同纹样，装饰作品等
	12
	套

	649
	三层
	手工教室
	多媒体
	人台（半身）
	1.材质：泡沫塑料
2.尺寸：≥长500mm宽110mm
3.用途：用于纸艺服装制作。
	6
	个

	650
	三层
	手工教室
	多媒体
	人台（全身）
	1.材质：泡沫塑料
2.尺寸：≥长800mm宽110mm
3.用途：用于纸艺服装制作。
	6
	个

	651
	三层
	手工教室
	多媒体
	纸艺工具套装
	剪刀、压花器、镊子、手套、木活字印刷套装、水拓画套装、各种胶水等
	1
	批

	652
	三层
	手工教室
	多媒体
	纸艺材料套装
	红纸、手工纸、锡箔纸、宣纸、麻绳、颜料等材料
	1
	批

	653
	三层
	手工教室
	多媒体
	180节小学纸艺操作方案
	180节电子版教案（上下2学期，每学期分1-6年级，每年级15节课，共180节课。资源PPT，包含相应操作视频180个）
	1
	套

	654
	五层
	劳技教室
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	655
	五层
	劳技教室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	656
	五层
	劳技教室
	家具
	劳技学生桌
	1200*1200*750
全实木结构：
1、面板：50mm松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。
2、连接件：采用优质锌合金连接件。
3、表面涂覆层：采用复合环保要求的水性漆，整件产品色泽一致，产品表面漆膜无皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	9
	张

	657
	五层
	劳技教室
	家具
	实验凳
	标准
松木指接板，坐人处三边起沿并开有拉手孔，学生凳可放入学生桌内与桌体形成整体效果。连接件：采用优质锌合金连接件。
	36
	个

	658
	五层
	劳技教室
	家具
	操作台
	2400*1200*780
1. 钢木结构
2. 面板：50mm松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。
3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚ENF级实验室专用实木多层板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；
4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
5. 铰链：优质大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上；
6. 拉手：C形拉手；
7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震；
	1
	张

	659
	五层
	劳技教室
	家具
	边台
	6450*600*800
2. 面板：50mm松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低
	1
	组

	660
	五层
	劳技教室
	家具
	实验室专用水槽
	550*450*310mm
采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	3
	只

	661
	五层
	劳技教室
	家具
	三联水嘴
	三联
鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	3
	只

	662
	五层
	劳技教室
	家具
	磁吸板
	6800*1200
实木边框 多层板底板 面贴磁吸板
	1
	组

	663
	五层
	劳技教室
	家具
	储物收纳组合柜
	6010*450*900
材质：实木多层板；
.工艺：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm，材质：ABS，螺丝孔位间距198mm ，收纳盒尺寸：430*305*100mm ，材质：PP新料，五金件采用优质液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；
功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。
	1
	组

	664
	五层
	劳技教室
	家具
	嵌入式矮柜
	6350*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	665
	五层
	劳技教室
	家具
	给、排水系统（地面以上部分）
	ф32、ф25、ф20；DN75、DN50
给水：采用不锈钢软管敷设，含一个三角阀。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。
	1
	室

	666
	五层
	劳技教室
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	667
	五层
	劳技教室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	668
	五层
	劳技教室
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	669
	五层
	劳技教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	670
	五层
	劳技教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	671
	五层
	劳技教室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	672
	五层
	劳技教室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	673
	五层
	劳技教室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	674
	五层
	劳技教室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	675
	五层
	劳技准备室
	家具
	准备台
	2400*1200*800
1.全钢结构：
2.面板：50mm松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。
2、柜体、柜门、抽屉采用采用1.0mm高强度镀锌钢板。
3、柜体经折弯成型焊接一体成型。
4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。
5、合页采用不锈钢防腐合页。
	1
	组

	676
	五层
	劳技准备室
	家具
	办公桌
	1200*600*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）五金件：右侧为单抽屉，下方为柜子。抽屉可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
	1
	张

	677
	五层
	劳技准备室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	678
	五层
	劳技准备室
	家具
	货架
	1200*600*2000
一级冷轧钢板，主体框架采用厚度1.2mm钢板折弯（横梁、立柱折弯60mm宽），搁板采用厚度≥0.8mm钢板，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂。主支撑架必须加装横向加强拉固条，搁板需有加强筋，每层承重100KG--150KG。定位精确，制作精良，表面光洁平滑。高度可调节。
	5
	组

	679
	五层
	劳技准备室
	家具
	仪器柜
	1000*500*2000
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	7
	个

	680
	五层
	器材室
	家具
	仪器柜
	1000*500*2000
1、柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
2、柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
3、拉手：采用不锈钢拉手。
4、隔板：采用1.0mm高强度镀锌钢板，成型后20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
	15
	个

	681
	六层
	烘焙工坊
	家具
	操作讲台
	3600*900*800
1.尺寸：3600*900*800mm±10mm
2.材质：实木多层板+人造石
3.工艺：柜体及辅助桌采用ENF级实木多层板，厚度18mm/25mm，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作;台面采用人造石英石制作，防水易清洁 。
4.功能：宽大台面设计，台面采用人造石，稳定性强，耐高温，易清洗配置水槽，可清洗蔬菜、水果、餐具等，方便实用。配置电磁炉：触摸式控制面，面板采用先进成型技术，更耐用。三级能效，9档火力，炒、蒸、煮、炖，样样都行。搭配可移动收纳柜，可收纳各种食材、配料等。垃圾分类储物柜设计，提供干湿分离储物空间。
	1
	张

	682
	六层
	烘焙工坊
	家具
	操作台
	2100*1100*750
1.尺寸：D2100*W1100*H750mm±10mm；
2.材质:实木多层板+人造石                                                                                                                                   3.工艺：柜体采用ENF级实木多层板，厚度18mm/25mm，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；台面采用人造石英石制作，防水易清洁 。
4.功能：宽大台面设计，台面采用人造石，稳定性强，耐高温，不配置水槽及电磁炉。搭配可移动收纳柜，可收纳各种食材、配料等。垃圾分类储物柜设计，提供干湿分离储物空间。
	4
	张

	683
	六层
	烘焙工坊
	家具
	低背椅
	440*440*550
1.尺寸：座高440mm±10mm；
2.材质：PP+钢管；
3.坐垫:尺寸376*411*H135 工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，椅背提手设计，提拿方便；钢架采23*2.0mm圆管制作，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。
	32
	张

	684
	六层
	烘焙工坊
	家具
	矮柜
	1000*500*800
1.尺寸：1000*500*800mm±10mm；
2.材质：实木多层板                                                                                                                                   3.工艺：柜体采用ENF级实木多层板，厚度18mm/25mm，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；4.功能：上层含2个烤箱，42L大容量电烤箱，热风烘焙，双层柜门，上下独控温。底部为开门收纳柜；可存放收纳各种物品，方便收纳，随时取用，产品时尚、美观、大气。
	4
	组

	685
	六层
	烘焙工坊
	家具
	矮柜
	1000*500*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	3
	组

	686
	六层
	烘焙工坊
	家具
	水槽柜
	3650*600*800
全木结构
台面：采用δ15mm人造大理石台面，边缘加厚至δ40mm。
顶板：采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边；
柜身及背板：采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边；
连接件：采用ABS专用连接组装件；
胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	687
	六层
	烘焙工坊
	家具
	水槽柜
	2350*600*800
全木结构
台面：采用δ15mm人造大理石台面，边缘加厚至δ40mm。
顶板：采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边；
柜身及背板：采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边；
连接件：采用ABS专用连接组装件；
胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	688
	六层
	烘焙工坊
	家具
	水槽
	580*430*200
采用 304#不锈钢材料，防锈性能比一般材料强，耐高温、
抗强腐蚀性好。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦有具有良好的耐腐蚀能力。
	3
	个

	689
	六层
	烘焙工坊
	家具
	单联水嘴
	单联
材质: 黄铜；
阀芯类型: 陶瓷片阀芯；
表面工艺: 抛光、镀铬。
	3
	套

	690
	六层
	烘焙工坊
	家具
	中岛台
	3600*900*800
1.尺寸：3600*900*800mm±10mm
2.材质：实木多层板+人造石
3.工艺：柜体及辅助桌采用ENF级实木多层板，厚度18mm/25mm，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作;台面采用人造石英石制作，防水易清洁 。
4.功能：宽大台面设计，台面采用人造石，稳定性强，耐高温，易清洗配置水槽，可清洗蔬菜、水果、餐具等，方便实用。垃圾分类储物柜设计，提供干湿分离储物空间。
	1
	张

	691
	六层
	烘焙工坊
	家具
	嵌入式矮柜
	2800*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	692
	六层
	烘焙工坊
	家具
	嵌入式矮柜
	1800*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	693
	六层
	烘焙工坊
	家具
	给、排水系统（地面以上部分）
	ф32、ф25、ф20；DN75、DN50
给水：采用不锈钢软管敷设，含一个三角阀。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。
	1
	室

	694
	六层
	烘焙工坊
	家具
	氛围营造
	8400*2400
工具置物架 实木层板置物架
	1
	项

	695
	六层
	烘焙工坊
	家具
	多功能计时器
	1.尺寸：72*53*14mm                                 2.材质：ABS+LCD显示屏+硅胶+电器元件
	1
	个

	696
	六层
	烘焙工坊
	家具
	探针温度计
	1.尺寸：200*52*25mm                                 2.材质：ABS+304不锈钢                              3.耐温范围：-20℃-300℃
	9
	个

	697
	六层
	烘焙工坊
	家具
	充电电子称
	1.尺寸：180*115*25mm                            2.材质：ABS+电器元件
	9
	个

	698
	六层
	烘焙工坊
	家具
	加热融化锅
	1.尺寸;245*110*60mm                            2.容量：400mL                                   3.材质：不锈钢
	9
	个

	699
	六层
	烘焙工坊
	家具
	蛋糕模
	1、规格：8寸，直径21cm，高7.5cm，低径19cm
2、材质：铝合金
3、圆形蛋糕模具。
	9
	个

	700
	六层
	烘焙工坊
	家具
	裱花台
	1.尺寸：直径305*123mm                                 2.材质:台面（钢化玻璃）+碳钢镀铬（底座）+底垫（ABS）+防滑垫（硅胶）
	9
	只

	701
	六层
	烘焙工坊
	家具
	裱花套装
	1.裱花袋尺寸：310*180mm                             2.裱花嘴尺寸：20m*30mm                              3.数量：每套4个裱花嘴、10个裱花袋
	9
	套

	702
	六层
	烘焙工坊
	家具
	抹刀
	1.尺寸：330*34*18mm
	18
	个

	703
	六层
	烘焙工坊
	家具
	脱模刀
	1.尺寸：230.8*24.7mm                                  2.材质:PP
	9
	把

	704
	六层
	烘焙工坊
	家具
	量勺
	1.量勺4件套 各1只                                                  60ml: 180*55mm      80ml: 185*60mm                                  125ml:195*70mm      250ml：205*84mm             2.材质：不锈钢
	9
	套

	705
	六层
	烘焙工坊
	家具
	保鲜膜
	1.尺寸：30m*25mm                                    2.材质：PE
	9
	卷

	706
	六层
	烘焙工坊
	家具
	手动打蛋器
	1.尺寸：产品300*75*75mm   探针255*直径3.5mm                              2.材质：ABS+PP+304不锈钢
	9
	个

	707
	六层
	烘焙工坊
	家具
	电动打蛋器
	1.尺寸：机身 180*130*60mm 打蛋头：186*76mm          2.材质：ABS塑料+不锈钢+电器元件                    3.电压：3.7V                                             4.功率：20W
	9
	个

	708
	六层
	烘焙工坊
	家具
	分蛋器
	1.尺寸：直径174*63*30mm                              2.材质：ABS塑料
	9
	个

	709
	六层
	烘焙工坊
	家具
	打蛋盆
	1.尺寸：直径200*120mm                             2.材质：不锈钢
	9
	个

	710
	六层
	烘焙工坊
	家具
	揉面垫
	1.尺寸：500*400mm                                       2.材质：硅胶
	9
	个

	711
	六层
	烘焙工坊
	家具
	面粉筛
	1.尺寸：300*140mm                                         2.材质：不锈钢
	18
	个

	712
	六层
	烘焙工坊
	家具
	硅胶刮刀
	1.尺寸：280*52*12mm
	18
	个

	713
	六层
	烘焙工坊
	家具
	硅胶刷
	1.尺寸：177*25mm
	18
	个

	714
	六层
	烘焙工坊
	家具
	擀面杖
	1.尺寸：直径28*300mm                                  2.材质：榉木
	18
	根

	715
	六层
	烘焙工坊
	家具
	隔热手套
	1.尺寸：280*180mm                                     2.材质：涤纶+隔热棉
	9
	双

	716
	六层
	烘焙工坊
	家具
	切面刀
	1.尺寸：133*95mm                                       2.材质：PE
	18
	个

	717
	六层
	烘焙工坊
	家具
	夹子
	1.尺寸：235*45mm                                     2.材质：不锈钢
	9
	个

	718
	六层
	烘焙工坊
	家具
	6连杯蛋糕模
	1.尺寸：270*185*23mm 内直径65mm                     2.耐热温度：230度
	9
	套

	719
	六层
	烘焙工坊
	家具
	披萨烤盘
	1、规格：直径210*25mm，
2、材质：碳钢
	9
	个

	720
	六层
	烘焙工坊
	家具
	烤盘
	1.方形尺寸：236*236*31mm 1只     292*292*31mm1只  2.长方形尺寸：290*190*52mm 1只   350*250*52mm1只3.材质：碳钢                                           4.耐热温度：230度
	9
	套

	721
	六层
	烘焙工坊
	家具
	披萨轮刀
	1.尺寸：185*75mm                                 2.材质：不锈钢+PP
	9
	个

	722
	六层
	烘焙工坊
	家具
	披萨铲
	1.尺寸：267*63mm                                 2.材质：不锈钢
	9
	个

	723
	六层
	烘焙工坊
	家具
	长方形蛋糕模
	1、规格：223*92*60mm，
2、材质：碳钢
	9
	个

	724
	六层
	烘焙工坊
	家具
	土司模
	1、规格：210*120*115mm，
2、材质：碳钢
	9
	个

	725
	六层
	烘焙工坊
	家具
	迷你圆形蛋糕模
	1、规格：407*332*20mm，
2、材质：碳钢
	9
	个

	726
	六层
	烘焙工坊
	家具
	U形饼干模
	1、规格：240*40*40mm，
2、材质：碳钢
	9
	个

	727
	六层
	烘焙工坊
	家具
	蛋塔模具
	1.尺寸：80*23mm                                 2.材质：碳钢
	9
	套

	728
	六层
	烘焙工坊
	家具
	月饼模具
	1.6个花片+1个压桶                                   2.材质：碳钢
	9
	套

	729
	六层
	烘焙工坊
	家具
	卡通饼干模具
	1.材质：ABS、铝                                         2.数量：12只/套
	9
	套

	730
	六层
	烘焙工坊
	家具
	吸油纸
	1.尺寸：20m*30cm
	9
	卷

	731
	六层
	烘焙工坊
	家具
	锡纸
	1.尺寸：20m*30cm
	9
	卷

	732
	六层
	烘焙工坊
	家具
	铝箔盒
	1.尺寸：150*120*50mm                                 2.数量：每包30只
	4
	包

	733
	六层
	烘焙工坊
	家具
	蛋糕刀叉碟
	纸杯、纸碗、纸盘、吸管、叉子、勺子各8个。餐垫1个。
	9
	套

	734
	六层
	烘焙工坊
	家具
	食品级手套
	每袋50只
	4
	袋

	735
	六层
	烘焙工坊
	家具
	蛋糕纸杯
	1.尺寸：直径70-60*55mm                                      2.耐高温：180度   3. 100只/包
	2
	包

	736
	六层
	烘焙工坊
	家具
	两齿水果叉
	1.材质：食品级塑料
	5
	盒

	737
	六层
	烘焙工坊
	家具
	果盘
	1.尺寸：148*20mm                                           2.数量 每套4个
	9
	套

	738
	六层
	烘焙工坊
	家具
	水果/刮皮刀
	尺寸：                                                   1.水果刀：160*20mm;刮皮刀135*80mm                             2.材质：陶瓷+PP
	9
	套

	739
	六层
	烘焙工坊
	家具
	水果砧板
	1.尺寸：360*240mm                                             2.材质：小麦桔杆
	9
	个

	740
	六层
	烘焙工坊
	家具
	水果雕刻套餐
	1.尺寸：167*38*30mm                            2.材质：锌合金
	18
	套

	741
	六层
	烘焙工坊
	家具
	教师围裙
	1、规格尺寸：104cm                                    2.防水效果好
	2
	条

	742
	六层
	烘焙工坊
	家具
	厨师帽
	1.材质；无防布                                       2.数量：20个/包
	32
	包

	743
	六层
	烘焙工坊
	家具
	快乐厨房学生专用罩衣
	1、规格尺寸：M码（110-130cm)\L码（130-145cm）
	32
	件

	744
	六层
	烘焙教室
	多媒体
	记忆书写智慧绿板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，无推拉式结构，中间主屏采用尺寸≥86英寸，左右副屏采用书写黑板，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机嵌入式系统版本不低于Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB；
4.整机采用红外触控方式，支持双系统（Windows系统、Android系统）中进行50点或以上触控；
5.整机上边框内置不低于2.2声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于84W，单个扬声器容积≥0.6L，最低谐振频率≤88Hz；整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸；
6.整机支持标准、听力、AI空间感知等多类音效模式，AI空间感知音效模式支持通过内置的麦克风采集教室物理环境声音，自动生成满足当前教室物理环境的音量、音效；
7.整机具备不少于10个前置按键（包含虚拟按键）：可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏、保存、红白笔切换、启动板书操作；
8.整机支持不少于5个自定义前置物理按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式等；
9.整机支持发出超声波信号，手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内，即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）；
11.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片；
12.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
13.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
14.整机支持提笔书写，在Windows系统下无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
15.整机支持手笔分离功能，通过提笔唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作；
16.支持智能书写功能，书写的文字能够自动识别为标准印刷体，支持将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形；
17.整机支持实时录制朗读内容（无任何外部设备情况下），识别声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人教学课件列表，打开教学软件时可跳过软件自带登录步骤。
	1
	台

	745
	六层
	烘焙教室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	746
	六层
	烘焙教室
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	747
	六层
	烘焙教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	748
	六层
	烘焙教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	749
	六层
	烘焙教室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	750
	六层
	烘焙教室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	751
	六层
	烘焙教室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	752
	六层
	烘焙教室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	753
	四层
	英语听说兼心理教室
	家具
	多媒体讲台
	1400*1400*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
	1
	张

	754
	四层
	英语听说兼心理教室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	755
	四层
	英语听说兼心理教室
	家具
	学生桌
	650*603*625~775
1、单个面板：
1.1 规格：W650mm*D603mm，厚18mm(±0.3mm) 
1.2 主要材质：ENF级刨花板
1.3 工艺：面板采用ENF级18mm厚环保饰面刨花板，四周倒圆（R50mm），不出现尖角，起到安全防磕伤的作用，面板采用CNC雕刻一体成型。
2、桌架（1号钢架）：
桌脚采用φ30mm*1.5mm（±0.5mm）的套杆和φ25mm*1.5mm（±0.5mm）的內杆制成，横梁采用40mm*20mm*1.5mm（±0.5mm）的矩形管，门字形桌架采用满焊焊接而成，2个门字形桌架与2根40mm*20mm*1.5mm（±0.5mm）矩形连接管通过隐藏式U型件拆装，构成整个桌架。采用万向调节脚，可实现高度调节以应对地面不平整。桌脚可实现高度调节（607mm~757mm，7档，每档间隔25mm），使用M4外六角扳手即可快速调节，螺丝锁付固定。
3、功能：
①可以实现4人组合成外径W1250mm*D1250mm的讨论小组，也可以作为单人课桌灵活使用；
	36
	张

	756
	四层
	英语听说兼心理教室
	家具
	矮背椅
	435*435*550
1.尺寸：W435*D435*H550-座高450mm±10mm；
2.材质：PP+钢管；
3.工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，尺寸375*405mm±10mm，椅腿钢管尺寸：钢管直径22mm，壁厚1.8mm，满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；坐凳下配有防滑垫。
	36
	个

	757
	四层
	英语听说兼心理教室
	家具
	书柜
	900*500*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	758
	四层
	英语听说兼心理教室
	家具
	嵌入式矮柜
	6350*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	759
	四层
	英语听说兼心理教室
	家具
	软木板
	6800*1200
软木板：采用8mm软木，表面可贴各色软木布，背板：选用电镀锌板，厚度为0.3mm
背板：采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm。
外框：高强度双梯形工业用铝合金，表面经过氧化涂层处理，立体加强双梯形设计，厚度1.5mm
包角：选用ABS工程塑料包角。
	1
	组

	760
	四层
	英语听说兼心理教室
	家具
	磁吸板
	6800*1200
实木边框 多层板底板 面贴磁吸板
	1
	组

	761
	四层
	英语听说兼心理教室
	家具
	置物柜
	800*200*1000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	762
	四层
	英语听说兼心理教室
	多媒体
	智慧互动双屏
	1.整机由两台86英寸超高清LED液晶显示屏组成；屏幕钢化玻璃表面硬度≥9H；支持左右副屏切换为同屏显示模式，两个副屏可显示一致的画面内容（包含音视频、浏览器、视频展台、白板软件），且支持两个屏幕均可进行触控操作；
2.整机采用电容触摸感应方式，双系统（安卓、Windows）支持≥40点同时触控及书写，触摸响应≤4ms，最小识别物≤3mm触摸书写延迟≤20ms；
3.支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，且内置双Wifi-6无线模块，满足日常使用；
4.整机内置至少一个广角摄像头和一组融合分析摄像头；像素≥1500万，视场角≥138度，水平视场角≥138度，输出画面分辨率≥8192×2048；融合摄像头组需具备AI功能，可实现人数统计、随机抽选等功能，方便日常教学；摄像头需满足不少于两种的教学活动同时开展，且不会因设备占用而限制教学；
5.整机内置≥2.0空中声道扬声器，顶置朝前发声，且额定总功率≥60W；
6.整机支持 SRGB 模式、标准模式等多模式色彩空间，且色准△E≤1（SRGB 模式下）
7.整机前置按键不少于5个，且均具备自定义功能，可通过自定义设置实现（录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(设置、音量-,音量+,节能模式、纸质护眼模式、经典 护眼模式、自动亮度模式)；
▲8.整机内置音频CPU处理器，通过算法提升麦克风拾音效果，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC））；（提供有效的检测报告）
9.整机具备地震预警功能，可在预警页面获取地理位置，同时可手动进行位置校准；可在预警页面选择预警阈值，且支持手动开启或关闭地震预警服务；
10.整机Windows通道自带文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认；
11.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
12.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网；
13.整机全通道可切换纸质护眼模式，支持多类型纹理调整（包括牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等），且支持透明度调节、色温调节等；
14.可支持智能手势识别功能，可智能识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能（任意信号源通道下），且支持将各手势滑动方向自定义设置为半屏模式、无操作、熄屏、批注、桌面；
15.OPS模块技术要求：内置1个OPS模块：正版Windows10及以上操作系统；2G独立显卡，i7及以上处理器；内存≥16G，存储≥256G。
	1
	套

	763
	四层
	英语听说兼心理教室
	多媒体
	智慧升降讲台
	1.智能讲台采用钢木设计，老师接触位置为木质桌面,外观尺寸长≥1200mm，宽≥650mm，高≥880mm；
2.智能讲台支持升降功能，至少可调节水平桌面高度距离地面780mm-1080mm；具备升降控制器，可显示距地高度，支持上升或下降独立按键，支持通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据；
3.智能讲台与交互智能显示设备可实现互动连接，通过触控屏幕或操作智能讲台按键等方式，可实现对交互智能显示设备的反向操作；
4.智能讲台具备不低于23.8英寸电容触摸屏幕，屏幕至少支持20°-80°角度手动调节，覆盖2mm防眩光钢化玻璃，保护屏幕安全；
5.智能讲台具备嵌入式系统，版本不低于Android 11.0，支持在任意通道下调用多功能中控菜单并实现相关操作；
6.智能讲台屏幕支持10及以上触控，双方画面同屏显示，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率；
7.智能讲台具备快捷按键，支持开关屏幕、加减音量等操作；
8.智能讲台应具备不少于6个USB接口，支持识别U盘、鼠标、键盘等设备，具备不少于1路220V国标五插电源接口，支持对外供电，便于对教学设备进行充电、维护和管理；
9.智能讲台包含但不限于Type-C、HDMI IN、HDMI OUT、AUDIO OUT、RJ45、RS232等接口；
10.智能讲台具备可锁收纳机柜，容量不低于10U。
	1
	台

	764
	四层
	英语听说兼心理教室
	多媒体
	视频展台
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式结构；
2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输；
3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果；
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线；
5.摄像头可拍摄不少于1600万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数；
6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能；
7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦；
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作；
9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。
	1
	台

	765
	四层
	英语听说兼心理教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	台

	766
	四层
	英语听说兼心理教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	767
	四层
	英语听说兼心理教室
	多媒体
	巡课主机（含控制、互动、处理系统）
	1.主机需采用ARM架构处理器，处理器采用≥6核架构；
2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB；
3.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
4.内置音频接收模块；无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式；
▲5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能；（提供有效的检测报告）
6.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口；
7.支持≥2个线路信号立体声输入、≥2个线路立体声音频输出、≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输；
8.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功；
9.支持 H.264/H.265编码/解码；
10.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080；
11.主机噪声小于20dB。
	1
	台

	768
	四层
	英语听说兼心理教室
	多媒体
	巡课教师摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：满足但不限于3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
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	769
	四层
	英语听说兼心理教室
	多媒体
	巡课学生摄像机
	1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失；
5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路；
6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面；
7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸；
8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
9.摄像机最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） ；
10.支持自动白平衡；
11.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB；
12.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
13.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x480, 640x360, 480x272, 320x240, 320x180。
14.摄像机支持≥6种网络流传输协议；
15.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件；
16.摄像机支持DC12V和PoE供电。需与学校现有监控系统数据联通。
	1
	台

	770
	四层
	英语听说兼心理教室
	多媒体
	巡课全向麦克风
	1.麦克风内置≥8个传感器单元；
2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插；
3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态；
4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz；
5.麦克风拾音半径≥8m；
6.麦克风信噪比≥68dB；
7.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz；
8.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整；
9.麦克风支持但不限于降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法等功能。
	1
	套

	771
	四层
	英语听说兼心理教室
	多媒体
	教师智能终端
	11.5英寸/8GB/256GB/国产芯片/2456×1600/WIFI版
	1
	台

	772
	四层
	英语听说兼心理教室
	多媒体
	学生智能终端
	10.1英寸/6GB/128GB/国产芯片/2200×1440/WIFI版
	36
	台/学生

	773
	四层
	英语听说兼心理教室
	多媒体
	移动充电车
	1.充电工位：支持所需；
2.主要材质：冷轧钢SPCC+阻燃ABS。
	1
	台/班级

	774
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	模拟报警训练一体机
	1. 由2台可折叠可展开的21寸报警触控互动终端（折叠后设备尺寸：550*730*1760mm）组成，均配置话筒和实体数字键盘，可2名学生同时互联互通进行模拟报警情景对训，也可单独独立进行各自的模拟报警训练；
2. 本组合设备包括2套触控显示屏及主控制机、2套话机与键盘、2个内置直接读取电子学生证的读卡模块（嵌入在外壳内部，非外露、非外接读卡模块/读卡器）、内置模拟报警训练系统；
3. 模拟报警训练系统：
3.1 有多种模式，包括单人训练模式、双人情景对训模式等，双人情景对训模式中，一套设备为报警端（扮演报警学生），另一套设备为接警端（扮演接警人员）；
3.2 单人训练模式采用语音识别技术，设备可自动判断学生的报警内容是否正确，具有110/119/120主题场景和不同难易度关卡；
3.3 双人情景对训模式采用互联互通技术，在同一110/119/120场景中，一名学生扮演报警学生，另一名学生扮演接警员，双方根据各自屏幕的报警与接警提示完成模拟报警训练，双方能够在各自听筒中相互听到对方说的报警与接警内容，报警完成时能够直接给报警学生的训练进行评价；
4. 具有模拟报警训练系统软件的著作权证书；
5.具有模拟报警训练一体机的自主知识产权证书；
	1
	套

	775
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	逃生绳结训练教具
	1. 含可移动式绳结台、逃生绳、27寸电容触控一体机、内置绳结学习训练系统、1080p摄像设备；
2. 可移动式绳结台：120*122*45cm/12cm（宽*高*展开厚度/收折厚度），4个轮子方便移动，可快速收折，方便收纳；内置储物空间，可放置逃生绳；台面丝网印刷各种逃生绳结的打法；木质烤漆工艺，美观耐用；
3. 逃生绳：4根长度1.5米逃生绳；
4. 绳结学习训练系统：
4.1 内置绳结真人打法演示和绳结动画打法演示两种版本，每种版本不少于10种常见的绳结打法，且动画打法演示版本具有慢放功能；
4.2学生完成绳结训练后可实时通过摄像设备上传绳结训练结果至安全体验管理平台，老师可实时在安全体验管理平台上对学生的上传结果进行点评；
5.具有绳结学习训练系统软件的著作权证书；
6. 具有绳结训练教具自主知识产权证书；
	1
	套

	776
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	安全体验互动一体机
	1. 一体化设备，含21.5寸触控显示及控制主机、定制外壳、内置直接读取电子学生证的读卡模块（嵌入在外壳内部，非外露、非外接读卡模块/读卡器）、内置安全隐患排查训练系统；
2. 安全隐患排查训练系统内置不少于3个主题和场景内容，使学生掌握各种常见的安全隐患知识；
3. 可增强视频性能，与体验互动系统配套使用；
	1
	套

	777
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	安全知识问答系统
	1. 可直接在安全体验互动一体机上进行体验互动；
3. 提供不少于2个学段的安全知识问答题目，每轮知识问答题目随机出现不少于15道题目，题目由文字题和图片题的组成；
4. 问答题应包括教材内相关的消防安全、交通安全、紧急救护等方面的知识内容；
5. 支持老师从安全体验管理平台上导入、编辑安全知识问答题的内容；
	1
	套

	778
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	安全标识学习系统
	1. 可直接在安全体验互动一体机上进行体验互动；
2. 提供不少于2个标志、标识主题；
3. 标志、标识应涵盖各种常见安全标识标志；
4. 采用闯关（过关）的形式进行标志、标识学习，增加学生的学习兴趣；
	1
	套

	779
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	安全体验管理系统
	1. 由安全体验管理设备、安全体验管理系统软件、安全教育分析评估系统软件组成；
2. 安全体验管理设备：
2.1 一体化设计，含触控屏及主机、定制外壳，挂壁式，内置直接读取电子学生证的读卡模块（嵌入在外壳内部，非外露、非外接读卡模块/读卡器）；
2.2 可实时显示安全体验教室的使用情况，包括教室人流信息、场馆记录等；
3. 安全体验管理平台：
3.1 可实时查询场馆人流信息、场馆的记录信息等；
3.2 可实时查询学生的体验训练信息；可查询的设备为该校主要配置设备；可查询的信息内容包括学生的训练时间、模式、难度、过关情况等；
▲3.3 在学生完成教室的体验训练后可实时打印每名学生的安全教育评估分析报告，评估报告的内容包括：学生姓名、电子学生证号、进入体验教室的次数，体验设备的名称、体验设备的时间、知识内容掌握情况等；
▲3.4 可通过安全体验管理平台浏览各种设备的使用视频，学习各种设备的使用方法，并可直接通过安全体验管理平台进行各种设备的远程维保；
3. 具有安全体验管理系统软件的著作权证书；
4. 具有安全教育分析评估系统软件的著作权证书；
	1
	套

	780
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	86寸一体机
	86寸触控一体机，用于展示各类安全基本知识、技能和案例等；
	1
	台

	781
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	782
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	宣传版画
	通过图文展板和实物等，展示各类安全教育的基本知识及相关器材设备；
	1
	套

	783
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	安全知识互动教具
	通过游戏竞赛形式，让学生了解各种必备安全知识，支持多名学生同时参加；
	1
	套

	784
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	学生教学组合教具
	1. 包含20个一体化设计多功能组合教具（木质框架），可堆叠且堆叠后不易倒塌，尺寸为360*360*360mm和280*280*280mm、安全标识标志贴、4个感应器（红外感应器，感应学生逃生时的身体高度，感应器高度为1米左右）；
2. 20个一体化设计多功能组合教具可直接作为学生凳使用；
3. 配合安全标识标志贴使用，20个多功能组合教具可作为标识认知教具使用，学生可开展消防、交通等常见标识的学习活动；
4. 将3个360mm组合教具进行堆叠后，感应器可直接吸附在凳子表面，直接作为简易烟道逃生高度判定教具，学生可开展模拟逃生通道训练，教具上的感应器自动判定学生的逃生动作高度是否正确；
	1
	套

	785
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	心肺复苏模拟系统
	1. 全身型心肺复苏电子模型，彩屏，含遥控器；
2. 执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）＆心血管急救（ECC）指南标准；
3. 功能特点：
3.1 采用8英寸彩屏显示 ：CPR操作动画显示，柱状曲线显示；
3.2 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。
3.3 模拟生命体征：急救成功后瞳孔从散大自动变为缩小，颈动脉恢复跳动；
3.4 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。
3.5 三种操作方式：可进行心肺复苏训练、模式考核和实战考核。
3.6 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。
3.7 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。
3.8 文字提示：训练和考核中全程中文文字提示。
3.9 吹气报警显示：通过黄、绿、红三种颜色显示吹气量大小；中文语音提示；液晶计数显示；吹入的潮气量过快或超大， 指示灯报警显示；
3.10 按压报警显示：通过黄、绿、红三种颜色显示吹气量大小；中文语音提示；液晶计数显示；
3.11可自行设定操作时间，以秒为单位。
3.12 间断操作失败功能：按照2020年心肺复苏操作标准，连续8秒不操作显示急救失败；
3.13 操作频率：100-120次/分。
	1
	套

	786
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	模拟灭火体验设备
	1. 含4 个模拟灭火器（定制铝合金外壳）、灭火器展示存放柜（铝型材包边，冷轧钢结构、镀锌批腻子烤漆喷漆）、模拟灭火训练系统、配置内置直接读取上海市电子学生证的读卡模块专
用附件，配合教室中已有的交互式多媒体设备使用；
2. 模拟灭火训练系统：内置不少于3 种主题场景（场景采用3D 渲染，至少包括厨房、客厅、卧室场景），交互式多媒体设备显示主题场景，学生通过使用模拟灭火器对准屏幕场景进行模拟灭火，掌握正确使用灭火器的方法；
	1
	套

	787
	五层
	公共安全教育体验教室
	多媒体
	路口交通安全通行训练系统
	1.通过模拟路口交通场景，帮助学生了解和提升路口通行的安全意识和交通法规，含红绿灯、斑马线、交互式显示终端；
2. 交互式显示终端模拟路口场景，虚拟场景中的红绿灯与配套真实红绿灯实时同步；
	1
	套

	788
	/
	/
	科学劳技器材
	积木
	木质，红、黄、蓝色各一，5cm×5cm×5cm
	36
	套

	789
	/
	/
	科学劳技器材
	三角尺
	塑料，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各一
	12
	套

	790
	/
	/
	科学劳技器材
	塑料块
	5cm×5cm×5cm
	12
	个

	791
	/
	/
	科学劳技器材
	打孔器
	不锈钢管、钢管或黄铜管制，刀口式，每组于7支，外径分别为3mm、5mm、7mm、9mm、11mm、13mm，并配一支带柄金属通扦
	2
	套

	792
	/
	/
	科学劳技器材
	橡皮锤（打诊锤）
	测膝跳反射
	48
	把

	793
	/
	/
	科学劳技器材
	沙盘
	塑料，400mm×600mm，配干沙、喷水壶、小铲子、模具，用于地形、地貌实验
	2
	套

	794
	/
	/
	科学劳技器材
	方形水槽
	透明塑料，500mm×300mm×300mm
	12
	个

	795
	/
	/
	科学劳技器材
	鸟的羽毛标本
	正羽和绒羽
	24
	套

	796
	/
	/
	科学劳技器材
	昆虫标本
	含蝉、独角仙、蝴蝶等
	12
	套

	797
	/
	/
	科学劳技器材
	植物的根标本
	含菠菜、大蒜、车前草、蒲公英等
	12
	套

	798
	/
	/
	科学劳技器材
	植物的茎标本
	含月季、薄荷、绿萝等
	12
	套

	799
	/
	/
	科学劳技器材
	植物的叶标本
	含悬铃木、红叶李、麦冬、樟、铜钱草等
	12
	套

	800
	/
	/
	科学劳技器材
	电吹风机
	1000W
	2
	个

	801
	/
	/
	科学劳技器材
	金属块
	铜、铁、铝各一，10mm×10mm×10mm
	12
	套

	802
	/
	/
	科学劳技器材
	多功能粉碎机
	电动
	1
	台

	803
	/
	/
	科学劳技器材
	牙齿模型
	8cm×6cm,可水洗，用于刷牙教学
	12
	套

	804
	/
	/
	科学劳技器材
	橡胶手套
	橡胶
	48
	副

	805
	/
	/
	科学劳技器材
	收纳工具套件
	pp环保材质，26cm×21cm×16cm三层桌面书架；15cm×12cm×9cm杂物收纳盒、10cm高笔筒等
	48
	套

	806
	/
	/
	科学劳技器材
	厨房剪刀
	食品级PP材质+不锈钢材质
	48
	把

	807
	/
	/
	科学劳技器材
	电冰箱
	对开门多功能
	1
	台

	808
	/
	/
	科学劳技器材
	造纸实验套件
	滤布：100mm-2100mm，吸水性好，1块；滤板：30cm×20cm，1块；滤盒：30cm×20cm，1个；压板：30cm×20cm，1块。
	48
	套

	809
	/
	/
	科学劳技器材
	造纸实验套件配纸
	A4纸（胶板纸）、废报纸（新闻纸）
	48
	套

	810
	/
	/
	科学劳技器材
	不锈钢方盆
	食品接触用不锈钢盆，高8.5cm外径20cm
	12
	个

	811
	/
	/
	科学劳技器材
	不锈钢蒸架
	φ19.8cm
	12
	个

	812
	/
	/
	科学劳技器材
	喷水壶
	塑料，500mL
	1
	个

	813
	/
	/
	科学劳技器材
	数码显微镜（教师用）
	1、光学系统：ICCF 无限远色差校正光学系统。
2、目镜：WF10X/20mm 大视场、高眼点、视度可调广角
目镜,WF16X 可调目镜。
3、物镜：无限远平场消色差物镜，4X/0.10，
W.D.15.5mm；10X/0.25,W.D.7.0mm；40X/0.65（弹簧），
W.D.0.71mm；100X/1.25（弹簧/油）,W.D.0.14mm。
4、镜筒：铰链式双目，30°倾斜，瞳距调节范围
55-75mm。
5、转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确。所有物
镜均保证齐焦。
6、粗微调:粗微调同轴调焦，有限位打滑装置，并有
内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿
命；调焦范围：粗调范围 22mm，微调范围 2mm/转。
0.002mm/格.
7、双光源照明：3WLED 光源，亮度可调；稳定性 10 万
小时，光衰为初始的 50%。灯的响应时间为纳秒级，
光照明亮，色度均匀，色温接近自然光。筒状触点式
光源结构，LED 3W 与卤素灯 6V/30W 双光源可任意智能
互换（无需切换开关或更换电路板），亮度连续可调，
在任何亮度下无屏闪，可满足不同色温的标本观察需
要。
8、聚光镜：NA1.25 阿贝聚光镜，带可变光栏，带插板
式的相衬、暗场附件接口；燕尾导槽燕尾配合间隙不
大于 0.04mm；齿轮齿条垂直升降。
9、载物台：钢丝传动、无齿条凸出复合式双层械移动
载物台，无凸出的棱角和齿轮，避免意外误触和伤害
手指，面积尺寸 192mmX145mm，移动范围 76x50(mm)，
最小读数值 0.1mm，载物台工作台面多元复合过渡金属
化合物硬膜涂层,涂层维氏硬度；
10、所有光学部件采用 P/b 无铅玻璃材质，符合 ROSH
的环保要求及 ISO14001 的环保认证要求；
11、高分辨率摄像系统，高清彩色芯片；1600 万像素。
USB3.0 高速输出。
12、目镜观察细胞组织、病理、寄生虫等切片时，无
明显水样波纹；从 4X 到 100X，镜下目标颜色还原正确
无明显偏色（消色差能力）；镜下观察时，目标中心
区域清晰度与边缘清晰度无明显差别（平场性）；镜
下观察时，目标边缘清晰，无模糊感（对比度）； 粗
调阻尼与微调阻尼有明显区别，定位精确，轻微晃动
机体无明显失焦现象（精密度）。
13、包装方式：便携式铝合金箱，方便收纳显微镜及
实验用品,提供实物照片证明符合技术要求。
14、目镜放大率准确度不超过±0.73%；物镜放大准确
度不超过±1.54%。
15、成像清晰圆直径：4X 时成像清晰圆直径≥17.1mm；
10X 时成像清晰圆直径≥17.2mm，40X 时成像清晰圆直
径≥18.3mm；100X 时成像清晰圆直径≥18.5mm。
16、10X 物镜景深范围内像面的偏摆≤0.04mm；
17、左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像
面光谱色一致，明暗差≤6.7%；双目系统左右系统像
面方位差≤20；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.07mm、左右内侧≤0.06mm.
18、转换器定位稳定性≤0.012mm。微调机构空回≤
0.006mm。
19、聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的
距离在 0.03－0.2（mm）之间。
20、载物台受 5N 水平方向作用力最大位移≤0.020mm；
不重复性≤0.004mm。
21、显微镜底座带智能显示器，智能显示器可以对
光的亮度、上下光源、电池电量、是否充电、物镜倍
率、LED 灯色温进行显示。
22、用机械使标本在 5mm*5mm 范围内移动时的离焦量
≤0.008m
23、带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过
9.5 度。
24、摄影、摄像视场清晰范围不小于 82.8%。
25、接口传输信号稳定，安装完成后再 2 秒内可看
到清洗的图像；可实时传输镜下图像；可以俯仰调节
角度；接口处有明显的标识。
提供符合上述检测内容的的检测报告。
	1
	台

	814
	/
	/
	科学劳技器材
	显微镜（学生用）
	连续变倍22X-105X目镜：WF15X上照明：LED1W下照明：LED1W
	15
	台

	815
	/
	/
	科学劳技器材
	旋片式真空泵
	直联式,RD-1型
	1
	台

	816
	/
	/
	科学劳技器材
	台灯
	60W，白炽灯泡，可调光
	1
	台

	817
	/
	/
	科学劳技器材
	钻孔器
	φ1mm～13mm，附钻头
	1
	台

	818
	/
	/
	科学劳技器材
	充磁器
	充磁、退磁两用
	1
	台

	819
	/
	/
	科学劳技器材
	材料盘
	300mm×250mm×30mm，塑料
	40
	个

	820
	/
	/
	科学劳技器材
	橡胶垫
	400mm×300mm×3mm
	40
	块

	821
	/
	/
	科学劳技器材
	方座支架
	1.5公斤不锈钢浇铸件，含组合支架、十字夹、金属杆等
	20
	套

	822
	/
	/
	科学劳技器材
	多功能实验支架
	含组合支架、十字夹、金属杆等
	1
	套

	823
	/
	/
	科学劳技器材
	三脚架
	不锈钢、ф80mm
	10
	个

	824
	/
	/
	科学劳技器材
	试管架
	8孔双排,塑制
	10
	个

	825
	/
	/
	科学劳技器材
	小学教学电源
	交流电压：2V～12V，每2V一档，共6档，5A；直流稳压：1.5V～12V，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档，2A，电流达到40A、8s后自动断开
	1
	台

	826
	/
	/
	科学劳技器材
	卷尺
	纤维，1500mm
	10
	把

	827
	/
	/
	科学劳技器材
	轮式测距仪
	轮周长1m，带计数器
	1
	台

	828
	/
	/
	科学劳技器材
	秒表(电子停表)
	0.01s，电子,金属壳
	12
	个

	829
	/
	/
	科学劳技器材
	秒表
	机械，0.1S带暂停
	1
	个

	830
	/
	/
	科学劳技器材
	沙漏
	30分钟
	1
	个

	831
	/
	/
	科学劳技器材
	日晷
	水平式，φ500mm
	1
	个

	832
	/
	/
	科学劳技器材
	温度计
	红液，0℃～100℃
	20
	支

	833
	/
	/
	科学劳技器材
	温度计
	水银，0℃~200℃
	1
	支

	834
	/
	/
	科学劳技器材
	灵敏电流计
	2.5级,±300μA
	10
	个

	835
	/
	/
	科学劳技器材
	圆筒测力计
	10N，单位标N和g，外壳透明
	20
	个

	836
	/
	/
	科学劳技器材
	演示测力计
	1N，2N
	2
	套

	837
	/
	/
	科学劳技器材
	金属钩码
	50g×4，200g×2
	10
	盒

	838
	/
	/
	科学劳技器材
	气象观测套件
	含风速仪、风向标、湿度计、最高最低温度计、支架
	1
	套

	839
	/
	/
	科学劳技器材
	潜水艇浮沉实验器
	用于物体沉浮条件的应用
	10
	套

	840
	/
	/
	科学劳技器材
	液体对器壁压强演示器
	比较不同深度处水的压强
	10
	个

	841
	/
	/
	科学劳技器材
	马德堡半球
	两个附有拉手的塑料半球、密封圈、三通单向阀、50毫升注射器、透明塑料管、保护链组成半球内径98毫米，吸合后承受拉力100N-500N
	1
	个

	842
	/
	/
	科学劳技器材
	机翼升力演示器
	含风扇及各种形状机翼模型，演示不同形状的机翼在空气中所受阻力
	1
	套

	843
	/
	/
	科学劳技器材
	呼吸运动模拟器（膈肌运动模拟器）
	含玻璃钟罩、带有Y型管的橡胶塞、气球、橡皮膜组成模拟呼吸运动，演示大气压作用与呼吸机理
	1
	套

	844
	/
	/
	科学劳技器材
	肺活量计
	浮筒式，附一次性吹嘴和皮管,测量人肺活量
	1
	套

	845
	/
	/
	科学劳技器材
	力与机械实验箱
	方座支架,简易天平,条形盒测力计（2.5N，5N）（2套）,砝码（1g~100g)，钩码（50g×10个），螺旋弹簧,滑轮,滑轮组，轮轴，斜面小车（含斜面板、小车、滑块等）,摆的装置，不倒翁，小帆船，水流反冲实验器，空气的反冲,反冲火箭，吸盘，两用气筒，小钢珠等
	10
	套

	846
	/
	/
	科学劳技器材
	机械传动机构实验箱(机械传动结构套件)
	组装齿轮、轮轴、涡杆、变速箱、链条、皮带等机械传动装置
	1
	套

	847
	/
	/
	科学劳技器材
	自行车拼装模型
	可以拆装，带链条传动装置
	10
	套

	848
	/
	/
	科学劳技器材
	桥梁结构套件
	含桥架底座，桥墩，桥面，线索等，含6种类型桥梁
	10
	套

	849
	/
	/
	科学劳技器材
	形状与结构套件
	由杆和连接头组成
	10
	套

	850
	/
	/
	科学劳技器材
	引桥套件
	相同高度、不同坡度、不同长度
	10
	套

	851
	/
	/
	科学劳技器材
	房屋建筑结构套件
	砖、墙、门、窗、瓦，塑料制品用于搭建房屋模型
	10
	套

	852
	/
	/
	科学劳技器材
	不倒翁（组装不倒翁材料）
	可拆装，φ8cm，研究重心和稳度的关系
	20
	件

	853
	/
	/
	科学劳技器材
	物体重心实验器
	用于找物体的重心
	10
	套

	854
	/
	/
	科学劳技器材
	反冲力实验器
	双向空气反冲，含直径150mm，高度170mm的底座，小电扇，长度165mm的旋转体，两节五号电池供电
	10
	套

	855
	/
	/
	科学劳技器材
	小车实验套件
	小车、重物、圆铅笔、橡筋、标尺
	10
	套

	856
	/
	/
	科学劳技器材
	摩擦力实验板
	含实木、橡胶、塑料、砂皮板
	10
	套

	857
	/
	/
	科学劳技器材
	风力发电机组件
	含长、短两种叶片，可调节叶片角度，有发电装置
	10
	套

	858
	/
	/
	科学劳技器材
	声学实验箱
	听诊器，多用途声学盒（2个），耳膜振动仪，噪声减少实验盒，彩色钢片琴（8键），音叉（256Hz，512Hz)，橡筋琴，小闹钟，听诊器，沙球，铜拨，铜锣，排箫，哨子（2个），碰铃，响板，双响筒，三角铁，塑料小锤，橡皮筋等
	10
	套

	859
	/
	/
	科学劳技器材
	竖笛
	6孔F调
	10
	支

	860
	/
	/
	科学劳技器材
	抽气盘(钟罩)
	附电铃，ф180mm×250m
	1
	套

	861
	/
	/
	科学劳技器材
	固体体胀演示器
	手持式，铜球，φ26mm
	10
	套

	862
	/
	/
	科学劳技器材
	金属线膨胀演示器
	电热，比较不同金属的线膨胀
	1
	套

	863
	/
	/
	科学劳技器材
	铁棒热传导实验器
	直铁棒、弯曲铁棒、金属支架、导热块
	15
	套

	864
	/
	/
	科学劳技器材
	热传导实验器
	铜、铝、锌、黄铜、铁比较不同金属的热传导快慢
	1
	套

	865
	/
	/
	科学劳技器材
	铁罐与带散热翅铁罐套件
	用于固体的散热试验
	1
	套

	866
	/
	/
	科学劳技器材
	吸盘
	φ60mm
	40
	对

	867
	/
	/
	科学劳技器材
	风的形成实验器
	演示风的形成
	1
	套

	868
	/
	/
	科学劳技器材
	静电实验箱（静电实验盒）
	含电子起电机及附件箱，演示火花放电、避雷针、静电复印、静电除尘、静电植绒、验电羽、电子风轮等实验
	1
	箱

	869
	/
	/
	科学劳技器材
	电源开关示教板
	强磁模块、一套多用、任意组合、利于探究、演示便捷(共43个模块)功能：1、磁控:利用干簧管的磁控作用控制多种负载工作2、声控:由驻极话筒、音乐IC及放大电路组成声控电路，对击掌声极为敏感3、光控:以光敏管作为传感元件用光线控制负载工作4、温控:利用热敏电阻的热敏特性控制三种负载工作
	1
	套

	870
	/
	/
	科学劳技器材
	电学实验箱
	电路板，小灯座（2个）、1号电池盒（2个），5号电池盒（2个）、单刀单掷开关（2个）、单刀双掷开关（1个），小灯座（2个），导线、小电珠（2.5V）用于电路的组成和连接
	10
	箱

	871
	/
	/
	科学劳技器材
	电路综合演示实验箱
	强磁模块、一套多用、任意组合、利于探究、演示便捷（共32个模块）功能：电路的组成、导体的串联、导体的并联、模拟交通信号灯的连接、太阳能电池的应用、电能转化为其他形式的能、二极管的单向导电性、铅笔芯的变阻作用、导体的电阻与其长度的关系等等
	1
	套

	872
	/
	/
	科学劳技器材
	演示电铃
	直流6V，演示电磁铁的应用
	1
	件

	873
	/
	/
	科学劳技器材
	磁学实验箱
	磁力线实验板，指南针（2个），彩色磁环（6个），圆柱型磁铁（100mm)（1对），条形磁铁（75mm）（1对），蹄形磁铁（81mm）（1对），磁针（翼形）（1对），磁铁小车(1对)，手摇发电机（1台）,电磁铁实验套件（1套），磁环支架，材料盒等
	10
	箱

	874
	/
	/
	科学劳技器材
	手摇交直流发电机
	输出功率2W，演示交直流发电机的基本构造与工作原理
	1
	台

	875
	/
	/
	科学劳技器材
	电流无线传输演示器
	演示无线传输电现象
	1
	套

	876
	/
	/
	科学劳技器材
	水果电池实验套件（学生用）
	含铜片、锌片、鳄鱼夹、发光二极管等
	10
	套

	877
	/
	/
	科学劳技器材
	电动小车套件
	探索包：小车包含小车底板、无线控制板、电机、车轮、万向轮及各种拓展输入输出电子模块（开关按钮、RGBLED灯、近距离传感器、温度传感器、蜂鸣器、倾斜传感器、光传感器、压力传感器、滑动变阻器）、USB充电线组等
	1
	套

	878
	/
	/
	科学劳技器材
	电动小车套件
	基础包：小车包含小车底板、无线控制板、电机、车轮、万向轮及各种拓展输入输出电子模块（开关按钮、RGBLED灯、倾斜传感器、光传感器、滑动变阻器）、USB充电线组等，不含数采终端
	1
	套

	879
	/
	/
	科学劳技器材
	智能AI机器人
	1.具有人脸识别和特定图案识别等感知功能；2.能够独立地为参赛者添加图案，能够感知符合一定规则的任何图案；3.有图形化编程，并转换为Python和JavaScript脚本语言；4.机器人具备全彩IPS屏，可供参赛队员设计并显示任意色彩图案；5.可实现第一视角实时操控；6.有实时的视频传输、文字转换等功能.二、产品参数:速度：慢速0.03m/s中速0.4m/s高速0.6m/s；电池容量：2500mAh；充电时间：约3h；运行时间：约3h-5h；摄像头参数：130万像素；视频质量：24fps720P；屏幕：2.0寸IPS屏240*320；CPU：ARMA7；存储：4GBeMMC；内存：512MBDDR3；适配器：12V2A；传感器：陀螺仪、红外；材质：ABS；支持编程语言：图形化编程：Blockly；文本编程：Python；支持软件：果小聪app；软件：1、果小聪软件用户数：10W+，支持8种语言覆盖20多个国家；2、延续Blockly的设计理念，增加Python代码编程和AI（人工智能）等功能；3、支持对果小聪机器人编程，实现人工智能效果；4、支持一键查看编程模块对应的Python代码，用Python编辑器编写代码，能够控制果小聪；5、融入谷歌深度学习功能，通过编程实现图案识别、人脸识别、颜色识别、建立深度视觉模型训练
	1
	套

	880
	/
	/
	科学劳技器材
	开源硬件（一）
	1.智能互联套件；图形化编程软件进行教学;2.磁性接口和弹针连接功能模块之间的信号线,用传感器线连接传感器模块,不需要焊;3.配有生动的使用资源,资源由浅入深,学习连接电路,有多个详尽的资源；4.主控：开源AtmelATmega328P8位单片机、与ArduinoUNO控制器模块兼容；5.编程软件：同时支持Mixly和Scratch图形化编程软件实现图形编程模块到ArduinoC语言程序的转换能编译，上传图形编程内容到开源Arduino硬件，能自动识别硬件接入COM口软件内置串口监视器：收发串口数据，查看串口传输过来的实时二进制数据；6.教材：印刷版教材分上下册，满足学生一学年24节;所有的功能模块必须是上下磁性吸附；图形化编程软件：须同时支持Mixly和Scratch软件
	1
	套

	881
	/
	/
	科学劳技器材
	开源硬件（二）
	1.智能互联套件；以及图形化编程软件进行教学，含有4个基础功能模块和16个传感器、1个红外遥控器，配合乐高以及图形化编程软件进行教学，采用磁性接口和弹针连接功能模块之间的信号线，用传感器线连接传感器模块，不需要焊接，配有生动的使用资源,资源由浅入深,学习连接电路,有多个详尽的资源；2.材质：模块外壳采用环保塑料材质，内置经过安全监测的电路板；3.结构件：兼容乐高积木；4.主控：开源AtmelATmega328P8位单片机、与ArduinoUNO控制器模块兼容；5.编程软件：同时支持Mixly和Scratch图形化编程软件实现图形编程模块到ArduinoC语言程序的转换能编译，上传图形编程内容到开源Arduino硬件，能自动识别硬件接入COM口软件内置串口监视器：收发串口数据，查看串口传输过来的实时二进制数据；图形化编程软件：须同时支持Mixly和Scratch软件
	1
	套

	882
	/
	/
	科学劳技器材
	清洁能源实验盒
	风力发电机组件（长、短两种叶片），太阳能电池板（65mm×150mm,130mm×150mm两块），氢气存储罐（4个），氢能源小车（电解水和发电二合一），电解水装置，氢燃料电池，动力小车，动力风扇，LED灯座，电池盒（3V）（2个），导线，注射器（2个），硅胶导管等
	1
	箱

	883
	/
	/
	科学劳技器材
	光学实验箱
	光学底座,光源盒,凹面镜，凸面镜，平面镜,平凸透镜(f=80mm,2个),平凸透镜(f=50mm),平凸透镜(f=100mm),平凹透镜(f=-70mm,2个),三棱镜(24mm×60mm),玻璃砖,毛玻璃屏,光栏,成像光屏,幻灯片,小孔成像实验器,视觉暂留实验器,七色转盘,万花筒，潜望镜，手电筒（LED光源、配滤色片）、光学镜片插槽,滑动光学标尺,光学镜片底座(4),成像屏盒,蜡烛底座(2个)电池盒,蜡烛,灯泡等
	1
	箱

	884
	/
	/
	科学劳技器材
	光具盘（小型）
	用于光的反射、光在水中的折射透镜的性质等实验
	10
	套

	885
	/
	/
	科学劳技器材
	日食观测卡
	95mm×95mm
	20
	套

	886
	/
	/
	科学劳技器材
	橡皮锤（打诊锤）
	测膝跳反射
	1
	把

	887
	/
	/
	科学劳技器材
	解剖器
	6件，普通手术剪（直尖头，140mm），手术刀柄，手术刀片，解剖镊（尖头，125mm），解剖镊（阔头，125mm）、解剖针
	1
	套

	888
	/
	/
	科学劳技器材
	植物趋光性实验盒
	有6个不同方向和位置的趋光孔
	10
	个

	889
	/
	/
	科学劳技器材
	种子发芽实验装置
	用于不同条件下种子萌发的对比实验
	10
	个

	890
	/
	/
	科学劳技器材
	三球仪
	演示日、地、月之间的相对运动
	1
	台

	891
	/
	/
	科学劳技器材
	植被保持水土装置
	研究植物对水土保持的作用
	1
	套

	892
	/
	/
	科学劳技器材
	水的净化实验器（水实验箱）
	方形水槽、组装小水轮，潜水艇沉浮实验器，液体内部压强实验器，U型管压强计，水的净化实验器，注射器(针筒)
	10
	套

	893
	/
	/
	科学劳技器材
	造纸工具套件
	49*39*19采用专业工程塑料，环保结实耐用，箱体无锐角含搅拌机、滤网、滚子、搅拌棒、吸水棉布、剪刀、塑料夹等
	20
	套

	894
	/
	/
	科学劳技器材
	小型编织机
	用于编制简易经纬织法布料
	20
	套

	895
	/
	/
	科学劳技器材
	沙盘
	塑料，400mm×600mm，配干沙、喷水壶、小铲子、模具，用于地形、地貌实验
	10
	套

	896
	/
	/
	科学劳技器材
	蜡模
	含12生肖动物模型，附蜡块
	20
	套

	897
	/
	/
	科学劳技器材
	机械钟
	可见机械结构
	1
	件

	898
	/
	/
	科学劳技器材
	人体结构模型实验箱
	含人的头部结构、大脑结构、躯干结构、妊盆骨结构、胃结构、眼球结构、骨骼结构、耳的结构、颅和头骨结构、肌肉结构、手结构模型
	1
	箱

	899
	/
	/
	科学劳技器材
	桃花模型
	可拆装
	1
	件

	900
	/
	/
	科学劳技器材
	司南模型
	铜质,展示和演示世界上最早的指南针
	1
	件

	901
	/
	/
	科学劳技器材
	鱼标本
	全透明树脂密封，各脏器有标号
	1
	件

	902
	/
	/
	科学劳技器材
	鱼鳞标本
	含鲫鱼、青鱼、鲤鱼、草鱼、黑鱼、鳊鱼等六种鱼鳞
	1
	件

	903
	/
	/
	科学劳技器材
	鸟标本
	4种不同鸟类的标本
	1
	套

	904
	/
	/
	科学劳技器材
	鸟的羽毛标本
	正羽和绒羽
	1
	套

	905
	/
	/
	科学劳技器材
	标本实验箱
	蜜蜂生活史标本，昆虫（六种益虫）标本，昆虫（六种害虫）标本，蛙发育顺序标本，菜粉蝶生活史标本，植物的叶标本（12种），种子标本（10种），金属及合金标本（8种）、土壤标本（6种）、岩石标本（10种）、放大镜
	1
	箱

	906
	/
	/
	科学劳技器材
	材料标本实验箱
	含岩石标本盒、矿物标本盒、金属及合金标本、织物标本、纸标本、形状记忆合金（弹簧、星形）
	1
	箱

	907
	/
	/
	科学劳技器材
	植物的根标本
	8种，含葱、芹菜、菠菜、胡萝卜、水稻、红薯、玉米、大豆等,塑封
	1
	套

	908
	/
	/
	科学劳技器材
	种子标本
	10种，含大麦、小麦、稻谷、玉米、黄豆、蚕豆、绿豆、赤豆、花生、芝麻等
	1
	套

	909
	/
	/
	科学劳技器材
	植物种子传播方式标本
	动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播,必含苍耳、槐树、蒲公英
	1
	套

	910
	/
	/
	科学劳技器材
	非种子繁殖植物标本（孢子植物标本）
	含厥类、藻类、地衣
	1
	套

	911
	/
	/
	科学劳技器材
	植物根尖纵切
	玻片
	1
	片

	912
	/
	/
	科学劳技器材
	木本双子叶植物茎横切
	玻片
	1
	片

	913
	/
	/
	科学劳技器材
	草本植物茎横切
	玻片
	1
	片

	914
	/
	/
	科学劳技器材
	蚕豆叶下表皮装片
	示气孔
	1
	片

	915
	/
	/
	科学劳技器材
	洋葱表皮装片
	玻片
	1
	片

	916
	/
	/
	科学劳技器材
	双子叶植物茎横切
	南瓜
	1
	片

	917
	/
	/
	科学劳技器材
	青霉装片
	玻片
	1
	片

	918
	/
	/
	科学劳技器材
	动物表皮细胞装片
	玻片
	1
	片

	919
	/
	/
	科学劳技器材
	蛙卵细胞切片
	玻片
	1
	片

	920
	/
	/
	科学劳技器材
	口腔上皮细胞装片（口腔粘膜）
	玻片
	1
	片

	921
	/
	/
	科学劳技器材
	人血涂片
	玻片
	1
	片

	922
	/
	/
	科学劳技器材
	骨骼肌纵横切片
	玻片
	1
	片

	923
	/
	/
	科学劳技器材
	运动神经元装片
	玻片
	1
	片

	924
	/
	/
	科学劳技器材
	切片盒
	25片
	1
	只

	925
	/
	/
	科学劳技器材
	切片盒
	50片
	1
	只

	926
	/
	/
	科学劳技器材
	切片盒
	100片
	1
	只

	927
	/
	/
	科学劳技器材
	玻璃钟罩
	φ180mm×250mm，用于植物的光合作用，采用高白料制成，磨砂面均匀，壁厚约3mm
	1
	个

	928
	/
	/
	科学劳技器材
	试管夹
	木制
	25
	个

	929
	/
	/
	科学劳技器材
	陶土网
	DF-00143,L=150mm
	25
	个

	930
	/
	/
	科学劳技器材
	橡胶塞
	5#～20#
	1
	千克

	931
	/
	/
	科学劳技器材
	乳胶管
	φ6mm、φ8mm，每种5m
	1
	套

	932
	/
	/
	科学劳技器材
	台虎钳
	钳口宽150mm
	1
	台

	933
	/
	/
	科学劳技器材
	木工框锯（木工锯）
	300mm
	1
	把

	934
	/
	/
	科学劳技器材
	手锯架(手工锯)
	锯条长150mm，附钢丝锯、锯条各2根,两用
	40
	把

	935
	/
	/
	科学劳技器材
	C型夹
	75mm
	40
	个

	936
	/
	/
	科学劳技器材
	喷雾器
	压力式，500mL
	1
	台

	937
	/
	/
	科学劳技器材
	花边剪刀
	5种花边一套
	10
	套

	938
	/
	/
	科学劳技器材
	榨汁器
	塑料，榨制蔬果汁
	20
	个

	939
	/
	/
	科学劳技器材
	种植工具
	铲子、水壶等
	10
	套

	940
	/
	/
	科学劳技器材
	电吹风机
	1000W
	5
	个

	941
	/
	/
	科学劳技器材
	刻刀
	塑料
	40
	把

	942
	/
	/
	科学劳技器材
	胡桃夹
	金属
	1
	把

	943
	/
	/
	科学劳技器材
	开瓶器
	多功能金属
	1
	个

	944
	/
	/
	科学劳技器材
	订书机
	12号
	1
	个

	945
	/
	/
	科学劳技器材
	动物饲养箱
	300mm×200mm×150mm
	10
	个

	946
	/
	/
	科学劳技器材
	工具箱（教师用）
	世达，三翻斗塑料工具箱17"×1个，可调节锯弓10"/12"×1把，12"双金属柔性锯条24齿×10根，橡塑柄推钮美工刀8节18x100MM×1把，木柄钳工锤300克×1把，钢丝钳8"×1把，尖嘴钳6"×1把，20瓦/130瓦快速升温双功率电烙铁×1个，T系列十字形螺丝批#0x75MM×1把，A系列十字形螺丝批#2x150MM×1把，A系列一字形螺丝批3.2x75MM×1把，A系列一字形螺丝批6x150MM×1把，10件套什锦锉4x160MM×1套，双色柄多用剪8"×1把，钢直尺300MM×1把，带频率测量掌上型万用表×1个，样冲×1套，A系列十字形螺丝批#1x75MM×1把，A系列一字形螺丝批5x75MM×1把，特尖头长镊子135MM×1把，钢直尺150MM×1把，墩型钣金衬铁×1个，木柄羊角锤0.5磅×1把，木锉套装8"×1套
	1
	个

	947
	/
	/
	科学劳技器材
	天文望远镜
	主镜口径：70mm，焦距：700mm，脚架：TP4摄影脚架
	1
	台

	948
	/
	/
	科学劳技器材
	中国政区地图
	全开，彩色，覆膜
	1
	幅

	949
	/
	/
	科学劳技器材
	中国地形地图
	全开，彩色，覆膜
	1
	幅

	950
	/
	/
	科学劳技器材
	小学科学安全操作挂图
	挂图（图片）铜版纸，对开，25幅，彩色图
	1
	套

	951
	/
	/
	科学劳技器材
	小学科学生命世界教学挂图
	挂图（图片）
	1
	套

	952
	/
	/
	科学劳技器材
	小学科学生命世界教学挂图
	挂图（图片）
	1
	套

	953
	/
	/
	科学劳技器材
	小学科学物质世界教学挂图
	挂图（图片）铜版纸，对开，22幅，彩色图
	1
	套

	954
	/
	/
	科学劳技器材
	小学科学地球与宇宙教学挂图
	挂图（图片）铜版纸，对开，24幅，彩色图
	1
	套

	955
	/
	/
	科学劳技器材
	科学史挂图
	挂图（图片）
	1
	套

	956
	/
	/
	科学劳技器材
	造物粒子套件
	套件包含四种模块类型，输入、输出、功能及电源模块；·无需编程，通过三种基本逻辑模块”与”、”或”、”非”建立逻辑思维，即插即用；·可以学习相关传感器及电路知识；·多结构连接，可通过磁吸、乐高积木、螺丝、魔术贴等方式固定也可以与木、纸等身边常见材料结合；·帮助学生锻炼逻辑思维能力，为编程学习奠定基础；创作出创意互动作品，提高创造力，培养动手能力技术参数：·套件使用糖果色区分不同类型模块；·材质：模块外壳采用玩具级别ABS材质；·连接方式：采用开源硬件标准通用的Ph2.03Pin接口，可以防反插；·无需软件编程角度传感器*1；蓝色按钮模块*2；红色按钮模块*2；黄色按钮模块*2；自锁开关*1；环境光传感器*1；水分传感器*1；火焰传感器*1；触摸传感器*1；声音传感器*1；温度传感器*1；空气湿度传感器*1；电导开关*1；运动传感器*1；红色小灯模块*2；绿色小灯模块*2；蓝色小灯模块*2；灯带模块*1；蜂鸣器模块*1；风扇模块*1；录音模块*1；方形小喇叭*1；OLED显示屏模块*1；电机模块*1；电机*1；舵机模块*1；舵机*1；“逻辑与”模块*3；“逻辑或”模块*3；“逻辑非”模块*3；分支模块*6；持续模块*2；阈值模块*2；3IO电源主板*2；1IO电源主板；M3一字十字两用螺丝刀*1；红色滑翔机正桨*1；三角扇叶白色*1；卡格尔充电宝*1； MicroUSB线*2
	18
	套

	957
	/
	/
	科学劳技器材
	造物粒子编程入门套件
	套件使用糖果色区分不同类型模块；·材质：模块外壳采用玩具级别ABS材质；·连接方式：采用开源硬件标准通用的Ph2.03Pin接口，可以防反插；·主控板：32位ARMCortexM0芯片，板载5x5可编程LED点阵、按键、加速度计、电子罗盘、温度计、蓝牙等功能；·扩展板：含板载3.5mm耳机接口,音量调节旋钮，外接供电口（可控制电源系统）·micro:bit开发板*1micro:bit扩展板*1按钮模块*1LED小灯模块*1声音传感器*1旋钮模块*1运动传感器*1RGB灯带*1微型金属舵机*1风扇模块*1MicroUSB数据线*1硅胶导线（长）*4硅胶导线（中）*4硅胶导线（短）*4快速入门项目卡*4·可支持编程软件：Scratch3.0、Mixly、mind+等图形化编程软件、JavaScript、Python等代码式编程软件；·支持Windows，macOS等平台
	18
	套

	958
	/
	/
	科学劳技器材
	造物粒子创造力套件
	技术性能：·套件使用糖果色区分不同类型模块；材质：模块外壳采用玩具级别ABS材质；连接方式：采用开源硬件标准通用的Ph2.03Pin接口，可以防反插；·无需软件编程源模块：具有3通道信号输入输出·输入设备：角度传感器，蓝色按钮模块，红色按钮模块，黄色按钮模块，环境光传感器，水分传感器，火焰传感器，触摸传感器，声音传感器，温度传感器，运动传感器；·输出设备：红色小灯模块，绿色小灯模块，蓝色小灯模块，蜂鸣器模块，风扇，·功能设备：“与”模块，“或”模块，“非”模块，阈值模块，分支模块，持续模块；·配件：microUSB线，传感器连接线，电池盒，螺丝包，魔术贴若干
	18
	套

	959
	/
	/
	科学劳技器材
	造物粒子套装
	技术参数：·套件使用糖果色区分不同类型模块；·材质：模块外壳采用玩具级别ABS材质；·连接方式：采用开源硬件标准通用的Ph2.03Pin接口，可以防反插；·无需软件编程电源模块：具有两种类型，1通道和3通道信号输入输出·输入设备：角度传感器，蓝色按钮模块，红色按钮模块，黄色按钮模块，自锁开关，环境光传感器，水分传感器，火焰传感器，触摸传感器，声音传感器，温度传感器，空气湿度传感器，电导开关，运动传感器；·输出设备：红色小灯模块，绿色小灯模块，蓝色小灯模块，灯带模块，蜂鸣器模块，风扇，录音模块，方形小喇叭，OLED显示屏模块，电机控制模块，电机，舵机控制模块，舵机·功能设备：“与”模块，“或”模块，“非”模块，阈值模块，分支模块，持续模块；·配件：microUSB线，传感器连接线，电池盒，螺丝包，魔术贴若干
	18
	套

	960
	/
	/
	科学劳技器材
	彩虹系列特长球头内六角扳手1.5MM
	规格1.5MM，长边长度L91.5MM，短边长度A15.5MM，彩色护套，快速辨识产品，耐油防滑。特殊表面处理，确保尺寸精度。球头功能端可倾斜使用。
	10
	只

	961
	/
	/
	科学劳技器材
	彩虹系列特长球头内六角扳手2MM
	规格2MM，长边长度L102MM，短边长度A18MM，彩色护套，快速辨识产品，耐油防滑。特殊表面处理，确保尺寸精度。球头功能端可倾斜使用。
	10
	只

	962
	/
	/
	科学劳技器材
	彩虹系列特长球头内六角扳手2.5MM
	规格2.5MM，长边长度L114.5MM，短边长度A20.5MM，彩色护套，快速辨识产品，耐油防滑。特殊表面处理，确保尺寸精度。球头功能端可倾斜使用。
	10
	只

	963
	/
	/
	科学劳技器材
	彩虹系列特长球头内六角扳手3MM
	规格3MM，长边长度L129MM,短边长度A23MM，彩色护套，快速辨识产品，耐油防滑。特殊表面处理，确保尺寸精度。球头功能端可倾斜使用。
	10
	只

	964
	/
	/
	科学劳技器材
	彩虹系列特长球头内六角扳手4MM
	规格4MM，长边长度L144MM，短边长度A29MM，彩色护套，快速辨识产品，耐油防滑。特殊表面处理，确保尺寸精度。球头功能端可倾斜使用。
	10
	只

	965
	/
	/
	科学劳技器材
	T型内六角扳手2MM
	规格（2MM）L1（100MM）L2（13MM）
	10
	只

	966
	/
	/
	科学劳技器材
	T型内六角扳手2.5MM
	规格（2.5MM）L1（100MM）L2（13MM）
	10
	只

	967
	/
	/
	科学劳技器材
	T型内六角扳手3MM
	规格（3MM）L1（100MM）L2（13MM）
	10
	只

	968
	/
	/
	科学劳技器材
	T型内六角扳手4MM
	规格（4MM）L1（150MM）L2（13MM）
	10
	只

	969
	/
	/
	科学劳技器材
	T型内六角扳手5MM
	规格（5MM）L1（150MM）L2（17MM）
	10
	只

	970
	/
	/
	科学劳技器材
	一字微型螺丝批1.0x40MM
	规格1.0x40MM，刀杆采用S2合金钢，经精密加工及热处理，扭力、硬度均达最佳，刀头发黑处理。
	10
	只

	971
	/
	/
	科学劳技器材
	一字微型螺丝批1.4x50MM
	规格1.4x50MM，刀杆采用S2合金钢，经精密加工及热处理，扭力、硬度均达最佳，刀头发黑处理。
	10
	只

	972
	/
	/
	科学劳技器材
	一字微型螺丝批2.0x75MM
	规格2.0x75MM，刀杆采用S2合金钢，经精密加工及热处理，扭力、硬度均达最佳，刀头发黑处理。
	10
	只

	973
	/
	/
	科学劳技器材
	十字微型螺丝批#0x75MM
	规格#0x75MM，刀杆采用S2合金钢，经精密加工及热处理，扭力、硬度均达最佳，刀头发黑处理。
	10
	只

	974
	/
	/
	科学劳技器材
	6.3MM系列6角套筒4MM
	规格（4MM） A（11.8MM） B（6.7MM） C（24.5MM）D（3.4MM）E（8MM）F（10MM）
	10
	只

	975
	/
	/
	科学劳技器材
	6.3MM系列6角套筒5MM
	规格（5MM） A（11.8MM） B（8MM） C（24.5MM） D（4MM） E（8MM） F（10MM）
	10
	只

	976
	/
	/
	科学劳技器材
	6.3MM系列6角套筒6MM
	规格（6MM） A（11.8MM） B（9.2MM） C（24.5MM） D（4MM） E（9MM） F（10MM）
	10
	只

	977
	/
	/
	科学劳技器材
	6.3MM系列6角套筒7MM
	规格（7MM） A（11.8MM） B（10.7MM） C（24.5MM） D（5.6MM） E（9.5MM） F（10MM）
	10
	只

	978
	/
	/
	科学劳技器材
	6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手5"
	长度L（147MM） W（25.5MM） H（22.3MM）
	10
	个

	979
	/
	/
	科学劳技器材
	全抛光两用快扳5.5MM
	规格（5.5MM） A（5MM） B（15MM） C（6.5MM） D（17.8MM） 长度L（126MM）
	10
	个

	980
	/
	/
	科学劳技器材
	全抛光两用快扳7MM(教师用）
	规格（7MM） A（5MM） B（17MM） C（6.5MM） D（17.8MM） 长度L（133MM）
	10
	个

	981
	/
	/
	科学劳技器材
	电工剪138MM
	总长度：138MM；刀刃长度：42MM，刃口剪切力可达13-16AWG线材轻松剪断，缺口可轻松剥线到20-23AWG，手柄孔内长40MM，内宽21MM
	10
	把

	982
	/
	/
	科学劳技器材
	17件锉刀组套(教师用）
	1件中齿平锉8"1件中齿半圆锉8"1件中齿三角锉8"1件中齿圆锉8"2件尖头扁锉3x140MM2件平头扁锉3x140MM2件尖头半圆锉3x140MM2件尖头等边三角锉3x140MM2件尖头圆锉3x140MM2件尖头方锉3x140MM1件钢丝刷150MM
	2
	套

	983
	/
	/
	科学劳技器材
	铝合金重型美工刀18x100MM(教师用）
	规格（MM）18x100，刀身采用铝合金材料，外部包覆TPR，手感舒适
	10
	把

	984
	/
	/
	科学劳技器材
	重型铝合金锯弓6"(教师用）
	铝合金手柄采用TPR和ABS相结合，防滑、降震，手感舒适适配12"锯条可45°和90°安装切割12"锯弓内含1支93407双金属柔性锯条6"锯弓适配93411锯条
	2
	把

	985
	/
	/
	科学劳技器材
	钢管柄无反弹安装锤30MM
	规格锤头直径（30MM） L（280MM） 重量（480g）
	10
	只

	986
	/
	/
	科学劳技器材
	凯隆系列钢卷尺5Mx19MM
	规格：5Mx19MM
	10
	个

	987
	/
	/
	科学劳技器材
	电子剪切钳4"
	规格 4"最大剪切能力（MM）铜丝Ø1.8
	10
	把

	988
	/
	/
	科学劳技器材
	万用剥线钳6.5"
	规格：全长6.5"，剥线范围：截面积0.5-6.0MM2的单股电线或排线
	10
	把

	989
	/
	/
	科学劳技器材
	省力型迷你尖嘴钳5.5"
	规格 5.5"最大剪切能力（MM）铜丝Ø1.5，铁丝Ø1.5，钢丝Ø1.2
	10
	把

	990
	/
	/
	科学劳技器材
	省力型钢丝钳6"
	规格 6"最大剪切能力（MM）铜丝Ø2.2，铁丝Ø2.0，钢丝Ø1.8
	10
	把

	991
	/
	/
	科学劳技器材
	绝缘电工胶带
	厚度（0.15MM 长度（10M） L（71MM） 颜色：红色
	10
	卷

	992
	/
	/
	科学劳技器材
	打滑螺栓拆卸钳7"
	规格 7"夹持能力M2-M6
	10
	把

	993
	/
	/
	科学劳技器材
	德式轴用曲口卡簧钳5"
	规格 5"全长125(MM) 尖端直径Ø1.3（MM） 尖端长度Ｌ2.0（MM） 适用卡簧范围D10-22（MM）
	10
	把

	994
	/
	/
	科学劳技器材
	德式轴用直口卡簧钳5"
	规格 5"全长125(MM) 尖端直径Ø1.3（MM） 尖端长度Ｌ2.0（MM） 适用卡簧范围D10-22（MM）
	10
	把

	995
	/
	/
	科学劳技器材
	宽头镊子120MM
	全长(MM)120
	10
	只

	996
	/
	/
	科学劳技器材
	智能双灯测电笔
	外尺寸长(CM) 13.8外尺寸宽(CM) 1.8外尺寸高(CM) 2.1净重（KG） 0.03
	10
	只

	997
	/
	/
	科学劳技器材
	全铝手动吸锡器(教师用）
	吸力强劲快速有效去除焊锡迅速分离连接件优质的PTFE三吸嘴，耐高温，耐溶剂性能优良
	2
	只

	998
	/
	/
	科学劳技器材
	31件套6.3系列电动旋具头组套(教师用）
	规格：6件6.3MM系列25MM长六角旋具头(3，4，5，6，7，8MM)7件6.3MM系列25MM长花形旋具头(T8，T10，T15，T20，T25，T30，T40)4件6.3MM系列25MM长一字旋具头(4，5.5，6，6.5MM)4件6.3MM系列25MM长十字旋具头(#0，#1，#2，#3)6件6.3MM系列25MM长中孔花形旋具头(TT10，TT15，TT20，TT25，TT30，TT40)3件6.3MM系列25MM长米字旋具头(PZ#1，PZ#2，PZ#3)1件6.3MM系列60MM长磁性旋具头接杆
	2
	盒

	999
	/
	/
	科学劳技器材
	10件套高速钢全磨制镀钛麻花钻2.0MM(教师用）
	规格MM 2.0L1（MM） 24L2（MM） 49
	2
	只

	1000
	/
	/
	科学劳技器材
	10件套高速钢全磨制镀钛麻花钻2.5MM(教师用）
	规格MM 2.5L1（MM） 30L2（MM） 57
	2
	只

	1001
	/
	/
	科学劳技器材
	10件套高速钢全磨制黑金麻花钻3.0MM(教师用）
	规格MM 3.0L1（MM） 33L2（MM） 61
	2
	只

	1002
	/
	/
	科学劳技器材
	10件套高速钢全磨制黑金麻花钻3.5MM(教师用）
	规格MM 3.5L1（MM） 39L2（MM） 70
	2
	只

	1003
	/
	/
	科学劳技器材
	10件套高速钢全磨制黑金麻花钻4.0MM(教师用）
	规格MM 4.0L1（MM） 43L2（MM） 75
	2
	只

	1004
	/
	/
	科学劳技器材
	10件套高速钢全磨制黑金麻花钻4.5MM(教师用）
	规格MM 4.5L1（MM） 47L2（MM） 80
	2
	只

	1005
	/
	/
	科学劳技器材
	防割丁腈磨砂掌浸手套8"
	样式 手掌浸胶衬里材料 高强度玻璃纤维包覆涤纶和氨纶涂层材料 磨砂丁腈袖口样式 弹性针织袖口颜色 黑色尺寸 8长度（MM） 225
	48
	双

	1006
	/
	/
	科学劳技器材
	40W热熔胶枪
	外壳再生PA6+15%GF波纤材料，电热丝发热芯，散热孔防烫设计，安全可靠，适合胶棒直径φ7-7.2
	40
	只

	1007
	/
	/
	科学劳技器材
	防静电弯头镊子130MM
	采用高级耐酸防磁的高级不锈钢制造，弹性好，头部采用防静电材料制作，可用于防静电工作场合，适用于夹持有防静电要求的电子元件、零件等，本品属易耗品，不属于世达终身保用范围
	10
	只

	1008
	/
	/
	科学劳技器材
	T系列十字形螺丝批#3x150MM
	S2材质，整体淬火处理
	10
	只

	1009
	/
	/
	科学劳技器材
	T系列一字形螺丝批3x75MM
	S2材质，整体淬火处理
	10
	只

	1010
	/
	/
	科学劳技器材
	二抽屉金属工具箱20"
	三层空间收纳存储工具，单抽屉承重3KG，采用加强型滚珠滑轨，在承受额定载荷时也能轻松顺畅开合，采用优质冷轧钢板，防锈能力强，使用寿命更长，采用先进静电喷涂工艺，漆面不易划伤，美观大方，金属箱六色可选，采用加强型舒适把手，可内置SATA世达成套工具托，高效便携
	10
	只

	1011
	/
	/
	科学劳技器材
	木柄白胶锤1磅
	长度315mm
	10
	把

	1012
	/
	/
	科学劳技器材
	G系列斜口钳6"
	G系列斜口钳6"
	10
	只

	1013
	/
	/
	科学劳技器材
	G系列三色柄十字形螺丝批#3x150MM
	刀杆由高性能铬钒钼合金钢制成，硬度和韧性佳，更耐用，寿命更长
	10
	只

	1014
	/
	/
	科学劳技器材
	G系列三色柄一字形螺丝批5x100MM
	刀杆由高性能铬钒钼合金钢制成，硬度和韧性佳，更耐用，寿命更长
	10
	只

	1015
	/
	/
	科学劳技器材
	1级精度卷尺5x19MM
	精度高，达到JIS1级精度，双面印刷，正反面读数都方便
	10
	只

	1016
	/
	/
	科学劳技器材
	一字微型螺丝批3.0x75MM
	刀杆采用S2合金钢，经精密加工及热处理，扭力、硬度均达最佳，刀头发黑处理
	10
	只

	1017
	/
	/
	科学劳技器材
	斜嘴钳5"
	斜嘴钳5"
	10
	只

	1018
	/
	/
	科学劳技器材
	铝柄钢角尺200MM
	产品采用不锈钢材料制造，清晰耐磨
	10
	只

	1019
	/
	/
	科学劳技器材
	电冰箱
	对开门多功能
	1
	台

	1020
	/
	/
	科学劳技器材
	数据采集器
	显示屏尺寸：不小于 7 寸触控屏；
处理器：处理器主频不小于 1.5GHz；
数据传输方式：1.Wi-Fi 连接；
 2.蓝牙连接；
数据采集速率：不小于 80,000 样本/秒；
数据分辨率：不小于 12bit；
内置声音传感器；
内置分析软件
尺寸：≦130x200x50mm；
重量：≦600 g；
传感器接口：≧5 个；
USB 接口：≧1 个；
内存：≧500MB；
可扩展闪存；
电源：可充电电池，充电器。
	10
	套

	1021
	/
	/
	科学劳技器材
	配套实验软件
	设备自动识别,强大数据显示和分析功能
	1
	套

	1022
	/
	/
	科学劳技器材
	无线力传感器
	力范围：±50N，加速度范围：±156.8m/s²，陀螺仪范围：±34.9rad/s，无需数据采集器
	10
	2个/套

	1023
	/
	/
	科学劳技器材
	无线位移传感器
	测量范围：运动：0.25m到3.5m，小车：0.15m到3.5m，分辨率：1mm，精度：2mm，无需数据采集器
	10
	套

	1024
	/
	/
	科学劳技器材
	无线光电门传感器
	门宽：77.5mm，内置光闸间隔：20mm，无需数据采集器
	10
	2个/套

	1025
	/
	/
	科学劳技器材
	无线不锈钢温度传感器
	温度范围：-40到125°C，精度：±0.25℃，无需数据采集器
	10
	个

	1026
	/
	/
	科学劳技器材
	无线气体压强传感器
	数据传输方式：无线及有线两种传输模式；
测量范围：0 至 400 kPa；
测量精度：±3kPa；
分辨率：≦0.05kPa；
最大采样速率：不小于 50 样本/秒；
数据传输范围：≧25m；
电池：≧300mA 锂电池，可充电；
提供 USB 数据传输接口不低于 USB2.0。
提供符合上述检测内容的的检测报告。
	10
	只

	1027
	/
	/
	科学劳技器材
	无线声级传感器
	麦克风频率范围：100到15,000Hz，声级范围：55-110dB，声级精度：±3dB，无需数据采集器
	10
	套

	1028
	/
	/
	科学劳技器材
	无线磁感应强度传感器
	测量范围：±5mT和±130mT，分辨率：0.00015mT（±5mT范围时），0.1mT（±130mT范围时）无需数据采集器
	10
	套

	1029
	/
	/
	科学劳技器材
	无线电流传感器
	测量范围:±1A和±0.1A，无需数据采集器
	10
	个

	1030
	/
	/
	科学劳技器材
	无线电压传感器
	测量范围：20V，无需数据采集器
	10
	个

	1031
	/
	/
	科学劳技器材
	无线PH值传感器
	pH范围：0-14，典型精度：±0.2PH，分辨率：0.01PH，无需数据采集器
	10
	个

	1032
	/
	/
	科学劳技器材
	无线氧气传感器
	数据传输方式：无线及有线两种传输模式；
测量参数：氧气、温度；
氧气传感器
测量范围：浓度 0-100% 或 0–1000 ppt；
测量精度（标准大气压下）：氧气体积的±1%；
分辨率：不大于 0.02%；
响应时间：15 秒内达到最终读数的 90%；
压强范围：0.5atm - 1.5atm；
气体采样模式：扩散
温度传感器：
类型：热敏电阻；
精度：±0.5°C；
分辨率：≦0.1°C；
数据传输范围：≧25m；
电池：≧500mA 锂电池；
提供 USB 数据传输接口不低于 USB2.0。
提供采样器皿。
提供符合上述检测内容的的检测报告。
	10
	个

	1033
	/
	/
	科学劳技器材
	无线光学溶解氧传感器
	数据传输方式：无线及有线两种传输模式；
测量模式：mg/L、百分比双模式；
测量范围：（mg/L）：0 到 20 mg/L；
 （%）：0-300%；
测量精度（mg/L）：±0.2mg/L（低于 10mg/L 时）；
 ±0.4mg/L（高于 10mg/L 时）；
 （%）：±2%（低于 100%时）；
 ±5%（高于 100%时）；
样本流速：无要求；
数据传输范围：≧25m；
电池：≧500mA 锂电池；
提供 USB 数据传输接口不低于 USB2.0；
提供符合上述检测内容的的检测报告。
	10
	个

	1034
	/
	/
	科学劳技器材
	无线二氧化碳传感器
	数据传输方式：无线及有线两种传输模式；
测量参数：二氧化碳、温度、相对湿度；
二氧化碳传感器：
测量范围：0-100000 ppm；
精度（不小于）：0 到 1,000 ppm: ±100 ppm
 1,000 到 10,000 ppm: 读数的±5% 
+ 100 ppm
 10,000 ppm 到 50,000 ppm: 读数的
±10%
 50,000 到 100,000 ppm: 读数的±
15%；
分辨率：≦1ppm；
预热时间：≦200 秒；
气体采样模式：扩散；
温度传感器：
精度：±1°C；
分辨率：≦0.1°C；
相对湿度传感器：
范围：（非凝结状态）0 到 100%；
精度：±5%；
分辨率：≦0.1%；
数据传输范围：≧25m；
电池：≧500mA 锂电池；
提供 USB 数据传输接口。
提供采样器皿。
提供符合上述检测内容的的检测报告。
	10
	个

	1035
	/
	/
	科学劳技器材
	无线电导率传感器
	范围：0到20,000uS/cm（0至10000mg/LTDS），分辨率：0.01uS/cm，无需数据采集器
	10
	个

	1036
	/
	/
	科学劳技器材
	无线心电图传感器
	范围：±200mV，分辨率：24μV，心率计算：样本窗口：6秒，间隔：1秒，无需数据采集器
	10
	个

	1037
	/
	/
	科学劳技器材
	电池盒
	1号电池盒，4节/组，可串可并
	10
	组

	1038
	/
	/
	科学劳技器材
	工作垫板
	高密度板，400mm×300mm×10mm
	80
	块

	1039
	/
	/
	科学劳技器材
	金属直尺（钢直尺）
	300mm
	40
	把

	1040
	/
	/
	科学劳技器材
	剥线钳
	140mm
	20
	把

	1041
	/
	/
	科学劳技器材
	尖嘴钳
	160mm
	20
	把

	1042
	/
	/
	科学劳技器材
	尖嘴钳
	125mm
	20
	把

	1043
	/
	/
	科学劳技器材
	圆口钳
	140mm
	20
	把

	1044
	/
	/
	科学劳技器材
	斜口钳
	115mm，带防滑手柄
	20
	把

	1045
	/
	/
	科学劳技器材
	螺丝刀
	φ3mm×50mm，一字、十字各一
	40
	套

	1046
	/
	/
	科学劳技器材
	手电钻
	φ6mm和φ8mm各一，配钻头，充电式，二级电源
	20
	把

	1047
	/
	/
	科学劳技器材
	铁砧
	ф30mm
	10
	个

	1048
	/
	/
	科学劳技器材
	美工刀
	田岛牌(小号)，刀片能锁定
	40
	把

	1049
	/
	/
	科学劳技器材
	美工刀
	田岛牌(中号)，刀片能锁定
	1
	把

	1050
	/
	/
	科学劳技器材
	花边剪刀
	8种花边一套
	5
	套

	1051
	/
	/
	科学劳技器材
	电烙铁
	内热式，20W，附架、焊锡丝
	48
	套

	1052
	/
	/
	科学劳技器材
	多用电表
	指针式，47型
	5
	个

	1053
	/
	/
	科学劳技器材
	40W热熔胶枪
	外壳再生PA6+15%GF波纤材料，电热丝发热芯，散热孔防烫设计，安全可靠，适合胶棒直径φ7-7.2
	50
	只

	1054
	/
	/
	科学劳技器材
	打孔器
	4件，附夹板及刮刀
	2
	套

	1055
	/
	/
	科学劳技器材
	仪器车
	680×460×820mm,双层不锈钢拆卸式
	2
	辆

	1056
	/
	/
	科学劳技器材
	空气消毒净化器
	1. 设备尺寸：长360mm*360mm*550mm（±10%），方便移动；医用级专业消毒，采用紫外线循环风动静二态消毒（可在有人环境内使用），紫外线可单独开启或关闭；
2. 设备采用双侧进风，循环风量高，洁净空气量CADR值≥700m³/h；
3. 低噪音，不影响教学，设备运行时的声功率级dB(A)≤50；
4. 设备的显示屏有滤芯寿命和滤芯更换提醒；
5. 除消毒杀菌外，设备可快速净化空气中的甲醛、PM2.5、TVOC等；
6. 设备上的显示屏可实时显示当前不同的空气质量，包括PM2.5和TVOC；
★7.设备已在全国消毒产品网上备案信息服务平台上（https://credit.jdzx.net.cn）进行消毒产品备案；（提供该消毒产品在全国消毒产品网上备案信息服务平台上（https://credit.jdzx.net.cn）网上备案截图予以佐证）
	1
	台

	1057
	/
	/
	科学劳技器材
	两用吸尘器
	大功率
	3
	台

	1058
	/
	/
	科学劳技器材
	小型3D打印机
	成型尺寸：180 × 180 × 180
结构：悬臂式，全金属框架，机身小巧（347×315×365 mm），净重约 5.5 kg
喷嘴 / 热端：0.4 mm 不锈钢喷嘴（可选 0.2/0.6/0.8 mm），全金属热端，最高 300℃
热床：PEI 磁吸平台，最高 80℃
打印速度：最高 500 mm/s，加速度 10,000 mm/s²
耗材：1.75 mm；支持 PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PC、PA 等
校准：六重自动校准（调平、Z 校准、共振、喷嘴压力等）
控制：2.4 寸触摸屏 + Wi‑Fi + APP / 电脑端控制；内置 1080P 监控摄像头
特色：主动流量补偿、闭环冷却、断电续打、断料检测、皮带张力自动校准
噪音：＜48 dB，安静打印
	12
	台

	1059
	/
	/
	科学劳技器材
	小型多色3D打印机
	成型尺寸：270 × 270 × 270 mm
结构：CoreXY，碳纤维 X 轴，机身 584×499×730 mm，净重18.2 kg
喷嘴 / 热端：0.4 mm 不锈钢喷嘴（可选），最高300℃，最大流量 32 mm³/s
热床：PEI 柔性钢片，最高100℃
打印速度：最高500 mm/s，加速度20,000 mm/s²
耗材：1.75 mm；标配 PLA/PETG/TPU/PVA，加顶盖可打 ABS/ASA/PA/PC，硬化钢喷嘴支持碳纤维 / 玻纤增强材料
多材料：4 个独立打印头，SnapSwap 快换，换料约 5 秒，低废料
控制：3.5 寸触摸屏 + Wi‑Fi+APP；内置 200 万像素摄像头，支持 AI 异常检测
校准：自动调平、多头偏移、振动补偿、动态流量校准
	2
	台

	1060
	/
	/
	科学劳技器材
	高性能多色3D打印机
	成型尺寸：256 × 256 × 256 mm
结构：CoreXY，整机 392×406×478 mm，净重 14.9 kg
喷嘴 / 热端：0.4 mm 硬化钢喷嘴（可选 0.2/0.6/0.8 mm），二代快拆热端，最高 300℃，最大流量 40 mm³/s
热床：PEI 磁吸平台，热管加热，最高 100℃
打印速度：最高 600 mm/s，加速度 20,000 mm/s²
耗材：1.75 mm；支持 PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、碳纤维增强材料等
校准：涡流传感器自动调平、动态流量校准、双核心振动补偿
控制：5 英寸触摸屏，双频 Wi‑Fi，1080P 摄像头，2 TOPS NPU（AI 异常检测）
特色：自适应空气循环、内置供料缓冲器、AMS 多色（最多 20 色）、断电续打
噪音：静音模式＜50 dB
	1
	台

	1061
	/
	/
	科学劳技器材
	激光切割机
	1.激光功率：≥60瓦
2.设备规格与尺寸：≥1100mm×805mm×645mm；可加工幅面：≥600mm×400mm；
3.对焦方式：自动对焦+手动对焦；
4.安全性能：支持开盖保护、强制水冷保护系统、温控自动报警、漏电断路保护、紧急急停保护
、光路封闭式设计、指示灯提醒功能、外接口凹入防磕碰设计；
5.双吹气辅助系统：双气路电控调节系统，支持电控调节与无级手动调节，指定针形阀单路向控
制吹气，搭配气量数显表精准监测气量，实现高精度加工；
6.雕刻工艺适用材料:包括木材、金属、玻璃、石头、水晶、纸张、ABS、双色塑料、氧化铝、
皮革、树脂等。切割工艺适用材料:包括木材、纸张、B8、双色塑料皮革、树脂等。
	1
	台

	1062
	/
	/
	科学劳技器材
	桌面型激光切割机
	1.激光功率30W；激光器类型：金属射频激光管；
2.设备规格与尺寸：941mm×724mm×498mm；可加工幅面：508mm×305mm；设备净重78kg；
3.对焦方式：自动对焦+手动对焦；
4.最大雕刻速度：2000mm/s；
5.智能触控板：5英寸LED背光触摸显示屏，直观显示文件附带预览图，快速识别文件；动态显示
加工轨迹及坐标点、加工进度的实时显示和跟踪；
6.摄像系统：配置关盖式大视觉摄像头（190度鱼眼镜头），支持摄像头辅助定位，支持图像提
取进行可视化加工；
7.双吹气辅助系统：双气路电控调节系统，支持电控调节与无级手动调节，指定针形阀单路向控
制吹气，搭配气量数显表精准监测气量
	1
	台

	1063
	/
	/
	科学劳技器材
	烟雾净化器
	最大净化风量：480立方米/小时(风量可调)
电源：220V，50Hz 输入功率：320W
运转音量：50dBA以下
净化除烟率：99.9%以上
进风口直径：2×φ75mm 外型尺寸：450×490×880mm
	1
	台

	1064
	/
	/
	科学劳技器材
	掌控板
	①.需板载至少32位双核处理器，处理器主频不低于240MHz；
②.需板载SRAM内存不低于512KB，ROM内存不低于384KB，Flash内存不低于16MB，PSRAM内存不低于8MB，RTC SRAM不低于16KB；
③.需支持蓝牙5.0及WiFi 2.4G；
④.需集成不小于2.8寸的彩屏、、温湿度传感器、环境光&紫外线传感器、三轴加速度计、麦克风、至少3颗RGB灯、至少3个物理按键；
⑤.需集成摄像头：可用于离线人脸检测、猫脸检测、移动检测、二维码检测等AI任务，也可用于拍照，还可结合Wi-Fi进行无线图传；
⑥.需集成双麦克风：双麦克风可降噪确保高识别率，可用于离线语音识别、支持中文自定义命令词等功能；
⑦.需集成扬声器：可用于离线语音合成、播放录音及播放音乐等功能；
⑧.需板载Type-C供电&烧录接口、2Pin PH2.0电池供电接口、至少2个3Pin PH2.0全功能IO接口、1个4Pin PH2.0 I2C接口、1个自弹式TF卡槽；
⑨.需板载金手指，金手指需支持至少15通道数字I/O；
⑩.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。
	33
	套

	1065
	/
	/
	科学劳技器材
	乐动掌控
	工作电压：3.3V DC
USB-C接口输入电压：5V DC
GPIO扩展排针：
3.3V 主板金手指IO接口 * 8 
3.3V 数字/模拟/单总线复用接口 * 6 
锂电池直供 舵机接口 * 6 
3.3V I2C * 3
5V I2C * 1
5V 超声波接口 * 1
电机接口：直流电机接线柱接口 * 4组
HY2.0 4Pin接口 * 1 用于为行空板M10供电/通讯
电池规格：3.7V 18650可充电电池
板载外设
RGB灯珠 * 2
红外发射器 * 1
红外接收器 * 1
	33
	套

	1066
	/
	/
	科学劳技器材
	开源硬件编程套装
	一.主控板：
①.需板载至少32位双核处理器，处理器主频不低于240MHz；
②.需板载SRAM内存不低于512KB，ROM内存不低于384KB，Flash内存不低于16MB，PSRAM内存不低于8MB，RTC SRAM不低于16KB；
③.需支持蓝牙5.0及WiFi 2.4G；
④.需集成不小于2.8寸的彩屏、、温湿度传感器、环境光&紫外线传感器、三轴加速度计、麦克风、至少3颗RGB灯、至少3个物理按键；
⑤.需集成摄像头：可用于离线人脸检测、猫脸检测、移动检测、二维码检测等AI任务，也可用于拍照，还可结合Wi-Fi进行无线图传；
⑥.需集成双麦克风：双麦克风可降噪确保高识别率，可用于离线语音识别、支持中文自定义命令词等功能；
⑦.需集成扬声器：可用于离线语音合成、播放录音及播放音乐等功能；
⑧.需板载Type-C供电&烧录接口、2Pin PH2.0电池供电接口、至少2个3Pin PH2.0全功能IO接口、1个4Pin PH2.0 I2C接口、1个自弹式TF卡槽；
⑨.需板载金手指，金手指需支持至少15通道数字I/O；
⑩.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。
二.扩展板：
①.需板载19路I/O接口、路I2C接口、1路HuskyLens专用I2C接口、蜂鸣器及开关、电源开关；
②.需支持MicroUSB供电接口；
③.需支持工作电压：3.3V-5V；
三.电子模块：
1.继电器模块：
①.需配备透明外壳，可清晰观察继电器内部触点工作状态；
②.需支持开关量控制，通过数字信号即可控制继电器的吸合与释放；
③.需采用防反插接口，简单易用。
2.电子模块：
①.需配备不少于5种电子模块，包含但不限于按钮、红外传感器、土壤湿度传感器、声音传感器、风扇等；
②.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；
③.电子模块接口需采用PH2.0接口；
四.配件：
需配备主板烧录数据线、模块连接线、水泵、电池盒等配件。
五.编程方式：
需支持图形化编程、micropython编程。
六.配套内容：
需配套30课时资源电子资源。
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	科学劳技器材
	开源硬件电子积木套装
	需配备带离合舵机及舵盘、读卡器、LED模块、扩展板、毫米波存在传感器、主控板、风扇模块、角度传感器、模块连接线、SD卡、电机、扩展板供电线、数据线。
	33
	套

	1068
	/
	/
	科学劳技器材
	开源硬件拓展套装
	一、核心硬件与算力：
①处理器架构：采用高性能双核处理器，主频不低于1.6GHz。
②专用AI算力：内置独立NPU，算力不少于 6TOPS，支持复杂神经网络的高效推理。
③存储配置：板载不少于1GB LPDDR4运行内存；支持外部扩展存储，标配不少于8GB存储空间，并配备专用TF卡槽。
④显示与交互：配备不小于2.4寸IPS全贴合电容触摸屏，分辨率不低于640×480，支持触控操作交互。
⑤图像采集：内置200万像素高清图像传感器，支持自动对焦，镜头规格为1/2.9"，最大帧率不少于 60FPS。
⑥板载传感器及执行器：按键、电容硅麦克风、扬声器、RGB灯、补光灯。
二、视觉算法能力：
①基础识别功能：支持人脸检测/识别、物体识别（内置不少于 80 类）、颜色识别、巡线追踪、标签识别（支持 AprilTag 多种格式）、二维码及条形码识别。
②高阶感知算法：
姿态与骨骼：支持人体 17 个关键点和手掌 21 个关键点检测，支持手势识别与姿态识别。
行为检测：支持跌倒检测、注视方向检测、人脸朝向检测（输出俯仰/偏航/滚转角）。
深度感知：具备深度检测功能，支持通过不同颜色标注不同深度模板。
文本识别：支持 OCR 光学字符识别，可识别中英文字符。
③图像处理技术：支持实例分割（不少于 80 类轮廓标记）与物体分类（支持 1000 种固定类别分类）。
④高级应用支持：内置纯视觉自动驾驶方案，可直接输出转向与油门控制指令。
三、AI 训练与拓展应用
①端侧自学习：支持自学习分类功能，无需电脑即可在设备端通过按键实现物体特征采集与实时识别。
②自训练模型部署：支持用户自定义训练模型部署，涵盖目标检测、物体分类、实例分割等算法流。
③大模型联动：内置 MCP 服务，支持与大语言模型对接，赋予大模型物理世界感知与理解能力。
④实时图传：支持 USB 有线及 WiFi 6 无线实时图传，支持毫秒级延迟的图像压缩传输。
⑤教学模式：支持教师自定义模型列表，简化学生操作界面，满足分层教学需求。
⑥多媒体交互：内置照相机、录像机、相册功能，支持多角度素材采集与本地化回看。
⑦模型评分系统：具备模型测试评估功能，引导学生了解模型性能并掌握模型优化方法 。
四、兼容性与常规规格
①主控兼容性：支持Arduino、micro:bit、ESP32、UNIHIKER、Raspberry Pi 等主流开源硬件平台。
②通讯接口：板载Type-C接口及4Pin I2C接口。
③扩展存储：1个TF卡槽;
④内置WiFi网卡：2.4GHz WiFi 6（插卡式）。
⑤工作电压：3.3-5V;
⑥功耗：1.5-3W;
⑦支持系统升级,可通过烧录镜像进行系统恢复和升级。
⑧支持摄像头模组更换，不同场景需求可更换不同焦距摄像头模组。
⑨物理属性：尺寸不超过 70*58*19mm，重量约100g。
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	科学劳技器材
	人工智能基础实验箱
	①.需板载至少32位双核处理器，处理器主频不低于240MHz；
②.需板载SRAM内存不低于512KB，ROM内存不低于384KB，Flash内存不低于16MB，PSRAM内存不低于8MB，RTC SRAM不低于16KB；
③.需支持蓝牙5.0及WiFi 2.4G；
④.需集成不小于2.8寸的彩屏、1个开关按键、一个复位按键、4个可编程功能按钮、光线传感器、六轴传感器、蜂鸣器、温湿度传感器、红外接收传感器、4颗RGB灯、旋钮、两个减速电机、5路巡线传感器、RFID、红外避障、电导开关等模块；
⑤.需集成摄像头：可用于离线人脸检测、猫脸检测、二维码检测等AI任务，也可用于拍照，还可结合Wi-Fi进行无线图传；
⑥.需集成双麦克风：双麦克风可降噪确保高识别率，可用于离线语音识别、支持中文自定义命令词等功能；
⑦.需集成扬声器：可用于离线语音合成、播放录音及播放音乐等功能；
⑧.需集成水泵驱动口、USB Type-C接口、microSD卡接口、2个I2C接口、4个I/O接口；
⑨.需内置锂电池；
⑩.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。
二.电子模块：
1.人工智能摄像头：
①.需板载至少双核64位处理器；
②.需板载学习按钮、拨动旋钮、LED高亮补光灯、RGB指示灯、TF卡底座、可插拔摄像头；
③.板载摄像头像素至少500万，屏幕尺寸至少2.0寸并且分辨率至少320*240；
④.需支持至少UART、IIC2种通信协议；
⑤.需支持至少9种功能，包含但不限于人脸识别、物体识别、物体追踪、巡线追踪、颜色识别、标签识别、物体分类、二维码识别、条形码识别；
⑥.需支持多平台编程，包含但不限于Arduino、micro:bit、掌控板、树莓派、LattePanda等；
⑦.需支持升级固件：内置固件，可通过USB接口更新；                                                                                                       
2.舵机：
①.需支持转动角度：0-180度；
②.需支持工作电压：3.3V-6V。
三.配件：
需配备主板烧录数据线、读卡器、模块连接线、SR04超声波传感器、车轮、RFID标签卡等配件。
四.编程方式：
需支持图形化编程、micropython编程。
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	科学劳技器材
	小学信息科技教学套装
	一款专为信息科技大班教学资源开展而设计的具有多功能、高集成度、方便收纳等特点的高配版信息科技实验实践工具盒。集成一体化，轻松实现人脸识别、语音识别、语音合成、物联网应用等人工智能项目。
一.实验盒：
①.需板载至少32位双核处理器，处理器主频不低于240MHz；
②.需板载SRAM内存不低于512KB，ROM内存不低于384KB，Flash内存不低于16MB，PSRAM内存不低于8MB，RTC SRAM不低于16KB；
③.需支持蓝牙5.0及WiFi 2.4G；
④.需集成不小于2.8寸的彩屏、1个开关按键、1个BOOT按键、1个复位按键、4个可编程功能按钮、光线传感器、声音传感器、六轴加速度传感器、温湿度传感器、红外接收传感器、旋钮、5路巡线传感器、RFID、红外避障、电导开关、4个指示灯、4颗RGB灯、3颗LED灯、蜂鸣器、两个减速电机等模块；
⑤.需集成摄像头：可用于离线人脸检测、猫脸检测、二维码检测等AI任务，也可用于拍照，还可结合Wi-Fi进行无线图传；
⑥.需集成双麦克风：双麦克风可降噪确保高识别率，可用于离线语音识别、支持中文自定义命令词等功能；
⑦.需集成扬声器：可用于离线语音合成、播放录音及播放音乐等功能；
⑧.需集成水泵驱动口、USB Type-C接口、microSD卡接口、2个I2C接口、4个I/O接口、SR04超声波接口；
⑨.需内置锂电池；
⑩.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。
二.电子模块：
①.需配备不少于2种电子模块，包含但不限于土壤湿度传感器、风扇模块等；
②.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；
③.电子模块接口需采用PH2.0接口；
三.配件：
需配备主板烧录数据线、模块连接线、水泵、SR04超声波传感器、RFID标签卡、电机轮子、红外遥控器、读卡器、杜邦线、导电贴纸等配件。
四.编程方式：
需支持图形化编程、micropython编程。
五.配套内容：
配套《义务教育信息科技教学指南》六年级，提供30课时电子资源
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	科学劳技器材
	物联网套装
	①.需板载至少32位双核处理器，处理器主频不低于240MHz；
②.需板载SRAM内存不低于512KB，ROM内存不低于384KB，Flash内存不低于16MB，PSRAM内存不低于8MB，RTC SRAM不低于16KB；
③.需支持蓝牙5.0及WiFi 2.4G；
④.需集成不小于2.8寸的彩屏、温湿度传感器、环境光传感器、三轴加速度计、麦克风、至少3颗RGB灯、至少2个物理按键；
☆⑤.需集成摄像头：可用于离线人脸检测、猫脸检测、移动检测、二维码检测等AI任务，也可用于拍照，还可结合Wi-Fi进行无线图传；
☆⑥.需集成双麦克风：双麦克风可降噪确保高识别率，可用于离线语音识别、支持中文自定义命令词等功能；
⑦.需集成扬声器：可用于离线语音合成、播放录音及播放音乐等功能；
⑧.需板载Type-C供电&烧录接口、2Pin PH2.0电池供电接口、至少2个3Pin PH2.0全功能IO接口、1个4Pin PH2.0 I2C接口、1个自弹式TF卡槽；
⑨.需板载金手指，金手指需支持至少15通道数字I/O；
⑩.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。
2.人工智能模块：人工智能视觉传感器、语音合成模块、视觉手势/人脸跟踪传感器
人工智能视觉传感器参数要求：
1.处理器：400MHz 64位双核处理器Kendryte K210
2.供电电压：4-pin防呆接口：3.3~5.0V
 MicoUSB接口：5.0V
3.电流消耗（典型值）：320mA@3.3V，230mA@5.0V
4.通信协议：UART ,I2C(可自动识别)
5.通信接口：PH2.0 4-pin或microUSB接口
6.调试接口：microUSB接口
7.尺寸：52mm*44.5mm
8.基础功能：物体追踪（可学习追踪物体并返回坐标值），人脸识别(可分辨不同人脸)，物体识别（不学习可直接识别20种物体），巡线追踪，颜色识别，标签识别
9.高级功能：深度神经网络分类器(可实现标志识别、手写数字识别、口罩识别、物体分类等1000种分类)
10.特殊功能：USB串口通信、拍照保存、屏幕显示自定义字符、可用基于mind+图形化软件进行编程控制、可兼容python编程
11.固件：内置固件，可通过USB接口更新
12.按键：1个功能按键，1个学习按键
13.平台支持：Arduino、micro:bit、行空板、掌控、树莓派、LattePanda等
14.其他：2颗LED高亮补光灯；1颗RGB指示灯；1个TF卡座；1个可插拔摄像头；
15.摄像头规格
   型号：OV5640
   像素：500万
   屏幕规格
   类型：2.0寸 TFT
   分辨率：320*240
   视角：>170°
   面板：IPS
   背光：白光LED灯，亮度可调
   外观特性：黑色排线，黑色金属保护框
4.输入设备：黄色数字大按钮模块，红色数字大按钮模块，绿色数字大按钮，角度传感器，声音传感器，超声波传感器，压力传感器，运动传感器，烟雾传感器，颜色传感器，红外遥控器，土壤湿度传感器；
5.输出设备：红色LED模块，绿色LED模块，黄色LED模块，9g离合舵机，金属舵盘舵机，减速电机，风扇模块，灯带；
6.配件：扩展板，内存卡，读卡器，锂电池，轮子，支撑轮，传感器线若干、数据线若干、螺丝刀；
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	科学劳技器材
	信息科技教学套装--小学版
	1.CPU需采用单板计算机架构的国产芯片，主频不低于1.2GHz、核数不低于4核，板载内存不低于512MB的DDR3内存，硬盘内存不低于16GB的eMMC存储，出厂预装Linux系统，支持python2和python3；
2.需支持多种编程方式：图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等；
3.需支持预装常用Python库，如NumPy、Pandas、Matplotlib等库；
4.需支持离线运行程序、还可存储多个程序；
5.需支持蓝牙4.0及WiFi 2.4G；
6.需板载2.8寸 240*320TFT彩屏、2个可编程功能按键、麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器等模块；
7.需配备USB Type-C、USB TypeA接口（可拓展USB外设，如摄像头等）、microSD卡接口，板载至少6路传感器拓展接口（支持2路IIC，支持3路PWM其中2路ADC），19路金手指IO接口（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）；
8.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V；                                                                                                         9.提供主控板第三方权威检测机构出具的检测报告。
3.3.2电子模块：
1.语音识别模块：
  ①.需支持离线语音识别功能；
  ②.需支持内置常用固定命令词条，至少包含135条常用的固定命令词条；
  ③.需支持新增命令词学习功能，至少支持17条命令词条学习；
  ④.需配备麦克风、喇叭及喇叭接口，并且麦克风数量不少于2个；
  ⑤.需支持I2C和UART两种通讯方式，适配主流开源硬件主控器；
2.基础电子模块：
①.要求配备至少9种电子模块，包含但不限于USB摄像头、温度传感器、按钮模块、角度传感器、风扇模块、RGB灯环、LED模块、NFC通讯模块、NFC标签等；
②.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；
③.电子模块接口需采用PH2.0接口；
3.3.3配件：需配备模块连接线、主板烧录数据线等配件；
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	1073
	一层
	图书馆
	家具
	单面高书柜
	5410*350*3000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1074
	一层
	图书馆
	家具
	单面高书柜
	2900*550*3000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1075
	一层
	图书馆
	家具
	双面矮书柜
	1970*800*1100
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1076
	一层
	图书馆
	家具
	圆桌
	Φ1200*750
全木结构，台面采用≥25mm厚优质橡胶木，封闭漆处理，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水
	2
	组

	1077
	一层
	图书馆
	家具
	六边形桌
	1200*1039*750
全木结构，台面采用≥25mm厚优质橡胶木，封闭漆处理，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水
	1
	组

	1078
	一层
	图书馆
	家具
	圆凳
	直径350*450
主框架材质为优质实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定行海绵(40KG/m3)。人体接触部分为布艺面料，表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	18
	组

	1081
	一层
	图书馆
	家具
	单面高书柜
	1100*350*3000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1079
	一层
	图书馆
	家具
	凹型单面高书柜
	8700*350*3000
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1080
	一层
	图书馆
	家具
	单面高书柜
	1070*600*3000
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1099
	一层
	图书馆
	家具
	单面高书柜
	1100*600*3000
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1082
	一层
	图书馆
	家具
	圆几
	Φ500*450
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1094
	一层
	图书馆
	家具
	软包凳
	直径350*450
主框架材质为优质实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定行海绵(40KG/m3)。人体接触部分为布艺面料，表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1083
	一层
	图书馆
	家具
	阅读桌
	1300*800*750
全木结构
台面采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，表面环保水性漆。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	21
	组

	1084
	一层
	图书馆
	家具
	阅读椅
	350*350*750
全木结构，采用厚优质橡胶木，封闭漆处理，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水
	84
	组

	1085
	一层
	图书馆
	家具
	单面期刊柜
	800*400*750
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	3
	组

	1086
	一层
	图书馆
	家具
	双面高书柜
	4840*600*3000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1087
	一层
	图书馆
	家具
	弧形借阅台
	弧长6280*600*（750-1100）
全木结构
台面：12mm厚大理石，边缘加厚至30mm。
其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，表面环保水性漆。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1088
	一层
	图书馆
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1089
	一层
	图书馆
	家具
	双面背景高书柜
	11510*800*3000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，表面环保多色水性漆。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1090
	一层
	图书馆
	家具
	弧形单面高书柜
	6600*350*2700
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1091
	一层
	图书馆
	家具
	圆形软垫
	Φ400*80
亚麻面料加50KG/m3切割海绵海绵
	20
	组

	1092
	一层
	图书馆
	家具
	圆形软垫储物推车
	Φ450*800
主框架材质为优质实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。
	2
	组

	1093
	一层
	图书馆
	家具
	懒人沙发
	900*900*550
采用EPS环保颗粒填充安全无害流动性好,轻盈静音人体接触部分为布艺。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	3
	组

	1095
	一层
	图书馆
	家具
	软包凳
	350*350
高密度定型海绵(55KG/m3)。人体接触部分为布艺。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1096
	一层
	图书馆
	家具
	鹿型动物书架
	1080*480*1400
基材：采用ENF级环保实木多层板，结构稳定，以鹿为造型制作的书架，美观稳固健康无甲醛。
	1
	组

	1097
	一层
	图书馆
	家具
	动物造型凳
	含3个
主框架材质为优质实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。人体接触部分为布艺面料，表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1098
	一层
	图书馆
	家具
	软包靠背椅
	500*600*550
主框架材质为优质实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(55KG/m3)。人体接触部分为布艺。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	3
	个

	1100
	一层
	图书馆
	家具
	单面高书柜
	5700*350*1550
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1101
	一层
	图书馆
	家具
	单面高书柜
	5700*350*1950
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1102
	一层
	图书馆
	家具
	圆形阅览桌
	Φ1000*750
全木结构，台面采用≥25mm厚优质橡胶木，封闭漆处理，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水
	2
	个

	1103
	一层
	图书馆
	家具
	圆凳
	直径350*450
主框架材质为优质实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定行海绵(40KG/m3)。人体接触部分为布艺面料，表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	12
	个

	1104
	一层
	图书馆
	家具
	包柱圆形软包凳
	1460*450*450
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。顶板25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1105
	一层
	图书馆
	家具
	软包垫
	1450*800
高密度定型海绵(40KG/m3)。人体接触部分为布艺。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1106
	一层
	图书馆
	家具
	软包垫
	6670*800
高密度定型海绵(40KG/m3)。人体接触部分为布艺。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1107
	一层
	图书馆
	家具
	弧形软包垫
	4650*600
高密度定型海绵(40KG/m3)。人体接触部分为布艺。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1108
	一层
	图书馆
	家具
	弧形软包垫
	4195*600
高密度定型海绵(40KG/m3)。人体接触部分为布艺。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1109
	一层
	图书馆
	家具
	软包凳
	360*360
高密度定型海绵(55KG/m3)。人体接触部分为布艺。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1110
	一层
	图书馆
	多媒体
	数字智屏
	1.屏幕规格屏幕尺寸32英寸
2.屏幕分辨率1920*1080
3.显示比例16：09
4.刷新频率60Hz
5.屏幕技术LCD
6.背光方式侧入式
7.亮度≥350cd/m²
8.对比度1000：1
9.可视角度178°
10.扬声器单元*2
11.输出功率8W*2
12.无线连接无线2.4/5GHz
13.整机功率≤65W
14.待机功率≤0.5W
15.能效等级二级
16.网络连接：无线
	2
	套

	1111
	一层
	图书馆
	多媒体
	图书智能消毒仓系统
	1.电压：AC220V 50HZ
2.电流：100MA/柜
3.功耗：22W/柜
4.控制部件： 
（1）微电脑板+10.1寸电容触摸屏+RC01S（刷卡机）+臭氧发生器
（2）显示：10.1寸电容触摸屏
（3）触摸屏显示尺寸：222.7MM（长）*125.3MM（高）
（4）触摸屏显示颜色：65K（彩色）
（5）触摸屏分辨率：1024 X 600、触摸屏亮度：300nit(高亮度)
6.柜体尺寸：约为840*500*1230mm
7.开门方式：双门开启；
8.读卡器工作频率：13.56MHz，符合ISO15693标准、ISO18000-3标准；
9.杀菌方式：臭氧杀菌，消毒杀菌达99%以上。
	1
	套

	1112
	一层
	图书馆
	多媒体
	电子阅读终端（含图书）
	1.屏幕尺寸：9.7寸；
2.屏幕分辨率：不低于1200x825(150ppi)；
3.屏幕：电容触控显示屏、支持前置光；
4.电池容量不低于 3000mAh；
5.硬件平台要求：CPU须不低于4核 32位，最高主频不低于1.8GHz；
6.操作系统：不低于安卓8.0；
7.存储容量：内置存储不小于16GB，本机内存不小于2GB；
8.支持的图书格式：PDF,TXT, EPUB格式；
9.支持的音频格式：MP3；
10.外部接口：支持type-C USB接口，支持3.5mm耳机插孔；
11.蓝牙：不低于蓝牙4.0。
	36
	套

	1113
	一层
	图书馆
	多媒体
	移动电脑充电管理柜
	1.充电工位：支持所需；
2.主要材质：冷轧钢SPCC+阻燃ABS。
	1
	台

	1114
	一层
	图书馆
	多媒体
	小组智能研讨推车
	技术参数：
1.工作频率：13.56MHz；符合ISO14443A标准；2.身份识别：读者RFID识别和人脸识别功能；3.显示主机：27英寸及以上触摸显示屏、工控电脑、语音交互、安卓系统；4.配套装置：高拍仪等装置；5.主体结构：一体化结构，方便运输维护。
功能描述：
1.身份登录：用户放上读者证或二维码证或借助人脸识别，系统在少于2秒内完成用户身份识别和登录，同时显示该用户学习参与情况等相关信息；2.新的资料发布：能够自动获取各个学习空间的新学习资料信息，并自动在首页设置位置进行滚动展示；3.资料一站式检索：用户可以根据多种关键字（资料题名、创作人等）、多种资料类型（图书、电子资源、学生作品、课件等）、不同学习空间等条件进行一站式检索；检索结果会自动显示资料有关的信息。同时，检索过程会留下用户检索记录。4.小组数字投屏分享：用户小组可以通过笔记本电脑、手机等内容输出源进行投屏分享，分享过程支持触摸笔标记、书写、旋转或放大缩小等辅助操作；5.小组实物投屏分享：用户小组可以将实物作品（手工作品或文档）放置在拍照台上，通过高拍摄像头进行投屏分享，分享过程支持触摸笔标记、书写、旋转或放大缩小等辅助操作；6.小组数字黑板分享：用户小组可以将系统直接设置成数字黑板，支持使用触摸笔标记、书写、旋转或放大缩小等辅助操作。
	1
	套

	1115
	一层
	图书馆
	多媒体
	图书馆文献自助检索终端
	技术参数：
1.读写器工作频率：13.56MHz；2.读写器符合ISO15693标准、ISO18000-3标准、ISO14443A标准；3.结构要求： 3.1 带图书和读者RFID识别功能，识别准确率>99.9%；3.2 不小于21.5英寸触摸显示屏、Android系统、人脸识别、语音交互装置；3.3 自带电源安全保护功能，具备电压，电流指示，短路，雷击保护等功能；3.4 一体化卧式结构，体积中等，方便运输维护。4.支持多种模式读者证：RFID读者证、刷脸认证、二维码认证模式。
功能描述：
1.文献检索；2.架位导航；3.读者查询；4.AI馆情互动问答：用户可通过语音或者文字输入方式交互，AI智能体识别用户输入内容后进行回复。
	1
	套

	1116
	一层
	图书馆
	多媒体
	RFID读者证（含数据加工服务）
	技术参数：
1.工作频率：13.56MHz；
2.符合ISO14443标准；
3.内存容量：1-2Kbits；
4.有效使用次数：≥10万次。
5.提供RFID读者证市级以上质量监督检测中心提供的质量测试报告，检测内容包括：工作频率、读写距离、读写寿命等。
功能描述：
1.每张证件卡具有唯一序列号；
2.证件卡具有较高的安全性，防止存储在证件中的信息被泄露；
3.证件卡每一面印制的内容可根据客户要求定制。
	600
	张

	1117
	一层
	图书馆
	多媒体
	图书馆信息发布及导读终端
	技术参数：
1.读写器工作频率：13.56MHz；
2.读写器符合ISO15693标准、ISO18000-3标准、ISO14443A标准；
3.结构要求： 3.1 带图书和读者RFID识别功能，识别准确率>99.9%；3.2 （1）42寸及以上显示大屏（分辨率：1920*1080、液晶触控显示屏、亮度300 cd/m2.可视角178°H/V、显示颜色16.7M Colors、触摸技术投射式电容(PCT)、输入接口VGA x1 / HDMI x1 / DVI x1）；（2）标配2G（4G可选)/ EMMC标配 16G（8G/32G/64G可选），（3）处理器：RK3288 ,CPU：4核Cortex-A17架构、最高主频2GHz；（4）内置WIFI，BT4.0（可选）WIFI模组，4G通迅时支持WIFI热点共享（5）显示器类型： LED（6）操作系统：Android 5.1及以上。3.3 自带电源安全保护功能，具备电压，电流指示，短路，雷击保护等功能；3.4 一体化立式结构，体积小，方便运输维护。
功能描述：
1.提供软件著作权、软件产品证书；
2.新书发布：该系统能够与图书馆智能化管理云平台无缝集成，能够自动获取图书馆的新书公告、活动信息，并自动在首页设置位置进行滚动展示；
3.好书推荐：该系统能够与图书馆智能化管理云平台无缝集成，馆员可以在云平台设置“推荐图书”，图书馆信息发布及智能导读终端自动获取图书馆的推荐图书信息，并自动在无人使用的情况下作为屏保定时进行轮播展示；
4.文献检索：该系统能够与图书馆智能化管理云平台无缝集成，读者可以根据多种关键字（题名、作者、ISBN、丛书等）、多种文献类型（图书、期刊、光盘等）、不同所属分馆等条件进行一站式检索；检索结果会自动显示文献有关的信息，具体包括：文献目录信息、文献封面、典藏信息（所在馆、库藏地、流通状态、架位号等）、内容介绍、相关网络介绍和评价、导航位置图及文献二维码等。
5.读者证信息查询：读者只要在RFID读写区刷一刷读者证，系统会自动展示与此证有关的读者信息，具体包括：读者个人信息、外借图书情况、图书外借历史、阅读积分统计等；
6.图书架位导航展示：读者只要在RFID读写区刷一刷图书，系统会自动展示与此图书有关的信息，具体包括：图书目录信息、图书封面、典藏信息、内容介绍、相关网络书评、以及导航位置图等，便于读者获取图书更详细的信息和具体位置信息；
7.流通数据统计：该系统能够直观的显示图书馆流通的数据情况，包括：文献流通排行、班级外借排行等，统计时间支持按月、学期、年、或自定义时间段。
	1
	套

	1118
	一层
	图书馆
	多媒体
	图书自助借还终端（桌面款）
	技术参数：
1.工作频率：13.56MHz；
2.符合ISO15693标准、ISO18000-3标准；
3.响应时间：≥8个标签/秒；
4.防冲突性：一次至少可有效识读10个RFID标签（图书厚度为2.5CM）；
5.通信接口协议：TCP/IP；
6.支持桌面式和立式双模式（根据客户现场实际需求提供），考虑与图书馆环境的一致性和学生使用安全性，要求设备外部结构采用模塑材料制作，非钢制结构外观。
7.显示部分一体机要求：（1）21.5寸及以上显示大屏（分辨率：1920*1080、液晶触控显示屏、亮度300 cd/m2.可视角178°H/V、显示颜色16.7M Colors、触摸技术投射式电容(PCT)、输入接口VGA x1 / HDMI x1 / DVI x1）；（2）标配2G（4G可选)/ EMMC标配 16G（8G/32G/64G可选），（3）处理器：RK3288 ,CPU：4核Cortex-A17架构、最高主频2GHz；（4）内置WIFI，BT4.0（可选）WIFI模组，4G通迅时支持WIFI热点共享（5）显示器类型： LED（6）操作系统：Android 5.1及以上。
8. 由读写部分和显示部分组成的一体式读写显示结构；
9.读写部分有清晰的图书放置区及刷卡区提示；
10.考虑实际图书尺寸，读写部分尺寸不小于60*30CM；
11.支持多种模式读者证：RFID读者证、刷脸认证模式；
功能描述：
1.显示屏提供简体中文、英文等多种语言的视觉交互提示，并配声音或文字提示；
2.借书流程：同时放上多本待借图书和读者证，系统在少于2秒内完成借书操作，同时显示该读者在借图书信息；读者无需进行任何键盘或触屏操作；
3.还书流程：同时放上多本待还图书，系统在少于2秒内完成还书操作，同时显示该读者剩余未还图书信息；读者无需进行任何键盘或触屏操作；
4.转借功能：如果读者在借图书为“未还”状态，系统能自动将所借图书先进行归还，并再继续完成新的外借步骤；
5.提醒标识：系统外借多本图书时，对出现有未还图书的情况，能够进行颜色区分和语音提示；系统归还多本图书时，对出现有已还图书的情况，能够进行颜色区分和语音提示；
6.架位导航：系统作为还书终端使用时，可同步显示所还图书的架位信息（架位号）和三维导航图（显示具体位置），便于引导读者自助还书上架，从而减少馆员的上架工作量，步骤如下：1）在自助借还界面点击“架位查询”；2）将需归还的图书放置在图书放置区，系统自动识别所还图书的架位信息（架位号）和三维导航图（显示具体位置）。
7.自助办证： 系统可以实现读者的自助办证，步骤如下：1）学生刷卡区放入读者证，在自助借还界面点击“自助办证”，系统自动识别读者证UID号；2）选择读者对应的班级和姓名，系统自动匹配对应信息；3）1~2秒内，读者证办理完成；
8.阅读签到：系统可以实现阅读课学生到图书馆内的签到，步骤如下：1）学生刷卡区放入读者证，在自助借还界面点击“阅读签到”；2）系统自动识别该读者的班级及全部人数；3）刷卡签到完成，姓名栏变红，未签到的学生姓名栏为灰色。
9.借阅查询：系统可以实现读者历史借还数据查询，步骤如下：1）学生刷卡区放入读者证，在自助借还界面点击“历史查询”；2）系统自动识别该读者3个月内借还所有历史，包括：图书信息和借阅设备（自助借还、漂流柜、阅读管理云平台等）。
	1
	套

	1119
	一层
	图书馆
	多媒体
	图书自助借还终端（立式款）
	技术参数：
1.工作频率：13.56MHz；
2.符合ISO15693标准、ISO18000-3标准；
3.响应时间：≥8个标签/秒；
4.防冲突性：一次至少可有效识读10个RFID标签（图书厚度为2.5CM）；
5.通信接口协议：TCP/IP；
6.支持桌面式和立式双模式（根据客户现场实际需求提供），考虑与图书馆环境的一致性和学生使用安全性，要求设备外部结构采用模塑材料制作，非钢制结构外观。
7.显示部分一体机要求：（1）27英寸及以上显示大屏（分辨率：1920*1080、液晶触控显示屏、亮度300 cd/m2.可视角178°H/V、显示颜色16.7M Colors、触摸技术投射式电容(PCT)、输入接口VGA x1 / HDMI x1 / DVI x1）；（2）标配2G（4G可选)/ EMMC标配 16G（8G/32G/64G可选），（3）处理器：RK3288 ,CPU：4核Cortex-A17架构、最高主频2GHz；（4）内置WIFI，BT4.0（可选）WIFI模组，4G通迅时支持WIFI热点共享（5）显示器类型： LED（6）操作系统：Android 5.1及以上。
8. 由读写部分和显示部分组成的一体式读写显示结构；
9.读写部分有清晰的图书放置区及刷卡区提示；
10.考虑实际图书尺寸，读写部分尺寸不小于60*30CM；
11.支持多种模式读者证：RFID读者证、刷脸认证模式；
功能描述：
1.显示屏提供简体中文、英文等多种语言的视觉交互提示，并配声音或文字提示；
2.借书流程：同时放上多本待借图书和读者证，系统在少于2秒内完成借书操作，同时显示该读者在借图书信息；读者无需进行任何键盘或触屏操作；
3.还书流程：同时放上多本待还图书，系统在少于2秒内完成还书操作，同时显示该读者剩余未还图书信息；读者无需进行任何键盘或触屏操作；
4.转借功能：如果读者在借图书为“未还”状态，系统能自动将所借图书先进行归还，并再继续完成新的外借步骤；
5.提醒标识：系统外借多本图书时，对出现有未还图书的情况，能够进行颜色区分和语音提示；系统归还多本图书时，对出现有已还图书的情况，能够进行颜色区分和语音提示；
6.架位导航：系统作为还书终端使用时，可同步显示所还图书的架位信息（架位号）和三维导航图（显示具体位置），便于引导读者自助还书上架，从而减少馆员的上架工作量，步骤如下：1）在自助借还界面点击“架位查询”；2）将需归还的图书放置在图书放置区，系统自动识别所还图书的架位信息（架位号）和三维导航图（显示具体位置）。
7.自助办证： 系统可以实现读者的自助办证，步骤如下：1）学生刷卡区放入读者证，在自助借还界面点击“自助办证”，系统自动识别读者证UID号；2）选择读者对应的班级和姓名，系统自动匹配对应信息；3）1~2秒内，读者证办理完成；
8.阅读签到：系统可以实现阅读课学生到图书馆内的签到，步骤如下：1）学生刷卡区放入读者证，在自助借还界面点击“阅读签到”；2）系统自动识别该读者的班级及全部人数；3）刷卡签到完成，姓名栏变红，未签到的学生姓名栏为灰色。
9.借阅查询：系统可以实现读者历史借还数据查询，步骤如下：1）学生刷卡区放入读者证，在自助借还界面点击“历史查询”；2）系统自动识别该读者3个月内借还所有历史，包括：图书信息和借阅设备（自助借还、漂流柜、阅读管理云平台等）。
	1
	套

	1120
	一层
	图书馆
	多媒体
	多功能型数据工作站系统
	技术参数：
1.工作频率：13.56MHz；
2.符合ISO15693标准、ISO18000-3；
3.响应时间：≥8个标签/秒；
4.阅读范围半径：0-10CM为有效阅读范围；
5.一体桌面式读写平板结构；
6.考虑实际现场安装位置（吧台或馆员办公桌）及图书读取，30CM≥读写器宽度≥15CM（约为二分之一A4纸），长度不大于40CM；
7.考虑嵌入式安装的可能，读写器厚度不大于2CM。 
软件功能描述：
1.图书RFID批量借还：数据工作站也可以实现基于RFID识别的图书批量借还功能；
2.文献采编：数据工作站系统提供文献采编功能，包括：文献馆藏信息、书目信息（题名、作者、出版社、出版单位、单价、丛书、索书号等）的采集和编录。
3.自动采集及套录：数据工作站系统提供文献信息自动套录功能，包括：自动套录书目信息、封面、文献介绍、目录等。
4.文献剔旧（条码剔旧、RFID剔旧）：数据工作站系统支持条码读取和RFID读取文献进行剔旧的双重模式，并同时支持剔旧记录和清单的输出打印；
5.图书RFID数据转换：即在图书采编工作的同时同步自动完成RFID标签转换，无需分开操作；
6.人员管理：数据工作站系统支持读者信息的新增、导入、修改、权限管理、人员注销等功能；
7.读者证RFID数据转换：能够实现读者证RFID数据转换，即利用数据工作站在进行读者卡的办理。
	1
	套

	1121
	一层
	图书馆
	多媒体
	图书电子标签
	1.工作频率：13.56MHz；
2.符合ISO15693标准、ISO18000-3标准；
3.内存容量：≥1024 bits；
4.有效使用寿命：≥10 年；
5.有效使用次数：≥10万次；
	2000
	张

	1122
	一层
	图书馆
	多媒体
	图书RFID数据转换服务
	配套提供标签粘贴及数据转换服务。
	2000
	张

	1123
	一层
	图书馆
	多媒体
	层架标签
	1.工作频率：13.56MHz；
2.符合ISO15693标准、ISO18000-3标准；
3.内存容量：≥1024 bits；
4.有效使用寿命：≥10 年；
5.有效使用次数：≥10万次；
	800
	枚

	1124
	一层
	图书馆
	多媒体
	移动式智能点检系统
	技术参数：
1.工作频率：13.56MHz；
2.符合ISO15693标准、ISO18000-3标准；
3.核心组件：
操作屏幕尺寸≥9.7寸触摸屏，分辨率不低于1080×800；CPU不低于MSM 8953 8核；内存不低于4GB；操作系统：Android 7.0及以上。
4.供电方式：蓄电池供电，并可进行电源的锁定。
（3）能耗：一次充电可连续使用时间≥8小时。
（4）通信接口：不少于3个USB2.0接口、1个USB3.0接口、4个RS232串口、2个RJ45千兆接口、1个VGA接口、1个3.5音频接口，支持WIFI。
（5）RFID读写器；
（6）RFID手持点检天线；
（7）考虑馆员图书上架需求，需配置具备一定藏书量的静音推车，藏书量不得低于100册；
功能描述：
1.非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签和层标、架标，完成盘点、查找等功能。
2.图书定位：能够快速批量建立图书与层架之间的一一对应关系，能够生成在架图书列表，同在借图书列表比对后能生成遗失图书列表，可以根据遗失列表自动更改单册状态，同时能根据遗失列表在架上盘点时自动报警提示。便于后期的图书导航定位。
3.图书导航功能：扫描图书，系统自动显示该书的在图书馆的具体位置，并生成相应的图书馆架位图，并进行位置标识，自动提示。
4.批量还书功能：系统能够自动归还扫描的图书，并显示图书位置。
5.工作日志查看：能够查看图书上架、定位、盘点、理架、归还等操作的历史记录。
	2
	套

	1125
	一层
	图书馆
	多媒体
	空间进出数据自动采集终端系统
	1.识别算法：基于智能视频分析原理检测头及肩膀，并跟踪行进轨迹；
2.统计方向：双方向统计（进、出同时识别）；
3.准确度：客流统计准确度95%以上（标准环境）；
4.网络接入：无线WI-FI、有线网络(RJ45)；
5.安装方式：壁装、吸顶装；
6.安装高度：可支持2.5M-8M高度；
7.覆盖范围：每台设备覆盖地面宽度3米。
	3
	套

	1126
	一层
	图书馆
	多媒体
	图书馆智能化管理云平台
	技术参数：
1.基于BS架构，web模式；
2.基于SaaS模式架构，可满足多用户集中数据管理和快速建站服务；
3.支持常用的浏览器，包括IE、火狐、google等浏览器；
4.对现有系统进行数据集成，确保馆藏数据、流通数据、用户数据无误。
功能描述：
1.文献征订：读者荐购、荐购回复、新书查重等；
2.文献编目：批号设置、批量导入（Excel或Marc文件等）、人工编目、自动套录（自动获取编目信息及封面图片等）、RFID在线同步数据加工、批量导出（Excel或Marc文件等）；
3.期刊管理：期刊预定、期刊复订、期刊划到、现刊编目、过刊合订、预定报表打印等；
4.文献加工：条码打印、索书号打印、RFID标签转换等；
5.文献典藏：库藏地设置和分配、图书架位设置和推测、库类调拨、在借文献遗失处理等； 
6.智能排架：系统支持对全馆文献根据实际馆藏书架分布和中图分类排架规则进行自动排架。具体步骤包括：1）系统支持不同类型的检索方式，通过搜索条件，系统就能够显示出该满足该条件下的图书数量和总页数。2）系统能够满足自定义方式排架，排架条件可以人工定义。3）系统可自定义每个书架的放书比例：学校可以根据图书馆书架层宽对排架图书所占比例自定义。4）排架后系统会给每一个书架分配具体的索书号范围，索书号范围由小到大，后一个书架里的的第一本图书索书号顺序大于等于前一个书架最后一本图书的索书号，以保证排架的完整和准确。5）图书馆之后购入的图书能够进行架位推测。
7.图书剔旧：支持图书扫码剔旧、批量调拨剔旧、RFID批量剔旧等；
8.财产账表：支持个别登录帐、总括帐报表、剔旧报表等
9.流通管理：文献外借、文献续借、文献归还、RFID式批量外借、RFID式批量归还、假日延期、流通记录查询、未还记录查询等；
10.资源检索：根据题名、作者、出版社等关键字或各种排行进行检索，检索的文献提供基本信息、内容摘要、封面图书以及位置信息。图书位置信息采用二维或三维方式的图形方式直观展现；
11.其他管理：针对阅读用品/教材/赠书的采编、典藏、流通、统计分析管理；
12.数据分析：提供各种统计报表和图文数据，并提供自动统计功能。
13．RFID集成应用管理：支持与各类型的RFID读写板直接集成应用，从而实现云平台功能从条码识别到RFID识别的升级，包括：图书采编时直接完成RFID数据采集等等。
14.图书馆自评估：支持根据当地图书馆规程设定的各类指标进行图书馆运行情况偏差分析和量化评定，指标包括：馆藏数量、馆藏分类、文献采购、文献剔旧、读者到馆、信息检索、文献借阅等。
▲应与原校区自助借还管理软件（原有品牌：声阅）互联互通。提供互联互通承诺及原厂证明文件。
	1
	套

	1127
	一层
	图书馆
	多媒体
	管理员控制终端
	超高性能，16G，23.8寸
	1
	台

	1128
	一层
	图书馆
	多媒体
	智慧阅读小屋（4人）
	1.供电系统：100-240V/50-60Hz宽电压供应系统
2.照明系统：4000K/750Lux自然光中央照明系統，双侧墙背景灯
3.耗电功率：≤85W/220V
4.电源输出：≤1000W/22V10A
5.新风系统：双涡轮正压，风量>250m3/h
6.开关系统：红外感应启动装置+手动开关
7.插座面板：桌底预置双五孔+USB充电插座+网端接入口
8.隐形门框：强化隔声玻璃，阻尼限位器
	2
	套

	1129
	一层
	图书馆
	多媒体
	壁挂朗读机
	一、硬件参数
1.需采取一体化设计，材质为ABS等安全环保材料，配备显示区和耳麦放置区等。
2.显示屏: ≥10.5英寸分辨率 ≥1920*1280 IPS高清类纸护眼屏。
二、软件功能
1.基础功能：登陆方式：包括支持学号登录、人脸登录、快捷登录（学生通过选择自己名字直接登录）等；支持校本资源上传：包括文本、绘本、视频等内容。相关上传资源支持朗读/配音练习；搜索功能；个人中心包括①我的作品（草稿箱、已发布、参赛作品）；②测评中心，记录用户测评历史及测评分数结果；③背诵记录，记录用户历史背诵文章及背诵分数。
2.练习模式：朗读练习、配音、自由朗读练习、赛事活动、主题诵读展演功能、快乐配音功能、有声悦读功能、口语测评、英语口语测评、普通话口语测评。
3.教学模式：上课功能、接收课堂练习、支持接收讲解材料。
4.朗读资源需不少于十大类：包含小学语文教材及同步指导、分级朗读教学指导、配套专业分级朗读教材、拼音基础入门、朗读技巧资源、名家作品、课外阅读、文学启蒙、朗读节目、趣味配音等。
5.配套专业分级朗读教材：需由国家级及以上出版社出版，包含小学1-6年级。
6.趣味配音功能：为学生提供课余娱乐及模仿学习的趣味配音资源，需包含名人故事、动物世界、演讲训练营、红色经典影视、绘本配音等不少于1800个。
	1
	套

	1130
	一层
	图书馆
	多媒体
	触摸一体机终端98寸
	1.整机采用边框背板一体化冲压成型设计，屏幕尺寸≥98英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，支持防眩光功能；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，触控延迟≤26ms，触摸响应时间≤5ms,触摸最小识别物≤3mm；
4.红外模块部分被遮挡，不影响其他非遮挡区域的书写，不影响整个系统的正常工作，仍然可以实现多点触控
5.整机上边框内置非独立式摄像头≥5个，支持同时输出≥5路画面；其中至少四个摄像头像素均≥1300万像素，支持拍摄≥5000万像素数照片；视场角≥144度且水平视场角≥129度；
6.整机内置系统需满足Android15.0及以上版本，内存≥2GB，存储空间≥32GB，主频≥1.6GHz，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持内置双Wifi-6无线网卡，满足日常使用；
7.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
8.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
9.整机内置不低于2.1声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于80W；
10.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网；
11.整机前置按键不少于6个，其中不少于5个具备自定义功能，可通过自定义设置实现纸质护眼模式、录屏、批注、截屏、降半屏、倒数日、设置、音量-,音量+、自动亮度模式等功能；
12.整机全通道可切换纸质护眼模式，可实现透明度调节、色温调节，同时支持牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等多类型纹理调整；
13.支持智能书写和图形识别功能功能，用户书写的文字能够识别为标准印刷体，用户手绘的图形能够转化为矩形、圆形等标准图形；
14.整机支持（无任何外部设备的情况下）实时朗读监测功能，识别声纹并同步登录，获取个人教学课件列表，支持文件传输功能（Windows系统下），可通过wifi、超声、扫码三种方式与手机连接，实现文件传输；
15.整机内置微课视频剪辑软件，支持微课视频中文字提取，根据提取出的文字对微课视频进行快速剪辑；
16.整机配套教学应用支持近场自动登录，通过WIFI直连技术，自动发现附件教学大屏，无需打开软件进行扫码、账号密码输入等操作，即可自动识别并连接教学大屏，实现其配套教学软件免登录操作；
17.OPS模块技术要求：内置1个OPS模块：正版Windows10及以上操作系统；2G独立显卡，i7及以上处理器；内存≥16G，存储≥256G。
	2
	套

	1131
	一层
	图书馆
	多媒体
	移动支架
	1.适配55/65/75/86英寸交互智能平板和智慧黑板；
2.屏幕承挂≥100kg；置物托盘承重≥25kg；
3.带有4个聚氨酯 (PU) 万向轮，全部带刹车，轮径≥75mm。
	1
	套

	1132
	一层
	图书馆
	多媒体
	立式互动大屏
	1.屏幕尺寸：≥55寸；
2.分辨率：≥3840*2160；
3.亮度：≥350cd/m²；
4.响应时间：≤7ms；
5.对比度：≥1200:1；
6.运行内存≥8G，ROM≥128GB；
7.系统支持 Android12.0
8.保持不少于3轮以上上下文连贯性，实时修正意图理解；
9.支持实时问答，语音讲解，中文、英文识别等功能；
10.支持自定义背景，贴图，文字，自定义文字颜色；
11.支持自定义开场白及兜底话术。
	1
	套

	1133
	一层
	图书馆
	多媒体
	聚音罩
	定制
	2
	套

	1134
	一层
	图书馆
	多媒体
	监控摄像机
	1.传感器类型：不低于1/2.7英寸CMOS；
2.像素：≥200万；
3.最大分辨率：不低于1920×1080。
	9
	台

	1135
	一层
	图书馆
	多媒体
	拾音器
	全向拾音器
	2
	台

	1136
	一层
	图书馆
	多媒体
	硬盘录像机
	1.接入路数：≥16路；
2.分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；
3.解码能力：≥2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@25fps；6路12MP@25fps；9路8MP@25fps；12路6MP@25fps；14路5MP@25fps；16路4MP@25fps；
4.报警输入：≥16路；
5.报警输出：≥6路，其中5路继电器输出，1路12V1Actrl输出。
	1
	套

	1137
	一层
	图书馆
	多媒体
	超脑分析设备
	1.GPU：设备内置2颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS，每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法；
2.智能分析：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测。
	1
	套

	1138
	一层
	图书馆
	多媒体
	本地管理软件
	配套本地软件
	1
	套

	1139
	一层
	体育馆
	多媒体
	COB1.2高刷全彩屏
	1．采用倒装COB像素结构；像素间距≤1.2mm，像素密度≥640000点/㎡。 
2．箱体分辨率:≥480*≥270，显示屏尺寸为：宽≥7.800m，高≥4.050m，显示面积≥31.59㎡
	31.59
	㎡

	1140
	一层
	体育馆
	多媒体
	屏体电源
	5V40A屏体电源
	156
	台

	1141
	一层
	体育馆
	多媒体
	视频切换控制设备
	1、输入接口包括2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4K@60HZ信号同时输入
2、视频输出支持32个千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达2080万像素，最宽支持16384,最高8192。
	1
	台

	1142
	一层
	体育馆
	多媒体
	视频控制系统
	1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；
2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；
3.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；
4.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页
	1
	套

	1143
	一层
	体育馆
	多媒体
	LED专用全彩控制系统-接收卡
	接收卡，一体化逐点校正
	156
	张

	1144
	一层
	体育馆
	多媒体
	屏幕钢结构内框架制作
	屏幕钢结构内框架制作
	31.59
	㎡

	1145
	一层
	体育馆
	多媒体
	屏幕外装饰制作
	屏幕外装饰制作
	1
	项

	1146
	一层
	体育馆
	多媒体
	LED专用智能配电箱配电柜
	1.30kw配电柜，带延时启动；
2.满足过流、短路、断路、过压/、欠压等保护措施。
3.支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。
	1
	台

	1147
	一层
	体育馆
	多媒体
	智能配电箱子远程控制软件
	支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。
	1
	项

	1148
	一层
	体育馆
	多媒体
	LED屏配套线缆
	配套CAT6信号线、内部连接控制线、强电线等连接件
	1
	项

	1149
	一层
	体育馆
	多媒体
	多媒体播放终端
	27寸4K显示器，支持4K输出，内置高性能处理器及操作系统，满足多媒体演示播放及控制要求。
	1
	台

	1150
	一层
	体育馆
	多媒体
	LED屏设备安装调试
	配套安装调试，包括成品保护、二次运输及垃圾清运等措施费。
	31.59
	㎡

	1151
	一层
	体育馆
	多媒体
	高清混合矩阵
	1U机箱主体，4路HDMI输入，4路HDMI输出，最大分辨率支持4096*2160@60HZ，支持音频加嵌和解嵌、支持内嵌音频的独立切换，支持B/S架构，支持遥控器和前面板切换
	1
	台

	1152
	一层
	体育馆
	多媒体
	管理终端
	编程专用终端，配置不低于16G/512G/23.8英寸，带GPU
	2
	台

	1153
	一层
	体育馆
	多媒体
	高清网络传输器
	高清网络传输器
	2
	套

	1154
	一层
	体育馆
	多媒体
	墙面多功能插座
	墙面多功能插座，定制网络、HDMI、音频等
	2
	套

	1155
	一层
	体育馆
	多媒体
	体育馆全频扬声器
	1.驱动单元：不劣于1个10"低频驱动单元
2.频率响应优于或等于82Hz-20kHz(±3dB)
3.水平指向角度：75°±10°
4.垂直覆盖角度：45°±10°
5.最大声压级不小于134dB
6.扬声器号角应能旋转
7.防尘防水等级不低于IP44
	8
	只

	1156
	一层
	体育馆
	多媒体
	四通道功放
	1.8Ω平均功率600W×4
2.4Ω平均功率1000W×4
3.頻率模式20Hz-20KHz(+-0.5db)
4.转换速率10V/μS(8Ω,10KHz)
5.信噪比＞98dB
6.總諧波失真：<0.08%
7.输入灵敏度：1.0v
8.通道隔离＞70db(1KHZ)
	2
	台

	1157
	一层
	体育馆
	多媒体
	专业调音台
	1.16路模拟调音台
2.输入处理能力：≥16路
3.立体声的线路输入：≥4对
4.Aux辅助输出：≥4个，支持pre/post推子前后设定
5.编组输出：≥4个
6.INSERT接口：≥8路
7.监听输出：≥1对
8.可调均衡：≥4段
9.推子：≥15个
10.带MP3播放器；带有高低阻抗切换功能；带有压限器功能；
11.具备四路编组功能；
12.易于机柜安装，附带机柜安装支架；
13.附带100种模式数字效果器；附带9段式均衡器；
14.推杆带有防尘网；
15.单声道具备高功效的3段EQ。
	1
	台

	1158
	一层
	体育馆
	多媒体
	数字音频处理器（8路）
	1.通道数：≥8进8出
2.频率响应：不劣于20Hz-20kHz±0.3dB
3.需提供自定义的用户操作界面；
4.需内置USB声卡，支持录播和远程会议；
5.采样率：≥48kHz
6.处理模块为可配置式，可根据需求自由更换；
7.设备同时在线操作：≥8台
8.至少具备总线式AEC，尾长时间：≥512ms，收敛率：≥60dB/S,回声消除幅度：≥60dB；
9.每个通道应不低于16个点的自适应反馈抑制（AFC）；
10.具备AMC,ANC,AEC,AFC,AGC,ANS等功能
11.矩阵：≥12进9出
12.预设：≥16组
13.支持输入输出通道LINK和分组功能；
14.支持摄像跟踪功能
15.GPIO数量：≥8路
16.控制方式：≥3种，RS232.RS485.UDP
17.系统延时：≤3ms
	1
	台

	1159
	一层
	体育馆
	多媒体
	头戴无线话筒
	1.数字无线可消除噪音、干扰和静噪爆发
2.UHF传输大大提高范围、可靠性和可扩展性
3.移动应用程序简化设置和操作，并消除复杂菜单
4.通过自动设置用非常少的时间和精力创建可靠的连接
5.多达2240个可选频率，每个频率范围支持高达24个无线系统
6.锂电池组可提供长达12小时的运行时间（使用AA电池可达8小时）
7.56Mhz带宽支持多达90个频道
8.134dB的发射机动态范围能够保留音频的每一个细节，再动态的表演也不在话下。
	2
	套

	1160
	一层
	体育馆
	多媒体
	手持无线话筒
	1.接收机：真分集式；灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N；AF频率响应50–16,000Hz（-3dB）；线路/麦克风电平20dB，可切换
2.发射机：射频发射功率10mW，供电2AA电池,1.5V
3.话筒类型：工作时间10小时，电容，灵敏度1.5mV/Pa，超心型
	4
	套

	1161
	一层
	体育馆
	多媒体
	话筒智能天线
	频率范围470-1805MHz
	1
	套

	1162
	一层
	体育馆
	多媒体
	带滤波电源时序器
	1.配备3.5寸彩色TFT-LCD显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态；
2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）；
3.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；
4.每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流；
5.内置时钟芯片，可根据日期时间定时9组设置自动开启/关闭每一通道；
6.欠压、过压保护，可自定义设置保护值；
7.配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制；
8.额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。
9.每一路功率：可承载2000W。
10.每路带滤波。
	1
	台

	1163
	一层
	体育馆
	多媒体
	音频信号线
	编织屏蔽麦克风线缆
	100
	米

	1164
	一层
	体育馆
	多媒体
	音箱线
	RVS2*2.5
	600
	米

	1165
	一层
	体育馆
	多媒体
	中央控制终端-8路
	1.内置1GSDRAM,8G闪存
2.支持6个支持软件握手的双向RS-232串行端口
3.支持2个支持硬件和软件握手的双向RS-232/RS-422/RS-485串行端口
4.支持8个红外/串行端口，
5.支持4个可自定义为数字/模拟输入，数字输出端口
6.内置8个继电器，用于控制房间功能
7.内置4个可独立开关的12VDC输出，可为周边设备供电，
8.支持千兆网络连接。
9.内置红外学习功能
	1
	台

	1166
	一层
	体育馆
	多媒体
	控制软件
	定制配套，根据需要控制设备，通过232口或网络进行远程控制音频、视频设备开关、切换等功能。
	1
	台

	1167
	一层
	体育馆
	多媒体
	触摸式控制面板
	1.采用1024x600的分辨率和24位色深的7"电容式触摸屏
2.采用坚固、防刮擦和抗污迹的大猩猩玻璃®屏幕
3.内置亮度感应器，可根据环境亮度调节屏幕亮度，
4.内置动作感应器，可自动唤醒屏幕
5.集成可自定义绿色或红色的指示灯
6.支持通过PoE供电
	1
	套

	1168
	一层
	体育器材室1
	家具
	货架
	1200*600*2000
一级冷轧钢板，主体框架采用厚度1.2mm钢板折弯（横梁、立柱折弯60mm宽），搁板采用厚度≥0.8mm钢板，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂。主支撑架必须加装横向加强拉固条，搁板需有加强筋，每层承重100KG--150KG。定位精确，制作精良，表面光洁平滑。高度可调节。
	7
	组

	1169
	一层
	体育器材室2
	家具
	货架
	1200*600*2000
一级冷轧钢板，主体框架采用厚度1.2mm钢板折弯（横梁、立柱折弯60mm宽），搁板采用厚度≥0.8mm钢板，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂。主支撑架必须加装横向加强拉固条，搁板需有加强筋，每层承重100KG--150KG。定位精确，制作精良，表面光洁平滑。高度可调节。
	4
	组

	1170
	一层
	体育器材室3
	家具
	货架
	1200*600*2000
一级冷轧钢板，主体框架采用厚度1.2mm钢板折弯（横梁、立柱折弯60mm宽），搁板采用厚度≥0.8mm钢板，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂。主支撑架必须加装横向加强拉固条，搁板需有加强筋，每层承重100KG--150KG。定位精确，制作精良，表面光洁平滑。高度可调节。
	4
	组

	1171
	一层
	体育活动室
	家具
	器材柜
	900*400*1850
基材:优质一级冷轧钢板，板厚0.7mm，12mm边框
喷涂:钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件:ABS暗卡拉手，望通三级锁具，可换芯，折叠钥匙柄等优质五金配件
配置:上二下一板（带锁）
	2
	组

	1172
	一层
	广播室
	家具
	矮柜
	800*400*800
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	2
	组

	1173
	一层
	广播室
	家具
	操作台
	1800*600*750
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。
（3）、五金件：优质五金件。
（4）、配喷涂2.0mm厚钢脚架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。
	1
	组

	1174
	一层
	广播室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	1175
	二层
	乒乓球馆
	家具
	钢制器材柜，带锁
	900*400*1850
基材:优质一级冷轧钢板，板厚0.7mm，12mm边框
喷涂:钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件:ABS暗卡拉手，望通三级锁具，可换芯，折叠钥匙柄等优质五金配件
配置:上二下一板
	3
	组

	1176
	室外
	室外操场（图书馆外）
	多媒体
	P2.5高刷全彩屏
	像数点间距≤2.5mm像素密度≥160000Dots/㎡
像素构成1R1G1B灯管封装SMD1415
显示屏尺寸为：宽≥8.64m，高≥3.04m，
显示面积≥26.27㎡
	26.27
	㎡

	1177
	室外
	室外操场（图书馆外）
	多媒体
	视频切换控制设备
	1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入；
2、视频输出支持8个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达520万像素，最宽支持10240,最高8192。
	1
	台

	1178
	室外
	室外操场（图书馆外）
	多媒体
	视频控制系统
	1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；
2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；
3.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；
4.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页
	1
	套

	1179
	室外
	室外操场（图书馆外）
	多媒体
	LED专用全彩控制系统-接收卡
	接收卡，一体化逐点校正
	54
	张

	1180
	室外
	室外操场（图书馆外）
	多媒体
	屏体电源
	5V40A屏体电源
	129
	台

	1181
	室外
	室外操场（图书馆外）
	多媒体
	屏幕钢结构内框架制作
	屏幕钢结构内框架制作
	26.27
	㎡

	1182
	室外
	室外操场（图书馆外）
	多媒体
	屏幕外装饰制作
	屏幕外装饰制作
	1
	项

	1183
	室外
	室外操场（图书馆外）
	多媒体
	LED专用智能配电箱配电柜
	1.30kw配电柜，带延时启动；
2.满足过流、短路、断路、过压/、欠压等保护措施;
3.支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。
	1
	台

	1184
	室外
	室外操场（图书馆外）
	多媒体
	智能配电箱子远程控制软件
	支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。
	1
	项

	1185
	室外
	室外操场（图书馆外）
	多媒体
	LED屏配套线缆
	定制专用强电连接线，六类网线连接线以及与视频处理器连接线缆等。
	1
	项

	1186
	室外
	室外操场（图书馆外）
	多媒体
	LED屏设备安装调试
	配套安装调试，包括成品保护、二次运输及垃圾清运等措施费。
	26.27
	㎡

	1187
	室外
	室外操场（图书馆外）
	多媒体
	多媒体播放终端
	27寸4K显示器，支持4K输出，内置高性能处理器及操作系统，满足多媒体演示播放及控制要求。
	1
	台

	1188
	教学楼
	信息发布
	多媒体
	信息发布屏
	1.32寸显示终端支持横屏、竖屏使用场景，系统、应用界面支持0°、90°、180°、270°设置和切换。
2.支持通过U盘直接播放图片、视频；同时支持外部内容拷入终端：利用设备硬件媒体播放设置进行节编辑与播放。
3.支持HDMI开机信号唤醒功能，支持无信号自动休眠设置。
4.支持USB开机自动播放功能。
	19
	套

	1189
	教学楼
	信息发布
	多媒体
	信息发布系统管理软件
	1.素材管理，支持视频，图片，文本、PPT、流媒体、网页等文件的上传和创建、下载等管理，支持多级目录设置，支持各文件的预览；
2.模板管理，系统自带模板库，支持常用模板，特殊模板，专用模板，自定义模板等功能模块；
3.节目管理，支持横屏和竖屏的节目创建，支持根据分辨率、操作系统版本创建不同类型的节目，节目支持图片、视频、文本、流媒体、网页、天气、PM2.5.温湿度、日期时间、PPT等多媒体元素组合播放；
4.设备管理，设备管理主要包括设备基础配置和远程控制2大模块，支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置。
	1
	套

	1190
	二层
	多功能厅
	家具
	主席台
	1400*500*750
底脚组件：国标2.0厚钢板一次冲压成型配加厚尼龙装饰件，65MM带刹PU静音轮              
立柱：80*40*1.5厚方钢管
横梁：80*30*1.5厚方钢管
面板支撑折叠套件、立柱+横梁连接件：加厚铝合金压铸件
折叠功能拉杆：16直径2.0厚圆钢管              
中间安全挡件：可翻折尼龙挡件
面板：2.5cm厚ENF级实木多层板
档板：1.5cm厚ENF级实木多层板
书网：直径10mm不锈钢管
	4
	张

	1191
	二层
	多功能厅
	家具
	培训桌
	1400*500*750
底脚组件：国标2.0厚钢板一次冲压成型配加厚尼龙装饰件，65MM带刹PU静音轮              
立柱：80*40*1.5厚方钢管
横梁：80*30*1.5厚方钢管
面板支撑折叠套件、立柱+横梁连接件：加厚铝合金压铸件
折叠功能拉杆：16直径2.0厚圆钢管              
中间安全挡件：可翻折尼龙挡件
面板：2.5cm厚ENF级实木多层板
档板：1.5cm厚ENF级实木多层板
书网：直径10mm不锈钢管
	25
	张

	1192
	二层
	多功能厅
	家具
	演讲台
	715*495*1080
采用优质高密度刨花板，厚度18mm，三聚氰胺给纸贴面
防污、牢固耐用。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	张

	1193
	二层
	多功能厅
	家具
	培训椅
	560*510*840
1、面料：采用优质绒布面料，光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。
2、海棉：选用成型纯海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。
3、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板8层桉木芯材压制成型，两面压制约0.5mm防火面，成型板材约12mm厚，板材承受压力达300KG，干湿度为10%；周边环保黑漆封边，光滑圆润不割手。
4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，椅架可堆叠，方便收纳
	8
	个

	1194
	二层
	多功能厅
	家具
	培训椅
	578*605*760
坐椅采用折叠椅架，选用国标30×20×1.5mm厚钢管，经激光裁切、OTC自动焊接精焊成型；过酸洗做高温静电喷涂
椅背选用PP+纤耐冲击塑料经热注塑一次成型。外观设计风格简约，外形尺寸505×180mm，椅背中间作X字形镂空设计，椅背背面底部设计贯穿式凹槽（可根据项目要求镶嵌不同颜色装饰条）；椅背横向内凹式弧面设计，成而达到更契合人体工学的S形护腰设计，可分散腰部重量，使用更舒适。背面两端增设ABS材质方形光面撞色装饰盖，达到隐藏螺丝、装饰外观的效果。
椅背连接件选用PP+纤材质，加宽加厚设计及内镶3.0厚钢片经热注塑一次成型,增加后背强度及视觉效果。(备注：需提供一个有剖面的背连接件以佐证其结构及强度，未提供或提供不符做无效标处理)
椅架连接件选用高强度模具钢螺丝，饰以尼龙注塑装饰件。
坐壳选用PP+纤材质注塑成型，中间设计字母X镂空图案；坐壳底部增设两条45mm高26mm宽方形加强筋，增强坐面承重。
椅架支撑横梁间连接两条汽车专用刹车钢丝作限位结构（钢丝为2.0mm直径304不锈钢材质，钢丝采用两头压铸锌合金材质圆环工艺，保证钢丝强度，不易脱落），坐壳底部有凹槽设计，坐壳打开后直接卡入支撑横梁，与钢丝起到限位功能，椅子更结构耐用，更稳定。
50mm直径PU静音万向脚轮
椅子选配新型结构写字板：铝合金金属底壳饰ABS板面，抛光铝合金旋转铝头
	50
	个

	1195
	二层
	多功能教室
	多媒体
	P1.2高刷全彩屏
	1.显示屏类型：LED类型采用SMD表贴三合一封装1010，1R1G1B,自发光显示，点间距≤1.2mm，模组尺寸为≤320mmx≤160mm，像素密度≥640000点/㎡。
2.显示屏尺寸为宽≥7.68m，高≥4.32m。
3.整箱体采用压铸铝箱体
	33.18
	㎡

	1196
	二层
	多功能教室
	多媒体
	屏体电源
	5V40A屏体电源
	108
	台

	1197
	二层
	多功能教室
	多媒体
	视频切换控制设备
	1、输入接口包括2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4K@60HZ信号同时输入
2、视频输出支持32个千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达2080万像素，最宽支持16384,最高8192。
	1
	台

	1198
	二层
	多功能教室
	多媒体
	视频控制系统
	1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；
2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；
3.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；
4.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页
	1
	套

	1199
	二层
	多功能教室
	多媒体
	LED专用全彩控制系统-接收卡
	接收卡，一体化逐点校正
	108
	张

	1200
	二层
	多功能教室
	多媒体
	屏幕钢结构内框架制作
	屏幕钢结构内框架制作
	33.18
	㎡

	1201
	二层
	多功能教室
	多媒体
	屏幕外装饰制作
	屏幕外装饰制作
	1
	项

	1202
	二层
	多功能教室
	多媒体
	LED专用智能配电箱配电柜
	1.30kw配电柜，带延时启动；
2.满足过流、短路、断路、过压/、欠压等保护措施;
3.支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。
	1
	台

	1203
	二层
	多功能教室
	多媒体
	智能配电箱子远程控制软件
	支持远程上电、分步上电的功能，具有状态自动检测与状态异常报警功能。
	1
	项

	1204
	二层
	多功能教室
	多媒体
	LED屏配套线缆
	配套CAT6信号线、内部连接控制线、强电线等连接件
	1
	项

	1205
	二层
	多功能教室
	多媒体
	多媒体管理终端
	27寸4K显示器，支持4K输出，内置高性能处理器及操作系统，满足多媒体演示播放及控制要求。
	1
	台

	1206
	二层
	多功能教室
	多媒体
	LED屏设备安装调试
	配套安装调试，包括成品保护、二次运输及垃圾清运等措施费。
	33.18
	㎡

	1207
	二层
	多功能教室
	多媒体
	高清混合矩阵
	1.纯硬件架构，内部无操作系统，模块化设计，包括输入卡、输出卡、风扇、电源均为模块化方式，支持热插拔，更换时不影响其他模块的正常运行。
2.输入板卡热插拔时间不超过2s，输出板卡热插拔时间不超过2s；.
3.高性能数字背板技术，每一通道分配独立带宽，单路信号带宽：19.5Gbps（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
4.设备具备7x24小时连续工作的能力，支持上电快速启动，开机响应时间不超过10s，工作噪声压级在43dB（A）以内；（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
5.机箱前面板设有LCD液晶显示屏，具备按键，可直接通过前面板进行通道切换、设置／调用场景、设置设各IP、查询状态；（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
6.支持HDMI、DP、DVI-I（可接DVI-D）、VGA（可转CVBS/YPbPr）、CVBS（BNC）、SD/HD/3G-SDI、HDBaseT、FIBER、IP码流的1080P信号输入输出。支持4KHDMI、4KDP、4KHDBaseT、4KFIBER的4K信号输入输出。支持HDMI2.0输入输出；
7.支持EDID管理，可将端口EDID保存到本地文件，也可将本地EDID文件导入端口。可读取输出口所连设各的EDID，直接学习和复制给设备输入端，也可保存成本地文件；（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
8.支持对输入视频信号的对比度、亮度、色度进行调整。可以对输入视频信号的垂直／水平起始位置、水平宽度、垂直高度进行调整，可去除黑边，支持VGA自动调整。
9.用户可以关闭输出，或者指定输出默认图像，并可以设置无信号源时输出的图像；支持输出测试图形，支持输出256*256*256种单色图像和网格图像；（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
10.支持在输出通道打开一个或多个窗口，并显示图像内容图像开窗响应速度＜14ms。支持信号的任意切换，信号切换响应速度＜14ms。支持预案的保存和调用，预案调取响应时间＜14ms；
11.输入输出延时低于1帧；（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
12.三种音频传输方式：内嵌式随路音频、外置式随路音频、独立音频，独立音频为单独的音频切换卡，实现音频信号的独立切换；（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
13.输入卡支持内嵌音频的环出，可在输入卡完成内嵌音频的剥离和环出，直接从输入卡环出模拟音频；
14.支持可视化操作，可将前端输入信号编码并在软件界面预览编码后的图像信号。支持对4K信号的预监。支持选择想要预监的输入通道，可以在上位机软件输入通道直接点击选择，并可以通过扩展预监板卡支持对所有输入信号的同时预监；
15.切换预案支持增量式操作，支持大于10000个数量预案保存及调用。支持多个预案轮巡应用，可自定义选择是否加入轮巡并设置轮巡时间间隔和轮巡顺序。支持对切换、拼接、解码场景的轮巡；
16.支持单一通道切换、多通道切换以及全通道切换多种切换操作。
17.支持通过串口、网口进行客户端软件的控制。PC版管理软件支持：WindowsXP及Windows7,Windows8,Windows8.1.Windows10系统；移动版APP支持：iOS、Android。支持双串口、申口环出功能。支持矩阵的串口级联，支持矩阵、拼接器联控；
18.客户端支持方块式、行列式、列表式三种切换风格，可根据切换需求任意选择。客户端软件支持黑白两种背景颜色风格，可操作界面自行切换；不同风格界面的所有操作完全同步，中途切换到任意一种风格均不影响之前的操作；
19.设备信息查看和可视化显示：支持接入设备的信息显示，包括设备IP、连接状态、设备温度信息、端口信号状态的查询，并可在软件上可视化显视独立的设备状态界面。
	1
	台

	1208
	二层
	多功能教室
	多媒体
	单路4K输入卡
	U4KHDMI输入卡，单板支持1路HDMI2.0输入，最高支持4K60信号输入，支持EDID读写配置，支持音频透传，独立模拟音频输入口，支持音频开启关闭，支持输入嵌入音频、模拟音频模式二选一输入，支持HDMI输入嵌入音频通过模拟口回环输出
	4
	块

	1209
	二层
	多功能教室
	多媒体
	单路4K输出卡
	U4KHDMI输出卡，单板支持1路HDMI2.0输出，支持EDID读配置，支持分辨率调整输出、最高支持4K/60帧分辨率输出，也兼容2K@60分辨率输出，支持音频透传，支持HDMI嵌入音频输出，支持模拟音频输出；支持处理来自输入卡的4K@60信号及以下信号，支持无缝切换，图像444处理、无损无压缩无抽帧处理；
	4
	块

	1210
	二层
	多功能教室
	多媒体
	HDBASET输出板卡
	4KHDBaseT-M输出卡，单板支持2路输出，支持EDID读配置，支持分辨率调整输出、最高支持4K/30帧分辨率输出，支持4K无缝切换，支持音频透传，支持HDMI嵌入音频输出，支持模拟音频输出；兼容市面上HDBaseT标准传输器，支持处理来自输入卡的4K@30信号及以下信号，支持无缝切换，图像444处理、无损无压缩无抽帧处理；
	2
	块

	1211
	二层
	多功能教室
	多媒体
	4KHDBASET接收端
	HDMIHDBaseT接收器，HDMI信号从接收端输出，支持信号分辨率高达4K30，可以通过单根CAT6网线将1080P60信号延长输出至100米（或通过单根CAT6电缆将4K30信号延长输出至70米），支持嵌入式音频传输。
	2
	台

	1212
	二层
	多功能教室
	多媒体
	4KHDMI光纤线缆
	规格：15米
	3
	根

	1213
	二层
	多功能教室
	多媒体
	辅助显示屏（含支架）
	1.屏幕尺寸：65吋4K全面屏
2.背光方式：直下式
3.亮度≥200nits,对比度≥1200：1
4.屏幕比例：16：9
5.最大可视角度：≥178°
6.Android9.0智能操作系统，4核高性能处理器1.8GHz主频，2GDDR4主内存，内置32G容量闪存，内置无线wifi模块，支持802.11a/b/g/n。
7.支持HDMI2.0*2.AV接口*1.RF接口*1.USB2.0*2.网络接口*1.调试串口*1。
	2
	台

	1214
	二层
	多功能教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	套

	1215
	二层
	多功能教室
	多媒体
	HDMI高清线缆
	定制规格1-3米；线芯采用99.96%高纯度单股无氧铜，线芯采用铝箔独立屏蔽，总屏蔽采用编织屏蔽，更有效地隔离外界电磁波的干扰。护套采用亚光黑色PVC弹性体
标称外径：7.3mm
插头：纯铜3μ”镀金，超强抗氧化
HDMI版本：2.0
带宽：18Gbps
最高分辨率：4K/60Hz4：4：4
	10
	根

	1216
	二层
	多功能教室
	多媒体
	CAT6网络线缆
	CAT6,线规：23AWG；标称护套外径：6.3mm；标称特性阻抗：100Ω；标称带宽为250MHz.
	4
	箱

	1217
	二层
	多功能教室
	多媒体
	多功能地插
	国产定制，CAT6网口+音频*2+HDMI+USB等
	3
	套

	1218
	二层
	多功能教室
	多媒体
	线阵列智能全频扬声器
	1.无源阵列扬声器
2.驱动单元：低频驱动单元≥1×12"，高频驱动单元≥2×1"；
3.频响范围：不劣于53Hz–20kHz；
4.指向角度：水平单只100°±10°；垂直单只10°（含）-15°（含）（可通过以增加线阵列扬声器数量的形式来满足单组线阵列垂直覆盖角度的要求）；
5.额定功率：≥600W；
6.最大声压级：≥131dB；
7.灵敏度：≥97dB(1W@1m)；
8.驱动模式：两分频，主动/被动分频可以自主切换。
	6
	套

	1219
	二层
	多功能教室
	多媒体
	线阵列低音箱
	1.无源线阵列超低频扬声器
2.驱动单元：低频驱动单元≥1×18"；
3.频响范围：不劣于31Hz-300Hz；
4.指向角度：半空间；
5.额定功率：≥700W；
6.最大声压级：≥133dB；
7.灵敏度：≥99dB(1W@1m)。
	2
	只

	1220
	二层
	多功能教室
	多媒体
	全频辅助扬声器
	1.同轴壁挂扬声器
2.驱动单元：≥1x6"低频单元，≥1x0.75"高频单元
3.频响范围：不劣于65Hz-20kHz
4.指向角度：水平角度：90º±10º
5.垂直角度：90º±10º
6.最大声压级：≥111dB
7.功率：≥60w
8.灵敏度：≥88dB
	4
	只

	1221
	二层
	多功能教室
	多媒体
	线阵列全频数字功放
	1.2通道功放
2.道数：2
3.频响范围：不劣于20Hz–20kHz
4.功率：≥2×800W8Ω；2×1250W4Ω；1×2550W8Ω；支持通道桥接
5.总谐波失真：≤0.5%
6.阻尼系数：≥200
7.输入灵敏度：0.775V/1.4V
8.信噪比：≥100dB
9.保护：防止短路，空载，开/关机噪音，无线电干扰保护电路
10.通风：由前往后的空气对流机制
11.冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护
	3
	台

	1222
	二层
	多功能教室
	多媒体
	线阵列低音数字功放
	1.2通道功放
2.道数：2
3.频响范围：不劣于20Hz–20kHz
4.功率：≥2×1500W8Ω；2×1550W4Ω；1×2990W8Ω；支持通道桥接
5.总谐波失真：≤0.5%
6.阻尼系数：≥200
7.输入灵敏度：0.775V/1.4V
8.信噪比：≥100dB
9.保护：防止短路，空载，开/关机噪音，无线电干扰保护电路
10.通风：由前往后的空气对流机制
11.冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护
	1
	台

	1223
	二层
	多功能教室
	多媒体
	全频数字功放
	1.通道数：4
2.功率：4×120W8Ω～16Ω；4×120W70V；4×120W100V；
3.频率响应：70Hz～20KHz±3dB
4.THD+N(额定功率）：70Hz～20KHZ≤0.5
5.S/N信噪比(宽带）：≥100dB
6.输入灵敏度：1.2V
7.输入阻抗（平衡/非平衡）：20K/10K
8.电路类型：ClassD
9.保护：过压保护/直流保护/过温保护/过载保护
	1
	台

	1224
	二层
	多功能教室
	多媒体
	数字音频处理器（8路）
	1.通道数：≥8进8出
2.频率响应：不劣于20Hz-20kHz±0.3dB
3.需提供自定义的用户操作界面；
4.需内置USB声卡，支持录播和远程会议；
5.采样率：≥48kHz
6.处理模块为可配置式，可根据需求自由更换；
7.设备同时在线操作：≥8台
8.至少具备总线式AEC，尾长时间：≥512ms，收敛率：≥60dB/S,回声消除幅度：≥60dB；
9.每个通道应不低于16个点的自适应反馈抑制（AFC）；
10.具备AMC,ANC,AEC,AFC,AGC,ANS等功能
11.矩阵：≥12进9出
12.预设：≥16组
13.支持输入输出通道LINK和分组功能；
14.支持摄像跟踪功能
15.GPIO数量：≥8路
16.控制方式：≥3种，RS232.RS485.UDP
17.带有按键控制墙面板
18.系统延时：≤3ms
	1
	台

	1225
	二层
	多功能教室
	多媒体
	数字音频调音台
	1.16个话放输入通道；
2.8个模拟平行XLR输出通道；
3.CATS电缆的传输距离最高可达100m；
4.2个AES50接口。
	1
	个

	1226
	二层
	多功能教室
	多媒体
	数字调音台
	1.40路输入通道数字调音台内置16个话放及25路混音母线；
2.16路输入通道，8个AUX输出，6个编组；
3.支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出；
4.40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率 ；                                                      
5.192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能。
	1
	台

	1227
	二层
	多功能教室
	多媒体
	头戴无线话筒
	1.数字无线可消除噪音、干扰和静噪爆发
2.UHF传输大大提高范围、可靠性和可扩展性
3.移动应用程序简化设置和操作，并消除复杂菜单
4.通过自动设置用非常少的时间和精力创建可靠的连接
5.多达2240个可选频率，每个频率范围支持高达24个无线系统
6.锂电池组可提供长达12小时的运行时间（使用AA电池可达8小时）
7.56Mhz带宽支持多达90个频道
8.134dB的发射机动态范围能够保留音频的每一个细节，再动态的表演也不在话下。
	6
	套

	1228
	二层
	多功能教室
	多媒体
	舞台手持无线话筒
	1.音频输出6.3毫米插头（非平衡）：+12dBU
2.XLR插口（平衡）：+18dBU
3.信噪比≥115dBA
4.频点可调范围最高88MHz
5.最大频偏±48kHz
6.标称偏差±24kHz
7.调制宽频FM
8.相邻信道抑制通常≥75dB
9.互调抑制通常≥70dB
10.接收频率：
11.最高3520个接收频率，可采用25kHz的步长调节，20个频率库，每个频率库具有多达32个出厂预设通道，无互调，6个频率库，具有多达32个可编程通道
12.RF灵敏度对于52dBAeffS/N则<2.5μV
13.静噪5dBμV~25dBμV采用2dB步长
14.均衡器预设1：平直预设2：低切（180Hz下-3dB）预设3：低切/高频增强（180Hz下-3dB，10kHz下+6dB）预设4：高频增强（10kHz下+6dB）
15.温度范围-10°C至+55°C
16.接收器原理纯自动分集
17.降噪≥75dB
	6
	套

	1229
	二层
	多功能教室
	多媒体
	合唱话筒
	1.话筒换能原理：外部极化电压式电容话筒
2.振膜直径25.4mm(1英寸)
3.指向性：全指向、宽/超/心型、8字型
4.频率响应20-20,000Hz
5.灵敏度：17.4mv/pa(-35dbV)
6.声压级140dB
7.动态范围：130db
8.标称阻抗：50ohms
9.负载阻抗：1kohm
10.低切、滚降滤波器,可滚：-6db/100hz低切：-18db/60hz
11.可调垫db,10db,20db
12.等效噪音电平10dB(A)/16dB(CCR)
13.电源48V伏幻象供电(P48)
	2
	套

	1230
	二层
	多功能教室
	多媒体
	天线分配放大器及天线
	频率范围470-1805MHz
	2
	套

	1231
	二层
	多功能教室
	多媒体
	鹅颈话筒
	1.传感器类型：电容
2.拾音模式：心形
3.频率范围：50Hz-17kHz
4.灵敏度（1kHz，开路电压）：-35dBV/Pa（17.8mV）
5.最大声压级（1kHz，1%总谐波失真，1kΩ负载时）：124.2dB
6.等效输出噪音（A加权）：28dB
7.信噪比（参考94dBSPL1kHz时）：66dB
8.输出阻抗：180Ω，重量：0.81Kg
9.动态范围（1kHz，1k负载时）：96.2dB（100dB零增益设置时）
10.电源要求：11-52直流幻象电源，8.0mA
11.包装清单：1-RK412WS扣入式海绵防风罩
	2
	套

	1232
	二层
	多功能教室
	多媒体
	带滤波电源时序器
	1.配备3.5寸彩色TFT-LCD显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态；
2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）；
3.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；
4.每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流；
5.内置时钟芯片，可根据日期时间定时9组设置自动开启/关闭每一通道；
6.欠压、过压保护，可自定义设置保护值；
7.配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制；
8.额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。
9.每一路功率：可承载2000W。
10.每路带滤波。
	2
	台

	1233
	二层
	多功能教室
	多媒体
	多媒体机柜
	1.前后网孔门
2.600*600mm
3.标准配置：8位PDU电源1套
	2
	台

	1234
	二层
	多功能教室
	多媒体
	音频信号线
	编织屏蔽麦克风线缆
	400
	米

	1235
	二层
	多功能教室
	多媒体
	全频音箱线
	防冻柔软扬声器线缆
	400
	米

	1236
	二层
	多功能教室
	多媒体
	低音音箱线
	防冻柔软扬声器线缆
	200
	米

	1237
	二层
	多功能教室
	多媒体
	多功能教室音频跳线
	定制音频跳线1-5米，卡侬、大三芯等，音频处理器、调音台、功放等连接使用。
	40
	根

	1238
	二层
	多功能教室
	多媒体
	高清录播主机
	1.主机架构：采用嵌入式架构，标准1U机架式设计，便于机柜安装。
2.高度集成：主机需集成录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动、AI分析等多功能于一体。
3.硬件性能：主机配备高性能低功耗处理器，内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz，整机功耗≤50W，正常工作状态下噪音≤20dB（A）；AI算力≥6TOPS算力。
4.视频接口：RJ45接口≥4，支持POE供电；HDMI输入≥2，HDMI输出≥2路。
5.音频接口：Line in接口≥2；Line out接口≥2；Mic接口≥6，Mic接口可实现向麦克风提供POE或幻象供电。
6.网络接口：RJ45接口≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4.IPv6双协议栈。
7.控制接口：RJ45接口≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制。
8.外设接口：USB2.0接口≥2，其中一个用于连接U盘等外设，另一个支持UVC/UAC协议，输出音视频供第三方视频会议等软件使用。
9.本地存储：主机内置存储≥2T，保障设备正常运行及录制视频文件的本地存储。
	1
	台

	1239
	二层
	多功能教室
	多媒体
	录播流媒体处理软件
	1.录制模式：需支持电影模式和资源模式两种录制模式。
2.分段录制：需支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件；
3.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式；
4.录制关联：需支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式；
5.视频管理：需支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传；
6.导播模式：需支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式；
7.导播预览：需支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等；
8.视频布局：需支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整；
9.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换；
10.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息；
11.音量控制：需支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能；
12.直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度支持4K、1080P、720P；
13.直播推流：需支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播；
14.智能降噪：需支持AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪音，如场室内空调与风扇声，保证录制后的音频质量；
15.智能混音：需支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻。
	1
	套

	1240
	二层
	多功能教室
	多媒体
	高清摄像机
	1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸。有效像素≥800万。
2.AI算力：提供≥2TOPS算力，满足行为分析和AI跟踪需求。
3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容。
4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥20倍。
5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少于70°/s。
6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s。
7.视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°。
8.视频编码：要求支持H.265.H.264高清视频编码协议。
9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1。
10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1。
11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出。
12.音频接口：Line in输入口≥1。
13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议。
14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1。
15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求。
16.背光补偿：要求具备背光补偿功能。
17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB。
	3
	套

	1241
	二层
	多功能教室
	多媒体
	高清摄像机软件
	1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要。
5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求。
8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
9.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°。
	3
	台

	1242
	二层
	多功能教室
	多媒体
	录制控制屏
	1.支持壁挂式上墙部署。
2.具备≥10英寸高清显示屏幕。
3.控制功能：支持对录播主机的开关机、休眠、录制、远程互动、资源管理等功能。
4.支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作。
5.支持快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫，支持实时预览互动画面，并对直播互动进行控制。
6.支持录像资源管理，通过直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放。
7.支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。
	1
	台

	1243
	二层
	多功能教室
	多媒体
	带滤波电源时序器
	1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理。 
2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源。
3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制。
4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全。
5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口。
6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。
	1
	套

	1244
	二层
	多功能教室
	多媒体
	音频信号线
	编织屏蔽麦克风线缆
	150
	米

	1245
	二层
	多功能教室
	多媒体
	Cat6网线
	Cat6网线
	1
	箱

	1246
	二层
	多功能教室
	多媒体
	LED聚光灯
	1.色温：3200K-5600K
2.显色指数：≥95Ra
3.CQS：＞90
4.光学角度：15°--60°
5.输入电压：AC100-240V，50/60Hz
6.额定功率：≥300W
7.驱动电流：3A
8.电源线：插输入和输出
9.信号线：五芯或三芯输入和输出
10.调光效果（0-100%16Bit调光）
11.控制协议：DMX512.RDM
	12
	只

	1247
	二层
	多功能教室
	多媒体
	LED染色帕灯
	1.光源信息：200W 
2.光学角度：15°-45°
3.光通量：9600lm
4.照度：2000lx
5.CRI：RA：85（3200K、4000K、5600K、6500K）
6.色温：1800K-8000K可调
	30
	只

	1248
	二层
	多功能教室
	多媒体
	LED会议平板灯
	1.光源：高显指LED
2.防护等级：IP20
3.电压：AC100~240V，50/60Hz
4.额定功率：200W
5.灯珠：2835规格的0.5W*1200颗贴片
6.显色指数：Ra≥95
7.色温：5600K
8.调光：0~100%线性调光
9.控制面板：LCD液晶显示屏+四按键
10.通道模式：3CH
11.出光角度：120度
12.控制模式：DMX512控制/手动模式
13.防护等级：IP20
	10
	只

	1249
	二层
	多功能教室
	多媒体
	LED三合一摇头图案灯
	1.光学角度：3°-52°
2.光通量：9500lm
3.5米照度：105000lux
4.额定功率：550W
5.电源连接：电源插输入输出
6.信号连接：三芯+五芯信号插输入输出
7.机械运动：水平无极旋转，垂直270°（8-16Bit扫描）
8.调光：戏曲级调光效果（0-100%24Bit调光）
9.功能效果：显示板控制静态，自定义模式，0-25Hz频闪
	10
	只

	1250
	二层
	多功能教室
	多媒体
	电脑灯控台
	1.6个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数；
2.内置2个15.6英寸触摸屏+1个7英寸触摸屏；
3.15个带感应手动推杆（60mm）；
4.2个AB场手动推杆(60mm)；
5.1个主控手动推杆；
6.6个带PUSH功能编码器；
7.2个千兆以太网口，支持MA NET，ARTNET，ETC NET2,PATHPORT,SCAN,SHOWNET,KINET1信号；
8.2个USB2.0口；
9.独立可调黄色背光按键；
10.MIDI输入输出接口，LTC/SMPTE时间码，RDM功能；
11.工业主板，内置固态硬盘；
12.LINUX系统,实体控台。
	1
	台

	1251
	二层
	多功能教室
	多媒体
	信号放大器2
	1.2路信号接口，8路信号输出；
2.供电：AC220V±10%，45-65Hz；
3.信号接口：DMX512（1990）/RDM。
	2
	台

	1252
	二层
	多功能教室
	多媒体
	直通箱
	1.回路：12路
2.功率：4KW/路
3.供电三相五线制AC380V±10%，A220V±10%，45-65Hz
	1
	台

	1253
	二层
	多功能教室
	多媒体
	机柜
	1.前后网孔门
2.600*600mm
3.标准配置：8位PDU电源1套
	1
	台

	1254
	二层
	多功能教室
	多媒体
	灯钩保险链
	满足灯具的悬挂，确保灯具安全
	64
	套

	1255
	二层
	多功能教室
	多媒体
	安装辅材
	电源线、控制线等
	1
	批

	1256
	二层
	多功能教室
	多媒体
	灯具电源线
	线材RVV3*2.5
	800
	米

	1257
	二层
	多功能教室
	多媒体
	灯具信号线
	128网
	500
	米

	1258
	二层
	多功能教室
	多媒体
	固定灯光杆体
	多节组合拼装，哑光黑色漆
	4
	道

	1259
	二层
	多功能教室
	多媒体
	中央控制终端-8路
	1.内置1GSDRAM,8G闪存
2.支持6个支持软件握手的双向RS-232串行端口
3.支持2个支持硬件和软件握手的双向RS-232/RS-422/RS-485串行端口
4.支持8个红外/串行端口，
5.支持4个可自定义为数字/模拟输入，数字输出端口
6.内置8个继电器，用于控制房间功能
7.内置4个可独立开关的12VDC输出，可为周边设备供电，
8.支持千兆网络连接。
9.内置红外学习功能
	1
	台

	1260
	二层
	多功能教室
	多媒体
	墙面全彩触摸屏
	1.具有1024x600的分辨率和24位色深的7"电容式触摸屏
2.坚固、防刮擦和抗污迹的大猩猩玻璃®屏幕
3.更快的四核处理和8倍高的内存
4.可安装在两单元接线盒内，或固定在墙面、讲台或包括玻璃在内的其它平面上"
	1
	台

	1261
	二层
	多功能教室
	多媒体
	移动式控制终端
	10寸IPS屏，128G
	1
	台

	1262
	二层
	多功能教室
	多媒体
	移动端授权license
	配套移动端授权接入中控license
	1
	套

	1263
	二层
	多功能教室
	多媒体
	环境感应显示模块
	温度、湿度、CO2.PM2.5四合⼀智能环境监测传感器
	1
	套

	1264
	二层
	多功能教室
	多媒体
	中控控制软件
	定制配套，根据需要控制设备，通过232口或网络进行远程控制音频、视频设备开关、切换等功能。
	1
	台

	1265
	二层
	贵宾厅
	家具
	矮柜
	3740*400*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1266
	二层
	贵宾厅
	家具
	三人沙发
	2030*800*820
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。优质牛皮椅面及靠背。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	5
	组

	1267
	二层
	贵宾厅
	家具
	单人沙发
	1020*800*820
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。优质牛皮椅面及靠背。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1268
	二层
	贵宾厅
	家具
	茶几
	1200*600*450
钢木结构，
台面采用25mm厚ENF级实木多层板。
桌腿：采用优质冷轧钢管经拉升、折弯、焊接、打磨等工艺，而后又经酸洗、磷化、外部环氧树脂喷涂处理耐酸碱；外观整体简洁、美观、大方。
	5
	组

	1269
	二层
	贵宾厅
	家具
	茶几
	600*600*450
钢木结构，
台面采用25mm厚ENF级实木多层板。
桌腿：采用优质冷轧钢管经拉升、折弯、焊接、打磨等工艺，而后又经酸洗、磷化、外部环氧树脂喷涂处理耐酸碱；外观整体简洁、美观、大方。
	3
	组

	1270
	四层
	合班教室
	家具
	教师椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	张

	1271
	四层
	合班教室
	多媒体
	COB1.2高刷全彩屏
	1．采用倒装COB像素结构；像素间距≤1.2mm，像素密度≥640000点/㎡。 
2．箱体分辨率:≥480*≥270，显示屏尺寸为：宽≥7.20m，高≥2.025m，显示面积≥14.58㎡
	14.58
	㎡

	1272
	四层
	合班教室
	多媒体
	屏体电源
	5V40A屏体电源
	72
	台

	1273
	四层
	合班教室
	多媒体
	视频切换控制设备
	1、输入接口包括2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4K@60HZ信号同时输入
2、视频输出支持24个千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达1560万像素，最宽支持16384,最高8192。
	1
	台

	1274
	四层
	合班教室
	多媒体
	视频控制系统
	1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；
2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；
3.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；
4.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页
	1
	套

	1275
	四层
	合班教室
	多媒体
	LED专用全彩控制系统-接收卡
	接收卡，一体化逐点校正
	72
	张

	1276
	四层
	合班教室
	多媒体
	屏幕钢结构内框架制作
	屏幕钢结构内框架制作
	14.58
	㎡

	1277
	四层
	合班教室
	多媒体
	屏幕外装饰制作
	屏幕外装饰制作
	1
	项

	1278
	四层
	合班教室
	多媒体
	LED屏配套线缆
	配套CAT6信号线、内部连接控制线、强电线等连接件
	1
	项

	1279
	四层
	合班教室
	多媒体
	多媒体管理终端
	27寸4K显示器，支持4K输出，内置高性能处理器及操作系统，满足多媒体演示播放及控制要求。
	1
	台

	1280
	四层
	合班教室
	多媒体
	LED屏设备安装调试
	配套安装调试，包括成品保护、二次运输及垃圾清运等措施费。
	14.58
	㎡

	1281
	四层
	合班教室
	多媒体
	高清混合矩阵
	1.纯硬件架构，内部无操作系统，模块化设计，包括输入卡、输出卡、风扇、电源均为模块化方式，支持热插拔，更换时不影响其他模块的正常运行。
2.输入板卡热插拔时间不超过2s，输出板卡热插拔时间不超过2s；.
3.高性能数字背板技术，每一通道分配独立带宽，单路信号带宽：19.5Gbps（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
4.设备具备7x24小时连续工作的能力，支持上电快速启动，开机响应时间不超过10s，工作噪声压级在43dB（A）以内；（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
5.机箱前面板设有LCD液晶显示屏，具备按键，可直接通过前面板进行通道切换、设置／调用场景、设置设各IP、查询状态；（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
6.支持HDMI、DP、DVI-I（可接DVI-D）、VGA（可转CVBS/YPbPr）、CVBS（BNC）、SD/HD/3G-SDI、HDBaseT、FIBER、IP码流的1080P信号输入输出。支持4KHDMI、4KDP、4KHDBaseT、4KFIBER的4K信号输入输出。支持HDMI2.0输入输出；
7.支持EDID管理，可将端口EDID保存到本地文件，也可将本地EDID文件导入端口。可读取输出口所连设各的EDID，直接学习和复制给设备输入端，也可保存成本地文件；（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
8.支持对输入视频信号的对比度、亮度、色度进行调整。可以对输入视频信号的垂直／水平起始位置、水平宽度、垂直高度进行调整，可去除黑边，支持VGA自动调整。
9.用户可以关闭输出，或者指定输出默认图像，并可以设置无信号源时输出的图像；支持输出测试图形，支持输出256*256*256种单色图像和网格图像；（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
10.支持在输出通道打开一个或多个窗口，并显示图像内容图像开窗响应速度＜14ms。支持信号的任意切换，信号切换响应速度＜14ms。支持预案的保存和调用，预案调取响应时间＜14ms；
11.输入输出延时低于1帧；（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
12.三种音频传输方式：内嵌式随路音频、外置式随路音频、独立音频，独立音频为单独的音频切换卡，实现音频信号的独立切换；（提供第三方权威检测报告，并加盖红章）
13.输入卡支持内嵌音频的环出，可在输入卡完成内嵌音频的剥离和环出，直接从输入卡环出模拟音频；
14.支持可视化操作，可将前端输入信号编码并在软件界面预览编码后的图像信号。支持对4K信号的预监。支持选择想要预监的输入通道，可以在上位机软件输入通道直接点击选择，并可以通过扩展预监板卡支持对所有输入信号的同时预监；
15.切换预案支持增量式操作，支持大于10000个数量预案保存及调用。支持多个预案轮巡应用，可自定义选择是否加入轮巡并设置轮巡时间间隔和轮巡顺序。支持对切换、拼接、解码场景的轮巡；
16.支持单一通道切换、多通道切换以及全通道切换多种切换操作。
17.支持通过串口、网口进行客户端软件的控制。PC版管理软件支持：WindowsXP及Windows7,Windows8,Windows8.1.Windows10系统；移动版APP支持：iOS、Android。支持双串口、申口环出功能。支持矩阵的串口级联，支持矩阵、拼接器联控；
18.客户端支持方块式、行列式、列表式三种切换风格，可根据切换需求任意选择。客户端软件支持黑白两种背景颜色风格，可操作界面自行切换；不同风格界面的所有操作完全同步，中途切换到任意一种风格均不影响之前的操作；
19.设备信息查看和可视化显示：支持接入设备的信息显示，包括设备IP、连接状态、设备温度信息、端口信号状态的查询，并可在软件上可视化显视独立的设备状态界面。
	1
	台

	1282
	四层
	合班教室
	多媒体
	单路4K输入卡
	U4KHDMI输入卡，单板支持1路HDMI2.0输入，最高支持4K60信号输入，支持EDID读写配置，支持音频透传，独立模拟音频输入口，支持音频开启关闭，支持输入嵌入音频、模拟音频模式二选一输入，支持HDMI输入嵌入音频通过模拟口回环输出
	2
	块

	1283
	四层
	合班教室
	多媒体
	双路2K输入卡
	HDMI输入卡，单板支持2路输入，支持EDID读写配置，支持音频透传，独立模拟音频输入口，支持音频开启关闭，支持输入嵌入音频、模拟音频模式选择，支持输入端模拟音频口环出（需选择嵌入音频模式），最高支持2K分辨率输入；无抽帧无压缩视频透传无损失
	2
	块

	1284
	四层
	合班教室
	多媒体
	单路4K输出卡
	U4KHDMI输出卡，单板支持1路HDMI2.0输出，支持EDID读配置，支持分辨率调整输出、最高支持4K/60帧分辨率输出，也兼容2K@60分辨率输出，支持音频透传，支持HDMI嵌入音频输出，支持模拟音频输出；支持处理来自输入卡的4K@60信号及以下信号，支持无缝切换，图像444处理、无损无压缩无抽帧处理；
	4
	块

	1285
	四层
	合班教室
	多媒体
	双路2K输出卡
	HDMI输出卡，单板支持2路输出，支持EDID读配置，支持常用分辨率输出、最高支持2K/60帧分辨率输出，支持音频透传，支持HDMI嵌入音频输出，支持模拟音频输出，4K30引擎支持处理来自输入卡的4K@30信号及以下信号，支持无缝切换，图像444处理、无损无压缩无抽帧处理；支持输出信号驱动增强。
	2
	块

	1286
	四层
	合班教室
	多媒体
	HDBASET输出板卡
	4KHDBaseT-M输出卡，单板支持2路输出，支持EDID读配置，支持分辨率调整输出、最高支持4K/30帧分辨率输出，支持4K无缝切换，支持音频透传，支持HDMI嵌入音频输出，支持模拟音频输出；兼容市面上HDBaseT标准传输器，支持处理来自输入卡的4K@30信号及以下信号，支持无缝切换，图像444处理、无损无压缩无抽帧处理；
	2
	块

	1287
	四层
	合班教室
	多媒体
	4KHDBASET接收端
	HDMIHDBaseT接收器，HDMI信号从接收端输出，支持信号分辨率高达4K30，可以通过单根CAT6网线将1080P60信号延长输出至100米（或通过单根CAT6电缆将4K30信号延长输出至70米），支持嵌入式音频传输。
	2
	台

	1288
	四层
	合班教室
	多媒体
	4KHDMI光纤线缆
	规格：30米
	2
	根

	1289
	四层
	合班教室
	多媒体
	辅助显示屏（含支架）
	1.屏幕尺寸：65吋4K全面屏
2.背光方式：直下式
3.亮度≥200nits,对比度≥1200：1
4.屏幕比例：16：9
5.最大可视角度：≥178°
6.Android9.0智能操作系统，4核高性能处理器1.8GHz主频，2GDDR4主内存，内置32G容量闪存，内置无线wifi模块，支持802.11a/b/g/n。
7.支持HDMI2.0*2.AV接口*1.RF接口*1.USB2.0*2.网络接口*1.调试串口*1。
9.支持勿扰模式，在待机状态下指示灯熄灭，无视觉干扰。
10.支持在线替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用；支持第三方APK适配对接。
	2
	台

	1290
	四层
	合班教室
	多媒体
	移动书写白板
	1.尺寸：≥86寸；
2.配金属移动支架+万向脚轮，可自由移动、定位、锁定；
3.搪瓷白，搪瓷钢板，整张无拼接；
4.耐刮、耐磨、长期书写不白化。
	1
	套

	1291
	四层
	合班教室
	多媒体
	智慧升降讲台
	1.智能讲台采用钢木设计，老师接触位置为木质桌面,外观尺寸长≥1200mm，宽≥650mm，高≥880mm；
2.智能讲台支持升降功能，至少可调节水平桌面高度距离地面780mm-1080mm；具备升降控制器，可显示距地高度，支持上升或下降独立按键，支持通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据；
3.智能讲台与交互智能显示设备可实现互动连接，通过触控屏幕或操作智能讲台按键等方式，可实现对交互智能显示设备的反向操作；
4.智能讲台具备不低于23.8英寸电容触摸屏幕，屏幕至少支持20°-80°角度手动调节，覆盖2mm防眩光钢化玻璃，保护屏幕安全；
5.智能讲台具备嵌入式系统，版本不低于Android 11.0，支持在任意通道下调用多功能中控菜单并实现相关操作；
6.智能讲台屏幕支持10及以上触控，双方画面同屏显示，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率；
7.智能讲台具备快捷按键，支持开关屏幕、加减音量等操作；
8.智能讲台应具备不少于6个USB接口，支持识别U盘、鼠标、键盘等设备，具备不少于1路220V国标五插电源接口，支持对外供电，便于对教学设备进行充电、维护和管理；
9.智能讲台包含但不限于Type-C、HDMI IN、HDMI OUT、AUDIO OUT、RJ45、RS232等接口；
10.智能讲台具备可锁收纳机柜，容量不低于10U。
	1
	台

	1292
	四层
	合班教室
	多媒体
	电子班牌
	1.屏幕尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16：9；
2.分辨率≥1920×1080，对比度≥3000：1；
3.屏幕亮度≥250cd/m²，视角≥178°；
4.处理器≥8核1.4GHz，运行内存≥4G，存储≥64G，NPU≥3 TOPS；
5.支持≥10点电容式触摸；
6.边框支持可变灯带状态显示；
7.支持≥4麦克风，支持降噪，回音消除；
8.支持≥500万像素摄像头；
9.支持NFC刷卡；
10.支持POE供电及DC电源输入；
11.整机固定竖装结构出厂设计，左右两侧机身严禁集成任何摄像头和刷卡模组；
12.整机横向宽度（设备左右最大外轮廓尺寸）≤300mm，满足现场墙体安装预留空间限制。
	1
	套

	1293
	四层
	合班教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	1294
	四层
	合班教室
	多媒体
	HDMI高清线缆
	HDMI高清线缆,≥3米
	20
	根

	1295
	四层
	合班教室
	多媒体
	CAT6网络线缆
	CAT6
	2
	箱

	1296
	四层
	合班教室
	多媒体
	多功能地插
	国产定制，网口+音频+HDMI等
	2
	套

	1297
	四层
	合班教室
	多媒体
	全频主扬声器
	1.全频扬声器
2.驱动单元：低频驱动单元≥1×12"，高频驱动单元≥1×1"
3.频响范围：不劣于68Hz-20kHz
4.指向角度：水平角度单只90°±10°，垂直角度单只60°±10°（可支持旋转号角）
5.最大声压级：≥128dB
6.额定功率：≥300W
7.灵敏度：≥97dB
	2
	只

	1298
	四层
	合班教室
	多媒体
	全频辅助扬声器
	1.同轴壁挂扬声器
2.驱动单元：≥1x6"低频单元，≥1x0.75"高频单元
3.频响范围：不劣于65Hz-20kHz
4.指向角度：水平角度：90º±10º
5.垂直角度：90º±10º
6.最大声压级：≥111dB
7.功率：≥60w
8.灵敏度：≥88dB
	4
	只

	1299
	四层
	合班教室
	多媒体
	全频数字功放
	1.2通道功放
2.道数：2
3.频响范围：不劣于20Hz–20kHz
4.功率：≥2×650W8Ω；2×1000W4Ω；1×2000W8Ω；支持通道桥接
5.总谐波失真：≤0.5%
6.阻尼系数：≥200
7.输入灵敏度：0.775V/1.4V
8.信噪比：≥100dB
9.保护：防止短路，空载，开/关机噪音，无线电干扰保护电路
10.通风：由前往后的空气对流机制
11.冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护
	2
	台

	1300
	四层
	合班教室
	多媒体
	数字音频处理器（4路）
	1.4路模拟平衡输入4路模拟平衡输出，最大输入输出17dBu（5.48Vrms）不失真。
2.输入每通道带48V幻像电源。
3.输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB。
4.立体声USB声卡功能，支持播放和录音。
5.USB接口，电脑软件控制和USB声卡传输功能。
6.RS232接口，电脑软件控制和中控功能。
7.RS485接口，电脑软件控制和中控功能。
8.网络接口，电脑软件控制和中控功能，通过网络连接可同时管理多设备。
9.外置8路GPIO接口。
10.液晶屏，支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本查看等功能。
11.DSP功能有，AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）AUTOMIX（自动混音）、MATRIXMIX（矩阵混音）、噪声门、PEQ（参量均衡器）、延时器、FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器。
12.输入15段PEQ，输出10段PEQ。
13.每通道输入2000ms延时器，输出2000ms延时器。
14.输出每通道512TapFIR。
15.输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带PELCO-D、PELCO-P、VISCA协议摄像头控制。
16.60个预设记忆位置。
17.支持线控盒控制。
18.安卓APP网络控制。
19.支持存档加锁，隐藏设置参数，保证项目技术安全。
	1
	台

	1301
	四层
	合班教室
	多媒体
	音频调音台
	1.12路模拟调音台
2.输入处理能力：≥12路
3.立体声的线路输入：≥4对
4.带MP3播放器；带参量均衡Baypass启动按键；
5.带有HI/Z阻抗切换功能；带有压限器功能；
6.具备四路编组功能。
	1
	个

	1302
	四层
	合班教室
	多媒体
	头戴无线话筒
	1.数字无线可消除噪音、干扰和静噪爆发
2.UHF传输大大提高范围、可靠性和可扩展性
3.移动应用程序简化设置和操作，并消除复杂菜单
4.通过自动设置用非常少的时间和精力创建可靠的连接
5.多达2240个可选频率，每个频率范围支持高达24个无线系统
6.锂电池组可提供长达12小时的运行时间（使用AA电池可达8小时）
7.56Mhz带宽支持多达90个频道
8.134dB的发射机动态范围能够保留音频的每一个细节，再动态的表演也不在话下。
	1
	套

	1303
	四层
	合班教室
	多媒体
	手持无线话筒
	1.接收机：真分集式；灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N；AF频率响应50–16,000Hz（-3dB）；线路/麦克风电平20dB，可切换
2.发射机：射频发射功率10mW，供电2AA电池,1.5V
3.话筒类型：工作时间10小时，电容，灵敏度1.5mV/Pa，超心型
	3
	套

	1304
	四层
	合班教室
	多媒体
	带滤波电源时序器
	1.配备3.5寸彩色TFT-LCD显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，信道开关状态；
2.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999秒）；
3.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；
4.每通道独立滤波器，提供稳定，无干忧电流；
5.内置时钟芯片，可根据日期时间定时9组设置自动开启/关闭每一通道；
6.欠压、过压保护，可自定义设置保护值；
7.配置RS232和RS485接口，支持级联、中央设备控制；
8.额定输出总电流：40A，单路输出电流：20A。
9.每一路功率：可承载2000W。
10.每路带滤波。
	1
	台

	1305
	四层
	合班教室
	多媒体
	定制机柜
	1.前后网孔门
2.600*600mm
3.标准配置：8位PDU电源1套
	1
	台

	1306
	四层
	合班教室
	多媒体
	音频信号线
	编织屏蔽麦克风线缆
	200
	米

	1307
	四层
	合班教室
	多媒体
	全频音箱线
	防冻柔软扬声器线缆
	300
	米

	1308
	四层
	合班教室
	多媒体
	合班教室音频跳线
	定制音频跳线1-5米
	20
	根

	1309
	四层
	合班教室
	多媒体
	电动翻转远程面光灯
	1.额定功率：140W
2.电压：AC100-240V50/60Hz
3.显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95，CRI≥93
4.型号：KM-H14
5.产品名称：140W防黑脸电动翻转远程面光灯
6.色温：双色温3200K-5600K连续可调(±150K)
7.光效：80lm/W，光通量：9865lm
8.通道数量：3个通道（通道1亮度，通道2色温，通道3角度）
9.翻转角度：电动翻转，DMX信号驱动，最小0°-最大65°，任意角度停留
10.调光功能：0%至100%无级线性调节
11.控制方式：DMX512(1990版)信号控制或中控485控制协议，共2种可选
12.灯珠数量：360颗（远程照射）
13.出光角度：60°
14.刷新频率：9KHZ，高清拍摄无闪烁，可达10000级无抖动线性调光
15.使用寿命：50000小时
16.功能：有效预防脸黑，惨白脸，花脸，酒红脸，补面光，顶光。
	7
	台

	1310
	四层
	合班教室
	多媒体
	LED顶光灯
	1.功率：140W
2.电压：AC100-240V50/60Hz
3.显色指数：Ra≥97，R9≥90，TLCI≥95，CRI≥93
4.色温：4000K/5600K/3200k-5600K(±150K)3种可选
5.光效：63lm/W，光通量：8820lm
6.通道数量：单色温1个，双色温2个通道（通道1亮度，通道2色温）
7.RDM功能：具备RDM功能
8.翻转角度：手动翻转，最小0°，最大75°
9.调光方式：0%至100%无级调节
10.控制方式：DMX512控制或中控485控制
11.控制面板：数码显示管显示，按键调节地址码和亮度+旋钮调光
12.灯珠数量：1200颗高亮贴片LED，光束角度：120°
13.刷新频率：16KHZ，高清拍摄无闪烁，可达10000级无抖动线性调光
14.功能：有效预防脸黑，惨白脸，花脸，酒红脸，补面光，顶光
	6
	台

	1311
	四层
	合班教室
	多媒体
	专业调光台
	1.通道：独立调光通道，电气隔离输出
2.推杆：24个调光推杆
3.点控：24个点控按键
4.电压：AC88～256V50/60Hz
5.电源输入：三芯带锁输入，输出，手拉手方式
6.通讯协议：DMX512（1990版）
7.集控/场景：6个场景
8.集控推杆：6个集控推杆
9.集控按键：6个集控按键
10.通道翻页：页面1-24和页面25-28按键通道翻页切换
11.总调光：1个总控推杆
12.按键：蓝色背光显示
13.中控控制：RS232/RS485输出口，连接中控实现远程调用集控
14.扩展功能：支持主、从机扩展通道，可扩展192个独立通道，连接4台
15.DMX信号连接：XLR-D3F，三芯卡侬，双路输出（3正2负1屏蔽）
16.显示：LCD屏显示参数内容
17.USB输出5V：LED照明灯供电
18.记忆：断电记忆保护
19.数码轮：旋转数码轮查看通道值，摁压数码轮不放，再按集控键可保存集控
	1
	套

	1312
	四层
	合班教室
	多媒体
	信号放大器1
	1.供电：AC220-240V/50Hz
2.内置保险丝：T2A
3.数码输入格式：DMX512/RDM
4.控制：电源开关
5.整机功耗：小于10W
6.RDM：带RDM信号反馈
7.USB：2路5VUSB输入口
8.信号路数：2进4出，光电藕合隔离保护
9.接线方式：3+，2-,1屏蔽
10.信号放大传输距离：≥200米
	1
	台

	1313
	四层
	合班教室
	多媒体
	电源分线盒
	最大负载：3500W
电源分线盒（1进5出）
	1
	台

	1314
	四层
	合班教室
	多媒体
	灯具专用阻燃电缆线
	用途：演播室灯具供电用线
导体截面：国标1.5mm²
额定电压：300/500V
导体材料：无氧铜
绝缘材料：聚氯乙烯
	150
	米

	1315
	四层
	合班教室
	多媒体
	灯具专用阻燃信号屏蔽线
	用途：演播室灯具DMX512信号线
导体截面：国标0.5mm²
额定电压：300/300V
导体材料：无氧铜
绝缘材料：聚氯乙烯
	150
	米

	1316
	四层
	合班教室
	多媒体
	中央控制终端-5路
	1.内置1GSDRAM,8G闪存要求支持2个支持软件握手的双向RS-232串行端口
2.支持1个支持硬件和软件握手的双向RS-232/RS-422/RS-485串行端口
3.支持2个红外/串行端口，
4.支持4个可自定义为数字输入/输出端口要求内置4个继电器，用于控制房间功能要求支持3口千兆网络交换机，支持包括HTTP(不安全)、HTTPS、SSH、SFTP、SMTP、NTP、DiscoveryService、DHCP、DNS、ICMP、802.1X和IPv4。
5.求内置红外学习功能要求采用稳定可靠的电源模块
	1
	台

	1317
	四层
	合班教室
	多媒体
	墙面全彩触摸屏
	1.具有1024x600的分辨率和24位色深的7"电容式触摸屏
2.坚固、防刮擦和抗污迹的大猩猩玻璃®屏幕
3.更快的四核处理和8倍高的内存
4.可安装在两单元接线盒内，或固定在墙面、讲台或包括玻璃在内的其它平面上"
	1
	台

	1318
	四层
	合班教室
	多媒体
	环境感应显示模块
	温度、湿度、CO2.PM2.5四合⼀智能环境监测传感器
	1
	套

	1319
	四层
	合班教室
	多媒体
	中控控制软件
	定制配套，根据需要控制设备，通过232口或网络进行远程控制音频、视频设备开关、切换等功能。
	1
	台

	1320
	五层
	演播室
	家具
	演播台
	1800*600*800
全木结构，柜体、背板、层板采用ENF级25mm厚优质实木多层板贴优质多色水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1321
	五层
	演播室
	家具
	讨论桌
	1200*600*750
1.尺寸：1200*600*750mm±10mm；
2.材质：抗倍特板+钢架+折叠抽屉；
3.工艺：材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，桌面四周高温烤漆封边。桌脚采用直径38±2mm*厚度1.8mm钢管，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。底部两个轮子两个脚垫可移动。
4.功能：桌子带PP折叠抽屉，可收纳物品。
	10
	个

	1322
	五层
	演播室
	家具
	学生凳
	Φ490*415~515mm
尺寸：Φ490*415~515mm
1.乐学系列学生凳，依据青少年课桌椅人体工学设计，采用特殊工艺加工制作而成。外形简洁，色彩靓丽，舒适美观，凳体共有39个部件组成，其中注塑部件有10件，铸铝部件6件，简约而不简单，凳子占地直径为460mm~490mm。
2.双色注塑凳面：凳面采用双色注塑工艺，凳面底座采用增强改性PP料塑料支撑，表面再注塑一层TPE热塑性弹性体软胶材料，注塑膜+包胶膜，内部与气压杆/螺纹杆连接处采用定制缸套嵌件一体注塑，装配简单牢固，凳面软硬适度，贴合人体，久坐不累。凳面内衬直径272mm；底座直径314mm；凳面厚度27mm；凳面外径320mm。凳面与气压杆/螺纹杆间是由增强尼龙注塑+30mm金属内衬，内径28mm，接触面同为金属材质，冷热收缩系数相同，保障结构的稳固性。实验凳
3.乐悬垫：乐学凳的底部悬挂组件直径60mm，是通过二次注塑，一次注塑一次包胶形成的，增加其表面的摩擦力。依据凳体实际重量，测算其悬挂承重最稳定的凸点，为乐悬垫受力点定位，落点悬挂在任意桌台表面。便于悬挂收纳，以及教室的清洁打扫。
锥型凳杆装饰筒：锥型凳杆装饰筒增强改性PP料塑料注塑成型，修饰凳体外观的同时，可以保护气压杆/螺纹杆，防尘、防污，延长凳杆使用寿命，保障每一次顺滑的升降。装饰筒上孔直径68mm，下孔直径54mm，高度150mm；凳面+装饰筒高度为230mm。
4.铸铝凳脚五星盘：凳脚五星盘采用专用铝合金模具一次性压铸成型，孔径62mm，与厚度1.5MM的D行管钢管内嵌式衔接，凳脚方管长度180mm，高度40mm，宽度20mm，厚度1.5MM。由高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。方管外侧4mm厚PP料塑胶堵头，内嵌式安装，结构稳定更牢固。防撞耐磨。凳脚上边倒半径9mm圆角，质感圆润，安全防护，高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。
	20
	张

	1323
	五层
	演播室
	家具
	三人沙发
	1800*580*810
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。优质超纤皮椅面及靠背。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。金属框架脚。
	1
	组

	1324
	五层
	演播室
	家具
	单人沙发
	800*580*810
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。优质超纤皮椅面及靠背。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。金属框架脚。
	2
	组

	1325
	五层
	演播室
	家具
	茶几
	1200*600*450
白蜡木框架+多层板双贴白蜡木皮拼花桌面，四周实木条封边 可选颜色：烟熏色  水洗白
	1
	组

	1326
	五层
	演播室
	家具
	导播台
	3600*600*750
全木结构，桌板采用25mm厚ENF级实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。左右两侧需要键盘抽。台面留穿线孔。
	1
	组

	1327
	五层
	演播室
	家具
	导播台
	1100*600*750
全木结构，桌板采用25mm厚ENF级实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。左右两侧需要键盘抽。台面留穿线孔。
	1
	组

	1328
	五层
	演播室
	家具
	办公椅
	580*580*940-1005
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	5
	个

	1329
	五层
	演播室
	家具
	嵌入式矮柜
	5500*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1330
	五层
	演播室
	家具
	嵌入式矮柜
	2400*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1331
	五层
	校园电视台
	多媒体
	广播级4K摄像机
	1.传感器尺寸1/2.3”
2.像素≥1240万
3.镜头光学变焦12x
4.焦距（35mm等效）4.67~56.04mm（29.6~355mm）
5.动态变焦（HD）24x
6.光圈F1.2~3.5
7.滤光镜⌀62mm
8.ND滤镜关、1/4.1/16
9.分辨率/帧率/比特率4K3840*2160，25/30p；HD1920*1080，50/60p
10.编码器MPEG-4AVC/H.264，AVCHD
11.液晶屏16：9/276万像素/约3.5”
12.端口3G-SDI/
13.功耗8.9W
	2
	台

	1332
	五层
	校园电视台
	多媒体
	广播级4K智能追踪云台摄像机
	1.4K云台摄像机
2.1/2.8”英寸CMOS传感器，800万像素
3.含AutoTracking（自动追踪）系统，可通过多种控制设备，一键快速开关AT摄像机智能追踪功能，例如内附遥控器、以及同品牌控制器、PTZ摄像机远程控制APP等
4.可自定义的AT智能判定物件追踪功能
5.融合PID物理演算法，可辨识被摄物件的移动速度，同步智能调整摄像机相对应的Pan、Tilt、Zoom操作速度曲线，让镜头的运动轨迹接近摄像人员操作般的柔顺自然
6.具备双色（红/绿）TALLY灯信号的PTZ云台摄像机
7.正向与倒像模式拍摄，可安装天花板或利用脚架固定
8.优异的低照度拍摄画质，最小明亮度0.5Lux@F1.8
9.支持2D/3D降噪功能
10.具备12倍光学变焦,16倍数字变焦
11.拍摄视角宽度可达80°
12.4K影像输出：HDMI2.0,3G-SDI,IP(H.264&H.265)
13.可同时输出2160p（HDMI2.0）与1080p(3G-SDI)视频
14.采用高速静音马达，移动范围可达：水平：300°,垂直：+130°to-15°
15.最多可设定255个预设拍摄点，不会错过任何重要画面。
16.控制协议支持Pelco-D,Peldo-P,VISCA,VISCAoverIP,DVIP。
17.支持3.5mm外部音频输入
18.免费iOS和Android摄像机远程控制软件APP
19.串流协议支持TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP(S),SRT,ONVIF,DHCP,Multicast
20.支持同时以2160p与720p进行双流媒体编码，可轻松地将视频推流至两个不同的直播平台。
21.支持AAC、MP3与PCM音频压缩格式
22.支持H.264/H.265压缩串流直播
	2
	台

	1333
	五层
	校园电视台
	多媒体
	摄像三脚架套装
	1.产品材质：铝合金
2.脚架自重：5.88kg(含云台)
3.工作高度：91cm~195cm
4.收纳高度：95m
5.锁紧方式：扳扣式
	2
	套

	1334
	五层
	校园电视台
	多媒体
	三脚架滑轮底座
	1.伸展长点：840mm
2.收缩长度：430mm
3.承重：30KG
	2
	套

	1335
	五层
	校园电视台
	多媒体
	4K 双硬盘录像机
	1.双2.5”硬盘录像机含512G*2硬盘，5寸大画面的触控屏幕，12GSDI、4*3GSDI、及HDMI2.0的输入，采用ProRes的录像压缩技术。
2.隐藏字幕功能，可将字幕额外存放在文件中。支持音频的输入并嵌入视频中输出。
3.支持各种的控制方式，包含DVIP,GPI和RS-232。
	1
	台

	1336
	五层
	校园电视台
	多媒体
	广播级智能双屏播音提词器
	1.文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版，支持txt、word等格式文本
2.无需另行采购提词器电脑，可直接打开图片，word，ppt，视频，网页等文件
3.具有一个高速网口，支持通过有线联网安装软件，从而实现钉钉直播、微信互动等交互功能
4.拥有不少于四个usb口，支持从U盘导入演讲文档，支持利用高拍仪直接导入扫描文档，并支持鼠标键盘控制
5.无需导播间专人配合，所有操作主持人通过无线遥控即可轻松完成，并且需支持暂停、播放、加速、翻页等功能
6.支持usb一键升级提词器系统，体验最新功能
7.提词器文稿屏亮度为250cd/m²，拥有一个hdmi接口，可以输出提词器文稿屏画面至导播间监看，
8.提词器软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。自带镜像功能，视觉清晰，字迹平稳：图象鲜艳，分辨率高，字符大、亮度高、画面平滑、无抖动，操作简便,功能齐全，视距大于2.5M，
9.提词器软件支持中英文操作平台，自带镜像功能·、男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。支持滚动速度任意调整、翻页；字号、字体任意设置，字色、背景色任意搭配等功能
10.提词器整体结构为CNC数控加工成型，强度高，坚固结实、耐磕碰、防静电.整体模块化设计,安装简单
11.摄像机承托架结构为铝材数控一次挤出成型，固定支架可前后滑动，带卡锁弹簧装置和定位固定装置摄像机滑道为航空型材滑道,轻便耐用,一体化设计,能与各种摄像机和三脚架固定使用,拆装简便.
12.提词器单面反光玻璃支架为铝型材数控加工支架，遮光罩为一次模压成型工程环保塑壳，重量轻，结构不变形，提词器显示屏可上下位置调整，前后滑动
13.提词器三脚架：带水平仪和伸缩手柄,液压云台,延伸高度可调,俯仰摇移可调,平稳顺滑的操控,动态平稳,称重7-30Kg,含万向脚轮,带自锁。支撑高度1.2—2.2M可调节
	2
	台

	1337
	五层
	校园电视台
	多媒体
	4K可视化触控一体机
	1.外观一体式触控4K主机，纯硬件架构，启动快速，运行稳定。
2.集切换、字幕、云台摄像机控制、网络直播、触控屏幕、视频录制、混音7大功能于一体。
3.支持触控模式，14寸触摸控制屏，UI操作界面，能快速实现直观的菜单选择及按键操作
4.内建云台摄像机控制功能，通过一根网线即可传输推拉摇移、光圈、白平衡等摄像参数控制。且针对每台云台摄像机均有4个机位预设存储功能
5.可控制同品牌智能追踪摄像机，一键快速开关AutoTracking（自动追踪）摄像机智能追踪功能，自定义智能判定物件追踪功能等
6.图形界面，可以快速选择追踪景别（全身、半身、特写），根据拍摄场景选择追踪人物所处画面位置（左1/3，居中，右1/3）
7.支持网络直播，具有一键直播功能，且可同时编码推流到两个不同的直播平台。
8.支持直播画面叠加文字、logo或图片
9.支持竖屏直播
10.支持录制功能，具有H.264/AVC编码录制格式。一键录制即可保存到SD卡中
11.支持混音功能，支持四轨混音器及声音加嵌功能。
12.支持画中画、左右分屏，并可以通过触摸屏调整尺寸。
	1
	台

	1338
	五层
	校园电视台
	多媒体
	专业影视级监视器
	1.面板α-SiTFT有源矩阵液晶屏
2.幅面（对角）611.3mm
3.24英寸
4.有效幅面(HxV)518.4x324.0mm
5.201/2x127/8英寸
6.分辨率(HxV)1920x1200像素(WUXGA)
7.宽高比16：10
8.有效像素99.99%
9.色彩约10.73亿种色彩
10.正常扫描0%扫描
11.复合输入BNC(x1)，1Vp-p±3dB，负同步
12.SDI输入BNC(x2)
13.HDMI输入HDMI(x1)（HDCP通讯）
14.音频输入立体声迷你插孔(x1)，-5dBu47kΩ或更高
15.并行远程控制RJ-45模块化接口8-针(x1)
16.串行远程控制(LAN)RJ-45(x1)（以太网，10BASE-T/100BASE-TX）
	1
	台

	1339
	五层
	校园电视台
	多媒体
	虚拟演播室主机
	1.CPU：不低于12代CPU，需具备12核20线程，主频≥3.6GHz。
2.内存：配备DDR4 3200及以上规格内存条，总内存≥2×8GB。
3.硬盘：系统与数据分盘独立运行，系统盘采用M.2固态硬盘，容量256G；数据盘采用2TB机械盘。
4.显卡：内置 NVIDIA 专业级显卡，显示内存≥8GB。
5.网络接口：支持≥1个1000M LAN口。
6.USB接口：支持≥4个USB 3.0接口。
7.音频接口：支持≥1个Mic in接口，≥1个Line out接口。
8.视频采集卡：配备≥2张视频采集卡，需满足HDMI接口≥4个、SDI接口≥2个。
9.显示屏：采用≥17.3英寸超薄液晶显示屏，1920x1080分辨率。
10.音频采集卡：内置≥5路输入数字音频板1张。
11.导播键盘：内嵌式剪刀脚PC键盘、内嵌式无声鼠标触控板。
12.整机 A/B/C 面采用镁铝合金加固机箱，非纯塑料或普通冷轧钢板等非合金材质，抗压、抗震、抗电、耐湿热环境。
13.含导播键盘，支持输出音量调节，带音量旋钮、内嵌下沉式特效T型推杆。
	1
	台

	1340
	五层
	校园电视台
	多媒体
	校园电视台系统软件
	1.整体设计：集成虚拟演播室、IP流信号接收、NDI、抠像微课、图文包装、移动端远程控制、无线调光、AI语音控制、流媒体直录播、点播等系统于一体，实现真三维虚拟节目制作、包装、直播等校园演播室核心场景的应用。
2.系统架构：采用真三维系统架构，支持不少于2路真三维场景加载，满足虚拟演播、校园电视台宣发等使用需求。
3.视音频信号接入：支持≥12路视音频信号同时接入，包含SDI、HDMI、DVI、USB、RTMP、RTSP、UDP、SRT、NDI等协议，支持本地视频加载、PTZ云台控制、电脑桌面加载、PPT、序列图片、虚拟场景及字幕加载，需提供SRT、NDI输入功能。
4.IP流信号接入：支持≥12路IP流信号同时接入系统，并支持对≥12路输入信号同时进行抠像处理；协议兼容RTSP、RTMP、HTTP、SRT，传输方式可在TCP与UDP间选择。
5.扩展信号接入：支持外部虚拟摄像头信号接入，格式覆盖4K、高清、标清，导入设备数量无限制，信号源可自由命名。
6.系统窗口信号采集：支持抓取指定桌面系统中任意窗口的内容作为一路输入信号，同时可自动识别该窗口内的音频，实现音视频的自动加嵌。
7.局域网信号接入：支持局域网内NDI设备信号接入，可进行实时抠像处理，信号源可自由命名。
8.文档信号导入：可直接导入Word、PPT、PDF文件信号，支持自动翻页与手动翻页；导入的PPT可保留原有特效，支持画笔批注的颜色与大小调节。
9.素材管理：支持导入本地图片与视频，导入后可进行分类管理并随时调用。
	1
	套

	1341
	五层
	校园电视台
	多媒体
	专业图形控制终端
	专业图形控制终端，配置不低于超高性能/16G/512G/23.8英寸，带GPU
	2
	台

	1342
	五层
	校园电视台
	多媒体
	HDMI 分配器一分四
	1x44KHDMI分配放大器,支持4K2K@60
	1
	台

	1343
	五层
	校园电视台
	多媒体
	直播采集盒
	1.输入：1xHDMI
2.输出：1xUSB3.2Gen(Type-C)，1xHDMILoopthrough
3.输入视频带宽：UptoFRL6(48G)
4.输出视频带宽：USB-C：Upto10Gbps
5.HDMI：UptoFRL6(48G)
6.输入视频格式
7.3840x2160p：60/59.94/50/30/29.97/25；2560x1440p：60/59.94/50/30/29.97/25；1920x1080p：120；1920x1080p：60/59.94/50/30/29.97/25；1280x720p：60/59.94/50
8.输出视频格式USB-C：3840x2160p：60/59.94/50/30/29.97/25；2560x1440p：60/59.94/50/30/29.97/25；1920x1080p：120；1920x1080p：60/59.94/50/30/29.97/25；1280x720p：60/59.94/50/30/29.97/25；HDMI：3840x2160p：60/59.94/50/30/29.97/25；2560x1440p：60/59.94/50/30/29.97/25；1920x1080p：120；1920x1080p：60/59.94/50/30/29.97/25；1280x720p：60/59.94/50
9.音频输入：HDMIEmbeddedAudio(2-channel
	1
	台

	1344
	五层
	校园电视台
	多媒体
	专业非编
	1.超高性能、32GBDDR4内存、DVD-RW刻录光驱、GTX20608G显卡、500GBSSD素材盘、4TBSATA素材盘、24寸液晶显示器、4U专用工控机箱、键盘鼠标套装
2.windows10及以上操作系统
3.系统光盘、全中文使用手册、系统保修卡
4.国产主流品牌非编接口卡，完美支持EDIUS非线性编辑系统，支持输入输出的全接口非编卡BeyondStudio
5.非线性编辑软件，软件无需每月联网认证
6.雷特字幕传奇图文编辑软件
7.系统保护软件
8.系统管理软件客户端
9.edius整机特效插件
10.非编接口：输入输出视音频接口：HD／SDSDI，支持8bit/10bit采集和输出，HDMI（内嵌8声道音频），数字DV、YUV分量，S-Video、模拟复合，以及HD/SDREF输入，输出接口直流电平偏移不高于20mV，视音频相对延时低于15ms
	2
	台

	1345
	五层
	校园电视台
	多媒体
	视频编辑软件
	1.支持H.264\H.265（HEVC）等主流视频压缩格式。
2.支持同时导入多个视频，进行同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。
3.提供素材筛选功能，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类筛选。
4.提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、音量调节等功能。
5.具有转场特技功能，支持65种以上转场特技效果可供选择。具有滤镜处理功能，支持54种以上滤镜效果可供选择。
6.具备视频裁剪功能，可对视频的画面内容进行裁剪，聚焦核心内容。同时为了防止视频出现变形，裁剪时支持锁定宽高比，保证视频比例与原视频一致。
7.绿幕抠像功能，支持导入绿幕拍摄的视频素材，完成绿幕视频抠像及背景视频叠加渲染。
	2
	套

	1346
	五层
	校园电视台
	多媒体
	立体声监听耳机
	1.单元类型：动圈式
2.单元直径：Ø40mm
3.单元阻抗：26Ω±15%
4.频率响应：10Hz～20kHz
5.灵敏度：98±3dBat1kHz
6.峰值功率：40mW
7.额定功率：20mW
8.连接线：Ø4mmx1.6m
	2
	台

	1347
	五层
	校园电视台
	多媒体
	调音台
	频率响应：20Hz-20kHz（+0.3dB/-0.1dB）；输出均衡器：输入阻抗：10kΩ@1kHz；输出阻抗：100Ω；支持12路信号输入。
	1
	台

	1348
	五层
	校园电视台
	多媒体
	音频处理器（12路）
	1.音频输入/输出通道（MIC/LINE）：12路输入/6路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。
2.矩阵功能：输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。
	1
	台

	1349
	五层
	校园电视台
	多媒体
	数字音频处理软件
	1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。
2.AGC自动增益控制：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。
3.AVC回声消除：全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。
4.AFC反馈啸叫消除：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。
5.ANC自动噪声消除：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。
	1
	套

	1350
	五层
	校园电视台
	多媒体
	无线领夹话筒一拖二
	系统音频范围：50Hz-15kHz±2dB
系统总谐波失真：0.5%，典型值（基准：±38kHz频偏1kHz）
系统动态范围：＞100分贝A加权
系统工作温度范围：-18℃至+57℃
系统最大输出电平：-27dBV（XLR话筒电平）/-13dBV（6.35毫米非平衡）
接收机尺寸（高X宽X深）：40X188X103毫米
接收机重量：241克
接收机电源要求：接收机12-18V直流150mA，采用外部电源PS23
发射机射频输出功率：10mW典型值
发射机尺寸（高x宽x深）：110mmx64mmx21mm
重量：75克，不含电池
	2
	台

	1351
	五层
	校园电视台
	多媒体
	导播通话系统
	分机添加数量不受限制，一拖八

使用400-470Mhz频率，传输距离空旷地带可达2公里，可穿墙6~8层楼；

主机可随时发起通话，保证命令及时准确下达；

32位通信密码，可重置，保护通话隐私不被窃听；

全双工通话，提高工作效率；

频道数按键即可设置，同款机型频道数相同即可通话；

分机超长待机：5000mAh锂离子电池，满电可持续通话时间10~12小时；
	1
	套

	1352
	五层
	校园电视台
	多媒体
	监听音箱
	40w-100w，专业监听音箱
	1
	台

	1353
	五层
	校园电视台
	多媒体
	P1.2高刷全彩屏
	1.显示屏类型：LED类型采用SMD表贴三合一封装1010，1R1G1B,自发光显示，点间距≤1.2mm，模组尺寸为≤320mmx≤160mm，像素密度≥640000点/㎡。
2.显示屏尺寸为宽≥4.8m，高≥2.56m。
3.整箱体采用压铸铝箱体
	12.29
	㎡

	1354
	五层
	校园电视台
	多媒体
	屏体电源
	5V40A屏体电源
	40
	台

	1355
	五层
	校园电视台
	多媒体
	视频切换控制设备
	1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入；
2、视频输出支持10个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达650万像素，最宽支持10240,最高8192。
	1
	台

	1356
	五层
	校园电视台
	多媒体
	LED专用全彩控制系统-接收卡
	1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；
2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；
3.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；
4.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页
	1
	张

	1357
	五层
	校园电视台
	多媒体
	屏幕钢结构内框架制作
	接收卡，一体化逐点校正
	40
	㎡

	1358
	五层
	校园电视台
	多媒体
	屏幕外装饰制作
	屏幕钢结构内框架制作
	12.29
	项

	1359
	五层
	校园电视台
	多媒体
	LED专用智能配电箱配电柜
	屏幕外装饰制作
	1
	台

	1360
	五层
	校园电视台
	多媒体
	LED屏配套线缆
	配套CAT6信号线、内部连接控制线、强电线等连接件
	1
	项

	1361
	五层
	校园电视台
	多媒体
	多媒体播放终端
	27寸4K显示器，支持4K输出，内置高性能处理器及操作系统，满足多媒体演示播放及控制要求。
	1
	台

	1362
	五层
	校园电视台
	多媒体
	LED屏设备安装调试
	配套安装调试，包括成品保护、二次运输及垃圾清运等措施费。
	12.29
	㎡

	1363
	五层
	校园电视台
	多媒体
	86寸一体机
	1.整机采用边框背板一体化冲压成型设计，屏幕采用86英寸液晶显示，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，采用防眩光玻璃，支持防眩光功能。
2.整机配套教学应用支持近场自动登录，通过WIFI直连技术，自动发现附件教学大屏，无需打开软件进行扫码、账号密码输入等操作，即可自动识别并连接教学大屏，实现其配套教学软件免登录操作。
3.整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，触控延迟≤26ms，触摸响应时间≤5ms,触摸最小识别物≤3mm。
4.整机上边框内置非独立式摄像头≥5个，支持同时输出≥5路画面；其中至少四个摄像头像素均≥1300万像素，支持拍摄≥5000万像素数照片；视场角≥144度且水平视场角≥129度。
5.整机内置系统需满足Android15.0及以上版本，内存≥2GB，存储空间≥32GB，主频≥1.6GHz，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持内置双Wifi-6无线网卡，满足日常使用。
6.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流。
7.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果。
8.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网。
9.整机前置按键不少于6个，其中不少于5个具备自定义功能，可通过自定义设置实现纸质护眼模式、录屏、批注、截屏、降半屏、倒数日、设置、音量-,音量+、自动亮度模式等功能。
10.整机支持（无任何外部设备的情况下）实时朗读监测功能，识别声纹并同步登录，获取个人教学课件列表，支持文件传输功能（Windows系统下），可通过wifi、超声、扫码三种方式与手机连接，实现文件传输。
	1
	台

	1364
	五层
	校园电视台
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	1365
	五层
	校园电视台
	多媒体
	移动绿板
	1.尺寸：≥86寸；
2.配金属移动支架+万向脚轮，可自由移动、定位、锁定；
3.墨绿色搪瓷钢板，整张无拼接。
	1
	套

	1366
	五层
	校园电视台
	多媒体
	LED影视平板柔光灯70W
	1.功率：70W
2.显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95，CRI≥93
3.应用场景：演播室
4.色温：5600K/3200K-5600K(±150K),2种色温可选
5.光效：62lm/W，总光通量：4200lm
6.电压：AC100-240V50/60Hz
7.外设供电：USB5V输出
8.灯珠数量：600颗
9.出光角度：120°
10.刷新频率：9KHZ，高清拍摄无闪烁
11.控制方式：DMX512（1990版）调光，主机旋钮调光控制两种方式
12.信号链接：三芯卡侬头，输入/输出手拉手链接（接线：3：正,2：负,1：屏蔽）
13.冷却系统：自然风，无风机，电源驱动外置散热
14.光学处理：柔光扩散板，透光率≥90%
15.遮扉：自带四页遮扉
	9
	台

	1367
	五层
	校园电视台
	多媒体
	LED影视平板柔光灯80W
	1.功率：80W
2.显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95，CRI≥93
3.色温：4000K/5600K/3200K-5600K，3种可选
4.照度：1602lux/1M,534lux/2M,256lux/3M,165lux/4M,108lux/5M，81lux/6M,65lux/7M,58lux/8M,51lux/9M,38lux/10M
5.电压：AC100-240V50/60Hz
6.灯珠数量：600颗
7.出光角度：100°
8.刷新频率：16KHZ，高清拍摄无闪烁
9.可达10000级无抖动线性调光
10.光效：74lm/W，光通量：5820lm
11.控制方式：DMX512(1990版)信号控制或中控485控制协议，共2种可选
12.使用寿命：50000小时
	11
	台

	1368
	五层
	校园电视台
	多媒体
	LED影视平板柔光灯100W
	1.功率：100W
2.显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95，CRI≥93
3.色温：4000K/5600K/3200K-5600K，3种可选
4.照度：2550LUX/1M680LUX/2M320LUX/3M140LUX/5M
5.电压：AC100-240V50/60Hz
6.灯珠数量：600颗
7.出光角度：120°
8.刷新频率：9KHZ，高清拍摄无闪烁
9.可达10000级无抖动线性调光
10.光效：66lm/W，光通量：6751lm
11.控制方式：DMX512(1990版)
12.使用寿命：50000小时
	8
	台

	1369
	五层
	校园电视台
	多媒体
	LED螺纹聚光灯70W
	1.额定功率：70W
2.显色指数：Ra≥95，R9≥92，TLCI≥95，CRI≥93
3.色温：3200K/5600K/3200K-5600K(±150K)，3种可选
4.电压：AC100-240V50/60HZ
5.光源：LED集成灯珠70W/颗
6.光束角度：15-60度
7.光效：56.5Lm/W,总光通量：3777Lm
8.刷新频率：9KHZ，高清拍摄无闪烁
9.可达10000级无抖动线性调光
10.调光功能：0%至100%无极调节
11.控制协议：国际标准DMX512信号
12.使用寿命：50000小时，工作温度：‐20℃至50℃
	4
	台

	1370
	五层
	校园电视台
	多媒体
	移动布光直播灯
	1.功率：200W 
2.显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95
3.色温：2700K-6500K(±150K)
4.输入电源：AC200-220V 50/60Hz
5.灯珠数量：1颗
6.光通量：21000lm
7.光效：105lm/W
8.调光范围：10%-100%无级调节
9.调节方式：旋钮调节亮度色温
10.控制面板：液晶屏显示
11.照度：14000 lux （裸灯）
	2
	台

	1371
	五层
	校园电视台
	多媒体
	调光专用控制台（48路）
	1.通道：48路独立调光通道，电气隔离输出
2.推杆：24个调光推杆
3.点控：24个点控按键
4.电压：AC88～256V50/60Hz
5.电源输入：三芯带锁输入，输出，手拉手方式
6.通讯协议：DMX512（1990版）
7.集控/场景：6个场景
8.集控推杆：6个集控推杆
9.集控按键：6个集控按键
10.通道翻页：页面1-24和页面25-28按键通道翻页切换
11.总调光：1个总控推杆
12.按键：蓝色背光显示
13.中控控制：RS232/RS485输出口，连接中控实现远程调用集控
14.扩展功能：支持主、从机扩展通道，可扩展192个独立通道，连接4台
15.DMX信号连接：XLR-D3F，三芯卡侬，双路输出（3正2负1屏蔽）
16.显示：LCD屏显示参数内容
17.USB输出5V：LED照明灯供电
18.记忆：断电记忆保护
19.数码轮：旋转数码轮查看通道值，摁压数码轮不放，再按集控键可保存集控
	1
	台

	1372
	五层
	校园电视台
	多媒体
	信号放大器DMX512
	1.供电：AC220-240V/50Hz
2.内置保险丝：T2A
3.数码输入格式：DMX512/RDM
4.颜色：黑色
5.控制：电源开关
6.整机功耗：小于10W
7.安装：悬挂式，吊挂固定式安装
8.RDM：带RDM信号反馈
9.USB：2路5VUSB输入口
10.信号路数：2进8出，光电藕合隔离保护
11.接线方式：3+，2-,1屏蔽
12.信号放大传输距离：≥200米
13.电源手拉手：ACIN输入/ACOUT连接下一台
14.指示：信号正常绿色指示灯常亮，信号异常绿色指示灯灭
	2
	台

	1373
	五层
	校园电视台
	多媒体
	电源分线盒
	最大负载：3500W
电源分线盒（1进5出）
	4
	个

	1374
	五层
	校园电视台
	多媒体
	铝合金固定轨道
	1.承重：≥300KG
2.规格：60×80×5MM
3.颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂
4.材质：6063T6铝合金
5.形状：工字型
6.功能：可吊挂恒力铰链伸缩器、万向器、灯具滑车、电缆滑车
	12
	根

	1375
	五层
	校园电视台
	多媒体
	方管支架
	1.承重能力：1000KG
2.规格：长150MM×宽150MM×高70MM
3.厚度：5MM
4.材质：铸钢
5.颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂
	56
	个

	1376
	五层
	校园电视台
	多媒体
	连接方管
	1.用途：吊挂轨道往下延长
2.承重：垂直拉力1000KG
3.材料：40*40mm方管，铸铁
4.颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂
5.标准长度：2M（可根据现场需求定制长度2-3米）
	3
	根

	1377
	五层
	校园电视台
	多媒体
	支架压板
	1.用途：固定轨道时用的压板
2.承重：100KG
3.材料：铸钢
4.颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂
5.厚度：2.5mm
	56
	个

	1378
	五层
	校园电视台
	多媒体
	连接板
	1.规格：长300*宽67*厚2MM
2.材质：高强度钢板，轨道连接板，轨道与轨道之间连接，每个连接点左右各加装1个，2个为1套
3.作用是把两根轨道调整水平，连接牢固，确保安全。
	10
	个

	1379
	五层
	校园电视台
	多媒体
	轨道防撞板
	1.用途：阻止滑车脱轨，墙面不被破坏
2.产品尺寸：高87.5mm，宽66mm，厚24.3mm
3.卡槽尺寸：高81mm，宽61mm，槽宽4.5mm
4.材质：ABS工程塑料，一次模压成型
5.颜色：珂玛橙，原铸色
6.安装方式：套装在铝合金轨道上，然后用1个燕尾丝固定，每根轨道配置2个轨道防撞板
	18
	个

	1380
	五层
	校园电视台
	多媒体
	轨道卡线器
	1.用途：安装在轨道上，固定线缆
2.品名：轨道卡线器
3.产品尺寸：长66mm，高23mm，宽30mm
4.材质：ABS工程塑料，一次模压成型
5.颜色：黑色
6.固定线缆数量：≥4
7.强度：优质塑料，韧性好，不易折断
8.安装方式：轨道卡线器有两个档位，线缆少挂二档，线缆多挂一档，可以方便移动，拆装方便，每根轨道配置3个轨道卡线器
	54
	个

	1381
	五层
	校园电视台
	多媒体
	灯具滑车
	1.承重：50KG
2.灯具滑车(圆管)：100*70*118mm
3.灯具滑车(螺丝)：100*70*80mm，螺丝规格：M10*35mm
4.材质：6063T6铝合金，结实耐用，承重力强
5.滑轮：四个轮子，尼龙材质，轻巧，滑动无噪音
6.噪音：静音设计
7.运行：水平移动
8.颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂
9.功能：用于吊挂灯具、让灯具在滑动轨道上实现水平移用
	5
	个

	1382
	五层
	校园电视台
	多媒体
	电缆滑车
	1.承重：15KG
2.规格：60*70*70mm
3.材质：6063T6铝合金，结实耐用，承重力强
4.滑轮：四个轮子，尼龙材质，轻巧，滑动无噪音
5.噪音：静音设计
6.运行：水平移动
7.颜色：黑色，表面做黑色静电喷涂
8.功能：吊挂电缆线，信号线，使电缆线信号线在轨道上滑动，移动灯具时，电缆滑车一起跟着灯具移动，使演播室内部走线更加整洁，移动灯具时，不会导致线缆缠绕，反而更加顺畅
	5
	个

	1383
	五层
	校园电视台
	多媒体
	标准型恒力铰链
	1.承重范围：2-11KG
2.长度规格：1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5M
3.颜色：黑色
4.材质：铝合金
5.弹簧：采用弹簧
6.弹簧厚度：0.73MM
7.弹簧宽度：22MM
8.收缩长度：1.5M收缩290mm
	14
	台

	1384
	五层
	校园电视台
	多媒体
	航空自锁电源连接器
	1.最大功率：3520W
2.最大电流：16A
3.用途：用于220V电源转接连接
4.颜色：黑色+橙色
5.材质：ABS工程塑料
6.防水等级：IP65
7.绝缘等级：F级
8.接线方式：火线，零线，地线，三芯输出，螺丝压线，最大线径2.5mm²
	14
	套

	1385
	五层
	校园电视台
	多媒体
	灯具保险链
	1.用途：保护灯具用的安全绳
2.承重：80KG
3.材质：3MM钢丝
4.颜色：黑色
5.规格尺寸：长度800MM，带胶钢丝绳4MM+5MM扣件
	41
	条

	1386
	五层
	校园电视台
	多媒体
	灯号牌
	1.用途：灯具号码提示
2.规格：直径150MM
3.颜色：黑色+橙色
4.材质：亚克力，聚甲基丙烯酸甲酯
5.厚度：2MM
6.号码：根据需求定制数字
	41
	个

	1387
	五层
	校园电视台
	多媒体
	调光杆
	1.用途：调杆控灯具水平，俯仰角度，焦距
2.材质：铝合金
3.颜色：银色
4.结构：模压铸一次成型，粗细两节
5.功能：一端带钩可拉，可顶可推
6.规格尺寸：3米，伸长3米收缩1.7米
	1
	根

	1388
	五层
	校园电视台
	多媒体
	专用阻燃电缆线2.5
	ZR-RVV3×2.5mm²
	200
	米

	1389
	五层
	校园电视台
	多媒体
	专用阻燃电缆线1.5
	国标1.5mm²
	300
	米

	1390
	五层
	校园电视台
	多媒体
	专用阻燃信号屏蔽线
	演播室灯具DMX512信号线
导体截面：国标0.5mm²
	500
	米

	1391
	五层
	校园电视台
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	1392
	五层
	校园电视台
	多媒体
	绿幕
	虚拟绿箱,根据现场尺寸定制
	1
	项

	1393
	五层
	校园电视台
	多媒体
	弱电电路
	弱电接口电路箱，用于摄像机信号接入，以及配套电源
	1
	项

	1394
	一层
	多模态互动空间1
	家具
	讨论桌
	直径1000*650
全木结构
台面采用25mm厚ENF级实木多层板，正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差，2mm厚同色优质PVC封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水；配置优质阻尼铰链。
	2
	组

	1395
	一层
	多模态互动空间1
	家具
	学生凳
	直径350*350
材质：橡胶木；
工艺：采用天然实木为框架，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；
	8
	组

	1396
	一层
	多模态互动空间1
	家具
	懒人沙发
	900*900*550
采用EPS环保颗粒填充安全无害流动性好,轻盈静音人体接触部分为布艺。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	3
	组

	1397
	一层
	多模态互动空间1
	家具
	软木板
	6450*1200
软木板：采用8mm软木，表面可贴各色软木布，背板：选用电镀锌板，厚度为0.3mm
背板：采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm。
外框：高强度双梯形工业用铝合金，表面经过氧化涂层处理，立体加强双梯形设计，厚度1.5mm
包角：选用ABS工程塑料包角。
	1
	块

	1398
	一层
	多模态互动空间1
	家具
	软木板
	4000*1200
软木板：采用8mm软木，表面可贴各色软木布，背板：选用电镀锌板，厚度为0.3mm
背板：采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm。
外框：高强度双梯形工业用铝合金，表面经过氧化涂层处理，立体加强双梯形设计，厚度1.5mm
包角：选用ABS工程塑料包角。
	1
	块

	1399
	一层
	多模态互动空间1
	家具
	讨论桌
	1400*800*750
1.尺寸：1400*800*750mm±10mm；
2.材质：橡胶木+钢架；
3.工艺：桌面厚25mm,采用现代工艺和传统工艺相结合，运用榫卯结构，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；钢架尺寸：2.0厚钢板折弯成型，横梁30*50*1.35mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
4.功能：精工制作、简约风格的阅览桌，给老师和学生打造温馨的阅读环境。
	1
	组

	1400
	一层
	多模态互动空间1
	家具
	学生椅
	W410*D420*H400mm±10mm。
座高：：360mm±10mm                                                              椅身：（1.）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。
     （2.）尺寸：W410*D420*H400mm±10mm。
     （3.）座背连体一体成型，整体采用人体工程学设计，坐垫内凹弧线设计，坐垫前端有瀑布型设计，能让学生整个臀部坐在弧线处，借此可分散上半身的所有重量，使学童在学习时更舒适，更健康地成长；椅背腰身处设有一长102×32mm±1mm的提领槽缝，方便提拿椅子。                          2.脚架：（1.）材质及形状：圆管。采用满焊焊接。
        （2.）尺寸：直径22*厚1.5mm。
        （3.）表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。
3.脚垫：(1.)材质：采用PA塑料。
        （2.）尺寸：上管直径22mm*下管直径19*高60mm±1mm。
	4
	组

	1401
	一层
	多模态互动空间2
	家具
	互动墙
	7400*2000
PE板15mm、密度板18mm、PVC10mm、亚克力4mm。
说明：转动墙面手轮通过连接齿轮的皮带带动齿轮转动，转动的齿轮通过齿轮间的啮合作用带动连接各种模型的皮带转动，皮带带动各种模型运动。
工艺：UV打印水晶膜，图案清晰色彩鲜明，材料安全环保无明显异味，配件无明显裂纹色差。产品边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手。
	1
	组

	1402
	一层
	多模态互动空间3
	家具
	单人沙发
	730*800*740
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1403
	一层
	多模态互动空间4
	家具
	茶几
	Φ700*450
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1404
	一层
	多模态互动空间1
	多媒体
	少儿数字绘本机（卧式）
	硬件参数：
1.屏幕尺寸：≥43英寸带触控
2.屏幕分辨率：≥1920*1080
3.CPU：≥4核ARMCortexA55
4.内存：≥4GB
5.存储：≥32GB
6.WIFI：≥IEEE802.11a/b/g/n/ac；≥2.4G/5G
7.蓝牙：≥BlueTooth5.0
8.以太网：≥RJ4510/100M
9.接口：USB3.0*1；AC电源输入*1；天线接口WIFI/BT*1；3.5mm立体声耳机输出*1
10.喇叭：双声道立体声
功能参数：
11.乐学语言：双语绘本，中英互译，培养双语思维。
12.阅读模式：中英绘本内置语音资源，支持“为我读”和“自己读”两种阅读模式。
13.支持查字典功能：绘本内置汉英和汉语词典，释义读音全知道。
14.绘本内置汉字通功能：汉字从象形文字到现代汉语的演变过程。15.绘本指读：朗读伴随颜色跳变，有指读的效果，可帮助用户听书的过程中识字。
16.智能跟读：听完绘本，可以跟读，系统设置语音辨析，对用户跟读的内容进行识别，智能语音测评打分。17.多维分类：支持多种分类形式，提供不同的绘本查询选择。绘本可按照绘本类型、年龄阶段进行筛选。
18.全文检索：支持书名关键词搜索全部相关资源，高清晰全文在线阅读，具备在线缓存下载功能。
19.护眼功能：为保护孩子视力系统需支持护眼模式，可以柔和光线；设备支持管理员设置不同使用时长限定。
资源参数：
20、绘本资源内容：中英文绘本资源总量不少于3000册。
21.古诗资源：不少于156首古诗视频资源，其中含不少于78首必背古诗，如《江南春》《饮湖上初晴雨后》《枫桥夜泊》等，运用水墨动画表现古诗深远意境。将无形诗意化为有形画面，直观感受诗歌内蕴。
22.启蒙资源：不少于369个启蒙视频资源，分为科学启蒙、音乐启蒙、艺术启蒙和绘本动画四大板块，《为什么壁虎不怕断尾》《梵高》《毕加索》等内容，丰富多元。
23.3D动物资源：不少于100个3D动物百科知识，分为3D动物虫虫版、海洋版、恐龙版、陆地版、天空版五个系列，除了文字、图片等内容要素外，集成声音、交互模块等多要素，帮助孩子们认知自然与动物。动物的模型及场景的搭建都有很高的水准，动物看起来栩栩如生，场景更是宏大精密。可爱的动物，加上高清趣味的场景表现，增强了孩子们的学习认知兴趣，加深记忆。
	2
	台

	1405
	一层
	多模态互动空间1
	多媒体
	漂流柜子
	技术参数：
1）工作频率：13.56MHz；符合ISO15693标准、ISO18000-3标准；2）钣金结构，可固定防倾倒；3）总体不低于容量：80~135册（不同厚度图书）；提供防图书倾倒的书立分隔，书立可自行调整位置和数量；4)整机独立控制的RFID读写控制器器和RFID天线组，识别准确率>99.9%，设备的开关门组件和亚克力门板要求静音及防夹手控制；5）操作屏不小于10英寸触摸屏、工控电脑、语音交互装置；6）RFID刷卡式读卡器（可选配吸入式度读卡器、或学校指定的一卡通读卡器）、人脸识别摄像头（选配）；7）自带电源安全保护功能，具备电压，电流指示，短路，雷击保护等功能；8）模块化结构，尺寸1589高*879宽*420mm深，重量：150KG，具备1小时拆装功能，可分解成标准模块，方便运输维护；
功能描述：
1)读者自助借书；2)读者自助还书；3)在借图书查询；4)异常情况提醒。
	1
	台

	1406
	一层
	多模态互动空间1
	多媒体
	科普阅读机（立式）
	硬件参数：
1.屏幕尺寸：≥43英寸带触控
2.屏幕分辨率：≥1920*1080
3.CPU：≥4核ARM，CortexA55
4.内存：≥4GB
5.存储：≥32GB
6.WIFI：IEEE802.11a/b/g/n/ac；2.4G/5G
7.蓝牙：BlueTooth5.0
8.接口：USBOTG*1；USB2.0*1；AC电源输入*1；天线接口WIFI/BT*1；3.5mm立体声耳机输出*2
9.喇叭：双声道立体声
功能参数：
10.百科知识：为每个科普对象配置相应科普知识点，通过图文+语音的形式，激发用户探索兴趣。
11.问答挑战：主题配套问答题库，题库内含问答挑战，进入该模式后，系统随机显示≥10个“我要挑战”习题，并同步语音播放题目内容，用户答题完毕，系统立即进行反馈，帮助用户检验所学的科普知识。
12.语音讲解：支持进入科普页面自动播放语音百科知识，采用全情景语音讲解，让用户身临其境。
13.3D实时渲染：可旋转、缩小、放大科普对象，让用户体验沉浸式科普互动。多样互动模式：根据不同内容主题，定制相应的互动模式。如3D动物恐龙版将人类与恐龙比较大小，将抽象的远古生物具象化；浩瀚宇宙中可模拟星球的运行轨迹；3D陆地动物版支持喂食互动，在互动的过程中了解动物食性。资源参数：
14.提供不少于256种3D互动百科资源：
15.提供3D互动百科资源内容：3D动物虫虫版、3D动物天空版、3D动物恐龙版、3D动物海洋版、3D动物陆地版；中华民族（上、中、下）、浩瀚宇宙、交通工具、名胜古迹、探索宇宙、安全标识。
16.提供不少于260个知识问答：主题配套问答题库，内含问答挑战，进入该模式后，系统随机显示≥10个“我要挑战”习题，并同步语音播放题目内容，用户答题完毕，系统立即进行反馈，帮助用户检验所学的科普知识。
	1
	台

	1407
	二层
	多模态互动空间2
	家具
	讨论桌
	1400*600*650
全木结构
台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1408
	二层
	多模态互动空间2
	家具
	学生凳
	300*300*350
材质：橡胶木；
工艺：采用天然实木为框架，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；
	8
	组

	1409
	二层
	多模态互动空间2
	家具
	休闲沙发
	800*800*700
细绒棉、内里环保粒子、久坐不塌、厚实耐磨可拆洗
	2
	组

	1410
	二层
	多模态互动空间2
	家具
	休闲沙发
	1050*900*900
亲肤冰丝面料 新肤定型棉一体成型
	1
	组

	1411
	二层
	多模态互动空间2
	家具
	氛围营造
	8600*2000
桦木板15mm、PVC、PC管、亚克力4mm。
说明：声控灯：通过感应周围声音的音量大小来控制灯带点亮的数量。旋转迷宫模块：将小球从左侧直行球道入球口处加入小球，小球在风机的作用下沿球道上行到达旋转迷宫处，转动旋转迷宫上方的手轮，小球分流后在重力作用下沿阶梯下行至传输带上，通过转动一侧的齿轮将小球运送至底部球盒内。概率分流模块：将小球从左侧直行球道入球口处加入小球，小球在风机的作用下沿球道上行到达集球盒内，下拉拉绳集球盒倾斜小球在重力的作用下沿概率分流装置分流下行至底部球盒内。齿轮球道：向装置右侧风机入球口处加入小球，小球在风机的作用下沿直行球道到达左侧大齿轮处，向左转动下方齿轮上的小齿轮，通过皮带带动上方大齿轮转动，小球通过齿轮间隙向下通过投篮球道，向右转动下方齿轮上的橙色齿轮，通过皮带带动上方大齿轮转动，小球通过白色球道到达小齿轮处，通过转动的齿轮间隙进入滑块球道，左右滑动阻隔块将小球运入底部球盒内。行星齿轮:将小球从蓝色齿轮上方加入球道，转动黑色手轮小球沿蓝色大齿轮间的间隙上行，通过最上方的轨道掉入下方集球盒内，旋转集球盒小球掉入下方篮筐内。
工艺：木纹背板表面光洁完整无明显裂纹色差。产品边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手。右侧实木层板置物架 火箭造型立体图案表面UV打印
	1
	组

	1412
	二层
	多模态互动空间2
	家具
	讨论桌
	1400*800*750
1.尺寸：1400*800*750mm±10mm；
2.材质：橡胶木+钢架；
3.工艺：桌面厚25mm,采用现代工艺和传统工艺相结合，运用榫卯结构，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；钢架尺寸：2.0厚钢板折弯成型，横梁30*50*1.35mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
4.功能：精工制作、简约风格的阅览桌，给老师和学生打造温馨的阅读环境。
	1
	组

	1413
	二层
	多模态互动空间2
	家具
	学生椅
	410*420*400
座高：：360mm±10mm                                                              椅身：（1.）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。
     （2.）尺寸：W410*D420*H400mm±10mm。
     （3.）座背连体一体成型，整体采用人体工程学设计，坐垫内凹弧线设计，坐垫前端有瀑布型设计，能让学生整个臀部坐在弧线处，借此可分散上半身的所有重量，使学童在学习时更舒适，更健康地成长；椅背腰身处设有一长102×32mm±1mm的提领槽缝，方便提拿椅子。                          2.脚架：（1.）材质及形状：圆管。采用满焊焊接。
        （2.）尺寸：直径22*厚1.5mm。
        （3.）表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。
3.脚垫：(1.)材质：采用PA塑料。
        （2.）尺寸：上管直径22mm*下管直径19*高60mm±1mm。
	4
	组

	1414
	二层
	多模态互动空间3
	家具
	单人沙发
	730*800*740
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1415
	二层
	多模态互动空间4
	家具
	茶几
	Φ700*450
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1416
	二层
	多模态互动空间2
	多媒体
	少儿数字绘本机（卧式）
	硬件参数：
1.屏幕尺寸：≥43英寸带触控
2.屏幕分辨率：≥1920*1080
3.CPU：≥4核ARMCortexA55
4.内存：≥4GB
5.存储：≥32GB
6.WIFI：≥IEEE802.11a/b/g/n/ac；≥2.4G/5G
7.蓝牙：≥BlueTooth5.0
8.以太网：≥RJ4510/100M
9.接口：USB3.0*1；AC电源输入*1；天线接口WIFI/BT*1；3.5mm立体声耳机输出*1
10.喇叭：双声道立体声
功能参数：
11.乐学语言：双语绘本，中英互译，培养双语思维。
12.阅读模式：中英绘本内置语音资源，支持“为我读”和“自己读”两种阅读模式。
13.支持查字典功能：绘本内置汉英和汉语词典，释义读音全知道。【需提供功能截图并加盖制造商公章】
14.绘本内置汉字通功能：汉字从象形文字到现代汉语的演变过程。【需提供功能截图并加盖制造商公章】
15.绘本指读：朗读伴随颜色跳变，有指读的效果，可帮助用户听书的过程中识字。【需提供功能截图并加盖制造商公章】
16.智能跟读：听完绘本，可以跟读，系统设置语音辨析，对用户跟读的内容进行识别，智能语音测评打分。【需提供功能截图并加盖制造商公章】
17.多维分类：支持多种分类形式，提供不同的绘本查询选择。绘本可按照绘本类型、年龄阶段进行筛选。
18.全文检索：支持书名关键词搜索全部相关资源，高清晰全文在线阅读，具备在线缓存下载功能。
19.护眼功能：为保护孩子视力系统需支持护眼模式，可以柔和光线；设备支持管理员设置不同使用时长限定。
资源参数：
20、绘本资源内容：中英文绘本资源总量不少于3000册。
21.古诗资源：不少于156首古诗视频资源，其中含不少于78首必背古诗，如《江南春》《饮湖上初晴雨后》《枫桥夜泊》等，运用水墨动画表现古诗深远意境。将无形诗意化为有形画面，直观感受诗歌内蕴。
22.启蒙资源：不少于369个启蒙视频资源，分为科学启蒙、音乐启蒙、艺术启蒙和绘本动画四大板块，《为什么壁虎不怕断尾》《梵高》《毕加索》等内容，丰富多元。
23.3D动物资源：不少于100个3D动物百科知识，分为3D动物虫虫版、海洋版、恐龙版、陆地版、天空版五个系列，除了文字、图片等内容要素外，集成声音、交互模块等多要素，帮助孩子们认知自然与动物。动物的模型及场景的搭建都有很高的水准，动物看起来栩栩如生，场景更是宏大精密。可爱的动物，加上高清趣味的场景表现，增强了孩子们的学习认知兴趣，加深记忆。
	2
	台

	1417
	二层
	多模态互动空间2
	多媒体
	漂流柜子
	技术参数：
1）工作频率：13.56MHz；符合ISO15693标准、ISO18000-3标准；2）钣金结构，可固定防倾倒；3）总体不低于容量：80~135册（不同厚度图书）；提供防图书倾倒的书立分隔，书立可自行调整位置和数量；4)整机独立控制的RFID读写控制器器和RFID天线组，识别准确率>99.9%，设备的开关门组件和亚克力门板要求静音及防夹手控制；5）操作屏不小于10英寸触摸屏、工控电脑、语音交互装置；6）RFID刷卡式读卡器（可选配吸入式度读卡器、或学校指定的一卡通读卡器）、人脸识别摄像头（选配）；7）自带电源安全保护功能，具备电压，电流指示，短路，雷击保护等功能；8）模块化结构，尺寸1589高*879宽*420mm深，重量：150KG，具备1小时拆装功能，可分解成标准模块，方便运输维护；
功能描述：
1)读者自助借书；2)读者自助还书；3)在借图书查询；4)异常情况提醒。
	1
	台

	1418
	二层
	多模态互动空间2
	多媒体
	科普阅读机（立式）
	同多模态互动空间1-科普阅读机（立式）
	1
	台

	1419
	三层
	多模态互动空间3
	家具
	讨论桌
	1200*600*750
全木结构
优质25mm厚ENF实木多层板，正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差，2mm厚同色优质PVC封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水；配置优质阻尼铰链。
	4
	张

	1420
	三层
	多模态互动空间3
	家具
	讨论椅
	标准
材质：橡胶木；
工艺：采用天然实木为框架，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；
	12
	张

	1421
	三层
	多模态互动空间3
	家具
	嵌入式矮柜
	5500*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1422
	三层
	多模态互动空间3
	家具
	嵌入式矮柜
	2400*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1423
	三层
	多模态互动空间3
	家具
	讨论桌
	1400*800*750
1.尺寸：1400*800*750mm±10mm；
2.材质：实木多层板+钢架；
3.工艺：台面采用25mm厚ENF级实木多层板，运用榫卯结构，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；钢架尺寸：2.0厚钢板折弯成型，横梁30*50*1.35mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
	1
	组

	1424
	三层
	多模态互动空间3
	家具
	学生椅
	410*420*400
座高：：360mm±10mm                                                              椅身：（1.）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。
     （2.）尺寸：W410*D420*H400mm±10mm。
     （3.）座背连体一体成型，整体采用人体工程学设计，坐垫内凹弧线设计，坐垫前端有瀑布型设计，能让学生整个臀部坐在弧线处，借此可分散上半身的所有重量，使学童在学习时更舒适，更健康地成长；椅背腰身处设有一长102×32mm±1mm的提领槽缝，方便提拿椅子。                          2.脚架：（1.）材质及形状：圆管。采用满焊焊接。
        （2.）尺寸：直径22*厚1.5mm。
        （3.）表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。
3.脚垫：(1.)材质：采用PA塑料。
        （2.）尺寸：上管直径22mm*下管直径19*高60mm±1mm。
	4
	组

	1425
	三层
	多模态互动空间4
	家具
	互动墙
	7400*2000
PE板15mm、密度板18mm、PVC10mm、亚克力4mm。
说明：转动墙面手轮通过连接齿轮的皮带带动齿轮转动，转动的齿轮通过齿轮间的啮合作用带动连接各种模型的皮带转动，皮带带动各种模型运动。
工艺：UV打印水晶膜，图案清晰色彩鲜明，材料安全环保无明显异味，配件无明显裂纹色差。产品边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手。
	1
	组

	1426
	三层
	多模态互动空间5
	家具
	单人沙发
	730*800*740
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1427
	三层
	多模态互动空间6
	家具
	茶几
	Φ700*450
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1428
	三层
	多模态互动空间3
	多媒体
	绘本手绘机
	1.硬件参数：屏幕尺寸21.5寸；亮度250cd/m2；对比度：1000：1
2.功能描述：
1）绘本教学：演示教学、互动教学。
2）经典绘本：涂色、拼搭、二次创作
3）手绘创作：通过选取不同功能画笔、颜色来自由创作一幅电子画作。
4）阅读模式：经典绘本中内置语音资源，支持两种阅读模式。为我读，贴近亲子共读。自己读，快中慢三种语速，适合不同阅读能力的孩子。
5）场景配音：除了语音配音外有场景配音，吸引少儿注意力，增加儿童阅读兴趣。
6）作品展示：通过手绘机创作的优秀作品，经过后台审核发布后展示在设备上，供其它创作者欣赏，也是特色的数字资源。
	1
	台

	1429
	三层
	多模态互动空间3
	多媒体
	绘本创想机
	1.硬件参数：屏幕尺寸21.5寸；位置USB接口800W高清扫描；摄像头+数字麦克风
2.功能描述：
为少儿提供绘本创作资源，培养阅读兴趣
为少儿提供丰富的绘本创作活动，点燃孩子内心对绘本创作的热爱
	1
	套

	1430
	三层
	多模态互动空间3
	多媒体
	红色创意留声墙
	1.功能描述：
一体机化设计；金属外壳，表面喷粉防锈处理，后壳做散热设计；3840×21604K分辨率；内置热升华打印机，在线制作精美留声卡片，点击一键打印；两侧内置8W*2立体声混合双声道扬声器输出；底部安装脚轮。
内置留声墙软件，支持声音上墙版块、红色经典版块、教育活动版块、数据展示版块等。
支持在机构朗读亭录制作品并发布至留声墙，发布后的作品将有机会在机构留声墙版块展示。
2.硬件参数：
电源AC220V/50Hz
主要材质SPCC
整机功率200W
屏幕尺寸65英寸
可视角度178°（H/V）
运行内存4G
网络支持以太网和WIFI
打印尺寸4×6英寸（102×152mm）
	1
	套

	1431
	三层
	多模态互动空间3
	多媒体
	壁挂朗读机
	一、硬件参数
1.需采取一体化设计，材质为ABS等安全环保材料，配备显示区和耳麦放置区等。
2.显示屏: ≥10.5英寸分辨率 ≥1920*1280 IPS高清类纸护眼屏。
二、软件功能
1.基础功能：登陆方式：包括支持学号登录、人脸登录、快捷登录（学生通过选择自己名字直接登录）等；支持校本资源上传：包括文本、绘本、视频等内容。相关上传资源支持朗读/配音练习；搜索功能；个人中心包括①我的作品（草稿箱、已发布、参赛作品）；②测评中心，记录用户测评历史及测评分数结果；③背诵记录，记录用户历史背诵文章及背诵分数。
2.练习模式：朗读练习、配音、自由朗读练习、赛事活动、主题诵读展演功能、快乐配音功能、有声悦读功能、口语测评、英语口语测评、普通话口语测评。
3.教学模式：上课功能、接收课堂练习、支持接收讲解材料。
4.朗读资源需不少于十大类：包含小学语文教材及同步指导、分级朗读教学指导、配套专业分级朗读教材、拼音基础入门、朗读技巧资源、名家作品、课外阅读、文学启蒙、朗读节目、趣味配音等。
5.配套专业分级朗读教材：需由国家级及以上出版社出版，包含小学1-6年级。
6.趣味配音功能：为学生提供课余娱乐及模仿学习的趣味配音资源，需包含名人故事、动物世界、演讲训练营、红色经典影视、绘本配音等不少于1800个。
	2
	套

	1432
	三层
	多模态互动空间3
	多媒体
	漂流柜子
	技术参数：
1）工作频率：13.56MHz；符合ISO15693标准、ISO18000-3标准；2）钣金结构，可固定防倾倒；3）总体不低于容量：80~135册（不同厚度图书）；提供防图书倾倒的书立分隔，书立可自行调整位置和数量；4)整机独立控制的RFID读写控制器器和RFID天线组，识别准确率>99.9%，设备的开关门组件和亚克力门板要求静音及防夹手控制；5）操作屏不小于10英寸触摸屏、工控电脑、语音交互装置；6）RFID刷卡式读卡器（可选配吸入式度读卡器、或学校指定的一卡通读卡器）、人脸识别摄像头（选配）；7）自带电源安全保护功能，具备电压，电流指示，短路，雷击保护等功能；8）模块化结构，尺寸1589高*879宽*420mm深，重量：150KG，具备1小时拆装功能，可分解成标准模块，方便运输维护；
功能描述：
1)读者自助借书；2)读者自助还书；3)在借图书查询；4)异常情况提醒。
	1
	台

	1433
	三层
	多模态互动空间3
	多媒体
	鲁班锁
	1.设备参数：
展台规格：0.9×0.6×0.74m
部件：鲁班锁模块
2.功能描述：
鲁班锁是一种数学游戏，起源于中国古代建筑中首创的榫卯结构。相传由春秋末期到战国初期的鲁班发明。而该展品主要由展台、若干十字立方体模型组成。
3.操作说明
通过动手拼接，了解鲁班锁，有利于开发大脑。
	1
	套

	1434
	三层
	多模态互动空间3
	多媒体
	梵天塔
	1.设备参数：
展台规格：0.9×0.6×0.74m
部件：有机玻璃、圆盘等
2.功能描述：
源于古印度一个传说，并无十分复杂的数学原理。游戏过程只是一系列简单的递归过程，完成该过程所需要移动盘块的次数为2的n次方减1。展项由展台、游戏用的三根杆和对应的可移动的环构成。
3.操作说明：
按要求进行圆环的移动，在大小圆环次序不变的情况下，以最少的次数将五个环从一个杆上移至另一个杆上。完成移动的前提条件是：在移动的过程中每次只能移动一个圆环；时刻保持小圆环在上，大圆环在下；移动时只能将圆环放在另一杆上。
	1
	套

	1435
	三层
	多模态互动空间3
	多媒体
	益智游戏
	1.设备参数：
展台规格：0.9×0.6×0.74m
电源：AC220V/50Hz
功率：500W
部件：多媒体装置、操作手柄、按钮等
2.功能描述：
通过操作手柄和按钮参与互动游戏。怎样“征服”游戏中的难题呢？展品包含10个互动游戏，可以根据屏幕中的动画及语音提问参与答题。
3.操作说明：
通过手柄选择，按钮确认的参与形式，参与游戏。
	1
	套

	1436
	三层
	多模态互动空间3
	多媒体
	记忆力测试
	1.设备参数：
展台规格：0.9×0.6×0.74m
电源：AC220V/50Hz
功率：500W
部件：显示终端、控制终端、互动软件等
2.功能描述：
通过多媒体互动展示，考验观众的记忆力，开启展品后屏幕上会出现一个三角形图案，在一定时间内三角形图案会消失，通过记忆看看能不能用手画出之前出现在屏幕上的三角形图案。
3.操作说明：
点击开始按钮，根据语音提示，手画之前出现的三角形。
	1
	套

	1437
	四层
	多模态互动空间4
	家具
	讨论桌
	（800*632*632*400）*760
1、桌面：采用25mmENF级环保实木多层板，桌面四角R圆弧过，四周到45°斜边设计，避免安全隐患；切边油漆封边；规格为 800x632x632x400mm四边形。
2、桌架：采用₵32x1.5直缝焊管，底部安装静音脚垫，上部管内嵌式焊接冲压五金件，顶部焊接带止动销拉深成型3mm托盘。
3、定制五金：不锈钢实心镜面螺栓设计独特，螺栓球形面直径达40mm，螺纹直径为12mm，不仅提升了视觉美感，也增强了拧紧力矩确保稳固连接，专用扳手旋紧不锈钢螺栓即可，操作简便，完美融合了实用性与美观。
4、课椅架表面经陶化前处理后再静电喷涂，喷涂附着力高，表面平整光洁。
	10
	张

	1438
	四层
	多模态互动空间4
	家具
	讨论椅
	530*490*780
1.尺寸：530*490*780±10mm，坐高440±10mm。
2.材质：钢管+PP+ABS
3.工艺：坐垫靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。靠背尺寸：415*330mm±10mm;坐垫尺寸：450*410mm±10mm；坐垫下装有PP盖板。靠背后须有ABS装饰盖，外部看不到固定件。
4.钢架：脚架采用直径22*1.5mm钢管，靠背支撑架采用直径12mm钢筋，钢架焊接完成后，经高温粉体烤漆，长时间使用不会生锈脱漆。
5.脚垫：(1.)材质：采用PA塑料，底部配备TPE防滑软垫。
        （2.）尺寸：上直径22mm*下直径19*高58mm±1mm。
6.功能：背部有折弯钢板挂钩，挂钩采用厚2.5mm钢板焊接于靠背支撑架上，便于悬挂书包、水杯。焊接固定件外部卡上ABS装饰盖，安全美观。
	10
	组

	1439
	四层
	多模态互动空间4
	家具
	嵌入式矮柜
	5500*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1440
	四层
	多模态互动空间4
	家具
	嵌入式矮柜
	2400*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1441
	四层
	多模态互动空间4
	家具
	讨论桌
	1400*800*750
1.尺寸：1400*800*750mm±10mm；
2.材质：橡胶木+钢架；
3.工艺：桌面厚25mm,采用现代工艺和传统工艺相结合，运用榫卯结构，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；钢架尺寸：2.0厚钢板折弯成型，横梁30*50*1.35mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
4.功能：精工制作、简约风格的阅览桌，给老师和学生打造温馨的阅读环境。
	1
	组

	1442
	四层
	多模态互动空间4
	家具
	学生椅
	410*420*400
座高：：360mm±10mm                                                              椅身：（1.）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。
     （2.）尺寸：W410*D420*H400mm±10mm。
     （3.）座背连体一体成型，整体采用人体工程学设计，坐垫内凹弧线设计，坐垫前端有瀑布型设计，能让学生整个臀部坐在弧线处，借此可分散上半身的所有重量，使学童在学习时更舒适，更健康地成长；椅背腰身处设有一长102×32mm±1mm的提领槽缝，方便提拿椅子。                          2.脚架：（1.）材质及形状：圆管。采用满焊焊接。
        （2.）尺寸：直径22*厚1.5mm。
        （3.）表面涂装：钢管架焊接完成后，经高温粉体烤漆。
3.脚垫：(1.)材质：采用PA塑料。
        （2.）尺寸：上管直径22mm*下管直径19*高60mm±1mm。
	4
	组

	1443
	四层
	多模态互动空间5
	家具
	互动墙
	7400*2000
PE板15mm、密度板18mm、PVC10mm、亚克力4mm。
说明：转动墙面手轮通过连接齿轮的皮带带动齿轮转动，转动的齿轮通过齿轮间的啮合作用带动连接各种模型的皮带转动，皮带带动各种模型运动。
工艺：UV打印水晶膜，图案清晰色彩鲜明，材料安全环保无明显异味，配件无明显裂纹色差。产品边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手。
	1
	组

	1444
	四层
	多模态互动空间6
	家具
	单人沙发
	730*800*740
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1445
	四层
	多模态互动空间7
	家具
	茶几
	Φ700*450
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1446
	四层
	多模态互动空间4
	多媒体
	芯片生产工艺流程演示仪
	1. 外观尺寸：4010*320*1020mm±50mm
2.产品配置：设有互动滑轨电视系统和六个演示模块，包含有拉单晶、硅锭切割、匀胶、光刻、刻蚀、掺杂、晶圆切片、搭桥、焊线、封装十个环节和芯片展示模块。
2. 互动滑轨电视系统：由防尘轨道和27寸一体机加驱动系统组成，预装了交互控制程序，可以响应每个展示模块底端面板上的呼叫按钮的操作，程序控制自主滑行到呼叫模块的位置，并启动该模块的视频演示程序，与该模块的机电演示同步。
展示模块：通过交互按钮可以放大不同倍数的芯片结构图，并展示不同规格的晶圆片实物和不同封装工艺的芯片成品。
拉单晶模块：模仿直拉法单晶炉造型，通过交互灯光加硅砂演示拉制单晶的过程。炉壁上设有观察窗口，可以观看炉内的硅砂和灯光的变化。样品台呈有硅砂和单晶棒实物。
硅锭切割模块：造型为线切片机的模仿，设有直流电机，通过单片机程序，同步演示切割硅锭的过程，样品台上有单晶棒和硅片实物以供观看。
匀胶模块：利用光电技术，动态展示光刻胶的旋涂过程。样品台上有匀胶前后的实物对比。
光刻模块：采用紫色聚光灯模拟极紫外激光束的光刻环节，光线透过透镜把图案投影到盘片上，盘片表层油墨变色显示出图案。样品台上有光刻前后的实物。
刻蚀模块：演示湿法刻蚀的过程，盘片通过滑台升降，下方刻蚀槽设有7寸屏幕，采用虚实结合技术，动态展示湿法刻蚀的过程。样品台上分别有刻蚀前后的实物。
掺杂模块：演示离子注入的局部过程，通过5寸屏幕可视化展示磁体分析仪中筛选离子串的过程，激光束照射工艺腔中的盘片。样品台上呈放有掺杂前后的实物。
晶圆切片模块：演示激光切割晶圆的过程，上部模型中发射激光束，平面滑台按程序设定好的线路运行，盘片上产生激光印痕。样品台展示切片前后的实物。
搭桥模块：采用机械手模拟搭桥过程，把真实的搭桥动作缓慢化，方便清楚观察到拾片、移动、放片的全过程。样品台上有搭桥前后的实物以供观看。
焊线模块：把焊线的核心部位放大并简化，采用二维机械手，左右前后移动，按程序控制发射激光束，用于模拟焊线的过程。样品台上焊线前后的实物。
封装模块：提炼了封装工艺中的最核心环节，采用形象的造型来演示芯片封装的过程，模型上升下降用直流电机，旋转盘用180度舵机。样品台上有封装前后的实物。
3.主题颜色：银灰色
4.产品材质：
主框架：整体采用铝合金框架进行对接，整体分成6个模块和滑轨电视机框架组成。
滑轨框架由厚度2mm整体铝型材拉伸完成，铝型材表面均经纯环氧树脂塑粉高温固化处理与氧化处理，耐腐耐磨。
驱动系统：采用最新专用电机控制DSP芯片和矢量闭环控制技术，彻底克服开环步进电机丢步的问题，同时明显提升电机高速性能、降低电机发热和减小电机振动，提升机器加工速度和精度，降低机器能耗。在电机连续过载时，驱动器会及时输出报警信号，具有与交流伺服系统同样的可靠性。
分段模块：采用壁厚1.5mm的铝合金型材整体拉升对接，两边安装≥9mm铝合金封板，每组模块配备照明系统，从而保证模块内部光照均匀，表面配备2mm透明亚克力弧形玻璃，拥有良好视野。所有铝材表面均经氧化处理，达到增强耐腐、耐磨性。
5.使用环境：
输入电压：220V±10%，50Hz
输入功率：800VA
工作温度：0-40℃
工作湿度：≤90%"
	1
	套

	1447
	四层
	多模态互动空间4
	多媒体
	校园微笑机
	1.硬件参数：
(CPU)四核1.8GHz
(GPU)ARM四核
(内存)4G
(存储容量)32GB
2.分辨率：1920*1080px
(网络)100/Mbps以太网及无线WIFI
(系统)Android
(摄像头)顶部摄像头为90度广角200万像素摄头，可针对人脸进行识别功能
3.电气参数：
(电源)100W
(电源电压)交流电100~240V
4.屏幕规格：
屏幕尺寸：49寸屏幕
屏幕比例：16(高)：9（宽）
5.软件功能：
支持属性识别：分析出学生的微笑值、情绪、性别、年龄、颜值、是否佩戴眼镜。
	1
	套

	1448
	四层
	多模态互动空间4
	多媒体
	漂流柜子
	技术参数：
1）工作频率：13.56MHz；符合ISO15693标准、ISO18000-3标准；2）钣金结构，可固定防倾倒；3）总体不低于容量：80~135册（不同厚度图书）；提供防图书倾倒的书立分隔，书立可自行调整位置和数量；4)整机独立控制的RFID读写控制器器和RFID天线组，识别准确率>99.9%，设备的开关门组件和亚克力门板要求静音及防夹手控制；5）操作屏不小于10英寸触摸屏、工控电脑、语音交互装置；6）RFID刷卡式读卡器（可选配吸入式度读卡器、或学校指定的一卡通读卡器）、人脸识别摄像头（选配）；7）自带电源安全保护功能，具备电压，电流指示，短路，雷击保护等功能；8）模块化结构，尺寸1589高*879宽*420mm深，重量：150KG，具备1小时拆装功能，可分解成标准模块，方便运输维护；
功能描述：
1)读者自助借书；2)读者自助还书；3)在借图书查询；4)异常情况提醒。
	1
	台

	1449
	四层
	多模态互动空间4
	多媒体
	风中成像
	1.设备参数：
展台规格：0.9×0.6×0.74m
电源：AC220V/50Hz
功率：500W
部件：风扇灯、6V低压安全防水按钮等
2.功能描述：
人眼在观察景物时，光信号传入大脑神经，需经过一段短暂的时间，光的作用结束后，视觉形象并不立即消失，这种残留的视觉称“后像”。
3.操作说明：
按下启动按钮，观察现象。
	1
	台

	1450
	四层
	多模态互动空间4
	多媒体
	光学世界
	1.设备参数：
展台规格：0.9×0.6×0.74m
电源：AC220V/50Hz
功率：500W
部件：有机玻璃、6V低压安全防水按钮等
2.功能描述：
由光源，不同的棱镜等光学镜片组成。转动固定光学镜片的转盘选择光学镜片，调整光学镜片角度使平行光线分别经过各种光学镜片，看光在各种镜片中的传播路径，从而了解光在不同介质中的传播路径，和各种光学镜片的特性。
3.操作说明：
按下启动按钮，转动不同的棱镜，观察现象。
	1
	台

	1451
	四层
	多模态互动空间4
	多媒体
	翻转镜像
	1.设备参数：
展台规格：0.9×0.6×0.74m
部件：有机玻璃、平面全反镜等
2.功能描述：
利用镜子的反射，完成影像的翻转。旋转镜是由三块平面镜按一定角度组合而成的。当镜筒旋转时，三块镜子同步转动。尽管观众的头部没动，但镜子对物体同一点上入射光的反射位置起了变化，看到对方的影像随着转角不同而不断旋转。当镜子转到180°时，看到对方的影像刚好旋转360°。
3.操作说明：
两个人分别站在展品的两端，通过观察窗看对方的影像。慢慢旋转镜身时，观察随其旋转的影像。
	1
	台

	1452
	四层
	多模态互动空间4
	多媒体
	穿墙而过
	1.设备参数：
展台规格：0.9×0.6×0.74m
部件：有机玻璃管、偏振膜等
2.功能描述：
光的偏振性是光的横波性的最直接，最有力的证据，光的偏振现象可以借助于实验装置进行观察。而此展项由两组互动装置构成，每套装置包括偏振膜、小球、透明管和手动装置。
3.操作说明：
转动手动装置，让管子倾斜，观看小球的运动状态。
	1
	台

	1453
	一层
	卫生保健室
	家具
	办公桌
	主桌：1400*600*750副桌：1200*400*600
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。
（3）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（4）、配喷涂2.0mm厚钢脚架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。含边柜
	1
	组

	1454
	一层
	卫生保健室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	1455
	一层
	卫生保健室
	家具
	茶水柜
	900*400*800
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：钢化玻璃铁开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1456
	一层
	卫生保健室
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	5
	个

	1457
	一层
	卫生保健室
	家具
	双门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	1
	个

	1458
	一层
	卫生保健室
	家具
	清洗台
	1200*600*800
1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
2、柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3、门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
4、拉手：采用一字拉手。
5、不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
7、固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低
	1
	组

	1459
	一层
	卫生保健室
	家具
	实验室专用水槽
	550*450*310
采用PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀特点。
	1
	只

	1460
	一层
	卫生保健室
	家具
	三联水嘴
	三联
鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：主体采用铜质，表面环氧树脂喷涂。阀芯采用陶瓷阀芯，配置一个高位水龙头，两个低位水龙头，便于多用途使用。
	1
	只

	1461
	四层
	心理辅导室
	家具
	办公桌
	1600*800*750-1180
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。
（3）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（4）、配喷涂2.0mm厚钢脚架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。含边柜
	1
	张

	1462
	四层
	心理辅导室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	1463
	四层
	心理辅导室
	家具
	沙盘
	1200*600*700
1.尺寸：1200*600*700mm；
2.材质：橡胶木；
3.工艺：采用天然实木为框架，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；
4.功能：适用于心理教室沙盘游戏疗法。
	1
	组

	1464
	四层
	心理辅导室
	家具
	沙具柜
	2000*300*1800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1465
	四层
	心理辅导室
	家具
	活动桌
	600*600*750
1.尺寸：600*600*750mm±10mm；
2.桌面：材质采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。
3.桌架：
（1）.材质及形状：桌腿圆型钢管。
（2）.尺寸：桌腿尺寸：ф42-15±1mmｘ740ｘ1.2ｍｍ。
（3）.表面涂装：高温粉体烤漆。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
4.脚垫：
（1）.材质：采用优质白色塑料+不锈钢。   
（2）尺寸：ф32*M10*40mm。
	8
	组

	1466
	四层
	心理辅导室
	家具
	沙袋
	ø480*1800
材质：ABS/高弹内胆；
底座：吸盘+底座
	2
	个

	1467
	四层
	心理辅导室
	家具
	学生凳
	尺寸：Φ490*415~515mm
1.乐学系列学生凳，依据青少年课桌椅人体工学设计，采用特殊工艺加工制作而成。外形简洁，色彩靓丽，舒适美观，凳体共有39个部件组成，其中注塑部件有10件，铸铝部件6件，简约而不简单，凳子占地直径为460mm~490mm。
2.双色注塑凳面：凳面采用双色注塑工艺，凳面底座采用增强改性PP料塑料支撑，表面再注塑一层TPE热塑性弹性体软胶材料，注塑膜+包胶膜，内部与气压杆/螺纹杆连接处采用定制缸套嵌件一体注塑，装配简单牢固，凳面软硬适度，贴合人体，久坐不累。凳面内衬直径272mm；底座直径314mm；凳面厚度27mm；凳面外径320mm。凳面与气压杆/螺纹杆间是由增强尼龙注塑+30mm金属内衬，内径28mm，接触面同为金属材质，冷热收缩系数相同，保障结构的稳固性。实验凳
3.乐悬垫：乐学凳的底部悬挂组件直径60mm，是通过二次注塑，一次注塑一次包胶形成的，增加其表面的摩擦力。依据凳体实际重量，测算其悬挂承重最稳定的凸点，为乐悬垫受力点定位，落点悬挂在任意桌台表面。便于悬挂收纳，以及教室的清洁打扫。
锥型凳杆装饰筒：锥型凳杆装饰筒增强改性PP料塑料注塑成型，修饰凳体外观的同时，可以保护气压杆/螺纹杆，防尘、防污，延长凳杆使用寿命，保障每一次顺滑的升降。装饰筒上孔直径68mm，下孔直径54mm，高度150mm；凳面+装饰筒高度为230mm。
4.铸铝凳脚五星盘：凳脚五星盘采用专用铝合金模具一次性压铸成型，孔径62mm，与厚度1.5MM的D行管钢管内嵌式衔接，凳脚方管长度180mm，高度40mm，宽度20mm，厚度1.5MM。由高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。方管外侧4mm厚PP料塑胶堵头，内嵌式安装，结构稳定更牢固。防撞耐磨。凳脚上边倒半径9mm圆角，质感圆润，安全防护，高温粉末喷涂，保色度高，耐剐蹭、抗腐蚀。
	8
	张

	1468
	四层
	心理辅导室
	家具
	单人沙发
	800*580*810
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。优质牛皮椅面及靠背。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1469
	四层
	心理辅导室
	家具
	茶几
	直径：600/400
采用实木多层板基材，优质木皮贴面，表面环保漆处理，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。。锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。黑色钢脚
	1
	组

	1470
	四层
	心理辅导室
	家具
	嵌入式矮柜
	5500*500*900
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1471
	四层
	心理辅导室
	家具
	屏风
	3450*50*3000
铝合金框架内置磨砂玻璃
	1
	组

	1472
	四层
	心理辅导室
	多媒体
	认知能力评估训练
	针对个体的注意力、记忆力、思维力、反应时、感知觉、观察力等六大认知能力进行评估与训练的专用仪器。
技术参数
1.对注意力、记忆力、思维力、反应时、感知觉、观察力等六大认知能力进行评估与训练，具体包括18个因子，26项任务。
2.仪器具有自主登录、测评或训练、报告查看等功能，测评或训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。
3.仪器单机或联网均可正常使用，联网状态下，数据可自动上传至云端管理软件，实现数据双重存储，同时便于大数据更新与管理。
4.具有用户信息管理、报告管理、设备维护等基本功能。
5.液晶触控屏幕：显示屏尺寸：13.3英寸，辨率：1920×1080，电容触摸屏
6.四个按键带液晶显示，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号汉字等：显示屏尺寸：1.22英寸、分辨率：240×240(RGB)、按键反应力：260gf
7.仪器屏幕可0~180°翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。
8.仪器具备收纳盒，可摆放测笔等配件。
9.后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。
10.主机：专业处理器，4G内存，固态硬盘120G
	1
	台

	1473
	四层
	心理辅导室
	多媒体
	操作能力评估训练仪
	针对个体的手眼协调、四肢协调、精细动作水平、表象操作等操作能力进行评估与训练的专用仪器。
技术参数
1.对手眼协调、四肢协调、精细动作水平、表象操作等操作技能进行评估与训练，具体包括6个因子，7项任务：双手协调、四肢反应时、运动反应时、动作稳定（包括悬空、九孔）、手指灵活（插拔、翻转、旋转）、心理旋转、三维旋转。
2.仪器具有自主登录、测评或训练、报告查看等功能，测评或训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。
3.仪器单机或联网均可正常使用，不受网络局限。
4.联网状态下，数据可自动上传至云端“学习品质多维辅导软件”，实现数据双重存储，同时便于大数据更新与管理。
5.具有用户信息管理、报告管理、设备维护等基本功能。
6.液晶触控屏幕：显示屏尺寸：13.3英寸，辨率：1920×1080，电容触摸屏
7.仪器屏幕可0~180°翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。
8.仪器具备收纳盒，可摆放测笔、插针等小配件。
9.后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。
10.含脚踏板
11.主机：专业处理器，4G内存,固态硬盘120G
	1
	台

	1474
	四层
	心理辅导室
	多媒体
	学习态度引导仪
	对学生的学习动机、学习情绪，以及学习中的自我意识进行评估的专用仪器。
技术参数
1.该仪器对学生的学习动机、学习情绪，以及学习中的自我意识进行评估，具体包含6个评价因子，7项任务：学习动机测验、情绪稳定性、情绪敏感性、情绪记忆、自我服务偏差、IAT任务、自我参照效应等。
2.仪器具有自主登录、测评或训练、报告查看等功能，测评或训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。
3.仪器单机或联网均可正常使用，不受网络局限。
4.联网状态下，数据可自动上传至云端“学习品质多维辅导软件”，实现数据双重存储，同时便于大数据更新与管理。
5.心理云平台管理模块具有用户信息管理、报告管理、设备维护等基本功能。
6.液晶触控屏幕：显示屏尺寸：13.3英寸，辨率：1920×1080，电容触摸屏
7.两个按键带液晶显示，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等：显示屏尺寸：1.22英寸、分辨率：240×240(RGB)、按键反应力：260gf
8.仪器屏幕可0~180°翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。
9.仪器具备收纳盒，可收纳测笔。
10.后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。
11.主机：专业处理器，4G内存,固态硬盘120G
	1
	台

	1475
	四层
	心理辅导室
	多媒体
	学习策略发展仪
	对学生的学习风格、元认知、应试技巧等进行评估，对学生的元认知能力进行引导与训练，帮助学生找到适合自己的学习策略。
技术参数
1.该仪器对学生的学习风格、元认知、应试技巧等进行评估，具体包括5个评价因子，7项任务：平面棒框、
2.仪器具有自主登录、测评或训练、报告查看等功能，测评或训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。
3.仪器单机或联网均可正常使用，不受网络局限。
4.联网状态下，数据可自动上传至云端“学习品质多维辅导软件”，实现数据双重存储，同时便于大数据更新与管理。
5.具有用户信息管理、报告管理、设备维护等基本功能。
6.液晶触控屏幕：显示屏尺寸：13.3英寸，辨率：1920×1080，电容触摸屏
7.仪器屏幕可0~180°翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。
8.仪器具备收纳盒，可收纳测笔。
9.后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。
10.主机：专业处理器，4G内存,固态硬盘120G
	1
	台

	1476
	四层
	心理辅导室
	多媒体
	身心反馈放松训练系统（专业版）
	系统实时监测用户的生理指标，提供肌肉放松、意象放松、正念冥想等多种方式引导用户自主放松，并通过生物反馈游戏，帮助用户成为情绪自助者，辅助提高专注力、抗挫能力、心理应激能力等。
技术参数
1.系统构成：计算机（内装身心反馈放松训练系统专业版软件）、生理指标采集及分析装置、单人按摩放松椅、彩色打印机、可移动边柜，带显示支架等。
2.计算机不低于以下配置：CPU高性能，内存8G，独立显存4G，512G固态硬盘，显示器23.8英寸。
3.生理指标采集及分析装置，耳夹式生物反馈传感器，小型光体积扫描器(PPG)，可精确测量心率变异性（HRV），测量精度达毫秒级
4.旋转蛋椅：尺寸为100×100×145厘米，采用玻璃钢、灯条与钣金底座组合材质。具备360度旋转功能，配备防缠绕滑环底座，可实现零阻力旋转；同时，座椅采用炫目灯光设计，内嵌蓝牙音响系统，打造环绕立体声效果。
5.系统包含监测、减压、训练、记录等四大核心功能模块。
6.多级登录身份，满足不同人员的需求，实现管理扁平化、用户自主化。
7.实时采集人体的心率变异性，并进行时域、频域分析，并提供HRV频谱图、HRV曲线图和RR间期柱状图。
8.减压中心：提供8个音乐放松主题包、6个冥想音乐视频主题包和肌肉放松音乐视频主题包，匹配专业的指导语，引导用户心理减压。
9.训练中心：提供6个游戏训练（减压助眠、身心放松、呼吸调整、专注训练、空间记忆训练、稳定性训练），根据用户的生理指标，实时变换场景，使用户在趣味训练中逐步掌握情绪调适的方法。
10.记录中心：自动生成生物反馈报告，包括身心协调报告和压力指数报告，评估个体的身心协调状态，包括：HRV时域参数、频域参数、身心协调走势图、身心协调各状态比例图以及文字说明，建立用户情绪管理档案。
	2
	套

	1477
	四层
	心理辅导室
	多媒体
	心理图书
	含心理学基础类、健康教育类、科普类以及心理资讯类，不少于60册
	5
	套

	1478
	四层
	心理辅导室
	多媒体
	情绪疏导系统
	智能引导式的自助情绪疏导系统，针对愤怒、忧伤、沮丧、焦虑等常见的消极情绪，按照情绪唤醒——合理宣泄——认知调整等步骤，通过多种方法引导用户疏导不良情绪。
技术参数
1.本系统由触控一体机、多媒体专业调音设备、头戴式耳机（带麦）等组成，采用多巴胺设计风格，传递积极向上的能量。
2.横屏立式触控一体机：屏幕尺寸≥43英寸，CPU：高性能，尺寸：长1070×宽470×高1760（mm）
3.具有情绪主题疏导、趣味宣泄、认知朗读、心情涂鸦、情绪体验、档案管理等模块。
4.近180个心理引导库，模拟心理咨询互动，给予实时反馈和专业引导。
5.智能采集声音的实时分贝值，计算能量值，评估宣泄指数等。
6.情绪主题疏导：提供常见的情绪问题（愤怒、忧伤、焦虑等）的应对疏导方案，通过场景再现——合理宣泄——认知调整等步骤，智能引导用户疏导不良情绪，并自动生成报告。
7.趣味宣泄：采用游戏形式，引导用户呐喊宣泄，如“大声尖叫”、“爆发吧！小宇宙”、“跳跃的大脚”；系统自动记录每次游戏中的宣泄指数等。
8.认知朗读：通过朗读引发用户思考，建立合理认知。内含丰富的朗读素材，支持素材自添加，并可自动生成跟读模式。
9.心情涂鸦：分为自由涂鸦和模板涂鸦两种方式，支持用户自添加涂鸦模板，具有发布、查看、互动等功能。
10.情绪体验：通过表情模仿与拍摄，体验相应的情绪，用户可添加更多表情。
11.档案管理：具有个人资料修改、历史足迹记录等功能。
	2
	套

	1479
	四层
	心理辅导室
	多媒体
	团体心理辅导活动器材箱（专业版）
	借助团体游戏活动促进团队成员的互动交流，帮助个体获得成长。
技术参数
1.主要由团体心理辅导活动手册、活动道具、配套光盘、道具收纳箱等构成。
2.活动方案：内容涵盖认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应等六大主题，每个主题提供不少于12个活动方案，总活动方案不少于72个。
3.每个活动均详细说明活动的设计理念、活动目标、活动时间、活动场地、所需道具、活动过程、注意事项、心理学依据等。
4.活动形式多样，包括心理游戏、心理训练、问题辨析、情境设计、角色扮演，以及绘画、音乐等艺术心理辅导形式，特别添加了室外拓展项目。
5.活动道具：提供至少60个活动方案所需配套道具，包括文具类、创意玩具类、模拟生活类、室外拓展类、心理卡片类、辅助教案类、心理影音类等七大类约78种道具，总数不少于1000件。
6.每个活动所提供道具至少可同时满足50人参与。
7.内含腰带式便携扩音机，便于开展户外活动。
	1
	套

	1480
	四层
	心理辅导室
	多媒体
	校园心理情景剧套装
	以情景剧的形式反应学生常见的心理问题。通过情境设计、角色扮演、讨论分析等，学生可体验他人的感受，理解生活，同时认识自我，释放压力。
技术参数
1.产品构成：校园心理情景剧剧本、心理剧示范视频光盘、配套道具、道具收纳箱（拉杆箱）等。
2.提供每个活动所需道具清单、正规出版物1本，作为辅助参考资料。
3.针对不同阶段学生的身心发展特点而开发的剧本；涵盖认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应等六大主题；按使用场景又可分为剧场版和即兴版，可满足心理剧展示、社团活动或心理课堂使用。
4.每个主题提供不少于5个剧本，剧本总数36个。
5.每个剧本均详细说明设计理念、辅导目标、适用人群、主要角色、场地、道具、剧情、分享与讨论等。
6.提供所有剧本配套的道具，不少于160个，包括暖身活动类、身份识别类、场景模拟类、辅助工具类。
7.具有与剧本匹配的心理剧视频6个，由真人出演。
	1
	套

	1481
	四层
	心理辅导室
	多媒体
	心理咨询终端
	心理咨询终端，性能不低于4G/500G
	2
	台

	1482
	四层
	心理辅导室
	多媒体
	AI心理空间站
	AI心理陪伴，助力个性化情绪疏导。沉浸式自助的情绪疏导空间
1.21.5寸IPS全视角高清显示屏，图像无拖影、无延迟；
2.电容式触摸屏支持10点触控；
3.设备机身自带电源开关；
4.支持以太网、WiFi、物联网卡通信功能；
5.支持人脸识别；
6.具有20+A智能体、减压星球、心灵减压、AI微课、小智测评、心灵日记、留言墙、放松广场、可视电话、心育档案、小智预警、预警推送等功能。
	2
	台

	1483
	四层
	心理辅导室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	1484
	/
	/
	体育卫生器材
	身高体重测试仪
	终端（能与数据控制器无线连接）：
1.直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）；
2.身高测试触头可折叠，体重底座一体化。
3.测试仪采用≥3.5寸液晶显示屏显示测试值（同屏显示身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。
4.测试仪具有同步语音播报身高、体重测试数值功能，可设置开启或关闭。
	1
	台

	1485
	/
	/
	体育卫生器材
	肺活量测试仪
	终端（能与数据控制器无线连接）：
1.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。
2.使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据。
3.测试仪采用一体化设计，液晶显示，读数方便,具有锁定功能。内置锂电池供电（Type-C充电)，低功耗设计，3分钟未使用自动关机，带低电量提示功能。
4.与主机无线连接，测试结果一目了然，一键式操作，具有清零功能。
5.搭载新一代多频点数字跳频技术，自动跳开干扰频点。
	1
	台

	1486
	/
	/
	体育卫生器材
	坐位体前屈测试仪
	终端（能与数据控制器无线连接）：
1.采用≥3.5寸320*240分辨率TFT真彩屏，内置电容式触摸按键。
2.采用双向光电开关，自动识别手推板前推和回退，手推板可自动回弹归位，具有防作弊成绩自动锁定功能。
3.采用锂电池供电，内置1100mAh锂电池，可持续工作15个小时以上；采用microusb接口充电。
4.主控显示部分和测试杆间顶针式连接，可灵活自由拆卸，进行充电及日常保管维护。
5.带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板。
	1
	台

	1487
	/
	/
	体育卫生器材
	仰卧起坐测试仪
	终端（能与数据控制器无线连接）：
1.通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。
2.测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。测试感应探头采用无线双探头设计，内置高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度。
3.标配有≥96*32分辨率的无线 LED点阵大显示屏，阳光下清晰可见，可与双感应探头无线连接显示，无任何冗长线束干扰磕绊。
4.配有仰卧起坐测试专用床体坐垫，勾脚套有海绵垫抗压减震、防滑，保护测试者脚面。
	1
	台

	1488
	/
	/
	体育卫生器材
	50米跑测试仪
	终端（能与数据控制器无线连接）：
1. 自动测量50米跑的时间，测试学生速度，反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平；
2. 标准配置6人同测；
3. 测试仪可支持选配起跑犯规检测功能；
	1
	套

	1489
	/
	/
	体育卫生器材
	跳绳测试仪
	终端（能与数据控制器无线连接）：
1.用于学生跳绳训练、测试等，支持10人同时测试。跳绳手柄带OLED显示器，具备中文姓名显示，跳绳手柄具备Type—C充电，免拆电池，电池续航可达8小时以上；
2. 绳头卡扣具有自由可拆卸功能，便于下一组学生根据自己身高来预先调节绳子长短，提高测试效率；
3.设备有起、止时间提示（智能语音提示，同时LED显示屏上会显示文字，通过文字和语音双重提醒考生注意），学生跳绳自动开始计时，计数并显示，具备跳断后自动减掉犯规个数功能；
4. 标配10人同测；
	1
	台

	1490
	/
	/
	体育卫生器材
	50米×8往返跑测试仪
	终端（能与数据控制器无线连接）：
1.自动测量50米×8往返跑的时间，测试受试者速度，反应速度，灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。
2.仪器可扩展测试10米×8次，15米×8次，25米×4次等不同距离次数规格要求的折返跑。
3.标准配置2人同测。
	1
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	体育卫生器材
	体育测评多功能设备
	1. 单手握持，尺寸为：170*80*30mm（±10mm），工业级防水防尘防震外壳，4.5寸及以上彩色多点触控显示屏，内置安卓系统及wifi等多种无线传输方式；（提供设备彩页、设备使用照片、软件功能截图等予以佐证）
2. 设备背部内置上海市电子学生证读卡模块（非外接外露），在背部放置上海市电子学生证时，屏幕上实时显示学生姓名及电子学生证号（无需网络连接）；
3. 设备背部内置摄像头，支持拓展升级学生人脸识别功能，可用于学生身份快速匹配；（提供设备彩页、设备使用照片、软件功能截图等予以佐证）
4. 设备内置体育测评多功能评分系统，在学生刷电子学生证进行身份识别后，可在内置数字键盘上直接输入该学生的各种体质健康测试项目成绩（包括：身高、体重、肺活量、坐位体前屈、仰卧起坐、立定跳远、1分钟跳绳等），并实时上传该学生成绩至学生体质健康测试上报管理系统平台；
5. 应具有多功能手持设备的CCC认证证书；（提供多功能手持设备的CCC认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台上（http://cx.cnca.cn）查询截图予以佐证）
6. 设备的防水防尘性能应满足IP65防护等级；（提供委托人为设备制造商的省级及以上权威质量监督检验机构出具的封面盖有CMA和CNAS标志的IP65防护等级检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台上（http://cx.cnca.cn）的查询截图予以佐证）
7. 设备制造商应为上海市电子学生证应用对接规范正式应用厂商及机具厂商；（提设备供制造商为上海市电子学生证应用服务平台的正式应用厂商及正式机具厂商截图予以佐证）
8. 应具有体育测评多功能评分系统的软件著作权证书；（提供著作权人为设备制造商的体育测评多功能评分系统软件著作权证书复印件及中国版权保护中心网站上（www.ccopyright.com.cn）的查询截图予以佐证）
9. 应具有学生体质健康测试上报管理系统的软件著作权证书；（提供著作权人为设备制造商的学生体质健康测试上报管理系统软件著作权证书复印件及中国版权保护中心网站上（www.ccopyright.com.cn）的查询截图予以佐证）
10. 设备可支持自动传输成绩的无线数据传输秒表，秒表外观和使用习惯与老师日常使用方式一致。
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	体育卫生器材
	测试卡读卡器
	用于制作和读取测试卡的学生基本信息
	1
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	体育卫生器材
	数据控制器                  （教考平台主机）
	1. 12寸及以上彩色电容多点触控显示屏，分辨率1080p，机身采用冷轧钢板烤漆工艺，Intel I3及以上处理器，128G及以上内部储存空间，内置windows系统方便快速扩展各种功能，具有wifi、蓝牙等多种无线传输方式；
2. 主机内置2种刷卡功能（非外接外露），包括上海市电子学生证及测试卡，在屏幕下方刷卡处放置上海市电子学生证时，屏幕上实时显示学生姓名及电子学生证号（无需网络连接）；
3. 底座支架有轮子可方便移动；
4. 内置大容量电池，可连续使用8小时以上（教考平台主机内置电池，无需外接电源可直接使用）；
5.教考平台主机与各种测试设备（如身高体重、肺活量、立定跳远等）采用无线连接。
11.终端设备（如身高体重、肺活量、立定跳远等）测试结束时，教考平台主机（数据控制器）实时显示学生的测试成绩，本地保存测试成绩并实时上传至学生体质健康测试上报管理平台。
	8
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	体育卫生器材
	收纳铝箱（3层）
	可存放身高体重、肺活量、坐位体前屈测试器材
	1
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	体育卫生器材
	收纳铝箱（2层）
	可存放仰卧起坐、50米测试器材
	1
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	体育卫生器材
	收纳铝箱（2层）
	可存放往返跑、跳绳测试器材
	1
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	体育卫生器材
	体育多维训练魔方
	一、硬件指标
1、系统参数：四核及以上高性能64位处理器，频率2.0GHz以上，支持3D图像引擎、4K高清显示，支持4K分辨率高清硬解码，1080P60FPS的硬件编码，1TOPS及以上AI算力。
2、内存：4GB及以上。
3、存储：16GB及以上。
4、网络：支持WIFI，配置双千兆网口。
5、操作系统:安卓Android10.0及以上。
6、接口：2路USB 2.0接口+1路usb3.0（OTG）接口及以上；1路HDMI输入接口及以上；2路RS232接口及以上，1路四段式耳麦插座及以上；蓝牙5.0传输、红外接收器等。
7、配套55寸显示设备，1080P以上分辨率。
二、功能指标
1、支持体测项目和体能项目的选择和切换，体测项目包括：跳绳（5人）、仰卧起坐（3人）、立定跳远（1人）、引体向上（2人）；体能项目包括：高抬腿（5人）、深蹲（5人）、开合跳（5人）、蹲跳（5人）、左右跳（5人）、纵跳（5人）、半蹲（5人）、弓步跳（5人）、提膝击掌（5人）、侧向蹲起（5人）、足球踩球（5人）、篮球运球（5人）。（提供设备使用功能使用照片和软件功能截屏，须加盖投标人公章）
2、跳绳支持无绳跳、假跳违规判定并实时提示。仰卧起坐支持双手未抱头违规判定并实时提示。立定跳远支持踩线、单脚起跳违规判定并实时提示。引体向上支持双腿摆动、反手握杆违规判定并实时提示。（提供设备使用功能使用照片和软件功能截屏，须加盖投标人公章）
3、基于AI动作识别与感知，学生进入运动区域后，举手即可开始人脸识别，识别成功后自动开始倒计时，实时展示运动数据变化，全程无需人工干预。
4、体测项目可选训练模式和测试模式。数据存储至后台“智慧体测”模块，可查询、统计、分析和展示。训练模式为学生日常自主练习场景下使用，支持随来随练，举手自动识别，各个运动区域独立计时计数，全程无需人工干预。测试模式为有组织的集体测试场景下使用，支持多人一起举手准备，同时开始，同时结束，系统可智能判断统一开始发令，全程无需人工干预。
5、支持手机端扫描屏幕上的二维码，选择运动项目并添加学生姓名，确定后屏上对应位置会显示该学生，该学生可直接开始运动。或者查看排行榜，排行榜支持按年级、性别和时间进行筛选，支持保存为图片并转发。（提供设备使用功能使用照片和软件功能截屏，须加盖投标人公章）
6、支持基于视觉AI识别动作手势的方式进行各项目的快速切换，无需额外操作终端设备。
7、支持在运动过程中实时查看运动成绩、运动时间和违规提示。
8、支持外部断网使用，测试过程不受外部网络环境波动影响。
9、支持智能环境感知和智能切换界面，如一段时间无人运动，系统自动感知并切换为数据、排名展示界面，一旦有人进入运动区域，即刻退出数据展示界面，进入等待界面。
10、支持红外遥控、手势、终端页面等多种方式进行项目切换，切换展示，模式切换、版本升级更新等功能操作。
11、支持后台查看立定跳远、仰卧起坐、跳绳、引体向上等项目的个人运动分析报告和运动建议。
三、技术指标
1、算法要求：运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。
2、算力要求：产品及配套产品，内置AI计算芯片，支持所有算法和模型完全独立运行，无需依赖网络或额外的GPU服务器。
四、具有体育魔方多维训练系统的软件著作权证书；（提供体育魔方多维训练系统的软件著作权证书复印件加盖投标人公章）
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	体育卫生器材
	室外体育智慧训练教学屏
	一、硬件指标
1、外观参数：全身五金冷轧钢板喷涂，边条铝合金型材，面板3mm以上专用防爆钢化玻璃，横式16:9液晶屏。
2、显示参数：屏幕尺寸：55寸；分辨率：1920×1080。
3、摄像头参数：内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节。
4、触摸参数：十点触控触摸屏，响应时间小于15ms。
5、系统参数：内置8核CPU：4个CPU主频2.4 GHz及以上，4个CPU主频1.8GHz及以上，内存：8G，内置存储：128G，系统:安卓Android10.0及以上。
6、网络参数：支持有线以太网/无线WiFi网络。
二、功能指标
1、身份认证：人脸身份识别与认证
2、体测项目：立定跳远（1人）、仰卧起坐（2人）、跳绳（3人）、引体向上（1人）、俯卧撑（2人）等。
4、体测功能
（1）支持基于AI视觉分析智能捕捉测试过程视频，实时分析视频得出测试成绩。
（2）支持满足国家学生体质健康测试标准，自定义配置测试项目评分标准。
（3）支持可自动分析出测试成绩，成绩自动录入系统，并能依据国家学生体质健康评分标准自动输出考核得分。
（4）支持在测试过程中进行智能交互，实时显示学生身份认证、测试准备、测试违规、测试成绩，测试结束后实时显示测试成绩、评分数据。
（5）支持训练模式与测试模式的切换，以及评分标准的切换。
（6）支持测试者全程运动跟踪，杜绝人员替换的作弊行为。
（7）支持能为每一次测试自动生成测试过程短视频。
（8）支持对运动者关键点识别，立定跳远项目支持脚尖和脚跟的识别。支持向后摔倒手撑地判断，以手掌触地位置为最终成绩。跳绳项目支持人体关键点和绳子的位置轨迹的识别。
（9）体测项目支持违规提示、测试视频回放、测试成绩记录、部分项目（仰卧起坐、引体向上）具备难度等级选择。
（10）支持对违规项智能识别，并语音提醒。立定跳远支持踩线、单脚起跳等违规判断；跳绳项目支持绳子的检测；仰卧起坐支持双手未抱头、双腿未屈膝等违规判断；引体向上支持双腿明显摆动等违规项目判断；俯卧撑支持腿部明显弯曲等违规判定。
5、课堂教学
（1）热身活动支持低中高训练强度设置，支持一般热身、专项热身两种模式；支持一机多人运动，动作实时纠正，支持查看热身进度、热身效果评估。
（2）课课练支持体能、技能训练两种模式，支持一机多人运动，动作实时纠正，支持查看训练进度、训练效果评估。
（3）在操作屏上选择的课课练资源，真人跟随动作教学视频进行运动，系统通过摄像头实时分析和识别多名学生的身份和运动数据，并给出每个学生的运动量和完成度的评价。
（4）50多个体育教学视频涵盖测试项目、技能项目教学视频，支持自助上传教学视频；体育课“体能强化训练资源”，支持同时识别1-3人：跳绳、开合跳、深蹲、蹲跳、纵跳、原地跑、弓步跳、收腹跳、简易波比、提膝击掌、开合深蹲跳、提膝跳、前后跳、深蹲提膝、并步跳、侧向蹲起、半蹲轻跳、吸腿跳、直腿轻跳等20多种锻炼组合体能训练和AI计数识别。
6、展示效果：运动过程中可实时展示运动者的人体关节点等AI识别内容，以及实时的体育测试计数结果，违规实时提示。
7、运动报告：对于立定跳远、仰卧起坐、引体向上、跳绳、俯卧撑等项目能够提供专业的运动处方和运动分析报告。
8、记录排名：在排行榜中有实时当日、当周的测试记录、测试排名、测试视频保存。
三、技术指标
1、算法要求：运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。
2、算力要求：产品设备内置AI计算芯片，算力15TOPS及以上，支持所有算法和模型运行，无需依赖配置或采购额外的GPU服务器。
四、具有智慧体育教学管理系统的软件著作权证书；（提供智慧体育教学管理系统的软件著作权证书复印件加盖投标人公章）
五、体育智慧教学系统符合GB4943.1-2022安全性要求；（提供封面盖有CMA和CNAS标志的体育智慧教学系统符合GB4943.1-2022安全性检测报告加盖投标人公章）
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	体育卫生器材
	室内体育智慧锻炼屏
	一、硬件指标
1、外观参数：全身五金冷轧钢板喷涂，边条铝合金型材，面板3mm以上专用防爆钢化玻璃，横竖式16:9液晶屏。
2、显示参数：屏幕尺寸：43寸；分辨率：1920×1080。
3、摄像头参数：内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节。
4、触摸参数：电容触控，十点触摸，响应时间小于15ms。
5、系统参数：内置8核CPU：4个CPU主频2.4 GHz及以上，4个CPU主频1.8GHz及以上。内存：8G，内置存储：128G。系统：安卓Android10.0及以上。
6、网络参数：支持有线以太网/无线WiFi网络。
二、功能指标
1、身份认证：人脸身份识别与认证。
2、锻炼项目
（1）支持自助锻炼项目，应包含深蹲、前后跳、蹲跳、换脚跳绳、双脚跳绳、高抬腿、开合跳、合掌跳、提膝击、掌俯卧撑、跪姿俯卧撑、仰卧起坐、蹲马步、引体向上、双杠臂屈伸、原地跑、深蹲提膝、弓步跳、纵跳、简易波比、单脚站立、左右横跳、侧向蹲起、燕式平衡等锻炼项目AI识别与计数。（提供设备使用功能使用照片和软件功能截屏，须加盖投标人公章）
（2）锻炼项目拥有教学视频，支持选择运动时长。
（3）锻炼过程中，设备能展示人员信息、运动成绩、剩余时间。
（4）锻炼结束后，设备能查看运动结果、运动曲线和近期成绩。
（5）锻炼项目支持多人接龙、校内PK挑战。
3、支持跳绳初级专项训练、跳绳中级专项训练、跳绳高级专项训练、立定跳远初级专项训练、立定跳远中级专项训练、仰卧起坐初级专项训练、引体向上初级专项训练、俯卧撑初级专项训练等项目。（提供设备使用功能使用照片和软件功能截屏，须加盖投标人公章）
4、支持球类训练，包含足球盘球、足球颠球、篮球高位运球、篮球中位运球、篮球低位运球、篮球交叉运球、篮球V字运球、排球垫球。（提供设备使用功能使用照片和软件功能截屏，须加盖投标人公章）
5、趣味锻炼包括语文、英语、数学同运动相结合的项目。俄罗斯方块、单次大作战、数字王国、诗词大会、飞毛腿作战、节奏跳跃、国旗收藏家、123木头人、石头剪刀布、顺序摸球。（提供设备使用功能使用照片和软件功能截屏，须加盖投标人公章）
6、支持课堂接力，接力项目由多个锻炼项目组成，每个锻炼项目具备教学视频，支持查看规则示意图。
7、支持参加体育赛事，并查看个人和班级排名。
8、支持体育教学微课视频，含掷实心球、排球垫球、跳绳、立定跳远、中长跑、篮球运球、引体向上、游泳、短跑、足球运球绕杆。此外，也支持体育理论知识答题，包含健康知识、体坛明星、体育常识。（提供设备使用功能使用照片和软件功能截屏，须加盖投标人公章）
9、运动过程中可实时展示运动者的人体关节点、球的位置框等AI识别内容，以及实时的计数结果。
10、实时统计月、周、日各个运动项目不同性别学生在学校、年级的运动排名。
三、技术指标
1、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。
2、产品设备内置AI计算芯片，算力15TOPS及以上，支持所有算法和模型运行，无需依赖配置或采购额外的GPU服务器。
	1
	套

	1500
	/
	/
	体育卫生器材
	校级智慧体育数据平台
	可上传学生相关体测训练数据至体质素养环境健康综合管理平台，形成学生体育素养数字画像：
1、包括学生个人、班级、年级、全校体测训练成绩分析及汇总；
2、学生学生体测训练视频回放查看；
3、学生信息管理、学生体测数据报表导出、体测功能设置；
4、支持测试视频存储与测试数据分析服务。
5、支持基于老师、班级、学校分别开通体育锻炼大数据管理账号，分层分级管理。
6、具有学生体育素养管理平台软件著作权证书；（提供学生体育素养管理平台的软件著作权证书复印件加盖投标人公章）
7、具有第二级及以上信息系统安全等级保护备案证明；（提供体育素养综合管理平台的由省级及以上公安部门出具的备案证明）
	1
	套

	1501
	/
	/
	体育卫生器材
	室外体育智慧短跑训练杆
	1、金属外壳，整机屏前保护采用防爆玻璃，支持室外工作，符合IP55要求，固定化部署在短跑项目起点。
2、液晶屏（LCD），屏幕21寸，支持触控，1920×1080分辨率。
3、处理器8核，内存4GB，存储64GB。
4、配置AI摄像机，AI摄像机内置算力芯片，内存2GB，存储16GB。
5、配置1个有源防水音响。
6、支持50米跑步测试或100米跑步测试。
7、检录模式支持举手人脸识别检录，或者移动端选人发人。
8、检录模式支持上一组跑步过程中开启下一组检录。
9、发令模式支持设备自动发令，或者教师点击设备屏幕发令。
10、短跑项目支持抢跑、窜道、踩线的违规提示。
11、AI视觉分析智能捕捉跑步测试过程视频，自动计算出成绩并上传系统。
12、设备屏幕实时显示学生身份认证界面、测试准备、测试违规、测试成绩。
13、在跑步测试设备屏幕上查看今日记录，不会导致正在测试项目中断测试。
14、扫描设备屏幕二维码，登录管理系统后查看跑步项目测试报告，报告内容包括学生信息、跑步成绩、跑步排名、运动参数、点评与建议等。
15、运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。
16、设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器。
	1
	套

	1502
	/
	/
	体育卫生器材
	跳高架
	升降高度：136-234CM；
刻度范围：30-230CM；
材质：铝合金、塑料、金属；
滚轮：单侧滚轮；
高度调节：旋钮；
重量：9KG；
横杆长度：长4米直径3cm；
横杆材质：材质:玻璃钢纤维/铝合金/碳素；
	8
	副

	1503
	/
	/
	体育卫生器材
	独木桥
	桥面实木，支架钢管，桥长3m～5m，面宽20cm～30cm，离地高50cm
	8
	套

	1504
	/
	/
	体育卫生器材
	球类推车（装球车）
	不锈钢，旁开门式，折叠式，球车四角为圆角
长x宽x高=950x720x830(mm)；
中19x1.5和o10x1.2圆管；
推车支脚底部装有滚轮，移动方便；
表面工艺：抛丸除锈静电喷塑；
	6
	辆

	1505
	/
	/
	体育卫生器材
	3号足球门（附网）
	5人制安全足球门，固定式，整体可以抬起移动，由优选的铝芯制作，外部由密度为65公斤每立方米海绵式蜂窝状三元乙丙橡胶层围绕，无毒害抗紫外线的外包PVC,使产品更具安全性、更环保节能及防火特性
管径：90mm；
材质：铝合金；
尺寸：3*2*1.4m；
颜色：白色；
表面工艺：静电喷塑；
	2
	套

	1506
	/
	/
	体育卫生器材
	2号足球门（附网）
	7人制，可移动室内室外两用
管径：90mm；
材质：铝合金；
尺寸：5*2*1.7m；
颜色：白色；
表面工艺：静电喷塑；
	1
	副

	1507
	/
	/
	体育卫生器材
	吊装篮球架（上下电动伸缩，整体翻折）
	1、120x120mm方管搭建结构。限房顶高6-10米（篮板电动升降2.35-3.05米）
2、减速电机电压为220V，I=200：1，单相电机功率0.75KW
3、配1828×1070×12mm美标篮板，保修期内美标篮板扣碎免费更换。贴有专用防爆膜。
4、新国标篮筐φ18-20实心圆钢制作，双弹簧。
5、国际蓝联（FIBA）认证。
	2
	个

	1508
	/
	/
	体育卫生器材
	移动简易篮球架
	篮板规格:1.1*0.7m；
篮板材质：高强度PE边框+PVC透明板；
篮圈直径：45cm；
升降高度：1.35-3.05米(螺丝插孔升降)
篮架材质：3节管6.6厘米直径钢管；
篮架底座：90X60X15厘米；
底座配重：底座可装沙/水[90kgl；
	2
	个

	1509
	/
	/
	体育卫生器材
	乒乓球台
	台面颜色:蓝色；
台长：2740mm；
台宽：1525mm；
台高：760mm；
台面材质:MDF；
台面尺寸:标准赛事尺寸；
有无脚轮:有脚轮，脚轮可推移；
弹性：230-260mm；
弹性均匀度：≤5mm；
球台稳定性：〈10；
台面光泽度：≤8；
	4
	副

	1510
	/
	/
	体育卫生器材
	跳高用海绵垫
	长度：3米；
宽度：2米；
厚度：0.3米；
密度:35；
产品内里：环保高密度海绵；
产品外套：加厚PVC防水布；
产品款式：可直板可折叠；
	4
	块

	1511
	/
	/
	体育卫生器材
	发令台（附烟屏）
	尺寸：长宽高=700mm×600mm×1500mm；
底部设滚轮、加厚防滑底座、耐用厚管设计；
材质：钢材；
	1
	副

	1512
	/
	/
	体育卫生器材
	单杠
	弹力型杠面，1.1～2.3m（可升降），三柱二杠
高度：2.3米；
宽度：3.5米；
管材：114优质管材；
帽盖：优质ABS；
表面工艺：抛丸除锈静电喷塑；
安装方式：直埋式安装；
	1
	副

	1513
	/
	/
	体育卫生器材
	单杠保护垫
	三柱二杠，4.8×4.8×0.1m,防水面料,拼接式
	1
	套

	1514
	/
	/
	体育卫生器材
	跳箱（附保护垫）
	7格(每级可拆)
跳箱外形尺寸:长x宽x高=1300 x780x1250厘米；
从上至下逐渐增大成梯形，第一级含箱盖高为350mm,第二至第七级，每级高为150mm；
海绵垫：2*2*0.2米；
	4
	副

	1515
	/
	/
	体育卫生器材
	体操凳
	产品材质:实木；
长度：2米；
宽度：0.2米；
高度：0.3米；
板面厚度50mm～70mm；
产品材质:实木；
长度：3米；
宽度：0.3米；
高度：0.4米；
板面厚度：50mm～70mm；
各一
	4
	副

	1516
	/
	/
	体育卫生器材
	篮球架护套
	用于单臂移动式篮球架
底座:长1030MM，宽600MM，厚35MM；
立柱:长1710MM，宽210MM，厚30MM；
EVA材质，弹性优越高效缓冲，抗压耐磨；
	2
	副

	1517
	/
	/
	体育卫生器材
	羽毛球网柱（附网）
	款式：移动式；
材质:钢管 铸铁；
重量:1副约80kg；
立柱管径:4.2cm；
立柱壁厚:3mm；
后座壁厚:5mm；
前座壁厚:10mm；
挂网高度:155cm；
羽毛球网：6.1m*0.76m；
	4
	副

	1518
	/
	/
	体育卫生器材
	云梯
	高度：2.1米；
宽度：0.7米；
长度：4米；
管材：114优质管材；
帽盖：优质ABS；
表面工艺：抛丸除锈静电喷塑；
安装方式：膨胀螺丝安装或直埋式安装；
	1
	副

	1519
	/
	/
	体育卫生器材
	肋木
	规格:230*80CM；
材质:水曲柳木；
承重:120KG以下；
安装方式:墙体膨胀丝(实心墙)；
可调节高低；
	1
	副

	1520
	/
	/
	体育卫生器材
	爬杆组合架
	8格攀爬架：
高度：2.7米；
宽度：1米；
管材：114优质管材；
帽盖：优质ABS；
表面工艺：抛丸除锈静电喷塑；
安装方式：膨胀螺丝安装或直埋式安装；
	1
	副

	1521
	/
	/
	体育卫生器材
	体育教学挂图
	共39副，720mm×520mm,其中广播操9副，经覆膜工艺处理后固定在20块镜框式雪弗板的两面四角设强磁铁能吸附在钢质绿板上
	1
	套

	1522
	/
	/
	体育卫生器材
	乒乓球智能教训系统
	包含中考专用乒乓球发球机、鹰眼识别系统、乒乓球教学软件系统；
1. 包括自由练习、目标练习、中考练习、资源练习；
2. 可实时识别乒乓球落点位置，进行中考模式训练自测；
3. 资源练习包括初级、中级、高级对应水平一至四乒乓球学习内容；包含学习视频，练习测试，所有数据均上传至管理平台，并出具评价报告；
4. 鹰眼摄像识别系统符合GB4943.1-2022安全性要求；（提供封面盖有CMA和CNAS标志的摄像机符合GB4943.1-2022安全性检测报告加盖投标人公章）
	4
	套

	1523
	/
	/
	体育卫生器材
	地胶刮水器
	材质：不锈钢加硅胶；
刮板尺寸：75cm；
刮板厚度：5mm；
不锈钢把手外径：25mm；
把手厚度：1.1mm；
把手高度：1.3m；
重量：960g；
颜色：银色+白色；
	2
	个

	1524
	/
	/
	体育卫生器材
	球类打气泵
	产品类型：充气泵；
缸体类型：单缸；
电源线长：1.5M；
产品尺寸：190*150*95mm；
额定功率：160W；
工作电压：220V；
工作分贝：0-75dB；
	2
	个

	1525
	/
	/
	体育卫生器材
	跆拳道电子护具
	前台竞赛系统：支持赛制：局胜制、三局两胜制、传统积分制，团体赛制： 2对2 至 5对5 多人训练系统、台数据同步，成绩统计，证书打印；
跆拳道电子护具(含发射器）：
1 材质：双层高级耐磨PU皮革(精工锁线）2、传感器：军工级力度感器，应有效得分区域感应（力度可调）耐高温85°C,(高频10Hz-19KHz)3、发射器：模块设计（内置抗干扰高功率传输WIFI芯片）4、电源：内置锂电池，持续工作≥24小时5、连接方式：wifi6、充电方式：5pin USB；
跆拳道电子护头(含发射器）：1、材质：优质高回弹EPDM材质2、力度感应芯片 （灵敏度1/vg-5/vg)军工/航天级），360°有效得分区域感应3、发射器：模块设计（内置抗干扰高功率传输WIFI芯片）4、电源：内置锂电池，持续工作≥24小时5、连接方式：wifi6、充电方式：5pin USB；
电子脚套：1、材质：整体高弹楼梯布及潜水服材质，上层高级PU皮革，密眼车缝（与大道同品、同料）2、芯片： 14-16个（脚背、脚底）；
电子护具接收器：1、双频双核880MHZ处理系统LNA降噪干扰/覆盖范围更广室内户外通用/不掉线/不窜网多个场地同时开赛特有防相互干扰系统2、接收电子护具和打分器信号正确反映赛事结果3、 材质：工程塑料4、连接方式：无线 + 网口（以太网）；
	1
	套

	1526
	/
	/
	体育卫生器材
	咏春拳木人桩
	整木：1.65m；
桩手：1m、1.26m、1.3m；
桩身：21cm；
桩座：三脚架；
表面工艺：油漆；
材质：硬木；
	4
	个

	1527
	/
	/
	体育卫生器材
	立式沙袋
	沙袋参数：高1.8米，直径40cm,约55-60公斤。
外表pvc材质，内里发泡层+纯棉布条，吊带为编织带。耐磨耐造，防水防晒，经久耐用
	4
	个

	1528
	/
	/
	体育卫生器材
	壁挂篮球支架
	臂伸：1.8和2.25m；
篮板框架：铝合金；
篮板材质：钢化玻璃；
篮板尺寸：1800*1050mm；
支架材质：钢；
底座尺寸：30*30CM；
篮圈：空心双弹簧篮圈；
表面处理工艺：喷塑；
安装方式：悬挂式；
	4
	个

	1529
	/
	/
	体育卫生器材
	移动单臂篮球架
	篮筐高度：3.05m；
篮板规格：1.8*1.05m；
平箱: 2MX1M大箱体；
配重：600斤；
立柱: 36CMX12CM；
弯梁: 双弯梁式；
篮板: 加厚透明钢化玻璃；
篮圈: 20圆钢双弹簧篮圈；
支架材质：钢；
表面处理工艺：喷塑；
	4
	个

	1530
	/
	/
	体育卫生器材
	液晶视力表
	液晶型，标准对数5米
	1
	件

	1531
	/
	/
	体育卫生器材
	小外伤处理器械（巡诊箱）
	13寸铝箱，血压表1只，听诊器1付，止血钳1把，电子体温表1个，口表1支，卷式压板1个，止血带2根，镊子1把
	1
	套

	1532
	/
	/
	体育卫生器材
	搁脚凳
	不锈钢，每组二个，530*600*165/345mm
	1
	个

	1533
	/
	/
	体育卫生器材
	处置台
	不锈钢，可升降，700*450*800mm
	1
	个

	1534
	/
	/
	体育卫生器材
	不锈钢手推车
	不锈钢，二层带抽屉，尺寸：600*450*750mm
	1
	辆

	1535
	/
	/
	体育卫生器材
	屏风
	不锈钢，1800mm*600mm*3扇
	1
	组

	1536
	/
	/
	体育卫生器材
	紫外线消毒灯车
	紫外线灯管30W*2灯臂调节角度：0-135°，移动式
	1
	辆

	1537
	/
	/
	体育卫生器材
	超低容量电动喷雾器
	喷嘴：涡旋气流旋切雾化喷嘴，雾滴直径：5-20micronVMD，连续可调，药液输出量L/H:0-36，连续可调，药箱容量：4L
	1
	个

	1538
	/
	/
	体育卫生器材
	制氧机
	医用，立式
	1
	台

	1539
	/
	/
	体育卫生器材
	空气消毒净化器
	1. 设备尺寸：长360mm*360mm*550mm（±10%），方便移动；医用级专业消毒，采用紫外线循环风动静二态消毒（可在有人环境内使用），紫外线可单独开启或关闭；
2. 设备采用双侧进风，循环风量高，洁净空气量CADR值≥700m³/h；
3. 低噪音，不影响教学，设备运行时的声功率级dB(A)≤50；
4. 设备的显示屏有滤芯寿命和滤芯更换提醒；
5. 除消毒杀菌外，设备可快速净化空气中的甲醛、PM2.5、TVOC等；
6. 设备上的显示屏可实时显示当前不同的空气质量，包括PM2.5和TVOC；
★7. 设备已在全国消毒产品网上备案信息服务平台上（https://credit.jdzx.net.cn）进行消毒产品备案；（提供该消毒产品在全国消毒产品网上备案信息服务平台上（https://credit.jdzx.net.cn）网上备案截图予以佐证）
	2
	台

	1540
	/
	/
	体育卫生器材
	轮椅
	手动轮椅
	2
	把

	1541
	/
	/
	体育卫生器材
	诊察床
	可手摇升降，长200cm 宽90cm 高50cm
	1
	只

	1542
	室外
	值班室
	家具
	弧形长桌
	4000*600*800
全木结构，桌板采用25mm厚ENF级实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。左右两侧需要键盘抽。台面留穿线孔。
	1
	组

	1543
	室外
	值班室
	家具
	办公椅
	580*580*940-1005
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1544
	室外
	值班室
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1545
	室外
	值班室
	家具
	矮柜
	400*500*600
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：单开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1546
	室外
	值班室
	家具
	宿管单人床
	1200*2000*800
材质：橡胶木
1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象。
2、20CM席梦思床垫。
3、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形。
4、整体着地平稳。
	1
	张

	1547
	室外
	值班室
	家具
	办公桌
	1200*600*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）五金件：右侧为单抽屉，下方为柜子。抽屉可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
	1
	张

	1548
	室外
	值班室
	家具
	更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	1
	个

	1549
	室外
	值班室
	家具
	软包凳
	2100*400*450
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。顶板25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	1550
	室外
	门卫室
	家具
	弧形办公桌
	2000*600*800
全木结构，桌板采用25mm厚ENF级实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。左右两侧需要键盘抽。台面留穿线孔。
	1
	组

	1551
	室外
	门卫室
	家具
	办公椅
	580*580*940-1005
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1552
	室外
	门卫室
	家具
	矮柜
	400*500*600
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：单开门，内含一块活动层板。
	2
	个

	1553
	一层
	教师办公室1
	家具
	办公桌
	1400*1600*1000
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级三聚氰胺板，其它为18mm厚ENF级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）框架：采用20*40*1.2mm厚优质方管，美观大方，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；
（4）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（5）桌面外侧挡板，采用1.0mm厚铝塑板，表面乳钉状轧花。
	12
	组

	1554
	一层
	教师办公室1
	家具
	活动柜
	390*500*600
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：三抽屉，带锁。
	12
	个

	1555
	一层
	教师办公室1
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	12
	个

	1556
	一层
	教师办公室1
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	12
	个

	1557
	一层
	教师办公室1
	家具
	茶水柜
	1200*400*800
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：钢化玻璃铁开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1558
	一层
	教师办公室1
	家具
	四门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	4
	组

	1559
	一层
	教师办公室1
	家具
	讨论桌
	1400*1000*750
钢木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	个

	1560
	一层
	教师办公室1
	家具
	讨论椅
	550*590*815
1、面料：采用优质绒布面料，光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。
2、海棉：选用成型纯海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。
3、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板8层桉木芯材压制成型，两面压制约0.5mm防火面，成型板材约12mm厚，板材承受压力达300KG，干湿度为10%；周边环保黑漆封边，光滑圆润不割手。
4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，椅架可堆叠，方便收纳。
	4
	个

	1561
	一层
	教师办公室1
	家具
	双面柜
	1200*400*700
全木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板材采用18mm厚，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	组

	1562
	一层
	教师办公室1
	家具
	休闲卡座
	1200*600*700
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1563
	一层
	教师办公室1
	家具
	单人沙发
	730*800*740
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1564
	一层
	教师办公室1
	家具
	茶几
	Φ500*450
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	1565
	一层
	教师办公室2
	家具
	办公桌
	1400*1600*1000
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级三聚氰胺板，其它为18mm厚ENF级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）框架：采用20*40*1.2mm厚优质方管，美观大方，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；
（4）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（5）桌面外侧挡板，采用1.0mm厚铝塑板，表面乳钉状轧花。
	12
	组

	1566
	一层
	教师办公室2
	家具
	活动柜
	390*500*600
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：三抽屉，带锁。
	12
	个

	1567
	一层
	教师办公室2
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	12
	个

	1568
	一层
	教师办公室2
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	12
	个

	1569
	一层
	教师办公室2
	家具
	茶水柜
	1200*400*800
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：钢化玻璃铁开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1570
	一层
	教师办公室2
	家具
	四门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	4
	组

	1571
	一层
	教师办公室2
	家具
	讨论桌
	1400*1000*750
钢木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	个

	1572
	一层
	教师办公室2
	家具
	讨论椅
	550*590*815
1、面料：采用优质绒布面料，光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。
2、海棉：选用成型纯海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。
3、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板8层桉木芯材压制成型，两面压制约0.5mm防火面，成型板材约12mm厚，板材承受压力达300KG，干湿度为10%；周边环保黑漆封边，光滑圆润不割手。
4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，椅架可堆叠，方便收纳。
	4
	个

	1573
	一层
	教师办公室2
	家具
	双面柜
	1200*400*700
全木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板材采用18mm厚，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	组

	1574
	一层
	教师办公室2
	家具
	休闲卡座
	1200*600*700
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1575
	一层
	教师办公室2
	家具
	单人沙发
	730*800*740
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1576
	一层
	教师办公室2
	家具
	茶几
	Φ500*450
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	1577
	一层
	总务仓库及后勤办公
	家具
	办公桌
	主桌：1600*800*750副桌：1200*400*600
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。
（3）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（4）、配喷涂2.0mm厚钢脚架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。含边柜
	3
	组

	1578
	一层
	总务仓库及后勤办公
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	3
	个

	1579
	一层
	总务仓库及后勤办公
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	4
	个

	1580
	一层
	总务仓库及后勤办公
	家具
	茶水柜
	900*400*800
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：钢化玻璃铁开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1581
	一层
	总务仓库及后勤办公
	家具
	四门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	1
	组

	1582
	一层
	总务仓库及后勤办公
	家具
	货架
	1200*600*2000
一级冷轧钢板，主体框架采用厚度1.2mm钢板折弯（横梁、立柱折弯60mm宽），搁板采用厚度≥0.8mm钢板，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂。主支撑架必须加装横向加强拉固条，搁板需有加强筋，每层承重100KG--150KG。定位精确，制作精良，表面光洁平滑。高度可调节。
	10
	组

	1583
	二层
	广播室团办公室
	家具
	办公桌
	1400*1600*1000
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级三聚氰胺板，其它为18mm厚ENF级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）框架：采用20*40*1.2mm厚优质方管，美观大方，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；
（4）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（5）桌面外侧挡板，采用1.0mm厚铝塑板，表面乳钉状轧花。
	2
	组

	1584
	二层
	广播室团办公室
	家具
	活动柜
	390*500*600
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：三抽屉，带锁。
	2
	个

	1585
	二层
	广播室团办公室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1586
	二层
	广播室团办公室
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	3
	个

	1587
	二层
	广播室团办公室
	家具
	四门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	1
	组

	1588
	二层
	广播室团办公室
	家具
	茶水柜
	900*400*800
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：钢化玻璃铁开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1589
	二层
	教师办公室3
	家具
	办公桌
	1400*1600*1000
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级三聚氰胺板，其它为18mm厚ENF级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）框架：采用20*40*1.2mm厚优质方管，美观大方，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；
（4）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（5）桌面外侧挡板，采用1.0mm厚铝塑板，表面乳钉状轧花。
	12
	组

	1590
	二层
	教师办公室3
	家具
	活动柜
	390*500*600
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：三抽屉，带锁。
	12
	个

	1591
	二层
	教师办公室3
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	12
	个

	1592
	二层
	教师办公室3
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	12
	个

	1593
	二层
	教师办公室3
	家具
	茶水柜
	1200*400*800
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：钢化玻璃铁开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1594
	二层
	教师办公室3
	家具
	四门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	4
	组

	1595
	二层
	教师办公室3
	家具
	凹墙资料柜
	2800*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1596
	二层
	教师办公室3
	家具
	凹墙资料柜
	1800*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1597
	二层
	教师办公室3
	家具
	讨论桌
	1400*1000*750
钢木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	个

	1598
	二层
	教师办公室3
	家具
	讨论椅
	550*590*815
1、面料：采用优质绒布面料，光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。
2、海棉：选用成型纯海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。
3、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板8层桉木芯材压制成型，两面压制约0.5mm防火面，成型板材约12mm厚，板材承受压力达300KG，干湿度为10%；周边环保黑漆封边，光滑圆润不割手。
4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，椅架可堆叠，方便收纳。
	4
	个

	1599
	二层
	教师办公室3
	家具
	双面柜
	1200*400*700
全木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板材采用18mm厚，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	组

	1600
	二层
	教师办公室3
	家具
	休闲卡座
	1200*600*700
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1601
	二层
	教师办公室3
	家具
	单人沙发
	730*800*740
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1602
	二层
	教师办公室3
	家具
	茶几
	Φ500*450
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	1603
	二层
	教师办公室4
	家具
	办公桌
	1400*1600*1000
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级三聚氰胺板，其它为18mm厚ENF级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）框架：采用20*40*1.2mm厚优质方管，美观大方，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；
（4）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（5）桌面外侧挡板，采用1.0mm厚铝塑板，表面乳钉状轧花。
	12
	组

	1604
	二层
	教师办公室4
	家具
	活动柜
	390*500*600
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：三抽屉，带锁。
	12
	个

	1605
	二层
	教师办公室4
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	12
	个

	1606
	二层
	教师办公室4
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	12
	个

	1607
	二层
	教师办公室4
	家具
	茶水柜
	1200*400*800
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：钢化玻璃铁开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1608
	二层
	教师办公室4
	家具
	四门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	4
	组

	1609
	二层
	教师办公室4
	家具
	凹墙资料柜
	4200*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1610
	二层
	教师办公室4
	家具
	凹墙资料柜
	1750*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1611
	二层
	教师办公室4
	家具
	讨论桌
	1400*1000*750
钢木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	个

	1612
	二层
	教师办公室4
	家具
	讨论椅
	550*590*815
1、面料：采用优质绒布面料，光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。
2、海棉：选用成型纯海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。
3、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板8层桉木芯材压制成型，两面压制约0.5mm防火面，成型板材约12mm厚，板材承受压力达300KG，干湿度为10%；周边环保黑漆封边，光滑圆润不割手。
4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，椅架可堆叠，方便收纳。
	4
	个

	1613
	二层
	教师办公室4
	家具
	双面柜
	1200*400*700
全木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板材采用18mm厚，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	组

	1614
	二层
	教师办公室4
	家具
	休闲卡座
	1200*600*700
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1615
	二层
	教师办公室4
	家具
	单人沙发
	730*800*740
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1616
	二层
	教师办公室4
	家具
	茶几
	Φ500*450
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	1617
	三层
	教师办公室5
	家具
	办公桌
	1400*1600*1000
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级三聚氰胺板，其它为18mm厚ENF级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）框架：采用20*40*1.2mm厚优质方管，美观大方，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；
（4）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（5）桌面外侧挡板，采用1.0mm厚铝塑板，表面乳钉状轧花。
	12
	组

	1618
	三层
	教师办公室5
	家具
	活动柜
	390*500*600
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：三抽屉，带锁。
	12
	个

	1619
	三层
	教师办公室5
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	12
	个

	1620
	三层
	教师办公室5
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	12
	个

	1621
	三层
	教师办公室5
	家具
	茶水柜
	1200*400*800
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：钢化玻璃铁开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1622
	三层
	教师办公室5
	家具
	四门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	4
	组

	1623
	三层
	教师办公室5
	家具
	凹墙资料柜
	2800*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1624
	三层
	教师办公室5
	家具
	凹墙资料柜
	1800*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1625
	三层
	教师办公室5
	家具
	讨论桌
	1400*1000*750
钢木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	个

	1626
	三层
	教师办公室5
	家具
	讨论椅
	550*590*815
1、面料：采用优质绒布面料，光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。
2、海棉：选用成型纯海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。
3、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板8层桉木芯材压制成型，两面压制约0.5mm防火面，成型板材约12mm厚，板材承受压力达300KG，干湿度为10%；周边环保黑漆封边，光滑圆润不割手。
4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，椅架可堆叠，方便收纳。
	4
	个

	1627
	三层
	教师办公室5
	家具
	双面柜
	1200*400*700
全木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板材采用18mm厚，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	组

	1628
	三层
	教师办公室5
	家具
	休闲卡座
	1200*600*700
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1629
	三层
	教师办公室5
	家具
	单人沙发
	730*800*740
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1630
	三层
	教师办公室5
	家具
	茶几
	Φ500*450
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	1631
	三层
	教师办公室6
	家具
	办公桌
	1400*1600*1000
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级三聚氰胺板，其它为18mm厚ENF级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）框架：采用20*40*1.2mm厚优质方管，美观大方，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；
（4）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（5）桌面外侧挡板，采用1.0mm厚铝塑板，表面乳钉状轧花。
	12
	组

	1632
	三层
	教师办公室6
	家具
	活动柜
	390*500*600
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：三抽屉，带锁。
	12
	个

	1633
	三层
	教师办公室6
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	12
	个

	1634
	三层
	教师办公室6
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	12
	个

	1635
	三层
	教师办公室6
	家具
	茶水柜
	1200*400*800
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：钢化玻璃铁开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1636
	三层
	教师办公室6
	家具
	四门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	4
	组

	1637
	三层
	教师办公室6
	家具
	凹墙资料柜
	1750*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1638
	三层
	教师办公室6
	家具
	凹墙资料柜
	4200*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1639
	三层
	教师办公室6
	家具
	讨论桌
	1400*1000*750
钢木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	个

	1640
	三层
	教师办公室6
	家具
	讨论椅
	550*590*815
1、面料：采用优质绒布面料，光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。
2、海棉：选用成型纯海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。
3、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板8层桉木芯材压制成型，两面压制约0.5mm防火面，成型板材约12mm厚，板材承受压力达300KG，干湿度为10%；周边环保黑漆封边，光滑圆润不割手。
4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，椅架可堆叠，方便收纳。
	4
	个

	1641
	三层
	教师办公室6
	家具
	双面柜
	1200*400*700
全木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板材采用18mm厚，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	组

	1642
	三层
	教师办公室6
	家具
	休闲卡座
	1200*600*700
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1643
	三层
	教师办公室6
	家具
	单人沙发
	730*800*740
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1644
	三层
	教师办公室6
	家具
	茶几
	Φ500*450
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	1645
	三层
	研讨室
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	2
	组

	1646
	三层
	研讨室
	家具
	讨论桌
	1400*800*750
钢木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	2
	张

	1647
	三层
	研讨室
	家具
	讨论椅
	550*590*815
1、面料：采用优质绒布面料，光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。
2、海棉：选用成型纯海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。
3、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板8层桉木芯材压制成型，两面压制约0.5mm防火面，成型板材约12mm厚，板材承受压力达300KG，干湿度为10%；周边环保黑漆封边，光滑圆润不割手。
4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，椅架可堆叠，方便收纳。
	8
	个

	1648
	四层
	学生与资源指导中心
	家具
	办公桌
	主桌1600*800*750副桌1200*400*600
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。
（3）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（4）、配喷涂2.0mm厚钢脚架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。含边柜
	4
	组

	1649
	四层
	学生与资源指导中心
	家具
	办公椅
	640*540*940-1040
1.尺寸：640*540*940-1040mm；
2.材质：优质超纤皮椅面及靠背/五星升降脚；
3.工艺：38扶手可向后90度，扶手高低调整6段式，靠背可随意依人体工学调整，同步动态倾仰4段锁定机构；优质气压杆，可随意调整高度，配直径60mm高质量车轮，移动顺畅方便。
	4
	张

	1650
	四层
	学生与资源指导中心
	家具
	文件柜
	800*400*2000
顶板、层板及底板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm 厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1651
	四层
	学生与资源指导中心
	家具
	茶水柜
	800*400*800
顶板、层板及底板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。柜三周带80mm高围边，上部为玻璃双开门，下部抽屉。优质锌合金连接件，抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1652
	四层
	学生与资源指导中心
	家具
	更衣柜
	900*500*2000
顶板、层板及底板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm 厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。内配挂衣杆。
	2
	个

	1653
	四层
	油印室
	家具
	培训桌
	1200*600*750
台面板 饰面采用优质高密度刨花板，厚度25mm，面粘防火板，PVC封边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长方形。
前挡板 采用优质高精度冷轧钢，喷涂后厚度1.0MM厚，高温静电喷涂.
立柱 立柱采用冷轧钢,1.2MM厚，高温静电喷涂。
底脚 异型底脚尺寸：（540*65*65*2mm）各两件；冷轧钢，厚度2.0mm，高温静电喷涂。
旋转接头 行业首创双向承压翻折结构专利，精密双轨道控制、双向锁止支撑，桌面反向耐冲击，更稳不侧翻，解决业内一大痛点！立柱与接头采用一体焊接成形，更加耐用稳固，用久后不会左右摆动
横梁 采用优质高精度冷轧钢。 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，圆管：直径φ45*1165*T2.0mm
书网 采用优质钢板(厚度为1.2mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。
折叠机构 折叠机构采用一体焊接接头而已，铝合金转接头的连接，坚固耐用，桌子通过市场上独一无二的单向旋钮折叠的方式，双向承重受力，台脚连接管内配有转动轴，只用轻微旋钮就可以进行桌子翻折功能，桌子承重范围在100KG-120KG，最大使用寿命可达10年，或者折叠9万次
外观设计 采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有拉杆拆叠装置，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。
	1
	张

	1654
	四层
	油印室
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	1655
	四层
	油印室
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	2
	个

	1656
	四层
	教师办公室7
	家具
	办公桌
	1400*1600*1000
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级三聚氰胺板，其它为18mm厚ENF级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）框架：采用20*40*1.2mm厚优质方管，美观大方，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；
（4）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（5）桌面外侧挡板，采用1.0mm厚铝塑板，表面乳钉状轧花。
	12
	组

	1657
	四层
	教师办公室7
	家具
	活动柜
	390*500*600
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：三抽屉，带锁。
	12
	个

	1658
	四层
	教师办公室7
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	12
	个

	1659
	四层
	教师办公室7
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	12
	个

	1660
	四层
	教师办公室7
	家具
	茶水柜
	1200*400*800
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：钢化玻璃铁开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1661
	四层
	教师办公室7
	家具
	四门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	4
	组

	1662
	四层
	教师办公室7
	家具
	凹墙资料柜
	2800*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1663
	四层
	教师办公室7
	家具
	凹墙资料柜
	1800*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1664
	四层
	教师办公室7
	家具
	讨论桌
	1400*1000*750
钢木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	个

	1665
	四层
	教师办公室7
	家具
	讨论椅
	550*590*815
1、面料：采用优质绒布面料，光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。
2、海棉：选用成型纯海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。
3、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板8层桉木芯材压制成型，两面压制约0.5mm防火面，成型板材约12mm厚，板材承受压力达300KG，干湿度为10%；周边环保黑漆封边，光滑圆润不割手。
4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，椅架可堆叠，方便收纳。
	4
	个

	1666
	四层
	教师办公室7
	家具
	双面柜
	1200*400*700
全木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板材采用18mm厚，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	组

	1667
	四层
	教师办公室7
	家具
	休闲卡座
	1200*600*700
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1668
	四层
	教师办公室7
	家具
	单人沙发
	730*800*740
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1669
	四层
	教师办公室7
	家具
	茶几
	Φ500*450
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	1670
	四层
	教师办公室8
	家具
	办公桌
	1400*1600*1000
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级三聚氰胺板，其它为18mm厚ENF级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）框架：采用20*40*1.2mm厚优质方管，美观大方，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；
（4）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（5）桌面外侧挡板，采用1.0mm厚铝塑板，表面乳钉状轧花。
	12
	组

	1671
	四层
	教师办公室8
	家具
	活动柜
	390*500*600
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：三抽屉，带锁。
	12
	个

	1672
	四层
	教师办公室8
	家具
	办公椅
	标准
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	12
	个

	1673
	四层
	教师办公室8
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	12
	个

	1674
	四层
	教师办公室8
	家具
	茶水柜
	1200*400*800
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：钢化玻璃铁开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1675
	四层
	教师办公室8
	家具
	四门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	4
	组

	1676
	四层
	教师办公室8
	家具
	凹墙资料柜
	4200*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1677
	四层
	教师办公室8
	家具
	凹墙资料柜
	1650*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1678
	四层
	教师办公室8
	家具
	讨论桌
	1400*1000*750
钢木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	个

	1679
	四层
	教师办公室8
	家具
	讨论椅
	550*590*815
1、面料：采用优质绒布面料，光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。
2、海棉：选用成型纯海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。
3、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板8层桉木芯材压制成型，两面压制约0.5mm防火面，成型板材约12mm厚，板材承受压力达300KG，干湿度为10%；周边环保黑漆封边，光滑圆润不割手。
4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，椅架可堆叠，方便收纳。
	4
	个

	1680
	四层
	教师办公室8
	家具
	双面柜
	1200*400*700
全木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板材采用18mm厚，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	组

	1681
	四层
	教师办公室8
	家具
	休闲卡座
	1200*600*700
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1682
	四层
	教师办公室8
	家具
	单人沙发
	730*800*740
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。椅面超纤皮。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1683
	四层
	教师办公室8
	家具
	茶几
	Φ500*450
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	个

	1684
	五层
	信息、科学老师办公室
	家具
	办公桌
	1400*1600*1000
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级三聚氰胺板，其它为18mm厚ENF级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）框架：采用20*40*1.2mm厚优质方管，美观大方，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；
（4）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（5）桌面外侧挡板，采用1.0mm厚铝塑板，表面乳钉状轧花。
	6
	组

	1685
	五层
	信息、科学老师办公室
	家具
	活动柜
	390*500*600
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：三抽屉，带锁。
	6
	个

	1686
	五层
	信息、科学老师办公室
	家具
	办公椅
	580*580*940-1005
基材：12mm一次成型优质曲木板，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(40KG/m3)。优质阻燃毛麻椅面，网格布椅背，耐磨，颜色亮丽持久。钢制五脚、活动滑轮、升降转椅。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	6
	个

	1687
	五层
	信息、科学老师办公室
	家具
	文件柜
	900*400*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。
	6
	个

	1688
	五层
	信息、科学老师办公室
	家具
	茶水柜
	1200*400*800
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：钢化玻璃铁开门，内含一块活动层板。
	1
	个

	1689
	五层
	信息、科学老师办公室
	家具
	三门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	2
	组

	1690
	五层
	信息、科学老师办公室
	家具
	凹墙资料柜
	5500*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1691
	六层
	校长室
	家具
	办公桌
	主桌：2000*1600*750副桌：1600*450*600
1、基材：台面采用25mm中纤板，台面扪皮工艺，采用优质超纤皮，经过二次加工易打理，具有防刮防水功能
2、铝合金脚，更加稳固耐用
	1
	张

	1692
	六层
	校长室
	家具
	办公椅
	680*600*1180-1260
头枕：固定头枕
椅背：钢筋内骨架+定型海绵
椅座：钢筋内骨架+定型海绵
扶手：钢筋内骨架+定型海绵，扶手侧边水转印装饰件
底盘：三档锁定多功能底盘
气杆：行程65mm下沉50MM黑色气杆
椅脚：350mm铝合金脚
椅轮：60mm黑色PU防震静音轮
	1
	张

	1693
	六层
	校长室
	家具
	办公椅
	600*620*1020
人体接触部分为超纤皮
头枕：固定头枕
椅背：钢筋内骨架+定型海绵
椅座：钢筋内骨架+定型海绵
扶手：钢筋内骨架+定型海绵
椅脚：电镀脚
	2
	张

	1694
	六层
	校长室
	家具
	定制书柜
	2200*400*2000
基材：顶板采用25mm中千板，柜门扪皮工艺，采用优质超纤皮，其余板件采用16mm中千板制作
	1
	组

	1695
	六层
	书记室
	家具
	办公桌
	主桌：2000*1600*750副桌：1600*450*600
1、基材：台面采用25mm中纤板，台面扪皮工艺，采用优质超纤皮，经过二次加工易打理，具有防刮防水功能
2、铝合金脚，更加稳固耐用
	1
	张

	1696
	六层
	书记室
	家具
	办公椅
	680*600*1180-1260
头枕：固定头枕
椅背：钢筋内骨架+定型海绵
椅座：钢筋内骨架+定型海绵
扶手：钢筋内骨架+定型海绵，扶手侧边水转印装饰件
底盘：三档锁定多功能底盘
气杆：行程65mm下沉50MM黑色气杆
椅脚：350mm铝合金脚
椅轮：60mm黑色PU防震静音轮
	1
	张

	1697
	六层
	书记室
	家具
	办公椅
	600*620*1020
人体接触部分为超纤皮
头枕：固定头枕
椅背：钢筋内骨架+定型海绵
椅座：钢筋内骨架+定型海绵
扶手：钢筋内骨架+定型海绵
椅脚：电镀脚
	2
	张

	1698
	六层
	书记室
	家具
	定制书柜
	2200*400*2000
基材：顶板采用25mm中千板，柜门扪皮工艺，采用优质超纤皮，其余板件采用16mm中千板制作
	1
	组

	1699
	六层
	校长、书记接待室
	家具
	三人沙发
	2030*800*820
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。优质牛皮椅面及靠背。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1700
	六层
	校长、书记接待室
	家具
	单人沙发
	1020*800*820
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。优质牛皮椅面及靠背。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1701
	六层
	校长、书记接待室
	家具
	茶几
	1200*600*450
台面采用25mm厚ENF级实木多层板。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	2
	组

	1702
	六层
	校长、书记接待室
	家具
	茶几
	600*600*450
台面采用25mm厚ENF级实木多层板。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	组

	1703
	六层
	校长、书记接待室
	家具
	茶水台
	2250*500*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1704
	六层
	副校长室
	家具
	办公桌
	主桌：2000*1600*750副桌：1600*450*600
钢木结构：（1）、面板：优质50mm厚ENF级实木多层板，其它板件用18mm厚ENF级实木多层板；封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。
（3）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（4）、配喷涂2.0mm厚钢脚架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。含边柜
	2
	张

	1705
	六层
	副校长室
	家具
	办公椅
	680*600*1180-1260
1.尺寸：640*540*940-1040mm；
2.材质：牛皮/五星升降脚；
3.工艺：38扶手可向后90度，扶手高低调整6段式，靠背可随意依人体工学调整，同步动态倾仰4段锁定机构；优质气压杆，可随意调整高度，配直径60mm高质量车轮，移动顺畅方便。
	2
	张

	1706
	六层
	副校长室
	家具
	办公椅
	600*620*1020
人体接触部分为超纤皮
头枕：固定头枕
椅背：钢筋内骨架+定型海绵
椅座：钢筋内骨架+定型海绵
扶手：钢筋内骨架+定型海绵
椅脚：电镀脚
	4
	张

	1707
	六层
	副校长室
	家具
	定制书柜
	2200*400*2000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1708
	六层
	副校长接待室
	家具
	三人沙发
	2030*800*820
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。优质牛皮椅面及靠背。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1709
	六层
	副校长接待室
	家具
	茶几
	1200*600*450
台面采用25mm厚ENF级实木多层板。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	组

	1710
	六层
	副校长接待室
	家具
	茶几
	600*600*450
台面采用25mm厚ENF级实木多层板。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	组

	1711
	六层
	副校长接待室
	家具
	讨论桌
	3000*1200*800
钢木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	张

	1712
	六层
	副校长接待室
	家具
	讨论椅
	550*590*815
1、面料：采用优质绒布面料，光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。
2、海棉：选用成型纯海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。
3、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板8层桉木芯材压制成型，两面压制约0.5mm防火面，成型板材约12mm厚，板材承受压力达300KG，干湿度为10%；周边环保黑漆封边，光滑圆润不割手。
4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，椅架可堆叠，方便收纳。
	10
	个

	1713
	六层
	副校长接待室
	家具
	茶水台
	4700*500*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1714
	六层
	校务办公室
	家具
	办公桌
	主桌：1600*800*750副桌：1600*400*600
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。
（3）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（4）、配喷涂2.0mm厚钢脚架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。含边柜
	4
	张

	1715
	六层
	校务办公室
	家具
	办公椅
	640*540*940-1040
1.尺寸：640*540*940-1040mm；
2.材质：优质超纤皮椅面及靠背/五星升降脚；
3.工艺：38扶手可向后90度，扶手高低调整6段式，靠背可随意依人体工学调整，同步动态倾仰4段锁定机构；优质气压杆，可随意调整高度，配直径60mm高质量车轮，移动顺畅方便。
	4
	张

	1716
	六层
	校务办公室
	家具
	文件柜
	800*400*2000
顶板、层板及底板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm 厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1717
	六层
	校务办公室
	家具
	更衣柜
	900*500*2000
顶板、层板及底板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm 厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。内配挂衣杆。
	1
	组

	1718
	六层
	校务办公室
	家具
	讨论桌
	1400*1000*800
钢木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	张

	1719
	六层
	校务办公室
	家具
	讨论椅
	550*590*815
1、面料：采用优质绒布面料，光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。
2、海棉：选用成型纯海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。
3、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板8层桉木芯材压制成型，两面压制约0.5mm防火面，成型板材约12mm厚，板材承受压力达300KG，干湿度为10%；周边环保黑漆封边，光滑圆润不割手。
4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，椅架可堆叠，方便收纳。
	4
	个

	1720
	六层
	名师工作室
	家具
	办公桌
	主桌：1600*800*750副桌：1600*400*600
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。
（3）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（4）、配喷涂2.0mm厚钢脚架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。含边柜
	2
	张

	1721
	六层
	名师工作室
	家具
	办公椅
	640*540*940-1040
1.尺寸：640*540*940-1040mm；
2.材质：优质超纤皮椅面及靠背/五星升降脚；
3.工艺：38扶手可向后90度，扶手高低调整6段式，靠背可随意依人体工学调整，同步动态倾仰4段锁定机构；优质气压杆，可随意调整高度，配直径60mm高质量车轮，移动顺畅方便。
	2
	张

	1722
	六层
	名师工作室
	家具
	文件柜
	800*400*2000
顶板、层板及底板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm 厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1723
	六层
	名师工作室
	家具
	更衣柜
	900*500*2000
顶板、层板及底板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm 厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。内配挂衣杆。
	2
	组

	1724
	六层
	名师工作室
	家具
	茶水柜
	800*400*800
顶板、层板及底板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。柜三周带80mm高围边，上部为玻璃双开门，下部抽屉。优质锌合金连接件，抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1725
	六层
	名师工作室
	家具
	讨论椅
	480*530*860
1.面料优质灰色坐垫布艺
2.海绵采用45度高密度海绵
3.外壳PP胶一次注成
4.白色铁脚
	4
	个

	1726
	六层
	备用办公室
	家具
	办公桌
	主桌：1600*800*750副桌：1600*400*600
钢木结构：（1）、台面25mm厚ENF级实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。
（3）、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
（4）、配喷涂2.0mm厚钢脚架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。含边柜
	4
	张

	1727
	六层
	备用办公室
	家具
	办公椅
	640*540*940-1040
1.尺寸：640*540*940-1040mm；
2.材质：优质超纤皮椅面及靠背/五星升降脚；
3.工艺：38扶手可向后90度，扶手高低调整6段式，靠背可随意依人体工学调整，同步动态倾仰4段锁定机构；优质气压杆，可随意调整高度，配直径60mm高质量车轮，移动顺畅方便。
	4
	张

	1728
	六层
	备用办公室
	家具
	文件柜
	800*400*2000
顶板、层板及底板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm 厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1729
	六层
	备用办公室
	家具
	更衣柜
	900*500*2000
顶板、层板及底板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm 厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。内配挂衣杆。
	2
	组

	1730
	六层
	备用办公室
	家具
	茶水柜
	800*400*800
顶板、层板及底板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。柜三周带80mm高围边，上部为玻璃双开门，下部抽屉。优质锌合金连接件，抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1731
	六层
	备用办公室
	家具
	讨论桌
	2000*1200*800
钢木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	张

	1732
	六层
	备用办公室
	家具
	讨论椅
	550*590*815
1、面料：采用优质绒布面料，光泽度好，透气性强，柔软富有韧性，无异味色差。
2、海棉：选用成型纯海绵，弹性好，不易变形，软硬适中，符合国家标准。
3、多层曲木板：依据人体工程学原理设计，采用1.2MM夹板8层桉木芯材压制成型，两面压制约0.5mm防火面，成型板材约12mm厚，板材承受压力达300KG，干湿度为10%；周边环保黑漆封边，光滑圆润不割手。
4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型，脚架左右各带公母扣，可将多椅锁扣成排，椅架可堆叠，方便收纳。
	10
	个

	1733
	二、三、四层教师会议室
	教师会议室
	家具
	会议桌
	1400*500*750
1、台面：尺寸≥1400*500*45mm，台面采用框架式台面，由铝型材包边条、铝压铸连接件、理化板、ENF级实木多层板组成。理化板叠放在ENF级实木多层板上，通过铝型材包边条、铝压铸连接件使其包裹住，拼装成框架台面结构，再通过防脱落螺丝链接固定，从而搭建成台面。
2、铝型材包边条截面尺寸不小于45*43（±0.1mm），内径≥23mm，设计主壁厚不小于1.5mm，结构加强筋壁厚不小于1.0mm，以增加抗变形与压裂能力；铝压铸连接件，表面静电喷涂氟碳漆。
3、立柱：立柱采用冷轧钢,1.2MM厚，高温静电喷涂。
4、底脚：异型底脚尺寸：（430*65*65*1.8MM）各两件；冷轧钢，厚度2.0mm，高温静电喷涂。
5、旋转接头：双向承压翻折结构，精密双轨道控制、双向锁止支撑，桌面反向耐冲击，更稳不侧翻；立柱与接头采用一体焊接成形，更加耐用稳固。
6、横梁：采用优质高精度冷轧钢。 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，圆管：直径φ45*1165*T2.0mm
7、书网：采用优质钢板(厚度为1.2mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。
8、折叠机构：折叠机构采用一体焊接接头而已，铝合金转接头的连接，坚固耐用，桌子通过单向旋钮折叠的方式，双向承重受力，台脚连接管内配有转动轴，旋钮就可以进行桌子翻折功能。
9、脚轮采用的尼龙万向脚轮带刹车。
	24
	组

	1734
	二、三、四层教师会议室
	教师会议室
	家具
	会议椅
	590*540*850
椅背：PA+玻纤复合材料，耐用、稳固、耐磨抗造，适合高频使用场景,内隐式逍遥结构，让椅背能在一定幅度内向后倾仰15°
扶手：PP+玻纤复合材料，一体式固定扶手内埋3mm铁片，确保提供稳固的支撑，帮助放松手臂，减轻长时间使用后的疲劳感
椅座：采用高回弹定型海绵+优质国产面料，9层一体成型板材+配PP工程塑料防尘底壳，耐坐不易变形，切实守护骶骨与尾椎骨，帮助缓解疲劳
椅脚：椅架采用32.8*19.8*T1.2mm优质Q235碳素钢管，稳固性强，高速打砂除锈处理，表面高温喷涂烤漆，漆面牢固，具有防腐，抗氧化等性能，
脚轮：PA+玻纤复合材料脚塞，Φ50mm黑色PU静音万向轮
功能：前后推叠功能，高效利用空间
	48
	组

	1735
	二、三、四层教师会议室
	教师会议室
	家具
	茶水柜
	1200*400*800
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。
配置：钢化玻璃铁开门，内含一块活动层板。
	3
	个

	1736
	二、三、四层教师会议室
	教师会议室
	家具
	凹墙资料柜
	1200*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	6
	组

	1737
	二、三、四层教师会议室
	教师会议室
	多媒体
	75寸触摸大屏
	1.整机采用边框背板一体化冲压成型设计，屏幕尺寸≥75英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，支持防眩光功能；
2.整机≥三条边框具备磁吸功能，边框任意位置可吸附磁吸笔；
3.整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，触控延迟≤26ms，触摸响应时间≤5ms,触摸最小识别物≤3mm；
4.红外模块部分被遮挡，不影响其他非遮挡区域的书写，不影响整个系统的正常工作，仍然可以实现多点触控；
5.整机上边框内置非独立式摄像头≥5个，支持同时输出≥5路画面；其中至少四个摄像头像素均≥1300万像素，支持拍摄≥5000万像素数照片；视场角≥144度且水平视场角≥129度；
6.整机内置系统需满足Android15.0及以上版本，内存≥2GB，存储空间≥32GB，主频≥1.6GHz，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持内置双Wifi-6无线网卡，满足日常使用；
7.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流；
8.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果；
9.整机内置不低于2.1声道扬声器，顶置朝前发声，最大功率不低于80W；
10.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网；
11.整机前置按键不少于6个，其中不少于5个具备自定义功能，可通过自定义设置实现纸质护眼模式、录屏、批注、截屏、降半屏、倒数日、设置、音量-,音量+、自动亮度模式等功能；
12.整机全通道可切换纸质护眼模式，可实现透明度调节、色温调节，同时支持牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等多类型纹理调整；
13.支持智能书写和图形识别功能功能，用户书写的文字能够识别为标准印刷体，用户手绘的图形能够转化为矩形、圆形等标准图形；
14.整机支持（无任何外部设备的情况下）实时朗读监测功能，识别声纹并同步登录，获取个人教学课件列表，支持文件传输功能（Windows系统下），可通过wifi、超声、扫码三种方式与手机连接，实现文件传输；
15.整机内置微课视频剪辑软件，支持微课视频中文字提取，根据提取出的文字对微课视频进行快速剪辑。
	3
	台

	1738
	二、三、四层教师会议室
	教师会议室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	3
	台

	1739
	二、三、四层教师会议室
	教师会议室
	多媒体
	移动支架
	1.适配55/65/75/86英寸交互智能平板和智慧黑板；
2.屏幕承挂≥100kg；置物托盘承重≥25kg；
3.带有4个聚氨酯 (PU) 万向轮，全部带刹车，轮径≥75mm。
	3
	套

	1740
	六层
	人事档案室
	家具
	器材柜
	900*400*1950
1、5节为一套，每节高度390mm，门内可刚好放置A4档案盒
2、柜体采用柜体采用优质冷轧钢板，喷塑前钢板厚度为≥0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求。
	8
	组

	1741
	六层
	大会议室
	家具
	会议桌
	7000*2400*750
基材：ENF级环保型实木多层板，面板、脚板厚度≥50mm，其余厚度≥18mm。                                                                                饰面：0.6mm厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。                                                                                   油漆：优质环保型水性漆，五底三面，全封闭，半亚光。成品要求色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。                                                             胶水：优质环保型胶水。                                                              五金件：优质五金配件。中间配有轨道插座
	1
	套

	1742
	六层
	大会议室
	家具
	会议椅
	600*620*1020
人体接触部分为超纤皮
头枕：固定头枕
椅背：钢筋内骨架+定型海绵
椅座：钢筋内骨架+定型海绵
扶手：钢筋内骨架+定型海绵
椅脚：电镀脚
	30
	个

	1743
	六层
	大会议室
	家具
	矮柜
	4700*900*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1744
	六层
	大会议室
	家具
	条桌
	1400*500*750
钢木结构，台面采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	10
	张

	1745
	六层
	大会议室
	多媒体
	智慧互动双屏
	1.整机由两台86英寸超高清LED液晶显示屏组成；屏幕钢化玻璃表面硬度≥9H；支持左右副屏切换为同屏显示模式，两个副屏可显示一致的画面内容（包含音视频、浏览器、视频展台、白板软件），且支持两个屏幕均可进行触控操作；
2.整机采用电容触摸感应方式，双系统（安卓、Windows）支持≥40点同时触控及书写，触摸响应≤4ms，最小识别物≤3mm触摸书写延迟≤20ms；
3.支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，且内置双Wifi-6无线模块，满足日常使用；
4.整机内置至少一个广角摄像头和一组融合分析摄像头；像素≥1500万，视场角≥138度，水平视场角≥138度，输出画面分辨率≥8192×2048；融合摄像头组需具备AI功能，可实现人数统计、随机抽选等功能，方便日常教学；摄像头需满足不少于两种的教学活动同时开展，且不会因设备占用而限制教学；
5.整机内置≥2.0空中声道扬声器，顶置朝前发声，且额定总功率≥60W；
6.整机支持 SRGB 模式、标准模式等多模式色彩空间，且色准△E≤1（SRGB 模式下）
7.整机前置按键不少于5个，且均具备自定义功能，可通过自定义设置实现（录屏、批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(设置、音量-,音量+,节能模式、纸质护眼模式、经典 护眼模式、自动亮度模式)；
▲8.整机内置音频CPU处理器，通过算法提升麦克风拾音效果，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC））；（提供有效的检测报告）
9.整机具备地震预警功能，可在预警页面获取地理位置，同时可手动进行位置校准；可在预警页面选择预警阈值，且支持手动开启或关闭地震预警服务；
10.整机Windows通道自带文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认；
11.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到触控笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
12.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网；
13.整机全通道可切换纸质护眼模式，支持多类型纹理调整（包括牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等），且支持透明度调节、色温调节等；
14.可支持智能手势识别功能，可智能识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能（任意信号源通道下），且支持将各手势滑动方向自定义设置为半屏模式、无操作、熄屏、批注、桌面；
15.OPS模块技术要求：内置1个OPS模块：正版Windows10及以上操作系统；2G独立显卡，i7及以上处理器；内存≥16G，存储≥256G。
	1
	套

	1746
	六层
	大会议室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	1747
	六层
	大会议室
	多媒体
	左右声道扬声器
	1.低频：1x5.25英寸低频单元
2.高频：1英寸高音
3.频率响应：73Hz~17kHz(-3dB)
4.频率范围：65Hz~20kHz(-10dB)
5.功率：长期连续60W，峰值240W
6.灵敏度：87dB
7.额定阻抗8Ω
	2
	只

	1748
	六层
	大会议室
	多媒体
	功率放大器
	1.2通道功放
2.道数：2
3.频响范围：不劣于20Hz–20kHz
4.功率：≥2×650W8Ω；2×1000W4Ω；1×2000W8Ω；支持通道桥接
5.总谐波失真：≤0.5%
6.阻尼系数：≥200
7.输入灵敏度：0.775V/1.4V
8.信噪比：≥100dB
9.保护：防止短路，空载，开/关机噪音，无线电干扰保护电路
10.通风：由前往后的空气对流机制
11.冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护
	2
	台

	1749
	六层
	大会议室
	多媒体
	模拟调音台
	1.12路模拟调音台
2.输入处理能力：≥12路
3.立体声的线路输入：≥4对
4.带MP3播放器；带参量均衡Baypass启动按键；
5.带有HI/Z阻抗切换功能；带有压限器功能；
6.具备四路编组功能。
	1
	个

	1750
	六层
	大会议室
	多媒体
	数字音频处理器（4路）
	1.4路模拟平衡输入4路模拟平衡输出，最大输入输出17dBu（5.48Vrms）不失真。
2.输入每通道带48V幻像电源。
3.输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB。
4.立体声USB声卡功能，支持播放和录音。
5.USB接口，电脑软件控制和USB声卡传输功能。
6.RS232接口，电脑软件控制和中控功能。
7.RS485接口，电脑软件控制和中控功能。
8.网络接口，电脑软件控制和中控功能，通过网络连接可同时管理多设备。
9.外置8路GPIO接口。
	1
	台

	1751
	六层
	大会议室
	多媒体
	手持无线话筒
	1.接收机：真分集式；灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N；AF频率响应50–16,000Hz（-3dB）；线路/麦克风电平20dB，可切换
2.发射机：射频发射功率10mW，供电2AA电池,1.5V
3.话筒类型：工作时间10小时，电容，灵敏度1.5mV/Pa，超心型
	2
	套

	1752
	六层
	大会议室
	多媒体
	音频信号线
	编织屏蔽麦克风线缆
	150
	米

	1753
	六层
	大会议室
	多媒体
	音箱线
	RVS2*2.5
	300
	米

	1754
	六层
	大会议室
	多媒体
	桌面多功能插座
	桌面多媒体插座，定制网络、HDMI、音频等
	1
	套

	1755
	六层
	大会议室
	多媒体
	无线投屏器
	1.可实现外部笔记本电脑音视频高清信号实时传输到智能交互平板上，且可支持触摸信号回传。
2.传输延迟小于120ms，帧率达到15fps-25fps
3.无线频段：IEEE802.11a/b/g/n，5.8GHz
4.采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用USB接口的各类电脑。
5.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在互动平板上做任何操作。
	2
	套

	1756
	六层
	妈咪小屋
	家具
	哺乳椅
	620*640*1090
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。优质牛皮椅面及靠背。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1757
	六层
	妈咪小屋
	家具
	活动桌
	1000*520*680-1000
1.材质：抗倍特板+钢架；
2.工艺：桌面尺寸680*480*12mm桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌架尺寸上方铝外罩直径68mm*1mm；下铁管管直径52mm*3mm；下方弧形铁管直径32mm*1.5mm；桌面连接铁皮厚3mm；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
3.功能：桌架内置液压升降装置，只需轻轻一拉，桌面即可随意调整高度，桌架底部可配置轮子，方便推移。
	2
	张

	1758
	六层
	妈咪小屋
	家具
	矮柜
	1900*500*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1759
	六层
	妈咪小屋
	家具
	吊柜
	1900*300*350
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1760
	六层
	妈咪小屋
	家具
	休闲沙发
	800*580*810
西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。优质牛皮椅面及靠背。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	个

	1761
	六层
	妈咪小屋
	家具
	茶几
	600*450
北美白蜡木框架+密度板双贴白蜡木皮拼花桌面，四周实木条封边 可选颜色：烟熏色  水洗白
	1
	组

	1762
	六层
	妈咪小屋
	家具
	洗手台
	3600*600*800
1.台面：抗污石英石台面+含后挡水条
2.柜体：18mm实木多层板
3.其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1763
	六层
	妈咪小屋
	家具
	水槽
	580*430*200
采用 304#不锈钢材料，防锈性能比一般材料强，耐高温、
抗强腐蚀性好。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦有具有良好的耐腐蚀能力。
	1
	个

	1764
	六层
	妈咪小屋
	家具
	单联水嘴
	单联
材质: 黄铜；
阀芯类型: 陶瓷片阀芯；
表面工艺: 抛光、镀铬。
	1
	套

	1765
	六层
	教工之家
	家具
	洗手台
	1350*600*800
1.台面：30mm抗污石英石台面+含后挡水条
2.柜体：18mm三聚氰胺贴皮实木多层板
3.柜门：欧松板柜门+含铝合金把手
4.五金铰链采用国标优质铰链
	1
	组

	1766
	六层
	教工之家
	家具
	水槽
	580*430*200
采用 304#不锈钢材料，防锈性能比一般材料强，耐高温、
抗强腐蚀性好。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦有具有良好的耐腐蚀能力。
	1
	个

	1767
	六层
	教工之家
	家具
	单联水嘴
	单联
材质: 黄铜；
阀芯类型: 陶瓷片阀芯；
表面工艺: 抛光、镀铬。
	1
	套

	1768
	六层
	教工之家
	家具
	三人沙发
	2030*820*820
采用优质西皮面                         
实木油漆脚架，承重力强，长久使用不变形，采用高密度回弹海绵，软硬适中，人体接触面为亚麻冰丝面料，细腻舒适，耐磨性佳，透气不易滋生细菌。
	6
	组

	1769
	六层
	教工之家
	家具
	茶几
	1200*600*450
白蜡木框架+多层板双贴白蜡木皮拼花桌面，四周实木条封边 可选颜色：烟熏色  水洗白
	4
	组

	1770
	六层
	教工之家
	家具
	矮书柜
	1400*400*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1771
	六层
	教工之家
	家具
	休闲桌
	800*750
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	3
	张

	1772
	六层
	教工之家
	家具
	休闲椅
	670*840*780
采用优质西皮或布面                         
实木油漆脚架，承重力强，长久使用不变形，采用高密度回弹海绵，软硬适中，人体接触面为亚麻冰丝面料，细腻舒适，耐磨性佳，透气不易滋生细菌。
	12
	张

	1773
	六层
	教工之家
	家具
	矮书柜
	5700*350*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1774
	六层
	教工之家
	家具
	矮书柜
	3500*350*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1775
	六层
	教工之家
	家具
	凹墙资料柜
	1200*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1776
	六层
	教工之家
	家具
	凹墙资料柜
	1350*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1777
	六层
	教工之家
	家具
	凹墙资料柜
	1650*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1778
	六层
	教工之家
	家具
	凹墙资料柜
	4200*500*900
全木结构：
1.材料：基材采用优质ENF级实木多层板，胶水采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
2.工艺：顶板、层板，25mm厚，门板、侧板、背板，18mm厚。采用对开门，柜门采用暗拉手。
3.五金：柜门采用阻尼铰链，优质锌合金连接件。
	1
	组

	1779
	六层
	教工之家
	多媒体
	86寸一体机
	1.整机采用边框背板一体化冲压成型设计，屏幕采用86英寸液晶显示，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，采用防眩光玻璃，支持防眩光功能。
2.整机配套教学应用支持近场自动登录，通过WIFI直连技术，自动发现附件教学大屏，无需打开软件进行扫码、账号密码输入等操作，即可自动识别并连接教学大屏，实现其配套教学软件免登录操作。
3.整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，触控延迟≤26ms，触摸响应时间≤5ms,触摸最小识别物≤3mm。
4.整机上边框内置非独立式摄像头≥5个，支持同时输出≥5路画面；其中至少四个摄像头像素均≥1300万像素，支持拍摄≥5000万像素数照片；视场角≥144度且水平视场角≥129度。
5.整机内置系统需满足Android15.0及以上版本，内存≥2GB，存储空间≥32GB，主频≥1.6GHz，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持内置双Wifi-6无线网卡，满足日常使用。
6.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流。
7.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果。
8.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网。
9.整机前置按键不少于6个，其中不少于5个具备自定义功能，可通过自定义设置实现纸质护眼模式、录屏、批注、截屏、降半屏、倒数日、设置、音量-,音量+、自动亮度模式等功能。
10.整机支持（无任何外部设备的情况下）实时朗读监测功能，识别声纹并同步登录，获取个人教学课件列表，支持文件传输功能（Windows系统下），可通过wifi、超声、扫码三种方式与手机连接，实现文件传输。
	1
	台

	1780
	六层
	教工之家
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	1781
	/
	/
	办公设备
	窗帘
	定制
	3933 
	平米

	1782
	/
	/
	办公设备
	商用直饮水（双水嘴幼教机）
	1. 额定电压220V，额定功率≤2000W；（提供投标设备整机CCC/CQC产品认证证书扫描件证明）
2.采用步进式加热（提供说明书、宣传册等官方资料）
3.整机运行噪音≤40分贝（提供宣传册、说明书证明）
4.取水方式为定量出水（提供说明书、宣传册等官方资料）
5.采用高精度反渗透过滤系统，标称净水流量≥1.5L/min；（限提供整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件证明，投标产品型号与卫生批件产品型号一致）
6．标称额定总净水量≥5000L；（限提供中国水效标识网 (waterlabel.org.cn)查询截图，现场查验）
7.采用热交换技术，冷热水不掺混，饮用水沸腾后冷却，温度40℃—55℃可调，饮用水安全可靠
8.具备母婴净水机优品认证证书（限提供证书复印件证明，投标产品型号与证书产品型号一致整机）
9.具备滤芯状态显示功能，具备滤芯报警提示功能；（提供宣传册、说明书、面板实拍图证明）
10.全水路抑菌系统，菌落全天候达标(提供国家认可第三方检测机构颁发的品牌型号一致的整机检测报告)
	6
	台

	1783
	/
	/
	办公设备
	商用直饮水(校园饮水平台)
	1.额定电压220V，额定功率≥3000W （提供投标设备整机CCC产品认证证书扫描件证明）
▲2.采用热交互换技术（提供说明书或宣传册等官方资料）
3.产品尺寸：宽1500mm*厚500mm*高1400mm(±50mm)，出水嘴到接水盘接水间距≥320mm（提供说明书或宣传册等官方资料）
4.出水口数量≥4个（提供说明书、宣传册等官方资料）
5.取水按键为触摸按键（提供说明书或宣传册等官方资料）
6.采用高精度反渗透过滤系统，净水流量≥2L/min；（限提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件证明，投标产品型号与卫生批件产品型号一致）
7．标称额定总净水量≥10000L（提供中国水效标识网 (http://www.waterlabel.org.cn/indexWater)查询截图）8. 热水箱采用不锈钢材料；常温水压力储水桶，容量≥15G（提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件证明，投标产品型号与卫生批件产品型号一致）
9.具备滤芯状态显示功能，具备滤芯报警提示功能（提供宣传册或说明书或面板实拍图证明）
10.具有高温杀菌时防烫伤功能（提供宣传册或说明书或面板实拍图证明）
11.具有显示净水总量功能(提供宣传册或说明书或面板实拍图证明）
12.整机具备紫外线灯杀菌功能（限提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件证明）
13.投标产品型号需在中国水效标识网备案，产品水效等级为一级，查验网址：中国水效标识网http://www.waterlabel.org.cn/sxbs/index.htm（提供查询截图）
	4
	台

	1784
	/
	/
	办公设备
	商用直饮水（双水嘴黑金刚，带刷卡功能）
	1. 额定电压220V，额定功率≤3000W；（提供投标设备整机CQC/CCC产品认证证书扫描件证明）
2.出水嘴到接水盘接水间距≥350mm（提供宣传册、说明书证明）
3.采用双出水口，一温一热（提供说明书、宣传册等官方资料）
4.取水按键为触摸按键（提供说明书、宣传册等官方资料）
5.采用高精度反渗透过滤系统，净水流量≥2.0L/min，限提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件证明，投标产品型号与卫生批件产品型号一致）
6.额定总净水量≥8000L限提供中国水效标识网 (waterlabel.org.cn)查询截图，现场查验）
7. 热水箱采用不锈钢材料，容量≥40L（提供说明书、宣传册等官方资料）
8.具备滤芯状态显示功能，具备滤芯报警提示功能（宣传册、说明书、面板实拍图证明）
9.具备净水TDS显示功能（提供宣传册、说明书、面板实拍图证明）
10.具备童锁功能（提供宣传册、说明书、面板实拍图证明）
11、整机具备紫外线灯杀菌功能（限提供整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件证明，投标产品型号与卫生批件产品型号一致宣传册、说明书、面板实拍图证明整机）
	2
	套

	1785
	/
	/
	办公设备
	商用直饮水（双水嘴黑金刚）
	1. 额定电压220V，额定功率≥3000W（（提供投标设备整机CCC或CQC产品认证证书复印件证明）
2.出水嘴到接水盘接水间距≥290mm（提供说明书或宣传册等官方资料证明）
▲3.采用双出水口，双温双热（提供说明书或宣传册等官方资料证明）
4.取水按键为触摸按键（提供说明书或宣传册等官方资料证明）
5.采用高精度反渗透过滤系统，标称净水流量≥2.0L/min（限提供整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件证明，投标产品型号与卫生批件产品型号一致）
6．标称额定总净水量≥40000L（限提供中国水效标识网 (waterlabel.org.cn)查询截图证明）
7. 热水箱容量≥30L（提供说明书或宣传册等官方资料证明）
8.具备净水TDS、热水水温显示、童锁功能（提供说明书或宣传册等官方资料证明）
9.整机具备紫外线灯杀菌功能（限提供整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件证明，投标产品型号与卫生批件产品型号一致整机）
10.具备滤芯状态显示功能，具备滤芯报警提示功能（提供说明书或宣传册等官方资料证明）
	13
	台

	1786
	/
	/
	办公设备
	商用直饮水（双水嘴云金刚）
	1.产品尺寸（mm）：宽1300*深400*高1350（±50mm）
2.额定电压：220V；额定功率≤3500W（功率与对应型号的CQC或CCC内数据相符）；
3.出水口数量：≥4个，自出水嘴至接水盘高度≥300mm
4.出水口流速：总流量≥8L/min(四口同开，每个出水口≥1.8L/min)，满足课间使用需求（提供相关证明材料）
5.采用以反渗透过滤技术为核心过滤系统，出水水质符合国家卫生部颁布的《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范----反渗透过滤处理装置》(2001)的规定；净水流量≥2.0L/min（需提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件证明，投标产品型号与卫生批件产品型号一致）
6.净水产水率：≥65%，一级水效（提供检测报告或水效认证）
7.热水箱容量≥45L（提供相关证明材料）
8.采用热交换技术，冷热水不掺混，饮用水沸腾后冷却，温度40℃—55℃可调，饮用水安全可靠
▲9.零冷水设计，(冬天)第一杯也是温开水（提供相关证明材料）
10.具备三种或者三种以上物理杀菌方式（如UV紫外线、热水、膜法除菌方式）（提供相关证明材料）
11.具有隔夜排空及一键排空功能（提供相关证明材料）
12.全水路抑菌系统，菌落全天候达标(提供国家认可第三方检测机构颁发的品牌型号一致的整机检测报告)
13.投标产品所用水泵寿命≥3000h，经第三方检测，噪音≤50db（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，且检测判定依据为QB/T4697-2014和GB/T4214.1-2017）
注：产品具有对应产品CQC或CCC认证，申请单位和实际生产企业为同一实体
	8
	台

	1787
	宿舍一层
	学生餐厅
	家具
	餐桌
	1200*700*750
1.面板：
尺寸：W1200*D700*H12mm
材质： 采用厚度12mm抗倍特板一体成型；易清洁，不褪色，表面不易剥落；
2.椅面：
尺寸：椅面为一个带椅背的座板，呈L形，尺寸为W367*D396*H351mm（±5mm）  
材质：采用PP+GF耐冲击材料改性一级新料整体注塑成型。
功能：椅背左右两侧包覆，中心内凹；椅背上部设有异形孔，起到把手作用。L形折角处有5条加强筋，保证椅面强度和一定的弹性。座板采用下凹式曲线弧度设计，座板底部前侧有两个U型卡槽，后侧有两个半圆形卡槽。
3.餐桌钢架：
尺寸：桌脚采用φ50mm（±0.5）*1.5mm（±0.1）U型脚管，桌面支撑架由尺寸为W60*D30mm（±0.5mm）,厚1.5（±0.1mm）矩形管两端焊接尺寸为W500*D40*H60mm（±0.5mm）支撑L型钢板组成；
材质：采用直缝电焊钢管和钢板满焊焊接，焊缝均匀，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂。
功能：U型脚管两侧顶部焊接有椅面托架，四个椅面无需借助任何工具，只需通过卡槽卡入椅面托架的圆管，可快速顺畅秒装椅面，同时也可节省大量人力。
4.脚垫：
桌脚底部带有4个脚垫
	83
	套

	1788
	宿舍二层
	学生餐厅
	家具
	餐桌
	1200*700*750
1.面板：
尺寸：W1200*D700*H12mm
材质： 采用厚度12mm抗倍特板一体成型；易清洁，不褪色，表面不易剥落；
2.椅面：
尺寸：椅面为一个带椅背的座板，呈L形，尺寸为W367*D396*H351mm（±5mm）  
材质：采用PP+GF耐冲击材料改性一级新料整体注塑成型。
功能：椅背左右两侧包覆，中心内凹；椅背上部设有异形孔，起到把手作用。L形折角处有5条加强筋，保证椅面强度和一定的弹性。座板采用下凹式曲线弧度设计，座板底部前侧有两个U型卡槽，后侧有两个半圆形卡槽。
3.餐桌钢架：
尺寸：桌脚采用φ50mm（±0.5）*1.5mm（±0.1）U型脚管，桌面支撑架由尺寸为W60*D30mm（±0.5mm）,厚1.5（±0.1mm）矩形管两端焊接尺寸为W500*D40*H60mm（±0.5mm）支撑L型钢板组成；
材质：采用直缝电焊钢管和钢板满焊焊接，焊缝均匀，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂。
功能：U型脚管两侧顶部焊接有椅面托架，四个椅面无需借助任何工具，只需通过卡槽卡入椅面托架的圆管，可快速顺畅秒装椅面，同时也可节省大量人力。
4.脚垫：
桌脚底部带有4个脚垫
	72
	套

	1789
	宿舍三层
	学生餐厅
	家具
	餐桌
	1200*700*750
1. 钢木结构
2. 面板：12mm抗倍特板，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。
3. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
	76
	套

	1790
	宿舍三层
	学生餐厅
	家具
	餐椅
	标准
全新PP料+玻纤注塑一体成型
	304
	张

	1791
	宿舍四层
	教师餐厅
	家具
	条形桌
	1400*800*800
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	套

	1792
	宿舍四层
	教师餐厅
	家具
	餐椅
	580*610*800
内置实木弯板粘高密度海绵，白蜡木实木脚架，人体接触部分为布艺。表面柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。
	8
	张

	1793
	宿舍四层
	教师餐厅
	家具
	条形桌
	1400*800*800
全木结构，采用ENF级优质实木多层板，台面25mm厚。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	18
	套

	1794
	宿舍四层
	教师餐厅
	家具
	餐椅
	580*610*800
内置实木弯板粘高密度海绵，钢质脚架，人体接触部分为布艺。表面柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。
	60
	张

	1795
	宿舍四层
	教师餐厅
	家具
	吧台
	6400*500*1050
台面：采用δ15mm人造大理石台面，边缘加厚至δ40mm。
顶板：采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边；
柜身及背板：采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边；
连接件：采用ABS专用连接组装件；
胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1796
	宿舍四层
	教师餐厅
	家具
	凳子
	450*460*750
采用优质西皮/布面光面工艺              
发泡内胆                      
金属烤漆脚
	8
	个

	1797
	宿舍四层
	教师餐厅
	家具
	沙发
	2400*600*700
框架：松木实木结合多层板；
填充：高弹力海绵；
覆面：抗污科技布饰面；
配件：尼龙脚钉。
	3
	组

	1798
	宿舍四层
	教师餐厅
	家具
	沙发
	600*600*400
框架：松木实木结合多层板；
填充：高弹力海绵；
覆面：抗污科技布饰面；
配件：尼龙脚钉。
	4
	组

	1799
	宿舍四层
	教师餐厅
	家具
	沙发
	1800*600*700
框架：松木实木结合多层板；
填充：高弹力海绵；
覆面：抗污科技布饰面；
配件：尼龙脚钉。
	1
	组

	1800
	宿舍四层
	教师餐厅
	家具
	茶几
	1200*600*450
台面采用25mm厚ENF级实木多层板。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	组

	1801
	宿舍四层
	教师餐厅
	家具
	茶几
	1200*1200*450
台面采用25mm厚ENF级实木多层板。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。
	1
	组

	1802
	宿舍四层
	教师餐厅
	家具
	用餐卡座
	6400*600*1200
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。顶板25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1803
	宿舍四层
	教师餐厅
	家具
	用餐卡座
	4000*600*1200
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。顶板25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	组

	1804
	宿舍五层
	击剑馆
	家具
	置剑柜
	2800*600*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1805
	宿舍五层
	击剑馆
	家具
	软包凳
	1200*500*450
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。采用ENF级优质实木多层板，顶板厚度≥25mm；层板、立板、侧板厚度≥18mm；背板厚度≥12mm。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	6
	组

	1806
	宿舍五层
	击剑馆
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	1807
	宿舍五层
	击剑馆
	多媒体
	移动支架
	1.适配55/65/75/86英寸交互智能平板和智慧黑板；
2.屏幕承挂≥100kg；置物托盘承重≥25kg；
3.带有4个聚氨酯 (PU) 万向轮，全部带刹车，轮径≥75mm。
	1
	套

	1808
	宿舍五层
	击剑馆
	多媒体
	剑道（铝合金比赛专用）
	1.规格：16m×1.4m
2.主要材料：防滑面板，边框—高强度铝合金材料，EVA衬垫—4mm绝缘EVA。
	2
	道

	1809
	宿舍五层
	击剑馆
	多媒体
	拖线盘
	1.规格尺寸：34cmx34cmx4.8cm
2.性能：符合国际剑联标准
	4
	个

	1810
	宿舍五层
	击剑馆
	多媒体
	裁判器
	1.主要规格：73.5cmx19cmx5cm
2.性能：有线和无线控制，双方比分（增或减）、红黄牌、挑边、局数和时间设定及显示；运动员交换场地比分反转功能，与无线系统和计时计分系统匹配，并带所有比赛与视频连接功能；RS232预留接口可与电视和大显示屏连接，可连接重复灯，适用于花、重、佩三个剑种使用。
	2
	台

	1811
	宿舍五层
	击剑馆
	多媒体
	裁判器拖线盘连接线
	预埋管线地板出口专用接插件（要求：一线品牌），国标阻燃rvs0.5mm三芯信号线（要求：一线品牌）
	2
	根

	1812
	宿舍五层
	击剑馆
	多媒体
	墙面剑靶
	定制长条剑靶
	2
	套

	1813
	宿舍五层
	击剑馆
	多媒体
	专用剑架
	运动员专用放器材的架子，不锈钢材质
	1
	个

	1814
	宿舍五层
	击剑馆
	多媒体
	教练服
	材质：牛皮，底层全面，半袖，EVA内胆，专业花剑教练员所用
	2
	套

	1815
	宿舍五层
	击剑馆
	多媒体
	重剑电动剑
	总重量≤770克；总长度≤110厘米；剑身顶端弯曲度最小不得低于4.0厘米，最大不的高于7厘米
	4
	把

	1816
	宿舍五层
	击剑馆
	多媒体
	击剑服套装
	比赛服，手套、护胸、击剑袜等
	4
	套

	1817
	宿舍五层
	击剑馆
	多媒体
	重剑面罩
	双保险可脱重剑护面
	4
	个

	1818
	宿舍五层
	体育健美啦啦操教室
	家具
	六门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，板厚≥0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内一块活层板，一挂衣杆，一镜子
	3
	个

	1819
	宿舍五层
	体育健美啦啦操教室
	家具
	换鞋凳
	1200*450*450
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。顶板25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。内部打开可储物。
	2
	个

	1820
	宿舍五层
	体育健美啦啦操教室
	多媒体
	86寸一体机
	1.整机采用边框背板一体化冲压成型设计，屏幕采用86英寸液晶显示，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，采用防眩光玻璃，支持防眩光功能。
2.整机配套教学应用支持近场自动登录，通过WIFI直连技术，自动发现附件教学大屏，无需打开软件进行扫码、账号密码输入等操作，即可自动识别并连接教学大屏，实现其配套教学软件免登录操作。
3.整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，触控延迟≤26ms，触摸响应时间≤5ms,触摸最小识别物≤3mm。
4.整机上边框内置非独立式摄像头≥5个，支持同时输出≥5路画面；其中至少四个摄像头像素均≥1300万像素，支持拍摄≥5000万像素数照片；视场角≥144度且水平视场角≥129度。
5.整机内置系统需满足Android15.0及以上版本，内存≥2GB，存储空间≥32GB，主频≥1.6GHz，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持内置双Wifi-6无线网卡，满足日常使用。
6.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流。
7.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果。
8.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网。
9.整机前置按键不少于6个，其中不少于5个具备自定义功能，可通过自定义设置实现纸质护眼模式、录屏、批注、截屏、降半屏、倒数日、设置、音量-,音量+、自动亮度模式等功能。
10.整机支持（无任何外部设备的情况下）实时朗读监测功能，识别声纹并同步登录，获取个人教学课件列表，支持文件传输功能（Windows系统下），可通过wifi、超声、扫码三种方式与手机连接，实现文件传输。
	1
	台

	1821
	宿舍五层
	体育健美啦啦操教室
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	1822
	宿舍五层
	体育健美啦啦操教室
	多媒体
	移动支架
	1.适配55/65/75/86英寸交互智能平板和智慧黑板；
2.屏幕承挂≥100kg；置物托盘承重≥25kg；
3.带有4个聚氨酯 (PU) 万向轮，全部带刹车，轮径≥75mm。
	1
	套

	1823
	宿舍五层
	体育健美啦啦操教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	1824
	宿舍五层
	体育舞蹈
	家具
	六门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	2
	个

	1825
	宿舍五层
	体育舞蹈
	家具
	软包凳
	1200*450*450
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。顶板25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。内部打开可储物。
	2
	个

	1826
	宿舍五层
	体育舞蹈
	多媒体
	86寸一体机
	1.整机采用边框背板一体化冲压成型设计，屏幕采用86英寸液晶显示，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，采用防眩光玻璃，支持防眩光功能。
2.整机配套教学应用支持近场自动登录，通过WIFI直连技术，自动发现附件教学大屏，无需打开软件进行扫码、账号密码输入等操作，即可自动识别并连接教学大屏，实现其配套教学软件免登录操作。
3.整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，触控延迟≤26ms，触摸响应时间≤5ms,触摸最小识别物≤3mm。
4.整机上边框内置非独立式摄像头≥5个，支持同时输出≥5路画面；其中至少四个摄像头像素均≥1300万像素，支持拍摄≥5000万像素数照片；视场角≥144度且水平视场角≥129度。
5.整机内置系统需满足Android15.0及以上版本，内存≥2GB，存储空间≥32GB，主频≥1.6GHz，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持内置双Wifi-6无线网卡，满足日常使用。
6.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流。
7.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果。
8.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网。
9.整机前置按键不少于6个，其中不少于5个具备自定义功能，可通过自定义设置实现纸质护眼模式、录屏、批注、截屏、降半屏、倒数日、设置、音量-,音量+、自动亮度模式等功能。
10.整机支持（无任何外部设备的情况下）实时朗读监测功能，识别声纹并同步登录，获取个人教学课件列表，支持文件传输功能（Windows系统下），可通过wifi、超声、扫码三种方式与手机连接，实现文件传输。
	1
	台

	1827
	宿舍五层
	体育舞蹈
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	1828
	宿舍五层
	体育舞蹈
	多媒体
	移动支架
	1.适配55/65/75/86英寸交互智能平板和智慧黑板；
2.屏幕承挂≥100kg；置物托盘承重≥25kg；
3.带有4个聚氨酯 (PU) 万向轮，全部带刹车，轮径≥75mm。
	1
	套

	1829
	宿舍五层
	体育舞蹈
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	1830
	宿舍五层
	武术馆
	家具
	展示柜
	6000*300*2000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1831
	宿舍五层
	武术馆
	多媒体
	86寸一体机
	1.整机采用边框背板一体化冲压成型设计，屏幕采用86英寸液晶显示，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，采用防眩光玻璃，支持防眩光功能。
2.整机配套教学应用支持近场自动登录，通过WIFI直连技术，自动发现附件教学大屏，无需打开软件进行扫码、账号密码输入等操作，即可自动识别并连接教学大屏，实现其配套教学软件免登录操作。
3.整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，触控延迟≤26ms，触摸响应时间≤5ms,触摸最小识别物≤3mm。
4.整机上边框内置非独立式摄像头≥5个，支持同时输出≥5路画面；其中至少四个摄像头像素均≥1300万像素，支持拍摄≥5000万像素数照片；视场角≥144度且水平视场角≥129度。
5.整机内置系统需满足Android15.0及以上版本，内存≥2GB，存储空间≥32GB，主频≥1.6GHz，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持内置双Wifi-6无线网卡，满足日常使用。
6.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流。
7.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果。
8.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网。
9.整机前置按键不少于6个，其中不少于5个具备自定义功能，可通过自定义设置实现纸质护眼模式、录屏、批注、截屏、降半屏、倒数日、设置、音量-,音量+、自动亮度模式等功能。
10.整机支持（无任何外部设备的情况下）实时朗读监测功能，识别声纹并同步登录，获取个人教学课件列表，支持文件传输功能（Windows系统下），可通过wifi、超声、扫码三种方式与手机连接，实现文件传输。
	1
	台

	1832
	宿舍五层
	武术馆
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	1833
	宿舍五层
	武术馆
	多媒体
	移动支架
	1.适配55/65/75/86英寸交互智能平板和智慧黑板；
2.屏幕承挂≥100kg；置物托盘承重≥25kg；
3.带有4个聚氨酯 (PU) 万向轮，全部带刹车，轮径≥75mm。
	1
	套

	1834
	宿舍五层
	武术馆
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	1835
	宿舍五层
	力量教室
	家具
	四门更衣柜
	900*500*1850
基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚0.7mm
喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。
五金件：暗卡拉手等优质五金配件
配置：每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子
	5
	组

	1836
	宿舍五层
	力量教室
	家具
	书柜
	1200*400*800
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	4
	组

	1837
	宿舍五层
	力量教室
	家具
	软包凳
	1200*500*450
全木结构
凳面采用布艺软包，45mm厚高密度海绵。顶板25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	1
	组

	1838
	宿舍五层
	力量教室
	多媒体
	86寸一体机
	1.整机采用边框背板一体化冲压成型设计，屏幕采用86英寸液晶显示，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，采用防眩光玻璃，支持防眩光功能。
2.整机配套教学应用支持近场自动登录，通过WIFI直连技术，自动发现附件教学大屏，无需打开软件进行扫码、账号密码输入等操作，即可自动识别并连接教学大屏，实现其配套教学软件免登录操作。
3.整机采用红外触控，双系统下（安卓、Windows）≥45点触控，触控延迟≤26ms，触摸响应时间≤5ms,触摸最小识别物≤3mm。
4.整机上边框内置非独立式摄像头≥5个，支持同时输出≥5路画面；其中至少四个摄像头像素均≥1300万像素，支持拍摄≥5000万像素数照片；视场角≥144度且水平视场角≥129度。
5.整机内置系统需满足Android15.0及以上版本，内存≥2GB，存储空间≥32GB，主频≥1.6GHz，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，支持内置双Wifi-6无线网卡，满足日常使用。
6.整机内置AI功能，支持通过语音与大屏展开职业主题对话，AI生成职业图像并转化为对话智能体实现对话交流。
7.整机支持视力检测功能，内置班级视力检测，可通过手势识别进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果。
8.整机具备超声波投屏功能，可发出超声波信号，手机接收后实现一键投屏，无需输入投屏码，也无需在同一局域网。
9.整机前置按键不少于6个，其中不少于5个具备自定义功能，可通过自定义设置实现纸质护眼模式、录屏、批注、截屏、降半屏、倒数日、设置、音量-,音量+、自动亮度模式等功能。
10.整机支持（无任何外部设备的情况下）实时朗读监测功能，识别声纹并同步登录，获取个人教学课件列表，支持文件传输功能（Windows系统下），可通过wifi、超声、扫码三种方式与手机连接，实现文件传输。
	1
	台

	1839
	宿舍五层
	武术馆
	多媒体
	OPS主机
	1.处理器（CPU）：不低于Intel i7；
2.内存不低于16GB；
3.存储不低于256GB。
	1
	台

	1840
	宿舍五层
	力量教室
	多媒体
	移动支架
	1.适配55/65/75/86英寸交互智能平板和智慧黑板；
2.屏幕承挂≥100kg；置物托盘承重≥25kg；
3.带有4个聚氨酯 (PU) 万向轮，全部带刹车，轮径≥75mm。
	1
	套

	1841
	宿舍五层
	力量教室
	多媒体
	单面数字子钟
	1.要求采用液晶屏幕，屏幕分辨率≥2560*800；
2.支持 POE 供电，通过以太网线缆即可实现供电与数据传输，简化布线；同时具备以太网有线通讯功能，保障数据稳定传输；
3.支持 NTP 协议自动校准日期和时间，可精准同步标准时间，还支持时区配置，满足不同地区时间显示需求；
4.支持多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示，可根据不同场景和用户喜好定制独特的时钟样式；
5.支持手动或定时息屏和亮屏，可进行图文信息发布，用于展示通知、公告等内容
6.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，及时更新功能、修复漏洞，提升设备性能。
	1
	套

	1842
	宿舍楼九至十八层
	学生宿舍
	家具
	学生床
	4540*990*2130
1.尺寸:W4540*D990*H2130mm
2.主要材质:松木原木直拼板+松木床板
3.床腿:采用50*67mm立柱外框，床边130*26mm，床护栏60*26mm，护栏竖条60*18mm
4.楼梯踏步，柜体板厚>16mm，背板12mm，其中踏步踩板3-20MM
5.床档和床板云杉松木:床档5根，尺寸35*55mm，床板15mm厚度共8条
6.书桌和衣柜板厚>16mm，背板12mm，桌面前口挂边30mm，抽屉圈15mm，底板12mm，衣柜内置索菲亚挂衣杆。
6.油漆.优质环保型水性漆。五底三面工艺，全封闭，半亚光。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。
7.五金:采用优质轨道铰链，其他优质五金连接件。
	424
	组

	1843
	宿舍楼九至十八层
	学生宿舍
	家具
	学生凳
	420*420*860
1、材质：橡胶木；凳面厚度20mm±2mm ，椅腿采用45*25mm±2mm方形凳脚，中间采用65*20mm±2mm横杆卯榫结构，靠背采用55mm*25mm±2mm的方料一体成型凳脚，中间采用50*20mm±2mm热弯横杆卯榫结构；
2、工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；优质环保型水性漆。五底三面工艺，全封闭，半亚光。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。
3、凳面底面通过螺丝将凳腿整体与凳面锁紧固定，实现刚性连接。
	848
	张

	1844
	宿舍楼九至十八层
	学生宿舍
	家具
	无障碍单人床
	1250*2200*800
材质：橡胶木
1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象。
2、20CM席梦思床垫。
3、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形。
4、整体着地平稳。
	6
	张

	1845
	宿舍楼九至十八层
	学生宿舍
	家具
	学习桌
	1550*600*1500
全木结构：
（1）面板：松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）五金件：右侧为单抽屉，下方为柜子。抽屉可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
	6
	张

	1846
	宿舍楼九至十八层
	学生宿舍
	家具
	衣柜
	450*600*1500
木结构，顶层、层板25mm厚，门板：18mm厚，松木指接板。按图制作，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	6
	组

	1847
	宿舍楼九至十八层
	学生宿舍
	家具
	学生椅
	420*420*860
1、材质：橡胶木；凳面厚度20mm±2mm ，椅腿采用45*25mm±2mm方形凳脚，中间采用65*20mm±2mm横杆卯榫结构，靠背采用55mm*25mm±2mm的方料一体成型凳脚，中间采用50*20mm±2mm热弯横杆卯榫结构；
2、工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；优质环保型水性漆。五底三面工艺，全封闭，半亚光。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。
3、凳面底面通过螺丝将凳腿整体与凳面锁紧固定，实现刚性连接。
	6
	张

	1848
	宿舍楼九至十八层
	学生宿舍
	家具
	宿管单人床
	1250*2200*800
材质：橡胶木
1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象。
2、20CM席梦思床垫。
3、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形。
4、整体着地平稳。
	10
	张

	1849
	宿舍楼九至十八层
	学生宿舍
	家具
	床头柜
	450*400*500
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	2
	张

	1850
	宿舍楼九至十八层
	学生宿舍
	家具
	床头柜
	450*400*500
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	3
	张

	1851
	宿舍楼九至十八层
	学生宿舍
	家具
	办公桌
	1200*600*750
全木结构：
（1）面板：台面25mm厚ENF实木多层板，其它为18mm厚ENF级实木多层板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。
（2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际ENF级环保标准。
（3）五金件：中间2抽屉。抽屉可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。
	5
	张

	1852
	宿舍楼九至十八层
	学生宿舍
	家具
	休闲椅
	580*500*740
1.尺寸：650x520x760mm±10mm；
2.材质：座PP/10%GF+LFYF系列绒麻+背PP改性新料
3.工艺，椅腿采用实木榉木制造而成，ф38-32±1mm。
	5
	张

	1853
	宿舍楼九至十八层
	学生宿舍
	家具
	衣柜
	1800*600*2000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	5
	组

	1854
	宿舍楼九至十八层
	学生宿舍
	家具
	书架
	2400*400*25
全木结构
采用25mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	5
	组

	1855
	宿舍楼十九至二十一层
	教师宿舍
	家具
	单人床
	1200*2000*1200
材质：橡胶木
1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象。
2、20CM席梦思床垫。
3、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形。
4、整体着地平稳。
	88
	组

	1856
	宿舍楼十九至二十一层
	教师宿舍
	家具
	床头柜
	450*400*500
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	88
	张

	1857
	宿舍楼十九至二十一层
	教师宿舍
	家具
	组合台
	3500*600*750
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	44
	组

	1858
	宿舍楼十九至二十一层
	教师宿舍
	家具
	休闲椅
	580*500*740
1.尺寸：650x520x760mm±10mm；
2.材质：座PP/10%GF+LFYF系列绒麻+背PP改性新料
3.工艺，椅腿采用实木榉木制造而成，ф38-32±1mm。
	88
	张

	1859
	宿舍楼十九至二十一层
	教师宿舍
	家具
	衣柜
	2000*600*2000
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	44
	组

	1860
	宿舍楼十九至二十一层
	教师宿舍
	家具
	书柜
	750*680*350
全木结构
顶板、层板采用25mm厚ENF级实木多层板，其余板件采用18mm厚ENF级实木多层板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。
	66
	组
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