报价说明
1、 [bookmark: OLE_LINK1]所有铣刨路面包括铣刨、废料清理、装卸、场内外运输，定点堆放。
2、 混凝土挖除包括挖除、废料清理、装卸、场内外运输，定点堆放。
3、 水泥砼包括：废料清理、装卸、场内外运输，定点堆放；混凝土配制、拌和、运输；
浇筑、真空吸水、抹平、压(刻)纹；切缝、灌缝；养生；模板拆、安及回收。
4、铺设钢筋包括储存、保护及除锈；整直、连接；制作、防腐处理；运输、安装。
5、植筋包括钢筋制作；定位、钻孔、清孔；灌注结构胶；钢筋植入、固化。
6、路面沥青砼包括作业面清理；混合料制备、运输、摊铺、碾压；初期养护。
7、黏层包括检查、清扫下承层；材料制备、运输；黏层油喷洒；初期养护。
8、超薄罩面包括作业面清理；混合料制备、运输、摊铺、碾压；初期养护。
9、偶联型SBS聚合物改性高粘乳化沥青粘层油包括：检查、清扫下承层；材料制备、运输；黏层油喷洒；初期养护。
10、抗裂贴铺设包括作业面清理、铺贴抗裂贴。
11、拆除水泥砼平（侧）石包括拆除、废料清理、装卸、场内外运输、定点堆放。
12、铺设水泥砼平（侧）石包括路基整修，基槽开挖、回填、夯实；预制件外购、运输；基座混凝土配制、拌和、运输、浇筑；砂浆配制、拌和、运输；砌筑、勾缝、抹面、养生。
13、现浇混凝土细石砼包括作业面清理；路基整修；混凝土配制、拌和、运输；浇筑、养生；模板拆、安及回收。
14、窨井提升包括拆除破损部位，废料清理，装卸、场内外运输、定点堆放；砂浆配制、拌和、运输；砌筑、勾缝、抹面、养生；井盖板制备或外购、安装；井壁外围回填、夯实。
15、热熔型反光标线包括作业面清理、铣刨原有标线；喷涂下涂剂、底油，涂料加热溶解，喷(刮)标线，撒布玻璃珠(反光标线)，初期养护。
16、双组份涂料标线（甩涂法）包括作业面清理；喷涂下涂剂、底油、涂料拌和溶解，喷(刮)标线，撒布玻璃珠(反光标线)，初期养护。
17、填缝料填补包括清除缝内杂物、灌缝填补。
18、第100章的措施费招标人只列了常用项，投标人可根据实际情况自行增（减）、费用包干。

